<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie

Heiloo, Westerweg 370A


Gemeente Heiloo




Datum: 20-1-2021
Projectnummer: 130172.02
Versie: 1.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      INHOUD


1     Inleiding en situering                    3

2     Wettelijk kader en berekeningsmethodiek   4
2.1   Natura 2000-gebieden                       4
2.2   Berekeningsmethodiek                       5


3     Onderzoeksgegevens                        7
3.1   Huidige situatie                           7
3.2   Aanlegfase                                 7
3.3   Toekomstige situatie, gebruiksfase         8


4     Onderzoeksresultaten                      9
4.1   Aanlegfase                                 9
4.2   Gebruiksfase                              10


5     Conclusie                                 11
5.1   Aanlegfase                                11
5.2   Gebruiksfase                              11
5.3   Eindadvies                                11


      Bijlage 1: Aerius-bestand aanlegfase      12

      Bijlage 2: Aerius-bestand gebruiksfase    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1   Inleiding en situering
    Ensing Beheer B.V. heeft het initiatief genomen aan de Westerweg 370A te Heiloo
    drie nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. In het kader van de Wet Natuurbe-
    scherming is het noodzakelijk de mogelijke stikstofuitstoot door de beoogde ontwikke-
    ling inzichtelijk te maken. Het voorliggende rapport voorziet in dit onderzoek.

    Het voorliggende plan voorziet de realisatie van woningbouw aan de Westerweg, een
    oude verbinding tussen Heiloo en het zuidelijker gelegen Limmen. Figuur 1 geeft de
    ligging van de ontwikkellocatie ten opzichte van de nabije omgeving weer en Figuur 2
    is een luchtfoto van de ontwikkellocatie (op de navolgende pagina).




    Figuur 1 Topografische kaart met globale aanduiding ontwikkellocatie (in rood)




    Figuur 2 Luchtfoto van de ontwikkellocatie (in rood)




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 2    Wettelijk kader en berekeningsmethodiek

2.1   Natura 2000-gebieden

      Ingevolge artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming zijn er Natura 2000-gebieden
      aangewezen ter uitvoering van Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn. Dit impliceert dat
      eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor deze gebieden en dat negatieve
      gevolgen zo veel mogelijk beperkt dienen te worden. Voor de habitattypen en leefge-
      bieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden in Natura 2000-gebieden zijn
      kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstofdepositie vastgesteld. Met de KDW
      wordt bedoeld: de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat
      significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed
      van atmosferische stikstofdepositie.

      Plannen zoals het in dit rapport genoemde project kunnen door stikstofemissie effect
      hebben op habitattypen binnen omliggende Natura 2000-gebieden en gelet op de in-
      standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke
      habitats en de habitats van soort verslechteren. Gezien het gegeven dat stikstofemis-
      sie, in de vorm van stikstofoxiden (NOx) of ammoniak (NH3), kan plaatsvinden bij on-
      der andere landbouw, gemotoriseerd verkeer, industrie en ook bij de verwarming van
      huizen, is het wettelijk vereist deze emissie in beeld te brengen. Het voorliggende
      rapport voldoet aan deze vereiste.

      Figuur 3 geeft de locaties van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden weer.




      Figuur 3 Situering ontwikkellocatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden


      Het betreft de volgende Natura 2000-gebieden met de bijbehorende afstanden tot de
      ontwikkellocatie:
              - Noordhollands Duinreservaat                        circa 2,3 kilometer



                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand van het plangebied gelegen.
      De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet per definitie
      gelijk aan de Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen maar geven
      slechts een overzicht van de ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Natu-
      ra 2000-gebieden. In voorgaande figuur wordt de locatie van het plan inzichtelijk ge-
      maakt en tevens worden de mogelijk aanwezige stikstofgevoelige habitattypen weer-
      gegeven, van zeer gevoelig (donker paars), gevoelig (licht paars) tot minder/niet
      gevoelig (licht groen). De meest actuele kaart van alle Natura 2000-gebieden is via de
      website van de provincie te raadplegen en niet per definitie opgenomen in het pro-
                                      1
      gramma Aerius Calculator 2020 .


2.2   Berekeningsmethodiek

      De berekeningen naar de stikstofdepositiebijdrage vanwege de aanlegfase en ge-
      bruiksfase van het project worden uitgevoerd met het programma Aerius Calculator
      2020. De gehanteerde ‘grenswaarde’ voor de stikstofdepositie bedraagt 0,00 mol/hal/j.
      In het kader van een stikstofonderzoek kunnen significant negatieve effecten met de-
      ze waarde worden uitgesloten, waardoor het uitvoeren van vervolgonderzoeken niet
      aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de reali-
      satie van een plan of project.

      Een hogere waarde wordt beschouwd als overschrijding zodat er op verzoek van het
      bevoegd gezag een nadere beschouwing conform wettelijke kaders dient plaats te
      vinden. Uit het navolgende hoofdstuk zal moeten blijken of op basis van de rekenre-
      sultaten een overschrijding wordt geconstateerd.

      Bij de berekening van stikstofemissies door mobiele werktuigen, bijvoorbeeld in de
      aanlegfase, maakt het programma Aerius Calculator 2020 gebruik van een nadere
      specificatie van Stage klasse, vermogen en bouwjaar van het materieel. Daarmee
      geeft het programma Aerius Calculator 2020 een range waarbinnen invoer en bereke-
      ning van gegevens en brandstofverbruik voor materieel mogelijk is. Hierbij worden
      nieuwere machines geclassificeerd als schoner en hebben derhalve ook een lager
      brandstofverbruik.

      Voor het brandstofverbruik is niet voor elk materieel bedrijfsspecifieke informatie be-
      schikbaar, vandaar dat als alternatief verbruiksgetallen uit het TNO rapport EMMA
      (Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met
      brandstof Afzet) kunnen worden gehanteerd. Als kanttekening dient te worden opge-
      merkt dat dit rapport in 2009 verscheen en derhalve uitsluitend van toepassing is op
      materieel t/m STAGE IIIA. Recentere publicaties wijzen uit dat nieuwere machines
      schoner zijn dan oudere, derhalve kan ook worden uitgegaan van een lager brand-
      stofverbruik.

      Uitgaande van publicaties en op basis van vergelijkbare projecten hanteert SAB bij het
      verbruik van materieel standaard een brandstofverbruik van gemiddeld 20 liter per uur
      voor zwaar materieel (vermogen > 130 kW) en een brandstofverbruik van gemiddeld


      1
          Aerius Calculator 2020, release op 15 oktober 2020


                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>10 liter per uur voor licht materieel (vermogen ≤ 130 kW), tenzij anders door de op-
drachtgever c.q. aannemer vermeld.

Naast de klasse en het brandstofverbruik dient bij een Aerius-berekening ook inzicht
gegeven te worden in het aantal uren stationair draaien van het mobiele werktuig en
haar cilinderinhoud. Op basis van het TNO rapport 2018 R10465 kan geconcludeerd
worden dat machines gedurende 18% tot 57% van de tijd stationair of lage last draai-
en. Een onderzochte graafmachine (129 kW) draait circa 35% van de tijd stationair,
een andere graafmachine (159 kW) circa 18% en een laadschop (129 kW) 57%. In dit
onderzoek gaat SAB, tenzij anders door de opdrachtgever c.q. aannemer vermeld,
derhalve uit van een gemiddeld stationair gebruik van 37,5% van de tijd voor de ge-
middelde mobiele werktuigen, voor graafmachines hanteert SAB gemiddeld 26,5%
stationaire draaiuren. Uitgaande van de door Aerius Calculator opgenomen band-
breedte voor de cilinderinhoud per stageklasse is door SAB, tenzij anders door de op-
drachtgever c.q. aannemer vermeld, de gemiddelde cilinderinhoud genomen voor ma-
terieel.

Het gebruik van gemiddelde kencijfers conform actuele inzichten in combinatie met
ervaringscijfers van vergelijkbare projecten voor berekening van de aanlegfase ligt in
                                  2
lijn met de door de Rijksoverheid gehanteerde uitgangspunten dat de tijdelijke emis-
sie gedurende sloop- en bouwactiviteiten onderdeel is van de totale ‘stikstofdeken’ en
derhalve een permanent significant effect door de tijdelijke emissie door het voorlig-
gende plan niet aannemelijk is.




2
    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Programmadirectie Stikstof. Kabinets-
      reactie op het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek,
      dd. 13 oktober 2020


                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   3    Onderzoeksgegevens

 3.1    Huidige situatie

        Het projectgebied bevindt zich ten zuidoosten van de kern van Heiloo. Het perceel is
        op dit moment onbebouwd en ligt al een aantal jaren braak. Daarmee wordt aange-
        nomen dat er in de huidige situatie geen relevante stikstofemissie naar de lucht
        plaatsvindt.


 3.2    Aanlegfase

        Het plan voorziet in de realisatie van 3 grondgebonden woningen. De start van de
        aanlegfase zal op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden. Daarom is in dit onderzoek uitge-
        gaan van rekenjaar 2021. Ten behoeve van de aanlegfase voor het plangebied vinden
        een aantal relevante stikstofemissies naar de lucht plaats. Deze stikstofemissies wor-
        den veroorzaakt door mobiele werktuigen en bouwverkeer ten behoeve van het pro-
        ject en worden in onderstaande paragraven beschreven. In bijlage 1 is de Aerius ex-
        port van de aanlegfase bijgevoegd.

3.2.1   Mobiele werktuigen

        Voor de aanleg zal gebruik worden gemaakt van mobiele werktuigen. In overleg met
        de opdrachtgever is een inschatting gemaakt van het gebruik van mobiele werktuigen
        op basis van cijfers uit vergelijkbare projecten. De effectieve bouwtijd duurt in totaal
        circa 30 weken. Tabel 1 geeft een overzicht van het groot materieel en het te ver-
        wachten dieselverbruik in deze periode.

        Tabel 1 Overzicht inzet groot materieel
              Voertuig       Vermogen in kW       Leeftijd     Draaiuren/2021   Verbruik (liters/2021)
        Shovel                   75 - 130         Stage IIIA       ca. 20              ca. 200
        Graafmachine             75 - 130         Stage IIIA       ca. 60              ca. 600
        Boor-/Heistelling       300 - 560         Stage IIIA       ca. 20              ca. 400
        Mobiele kraan           300 - 560         Stage IIIB       ca. 80             ca. 1600
        Betonpomp               130 - 300         Stage IIIA       ca. 20              ca. 400

3.2.2   Bouwverkeer

        Ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmaterialen en het personeel ter plaatse
        vindt van en naar de ontwikkellocatie werkverkeer plaats. Gemiddeld komen er 2 bus-
        jes (lichtverkeer) en 1 vrachtwagen per dag naar het plangebied, dat zijn voor de tota-
        le bouwperiode respectievelijk circa 600 en 300 bewegingen. Het bouwverkeer is ge-
        modelleerd vanuit het plangebied, via de Westerweg tot aan de Vennewatersweg.
        Hierna is het verkeer ruimschoots opgenomen in het heersende verkeersbeeld.




                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 3.3    Toekomstige situatie, gebruiksfase

        Het plan voorziet in de realisatie van 3 grondgebonden vrijstaande woningen. De voor
        stikstofdepositie relevante bronnen voor dit plan in de gebruiksfase betreffen de stook-
        installaties van de te realiseren nieuwbouw en de aantrekkende verkeersbewegingen
        ten gevolge van het plan. Deze worden in onderstaande paragraven beschreven. In
        bijlage 2 is de Aerius export van de gebruiksfase bijgevoegd. De nieuwbouw is op zijn
        vroegst eind 2021 gereed. Daarom is in dit onderzoek uitgegaan van rekenjaar 2021
        voor de gebruiksfase.

3.3.1   Stookinstallaties

        De nieuwbouw krijgt geen aansluiting op het gastransportnet (Wet voortgang energie-
        transitie, 01-07-2018) en is haardloos verwarmd. Er vindt derhalve geen stikstofdepo-
        sitie naar de lucht plaats ten gevolge van stikstof emitterende stookinstallaties. De
        stikstofdepositie voor de gebruiksfase betreft voor dit plan enkel de stikstofdepositie
        door de verkeersgeneratie.

3.3.2   Verkeer

        Aan de hand van CROW-publicatie 381, d.d. december 2018, is de verkeersgeneratie
        bepaald. Aan de hand van de omgevingsadressendichtheid (CBS, 2019) wordt de
        stedelijkheidsgraad van een gemeente vastgesteld. De gemeente Heiloo wordt ge-
        classificeerd als ‘matig stedelijk’. Onderhavige locatie wordt beschouwd als ‘buitenge-
        bied’. Tabel 2 geeft de verkeersgeneratie weer van de beoogde nieuwbouw waarbij
        het getal naar boven is afgerond. Zo wordt de worst-case situatie berekend.

        Tabel 2 Berekening verkeersgeneratie
                  kenmerk         aantal     kencijfer     per        verkeersgeneratie gemiddeld
        Koop, huis, vrijstaand      3          8,2        woning                 24,6
        totaal afgerond             3                                             30


        Bovenop de hierboven beschreven verkeersgeneratie wordt gerekend met een aan-
        trekkende werking voor middelzwaar vrachtverkeer van 1% van de totale verkeersge-
        neratie. In dit geval betreft dit, naar boven afgerond, 110 middelzware vrachtverkeer-
        bewegingen per jaar.

        Het verkeer is gemodelleerd vanaf de nieuwbouw, via de Westerweg tot aan de Ven-
        newatersweg. Hierna is het verkeer ruimschoots opgenomen in het heersende ver-
        keersbeeld.




                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> 4    Onderzoeksresultaten

4.1   Aanlegfase

      Figuur 4 geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de aanlegfase weer.




      Figuur 4 Resultaatblad Aerius aanlegfase


      Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00
      mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-
      gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten op de omlig-
      gende Natura 2000-gebieden.




                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.2   Gebruiksfase

      Figuur 5 geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de gebruiksfase weer.




      Figuur 5 Resultaatblad Aerius gebruiksfase


      Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-
      ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-
      liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-
      wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden.




                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 5    Conclusie
      Ensing Beheer B.V. heeft het initiatief genomen aan de Westerweg 370A te Heiloo
      drie nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. In het kader van de Wet Natuurbe-
      scherming is de stikstofuitstoot door de beoogde ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.


5.1   Aanlegfase

      Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00
      mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-
      gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten op de omlig-
      gende Natura 2000-gebieden.




5.2   Gebruiksfase

      Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-
      ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-
      liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-
      wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden.




5.3   Eindadvies

      Geconcludeerd wordt dat significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten.
      Er is geen vergunning ten behoeve van de Wet natuurbescherming benodigd.




                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Aerius-bestand aanlegfase




                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening aanleg
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RjAp9Vtbegug (19 januari 2021)
                                                                                        pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       SAB                              Westerweg 370A, - Heiloo


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Heil00 - Westerweg 370A          RjAp9Vtbegug


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       19 januari 2021, 12:08           2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                52,69 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        aanlegfase 2021




         Resultaten   aanleg                                                                           RjAp9Vtbegug (19 januari 2021)
                                                                                                                          pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                 Resultaten



Locatie
  aanleg




Emissie       Bron
              Sector
                                                                Emissie NH3            Emissie NOx

  aanleg
                       Mobiele werktuigen                         < 1 kg/j            52,24 kg/j
                       Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                       Bouwverkeer                                < 1 kg/j                < 1 kg/j
                       Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




 Resultaten   aanleg                                                  RjAp9Vtbegug (19 januari 2021)
                                                                                         pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Resultaten



  Emissie                                               Naam                      Mobiele werktuigen
(per bron)                                              Locatie (X,Y)             107721, 511409
     aanleg
                                                        NOx                       52,24 kg/j
                                                        NH3                       < 1 kg/j



                 Voertuig             Omschrijving             Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                         Emissie
                                                             verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                                (uren/j)


                 STAGE IIIa, 75 <=    Shovel                        200              8          5,1 NOx                        3,68 kg/j
                 kW < 130, bouwjaar                                                                 NH3                          < 1 kg/j
                 2007 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 75 <=    Graafmachine                  600             16          5,1 NOx                       10,74 kg/j
                 kW < 130, bouwjaar                                                                 NH3                          < 1 kg/j
                 2007 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 300 <= Boor-/heistelling               400              8        21,5 NOx                         8,23 kg/j
                 kW < 560, bouwjaar                                                                NH3                          < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)


                 STAGE IIIb, 300 <= Mobiele kraan                 1.600             30        21,5 NOx                        21,99 kg/j
                 kW < 560, bouwjaar                                                                NH3                           < 1 kg/j
                 2011 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 130 <= Betonpomp                       400              8        10,8 NOx                         7,60 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar                                                                NH3                           < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)




                                                        Naam                      Bouwverkeer
                                                        Locatie (X,Y)             107717, 511568
                                                        NOx                       < 1 kg/j
                                                        NH3                       < 1 kg/j



                 Soort                 Voertuig                          Aantal voertuigen Stof                                    Emissie


                 Standaard             Licht verkeer                          600,0 / jaar NOx                                   < 1 kg/j
                                                                                           NH3                                   < 1 kg/j


                 Standaard             Zwaar vrachtverkeer                    300,0 / jaar NOx                                   < 1 kg/j
                                                                                           NH3                                   < 1 kg/j
    Resultaten   aanleg                                                                                      RjAp9Vtbegug (19 januari 2021)
                                                                                                                                pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201216_c759386971
                 Database       versie 2020_20201216_c759386971
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   aanleg                                                                                         RjAp9Vtbegug (19 januari 2021)
                                                                                                                                   pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Aerius-bestand gebruiksfase




                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening gebruik
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RtvpabFQE97y (19 januari 2021)
                                                                                        pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       SAB                              Westerweg 370A, - Heiloo


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Heil00 - Westerweg 370A          RtvpabFQE97y


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       19 januari 2021, 12:12           2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                1,24 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        gebruik 2021




         Resultaten   gebruik                                                                          RtvpabFQE97y (19 januari 2021)
                                                                                                                          pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                           Resultaten



Locatie
 gebruik




Emissie       Bron
              Sector
                                                           Emissie NH3           Emissie NOx

 gebruik
                        Verkeer                              < 1 kg/j             1,24 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




 Resultaten   gebruik                                           RtvpabFQE97y (19 januari 2021)
                                                                                   pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten



  Emissie                                    Naam                   Verkeer
(per bron)                                   Locatie (X,Y)          107719, 511577
    gebruik
                                             NOx                    1,24 kg/j
                                             NH3                    < 1 kg/j



                 Soort       Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                         Emissie


                 Standaard   Licht verkeer                   30,0 / etmaal NOx                           1,14 kg/j
                                                                           NH3                            < 1 kg/j


                 Standaard   Middelzwaar                        110,0 / jaar NOx                          < 1 kg/j
                             vrachtverkeer                                   NH3                          < 1 kg/j




    Resultaten   gebruik                                                              RtvpabFQE97y (19 januari 2021)
                                                                                                         pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201216_c759386971
                 Database       versie 2020_20201216_c759386971
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   gebruik                                                                                       RtvpabFQE97y (19 januari 2021)
                                                                                                                                  pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>