<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beeldkwaliteitsplan
Voormalige Eurobioscoop en omgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw
weer een rol te laten spelen in de nieuwe omgeving. Het doel is het in 1912 als garage gebouwde
pand te restaureren en her te bestemmen tot een levendig plek op het Marktplein. Hiervoor zullen
middels herstel en reconstructie van het (betonnen) casco en de voorgevel de vroegere
karakteristieken weer zichtbaar worden. Door het gebouw aan te passen en in contrast met het oude
gebouw nieuwe eigentijdse elementen toe te voegen, kan de hal geschikt gemaakt worden voor een
nieuwe, dynamische functie.
Ook op stedenbouwkundig niveau speelt het gebouw een belangrijke rol bij de herinrichting van het
Marktplein. De komende periode zal het plein worden heringericht tot een fraai stadsplein geschikt
voor evenementen. De voormalige Eurobioscoop vormt een stedenbouwkundige scheiding tussen
het plein en het brinkje bij de Naarderstraat. Door kleinschalige nieuwbouw toe te voegen naast de
voormalige Euro zal deze stedelijke scheiding worden hersteld en versterkt. Tevens zal door het
aanpassen van de achtergevel door een nieuwe representatieve, transparante gevel aan het plein
een betere ruimtelijke en functionele relatie ontstaan tussen de hal en het plein. De interactie tussen
de nieuwe JT-bioscoop en de hal is hierbij van belang.
Dit beeldkwaliteitsplan is bedoeld om richtlijnen te geven waaraan de restauratie, de herbestemming
en de nieuwe aanbouwen moeten voldoen qua uitstraling en vormgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Herstel en Restauratie
De voormalige Eurobioscoop is in 1912 gebouwd als garage voor Autopalace De Wit. Hiervoor werd
middels een experimentele betonconstructie met een zeer dun schaaldak een moderne hal
opgericht. Om de moderne en luxe uitstraling van de auto te benadrukken werd het gebouw
voorzien van een representatieve voorgevel in Jugendstilstijl.
In de loop van de tijd is het gebouw in verschillende perioden aangepast en gewijzigd. Hierdoor zijn
veel van de oorspronkelijke kwaliteiten uit het zicht onttrokken. Door bouwhistorisch onderzoek is
echter gebleken dat veel van deze kwaliteiten niet verloren zijn gegaan en door restauratie hersteld
kunnen worden. Zo blijkt de betonnen constructie met schaaldak nog in tact en is ook de voorgevel
nog voor een belangrijk deel behouden gebleven.
Door de unieke betonconstructie (met twee andere gebouwen in Nederland het oudste betonnen
schaaldak van Nederland) en de bijzondere voorgevel heeft het gebouw hoge monumentale
waarden. In de komende periode zal het gebouw dan ook worden aangewezen als gemeentelijk
monument.
Om deze monumentale waarden te behouden is een restauratieplan opgesteld (zie voor het gehele
restauratieplan het bijgevoegde document). Dit plan is leidend voor het herstel en de
herontwikkeling van het gebouw. De focus van het restauratieplan ligt op herstel van het casco en de
voorgevel naar de situatie van 1912. Door het gebouw zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke
situatie terug te brengen zal het authentieke karakter worden versterkt. Op deze wijze zal de fraaie
vormgeving van de voorgevel, waar op dit moment al elementen van zijn vrijgemaakt, weer zichtbaar
zijn. Ook zal het dunne betonnen schaaldak met de herstelde daklichten vanaf het plein zichtbaar
worden gemaakt. Door nieuwe elementen in een eigentijds vormgeving toe te voegen wordt het
contrast met de gerestaureerde hal versterkt.
Ontmantelde voorgevel waar elementen van de voorgevel uit 1912 tevoorschijn zijn gekomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Stedebouwkundige aspecten
De gerestaureerde voormalige bioscoop krijgt zowel functioneel als ruimtelijke een prominente rol
aan het Marktplein en aan de Naarderstaat en vormt een belangrijk stedebouwkundig element
gezien vanaf de Groest.
De voorzijde aan de Naarderstraat zal zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
De huidige achtergevel heeft geen representatieve uitstraling en heeft stedenbouwkundig geen
relatie met het Marktplein. Na de herinrichting van het Marktplein zal de achtergevel (oostgevel) een
belangrijke rol spelen in relatie met de uitstraling en het functioneren van het plein. De achterzijde
zal daarom een nieuwe voorzijde moeten worden.
De nieuwe oostgevel zal zoveel mogelijk transparant vormgegeven moeten worden, zodat het
bijzondere schaaldak ook vanaf de pleinzijde goed zichtbaar blijft. Door deze nieuwe gevel krijgt het
gebouw aan deze zijde een representatief karakter. De nieuwe gevel moet een ruime, uitnodigende
entree vanaf het plein bevatten. Deze tweede voorkant met toegang moet een ruimtelijke en
functionele relatie aangaan met (de glazen foyer van) de nieuwe JT bioscoop.
Achterzijde                                               Referentie open achterzijde met entree
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Aan de Naarderstraat dient de pleinwand van de oorspronkelijke driehoekige brink te worden
hersteld, zoals deze in het verleden ook aanwezig was en de brink weer gevelwanden krijgt.
Hierdoor zal er weer een herkenbare brinkruimte ontstaan.
Aan de noordzijde zal aansluitend aan de hal daarom nieuwe bebouwing moeten komen.
Deze bebouwing is ondergeschikt aan het volume van de voormalige eurobioscoop en zal moeten
bestaan uit twee aaneen gebouwde kleinschalige panden, elk in twee bouwlagen met (verplicht) een
kap. De goothoogten zijn maximaal 6 meter en de nokhoogten maximaal 10 meter.
Hal met twee entrees, twee panden en serre               Verspringende rooilijnen panden en serre
Om de identiteit van de hal te benadrukken en de schaalverschillen met de nieuwe aanbouwen te
benadrukken, zullen de rooilijnen dienen te verspringen.
De voorgevels van beide panden verspringen qua rooilijn en liggen twee keer minimaal 2 meter terug
t.o.v. de hal.
De achtergevels van beide panden mogen wel in één lijn liggen maar liggen minimaal 2 meter terug
t.o.v. de hal.
De noordelijke rooilijn van de zijgevel van de panden ligt in de lijn van het natuurstenen vlak van het
plein.
                                                                              de aanbouwen
De architectuur van deze twee panden zal traditioneel moeten zijn in baksteen en met pannendaken,
zodat er een ensemble gevormd wordt met de overige panden aan deze brink.
De noordelijke kopgevel van deze panden dient voor minimaal 20% gevelopeningen te hebben, zodat
hier geen onaantrekkelijke gesloten gevelwand ontstaat.
De achterzijde van deze panden, aan de zijde van het plein mag een opener karakter krijgen in de
functionele relatie met het plein. Het grondvloeroppervlak van beide panden bedraagt tezamen ca.
330 m2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Aan de zuidzijde zal tegen de bestaande zijgevel van de hal een transparant vormgegeven serre
aangebouwd moeten worden. De zijgevels hiervan liggen niet in het verlengde van de voor- en
achtergevel van de voormalige bioscoop, maar liggen 3, respectievelijke 2 meter terug van de
hoeken, zodat er sprake is van een los aan de hal toegevoegd transparant element. De diepte van de
serre ligt tussen de 3 en 5 meter. De hoogte is circa 4 meter en de serre heeft een plat dak. Door de
serre eigentijds vorm te geven ontstaat een transparant toegevoegd element dat in contrast en
ondergeschikt blijft aan de gerestaureerde hal.
Reclame en installaties
Reclame uitingen dienen terughoudend en in overeenstemming met de historische hal te zijn
vormgegeven. Aan de zijde van de Naarderstraat vormt het gereconstrueerde metalen frame op het
dak en de vlaggenmast de basis voor de reclametoepassing.
Aan de pleinzijde mag de reclame-uiting uitbundiger zijn, maar ook in overeenstemming met de
eigentijdse architectuur.
De reclame bestaat bij voorkeur uit losse of geschilderde letters en moet in of achter het (glazen)
gevelvlak geplaatst worden.
Referenties
De voor de functies noodzakelijke installaties (t.b.v. ventilatie, verwarming etc.) mogen niet zichtbaar
zijn boven het monumentale schaaldak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>