<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
Opdrachtgever: Kubiek Ruimtelijke Plannen
Contactpersoon: mevrouw D. van Lienden
Datum:          20 november 2018
Projectnummer: P18M0138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62 - 3771 RG Barneveld
Postbus 99       - 3770 AB Barneveld
tel. 0342 - 406 406
e-mail milieu@vink.nl
www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Document MAD-06.1 versie: 19-04-2017

Titel:
Opdrachtgever:
Projectnummer:

Auteur(s):
M. Hebinck

arneveld
20 november 2018

Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum

Kubiek Ruimtelijke Plannen
P18M0138

Autorisatie:
R.M. Druijff yf
Jy

Sf A
Barneveld
20 november 2018

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen
maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit rapport.

Vink

ee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1.      INLEIDING ..................................................................................................................................... 1
2.      VOORONDERZOEK ..................................................................................................................... 3
   2.1. Algemeen ....................................................................................................................................... 3
   2.2. Actuele situatie en toekomstig gebruik .......................................................................................... 3
   2.3. Voormalig bodemgebruik ............................................................................................................... 4
   2.4. Voorgaand bodemonderzoek ........................................................................................................ 6
   2.5. Bodemopbouw en geohydrologie .................................................................................................. 6
   2.6. Conclusie vooronderzoek .............................................................................................................. 7
3.      VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING ......................................................... 9
   3.1. Onderzoeksstrategie ...................................................................................................................... 9
   3.2. Veldwerkprogramma...................................................................................................................... 9
   3.3. Laboratoriumonderzoek ................................................................................................................. 9
4.      VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING .......................................... 11
   4.1. Toetsingskader ............................................................................................................................ 11
   4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen ............................................................................. 11
   4.3. Analyseresultaten grond en grondwater ...................................................................................... 12
5.      CONCLUSIE ................................................................................................................................ 15
(KAART) BIJLAGEN:
A. Toetsingstoelichting
B. Analyseresultaten
C. Analysecertificaten
D. Profielbeschrijving
E. Gegevensselectie vooronderzoek
Omgevingskaart
Kadastrale kaart
Kaart met situering boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
1.      INLEIDING
Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft ons op 11 oktober 2018 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een nieuw te bouwen woning aan de Noodweg 32 te
Hilversum. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de bouw van een nieuwe woning en de
bijbehorende Omgevingsvergunning bouwen.
Het doel van het onderzoek is:
     •    aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen
          aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehaltes boven respectievelijk de
          achtergrondwaarden en de streefwaarden.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de:
     •    NEN 5725 [Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
          vooronderzoek, oktober 2017].
     •    NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
          bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond,
          januari 2009] en het wijzigingsblad NEN 5740/A1 van februari 2016.
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte
werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-
SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen
relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 5).
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het
bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het
verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek.
                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
 Projectnummer: P18M0138
 Datum: 20 november 2018
Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De
onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.
                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
 Projectnummer: P18M0138
 Datum: 20 november 2018
2.      VOORONDERZOEK
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats ten behoeve van uit te voeren
bodemonderzoek.
2.1. Algemeen
Het doel van het vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 is inzicht krijgen in de mogelijke
aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten van
het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.
Het vooronderzoek heeft zich niet gericht op aanwezigheid van onder meer niet gesprongen
explosieven/ conventionele explosieven, kabels en leidingen en archeologische waarden.
De gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen, beschikbare
milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de
openbare registers Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, BAG viewer,
Topotijdreis, huidige gebruiker onderzoekslocatie en de opdrachtgever. Op 15 oktober 2018 is door de
gemeente Hilversum aanvullende informatie toegezonden.
2.2. Actuele situatie en toekomstig gebruik
De onderzoekslocatie aan de Noodweg 32 te Hilversum heeft een oppervlakte van circa 500 m² en
maakt deel uit van een groter perceel, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie D, nummer
3681 met een oppervlakte van 9.520 m². De locatiecoördinaten zijn X = 139617 en Y = 467048. Er zijn
geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
Op 30 oktober 2018 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een woonhuis met
bijgebouwen en een zwembad. Men is voornemens om het woonhuis met zwembad, evenals een
aantal bijgebouwen te slopen om vervolgens verderop het perceel een nieuwe woning met zwembad
te bouwen. Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Hilversum blijkt dat op de locatie
een ondergrondse tank is gelegen. Tijdens de uitvoering van het veldwerk is gesproken met de
eigenaar van de locatie en die wist te vertellen dat naast de woning een ondergrondse HBO tank heeft
gelegen, zoals weergegeven uit de bodeminformatie van de gemeente Hilversum (bijlage E). Deze
tank is echter door de vorige eigenaar verwijderd. Van deze verwijdering zijn geen reinigingscertificaat
en verschrotingsbewijs beschikbaar. Deze locatie is in het veld aangewezen door de eigenaar.
Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten
waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de
onderstaande foto's.
                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
 Foto 1:  Te slopen woning, gezien in zuidelijke richting. Foto 2: Aanwezige zwembad (overkapt) die gesloopt zal
                                                                   worden ten behoeve van de nieuw te bouwen
                                                                   woning, gezien in zuidelijke richting
 Foto 3:  Nieuwbouwlocatie nieuw te bouwen woning,         Foto 4: Locatie voormalige ondergrondse HBO tank
          gelegen naast het zwembad (overkapt)
De onderzoekslocatie bevindt zich in een bosrijke omgeving met voornamelijk woningen. Rondom de
onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit
van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden.
Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving in de
nabije toekomst ongewijzigd.
2.3. Voormalig bodemgebruik
De locatie is van oudsher in gebruik als bos. Uit fragmenten van oude topografische kaarten blijkt dat
de locatie tot 1945 onbebouwd is geweest, waarbij nooit sprake is geweest van bebouwing.
Hieronder staan oude kaartfragmenten, waar de ontwikkeling van de onderzoekslocatie en de directe
omgeving goed zichtbaar is.
                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
 Fragment topografische kaart 1944. Geen bebouwing       Fragment topografische kaart 1964 met het aanwezige
 aanwezig op de onderzoekslocatie. Komt niet overeen met woonhuis op de locatie. De bijgebouwen zijn niet afgebeeld
 gegevens uit BAG viewer.                                op deze kaart uit Topotijdreis.
 Fragment topografische kaart 1990.                      Fragment topografische kaart 2011
De bebouwing op de onderzoekslocatie dateert uit 1928 [BAG viewer]. Dit komt niet overeen met de
gegevens van Topotijdreis.
Uit opgevraagde informatie blijkt dat de eerste bouwtekeningen uit 1910 dateren. In 1916 is een
bouwtekening ingezien van de bouw van een stenen schuurtje. In 1955 is een andere bouwtekening
bekeken voor de bouw van een andere stenen schuur. Voor de bouw van het buitenzwembad is in
1978 en 1981 een bouwtekening gemaakt.
In de gelichte bouwvergunningen zijn geen mogelijk bodembelastende activiteiten vermeld.
                                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
Uit informatie van de gemeente Hilversum blijkt dat op de locatie een ondergrondse HBO tanks is
                                                                        1
gesitueerd. Het is niet duidelijk waar deze tank zich bevindt . Het rapport met de bodeminformatie is
opgenomen in bijlage E.
Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen ongewone voorvallen plaatsgevonden.
In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen
bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed hebben gehad op de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.
2.4. Voorgaand bodemonderzoek
Er zijn geen resultaten van voorgaand bodemonderzoek beschikbaar voor de onderzoekslocatie. In
het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn geen bodemonderzoeken voor de
onderzoekslocatie vermeld. Ter plaatse van de Noodweg 34-40 is in 1996 een verkennend
                                   2
bodemonderzoek uitgevoerd . Uit dit onderzoek zijn geen noemenswaardige verontreinigingen naar
voren gekomen. In 2002 is in verband met het graven van een riooltracé ter hoogte van Noodweg 1-
                                                          3
48 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd . Uit de resultaten van dit onderzoek zijn geen
noemenswaardige verontreinigingen naar voren gekomen.
2.5. Bodemopbouw en geohydrologie
De onderzoekslocatie ligt globaal op 3,0 meter +NAP. Plaatselijk ontbreekt de deklaag. Door het
ontbreken van een scheidende laag vallen het eerste en tweede watervoerend pakket samen. Het
watervoerend pakket reikt overal tot aan het maaiveld en is opgebouwd uit matig fijn tot zeer grove
zanden van uiteenlopende oorsprong behorend tot de Formatie van Boxtel, Drenthe, Urk, Sterksel,
Enschede, Harderwijk en Tegelen. Naast de genoemde zanden bevatten de pakketten
grindbestanddelen. Tot een diepte van circa 50 m-mv is gestuwd materiaal aanwezig. Hierin kunnen
plaatselijk scheefgestelde fijnzandige, lemige en slibhoudende lagen voorkomen. De dikte van het
eerste watervoerend pakket bedraagt circa 160 meter. De transmissiviteit van het eerste
watervoerend pakket bedraagt circa 5.000 m²/dag. Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 0,0
meter +NAP.
In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de gestuwde gebieden van de Utrechtse
Heuvelrug plaatselijk in noordelijke tot noordwestelijke richting stroomt. De voeding van het
grondwater vindt hoofdzakelijk plaats door infiltratie.
1
          De exacte ligging van de ondergrondse HBO tank is niet bekend. Tijdens uitvoering van het veldwerk is de locatie
          door de eigenaar aangewezen. Ter plaatse is één boring tot 200 cm-mv geplaatst. Voor meer informatie wordt
          verwezen naar Hoofdstuk 3.
2
          Verkennend onderzoek Noodweg 34-40 ‘Landgoed Dennendonck’, CSO, rapportnummer 96.244 d.d. 05 juni 1996.
3
          Verkennend onderzoek Noodweg 1-48 te Hilversum (riooltracé), CSO, rapportnummer 02.085 d.d. 1 mei 2002.
                                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
De onderzoekslocatie ligt binnen de 100 meter zone van de grondwaterwinning Loosdrecht. Zie
onderstaande afbeelding uit het gebiedsdossier drinkwaterwinning Loosdrecht voor een overzicht.
2.6. Conclusie vooronderzoek
Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks is aangetast. Er is geen sprake van een
lijnvormige bron. De hypothese luidt: ‘onverdacht’.
                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
Projectnummer: P18M0138
Datum: 20 november 2018
                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
3.      VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING
In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.
3.1. Onderzoeksstrategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740:2009/A1:2016 als richtlijn gehanteerd.
De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘(kleinschalig) onverdacht’. Het onderzoek is uitgevoerd
volgens de onderzoeksstrategie als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN
5740/A1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich
gericht op de parameters van het standaardpakket voor grond en grondwater
3.2. Veldwerkprogramma
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in
overeenstemming met de protocollen 2001 (versie 3.2) en 2002 (versie 4). Het veldwerk is uitgevoerd
door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 30 oktober en 7 november 2018.
Systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 4 boringen verricht tot een diepte van
0,5 meter beneden maaiveld (m-mv). Er zijn 2 boringen doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv,
waarvan er 1 is verwerkt tot peilbuis voor bemonstering van het ondiepe grondwater.
Ter plaatse van de ligging van de voormalige ondergrondse HBO tank is 1 boring verricht tot een
diepte van 2,0 m-mv.
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen,
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd.
Peilbuizen worden bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel
verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.
Tijdens de veldwerkzaamheden ter plaats van de voormalige HBO tank zijn geen bijzonderheden
aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Derhalve zijn
geen grondmonsters ingezet.
3.3. Laboratoriumonderzoek
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium SYNLAB Analytics & Services b.v. te Rotterdam. In tabel 1 op de
volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde
analyses.
                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses
Nr.1     Omschrijving                     Matrix          Boorpunt, diepte (cm-mv)             Analyse(s)
1        Mengmonster bovengrond           Grond           01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0- Standaardpakket grond2
                                                          50
2        Mengmonster ondergrond           Grond           01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-    Standaardpakket grond
                                                          200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02:
                                                          150-200
3        Peilbuis                         Grondwater      1 (340 – 440)                        Standaardpakket grondwater 3
1
  Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
2
  Standaardpakket grond:
     −    Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
     −    Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM)
     −    Polychloorbifenylen (7 PCB)
     −    Minerale olie
     −    Organische stof, lutum
3
  Standaardpakket grondwater:
     −    Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
     −    Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen)
     −    Gehalogeneerde koolwaterstoffen (1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-
          dichlooretheen (cis), trans- 1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3
          dichloorpropaan, tetrachlooretheen (per), tetrachloormethaan (tetra), 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan,
          trichlooretheen (tri), chloroform, vinylchloride, bromoform)
     −    Minerale olie
                                                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
4.       VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader
en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de
analyseresultaten van de grond en het grondwater.
4.1. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-
en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in
beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.
De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van
minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen
Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De
                                                                    4
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B en C. De
resultaten worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de
overheid via elektronische data uitwisseling.
4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D ‘profielbeschrijving’. In tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de
onderzoekslocatie opgenomen.
Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw
Bodemtraject (m-mv)        Hoofdmengsel                Bijmengsel(s)                             Kleur
0,0 - 0,5                  Matig fijn zand             Zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus    Donkerbruin
0,5 – 4,4                  Matig fijn zand             Zwak siltig, zwak grindig                 Lichtbruin
De gemeten grondwaterstand(en) staan vermeld bij de analyseresultaten van het grondwater.
4
          Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde
          analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten
          is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek.
                                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
Bodemvreemde materialen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke
verontreiniging.
4.3. Analyseresultaten grond en grondwater
De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 3.
Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond en grondwater
Monsternr.1                         1           2         1-1-1
eenheid                         mg/kgds      mg/kgds       µg/l
Grondwaterstand (m-mv)                                      2,95
Zuurgraad (-)                                               6,45
Geleidbaarheid (µS/cm)                                   425
Zware metalen
Barium                               -          -           -
Cadmium                              -          -           -
Kobalt                               -          -           -
Koper                              26    *      -           -
Kwik                                 -          -           -
Lood                                 -          -           -
Molybdeen                            -          -           -
Nikkel                               -          -           -
Zink                                 -          -           -
Vluchtige aromaten
Benzeen                                                     -
Tolueen                                                     -
Ethylbenzeen                                                -
Xylenen                                                     -
Styreen                                                     -
Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen                                                   -
PAK (10 VROM)                        -          -
Interventiefactor PAK (10                                   -
VROM)
Vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan                                          -
1,2-dichloorethaan                                          -
1,1-dichlooretheen                                          -
Cis 1,2-dichlooretheen (cis)                                -
Trans 1,2-dichlooretheen                                    -
Som 1,2-dichloorethenen                                     -
Dichloormethaan                                             -
1,1-dichloorpropaan                                         -
1,2-dichloorpropaan                                         -
1,3-dichloorpropaan                                         -
Som dichloorpropanen                                        -
Tetrachlooretheen (per)                                     -
Tetrachloormethaan (tetra)                                  -
1,1,1-trichloorethaan                                       -
1,1,2-trichloorethaan                                       -
Trichlooretheen (tri)                                       -
Chloroform                                                  -
Vinylchloride                                               -
                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
  Projectnummer: P18M0138
  Datum: 20 november 2018
Monsternr.1                              1           2           1-1-1
eenheid                              mg/kgds     mg/kgds          µg/l
Bromoform                                                          -
Polychloorbifenylen
Som PCB (7) (µg/kgds)                    -           -
Minerale olie
Totaal olie C10-C40                      -           -             -
1         01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50
2         01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200
1-1-1     1: 340-440
1
    : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
- : geen overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde
* : overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en
      interventiewaarde
** : overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
Uit tabel 3 blijkt dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan koper is aangetoond. Dit licht
verhoogde gehalte aan koper in de bovengrond geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
onderzoek.
Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrond-
/streefwaarde.
                                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
Projectnummer: P18M0138
Datum: 20 november 2018
                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum
 Projectnummer: P18M0138
 Datum: 20 november 2018
5.     CONCLUSIE
In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van een nieuw te bouwen woning aan de Noodweg 32 te Hilversum.
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van de onderzoekslocatie niet of
nauwelijks is aangetast en dat de hypothese ‘onverdacht’ geldt.
Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende:
     •   Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen die duiden op een
         mogelijke verontreiniging.
     •   In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan koper aangetoond boven de
         achtergrondwaarde. Dit licht verhoogd gehalte aan koper geeft geen aanleiding tot het
         uitvoeren van een nader onderzoek.
     •   In het grondwater is geen van de onderzochte parameters aangetroffen in een gehalte boven
         de streefwaarde.
     •   Ter plaatse van de ligging van de voormalige ondergrondse HBO tank is 1 boring geplaatst tot
         een diepte van 2,0 m-mv. Deze tank bevindt zich buiten het bouwblok waarvoor een
         Omgevingsvergunning bouwen moet worden aangevraagd. Zintuiglijk zijn geen afwijkingen
         geconstateerd die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdacht’ formeel wordt verworpen. De aangetoonde lichte
verontreiniging aan koper in de bovengrond is niet verontrustend en geeft geen aanleiding tot het
uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend.
De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor verlening van een
omgevingsvergunning (bouwen).
De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag
worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit
worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en
gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform
het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond
niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker
(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond.
                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A
Toetsingstoelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>TOETSINGSTOELICHTING
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands
bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.
Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's.
Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan
zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste
bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013
(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397
en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling.
Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en
waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende
stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik
gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en
interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve
niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd.
Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt
een bodemtypecorrectie.
Streefwaarde
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is
van grondwaterverontreiniging.
Achtergrondwaarde (AW 2000)
De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de
Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief
concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare
verontreiniging in grond.
Gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde
Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen
of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.
Interventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige
verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van
bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor
mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het
gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van
een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn
dan de interventiewaarde.
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of
dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken
gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige
verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan
de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er
sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.
Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van
100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is
niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten
beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003).
Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te
vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn
asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs
asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt
een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de
lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.
Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium
niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien
de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde
van 100 mg/kgds gewogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B
Analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:           Kubiek Ruimtelijke Plannen
Project:                 Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum [P18M0138]
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                    11                                22
Bodemtypebt)                   1                                 2
                                    or           br                   or         br
droge stof (gew.-%)                93,0          --     --            97,1       --     --
gewicht artefacten (g)             <1            --     --            <1         --     --
aard van de artefacten (-)       Geen                   --         Geen                 --
organische stof (gloeiverlies)       3,5         --     --             0,7       --     --
(% vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                        1,4         --     --             1,3       --     --
(% vd DS)
METALEN
barium+                           <20           54,2                <20         54,2
cadmium                            <0,2          0,225                <0,2       0,241
kobalt                             <1,5          3,69                 <1,5       3,69
koper                              26           51,1    *             <5         7,24
kwik                               <0,05         0,0497               <0,05      0,0503
lood                               15           23                  <10         11
molybdeen                          <0,5          0,35                 <0,5       0,35
nikkel                               3,3         9,62                  3,1       9,04
zink                               21           48                  <20         33,2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                          <0,01         --     --            <0,01      --     --
fenantreen                           0,01        --     --            <0,01      --     --
antraceen                          <0,01         --     --            <0,01      --     --
fluoranteen                          0,03        --     --            <0,01      --     --
benzo(a)antraceen                    0,02        --     --            <0,01      --     --
chryseen                             0,02        --     --            <0,01      --     --
benzo(k)fluoranteen                  0,02        --     --            <0,01      --     --
benzo(a)pyreen                       0,01        --     --            <0,01      --     --
benzo(ghi)peryleen                   0,02        --     --            <0,01      --     --
indeno(1,2,3-cd)pyreen               0,02        --     --            <0,01      --     --
pak-totaal (10 van VROM)             0,164       0,164                 0,07      0,07
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)                   <1            --     --            <1         --     --
PCB 52 (µg/kgds)                     1,1         --     --            <1         --     --
PCB 101 (µg/kgds)                    1,1         --     --            <1         --     --
PCB 118 (µg/kgds)                  <1            --     --            <1         --     --
PCB 138 (µg/kgds)                    1,2         --     --            <1         --     --
PCB 153 (µg/kgds)                    1,4         --     --            <1         --     --
PCB 180 (µg/kgds)                  <1            --     --            <1         --     --
                                                                                        a
som PCB (7) (0.7 factor)             6,9        19,7                   4,9      24,5
(µg/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                    <5            --     --            <5         --     --
fractie C12-C22                    <5            --     --            <5         --     --
fractie C22-C30                    <5            --     --            <5         --     --
fractie C30-C40                    <5            --     --            <5         --     --
totaal olie C10 - C40             <20           40                  <20         70
Monstercode en monstertraject
1
           12905387-001 1 1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50
2
           12905387-002 2 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100,
           02: 100-150, 02: 150-200
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:            Kubiek Ruimtelijke Plannen
Project:                  Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum [P18M0138]
*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
      verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 1.4% humus 3.5%
      2: lutum 1.3% humus 0.7%
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
Toetsingswaarden1)                    AW       1/2(AW+I)        I      RBK eis
METALEN
barium                                                        920        20
cadmium                                 0,60         6,8       13          0,20
kobalt                                 15         102         190          3,0
koper                                  40         115         190          5,0
kwik                                    0,15        18         36          0,050
lood                                   50         290         530        10
molybdeen                               1,5         96        190          1,5
nikkel                                 35           68        100          4,0
zink                                  140         430         720        20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7           1,5         21         40          0,35
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)               20         510       1000           4,9
(µg/kgds)
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40                 190        2595       5000         35
1)
     AW           achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)    gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I            interventiewaarde
     RBK          Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                  2012).
     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:           Kubiek Ruimtelijke Plannen
Project:                 Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum [P18M0138]
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                      11
METALEN
barium                                40
cadmium                              <0,20
kobalt                               <2
koper                                  3,2
kwik                                 <0,05
lood                                 <2,0
molybdeen                            <2
nikkel                               <3
zink                                <10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              <0,2
tolueen                              <0,2
ethylbenzeen                         <0,2
o-xyleen                             <0,1     --
p- en m-xyleen                       <0,2     --
                                              a
xylenen (0.7 factor)                   0,21
styreen                              <0,2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                            <0,02 a
interventie factor polycyclische       0,0002
aromatische koolwaterstoffen
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                   <0,2
1,2-dichloorethaan                   <0,2
                                              a
1,1-dichlooretheen                   <0,1
cis-1,2-dichlooretheen               <0,1     --
trans-1,2-dichlooretheen             <0,1     --
som (cis,trans) 1,2-                   0,14 a
dichloorethenen (0.7 factor)
                                              a
dichloormethaan                      <0,2
1,1-dichloorpropaan                  <0,2
1,2-dichloorpropaan                  <0,2
1,3-dichloorpropaan                  <0,2
som dichloorpropanen (0.7              0,42
factor)
                                              a
tetrachlooretheen                    <0,1
                                              a
tetrachloormethaan                   <0,1
                                              a
1,1,1-trichloorethaan                <0,1
                                              a
1,1,2-trichloorethaan                <0,1
trichlooretheen                      <0,2
chloroform                           <0,2
                                              a
vinylchloride                        <0,2
tribroommethaan                      <0,2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                     <25       --
fractie C12-C22                     <25       --
fractie C22-C30                     <25       --
fractie C30-C40                     <25       --
totaal olie C10 - C40               <50
Monstercode en monstertraject
1
           12910910-001 1 1, 01-1: 340-440
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:            Kubiek Ruimtelijke Plannen
Project:                  Verkennend bodemonderzoek; Noodweg 32 te Hilversum [P18M0138]
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
     interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
     gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
     dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden
     kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
     gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
     beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)
Toetsingswaarden1)                        S         1/2(S+I)        I          RBK
METALEN
barium                                  50           338         625            20
cadmium                                   0,40          3,2         6,0          0,20
kobalt                                  20            60         100             2,0
koper                                   15            45           75            2,0
kwik                                      0,050         0,18        0,30         0,050
lood                                    15            45           75            2,0
molybdeen                                 5,0        152         300             2,0
nikkel                                  15            45           75            3,0
zink                                    65           432         800            10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                   0,20        15           30            0,20
tolueen                                   7,0        504        1000             0,20
ethylbenzeen                              4,0         77         150             0,20
xylenen (0.7 factor)                      0,20        35           70            0,21
styreen                                   6,0        153         300             0,20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                 0,01        35           70            0,020
polycyclische aromatische                                           1
koolwaterstoffen
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                        7,0        454         900             0,20
1,2-dichloorethaan                        7,0        204         400             0,20
1,1-dichlooretheen                        0,01          5,0        10            0,10
dichloormethaan                           0,01       500        1000             0,20
som (cis,trans) 1,2-                      0,01        10           20            0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
1,1-dichloorpropaan                       0,80        40           80            0,20
1,2-dichloorpropaan                       0,80        40           80            0,20
1,3-dichloorpropaan                       0,80        40           80            0,20
som dichloorpropanen (0.7                 0,80        40           80            0,42
factor)
tetrachlooretheen                         0,01        20           40            0,10
tetrachloormethaan                        0,01          5,0        10            0,10
1,1,1-trichloorethaan                     0,01       150         300             0,10
1,1,2-trichloorethaan                     0,01        65         130             0,10
trichlooretheen                         24           262         500             0,20
chloroform                                6,0        203         400             0,20
vinylchloride                             0,01          2,5         5,0          0,20
tribroommethaan                                                  630             0,20
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40                   50           325         600            50
1)
      S            streefwaarde
      1/2(S+I)     gemiddelde van streef- en interventiewaarde
      I            interventiewaarde
      RBK          Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                      Correspondentieadres
                                                                                                                      Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VINK MILTECH.ADV.BUREAU
  Martijn Hebinck
  Postbus 99
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 6
  3770 AB BARNEVELD
Uw projectnaam                                              : P18M0138
Uw projectnummer                                            : P18M0138
SYNLAB rapportnummer                                        : 12905387, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                                   : INVRCCSQ
Rotterdam, 07-11-2018
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P18M0138. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                  Blad 2 van 6
Martijn Hebinck                                                            Analyserapport
Projectnaam                       P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         31-10-2018
Projectnummer                     P18M0138                                                                                                               Startdatum                         31-10-2018
Rapportnummer                     12905387             - 1                                                                                               Rapportagedatum 07-11-2018
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                         1 1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50
 002          Grond (AS3000)                         2 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200
Analyse                                   Eenheid           Q                        001                         002
droge stof                                gew.-%            S                    93.0                          97.1
gewicht artefacten                        g                 S                       <1                           <1
aard van de artefacten                    -                 S                   geen                          geen
organische stof (gloeiverlies)            % vd DS           S                      3.5                          0.7
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                             % vd DS           S                      1.4                          1.3
METALEN
                                                                                        1)                           1)
barium                                    mg/kgds           S                     <20                          <20
                                                                                        1)                           1)
cadmium                                   mg/kgds           S                    <0.2                          <0.2
                                                                                        1)                           1)
kobalt                                    mg/kgds           S                    <1.5                          <1.5
                                                                                        1)                           1)
koper                                     mg/kgds           S                       26                           <5
kwik                                      mg/kgds           S                  <0.05                         <0.05
                                                                                        1)                           1)
lood                                      mg/kgds           S                       15                         <10
                                                                                        1)                           1)
molybdeen                                 mg/kgds           S                    <0.5                          <0.5
                                                                                        1)                           1)
nikkel                                    mg/kgds           S                      3.3                          3.1
                                                                                        1)                           1)
zink                                      mg/kgds           S                       21                         <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                 mg/kgds           S                  <0.01                         <0.01
fenantreen                                mg/kgds           S                    0.01                        <0.01
antraceen                                 mg/kgds           S                  <0.01                         <0.01
fluoranteen                               mg/kgds           S                    0.03                        <0.01
benzo(a)antraceen                         mg/kgds           S                    0.02                        <0.01
chryseen                                  mg/kgds           S                    0.02                        <0.01
benzo(k)fluoranteen                       mg/kgds           S                    0.02                        <0.01
benzo(a)pyreen                            mg/kgds           S                    0.01                        <0.01
                                                                                        2)
benzo(ghi)peryleen                        mg/kgds           S                    0.02                        <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen                    mg/kgds           S                    0.02                        <0.01
                                                                                        3)                           3)
pak-totaal (10 van VROM)                  mg/kgds           S                  0.164                           0.07
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                    µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 52                                    µg/kgds           S                      1.1                           <1
PCB 101                                   µg/kgds           S                      1.1                           <1
PCB 118                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 138                                   µg/kgds           S                      1.2                           <1
PCB 153                                   µg/kgds           S                      1.4                           <1
PCB 180                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
                                                                                        3)                           3)
som PCB (7) (0.7 factor)                  µg/kgds           S                      6.9                          4.9
MINERALE OLIE
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 3 van 6
Martijn Hebinck                                                             Analyserapport
Projectnaam                        P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         31-10-2018
Projectnummer                      P18M0138                                                                                                               Startdatum                         31-10-2018
Rapportnummer                      12905387             - 1                                                                                               Rapportagedatum 07-11-2018
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                          1 1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50
 002          Grond (AS3000)                          2 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                         002
fractie C10-C12                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C12-C22                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C22-C30                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C30-C40                            mg/kgds                                   <5                           <5
totaal olie C10 - C40                      mg/kgds           S                     <20                          <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                Blad 4 van 6
Martijn Hebinck                                                          Analyserapport
Projectnaam                     P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         31-10-2018
Projectnummer                   P18M0138                                                                                                               Startdatum                         31-10-2018
Rapportnummer                   12905387             - 1                                                                                               Rapportagedatum 07-11-2018
Monster beschrijvingen
001                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                           voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                           voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                               Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2                               Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3                               De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 5 van 6
Martijn Hebinck                                                             Analyserapport
Projectnaam                        P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         31-10-2018
Projectnummer                      P18M0138                                                                                                               Startdatum                         31-10-2018
Rapportnummer                      12905387             - 1                                                                                               Rapportagedatum 07-11-2018
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
droge stof                                            Grond (AS3000)                                           Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                               15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                               (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                                    Grond (AS3000)                                           Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                                Grond (AS3000)                                           Idem
organische stof (gloeiverlies)                        Grond (AS3000)                                           Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                               AS3010-3
lutum (bodem)                                         Grond (AS3000)                                           Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                               6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                               conform NEN 6961)
cadmium                                               Grond (AS3000)                                           Idem
kobalt                                                Grond (AS3000)                                           Idem
koper                                                 Grond (AS3000)                                           Idem
kwik                                                  Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                               6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                                  Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                               6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                               conform NEN 6961)
molybdeen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
nikkel                                                Grond (AS3000)                                           Idem
zink                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
naftaleen                                             Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-6
fenantreen                                            Grond (AS3000)                                           Idem
antraceen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
fluoranteen                                           Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)antraceen                                     Grond (AS3000)                                           Idem
chryseen                                              Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(k)fluoranteen                                   Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)pyreen                                        Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(ghi)peryleen                                    Grond (AS3000)                                           Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                Grond (AS3000)                                           Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                         Grond (AS3000)                                           Idem
factor)
PCB 28                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-8
PCB 52                                                Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 101                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 118                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 138                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 153                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 180                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                              Grond (AS3000)                                           Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            Y6971134                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
001            Y6971131                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                Blad 6 van 6
Martijn Hebinck                                                          Analyserapport
Projectnaam                     P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         31-10-2018
Projectnummer                   P18M0138                                                                                                               Startdatum                         31-10-2018
Rapportnummer                   12905387             - 1                                                                                               Rapportagedatum 07-11-2018
Monster     Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001         Y6971139                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
001         Y6971143                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971146                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971132                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971141                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971135                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971136                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
002         Y6971145                                              30-10-2018                     30-10-2018                        ALC201
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                      Correspondentieadres
                                                                                                                      Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VINK MILTECH.ADV.BUREAU
  Martijn Hebinck
  Postbus 99
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 5
  3770 AB BARNEVELD
Uw projectnaam                                              : P18M0138
Uw projectnummer                                            : P18M0138
SYNLAB rapportnummer                                        : 12910910, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                                   : XWY8FLGP
Rotterdam, 13-11-2018
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P18M0138. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 2 van 5
Martijn Hebinck                                                             Analyserapport
Projectnaam                        P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         08-11-2018
Projectnummer                      P18M0138                                                                                                               Startdatum                         08-11-2018
Rapportnummer                      12910910             - 1                                                                                               Rapportagedatum 13-11-2018
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grondwater                             1 1, 01-1: 340-440
               (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001
METALEN
barium                                     µg/l              S                       40
cadmium                                    µg/l              S                  <0.20
kobalt                                     µg/l              S                       <2
koper                                      µg/l              S                      3.2
kwik                                       µg/l              S                  <0.05
lood                                       µg/l              S                    <2.0
molybdeen                                  µg/l              S                       <2
nikkel                                     µg/l              S                       <3
zink                                       µg/l              S                     <10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    µg/l              S                    <0.2
tolueen                                    µg/l              S                    <0.2
ethylbenzeen                               µg/l              S                    <0.2
o-xyleen                                   µg/l              S                    <0.1
p- en m-xyleen                             µg/l              S                    <0.2
                                                                                         1)
xylenen (0.7 factor)                       µg/l              S                    0.21
styreen                                    µg/l              S                    <0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                  µg/l              S                  <0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                         µg/l              S                    <0.2
1,2-dichloorethaan                         µg/l              S                    <0.2
1,1-dichlooretheen                         µg/l              S                    <0.1
cis-1,2-dichlooretheen                     µg/l              S                    <0.1
trans-1,2-dichlooretheen                   µg/l              S                    <0.1
                                                                                         1)
som (cis,trans) 1,2-                       µg/l              S                    0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                            µg/l              S                    <0.2
1,1-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2
1,2-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2
1,3-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2
                                                                                         1)
som dichloorpropanen (0.7                  µg/l              S                    0.42
factor)
tetrachlooretheen                          µg/l              S                    <0.1
tetrachloormethaan                         µg/l              S                    <0.1
1,1,1-trichloorethaan                      µg/l              S                    <0.1
1,1,2-trichloorethaan                      µg/l              S                    <0.1
trichlooretheen                            µg/l              S                    <0.2
chloroform                                 µg/l              S                    <0.2
vinylchloride                              µg/l              S                    <0.2
tribroommethaan                            µg/l              S                    <0.2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 3 van 5
Martijn Hebinck                                                             Analyserapport
Projectnaam                        P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         08-11-2018
Projectnummer                      P18M0138                                                                                                               Startdatum                         08-11-2018
Rapportnummer                      12910910             - 1                                                                                               Rapportagedatum 13-11-2018
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grondwater                              1 1, 01-1: 340-440
              (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            µg/l                                    <25
fractie C12-C22                            µg/l                                    <25
fractie C22-C30                            µg/l                                    <25
fractie C30-C40                            µg/l                                    <25
totaal olie C10 - C40                      µg/l              S                     <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                Blad 4 van 5
Martijn Hebinck                                                          Analyserapport
Projectnaam                     P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         08-11-2018
Projectnummer                   P18M0138                                                                                                               Startdatum                         08-11-2018
Rapportnummer                   12910910             - 1                                                                                               Rapportagedatum 13-11-2018
Monster beschrijvingen
001                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                           voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                               De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 5 van 5
Martijn Hebinck                                                             Analyserapport
Projectnaam                        P18M0138                                                                                                               Orderdatum                         08-11-2018
Projectnummer                      P18M0138                                                                                                               Startdatum                         08-11-2018
Rapportnummer                      12910910             - 1                                                                                               Rapportagedatum 13-11-2018
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
barium                                                Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
cadmium                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
kobalt                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
koper                                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
kwik                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
molybdeen                                             Grondwater (AS3000)                                      Idem
nikkel                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
zink                                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
benzeen                                               Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3130-1
tolueen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
ethylbenzeen                                          Grondwater (AS3000)                                      Idem
o-xyleen                                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
p- en m-xyleen                                        Grondwater (AS3000)                                      Idem
xylenen (0.7 factor)                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
styreen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
naftaleen                                             Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichlooretheen                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
trans-1,2-dichlooretheen                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
som (cis,trans) 1,2-                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,2-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,3-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachlooretheen                                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachloormethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,1-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,2-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
trichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
chloroform                                            Grondwater (AS3000)                                      Idem
vinylchloride                                         Grondwater (AS3000)                                      Idem
tribroommethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-5
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            G6532640                                              07-11-2018                     07-11-2018                        ALC236
001            B1792130                                              07-11-2018                     07-11-2018                        ALC204
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D
Profielbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                   BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
num m er
                                           bodem m onst er, geroerd
                                                                            Geen       Zwak     Mat ig  St erk  Uit erst
         casing
                                           bodem laag
                                                                             GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
         bent oniet
                                           grondwat erst and t ijdens boren
         filt ergrind                      bodem m onst er, ongeroerd
                                                                            Geen Zeer zwak      Zwak    Mat ig  St erk   Zeer st erk
                                           bodem laag
         filt ert raject
         grondwat erst and
                           GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G
                           Grind, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)
                           Zand, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)
                           Leem , silt ig (L,s)                              st erk - (15-50%)
                           Klei, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)
                           Veen, hum eus (V,h)
                           Slib
                           V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D
                           Asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                           st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                             m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                             m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                             zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                             ug = uit erst grof (420-2000 um )
                           OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D
                           Bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                             m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                             zg = zeer grof (16-63 m m )
                           Wat er
                                                                             BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
                                                                             pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
                                                                             bv = bodem vocht
                                                                             ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     1                  01                                            bosgrond, m aaiveld
                0                                                                           0
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                       1         grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                                 edelm an
               50                                                                           -50
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                       2         grindig, donker bruin, edelm an
              100
                                       3
              150
                                       4
              200
240
              250
                                       5
290
              300                                                                           -300
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                 grindig, licht bruin, zuigerboor
340
              350
              400
440
            t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
          dat um 3 0 -1 0 -2 0 1 8
    boorm eest er D . Ka r st e n
                        02                                                 t uin, m aaiveld
                0                                                                           0
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                       1         grindig, zwak hum eus, edelm an
               50                                                                           -50
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                       2         grindig, licht bruin, riverside
              100
                                       3
              150
                                       4
              200
            t ype g r on d b or in g
          dat um 3 0 -1 0 -2 0 1 8
    boorm eest er D . Ka r st e n
    bodem profielen sch a a l 1 :5 0
                   onderzoek                  P1 8 M 0 1 3 8
                  project code                P1 8 M 0 1 3 8
                             dat um           3 0 -1 0 -2 0 1 8
        get ekend conform                     N EN 5 1 0 4
                            pagina            1 va n 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                    03                                          gras, m aaiveld
            0                                                                    0
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                 1   grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                     edelm an
           50
        t ype g r on d b or in g
      dat um 3 0 -1 0 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n
                   04                                     bosgrond, m aaiveld
            0                                                                    0
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                 1   grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                     edelm an
           50
        t ype g r on d b or in g
      dat um 3 0 -1 0 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n
                    51                                        t egel, m aaiveld
            0                                                                    0
                                                                                 -4
                                 1
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                     bruin, ow: geen, edelm an
           50
                                 2
          100                                                                    -100
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                 3   grindig, licht bruin, ow: geen,
                                     edelm an
          150
                                 4
          200
        t ype g r on d b or in g
      dat um 3 0 -1 0 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n
bodem profielen sch a a l 1 :5 0
               onderzoek           P1 8 M 0 1 3 8
              project code         P1 8 M 0 1 3 8
                        dat um     3 0 -1 0 -2 0 1 8
    get ekend conform              N EN 5 1 0 4
                       pagina      2 va n 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v

Documentcode: | MAF-27 Titel: Onafhankelijkheid Projectnummer: P18M0138
Revisiedatum: 20-04-2017 Pagina: Pagina 1 van 1
Opdrachtgever: Kubiek Ruimtelijke Plannen
NAW onderzoekslocatie: trans 15-25

Arnhem
BRL SIKB Protocol
zl 2000 ing 2001

Fi 2002

(m) 2018
(m 6000 a 6001

Door de ondertekening verklaart de geregistreerde milieutechnisch medewerker dat het veldwerk
onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de bovengenoemde BRL SIKB
en de daarbij behorende protocollen.

Naam ay

D. Karsten (oh

S. van den Poll-Eisses

M. Hebinck

F:\Data\Metacom\Documenten\Milieu\MAF-27. rtf

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E
Gegevensselectie
vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                     Bodeminformatie
Noodweg 32 te Hilversum
Legenda
                   Geselecteerde locatie                  Saneringscontour
                   50-meter straal                        Gebouwen
                   Percelen                               Wet Milieubeheer bedrijven
                   Onderzoek                              Brandstoftanks
                   Verontreinigingscontour                Historisch bodembestand (HBB)
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Welke informatie vindt u in dit rapport                               3
Informatie over geselecteerd perceel                                  4
Locaties                                                              4
Onderzoeken                                                           4
Verontreinigingscontouren                                             4
Wet milieubeheer bedrijven                                            4
Brandstoftanks                                                        4
Historisch bodembestand (HBB)                                         4
Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom het perceel 5
Locaties                                                              5
Onderzoeken                                                           5
Verontreinigingscontouren                                             6
Wet milieubeheer bedrijven                                            6
Brandstoftanks                                                        6
Historisch bodembestand (HBB)                                         6
Disclaimer                                                            7
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 2 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Welke informatie vindt u in dit rapport
Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Het
rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de percelen
in de directe omgeving. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit rapport aantreft.
Locatie
Betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Ook staat hier de vervolgactie in het kader
van de Wet bodembescherming beschreven. Alleen wanneer hier voldoende onderzocht of gesaneerd staat, wordt het
perceel als niet verdacht op bodemverontreiniging beschouwd.
Onderzoeken
Hier worden de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen vermeld. Voor een uitleg van de verschillende
typen aan onderzoek kunt u terecht op http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek.
Wet milieubeheer bedrijven
Hier worden de huidige en voormalige vanuit de Wet milieubeheer geregistreerde bedrijven vermeld.
Brandstoftanks
Hier staan de bij de gemeente bekende (ondergrondse) brandstof tanks en de status van deze tanks. Voor meer informatie
over deze status kunt u terecht op
http://www.hilversum.nl/Inwoners/Openbare_ruimte_en_milieu/Meldingen/Olietank_particuliere_grond_verwijderen.
Historisch bodembestand (HBB)
Hier worden alle voormalige bedrijven vermeld die op bodemverontreiniging verdacht zijn. Deze lijst is onder andere
gebaseerd op de Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel.
Verontreinigingscontour
Deze contour laat de verspreiding van een verontreiniging zien. Wanneer het een verontreiniging in het grondwater betreft,
adviseren wij u om geen grondwater op te pompen.
Wat betekenen de resultaten
Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de
grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren. Hiervoor kunt u terecht bij
verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus.
Inzien archieven
De betreffende bodemonderzoeken zijn in te zien bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Hilversum. U kunt
hiervoor een afspraak maken via 14 035. De Hinderwet en Wet milieubeheer archieven, waaronder de certificaten van de
tanksaneringen, zijn beschikbaar bij het streekarchief op de Oude Enghweg 23 te Hilversum. Voor de laatste gegevens van
het bevoegd gezag Wet bodembescherming, de provincie Noord-Holland, verwijzen wij u naar www.bodemloket.nl.
Vragen of opmerkingen?
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum. Mail naar bodem@hilversum.nl of bel tijdens
kantooruren 14 035. U kunt ons helpen door eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf
onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan kunt u deze laten opnemen.
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 3 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Informatie over geselecteerd perceel
Locaties
 Geen gegevens beschikbaar
Onderzoeken
 Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigingscontouren
 Geen gegevens beschikbaar
Wet milieubeheer bedrijven
 Geen gegevens beschikbaar
Brandstoftanks
 Adres                                  Product           Status
 Noodweg 32                             huisbrandolie     niet gevonden door KIWA-bedrijf
Historisch bodembestand (HBB)
 Geen gegevens beschikbaar
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 4 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom het perceel
Locaties
 Naam                                                       Afstand (m.)     Vervolgactie Wet bodembescherming:
 Noodweg 1-48 (riooltrace)                                  2                voldoende onderzocht
 Noodweg 34-40 'landgoed Dennendonck'                       19               voldoende onderzocht
Onderzoeken
 Verkennend Onderzoek 1
 Locatie                  Noodweg 1-48 (riooltrace)
 Rapportdatum             01-05-2002
 Rapportnummer            02.085
 Onderzoekbureau          CSO
 Opmerkingen              Rapportdatum: 1-5-2002
                          Hypothese wordt niet verworpen
                          Zintuigelijke waarnemingen:
                          bodemsamenstelling: matig zand op grof zand.
                          Alle boringen zijn zwak tot matig wortelhoudend.
                          Bovengrond:
                          MM1 en MM2: PAK, EOX en minerale olie>S
                          MM3: PAK en EOX>S
                          MM4: minerale olie>S
                          Ondergrond:
                          geen verontreinigingen aangetroffen
                          Grondwater:
                          niet onderzocht
                          Bijzonderheden:
                          Conclusies:
                          De conclusie van het rapport is dat de lichte verhogingen geen belemmering vormen voor de
                          aanleg van een drukriool.
Beschikbare documenten
 Geen gegevens beschikbaar
 Verkennend onderzoek NVN 5740 2
 Locatie                  Noodweg 34-40 'landgoed Dennendonck'
 Rapportdatum             06-06-1996
 Rapportnummer            96.244
 Onderzoekbureau          CSO Adviesbureau
 Opmerkingen              Het onderzoek heeft in de bovengrond een lichte verontreiiging met minerale olie aangetoond. In
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 5 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                          de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater is een lichte
                          verontreiniging met chroom, zink en cadmium gevonden.
Beschikbare documenten
 Geen gegevens beschikbaar
 Verkennend Onderzoek 1
 Locatie                  Noodweg 34-40 'landgoed Dennendonck'
 Rapportdatum             05-06-1996
 Rapportnummer            96.244
 Onderzoekbureau          CSO
 Opmerkingen              Zintuiglijke Waarnemingen:Hier zijn geen zintuigelijke waarnemingen gedaan die duiden op een
                          verontreiniging. Grondsoort zand.
                          Bovengrond: Hier is een lichte verontreiniging aangetroffen met EOX.
                          Ondergrond:
                          Grondwater:Hier is een lichte verontreiniging aangetroffen met chroom zink en cadmium.
                          Bijzonderheden:
                          Beoordeling risico`s:Deze verontreinigingen brengen geen risico`s met zich mee voor de
                          volksgezondheid en het milieu, en liggen geen beperkingen op aan het gebruik van de locatie.
                          Boorbeschrijving is opgeslagen bij boorpuntnummer:01
Beschikbare documenten
 Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigingscontouren
 Geen gegevens beschikbaar
Wet milieubeheer bedrijven
 Adres                                  Gebruik
 Noodweg 33                             onverdachte activiteit
 Noodweg 33                             onverdachte activiteit
Brandstoftanks
 Geen gegevens beschikbaar
Historisch bodembestand (HBB)
 Geen gegevens beschikbaar
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 6 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Disclaimer
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de
verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100%
zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.
De Gemeente Hilversum is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade
als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of
de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere
gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet
uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een
onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden
tot de Gemeente Hilversum.
(c) 2018 Gemeente Hilversum - Pagina 7 van 7 - 16-10-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>KAARTBIJLAGEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                Klantreferentie: P18M0138
                    0m   125 m                          625 m
 Deze kaart is noordgericht.                                  Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object Hilversum D 3681
 Noodweg 32, 1213PX Hilversum
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                              Uw referentie: P18M0138
                                     3979
3040
                                                               36
                                        3754
                                                        3755
                                                                                                                                                                                  3044
                                                                                3679
       3978                                                     3756                                                                30
                                                                                         3681
                                                 34A
                                                                                                                                3786
                                34                                                                                                                            26
                                                                32A
                                                                                                                                                        3787
          37
            57                                                         32                                        28                                                                    aa
                                                                                                                                                                                   Ka n
                                                                                                                                                                             ov en
                                                                                                                                                                                   s
                                                       3678                                                           3788                                           3799
                                                                                                                                                                        Ti en
            35                                                                                                                                                                h
                                                               3680
                 1279           33
                                     3033
                                        3580
                                                                                 3789
                               3581
                                 33A
                                                                                                                                            3801      3109
                                                                                                                                               22
                                                                                                                       3283
                                                                              1363
                                                                                                                               82
                                                                                                                             32
                                  31
                                                               0m      20 m                                 100 m
              Deze kaart is noordgericht                                                Schaal 1:2000
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                             Kadastrale gemeente                  Hilversum
              Voorlopige kadastrale grens                                               Sectie                               D
              Administratieve kadastrale grens                                          Perceel                              3681
              Bebouwing
              Overige topografie                                                        Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 oktober 2018                            De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                     4
             32A
                                                                         1
                                                                                    3                                  Technische
                                                                                                                       ruimte
                                                                                                   d
                                                                                                   ba
                                                                                              em
                                                                                                    2
                                                                                            Zw
                                                     51
                                     32
No
  od
     we
       g                                                                                       0         5m          10m          15m         20m          25m
                                                                                        Onderwerp:
           Kad. Gem. Hilversum
           Sectie D, nr. 3681                                                            Situering boorpunten
             Legenda                                                                    Project:                              Opdrachtgever:
                                             Vink Milieutechnisch                       Verkennend bodemonderzoek
                                                                                                                              Kubiek
                Boring ondiep
                                             Adviesbureau b.v.                          Noodweg 32                            Ruimtelijke Plannen
                Boring diep                  Valkseweg 62                               Hilversum
                                             Postbus 99
                Peilbuis                                                                Getekend : P.H.                      Status           :   Definitief
                                             3770 AB Barneveld
                Bebouwing                                                               Schaal : 1:500                       Datum            :   13-11-2018
                                             Tel      : 0342 - 406 406
                Geplande nieuwbouw           E-mail : milieu@vink.nl                    Formaat : A4                         Projectnr.       :   P18M0138
                                             Internet : www.vink.nl                     Tekeningnaam:                         Teknr.:             Versie.:
                Onderzoekslocatie
                                                                                           P18M0138_700                              01                  00            ©
                                          DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Postbus 99, 3770 AB Barneveld
          T + 31 (0) 342 406 406   F + 31 (0) 342 406 400
                          E milieu@vink.nl
                          www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>