<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>          Hilversum, Noodweg 32
         Gemeente Hilversum (NH)
     Archeologisch Bureauonderzoek
en Inventariserend Veldonderzoek IVO-O
             (verkennende fase)
                  Definitief
      Steekproefrapport 2018-11/01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>          Hilversum, Noodweg 32
         Gemeente Hilversum (NH)
     Archeologisch Bureauonderzoek
en Inventariserend Veldonderzoek IVO-O
             (verkennende fase)
                  Definitief
      Steekproefrapport 2018-11/01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Hilversum, Noodweg 32,
Gemeente Hilversum (NH).
Archeologisch Bureauonderzoek
en Inventariserend Veldonderzoek IVO-O
(verkennende fase).
Een onderzoek in opdracht van
Kubiek Ruimtelijke Plannen
Steekproefrapport 2018-11/01
ISSN 1871-269X
Status: Definitief
Auteurs: R. Rap & R. Exaltus (senior KNA-prospector;
actorregistratienummer 92909010)
Autorisatie: dr. J. Jelsma (senior KNA-archeoloog /
senior KNA-prospector; actorregistratienummer
35453178)
Goedgekeurd door de bevoegde overheid
gemeente Hilversum
mevr. A. Koenders
d.d. 28 februari 2019
De Steekproef bv werkt volgens de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie 4.0 / SIKB-BRL 4000, voor
dit onderzoek protocollen 4002 en 4003
Foto’s en tekeningen zijn gemaakt door
De Steekproef, tenzij anders vermeld.
© De Steekproef bv, november 2018
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt zonder bronvermelding.
De Steekproef bv aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing
van de adviezen of het gebruik van de resultaten van
dit onderzoek.
De Steekproef bv Archeologisch Onderzoeks- en
Adviesbureau, Hogeweg 3, 9801 TG Zuidhorn
telefoon            050 – 5779784
internet            www.desteekproef.nl
e-mail              info@desteekproef.nl
kvk                 02067214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoud
Samenvatting
1. Inleiding........................................................................................................................... 1
    • 1.1 Aanleiding en doel (KNA 4 LS01).............................................................................1
    • 1.2 Locatie (KNA 4 LS01, LS02)......................................................................................2
2. Bureauonderzoek (KNA 4 LS06).........................................................................................4
    • 2.1 Bronnen................................................................................................................ 4
    • 2.2 Geomorfologie......................................................................................................4
    • 2.3 Fysische geografie (KNA 4 LS04)..............................................................................6
    • 2.4 Archeologie (KNA 4 LS04).......................................................................................7
    • 2.5 Historische geografie (KNA 4 LS03)........................................................................10
    • 2.6 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4 LS05)......................................................11
3. Veldonderzoek (KNA 4 VS05)..........................................................................................12
    • 3.1 Methoden en technieken (KNA 4 VS01)..................................................................12
    • 3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4 VS02, VS03)................................................................13
4. Conclusies en advies (KNA 4 VS07).................................................................................15
Literatuur
Appendix I:           Archeologische periode-indeling
Appendix II:          Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Samenvatting
       In opdracht van mevrouw D. van Lienden van Kubiek Ruimtelijke Plannen is in november
       2018 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase,
       uitgevoerd voor plangebied Noodweg 32 te Hilversum, gemeente Hilversum, Noord-
       Holland (Figuren 1 & 2). De aanleiding voor het archeologisch en geomorfologisch
       onderzoek is de geplande sloop en nieuwbouw van het woonhuis en enkele bijgebouwen op
       de kavel. Het gebied bevindt zich in een zone met hoge archeologische verwachting en op
       een aardkundig monument. Het plangebied is circa 9000 vierkante meter groot en het
       onderzoeksgebied 3500 vierkante meter. De geplande verstoringsdiepte is maximaal 3,30
       meter onder maaiveld.
              Voorafgaand aan het veldwerk is een archeologisch bureauonderzoek en
       archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Hieruit blijkt dat het plangebied, vanwege
       verschillende meldingen van archeologische vondsten uit de omgeving, een hoge trefkans
       voor archeologische waarden heeft. Daarnaast is er bij meerdere booronderzoeken een
       gedeeltelijk intacte podzolbodem aangetroffen. Het gebied ligt op een glaciale rug (stuwwal;
       een aardkundige waarde). Dergelijke ruggen waren in het verleden vanwege hun hogere
       ligging in het landschap voor mensen aantrekkelijke plekken om zich te vestigen.
              Het plangebied ligt op het lage deel van de stuwwal die tot in het begin van de
       twintigste eeuw ver van de bebouwing van Hilversum lag. Het gebied bestond uit heide en
       later uit bos. In de twintigste eeuw is op het terrein een woning met bijgebouwen gebouwd.
              Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het
       plangebied zeven boringen uitgevoerd met een zandguts en een megaboor. Wat betreft de
       geomorfologie in het plangebied blijkt uit de opbouw en de hoogteligging van de boringen
       dat het gebied in zijn geheel op een van noord naar zuid geleidelijk aan aflopende stuwwal
       ligt. Daarnaast blijkt dat de bodem oorspronkelijk uit (haar)podzolgronden bestond. Resten
       hiervan zijn nog slechts op twee van de zeven boorpunten aangetroffen. Op vier van de
       zeven boorpunten is de bodem tot 0,7 à 1,6 meter diepte verstoord. Op de overige drie
       boorpunten is de verstoringsdiepte slechts 0,3 tot 0,45 meter. Op deze voor archeologie
       meest kansrijke boorpunten is daarom nageboord met een megaboor waarbij het
       opgeboorde zand is gezeefd.
Selectieadvies door senior KNA prospector drs. R. Exaltus
      Ondanks het zeven van het met een megaboor opgeboorde zand op de boorpunten met
      een relatief geringe verstoringsdiepte, zijn hier geen relevante archeologische indicatoren
      gevonden. In verband hiermee, alsmede in verband met de diepe bodemverstoring op de
      overige boorpunten, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om
      archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. De glaciale rug, een aardkundie waarde, zal
      door de voorgenomen werkzaamheden in geringe mate worden aangetast. Gezien het feit
      dat de bodem in het plangebied al merendeels verstoord is adviseren wij ook op dit gebied
      geen beperkende maatregelen op te leggen bij uitvoering volgens het huidige bouwplan
      (Figuur 3).
              In alle gevallen blijft onverminderd van kracht dat indien bij toekomstig graafwerk toch
       archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden
       aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de
       Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Hilversum
       en bij de provinciaal archeoloog.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Administratieve gegevens van het plangebied
Soort Onderzoek                      Bureauonderzoek & Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek
                                     (verkennende fase)
Provincie                            Noord-Holland
Gemeente                             Hilversum
Plaats                               Hilversum
Toponiem                             Noodweg 32
Planologische aanleiding             Sloop en nieuwbouw woning
Centrumcoördinaat plangebied         139,659 / 467,112
Kadastraal nummer                    HVS00 – D – 3681
Oppervlakte van het plangebied       9000 m2
Oppervlakte van het onderzoeksgebied 3500 m2
Bevoegde overheid                    Gemeente Hilversum
Opdrachtgever                        Kubiek Ruimtelijke Plannen
                                     mevr. D. van Lienden
                                     Kerkewijk 117
                                     3904 JB Veenendaal
OM-nummer                            4646625100
Status terrein (AMK-nr); zaak-nr     n.v.t.
ISSNnr.                              1871 - 269X
Uitvoerder                           De Steekproef bv
Steekproef projectcode               2018-11/01
Geomorfologische context             Stuwwal
NAP-hoogte maaiveld                  Circa 3 meter + NAP
Geplande verstoringsdiepte           3,30 meter onder maaiveld
Maximale diepte onderzoek            2 meter
Huidig grondgebruik                  Bebouwing en bebost
Uitvoering veldwerk                  2 november 2018
Beheer en plaats documentatie        De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) / DANS /
                                     DINO-loket (boorgegevens)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.  Inleiding
1.1   Aanleiding en doel (KNA 4 LS01)
    In opdracht van mevrouw D. van Lienden van Kubiek Ruimtelijke Plannen, is in november
    2018 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase,
    uitgevoerd voor plangebied Noodweg 32 te Hilversum, gemeente Hilversum, Noord-
    Holland (rood omlijnd in de Figuren 1 & 2). De aanleiding voor het archeologisch
    onderzoek is de geplande sloop en nieuwbouw van het woonhuis en enkele bijgebouwen op
    de kavel. Het plangebied bevindt zich in een zone met hoge archeologische verwachting.
    Het onderzoeksgebied (blauw omlijnd in Figuur 1) beperkt zich tot het deel waar de
    bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het bureauonderzoek richt zich op het hele
    plangebied en een zone daaromheen (Figuren 1 en 7), het veldonderzoek richt zich op het
    onderzoeksgebied.
    Figuur 1.       Hilversum, Noodweg 32: topografische kaart met in rood omlijnd het plangebied en
                    in blauw omlijnd het onderzoeksgebied (bron: opentopo).
    Het plangebied is circa 9000 vierkante meter groot en het onderzoeksgebied 3500
    vierkante meter. De verstoringsdiepte is maximaal 3,30 meter onder maaiveld. Omdat de
    graafwerkzaamheden eventueel aanwezige archeologische grondsporen zullen verstoren, is
    er overeenkomstig de archeologische beleidsadvieskaart uit 2010 (Gemeente Hilversum
    2010) een inventariserend archeologisch veldonderzoek, verkennende fase, uitgevoerd
    volgens de huidige provinciale richtlijnen voor archeologie.
                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (BRL 4000, protocol 4002) en een
    inventariserend veldonderzoek, verkennende en karterende fase, middels grondboringen
    (protocol 4003). Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch
    verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysisch-geografische,
    archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het veldonderzoek is dit
    verwachtingsmodel getoetst. Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de
    gaafheid van de bodem (de intactheid van de potentiële archeologische lagen), wat de kans
    is op de aanwezigheid van archeologische waarden in het onderzoeksgebied en in welke
    mate deze worden bedreigd door de ontwikkelingsplannen. Hierbij is gekeken naar de
    bodemopbouw en naar het eventueel voorkomen van archeologische indicatoren, zoals
    aardewerk, bewerkt vuursteen, metalen voorwerpen, bouwmateriaal, bewerkt en verbrand
    bot, houtskool, etc.
1.2   Locatie (KNA 4 LS01, LS02)
    Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van Hilversum, aan de noordkant van de
    Noodweg. Op de tekeningen, verstrekt door de opdrachtgever, zijn de geplande ingrepen te
    zien (Figuur 3). Ten tijde van het veldonderzoek waren er vijf gebouwen aanwezig op de
    kavel, te weten een woonhuis, zwembadhuis, zwembad, Nuts-schuur en paardenstal. Alle
    gebouwen behalve de paardenstal en het zwembad zullen worden gesloopt. Naast het
    zwembad wordt één nieuw woonhuis gebouwd. Voorafgaand aan het bureauonderzoek
    heeft geen terreinbezoek plaatsgevonden, omdat dit naar verwachting geen informatie
    oplevert, die niet tijdens het booronderzoek naar voren zou komen.
    Figuur 2.    Hilversum, Noodweg 32: Luchtfoto met in rood het plangebied omlijnd.
                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Figuur 3. Hilversum, Noodweg 32: De in het plangebied voorgenomen bouwplannen zoals
          verstrekt door de opdrachtgever (uitsnedes). Links is de huidige situatie weergegeven,
          rechts de nieuwe situatie. Het zwembad (5) blijft op dezelfde locatie. De afbeelding is
          gericht naar het noorden.
                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.  Bureauonderzoek (KNA 4 LS06)
2.1    Bronnen
    Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied
    verzameld. De gebruikte bronnen voor het bureauonderzoek zijn opgenomen in de
    literatuurlijst. De onderzoeksmethode is afgestemd op de Kwaliteitsnorm Nederlandse
    Archeologie (KNA) 4.0 en het archeologisch beleid van de provincie Noord-Holland en de
    gemeente Hilversum. Aan de hand van het bureauonderzoek is een archeologisch
    verwachtingsmodel opgesteld.
             Voor de paragrafen over de geomorfologie en fysische geografie zijn kaarten van de
    bodem, de geologie, geomorfologie en de fysische geografie geraadpleegd, de website van
    de provincie Noord-Holland, evenals het Actueel Hoogtebestand Nederland. Voor de
    paragraaf over archeologie is onder andere de archeologische erfgoedkaart van de
    gemeente Hilversum (2010) en ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en
    informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), geraadpleegd. In
    ARCHIS 3 kunnen vondstmeldingen, archeologische terreinen en eerder uitgevoerde
    archeologische onderzoeken worden ingezien. Deze databank is toegankelijk voor
    organisaties die werkzaam zijn in de archeologie (zoeken.cultureelerfgoed.nl). Het bevat een
    GIS-systeem waarin de archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen
    worden. Voor de paragraaf over de historische geografie is onder meer gebruik gemaakt
    van historische kaarten en de website topotijdreis.nl.
2.2    Geomorfologie
    Het plangebied ligt op één van de stuwwallen van de Utrechtse heuvelrug. Deze is ongeveer
    150.000 jaar geleden ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saale-glaciaal. Tijdens dit
    glaciaal zijn pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs opgestuwd tot
    stuwwallen.
             Op de geomorfologische kaart (Figuur 4) ligt het plangebied op een stuwwal (code
    B11) met aan de oostzijde een droogdal (R21). De stuwwallen in en rondom Hilversum
    hebben korte flauwe hellingen met een hoogteverschil van 5 tot 12,5 meter. Ze zijn gevormd
    gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Deze ijstijd duurde van 370.000 – 130.000
    jaar geleden. In het laatste gedeelte van deze ijstijd was het noorden van Nederland volledig
    bedekt met landijs, afkomstig uit Scandinavië. Door de beweging van het landijs werd de
    bodem opgestuwd. Daarnaast zorgde smeltwater van de ijskappen voor grote
    spoelzandvlaktes (code L52).
             Na het Saalien werd het klimaat weer warmer. Deze periode word het Eemien
    genoemd en duurde van 130.000 - 115.000 jaar geleden. Grote delen van Noord-Holland
    werden gedurende deze periode overspoeld door zeewater. Het gebied rondom Hilversum
    bleef echter onaangeroerd. Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 - 10.000
    jaar geleden) werd Nederland niet bedekt door landijs. De bodem was echter wel volledig
    bevroren. Tijdens de laatste periode van deze ijstijd zet de dooi in. In de dalen kan het
    regenwater de bodem instromen en ontstaan de droogdalen (code R21). Door het ontbreken
    van begroeiing had de wind vrij spel en konden bestaande afzettingen worden geërodeerd
    om elders als dekzanden te worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van
    Wierden (Formatie van Boxtel). In grote delen van Noord-Holland liggen deze zanden onder
    latere kleiafzetting, maar op de stuwwallen rondom Hilversum ligt het dekzand vaak nog aan
    de oppervlakte.
                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland; Figuur 5) zijn zowel de stuwwal als de
droogdalen goed zichtbaar. De droogdalen zijn als lager liggende delen zichtbaar. Het
plangebied ligt op het AHN niet op een hoog deel van de stuwwal, maar op de flank tussen
stuwwal en droogdal. De hoogte van het plangebied is ongeveer 3 meter boven NAP.
Deze stuwwal is een aardkundig monument dat beschermd is (De Gans z.j.).
Figuur 4.       Hilversum, Noodweg 32: geomorfologische kaart met zwart omkaderd het
                plangebied. B11=Stuwwal, R21=Droogdal, L52=Gordeldekzandwelvingen,
                L54=Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten, H32=Glooiing van
                hellingafspoelingen (bron: Archis).
                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Figuur 5.    Hilversum, Noodweg 32: Detail van de hoogtekaart; het plangebied is globaal met de
                 zwarte cirkel aangegeven. Gebieden met een rood, oranje en gele kleur liggen hoger
                 dan de groene en blauwe zones. (naar: www.ahn.nl).
2.3   Fysische geografie (KNA 4 LS04)
    De dekzanden die op de de flanken van de stuwwallen zijn afgezet, worden
    gordeldekzandgronden genoemd. In het grove, grindhoudende zand waaruit de
    dekzandgronden vaak bestaan, zijn doorgaans haarpodzolgronden ontstaan.
    Haarpodzolgronden vormen een eenheid van de zogenaamde humuspodzolgronden. Deze
    ontstaan alleen in kwartsrijke zanden met zeer weinig verweerbare mineralen, zoals de
    (grofzandige) dekzanden. Op de bodemkaart (Figuur 6) ligt het plangebied volledig op een
    haarpodzolgrond (Hd21).
            De B-horizont bevat met name ijzer en organische stof in amorfe vorm. Als de
    humuspodzol onder droge omstandigheden is gevormd, ligt onder de bovengrond een
    gebleekte, uitspoelingshorizont (de E-horizont). Daaronder ligt de inspoelingslaag (de B-
    horizont). Deze gaat over in het schone gele zand waarin doorgaans
    humusinspoelingsbandjes of fibers gevormd zijn. De grondwatertrap rond het plangebied is
    V met een hoogste grondwaterstand van 80-140 centimeter en een laagste grondwaterstand
    van meer dan 120 centimeter beneden maaiveld (www.maps.bodemdata.nl). Dit betekent
    dat het met name in de zomer goed ontwaterde bodems betreft.
                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Figuur 6.    Hilversum, Noodweg 32: bodemkaart met zwart omkaderd het plangebied.
                 Hd21=Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand,
                 Hn21=Veldpodzolgronden; lemig fijn zand, Hd30=Haarpodzolgronden; grof zand
                 (bron: Archis).
2.4   Archeologie (KNA 4 LS04)
    Voor een kort overzicht van de verschillende perioden wordt verwezen naar Appendix I. Uit
    het plangebied zijn geen archeologische meldingen bekend (Figuur 7 en Tabel 1). Het
    huidige onderzoek staat ingetekend als nummer 4646625100. De onderstaande gegevens
    zijn afkomstig van de website van ARCHIS of uit afzonderlijke onderzoeksrapporten.
           Het onderzoeksgebied van zaaknummer 2300848100 grenst aan het plangebied aan
    de westkant (Vissinga & Spoelstra 2010). Dit onderzoek bestond uit een bureau en
    booronderzoek met in totaal acht boringen. In vier boringen was een gedeeltelijk intacte
    podzol aanwezig. In de vier andere boringen werd meteen de C-horizont aangetroffen. Er
    zijn geen archeologische indicatoren gevonden.
           Zaaknummer 2426422100 betreft ook een bureau en booronderzoek (Koeman
    2014). Dit onderzoek bestond uit 7 deelgebieden (A t/m G), waarvan C en D het dichtst bij
    het plangebied liggen. In deze deelgebieden was de podzol veelal nog gedeeltelijk aanwezig
    en is de kans op intacte archeologische waarden dus groot. Alleen in het midden en oosten
    van het onderzoeksgebied was de bodem tot in de C-horizont verstoord. Er zijn geen
    archeologische indicatoren aangetroffen.
           Zaaknummers 4623515100, 4606602100 en 2266861100 zijn een opeenvolging
    van bureauonderzoeken en een booronderzoek, uitgevoerd door het ADC (Van der Zee
    2011 en 2018). Uit het uiteindelijke booronderzoek bleek dat in het centrale en zuidelijke
    deel van het onderzoeksgebied nog een B-horizont aanwezig was. Dit is een indicatie dat de
    top van het dekzand nog grotendeels intact is, de kans op intacte archeologische waarden is
                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>hier hoog. Het westelijke en oostelijke deel waren verstoord tot in de C-horizont en er zijn
geen archeologische waarden aangetroffen.
       Er zijn drie vondstmeldingen bekend ten oosten en noordoosten van het plangebied.
melding 2947772100 betreft een 19e eeuws, zwaar verroest hakmes aangetroffen bij niet-
archeologische werkzaamheden. Van het hakmes zijn röntgenfoto's genomen waaruit bleek
dat het mes uit twee verschillende ijzersamenstellingen bestaat. Melding 2820828100
betreft (scherven van) een aardewerken potbeker daterend van het laat neolithicum B tot de
vroege bronstijd. De beker is aangetroffen tijdens een archeologische opgraving op de
locatie waar eerder een grote bronzen bijl is aangetroffen. Van deze bijl is in ARCHIS echter
geen verdere informatie bekend. Tenslotte is er ten oosten van het plangebied een melding
bekend van een vuurstenen afslag uit het neolithicum (2820803100). Deze is aangetroffen
door iemand op een onverhard pad en heeft verder geen context.
Figuur 7.         Hilversum, Noodweg 32: Archeologische waardenkaart van de omgeving van het
                  plangebied. Het onderzoeksgebied is met nummer 4646625100 aangegeven. Gele
                  vlakken geven archeologische onderzoeken weer, de groene cirkels vondstlocaties en
                  de nummers verwijzen naar de meldingen in Tabel 1 (zoeken.cultureelerfgoed.nl).
                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Tabel 1.    Hilversum, Noodweg 32: Archeologische waarden rond het onderzoeksgebied. Voor
                  de ligging zie Figuur 7. Voor dateringen zie Appendix I.
       Zaaknummer          Omschrijving                                                         Datering
       Onderzoeksgebieden
       4646625100          Plangebied
       2426422100          bureau- en booronderzoek Archeodienst 2014. In de zuidkant van
                           het onderzoeksgebied was een gedeeltelijke podzolbodem
                           aanwezig. In het midden en oosten was de bodem verstoord tot in
                           de C-horizont; geen vondsten. (Koeman 2014)
       2300848100          bureau- en booronderzoek Oranjewoud 2010. In vier boringen
                           was een gedeeltelijke podzolbodem aanwezig. In vier boringen was
                           de bodem verstoord tot in de C-horizont; geen vondsten. (Vissinga
                           & Spoelstra 2010)
       4623515100          bureau- en booronderzoek ADC Archeoprojecten 2018. Hoge
                           verwachting voor archeologische waarden uit neolithicum en
                           bronstijd direct onder maaiveld. In zeven boringen restanten van een
                           podzolbodem aangetroffen. In zes boringen verstoorde bodem tot in
                           de C-horizont; geen vondsten. (Van der Zee 2018; 2011)
       4606602100          bureauonderzoek ADC Archeoprojecten 2011. Zie melding
                           4623515100.
       2266861100          bureauonderzoek ADC Archeoprojecten 2009. zie melding
                           4623515100.
       Vondsten
       2947772100          Hakmes, zwaar verroest, aan het einde van de steel zit een knop.     19e eeuw
                           Röntgen-onderzoek heeft uitgewezen dat het hakmes uit twee
                           verschillende ijzersamenstellingen bestaat. (ARCHIS)
       2820828100          aardewerken potbeker. (ARCHIS)                                       Laat neolithicum B
                                                                                                - vroege bronstijd
       2820803100          vuurstenen afslag. (ARCHIS)                                          Neolithicum
Beleid
      Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Hilversum (Gemeente Hilversum 2011) ligt het
      plangebied in een zone met hoge archeologische verwachting. Tevens heeft het plangebied
      in het bestemmingsplan de dubbelbesteming Waarde - Archeologie - Hoorneboegse Heide
      eo - Hoog. Dit houdt in dat bij verstoringen groter dan 50 vierkante meter en dieper dan 20
      cm archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.
             Daarnaast ligt het plangebied op een aardkundig monument, de glaciale rug bij
      Hilversum, en heeft daarom in het bestemmingsplan de dubbelbestemming Waarde
      geomorfologie.
                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.5   Historische geografie (KNA 4 LS03)
    In Figuur 8 zijn vier uitsneden weergegeven van historische topografische kaarten. Op de
    kaart van 1870 ligt het plangebied nog op heideterrein en wordt het doorsneden door een
    veldweg. Deze is op de kaart van 1883 verdwenen. In de twintigste eeuw heeft het
    heideterrein plaats gemaakt voor naaldbos en is een woning gebouwd op het zuidelijke
    deel. Ten noorden van deze woning liggen inmiddels meerdere bijgebouwen (topografische
    kaart van 1980).
    Figuur 8.    Hilversum, Noodweg 32: Vier uitsneden van historische kaarten (naar:
                 www.topotijdreis.nl). De ligging van het plangebied is met rood aangegeven.
                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.6   Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4 LS05)
    Het plangebied heeft een hoge trefkans voor archeologische waarden, vanwege de
    verschillende meldingen van archeologische vondsten uit de omgeving. Daarnaast is er bij
    meerdere booronderzoeken een gedeeltelijk intacte podzolbodem aangetroffen. Glaciale
    ruggen waren in het verleden, vanwege hun hogere ligging in het landschap, voor mensen
    aantrekkelijke plekken om zich te vestigen.
               Gezien de eerdere vondsten uit de omgeving dient er tijdens het veldwerk rekening
    gehouden te worden met de aanwezigheid van archeologische waarden uit de perioden
    paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Archeologische indicatoren hiervoor kunnen bestaan
    uit houtskool, resten van metaalbewerking, scherven aardewerk, bot, (vuur-)steen of metaal,
    en dergelijke. Eveneens kunnen grondsporen aanwezig zijn, zoals paalgaten, greppels,
    waterkuilen, vuurhaarden en hutkommen. De archeologische materialen zullen zich
    voornamelijk direct in of onder de bouwvoor bevinden.
               Er is nog niets bekend over de gaafheid en conservering van een eventuele
    vindplaats in het plangebied. De graafmelding (KLIC-nummer 18G523551) laat geen
    leidingen zien die binnen het plangebied lopen/hebben gelopen. De kans op verstoringen
    van historische bebouwing is klein, omdat het plangebied lange tijd onbebouwd is gebleven.
    Tabel 2.        Hilversum, Noodweg 32: Overzicht specificatie archeologische verwachting.
     datering:                  steentijd/metaaltijd                middeleeuwen/nieuwe tijd
     complextype:               nederzetting, graf                  nederzetting, akker
     omvang:                    vanaf enkele meters                 vanaf enkele tientallen meters
     diepteligging:             onder de bouwvoor                   aan maaiveld
     gaafheid en                onbekend                            onbekend
     conservering:
     locatie:                   hele terrein                        hele terrein
     uiterlijke kenmerken:      bewerkt vuursteen, aardewerk,       puin, scherven aardewerk, afvallaag
                                houtskool, metaalbewerking
     mogelijke verstoringen: afgetopte podzol                       afgetopte podzol
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.  Veldonderzoek (KNA 4 VS05)
3.1 Methoden en technieken (KNA 4 VS01)
    Het veldonderzoek is uitgevoerd op 2 november 2018. Er zijn zeven boringen geplaatst in
    een netwerk met telkens 25 meter afstand tussen de boringen en 20 meter afstand tussen de
    boorraaien. Op deze manier is een boordichtheid bereikt van twintig boringen per hectare.
    Bij gebruik van een edelmanboor met een diameter van vijftien centimeter en het zeven van
    het hiermee opgeboorde zand, volstaat deze boordichtheid als brede zoekoptie voor het
    opsporen van nederzettingen uit alle perioden in zand. De ligging van de boorpunten is
    weergegeven op Figuur 9. De hoogteligging van de boorpunten is vastgesteld met behulp
    van het AHN en de waterpas. Voor de RD-coördinaten van de afzonderlijke boorpunten
    wordt verwezen naar de boorstaten en boorbeschrijvingen in Appendix II en III. De resultaten
    van het booronderzoek zijn weergegeven in boorstaten in Figuur 12. Tijdens het
    veldonderzoek is het verwachtingsmodel zoals geformuleerd in paragraaf 2.6 getoetst.
    Figuur 9.    Hilversum, Noodweg 32: Situatietekening met de boorlocaties. De boorlocaties zijn
                 de genummerde stippen. Voor de RD-coördinaten van de boorpunten, zie Appendix II.
                 Bron ondergrond: Yifat Levron architecten.
                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.2   Resultaten veldwerk (KNA 4 VS02, VS03)
    Het reliëf loopt in het plangebied van noord naar zuid af van 3,4 meter boven NAP op
    boorpunt 1 tot 2,7 meter boven NAP op boorpunt 4.
           Op de boorpunten 1, 3, 4, 6 en 7 is de bodem tot in het schone, grindrijke zand van
    de C-horizont vergraven. De bodem bestaat hier uit een pakket humusrijk zand van dertig
    tot veertig centimeter dikte met daarin brokken geel zand en brokken zand van uiteenlopend
    humusgehalte. Hieronder is een pakket vergraven zand aanwezig dat overwegend bestaat uit
    geel zand met daarin brokken humeus zand. De totale dikte van de verstoorde bodem loopt
    op deze boorpunten uiteen van 45 centimeter in boring 1 tot 1,6 meter in boring 6. Deze
    bodemopbouw contrasteert sterk met de bodemopbouw zoals is aangetroffen op de
    boorpunten 2 en 5. Op deze boorpunten is onder een ongeveer dertig centimeter dikke
    tuinlaag een BC-horizont van een podzolbodem aanwezig. Deze gaat rond zestig centimeter
    beneden het maaiveld over in het schone gele zand van de C-horizont. Dit zand is rijk aan
    grind.
           In verband met de nog gedeeltelijk intacte bodemopbouw op de boorpunten 2 en 5
    en de relatief geringe verstoringsdiepte op boorpunt 1 is op deze, voor de archeologie meest
    kansrijke boorpunten, nageboord met een edelmanboor met een diameter van 15
    centimeter. Tijdens het zeven van het hiermee opgeboorde zand, zijn geen archeologische
    indicatoren gevonden. Het zeefresidu bestond slechts uit grindkorrels. In verband met het
    volledig ontbreken van archeologische indicatoren in het plangebied is geen
    vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 4.0
    (VS06).
    Figuur 10.    Hilversum, Noodweg 32: Het plangebied gezien vanuit het noorden richting de
                  bestaande woning.
                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Figuur 11. Hilversum, Noodweg 32: Het zeven van het opgeboorde zand op boorpunt 5.
Figuur 12. Hilversum, Noodweg 32: De resultaten van het booronderzoek in de vorm van
           boorstaten.
                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.    Conclusies en advies (KNA 4 VS07)
       In november 2018 is voor een plangebied aan de Noodweg 32 te Hilversum, gemeente
       Hilversum, provincie Noord-Holland, een archeologisch bureau- en inventariserend
       veldonderzoek, verkennende fase, uitgevoerd. De aanleiding voor het archeologisch
       onderzoek is de geplande sloop en nieuwbouw van het woonhuis en enkele bijgebouwen op
       de kavel. Het plangebied bevindt zich in een zone met een hoge archeologische
       verwachting. Het gebied ligt op een laag deel van een stuwwal (een aardkundig monument)
       dat tot in het begin van de twintigste eeuw ver van de bebouwing van Hilversum lag. Het
       terrein bestond uit heide en later uit bos. In de twintigste eeuw is er een woning met
       bijgebouwen gebouwd.
              Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt een middelhoge tot
       hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het midden-paleolithicum tot en met de
       vroege middeleeuwen.
              Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het
       plangebied zeven boringen uitgevoerd met een zandguts en een megaboor. Wat betreft de
       geomorfologie in het plangebied blijkt uit de opbouw en de hoogteligging van de boringen
       dat het gebied in zijn geheel op een van noord naar zuid geleidelijk aan aflopende stuwwal
       ligt. Daarnaast blijkt dat de bodem oorspronkelijk uit (haar)podzolgronden bestond. Resten
       hiervan zijn nog slechts op twee van de zeven boorpunten aangetroffen. Op vier van de
       zeven boorpunten is de bodem tot 0,7 à 1,6 meter diepte verstoord. Op de overige drie
       boorpunten is de verstoringsdiepte slechts 0,3 tot 0,45 meter. Op deze voor archeologie
       meest kansrijke boorpunten is daarom nageboord met een megaboor waarbij het
       opgeboorde zand is gezeefd.
Selectieadvies door senior KNA prospector drs. R. Exaltus
      Ondanks het zeven van het met een megaboor opgeboorde zand op de boorpunten met
      een relatief geringe verstoringsdiepte zijn hier geen relevante archeologische indicatoren
      gevonden. In verband hiermee, alsmede in verband met de diepe bodemverstoring op de
      overige boorpunten, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om
      archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. De glaciale rug, een aardkundige waarde, zal
      door de voorgenomen werkzaamheden in geringe mate worden aangetast. Gezien het feit
      dat de bodem in het plangebied al merendeels verstoord is adviseren wij ook op dit gebied
      geen beperkende maatregelen op te leggen bij uitvoering volgens het huidige bouwplan
      (Figuur 3).
                In alle gevallen blijft onverminderd van kracht dat indien bij toekomstig graafwerk
       toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden
       aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de
       Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Hilversum
       en bij de provinciaal archeoloog.
                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Literatuur
Gans, W., de. z.j. Aardkundige Monumenten in Noord-Holland. Een overzicht van het Aardkundig
       Erfgoed in de provincie aan de hand van historische prenten. Provincie Noord-Holland.
Gemeente Hilversum. 2010. De Ondergrondse Stad. Structuurvisie Archeologie Gemeente
       Hilversum met uitvoeringsparagraaf de archeologische beleidskaart.
Koeman, S. 2014. Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase: Natuurbegraafplaats
         Hoorneboeg te Hilversum. Archeodienst Rapport 417. Zevenaar: Archeodienst BV.
Vissinga, A. & A. Spoelstra. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in het plangebied
         'Landgoed Dennendonck' te Hilversum, gemeente Hilversum (N.-H.). Archeologische
         Rapporten Oranjewoud 2010/123. Heerenveen: Oranjewoud BV.
Vries, T. de, W.J.M. de Groot, T. Hoogland, en J. Denneboom. 2003. De Bodemkaart van
         Nederland digitaal:Toelichting bij inhoud, actualiteit en methodiek en korte beschrijving
         van additionele informatie. Alterra-rapport 811. Wageningen, Alterra, Research Instituut
         voor de Groene Ruimte.
Vos, P.C., J. Bazelmans, H.J.T. Weerts, en M.J. van der Meulen (red.). 2011. Atlas van Nederland
         in het Holoceen: Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Amsterdam: Bert
         Bakker.
Zee, R.M., van der. 2011. Terrein Korporaal van Oudheusden Kazerne te Hilversum (gemeente
         Hilversum). Een Bureauonderzoek en een archeologische verwachtingskaart. ADC Rapport
         2158. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
Zee, R.M., van der. 2018. Korporaal van Oudheusdenkazerne, Hilversum (gemeente
         Hilversum). Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
         booronderzoek. ADC Rapport 4630. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
Internet:
http://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000
https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login
https://zoeken.cultureelerfgoed.nl
www.maps.bodemdata.nl
www.noord-holland.nl
http://www.ahn.nl/index.html
http://www.topotijdreis.nl/
https://www.kadaster.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Lijst van Figuren en Tabellen
       Figuur 1. Hilversum, Noodweg 32: Topografische kaart
       Figuur 2. Hilversum, Noodweg 32: Luchtfoto met het plangebied
       Figuur 3. Hilversum, Noodweg 32: De in het plangebied voorgenomen bouwplannen zoals
                 verstrekt door de opdrachtgever
       Figuur 4. Hilversum, Noodweg 32: Geomorfologische kaart
       Figuur 5. Hilversum, Noodweg 32: Detail van de hoogtekaart
       Figuur 6. Hilversum, Noodweg 32: Bodemkaart
       Figuur 7. Hilversum, Noodweg 32: Archeologische waardenkaart
       Figuur 8. Hilversum, Noodweg 32: Vier uitsneden van historische kaarten
      Figuur 9.  Hilversum, Noodweg 32: Situatietekening met de boorlocaties
      Figuur 10. Hilversum, Noodweg 32: Foto van het plangebied
      Figuur 11. Hilversum, Noodweg 32: Het zeven van het opgeboorde zand op boorpunt 5
      Figuur 12. Hilversum, Noodweg 32: De resultaten van het booronderzoek in de vorm van
                 boorstaten.
       Tabel 1.  Hilversum, Noodweg 32: Archeologische waarden rond het onderzoeksgebied.
       Tabel 2.  Hilversum, Noodweg 32: Overzicht specificatie archeologische verwachting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                     Appendix I: Archeologische periodes
paleolithicum:                                                  ijzertijd:
         paleolithicum vroeg:           tot 300.000 BP                     ijzertijd vroeg:            800 - 500 vC
         paleolithicum midden:          300.000 - 35.000 BP                ijzertijd midden:           500 - 250 vC
         paleolithicum laat:            35.000 BP - 8.800 vC               ijzertijd laat:             250 - 12 vC
         paleolithicum laat A:          35.000 - 18.000 BP
         paleolithicum laat B:          18.000 BP - 8.800 vC    romeinse tijd:
                                                                           romeinse    tijd vroeg:     12 vC - 70 nC
mesolithicum:                                                              romeinse    tijd vroeg A:   12 vC - 25 nC
         mesolithicum vroeg:            8.800 - 7.100 vC                   romeinse    tijd vroeg B:   25 - 70 nC
         mesolithicum midden:           7.100 - 6.450 vC                   romeinse    tijd midden:    70 - 270 nC
         mesolithicum laat:             6.450 - 4.900 vC                   romeinse    tijd midden A:  70 - 150 nC
                                                                           romeinse    tijd midden B:  150 - 270 nC
neolithicum:                                                               romeinse    tijd laat:      270 - 450 nC
         neolithicum vroeg:             5.300 - 4.200 vC                   romeinse    tijd laat A:    270 - 350 nC
         neolithicum vroeg A:           5.300 - 4.900 vC                   romeinse    tijd laat B:    350 - 450 nC
         neolithicum vroeg B:           4.900 - 4.200 vC
         neolithicum midden:            4.200 - 2.850 vC        middeleeuwen:
         neolithicum midden A:          4.200 - 3.400 vC                   middeleeuwen       vroeg:   450 - 1.050 nC
         neolithicum midden B:          3.400 - 2.850 vC                   middeleeuwen       vroeg A: 450 - 525 nC
         neolithicum laat:              2.850 - 2.000 vC                   middeleeuwen       vroeg B: 525 - 725 nC
         neolithicum laat A:            2.850 - 2.450 vC                   middeleeuwen       vroeg C: 725 - 900 nC
         neolithicum laat B:            2.450 - 2.000 vC                   middeleeuwen       vroeg D: 900 - 1.050 nC
                                                                           middeleeuwen       laat:    1.050 - 1.500 nC
bronstijd:                                                                 middeleeuwen       laat A:  1.050 - 1.250 nC
         bronstijd vroeg:               2.000 - 1.800 vC                   middeleeuwen       laat B:  1.250 - 1.500 nC
         bronstijd midden:              1.800 - 1.100 vC
         bronstijd midden A:            1.800 - 1.500 vC        nieuwe tijd:
         bronstijd midden B:            1.500 - 1.100 vC                   nieuwe tijd A:              1.500 - 1.650 nC
         bronstijd laat:                1.100 - 800 vC                     nieuwe tijd B:              1.650 - 1.850 nC
                                                                           nieuwe tijd C:              1.850 – heden
pleistoceen:                            2,5 miljoen - 10.000 BP
         elsterien                      475.000 - 410.000 BP
         saalien                        200.000 - 130.000 BP
         weichselien                    116.000 - 10.000 BP
holoceen:                               10.000 - heden
vC     =    voor Christus
nC     =    na Christus
BP     =    before present; present = 1950
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Algemeen
Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert
het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen
op haardplaatsen.
        Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen,
verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten. Mesolithische grondsporen zijn vooral
oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei
of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.
        In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum
werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit
paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en
haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen
bijlen.
Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor.
        Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderij-
plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van
aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals
stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor
omsmelten, etc.
        Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen
van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en
weefgewichten.
Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze
grens, de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van
Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als
romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.
Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode
erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en
later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en
metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie,
metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen)
werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Appendix II Boorbeschrijvingen
Boorbeschrijving volgens ASB 5.2
Boor Coördinaten        LDO Lithologie                Kleur                 Overige kenmerken                  AIS
Nr                            GD B BS BZ       B   B  HK TK       IK  VLK CO PLH VS S          BHN     BI  GI
                                  K            G   H                                        S
                                                                                            T
1    139.636            30    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.101            44    Z                1      GE    GR        BR                               VRG
                        100   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
2    139.629            42    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.086            60    Z                1      OR                                       BHBC        DEZ
                        100   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
3    139.616            43    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.060            72    Z                1      GE    GR        BR                               VRG
                        100   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
4    139.608            43    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.040            98    Z                1      GE    GR        BR                               VRG
                        130   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
5    139.647            30    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.083            58    Z                1      OR                                       BHBC        DEZ
                        100   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
6    139.637            40    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.062            160   Z                1      GE    GR        BR                               VRG
                        200   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
7    139.629            33    Z                    2  BR    GR        GE                               ROG
     467.057            72    Z                1      GE    GR        BR                               VRG
                        120   Z        1       2      GR          LI                           BHC         DEZ
Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
         GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
         Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen,
         BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
         HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
         PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
         TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
         IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
         VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
         CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
         PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld
         VS = veensoorten
         SST = Sedimentaire structuren; KB is kleibrokken
         BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont
         BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, VRG = vergraven
         GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand
         AIS = Archeologische indicatoren; P = puin, Gl = glas, St = (zand)steen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>