<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               V   V   V   K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SITUATIE STATION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aan te vullen door klant
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            schaal 1:200
                                                                                                                                                                 918
                                                                                                                                                                                               A               ladderbeugel                      C                                                                                                                 DAKPLAN
                                                                                                                                                                 1005                              2050                                                            1250                         870                                                                schaal 1:50
                                                                                                                                                           380         75                                                                                                                 75          380
                                                                                                                                                                  1080                  900        100        900                                        800                       1780
                                                                                                                                  380                                                                                                                                                                                                           280
                                                                                                                        525              80 480                                                                                                                                                                             505       525
                                                                                                                        150             1045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1680
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      95    190 190   150
                                                                                                                                                                                                                                 2x profiel UNP80              V   V          V    K
                                                                                                                                        1243                                                                                     (zie detail vloer)
                                                                                                                                               530
                                                                                                                                                                                                                                                  LS-kast 160A
                                                                                                                                        80
                                                                                                                                                                                    C          C         Vm
                                                                                                                                                                        4x ventilatiekoker tbv                                                                                                                                                  3600
                                                                                                                                                                        kelderventilatie                                                                                                                       800                              4160
                                                                                                                    RVS meterkast                                                                                                         150
                                                                                                                    1000x1000mm                                        XPS isolatie met 2x Fermacell
                                                                                                                                                                       Firepanel A1 15mm afwerking
                                                                                                                                                                       rond meterkast                                                                   multiplex plaat 18x1220x2440mm
                                                                                                                 250                                                   wandbeugel 400x170mm                                                             op regelwerk hoh ca. 550mm
                                                                                                                                                                                                                                          125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           630
                                                                                                                                  800
                                                                                                                                                                                                                    1410
                                                                                                                 1258
                                                                                                                        525 150                                                                                                                                                                                                       525 150
                                                                                                                                                                                                                           800                                                                                             293
                                                                                              B                                   410                                                                                               380                                                                                                         280                              B
                                                                                                     aluminium kruipluik dagmaat=800x800mm                                                                                                                                                     Transformator
                                                               met scharnieren, vergrendeling in geopende stand en gasdrukveren en putladder                                                                                                                                                   100kVA
                                                                                                                                                      deuren 60min brandwerend
                                                                                                                                                                          K/W                  A                                                 C                 1157                   684
                                                                                                                                                           380              75                                                                                                          75            380
                                                                                                                                                            560               800                                                                                      2932                                                                                        VLOERPLAN
                                                                                                                                                                                        3150
                                                                                                                                                           280                                     3498                                    100                     2502                               280
                                                                                                                                                                                                                                                                              ladderbeugel
                                                                                                1025                    870                                        1355                            1700
                                                                                 RVS meterkast
                                                                                 1000x1000mm
                                                                                                                                               1025
                                                                                                                                                                                                                                                                       2602
                                                                    4x ventilatie rooster met insectengaas                                     1040
                                                  300                              100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    300
                                                                                                                                                                                                                                          (2x) Hauff HEA-IS-M12
                                                         600                                                                      600                                       ventilatiekoker tbv kelderventilatie                          aardingsdoorvoer                                                                                            600                                                          600
                                                                                                                                                                       1075                        1550                                                    3675                                                                                                             (2x) Hauff HEA-IS-M12 aardingsdoorvoer
                                                               Hauff HSI-150 instortframe                    1202,5                                                    1100                                                                      2700                                  1000                                                                 1125                                     1125                                    1000
                                                               met standaard blinddeksel                                                                                                                                                                                                                      750
                                                                                                                                        150                                                                                                                                                             150                                                                                                                        150
                                                                                                                                                                                                              pompput 300x300x100mm in vloer kelder
                                                                                    3800                                                                                                                                         6300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4x Hauff HSI-150 instortframe met standaard blinddeksel                                                                                                          4x Hauff HSI-150 instortframe met standaard blinddeksel
                                                        LINKER ZIJAANZICHT                          (12x) Hauff HSI-150 instortframe
                                                                                                          met standaard blinddeksel
                                                                                                                                                          VOORAANZICHT                                                                                                                                                                           RECHTER ZIJAANZICHT                                                                     ACHTER AANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    250                                      Opbouw sandwichdak van buiten naar binnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           240                                  EPDM dakbedekking;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                120mm dakplaat met beton opstand 80mm;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                80mm Styrodur XPS isolatie;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                80 mm beton plafond plaat;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                binnenafwerking veegvaste verf lichtgrijs, antraciet en wit gesprenkeld
 G.
 H.
 I.
 J.
 K.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3700
 L.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3000
        EIGENDOM VAN ALFEN TE ALMERE, NL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
  VERMENIGVULDIGEN OF MEDEDELING AAN DERDEN, IN
                                                                   ventilatiekoker tbv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AFMETINGEN                                                                         STANDAARD AFWERKING UITWENDIG
                                                                   kelderventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Huis        uitwendig:      6660 x 4160 mm                                         Wanden huis:         kunstharsemulsie met gebroken steentjes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       inwendig:       3498 x 3600 mm                                                                      RAL 7032 (kiezelgrijs)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2502 x 3600 mm                                         Dak:                 elastische waterdichte epoxycoating randkleur RAL
    WELKE VORM DAN OOK, IS ZONDER SCHRIFTELIJKE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kelder      uitwendig:      3800 x 6300 mm                                                              7016 (antacietgrijs)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Deuren en meterkast: kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HOOGTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huis        uitwendig:      3800 mm                                                STANDAARD AFWERKING INWENDIG
     TOESTEMMING EIGENARES NIET GEOORLOOFD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       inwendig:       3000 mm                                                Wanden huis en dak grijze veegvaste verf, wit en antraciet gesprenkeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opbouw sandwich wand van buiten naar           Kelder      uitwendig:      1500 mm                                                Vloer:             systeemvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            binnen:                                                    inwendig:       1250 mm                                                Kelder:            geen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1400                  1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                buitenafwerking kunstharsemulsie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                met gebroken steentjes, kleur                                                                                                 OVERIGE AFMETINGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dagmaat deur :                       ca. 1700 x 2600 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 80mm betonwand                            GEWICHTEN                                                                                                               ca. 1000 x 2300 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 80mm Styrodur XPS isolatie                Huis met dak: ... ton (dak ... ton)                                                Deuren uit staal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 120mm betonwand                           Kelder: ... ton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 binnenafwerking veegvaste verf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 lichtgrijs, antraciet en wit                                                                                                 GEWAPEND BETON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Totaal gewicht:
                                                        DOORSNEDE A-A                                                                                     DOORSNEDE B-B                                                                                                                                                                          DOORSNEDE C-C                                                                                                                   gesprenkeld                               Totaal: ... ton t.b.v. fundatiebelasting incl veiligheden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Betonstaal:                          netten: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Huis + dak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              buitenzijde:                         beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   milieuklasses: XC1, XC2 en XC4 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2x staalprofiel UNP80 met houten regel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ingestort l = 2050mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VOORZIENINGEN                                                                      binnenzijde:                         beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep                                                milieuklasses: XC1 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sponning 20x30mm                                                                          tbv stellen MS installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bij plaatsing huis op kelder wordt de afdichting gewaarborgd d.m.v.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1323                                                                        520                                                                        compriband                                                                 Kelder
                                                                                                                                                                                                                                                                                                80                                                                          1243                                                     80                                                                                            hekwerk op dak tbv valbeveiliging                                          buitenzijde:                         beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   milieuklasses: XC1, XC2, XC4, XF1 en XA2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20                                                20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              binnenzijde:                         beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   milieuklasses: XC1, XC2 en XC4 (NEN-EN 206-1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          samenstelling                                                                                                                      DISCLAIMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Betreedbaar station BSK670.42                                                                                                      deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             worden ontleend.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          detail                                                                                                                                                               projectie amerikaans
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    530                                                            1045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Offerte Astronergy Zonnepark - Veendam                                                                                                                                    maten in mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       offertenummer                           getekend          godw    20-1-2017        formaat                               schaal
WIJZIGINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                201729086                           gekonstr.         WG      20-1-2017          PROJECTS-A1                           1:50
A.
B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ordernummer                             status tekening                            tekeningnummer                        rev.
C.
D.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DETAIL VLOER schaal 1:10
E.
F.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OFFERTE                                    8018A966                           -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>