<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>we ls t a nds not a
MEDEMBLIK
              HERZIENING
                    2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
De herziening 2018 van de welstandsnota is, net als die van 2013, uitgevoerd door MOOI Noord-Holland,
adviseurs omgevingskwaliteit, met medewerking van Twan Jütte in opdracht van de gemeente Medemblik.
MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit en erfgoed)
Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar
072 5204459
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl
De oorspronkelijke welstandsnota en de wijziging van 2011 is in overleg met de gemeente opgesteld door:
Architectenwerk Twan Jütte
Stedenbouw en architectuur
Voorstraat 94
2611 JT Delft
015 261 97 84
www.welstand.com
                                                         Welstand Medemblik pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    INHOUD
    • Artikel A beleidsregels                                          5
    1 Inleiding
• redelijke eisen van welstand                                         7
• doel en uitgangspunten van het welstandsbeleid                       7
• gebruik van de welstandsnota                                         8
    2 Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
• regionaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid                                10
• gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid                             10
• monumenten en karakteristieke panden
    3 Algemene welstandscriteria                                       13
    4 Gebiedsgerichte welstandscriteria
• toelichting                                                          16
• Niveaukaart gemeente                                                 17
• Gebiedenkaart gemeente                                               18
• Gebiedenkaart Abbekerk                                               19
• Gebiedenkaart Andijk                                                 20
• Gebiedenkaart Medemblik                                              21
• Gebiedenkaart Midwoud                                                22
• Gebiedenkaart Wervershoof                                            23
• Gebiedenkaart Wognum                                                 24
• gebied 1: Binnenstad Medemblik                                       25
• gebied 2: Dorpslint Twisk                                            30
• gebied 3: Centrum Andijk                                             32
• gebied 4: Buurtje en Munniky                                         34
• gebied 5: Centrumlinten                                              36
• gebied 6: Dorpslinten                                                38
• gebied 7: Landelijke linten                                          40
• gebied 8: Uitbreiding Fostedina                                      42
• gebied 9: Vooroorlogs woongebied Medemblik                           44
• gebied 10: Woongebied jaren '50 tot en met '80                       46
• gebied 11: Recent en nieuw woongebied                                48
• gebied 12: Complexmatige inbreidingen                                50
• gebied 13: Stolpwoningen                                             52
• gebied 14: Leekerweide                                               54
• gebied 15: Villapark Lange Deele                                     56
• gebied 16: Bedrijventerreinen                                        58
• gebied 17: Bedrijventerrein Nijverheidsweg                           60
• gebied 18: Sport en recreatie                                        62
• gebied 19: IJsselmeeroevers                                          64
• gebied 20: Buitengebied en kassengebied                              66
• gebied 21: Woongebied DEK                                            68
    5 Objectgerichte welstandscriteria
• Toelichting                                                          69
• object 1: karakteristieke panden                                     70
• object 2: stolpboerderijen                                           72
• object 3: agrarische bedrijfsgebouwen                                74
• object 4: silo's en opslagtanks                                      76
• object 5: bruggen                                                    78
• object 6: viaducten en bruggen N23                                   80
• object 7: standplaatsen                                              82
• object 8: zonneweides                                                83
                                                 Welstand Medemblik pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 6 Welstandscriteria voor kleine bouwwerken
toelichting                                                                    84
klein plan 1: aanbouwen                                                        85
klein plan 2: bijgebouwen                                                      87
klein plan 3: overkappingen                                                    89
klein plan 4: dakkapellen                                                      91
klein plan 5: dakramen                                                         93
klein plan 6: zonnecollectoren en zonnepanelen                            5 95
klein plan 7: gevelwijzigingen                                                 97
klein plan 8: rolhekken, luiken en rolluiken                                   99
klein plan 9: erfafscheidingen                                               101
klein plan 10: installaties                                                  103
klein plan 11: antennemasten en windturbines                                 105
klein plan 12: beschoeiingen, grondkeringen en steigers                      107
klein plan 13: reclame                                                       109
 7 Welstandscriteria (her)ontwikkelingsprojecten                             112
 8 Welstandscriteria handhaving en excessen                                  113
Bijlagen
 - begrippenlijst                                                            114
 - straatnamen met gebiedsverwijzing                                         3
                                                                             118
 - monumenten en karakteristieke panden                                      129
                                                        Welstand Medemblik pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>ARTIKEL A
Beleidsregels
De raad van de gemeente Medemblik,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op artikel 9.1 tweede lid, van de gemeentelijke Bouwverordening,
en gelet op artikel 12a eerste lid van de Woningwet,
besluit:
een welstandsnota vast te stellen, inhoudende de beleidsregels die burgemeester
en wethouders toepassen:
                                                           Welstand Medemblik pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Welstand Medemblik pagina 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 1
Inleiding
De huidige gemeente Medemblik is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van de
vroegere gemeenten Andijk, Medemblik en Wervershoof. Medemblik was daarvoor al
gefuseerd met Noorder-Koggenland en Wognum. Met de fusie is het groene gebied met
een stad en zestien dorpen en buurtschappen één gemeente geworden. De voormalige
gemeenten hanteerden welstandsnota's, die in opzet en deels ook in de uitwerking veel
gemeen hadden. In de welstandsnota Medemblik van 2011 zijn deze nota’s
samengevoegd tot één, wat de leesbaarheid ten goede -kwam en de uitvoering
vergemakkelijkte. In de welstandsnota van 2013 zijn de criteria geactualiseerd,
aangepast aan de actuele wetgeving en waar mogelijk verruimd. Daarnaast zijn in deze
nota de criteria voor kleine bouwwerken (hoofdstuk 6) zodanig opgesteld dat plannen
die voldoen aan deze criteria ambtelijk beoordeeld kunnen worden. Een advies van de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik is voor deze kleine bouwwerken niet
langer nodig.
In de actualisatie van 2017 zijn de nieuwe woningbouwlocaties ingepast. Dit betreft de
voormalige sportvelden van SEW in Nibbixwoud en van DEK in Medemblik. Voor de
SEW velden kon dat binnen de bestaande gebiedsgerichte criteria met enige
aanvullende criteria op basis van de stedenbouwkundige onderbouwing. Voor de DEK
velden is er gekozen om de nieuwbouw zonder verplichte welstandsadvisering te laten
plaatsvinden om een grote creatieve vrijheid te stimuleren. Voor dit gebied is wel een
gebiedsomschrijving gemaakt, die ook voor andere nieuwbouwgebieden toegepast zou
kunnen worden. Er zijn voor dit gebied echter geen gebiedsgerichte criteria opgesteld.
Bij nieuwbouw gelden alleen de regels van het bestemmingsplan. Latere verbouwingen
worden wel ambtelijk getoetst aan de criteria voor kleine bouwwerken. Ook de
welstandscriteria voor excessen zijn in dit gebied van toepassing. Deze vorm van
welstandsvrij te ontwerpen woningen moet als proef gezien worden op uitdrukkelijk
verzoek van de raad.
In de nota van 2017 zijn voorts de criteria voor de plaatsing van zonnepanelen verruimd.
Daarnaast zijn er criteria opgenomen voor zonneweides. In gebieden met seriematige
woningbouw zijn de criteria aangevuld om aanpassingen van woningen uit oogpunt van
duurzaamheid gerichter te faciliteren.
Redelijke eisen van welstand
Welstandsbeoordeling is ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare
ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een vergunning wordt beoordeeld of het
betreffende bouwwerk niet in strijd is met ‘redelijke eisen van welstand’ of liever gezegd
een positieve bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit. De welstandsbeoordeling is
volgens artikel 12 van de Woningwet gericht op het uiterlijk en de plaatsing van een
bouwwerk. Het bouwwerk moet zowel op zichzelf als in zijn omgeving worden
beoordeeld, waarbij ook verwachte veranderingen van die omgeving een rol kunnen
spelen.
De meeste mensen willen best meewerken aan het instandhouden en bevorderen van
de schoonheid van hun leefomgeving, mits vroegtijdig duidelijk wordt gemaakt wat dat
betekent als zij bouwplannen hebben. Veel irritaties over het welstandstoezicht worden
weggenomen met het vooraf aangeven welke zaken een rol spelen bij de
welstandsbeoordeling en binnen welke kaders die beoordeling zich afspeelt. Met deze
welstandsnota geeft de gemeente aanvragers inzicht in de beoordelingsgrondslag en
wordt voldaan aan artikel 12 A van de Woningwet, dat bepaalt dat de
welstandsbeoordeling alleen nog maar kan worden gebaseerd op door de gemeenteraad
in een welstandsnota vastgestelde welstandscriteria.
Doel en uitgangspunten van het welstandsbeleid
Het welstandsbeleid van Medemblik is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale
overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen. De
gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de openbare ruimte de
dagelijkse leefomgeving. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen
zaak is van de eigenaar alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu
                                                             Welstand Medemblik pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de waarde
van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Het doel van het
welstandstoezicht is om, in alle openheid, een bijdrage te leveren aan de
belevingswaarde van de gemeente.
Het welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanwezige
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden te benoemen en
een rol te laten spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. Door een
gebieds- en objectgerichte aanpak wil de gemeente de belangrijke karakteristieken van
de bebouwing beschermen en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen daarop voortbouwen.
De gebiedsgerichte aanpak zal eveneens een bijdrage kunnen leveren aan een
bewustere omgang met de gebouwde omgeving. Door het opstellen van welstandsbeleid
wil de gemeente een helder, controleerbaar en klantgericht welstandstoezicht inrichten.
Burgers, ondernemers en ontwerpers kunnen in de toekomst in een vroeg stadium
worden geïnformeerd over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen. De
uitgangspunten en algemene welstandscriteria zijn wellicht voor de burger nog abstract,
maar stap voor stap wordt het beleid in de uitwerking in gebiedsgerichte welstandscriteria
en criteria voor kleine bouwwerken concreter en duidelijker. Bovendien wordt een
jaarlijkse evaluatieronde in het beleid opgenomen, waarbij in de gemeenteraad kan
worden besproken wat goed ging, wat fout ging en waarom het fout ging.
Gebruik van de welstandsnota
De welstandsnota moet inhoudelijke kennis koppelen aan juridisch houdbare criteria
en efficiënte procedures. Bovendien moet de nota leesbaar, begrijpelijk en opwekkend
zijn voor verschillende ‘gebruikers’. Dit levert een gelaagde nota op, waarin
welstandscriteria in allerlei soorten en maten worden uitgewerkt.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is een bondige beschrijving van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Hoofdstuk 3
bevat de algemene welstandscriteria, die ten grondslag liggen aan alle andere criteria en
in twijfelgevallen of gevallen waarin de uitgewerkte criteria niet voldoende uitsluitsel
geven kunnen worden gebruikt om een beredeneerd advies op te stellen. In hoofdstuk 4
zijn op basis van ruimtelijke en architectonische kenmerken gebieden beschreven,
waarvoor samenhangende welstandscriteria te geven zijn. In hoofdstuk 5 is hetzelfde
gedaan voor objecten zoals karakteristieke panden en stolpboerderijen, die op
verschillende plaatsen in de gemeente voorkomen. Hoofdstuk 6 bevat zo concreet
mogelijke criteria voor kleine bouwwerken, bedoeld voor ambtelijke toetsing. Hoofdstuk 7
beschrijft de procedure voor het opstellen van nieuwe criteria voor
(her)ontwikkelingsprojecten. Hoofdstuk 8 tenslotte bevat criteria voor de beoordeling van
excessen. Naast deze hoofdstukken met beschrijvingen en criteria is een aantal bijlagen
opgenomen, waaronder een straatnamenregister met verwijzingen naar de gebieden en
een lijst met karakteristieke panden.
Gebruik in praktijk
In de praktijk zal de welstandsnota niet als ‘leesboek’ worden gebruikt. De planindiener
die wil weten wat de welstandscriteria voor zijn of haar bouwplan zijn, zal eerst kijken of
het bouwplan valt onder de ‘veel voorkomende kleine bouwplannen’. Voor een dakkapel
bijvoorbeeld volstaat het om kennis te nemen van de betreffende welstandscriteria enbij
de afdeling Klantencontactcentrum Ruimte (KCC Ruimte) na te vragen of er in de straat
een trendsetter of standaardplan is aangewezen en na te gaan of er bij het betreffende
gebied nog iets bijzonders over dakkapellen wordt gezegd. Het gebied is gemakkelijk te
vinden via het register van straatnamen. Met deze informatie heeft de planindiener
voldoende gegevens om een dakkapel te realiseren die voldoet aan redelijke eisen van
welstand. Wil de planindiener een andere dakkapel dan kan hij (liefst via de ontwerper)
daarover in overleg treden met de afdeling KCC Ruimte. Het bouwplan wordt dan,
eventueel in de vorm van een principeaanvraag, aan de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Medemblik voorgelegd, die het beoordeelt op grond van de gebiedsgerichte en
de algemene welstandscriteria.
                                                              Welstand Medemblik pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Voor de bouwplannen die niet voorkomen in de lijst van veel voorkomende kleine
bouwplannen gelden de gebiedsgerichte welstandscriteria en, indien van toepassing, de
objectgerichte criteria voor specifieke bouwwerken. Deze welstandscriteria zijn minder
‘objectief’ dan de criteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn geen
absolute maar relatieve welstandscriteria die ruimte laten voor interpretatie in het licht
van het concrete bouwplan. Die interpretatie kan in een vroeg stadium al onderwerp van
gesprek zijn met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik. Dit wordt zeker
aanbevolen bij twijfel of grote afwijkingen van de criteria.
Afwijken van de welstandscriteria (hardheidsclausule)
De welstandscriteria in deze nota vormen in de eerste plaats een vangnet en dienen om
bouwplannen die van onvoldoende kwaliteit zijn, uit de gemeente te weren. Dat is primair
de bedoeling van het welstandstoezicht. Maar de welstandscriteria kunnen ook worden
gebruikt als opstapje, als middel om na te denken over de schoonheid van het bouwwerk
in zijn omgeving. In zo’n geval kan het zelfs voorkomen dat de gebiedsgerichte en de
objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn. Daarom kunnen burgemeester en
wethouders, na schriftelijk en gemotiveerd advies van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Medemblik, afwijken van de welstandscriteria voor gebieden en objecten. In de
praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op grond van de algemene
welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan met
deze criteria kan worden beargumenteerd. Daarbij geldt de stelregel: het is redelijk dat er
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch
vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt.
                                                             Welstand Medemblik pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 2
Ruimtelijk Kwaliteitsbeleid
Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van Medemblik speelt zich af op zowel de hoge als
de lagere schaalniveaus. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de rol van
monumenten en karakteristieke panden in de openbare ruimte.
Regionaal ruimtelijk beleid
Van belang voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid op hogere schaal is met name het
landschapsplan West-Friesland.
Landschapsplan West-Friesland
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van West-Friesland op het gebied van
landschap, natuur en recreatie is beschreven in het regionaal Landschapsplan
Westfriesland. Het is in 2000 opgesteld op initiatief van het Samenwerkingsorgaan
West-Friesland (SOW). Het plan richt zich op het ontwikkelen van ecologische
verbindingen en groengebieden, recreatieve verbindingen en toeristische
ontwikkelingen. Als uitwerking van dit plan hebben de (voormalige) gemeenten
Medemblik, Opmeer, Wervershoof en Koggenland het deelplan Koggengebied
vastgesteld. Dit plan is opgesteld voor de periode 2007-2014. Het zwaartepunt ligt
op het integraal uitwerken van de thema’s. Daaronder zijn het uitbreiden en
opwaarderen van het recreatieve routenetwerk en het stimuleren van toeristische
mogelijkheden in het gebied, bijvoorbeeld door het aanbieden van arrangementen
en gethematiseerde routes en door het uitbreiden van kleinschalige
verblijfsaccommodaties. Er worden regionale plannen ontwikkeld voor verbetering
en aanleg van recreatieve voorzieningen zoals wandel- en fietspaden en
vaarroutes.
Gemeentelijk ruimtelijk beleid
De gemeente Medemblik heeft in februari 2013 een nieuwe structuurvisie ‘sterke
kust en sterk achterland 2012-2022’ vastgesteld. Deze visie is de basis voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente bescherming van het open landschap is
één van de pijlers van het ruimtelijke beleid. Het plangebied beslaat het gehele
grondgebied van de gemeente Medemblik.
Structuurvisie Sterke kust en sterk achterland
De structuurvisie ‘sterke kust en sterk achterland’ betreft een actualisatie en
harmonisering van het beleid van de voormalige gemeenten Andijk, Medemblik en
Wervershoof en bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de te verwachten
ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Daarbij worden de opgaven en
ambities voor de komende tien jaar in beeld gebracht op het gebied van: regionale
samenwerking, landschap en cultuurhistorie, wonen, voorzieningen en
leefbaarheid, economie en bedrijvigheid, bereikbaarheid en ontsluiting, natuur en
water en duurzaamheid.
 De titel van de structuurvisie verwijst naar de wens van Medemblik om de kustlijn
van Medemblik tot en met Andijk verder te ontwikkelen en het achterland te
versterken. Andere belangrijke thema’s zijn verbreding van de economie en het
gezond houden van de leefbaarheid in alle kernen. De planperiode van de
structuurvisie loopt van 2012 tot 2022.
Medemblik heeft de ambitie een gemeente te zijn waar het nu en in de toekomst
fijn wonen, werken en verblijven is. Dat gaat niet vanzelf. De verwachting is dat de
bevolkings-samenstelling van Medemblik de komende jaren zodanig ingrijpend zal
veranderen, dat bestaande beleidsuitgangspunten op het gebied van wonen, zorg
en voorzieningen niet meer zullen voldoen. Om in de toekomst op een
verantwoorde wijze om te gaan met ruimtelijke vraagstukken, is een visie op waar
Medemblik voor staat en hoe het zich wil ontwikkelen noodzakelijk.
                                                             Welstand Medemblik pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De structuurvisie vertaalt de verschillende maatschappelijke opgaven
(bevolkingsontwikkeling, woon-werk balans) in ruimtelijk beleid en concrete acties.
Wat betreft ruimtelijke keuzes wil Medemblik de huidige en nieuwe inwoners aan
de gemeente binden door bij nieuwe ontwikkelingen te kiezen voor
'woningbouw passend bij de aard en schaal van de kern': met kwaliteit in plaats
van kwantiteit (in alle kernen is woningbouw mogelijk), duurzaamheid (mensen
moeten kunnen blijven meedoen aan de maatschappij) en de landschappelijke en
cultuurhistorische identiteit van de locatie (het open landschap moet in stand
blijven). Deze uitgangspunten zijn ook gehanteerd bij de welstandsnota.
De Schatkaart van Medemblik
De gemeente hecht veel waarde aan de historische en ruimtelijke kwaliteiten in haar
gebied. De gemeente Medemblik heeft een aantrekkelijk landschap om te wonen en te
leven, dat in de structuurvisie in een Schatkaart is verbeeld. De ruimtelijke beleving, de
waardering van de karakteristieken van het landschap, heeft een effect op de
uitstraling en kansen voor het gebied. De kwaliteiten en potenties van het landschap
zijn een reden geweest waarom agrariërs en handelaren zich hier hebben gevestigd en
dit gebied tot ontwikkeling hebben gebracht. Door bij ontwikkelingen aan te sluiten op
de karakteristieke landschappelijke patronen en bebouwingspatronen en deze waar
mogelijke te versterken, passen nieuwe ontwikkelingen binnen de locale identiteit. Dit
geldt zowel voor de ontwikkeling van natuur, groen en water, als voor stedelijke
ontwikkelingen.
De kracht van het landschap van de gemeente Medemblik bestaat uit:
•    Een kustzone met ruimte voor ontwikkelingen, gevormd door een brede kuststrook
     langs het open vaarwater van het IJsselmeer, een recreatieve vooroever die zich
     uitstrekt tussen de havens van Medemblik en Andijk, de Westfriese Omringdijk, de
     dorpen Andijk en Wervershoof en de stad Medemblik.
•    Achter de kustzone een agrarisch gebied met mooie lintdorpen, die grote open
     landschappelijke ruimtes omsluiten. De doorkijkjes vanuit de bebouwingslinten op
     het achterliggende landschap zijn karakteristiek.
•    Een patroon van historische stad en lintdorpen, met een eigenheid en
     verscheidenheid aan woonmilieus, belevingswaarde en vestigings-mogelijkheden
     voor bedrijven en mogelijkheden voor verbreding van de agrarische sector.
•    Bijzondere overgangen en gebieden tussen het achterland en de kustzone, met
     natuur, water en rust, zoals de Kromme Leek.
Bestemmingsplannen
In de gemeente Medemblik gelden verschillende bestemmingsplannen voor onder
meer het buitengebied, de dorpskernen en de stad Medemblik. In 2013 is de
vernieuwing van de bestemmingsplannen afgerond en zijn nagenoeg alle
bestemmingsplannen actueel en geharmoniseerd.
In de bestemmingsplannen legt de gemeente stedenbouwkundige,
cultuurhistorische en planologische randvoorwaarden vast: richtlijnen voor de
kwaliteit op hoofdlijnen. In de bestemmingsplannen worden de maximale volumes
voor de bouwmogelijkheden vastgelegd inclusief de nok- en goothoogten. Ook
wordt daarin aangegeven wanneer met een melding voor sloop kan worden
volstaan en wanneer een omgevingsvergunning voor sloop van een gebouw nodig
is, zoals bij stolpen en karakteristieke panden en in beschermde gebieden. Het
uitgangspunt voor beleid is daar dat behoud en herstel voor vernieuwing gaat. In
sommige gevallen is er eerst vergunning voor nieuwbouw gewenst voordat met
sloop mag worden begonnen.
In het bestemmingsplan is ook aangegeven in welke gevallen afwijkingen van de
bestemmingsplanregels mogelijk zijn. In geval de afwijking van invloed is op de
beeldkwaliteit wordt dan eerst een advies van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Medemblik gevraagd.
Het stedenbouwkundig beleid van de gemeente bestaat met name uit het in goede
banen leiden van bouwplannen binnen de mogelijkheden van het
bestemmingsplan.
                                                               Welstand Medemblik pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Beeldkwaliteitplan Andijk
Voor het grondgebied van Andijk geldt een beeldkwaliteitplan waarin het landschap
als inspiratiebron uitgangspunt is. De nadruk ligt op het behoud van de
landschappelijke en cultuurhistorische identiteit en het verbeteren van de relatie
tussen de karakteristieke deelgebieden als linten, groene binnenkamers en
woongebieden.
Beeldbepalend voor de identiteit van Andijk is onder ander het verschil tussen
binnen- en buitendijks gebied en de herkenningspunten als kerktorens. Ook wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verdichte bebouwde kom (groene
kamers), de open polder Grooteslag en het meer besloten en natte gebied aan de
zuidrand van Andijk.
Monumenten en karakteristieke panden
Monumenten in Medemblik zijn aangewezen door Rijk en Provincie. De gemeente
heeft daarnaast karakteristieke panden aangewezen en heeft op basis van de
erfgoedverordening de mogelijkheid gemeentelijke monumenten aan te wijzen.
Monumenten
Medemblik heeft bijna tweehonderd rijksmonumenten en enkele tientallen
provinciale monumenten. Hiervoor geldt naast een omgevingsvergunning voor
bouwen ook een omgevingsvergunning voor monumenten. Bij de beoordeling wordt
naast de welstandsaspecten bekeken of de geplande bouwwerkzaamheden
schadelijk zijn voor de waarden van het monument of het monument ontsieren.
Bouwplannen worden door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
getoetst aan de voor het gebied geldende criteria of aan de objectcriteria.
Karakteristieke panden
De voormailige gemeenten Andijk en Wervershoof hanteerden beide een lijst voor
het behoud van beeldbepalende en karakteristieke panden, terwijl voor Medemblik
de Stichting Stadsherstel met hetzelfde doel een pandenlijst had opgesteld.
Binnen de huidige gemeente leeft de wens om de bescherming van deze
karakteristieke panden op effectieve wijze te regelen. Het doel is met name om de
verschijningsvorm, het ‘uiterlijk’ van karakteristieke panden te beschermen. Voor
de invulling van dat doel is de welstandsnota, naast het bestemmingsplan, een goed
instrument. Immers deze nota maakt het niet alleen mogelijk om gebiedsgerichte
en ‘bouwwerkgerichte’ criteria vast te stellen, maar ook specifieke criteria per
object op te nemen.
Recentelijk is de lijst van karakteristieke panden geactualiseerd en is in de bijlage van
de nota opgenomen. Het is een complete lijst van monumenten en karakteristieke
panden. Geadviseerd is de waardevolste panden uit de lijst karakteristieke panden
aan te wijzen als gemeentelijk monument.
                                                               Welstand Medemblik pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 3
Algemene Welstandscriteria
Toelichting
De algemene welstandscriteria richten zich op de zeggingskracht en het
vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij
universele kwaliteitsprincipes.
De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke
planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In de praktijk zullen die
uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling. In
bijzondere situaties, zoals wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte
welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op
de algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een
bouwplan te meegaand is aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria,
maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op den duur zijn omgeving
negatief zal beïnvloeden.
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige uw omgeving
maar door bijzondere schoonheid of situering wél aan redelijke eisen van welstand
voldoet, kan worden teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik kan burgemeester en
wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren af te wijken van de
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In de praktijk betekent dit dat
het betreffende plan op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld
en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan
worden aangetoond. Het niveau van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan
uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de
zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich
sterker van zijn omgeving onderscheidt.
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik en de wijze
waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang
en logica heeft.
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het
welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm
van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de
mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie
te maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of
de constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm
tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de
uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse
optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun
invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de
vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het
gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit.
                                                             Welstand Medemblik pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld
naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen
van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes
vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de
openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in
een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen
functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke
of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn
omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving
niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan
de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de
gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt,
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande
maatschappelijke realiteit.
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn
eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn
geen wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld
of ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt
een bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving
niet bewust worden gehanteerd.
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een
zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde
associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren
van tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met
techniek en vooruitgang.
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht.
De kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die
verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader
van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die
bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van
verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd wordt
geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van
herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande
(monumentale) omgeving hoeft dit niet te betekenen, dat stijlen, vormen en
detailleringen uit het verleden moeten worden geïnmiteerd. Er kan ook een
duidelijke keuze worden gemaakt te tonen wat authentiek is en wat nieuw is
toegevoegd.
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als
beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als
representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe
bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de
geschiedenis van de toekomst.
                                                                Welstand Medemblik pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de
aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is
dat er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast
voor de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een
gebouw. Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor
de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de
gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een
bouwwerk moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet
direct prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de
voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en
complexiteit als complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van
bouwwerken. Complexiteit in de architectonische compositie ontstaat vanuit de
stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een
gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit
tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.
Schaal en maatverhoudingen
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van
de betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen
grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er
uitzien alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de
belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare
aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de
maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of
spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de
maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust
toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben.
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de
compositie van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de
totale compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw
of een zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de
vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de
omgeving waarin dat is geplaatst.
Materiaal, textuur, kleur en licht
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf
ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten
ontwikkeling daarvan duidelijk maken.
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk
uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze
van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan
materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze
moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie
hebben maar slechts worden gekozen op grond van decoratieve werking, wordt hun
betekenis toevallig en kunnen ze afbreuk doen aan de zeggingskracht van het
bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en
kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het
bouwwerk in de weg staat.
                                                               Welstand Medemblik pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 4
Gebiedsgerichte Welstandscriteria
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. De
gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote
bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande ruimtelijke structuur. Deze criteria zijn
gebaseerd op de identiteit van de gemeente en het architectonisch vakmanschap en de
ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden aangetroffen. De criteria
geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de
toon te vallen en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp
moeten worden gebruikt. Als er naar aanleiding van de indeling twijfel bestaat in welk
gebied een gebouw thuishoort, zal de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik op
basis van de beschrijvingen en afbeeldingen aangeven welke criteria van toepassing
worden geacht.
Toelichting
In de gemeente zijn op basis van overeenkomsten in functionele,
stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken verschillende deelgebieden
onderscheiden. Voor elk van deze zogeheten welstandsgebieden is een samenhangend
beoordelingskader opgesteld met daarin een korte beschrijving van het gebied, een
waardering op grond van de belevingswaarde en eventuele bijzondere cultuurhistorische,
stedenbouwkundige of architectonische werken en de te verwachten en/of gewenste
ontwikkelingen, eventuele aanvullende beleidsinstrumenten die in de welstandsbeoordeling
een rol kunnen spelen, het voor het gebied geldende welstandsniveau met de
beoordelingsgrondslag in hoofdlijnen en de welstandscriteria.
In Medemblik komen vier welstandsniveaus voor: beschermd voor rijksbeschermde
gezichten waar wordt ingezet op behoud van historische waarden, bijzonder voor de
centrumgebieden en linten waar extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk wordt
geacht en regulier voor gebieden waarin enige afwijking van de bestaande ruimtelijke
structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al te veel problemen
mogelijk is. In deze beleidsnota zijn twee ‘welstandsvrije’ gebieden aangewezen. De
gemeente wenst in de overige gebieden tenminste een basiskwaliteit te handhaven.
Op de kaarten op de volgende pagina's worden de volgende gebieden en niveau's
onderscheiden:
1      Centrum Medemblik                         Beschermd
2      Dorpslint Twisk                           Beschermd
3      Centrum Andijk                            Bijzonder
4      Buurtje en Munniky                        Bijzonder
5      Centrumlinten                             Bijzonder
6      Dorpslinten                               Bijzonder
7      Landelijke linten                         Bijzonder
8      Woongebied Fostedina                      Regulier
9      Woongebied vooroorlogs                    Regulier
10     Woongebied naoorlogs                      Regulier
11     Woongebied recent                         Regulier
12     Complexmatige inbreidingen                Regulier
13     Woongebied stolpwoningen                  Regulier
14     Woongebied Leekerweide                    Regulier
15     Villapark Lange Deele                     Regulier
16     Bedrijventerreinen                        Regulier
17     Bedrijventerrein Nijverheidsweg           Regulier
18     Sport en recreatie                        Regulier
19     IJsselmeeroevers                          Regulier
20     Buitengebied                              Bijzonder
20a    Kassengebied STIVAS                       kjh
                                                 Regulier
21     Woongebied DEK                            Vrij (behoudens excessen)
22     Waterleiding WRKIII/PWN                   Vrij
                                                             Welstand Medemblik pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Niveaukaart gemeente
                     Welstand Medemblik pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gebiedenkaart gemeente
                       Welstand Medemblik pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>0
  Gebiedenkaart Abbekerk
                                                  7
                       20
                                                               18
                          11                           10                               20
                                       18
                          10
                                                                                7
                                       20
  Gebieden
  7  landelijke linten       10 jaren ‘50 tot en met ‘80                   18 sport en recreatie
                             11 recent en nieuw                            20 buitengebied
                                                   Welstand Medemblik pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   Gebiedenkaart Andijk
                          18
                                             10 18
                                   6
                                           11           3                        22
                                                                18
                                                                                          6
                      4                            10
                           18
      19         10                                14         16
           10
                                             20
                      20a                                 18
   Gebieden
3 centrum Andijk              10 jaren ‘50 tot en met ‘80           16 bedrijventerreinen
                              11 recent en nieuw                   18 sport en recreatie
4 Buurtje en Munnikij
                              14 villa’s Lange Deele               19 IJsselmeeroevers
5 centrumlinten
6 dorpslinten                                                      20 buitengebied
                                                                   20a kassengebied STIVAS
                                                                   22 waterleiding WRKIII/PWN
                                                    Welstand Medemblik pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gebiedenkaart Medemblik
                                                     10          1
                                                     9
                                              12                             10
                                       18                    9                 21
                20
                                      16                    10
       7                                       18                                       19
                                                                                 18
               5       11
                                                       11
       10
       18
                  11
                                                                 20
                     20
                                                                    18
  7
Gebieden
1 centrum Medemblik      9  Medemblik vooroorlogs                16  bedrijventerreinen
5 centrumlinten          10 jaren ‘50 tot en met ‘80             18  sport en recreatie
7 landelijke linten      11 recent en nieuw                      19  IJsselmeeroevers
                         12 complexmatige inbreidingen           20  Buitengebied
                                                                 21 Woongebied DEK
                                                Welstand Medemblik pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gebiedenkaart Midwoud
                        20
                                                                               7
                                 7
                                                      10
                  11
                     18
          18
                         11
                                                             20
                  10
                  13
     7                                                                                  7
                           20
                                                                  11
                                                               18
                                                                       10
                                                                         11
Gebieden
7 landelijke linten        10 jaren ‘50 tot en met ‘80                   18 sport en recreatie
                           11 recent en nieuw                            20 buitengebied
                            13 stolpwoningen
                                                 Welstand Medemblik pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gebiedenkaart Wervershoof
           20           18
                 18
                             10
                                                               19
                                                    18
                                      18                                        17
                                                          10             11               6
                           16                11
                                                                    12
                                                  6            5
                                                                            20
                     20
                                                               7
Gebieden
5   centrumlinten          10 jaren ‘50 tot en met ‘80              16   bedrijventerreinen
6   dorpslinten            11 recent en nieuw                       17   bedrijven Nijverheidsweg
7  landelijke linten          12 complexmatige inbreidingen         18   sport en recreatie
                           12                                       19   IJsselmeeroevers
                                                                    20   buitengebied
                                            Welstand Medemblik pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gebiedenkaart Wognum
            10                             7                                                 18
  11                18
                                                         20
                                                                                                18
                                                                                          11
                                                                           10           10
                7
                                             16                                       6
                           15                                                 18
       20
                     11      18
                       10       10
       7                                                            20
                                  5
                          11                                                          7
                                                                                          11
                                                7                                  10
Gebieden
5 centrumlinten                 10 jaren ‘50 tot en met ‘80              16 bedrijventerreinen
6 dorpslinten                   11 recent en nieuw                       18 sport en recreatie
7 landelijke linten             15 Leekerweide                           20 buitengebied
                                                 Welstand Medemblik pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                  Binnenstad Medemblik                                     Gebied 1
Gebiedsbeschrijving
De havenstad Medemblik ligt aan de rand van de voormalige Zuiderzee.
Tegenwoordig is de noordzijde van het historisch centrum begrensd door het
IJsselmeer en de omringdijk, die de scheiding vormt met de polders van de
Wieringermeer. Aan de zuidzijde wordt het oude stadshart afgebakend door
Oostergracht, Westersingel, Spooksingel en Westergracht. Het gebied heeft twee
beschermde stadsgezichten. Het eerste is de haven met omliggende bebouwing,
het tweede beschermd gebied ligt rond de Nederlands Hervormde kerk.
De Oude Haven, Nieuwstraat, Oostersteeg en Kaasmarkt zijn de oudste delen van              Ee bijzonder gebouw op een bijzondere
Medemblik en waren al vroeg in de middeleeuwen bebouwd. Vervolgens zijn de                 locatie
gebieden rond de Nieuwstraat gebouwd. De aanleg van de 'nieuwe' Oosterhaven
en Westerhaven rond 1630 betekende een aanzienlijke vergroting van de stad.
Daarbij werden de stadswallen verder naar het zuiden gelegd. Hoewel de havens
dicht bij elkaar liggen, is het karakter ervan verschillend. De Oosterhaven is vrij
smal en staat in open verbinding met het IJsselmeer. Het water wordt omgeven
door kade en keermuren, met aan de stadszijde de op twee niveaus gelegen straat,
die voor een deel met bomen is beplant. In vergelijking met de vrij intieme
Oosterhaven is de Westerhaven veel ruimer. Dit wordt benadrukt door de
aangrenzende bebouwing die ook groter is van schaal dan in de rest van het
centrum.
De bebouwing in het historische centrum varieert van kleine arbeiderswoningen tot
statige herenhuizen en winkels. De bebouwing is aaneengesloten en staat in het             Station en stadhuis markeren de toegang tot
algemeen met de voorgevel direct aan de straat. Vaak is dit een korte topgevel, een        de binnenstad
enkele keer een bredere dwarsgevel. De gebouwen zijn individueel per pand
gebouwd, waardoor ze een individueel en afwisselend karakter hebben. De
straatwanden bestaan zo uit een samenhangende verzameling van afzonderlijke
panden met een eigen karakter. De historische bebouwing rond de haven wordt van
de straat gescheiden door een korte stoep. Deze zijn individueel en afwisselend.
Soms zijn ze gecombineerd met een verhoogde entree en/of een ijzeren hek van
ongeveer een meter hoog.
De panden hebben over het algemeen een opbouw van één tot twee lagen met
kap. Naast het zadeldak komen ook mansardekappen, wolfseinden en een enkel
samengesteld dakvlak voor.
De architectuur van de panden is gevarieerd en loopt uiteen van eenvoudig tot              Recente ingrepen bij klassieke panden
                                                                                           bepalen al snel het straatbeeld
verzorgd en rijk. De veelal bakstenen gevels zijn soms rijk gedecoreerd. Een aantal
panden heeft bijvoorbeeld een fraaie trapgevel. Gevels zijn veelal geleed door
verticaal en horizontaal gelijnde ramen, topgevels of gevels met een duidelijke
daklijst of goot. Vaak zijn er fijn gedetailleerde elementen als houten raam- en
deurlijsten, veelkleurige siermetselwerkpatronen en natuurstenen speklagen.
Gevels worden beëindigd met siermetselwerk of fijn bewerkte houten daklijsten.
Dakkapellen zijn bescheiden van maat, staan bij oudere panden met de voet
meestal vlak boven of op de gootlijn en zijn in samenhang met de rest van het pand
vormgegeven.
Het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel. Gevels zijn gemetseld in baksteen of
voorzien van in lichte tint gepleisterd stucwerk. Kozijnen hebben traditioneel
Hollandse houten profileringen en zijn, net als ramen, deuren, kozijnen en
gevellijsten, geschilderd in traditionele kleuren als crème-wit of donkergroen.            De haven is een beeldbepalend element
Daken zijn gedekt met oranje-rode of donkere keramische pannen.
In het kader van de stadsvernieuwing zijn in Medemblik op meerdere plekken
seriematige woningen gebouwd. De rijen woningen bestaan uit twee lagen met een
afgeplat zadeldak of zelfs een plat dak. De gevels hebben een meer horizontale
geleding door de herhaling. De architectonische uitwerking en detaillering zijn vaak
wel zorgvuldig, maar seriematig en te eenvoudig. Het kleur- en materiaalgebruik is
terughoudend en per rij in samenhang.
Bijzondere gebouwen in de binnenstad van Medemblik zijn het stadhuis, kasteel
Radboud, het station, de Nederlands-Hervormde en Rooms-Katholieke kerk en het
voormalig provinciaal ziekenhuis op het Westereiland.
                                                              Welstand Medemblik pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                               Binnenstad Medemblik                                       Gebied 1
Waardebepaling en ontwikkeling
De samenhang tussen historische bebouwing en de goed behouden ruimtelijke
structuur maakt het historisch stadscentrum een bijzonder waardevol gebied, wat
mede heeft geleid tot het aanwijzen van de beschermde gezichten rond de haven
en het kerkgezicht. Door de verschillende gave elementen is het karakter van de
vroegere zeestad op uitstekende wijze te ervaren met een grote afwisseling tussen
de individuele panden in een gevarieerd maar samenhangend straatbeeld. Op een
aantal plekken heeft deze samenhang geleden onder nieuwbouw met een andere
maat, schaal en architectuur.
Grootschalige ontwikkelingen in het gebied zijn, met uitzondering voor de kop van de      Afwisselende straatwanden met individuele
Nieuwstraat, niet te verwachten, wel kleinere bouwaanvragen, die echter evenzeer          panden
van invloed zijn op de samenhang van de binnenstad. Het beleid is gericht op
traditionele inpassing in- en behoud van- het historische stadsbeeld.
Beschermde gezichten
In het centrum liggen twee beschermde stadsgezichten, waarvan de historische
waarde behouden dient te blijven. De waarde ligt in de historisch gegroeide en
goed behouden samenhang tussen structuur en bebouwing. Met aanvullende
criteria wordt ingezet op behoud van de specifieke kenmerken van de architectuur
van het gebied. Op een aantal punten wijken deze dan ook af van de standaarden,
die elders in de gemeente vrijgegeven zijn zoals horizontaal gelede dakkapellen en
gevelwijzigingen (zie hiervoor de aanvullende criteria op blazijde 29).
                                                                                          De brug als structuurelement
Beschermd en bijzonder welstandsgebied
Voor het historisch centrum geldt een bijzonder en deels een beschermd
welstandsregime. Het beleid voor het gebied is gericht op versterking van de
cultuurhistorische waarde door historiserend te bouwen. Het behoud van de
structuur, kleinschaligheid en het versterken van de zorgvuldige architectuur staan
voorop bij de beoordeling van de plannen. Daarbij dienen zowel eventuele
nieuwbouw als aanpassingen aan bestaande panden te worden ingepast in het
straatbeeld, waarbij historische waardevolle panden de referentie vormen. Bij het
geven van het welstandsadvies zal de commissie daarom in ieder geval aandacht
schenken aan de rol van het gebouw in het straatbeeld, waarin de historisch
waardevolle gebouwen de sfeer dienen te bepalen. Daarbij wordt mede gelet op de           afwisseling in de oude stad
wijze waarop het individuele pand in de maat en schaal van de stad past, maar net
zo goed op de gevelopbouw, materiaal en kleur. Van belang zijn in dit verband ook
de aanpassingen aan winkels en de inrichting van de openbare ruimte.
Kop van de Nieuwstraat
Het stedenbouwkundig plan voor de Kop van de Nieuwstraat te Medemblik doorbreekt
de bestaande ruimtelijke structuur. In de welstandsnota is bepaald dat in zo'n geval
nieuwe, specifieke welstandscriteria moeten worden geformuleerd die in de plaats
treden van de welstandsnota, cq als aanvulling op de welstandscriteria worden
vastgesteld. De nieuwe welstandscriteria voor de Kop van de Nieuwstraat zijn
opgenomen als aanvullende welstandscriteria in deze welstandsnota. De grondslag
voor de nieuwe welstandscriteria wordt gevormd door het concrete stedenbouwkundig
                                                                                          Verschillende types en stijlen naast elkaar
plan dat in 2012 is vastgesteld. De welstandscriteria en de beschrijving van
het stedenbouwkundig plan vormen één inhoudelijk geheel.
Voor de achtergrond van het stedenbouwkundig plan wordt verwezen naar de door de
gemeente Medemblik opgestelde rapportage betreffende de ruimtelijke visie voor de
Kop Nieuwstraat te Medemblik bestaande uit: deel A de kadernotitie (20 december
2011), deel B het verslag van de consultatieronde (20 december 2011) en deel C
inrichtingsplan, maatregelenkaart en scenario's (10 september 2012).
                                                             Welstand Medemblik pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                   Binnenstad Medemblik                                        Gebied 1
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen maken deel uit van een historische context met wisselende
  kavelbreedte
• gebouwen richten op de belangrijkste weg met een entree aan de straat en
  hebben zo nodig een tweede voorgevel
• rooilijnen van hoofdmassa's volgen de weg en zijn aaneengesloten met hier en
  daar kleine verspringingen
• bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw of maken deel uit van de straatwand                Straatwanden in de binnenstad bestaan uit
• geen dichte gevels, garages of bergingen aan de straat                                       individuele panden in klassieke architectuur
    Bouwmassa
• per erf of kavel is er één hoofdmassa
• de gebouwen zijn individuele en afwisselende onderdelen van straatwanden met
  een eigen goothoogte en vlakke gevel (geen uitbouwen of uitkragende balkons)
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot drie lagen met een steil zadel- of schilddak
  dan wel een mansardekap, waarvan de nok in beginsel dwars op de weg staat
• enkellange aanbouwen en schuren kunnen platte daken hebben
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• voorkom schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen                   Bescheiden bakstenen nieuwbouw die
                                                                                               bijdraagt aan het straatbeeld
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig, waarbij de
  traditionele architectuur van de klassieke panden als referentie dient voor
  eventuele nieuwbouw en historiserend bouwen uitgangspunt is
• in de architectuur ligt de nadruk op de voorgevel
• bebouwing langs de hoofdstraat en havens rijk en gedetailleerd uitwerken, de
  panden in de zijstraten zijn net als de bijgebouwen eenvoudiger maar met
  evenveel aandacht ontworpen
• in de opbouw van de gevel ligt de nadruk op de begane grond, die in beginsel
  hoger wordt uitgevoerd dan de verdiepingen in lijn met de klassieke ordening
• de horizontale scheiding tussen onderbouw en kap benadrukken (niet
  onderbreken)
• gevelopeningen zijn staand en bij voorkeur niet hoger dan een verdieping
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume                                                                                  Het gebouw past in maat en schaal goed in
• dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als zelfstandige elementen                 de straatwand, maar laat te wensen over in
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn kozijnen uitgangspunt           de verdere uitwerking en de architectonische
                                                                                               verhoudingen
    Materiaal en kleur
• materialen en kleuren zijn traditioneel
• gevels zijn in hoofdzaak van rood-bruine baksteen of vergelijkbare steenachtige
  materialen, eventueel gecombineerd met stuc of natuurstenen accenten
• hellende daken van woningen voorzien van niet glimmende oranje-rode of
  donkergrijze keramische pannen, die van bijgebouwen bij voorkeur ook
• boven gevelopeningen bij voorkeur gemetselde lateien toepassen
• bijgebouwen en aanbouwen bij voorkeur uitvoeren in rood-bruine baksteen en
  anders in hout of een vergelijkbaar traditioneel materiaal
• de profilering en detaillering van traditionele kozijnen en boeiborden zijn
  uitgangspunt bij monumenten en karakteristieke panden
• houtwerk schilderen: grote vlakken in traditionele kleuren als donkere groentinten,
  donkerblauw of grijzen, kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten
                                                                                               Ondanks de historische referenties valt het
  zoals gebroken wit dan wel lichtgroen of lichtgeel                                           hogere gebouw uit de toon qua massa en
• kleuren zijn terughoudend en afgestemd op dat van de belendende panden                       architectonische uitwerking
                                                                  Welstand Medemblik pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                   Binnenstad Medemblik                                       Gebied 1
    Reclame en luifels
• reclame en luifels zijn terughoudend en bescheiden
• reclames en luifels passen in de architectuur van het individuele pand en laten aan
  beide zijden van de gevel tenminste 0,30 meter vrij
• reclame bij voorkeur uitvoeren in traditionele vormen, materialen en kleuren zoals
  bijvoorbeeld uithangborden, losse letters, belettering van kroonlijsten of bescheiden
  luifels boven entree- of etalage partijen
• reclames en luifels hebben een breedte van niet meer dan 50% van de gevelbreedte
  met een maximum van 3,0 meter en in beginsel een hoogte van niet meer dan 0,40
  meter                                                                                       Dakkapellen in de goot als onderdeel van de
• reclame onder de lijn van de vensters op de eerste verdieping plaatsen                      architectuur van de voorgevel
    Aanvullende welstandscriteria
    Voor het beschermd gezicht gelden de volgende aanvullende criteria voor kleine
    plannen.
    Aan- en uitbouwen
• aan- en uitbouwen zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw plaatsen
• de onderbouw van aan- en uitbouwen aan de achterzijde blijft onder de gootlijn
  van het hoofdgebouw
    Bijgebouwen en overkappingen                                                              Teveel zonneschermen, deels in
• bijgebouwen met een vloeroppervlak groter dan 6 m2 voorzien van een kap met een             nadrukkelijke kleuren
  hellingshoek van tenminste 45 graden of gelijk aan die van het hoofdgebouw
• gevels uitvoeren in rood-bruine baksteen, pleisterwerk of hout
• daken voorzien van keramische pannen
• overkappingen zijn niet gewenst en in ieder geval onzichtbaar vanaf de openbare
  weg
    Dakkapellen en dakramen
• dakkapellen en dakramen in het beschermd gezicht hebben gezamenlijk maximaal
  een breedte van een derde van het dakvlak
• de zijwangen van dakkapellen in zink danwel van wit of donker geschilderd hout
• dakkapellen staan laag in het dakvlak of op de gootlijst
• dakkapellen en dakramen blijven minimaal een meter onder de nok
• dakkapellen en dakramen horizontaal lijnen
                                                                                              Nieuwbouw in maat en schaal
• dakkapellen en dakramen verticaal oriënteren (staande kozijnen of kozijnindeling;           geïnspireerd op de oude bebouwing
  geen strookramen)
    Kozijn- en of gevelwijzigingen
• kozijn- en gevelwijzigingen zijn niet gewenst, behalve wanneer het herstel betreft
  van historisch wenselijke eigenschappen
• gevelopeningen zijn staand of hebben een verticale indeling
• kozijnen liggen verdiept in het gevelvlak
    Erfafscheidingen
                                                                                              Passende nieuwbouw aan Gedempte
• erfafscheidingen zijn bij voorkeur gemetseld en anders deels doorzichtig uitgevoerd in      Achterom met behoud monumentale
  hout of ijzerwerk (dan                                                                      muur
  wel een combinatie van genoemde materialen)
• houten en ijzeren erfafscheidingen schilderen in een donkere tint met eventueel
  lichte accenten
                                                                .Welstand Medemblik pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                           Binnenstad Medemblik                                    Gebied 1
Aanvullende welstandscriteria Kop van de Nieuwstraat
Voor de ontwikkeling van de stadhuislocatie in Medemblik zijn, in geval van
nieuwbouw, de volgende welstandscriteria van toepassing:
Ligging
  de bebouwing maakt deel uit van een historische context met toepassing van
     een herkenbare parcellering
  de bebouwing is geplaatst in de rooilijn: de bebouwing is dus zowel gericht
     op de Oude Haven, als op de spoorlijn/perron/dijk, als op het parkeerterrein
  de bebouwing vormt met het monumentale "oude stadhuis" een
     evenwichtige compositie waarbij het oude stadhuis ruimtelijk als zelfstandig
     element herkenbaar is                                                        Naast het monumentale oude Stadhuis is
  de ruimtelijke zelfstandigheid van het oude stadhuis is gewaarborgd door       nieuwbouw mogelijk
     toepassing van een ingetogen, transparant en ondergeschikt tussenlid
     tussen het oude stadhuis en nieuwe bebouwing
  er zijn geen afzonderlijke bijgebouwen; nevenfuncties zijn opgenomen in de
     hoofdbebouwing
Bouwmassa
  door parcellering van de bouwmassa van nieuwe bebouwing is er een
     goede relatie met de schaal van de binnenstad bebouwing
  de bouwmassa is verder te kenmerken als opgebouwd uit twee
     bouwlagen met steile (functionele) kappen
  de nokrichting is bij voorkeur haaks op de Oude Haven; de goothoogte
     bedraagt ten hoogste 7,50 meter, en de nokhoogte ten hoogste 12,00
     meter                                                                        Op de Kop van de Nieuwstraat is het wenselijk
                                                                                  de gevelwanden ter herstellen door nieuwbouw
 Architectonische uitwerking                                                      passend in het stadsgezicht
  de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig waarbij de
     voor de binnenstad van Medemblik kenmerkende traditionele architectuur
     als referentie dient
  voor de nieuwe bebouwing kan worden gekozen voor: of historiserend
     bouwen of een eigentijdse interpretatie van de traditionele architectuur
  in de architectuur ligt de nadruk op alle in de rooilijn geplaatste gevels
  uitgangspunt is een rijke en gedetailleerde uitwerking van de gevels
Materiaal en kleur
  materialen en kleuren zijn traditioneel
  gevels zijn in hoofdzaak van roodbruine baksteen of vergelijkbare
     steenachtige materialen, eventueel gecombineerd met stuc of
     natuurstenen accenten
                                                                                  Kleinschalige bebouwing op de Kop van de
  hellende daken voorzien van niet glimmende oranjerode of donkergrijze
                                                                                  Nieuwstraat
     keramische pannen
  boven gevelopeningen bij voorkeur gemetselde lateien toepassen
  houtwerk schilderen: grote vlakken in traditionele kleuren als donkere
     groentinten, donkerblauw of grijzen, kleinere elementen in traditionele
     contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit dan wel lichtgroen of
     lichtgeel
  kleuren zijn terughoudend en afgestemd op dat van de belendende
     panden.
Bijzonder element
 de bouw van het zogenaamde retiradegebouw direct ten westen van het
     oude stadhuis is mogelijk als replica van het eerder aanwezige
     retiradegebouw.
                                                                                  Naast het oude Stadhuis is ruimte voor
                                                                                  nieuwbouw die het historisch stadsdeel moet
                                                                                  versterken (de rechtervleugel was al eerder
                                                                                  gesloopt).
                                                     Welstand Medemblik pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                         Dorpslint Twisk                 Gebied 2
Gebiedsbeschrijving
Het beschermd dorpsgezicht van Twisk is een tweezijdig bebouwd lint dat bestaat
uit Dorpsweg, Hornderweg en Noorderweg. Dit dorp is van nationaal
cultuurhistorisch belang. De nadruk ligt op de sterke ruimtelijke, functionele en
historische samenhang tussen gebouw en landschap.
Het kenmerkende beeld van de smalle weg en wegsloot met bruggen naar de
bebouwing aan de slootzijde is in Twisk goed bewaard gebleven. De kavels aan de
wegsloot hebben een brug naar de kavel. Het vervangen van bruggen door dammen is
niet toegestaan. De klinkerbestrating met verschillende patronen, wordt aan de
straatkant begrensd door lage doorzichtige hekjes, vaak mooi groen geschilderd.
De bebouwing staat op diepe percelen en in het algemeen parallel aan de
verkavelingsrichting. De meeste bebouwing is teruggelegen van, en staat onder
een hoek met de straat. Dit levert een continu verspringende rooilijn op.
Via de goed onderhouden tuinen en de vrijstaande bebouwing, waarvan een groot
aantal monumentale stolpboerderijen, kan uitgekeken worden over het omliggende
landschap.
De schuren en bijgebouwen gaan in het algemeen voor de buitenwereld schuil
achter de woongebouwen en de begroeiing op de erven. Nog agrarisch in gebruik
zijnde stolpen hebben grote moderne schuren die verder naar achter liggen op het
erf.
Huizen hebben een eenvoudige rechthoekige plattegrond. De gebouwen zijn
opgebouwd uit een onderlaag van één soms twee lagen en zijn voorzien van een
steile dakvorm danwel mansarde kap. De stenen voorgevel heeft veelal een
verdiept liggende entree en staande ramen. Dakkapellen en serres komen in
beperkte mate voor. Het houtwerk van daklijsten en goten is eenvoudig en
verzorgd.
Houtwerk zoals kozijnen, deuren, gootlijsten en dakkapellen van woningen en
boerderijen zijn vaak rijk versierd. Voorgevels van enkele gebouwen zijn voorzien
van siermetselwerk in verschillende kleuren.
Waardebepaling en ontwikkeling
Twisk is een bijzonder waardevol gebied. De historische samenhang tussen
gebouw en ruimtelijke structuur met smalle weg en wegsloot is kenmerkend voor
het gebied. Het beleid voor het gebied is gericht op versterking van de
cultuurhistorische waarde. Het behoud van de structuur, kleinschaligheid en het
versterken van de zorgvuldige architectuur staan voorop bij het beoordelen van
plannen. Grootschalige ontwikkelingen zijn in dit gebied niet te verwachten.
Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen beperken tot kleine wijzigingen aan of
bij bestaande bebouwing, die goed ingepast moeten worden in het bestaande
beeld.
Beschermd welstandsgebied
Twisk is vanwege de cultuurhistorische waarde een beschermd dorpsgezicht,
waardoor alle ingrepen en wijzigingen vergunningplichtig zijn. Ze moeten
aansluiten bij de aanwezige architectuur en zorgvuldig worden ingepast in de
ruimtelijke structuur van bebouwing, smalle weg en wegsloot.
                                                            Welstand Medemblik pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                     Dorpslint Twisk                          Gebied 2
    Welstandscriteria
    Ligging
• rooilijnen van hoofdmassa's variëren tussen evenwijdig aan de weg en parallel
  aan de sloten en kavelrichting
• rooilijnen van hoofdmassa’s zijn historisch bepaald; aan de zuidzijde van de wegsloot
  is door de kavelrichting ook de rechter zijgevel wat betreft zichtlijn een voorgevel
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg
• bijgebouwen staan bij voorkeur achter de hoofdmassa, maar in ieder geval achter de
  voorgevelrooilijn                                                                           Een asymmetrisch profiel met dicht op de
                                                                                              straat staande bebouwing en bruggen
    Bouwmassa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van bij voorkeur één laag met kap
• kleinere gebouwen hebben een zadeldak
• stolpen zijn dominerend in het dorpsbeeld
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm en bij voorkeur een kap
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume
• zijgevels van vrijstaande woningen hebben vensters
• zo min mogelijk dichte gevels of bergingen aan de straat
• schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of een grote aanbouw is
  ongewenst
• bij aanpassingen aan vrijstaande gebouwen moet de hoofdvorm van het gebouw
                                                                                              Bijzonder rijk gedetailleerd met veel originele
  duidelijk herkenbaar blijven                                                                stijlkenmerken
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke rijk detailleren
• gevelopeningen zijn staand
• geen dakramen in voordakvlakken grenzend aan openbaar toegankelijk gebied
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger detailleren dan de hoofdmassa
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uitgangspunt
• het terugbrengen van oude gevelindelingen en detailleringen wordt op prijs gesteld
    Materiaal en kleur
• gevels zijn in hoofdzaak van rood-bruine baksteen of vergelijkbare steenachtige
                                                                                              Eenvoudig maar zeer zorgvuldig
  materialen                                                                                  gedetailleerd met een ingetogen karakter.
• donkere of oranje-rode keramische pannen zijn uitgangspunt voor hellende daken
  van woningen en bijbehorende bijgebouwen
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw en
  grijzen, kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals
  lichtgroen, gebroken wit of lichtgeel (op basis van historisch kleurenonderzoek
  zijn andere kleuren mogelijk)
• dakkapellen dekken met hetzelfde materiaal als het hoofdvolume
• kleuren aanpassen aan het landelijk gebied (oude Westfriese kleuren)
• wijziging en toevoeging in stijl, maat, schaal zorgvuldig afstemmen op hoofdvolume
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn uitgangspunt
    Reclame en erfafscheidingen
                                                                                              Een representatieve gevel met
• reclames en erfafscheidingen zijn terughoudend en passen bij de erfinrichting en de         siermetselwerk en een dubbelhoge entree
  architectuur van het pand
• reclame aan de gevel alleen op de begane grond aanbrengen
• reclame bij voorkeur uitvoeren in traditionele vormen, materialen en kleuren zoals
  bijvoorbeeld uithangborden, losse letters, belettering van kroonlijsten of bescheiden
  luifels boven entree- of etalage partijen
• reclames aan de gevel is hoogstens 50% van de gevelbreedte met een maximum
  van 3,0 meter en maximaal 0,40 meter hoog en alleen op panden met
  bedrijfsbestemming
• vrijstaande reclame is hoogstens 1,20 m breed en in totaal hoogstens 1,00 m (het
  bord is maximaal 0,60 m hoog)
• erfafscheidingen zichtbaar vanaf de openbare ruimte zijn zoveel mogelijk uitvoeren als
  heg of begroeid hekwerk; overige erfafscheidingen zijn van hout of ijzer en geschilderd in
  donkere tint (bij voorkeur groen) eventueel met witte accenten(geen toogschermen)
                                                                 Welstand Medemblik pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                  Centrum Andijk                           Gebied 3
Gebiedsbeschrijving
Centrum Andijk is een verbijzondering in de linten met voornamelijk individuele
gebouwen van verschillende grootte en met diverse (publieke) functies in een
groene omgeving. Het gebied bestaat uit het gemeentehuis, het dorpshuis,
winkelcentrum en de gebouwen van ouderencomplex Sorghvliet, gelegen aan de
Middenweg.
Het gebied is ruim opgezet met vrijstaande gebouwen die op de weg georiënteerd zijn
en verspringende rooilijnen hebben.
De bebouwing is bij voorkeur individueel en eenvoudig van opzet. De opbouw is tot
vier lagen hoog met een plat dak. Appartementengebouwen hebben een
eenvoudige plattegrond en meerdere lagen met een plat dak of hellende kap. Er is
een grote variatie in maat en schaal.
Gevels hebben een eenvoudige detaillering. Bij gesloten gevels vormen entrees,
representatieve ruimten en kantoorachtige delen accenten. Het gebied heeft een
grote diversiteit aan architectuurstijlen en een zorgvuldige detaillering, sober tot rijk.
Het materiaalgebruik is overwegend traditioneel. Het kleurgebruik is terughoudend
en in onderlinge samenhang.
Waardebepaling en ontwikkeling
De waarde van het centrum is vooral gelegen in de ruime stedenbouwkundige
opzet met eenvoudige bebouwing die de functie weergeeft.
De dynamiek van het gebied is gemiddeld tot laag. Het beleid is terughoudend en
gericht op het goed functioneren en beheer.
Bijzonder welstandsgebied
Centrum Andijk is vanwege de ligging in het lint een bijzonder welstandsgebied. Het
beleid is gericht op het behoud van afwisseling in de massa's en samenhang in het
straatbeeld.
                                                             Welstand Medemblik pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                      Centrum Andijk                         Gebied 3
   Welstandscriteria
   Ligging
• gebouwen staan vrij op de kavel
• per kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg
• rooilijnen van de hoofdmassa’s liggen terug en volgen de weg
    Massa
• de bouwmassa is evenwichtig en in harmonie met het karakter van het gebied                 Individuele gebouwen met de voorgevel op
• gebouwen zijn vrijstaand en individueel                                                    de weg gericht
• gebouwen hebben een onderbouw van meerdere lagen met plat dak
• de individuele woning binnen een gebouw is deel van het geheel
• entreepartijen en kantoorgedeelten vormgeven als accenten of zelfstandige
  volumes
• er zijn zo min mogelijk dichte gevels aan de straat
• bij aanpassingen aan gebouwen moet de hoofdvorm van het gebouw duidelijk
  herkenbaar blijven
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn in het algemeen evenwichtig en
                                                                                             De architectonische uitwerking en detaillering
  sober                                                                                      zijn in het algemeen evenwichtig en sober
• begane grondlaag afstemmen op geleding, ritmiek en stijl van de hele gevel
• op maaiveldniveau hebben appartementengebouwen een bewoond karakter
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• gevels zijn bij voorkeur van baksteen
• plaatmateriaal zo veel mogelijk voorkomen en anders uitvoeren als terugliggend
  paneel zonder zichtbare bevestiging
• kleuren zijn terughoudend en in onderlinge samenhang
• materialen en kleuren van aanbouwen afstemmen op het hoofdvolume
   Reclame
• reclame op het winkelcomplex gelijksoortig vormgeven en afstemmen op de
  gevelarchitectuur
                                                                                             De toren naast het voormalige
                                                                                             gemeentehuis is een markant punt in
                                                                                             het lint
                                                                Welstand Medemblik pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                      Buurtje en Munnikij                                Gebied 4
Gebiedsbeschrijving
Buurtje en Munnikij zijn twee straten in elkaars verlengde aan de westzijde van
Andijk, die samen de kruising met de Dijkweg, de Bakkerstraat en een stukje van
de Molenweg een buurtschap vormen. Het zwaartepunt van de bebouwing ligt rond
de kerk aan de voet van de IJsselmeerdijk. Naast de kerk staan enkele statige
herenhuizen, de bebouwing in de rest van dit gebied bestaat uit boerderijen met
een beperkte hoeveelheid bijgebouwen en eenvoudige huizen. Aan de zuidzijde
van het Buurtje ligt naast de weg een sloot en zijn de kavels ontsloten met kleine
bruggetjes. Ook de andere gebouwen in het gebied liggen in het algemeen niet
direct aan de weg, maar hebben een verzorgde voortuin die is afgescheiden met
een laag hek of heg. Tussen de gebouwen door zijn de achterliggende weiden goed
zichtbaar.
De gebouwen in het buurtschap zijn vrijwel allemaal vrijstaand en individueel
vormgegeven. De herenhuizen hebben twee lagen met een kap, de gebouwen in
de rest van het gebied bestaan in het algemeen uit een onderbouw van één laag
met kap. Alle huizen hebben een voorgevel aan de weg. De gebouwen hebben een
herkenbare rechthoekige plattegrond, die bij een aantal panden is uitgebreid met
een korte zijvleugel waarvan de nok meestal onder die van de hoofdmassa is
gehouden. De kappen zijn wisselend georiënteerd. Dakkapellen zijn in het
algemeen bescheiden in omvang en goed geïntegreerd in de architectuur van het
geheel.
De meeste gebouwen in het gebied zijn zorgvuldig gedetailleerd, waarbij veel
aandacht is geschonken aan de uitvoering van elementen als gootlijsten,
gootklossen, borden en betimmeringen zonder dat deze overdadig of pronkerig
overkomen. De kleuren zijn landelijk en gedekt, waarbij rode baksteen en groen
met wit geschilderd hout de boventoon voeren. Bij een deel van de huizen is de
baksteen wit geschilderd.
Waardebepaling en ontwikkeling
Het gebied rond Buurtje en Munnikij is een van de oudere delen van Andijk. De
historische structuur, kleinschalige verkaveling en het karakter van de architectuur
van de bebouwing maken het buurtschap een waardevol onderdeel van de
gemeente. De cultuurhistorische waarde wordt benadrukt door de nabijheid van
museum Het Grooteslag in het oude gemaal.
Grootschalige ontwikkelingen zijn in dit gebied niet te verwachten. Bouwaanvragen
zullen zich in het algemeen beperken tot kleine wijzigingen aan of bij bestaande
bebouwing, die goed ingepast moeten worden in het bestaande beeld.
Bijzonder welstandsgebied
Buurtje en Munnikij zijn bijzonder welstandsgebied. Het welstandsbeleid is met
name gericht op versterking van de cultuurhistorische waarde. Het behoud van de
kleinschaligheid en het versterken van de zorgvuldige architectuur staan voorop bij
het beoordelen van plannen.
                                                            Welstand Medemblik pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                           Buurtje en Munnikij                                  Gebied 4
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen staan vrij op de kavel
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg
• kappen wisselend oriënteren
• rooilijnen liggen parallel aan wegen of paden
• bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw
• overige gebouwen liggen nog verder terug                                                      Bijzonder element is het voormalige
                                                                                                kerkgebouw aan de Dijkweg
    Massa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één soms twee lagen met een zadeldak,
  mansardekap of piramidedak
• gebouwen hebben een eenvoudige rechthoekige plattegrond
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen voorkomen
    Architectonische uitwerking
                                                                                                Iindividuele en afwisselende gebouwen met
• ontwerpaandacht voor alle details                                                             de voorgevel op de weg richten
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke zijn fijn gedetailleerd
• dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke vormgeven als zelfstandige elementen
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• vensterroeden geplakt op glas of tussen dubbele beglazing zijn ongewenst
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• gevels zijn in hoofdzaak van rood-bruine baksteen of vergelijkbare steenachtige
  materialen
• hellende daken van woningen voorzien van donkere keramische pannen, die van                   Gebouwen bestaan uit een onderbouw van
                                                                                                één tot twee lagen met variërende kappen
  bijgebouwen bij voorkeur ook
                                                                                                en bij voorkeur een lage goothoogte
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit
  danwel lichtgroen of lichtgeel
• kleuren aanpassen aan het landelijk gebied
                                                                                                Naast eenvoudige huizen komen in deze
                                                                                                linten ook enkele boerderijen voor
                                                                   Welstand Medemblik pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                    Centrumlinten                         Gebied 5
Gebiedsbeschrijving
De centrumlinten zijn dichtbebouwde delen van de linten, waaraan de agrarische
oorsprong in meer of mindere mate af te lezen is maar waarlangs in de loop der tijd
veel gebouwen met andere functies zijn verschenen. Deze linten hebben een veelal
sterk verdichte bebouwing met woonhuizen, winkels en bedrijven langs een
verspringende rooilijn. De centrumlinten zijn te vinden in Opperdoes, Wervershoof en
Wognum. In Wognum valt ook het gebied van winkelcentrum ‘De Boogert’ onder dit
gebied. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn ontstaan doordat het terrein tussen
het winkelgebied De Boogerd en de Stolphoevelaan vrij is gekomen en de komende
jaren kan worden ingevuld met de uitbreiding van het winkelcentrum. Op deze
locatie waren de school (de Speelwagen) en de sporthal aanwezig. Beide functies
zijn verplaatst naar de multifunctionele accommodatie in de nieuwbouwwijk
Bloesemgaerde.
De bebouwing bestaat overwegend uit individuele huizen met daartussen hier en
daar een korte rij woningen, winkels of andere voorzieningen. Een deel van de
gebouwen staat vrij, een behoorlijk deel (vlak) tegen elkaar. Doorzichten beperken
zich tot smalle paadjes langs de huizen. Schuren en bijgebouwen staan doorgaans
achter op het erf. Een aantal bijgebouwen is qua maat en schaal gelijk aan de
woonbebouwing en staat naast de bebouwing in dezelfde rooilijn. De panden zijn in
de regel individueel en afwisselend. Ze staan soms met de lange en soms met de
korte gevel naar de weg. Kenmerkend zijn de eenvoudige rechthoekige platte-
gronden. De gebouwen hebben een onderlaag van één soms twee lagen en zijn
voorzien van een zadeldak of andere traditionele kapvorm.
De verscheidenheid in karakter en verschijningsvorm is groot, de architectonische
uitwerking varieert van eenvoudig tot zeer zorgvuldig. De stenen voorgevel heeft
veelal een verdiept liggende entree en staande ramen. Dakkapellen en serres komen
in beperkte mate voor. Het houtwerk van daklijsten en goten is eenvoudig en
verzorgd. Dakkapellen komen overwegend bij kleine woningen voor en hebben in het
algemeen een bescheiden omvang ten opzichte van het hoofdvolume. Het houtwerk
van daklijsten en goten is vaak eenvoudig en verzorgd, soms rijk versierd. Details
zoals kozijnen, deuren, gootlijsten en daklijsten zijn geschilderd in een combinatie
van donkere tinten (groen, blauw) en lichte tinten zoals gebroken wit.
Waardebepaling en ontwikkeling
De bebouwing van de centrumlinten is zeer duidelijk gerelateerd aan de
ontstaansgeschiedenis van West-Friesland. Kenmerkend is de sterke wandvorming
met afwisselende bebouwingstypen. In de centrumlinten zijn diverse winkels en
bedrijfjes aanwezig. Het beeld van de dorpslinten is van grote waarde voor de
herkenbaarheid van ruimtelijke structuur. Verwachte ontwikkelingen zijn incidentele
nieuwbouw en vervanging van bestaande panden, maar ook een veelheid aan
kleinere wijzigingen.
Bijzonder welstandsgebied
De centrumlinten zijn als centrale verbindingslijnen bijzonder welstandsgebied. Het
welstandsbeleid is met name gericht op het instandhouden en versterken van het
karakter en de eenheid van de lintbebouwing en het verbeteren van de samenhang
tussen de bebouwing met behoud van de bestaande afwisseling en het onderscheid
in percelen.
Ruimtelijke kwaliteit uitbreiding winkelcentrum De Boogert
Bij herinvulling dient voldoende aandacht te worden gegeven aan de verblijfsfunctie in
en de aankleding van de directe woonomgeving. Een mooi vormgegeven omgeving
met groen en een speelplek en bijvoorbeeld ook een ontmoetingsplek. Van belang is
voorts dat de uitbreiding van het winkelcentrum op een logische en herkenbare manier
wordt gepositioneerd ten opzichte van het bestaande winkelgebied. Aandachtspunten
zijn in dit verband de looproutes door het centrum, de verbindingen met de
parkeerterreinen en de bevoorrading. Voor de vormgeving van nieuwe gebouwen en
de openbare ruimte kunnen nadere beeldkwaliteitseisen worden geformuleerd. Het
streven is gericht op een meer dan gemiddelde architectonische kwaliteit en een
duidelijke, bij Wognum passende, identiteit in aansluiting op welstandscriteria voor
centrumlinten.
                                                             Welstand Medemblik pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                           Centrumlinten                      Gebied 5
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• oorspronkelijke verkavelingsrichting zoveel mogelijk handhaven
• rooilijnen van hoofdmassa's verspringen enigszins van elkaar
• wijzigingen aan complexen en ensembles sluiten aan op ritme, oriëntatie en
  ontsluiting (rooilijnen aan de voorzijde van rijen behouden)
• bijgebouwen liggen zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw of uitvoeren als
  onderdeel van de straatwand                                                                 Individuele gebouwen, verspringende
                                                                                              rooilijnen, volwassen groen en een markante
• hekken zoveel mogelijk naast en achter het hoofdgebouw situeren                             kerk.
    Bouwmassa
• gebouwen zijn in beginsel individueel en afwisselend met hier en daar een
  complex of ensemble
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met zadeldak, mansardekap
  dan wel piramidedak (of eventueeel een samengestelde kap bij complexen)
• bijzondere bouwmassa's hebben een stedenbouwkundige aanleiding of inpassing
• gevels geleden in de maat en schaal van het lint, ook bij complexen
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• op de kopse kanten zijn ondiepe erkers mogelijk                                             Het agrarisch verleden is nooit ver weg
• geen aan- of uitbouwen aan aan- of uitbouwen
• zijgevels hebben vensters, geen dichte gevels of bergingen aan de straat
• schaalvergroting van individuele bebouwing door bijvoorbeeld samenvoeging of
  grote aanbouwen is ongewenst (voorgevels langer dan plusmiinus twaalf meter
  opdelen)
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en gevarieerd
• bij rijenwoningen, complexen en ensembles in de uitvoering herhaling behouden
• begane grondgevel van winkels afstemmen op bovenliggende verdiepingen
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke fijn detailleren                               Winkelcentrum de Boogert in Wognum kent
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger maar net zo zorgvuldig detailleren als            zowel gebouwen met twee lagen en kap als
                                                                                              éénlaags met kap. In de centrumlinten heeft
  de hoofdmassa                                                                               tweelagen met kap en een woonfunctie op
• gevelopeningen zijn in beginsel staand                                                      de eerste etage heeft de voorkeur.
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in traditionele baksteen of vergelijkbare
  steenachtige materialen
• donkere of rode keramische pannen zijn uitgangspunt voor hellende daken van
  woningen en bijbehorende bijgebouwen
• kleuren zijn terughoudend                                                                   Winkelcentrum de Boogert: variatie in
                                                                                              kaphoogte en structuur onderdeel van het
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,          centrumlinten gebied
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit
  danwel lichtgroen of lichtgeel
    Reclame
• reclame past in de gevelarchitectuur
• reclame op het winkelcomplex zoveel mogelijk gelijksoortig vormgeven en
  afstemmen op de gevelarchitectuur
                                                                                              Uitbreiding van het winkelcentrum is mogelijk
                                                                                              In de dorpse sfeer volgens de criteria voor de
                                                                                              centrumlinten
                                                                 Welstand Medemblik pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                            Dorpslinten                    Gebied 6
Gebiedsbeschrijving
De dorpslinten zijn dichtbebouwde delen van de linten, waaraan de agrarische
oorsprong in meer of mindere mate af te lezen is maar waarlangs in de loop der tijd
veel gebouwen met ander functies zijn verschenen. Deze linten hebben een veelal
sterk verdichte bebouwing met hoofdzakelijk woonhuizen en een zo nu en dan
stolpboerderijen langs een verspringende rooilijn.
De bebouwing bestaat uit overwegend uit individuele huizen met daartussen hier en
daar een korte rij woningen, bedrijven of voorzieningen. Een deel van de
gebouwen staat vrij, een behoorlijk deel (vlak) tegen elkaar. Doorzichten beperken
zich tot smalle paadjes langs de huizen. Schuren en bijgebouwen staan doorgaans
achter op het erf. Een aantal bijgebouwen is qua maat en schaal gelijk aan de
woonbebouwing en staat naast de bebouwing in dezelfde rooilijn.
De panden zijn in de regel zijn individueel en afwisselend. Ze staan soms met de
lange en soms met de korte gevel naar de weg. Kenmerkend zijn de eenvoudige
rechthoekige plattegronden. De gebouwen hebben een onderlaag van één soms
twee lagen en zijn voorzien van een zadeldak of andere traditionele kapvorm.
De verscheidenheid in karakter en verschijningsvorm is groot, de architectonische
uitwerking varieert van eenvoudig tot zeer zorgvuldig. De stenen voorgevel heeft
veelal een verdiept liggende entree en staande ramen. Dakkapellen en serres
komen in beperkte mate voor. Het houtwerk van daklijsten en goten is eenvoudig
en verzorgd. Dakkapellen komen overwegend bij kleine woningen voor en hebben
in het algemeen een bescheiden omvang ten opzichte van het hoofdvolume. Het
houtwerk van daklijsten en goten is vaak eenvoudig en verzorgd, soms rijk versierd.
Details zoals kozijnen, deuren, gootlijsten en daklijsten zijn geschilderd in een
combinatie van donkere tinten (groen, blauw) en lichte tinten zoals gebroken wit.
Waardebepaling en ontwikkeling
De bebouwing van de dorpslinten is zeer duidelijk gerelateerd aan de
ontstaansgeschiedenis van West-Friesland. Kenmerkend is de sterke
wandvorming met afwisselende bebouwingstypen. Daarbij is de stolpboerderij met
de hoge piramide daken dominerend en is het wenselijk dat de andere bebouwing
daar in goot- en nokhoogte ondergeschikt aan blijft. Nabij de dorpskern zijn
incidenteel winkels en bedrijfjes aanwezig. Het beeld van de dorpslinten is van
grote waarde voor de herkenbaarheid van ruimtelijke structuur. Verwachte
ontwikkelingen zijn incidentele nieuwbouw en vervanging van bestaande panden,
maar ook een veelheid aan kleinere wijzigingen.
Bijzonder welstandsgebied
De dorpslinten zijn als centrale verbindingslijnen bijzonder welstandsgebied. Het
welstandsbeleid is met name gericht op het instandhouden en versterken van het
karakter en de eenheid van de lintbebouwing en het verbeteren van de samenhang
tussen de bebouwing met behoud van de bestaande afwisseling en het
onderscheid in percelen.
                                                              Welstand Medemblik pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                Dorpslinten                   Gebied 6
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• oorspronkelijke verkavelingsrichting zoveel mogelijk handhaven
• rooilijnen van hoofdmassa's verspringen enigszins ten opzichte van elkaar en
  liggen in de buurt van het centrum dichter op de weg dan daarbuiten
• gebouwen staan vrij of zijn vlak tegen elkaar aangebouwd
• doorzichten behouden en waar mogelijk versterken
• wijzigingen aan ensembles sluiten aan op ritme, oriëntatie en ontsluiting (rooilijnen       De veelal individuele gebouwen met de
  aan de voorzijde van rijen behouden)                                                        voorgevel richten op de belangrijkste weg
• bijgebouwen liggen zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw
• hekken zoveel mogelijk naast en achter het hoofdgebouw situeren
    Bouwmassa
• gebouwen zijn in beginsel vrijstaand, individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van bij voorkeiur één laag met zadeldak,
  mansardekap of piramidedak, bij uitzondering is twee lagen met kap mogelijk en dan
  bij voorkeur in een samengestelde vorm
• bijzondere bouwmassa's hebben een stedenbouwkundige aanleiding of inpassing
• gevels geleden in de maat en schaal van het lint
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
                                                                                              In het straatbeeld overheerst eenvoudige
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als            maar zorgvuldige architectuur
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• op de kopse kanten zijn ondiepe erkers mogelijk
• geen aan- of uitbouwen aan aan- of uitbouwen
• zijgevels hebben vensters, geen dichte gevels of bergingen aan de straat
• schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen is
  ongewenst (voorgevels langer dan plusminus twaalf meter opdelen)
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en gevarieerd
• bij rijenwoningen in de uitvoering de herhaling benadrukken
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke fijn detailleren
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger maar net zo zorgvuldig detailleren als            Het agrarisch verleden is nooit ver weg
  de hoofdmassa
• gevelopeningen zijn staand of hebben een staande onderverdeling
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in rood-bruine baksteen of vergelijkbare
  steenachtige materialen
• donkere of rode keramische pannen zijn uitgangspunt voor hellende daken van                 De architectonische uitwerking en
  woningen en bijbehorende bijgebouwen                                                        detaillering zijn zorgvuldig en gevarieerd
• kleuren zijn terughoudend
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit
  danwel lichtgroen of lichtgeel
    Reclame
• reclame is bescheiden in maat en verhouding, past in de gevelarchitectuur en bij
  voorkeur uitvoeren in losse letters
                                                                 Welstand Medemblik pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                             Landelijke linten                          Gebied 7
Gebiedsbeschrijving
Langs de tweezijdig bebouwde linten staan eenvoudige huizen, agrarische
bedrijven en stolpboerderijen. Veel boerderijen hebben geen agrarische functie
meer. Enkele stolpboerderijen kennen een grote historische waarde en staan op de
monumentenlijst.
De overwegend vrijstaande gebouwen zijn wisselend gesitueerd, variërend tussen
evenwijdig aan de weg en parallel aan de sloten. De rooilijn kent een verspringend
verloop. Schuren en andere bijgebouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw
geplaatst. Ze staan achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw.
Woningen zijn individueel en afwisselend. Ze staan soms met de lange en soms
met de korte gevel naar de weg. Kenmerkend zijn de eenvoudige rechthoekige
plattegronden. De gebouwen hebben een onderlaag van één soms twee lagen en
zijn voorzien van een zadeldak dan wel mansarde kap. De stenen gevel heeft
veelal een verdiept liggende entree en staande ramen. Dakkapellen komen
overwegend bij kleine woningen voor en hebben in het algemeen een bescheiden
omvang ten opzichte van het hoofdvolume. Het houtwerk van daklijsten en goten is
vaak eenvoudig en verzorgd, soms rijk versierd. Doorzichten beperken zich tot
smalle paadjes langs de huizen.
Doordat voortuinen een laag hek of helemaal geen hek hebben is er een
geleidelijke overgang van private naar publieke ruimtes.
Waardebepaling en ontwikkeling
De gesloten lintbebouwing vormt een waardevol geheel met het open landschap.
De historische samenhang tussen gebouw en ruimtelijke structuur met smalle weg
en vaak een sloot is kenmerkend voor het gebied.
Het beleid voor het gebied is gericht op versterking van de cultuurhistorische
waarde. Het behoud van de kleinschaligheid en de zorgvuldige architectuur staan
voorop bij het beoordelen van plannen. Daarbij is de stolpboerderij met de hoge
piramide daken domnerend en is het wenselijk dat de andere bebouwing daar in
goot- en nokhoogte ondergeschikt aan blijft.
Gezien de steeds verder voortschrijdende schaalvergroting van het agrarisch bedrijf
zullen er zowel aanvragen komen voor de uitbreiding van bestaande gebouwen als
voor de plaatsing van nieuwe. De dynamiek voor de overige gebouwen zal zich
beperken tot kleine wijzigingen aan of bij bestaande bebouwing, die goed ingepast
moeten worden in het bestaande beeld.
Bijzonder welstandsgebied
De landelijke linten zijn bijzonder welstandsgebied, waarin met name wordt
beoordeeld op de samenhang tussen landschap en bebouwing.
                                                           Welstand Medemblik pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                  Landelijke linten                             Gebied 7
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• gebouwen passen in het verkavelingspatroon en bij de landschappelijke lijnen
• gebouwen staan vrij met behoud van doorzichten op het landschap
• rooilijnen van hoofdmassa's verspringen ten opzichte van elkaar
• bijgebouwen liggen zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw
• groene erfafscheidingen zoals hagen verdienen de voorkeur boven gebouwde
                                                                                                Verwantschap met huidig patroon, kleur- en
    Bouwmassa                                                                                   materiaalgebruik nastreven
• gebouwen zijn in beginsel individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een eenvoudige gevormde onderbouw van één laag met
  zadeldak, mansardekap of piramidedak
• gevels geleden in de maat en schaal van het lint
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• geen aan- of uitbouwen aan aan- of uitbouwen
• zijgevels hebben vensters
• voorkom schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen
    Architectonische uitwerking                                                                 Bijgebouwen staan achter het hoofdgebouw
• de architectonische uitwerking varieert van eenvoudig tot rijk
• er is ontwerpaandacht voor alle details
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke zijn fijn gedetailleerd
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger maar net zo zorgvuldig detailleren als
  de hoofdmassa
• gevelopeningen zijn staand
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur                                                                          Bescheiden, landelijk, passend bij
• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en terughoudend                                    omliggende woningen
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in rood-bruine baksteen of vergelijkbare
  steenachtige materialen (geen witte steen toepassen)
• donkere of oranje-rode (terracotta) keramische pannen zijn uitgangspunt voor hellende
  daken van woningen en bijbehorende bijgebouwen (glanzend glazuur niet
  toepassen)
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit
  danwel lichtgroen of lichtgeel
    Reclame
• eventuele naamsvermelding aanbrengen tegen de gevel van het bedrijfsgebouw,
  ondergeschikt aan het gebouw (niet bovendaks) en bij voorkeur uitvoeren in losse
  letters
                                                                                                Weg, sloot met brug, tuin en voorgevel
                                                                                                bepalen het profiel van het lint
                                                                   Welstand Medemblik pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                               Woongebied Fostedina                                       Gebied 8
Gebiedsbeschrijving
Ter hoogte van de Dorpsweg 161 in Twisk is de uitbreiding Fostedina in uitvoering.
Deze uitbreiding heeft een heldere hoofdstructuur, bestaande uit een straat
loodrecht op de Dorpsweg met daar dwars op een secundaire straat. Aan deze
straten liggen individuele en landelijke woningen die in sfeer aansluiten bij het
beschermde gezicht van Twisk en zijn geïnspireerd op het boek "Vergane glorie".
Woningen staan vrij op het maaiveld. Plattegronden zijn eenvoudig en rechthoekig..
De uitbreiding is ruim van opzet en hebben door de tuinen een groen en landelijk
karakter.
De rooilijnen lopen evenwijdig aan de straat maar vertonen een verspringend
verloop. Voorgevels van de woningen zijn gericht op de straat. Kaprichtingen zijn
wisselend. Woningen zijn individueel en kunnen in hoge mate van elkaar
verschillen. Ze hebben wel een gelijke basis van één en een enkele keer twee
lagen met kap.
De onderbouw is overwegend uit steen opgetrokken, en vaak voorzien van een
plint. De bovenbouw is ook van steen of van hout. De grote vlakken van het
houtwerk zijn, afhankelijk van de kleur van de dakpannen, zowel in lichte als
donkere tinten geschilderd. De detaillering is eenvoudig tot verzorgd.
Waardebepaling en ontwikkeling
De kwaliteit van de uitbreiding ligt voor een groot deel in de afwisselende
bebouwing en landelijke sfeer.
Het welstandsbeleid is gericht op ontwikkeling van het gebied met respect voor het
aangrenzende beschermde gezicht. Met name de inpassing van de noord-oosthoek
die zichtbaar is vanuit het beschermd gezicht is van belang.
Na aanleg van deze uitbreiding zijn grootschalige ontwikkelingen in eeste instantie
niet te verwachten. Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen beperken tot
nieuwbouw op nog beschikbare kavels en kleine wijzigingen als dakkapellen en
aanbouwen, die goed ingepast moeten worden in het bestaande beeld.
Regulier welstandsgebied
De uitbreiding Fostedina was bijzonder welstandsgevoelig. Nu dit gebied nagenoeg
is volgebouwd, kan het worden aangemerkt als regulier welstandsgebied. Bij
aanpassingen aan de woningen dient de dorpse sfeer behouden te blijven in de
massaopbouw en architectuur. Ook essentieel is het behoud van het groene
karakter van de wijk.
                                                             Welstand Medemblik pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                    Woongebied Fostedina                                      Gebied 8
    Welstandscriteria
    Ligging
• panden zijn vrijstaand of geschakeld
• rooilijnen van hoofdmassa's lopen in beginsel parallel aan de weg
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg en maken een
  duidelijk front
• bijgebouwen staan bij voorkeur achter de hoofdmassa, maar in ieder geval achter de
  voorgevelrooilijn                                                                           De uitbreiding ontleend zijn naam aan de
                                                                                              boerderij Fostedina aan de Dorpsweg
    Bouwmassa
• gebouwen zijn bij voorkeur individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met een zadeldak (indien
  gewenst met dwarskap) of tentdak
• gebouwen hebben een eenvoudige rechthoekige plattegrond
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume
• geen dichte gevels of bergingen aan de straat
• voorkom schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen
• bij aanpassingen aan vrijstaande gebouwen moet de hoofdvorm van het gebouw
  duidelijk herkenbaar blijven
                                                                                              Een rechthoekige onderbouw van één laag
    Architectonische uitwerking                                                               met overstekend schild- of zadeldak.
• de detaillering is zorgvuldig en geïnspireerd op de baksteen- en houtarchitecuur
  langs de Dorpsweg
• bij verbouwingen en uitbreiding aansluiten op de architectuur en iegenheid van het
  hoofdgebouw
• gevelopeningen zijn staand en in metselwerk bij voorkeur voorzien van rollagen
• daken hebben een overstek
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger detailleren dan de hoofdmassa
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
    Materiaal en kleur
• gevels zijn in hoofdzaak van rode baksteen of vergelijkbare steenachtige materialen         Een architectonische uitwerking die refereert
                                                                                              aan de houtarchitectuur van Twisk.
  (eventueel gecombineerd met stucvlakken) danwel van hout met een stenen plint
• hellende daken uitvoeren met keramische pannen
• kleuren aanpassen aan het landelijk gebied
• houtwerk is geschilderd: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw en
  grijzen, kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals
  lichtgroen, gebroken wit of lichtgeel
• aanpassingen en uitbreidingen in materiaal en kleur aansluiten op hoofdgebouw
                                                                 Welstand Medemblik pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>           Vooroorlogs wonen Medemblik                                                   Gebied 9
Gebiedsbeschrijving
De bebouwing langs de Meerlaan, Westersingel, Oostersingel, Keern en
Geldelozepad zijn de eerste kleinschalige uitbreidingen direct grenzend aan de
oude stadsstructuur van Medemblik. Deze uitbreidingen zijn voor een aanzienlijk
deel vooroorlogs. In de linten staan woningen uit verschillende perioden en van
wisselend uitvoeringsniveau. De meeste oude woningen zijn vrijstaand. Daar
tussenin staat een enkel kort rijtje.
De gebouwen staan met de voorgevel naar de straat. Deels liggen zij met hun korte
gevel naar de weg en deels met de lange gevel. De rooilijn heeft een verspringend
verloop.
De vrijstaande woningen zijn individueel en afwisselend vormgegeven. Ze hebben
vaak een stenen onderbouw van één laag met steile kap. Plattegronden zijn
eenvoudig en rechthoekig. De kappen zijn wisselend georiënteerd en verschillend
van vorm.
De architectuur van de rijenwoning is gebaseerd op herhaling van de woning als
basiseenheid en de leesbaarheid van deze eenheid in de compositie. In een aantal
rijen is de individuele woning alleen te onderscheiden door het terugkerende
patroon van voordeuren en ramen. Ze hebben een stenen onderbouw van één of
twee lagen met een zadeldak. Dakkapellen zijn veelal onderdeel van het
oorspronkelijke ontwerp.
De meeste gebouwen zijn zorgvuldig gedetailleerd, waarbij veel aandacht is
besteed aan gootlijsten, gootklossen en boeiborden. Veel gebouwen zijn
opgetrokken uit donkerrode baksteen. Het dak is vaak gedekt met lichtrode
dakpannen. Kozijnen, boeiborden en goten zijn meestal wit. Ramen vaak
donkergroen.
Waardebepaling en ontwikkeling
De historische structuur, kleinschalige verkaveling, het karakter van de architectuur
van de bebouwing en de nabijheid van de binnenstad maken de linten een
waardevol onderdeel van de gemeente.
Het beleid voor de oude uitbreidingen is gericht op versterking van de
cultuurhistorische waarde. Het behoud van de kleinschaligheid en het versterken
van de zorgvuldige architectuur staan voorop bij het beoordelen van plannen.
Grootschalige ontwikkelingen zijn in dit gebied niet te verwachten. Bouwaanvragen
zullen zich in het algemeen beperken tot kleine wijzigingen aan of bij bestaande
bebouwing, die goed ingepast moet worden in het bestaande beeld.
Regulier welstandsgebied
De grotendeels vooroorlogse uitbreidingen in Medemblik zijn reguliere
welstandsgebieden.
                                                            Welstand Medemblik pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>            Vooroorlogs wonen Medemblik                                                       Gebied 9
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• rooilijnen van hoofdmassa's verspringen ten opzichte van elkaar
• bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw
• doorzichten behouden en waar mogelijk versterken
    Bouwmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één soms twee lagen met zadeldak,                    Nadruk op zicht vanaf openbare weg
  mansardekap of piramidedak en bij uitzondering met plat dak
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• zijgevels hebben vensters
• geen dichte gevels of bergingen aan de straat
• schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen is
  ongewenst
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking is eenvoudig maar zorgvuldig met aandacht voor
  verhoudingen en details
• woningen in een rij maken deel uit van een architectonisch geheel
• vrijstaande woningen hebben een individuele uitstraling                                     Smalle straten met lage goten en vrijwel
• verbijzonderingen zoals afwijkende kapvorm van kopwoningen behouden                         aaneengesloten bebouwing
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke fijn detailleren
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger maar net zo zorgvuldig detailleren als
  de hoofdmassa
• gevelopeningen zijn staand
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume
                                                                                              Afwisselende bebouwing aan de Keern
    Materiaal en kleur
• gevels zijn in hoofdzaak van rood-bruine baksteen of vergelijkbare steenachtige
  materialen
• hellende daken van woningen voorzien van donkere of rode keramische pannen, die
  van bijgebouwen bij voorkeur ook
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit
  danwel lichtgroen of lichtgeel
• kleuren zijn terughoudend
                                                                                              Korte rijen en individuele panden in typische
                                                                                              baksteenarchitectuur met nadrukkelijke
                                                                                              kappen aan de Meerlaan
                                                                                              Passende inpassing in gebied met
                                                                                              vooroorlogse bebouwing
                                                                 Welstand Medemblik pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                        Woongebied jaren '50-'80                                          Gebied 10
Gebiedsbeschrijving
Elk dorp in de gemeente Medemblik heeft zijn eigen naoorlogse uitbreidingswijk. Dit
is veelal een bebouwd vlak dat achter de linten ligt. De meeste wijken zijn in fasen
gebouwd, waardoor er verschillende bouwstijlen en verkavelingsvormen
voorkomen.
De rijtjeswoning is het meest voorkomende type, maar er zijn ook
appartementencomplexen, geschakelde huizen en vrijstaande huizen. Daarnaast
zijn er scholen, bejaardentehuizen, winkelcentra en openbare gebouwen te vinden.
De wijken zijn ruim van opzet en hebben veel openbaar groen. Het groene karakter
van de wijken wordt versterkt door voor- en achtertuinen van woningen.                    Aaneengesloten rooilijnen
Woningen zijn wisselend georiënteerd. Vaak is de voorgevel gericht op de straat,
soms is deze gericht op een plantsoen, waarbij voor- en achterzijde vanaf de straat
te zien zijn.
De architectuur van de rijenwoning is gebaseerd op herhaling van de woning als
basiseenheid en de leesbaarheid daarvan in de compositie. Hoekwoningen zijn op
een enkel raam in de zijgevel na gelijk aan de tussenwoningen.
De meeste huizen hebben één à twee lagen met een steile kap. De materialisering
is vaak eenvoudig. Raampartijen beslaan een groot deel van het geveloppervlak.
Dakkapellen zijn in het algemeen aan de achterzijde geplaatst. Aanbouwen zijn er
in meerdere maten en komen ook op hoeken voor, maar laten de (herhaalde)
hoofdvorm van de woning herkenbaar. Afhankelijk van de bouwperiode staan
schuren voor of achter de woning.                                                         De individuele woning binnen een rij is een
                                                                                          deel van het geheel
Appartementencomplexen zijn veelal voorzien van een plat dak. Ook hier is de
architectuur gebaseerd op herhaling van de woning en de leesbaarheid daarvan in
de compositie. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het balkon. De
materialisering is eenvoudig.
Waardebepaling en ontwikkeling
De uitbreidingswijken hebben woningen uit verschillende perioden. De architectuur
van de huizen is afwisselend, doordat het geen in één keer ontwikkeld plan is maar
er steeds kleine hoeveelheden huizen zijn gebouwd. Er zijn geen bijzondere
cultuurhistorische waarden.
Het welstandsbeleid ten aanzien van uitbreidingswijken is terughoudend en gericht
op beheer.
De verwachte dynamiek bestaat uit aanvragen voor opbouwen, aanbouwen en                   Zo min mogelijk gesloten wanden op
                                                                                          straatniveau
dakkapellen. Mochten er huurwoningen aan bewoners worden verkocht, dan zullen
voor deze huizen net als bij de reeds bestaande koopwoningen aanvragen te
verwachten zijn voor dakkapellen, erkers, aanbouwen en andere aanpassingen.
Aanpassingen van gevels en daken zijn te verwachten om de woning door isolatie
en energietransitie duurzamer te maken.
Regulier welstandsgebied
De uitbreidingsgebieden uit de jaren '50 tot en met '80 zijn reguliere
welstandsgebieden, waarvoor de nadruk ligt op het behoud van de samenhang in
de architectuur van de woningen.
                                                                                          Traditioneel kleur- en materiaalgebruik
                                                                                          passend in omgeving
                                                             Welstand Medemblik pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                            Woongebied jaren '50-'80                                          Gebied 10
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste openbare ruimte
• overige gebouwen kunnen vrij op de kavel staan
• rooilijnen aan de voorzijde van rijen behouden
• de individuele woning binnen een rij is een deel van het geheel
• bij ensembles aansluiten op oriëntatie en ontsluiting van het geheel
• een open verkaveling is wenselijk                                                           Aaneengesloten rooilijnen
    Bouwmassa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met bij voorkeur een
  zadeldak
• appartementen en complexen kunnen tot vier bouwlagen hoog zijn
• op- en aanbouwen als erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als
  toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• op- en aanbouwen bij voorkeur per woningtype uitvoeren in hetzelfde model
• op de kopse kanten van de rijen zijn ondiepe erkers mogelijk
• bij aanpassingen aan vrijstaande gebouwen blijft de hoofdvorm van het gebouw
  duidelijk herkenbaar
• zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau
    Architectonische uitwerking                                                               De individuele woning binnen een rij is een
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig                              deel van het geheel
• panden harmoniëren in uitwerking met belendingen en de rij of het complex
• bij een herhaald woningtype dezelfde gevelritmiek en dakopbouw toepassen
• wijzigingen ten behoeve van duurzaamheid zijn consistent, waarbij de vormgeving bij
  seriematige bouw per rij of cluster geschikt moet zijn om aan te sluiten bij
  vergelijkbare typen (bijvoorbeeld keimen of isoleren en bekleden van gevels)
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
    Materiaal en kleur
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in baksteen of vergelijkbare steenachtige materialen
• dakpannen voor hellende daken van woningen en bijbehorende bijgebouwen zijn
  gelijk aan bestaand of keramisch in donkere of rode kleur                                   Zo min mogelijk gesloten wanden op
                                                                                              straatniveau
• plaatmateriaal zo veel mogelijk voorkomen en anders uitvoeren als terugliggend
  paneel zonder zichtbare bevestiging
• kleuren zijn terughoudend en afgestemd op belendingen
• individuele wijzigingen als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen, van voldoende
  kwaliteit zijn trendsetter voor vergelijkbare panden in de rij, het blok of het cluster
                                                                                              Traditioneel kleur- en materiaalgebruik
                                                                                              passend in omgeving
                                                                                              Samenhangende materialen en kleuren na
                                                                                              isolatie van de gevel
                                                                 Welstand Medemblik pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>             Recent en nieuw woongebied                                                   Gebied 11
Gebiedsbeschrijving
Sinds de jaren negentig zijn de kernen van Medemblik uitgebreid met gebieden, die
in sfeer en bebouwing afwijken van de rijenwoningen van de jaren '50 tot en met '80
door hun nadrukkelijke vormgeving en architectonische afwisseling.
Een deel van de moderne woningen is vrijstaand, maar het grootste deel is van het
type twee-onder-één-kap of een rij. Deze huizen zijn grondgebonden en een
eenheid, thematisch of samenhangend vormgegeven als onderdeel van een
stedenbouwkundig ensemble. De gebouwen zijn met de voorgevels naar de straat
gericht. Dit kan zowel de lange als de korte gevel zijn. Rooilijnen lopen evenwijdig
aan de straat.
De architectuur van de woningen is eenvoudig tot verzorgd. Huizen bestaan veelal
uit een onderbouw van één of twee lagen met een kap. Daken verschillen sterk van
vorm en zijn wisselend georiënteerd.
De detaillering is eenvoudig tot verzorgd. Gevels zijn in het algemeen opgetrokken
uit baksteen. Vaak zijn meerdere kleuren naast elkaar gebruikt, bij uitzondering is
het metselwerk wit gesausd of gekeimd. Deuren, kozijnen en ramen zijn in een
lichte kleur geschilderd of hebben een accentuerende kleur.
De goed onderhouden voor- en achtertuinen geven de wijken vaak een groen
karakter.
Bijzondere elementen zijn de verspreid in de gebieden voorkomende
wijkvoorzieningen als scholen, wijkwinkelcentra en sportgebouwen. Deze
gebouwen vormen een accent door de afwijkende hoogte en vorm en/of de ligging
in de stedenbouwkundige structuur.
Waardebepaling en ontwikkeling
De kwaliteit van de recente uitbreidingswijken ligt voor een groot deel in de
afwisselende bebouwing als onderdeel van een stedenbouwkundige eenheid.
Het welstandsbeleid is terughoudend en gericht op beheer. Er zijn geen bijzondere
cultuurhistorische waarden.
Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn in deze wijken niet te verwachten.
Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen beperken tot nieuwbouw op nog
beschikbare kavels en wijzigingen aan of bij de bestaande bebouwing, die goed
ingepast moeten worden in het bestaande beeld. Aanpassingen van gevels en
daken zijn te verwachten om de woning door isolatie en energietransitie duurzamer
te maken.
Regulier welstandsgebied
De recente wijken zijn reguliere welstandsgebieden, waarvoor de nadruk ligt op het         Elke individueel herkenbare
                                                                                           woning is een onderdeel van een
behoud van de samenhang, thematiek en afwisseling in de architectuur van de                stedenbouwkundig en
woningen.                                                                                  architectonisch patroon
                                                             Welstand Medemblik pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                 Recent en nieuw woongebied                                                    Gebied 11
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen maken deel uit van een stedenbouwkundig patroon en worden in
  oriëntatie, ritme en ontsluiting aangepast aan belendingen
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• bestaande rooilijnen aan de voorzijde van rijen behouden
• gebouwen met een bijzondere functie zoals scholen kunnen een meer vrije positie
  innemen en daarbij een meerzijdige oriëntatie krijgen
                                                                                               Een straatwand van twee-onder-een-kap
    Bouwmassa                                                                                  woningen met nadrukkelijke architectuur
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een onderbouw tot twee lagen met zadeldak,
  schilddak of mansardekap danwel passend bij de thematiek een plat of flauw
  hellend dak
• gebouwen in maat en schaal aanpassen aan belendingen
• op- en aanbouwen zijn per woningtype van hetzelfde model, ondergeschikt en
  vormgegeven als toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa
• zijgevels hebben vensters, zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau
• gebouwen met bijzondere functies harmoniëren met het gebiedskarakter en kunnen
  afhankelijk van hun ligging afwijken van de gebruikelijke massa, opbouw en vorm
    Architectonische uitwerking                                                                Een nadrukkelijke architectonische
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig                               compositie
• panden harmoniëren in uitwerking met belendingen en de rij of het complex
• bij een herhaald woningtype dezelfde gevelritmiek en dakopbouw toepassen
• wijzigingen ten behoeve van duurzaamheid zijn consistent, waarbij de
  vormgeving bij seriematige bouw per rij of cluster geschikt moet zijn om aan te
  sluiten bij vergelijkbare typen (bijvoorbeeld keimen of isoleren en bekleden van
  gevels)
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
    Materiaal en kleur
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in baksteen of vergelijkbare steenachtige materialen
• dakpannen voor hellende daken van woningen en bijbehorende bijgebouwen zijn                  Individuele woningbouw als ensemble in een
                                                                                               wijk met vrije verkaveling
  gelijk aan bestaand of keramisch in donkergrijze of rode kleur (glanzend geglazuurde
  pannen en witte stenen niet toepassen)
• aan- en uitbouwen in kleur en materiaal afstemmen op het hoofdgebouw en bij een
  herhaald woningtype op standaardplannen waaronder de opties bij nieuwbouw
• bijgebouwen eventueel uitvoeren in hout
• kleuren zijn bij voorkeur terughoudend en afgestemd op de belendende panden
• individuele wijzigingen als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen, van voldoende
  kwaliteit zijn trendsetter voor vergelijkbare panden in de rij, het blok of het cluster
    Aanvullende criteria SEW terrein
• wonen aan straat of plein:
  - de verkaveling is in beginsel open, rooilijnen kunnen verspringen
  - erkers zijn ondiep en alleen op de kopse kanten van rijen geplaatst
  - de hoofdvorm van vrijstaande gebouwen is duidelijk herkenbaar
  - een gevarieerd ‘Vertrouwd dorps’ straatbeeld met kappen is uitgangspunt
  - twee of drie verschillende hoofdvormen en dakvormen per straatwand
  - één of twee kleuren baksteen en pannen (oranje en antraciet) per straatwand
• wonen in een cluster:
  - gebouwen zijn representatief en in maat en schaal aangepast aan belendingen
  - gebouwen hebben meerdere lagen zonder kap
  - accenten en geledingen om functies te onderscheiden zijn wenselijk
  - onderste gebouwlaag waar mogelijk transparant vormgeven in relatie met de
        openbare ruimte met een nadruk op entreepartijen en vergelijkbare functies (zo
        min mogelijk gesloten gevels aan het maaiveld)
  - materialen en kleuren zijn ingetogen en per complex in samenhang
  - hoogteaccenten ook in kleurgebruik benadrukken
                                                                  Welstand Medemblik pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>              Complexmatige inbreidingen                                                 Gebied12
Gebiedsbeschrijving
De complexmatige inbreidingen in Medemblik bestaan uit gevarieerde
middelhoogbouw met voornamelijk een woonfunctie.
De relatief grootschalige gebouwen zijn vrijstaand en variëren in massa en opbouw.
Ze zijn georiënteerd op de belangrijkste openbare ruimte en kunnen een
verspringende rooilijn hebben. De gebouwen worden herhaald in verschillende
clusters, maar ook individuele bebouwing komt voor.
De opbouw varieert, maar bestaat veelal uit meerdere lagen met een plat dak.
Appartementen worden veelal ontsloten door een galerij of inpandige gang en zijn
vaak voorzien van balkons of loggia’s.
De detaillering is representatief en zorgvuldig. Materialen zijn overwegend modern
en duurzaam, kleuren traditioneel. Gevels bestaan uit baksteen in combinatie met
(glazen) puien. Het kleurgebruik is terughoudend en per cluster in samenhang. Bij
hoogteaccenten komen ook minder terughoudende tinten voor.
Waardebepaling en ontwikkeling
De waarde van de complexmatige inbreidingen is vooral gelegen in het
afwisselende beeld van de moderne individuele gebouwen en de ruime opzet. De
dynamiek van het gebied is laag. Ingrepen zullen echter hoofdzakelijk per complex
uitgevoerd worden, waardoor wijzigingen toch vaak ingrijpend zullen zijn.
Regulier welstandsgebied
De complexmatige inbreidingen zijn reguliere welstandsgebieden. Het beleid is
gericht op het beheer van het afwisselende beeld zonder grote dissonanten tussen
de individuele gebouwen. De commissie zal bij de advisering met name aandacht
schenken aan de samenhang op het niveau van de architectonische uitwerking en
daarin het materiaal- en kleurgebruik betrekken.
                                                            Welstand Medemblik pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                     Complexmatige inbreidingen                                               Gebied 12
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen maken deel uit van een stedenbouwkundig patroon en worden in
  oriëntatie, ritme en ontsluiting aangepast aan de belendingen
• per erf of kavel is er één hoofdmassa
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• bestaande rooilijnen aan de voorzijde van rijen behouden
    Bouwmassa                                                                                 Gebouwen maken deel uit van een
• gebouwen zijn in het algemeen geclusterd en representatief                                  stedenbouwkundig patroon
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een onderbouw van meerdere lagen zonder
  kap
• gebouwen in maat en schaal aanpassen aan belendingen
• op- en aanbouwen zijn per complex of woningtype van hetzelfde model
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa
• zijgevels hebben vensters, zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig
• gebouwen in uitwerking aanpassen aan belendingen
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk                                                                                   De architectonische uitwerking en detaillering
                                                                                              zijn zorgvuldig
• de onderste gebouwlaag waar mogelijk transparant vormgeven in relatie met de
  openbare ruimte met een nadruk op entreepartijen en vergelijkbare functies (zo min
  mogelijk gesloten gevels aan het maaiveld)
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het hoofdvolume, het
  cluster of het complex
    Materiaal en kleur
• materialen en kleuren zijn ingetogen, per complex in samenhang, modern en
                                                                                              Gevels bestaan bij voorkeur uit baksteen in
  duurzaam                                                                                    combinatie met (glazen) puien
• gevels bestaan bij voorkeur uit baksteen in combinatie met (glazen) puien
• kleuren zijn bij voorkeur terughoudend en in onderlinge samenhang en bij
  hoogteaccenten minder terughoudende tinten
                                                                 Welstand Medemblik pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                     Stolpwoningen                        Gebied 13
Gebiedsbeschrijving
In Sijbekarspel (Burgemeester Elmerstraat en Dres) en Midwoud (Pieter
Wariuslaan) liggen wijken met stolpwoningen uit de jaren zeventig. De woningen
zijn in een stedenbouwkundig patroon geschakeld.
De stolpwoningen liggen met hun voorgevel aan de straat. De buurten zijn ruim van
opzet en hebben mede door de tuinen van de woningen een groen karakter.
De woningen hebben een vierkante plattegrond. De gebouwen bestaan uit een
onderlaag, een bovenbouw in hout met daarop een terugliggende kap. Er is een
sterk verschil tussen de betonstenen eerste laag en de tweede laag met liggend
beschot. De scheiding wordt verder geaccentueerd door verschil in kleurgebruik en
plaatsing van de raampartijen. Zo zijn de kleuren typisch jaren zeventig: het steen is
grijs, hout is bruin. De eerste verdieping heeft liggende vensterstroken terwijl de
begane grond staande raampartijen kent.
Waardebepaling en ontwikkeling
De kwaliteit van de uitbreidingswijken met stolpwoningen ligt voor een groot deel in
de opzet van de wijk met veel groen en openbare ruimte. Er zijn geen bijzondere
cultuurhistorische waarden.
Het welstandsbeleid ten aanzien van stolpwoningen uit de jaren zeventig is
terughoudend en gericht op beheer.
Grootschalige ontwikkelingen zijn in deze wijken niet te verwachten.
Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen beperken tot kleine wijzigingen aan of
bij de bestaande bebouwing, die goed ingepast moeten worden in het bestaande
beeld.
Regulier welstandsgebied
De stolpwoningen zijn regulier welstandsgevoelig.
                                                             Welstand Medemblik pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                      Stolpwoningen                         Gebied 13
  Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen richten op de belangrijkste weg
• rooilijnen van hoofdmassa's verspringen ten opzichte van elkaar
• woningen schakelen in een stedenbouwkundig patroon
• in oriëntatie, ritme en ontsluiting aanpassen aan belendingen
    Bouwmassa
• gebouwen hebben een stenen onderbouw van één laag, een houten bovenbouw                   Stolpwoningen hebben een specifieke
  met daarop een piramidevormige, terugliggende kap                                         opbouw en een kenmerkend
                                                                                            verkavelingspatroon
• de plattegrond van de woning is in opzet vierkant
• zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering benadrukken de samenhang van het
  geheel
• er is een sterke scheiding tussen onderbouw en bovenbouw
• de onderbouw heeft staande raampartijen, de bovenbouw heeft liggende
  vensterstroken en liggend beschot
• het herhaalde woningtype uitvoeren met dezelfde gevelritmiek
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• de betonstenen onderbouw is lichtgrijs, het grote vlak van de bovenbouw uitvoeren in
  bruin geschilderd hout
• hellende daken dekken met donkere pannen
• het houtwerk van de liggende vensterstrook schilderen in een heldere witte tint,
  ramen en deuren helder rood schilderen
• kleuren zijn terughoudend en afgestemd op belendingen
    Dakkapellen
• dakkapellen alleen op het achterdakvlak plaatsen
                                                               Welstand Medemblik pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                        Villa's Lange Deele                                 Gebied 14
Gebiedsbeschrijving
De villawijk Lange Deele vormt de zuidwestelijke begrenzing van de dorpskern van
Andijk. De wijk is voor Nederlandse begrippen bijzonder ruim van opzet en bestaat
uit vrijstaande villa’s op royale kavels. Variatie en individuele expressie is de
grondgedachte geweest bij de architectonische opzet van de wijk. In het
architectuurbeeld zijn verwijzingen te vinden naar het modernisme en post-
modernisme, maar ook naar de architectuur van de jaren dertig.
De meeste woningen hebben niet of nauwelijks een relatie met de straat of met de
omgeving. Vanaf de straat is er meestal geen tuinpad naar de voordeur, maar
slechts een oprit die naar de garage leidt, vanwaar een pad naar de voordeur gaat.
In sommige gevallen heeft de straatgevel ook nog eens nauwelijks gevelopeningen,
waardoor het wonen in zijn geheel naar binnen is gericht. De combinatie met een
sobere architectuur en detaillering doet dergelijke huizen meer op moderne
bedrijfsloodsen lijken, dan op woningen.
In de wijk staan alle architectuurbeelden door elkaar. Alleen het gebruik van
baksteen als hoofdmateriaal bindt de verschillende architectuurstijlen aan elkaar.
De woningen onderscheiden zich van elkaar door architectonische vorm
(kapvormen, gevelopbouw, toegevoegde elementen) en kleuren baksteen. De
gevelindeling is veelal functioneel en sober. Verbijzonderingen bestaan uit erkers of
balkons. De detaillering is niet onverzorgd, maar wel erg basaal en functioneel.
Door middel van nadrukkelijk vormgegeven schoorstenen en portico’s wordt in de
architectuur gezocht naar enige vorm van ornamentiek.
Waardebepaling en ontwikkeling
De woningen zijn onafhankelijk van elkaar vormgegeven en hebben door de zeer
royale opzet ook ruimtelijk nauwelijks relatie met elkaar of met de omgeving. Er zijn
geen bijzondere cultuurhistorische waarden.
Villawijk Lange Deele is een recent afgeronde nieuwbouwwijk. Grootschalige
veranderingen zijn voorlopig niet te verwachten. Uitbreidingen en aanbouwen in de
vorm van dakkapellen, serres of erkers zullen de hoofdmoot vormen van de
bouwaanvragen.
Regulier welstandsgebied
Villapark Lange Deele is een regulier welstandsgebied. Het beleid is terughoudend.
Veranderingen aan woningen hebben weinig invloed op de kwaliteit van het geheel
of van de individuele woning zelf.
                                                               Welstand Medemblik pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                         Villa's Lange Deele                               Gebied 14
   Welstandscriteria
  Ac
   Ligging
• gebouwen staan vrij op het kavel
• gebouwen met de voorgevel bij voorkeur richten op de belangrijkste weg
• de voordeur bij voorkeur in de straatgevel plaatsen
   Bouwmassa
• gebouwen zijn bij voorkeur individueel en afwisselend
• bij aanpassingen blijft de hoofdvorm van het gebouw duidelijk herkenbaar                 Gebouwen staan vrij op de kavel met veel
                                                                                           groen in een ruime opzet
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa
    Architectonische uitwerking
• ontwerpaandacht voor alle details
• accenten in de gevel in de vorm van neggen, kozijnhout, onderdorpels en
  dergelijke zijn wenselijk
• zijgevels hebben vensters
• zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau toepassen
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• hellende daken zijn voorzien van pannen of ander steenachtig materiaal                   Gebouwen zijn bij voorkeur individueel en
                                                                                           afwisselend
• plaatmateriaal zo veel mogelijk voorkomen en anders uitvoeren als terugliggend
  paneel zonder zichtbare bevestiging
• kleuren zijn terughoudend
                                                              Welstand Medemblik pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                      Leekerweide                        Gebied 15
Gebiedsbeschrijving
Leekerweide is een parkachtig terrein aan de noordzijde van Wognum, dat een
beschermde leefomgeving biedt met daarin zowel wonen als werken en therapie
voor de (deels meervoudig gehandicapte) cliënten van de beherende stichting. Het
terrein is ingericht als een park met autoluwe wegen waarlangs paviljoens staan.
Aan de zijde van de Verlengde Kerkweg staan facilitaire gebouwen, de lage
paviljoens staan wat verder van de doorgaande weg. De architectuur van de oudere
gebouwen is terughoudend en weinig opmerkelijk, maar vormt wel duidelijk een
ensemble van eenlaags paviljoens.
Voor Leekerweide is naar aanleiding van de herstructurering een
herinrichtingsvoorstel gedaan, waarin onder meer richtlijnen te vinden zijn voor de
situering en zonering van de gebouwen. Recentelijk zijn aan de noordzijde enkele
paviljoens bijgebouwd met een meer eigentijdse landelijke architectuur. Naast
specifiek voor de gebruikers zelf bedoelde voorzieningen zijn op het in principe
open toegankelijke terrein ook een boerderij en speeltuin.
Waardebepaling en ontwikkeling
De waarde van het terrein ligt voor een groot deel in de groene inrichting, waarin de
bebouwing geen nadrukkelijke rol vervult. De waarde van de bebouwing ligt voor
een groot deel in de samenhang binnen het ensemble.
Een herontwikkeling is in gang. De oudere bebouwing dient te worden gerenoveerd.
De recente paviljoens aan de noordzijde vormden een opmaat in de
herstructurering, waarbij hogere bebouwing wordt toegevoegd en het terrein meer
verbinding krijgt met de buitenwereld.
Regulier welstandsgebied
Het terrein van Leekerweide is regulier welstandsgevoelig. De welstandstoets is
gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het terrein met aandacht voor
de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het complex zonder de
mogelijkheden voor vernieuwing zoals beschrven in het herstructureringsplan uit het
oog te verliezen.
                                                            Welstand Medemblik pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                            Leekerweide                        Gebied 15
     Welstandscriteria
     Ligging
 • het open en groene karakter respecteren
 • bouwwerken zorgvuldig situeren
 • streven naar ensembles van losse gebouwen in het groen en daarbij aansluiting
   zoeken met de ruimtelijke zones zoals aangegeven in het herinrichtingsvoorstel
• de terreininrichting maakt onderdeel uit van het architectonisch ontwerp
     Bouwmassa                                                                                 Verspreid liggende bebouwing
 • de ontwikkelingszones zoals beschreven in het herinrichtingsvoorstel zijn
   uitgangspunt bij nieuwbouw
 • gebouwen zijn bij voorkeur vrijstaande paviljoens
 • gebouwen zijn in beginsel een individueel onderdeel van een
   bebouwingsensemble
 • bij verbouw of renovatie de oorspronkelijke massaopbouw respecteren
 • bijgebouwen ontbreken of zijn sterk ondergeschikt
     Architectonische uitwerking
 • de architectonische uitwerking en detaillering zijn eenvoudig en zorgvuldig met
   nadruk op de entree
 • vormgeving afstemmen op gebouwen in de omgeving of het ensemble waar het
   gebouw deel van uitmaakt                                                                    Evenwichtige samenhang zoeken tussen
                                                                                               gebouwen op erf
 • zo min mogelijk dichte gevels op straatniveau
 • kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke zijn zorgvuldig gedetailleerd
 • traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
   kunststof uitgangspunt
 • wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
   hoofdvolume
     Materiaal en kleur
 • materialen en kleuren afstemmen op de andere gebouwen in het ensemble of in
   dezelfde zone uit het herinrichtingsvoorstel
 • materialen zijn degelijk, gebruik van kunststof zoveel mogelijk beperken
 • kleuren zijn terughoudend, zonder grote contrasten met de groene omgeving
                                                                  Welstand Medemblik pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                        Bedrijventerreinen                                Gebied 16
Gebiedsbeschrijving
Verspreid over de gemeente liggen aaneengesloten bedrijfsterreinen. Door de
brede wegen en het veelal ontbreken van hekken en schuttingen ogen de gebieden
ruim, waarbij de openbare ruimte echter vooral functioneel is ingericht. Bij de
gebouwen langs de Almereweg en de Randweg in Medemblik is er net als langs de
snelweg rekening mee gehouden dat zij het gezicht vormen van het bedrijfsgebied.
De vrijstaande bedrijfsgebouwen stammen uit verschillende perioden en zijn veelal
eenvoudig met een functionele vormgeving. In het algemeen hebben de hallen en
loodsen een onderbouw met een plint van baksteen en daarboven gevels van
gevouwen staalplaat. De dakvorm varieert van plat tot flauw hellend. Veel bedrijven
hebben aan dezelfde zijde een grote deur voor aan- en afvoer. Meer
representatieve ruimtes zoals kantoren en kantines zijn naar de weg gericht. Deze
ruimtes zijn vaak uitgevoerd als zelfstandig element. Dit wordt benadrukt door een
afwijkende goothoogte en het gebruik van andere materialen zoals baksteen of
glas. De kleuren zijn terughoudend en de reclame niet opvallend aanwezig.
Bijzonder element in Wognum is de bebouwing aan de westzijde van de snelweg,
waar gebouwen staan met een organische baksteenarchitectuur. Ander bijzonder
element is de recente woon-/werklocatie op het WFO terrein in Wognum, waar
boven bedrijven gewoond wordt.
Waardebepaling en ontwikkeling
De bedrijventerreinen van Medemblik zijn in het algemeen eenvoudig en ruim van
opzet. De gebouwen zijn vooral functioneel. Het beeld van de bebouwing is
afwisselend met slechts een enkele uitschieter. Er zijn geen bijzondere
cultuurhistorische waarden.
In het gebied zijn twee soorten ontwikkelingen te verwachten: aanpassingen en
nieuwbouw. Afhankelijk van de ouderdom van de bestaande bebouwing en de
behoefte van de daarin gevestigde bedrijven zullen er veranderingen gewenst zijn.
Daarbij zal het vooral gaan om het plaatsen van bijgebouwen en de vervanging van
oudere hallen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen. Daarnaast zijn er
de te ontwikkelen kavels, waarop nieuwbouw zal komen.
Beeldkwaliteitplan
Voor het bedrijventerrein Overleek geldt een beeldkwaliteitplan met daarin
voorschriften voor de verschijningsvorm van gebouwen en referentiebeelden.
Daarnaast bevat het plan een overzicht van de huidige panden, waarin een
onderscheid wordt gemaakt naar beeldkwaliteit van bepalend, ondersteunend,
neutraal en verstorend. Langs de Randweg is in het plan sprake van een zichtzone,
die het visitekaartje van het gebied vormt. In geval van twijfel dient dit plan als
aanvullend welstandskader.
Ook voor het bedrijventerrein WFO geldt voor het gebied gelegen aan de westzijde
van de Markerwaardweg een beeldkwaliteitplan.
Regulier welstandsgebied
Voor de bedrijventerreinen geldt een regulier welstandsregime gericht op het
beheer van de bebouwing gezien vanuit de openbare ruimte. Het beleid voor de
bedrijventerreinen is terughoudend. Kleine veranderingen aan gebouwen en
bijgebouwen hebben weinig invloed op de kwaliteit van het gebied. Op de
zichtlocaties langs de randen en de snelweg is een hogere kwaliteit gewenst. Hier
mag van plannen worden verwacht, dat deze een positieve bijdrage levert aan het
bebouwingsbeeld.
                                                             Welstand Medemblik pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                   Bedrijventerrein                            Gebied 16
    Welstandscriteria
    Ligging
• gebouwen met de voorgevel en representatieve functies richten op de
  belangrijkste weg en zonodig op zichtlocaties meerder voorgevels geven
• rooilijnen liggen parallel aan wegen of paden
• opslag zoveel mogelijk achter op het terrein en op zichtlocaties niet in het zicht
    Bouwmassa                                                                                  Bedrijfsverzamelgebouw op een zichtlocatie
                                                                                               met een bescheiden accent aan de
• gebouwen afstemmen op het karakter van de panden in de buurt
                                                                                               snelwegzijde
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm, waarbij op een punt met een
  stedenbouwkundige aanleiding een accent kan worden gemaakt
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een ongedeelde hoofdmassa; eventuele
  zijvleugels of aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een onderbouw van één laag met een plat of
  flauw hellend dak
• gebouwen op zichtlocaties hebben hoogstens vier lagen met bij voorkeur een plat
  dak
• geen uitbouwen aan uitbouwen
• zo min mogelijk dichte gevels aan de straat
    Architectonische uitwerking
• ontwerpaandacht voor alle details                                                            Eenvoudige bedrijfsbebouwing midden in het
• architectonische uitwerking en detaillering zijn op zichtlocaties zorgvuldig                 bedrijfsgebied
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk
• veranderingen en aanbouwen in stijl en afwerking zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume en vormgeven als zelfstandig element
    Materiaal en kleur
• grote vlakken bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen, houten
  betimmering of gevouwen staalplaat
• kleuren aanpassen aan de belendingen
• grote vlakken hebben een terughoudende kleur
                                                                                               Wonen boven het bedrijf op het WFO terrein
    Reclame
• eventuele reclames aanbrengen tegen de gevel, ondergeschikt aan het gebouw en
  bij voorkeur uitvoeren in losse letters
• eventuele vlaggenmasten groeperen bij de entree van het bedrijfserf of de toegang tot
  het gebouw, waarbij in beginsel een maximum geldt van drie stuks per bedrijf
    Aanvullende criteria Overleek
• de bebouwing langs de Randweg moet een representatieve wand vormen met een
  kantoorachtige uitstraling met baksteen en glas als hoofdmateriaal en een accent aan
  de rotonde
• gebouwen aan de straat in de watergerelateerde zones voornamelijk uitvoeren in
  hout en glas met gelede gevels en blauw als hoofdkleur (mogelijk zijn ook heldere
  kleuren als accent in de geleding)                                                           Recente bouw met een representative
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw                                           architectuur
• hekken plaatsen achter de voorgevelrooilijn
• terughoudende kleuren gebruiken, waarbij heldere kleuren als accent of in details
  mogelijk zijn om een bescheiden contrast te vormen
• reclame bepreken tot naamsaanduidingen tegen de gevel met een maximum
  oppervlak van 5% van dat vlak en bij voorkeur uitvoeren in losse letters, bakken of
  borden (eventuele vrijstaande borden zijn niet hoger dan 2,50 meter en niet breder
  dan 1,50 meter)
                                                                  Welstand Medemblik pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>       Bedrijventerrein Nijverheidsweg                                                  Gebied 17
Gebiedsbeschrijving
Het bedrijventerrein Nijverheidsweg met daarin ook de Handelsweg bevindt zich in
het oosten van het dorp Wervershoof, tussen de bebouwing en het recreatieterrein
de Zeehoek.
In het gebied staan bedrijfsgebouwen en diverse vrijstaande woningen. Voor de
loodsen zijn grote lege ruimtes waar kan worden geparkeerd of vrachtauto's kunnen
laden en lossen. Bij opslag van materiaal en gereedschappen op het erf gebeurt dit
voornamelijk achter het gebouw. Woningen staan verder naar voren op de kavel.
De vrijstaande bedrijfsgebouwen stammen uit verschillende perioden en zijn in het
algemeen eenvoudig met een functionele vormgeving. Hallen en loodsen van één
laag met een flauw hellende kap bepalen het beeld. De uitvoering van de
gebouwen is eenvoudig. Vaak bestaat de onderbouw uit een bakstenen plint en
daarboven een gevel van gevouwen staalplaat. Soms is de naar de weg gerichte
gevel voor een deel, of geheel uitgevoerd in baksteen.
Meer representatieve ruimtes zoals kantoren en pauzeruimten zijn vaak uitgevoerd
als zelfstandig element. Dit wordt benadrukt door een afwijkende goothoogte en het
gebruik van andere materialen zoals baksteen of glas. De repesentatieve ruimtes
zijn gericht op de weg. Veel bedrijven hebben aan dezelfde zijde een grote deur
voor aan- en afvoer.
De kleuren zijn terughoudend en de reclame niet opvallend aanwezig. Een aantal
van de bedrijfsgebouwen heeft naast een opslag- ook een verkoopfunctie.
Waardebepaling en ontwikkeling
Bedrijventerrein Nijverheidsweg is eenvoudig en ruim van opzet. De gebouwen zijn
functioneel en afwisselend. Er zijn geen bijzondere cultuurhistorische waarden.
In het gebied zijn twee soorten ontwikkelingen te verwachten: aanpassingen en
nieuwbouw. Afhankelijk van de ouderdom van de bestaande bebouwing en de
behoefte van de daarin gevestigde bedrijven zullen er veranderingen gewenst zijn.
Daarbij zal het vooral gaan om het plaatsen van bijgebouwen en de vervanging van
oudere hallen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen.
Regulier welstandsgebied
Bedrijventerrein Nijverheidsweg is een regulier welstandsgebied. Het beleid is
terughoudend. Kleine veranderingen aan gebouwen en bijgebouwen hebben weinig
invloed op de kwaliteit van het gebied.
                                                           Welstand Medemblik pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>           Bedrijventerrein Nijverheidsweg                                               Gebied 17
   Welstandscriteria
   Ligging
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg
• rooilijnen liggen parallel aan wegen of paden
• opslag zoveel mogelijk achter op het terrein
   Massa
• gebouwen hebben geen scherpe contrasten met het karakter van de panden in de
  buurt                                                                                  Gebouwen met voorgevel op belangrijkste
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm                                               weg richten
• gebouwen bestaan bij voorkeur uit een ongedeelde hoofdmassa; eventuele
  zijvleugels of aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één laag met een plat of flauw hellend
  dak
• uitbouw aan uitbouw voorkomen
• zo min mogelijk dichte gevels aan de straat
• woningen hebben bij voorkeur een onderbouw tot twee bouwlagen met een kap
    Architectonische uitwerking
• ontwerpaandacht voor alle details
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk                                                                              Eenvoudige bedrijfsbebouwing met zo min
• veranderingen en aanbouwen in stijl en afwerking zorgvuldig afstemmen op het           mogelijk dichte gevels aan de straat
  hoofdvolume
• woningen hebben een individuele uitstraling en een bescheiden architectuur
   Materiaal en kleur
• grote vlakken bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen, houten
  betimmering of gevouwen staalplaat
• kleuren aanpassen aan de belendingen
• grote vlakken uitvoeren in terughoudende kleur
• gevels van woningen uitvoeren in baksteen, daken dekken met (keramische)
  pannen
                                                                                         Woningen hebben een individuele uitstraling
                                                                                         en bescheiden architectuur
                                                                                         Grote vlakken bestaan uit materialen met een
                                                                                         structuur
                                                            Welstand Medemblik pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                         Sport en recreatie                              Gebied 18
Gebiedsbeschrijving
Verspreid over de gemeente liggen meerdere sport- en recreatieterreinen, zoals
voetbalvelden en vakantieparken.
De gebouwen van de voetbalterreinen, tenniscomplexen en openlucht zwembaden
staan vrij op het maaiveld. De gebouwen zijn daardoor in het algemeen rondom
zichtbaar. Aanbouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de
totaalcompositie.
Deze gebouwen hebben een eenvoudige rechthoekige plattegrond. De bebouwing
is gericht op het belangrijkste veld, baan of bad. Ze bestaan uit een enkele
onderlaag met een plat of licht hellend dak. De detaillering van deze panden is
eenvoudig.
Zowel langs de dijk als in kernen waaronder Twisk en Oostwoud bevinden zich,
bungalowparken. De vakantiehuisjes op deze parken staan vrij en zijn per park van
eenzelfde type. De eenvoudig tot verzorgd gedetailleerde gebouwen bestaan uit
een enkele stenen onderlaag met plat dak of hellend pannendak.
Een deel van de vakantieparken in de gemeente, zoals in Opperdoes en 't
Grootslag, liggen achter de hoofdbebouwing of een dijk en gaan schuil in het groen.
Huisjes op deze parken staan vrij op de kavels en bestaan uit één onderlaag met
eventueel een kap.
Bijzonder element is de oude boerderij op het terrein van 't Grootslag aan de
proefpolder. Dit relatief gesloten gebouw heeft een nadrukkelijke kap en een relatief
donkere gevel van onder andere geteerde planken.
Waardebepaling en ontwikkeling
Sport- en recreatiecomplexen zijn aantrekkelijk groen ogende terreinen. De
gebouwen spelen een ondergeschikte rol. Er zijn geen bijzonder cultuurhistorische
waarden. Recreatieparken gaan voor de buitenwereld schuil achter
hoofdbebouwing en groen. De vakantiewoningen hebben bijzonder verzorgde
tuinen. De complexen zijn zeer groen van karakter.
Grootschalige ontwikkelingen zijn in sportcomplexen niet te verwachten.
Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen beperken tot kleine wijzigingen aan of
bij de bestaande bebouwing, die goed ingepast moeten worden in het bestaande
beeld. Gezien de steeds verder toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden
zullen er aanvragen komen voor de uitbreiding van bestaande complexen met
nieuwe woningen.
Regulier welstandsgebied
Sport- en recreatieterreinen zijn reguliere welstandsgebieden. Inzet voor het
welstandsbeleid is het combineren van het recreatieve karakter met
landschappelijke inpassing. Het beleid voor vakantieparken is daarnaast gericht op
het beheer van het samenhangende en geordende beeld van de bebouwing in het
groen.
                                                            Welstand Medemblik pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                           Sport en recreatie                                Gebied 18
   Welstandscriteria
   Ligging
• per terrein is er één hoofdmassa
• het hoofdgebouw is vrijstaand en individueel zonder scherpe contrasten met het
  karakter van de panden in de buurt
• de voorzijde van de hoofdmassa richten op de weg of de belangrijkste activiteit
• vakantiehuisjes staan vrij op het maaiveld en hebben verspringende rooilijnen
• geen opslag op open terrein, uitgezonderd seizoensberging van zeilboten
    Bouwmassa                                                                                Het hoofdgebouw is individueel met bij
                                                                                             voorkeur gevels van baksteen
• gebouwen bestaan uit een onderbouw van één laag met bij voorkeur een plat dak of
  zadeldak
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm
• bijgebouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de totale compositie van het
  gebouw of complex
• vakantiehuisjes bestaan uit één ongedeelde hoofdmassa zonder aan- of
  uitbouwen, uitgezonderd beperkte erkers en serres die deel uitmaken van het
  ontwerp van de hoofdmassa
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormgeven als toegevoegd element of
  opgenomen in de hoofdmassa
   Architectonische uitwerking
• er is ontwerpaandacht voor alle details                                                    Recreatiewoningen zijn hebben een
• kozijnen, daklijsten, regenpijpen en dergelijke zorgvuldig detailleren                     eenvoudige hoofdvorm
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal afstemmen op hoofdvolume
   Materiaal en kleur
• materialen en kleuren aanpassen aan de belendingen
• gevels zijn bij voorkeur van baksteen of vergelijkbare steenachtige materialen
• grote vlakken bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen of houten
  betimmering
• kleuren zijn terughoudend en aangepast aan het landelijk gebied (geen witte
  steen)
                                                                                             Recreatiewoningen staan vrij in een
                                                                                             parkachtige omgeving
                                                                Welstand Medemblik pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                           IJsselmeeroevers                               Gebied 19
Gebiedsbeschrijving
Het buitendijks gelegen gebied van de IJsselmeeroevers bestaat uit een netwerk
van jachthavens en natuur- en recreatiegebieden. Deze gebieden bepalen mede
het aanzicht van Medemblik vanaf het water en de dijk.
De bebouwing in dit deel van het gebied bestaat naast een restaurant uit
werkplaatsen en hallen voor opslag van materialen en boten. Deze gebouwen
liggen tussen de haven en de parkeerplaatsen, waardoor het contact met het water
bij het betreden van het terrein beperkt is. De meeste gebouwen zijn bescheiden
van omvang. Steigers met de boten bepalen hier het beeld.
De gebouwen bij de jachthavens zijn vrijstaand en rondom zichtbaar. De vorm van
de plattegronden is helder en er zijn vrijwel geen aanbouwen en schuren. Met hun
hoogte van één of twee lagen zijn ze niet veel hoger dan de dijk, waardoor ze vanaf
het wijdse water van het IJsselmeer weinig in het oog springen. De lichte bruin- en
groentinten van respectievelijk de stenen en beplatingen versterken dit effect. Op
het terrein vindt deels opslag van boten in de open lucht plaats.
Waardebepaling en ontwikkeling
De IJsselmeeroevers zijn van de landzijde in het geheel niet te zien. De vrijstaande
gebouwen zijn klein in vergelijking tot de schaal van het water en vallen daarom niet
al te veel op, wat mede samenhangt met het bescheiden kleurgebruik.
Zoals het er naar uitziet, zullen de ontwikkelingen in het gebied vooral beperkt
blijven tot aanpassingen aan de gebouwen.
Regulier welstandsgebied
Voor de IJsselmeeroevers geldt een regulier welstandsregime. Het beleid is gericht
op beheer van de bestaande bebouwing. Inzet is het bewaren van de samenhang
en overzichtelijkheid, alsook het terughoudend kleurgebruik.
                                                             Welstand Medemblik pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                             IJsselmeeroevers                             Gebied 19
   Welstandscriteria
   Ligging
• gebouwen zijn vrijstaand en gelijnd aan de overige bebouwing
• gebouwen hebben een individuele uitstraling zonder scherpe contrasten met het
  karakter van de panden in de buurt
• gebouwen zijn alzijdig georiënteerd
   Massa
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met een flauw hellend of plat         Gebouwen hebben een individuele uitstraling
  dak                                                                                     en een alzijdige oriëntatie
• gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume
• zo min mogelijk gesloten wanden op straatniveau
• bij aanpassingen aan vrijstaande gebouwen moet de hoofdvorm van het gebouw
  duidelijk herkenbaar blijven
   Architectonische uitwerking
• ontwerpaandacht voor alle details
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het
  hoofdvolume                                                                             Gebouwen hebben een eenvoudige
                                                                                          hoofdvorm
   Materiaal en kleur
• grote vlakken bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen, houten
  betimmering of gevouwen staalplaat
• het kleurgebruik is terughoudend en afgestemd op belendingen
                                                                                          Gebouwen bestaan uit een onderbouw tot
                                                                                          twee lagen met een platdak of flauwe kap
                                                                                           Ontwerpaandacht voor alle details
                                                             Welstand Medemblik pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                         Buitengebied                        Gebied 20
Gebiedsbeschrijving
Het buitengebied van Medemblik bestaat uit polders met weiden en akkers. Her en der
in het open landschap liggen enige fruitkwekerijen. Structuur- en beeldbepalend zijn
de dwarssloten en afwateringsloten die diep in het land snijden. Deze sloten werden
gegraven voor de ontginning van het gebied.
De verkaveling ten westen en ten oosten van de A7 verschillen op een aantal
punten van elkaar. De kavels ten westen van de snelweg zijn niet alleen kleiner ze
zijn ook gedraaid ten opzichte van de verkaveling in het oosten.
De bebouwing in het buitengebied bestaat uit vrijstaande woningen, schuren en
moderne agrarische bedrijven. De woningen staan voor op de kavel en zijn met de
voorgevel gericht op de weg. Schuren komen zelfstandig of in combinatie met
andere bebouwing voor. Wanneer ze alleen op de kavel staan ligt de lange zijde
evenwijdig aan de weg. In de andere gevallen staan ze achter de woningen.
De bebouwing in de polder bestaat vooral uit agrarische bedrijven van recente
datum. In tegenstelling tot de oude stolpboerderijen zijn bij de nieuwe boerderijen het
woongedeelte en de schuren en stallen van elkaar losgekoppeld. Het woonhuis
verschilt niet wezenlijk van andere typen vrijstaande woonhuizen of villa’s. Woningen
zijn individueel en afwisselend. Ze staan met de korte of lange gevel naar de weg. De
plattegronden zijn veelal eenvoudig en rechthoekig. Afwijkende vormen bestaan uit
meerdere rechthoeken die gedraaid tegen elkaar liggen.
De woningen hebben een onderlaag van één laag (soms twee) en zijn voorzien van
een steil zadeldak danwel mansarde kap. De stenen gevel heeft veelal een verdiept
liggende entree en staande ramen. Dakkapellen en serres komen in beperkte mate
voor. Het houtwerk van daklijsten en goten is vaak eenvoudig en verzorgd.
De bedrijfsgebouwen zijn eenvoudig met een functionele vormgeving. De moderne
schuren hebben een stenen plint met daarboven een gevel van gevouwen staalplaat
of houten planken. De hellende daken zijn gedekt met een vergelijkbare staalplaat,
die soms is gecombineerd met stroken doorzichtige kunststof beplating. De
detaillering van de agrarische bedrijfsgebouwen is direct en weinig nadrukkelijk. De
kleuren van deze gebouwen zijn gedekt. De beplating van de onderbouw heeft een
lichte tint (lichtgrijs, lichtgroen) of is donkergroen. Kozijnen zijn vaak uitgevoerd in de
kleur van de beplating of wit, terwijl de daken meestal lichtgrijs zijn.
Bijzonder element is het grootschalige kassengebied STIVAS ten zuiden van
Wervershoof. In dit moderne glastuinbouwgebied is de bebouwing in zones geplaatst,
met de woningen direct aan de weg, de bedrijfsgebouwen daarachter en de kassen
op grootste afstand van de weg. De woningen zijn individueel en de verschillende
functies in bedrijfsgebouwen zijn duidelijk afleesbaar in de geleding van het gebouw.
De kassen hebben een wisselende oriëntatie en een grootschalige omvang. Door
gebruik van ver doorgevoerde standaarden in de kassenbouw is er weinig variatie in
de kassen zelf. Een kas ziet eruit als een kas.
Waardebepaling en ontwikkeling
Het stelsel van sloten in het buitengebied van Medemblik is sterk beeldbepalend.
Het agrarisch gebied is zeer groen van karakter. Gebouwen spelen een ondergeschikte
rol: de landschappelijke inpassing is belangrijker. De in het buitengebied gelegen
Westfriese Omringdijk en het Kadetjesland zijn provinciaal monument.
Gezien de steeds verder voortschrijdende schaalvergroting van het agrarisch bedrijf
zullen er zowel aanvragen komen voor de uitbreiding van bestaande gebouwen als voor
de plaatsing van nieuwe. Bouwaanvragen voor woningen in het buitengebied blijven in
het algemeen tot kleine wijzigingen aan of bij de bestaande bebouwing.
Aanvullend beleid
Voor het grondgebied van Andijk is een beeldkwaliteitplan vastgesteld. In dit plan is
te lezen dat eventuele opvulling van groene kamers kan met bebouwing die aansluit
op de kleinschalige, karakteristieke lintbebouwing. In die gevallen zijn de criteria van
gebied 6 van toepassing.
Bijzonder welstandsgebied
Het buitengebied in de gemeente Medemblik is bijzonder welstandsgevoelig. In het
landelijk gebied wenst de gemeente een hoge kwaliteit van natuur, milieu en
landschap. Duurzaamheid staat centraal. Daarnaast streeft de gemeente naar
behoud van het streekeigen karakter.
                                                                Welstand Medemblik pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                         Buitengebied                       Gebied 20
    Welstandscriteria
    Ligging
• op een plek waar een stolp gestaan heeft, wordt bij voorkeur een stolp teruggebouwd
• gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste weg
• gebouwen staan vrij op de kavel
• rooilijnen van hoofdmassa's liggen terug en verspringen ten opzichte van elkaar
• rooilijnen liggen parallel aan de weg of evenwijdig aan de verkaveling
• bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw
• agrarische bedrijfsgebouwen liggen achter de woningen en worden beoordeeld op             Verspreid liggende bebouwing
  basis van de objectgerichte criteria voor agrarische bedrijfsbebouwing
• opslag zoveel mogelijk achter op het terrein
• landschappelijke inpassing maakt deel uit van de aanvraag
    Bouwmassa
• gebouwen zijn individueel en afwisselend
• gebouwen bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met bij voorkeur een
  zadeldak, woningen hebben bij voorkeur één bouwlaag met kap
• aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toegevoegd element of
  opgenomen in de hoofdmassa
• geen dichte gevels of bergingen aan de straat
• voorkom schaalvergroting door bijvoorbeeld samenvoeging of grote aanbouwen
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm                                                    In Hauwert en bij Benningbroek en bevinden
• bedrijfsgebouwen hebben een flauw hellende kap                                            zich kassenconcentraties.
• wanneer bedrijfsgebouwen met de lange zijde evenwijdig aan de weg liggen, geldt
  dat hoge goten (tot 6 meter) naar deze weg zijn gericht en lage goten (één flinke laag)
  naar het land
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en gevarieerd
• kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke eenvoudig tot rijk detailleren
• gevelopeningen zijn staand
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn ook bij toepassing van
  kunststof uitgangspunt
• bijgebouwen waaronder schuren eenvoudiger maar net zo zorgvuldig detailleren als
  de hoofdmassa                                                                             Terughoudende kleuren en onnadrukkelijke
• wijzigingen en toevoegingen in stijl, maat en schaal zorgvuldig afstemmen op het          hoofdvormen
  hoofdvolume
    Materiaal en kleur
• gevels in hoofdzaak uitvoeren in rood-bruine baksteen of vergelijkbare steenachtige
  materialen (met uitzondering van argrarische bedrijfsgebouwen, waarvan de gevel
  boven een stenen plint kan worden uitgevoerd in geprofileerde staalplaat)
• hellende daken van woningen en bijbehorende bijgebouwen in principe dekken
  met donkere of rode keramische pannen
• houtwerk schilderen: grote vlakken in donkere groentinten, donkerblauw of grijzen,
  kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit dan    Kassen uitgevoerd in transparant of
  wel lichtgroen of lichtgeel                                                               gematteerd glas zijn welstandsvrij
• kleuren zijn terughoudend
    Aanvullende criteria STIVAS (20a) – regulier welstandsniveau
• kassen uitgevoerd in transparant of gematteerd glas zijn welstandsvrij
• kassen liggen achter de bedrijfsgebouwen
• representatieve functies zoveel mogelijk tonen aan de belangrijkste openbare
  ruimte
• technische installaties in beginsel opnemen in de bebouwing (dus niet los
  toevoegen)
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn
  wenselijk
• gevels van gebouwen op zichtlocaties uitvoeren in duurzame materialen
                                                               Welstand Medemblik pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                             Woongebied DEK                           Gebied 21
Gebiedsbeschrijving
In het woongebied DEK (voormalige sportvelden in de stad Medemblik) is voor
nieuwbouw geen welstandstoetsing nodig; het gebied is welstandsvrij, behoudens
excessen.
Initiatiefnemers kunnen wel een advies aanvragen. De commissie adviseert dan niet
of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar geeft de aanvrager waar
nodig adviezen voor verbetering of versterking van plannen. Ook is een advies
mogelijk of er al dan niet een exces ontstaat.
De gemeente kan dit ook voor andere gebieden aangeven in het omgevingsplan.
Voor deze gebieden worden geen gebiedsgerichte criteria opgesteld.
Waardebepaling en ontwikkeling
Voor dit gebied wordt een bijzondere en afwisselende architectuur mogelijk geacht.
De waarde van de bebouwing ligt daarmee voor een groot deel in de creativiteit van
de ontwerper. Daarnaast is de inrichting van de openbare ruimte van belang voor de
waarde van het gebied.
Latere verbouwingen moeten in beginsel wel voldoen aan de criteria voor kleine
bouwwerken, om de kwaliteit van de oorspronkelijke (welstandsvrije) architectuur zo
goed mogelijk te behouden. Verbouwingen zichtbaar vanaf de openbare ruimte
kunnen aan de commissie worden voorgelegd voor een advies over inpasbaarheid
bij de bestaande architectuur en in de omgeving. In beginsel wordt er dan op
algemene welstandscriteria geadviseerd.
Bij klachten van omwonenden over excessieve (meestal spraakmakende)
verbouwingen of veranderingen kan de gemeente aan de commissie vragen inzicht
te geven of er inderdaad sprake is van een exces. De gemeente kan op basis van dit
advies voorschrijven eventuele ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand
weg te nemen.
                                                         Welstand Medemblik pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 5
Objectgerichte welstandscriteria
Toelichting
Er zijn gebouwtypen of bouwwerken te benoemen die zo gebiedseigen zijn, een zo
specifieke functie hebben of zo beeldbepalend zijn voor de gemeente dat daarvoor een
afzonderlijk beoordelingskader wenselijk is.
In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria genoemd voor de
bouwwerken die bijzonder specifiek en beeldbepalend zijn voor Medemblik. De criteria
zijn voor een groot deel gebaseerd op historische en landschappelijke karakteristieken.
Ook voor de specifieke bouwwerken zijn drie welstandsniveaus mogelijk: de bijzondere
welstandsobjecten waarbij extra inspanning ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit
gewenst is (hieronder vallen ook de door het Rijk, de provincie of de gemeente
aangewezen monumenten), de reguliere welstandsobjecten waarbij de basiskwaliteit
moet worden gehandhaafd en de welstandsvrije objecten. Medemblik kent ongeveer 200
rijksmonumenten en ongeveer 50 provinciale monumenten. Deze monumenten zijn
erkend als bouwwerken van groot algemeen belang en genieten een wettelijke
bescherming. De welstandsbeoordeling is, in samenhang met de
monumentenbeoordeling, gericht op het op hoog kwaliteitsniveau handhaven, herstellen
en versterken van de historische karakteristieken van de gevel en de samenhang van het
monument met zijn omgeving.
In Medemblik zijn zes categorieën van specifieke bouwwerken benoemd waarvan in
beginsel drie onder het bijzondere welstandsniveau vallen en drie onder het reguliere
niveau. Het gaat om karakteristieke panden (bijzonder), stolpboerderijen (bijzonder),
agrarische bedrijfsgebouwen (regulier), silo's en opslagtanks (regulier), bruggen
(bijzonder) en kunstwerken zoals viaducten bij de Westfrisiaweg (regulier).
                                                        Welstand Medemblik pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                            Karakteristieke panden                                          Object 1
Objectbeschrijving
Medemblik kent specifiek beleid met betrekking tot karakteristieke panden. De
gemeente heeft een lijst waardevolle, karakteristieke gebouwen die (nog) geen
monumentenstatus hebben gekregen (zie bijlage 3).
Waardebepaling en ontwikkeling
De gebouwen hebben met name waarde voor het beeld van de gemeente als een
gebied met zowel agrarische historie, als stedelijke historie in de stad Medemblik.
De gemeente heeft specifiek beleid ten behoeve van het behoud van de uitwendige
karakteristiek van beeldbepalende panden vastgelegd in bestemmingsplannen.
Bijzonder welstandsniveau
De door de gemeente aangewezen karakteristieke panden vallen onder het
bijzondere welstandsniveau. Bij verbouwing wordt in ieder geval het karakter van
het pand op zich beoordeeld. De gebiedsgerichte welstandscriteria zijn van
toepassing, maar worden in een regulier gebied toch bijzonder geïnterpreteerd. Dat
wil zeggen dat ingrepen aan deze gebouwen gericht moeten zijn op het behouden
en versterken van het karakter van de gebouwen op hoofdlijnen met inbegrip van
detaillering, materiaal en kleur. Inzet van het beleid is het behoud van de
hoofdkarakteristieken van het gebouw. Daaronder wordt in ieder geval verstaan de
hoofdvorm en de gevelindeling. Alleen gevels en daken zichtbaar vanaf de
openbare rimte worden op basis van de bestaande kwaliteiten beoordeeld.
                                                               Welstand Medemblik pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                 Karakteristieke panden                                      Object 1
    Welstandscriteria
    Ligging
• de ligging van de karakteristieke panden behouden met aandacht voor de erfindeling
• de gebouwen zijn in beginsel als zelfstandige eenheden herkenbaar
• aanbouwen en aanpassingen aan de achterzijde situeren
    Massa
• bij verbouwingen moeten contouren en silhouet van het oorspronkelijke gebouw in
  zoverre zichtbaar vanuit de openbare ruimte herkenbaar blijven                              Kleinstedelijke panden in Medemblik
• het bestaande beeld van de zichtbare gebouwdelen dient behouden te blijven
• bij voorkeur geen (nieuwe) dakkapellen aan de voorzijde
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking is zorgvuldig
• eventuele grote ingrepen concentreren op één punt en daarbij kiezen voor een
  plek waar het historisch karakter is aangetast of van ondergeschikt belang is
• de detaillering is zorgvuldig en gelijkwaardig aan die van het oorspronkelijke pand;
  terugbrengen van historische detaillering heeft de voorkeur.
• dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke moeten worden vormgegeven als
  zelfstandige elementen, passend bij het gebouw en in de omgeving
• renovaties, aan- of verbouwing in stijl aanpassen aan het oude gebouw:
  hedendaagse interpretatie van historische kenmerken is mogelijk
    Materiaal en kleur
• herstel heeft de voorkeur boven vernieuwing
• materiaalgebruik gelijk aan of vergelijkbaar met het bestaande: bakstenen gevels,
  pannendaken etc., géén kunststoftoepassingen
• bij de noodzakelijke vervanging van dakpannen in beginsel hetzelfde type en kleur
  toepassen
• kleurgebruik aansluiten bij aard- en (historisch) karakter van het gebouw
                                                                Welstand Medemblik pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                              Stolpboerderijen                            Object 2
Objectbeschrijving
In het gebied van de gemeente Medemblik zijn veel stolpboerderijen te vinden,
zowel buiten als binnen de dorpen. Een beperkt aantal heeft nog een agrarische
functie, maar met name de stolpen in de bebouwde kommen hebben deze functie
verloren.
Kenmerkend voor de stolpboerderij is dat stal, hooiberg en woonhuis onder één dak
zijn gebracht. Er zijn meerdere typen, waarbij het woongedeelte aan de voor- en
deels aan de zijkant te vinden is. De verschillen zijn te vinden in de ordening van de
bedrijfsruimten, de positie van de (voormalige) stal en de bereikbaarheid van de          De voorgevel heeft een rijker karakter dan de
dars. De stolp dankt zijn vorm aan het hooihuis (het ‘vierkant’) in het midden, met       zij- en achtergevel
vier stijlen op de hoeken die het piramidevormige dak dragen. Om het vierkant heen
liggen de stallen en de dars (de ruimte waar de wagens ingereden konden worden
en het vee werd binnengevoerd). De Noord-Hollandse stolp heeft vaak een
symmetrische gevelindeling met een centrale gevelopbouw. De dars ligt in deze
stolp in de regel aan de achterzijde en de darsdeuren (grote dubbele schuurdeur) in
de achtergevel. In de West-Friese stolpen ligt de dars meestal aan de voor- of
zijkant en zijn de darsdeuren aan de straatzijde gepositioneerd.
Het woonhuis is vrijwel altijd aan de voorzijde en aan één van de zijgevels op de
begane grond gesitueerd. Bij het Westfriese type is vaak sprake van een
zogenaamd voorhuis met een topgevel dat vanuit het zijdakvlak naar voren is
doorgetrokken. De darsdeur is aangebracht binnen het volume waardoor een
verhoging in het schuine dak ontstaat. In de gemetselde buitenwanden van de stolp
bevinden zich ter plaatse van de dars en de stallen kleine(re) vensters.
Het woonhuis heeft bij een aantal typen een representatieve en vaak ook rijk
bewerkte topgevel van baksteen of hout. Ook de ingangspartij en de vensters van
het woonhuis zijn in de regel fraai bewerkt. Bij stolpen met een rieten dak heeft het
dak in sommige gevallen een ‘spiegel’, waarbij in het naar de weg gekeerde dakvlak
decoratieve uitsparing is aangebracht die is ingevuld met dakpannen.
Het dak is veelal bedekt met dakpannen al dan niet in combinatie met riet. De stolp
is, althans visueel, een zeer compact boerderijtype. Alle functies zijn in principe
onder één dak gebracht. Uitbouwen van het woonhuis, komen ook vaak voor. Op dit
punt vertoont de stolp veel variatie. Ook de ornamentiek en de vorm van de ramen
en topgevels variëren afhankelijk van bouwjaar en stijlperiode
Waardebepaling en ontwikkeling
Stolpboerderijen zijn typisch voor de agrarische geschiedenis en het landschap
van Noord-Holland en van grote cultuurhistorische waarde. In Noord-Holland zijn
ongeveer 5500 stolpen te vinden, waarvan er elk jaar naar schatting 20
verdwijnen. In Medemblik staan er volgens de boerderijenstichting ongeveer 570.
In 2013 waren daarvan 62 boerderijen aangewezen als rijksmonument en 10 als
provinciaal monument.
Omdat veel stolpboerderijen hun oorspronkelijke functie hebben verloren komen
bouwaanvragen voor aanpassingen veel voor. Omvorming tot woonhuis, al dan
niet met kantoorfunctie, is gebruikelijk. Hierbij gaan vaak waardevolle elementen
van de boerderij verloren of wordt het karakter sterk aangetast.
Daar waar de agrarische bedrijfsvoering wordt beëindigd, kan het gebruik als
burgerwoning het behoud van de stolp betekenen. In die gevallen is de gemeente
dan ook voorstander van verandering van de functie van de stolp, mits deze
behouden blijft. De gemeente heeft specifiek beleid ten aanzien van het splitsen
van stolpen. Deze zijn vastgelegd in diverse nieuwe bestemmingsplannen
Bijzonder welstandsniveau
De stolpen zijn bijzonder welstandgevoelig. Inzet voor het beleid zijn het behoud
van de structuur van het gebouw en het bedrijfsmatig karakter met de daarmee
samenhangende inrichting van het erf. Inzet van het beleid is het behoud van de
structuur en de hoofdkarakteristieken van het gebouw. Daaronder wordt in ieder
geval verstaan de hoofdvorm, de gevelindeling, het representatieve verschil
tussen het woonhuisgedeelte en de stallen/vierkant en elementen die verwijzen
naar de agrarische geschiedenis van het bouwwerk zoals darsdeur en
stalvensters. Ook de inrichting van het erf en het behoud van de solitaire positie
van de stolp is belangrijk. Voor meer informatie over het renoveren van Stolpen
kunt u gebruik maken van de brochure ‘Dans de Daklichten’ van de
Boerderijenstichting Noord-Holland.
                                                             Welstand Medemblik pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                    Stolpboerderijen                          Object 2
    Welstandscriteria
    Ligging en erfinrichting
• schuren, stallen of bijgebouwen worden zo ver mogelijk van de stolpboerderij, aan de
  achterkant van het erf geplaatst en in ieder geval achter de voorgevelrooilijn
• de erfinrichting is sober met weinig verharding en biedt parkeergelegenheid op het
  achtererf
    Bouwmassa
• uitgangspunt is één bouwlaag met piramidevormig dak met als hoofdvormen                     De voorgevel heeft een rijker karakter dan de
  enkele stolpen, dubbele stolpen, onvolledige stolpen, langhuisstolpen en stolpen            zij- en achtergevel
  met staartstukken
• de maat van de stolp varieert tussen klein bij een plattegrond van ca. 12 bij 12 meter
  tot groot bij een plattegrond van ca. 20 bij 20 meter
• de dakhelling ligt tussen de 45 en 54 graden en is bij voorkeur minimaal 50 graden
• eventuele aan- of uitbouwen zijn in maatvoering ondergeschikt aan het hoofdvolume
  en zijn doorlopend vanaf een dakvlak; Een dergelijke aanbouw aan de zij of achtergevel werd
  staartstuk genoemd (vrijstaande erfbebouwing heeft de voorkeur)
• Bij het Noord-Hollandse type zijn aanbouwen aan de voorzijde vaak gecombineerd
  met een symmetrisch geplaatste gevelopbouw
• grote ingrepen zoveel mogelijk concentreren op één punt in niet vanuit de openbare
  ruimte zichtbare gevels
• dakkapellen bij voorkeur alleen op het achterdakvlak en/of in de vorm van                   Uitgangspunt is een hoofdvorm van één laag
  dakopbouw aan de voorzijde                                                                  met piramidevormig dak
• dakvensters en zonnecollectoren zijn op niet beschermde stolpen toegestaan, mits
  verzonken in het dakvlak en mits de maat in verhouding staat tot het oppervlak van de
  kap en overige reeds aanwezige elementen daarin. Bij voorkeur alleen op niet
  zichtbare delen
• vlakke dakramen hebben een staande diagonaal en dienen op een rij te worden
  geplaatst (geen strookramen)
• loggia’s en overige niet-oorspronkelijke ingrepen zijn minder wenselijk en alleen
  buiten het zicht toegestaan met een voorkeur voor de achterkant. Om de
  karakteristieke hoofdvorm te handhaven is een loggia in zijdakvlak meer
  acceptabel dan een dakkapel
    Architectonische uitwerking                                                               Dakkapellen bij voorkeur niet op het
• de stolp heeft een solitair en agrarisch karakter in overeenstemming met die van de         zijdakvlak maar op voor en/of achterdakvlak
  streek (geen rijke herenboerderij als in de Beemster of overdadige Zaanse gevels)
• de voorgevel heeft een rijker karakter dan zij- en achtergevel en heeft meestal een
  hogere goothoogte met een geprofileerde gootlijst
• het toepassen van riet op een pannendak is alleen toegestaan als bijvoorbeeld uit
  foto’s blijkt dat oorspronkelijk ook was toegepast, waarbij een pannenrand boven de
  goot en soms een dakspiegel gewenst is
• vensters uitvoeren met stijlen en regels; ook bij gesloten ramen raamhout toepassen
• traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen zijn uitgangspunt
• extra aandacht is vereist voor: voordeuren, stal- of garagedeuren, hekwerk,
  bakgoten, boeiboorden, windveren, dakkapellen, kozijnen en metselwerk inclusief
  het voegwerk Een nieuw kozijn in de opening van de bestaande darsdeuren                     Extra aandacht vereist voor gootbakken,
  enigszins terugplaatsen en donker schilderen en de bestaande darsdeuren                     boeiboorden, windveren, dakkapellen,
                                                                                              kozijnen etc.
  handhaven (eventueel geopend)
• een subtiel, maar waarneembaar reliëf in de gevel door middel van neggen,
  kozijnhout, onderdorpels, gootlijst etc, is gewenst
    Materiaal en kleur
• het materiaal- en kleurgebruik is authentiek bij voorkeur op basis van de van
  traditionele West-Friese groene kleurstelling. (geen signaalkleuren)
• het hoofdmateriaal van de gevel is baksteen in aardtinten al dan niet in combinatie
  met houten delen (eventuele andere materialen zijn hieraan ondergeschikt) en de
  dakbedekking bestaat uit dakpannen of riet
• bij restauratie/verbouwing dienen materialen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
  oorspronkelijke materialen (hout, betimmeringen, deuren, ramen, kozijnen,
  voegspecie en gevelstenen)
                                                                 Welstand Medemblik pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>               Agrarische bedrijfsgebouwen                                                Object 3
Objectbeschrijving
Agrarische bedrijfsgebouwen staan verspreid over de gemeente langs de linten en
in het buitengebied. Het gaat hierbij niet om klassieke stolpboerderijen, maar de bij
het moderne boerenbedrijf benodigde stallen en loodsen voor opslag van materieel
en producten. Deze kunnen achter een klassieke boerderij staan, maar ook op het
erf van een plattelandswoning.
De agrarische bedrijfsgebouwen staan niet direct langs de weg, maar liggen achter
de eerste rij bebouwing waarin de woonhuizen te vinden zijn. Ze hebben
eenvoudige, rechthoekige plattegronden en staan vaak met de korte zijde naar de
weg gericht. Aan deze kant is meestal ook een grote deur te vinden. De hoogte is
beperkt tot één laag. Tot voor kort was een flauw hellende kap standaard, maar
sinds een paar jaar zijn er ontwikkelingen die leiden tot nieuwe vormen waaronder
serrestallen en boogstallen.
De uitvoering van deze gebouwen is eenvoudig. In het algemeen hebben ze een
onderbouw met een plint van baksteen en daarboven gevels van gevouwen
staalplaat, doorzichtige kunststof of schaduwdoek. De daken zijn afgedekt met een
staalplaat (vaak gecombineerd met stroken doorzichtige kunststof beplating) of bij
de nieuwe vormen ook wel kunststof folie.
De kleuren van deze gebouwen zijn gedekt. Dichte beplating van de onderbouw
varieert in het algemeen van lichtgrijs tot donkergroen. Hier en daar is de lengte van
de gebouwen gebroken door lichte kleurverschillen in de gevels. Eventuele kozijnen
zijn vaak uitgevoerd in de kleur van de beplating of wit. De daken zijn meestal
donkergrijs (tegenwoordig ook wel doorzichtig). Door de lichtgrijze en groene
kleuren vallen de gebouwen minder op in het landschap en trekken ze minder
aandacht dan de woonbebouwing grenzend aan de weg. De detaillering van de
agrarische bedrijfsgebouwen is direct en weinig nadrukkelijk, wat geheel in lijn is
met de wens de gebouwen op een terughoudende manier te plaatsen in hun
omgeving.
Waardebepaling en ontwikkeling
De waarde van de agrarische bedrijfsgebouwen is vooral gelegen in hun
functioneren. Ze vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden, maar
vervullen een rol in de uitoefening van het boerenbedrijf en de daarbij horende
functies.
Gezien de steeds verder voortschrijdende schaalvergroting van het agrarisch bedrijf
zullen er zowel aanvragen komen voor de uitbreiding van bestaande gebouwen als
voor de plaatsing van nieuwe.
Regulier welstandsniveau
Voor de agrarische bedrijfsgebouwen geldt een regulier welstandsniveau. De
gemeente richt zich op het inpassen van deze objecten in het landschap.
Terughoudende vormgeving en kleurstelling zijn gewenst gezien de openheid van
het landschap en de daaruit volgende grote zichtbaarheid van de gebouwen vanaf
de linten en wegen.
                                                             Welstand Medemblik pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                   Agrarische bedrijfsgebouwen                                                Object 3
    Welstandscriteria
    Ligging
• achter de lijn van de hoofdgebouwen en woningen plaatsen in het
  bebouwingspatroon met aandacht voor verkavelingsrichting en andere
  landschapskenmerken waaronder doorzichten
• zo min mogelijk clustering van agrarische bedrijven, wanneer dat betekent dat
  doorzichten op het buitengebied verloren gaan
• de bebouwing op het bedrijfsperceel dient bij voorkeur compact te blijven om te
  grote uitwaaiering te voorkomen                                                             Gedekte tinten en een eenvoudige
• agrarische complexen en andersoortige bebouwing hebben een ingetogen                        hoofdvorm
  uitdrukking ten opzichte van het omringende landschap, in vorm, massa en kleur
• het omgeven van het erf met inheemse en bij het landschap passende beplanting is
  zeer gewenst
• de terreininrichting maakt onderdeel uit van het ontwerp, waarbij het van belang is te
  komen tot een heldere ordening van de verschillende gebouwen op het erf
• de lengte van de bedrijfsgebouwen staat haaks op de richting van de weg
    Massa
• bedrijfsgebouwen met een schuurvorm hebben de voorkeur en bestaan uit een
  onderbouw van een laag afgedekt met een zadeldak of schilddak
• andere stalvormen zijn in reguliere welstandsgebieden denkbaar, waarbij in verband
  met het minder massieve silhouet enkelvoudige vormen zoals boogstallen de                   Een horizontale geleding in de kopgevel
  voorkeur verdienen boven serrestallen
• de lengte van de bedrijfsgebouwen staat haaks op de richting van de weg, waarbij de
  topgevel of dakvorm zichtbaar is vanaf de weg
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking is eenvoudig met aandacht voor de details
• in de detaillering en uitwerking aansluiting zoeken bij de bestaande bebouwing en de
  regionale ambachtelijke context
• nieuwe invullingen kunnen een moderne uitwerking krijgen op voorwaarde, dat
  deze respect voor de bestaande bebouwing en de omgevingskwaliteiten toont
• bedrijfsgebouwen hebben een naar de straat gerichte representatieve zijde
                                                                                              Bedrijfsgebouwen met een schuurvorm
• bedrijfsgebouwen hebben bij voorkeur een horizontale geleding in de langsgevel en           hebben de voorkeur
  een verticale in de kopgevel, waarbij de gevelindeling is afgestemd op de bestaande
  bebouwing
    Materiaal en kleur
• grote vlakken bestaan uit een materiaal met structuur zoals baksteen, houten
  betimmering, metaalplaat of (eternit) golfplaat
• het kleurgebruik is landelijk: bijvoorbeeld gedekt groene beplating, rood
  metselwerk of geteerd hout
• daken zijn bij voorkeur (donker)grijs
• agrarische bedrijfsbebouwing bij voorkeur uitvoeren met windveren en bakgoten
                                                                                              Bij nieuwbouw in het buitengebied is een
                                                                                              inrichtingsplan gewenst.
                                                                 Welstand Medemblik pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                  Silo's en opslagtanks                                   Object 4
Objectbeschrijving
Verspreid in het buitengebied van de gemeente staat een aantal omvangrijke silo's
en tanks voor opslag van voer, mest en warmte.
De soort van opslag is gerelateerd aan de aard van het agrarisch bedrijf. De silo's
voor opslag van voer en mest staan bij bedrijven waar vee wordt gehouden.
Warmteopslagtanks zijn een onderdeel van warmtekrachtkoppelingsinstallaties die
bij moderne glastuinbouw worden gebruikt.
De vrijstaande gebouwen zijn functioneel van aard. Ze komen alleen voor in
combinatie met andere bedrijfsgebouwen.
Silo's en tanks zijn cilindrisch van vorm. Exemplaren waarvan de vloer op het
maaiveld ligt hebben een diameter tot 15 meter en bestaan uit een enkele
onderlaag met een kegelvormige kap. Silo's en tanks die door middel van een
stellage vrij van het maaiveld staan, hebben een diameter tot circa 4 meter en
kunnen een hoogte hebben tot 15 meter.
De kleuren van deze gebouwen zijn gedekt. De op stellages geplaatste tanks
hebben lichtblauwe tot lichtgrijze tinten. De beplating van grondgebonden silo's is
donkergroen of donkerbruin. De daken zijn lichtgrijs. Op deze manier vallen de
gebouwen niet op in het landschap en trekken ze minder aandacht dan de
woonbebouwing grenzend aan de weg. De detaillering van de bouwwerken is direct
en weinig nadrukkelijk, wat geheel in lijn is met de wens de gebouwen op een
terughoudende manier te plaatsen in hun omgeving.
Waardebepaling en beleid
De waarde van de silo's en tanks is vooral gelegen in hun functioneren. Ze
vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden, maar vervullen een rol in de
uitoefening van het agrarisch bedrijf en daarbij horende functies.
Gezien de steeds verder voortschrijdende schaalvergroting van het agrarisch bedrijf
zullen er aanvragen komen voor de plaatsing van nieuwe silo's en tanks.
Regulier welstandsniveau
Silo's en warmteopslagtanks zijn regulier welstandsgevoelig. Het beleid voor deze
objecten is gericht op het beheer van het landschap, waarin de agrarische bedrijven
een grote rol vervullen. De gemeente richt zich op het inpassen van deze objecten
in het landschap. Terughoudende vormgeving en kleurstelling zijn gewenst gezien
de openheid van het landschap en de daaruit volgende goede zichtbaarheid van de
gebouwen vanaf de linten en wegen.
                                                             Welstand Medemblik pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                        Silo's en opslagtanks                                 Object 4
   Welstandscriteria
   Ligging
• de silo's en tanks zijn vrijstaand
• ze zijn zoveel mogelijk verzonken of anders door aanaarding minder nadrukkelijk
  zichtbaar
• ze staan niet op de voorgrond en bij voorkeur achter de hoofdmassa
    Bouwmassa
• silo's en tanks hebben een cilindrische vorm
• grondgebonden silo's bestaan uit een onderbouw met kegelvormige kap                         Gedekte tinten en een eenvoudige
                                                                                              hoofdvorm
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn eenvoudig en terughoudend
   Materiaal en kleur
• grote vlakken uitvoeren in één materiaal
• grondgebonden silo's: onderlaag in donkergroen of donkerbruin, kap in lichtgrijs
• silo's op poten in lichtgrijs/lichtblauw tinten
    Overig
• geen reclame
                                                                                              Clusteren had tot een beter resultaat geleid
                                                                                             Aandacht voor landschappelijke inpassing
                                                                                             De silo verscholen achter beplanting
                                                                Welstand Medemblik pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                    Bruggen            Object 5
Objectbeschrijving
Langs de linten en in het buitengebied is een veelheid aan bruggen te vinden, die
de particuliere kavels en soms ook een woonwijk ontsluiten. Het zijn objecten, die in
de sfeer van het landelijke gebied passen. Het zijn in de regel vrij ranke
constructies met stalen liggers voorzien van een houten dek of uit een dunne plaat
met daarlangs een houten of ijzeren reling. Deze constructies zijn op het oog
relatief licht uitgevoerd met open hekwerken, waardoor ze zelfs als ze dicht op
elkaar zijn geplaatst het zicht op het water en de slootkanten grotendeels vrij laten.
De vrij hoge slootkanten en de slanke constructie vormen een goede combinatie.
Samen met de vaak gedetailleerde uitvoering verdienen ze daardoor de voorkeur
boven een dam, die vrijwel zonder uitzondering een obstakel vormt. Wat betreft de
materialen zetten staal en hout de toon. In de kleurstelling zijn zilvergrijs en
groentinten het meest aanwezig.
Waardebepaling en ontwikkeling
De waarde van de vele ontsluitingsbruggen is vooral gelegen in een relatief slanke
en gedetailleerde constructie, die in combinatie met terughoudende kleuren en een
hoge doorvaart zicht op het water mogelijk maken. Ze vertegenwoordigen zeker bij
de stolpen een belangrijke cultuurhistorische waarde.
Bijzonder en regulier welstandsniveau
Bruggen zijn bijzonder welstandsgevoelig met uitzondering van regulier
welstandsgevoelige bruggen in woonwijken. Het beleid voor deze objecten is
gericht op het beheer van het water en de slootkanten als dragers van het
cultuurlandschap. De gemeente richt zich op het inpassen van deze objecten als
kleinschalige elementen in het landschap. Subtiele vormgeving en passende
kleurstelling zijn gewenst. Het is ook de wens nieuwe bruggen in bijvoorbeeld
woonwijken op een dergelijke subtiele manier in te passen.
                                                          Welstand Medemblik pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                      Bruggen              Object 5
   Welstandscriteria
   Ligging
• de bruggen liggen recht over het water op het niveau van het maaiveld
• de aanlandingen zijn zo beperkt mogelijk in maat en vormen in beginsel geen
  onderbreking van de waterkant
   Bouwmassa
• het brugdek is op het oog dun en niet breder dan nodig voor de verkeersfunctie
• de relingen en hekwerken zijn transparant                                                Smalle voetbrug met houten relingen en
                                                                                           stalen liggers
    Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en benadrukken de
  slanke hoofdvorm
• bruggen in woonwijken of andere stedenbouwkundige eenheden in stijl en
  afwerking op elkaar afstemmen
   Materiaal en kleur
• bruggen uitvoeren in staal en hout (eventueel met een slank betonnen dek)
• bruggen uitvoeren in zilvergrijs, groentinten en anders in terughoudende kleuren
                                                                                           Een dun dek met rijk versierde ijzeren
                                                                                           leuningen en toegangshek
                                                                                           Traditionele uitvoering van een berijdbare
                                                                                           brug
                                                                                           Historische bruggen met wit hekwerk in het
                                                                                           beschermd stadsgezicht
                                                              Welstand Medemblik pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                       Kunstwerken N23                               Object 6
Algemeen
De N23 wordt ontwikkeld als snelle verbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De
ontwikkeling van de weg draagt bij aan het oplossen van de verkeersproblemen en
ondersteunt de economische groei in de gehele regio.
De N23 Westfrisiaweg is het Noord-Hollandse deel van deze weg en heeft grote
betekenis voor de regio West-Friesland. Een verbetering van de infrastructuur
tussen de verschillende woonkernen in de regio is een oplossing voor het
dichtslibbende wegennet van de snelgroeiende gemeenten. Uitgangspunt voor de
ontwikkeling van de N23 Westfrisiaweg is om zoveel mogelijk gebruik te maken
van de bestaande wegenstructuur, zodat natuur, landschap, archeologie en milieu
zo min mogelijk worden belast.
Er wordt tijdens de planvorming gekeken naar de gevolgen voor landschap,
ecologie, recreatie, archeologie en water en de gevolgen voor lucht en geluid ten
opzichte van de woningen. Dit komt voort uit wettelijke verplichtingen en vanuit de
regionale ambitie om een duurzame weg te ontwikkelen met respect voor natuur
en milieu.
Het proces van de landschappelijke inpassing, dat bedoeld is om de kwaliteit
van het landschap te waarborgen, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het
beeldkwaliteitsplan, waarin de kaders worden aangegeven voor de inrichting en
vormgeving van de weg en het tweede deel: het landschapsplan. Dit is een
gedetailleerd ontwerp van de inrichting van de weg en de aangrenzende ruimten,
zoals de bermen, de knooppunten, de restruimten en de sloten. Alle bruggen,
viaducten, onderdoorgangen en geluidschermen worden in één herkenbare
huisstijl vormgegeven. Consequent wordt een eenvoudige hoofdvorm
gecombineerd met een zorgvuldige detaillering. Materiaaltoepassing,
detailleringsprincipes en kleurgebruik zijn langs het hele tracé gelijk. Variatie
ontstaat door de afwisseling in type kunstwerken, inpassing in de
stedenbouwkundige of landschappelijke structuur.
Ontwerpopgaven voor de beeldkwaliteit
Er zijn voor de N23 Westfrisiaweg twee grote ontwerpopgaven te onderscheiden.
1. De wegelementen. Deze ontwerpopgave heeft betrekking op alles wat tussen de
twee bermsloten van de weg ligt. Alle onderdelen van de weg als bebording,
lichtmasten, kunstwerken en rotondes vallen hieronder, alles dat binnen het directe
plangebied van de N23 Westfrisiaweg valt.
2. De landschappelijke inpassing. Deze ontwerpopgave heeft betrekking op de
relatie tussen de N23 Westfrisiaweg en zijn omgeving, het studiegebied. Per
deelgebied wordt vanuit de lokale situatie de gewenste beeldkwaliteit beschreven.
Voor beide ontwerpopgaven wordt in in het beeldkwaliteitplan aan de hand van
ontwerpprincipes de oplossingsrichting beschreven. Een ontwerpprincipe beschrijft
een maatregel voor de inrichting of vormgeving waardoor de gewenste
beeldkwaliteit wordt bereikt. Deze principes vragen om een consequente
toepassing bij de realisatie.
Waardebepaling en ontwikkeling
Voor de situering en inpassing in de ruimtelijke context is het Landschapsplan
N23 Westfrisiaweg (vastgesteld 30 mei 2012) leidend. Hierin zijn nauwkeurig de
aspecten voor de landschappelijke inpassing benoemd en gevisualiseerd. In
name Hoofdstuk 3 (Uitwerkingen) van het Landschapsplan zijn de uitgangspunten
en inpassingsmaatregelen per wegvak aangegeven. Het welstandsniveau is
regulier
                                                        Welstand Medemblik pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                           Kunstwerken N23                                     Object 6
Welstandscriteria
Massa en vorm
• De typologie van de kunstwerken is bepaald in het Beeldkwaliteitsplan N23
    Westfrisiaweg (vastgesteld 19 maart 2009) leidend. De hoofdvorm van een
    kunstwerk volgt de functie ervan en heeft altijd een horizontale belijning en
    orthogonale opzet.
• Hoogteverschillen worden zoveel mogelijk met orthogonale verspringingen
    opgelost. De verspringing bedraagt per keer 50 cm. Een hoogteverschil van 100
    cm wordt dus opgelost in twee stappen van 50 cm.
• Wanden langs fietspaden worden altijd schuin uitgevoerd, onder een hoek van 33
    graden achteroverhellend.
• Transparante geluidschermen worden schuin uitgevoerd, onder een hoek van 10           De welstandscriteria zijn in het
    graden achteroverhellend ten opzichte van de weg. Hoogteverschillen in              beeldkwaliteitplan nader uitgewerkt
    geluidwerende voorzieningen worden met orthogonale verspringingen opgelost.
    De verspringing bedraagt 50 cm. Een hoogteverschil van 100 cm wordt dus
    opgelost in twee stappen van 50 cm. Begroeide schermen worden eveneens
    schuin uitgevoerd, aan beide zijden onder een hoek van 10 graden
    achteroverhellend.
Detaillering
• De bovenste 50 cm van een keerwand bestaat altijd uit zichtbeton.
•   Keerwanden van fietsonderdoorgangen en hun toeritten voorzien van tegels.           De N23 in de gemeente Medemblik
    De bovenste rij bestaat uit tegels van 60 cm breed en 30 cm hoog. De overige
    rijen bestaan uit tegels van 30 cm breed en afwisselend 15 of 30 cm hoog.
•   Keerwanden van wegonderdoorgangen en hun toeritten voorzien van tegels.
    De bovenste rij bestaat uit tegels van 120 cm breed en 60 cm hoog. De
    overige rijen bestaan uit tegels van 60 cm breed en afwisselend 15 of 30 cm
    hoog.
•   De randen van overspanningen (bruggen of viaducten) worden in
    dwarsdoorsnede orthogonaal geprofileerd. Vanaf de bovenrand ligt het dek in
    dwarsdoorsnede altijd na 50 cm minimaal 20 cm terug. De bovenste rand van
    50 cm is een vaste maat bij alle dekken van kunstwerken.
•   Leuningen bestaan uit stalen kokerprofielen met een diameter van 80 x 100
    mm. Ze bestaan uit modulaire elementen van 2,4 m lang en 1 m of 50 cm
    hoog, al naar gelang de situatie. Begin- en einddelen van leuningwerken
    worden over een lengte van 1 tot 4 velden, al naar gelang de situatie, voorzien
    van een houten bovenregen met een diameter van 100 x 250 mm.
•   Langs voet- of fietspaden worden de leuningen onzichtbaar gemonteerd op de
    betonnen randen van dekken of keerwanden. Langs autowegen worden
    dezelfde leuningen met voetplaatbevestiging toegepast.                              Robuuste duurzame vormgeving
                                                                                        geleidehekken
•   Bij fietsonderdoorgangen inbouwarmaturen toepassen.
•   Zichtbeton wordt bekist in een stramienmaat van 2,4 m lang en 1 m hoog (bij
    randelementen 50 cm hoog). Eventuele centerpennen worden onderling
    uitgelijnd op 25 cm uit de rand van de stramienmaat van 2,4 x 1 meter.
Materiaal en kleur
• Zichtbeton wordt bekist in een stramienmaat van 2,4 m lang en 1 m hoog (bij
    randelementen 50 cm hoog). Eventuele centerpennen worden onderling                  Het principebeeld bij ongelijkvloerse
    uitgelijnd op 25 cm uit de rand van de stramienmaat van 2,4 x 1 meter.              kruisingen: locale weg op maaiveld
• Het constructief casco van de kunstwerken is beton;                                   niveau
• Zichtbeton (exclusief prefab-liggers) voorzien van lichte kleurtoevoeging
    (titaandioxide);
• Leuningen overwegend van staal;
• Rustig kleurenspectrum, met grijs-witte tinten als basis;
• Staalwerk uitgevoerd in RAL 7047 (Telegrau);
• Tegelwerk wanden uitgevoerd in keramische, vorstbestendige tegels in
    lichtgrijs ’gewolkte’ kleurstelling;
• Duurzame uitstraling door toepassing van hout in de leuningwerken;
• Taludbeschermingen, verharde (midden)bermen onder kunstwerken en
    rammelstroken op rotondes uitvoeren in basalton (grijs);
• Alle materialen te bemonsteren
                                                           Welstand Medemblik pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                              Standplaatsen beleid                                 Object 7
Algemeen
De gemeente Medemblik heeft een standplaatsenbeleid opgesteld. Kramen en
andere mobiele verkoopruimten kunnen van grote invloed zijn op de ruimtelijke
kwaliteit in de omgeving. Soms kunnen deze het beeld verlevendigen, maar in
andere gevallen wordt de omgeving daarvan negatief beïnvloed.
Standplaatsen kunnen door de gemeente op openbaar bestemde ruimte worden
uitgegeven, tenzij het bestemmingsplan zich daartegen uitdrukkelijk verzet.
Standplaatsen zijn voor een vastgestelde periode, periodiek, tijdelijk of
seizoensgebonden.
Er is voor het plaatsen van kramen en andere mobiele verkoopruimten geen
omgevingsvergunning voor bouwen nodig, maar wel een vergunning op grond van
een APK. De gemeente kan bij haar vergunning verlening voor standplaatsen
advies vragen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik. Het gaat
dan niet om welstandsoordeel over een kraam of mobiele unit, maar alleen over de
standplaats en het ruimtelijke effect op de omgeving. De commissie kan adviseren
over welke plaats het minste schade voor de omgeving zou opleveren.
Welstandscriteria voor standplaatsen
    op één locatie zijn voor de kern Wognum maximaal vier vergunningen
     tegelijkertijd mogelijk;
    op één locatie zijn voor de overige kernen maximaal twee vergunningen
     tegelijkertijd mogelijk;
    op een locatie voor een seizoensgebonden standplaats kunnen de hiervoor
     genoemde maxima met 50 % worden overschreden
    het aanzien van monumentale gebouwen of beeldbepalende
     stedenbouwkundige ensembles mag niet worden aangetast;
    aan het uitzicht op monumenten en kunstobjecten mag geen afbreuk worden
     gedaan.
    In beschermde stads- en dorpsgezichten moeten de waardevolle zichtlijnen
     vrij blijven.
    de aangevraagde standplaats zich bevindt op of bij de gemeente in beheer
     zijnde gazons of groenstroken;
    het open karakter van pleinen moet behouden blijven.
                                                      Welstand Medemblik pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                               Zonneweides                       Object 8
Algemeen
Zonnepanelen worden ook wel in grote hoeveelheden op het maaiveld
geplaatst in de vorm van een zogeheten zonneweide, bijvoorbeeld op of rond
bedrijventerreinen danwel bij een parkeerterrein (niet in particuliere tuinen).
Hierbij is met name de landschappelijke inpassing van belang.
Welstandscriteria voor zonneweides
• inpassen in de omgeving en daarbij landschappelijke contrasten
  voorkomen
• voorzien van inheemse randbeplanting zoals beukenhagen en ligusters om
  het zicht vanaf de openbare weg zo veel mogelijk te beperken
• panelen plaatsen in regelmatige patronen
• bijbehorende voorzieningen zijn beperkt van afmeting, vormen één geheel,
  hebben een bescheiden architectuur en zijn uitgevoerd in gedekte kleuren
                                                    Welstand Medemblik pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 6
Welstandscriteria voor de kleine bouwwerken
Toelichting
De gemeente streeft ernaar veel voorkomende kleine plannen snel te beoordelen
om zo de burger tegemoet te komen. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige en
meetbare criteria, die de planindiener vooraf maximale duidelijkheid geven. Deze
criteria zijn opgesteld voor de volgende kleine bouwwerken:
• aanbouwen
• bijgebouwen
• overkappingen
• dakkapellen
• dakramen
• zonnepanelen en -collectoren
• gevelwijzigingen
• rolhekken, luiken, rolluiken
• erfafscheidingen
• installaties
• antennes en windturbines
• reclames
• beschoeiingen en grondkeringen
Vergunningen
De bovengenoemde bouwwerken zijn deels vergunningvrij binnen bepaalde
randvoorwaarden. Dat betekent dat een deel van deze plannen niet vooraf wordt
getoetst aan redelijke eisen van welstand. Indien een bouwwerk niet
vergunningvrij is, moet een vergunning worden aangevraagd en wordt het
bouwplan ambtelijk getoetst aan de criteria voor kleine plannen. Voldoet het plan
aan deze criteria dan kan een positief ambtelijk welstandsadvies volgen. Het
bouwplan wordt beoordeeld door de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit (de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik) als:
    het bouwplan niet aan deze criteria voor kleine plannen voldoet
    sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de
     toepasbaarheid van de criteria het plan ook beoordeeld moet worden aan de
     hand van gebiedsgerichte criteria of objectgerichte criteria (bijvoorbeeld bij
     beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en karakteristieke
     panden).
Voor- en achterkant
Bij de criteria is er onderscheid in de voor- en de achterkant van bouwwerken.
Voorkant
Onder voorkant wordt ten eerste verstaan het voorerf, de voorgevel en het dakvlak
aan de voorzijde van een gebouw en ten tweede het zijerf, de zijgevel en het
dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is
naar openbaar toegankelijk gebied.
Achterkant
Onder achterkant wordt ten eerste verstaan het achtererf, de achtergevel en het
dakvlak aan de achterzijde van een gebouw en ten tweede het zijerf, de zijgevel en
het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet
gekeerd is naar openbaar toegankelijk gebied.
Opbouw van de teksten
Per type bouwwerk staat op de linkerpagina een beschrijving van het bouwwerk en
waar de gemeente vanuit welstandsoogpunt naar streeft en op de rechterpagina de
bijbehorende criteria.
                                                            Welstand Medemblik pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                          Aanbouwen                    Klein plan 1
Beschrijving en uitgangspunten
Een aanbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan één of
meer gevels van een gebouw. Het bestemmingsplan treedt bij de
vergunningplichtige aanbouwen in eerste instantie regelend op voor wat betreft de
rooilijnen en maximale afmetingen.
Aanbouwen worden in grote getale gerealiseerd. Als ze zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat
daarom uit naar een aanbouw aan de achterkant (achtererf of zijerf als dit niet
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). Om het straatbeeld te respecteren
en intact te houden dient er bij de mogelijke toepassing van aan- en uitbouwen aan
de voorkant een bufferzone aanwezig te zijn tussen gevel en straat.
De gemeente streeft in samenhangende gebieden naar een herhaling van
gelijkvormige exemplaren, die passen bij het karakter van de straat en de
gebouwen. Belangrijk is, dat de contour en het silhouet van het oorspronkelijke
gebouw of bouwblok zichtbaar blijven en dat de aanbouw qua uitstraling en volume
ondergeschikt is aan het oorspronkelijke gebouw.
Ten behoeve van de aanbouw dient de overgang naar/scheiding tussen de
naastliggende hoofdbebouwing met aanbouw gelijkvormig en duidelijk aangegeven
te worden (bijvoorbeeld door een gemetselde muurdam). Bij een hoekaanbouw
dienen de gevels van de achter- en zijaanbouw gelijk te lopen, waardoor een
aaneensluitende hoekoplossing ontstaat.
Standaardplan of trendsetter
Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als
deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat
eerder als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
positief beoordeeld standaardplan of trendsetter. Informatie over de
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een aanbouw is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan de
criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen denkbaar
zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet aan of is er
twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook gebruik
gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie zal in
ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij monumenten en
karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                          Welstand Medemblik pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                             Aanbouwen                      Klein plan 1
    Criteria
    Als er geen standaardplan is, voldoet een aan- of uitbouw in ieder geval aan
    redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    maat en plaats
• bebouwd oppervlak hoogstens 50% van het erf met een maximum van 60 m2
• hoogte goot tot de eerste bouwlaag met een maximum van 3,25 meter gemeten
   vanaf aansluitend terreinen
• diepte haaks op de gevel:
 - aan de voorgevel hoogstens dan 1,50 meter
 - achter de voorgevel hoogstens 4,50 meter
• breedte langs de gevel:
 - hoogstens dan 2/3 deel van de oorspronkelijke voorgevel
 - achter de voorgevel niet breder dan de oorspronkelijke gevel
• plaatsing voor de voorgevellijn of minstens 1,00 m achter de voorgevellijn
    vorm
• rechthoekig, bij een erker eventueel met afgeschuinde hoeken
• plat afdekken of:
 - aan de voorgevel met een dakhelling van hoogstens 30 graden
 - achter de voorgevel met een dakhelling gelijk aan het hoofdgebouw
• gevelgeleding afstemmen op de gevelgeleding van het hoofdgebouw
• plat dak met maximaal 0,10 meter overstek of een hellend dak met niet meer dan
   0,25 meter overstek
• doorgetrokken dakvlakken vanaf de kap van het hoofdgebouw zijn alleen aan de
   achterzijde mogelijk
• geen secundaire aan- en/of uitbouw (bijv. uitbouw aan uitbouw of bijgebouw)
    materiaal en kleur
• materiaal- en kleurgebruik van de zichtbare delen overeenkomstig het
   hoofdgebouw (kunststof voor kozijnen en boeidelen (trespa) niet gebruiken in de
   beschermde gebiedenen niet bij monumenten en karakteristieke panden)
• bij platte daken zijn boeiboorden van maximaal 25 cm hoog mogelijk of muren
   opgemetseld tot een daktrim
    overige
• de aan- of uitbouw voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor aan- en
   uitbouwen in het gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                               Welstand Medemblik pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                        Bijgebouwen                       Klein plan 2
Beschrijving en uitgangspunten
Een bijgebouw is een grondgebonden gebouw van één bouwlaag. Een bijgebouw
staat los op het erf van het hoofdgebouw en is meestal bedoeld als schuur, tuinhuis
of garage. Het bestemmingsplan treedt in eerste instantie regelend op voor wat
betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare
ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend.
Bijgebouwen moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het
oorspronkelijke hoofdgebouw en afgestemd worden op het karakter van het
hoofdgebouw of de erfinrichting.
Een klein bijgebouw op het achtererf of zijerf is binnen bepaalde randvoorwaarden
vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n bijgebouw niet preventief,
dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan de
gemeente bij een vergunningvrij bijgebouw achteraf ingrijpen als het in ernstige
mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de
excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdeling
KCC Ruimte aanbevolen. Bij een vergunningplichtig bijgebouw treedt het
bestemmingsplan in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en
maximale afmetingen.
Standaardplan
Een bijgebouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als dit
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder
als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief
geadviseerd standaardplan of trendsetter. Informatie over de standaardplannen is
verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een bijgebouw is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan
de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen
denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet
aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook
gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie
zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij monumenten en
karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                             Welstand Medemblik pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                          Bijgebouwen                        Klein plan 2
     Criteria
     Bijgebouwen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevellijn stuiten vaak op
     planologische en ruimtelijke bezwaren, omdat het straatbeeld ernstig kan worden
     verstoord door voor het hoofdgebouw geplaatste bouwwerken. Dergelijke
     bijgebouwen worden altijd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
     voorgelegd, die bij de beoordeling onderstaande criteria gebruikt in combinatie met
     de gebiedsgerichte en algemene welstandscriteria.
     Als er geen standaardplan is, voldoet een bijgebouw in ieder geval aan redelijke
     eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
     maat en plaats
• bebouwd oppervlak wordt bepaald door het bestemmingsplan
• hoogte goot gemeten vanaf aansluitend terrein:
 - op minder dan 1,00 m van de voorgevellijn maximaal 2,50 meter
 - op het overige erf maximaal 3,00 meter
• plaats
 - minstens 1,00 meter achter de voorgevellijn
 - Bijgebouwen voor deze grens worden beoordeeld op basis van de gebiedsgerichte- of
   objectgerichte criteria
     vorm
• duidelijk rechthoekig, zonder opvallende details
• plat afdekken of uitvoeren met een dakhelling gelijk aan het hoofdgebouw.
• overstek bij een plat dak hoogstens 0,10 meter en
   bij een hellend dak hoogstens 0,25 meter
• hoogte boeiboord maximaal 0,25 meter
     materiaal en kleur
• materiaal voor buitenwanden of muren: overeenkomstig het hoofdgebouw of
   uitvoeren in metselwerk, donker geschilderd hout of volkern kunststof - geen
   toepassing van staal (damwandprofiel), geen beton, rietmatten of vlechtschermen
• dakbedekking bij hellende daken: in de bijzondere gebieden en direct grenzend aan
   de openbare ruimte bij voorkeur dakpannen of riet - in de overige gevallen is golfplaat
   mogelijk en dakpanplaten bij bijgebouwen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare
   ruimte
• schuine daken worden afgewerkt met kantpannen dan wel met windveren en een
   traditionele goot
• kleur overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in donkere kleurtinten (geen
   opvallende kleuren)
     overige
• het bijgebouw voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor bijgebouwen in het
   gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                                Welstand Medemblik pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                     Overkappingen                         Klein plan 3
Beschrijving en uitgangspunten
Een overkapping is een grondgebonden overkapping van één bouwlaag. De
overkapping staat los op het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is meestal
bedoeld als carport. De gemeente streeft naar een bescheiden uiterlijk van de
overkappingen: dakvlakken in donkere gedekte kleuren, eenvoudige kapvorm en
geen onnodig grote dakoverstekken of versieringen. Een belangrijk kenmerk is de
transparantie, overkappingen mogen niet worden dichtgezet.
Een kleine overkapping op het achtererf of zijerf is binnen bepaalde
randvoorwaarden vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de
overkapping niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van
welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningvrij bijgebouw achteraf ingrijpen
als het in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op
grond van de excessenregeling, zie hoofdstuk 8).Bij twijfel wordt vooroverleg met
de afdeling KCC Ruimte aanbevolen. Bij een vergunningplichtig bijgebouw treedt
het bestemmingsplan in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en
maximale afmetingen.
Standaardplan
Een overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder
als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief
beoordeeld standaardplan of trendsetter. Informatie over standaardplannen is
verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een overkapping is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan
de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen
denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet
aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook
gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie
zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij monumenten en
karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                              Welstand Medemblik pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                     Overkappingen                          Klein plan 3
     Criteria
     Overkappingen op minder dan 2,00 meter achter de voorgevellijn stuiten vaak op
     planologische en ruimtelijke bezwaren, omdat het straatbeeld ernstig wordt verstoord
     door voor het hoofdgebouw geplaatste bouwwerken. Dergelijke overkappingen worden
     altijd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik voorgelegd, die bij de
     beoordeling onderstaande criteria gebruikt in combinatie met de gebiedsgerichte en
     algemene welstandscriteria.
     Als er geen standaardplan is, voldoet een overkapping in ieder geval aan redelijke
     eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
     maat en plaats
• bebouwd oppervlak hoogstens 50% van het oorspronkelijke erf en:
 - op minder dan 1,00 m van de voorgevellijn hoogstens 4,00 m2
 - op het overige erf hoogstens 60 m2
• hoogte goot gemeten vanaf aansluitend terrein:
 - op minder dan 1,00 m van de voorgevellijn maximaal 2,50 meter
 - op het overige erf maximaal 3,00 meter
• plaats
 - minstens 1,00 meter achter de voorgevellijn
 - overkappingen voor de voorgevellijn worden beoordeeld op basis van de
   gebiedsgerichte criteria door de commissie.
     vorm
• duidelijk rechthoekig, zonder opvallende details
• plat dak met hoogstens 0,10 overstek of aan de achterkant een hellend dak met
   hoogstens 0,25 meter overstek
• overstek plat dak hoogstens 0,10 meter en hellend dak hoogstens 0,25 meter
• vorm en richting van licht hellend dak afstemmen op hoofdgebouw
• hoogte boeiboord maximaal 0,25 meter
• hoogstens twee zijden tegen bestaande gevels
• minstens aan twee zijden open
• .carports zijn mogelijk indien slank gedetailleerd .
     materiaal en kleur
• materiaal overeenkomstig het hoofdgebouw of uitvoeren in metselwerk of hout (geen
   toepassing van beton, staal, rietmatten of vlechtschermen)
• kleur overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in donkere kleurtinten (geen
   opvallende kleuren)
• carports zijn donker dekkend geschilderd
     overige
• de overkapping voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor overkappingen in het
   gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                               Welstand Medemblik pagina 90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                         Dakkapellen                      Klein plan 4
Beschrijving en uitgangspunten
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoevoer te
verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Voor dakkapellen worden
zeer veel aanvragen ingediend. Tegelijkertijd zijn dakkapellen als ze zichtbaar zijn
vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. Het plaatsen van
een dakkapel mag nooit ten koste gaan van de karakteristiek van het schuine dak.
Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en moet de
noklijn van het dak vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte
tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bijna altijd heeft een plat afgedekte
dakkapel de voorkeur boven een schuin aangekapte dakkapel. Bij meerdere
dakkapellen op één doorgaand dak streeft de gemeente naar een herhaling van
uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.
Een dakkapel op het achterdakvlak of het zijdakvlak is binnen bepaalde
randvoorwaarden vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de dakkapel
niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel
kan de gemeente bij een vergunningvrije dakkapel achteraf ingrijpen als deze in
ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van
de excessenregeling, zie hoofdstuk 8).Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdeling
KCC Ruimte aanbevolen.
Standaardplan
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder
als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief
beoordeeld standaardplan of trendsetter. Informatie over standaardplannen is
verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een dakkapel is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan de
criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen denkbaar
zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet aan of is
er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook gebruik
gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie zal in
ieder geval worden gevraagd om advies voor dakkapellen op monumenten en
karakteristieke panden of op panden in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                             Welstand Medemblik pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                              Dakkapellen                      Klein plan 4
    Criteria
    Als er geen standaardplan is, voldoet een dakkapel in ieder geval aan redelijke
    eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    maat en plaats
• hoogte op een voordakvlak verticaal gemeten tot 1,50 meter vanaf de voet van de
   dakkapel en 1,75 meter bij een dakkapel op het achterdakvlak.
• hoogstens de helft van het betreffende dakvlak invullen met dakkapellen, dakramen
   of zonnepanelen (tenzij het blijft binnen de criteria voor vergunningvrij bouwen)
• breedte aan de voorkant hoogstens 50% van de dakvlakbreedte tot een maximum
   van 3 meter( bij een lange langskap zijn op grond van de gebiedsgerichte criteria
   soms meer dakkapellen tot een grotere breedte mogelijk)
• afstand tot voorgevellijn (op het zijdakvlak) minstens 1,00 meter
• afstand van dakkapel tot noklijn minstens 0,50 meter
• afstand vanaf goot minstens 0,50 meter en hoogstens 1,00 meter
• afstand van dakkapel tot overige zijkanten van het dakvlak of hart bouwmuur
 - aan de voorkant minstens 0,50 meter, maar plaatsing bij voorkeur in het midden van
   het dakvlak of in lijn met vensters op de verdieping eronder.
 - aan de achterkant minstens 0,50 meter
• afstand tot eventuele hoekkepers en kilkepers minstens 1,00 meter
• meerdere dakkapellen op een doorgaand dakvlak regelmatig rangschikken op een
   horizontale lijn (niet boven elkaar) met een minimale tussenruimte van 1,00 meter
    vorm
• plat dak of indien gewenst aangekapt bij een dakhelling groter dan 45 graden
• bij een dakkapel met plat dak: hoogstens 0,10 meter overstek en boeiboord tot
   maximaal 0,25 meter hoog
• bij een aangekapte dakkapel: de goot ondergeschikt houden en afstemmen op het
   hoofdvolume
• uitvoering afstemmen op het hoofdgebouw
    materiaal en kleur
• materiaal en kleur afstemmen op het hoofdgebouw
• zijwangen dakkapel ondoorzichtig in donkere kleur of in de kleur van het dakvlak
   danwel in zink
    overige
• de dakkapel voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor dakkapellen in het
   gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                                  Welstand Medemblik pagina 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                              Dakramen                   Klein plan 5
Beschrijving en uitgangspunten
Een dakraam, wordt aangebracht in het dakvlak en is niet dominant in het
straatbeeld. Ook voor dakramen geldt het streven naar herhaling van uniforme
exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Daarbij moet
de ruimte ten opzichte van de goot of nok voldoende zijn. Ook de onderlinge
afstand moet voldoende zijn om het dakvlak als eenheid te respecteren.
Dakramen moeten geplaatst worden in samenhang met andere elementen op het
dak als dakkapellen, zonnecollectoren en zonnepanelen en schoorstenen.
Het aanbrengen van dakramen op alle dakvlakken is binnen bepaalde
randvoorwaarden vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het
aanbrengen van dergelijke dakramen niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld
op redelijke eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningvrije
dakramen achteraf ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd zijn met redelijk eisen
van welstand (dit gebeurt op grond van de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Bij
twijfel wordt vooroverleg met de afdeling KCC Ruimte aanbevolen.
De welstandscriteria voor dakramen gelden met name in de beschermde
gezichten en bij het aanbrengen van dakramen op aangewezen monumenten. In
de overige gebieden zijn de welstandscriteria voor dakramen vooral
richtinggevend.
Standaardplan
Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als dit
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat
eerder als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
positief geadviseerd standaardplan of trendsetter. Informatie over
standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Het plaatsen van dakramen is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van
welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine
afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het
plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de
advisering ook gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria.
De commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij
monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of
stadsgezicht.
                                                            Welstand Medemblik pagina 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                Dakramen                    Klein plan 5
    Criteria
    Als er geen standaardplan is, voldoet een dakraam of zonnepaneel in ieder geval
    aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    maat en plaats
• hoogte verticaal gemeten maximaal de lengte van het dakvlak, met in achtneming van
  de minimale afstand tot nok en goot
• breedte in achter- of zijdakvlak hoogstens 3,00 meter
• breedte in voordakvlak hoogstens 2,00 meter
• afstand tot goot en noklijn minstens 0,50 meter
• afstand tot zijkanten dak, hoekkepers, kilkepers of hart bouwmuur aan achterzijde
  minstens 0,50 meter en aan voorzijde minstens 0,90 meter
• hoogstens de helft van het betreffende dakvlak invullen met dakkapellen,
  dakramen of zonnepanelen
• meerdere dakramen op een doorgaand dakvlak regelmatig rangschikken op
  horizontale lijn met een minimale tussenruimte van 1,00 meter
    vorm
• rechthoekig
• verzonken in het dakvlak
• hellingshoek gelijk aan het dakvlak
    materiaal en kleur
• materiaal en kleur afstemmen op hoofdgebouw
• Ingetogen kleurstelling passend bij de dakbedekking
• Per dakvlak uniformiteit in kleur en materiaalgebruik
    overige
• het dakraam voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor dakramen en n het
  gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                               Welstand Medemblik pagina 94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>             Zonnepanelen en -collectoren                                                 Klein plan 6
Beschrijving en uitgangspunten
Een zonnepaneel is een element voor de opwekking van elektriciteit uit daglicht.
Een zonnecollector is een element voor warmteopwekking.
Zonnepanelen en zonnecollectoren zijn vaak toevoegingen op een dakvlak, die
de vorm van het dak meestal niet aantasten maar wel van invloed zijn op de
uitstaling van het dakvlak. De panelen en collectoren kunnen met gemak zo
worden aangebracht, dat de bij een gebouw hoofdvorm van het dakvlak
behouden blijft en dakbedekking rondom aanwezig is. Het plaatsen ervan mag
niet ten koste gaan van de eenheid van het dakvlak. Bij meerdere dakramen,
zonnepanelen of zonnecollectoren op één doorgaand dakvlak streeft de
gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn. Daarbij moet de ruimte ten opzichte van de
goot of nok voldoende zijn. Een geheel dak bedekken met zonnepanelen behoort
ook tot de mogelijkheden. Zonnecollectoren en zonnepanelen worden bij voorkeur
op niet zichtbare plaatsen geïnstalleerd.
De criteria voor zonnepanelen en zonnecollectoren aan gebouwen gelden met
name in beschermde gezichten. In de overige gevallen zijn de criteria vooral
richtinggevend, omdat in andere gebieden de mogelijkheden om deze elementen
vergunningvrij aan te brengen zeer ruim zijn. In beschermde gezichten is het
uitgangspunt, dat de panelen of zonnecollectoren zo opgesteld of geïnstalleerd
worden dat deze zo min mogelijk zichtbaar zijn vanuit openbaar gebied.
Bij monumentale panden gelegen in een beschermd gezicht weegt de
zichtbaarheid van de panden vanuit de openbare ruimte en de inpassing ervan
aan de architectuur van het pand zwaarder dan de optimale plaatsing van de
panelen/collectoren.
Als alternatief voor het beperkt toepassen van zonnepanelen op een niet
zichtbaar dakvlak is het mogelijk zonnepanelen een integraal onderdeel te laten
uitmaken van de architectuur van het pand. Er komen steeds meer producten op
de markt voor de opvang van zonne-energie waarvan de verschijningsvorm is
aangepast aan de bestaande dakbedekking. Deze producten zijn toepasbaar mits
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief adviseert over de
gekozen oplossing. Buiten de beschermde gezichten kan het plaatsen van
zonnecollectoren en –panelen vergunningvrij zijn wanneer wordt voldaan aan de
criteria van de rijksoverheid.
Standaardplan
Zonnepanelen of zonnecollectoren voldoen in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als dit identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de
betreffende straat eerder als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Medemblik positief geadviseerd standaardplan of trendsetter. Informatie
over standaardplannen is verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren is daarnaast niet in strijd met
redelijke eisen van welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt
voldaan, waarbij kleine afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk
te maken. Voldoet het plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid
daarvan, dan wordt bij de advisering ook gebruik gemaakt van gebieds-, object-
en eventuele andere criteria. De commissie zal in ieder geval worden gevraagd
om advies voor plannen bij monumenten karakteristieke panden of in een
beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                             Welstand Medemblik pagina 95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                 Zonnepanelen en -collectoren                                                    Klein plan 6
  Criteria
  Als er geen trendsetter is, voldoen zonnepanelen en -collectoren ieder geval aan
  redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
  Op een dakvlak buiten de beschermde gezichten:
  Op een schuin dak:
• binnen het dakvlak met bij voorkeur enige ruimte tussen dakrand en panelen.
• in of direct op het dakvlak
• de hellingshoek moet gelijk zijn aan het dakvlak
• overige installaties mogen niet zichtbaar zijn
• de zonnepanelen zijn bij voorkeur niet uitgevoerd met een metaal kleurige rand               Op een voordakvlak zijn in beschermde stads
  maar met een zwarte rand                                                                     en dorpsgezichten geen zonnecollectoren en
                                                                                               zonnepanelen mogelijk
  Op een plat dakvlak:
 de afstand tot de zijkanten van het dak moet tenminste gelijk zijn aan de opstaande
  hoogte van de collector of het paneel.
 overige aan de zonnecollectoren of –panelen gerelateerde installaties plaatsen aan de
  binnenzijde van een bouwwerk of mogen niet zichtbaar zijn.
  Op overige plaatsen zoals tegen gevels:
 zijn omgevingsvergunningplichtig en in beginsel niet toegestaan tenzij niet zichtbaar vanaf
  de openbare ruimte of als onderdeel van de architectuur
  Op een dakvlak binnen beschermde gezichten:
  Op een schuin dak:
• op een voordakvlak zijn zonnecollectoren en zonnepanelen in beginsel niet wenselijk
• panelen en collectoren bij voorkeur uit het zicht plaatsen - de zichtlijn wordt bepaald door
  staande op straatniveau op ooghoogte vanaf de openbare ruimte aan de overzijde van de
  betreffende straat, of gracht
• panelen en collectoren bij voorkeur zo laag mogelijk bij de goot in het zijdakvlak of aan de
  achterzijde van het dakvlak plaatsen
• plaatsing van panelen en collectoren beoordelen in combinatie met andere op het schuine
  dak aangebrachte elementen en met de opbouw van de gevel (het karakter van het
  schuine dak moet behouden)                                                                    Zonnecollectoren of zonnepanelen bij
• de afstand tussen de panelen en de dakranden is minimaal twee pannen                          monumenten en karakteristieke panden uit
• zoveel mogelijk op het achterdakvlak of op de achterste helft van zijdakvlak aanbrengen       het zicht aanbrengen
• panelen en collectoren direct op en evenwijdig aan het dakvlak plaatsen (de hellingshoek
  is gelijk aan die van het dakvlak)
• overige installaties zijn niet zichtbaar
  Op een plat dakvlak:
• de afstand tot de zijkanten van het dak is tenminste gelijk aan de opstaande hoogte van de
  collector of het paneel.
• de panelen en collectoren orthogonaal plaatsen, evenwijdig aan de dakrand of gootlijst
• panelen/-collectoren op dakkapellen liggen altijd vlak op de dakkapel, dus niet onder een
  hellingshoek
• overige aan de panelen of collectoren gerelateerde installaties zijn onzichtvaar en bij
  voorkeur aan de binnenzijde van een bouwwerk geplaatst
  Op overige plaatsen zoals tegen gevels:
• in beginsel alleen toegestaan als deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte of
  landschap danwel wanneer deze zijn vormgegeven als onderdeel van de architectuur.
                                                                 Welstand Medemblik pagina 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                 Gevelwijzigingen                           Klein plan 7
Beschrijving en uitgangspunten
Van een gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn,
venster, raam, deur of gevelpaneel. Omdat de opbouw van de gevel een belangrijk
onderdeel is van de architectonische vormgeving van het gebouw en/of de
straatwand moeten ook de gevelwijzigingen zorgvuldig worden ontworpen. In
principe mag de samenhang en de ritmiek in straatwanden niet worden verstoord
door incidentele gevelwijzigingen.
Een gevelwijziging in de achtergevel of een zijgevel van een gebouw is binnen
bepaalde randvoorwaarden vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de
gevelwijziging niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van
welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningvrije gevelwijziging achteraf
ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit
gebeurt op grond van de excessenregeling, zie hoofdstuk 8). Bij twijfel wordt
vooroverleg met de afdeling KCC Ruimte aanbevolen.
Het veranderen van materiaalgebruik of kleurstelling wordt gezien als een
gevelwijziging. Voor het schilderen of keimen van muren grenzend aan de
openbare weg adviseert de gemeente altijd een welstandsadvies aan te vragen.
Standaardplan
Een gevelwijziging voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder
als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief
beoordeeld standaardplan. Informatie over standaardplannen is verkrijgbaar bij de
afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een gevelwijziging is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als
aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen
denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet
aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook
gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het isoleren en bekleden van een gevel ten behoeve van de
duurzaamheid. De commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor
plannen bij monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of
stadsgezicht.
                                                               Welstand Medemblik pagina 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                  Gevelwijzigingen                          Klein plan 7
    Criteria
    Als er geen standaardplan is voldoet een gevelwijziging in ieder geval aan redelijke
    eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    maatvoering
• maatvoering afstemmen op bestaande of oorspronkelijke maten en gevelgeleding
• de hoogtelijnen van kozijnen en vensteropeningen uniform handhaven
    vorm
• een gevelwijziging is in de stijl van de bestaande gevel of harmonieert met de
  oorspronkelijke gevel en is vormgegeven als zelfstandig element
• in de voorgevel samenhang en ritmiek van de straatwand behouden
• detaillering in samenhang met de oorspronkelijke gevel
    materiaal en kleur
• materiaal afstemmen op het oorspronkelijke materiaalgebruik
• terughoudend omgaan met de toepassing van kunststof (alleen met verdiept
  profiel vergelijkbaar aan traditionele hollandse houten kozijnen)
• kleur overeenkomstig het hoofdgebouw (geen opvallend kleurgebruik)
• Het schilderen van muren grenzend aan de openbare weg is in beginsel niet
  toegestaan.
• Buiten beschermde gebieden, monumenten en karakteristieke panden kan een houten
  betimmering vervangen worden door een volkern kunststof bekleding met houtstructuur
    overige
• de gevelwijziging voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor
  gevelwijzigingen in het gebiedsgerichte beoordelingskader
                                                               Welstand Medemblik pagina 98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>            Rolhekken, luikenGevelwijzigingen                   en rolluiken                        Sneltoets
                                                                                                    Klein plan 68
  Beschrijving
  Criteria             en uitgangspunten
Rolhekken,
Als er geen luiken      en rolluiken
               standaardplan           zijn voorzieningen
                                  is, voldoet                  om ruiten
                                                 een gevelwijziging      van gebouwen
                                                                      in ieder geval aan tegen
                                                                                          redelijke
eisen van
inbraak    enwelstand
              vandalisme  als te
                              aanbeschermen.
                                   onderstaande    Deze
                                                      criteria
                                                          voorzieningen
                                                               wordt voldaan.
                                                                          kunnen de omgeving
een doods aanzien geven en criminaliteit bevorderen, daarom beveelt de gemeente
maatvoering
in  de eerste plaats het toepassen van alternatieve oplossingen aan, zoals
geweldbestendig        glas of elektronische
• hoogstens één gevelelement            per gevel beveiligingssystemen.
                                                     verandert
• maatvoering
De    sneltoetscriteria
                    afstemmen
                          voor rolhekken,
                                  op bestaandeluikenmaten
                                                       en rolluiken
                                                             en gevelgeleding
                                                                    gelden met name bij
beschermde monumenten. In de overige gevallen zijn de criteria vooral
richtinggevend,
vorm                 omdat de mogelijkheden om rolhekken, luiken en rolluiken
• de gevelwijziging
vergunningvrij     aan te harmonieert
                            brengen zeer metruimde oorspronkelijke
                                                    zijn.            gevel en vormgegeven als
zelfstandig element
•Standaardplan
    samenhang en ritmiek van de straatwand behouden
• detaillering
Een              in samenhang
       rolhek, luik                 met de
                     of rolluik voldoet       oorspronkelijke
                                          in ieder               gevel
                                                    geval aan redelijke    eisen van welstand als
dit identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat
materiaal
eerder alsen    kleur door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
             zodanig
•positief
    materiaal  afstemmen       op de oorspronkelijke
           geadviseerd standaardplan.          Informatiegevel
                                                            over standaardplannen is
 • terughoudend
 verkrijgbaar        omgaan
                bij de  afdelingmet
                                  KCC de Ruimte.
                                          toepassing van kunststof (alleen met verdiept
 profiel vergelijkbaar aan traditionele hollandse houten kozijnen)
 •Beoordeling
    kleur overeenkomstig het hoofdgebouw (geen onopvallend kleurgebruik)
 Het plaatsen van een rolhek, luik of rolluik is daarnaast niet in strijd met redelijke
 overige
 eisen   van welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan,
 •waarbij
    de gevelwijziging     voldoetdenkbaar
          kleine afwijkingen       aan de eventuele       aanvullende criteria
                                              zijn om herhalingsplannen         voor te maken.
                                                                              mogelijk
    gevelwijzigingen     in het  gebiedsgerichte     beoordelingskader
  Voldoet het plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan
  wordt bij de advisering ook gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele
  andere criteria. De commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor
  plannen bij monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of
  stadsgezicht.
                                                                      Welstand Medemblik pagina 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>             Rolhekken, luiken en rolluiken                                                 Klein plan 8
   Criteria
   Als er geen standaardplan is, voldoet een rolhek, luik of rolluik in ieder geval aan
   redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• een beveiligingssysteem niet aanbrengen in een gesloten of deel gesloten
  uitvoering buiten de gevel
• de voorziening bestaat voor minstens 75% uit glasheldere doorkijkopeningen
• rolhekken, luiken of rolluiken verantwoord in de gevel opnemen (bij getoogde
  ramen de bovenzones op een verantwoorde manier dichten)
• kleuren harmoniëren met de gevel
• rolkasten, geleidingen en rolhekken zo goed mogelijk in de gevel inpassen met zo
  min mogelijk uitstekende delen
                                                              Welstand Medemblik pagina 100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                               Erfafscheidingen                           Klein plan 9
Beschrijving en uitgangspunten
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een
buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste
plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze voorwaarde wordt
voldaan zal de gemeente zich terughoudend opstellen.
Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke
kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Vooral in nieuwbouwwijken is
dit een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste jaren nog niet volgroeid is.
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. Het
buitengebied vraagt bijvoorbeeld om andere erfafscheidingen dan de
woongebieden. Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele
manier worden geplaatst en moeten worden gemaakt van duurzame materialen.
Een lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel op van
verloedering en sociale onveiligheid. Begroeide hekwerken en beplantingen hebben
een open en vriendelijke uitstraling, daarom gaat de eerste voorkeur altijd uit naar
een erfafscheiding van haagplanten zoals liguster of haagbeuken of volledig te
begroeien gazen hekwerken.
Het plaatsen van een erfafscheiding is binnen bepaalde randvoorwaarden
vergunningvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de erfafscheiding niet
preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel kan
de gemeente bij een vergunningvrije erfafscheiding achteraf ingrijpen als deze in
ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van
de excessenregeling, zie hoofdstuk 8).Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdeling
KCC Ruimte aanbevolen. In de praktijk zal blijken dat de welstandscriteria voor
erfafscheidingen op het voorerf met name zullen worden gebruikt in de
beschermde gezichten en bij aangewezen monumenten. In de overige gebieden
zijn de welstandscriteria voor erfafscheidingen op het voorerf slechts
richtinggevend. In deze gebieden geldt dat een erfafscheiding op het voorerf die
niet binnen de randvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen past, zeker niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Standaardplan
Een erfafscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat eerder
als zodanig door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik positief
geadviseerd standaardplan. Informatie over standaardplannen en trendsetters is
verkrijgbaar bij de afdeling KCC Ruimte.
Beoordeling
Een erfafscheiding is daarnaast niet in strijd met redelijke eisen van welstand als
aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen
denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet
aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook
gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie
zal in ieder geval worden gevraagd om advies over erfafscheidingen bij
monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of
stadsgezicht.
                                                            Welstand Medemblik pagina 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                Erfafscheidingen                           Klein plan 9
    Criteria
    Als er geen standaardplan is, voldoet een erfafscheiding in ieder geval aan redelijke
    eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    maat en plaats
• hoogte aan de voorzijde maximaal 1,00 meter
• hoogte aan de achterzijde maximaal 2,00 meter
    materiaal- en kleurgebruik
• bij voorkeur een erfafscheiding bestaande uit haagplanten zoals liguster of
  haagbeuken of een volledig te begroeien gazen hekwerk
• in andere gevallen: materiaal overeenkomstig een eventuele aangrenzende
  erfafscheiding, overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in metselwerk of hout
  of ander natuurlijk en niet snel verwerend materiaal
• geen toepassing van beton, kunststof, staal, rietmatten of vlechtschermen.
• kleur afstemmen op het hoofdgebouw of uitgevoerd in donkere kleurtinten en geen
  opvallend kleurgebruik
    overige
• de erfafscheiding voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor erfafscheidingen
  in het gebiedsgerichte beoordelingskader (dit geldt onder meer voor de beschermde
  stads- en dorpsgezichten)
                                                             Welstand Medemblik pagina 102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                               Erfafscheidingen
                                                                          Installaties                    Sneltoets
                                                                                                          Klein plan 810
 Beschrijving
 Criteria               en uitgangspunten
Installaties
Als er geenzoals       spriet-, staaf-
                standaardplan             of schotelantennes
                                    is, voldoet                   en afzuigpijpen
                                                  een erfafscheiding                  kunnen
                                                                          in ieder geval  aan redelijke
eisen van welstand
vrijstaand    worden geplaatst
                           als aan onderstaande
                                      of op of aan een criteria
                                                           bouwwerk
                                                                 wordt voldaan.
                                                                         worden aangebracht. Kleine
windturbines kunnen vrijstaand worden geplaatst. Een zorgvuldige plaatsbepaling kan
maatgoed
een     en plaats
              middel zijn om deze voorzieningen in te passen in de omgeving.
• hoogte
De   waarde  aanvandeinstallaties
                       voorzijde maximaal
                                    is vooral gelegen
                                                 1,00 meter
                                                          in de functie. Installaties zijn echter
• hoogte
zelden    eenaanverrijking
                   de achterzijde
                             van hetmaximaal
                                       straatbeeld.2,00Wanneer
                                                         meter het mogelijk is, zal de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik dan ook adviseren de
installatie
materiaal-aan      de achterkant aan te brengen.
              en kleurgebruik
• bijcriteria
De     voorkeurvooreen
                     installaties
                         erfafscheiding
                                    geldenbestaande
                                              met name uit bij haagplanten
                                                               monumentenzoals  en liguster of
beschermde
   haagbeuken     dorps-
                    of een ofvolledig
                               stadsgezichten.
                                         te begroeien
                                                   In degazen
                                                          overigehekwerk
                                                                    gevallen zijn de criteria vooral
richtinggevend,
• in andere gevallen:omdatmateriaal
                               de mogelijkheden       om eeneen
                                          overeenkomstig        antenne     vergunningvrij
                                                                    eventuele    aangrenzendete
plaatsen    zeer ruimovereenkomstig
   erfafscheiding,        zijn. Wel kan dehet  gemeente     achteraf
                                                  hoofdgebouw           ingrijpen in
                                                                   of uitvoeren    alsmetselwerk,
                                                                                       ze in ernstigehout
mate
   of ander
        in strijd
               natuurlijk
                  zijn meten redelijk
                                mooi verouderend
                                        eisen van welstand
                                                       materiaal(dit(geen
                                                                     gebeurt beton,
                                                                               op grond
                                                                                     kunststof,
                                                                                          van de staal,
excessenregeling,        zie hoofdstuk 8). Vergunningsvrije spriet-, staaf- of
   rietmatten of vlechtschermen)
• kleur afstemmen
schotelantennes        dieop   het hoofdgebouw
                            voldoen                  of uitvoeren
                                       aan de onderstaande          in donkere kleurtinten
                                                                  welstandscriteria     vallen (geen
                                                                                                in ieder
   opvallende
geval             kleuren)
         niet onder   deze regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met de afdeling KCC
Ruimte aanbevolen.
overige
•Beoordeling
   de erfafscheiding voldoet aan de eventuele aanvullende criteria voor
Heterfafscheidingen
      plaatsen van een    in het  gebiedsgerichte
                              installatie  is daarnaastbeoordelingskader       (dit geldt eisen
                                                           niet in strijd met redelijke   ondervanmeer
   voor deals
welstand      beschermde        stads-
                  aan de criteria    open dedorpsgezichten)
                                              volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine
afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het
plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de
advisering ook gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria.
De commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij
monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of
stadsgezicht.
                                                                          Welstand Medemblik pagina 103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                 Installaties                   Klein plan 10
    Criteria
    De hieronder genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor installaties waarvoor
    een vergunning moet worden aangevraagd en die volgens het bestemmingsplan
    zijn toegestaan. Voldoet het plan niet aan deze criteria dan wordt het aan de
    Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik voorgelegd, die bij de
    beoordeling tevens de algemene en de gebiedsgerichte welstandscriteria gebruikt.
    Antennes
    Een spriet-, staaf- of schotelantenne voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
    welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• niet aanbrengen nabij, op of aan monumenten of beeldbepalende panden
• aan de achterzijde van bouwwerken en gebouwen
• materiaal, kleur en detaillering onopvallend en in relatie tot de omgeving
• doorsnede schotelantenne is hoogstens 2,00 meter
    Afvoerpijpen en afzuiginstallaties
    Een afvoerpijp of afzuiginstallatie voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
    als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
•  indien geplaatst op een vanuit de openbare ruimte niet zichtbare plaats
• Geplaatst aan de achterzijde van gebouwen
• Pijpen voor afzuig- of verwarmingsinstallaties in beginsel op het achterdakvlak of via een
  schoorsteen die onderdeel van de architectuur is.
• Pijpen op zichtbare plaatsen donker geschilderd en de doorvoer uit de gevel of dak zo hoog
  mogelijk plaatsen. Geen glimmende metalen pijpen of buizen op zichtbare plaatsen.
    Kleine windturbines
    Een kleine windturbine met een hoogte inclusief wieken van niet meer dan 15 meter en
    wieken met een lengte van niet meer dan 3,5 meter voldoet aan redelijke eisen van
    welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• Plaatsen op het achtererf ingepast in de omgeving en het landschap
• Rank uitvoeren met een enkele mast en een turbine van bescheiden afmetingen
• Kleuren gedekt en afgestemd op de inpassing op het erf zoals grijs en groen
                                                                 Welstand Medemblik pagina 104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>     Antennemasten en windturbines                                                        Klein plan 11
Beschrijving en uitgangspunten
Het Verdrag van Rome regelt de bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden. Artikel 10 van dit verdrag waarborgt de vrijheid van
meningsuiting. Op grond hiervan moet een antenne voor het zenden of ontvangen
van signalen mogelijk zijn. Burgers kunnen zich echter niet altijd op deze bepaling
beroepen om toestemming van de gemeente af te dwingen. In het verdrag is
namelijk ook een beperkingsclausule opgenomen: de vrijheid van meningsuiting
kan worden beperkt om de belangen van derden te beschermen. Toegepast op
antennes kan worden gesteld dat een bouwaanvraag voor een antenne die de
omgeving zeer negatief beïnvloedt kan worden geweigerd. Bepalende factoren
hierbij zijn bijvoorbeeld de afstand van de antenne tot de woningen en tuinen van
omwonenden, de vormgeving en de hoogte van het bouwwerk alsmede de aard
van de omgeving.
Beoordeling
Het plaatsen van een antennemast of een windturbine is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij
kleine afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet
het plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt
deze aanvraag voor advies aan de commissie voorgelegd en wordt bij de advisering
ook gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De
commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij
monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                            Welstand Medemblik pagina 105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>         Antennemasten en windturbines                                                        Klein plan 11
    Criteria
    Bij antennemasten en turbines treedt het bestemmingsplan in eerste instantie
    regelend op voor wat betreft plaatsing en maatvoering. Antennes en windturbines
    vallen onder de bepalingen voor ‘bouwwerken, geen gebouw zijnde’. De provincie
    Noord-Holland heeft voor plaatsing van turbineopstellingen voorkeursgebieden
    vastgesteld. In beginsel werkt de provincie mee aan de plaatsing van grote turbines
    (met een vermogen van 1 MW of meer) in groepen van 3 (lijnopstelling) of van 5 (in
    clusteropstelling). De plaatsing van solitaire turbines wordt niet aanvaardbaar
    geacht tenzij kan worden aangetoond dat plaatsing in lijn- of clusteropstelling niet
    mogelijk is en mits het gaat om plaatsing op een bedrijventerrein, nabij een
    infrastructureel knooppunt of nabij een markant punt in het landschap (daaronder
    wordt verstaan een accent ten opzichte van het omringende landschap zoals een
    brug, sluis of gemaal; boerderijen worden in het algemeen niet daaronder
    gerekend).
    Bij volledig nieuwe locaties zal aan de commissie advies over de situering worden
    gevraagd. In navolging van het provinciaal beleid en de bepalingen in de
    bestemmingsplannen kan vanuit welstandsoogpunt (beoordeling van het bouwwerk
    op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan)
    worden gesteld dat bij het oprichten van antennemasten en windturbines voorkeur
    bestaat voor plaatsing in of bij:
• stroken langs de spoor- en snelwegen
• de omgeving van het kassengebied
• grote open gebieden zonder waardevolle kenmerken (alleen voor windturbines)
  bedrijventerreinen
• infrastructurele knooppunten
• markante punten in het landschap
• voor wat betreft de vormgeving en detaillering wordt verwezen naar de van
  toepassing zijnde gebiedsgerichte en algemene welstandscriteria
                                                                Welstand Medemblik pagina 106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre> Beschoeiingen steigers grondkeringen                                                     Klein plan 12
Beschrijving en uitgangspunten
Beschoeiingen, steigers en grondkeringen zijn uit planken opgebouwde en door palen
gestutte bouwwerken waarmee aarde op zijn plaats wordt gehouden. Beschoeiingen
staan op de grens van tuin en sloot. De sloot moet in de meeste gevallen gezien
worden als openbaar gebied.
Grondkeringen zichtbaar vanuit de openbare ruimte zijn van invloed op de ruimtelijke
kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote
verscheidenheid aan grondkeringen, steigers en beschoeiingen te voorkomen.
Beschoeiingen en grondkeringen moeten passen bij het karakter van de omgeving. Ze
moeten op een zorgvuldige en professionele manier worden geplaatst en gemaakt
worden van duurzame materialen. Steigers moeten ondergeschikt blijven aan het
ruimtelijke beeld van oever en water.
Regels van het Waterschap
In Noord-Holland treedt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwatier op als
waterbeheerder en stelt los van bestemmingsplan- en welstandsregels voorwaarden
voor waterstaatswerken, waaronder steigers en beschoeiingen. De regels zijn
vastgelegd in een keur. Indien aan de algemene beleidsregels van het
Hoogheemraadschap voldaan wordt is een melding voldoende, anders moet een
ontheffing aangevraagd worden. De beleidsregels vindt u op de website van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De welstandscriteria zijn afgestemd
de beleidsregels van het Hoogheemraadschap.
Beoordeling
Het plaatsen van een steiger, beschoeiing of grondkering is niet in strijd met redelijke
eisen van welstand als aan de criteria op de volgende pagina wordt voldaan, waarbij
kleine afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet
het plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de
advisering ook gebruik gemaakt van gebieds-, object- en eventuele andere criteria.
De commissie zal in ieder geval worden gevraagd om advies voor plannen bij
monumenten en karakteristieke panden of in een beschermd dorps- of stadsgezicht.
                                                            Welstand Medemblik pagina 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>    Beschoeiingen steigers grondkeringen                                                       Klein plan 12
    Criteria
    Een beschoeiing, grondkering of steiger voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
    welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
  Maatvoering beschoeiingen
• de beschoeiing wordt strak langs de oeverlijn geplaatst, zodanig dat het water niet wordt
  versmald
• de hoogte van de beschoeiing langs een oppervlaktewaterlichaam in eigendom van het
  hoogheemraadschap is maximaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogst gehanteerde
  streefpeil
• andere beschoeiingen steken hoogstens 0,50 meter uit boven de gemiddelde waterlijn
• een verder grondkering moet meer dan de hoogte van de grondkering naar achteren
  staan vanaf de beschoeiing
    Maatvoering steigers
• geen steiger is toegestaan als de slootbreedte na plaatsing van de steiger minimaal 6
  meter bedraagt
• steigers worden niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit bruggen, duikers,
  stuwen, gemalen en andere kunstwerken voor de waterhuishouding
• een steiger steekt maximaal 0,40 m uit boven de gemiddelde waterspiegel, de hoogte van
  de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 m boven het hoogst gehanteerde streefpeil
  van het oppervlaktewater.
• de steiger wordt niet verder dan tot 1,00 m uit de oeverlijn aangebracht.
• de lengte is hoogstens 50% van de tuinbreedte met een maximum van 6 m
  Vorm beschoeiingen
• zoveel mogelijk de glooiende taludlijn behouden boven de beschoeiing
• de beschoeiing is stevig verankerd om vervorming en/of wijken van de constructie te
  voorkomen.
• trapsgewijs met een verticale stijging van hoogstens 0,90 meter per keer en een
  onderlinge afstand van minimaal 1,00 meter
  Vorm steigers
• een steiger heeft een open platte constructie: opstaand hekwerk is op de steiger
  niet toegestaan
• de steiger rust op een open constructie die geen deel uitmaakt van de beschoeiing
  materiaal- en kleurgebruik
• steigers, beschoeiingen en grondkeringen uitvoeren in hout
• volkern of recycling kunststof is mogelijk op plaatsen die niet of nauwelijks vanuit
  openbaar gebied of vaarwater gezien kunnen worden
• de kleur is transparant (onbehandeld hardhout); gewolmaniseerd of groen of aardkleur
                                                                 Welstand Medemblik pagina 108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                  Reclame                Klein plan 13
Beschrijving en uitgangspunten
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst.
Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of vlaggen vormen een
belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. In gebieden met
commerciële functies zijn reclames op zijn plaats en verhogen ze de visuele
aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel daar een kritische grens aan
verbonden is. In andere gebieden zijn (bepaalde) reclame-uitingen ongewenst.
Voor het plaatsen van een op de grond staande reclamezuil is een vergunning
vereist. Een welstandsbeoordeling maakt deel uit van deze vergunningprocedure.
In het algemeen zijn de volgende reclames niet toegestaan:
 • Reclames, geprojecteerd voor plaatsing op daken.
 • Reclames, waarvan de kleurstelling onharmonisch is en/of in disharmonie is met
   het pand en/of de omgeving.
 • Reclames die een hinderlijke herhaling vormen van elders aan de gevel reeds
   aangebrachte of aan te brengen reclames.
 • Reclames die het uitzicht op de openbare ruimte ernstig belemmeren.
 • Bewegende reclames, de zogenaamde lichtcouranten hieronder begrepen en
   lichtreclames met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht
Procedure
Voor zover de criteria eenduidig kunnen worden toegepast en er geen
omgevingsvergunning nodig is worden de aanvragen ambtelijk afgedaan. Indien
wel omgevingsvergunning nodig is omdat de reclame een bouwwerk betreft werd
geen eenduidige toepassing niet mogelijk is of omdat er om kwalitatieve redenen
van de criteria zou moeten worden afgeweken zal eerst advies van de
welstandscommissie gevraagd. Ook aanvragen die uit oogpunt van ruimtelijke
kwaliteit discutabel zijn worden aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Medemblik voorgelegd. Bij gebruik van losse letters en reclame verwerkt in de
architectuur is soms grotere maatvoering mogelijk dan aangegeven in criteria voor
ambtelijke toetsing.
Beoordeling
Reclame is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan de criteria op de
volgende pagina wordt voldaan, waarbij kleine afwijkingen denkbaar zijn om
herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet aan of is er twijfel
aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt bij de advisering ook gebruik gemaakt
van gebieds-, object- en eventuele andere criteria. De commissie zal in ieder geval
worden gevraagd om advies voor plannen bij monumenten en karakteristieke
panden of in een beschermd dorps of stadsgezicht.
                                                           Welstand Medemblik pagina 109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                     Reclame                 Klein plan 13
     Criteria reclame aan de gevel
     Een reclame aan de voorgevel, de zijgevel of de achtergevel voldoet ieder geval
     aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
     plaatsing
• loodrecht op of evenwijdig en vlak aan de gevel
• reclame alleen aanbrengen op bouwlagen met een publieksfunctie
• uitzicht op of vanaf de openbare ruimte blijft behouden
     algemene vormgeving
• in voorgevel als zelfstandig element vormgeven en daarbij maatvoering en
   detaillering afstemmen op en harmoniëren met de oorspronkelijke gevel
• samenhang en ritmiek van de straatwand behouden; penanten zichtbaar houden.
• reclame zo mogelijk integreren in de architectuur
• bij voorkeur losse letters en het aanlichten van teksten in plaats van lichtbakken
• geen mechanisch bewegende delen, geen lichtkranten of lichtreclame met
   veranderlijk of knipperend licht, geen daglicht reflecterende reclame
     cumulatie
• hoogstens één reclame evenwijdig aan en één reclame dwars op de gevel (bij
   complexen te rekenen per winkel)
     maatvoering
• winkels en bedrijven:
 - hoogstens 60% van de gevelbreedte en maximaal 4,00 meter breedte
 - hoogte tot 0,50 meter en maximaal 60% van de ruimte tussen bovenzijde winkelpui en
   onderzijde bovenkozijnen
 - bij haaks op de gevel max. 0,5 meter uitsteek op een hoogte van min. 2,5 meter
• op bedrijventerreinen:
        - niet boven de daklijn
        - maximaal 10% per gesloten gevelvlak en nier voor vensteropeningen
• bij woningen (in geval van een beroep aan huis):
 - breedte hoogstens 1,00 meter
 - hoogte tot 0,5 meter
     overige
• de reclame voldoet aan eventuele aanvullende criteria voor reclame in het
   gebiedsgerichte beoordelingskader
• alleen reclame voor diensten of producten die in het pand plaatsvinden
       respectievelijk worden verkocht
• bij het ontwerp van een gebouw rekening houden met reclame en deze op de
   tekeningen aangeven
                                                               Welstand Medemblik pagina 110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                       Reclame                Klein plan 13
    Criteria reclame los van de gevel
    Een reclame los van de gevel voldoet ieder geval aan redelijke eisen van welstand
    als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
    plaatsing
• bij de entree van het erf of op een parkeerplaats
• uitzicht op of vanaf de openbare ruimte behouden
    vormgeving
• reclame als zelfstandig element vormgeven en daarbij maatvoering en detaillering
  afstemmen op en harmoniëren met het hoofdgebouw
• reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke
• geen mechanisch bewegende delen, geen lichtcouranten of lichtreclame met
  veranderlijk of intermitterend licht, geen daglichtreflecterende reclame
• geen aangelichte reclame in woonwijken en in het buitengebied.
    cumulatie
• per erf hoogstens één reclame los van de gevel
• op bedrijventerreinen zijn drie vlaggen van maximaal 8 meter mogelijk per 100 meter
  kavel breedte
    overige
• de reclame voldoet aan eventuele aanvullende criteria voor reclame in het
  gebiedsgerichte beoordelingskader
• alleen reclame voor diensten of producten die in het pand plaatsvinden
  respectievelijk worden verkocht
• bij het ontwerp van een gebouw rekening houden met reclame en deze op de
  tekeningen aangeven
                                                                Welstand Medemblik pagina 111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 7
Welstandscriteria (her)ontwikkelingsprojecten
Toelichting en procedure
De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere
(her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek
doorbreken (met uitzondering voor nieuwe woongebieden, die als er geen
specifieke criteria voor worden opgesteld worden beoordeeld aan de hand van de
beschrijving en criteria voor 'woongebied recent en nieuw').
Nieuwe welstandscriteria kunnen niet worden opgesteld zonder dat er een concreet
stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. Zodra zo’n (her)ontwikkelingsproject
aan de orde is zal de gemeenteraad de welstandscriteria daarvoor vast moeten
stellen, als aanvulling op de welstandsnota.
Het opstellen van deze welstandscriteria is in zo’n geval een vast onderdeel van de
stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld door de
stedenbouwkundige, in overleg met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Medemblik. Tegelijk kunnen afspraken over de werkwijze bij eventuele
planbegeleiding en bij de welstandsbeoordeling worden vastgelegd.
Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt
gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige
planvoorbereiding.
De welstandscriteria voor de grote (her-)ontwikkelingsprojecten moeten zijn
vastgesteld voordat de planvorming van de eerste bouwplannen start en worden
bekend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied.
                                                             Welstand Medemblik pagina 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>  HOOFDSTUK 8
  Welstandscriteria handhaving en excessen
  Toelichting en criteria
  Ook bouwwerken waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd moeten
  aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen
  burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate
  in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te
  heffen. De excessenregeling is in beginsel niet bedoeld om de plaatsing van het
  bouwwerk tegen te gaan.
  Een exces is een buitensporigheid in het aanzien van een bouwwerk die ook voor
  niet-deskundigen evident is. Het gaat hierbij dus om zaken die volgens velen
  afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
  Vaak heeft dit betrekking op:
• het visueel afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;
• gehele of gedeeltelijke onherstelbare vernietiging van een bouwwerk door
   bijvoorbeeld brand, verwaarlozing of bouwvalligheid;
• het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing
   van een bouwwerk;
• armoedig materiaalgebruik;
• toepassing van felle of contrasterende kleuren;
• te opdringerige reclames, of
• een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de
   gebiedsgerichte welstandscriteria en de criteria voor kleine bouwwerken).
  Vergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de criteria voor veel voorkomende
  kleine bouwplannen als genoemd in deze nota, vallen in elk geval niet onder de
  excessenregeling.
  Beschermd gezicht en bijzonder welstandsgebied of -object
  Voor de beschermde gezichten geldt in aanvulling op bovenstaande criteria voor
  handhaving en excessen, dat bestaande bouwwerken in ernstige strijd zijn met
  redelijke eisen van welstand als gezien vanaf de openbare weg sprake is van
  onderstaande punten. Dit geldt eveneens voor bijzondere gebieden zoals de
  overige delen van de binnenstad van Medemblik en de linten alsmede voor
  objecten zoals de karakteristieke panden en stolpboerderijen.
• het zichtbaar aantasten van oorspronkelijke gevels (met inbegrip van kozijnen)
• het verstoren van kenmerkende samenhang in de architectuur van een bouwwerk
  Dit is onder meer van toepassing op metselwerk(verbanden) inclusief voegen,
  pleisterwerk, daken inclusief dakbedekking, kozijnen met inbegrip van ramen,
  (winkel)puien, balkons, veranda's, serres, bijzondere architectonische elementen
  zoals lijstwerken en ornamenten, kleurgebruik en reclames.
                                                        Welstand Medemblik pagina 113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
Begrippenlijst
Aanbouw                    grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een
                           gevel van een gebouw, ten dienste van het
                           hoofdgebouw/woongedeelte
Achterkant                 de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de
                           achterzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het
                           dakvlak aan de zijkant van een gebouw voorzover die
                           zijde niet direct grenst aan de weg of openbaar groen
Architectonische kwaliteit ambachtelijke en compositie waarde van het bouwwerk
Bebouwing                  gebouwen
Bedrijfsbebouwing          gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen,
                           werkplaatsen en loodsen; hebben meestel een utilitair
                           karakter
Beschot                    afwerking van een wand met planken, schroten of
                           rabatdelen
Bijgebouw                  grondgebonden gebouw van één bouwlaag dat los van
                           het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal
                           bedoeld als schuur, tuinhuis of garage
Blinde wand of gevel       gevel of wand zonder raam, deur of andere opening
Boeibord                   opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal
                           uitgevoerd in hout of plaatmateriaal
Boerderij                  gebouwen op een erf met een (oorspronkelijke)
                           agrarische functie en het daarbij behorende woonhuis
                           waaronder de stolp, kop-hals-romp en andere typen
Bouwblok                   een aan alle zijden door straten en wegen begrensde
                           groep gebouwen
Bouwlaag                   verdieping van een gebouw
Carport                    afdak om de auto onder te stallen, meestal bij een woning
Compositie                 ordening van de verschillende onderdelen van een
                           bouwwerk of situering van een gebouw ten opzichte van
                           de omringende bebouwing
Dak                        afdekking van een gebouw, vlak of hellend dak, waarop
                           dakbedekking is aangebracht
Dakhelling                 de hoek van het dak
Dakkapel                   uitbouw op een hellend dakvlak
Dakopbouw                  een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen
                           van de nok van het dak, die het silhouet van het
                           oorspronkelijke dak verandert
Dakraam                    raam in een hellend dakvlak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Detail              ontmoeting van verschillende bouwdelen zoals gevel en
                    dak of gevel en raam
Drager en invulling de drager is de constructie van een gebouw,
                    waaraan de invulling is toegevoegd om te beschermen
                    tegen weer en wind (heeft vooral betrekking op gebouwen
                                                            e
                    uit de jaren vijftig en zestig van de 20 eeuw, waarbij het
                    verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om de
                    woning in een groot gebouw of rij huizen te
                    onderscheiden)
Dwarskap            kap waarbij de noklijn haaks op de weg ligt
Ensemble            architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch
                    geheel van meerdere panden
Erf                 onbebouwd stuk grond behorende bij een boerderij of huis
Erker               kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de
                    gevel van een gebouw, meestal uitgevoerd in hout en glas
Evenwichtig         passend binnen compositie
Geleding            verticale of horizontale indeling van de gevel door middel
                    van inspringingen
Gevel               buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de plaats
                    van de voor-, zij- of achtergevel)
Individueel gebouw  zelfstandig, op zichzelf staand gebouw
Industriebebouwing  gebouwen met een industriële bestemming
Kantpan             dakpan voor de rand van een kap met overstek, waardoor
                    windveren en waterborden niet nodig zijn
Kapvergroting       vergroting van het dak door middel van een dakopbouw
Kapberg (kaakberg)  directe betimmering om het vierkant van een stolp; van
                    oorsprong bouwwerk voor hooiopslag, nu veelal een
                    vierkant houten woning(deel); heeft in de regel twee
                    bouwlagen en een piramidedak
Karakter            kenmerkende vorm en uiterlijk (van de bebouwing)
Kavel               grondstuk, kadastrale eenheid
Kop                 in het algemeen gebruikt om de smalle kant van een
                    rechthoekige vorm aan te duiden, bijvoorbeeld van een
                    gebouw
Laag                zie bouwlaag
Lessenaardak        dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak
Langskap            kap waarbij de noklijn parallel aan de weg ligt
Lichtkoepel         raamconstructie in een plat dak, in de vorm van een
                    koepel
Lijst               een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning
                    van de bovenzijde van een gevel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Lint                    langgerekte weg met daarlangs bebouwing
Luifel                  een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur
Maaiveld                bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de
                        grens tussen grond en lucht
Mansardekap             dak met een geknikte vorm, waarbij het onderste deel van
                        het dak steiler is dan het bovenste deel
Massa                   volume van het gebouw of bouwdeel
Nok                     hoogste horizontale snijlijn van twee dakvlakken
Omgevingsvergunning     vergunning voor het bouwen of verbouwen van een
                        bouwwerk of het slopen van bouwwerken en het kappen
                        van bomen
Onderbouw               het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking
                        op de begane grond van een huis met een zadeldak
Ondergeschikt           voert niet de boventoon
Ontsluiting             de toegang tot een terrein of een gebouw
Opstrekkend             langgerekt, rechthoekig
Orthogonaal             samenhangend, rechthoekig patroon, bijv. van
                        verkavelingslijnen
Oriëntatie              de richting van een gebouw
Overstek                bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzicht van het eronder
                        gelegen deel
Paneel                  rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting
Parcellering            regelmatige (visuele) onderverdeling van een groot
                        geheel, bijv. van gevelvlak
Perifeer                algemeen: aan de buitenkant, hier; niet in het
                        centrumgebied
Plaatmateriaal          bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals
                        hout (triplex en multiplex), kunststof (bijvoorbeeld trespa)
                        of staal (vlak of met profiel)
Plint                   een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de
                        onderzijde van een gebouw
Piramidedak             dak met vier gelijkvormige, driehoekige vlakken, die in een
                        punt in de nok samenkomen
Renovatie               vernieuwing van een gebouw
Rijtjeshuis, Rijenbouw, huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwde,
Rijenwoning             grotendeels identieke woningen
Rollaag                 horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan de
                        bovenzijde van een gemetselde wand
Rooilijn                lijn die de grens aangeeft waarlangs maximaal gebouwd
                        mag worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Schilddak            dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en
                     twee kleine vlakken
Schuur               bijgebouw ten behoeve van opslag
Situering            de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving
Spiegel (dakspiegel) met (geglazuurde) pannen gedekt gedeelte van een rieten
                     dak, zoals bij Noord-Hollandse stolpboerderijen
Stolp                boerderijtype met wonen, werken en stallen onder één
                     groot piramidevormig dak en een ‘vierkant’ als kern
Stijl                architectuur van een gebouw, kenmerkend voor een
                     bouwperiode
Traditioneel         gebouwd volgens oude gewoonten
Trendsetter          een klein bouwplan dat als standaard voor een bepaalde
                     straat of bij een bepaald bouwblok is aangewezen door de
                     Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik, met
                     als doel het bewaren van de samenhang en de ritmiek
                     van het straatbeeld waar dit van belang is voor de
                     ruimtelijke kwaliteit
Uitbouw              aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks
                     vanuit het gebouw toegankelijk is, en ten dienste daarvan
                     functioneert
Vierkant             de ruimte die is omgeven door de vier stijlen die het dak
                     dragen, bij een Noord-Hollandse stolpboerderij
Voorgevelrooilijn    denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van
                     een bouwwerk
Voorkant             de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde
                     van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan
                     de zijkant van een gebouw voorzover die zijde direct
                     grenst aan de weg of openbaar groen
Waterbord            liggende plank tegen een windveer op een zadeldak
Windveer             boeilijst op de kop van een zadeldak
Wolfseind            afgeschuinde kant aan de korte zijde(n) van een zadeldak
                     of mansardekap
Zadeldak             dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok
                     samenkomen
Zijwang              zijvlak van een dakkapel
Zonnecollectoren     elementen om water te verwarmen door de zon
Zonnepanelen         panelen voor het opwekken van zonne-energie
Zonneweide           een stuk land met installaties waarop zonnepanelen zijn
                     geplaatst
Zijgevelrooilijn     denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van
                            een bouwwerk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre> BIJLAGE 2
 Straatnamen met gebiedsverwijzing
 Als er naar aanleiding van de indeling twijfel bestaat in welk gebied een gebouw
 thuishoort, zal de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik op basis
 van de beschrijvingen en afbeeldingen aangeven welke criteria van toepassing
 worden geacht.
straat                      plaats                                  welstandsgebied
A
A.C. de Graafweg            Wognum                                                20
Aambeeld                    Medemblik                                             20
Achtereiland                Medemblik                                              1
Achterom                    Medemblik                                              1
Admiraalspad                Medemblik                                             20
Admiraliteitsweg            Medemblik                                             10
Almereweg                   Medemblik/Opperdoes                           11; 16; 20
Almersdorperweg             Opperdoes                                           5; 7
Ambachtsweg                 Andijk                                                16
Ambachtsweg                 Medemblik                                             16
André Voltenplein
Andries Magneelaan          Wognum                                                10
Appelmarkt                  Zwaagdijk-Oost                                        16
Artuslaan                   Andijk                                                10
B
Baenpoort                   Medemblik                                             10
Bagijnhof                   Medemblik                                              1
Bakkerstraat                Andijk                                                 4
Baljuwstraat                Medemblik                                             10
Balkweiterhoek              Zwaagdijk-West                                    10; 18
Bangert                     Medemblik                                              1
Bangert                     Andijk                                            10; 20
Bannestraat                 Wervershoof                                           10
Beatrixstraat               Andijk                                                10
Bedrijvenweg                Andijk                                                16
Beerewerf                   Wervershoof                                            6
Beldersweg                  Andijk                                                20
Belmolendijk                Wervershoof                                           11
Bennemeersweg               Twisk                                                  7
Bergenvaardershof           Medemblik                                             10
Berkenstraat                Abbekerk                                              10
Bernhardstraat              Andijk                                                10
Bessie                      Nibbixwoud                                             6
Beukenlaan                  Twisk                                                 10
Beurré Hardylaan            Wognum                                                11
Bijltjeshof                 Medemblik                                             10
Bisschop Grentplantsoen     Wervershoof                                           10
Bloemenmarkt                Zwaagdijk-Oost                                        16
Boegbeeld                   Medemblik                                             11
Bogertje                    Wervershoof                                           10
Bolder                      Medemblik                                             11
Bollenmarkt                 Zwaagdijk-Oost                                        16
Boltje                      Opperdoes                                             11
Bolzijl                     Opperdoes                                             20
Bonne Louiselaan            Wognum                                                11
Bonstraat                   Wervershoof                                            6
Boogerd                     Wognum                                                 5
Bootsman                    Medemblik                                             10
Bosveen                     Wognum                                                11
Bosweid                     Wervershoof                                           10
Bottelierstraat             Medemblik                                             10
Boxwoudstraat               Hauwert                                               10
Brakenweide                 Midwoud                                               10
Brakeweg                    Medemblik                                         10; 20
Breed                       Midwoud                                               10
Breedstraat                 Medemblik                                              1
Breek                       Medemblik                                             16
Breeuwershof                Medemblik                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Breeuwerslaan             Medemblik                    10
Broerdijk                 Midwoud/Oostwoud          7; 20
Brouwersgilde             Medemblik                    10
Bulledik                  Wervershoof                  10
Bulleweydt                Medemblik                    10
Burg. Commandeurlaan      Wognum                       10
Burgemeester
                          Andijk                       10
Doumastraat
Burgemeester Elmersstraat Sijbekarspel             10; 13
Burg. P. Kromplein        Abbekerk                      5
Burgemeester
                          Opperdoes                    10
Pierhagenlaan
Burgemeester Raatlaan     Wervershoof                  10
Buttervin                 Andijk                       10
Buurt                     Midwoud                       7
Buurtje                   Andijk                        4
C
Centrale Markt            Zwaagdijk-Oost               16
Chirurgijnslaan           Medemblik                    10
Chirurgijnssteeg          Medemblik                     1
Clappslaan                Wognum                       11
Cor Druifplein            Midwoud                      18
Coenplein                 Twisk                        10
Comicelaan                Wognum                       11
Compagniesingel           Medemblik                    10
Comtesselaan              Wognum                       11
Conferencelaan            Wognum                       11
Coppershorn               Lambertschaag                20
Cornelis Haringhuizenlaan Midwoud                      10
Cornelis Kuinweg          Andijk                       20
Cunerastraat              Nibbixwoud                   10
D
Dam                       Medemblik                     1
Dam                       Wervershoof                  10
Dars                      Wognum                       10
Darwinstraat              Wervershoof                  10
De Balk                   Opperdoes                    11
De Beulakker              Twisk                        20
De Bore                   Wervershoof                  10
De Garst                  Midwoud                      10
De Gonzer                 Wervershoof                  10
De Gouw                   Wervershoof                  11
De Gracht                 Zwaagdijk-Oost               11
De Heem                   Twisk                         2
De Hoek                   Wervershoof                   6
De Kaag                   Opperdoes                     5
De Kibbel                 Wervershoof                  20
De Markt                  Opperdoes                     5
De Noord                  Opperdoes                    20
De Oude Stiek             Opperdoes                11; 20
De Pijp                   Wervershoof                  20
De Plaat                  Opperdoes                     5
De Punt                   Midwoud                      11
De Ruil                   Wervershoof                  20
De Ven                    Midwoud                      11
De Vooruitgang            Wervershoof                  11
De Waarde                 Opperdoes                    11
De Weet                   Andijk                        6
De Wilskracht             Wervershoof                  12
De Zoutman                Oostwoud                     11
De Zuid                   Oostwoud                     11
Dick Ketlaan              Wognum                       16
Dijkgraaf Grootweg        Andijk                   16; 20
Dijkgraafstraat           Medemblik                    10
Dijkweg                   Andijk                        6
Dijkweg                   Lambertschaag             7; 20
Dijkweg                   Medemblik                    20
Dirk Bijvoetweg           Oostwoud/Wervershoof 10; 18; 20
Dirk Jonkerlaan           Andijk                       10
Dissel                    Medemblik                    16
Dokter D'Arnoudstraat,    Andijk                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Dokter De Vriesstraat   Benningbroek             7
Dokter Mulderstraat     oostwoud               10
Dokter Pinxterplantsoen Oostwoud               10
Dorpsstraat             Abbekerk                 7
Dorpsstraat             Lambertschaag            7
Dorpsstraat             Nibbixwoud            6; 7
Dorpsstraat             Wervershoof           5; 6
Dorpsweg                Twisk                 2; 7
Draak                   Medemblik              11
Dreef                   Abbekerk               10
Dreef                   Nibbixwoud             10
Dres                    Sijbekarspel           10
Dres                    Wervershoof            10
Driehuizen              Andijk         6; 20; 20a
Driehuizen              Wervershoof    6; 20; 20a
Driesprong              Nibbixwoud             10
Driesprong              Wervershoof            11
Droge Wijmersweg        Medemblik              20
Droge Wijmersweg        Wervershoof        18; 20
Druijfplaats            Abbekerk               10
Dwarsland               Andijk                 10
E
Egboet                  Medemblik              10
Elsenburg               Andijk                 20
Elstar                  Andijk                 11
Emmalaan                Wervershoof            10
Emmalaan                Wervershoof            10
Esdoornlaan             Abbekerk               10
Essenlaan               Abbekerk               10
Europasingel            Wervershoof            10
F
Flamingolaan            Andijk                 10
Flevosingel             Medemblik              10
Floralaan               Wervershoof            10
Fluiters                Wervershoof            10
Fostedina               Twisk                    8
Fresiahof               Nibbixwoud             10
Fruitmarkt              Zwaagdijk-Oost         16
Fustmarkt               Zwaagdijk-Oost         16
G
Galgeweg                Opperdoes              20
Gangwerf                Twisk                    7
Ganker                  Benningbroek             7
Ganker                  Nibbixwoud            6; 7
Ganzehof                Midwoud                11
Gasthuysweydt           Medemblik              10
Gedempt Achterom        Medemblik                1
Gedeputeerde Laanweg    Andijk                 20
Geert Scholtenslaan     Wognum                 16
Geldelozepad            Medemblik                9
Generaal De Wetlaan     Andijk                 10
Gerberahof              Nibbixwoud             10
Gerrenbraak             Medemblik              10
Gerrit De Vriesweg      Andijk                 20
Gieser Wildemanlaan     Wognum                 11
Gildelaan               Medemblik          10; 11
Glooiing                Wervershoof            10
Goudhaver               Wognum                 10
Goudreinet              Andijk                 11
Goudsmidsgilde          Medemblik              10
Gouw                    Opperdoes                5
Gouwtje                 Midwoud                  7
Graaf Florislaan        Medemblik           9; 12
Graaf Florisplein       Medemblik                9
Graanmarkt              Zwaagdijk-Oost         16
Grasdijk                Wervershoof            10
Grietje Slagterlaan     Wognum                 10
Groothandelsmarkt       Zwaagdijk-Oost         16
Grootslagweg            Andijk                 20
Grote Zomerdijk         Wognum              7; 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Groteweid         Andijk             10
Grutteweide       Wervershoof    18; 20
H
Haling            Andijk             20
Handelsweg        Andijk             16
Handelsweg        Wervershoof        17
Hanebalk          Wognum             10
Hardegrondweg     Andijk             20
Harmanszplantsoen Wervershoof        10
Harmsen           Medemblik          10
Harn              Midwoud            10
Hauwert           Hauwert             7
Hauwertstraat     Medemblik       9; 12
Hazepad           Opperdoes           5
Hazewaal          Medemblik          10
Heemraad Witweg   Hauwert        10; 20
Heemraad Witweg   Oostwoud       10; 20
Heemraadstraat    Medemblik          10
Heerensteeg       Medemblik           1
Heermoes          Abbekerk           11
Helmbloem         Abbekerk           11
Hereven           Midwoud            10
Het Bon           Wognum             10
Het Eiland        Wervershoof        11
Het Hogeland      Benningbroek    7; 20
Het Woud          Nibbixwoud     10; 18
Hoedemakerssteeg  Medemblik           1
Hoekweg           Andijk              6
Hof               Midwoud            10
Hofkesland        Andijk             10
Hoge Weis         Opperdoes          11
Hoge Werf         Opperdoes       5; 10
Hogelandje        Andijk             10
Hokkeling         Wervershoof        20
Hoofd, ‘T         Medemblik           1
Hoogesteeg        Medemblik           1
Hooijschuurstraat Andijk             10
Hoornblad         Abbekerk           11
Hoornseweg        Wognum           5; 7
Hoornseweg        Zwaagdijk-West   5; 7
Horn              Andijk              6
Hornderpad        Twisk               7
Hornderweg        Twisk               7
Hornpad           Andijk              6
Houtkopersgilde   Medemblik          11
Huijgendijk       Wervershoof        11
Hyacint           Andijk             11
I
Ibislaan          Andijk             10
Iepenstraat       Abbeker            10
Ijsselmeerstraat  Medemblik          18
Industrieweg      Andijk             16
Industrieweg      Wognum             16
J
Jaagband          Wognum             10
Jacob Kwaststraat Wognum             10
Jan Schagenlaan   Wognum             10
Jochems           Wervershoof        10
J.P. Roosje       Midwoud            18
J.P. Roosje       Oostwoud           18
Julianalaan       Wognum             10
                                     10
Julianastraat     Andijk
Julianastraat     Opperdoes
K
Kaagweg           Wervershoof        10
Kaapstander       Medemblik          12
Kaasdragersgilde  Medemblik          11
Kaasmarkt         Medemblik           1
Kaaspers          Wognum             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Kadijkweg         Andijk          20; 20a
Kagerbos          Wervershoof            6
Kagerdijk         Wervershoof       18; 19
Kajuit            Medemblik             11
Kalverstraat      Wervershoof            6
Kamgras           Wognum                10
Kanaalstraat      Medemblik          9; 12
Kapberg           Wognum                10
Kapershof         Abbekerk              10
Keern             Medemblik              9
Kees Veerstraat   Andijk                10
Keizerskroon      Andijk                10
Kerkebuurt        Opperdoes              5
Kerkelaan         Benningbroek           7
Kerkelaan         Nibbixwoud            20
Kerkelaantje      Midwoud               10
Kerkelaattje      Wervershoof           10
Kerkeland         Wervershoof     20; 20a
Kerkelandshoek    Abbekerk              10
Kerkepad          Andijk                 6
Kerkepolderpad    Hauwert               20
Kerkplein         Medemblik              1
Kerksteeg         Medemblik              1
Kerkstraat        Wognum                 5
Kerkweg           Abbekerk          10; 18
Kerkweg           Wognum         7; 10; 20
Ketellap          Wervershoof       16; 20
Kieft             Midwoud               10
Kielkade          Medemblik              1
Klammeland        Benningbroek          10
Klammeland        Sijbekarspel          10
Klamptweid        Andijk            10; 18
Klaverweide       Nibbixwoud            10
Kleiakker         Andijk                20
Kleine Zomerdijk  Wognum                20
Kleingouw         Andijk                 6
Kleyenburg        Medemblik             11
Klinkhamer        Medemblik             16
Klokkeweit        Zwaagdijk-West        11
Kloostermuur      Wognum                10
Kluiten           Opperdoes              5
Knoe              Wervershoof
Knokkel           Andijk                 6
Kogge             Abbekerk              10
Koggenlaan        Medemblik             10
Koggeschuit       Wervershoof           20
Koggenrandweg     Opperdoes             20
Koggesteeg        Medemblik              1
Koggestraat       Wervershoof           10
Kolgans           Nibbixwoud            10
Komweg            Opperdoes             20
Koningin Emmapark Medemblik              1
Koningshof        Medemblik              1
Konstabelstraat   Medemblik             10
Kooiland          Wervershoof           20
Koolmarkt         Zwaagdijk-Oost        16
Koopmanspolder    Andijk            19; 20
Koppenhoeve       Wognum                10
Korenmarkt        Zwaagdijk-Oost        16
Korenmolenpad     Nibbixwoud            20
Korte Brake       Medemblik             10
Korte Dres        Nibbixwoud            10
Korte Regel       Wognum                10
Korteling         Midwoud               10
Kosterkring       Abbekerk              10
Kraaienbuurt      Opperdoes              5
Kreek             Benningbroek          10
Kroft             Wervershoof           10
Krokus            Andijk                11
Kromhoutsteeg     Medemblik              1
Kromme Leekstraat Wervershoof            6
Krommeweydt       Medemblik             10
Kronkelbaan       Abbekerk              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Kropaar               Wognum             10
Kruin                 Wervershoof        10
Kruisstraat           Medemblik           1
Kruypuyt              Medemblik          20
Kuipershof            Medemblik          10
L
La Reinestraat        Andijk             10
Laak                  Medemblik          10
Lageweid              Wervershoof        10
Lakenkopersgilde      Medemblik          10
Landje, ‘T            Opperdoes          10
Landstraat            Andijk             10
Landswerf             Medemblik           1
Lange Dres            Nibbixwoud         18
Lange Regel           Wognum              5
Lange-Deelelaan       Andijk             14
Langeland             Midwoud            10
Langeweer             Andijk             10
Langeweydt            Medemblik          10
Laurens Van
                      Medemblik           9
Teylingenstraat
Leerlooiersgilde      Medemblik          10
Legipontlaan          Wognum             11
Leien                 Oostwoud           11
Leistik               Wervershoof        10
Lekermeer             Wognum          7; 20
Lekerveen             Wognum             20
Lent                  Midwoud            10
Lichtewaterlaan       Medemblik          10
Liederik              Hauwert            20
Liederik              Oostwoud           20
Liederik              Wervershoof        20
Lieveweid             Midwoud            10
Lijnbaanplantsoen     Medemblik          10
Lijsterbeslaan        Abbekerk           10
Lindenlaan            Wognum             10
Lindenstraat          Abbekerk           10
M
Mandrill              Wognum             10
Marepad               Twisk              20
Markerwaardweg        Medemblik      16; 20
Markerwaardweg        Wervershoof        20
Markerwaardweg        Zwaagdijk-Oost 16; 20
Marktplein            Zwaagdijk-Oost     16
Marktweg              Zwaagdijk-Oost     16
Matjador              Wervershoof        11
Medemblikkerweg       Medemblik          20
Meander               Andijk             10
Meerlaan              Medemblik           9
Meikers               Andijk             11
Meilag                Andijk             10
Melkweg               Andijk             20
Mendelstraat          Wervershoof        10
Middelweid            Wervershoof        10
Middenerf             Abbekerk           10
Middenweg             Andijk           3; 6
Midwouder Dorpsstraat Midwoud             7
Mient                 Sijbekarspel       10
Mijnsherenweg         Lambertschaag   7; 20
Minnewei              Midwoud            11
Molenaarspad          Medemblik      10; 20
Molenmeesterstraat    Medemblik          10
Molenstraat           Benningbroek       10
Molenweg              Andijk              6
Molenweg              Wervershoof        20
Molenwoid             Midwoud            10
Molmhoek              Wervershoof        10
Morschweg             Wervershoof        10
Munnik                Midwoud            10
Munnikij              Andijk              4
Muntstraat            Medemblik           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Murillolaan               Andijk                    10
N
Nachtegaalsteeg           Medemblik                  1
Nanne Jansz. Grootstraat  Andijk                    11
Narcis                    Andijk                    11
Nes                       Wervershoof                6
Neuvel                    Wervershoof                6
Nicolaes Van
                          Medemblik                  9
Stellingwerfstraat
Nieuwe Dijk               Andijk              20; 20a
Nieuwe Dijk               Wervershoof         20; 20a
Nieuwe Haven              Andijk                    19
Nieuwegracht              Medemblik                  7
Nieuweweg                 Benningbroek               7
Nieuweweg                 Opperdoes               5; 7
Nieuweweg                 Wognum            10; 16; 20
Nieuwmarkt                Zwaagdijk-Oost            16
Nieuwstraat               Medemblik                  1
Nieuwstraat               Wervershoof                6
Nijverheidsweg            Medemblik                 16
Nijverheidsweg            Wervershoof               17
Noordeinde                Lambertschaag              7
Noorderboekert            Zwaagdijk-Oost            20
Noorderpad                Opperdoes                  5
Noorderweg                Twisk                     20
Noordzicht                Andijk                    10
Notaris Appel             Andijk                    11
Notaris Steenpoortestraat Andijk                    10
Notweg                    Hauwert                    7
Nuboxstraat               Nibbixwoud                10
O
Oliverstraat              Zwaagdijk-Oost            10
Olympiaweg                Wervershoof       10; 11; 12
Olympus                   Wervershoof               11
Onderdijk                 Wervershoof                6
Oordje, ‘T                Opperdoes                 11
Oortje                    Medemblik                 10
Oosteinde                 Oostwoud                   7
Oosteinde                 Opperdoes                  5
Oosteinderweg             Wognum              5; 7; 18
Oosterboekelweg           Lambertschaag          7; 20
Oosterdijk                Wervershoof    6; 18; 19; 20
Oosterdijk                Medemblik         18; 19; 20
Oosterhaven               Medemblik                  1
Oostersingel              Medemblik                  9
Oostersteeg               Medemblik                  1
Oosterstraat              Benningbroek               7
Oosterweg                 Andijk                     6
Oosterwijzend             Midwoud                7; 18
Oosterwijzend             Nibbixwoud             7; 18
Oostvaardershof           Medemblik                 10
Oostwouder Dorpsstraat    Oostwoud                   7
Opmeerderweg              Sijbekarspel              20
Opperdoezerpad            Medemblik             18; 20
Optimist                  Medemblik                 11
Opvang                    Abbekerk                  10
Oranje-Nassaulaan         Andijk                    14
Osseweid                  Midwoud                   11
Osseweydt                 Medemblik                 10
Oude Gouw                 Wognum                 7; 20
Oude Haven                Medemblik                  1
Oude Hoornseweg           Wognum                  5; 7
Oudevaartsgat             Medemblik                  1
Over de Leek              Nibbixwoud                20
Oudweid                   Wervershoof               10
Overleek                  Medemblik                 16
Overlekerkanaal           Medemblik                  1
Overspoor                 Nibbixwoud                16
Overtoom                  Medemblik                 10
Overtoom                  Wervershoof               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>P
Paardensteeg            Medemblik           1
Pampus                  Medemblik          11
Pankoek                 Wognum             20
Pannepad                Lambertschaag   7; 20
Pannenspiegel           Wognum             10
Papenveer               Hauwert            11
Parallelweg             Abbekerk           20
Parallelweg             Hauwert            20
Parallelweg             Twisk              20
Parallelweg             Wervershoof        20
Parallelweg             Wognum             20
Parallelweg             Zwaagdijk-Oost     20
Parelgras               Wognum             11
Parklaan                Abbekerk           11
Parklaan                Medemblik          10
Parksingel              Medemblik          10
Pastoor Van Santestraat Wervershoof        10
Patrijspoort            Medemblik          11
Paulusland              Midwoud            11
Pekelharinghaven        Medemblik           1
Perenmarkt              Zwaagdijk-Oost     16
Pier                    Wervershoof        10
Pietersbuur             Andijk             11
Pieter Wariuslaan       Midwoud        10; 13
Piet Kistenmakerstraat  Andijk             10
Piet Nanpad             Nibbixwoud         18
Piraat                  Medemblik          11
Plantsoenstraat         Abbekerk           10
Pletering               Oostwoud           10
Poelweg                 Medemblik          20
Poelweg                 Oostwoud           20
Pompersteeg             Medemblik           1
Poortweydt              Medemblik          11
Populierenlaan          Abbekerk           10
Postgalei               Wognum             10
Praam                   Wervershoof        20
Prinses-Marijkestraat   Andijk             10
Proefpolder             Andijk             18
Proserpinestraat        Andijk             10
Pukweg                  Oostwoud           20
R
Raadhuisplein           Wognum              5
Raadhuisplein           Wervershoof     5; 10
Raadhuisstraat          Wognum              5
Raiffeisenlaan          Wervershoof        10
Ranckies                Opperdoes          11
Randmeer                Medemblik          11
Randweg                 Medemblik      10; 16
Regenboog               Medemblik          11
Reigerweg               Abbekerk           20
Reinderhoek             Andijk         18; 10
Ridderstraat            Medemblik           1
Rietakker               Midwoud            10
Rietgans                Nibbixwoud         11
Rietveen                Wognum             11
Rietvink                Wervershoof        10
Rijksweg                Abbekerk           20
Rijksweg                Benningbroek       20
Rijksweg                Lambertschaag      20
Rijksweg                Twisk              20
Rijksweg                Wognum             20
Rijnschippersgilde      Medemblik          10
Rijsdampad              Wognum             20
Rijweg                  Zwaagdijk-West     20
Rikkert                 Andijk             20
Ringbalk                Wognum             10
Rogbakkersgilde         Medemblik          10
Rose-Luisantestraat     Andijk             10
Rose-Precosestraat      Andijk             10
Rositastraat            Twisk              10
Rustenburgerweg         Opperdoes           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>S
Saint Rémylaan      Wognum             11
Saliebarak          Medemblik           1
Scarlet Ducstraat   Andijk             10
Schagentje, ‘T      Medemblik          10
Schakel             Sijbekarspel       10
Scheepmakerssingel  Medemblik          10
Scheepshelling      Medemblik          12
Schenkeldijk        Wervershoof        11
Schepenlaan         Medemblik          11
Schipperslaan       Medemblik          10
Schoolstraat        Zwaagdijk-Oost     10
Schoolstraat        Opperdoes          10
Schoolstraat        Sijbekarspel       10
Schoolweg           Andijk              6
Schoolwerf          Abbekerk           10
Schootsvel          Medemblik          16
Schoutensteeg       Medemblik           1
Schoutsenslaan,
                    Medemblik           9
Burgemeester
Schoutsland         Andijk             10
Schoutsplaats       Wognum             10
Schouw              Wognum             10
Schuitevoerderslaan Medemblik          10
Schuitevaerder      Wervershoof        20
Sellecum            Midwoud            20
Sellecum            Nibbixwoud     11; 18
Simon Koopmanstraat Wervershoof         6
Singerspad          Andijk          6; 20
Sint Agneslaan      Wognum             10
Sint Franciscuslaan Wognum             10
Sint Maartenshof    Medemblik           1
Sint Matthijsstraat Nibbixwoud         10
Slikkerdijk         Wervershoof        10
Slochter            Benningbroek       10
Slotlaan            Wervershoof        10
Sluispolderpad      Hauwert            20
Sluisvenpad         Nibbixwoud         18
Smidse              Medemblik          16
Sneeuwgans          Nibbixwoud         11
Sneekerhof          Sijbekarspel       11
Soling              Medemblik          11
Sonoystraat         Medemblik           9
Sorgvhlietlaan      Andijk          3; 10
Spanker             Medemblik          11
Spijkerboor         Medemblik          20
Spijkerboor         Oostwoud           20
Spooksingel         Medemblik           9
Spoorstraat         Wognum             16
Sportlaan           Andijk          3; 10
Sportlaan           Opperdoes          10
Sportlaan           Sijbekarspel       10
Sportlaan           Wervershoof    10; 18
Sportlaan           Wognum         10; 18
Staartje            Medemblik          20
Stationsbuurt       Benningbroek    7; 20
Steert              Midwoud            10
Sterappel           Andijk             11
Stiersteeg          Opperdoes           5
Stolphoevelaan      Wognum          5; 10
Sweelinckhof        Wognum             10
T
Talud               Wervershoof        10
Tappersgilde        Medemblik          10
Tempel              Opperdoes           5
Tender              Wognum             16
Theo Koomenlaan     Wervershoof        18
Timmermansgilde     Medemblik          11
Toernooiveld        Zwaagdijk-Oost     18
Tolweg              Zwaagdijk-Oost 16; 20
Tomatenmarkt        Zwaagdijk-Oost     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Torensteeg          Medemblik            1
Torenstraat         Medemblik            1
Torenstraat         Opperdoes            5
Tornado             Medemblik           11
Touwslagerslaan     Medemblik           10
Tramweg             Wognum              20
Transportweg        Andijk              16
Tripkouw            Midwoud             10
Tulpenmarkt         Zwaagdijk-Oost      16
Tuinstraat          Hauwert          7; 11
Tuinstraat          Medemblik            1
Tuinstraat          Benningbroek        20
Tuinstraat          Zwaagdijk-Oost  18; 20
Turfhoek            Medemblik            1
U
Uiverstraat                          9; 11
V
Valbrug             Medemblik            1
Van Der Deureweg    Nibbixwoud          20
Van Houweningepark  Medemblik            1
Van Maaselandstraat Wervershoof         10
Van Velzenstraat    Wervershoof         10
Veenakkers          Andijk         20; 20a
Veenakkers          Wervershoof    20; 20a
Veenrug             Wognum              11
Veilingplein        Medemblik           20
Veilingweg          Medemblik           20
Vekenweg            Abbekerk        11; 20
Vekenweg            Sijbekarspel        20
Veld, ‘T            Medemblik            5
Veldbeemd           Wognum              11
Veldbies            Abbekerk            11
Veldhuis            Oostwoud             7
Vereweg             Medemblik        7; 20
Vereweg             Oostwoud         7; 20
Verlengde Kerkweg   Wognum          10; 15
Vermaningsteeg      Medemblik            1
Verversgilde        Medemblik           10
Vierkant            Wognum              10
Vierkantje          Medemblik           10
Viskuil             Andijk              10
Vlaarkom            Abbekerk            10
Vleetweg            Andijk              20
Vlietsingel         Medemblik           11
Vok Koomenweg       Hauwert              7
Vok Koomenweg       Wervershoof         20
Volkersweg          Zwaagdijk-Oost      10
Vooreiland          Medemblik            1
Voorhamer           Medemblik           16
Vooroever           Medemblik           18
Voorstuk            Andijk              10
Vossestaart         Wognum              11
Vouter              Medemblik           10
W
Waagpad             Twisk               20
Waaigat             Medemblik            1
Wadway              Wognum               7
Wagenmaker          Wognum           5; 10
Walakker            Opperdoes           11
Walesteeg           Medemblik            1
Walstro             Abbekerk            10
Waterborg           Medemblik           10
Watering            Wervershoof         11
Watermunt           Abbekerk            11
Weder               Midwoud             11
Weidelaan           Nibbixwoud          10
Weidelaan           Twisk               10
Werenfridushof      Wervershoof         10
Westeinde           Opperdoes            7
Westeinderweg       Wognum               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Wester Hoog          Midwoud           11
Westerdijk           Medemblik         20
Westereiland         Medemblik          1
Westerhaven          Medemblik          1
Westersingel         Medemblik      9; 10
Westerspoor          Wognum            16
Westerstraat         Sijbekarspel       7
Westerzeedijk        Medemblik         20
Westfriesedijk       Opperdoes         20
Westfrisiaweg        Zwaagdijk-Oost    20
Wethouder Kuitstraat Midwoud           10
Wiel                 Wervershoof       10
Wierdijk             Wervershoof       10
Wiggers              Wervershoof       10
Wijdesteeg           Medemblik          1
Wijmersplantsoen     Medemblik         10
Wijnkopersgilde      Medemblik         10
Wijzend              Nibbixwoud     7; 18
Wijzendhoek          Nibbixwoud        10
Wilgenrak            Sijbekarspel      10
Wilhelminalaan       Wognum            10
Willem Saallaan      Wognum            10
Wipmolenstraat       Abbekerk          11
Witte Valkstraat     Andijk            10
Wollegras            Wognum            11
Woudhoek             Nibbixwoud        10
Woudrust             Oostwoud          10
Y
Yvo Janszlaan        Midwoud           10
Z
Zaadmarkt            Zwaagdijk-Oost    16
Zandbergen           Medemblik         10
Zanddijk             Wervershoof       10
Zandvoortwijk        Abbekerk          10
Zeedijk              Wervershoof        6
Zeemansrond          Abbekerk          10
Zeeweg               Wervershoof        6
Zegersweel           Zwaagdijk-Oost    20
Zeggeveen            Wognum            11
Zeldenrust           Medemblik         16
Zijdwerk             Zwaagdijk-Oost 6; 20
Zomerdijk            Wognum            11
Zorgvlietlaan        Medemblik         11
Zoutziederserf       Medemblik          1
Zuideinde            Abbekerk           1
Zuiderpad            Opperdoes          5
Zuiderweg            Oostwoud       7; 20
Zuiderweg            Opperdoes          7
Zuiderweg            Twisk             20
Zuiderzeestraat      Medemblik         18
Zwaagdijk            Zwaagdijk-Oost 7; 20
Zwaagdijk            Zwaagdijk-West     7
Zwanebloem           Abbekerk          11
Zwartepad            Opperdoes      5; 20
Zwin                 Benningbroek      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3
Monumenten en karakteristieke panden
ABBEKERK      Dorpsstraat 1 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Dorpsstraat 2 Rijksmonument Stolphoeve
ABBEKERK      Dorpsstraat 11/13 Karakteristiek pand Openbare lagere school
ABBEKERK      DORPSSTRAAT 13 Karakteristiek pand Schoolmeesterswoning
ABBEKERK      Dorpsstraat 12/14 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Dorpsstraat 16 Karakteristiek pand Stolpboerderij
ABBEKERK      Dorpsstraat 37 Rijksmonument Stolphoeve
ABBEKERK      Dorpsstraat 40 Rijksmonument Consistoriekamer
ABBEKERK      Dorpsstraat 42 Rijksmonument Hervormde kerk
ABBEKERK      Dorpsstraat bij 42 Rijksmonument Toren der Hervormde kerk
ABBEKERK      Dorpsstraat 48 Rijksmonument Voormalig raadhuis
ABBEKERK      Dorpsstraat 62 Rijksmonument Villa met bijbehorende koetshuis
ABBEKERK      Dorpsstraat 69 Rijksmonument Stolphoeve
ABBEKERK      Dorpsstraat 89 Rijksmonument Stolpboerderij
ABBEKERK      Dorpsstraat 97 Karakteristiek pand Stolpboerderij
ABBEKERK      Mijnsherenweg 1 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Parallelweg 2 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Zuideinde 4 Provinciaal monument Rentenierswoning
ABBEKERK      Zuideinde 6 Rijksmonument Stolpvormig woonhuis
ABBEKERK      Zuideinde bij 6 Rijksmonument Stolpschuur
ABBEKERK      Zuideinde 6 Rijksmonument Stolpschuren voormalige paardenstal
ABBEKERK      Zuideinde 26 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Zuideinde 28 Karakteristiek pand
ABBEKERK      Zuideinde 51-53 Rijksmonument Stolphoeve
ANDIJK        Bakkerstraat 2 Karakteristiek pand
ANDIJK        Bakkerstraat 6 Karakteristiek pand
ANDIJK        Bakkerstraat 10 Karakteristiek pand
ANDIJK        Bakkerstraat 11 Karakteristiek pand
ANDIJK        Bangert 28 Rijksmonument stolp
ANDIJK        Buurtje 2 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 4/5 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 6 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 7 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 9 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 10 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 11 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 12 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 13 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 15 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 21 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 22 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 23 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 24 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 26 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 31 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 32 Karakteristiek pand
ANDIJK        Buurtje 33/34 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 11 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 30 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 32 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 34 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 40 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 43/44 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 61 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 71 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 164/165 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 167 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 168 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 170/171 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 177 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 181 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 187 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 224 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 240 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 265 Karakteristiek pand
ANDIJK        Dijkweg 268 Karakteristiek pand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>ANDIJK       Dijkweg 269 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 271 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 272 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 273 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 274 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 280 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 281 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 282/283 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 284 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 285 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 289 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 290/291 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 293 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 296 Rijksmonument stolp
ANDIJK       Dijkweg 298 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 299 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 318 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 320 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 330 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 333 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 336 Karakteristiek pand
ANDIJK       Dijkweg 355 Karakteristiek pand
ANDIJK       Hoekweg 25 Karakteristiek pand
ANDIJK       Hoekweg 60 Karakteristiek pand
ANDIJK       Horn 1 Karakteristiek pand
ANDIJK       Horn 10 Karakteristiek pand
ANDIJK       Hornpad 19 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kadijkweg 49 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kerkepad 7 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 44 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 47 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 48 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 49 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 51 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 80 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 104 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 121 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 145 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 152 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 153 Karakteristiek pand
ANDIJK       Kleingouw 154 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 2 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 4 Rijksmonument gereformeerde kerk met pastorie
ANDIJK       Middenweg 9 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 18 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 34 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 48 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 50 Karakteristiek pand
ANDIJK       Middenweg 53 Karakteristiek pand
ANDIJK       Munnikij 5 Karakteristiek pand
ANDIJK       Munnikij 7 Karakteristiek pand
ANDIJK       Munnikij 8 Karakteristiek pand
ANDIJK       Proefpolder 1 Karakteristiek pand
ANDIJK       Schoolweg 2/3 Karakteristiek pand
ANDIJK       Schoolweg 7 Karakteristiek pand
ANDIJK       Singerpad 7 Karakteristiek pand
ANDIJK       Singerpad 8 Karakteristiek pand
ANDIJK       De Weet ong. Karakteristiek pand begraafplaats
ANDIJK       IJsselmeerdijk Provinciaal monument
BENNINGBROEK Kerkelaan 10 Rijksmonument Hervormde Kerk
BENNINGBROEK Kerkelaan bij 10 Rijksmonument Toren
BENNINGBROEK Oosterstraat 7 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Oosterstraat 21 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Oosterstraat 32 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Oosterstraat 33 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Oosterstraat 38 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Stationsbuurt 3 Karakteristiek pand
BENNINGBROEK Vriesstraat, Dokter de 6 Rijksmonument Stolphoeve
BENNINGBROEK Vriesstraat, Dokter de 10 Rijksmonument Stolpboerderij
BENNINGBROEK Vriesstraat, Dokter de 12 Rijksmonument Stolpboerderij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>BENNINGBROEK  Vriesstraat, Dokter de 36 Rijksmonument Stolpboerderij
BENNINGBROEK  Vriesstraat, Dokter de 55 Provinciaal monument Stolpboerderij
BENNINGBROEK  Vriesstraat, Dokter de 57 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 11 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 33 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 55 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 64 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 79 Provinciaal monument
HAUWERT       Hauwert 95 Rijksmonument Hervormde Kerk
HAUWERT       Hauwert bij 95 Rijksmonument Toren der Hervormde Kerk
HAUWERT       Hauwert 125 Karakteristiek pand
HAUWERT       Hauwert 147 Karakteristiek pand
HAUWERT       Heemraadwitweg/ aan Provinciaal monument Amerikaanse windmotor
              fietspad Sluispolderpad
LAMBERTSCHAAG Dorpsstraat 26 Karakteristiek pand
LAMBERTSCHAAG Dorpsstraat 55 Karakteristiek pand
LAMBERTSCHAAG Dorpsstraat 61 Karakteristiek pand
LAMBERTSCHAAG Dorpsstraat 85 Karakteristiek pand
LAMBERTSCHAAG Noordeinde 2 Karakteristiek pand Boerderij verbouwd tot cafe
LAMBERTSCHAAG Noordeinde 4 Karakteristiek pand
LAMBERTSCHAAG Noordeinde 4-6 Karakteristiek pand Voormalig Koggehuis
LAMBERTSCHAAG Noordeinde 28 Rijksmonument Voormalige Hervormde Kerk
LAMBERTSCHAAG Noordeinde bij 28 Rijksmonument Houten dakruiter
LAMBERTSCHAAG Noordeinde 30 Rijksmonument Consistoriekamer
MEDEMBLIK     Achtereiland 2 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Achterom ong. Rijksmonument Gracht
MEDEMBLIK     Achterom 9 Provinciaal monument Woonhuis
MEDEMBLIK     Achterom 11 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK     Achterom 14 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK     Achterom 21, 23 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK     Achterom 24 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Achterom 32 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK     Achterom 34 Rijksmonument 17 eeuws pand
MEDEMBLIK     Achterom 36 Provinciaal monument Voormalige stadsboerderij, thans opslagruimte
MEDEMBLIK     Bagijnhof 3a Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 5 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 11 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 12 Rijksmonument Postkantoor
MEDEMBLIK     Bagijnhof 15 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 16 Provinciaal monument Woonhuis
MEDEMBLIK     Bagijnhof 18 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 19 Rijksmonument Pand met aanzetkrullen
MEDEMBLIK     Bagijnenhof 23 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK     Bagijnenhof 25 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 28 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 30 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 31 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 32 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 35 Karakteristiek pand (waardering 1) Voormalig bejaardenhuis St. Martinus
MEDEMBLIK     Bagijnhof 38 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 40 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 42 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK     Bagijnhof 44 Rijksmonument Pand gewijzigde trapgevel
MEDEMBLIK     Bagijnhof bij 48 Rijksmonument Toegangshek
MEDEMBLIK     Bangert 9 Karakteristiek pand (waardering 1) Mansardekap
MEDEMBLIK     Bangert 10 Provinciaal monument Voormalige bakkerij, thans uitsluitend woonhuis
MEDEMBLIK     Bangert 14 Provinciaal monument Voormalig woonhuis verbouwd tot pakhuis
MEDEMBLIK     Bangert 18 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK     Bangert 29 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK     Bangert 35 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Bangert 36 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Bangert 37 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Bangert 39 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK     Bangert 40 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK     Bangert 42 Karakteristiek pand (waardering 1) Arbeiderswoning
MEDEMBLIK     Brakeweg 57 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Brakeweg 63 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Brakeweg 65 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK     Breedstraat 2 Karakteristiek pand (waardering 1) Woonhuis
MEDEMBLIK     Breedstraat 6 Karakteristiek pand (waardering 4)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>MEDEMBLIK Breedstraat 8 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Breedstraat 12 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Breedstraat 16 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Breedstraat 20 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Breedstraat 22 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Breedstraat 24 Rijksmonument Pand XVII-XVIII
MEDEMBLIK Breedstraat 26 Rijksmonument Schoolgebouw
MEDEMBLIK Dam 1 en 2 Provinciaal monument Spoorwegstation
MEDEMBLIK Dam 4 Rijksmonument Raadhuis
MEDEMBLIK Ged. Achterom 11 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Ged. Achterom 13 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Ged. Achterom 14 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Ged. Achterom 19 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Ged. Achterom 21 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Ged. Achterom 23 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Ged. Achterom 25 Karakteristiek pand (waardering 1) Klein woonhuis
MEDEMBLIK Ged. Achterom 28 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Ged. Achterom 43 Rijksmonument Voormalige Synagoge
MEDEMBLIK Geldelozepad 9 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Geldelozepad 43 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Geldelozepad 60 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Heerenstreeg 1,2,3,4,5,6 Rijksmonument Weduwenhuisjes XVIII-XIX
MEDEMBLIK Hoogesteeg 1 Rijksmonument Hoekpand Achtereiland
MEDEMBLIK Hoogesteeg 4 Karakteristiek pand (waardering 2) Provinciaal Ziekenhuis
MEDEMBLIK Hoogesteeg 11 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Hoogesteeg 12 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Kaasmarkt 2 Rijksmonument Waag
MEDEMBLIK Kaasmarkt/Oosterhaven Rijksmonument Barometer
MEDEMBLIK Keern 5 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Keern 11 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Kerkplein 9 Rijksmonument Hervormde Kerk
MEDEMBLIK Kerkplein bij 9 Rijksmonument Toren bij Hervormde Kerk
MEDEMBLIK Kerksteeg 7-9 Rijksmonument Weduwenhuisjes XVIII-XIX
MEDEMBLIK Kerksteeg 1 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Koggesteeg Rijksmonument Loods Deeluitmakend van het pand Achterom 21-23
MEDEMBLIK Koningshof 1 t/m 11 onev. Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 2 t/m 6 even Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 3 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 4 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 5 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 6 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 7 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 9 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 11 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Koningshof 21 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Kruisstraat 14 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Kruisstraat 16 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Kruisstraat 17 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Kruisstraat 18 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Landswerf Rijksmonument Provinciale Ziekenhuis Hoofdgebouw
MEDEMBLIK Meerlaan 1 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Meerlaan 17 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK Meerlaan 19 Karakteristiek pand (waardering 5) Voormalige kerk
MEDEMBLIK Muntstraat 4 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 3 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 5 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 6 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 7 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 8 Karakteristiek pand (waardering 1) Museum
MEDEMBLIK Nieuwstraat 9 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 10 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 11 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 16 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 21 Karakteristiek pand (waardering 1) Klokgevel
MEDEMBLIK Nieuwstraat 26 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 27 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 29 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 30 Karakteristiek pand (waardering 1) Voormalige burgemeesterswoning
MEDEMBLIK Nieuwstraat 40 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 43 Karakteristiek pand (waardering 1) Woonhuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>MEDEMBLIK Nieuwstraat 45 Provinciaal monument Voormalige woonhuis, thans winkel met woonhuis
MEDEMBLIK Nieuwstraat 48 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 57 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 58 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 59 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 61 Provinciaal monument Woonhuis annex kleine winkel
MEDEMBLIK Nieuwstraat 62 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 65 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 68 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Nieuwstraat 70 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Nieuwstraat 72 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oosterdijk 4,5 Rijksmonument Complex
MEDEMBLIK Oosterhaven 1 Rijksmonument Hotel 'Wapen van Medemblik'
MEDEMBLIK Oosterhaven 9 Provinciaal monument Woonhuis annex kleine winkel
MEDEMBLIK Oosterhaven 16 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Oosterhaven 17 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 18 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oosterhaven 19 Provinciaal monument Dijkhuis
MEDEMBLIK Oosterhaven 20 Rijksmonument Stoep met 2 palen en scheidingskettingen
MEDEMBLIK Oosterhaven 21 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 22 Provinciaal monument Voormalig klein woonhuis, thans opslagplaats
MEDEMBLIK Oosterhaven 22 Rijksmonument Voormalig klein woonhuis, thans opslagplaats
MEDEMBLIK Oosterhaven 25 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 26 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 27 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 28 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 30 Rijksmonument Voormalig woonhuis, thans woonhuis en cafe
MEDEMBLIK Oosterhaven 31 Rijksmonument Twee panden onder zadeldak
MEDEMBLIK Oosterhaven 36 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 38 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oosterhaven 39 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 40 Rijksmonument Stoep
MEDEMBLIK Oosterhaven 42 Provinciaal monument Dijkhuis
MEDEMBLIK Oosterhaven 44 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Oosterhaven 46 Provinciaal monument Dijkhuis
MEDEMBLIK Oosterhaven 45 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Oosterhaven 52 Provinciaal monument Klein woonhuis
MEDEMBLIK Oosterhaven 55 Karakteristiek pand (waardering 1) Visserswoning
MEDEMBLIK Oostersingel 3 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Oostersingel 9 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oostersingel 9a Karakteristiek pand (waardering 1) Woning
MEDEMBLIK Oostersingel 36 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Oostersteeg 3 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Oostersteeg 24 Karakteristiek pand (waardering 5)
MEDEMBLIK Oostersteeg 26 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Oostersteeg 36 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Oude Haven 19 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Oude Haven 20 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Oude Haven 21 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Oude Haven 28 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oude Haven 49 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Oudevaartsgat 8 Rijksmonument Kasteel Radboud
MEDEMBLIK Overtoom 21 Rijksmonument Houten huis
MEDEMBLIK Ridderstraat 3 Rijksmonument Kerkgebouw, Kosterwoning
MEDEMBLIK Ridderstraat 4 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Ridderstraat 5 Rijksmonument Kerkgebouw
MEDEMBLIK Ridderstraat 6 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Ridderstraat 7 Rijksmonument Pastorie
MEDEMBLIK Ridderstraat 8 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Ridderstraat 9 Rijksmonument Parochiehuis
MEDEMBLIK Schoutsensteeg 1 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Torenstraat 15 Rijksmonument Huize 'Levensavond'
MEDEMBLIK Torenstraat 20 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Torenstraat 22 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Torenstraat 24 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Torenstraat 26 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Tuinstraat 4 en 6 Provinciaal monument Voormalige stalhouderij, thans werkplaats
MEDEMBLIK Tuinstraat 5 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Tuinstraat 7 Rijksmonument Doopgezinde kerk
MEDEMBLIK Tuinstraat 18 Karakteristiek pand (waardering 5)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>MEDEMBLIK Tuinstraat 21 Provinciaal monument Voormalig pakhuis, thans opslagruimte
MEDEMBLIK Tuinstraat 24 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Tuinstraat 27 Karakteristiek pand (waardering 1) Arbeiderswoning
MEDEMBLIK Tuinstraat 38 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Tuinstraat 42 Provinciaal monument Voormalig zeer kleine woning, thans opslagruimte
MEDEMBLIK Turfhoek 2 Provinciaal monument Dijkhuis
MEDEMBLIK Turfhoek 3 Karakteristiek pand (waardering 1) Visserswoning
MEDEMBLIK Turfhoek 3 Karakteristiek pand (waardering 1) Visserswoning
MEDEMBLIK Turfhoek 4 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Turfhoek 7 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Turfhoek 14 Karakteristiek pand (waardering 1) Voormalige werf
MEDEMBLIK Turfhoek 20 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Turfhoek 21 Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Van Houweningepark 4 Karakteristiek pand (waardering 1) Voormalige burgemeesterswoning
MEDEMBLIK Van Houweningepark 10 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Van Houweningepark 12 Karakteristiek pand (waardering 4)
MEDEMBLIK Van Houweningepark 14 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Van Houweningepark 17 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Van Houweningepark 23 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Visafslag (Oosterhaven) Karakteristiek pand (waardering 2)
MEDEMBLIK Vooreiland 1 Provinciaal monument Woonhuis annex winkel
MEDEMBLIK Vooreiland 2 Rijksmonument Voormalige woonhuis van de burgemeester
MEDEMBLIK Vooreiland 2 Provinciaal monument Voormalige woonhuis van de burgemeester
MEDEMBLIK Vooreiland 10 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Vooreiland 11 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Vooreiland 12 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Vooreiland 15 Rijksmonument Pand (pakhuis de Wolf)
MEDEMBLIK Vooreiland 20 Provinciaal monument Woonhuis
MEDEMBLIK Vooreiland 22 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Vooreiland bij 22 Rijksmonument Bijgebouw
MEDEMBLIK Westerdijk 3 Rijksmonument Molen
MEDEMBLIK Westerdijk Begraafplaats Rijksmonument Ingangspartij
MEDEMBLIK Westereiland 1 Karakteristiek pand (waardering 2) Voormalig Provinciaal Ziekenhuis
MEDEMBLIK Westerhaven 3 Karakteristiek pand (waardering 1) Visserswoning
MEDEMBLIK Westerhaven 1 Rijksmonument Pand (café de Tijd)
MEDEMBLIK Westerhaven 7 / Provinciaal monument Dijkhuis
MEDEMBLIK Hoedemakerssteeg 5
MEDEMBLIK Westerhaven 10 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 11 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 12 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 13 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 14 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 15 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 16 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 17 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 18,19 Rijksmonument Voormalige Lutherse kerk en pastorie
MEDEMBLIK Westerhaven 20 Rijksmonument Koggehuis
MEDEMBLIK Westerhaven 21 Karakteristiek pand (waardering 1) Patricierswoning
MEDEMBLIK Westerhaven 22 Provinciaal monument Woonhuis
MEDEMBLIK Westerhaven 25,26 Rijksmonument Boerderij
MEDEMBLIK Westerhaven 27 Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Westerhaven 28 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 29 Provinciaal monument Dijkhoekhuis
MEDEMBLIK Westerhaven 30 Rijksmonument Pand
MEDEMBLIK Westerhaven 31 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Westerhaven 35 Karakteristiek pand (waardering 3)
MEDEMBLIK Westerhaven 36 Karakteristiek pand
MEDEMBLIK Westersluis Karakteristiek pand (waardering 1)
MEDEMBLIK Wijdesteeg 1 Karakteristiek pand (waardering 1)
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 4 Karakteristiek pand
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 10 Karakteristiek pand
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 15 Karakteristiek pand
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 16 Provinciaal monument Kerktoren
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 17 Provinciaal monument Voormalig raadhuis
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 19 Provinciaal monument Woonhuis
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 23 Provinciaal monument Woonhuis
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 24 Rijksmonument Voormalige burgemeesterswoning, villa 'Marienhof'
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. bij 24 Rijksmonument Koetshuis en toegangshek bij Villa 'Marienhof'
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 25 Karakteristiek pand
MIDWOUD   Midwouder Dorpsstr. 28 Rijksmonument Stolpboerderij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>MIDWOUD      Tripkouw 42 Karakteristiek pand
MIDWOUD      Zuiderweg O8 Karakteristiek pand
OOSTWOUD     Oosteinde 25 Karakteristiek pand
OOSTWOUD     Oosteinde 30 Karakteristiek pand
OOSTWOUD     Oosteinde 32 Karakteristiek pand Woonhuis
OOSTWOUD     Oosteinde 44 Rijksmonument Consistoriekamer
OOSTWOUD     Oosteinde bij 44 Rijksmonument Toren der Hervormde Kerk
OOSTWOUD     Oosteinde 57 Karakteristiek pand Herenhuis
OOSTWOUD     Oostwouder Dorpsstr. 34 Karakteristiek pand
OOSTWOUD     Oostwouder Dorpsstr. 36 Karakteristiek pand Voormalige stoomzuivelfabriek
OOSTWOUD     Oostwouder Dorpsstr. 37 Karakteristiek pand
OOSTWOUD     Oosterwoud Dorpsstr. 69 Karakteristiek pand Boerderij met stolpschuur
OOSTWOUD     Oostwouder Dorpsstr. 73 Provinciaal monument Stolpboerderij
OOSTWOUD     Veldhuis 1 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Almersdorperweg 8 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Almersdorperweg 47 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Hazepad 4 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Kaag, de 1-1A Provinciaal monument Voormalig haltegebouw met dienstwoning 'Opperdoes'
OPPERDOES    Kerkebuurt 6 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Kerkebuurt 16 Rijksmonument Hervormde kerk
OPPERDOES    Kerkebuurt bij 16 Rijksmonument Toren der Hervormde kerk
OPPERDOES    Kluiten 26 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Kluiten nabij 8 Provinciaal monument Koolschuur
OPPERDOES    Nieuweweg 53 Provinciaal monument Stolpboerderij
OPPERDOES    Noorderpad 21 Karakteristiek pand Gereformeerde kerk
OPPERDOES    Noorderpad 51 Karakteristiek pand
OPPERDOES    Noorderpad 51a Karakteristiek pand
OPPERDOES    Tempel 1 Provinciaal monument Stolpboerderij
OPPERDOES    Tempel 2 Provinciaal monument Stolpboerderij
OPPERDOES    Westeinde 3a Karakteristiek pand
OPPERDOES    Westeinde 4 Rijksmonument Stolpboerderij
OPPERDOES    Westeinde 13 Rijksmonument Rentenierswoning
OPPERDOES    Zuiderpad 5 Rijksmonument Stolpboerderij
OPPERDOES    Zuiderpad 20 Provinciaal monument Stolpboerderij
OPPERDOES    Zuiderweg 5 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 1 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 4 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 6 Rijksmonument Woonhuis
SIJBEKARSPEL Westerstraat 8 Rijksmonument Stolphoeve
SIJBEKARSPEL Westerstraat 11 Rijksmonument Landarbeiderswoning
SIJBEKARSPEL Westerstraat 12 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 13 Rijksmonument Stolpboerderij met bijbehorende arbeiderswoning
SIJBEKARSPEL Westerstraat 33 Provinciaal monument Stolpboerderij
SIJBEKARSPEL Westerstraat 40 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 41 Karakteristiek pand Voormalige openbare lagere school
SIJBEKARSPEL Westerstraat 42 Rijksmonument Hervormde kerk
SIJBEKARSPEL Westerstraat bij 42 Rijksmonument Toren der Hervormde kerk
SIJBEKARSPEL Westerstraat 43 Karakteristiek pand
SIJBEKARSPEL Westerstraat 50 Rijksmonument Stolphoeve
SIJBEKARSPEL Westerstraat 55 Rijksmonument De Postgalei
SIJBEKARSPEL Westerstraat 72 Rijksmonument Stolpboerderij
SIJBEKARSPEL Westerstraat 95 Rijksmonument Voormalig raadhuis
TWISK        Dorpsweg 23 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 24 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 25 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 26 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 27 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 28 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 29 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 30 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 32 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 32a Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 33 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK        Dorpsweg 38 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK        Dorpsweg 39 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 40 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 41 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK        Dorpsweg 44 Karakteristiek pand 1e orde Stolpboerderij
TWISK        Dorpsweg 46 Rijksmonument Boerderij
TWISK        Dorpsweg 47 Karakteristiek pand 1e orde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>TWISK Dorpsweg 48 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 49 Rijksmonument Pand
TWISK Dorpsweg 50 Karakteristiek pand 1e orde Woonhuis
TWISK Dorpsweg 51K Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 52 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 53 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 54 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 56K Rijksmonument Koprompboerderij
TWISK Dorpsweg 57 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 58 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 59 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 60 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 62 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 63 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 64 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 65 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 66 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 67 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 68 Rijksmonument Woonhuis
TWISK Dorpsweg 69 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 70 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 71 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 72 Rijksmonument Woonhuis grotendeels hout
TWISK Dorpsweg 73 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 74 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 77 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 78K Rijksmonument Koprompboerderij
TWISK Dorpsweg 78a Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 78b Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 79 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 80 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 81 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 82 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 83 Rijksmonument Pand
TWISK Dorpsweg 84 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 85 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 87 Karakteristiek pand 2e orde Voormalig raadhuis
TWISK Dorpsweg 90 Karakteristiek pand 1e orde Onderwijzerswoning
TWISK Dorpsweg 92 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 93 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 94 Karakteristiek pand 1e orde Woonhuis
TWISK Dorpsweg 96-96a Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 97 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 99 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 100 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 102 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 103 Rijksmonument Pand
TWISK Dorpsweg 105 Rijksmonument Pand
TWISK Dorpsweg 106 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 108 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 110 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 111 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 112 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 113 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 114 Rijksmonument Rentenierswoning
TWISK Dorpsweg tussen 114-116 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 115 Rijksmonument Woonhuis
TWISK Dorpsweg 116 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 117 Rijksmonument Boerderij
TWISK Dorpsweg 118 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 119 Rijksmonument Koprompboerderij
TWISK Dorpsweg 120 Rijksmonument Voormalig pastorie
TWISK Dorpsweg 121 Rijksmonument Hervormde kerk
TWISK Dorpsweg 121A Rijksmonument Toren der Hervormde kerk
TWISK Dorpsweg 124 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 128 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 129 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 130 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 131 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 132 Karakteristiek pand 2e orde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>TWISK Dorpsweg 133 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 134 Rijksmonument Pand
TWISK Dorpsweg 135 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 136 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 137 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 138 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 139 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 140 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 141 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 142 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 143 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 144 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 145 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 148 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 149K Rijksmonument Zaalkerk
TWISK Dorpsweg K149 Provinciaal monument Doopsgezinde kerk
TWISK Dorpsweg 150 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 151 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 152 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 153K Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 154 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 155 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 156 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 157 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 158 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 159K Rijksmonument Woonhuis
TWISK Dorpsweg 161 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 162 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 163 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 164 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 165 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 166 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 167 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 168 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 169 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 170 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 171 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK Dorpsweg 173 Rijksmonument Woonhuis
TWISK Dorpsweg 174 Rijksmonument Woonhuis
TWISK Dorpsweg 175 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg K176 Provinciaal monument Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 177K Rijksmonument Koprompboerderij
TWISK Dorpsweg 178 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 179 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 180 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 181 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 182 Karakteristiek pand 1e orde Stolpboerderij
TWISK Dorpsweg 183 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 185 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 185a Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 185b Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 185c Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 186 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 187 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 188 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 190 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 191 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 192 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 193 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 194 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 195 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 196 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 197 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 198 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 199 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 200 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK Dorpsweg 201 Rijksmonument Boerderij
TWISK Dorpsweg 202 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 203 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK Dorpsweg 204 Karakteristiek pand 2e orde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>TWISK       Gangwerf 1 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 2 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 3 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 3a Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 4 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 5 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 6 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 8 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 9 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 10 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 11 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 12 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 13 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 14 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 15 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 15a Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 16 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 18 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 19 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 20 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Gangwerf 21 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 22 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Gangwerf 24 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg 1 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Hornderweg 2-4 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg 6-8 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg 7 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Hornderweg tussen 7-15 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg 10 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg tussen 10-14 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Hornderweg 14 Rijksmonument Stolphoeve
TWISK       Hornderweg tussen 15-17 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Hornderweg 20 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg 183 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Noorderweg 185 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Noorderweg 185a Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg 185b Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg t.o. 185 Karakteristiek pand 1e orde
TWISK       Noorderweg 186 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg t.o. 186 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg 187 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Noorderweg 188 Karakteristiek pand 2e orde
TWISK       Westeinde 3 Provinciaal monument Stationsgebouw met dienstwoning 'Twisk'
TWISK       Zuiderweg Oost 1 Rijksmonument Stolpboerderij
TWISK       Zuiderweg Oost 1a Rijksmonument Stolphoeve
WERVERSHOOF Beerewerf 2 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Beerewerf 4 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Bonstraat 6 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF De Hoek 5 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF De Hoek 6 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF De Hoek 13 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF De Hoek 15 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 4 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 8 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 10 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 25 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 28 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 30 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 36 t/m 128 Karakteristiek pand dorpsbeeld
WERVERSHOOF Dorpsstraat 47 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 49 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 55 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 57 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 59 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 60 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 69 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 71 Rijksmonument pastorie behorende bij de r.k. kerk
WERVERSHOOF Dorpsstraat 73 Rijksmonument r.k. kerk Werenfridus
WERVERSHOOF Dorpsstraat 76 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 80 Karakteristiek pand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>WERVERSHOOF Dorpsstraat 85 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 94 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 120 Rijksmonument stolpwoning
WERVERSHOOF Dorpsstraat 122 Rijksmonument zomerwoning
WERVERSHOOF Dorpsstraat 158 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 170 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 171 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 180 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 182 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 192 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 194 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 200 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 204 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 240 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 246/248 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Dorpsstraat 250 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Nes 30 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Nes 108 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Nes 122 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Nes 198 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Neuvel 4 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Neuvel 17 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 15 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 29 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 31/33 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 39 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 89 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 99 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 111 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 127 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 127 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 157 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 169 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 209 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 211 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 213 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 217 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 233 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 235 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 237 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 255 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 261 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 259 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 297 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 299 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Onderdijk 301 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Raadhuisplein 1 Provinciaal monument gemeentehuis met voormalige veldwachterswoning
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 5 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 9 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 23 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 27 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 29 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 31 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 49 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 55 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 69 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 77 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 81 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 99 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF S. Koopmanstraat 103 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Van Velzenstraat 2 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Van Velzenstraat 7 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Zeeweg 2 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Zeeweg 5 Karakteristiek pand
WERVERSHOOF Zijdwerk 15 Rijksmonument korenmolen de Hoop
WERVERSHOOF Zijdwerk 25 Karakteristiek pand
WOGNUM      Deureweg, van der Karakteristiek pand brug
WOGNUM      Dorpsstraat bij 24 Karakteristiek pand Schuren
WOGNUM      Dorpsstraat 46 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM      Dorpsstraat 49 Karakteristiek pand Woonhuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>WOGNUM    Dorpsstraat 52 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Dorpsstraat 53 Karakteristiek pand Kerk
WOGNUM    Dorpsstraat 54 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Dorpsstraat 55 Karakteristiek pand Pastorie
WOGNUM    Dorpsstraat 57 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Dorpsstraat 60 Karakteristiek pand Ontmoetingscentrum
WOGNUM    Dorpsstraat 61 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Dorpsstraat 67 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Dorpsstraat 79 Karakteristiek pand Garage
WOGNUM    Dorpsstraat 82 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Dorpsstraat 85 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Dorpsstraat 117 Rijksmonument Stolpboerderij
WOGNUM    Ganker 2 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Grote Zomerdijk 13 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Grote Zomerdijk 17 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Grote Zomerdijk bij 20 Karakteristiek pand Bergplaats
WOGNUM    Grote Zomerdijk 33 Provinciaal monument Voormalige keuterboerderij
WOGNUM    Hoornseweg 37 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Kerkstraat 1 Rijksmonument Stolpboerderij
WOGNUM    Kerkstraat 23 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Kerkstraat 29 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Kerkstraat 70 Karakteristiek pand Kantoor, voorm. pensionaat
WOGNUM    Kerkstraat 71 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Kerkstraat 75 Karakteristiek pand
WOGNUM    Kerkstraat 81 Karakteristiek pand R.K. St.-Hieronymuskerk
WOGNUM    Kerkstraat 84 Karakteristiek pand
WOGNUM    Kerkstraat 88 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Kerkstraat 90 Karakteristiek pand Stolpoerderij
WOGNUM    Kerkstraat 102 Karakteristiek pand Stolpoerderij
WOGNUM    Oosteinderweg 9 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Oosteinderweg 33 Karakteristiek pand Woonhuis met schuur
WOGNUM    Oude Gouw 1 Rijksmonument Stolpboerderij
WOGNUM    Oude Gouw 24,26 Rijksmonument Stolpboerderij
WOGNUM    Oude Gouw 40 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Oude Gouw (t.o. 50) Rijksmonument Wipweidemolen
WOGNUM    Oude Hoornseweg 9 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Raadhuisstraat 3 Karakteristiek pand Kantoor, voorm. Raadhuis
WOGNUM    Raadhuisstraat 12 Rijksmonument Pastorie-woning
WOGNUM    Raadhuisstraat 15 Rijksmonument Hervormde Kerk
WOGNUM    Raadhuisstraat bij 15 Rijksmonument Toren der Hervormde Kerk
WOGNUM    Spoorstraat 2-4 Provinciaal monument Stationsgebouw
WOGNUM    Wadway 5 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Wadway 7 Karakteristiek pand
WOGNUM    Wadway 8A Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Wadway 9 Karakteristiek pand Stolpboerderij
WOGNUM    Wadway 13 Karakteristiek pand Stolpboerderij
WOGNUM    Wadway 18 Karakteristiek pand
WOGNUM    Westeinderweg 10 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Westeinderweg 20 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Westeinderweg 23 Rijksmonument Stolphoeve
WOGNUM    Westeinderweg 25 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Westeinderweg 33 Karakteristiek pand Stolpboerderij
WOGNUM    Wijzend 27 Karakteristiek pand Woonhuis
WOGNUM    Wijzend 53 Karakteristiek pand Boerderij
WOGNUM    Zwaagdijk 404 Karakteristiek pand Kerk
WOGNUM    Zwaagdijk 419 Karakteristiek pand Boerderij
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 3 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 5 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 7 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 41 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 49 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 59 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 67 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 71 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 81 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 85 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 91 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 97 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 102 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 112 Karakteristiek pand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>ZWAAGDIJK Zwaagdijk 114 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 123 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 132 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 132 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 149 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 153 Rijksmonument
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 160 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 167 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 174 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 178 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 182 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 189 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 193 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 194 Rijksmonument stolpboerderij
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 201 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 206 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 218 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 226 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 227 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 230 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 232 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 257 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 261 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 264 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 267 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 272/274 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 277 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 278 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 285 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 286 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 289 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 294 Karakteristiek pand
ZWAAGDIJK Zwaagdijk 312 Karakteristiek pand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>