<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       5584+                                                    AN
                                                                                                                                                                                                                                                                                        4100+                                7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    N
                                                                                                                                                                                                               RR     OE     Oe     Be
                                                   EEE                                                                                                                                                                                                                                  2187+                                                                                                                 nd         1855+
                                                      N
                                            voorgevel     bestaand            rechterzijgevel   bestaand       achtergevel             bestaand                                                             linkerzijgevel bestaand                                                                                         doorsnede                           bestaand
                  s
                    72e
                         N
                            &
                 as
        Ao
                              EN
     en
  & <                          sss aa
           « N
                                   S
           Zas                     Zes
                                      N
BA
 E                              as
                                   a
                                 ir
   ESZS,
                                    EN
                                     oe
IS                               Zi
                                     Sa  «
 ko        a
                               En       st
 Rass          as
                                   «ZR
         a
     ES                          Le
              Nl    an  See   as°
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1866+
                                                                                                                                                                                            dh
                                                                                                                                                                             (Ì A
                                                                                                                                                                               Û EN
                                                                                                                                                                                      AN
                                                                                                                                                                             £        Ba
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8580
                                           voorgevel gewijzigd             rechterzijgevel gewijzigd                 achtergevel gewijzig                        d                                         linkerzijgevel gewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                         5584+                                                  BAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N
                                                                                                                                                                                 266
                                                                         OAD
                                                                                                                                                                                 6321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8580
                                                                                                                                                             HH
                                                                                                                             bijeenkomstruimte
                                                                                 ged. bezolderd  |
                                                         stal
                                                                                                                                                                                      10350                                             aanbrengen nieuwe geisoleerde betonvloer
                                                                                                                                                                                                                                        scheuren, openingen in de gevel inboeten met uitkomende stenen van topgevel/achtergevel
                                                                                                                                                                                                                                        gevel verankeren aan HSB binnenwanden
                                                                                                                                                               On     |
                                                                                                                                                                                 134                                                    bestaande voegen uithakken, reinigen en opnieuw voegen als bestaand
                                                                                                                                \J \C
                                                                                                                                                  "
                                                                                                                            /
                                                                                                                                                                                                                                        goede bestaande dakpannen hergebruiken, ontbrekende dakpannen aanvullen gelijk bestaande dakpan
                                                                                                                                                  wo
                                                                                                                                                        Gl         o                                                                    bestaande golfplaten op aankapping verwijderen en vervangen voor asbestvrije golfplaten
                                                                                                                     2        res
                                                                                                                              \    \
                                                                                                                                                                   5                                                                    bestaande biggen doorgangen voorzien van kozijn met glas
                                                                                                                      T
                                                                                                                                                  WC               B                                                                    aan de binnenzijde van de betonkozijnen een achterzetkozijn aanbrengen
                                                                                                                      S       Dn                        CE                       3 73
                                                                                                                                                           —
                                                                                                                                                                   e)
                                                                                                                                                                                                                                         ap aan binnenzijde te isoleren
                                                                                                                              ies                 A
                                                          m                                                  ©,
                                                                                                                                                                                                                                        constructies nog nader te bepalen door constructeur
                                                   N                                                                                         |        k                                               zolder         mn
                                                                                                                                mk
                                                                                                                                                                                                                                         RENVOOI
                                                                                                                                                                                 266
                                                                                                                                                                                                                                         dak:                               dak                        dakpannen als bestaand                                                                             rood    als best.         dakpan
                                                                                                         266    1700    134       2929        134    1450    134    1867 266
                                                                                                                                                                                                                                                                            aankapping                 _asbestvrije golfplaten                                                                            grijs/antraciet           als   bestaand
                                                    8880
                                                                                                                                        8880
                                                                                                                                                                                                                                                                            goot                       zinken mastgoot op beugels                                                                         naturel
                                                                                                                                                                                                                                                                            boeideel                   hout                                                                                               creme/wit          RAL      9001
                                                                                                                                                                                                                                         gevel:                             metselwerk                 gevelstenen           als     bestaand                                                             als bestaand
                                              begane grond      bestaand  eerste     verdieping bestaand
                                                                                                                         begane grond gewijzigd                                                eerste   verdieping gewijzigd             kozijnen:                          kozijnen                   hout                                                                                               creme/wit          RAL      9001
                                                                                                                                                                                                                                                                            deuren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       hout                                                                                               als bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                            betonkozijn               _betonkozijn                                                                                        grijs
                                                                                                                                                                                                                                         PEIL          =    bovenkant              vloer
                                                                                                                                                                                                                                         Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren
                                                                                                                                                                                                                                         Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand
                                                                                                                                                                                                                                          Bouwbedrijf:
                                                                                                                                                                                                                                                                              De
                                                                                                                                                                                                                                                                              (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                          neren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                werknr.           : 2020-2636
                                                                                                                                                                                                                                                                              (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                              00ste                                                           (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01°
                                                                                                                                                                                                                                          adres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vaa
                                                                                                                                                                                                                                          opdrachtgever                         Gemeente                  Medemblik
                                                                                                                                                                                                                                          get.       :  pdj                   datum:          01-08-2017                |     schaal:           1:100                     onderdeel:               schetsplan
                                                                                                                                                                                                                                       |gew:            pdj                   23-09-2020                 13-01-2021                                                       gevels/plattegronden/doorsnede
                                                                                                                                                                                                                                         (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                                          (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                            Niets   van de
                                                                                                                                                                                                                                                            tekening mag worden  verveelvoudigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‚                                         zonder voorafgaandezij
                                                                                                                                                                                                                                                                                    nn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   en/of  openbaar gemaakt     dmv  druk,  fotokopie microfilm of op welke  andere  wijze ook                         schriftelijke toestemming
                                                                                                                                                                                                                                            van
                                                                                                                                                                                                                                                  Bouwkundig Ontwerp en  Tekenburo
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (geanonimiseerd)       mag   deze zonder    een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dergelijke toestemming worden gebruikt voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 enig ander   werk   dan waarvoor     is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vervaardigd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>