<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                   (geanonimiseerd)
  Rapport
  Projectnummer:  358445
  Referentienummer:  SWNLO239965
  Datum: 01-03-2019
  Vaarroute           Midwoud oost
  Watergebiedsplan
  Definitief
  Opdrachtgever:
  Gemeente Medemblik
  Postbus 45
  1687 ZG Wognum
                                 (geanonimiseerd)
(geanonimise rd)                                  (geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                     (geanonimiseerd)
Verantwoording
Titel                   Vaarroute       Midwoud oost
Subtitel                Watergebiedsplan
Projectnummer           358445
Referentienummer        SWNL0239965
Revisie                 D05
Datum                   01-03-2019
Auteur(s)              (geanonimiseerd)
E-mailadres            (geanonimiseerd)
Gecontroleerd door
                       (geanonimiseerd)
Paraaf   gecontroleerd
                                  (geanonimise rd)
Goedgekeurd     door   (geanonimiseerd)
                        (geanonimise rd)
Paraaf   goedgekeurd
                                                                     2(24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               (geanonimiseerd)
Inhoudsopgave
1         Inleiding   …    …            nan        nevan  renee   vnnsen   ensen   ene  eernnvenservenseennerensenrneervenvennervnnerennnenensenenverenn                             5
1.1       Aanleiding     …      ……            nnn                           eneen       eeneernnvereenerennverenveneneennerenerennerennverenveneneenenn                              5
1.2       Proces          nanne                       nennen                 enenenvenveenen        eneen se enen  eneen   venne    ennen   se  eneenvenn   venne  nevens      eenn  5
1.3       Leeswijzer      …              nnn                          ennen        enerenverenneeen          ver  nenennnerenenrenverennveenvenvnnensneeenenennn                     5
2         Gebiedsbeschrijving
2.1       Ligging plangebied                 en    functies.                  …   …   nnee
                                                                                                                                             venennee ener venennnerenenennn 6
2.2       Maaiveld.    …                  nennen                                                    envenneenenenvenveenenenvense              enen   en vervent    eneen  veenenen
                                                                                                                                                                                     6
23        EI       SC                                                                                                                                                                7
24        Bodemopbouw.…                        annen              ennen      ennnerensennerenvenneeensenneeenvennnerenennnerenennnenenvennenen
                                                                                                                                                                             dennen 8
25        Grondwater        …     …              anneer                       ennen     enen    enn ennen en vens  eenveenrenvenvenenvenvenveneerenvenveneenenenn
                                                                                                                                                                                     9
2.6       Milieukundig          onderzoek              …   …   …                nnn                 nnen              nere     reneerenvereneeenveerseernnerenenennn
                                                                                                                                                                                     9
2.7       Archeologie         ……                 annen                      ennen     nenneeennverennerennverenveneneenseernnverennerenvverenveneneenenn
                                                                                                                                                                                     9
28        Natuurwaarden               … nanne
                                                                                               enen envenee enen envenseenen eneen senen en een veeneenvenveenenen 9
2.9       Vaarrecreati®           …                nnen                                    renvenneneerenvense         een ennvenvenenennvenseenvenveenseen
                                                                                                                                                                          vens 10
3         Ontwikkeling              …                enen                       oneens     enen  venverenvanenenennenenvenrerenenrenenenvenenvenenvenenven                         11
3.1       Beschrijving        …
                                                                                                                                                                                 11
3.2       EEE                                                                                                                                                                      12
3.3       Waterpeilen         …            nnn             onneeenvennerenvennerevennnerenennerenennerenvennerenvennenen
                                                                                                                                                               vennen nennen       13
3.4       Watergangen              en    peilscheiding              …    …    …   …   neen
                                                                                                                                           renee eenver ennen eneennnerenn 14
3.5       Kunstwerken.           …    …             nnen                                     eenen  envenneenen    ensen   se  enen  enten   vennen   eneen ve eenen   ensen
                                                                                                                                                                                   17
3.6       Waterberging            …   ……   nnee
                                                                                                en nerennee onver eneenser enne enn vevenvenenven eneen                            18
4         Belangen,       effecten             en     afweging.                                                                                                                    19
41        Belangen     en       effecten         …    ……     …             nnen                     ennen seeeeneeeeneerenneennverenvenseeennee
                                                                                                                                                                   enne nennen     19
4,2       Afweging    …    …            nnee                     venne   reneernerenee        reen  verenvenenvenenvenserenereenvenenvenenvenenvennverenn
                                                                                                                                                                                   20
5         Besluitprocedure                 …   …           nnn             ennenee    vene   serenennnenenennsenenennseerenensenvenensennenennneeenennnen                          22
5.1       Partiële  herziening              van       het    peilbesluit              Vier Noorder                  Koggen..………                     …    nn.
                                                                                                                                                                                   22
5.2       Geen   M.E.R.          beoordelingsplicht.                   anneer
                                                                                                                                                 ennen eenen enne rennen           22
53        Watervergunning                …   …            nnee                                     nerenverennver     ener    rneeenserenenerenverennvenenen
                                                                                                                                                                         neee      22
6         Literatuurlijst.                                   neee                               eeneerennenennenrenenrnenvenseennerenserensenrneeensenenn                          24
Bijlage 1 —
            Inmeting watergangen                            en     kunstwerken
Bijlage 2 —
            Tekening plangebied                          en    dwarsprofielen
                                                                                                                                                                                       3 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                         (geanonimiseerd)
Samenvatting
De   gemeente Medemblik is voornemens om een recreatieve vaarroute aan te leggen aan
de  oostzijde van Midwoud. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit de nieuwbouwlocatie
Tripkouw-Oost fase Il naar het reeds bestaande vaarnetwerk in West-Friesland te varen.
Het ontwikkelen    van    Tripkouw Oost fase II levert een nieuwe woonwijk op met
oppervlaktewater     dat   middels een vaarroute in verbinding staat met het vaarroutenetwerk
van West-Friesland. Het water van de nieuwbouwlocatie ligt op een lager peil dan het
vaarroutenetwerk van West Friesland waardoor een peilverhoging noodzakelijk is.
Door de    aanleg van    de vaarroute wordt de afvoerroute van het overtollige water in het lager
gelegen peilgebied     6750-54 (NAP-3,30 m) afgesneden. De initiatiefnemers hebben de
voorkeur om een nieuwe sifon te plaatsen onder de vaarroute, zodat de afvoer uit het lager
gelegen peilgebied gegarandeerd blijft. Het alternatief is het verhogen van het waterpeil. Dit
wordt echter als een minder goede oplossing gezien, omdat in dat geval de drooglegging en
ontwatering verslechterd voor de aanwezige functies.
De afvoer    van water    uit de peilgebieden dient te allen tijde mogelijk te zijn, daarom worden
een   aantal  maatregelen, zoals het plaatsen van nieuwe kunstwerken en aanpassen van
watergangen, uitgevoerd om de afvoer van het peilgebied te garanderen. Deze maatregelen
zijn afgestemd met de direct belanghebbenden. De direct belanghebbenden zijn akkoord
met de plannen en hebben geen bezwaar.
Uit bovenstaande afwegingen en conclusies blijkt dat er met mitigerende maatregelen geen
negatieve effecten op de omliggende belangen en functies te verwachten zijn. De
uitkomsten van het watergebiedsplan Vaarroute Midwoud oost worden verankerd in de
partiële herziening op het peilbesluit Vier Noorder Koggen. De fysieke wijzigingen aan het
watersysteem, zoals het dempen en graven van de watergangen en de aanleg van
kunstwerken, worden in een watervergunning geregeld.
                                                                                                         4(24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                  (geanonimiseerd)
 1          Inleiding
11         Aanleiding
De   gemeente is voornemens     om een recreatieve vaarroute aan te leggen aan de oostzijde
van   Midwoud. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit de nieuwbouwlocatie Tripkouw-Oost
fase Il naar het reeds bestaande vaarnetwerk in West-Friesland te varen. Op de langere
termijn kunnen nieuwbouwprojecten rond de vaarroute tevens aangesloten worden op het
vaarnetwerk. Dit is in lijn met het beleid van de gemeente ten aanzien van waterrecreatie
[4]. Het Natuur- en Recreatieplan van Westfriesland heeft onder andere als doel om
verbindingen te leggen, zowel binnen als buiten de regio.
Om het water aan te kunnen sluiten dient een nieuwe watergang aangelegd te worden
vanaf de nieuwbouwlocatie naar de vaarroute. Deze wordt aangebracht op bestaande
agrarische percelen. Omdat het waterpeil van de nieuwe vaarroute hoger ligt dan het
huidige polderpeil, dient een kering aangebracht te worden aan beide zijden van de nieuwe
vaarroute en wordt het peil opgezet. Tevens worden kunstwerken aangebracht om de
afwatering van het poldergebied te waarborgen.
1.2         Proces
Voordat het plan gerealiseerd kan worden is een wijziging van het vigerende peilbesluit Vier
Noorder Koggen en een watervergunning benodigd voor de uit te voeren werkzaamheden
aan het watersysteem. Het voorliggende watergebiedsplan vormt de toelichting op de
partiële herziening van het peilbesluit waarin de peilverhoging wordt vastgesteld. Een
watervergunning is benodigd voor de aanleg van de werken en uitvoering van de overige
werkzaamheden die de peilwijziging mogelijk maken. Het ontwerp van watergebiedsplan en
watervergunning wordt tegelijkertijd ter visie gelegd, zodat burgers maar een keer
zienswijzen hoeven in te dienen. Het watergebiedsplan en de watervergunning welke ter
inzage worden gelegd, zijn afgestemd met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK).
1.3         Leeswijzer
Het watergebiedsplan start met een beschrijving van het plangebied in hoofdstuk 2. Dit
hoofdstuk besteedt aandacht de actuele situatie binnen en rondom het plangebied. In
hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen besproken waarbinnen de peilverhoging wenselijk is.
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de verschillende belangen, verwachte effecten en
de daarop gebaseerde afweging. Tot slot geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de juridische
instrumenten en het vervolgtraject. In de bijlagen zijn relevante toelichtingen opgenomen.
                                                                                                  5 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                          (geanonimiseerd)
2             Gebiedsbeschrijving
2.1           Ligging plangebied en functies
Het  gebied waar de peilverhoging plaatsvindt, is weergegeven in Figuur 1.         Het
gebied ligt binnen de gemeente Medemblik en is onderdeel van de polder            Vier Noorder
Koggen. Het peilbesluit voor deze polder is in 2017 vastgesteld [1].
                                                                                                     us]
                                                                                                  ee
                                                                                                e
           er dijk
                                                                                        0%
                                                                                           gens
                       Broerdijk
                                                                  re        \
                                                     Oostwouder-Dorpsstraal
                                              3
                                        5
                                                                             4
                                     8      2                                 Ì
                                      Î
                                                                               E
                                                4                               8
                         Ruige
                          Weid
                 Midwoud
Figuur  1:         Plangebied peilw jziging
De huidige functies in het gebied zijn de agrarische percelen (1), de sportvelden (2) en het
Cor Druifplein (5). De toekomstige ontwikkelingen zijn de zonneweide (3) en Tripkouw-Oost
2 (4). De nummers zijn weergegeven in Figuur 1.
2.2           Maaiveld
De   hoogte van het maaiveld is bepaald aan de hand van gegevens uit de AHN3 en de
hoogtemeting van het gebied. In Tabel 1 is de gemiddelde hoogteligging bepaald voor               een
aantal gebieden. Een kaart voor het hele gebied is weergegeven in Figuur 2.
                                                                                                          6 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                    (geanonimiseerd)
Op    basis  van  deze   gegevens varieert het gemiddelde maaiveld buiten het bebouwd gebied
en   aangrenzend     aan   de vaarroute van NAP -1,50 m tot NAP -1,95 m.
Tabel 1:         Gemiddelde
                                 hoogteligging plangebied
   Nr.                    Gebied                 Gem.   hoogte
                                                   (m NAP)
    1      Agrarisch oost                            -1,95
   2a    \ Osseweid   weg                            -1,10
   2b   \  Osseweid   vloerpeil                      -0,75
    3      Sportvelden                               -1,70
    4      Zonneweide                                -1,95
    5      Tripkouw-Oost    2 huidig maaiveld        -1,50
2.3           Watersysteem
Het    watersysteem met peilgebieden, watergangen en kunstwerken in het gebied is zodanig
ingericht dat de functies in het gebied gefaciliteerd kunnen worden. In Figuur 3 staan de
peilgebieden in de omgeving van het plangebied. De neerslag die in het
oppervlaktewatersysteem van peilgebied 6750-54 terecht komt, stroomt oostwaarts door het
peilgebied. In bijlage 1 zijn de uitstroomopeningen van de drains aangegeven. De afvoer
van de drainage van de sportvelden staat aangegeven bij (A). Dit zijn 19
uitstroomopeningen. De gemeente heeft onderhoud aan de drainage uitgevoerd. Langs de
Zonneweide worden ook uitstroomopeningen aangetroffen. Twee uitstroomopeningen aan
de noordwestzijde (C) en twee aan de noordoostzijde (B).
                                                                                                     7(24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                 (geanonimiseerd)
Het is onbekend of de drainage op de Zonneweide nog werkzaam is en hoe deze loopt.
Tevens zijn er uitstroomopeningen van drainage aangetroffen bij de nieuwe woningen aan
het (geanonimiseerd)
    BEN. Verder zijn er geen uitstroomopeningen aangetroffen tijdens het
veldwerk.
           Ser    Dl ©
                                                                                     6750-12
                     Aged)                                                                            haten
                                                                                   NAP 22m             B
                                                                                                  LT
                                                                                                        |   l
                       |
                     larf
                               HE     6750-27
                                     NAP -2,6    m
 mn)     etn
 EGELS ii                      Au       Sj
 Brann                             Sha
 END
 5   Ù) ||                     PSAE RAE    DO
                             (35      6750-30
        6750-17
      NAP -2,4   m           ú      NAP    -2,85     m
                                                    -
                                                       nd
                                                                                                     Ne
                            Ee                   EN
                                                        NE
Figuur  3:     Huidige waterpeilen rond vaarroute met      afvoerrichting neerslag (witte p.jlen)
2.4         Bodemopbouw
De  bodemopbouw is van invloed op de ontwatering van het gebied en op die manier ook op
de  watergangen. Bij een klei- en veenbodem worden de watergangen dichter bij elkaar
gegraven dan bij een zandige bodem. De bodemopbouw is gebaseerd op de uitgevoerde
boringen en de beschikbare bodemmodellen in Regis Il 2.2 en GeoTOP van Dinoloket. De
gegevens zijn gemiddeld voor het plangebied en weergegeven in onderstaande tabel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                       (geanonimiseerd)
Tabel 2:         Globale   bodemopbouw
    Diepteligging                Laag             Beschrijving   formatie       Geohydrologische
       (m NAP)                                                                        Eenheid
  -1,8 t/m -5,5        Klei, siltig en venig     Naaldwijk,  Walcheren         Deklaag
  -5,5 t/m -6,0        Veen, hollandveen         Nieuwkoop                     Deklaag
  -6,0 t/m -13,0       Klei                      Naaldwijk,  Wormer            Deklaag
  -13,0 t/m -13,5   \  Veen, basisveen           Nieuwkoop                     Deklaag
  -13,5t/m-28,0     \  Zand, fijn tot grof       Diverse formaties            Watervoerende       laag
  -28,0 t/m -28,5      Klei                      Eem                          Scheidende     laag
In het gebied begint de klei vanaf maaiveld en wordt opgevolgd door een veenlaag met
Hollandveen. Onder de veenlaag is een metersdik kleipakket gesitueerd. De Holocene
deklaag wordt begrensd door een laag Basisveen, die wordt opgevolgd door een dik
Pleistoceen zandpakket.
2.5          Grondwater
Het freatisch grondwaterpeil          in het gebied is afgestemd op de functies          van   de   percelen. Er
zijn geen peilbuisgegevens van de grondwaterstand rond de vaarroute                       om   het
grondwaterpeil mee te monitoren.
2.6          Milieukundig onderzoek
Het gebied dat in het verkennende bodemonderzoek is onderzocht bevat de vaarroute en
de nieuwbouwwijk Tripkouw-Oost fase Il. Uit het onderzoek volgt dat de bodemkwaliteit
vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt voor de voorgenomen nieuwbouw
en het toekomstige gebruik als wonen met tuin. Aanvullend zijn een aantal locaties
onderzocht op overblijfselen van dempingen van oude watergangen. In de dempingen
worden geen bodemvreemde materialen en met name asbesthoudende materialen of
verontreinigd materiaal gevonden (Prommenz, 2016).
2.7          Archeologie
Het   gebied rond de Oostwouder Dorpsstraat is aangemerkt                  als  archeologisch       monument
(website archeologieinnederland.nl). De aansluiting van de                vaarroute     op het
vaarroutenetwerk valt binnen dit gebied.
In 2006 in het kader van het bestemmingsplan ‘Tripkouw-Oost Il en III’ is bureauonderzoek
en   veldonderzoek uitgevoerd. In overeenstemming met de verwachting van het
bureauonderzoek zijn tijdens het veldonderzoek geen aanwijzingen voor intacte
archeologische vindplaatsen uit de periode Laat Neoliticum tot en met de Romeinse tijd
aangetroffen. In het noordoostelijke deel is een afgedekte getij-versierug aangetroffen.
Hoewel er in de boring naar vindplaatsen geen directe aanwijzingen zijn aangetroffen, wordt
het aannemelijk geacht dat er zich vindplaatsen kunnen bevinden.
2.8          Natuurwaarden
In het   plangebied zijn    geen specifieke      natuurwaarden benoemd.           Het  weidevogelleefgebied
start ten   noorden   van   de Oostwouder       Dorpstraat    en   ten westen    van  de  Tripkouw.
                                                                                                                        9(24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     (geanonimiseerd)
2.9           Vaarrecreatie
In Figuur 4 is een uitsnede van de kaart van het bestaande vaarroutenetwerk West
Friesland weergegeven (bron: recreatieschapwestfriesland.nl).
                      Malek
   Abe
                                                                      S IMidwoud
                              Sijbekarspel
                                                                 PN
                                                               De Buurt
            Opmeer
         9    Spanbroëk.
K                    jy,           anr     sl                                                                        Hoogkarspel!
                                                                                                                   \
       LEES
               X                Wadway                           Nibbixwoud.                pf           Hoogkarspél
                                                                           NS
                                                                                                RN SOE |Í
                                                                                                                        ijzend    iN,
                                                          A
                         ,
            ni,                                                             B
 dt.
                                                                                                                                        |
                                     ü                                     is”
                                                                                                                                      s
                         Ns                                                                    naren  wijzend)
                                                  ALS                                          Ne
                                                     CA
                                                                                                                   \
            }
                            Á
                                                                              PEN
Figuur   4:        Blauwe          vaarroute  ca. 1 m
                                                        doorvaarhoogte        met locatie Midwoud  (zwarte    p  fi)
De vaarroute vanuit Tripkouw-Oost fase Il richting het vaarroutenetwerk sluit bij de zwarte
pijl aan op het netwerk. Het huidige vaarnetwerk heeft reeds een verbinding met een
restaurant aan de oostzijde van de weg de Tripkouw.
                                                                                                                                          10 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                  (geanonimiseerd)
3           Ontwikkeling
3.1         Beschrijving
De  gemeente is voornemens       om een recreatieve vaarroute aan te leggen aan de oostzijde
van   Midwoud. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit de nieuwbouwlocatie Tripkouw-Oost
Fase Il naar het reeds bestaande vaarnetwerk in West-Friesland te varen. Het waterpeil ter
hoogte van de nieuwbouwwijk is nu lager dan het waterpeil van het vaarnetwerk. Daarom
wordt dit verhoogd, zodat aangesloten kan worden op het waterpeil van het vaarnetwerk
(NAP -2,2 m). De kunstwerken en watergangen in de vaarroute worden aangelegd op het
nieuwe waterpeil.
In de  huidige situatie watert het westelijk deel van peilgebied 6750-54 (NAP-3,30 m) af
richting het oosten via kavelsloten. Door de aanleg van de vaarroute wordt de afwatering
onder vrij verval geblokkeerd. Om de afvoer te realiseren in de toekomstige situatie wordt
een sifon aangebracht onder de vaarroute door. Een sifon heeft extra onderhoud nodig,
maar het grote voordeel is dat het bestaande peil voor dit gebied gehandhaafd kan blijven.
Voor de doorstroming rond de zonneweide worden een aantal watergangen gegraven en
een stuw en een inlaatduiker aangebracht.
Kortom, de ontwikkelingen binnen het plangebied omvatten de aanleg van de vaarroute, het
opzetten van het waterpeil in de vaarroute en maatregelen om de afvoer van het
watersysteem     rond de Zonneweide te    waarborgen.
                                                                                                  11 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                     (geanonimiseerd)
3.2          Maatregelen
 De voorgenomen maatregelen         om   de vaarroute te realiseren staan beschreven in Figuur 5.
                        5. Stuw
                                  3   Duiker
                            Zonneweide
                                                 4. Sifon
Figuur   5:     Schetsontwerp  vaarroute
 De  volgende   nieuwe kunstwerken en werkzaamheden          vinden  plaats;
      inlaatduiker met spindelschuif (peilscheiding);
2.    inlaatduiker met spindelschuif (peilscheiding);
3.    inlaatduiker met spindelschuif (peilscheiding);
4.    sifon onder vaarroute door;
5.    keerschot met spindelschuif (peilscheiding);
6.    brug;
7.    graven vaarroute met waterpeil NAP -2,2 m (rode lijn);
8.    graven watergang met waterpeil NAP -2,6 m (gele lijn);
9.    graven watergang met waterpeil NAP -3,3 m (gele lijn);
 10.  dempen en graven watergang met waterpeil NAP -3,3 m           (gele lijn).
                                                                                                     12 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                         (geanonimiseerd)
3.3         Waterpeilen
De nieuwe vaarroute ligt in twee peilgebieden. Het noordelijke deel tot en met de aan te
brengen sifon ligt in het peilgebied 6750-54 (NAP -3,3 m) en het zuidelijke deel in peilgebied
6750-30 (NAP -2,85 m). Voor de ontsluiting op de bestaande vaarroute is een peilverhoging
nodig in het noordelijke deel van 1,1 meter en in het zuidelijke deel van 0,65 meter.
Aan   de noordzijde van de zonneweide wordt een watergang gegraven (8) en aangesloten
op het waterpeil NAP -2,60 m. Hierdoor wordt het waterpeil verhoogd van NAP-3,30 m naar
NAP-2,60 m. Deze watergang dient als afscheiding van de zonneweide.
                                                         0
                                      NAP  -2,2 m                                     NAP -2,2 m
           “__6750-27            |
                                                              :
                                                                    6750-27
                                                                                              :
                                NAP -3,3
                                                                       '
                                         m
                 6750-30                                           6750-30
              NAP   -2,85 m                                     NAP   -2,85  m
Figuur  6:      Huidige   en toekomstige peilgebieden met nieuwe sifon   (zwarte Ijn}
Afweging waterpeil zonneweide
Door de peilverhoging wordt de afvoer van het polderwater in peilgebied 6750-54
geblokkeerd. Om dit op te heffen is een maatregel noodzakelijk. Daarbij zijn twee
mogelijkheden onderzocht, namelijk het opzetten van het waterpeil aan de westzijde van de
Zonneweide naar NAP -2,85 m, zodat aangesloten wordt op het naastgelegen waterpeil van
de Osseweid. Of het aanleggen van een sifon die de peilgebieden westelijk en oostelijk met
elkaar verbindt en het water op het waterpeil NAP -3,3 m houdt.
In het geval dat het waterpeil verhoogd wordt, is de drooglegging (<1 m) en ontwatering van
de zonneweide, sportvelden en bebouwing rond Cor Druifplein kleiner. Tevens liggen de
uitstroomopeningen van de drainage van de sportvelden en de noordzijde zonneweide op
het NAP -3,3 m peil. Om negatieve effecten te voorkomen is in de voorliggende plannen
gekozen voor de sifon, zodat het bestaande waterpeil gehandhaafd kan blijven.
                                                                                                         13 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                       (geanonimiseerd)
                   2.    Duiker
                                 Trip kouw-2
                                  „Oost
                                ve               1. Duiker
Figuur 7     Uitsnede zuid schetsontwerp
3.4       Watergangen en peilscheiding
Vaarroute
                                                          EM
De vaarroute (7) wordt conform de randvoorwaarden van (geanonimiseerd) aangelegd. waarbij een
waterbreedte van 11,2 m wordt aangehouden. De breedte is opgedeeld in de vaarroute en
een plasberm. De vaarroute is 8 meter breed en de plasberm heeft een breedte van 3,2 m.
Voor de vaarroute wordt een minimaal profiel van 6,0 m op waterlijn en een minimale
waterdiepte van 1,0 m aangehouden (leggerprofiel). Bij het graven van de watergang wordt
tevens de mogelijk aanwezige drainage doorgegraven en aan beide zijden afgedicht door
middel van een kleikist.
                                                                                                      14 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                           (geanonimiseerd)
    B-B
                              8m              10,4     m            11,9  m
                                                           pe
       Zonneweide
        NAP -2,0 m
                                           Vaarroute
                                          NAP -2,2 m                              Kavelsloot
   A-A                                                                          NAP -3,3 m
                              3  m            11,2     m            11,3 m
                            <        pd
                                                             LM,                d
                                                                                          Tripkouw
                                                                                            Oost 2
                                                                                         NAP -1,0   m
     Zonneweide
      NAP -2,0 m
                                                                     Vaarroute
                         Watergang                                  NAP -2,2 m
                         NAP    -3,3  m
Figuur  8:     Dwarsprofielen ontwerp   vaarroute
De breedte van de waterkering tussen het hoge peil en het lage peil is minimaal 11 m             en
                                            EMM
voldoet daarmee aan de richtlijn van (geanonimiseerd) De hoogte van de dijk dient de maximale
peilstijging te keren. In het ontwerp is nu rekening gehouden met een kerende hoogte             van
minimaal 0,7 meter.
De bestaande kavelsloot aan de oostzijde van de vaarroute (zie profiel B-B in Figuur 5) blijft
behouden. De watergang dient als ‘teensloot’ van de peilscheiding en als drainageniveau
voor het naastgelegen perceel.
De vaarroute wordt in beheer genomen door de gemeente. De gemeente is tevens
verantwoordelijk voor het onderhoud van het natte profiel. De aanliggend eigenaar voor het
droge profiel. Voor een groot deel van de vaarroute is dat de gemeente, bij de woningen is
dat de eigenaar van de woning. De vaartuigen die het onderhoud gaan uitvoeren kunnen ter
water gelaten worden vanaf de botenhelling tegenover (geanonimiseerd)
                                                                                                           15 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                   (geanonimiseerd)
Tevens wordt in de plannen rekening gehouden met een onderhoudsstrook van 5 m breed.
Langs deze onderhoudsstrook kan het maaisel op het talud worden afgezet. Op termijn kan
het onderhoud mogelijk bij hoogheemraadschap komen te liggen. Hiervoor dient in
samenspraak met de gemeente een traject tot overname onderhoud stedelijk water (OSW)
Medemblik opgestart te worden.
Zonneweide
De aanvoersloot naar de sifon (10) wordt gedempt bij de aanleg van de peilscheiding. Deze
wordt aan de noordzijde van de peilscheiding opnieuw gegraven met een waterbreedte van
4 m. De watergang wordt rijdend onderhouden. Daarom dient aan ten minste één zijde van
deze waterloop een onderhoudsstrook te worden gehandhaafd van ten minste 3 meter
breed vanaf de insteek talud, uitgaande van een breedte op de waterlijn van 3 á 4 meter.
                     5. StUW
                                       3    Duiker
                           Zonneweide
Figuur  9        Uitsnede noord schetsontwerp
Aan de noordzijde van de Zonneweide wordt de afscheiding van het gebied uitgevoerd
middels nieuw te graven watergangen. De watergang ter hoogte van de inlaatduiker (8)
krijgt dezelfde waterbreedte als de watergang waarop aangesloten wordt (circa 4,0 m).
Deze watergang komt uit op een bestaande watergang met het waterpeil NAP -2,6 m en
wordt rijdend onderhouden. De onderhoudsstrook is hier 3 m breed. Bij het graven van de
watergang wordt tevens de mogelijk aanwezige drainage doorgegraven en aan beide zijden
afgedicht door middel van een kleikist.
Na het    westelijke  te plaatsen keerschot wordt een tweede watergang gegraven (9). Hiervoor
gelden    ook  de  bovenstaande    afmetingen van de watergang. Deze watergang sluit weer aan
op  de  reeds   aanwezige watergang op het waterpeil NAP -3,3 m en wordt rijdend
onderhouden. De onderhoudsstrook is hier 3 m breed.
                                                                                                   16 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                        (geanonimiseerd)
Op de Zonneweide wordt drainage aangelegd door                           de gebruiker om de gewenste
ontwatering te realiseren. De drainage watert af op                      het NAP -3,3 m waterpeil. Eventueel
aanwezige drainage wordt verwijderd of afgesloten                        met een kleikist.
3.5           Kunstwerken
Duikers
Om de vaarroute te kunnen                doorspoelen worden twee             duikers (1 en 2) van rond  200 mm
aangebracht       met   spindelschuiven. De spindels komen                    in eigendom, bediening,  beheer en
onderhoud bij (geanonimiseerd)
De inlaatduiker      (3)  van  rond 200           mm   maakt onderdeel uit van de peilscheiding van de
vaarroute     met  de    polderwateren. Bij           het openzetten van de inlaatduiker wordt de watergang
en het achterliggende watersysteem rond de Zonneweide doorgespoeld. De duiker wordt
aangebracht met spindelschuif. De spindel komt in eigendom, bediening, beheer en
onderhoud bij (geanonimiseerd)
                   Gn.
Brug
Langs     de vaarroute wordt een wandelpad aangelegd. Dit wandelpad kruist de vaarroute
door middel van een brug (6). Deze brug is doorvaarbaar, zodat de recreatiebootjes in het
gebied kunnen passeren. Tevens is de brug geschikt voor het passeren van de maaiboot,
zodat varend onderhoud gepleegd kan worden. De exacte doorvaarhoogte wordt afgestemd
tussen de gemeente en.         (geanonimiseerd) Het onderhoud van de brug wordt door de gemeente
uitgevoerd.
Bruggen      en doorvaarbare         duikers dienen         een   minimaal doorvaartprofiel met een breedte
van   4,0   meter  te hebben      en     een     hoogte   van   minimaal    1,20 meter ten opzichte van het
plaatselijk geldende streefpeil.               Verder dient ten opzichte van het laagst geldende peil een
minimale waterdiepte van 1,00                   meter   aanwezig    te zijn [6].
Keerschot met spindelschuif
Het keerschot wordt aangelegd conform de tekening van HHNK met                              tekening nummer
WNO265 en bevat tevens een schuif met spindel rond 200 mm. De                              spindel komt in
eigendom, bediening, beheer en onderhoud bij (geanonimiseerd)      GM.
Sifon
In de   plannen    is een sifon (4) opgenomen om de afvoer van neerslag te garanderen van het
watersysteem       rond de Zonneweide. De sifon is gelegen aan de zuidzijde van de
Zonneweide. De sifonbuis wordt in den droge aangelegd tussen twee aan te leggen putten.
De putten zijn goed bereikbaar voor onderhoud vanaf de peilscheiding. De sifonbuis wordt
met voldoende dekking onder de waterbodem aangebracht. De diameter van de buis onder
de vaarroute door is rond 600 mm. Voor de inlaat van de putten wordt een rooster geplaatst
om instromend vuil en waterplanten op te vangen, zodat verstopping wordt voorkomen. De
technische uitvoering van de sifon wordt bij de aanvraag watervergunning aangeleverd
middels een tekening. Het beheer en onderhoud van de sifon wordt uitgevoerd door de
gemeente Medemblik.
                                                                                                                        17 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                               (geanonimiseerd)
3.6       Waterberging
In het bestemmingsplan is een watertoets opgenomen [5]. Daarin is de toename van de
verharding beschreven. Tevens is de benodigde watercompensatie bepaald. Voor dit plan is
de watercompensatie 17% van de toename. Dat resulteert in een minimaal additioneel te
graven wateroppervlak van 3.125 m?. In het plan wordt circa 3.600 m? water gegraven door
de aanleg van de vaarroute (7). Het grootste deel van het water wordt gegraven op het
waterpeil NAP -2,2 m. En een klein deel op het NAP -2,85 m peil. Verder wordt de langs de
zuidkant van het woningbouwplan gelegen primaire waterloop verbreed.
Rond de zonneweide worden nieuwe watergangen gegraven (8, 9) en wordt een watergang
hergraven (10). De toename van wateroppervlak biedt de mogelijkheid om meer neerslag te
bergen in de watergangen. Hierdoor wordt het watersysteem robuuster. Door het graven
van de nieuwe watergang (8) in het peilgebied 6750-27 (NAP-2,60 m) wordt een oppervlak
van circa 200 m? toegevoegd aan dat peilgebied. De nieuwe watergang (9) en de opnieuw
gegraven watergang (10) liggen in het peilgebied 6750-54. De nieuwe watergang heeft een
wateroppervlak van circa 500 m?. De watergang aan de zuidzijde van de zonneweide wordt
opnieuw gegraven, omdat bij de aanleg van de vaarroute een deel van het oppervlaktewater
wordt gedempt. Deze watergang wordt iets noordelijker met een bredere waterbreedte
opnieuw gegraven. De toename van het wateroppervlak is in de nieuwe situatie ruim 200
m?.
                                                                                              18 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                (geanonimiseerd)
 4                    Belangen, effecten               en   afweging
 4.1                  Belangen en effecten
  Het watergebiedsplan bevat een afweging                     van de belangen    van  de partijen    die effect
 ondervinden van de peilwijzigingen.
  Ontwikkelaar             woningbouwlocatie
(geanonimiseerd) en                             de gemeente Medemblik gaan Tripkouw Oost Fase Il en de
 vaarroute            ontwikkelen. Het belang voor deze partijen is het bouwen van aantrekkelijke
 woningen, zodat voorzien kan worden in de groeiende vraag naar nieuwe woningen. De
 aanwezigheid van water in het gebied, dat aangesloten is op het vaarnetwerk, heeft een
  positief effect op de waarde van de woningen en de beleving van de bewoners van het
 gebied. Door de aanleg van de vaarroute worden negen woningen direct aangesloten
  middels de achtertuin op het water. Tevens kunnen de bewoners van de wijk een bootje in
 de vaarroute leggen.
  Natuur
  De aanleg            van   de vaarroute    heeft tot gevolg dat er gradiënten gecreëerd worden aan beide
 zijden         van    de  watergang (natuurvriendelijke taluds) en een deel van de watergang wordt
 aangelegd              met   natuurvriendelijke oevers. De plannen hebben naar verwachting een positief
 effect op de diversiteit van de natuur in het gebied.
  De aanleg van de natuurvriendelijke oevers hebben ook een positief effect op de
 waterkwaliteit. De waterplanten die in de oevers zulle gaan groeien, leggen voedingsstoffen
 vast die in het water aanwezig zijn. Hierdoor neemt de eutrofiëring af.
  Vaarwegbeheerder (gemeente Medemblik)
  De gemeente heeft de verantwoordelijk voor de bevaarbaarheid van de watergangen in de
 gemeente en wil het recreatief varen binnen de gemeente en naar de omgeving bevorderen
  (in samenwerking met (geanonimiseerd) „Door deze ontwikkeling wordt een
  nieuw stuk vaarweg toegevoegd aan het vaarnetwerk.
  Waterbeheerder, (geanonimiseerd)
                                |
Bs
(geanonimiseerd)    als waterbeheerder verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van water ten
  behoeve           van het grondgebruik en de aanwezige functie. Het belang
                                                                                                BM
                                                                                          van (geanonimiseerd) bij deze
  plannen          is  het  functioneren    van   het watersysteem   in  de  peilgebieden waar de peilwijziging
  plaatsvindt.           Om    de peilwijziging mogelijk   te  maken  zijn  een aantal maatregelen beschreven
  in hoofdstuk 3. Hierdoor blijft het watersysteem werkzaam conform de richtlijnen van (geanonimiseerd)              GD.
 Agrariër oostzijde vaarroute
  Het belang van de agrariër aan                 de oostzijde van de vaarroute is het kunnen blijven
  uitoefenen           van    de werkzaamheden op het land. Het grondgebruik is voornamelijk grasland
  (richtlijn drooglegging 0,9 m uit Vademecum). De drooglegging in het gebied is circa 1,35 m
  in de huidige situatie. Het waterpeil in de teensloot blijft gehandhaafd waardoor ook de
 drooglegging gelijk blijft. De gemeente heeft gesproken met de agrariër. Een verslag van dit
 gesprek is beschikbaar bij de gemeente. De agrariër heeft geen bezwaren tegen de
 voorgenomen                plannen.
                                                                                                                               19 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                        (geanonimiseerd)
Eigenaar en pachter Zonneweide
Het belang van de pachter van de Zonneweide is het uitoefenen van onderhoudswerk aan
de zonnepanelen. Naast de onderhoudspaden is het grondgebruik grasland. De
drooglegging in het gebied is circa 1,35 m in de huidige situatie. Het waterpeil in de
kavelsloten blijft gehandhaafd waardoor ook de drooglegging gelijk blijft.
Naast de peilscheiding kunnen hogere grondwaterstanden optreden door het naastgelegen
hogere waterpeil in de vaarroute. De eigenaar (de gemeente) heeft aangegeven dat de
pachter maatregelen neemt bij optredende grondwaterproblemen op het perceel. Indien
noodzakelijk wordt drainage tussen de zonnepanelen aangebracht.
Eigenaar en gebruiker Sportvelden
Het belang van de gebruikers van de sportvelden is voldoende ontwatering en afvoer           van
grondwater middels de aanwezige drainage. Het waterpeil in de kavelsloten blijft
gehandhaafd waardoor de afvoer van de drainage mogelijk blijft.
Gebouwen rond het (geanonimiseerd)
Het belang van de gebouwen rond het (geanonimiseerd)
                                           BEN            (o.a.  zes woningen, de basisschool De
Koet)   is de peilhandhaving  zodat  de afvoer van  neerslag   en  grondwater via de
naastgelegen watergang      kan  plaatsvinden. Door  de  voorgenomen     maatregelen verandert er
voor deze gebouwen      niks aan de grondwaterstand.
Waterrecreanten
De recreatieve gebruikers van de vaarroutes in de gemeente en in het omliggende gebied
zijn altijd op zoek naar nieuwe vaarroutes. De nieuwe verbinding is een uitbreiding van het
vaargebied en een uitbreiding van de mogelijkheid van het recreatief gebruik van het water.
Bewoners bestaande woningen aan vaarroute
Bewoners van bestaande woningen die grenzen aan de vaarroute kunnen problemen
hebben met de intensivering van het vaarverkeer. Eventuele klachten hierover worden            door
de gemeente opgepakt.
Archeologie
Door de peilverhoging is er geen risico dat de archeologische waarde         bloot gesteld wordt
aan oxidatie. Bij het graven in de bodem is er mogelijk wel van invloed       op de
archeologische waarden. Er is een verhoogde kans op archeoligische           waarde in het gebied
rond de Oostwouder Dorpsstraat.
In het geval er tijdens de uitvoering bouwwerkzaamheden archeologische sporen en/of
vondsten worden aangetroffen die ouder zijn dan 50 jaar, geldt een meldingsplicht bij de
gemeente op grond van de Erfgoedwet. De gemeente Medemblik zal dan contact zoeken
met  ee AEN
     (geanonimiseerd) om een eventueel sleufonderzoek dan wel andere passende
maatregelen uit te voeren.
4.2          Afweging
Het ontwikkelen van Tripkouw Oost Fase Il levert een aantrekkelijke woonwijk op met
oppervlaktewater dat middels een vaarroute in verbinding staat met het vaarroutenetwerk
van West-Friesland. De aanleg van de vaarroute heeft tot gevolg dat woningen in de
nieuwbouwwijk aangesloten kunnen worden op het vaarroutenetwerk.
                                                                                                        20 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                  (geanonimiseerd)
Tevens   kunnen bewoners hun bootje in de vaarroute leggen en wordt het recreatief
vaarwater  in de gemeente uitgebreid.
Door de aanleg van de vaarroute wordt de afvoerroute van het overtollige water in het lager
gelegen peilgebied 6750-54 (NAP-3,30 m) afgesneden. De initiatiefnemers hebben de
voorkeur om een nieuwe sifon te plaatsen onder de vaarroute, zodat de afvoer uit het lager
gelegen peilgebied gegarandeerd blijft. Het alternatief is het verhogen van het waterpeil. Dit
wordt echter als een minder goede oplossing gezien, omdat in dat geval de drooglegging en
ontwatering verslechterd voor de aanwezige functies.
De vaarverbinding heeft tot gevolg dat enkele peilwijzigingen noodzakelijk zijn. Om deze te
kunnen uitvoeren zonder dat de omliggende belangen geschaad worden, zijn een aantal
maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn afgestemd met de direct belanghebbenden.
De direct belanghebbenden zijn akkoord met de plannen en hebben geen bezwaar.
                                                                                                  21 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                   (geanonimiseerd)
5             Besluitprocedure
5.1           Partiële herziening van het peilbesluit Vier Noorder Koggen
Als  gevolg    van de  plannen voor de aanleg van de vaarroute zijn in drie gebieden
peilverhogingen noodzakelijk. (Tabel 3). In de polder, in peilgebied 6750-54, is de
peilverhoging 1,1 meter naar het waterpeil van de vaarroute. Ter hoogte van het bebouwd
gebied in peilgebied 6750-30 is de peilverhoging 0,65 meter naar het waterpeil van de
vaarroute. Ten noorden van de zonneweide vindt een peilverhoging plaats in de watergang
na de inlaatduiker van 0,7 meter naar het waterpeil NAP -2,6 m. In Figuur 6 is de
aanpassing van de peilgebieden zichtbaar gemaakt.
Tabel 3:         Peitentabel  partiële herziening
    Peilgebied         Peilgebied         Peilbeheer
                                                               Streefpeil         Ondergrens     Bovengrens
        oud              nieuw                                  (m NAP)             (m NAP)        (m NAP)
     6750-54            6750-12
                                        Dynamisch                   -2,2              -2,3           -2,1
     6750-54            6750-27         Vast                        -2,6
     6750-30            6750-12         Dynamisch                   -2,2              -2,3           -2,1
De vaarroute      gaat deel uitmaken van het bestaande peilgebied 6750-12. In het vigerende
peilbesluit is   dynamisch peilbeheer vastgesteld voor het peilgebied 6750-12. Het dynamisch
peilbeheer geldt daarom ook voor de vaarroute dat aan dit peilgebied wordt toegevoegd. Bij
                                           BM op de actuele weersomstandigheden. Er wordt één
dynamisch peilbeheer anticipeert (geanonimiseerd)
streefpeil vastgesteld met daarbij behorend een boven- en ondergrens. De beheerder kan
op basis van zijn ervaringen actief sturen binnen de gestelde grenzen om de berging of
watervoorraad te optimaliseren als dat nodig is. Bij dynamisch peilbeheer zijn
peilveranderingen vaak kortstondig en tegennatuurlijk om overlast door natuurlijke
omstandigheden op te vangen. Het peil wordt afhankelijk van de weersverwachting
                                                        -                                                -
verlaagd bij de verwachting van veel neerslag en vastgehouden bij een verwachting van
een periode met veel watervraag. Bij een vast waterpeil wordt de aanvoer en afvoer van
water zo ingesteld dat één streefpeil gehandhaafd kan worden.
5.2          Geen M.E.R. beoordelingsplicht
Op grond van de Wet milieubeheer en de bijlage bij het Besluit M.E.R. kan een structurele
verlaging van het (streef-)peil van een oppervlaktewater m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Dit
is het geval wanneer de activiteit:
1.    betrekking heeft op een verlaging van 16 centimeter of meer,
2.    plaatsvindt in een gevoelig gebied of een weidevogelgebied, en
3.    betrekking heeft op een oppervlakte van 200 hectare of meer.
Omdat     bovenstaande      criteria niet aan   de orde   zijn,   is  voor dit peilbesluit geen M.E.R.     nodig.
5.3          Watervergunning
Voor de     aanleg van de waterhuishoudkundige werken en waterpartijen wordt een
watervergunning aangevraagd door de gemeente. Tevens zijn er afspraken gemaakt over
het toekomstig onderhoud van het watersysteem en de werken. Deze afspraken worden
vastgelegd in de watervergunning. Het ontwerp van de partiële herziening op het peilbesluit
en de ontwerpwatervergunning worden gelijktijdig ter inzage gelegd.
                                                                                                                  22 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                      (geanonimiseerd)
De  watervergunning voor de peilwijzigingen kan pas worden verleend als    de  partiële
herziening van het peilbesluit is goedgekeurd door het algemeen bestuur    van
                                                                                    GM.
                                                                                (geanonimiseerd)
Planning werkzaamheden
De volgende planning is gecommuniceerd met de bewoners uit de buurt:
e    _de planvoorbereiding voor de aanpassingen van de watergang is gestart in 2015;
e    het voornemen is om de bouwrijpwerkzaamheden voor nieuwbouw te starten in mei
     2018;
e    de werkzaamheden voor de aanleg van de vaarroute en de bijbehorende kunstwerken
     te starten medio 2019.
Deze planning is echter afhankelijk van de vaststelling van deze partiële herziening en het
verkrijgen van de benodigde vergunningen, waaronder de watervergunning.
                                                                                                      23 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                          (geanonimiseerd)
6         Literatuurlijst
De volgende bronnen zijn gebruikt in deze rapportage:
    u Peilbesluit Vier Noorder Koggen (geanonimiseerd)
                                         BEM 2017);
    [2 Waterprogramma HHNK 2016-2021 GM           (geanonimiseerd) 2015);
    13 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Tripkouw te Midwoud (geanonimiseerd)
        16066.rapport.02, 2016);
        Natuur en recreatieplan West Friesland (GN       (geanonimiseerd) 2016):
                                       mn
        Bestemmingsplan Tripkouw Oost Il (Gemeente Medemblik, 2018)
        Beleidsregels keurontheffingen (geanonimiseerd) 2007)
       (geanonimiseerd)
       (geanonimiseerd)
                                                                                         24 (24)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                (geanonimiseerd)
BIJLAGE 1 —
            Inmeting watergangen en kunstwerken
                                                                25 (26)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                  (geanonimiseerd)
BIJLAGE 2 —
            Tekening plangebied en dwarsprofielen
                                                                 26 (26)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                        waterbreedte                                                                                                                                                          afstand tussen    waterljnen
                                                                                                                                                                                                                                                                 10.37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11.93
                                                                                                                                                                                        =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fietspad
                                                                                                                                 boezemdjk
                                                                                        Le             Le                                                       ee                                  ee                                                                                                            Je                   ee                                                     ee               ee                                                   Ie                    en                                                                    =|
                                                                             1.67             1.00                                  5.00                                    3.00                                  1.40                                            5.17                                                   1.40                                     3.75                               1.00                                3.00                                   1.00                                        4.08
                                                                       =                                                                                                                                                   _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =                                        -—                                                            aanbrengen fietspad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            asfalt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             125
                                                         terrein
                                                     panelen                                       -1.50                                                           -1.50
                                                                                              2
                                       md                                            Zed,  -
                                                                                                                                                                         Teng 8                                                                                                      -2.20                                                                                                                                                                                                                  Te             „Lp
                                                                                                                                                                                           nn                                                              TE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dn:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DAT                                                                                                                                                                                                 Te                                                                                              _—__
                                                                                                                                                                                                      Le.                                                                                                                        Le.
                                                                                                                                                                                               4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                                                                                                   E
                       Profiel  o       e A            -
                                                            A’
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              =n                                                         poldersloot
                       1:50                                                                                                                                                                                        La                                                                                                    nt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dd
                                                                                                                                                                                                                         S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -3.30
                                                                                                                                                                                                                                                                             :
                       N.A.P       -3.00                                                                                                                                                                                   eee                                         Mee                                                                                                                                                                                                                                                                                        \              Vo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ==
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ed
                            \          \\          \ \
                               \ \ \ \ \ \ \\\ \
                                    \
                           \ \ \ \ \ \ \ \
                                AAC       GACAGA\\N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    breedte op waterlijn
                           AAC              AA \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.30
                           RN \
                                AAN               \ \                                                                                                                                                                                                                                                 lan                                                                                                                                                                                         =|
                                  \ \ \ \ \ AN\ \
                             \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bodem   watergang                                                                                                                                                                                                         boezemdijk
                                                                                                                                                                                                                                                                               IS                                                                                                                       En:                   je                                                                     In                              en
                                N
                           \\                                                                                                                                                                                                                                                            1.65           0.40                                             6.00                                                       1.40                               2.60                                                          2.10                                                         5.00
                            \
                                               EN                                                                                                                                                                                                                                                   0                                                                                                                                                                            =                                                                                                                                              en
Profiel     B -
                  B'
1:50
N.A.P -3,00
                                                                                                                                                                                                                                                           volgens bouwrijptekening    interra
                                                                                                                                                                                                                                                                                     9.80
                                                                                                                                                                                                                  =                                                                                                                                               —
                                                                                                                                                                                                                                              waterbreedte                                                                      waterbreedte
                                                                                                                                                                                                                  Es                                                                                  Ie
                                                                                                                                                                                                                                                   6.00                                                                              3.80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                boezemd.jk
                                                                                                                                                                _—                                                                                                                                            _—
                                                                                                                                                    3.00                           3.60                                      2.00                        2.60                                  1.80                                    3.20                                                 3.60
                                                                                                                                                                                                                —                           —                                     —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Naar”                                                      —
                                                                                                                                                                   -1.50                                                                                                                                                                                                                                                         -1.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pa
                                                                                                                   „
                                                     panelen
                      mmm
                                                                         ntm                 ereen
                                                                                                               eme                                                        A
 Profiel
         =
            E -E
                    '
                                                                                                                                                                                    S.                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2
                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                             Ole                                                                                                                                                                            Dal
1:50
N.A.P
                                                                                                                                                                                                        >                                                                                                                                                              7
      -3,00
                                                                                                                                                                                                               Do                                                                                                                         3.60                  A
                                                                                                                                                                                                                                                               waterbreedte
                                                                                                                                                                                          ni
                                                                                                                                                                                                                                                                   10.37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    =|
                                                                                                                                                                              3.00                                  1.40                                            5.17                                                   1.40                                     3.75                                1.00
                                                                               3.60
                                                                                                                                   boezemd.jk
                                                                                                                                      5.00
                                                                                                                                                                    me                               an                    an                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I=            ke                    2.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2                "|
                                                   -                                                     —                                                       =|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20               1:50                       1:50                      1:20
                                                                                                    -1.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        De
                                                                                                            nn
                                                                                                                           en                                                                                                                                                                                                                                                    D Pas                r
                                                                                             Ps
                                                                                                Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SMI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SNK                                    J MPSK SNN           KKK MS
                                                                                       Pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SK    HENEISMNKMKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -2.20
                                                                                                                                                                                    Dn                                                                                                V                                                                Pa
                                                                                    Pa
                                                                                                                                                                                              mn an                                                          en
                                                                            NL                                                                                                                      CGDa                                                                                                                         OA
                                                                                                                                                                                                        -Z.                                                                                                                        -Z.
                                                                                                                                                                                                                                                                     En
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7
            Z -Z Ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
Profiel
         H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vuilrooster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ,
                                                                vuilrooster
                                                                   roe
1:50                                                                                                                                                                                                                   e                                                                                                  \ 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pra                                                                                                                                                                                                                                                                         poldersloot
                                                                  LC                                                                                                                                                                                                                                                  ad                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z
              -3.30
                                              4 Ds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1x kantelstuw                                                                     nieuwe   situatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             insteek watergan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           als op foto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           max.   peilverschil:  60cm                                                               TTI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             È
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Waterlijn        watergang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nieuw oppervlaktewater
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1x fiets- voetgangerbrug                                                                                          talud met   helling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nader uit te werken                                                               RE                              haram   watarnann
                                                                                                             zandvang 0,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                zandvang  0,5m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fi)        05        1.0      1.5   20m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mmm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nn                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Maten      in  meters, tenzij    anders     vermeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Materiaalmaten          in mm, tenzij anders vermeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Peilmaten        in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders        vermeld
                                                                                                                                              waterbreedte
                                                                                                                                                    3.00
                                                                                                                               =                                =|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (geano im se rd)
                                                                                                                                                                                                                                  boezemdjk                                                                                                                                                                                                                                                              projectleiding                     |    voorbereiding                             |      directievoering
                                                                                             In                                                                                                                -e                                  Ie
                                                                             2.50                             2.60                     1.20         0.60   1.20                    3.60                                              3.00                     1.00                    1.88
                                                            =                                                                 —                 De              —                                                                                                        -                          -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gemeente                       Medemblik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            terrein
                                                                                                                                                                                                            -1.50                                    -1.50                                                                                                                                                                                                                                               project:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          panelen
                                    nn
                                    (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                          —_M                                           GU                                                                                                                                                                                                                                               Zonneweide
                                                                                                                                                                                                                    ennn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tripkouw
Profiel       K-K'____                                                   |
                                                                                                          >
                                                                                                                                                                                 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       onderdeel:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dwarsprofielen                  tov    watervergunning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (geanonimise rd)
N.A.P -3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                getekend:                           gecontroleerd:                             blad         van           status:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               nn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (geanonimiseerd)                           2            2             Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           projectnr:         besteknr:        schaal:               formaat:             tekeningnr:                datum:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1:500                 A1                                              20-12-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>