<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                     LINKER ZIJGEVEL                                                                                                                                                                                                                        VOORGEVEL OOST                                                                                                                                                                                           RECHTER ZIJGEVEL NOORD
                                                                                                     ZUID

                                                                                                                                                                                                                                                                                            bestaande gevelaanzichten



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ±3200 +                                                                                  ±3360 +

                                                              bestaande gevelaanzichten

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    werkplaats                      magazijn
                                                        10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PEIL = 0                                                                                 P = 130-
                                      D
                                                                                                                                           1450
                                                                                                 9                                                     0
                                                                                                                                                                                             drs. A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACHTER GEVEL WEST                                                                                                                          600 - P
                                                                                                                                            8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            730 - P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DOORSNEDE A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bestaand                                     gevelaanzicht / doorsnede
                                                                                                                                                                                       7
                           6000




                                                                           0.6                                                                                                                                    6


                                                                   werkplaats
                                                                                            bk.vloer = P = 0                                            lk.
                                                                                                     lk.                                                                                                      K
                           C                                                                                                                                                                              5


                                                                                                                                               S
                                                                                                                                           6                30
                                                                                                           25                                                                                                                                                                 B
                                                                                                 6
                                                                                                           19
                                                                                                                           kleedruimte
                                                                                                                                 0.3

                                                                                                                           cv.                                          kantine/kantoor




                                                                                                                                                                                                                                                                                     5840
                                                                                                                           0.4
                                                                                                                                 wc.                                bk.vloer P = -130                                  bk.vloer P = -130
                                                                                                                                                                                       0.2                                                0.5
                                                                                                                                           0.7
                                                                                                                                                                                                                                   magazijn
                                                                                                                             0.1                                                                                                                             25
                                                                                                                                hal                                                                                                                 6
                                                                                                                                                                                                                                                             19
                                                                                                                                               S
                                                                                                                                           6                                                                                                                          P
                                                                                                                                                                                                                                                                  6
                                                                                                                                                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                                                                                               P
                                                                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                     5                                                   4                                    3                           2                           1


                                                                                                                                                                                                      15340
                                                                                                                                                                  plattegrond begane grond




                                                                                                                LINKER ZIJGEVEL                                                                                                                                                                                                                   VOORGEVEL OOST                                                                                                                                                                                         RECHTER ZIJGEVEL NOORD
                                                                                                                ZUID

                                                                                                                                                                                                                                                                                             gewijzigde gevelaanzichten


                                                   10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BEPALINGEN BRANDPREVENTIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Uitgang
                                      325




                                  D
                                                                                                                                  1450
                                                                                             9                                                     0                                                                                                                                                                                                    Transparante verlichtingsinstallatie conform de NEN 6088 en NEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nooduitgang                       3011 Projectering conform hfdst 11 van het boekwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "Brandbeveiligingsinstallaties " 1e druk van het NVBR
                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Richting naar nooduitgang

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                   7
                       6000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6   Brandslanghaspel 25m 3/4, 6mm. Uitvoering en waterlevering conform de NEN-EN 671-1, uitgave 2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19
                               5350




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Poederblusser, inhoud 6/9/12 kg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             K        Koolzuursneeuw-blusser, inhoud 2/5kg
                                                                     0.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S        Sproeischuimblusser, inhoud 6/9kg
                                                             werkplaats                                                                                                                                                                                                                                 30/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zelfsluitende deur die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van resp. 30min. of 60min.
                                                                            bk.vloer P = 0                                                                                                                                                                                                              30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zelfsluitende deur die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van resp. 30min.
                                                                                                                                                                                                          K
                       C                                                                                                                                                                              5                                                                                                               Zelfsluitende deur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Deur van binnenuit zonder sleutels te openen

                                                                                                                                       S                                                                                                                                                           PA                 Deur met panieksluiting
                                                                                                                                  6                    30
                                                                                                     25                                                                                                                                                                   B                                           Ruimte voorzien van noodverlichting, uitvoering en projectering cnform hfdst 11 van het boekwerk
                                                                                             6                                                                                                                                                                                                                        "Brandbeveiligingsinstallaties"
                                                                                                     19              kleedruimte
         4450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Brandscheiding WBDBO 60 conform NEN 6068. Sponningsdiepte deuren min. 25mm en toepassing van
                    4600




                                                                                                                           0.3                                                                                                                                                                          60            brandwerende beglazing
                                                                                                                                                                                                                                    0.5
                                             0.8                                                                     cv.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Brandscheiding WBDBO 30 conform NEN 6068. Sponningsdiepte deuren min. 25mm en toepassing van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      brandwerende beglazing cq draadglas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACHTER GEVEL WEST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30
                                                                                                                                                       adm.kantoor                                                             magazijn
drs. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60   Brandoverslag WBDBO 60 conform NEN 6068.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5840




                                      bk.vloer P = -130                                                              0.4                                          0.2
                                                                                                                            wc.                                                                                                                                                                                       Rookscheiding WRD 30 conform NEN 6075 .
         C1                                                                                                                                                 bk.vloer P = -130                                         bk.vloer P = -130                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gewijzigde gevelaanzicht
              175




                                                                                                                                  0.7
                                                                                                                                   30

                300                                                                                    0.1
                                                                                                                     hal
                                                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                       30                                                                                                                                                               19
                                                                                                                                       S
                                                                                                                                  6                                                                                                                              P
                                          5580                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                                                          A

                                                                     100                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                           P                                                                                                                                              opstelling PV panelen                                                                                                                                                        opstelling PV panelen
                                      6549                                                                      5                                                  4                                  3                             2                            1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ± 7200 +                                                                                                                                                                                            ± 7200 +
                                                                                            1995                                                                                                  15340

                                                                                                                            gewijzigde plattegrond begane grond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30              30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  overloop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kantine                                                  werkruimte                                                                                                                  werkruimte                                kleedruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3600 +                                                                                                                                                                                              3600 +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30                                              30                                                                                                                 30                                                   30


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30              30
                                                                                                                drs. B
                                                 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      werkplaats                                                   kantoor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          magazijn                                         werkplaats
                                                   10                                                        1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        entree/hal
                                                                             5620
                                                                                                                 0
                                  D                                                                                                                                                                                                                                                                              PEIL = 0                                                                                                130 -                                                                                       PEIL = 0
                                                                                             9                      100
                                                                                                                                                   4810
                                                                                                                                       8                                                                                                                                                                         600 - P                                                                                                                                                                                              600 - P
                                                                                                                                                                                   260                                                                                                                                                                                           DOORSNEDE B                                                                                                                                                                   DOORSNEDE C
                                                                                                                                                                                   7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gewijzigde                                              doorsnede n
                               5350




                                                                                        pantry
                                                                                                                                                                                           260




                                                   kantine
                                                             1.6
                    0
                1055




                                                                                                                           werkruimte
                                                                                                                           - elektra
                       C
                                                                                                                           - fijnmechanica
                                                                                                                                                                                   4380




                                                 bk.vloer 3600 +                                           30
                                                                                                                                                 1.4

                                                                                       30

                                                                                                             1.3
                                                                                                                toilet                                                                                                                                                                                                                 RENVOOI MATERIALEN EN KLEUREN                                                             VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT
                    4600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gas,elektra en watervoorzieningen;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             voor situatie zie blad S 1
                                                                                                                                                                             100




                                                                                                                                 douches                                                                                                                                                                                               gevels; uitbreiding begane grond                                                          gasinstallatie uitvoeren conform geldende normen,GAVO voorschriften en NEN1078-99 en NEN 2078-97
                                                                                 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              elektrische installatie uitvoeren conform geldende normen en voorschriften NEN1010
                                            1.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       metselwerk gevelsteen als bestaand wit gekeimd                                            waterinstallatie uitvoeren conform geldende normen en voorschriften NEN3678, NEN 3677 en NEN 3679
drs. C                            werkruimte                                                overloop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       uitbreiding verdieping, staand houten delen                                               douches,wastafel in kleedruimte en gootsteen kantine te voorzien van koud en warmwater

         C1
                                                                                                 1.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       als bestaand(vergrijzend)                                                                 ventilatie voorzieningen;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kleedruimte,toilet en kantine uitbreiding te voorzien van mechanische luchtafvoer (mv.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              uitbreiding bedrijfsruimte haven pontweg 1 (TESO)
                                                                    archief                                                                                                                                                                                                                                                            deurkozijn; aluminium         (grijs kozijn/deur)                                         ventilatievoorzieningen conform geldende normen en voorschriften NEN1087
                                                                     1.7                                                                                                                                                                                                                                                               dagkant; wit                                                                              toevoeropeningen voor verse lucht zijn regelbaar tussen 0 en 25% met een minimum van 10%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 verwarmingsinstallatie;                                                                                                                     opdrachtgever:
                                                                                                                                                                  5550




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kozijnen verdieping, aluminium grijs                                                                                                                                                                                                                            Koninklijke NV TESO.                                                                  dd: 10-07-2019
                                                                                                                    kleedruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cv. instsallatie is bestaand, uitbreiding uitvoeren conform NEN3028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bestaande en gewijzigde
                                                                                 1.8                                             1.2                                                                                                                                                                                                   dak; plat dak met zinken afdekking                                                                                                                                                                                                                              Pontweg 1                                                                           gew:
                                                                                                     30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       overhead deur; aluminium ( grijs )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 brandveiligheid;                                                                                                                                                                                             gevels/plg/drs.   1 : 100                             30-07-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 binnenwanden en deuren minimaal 20 min. brandwerend                                                                                                                   1797 SN den Hoorn                                                                            19-08-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aan te brengen hang en sluitwerk voor                                                     deuren vluchtroute minimaal 30 minuten brandwerend/zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12-09-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bovenzijde vloer/trap/bordes konstrukties t.p.v. rookvrije vluchtroute uitvoeren volgens T1 NEN 1775
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kozijnen,ramen en deuren                                                                  toe te passen materialen in vluchtwegen conform klasse II NEN 6065 en NEN 6068                                                                                                                                                                                     08-10-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       inbraakwerendheid- weerstandklasse II (SKG**).                                            trappen/bordes;                                                                                                                                                                                                                                                    31-10-2019
                                                                      bk.bordes 2480 +                                                                                                                                                                                                                                                 hwa; verzinkt st. loro-X buis                                                             aantrede 220mm, optrede 186 mm
                                                                                                                                                            260




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 afscheiding trapgat verdieping, traphek minimaal 1000mm + vloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       afvoeren lozen op bestrating                                                              beglazing;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  werknummer


                                  plattegrond verdieping
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 beglazing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 2608 en NEN 2778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 veligheidsbeglazing (toepassen uitbouw) conform NEN 3569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 parkeervoorziening;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 op eigen terrein = bestaand                                                                                                                                                                                                                                 tekeningnummer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bouwkundig advies & tekenburo | paelwerck 33, 1791 WB , den burg | E-mail: adviesburo.dirkkoster@kpnmail .nl | tel: 0614628560
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>