<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bureau voor Archeologie Rapport 1201
Haarwijk oost, Abraham Kemplaan eo, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
Colofon
titel:           Bureau voor Archeologie Rapport 1201. Haarwijk oost, Abraham
                 Kemplaan eo, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en
                 inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de
                 verkennende fase
auteur(s):       F. Roodenburg (KNA prospector); C. de Jong (junior prospector)
autorisatie:     A. de Boer (KNA senior prospector)
datum:           13 september 2022
ISSN:            2214-6687
© Bureau voor Archeologie
Koningsweg 244 Utrecht
T 030 245 18 95
E info@bureauvoorarcheologie.nl
I https://www.bureauvoorarcheologie.nl
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                   Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                          3
Administratieve gegevens
Projectnummer                         2022010402
Provincie                             Zuid-Holland
Gemeente                              Gorinchem
Plaats                                Gorinchem
Toponiem                              Abraham Kemplaan eo
Naam                                  Haarwijk oost
Centrum locatie (m RD)                126.520; 428.020 (x; y)
Omvang plangebied                     38.820 m2
Omvang onderzoeksgebied booronderzoek 38.820 m2
Kadastrale gegevens                   kadastrale gemeentenaam: Gorinchem, sectie: A,
                                      nummer(s): 4140, 4197, 4198, 4251, 4253, 4321, 4352,
                                      4436, 4437, 4883, 4960, 5018, 5019, 5020, 6180, 6181,
                                      6182, 6183, 6967, 7132
ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer       5262938100 (ABU); 5262946100 (ABO)
Soort onderzoek                       een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de
                                      vorm van boringen in de verkennende fase
Opdrachtgever                         Van der Helm Milieubeheer B.V.
Uitvoerder                            Bureau voor Archeologie
Kaartblad                             38G
(RO) kader onderzoek                  Aanvraag omgevingsvergunning.
Periode van uitvoering veldwerk       23 en 24 mei 2022
Bevoegde overheid                     Gemeente Gorinchem
Deskundige namens                     Onbekend
bevoegde overheid
Versie van het rapport                2
Beheerder en plaats van documentatie  Digitale documentatie: ARCHIS en E-Depot
                                      Vondstdocumentatie: geen vondsten
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                       Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      5
Inhoudsopgave
      Samenvatting...............................................................................................8
1     Inleiding.......................................................................................................9
      1.1 Doelstelling en vraagstelling.................................................................9
2     Bureauonderzoek.......................................................................................11
      2.1 Methode..............................................................................................11
      2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik..........................................11
      2.3 Huidige situatie...................................................................................12
      2.4 Aardwetenschappelijke waarden.........................................................13
      2.5 Historische situatie..............................................................................14
      2.6 Mogelijke verstoringen........................................................................15
      2.7 Archeologische en bouwhistorische waarden......................................15
      2.8 Gespecificeerde verwachting..............................................................19
3     Booronderzoek..........................................................................................22
      3.1 Inleiding..............................................................................................22
      3.2 Methode..............................................................................................22
      3.3 Resultaten met bodemkundige en geologische interpretatie...............23
      3.4 Archeologische interpretatie................................................................25
      3.5 Waardestelling en Selectieadvies.......................................................26
4     Conclusie...................................................................................................27
      4.1 Conclusie Bureauonderzoek...............................................................27
      4.2 Conclusie Booronderzoek...................................................................28
5     Advies........................................................................................................30
      5.1 Status en inhoudelijke afstemming bevoegde overheid......................30
6     Literatuur...................................................................................................31
      Figuren......................................................................................................33
      Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................59
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                         Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
Lijst met Figuren
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood;
      www.opentopo.nl)........................................................................................4
Figuur 2: Luchtfoto actueel..................................................................................33
Figuur 3: Topografische kaart..............................................................................34
Figuur 4: Onderzoeksgebied van het bureauonderzoek als straal van 500 meter
      rondom het plangebied..............................................................................35
Figuur 5: Archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente
      Gorinchem (Boshoven e.a. 2009)..............................................................36
Figuur 6: Overzicht van de beoogde ingrepen....................................................37
Figuur 7: Top Pleistoceen (RACM en TNO 2007)................................................38
Figuur 8: Top Pleistoceen (TNO en Geologische Dienst Nederland 2020)..........39
Figuur 9: Geologisch booronderzoek ter hoogte van de Hugo de Grootstraat op
      ongeveer 300 meter ten oosten van het plangebied (Dinoloket 2014).......40
Figuur 10: Beddinggordels Holoceen (Cohen e.a. 2012)....................................41
Figuur 11: Geologische kaart 38 Oost, Gorinchem (Verbraeck 1966).................42
Figuur 12: Bodemkaart (Alterra 2014).................................................................43
Figuur 13: Hoogte-reliëfkaart (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).De
      hoogtematen zijn weergegeven in meters ten opzichte van het NAP.........44
Figuur 14: Hoogte-reliëfkaart detail (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).
      Hoogtewaarden in meters ten opzichte van N.A.P.....................................44
Figuur 15: Kaart van het rivierengebied uit 1630 (Blaeu 1630)...........................45
Figuur 16: Kaart van Gorinchem uit 1649 (Blaeu 1649)......................................45
Figuur 17: Kadastraal minuutplan van de gemeente Gorinchem uit de periode
      1811 tot en met 1832, sectie A, blad 5 (‘Beeldbank Rijksdienst voor het
      Cultureel Erfgoed’, MIN08045A05)............................................................46
Figuur 18: Topografisch militaire kaart 1850........................................................46
Figuur 19: 527-1743-HOOG BLOKLAND-1874...................................................47
Figuur 20: 527-1744-HOOG BLOKLAND-1880...................................................47
Figuur 21: 527-1745-HOOG BLOKLAND-1891...................................................48
Figuur 22: 527-1746-HOOG BLOKLAND-1898...................................................48
Figuur 23: 527-1747-HOOG BLOKLAND-1914...................................................49
Figuur 24: 38G-1936-Gorinchem........................................................................49
Figuur 25: 38G-1946-Gorinchem........................................................................50
Figuur 26: 38G-1959-Gorinchem........................................................................50
Figuur 27: 38G-1969-Gorinchem........................................................................51
Figuur 28: 38G-1981-Gorinchem........................................................................51
Figuur 29: 38G-1989-Gorinchem........................................................................52
Figuur 30: Topografisch kaart 2012.....................................................................52
Figuur 31: Archeologische vondstlocaties en zaken uit ARCHIS (Rijksdienst voor
      het Cultureel Erfgoed 2021).......................................................................53
Figuur 32: Resultaten van archeologisch booronderzoek op ongeveer 100 meter
      ten westen van het plangebied (Roodenburg 2020)...................................54
Figuur 33: Boorpuntenkaart................................................................................55
Figuur 34: Schematische weergave van de westelijke boorprofielen..................56
Figuur 35: Schematische weergave van de oostelijke boorprofielen...................57
Figuur 36: Boorpuntenkaart van het huidige onderzoek en het naastgelegen
      onderzoek uit 2020 (Roodenburg 2020). Aangegeven zijn de boorpunten
      waarin oeverafzettingen binnen 500 cm -mv zijn aangetroffen en een zone
      gebaseerd op deze punten........................................................................58
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  7
Lijst met Tabellen
Tabel 1: Aardkundige waarden............................................................................14
Tabel 2: Archeologische terreinen, zaken en vondstlocaties ca. 500 m van het
      plangebied.................................................................................................19
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8
Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor sloop- en renovatiewerkzaamheden aan
de Abraham Kemplaan eo te Gorinchem.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische resten bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische
verwachting van het gebied.
In het plangebied worden woningen gesloopt en gerenoveerd.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied veen en komafzettingen
aanwezig zijn. Mogelijk bevindt zich onder het veen en de komafzettingen de
Gorkum-Arkel beddinggordel waarin archeologische resten uit het Laat
Mesolithicum en Vroeg Neolithicum aanwezig kunnen zijn. In de Late
Middeleeuwen wordt het rivierengebied bedijkt en vanaf deze periode kan in het
plangebied landbouw plaatsvinden.
Tijdens het booronderzoek zijn 23 boringen gezet tot 500 cm -mv. De boringen
bevestigen dat in het plangebied veen en komafzettingen aanwezig zijn.
Daarnaast is vastgesteld dat de bovenste 45 tot 150 cm van de bodem is
verstoord en/of opgehoogd. De verstoring is waarschijnlijk gerelateerd aan de
bouwwerkzaamheden in de 20e eeuw. In een aantal boringen in het midden en
zuiden van het plangebied zijn oever- en/of crevasseafzettingen aangetroffen
waarvan de top tussen 440 en 485 cm -mv ligt. Archeologische lagen zijn hierin
niet aangetroffen. Het ontbreken van lagen en indicatoren in de boringen hoeft
echter niet te wijzen op de afwezigheid van archeologische resten; resten uit het
Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum manifesteren zich bijvoorbeeld
voornamelijk als spreidingen van artefacten (zoals vuursteenfragmenten). Gezien
de slechte rijping is het echter waarschijnlijk dat de oever- en
crevasseafzettingen relatief kort aan de oppervlakte hebben gelegen en is
daarom minder geschikt voor bewoning.
Gezien de diepteligging zullen eventueel aanwezige archeologische resten in de
top van de oeverafzettingen niet door de voorgenomen ingrepen worden
aangetast. Doordat de top van de komafzettingen verstoord is, worden in het
plangebied geen intacte archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd meer verwacht.
Bureau voor Archeologie adviseert geen vervolgonderzoek uit te voeren voor de
voorgenomen ontwikkeling. Voor het plaatsen van funderingspalen wordt
geadviseerd gebruik te maken van de handreiking archeologievriendelijk bouwen.
Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact
op te nemen met de gemeente Gorinchem.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                        9
1   Inleiding
    Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een
    booronderzoek uitgevoerd voor sloop- en renovatiewerkzaamheden aan de
    Abraham Kemplaan eo te Gorinchem.
    Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een
    omgevingsvergunning.
    De ligging van het plangebied is weergegeven in fig. 1. Vanwege het
    gemeentelijke archeologische beleid moet voor de beoogde ontwikkeling een
    archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
    Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in
    overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
    4.1) en de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland.
    Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een booronderzoek in de
    verkennende fase. Met de bevindingen wordt aan het einde van het rapport een
    advies gegeven hoe bij het project rekening kan worden gehouden met
    archeologische waarden.
1.1 Doelstelling en vraagstelling
    Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
    archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
    en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
    kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
    worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
    Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de
    verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen
    in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de
    locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en
    kansrijke zones geselecteerd.
    De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
    Bureauonderzoek:
    1.     Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
    2.     Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
           geomorfologie, geologie en bodemkunde?
    3.     Is sprake van bekende bodemverstoringen?
    4.     Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?
    5.     Is sprake van bekende archeologische waarden (zoals AMK terreinen,
           vondstlocaties, historische kernen) in het plangebied en directe omgeving,
           en zo ja welke?
    1  https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>10
6.    Kunnen archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn? Zo ja, wat
      is daarvan op hoofdlijnen de omvang, ligging, aard en datering?
Verkennend booronderzoek:
7.    Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen)
      van het bodemprofiel?
8.    Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard,
      diepteligging en verbreiding daarvan?
Eindoordeel:
9.    Indien (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:
      a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen
          bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
      b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
          te houden met deze archeologische waarden?
10.   Indien vervolgonderzoek nodig is: Welke methode(n), techniek(en) en
      strategie(ën) van Inventariserend veldonderzoek zijn hiervoor geschikt?
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                  Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                 11
2   Bureauonderzoek
2.1 Methode
    Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
    KNA 4.1, protocol 4002.2
    Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om tot
    een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied te komen. Eerst
    wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het onderzoek gemeld bij
    ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, archeologische en
    historische context van het te onderzoeken gebied bestudeerd. Deze gegevens
    leiden tot het opstellen van een gespecificeerde verwachting. In de
    gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige archeologische
    resten beschreven in termen van onder meer diepteligging, omvang, ouderdom
    en conservering.
    De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
    de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In de
    hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
    gepresenteerd. Voor dit onderzoek is contact opgenomen met de Historische
    Vereniging Oud-Gorcum en de archeologische werkgroep van Gorinchem. De
    vereniging had geen aanvullende informatie. Bij de archeologische werkgroep
    zijn geen vondsten bekend in of in de directe omgeving van het plangebied.
    Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.
2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik
    Afbakening plan- en onderzoeksgebied
    De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 2 en 3. Het plangebied ligt in
    de gemeente Gorinchem in de gelijknamige plaats. De locatie ligt aan het adres
    Abraham Kemplaan eo. Het plangebied is ongeveer 250 m lang en 160 m breed
    en heeft een omvang van 38.820 m2.
    Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Gorinchem tussen de Van
    Zomerenlaan in het westen en de Abraham Kemplaan in het oosten. Ten oosten
    van het plangebied ligt tevens het Merwedekanaal. Ten zuiden van het
    plangebied ligt de Burgemeester Gaarlandstraat en langs de noordgrens van het
    plangebied loopt het Schrijverslaantje.
    Om voldoende informatie over aardkundige, historische en archeologische
    gegevens te verzamelen wordt een onderzoeksgebied gebruikt dat groter is dan
    het plangebied. Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is een zone
    met straal van circa 500 m om de ontwikkeling heen (fig. 4).
    Overheidsbeleid
    In het gebied geldt een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid (fig. 5). Op
    de gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2009 heeft het plangebied een
    hoge archeologische verwachting tussen 150 en 500 cm -mv. Het beleid is dat bij
    2   SIKB 2018
    3   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                               Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    12
    ingrepen van meer dan 250 m2 en waarbij dieper wordt gegraven dan 150 cm
    onder maaiveld rekening gehouden moet worden met archeologische resten.
    Ontwerp c.q. inrichtingsplan
    De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van het grootste deel van de bebouwing
    (fig. 6). De panden langs de Abraham van Kemplaan in het noordoosten van het
    plangebied en langs de Van Zomerenlaan in het westen van het plangebied
    worden gerenoveerd.
    Aard en omvang van de toekomstige verstoring
    De exacte omvang van de ingrepen is nog niet bekend. Ter plaatse van de
    gesloopte woningen zullen eengezinswoningen met kruipruimtes worden
    gebouwd. De onderzijde van de funderingen en kruipruimtes zal tussen 70 en
    80 cm -mv komen te liggen. Onder de woningen zullen palen worden
    aangebracht.
    Milieutechnische condities
    Uit de omgevingsrapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat
    in en rondom het plangebied bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Uit de resultaten
    van deze onderzoeken blijkt dat de bodem licht verontreinigd is, maar niet
    ernstig.4
    Grondwaterpeil
    De grondwaterstand is niet gekarteerd in het plangebied wegens ligging in de
    bebouwde kom. De grondwaterstand kan variabel zijn binnen bebouwd gebied.
    Tijdens een archeologisch booronderzoek in 2020 op ongeveer 100 meter ten
    westen van het plangebied stond het grondwater tussen 50 en 150 cm -mv (zie
    zaken 4.857.736.100 en 4.857.744.100 in hoofdstuk 2.7).5
    De grondwaterstand zal door de beoogde ingrepen waarschijnlijk niet
    veranderen.
    Consequentie van de ingrepen
    Door uitvoeren van graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden
    vergraven.
2.3 Huidige situatie
    Bebouwing, functie en bodemgebruik
    In het plangebied staat een woonwijk waarvan alle huizen volgens de
    Basisregistratie Adressen en Gebouwen in 1950 zijn gerealiseerd.6 De huizen zijn
    verdeeld in vier blokken gescheiden door de Van Gochstraat, H.P. de Biestraat
    en de Marinus Spronklaan. Achter de huizen liggen tuinen. De straten zijn
    verhard met klinkers.
    Bestemmingsplan
    Het plangebied ligt in bestemmingsplan ‘Haarwijk Noord’ uit 2013. In het
    plangebied geldt de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische verwachting
    Hoog PM2”. Dit betekent dat bij ingrepen met een omvang van meer dan 250 m2
    4   Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2022
    5   Roodenburg 2020
    6   Kadaster 2013
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                         13
    waarbij de bodem dieper dan 150 cm onder maaiveld wordt verstoord een
    rapport moet worden overlegd waaruit blijkt dat de archeologische waarde van
    het plangebied voldoende is vastgesteld.7
2.4 Aardwetenschappelijke waarden
    De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.
    Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de
    landschapszone overstromingsvlakte.8
    Aan het einde van de laatste ijstijd (het Weichselien, circa 10.000 jaar geleden)
    ligt het plangebied in een vlakte die gedurende het Pleistoceen gevormd is door
    vlechtende rivieren. Als een gevolg van opwarming van het klimaat aan het begin
    van het Holoceen krijgen rivieren een groter watervolume en concentreren deze
    zich in een enkele geul die binnen een beddinggordel meandert. Naast de
    riviergeulen worden oever- en crevasseafzettingen afgezet (sterk siltige tot sterk
    zandige klei). Op grotere afstand van de beddinggordel ligt het komgebied waar
    door lagere stroomsnelheden komafzettingen worden gevormd (zwak tot matig
    siltige klei). Tijdens periodes van verminderde rivieractiviteit vindt veengroei
    plaats in het komgebied. Door de geleidelijke ophoping van rivierafzettingen en
    veengroei gedurende de afgelopen 10.000 jaar ligt het Pleistocene niveau meer
    dan negen meter beneden het maaiveld (fig. 7, 8 en 9).9
    De dichtstbijzijnde beddinggordel is de Linge beddinggordel op ongeveer 550
    meter ten zuidoosten van het plangebied (fig. 10). De Linge is actief is tussen
    circa 200 voor Chr. en 1300 na Chr. De overige beddinggordels liggen op grotere
    afstand van het plangebied. Waarschijnlijk zijn voornamelijk komafzettingen en
    veen in het plangebied gevormd hoewel tijdens een archeologisch
    booronderzoek op 100 meter ten westen van het plangebied oever- en
    crevasseafzettingen zijn gevonden tussen 400 en 500 cm -mv (-505 en -404 cm
    NAP). Voorheen was de Gorkum-Arkel beddinggordel op deze locatie gekarteerd
    zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente
    Gorinchem maar de ligging is herzien in de beddinggordelkaart van 2012 (fig. 5).
    De Gorkum-Arkel beddinggordel, die tussen 5.500 en 4.500 voor Chr. actief was,
    is in feite een complex van meerdere smalle beddinggordels tussen de Rijn en
    Maas. De top van het beddingzand van de Gorkum-Arkel ligt tussen -3,4 en
    -5,9 m NAP. De kans is daarom groot is dat de eerder genoemde oever en
    crevasseafzettingen gerelateerd zijn aan de Gorkum-Arkel beddinggordel.10
    De meest nabijgelegen zone op de geologische kaart bestaat uit een
    afwisselende gelaagdheid van de afzettingen van Tiel en Gorkum (formatie van
    Echteld) met komklei aan het oppervlak (fig. 11). Op de bodemkaart en
    geomorfologische kaart is het plangebied als bebouwd aangegeven (fig. 12). Het
    reliëf is sterk beïnvloed door menselijke activiteit; het is waarschijnlijk dat de
    bodem in het plangebied is opgehoogd en/of geëgaliseerd (fig. 13). Het maaiveld
    in het plangebied ligt tussen 0,1 en -0,3 m NAP (fig. 14).
    7   ‘http://www.ruimtelijkeplannen.nl’
    8   Rensink e.a. 2015
    9   Berendsen en Stouthamer 2011
    10  Cohen e.a. 2012
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                       Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    14
     Bron                        Situatie plangebied, omschrijving
     Geologie (fig. 10 en 11)    Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:11
                                      •    Ec2: Formatie van Echteld / Formatie van Nieuwkoop; rivierklei
                                           en -zand met inschakelingen van veen (Ec2)
                                 Geologische kaart 1 : 50 000:
                                      •    F3k: Een afwisselende gelaagdheid van het Hollandveen met
                                           de Afzettingen van Tiel en de Afzettingen van Gorkum; aan de
                                           oppervlakte Afzettingen van Tiel als komklei.12
                                 Beddinggordelkaart:13
                                      •    500 m ten zuidoosten: Linge (97), actief tussen 2.160 en
                                           643 BP.
                                      •    1000 m ten noorden: Spijk (158), actief tussen 2.510 en
                                           2.200 BP.
                                      •    1.300 m ten zuidoosten: Gorkum-Arkel (52), actief tussen
                                           6.515 en 5.590 BP.
     Bodemkunde (fig. 12)        Bodemkaart 1 : 50 000:
                                      •    Bebouwing
     Geomorfologie               Geomorfologische kaart 1 : 50 000:
                                      •    Bebouwing
     AHN (fig. 13 en 14)         Het maaiveld in het plangebied ligt tussen 0,1 en -0,3 m NAP.
    Tabel 1: Aardkundige waarden.
2.5 Historische situatie
    Het plangebied kan reeds in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum zijn
    bewoond. Over de oudste bewoningsperioden is echter weinig bekend door de
    grote diepteligging van het Pleistocene niveau.
    Gedurende het Mesolithicum ontwikkelen ter hoogte van het plangebied veen- en
    komgebieden. De natte milieus van kom- en veengronden zijn ongeschikt voor
    bewoning en het bedrijven van landbouw. Het is waarschijnlijk dat menselijke
    activiteit gedurende het Laat Mesolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen
    beperkt is gebleven tot jacht en visvangst. Veengebieden kunnen op natuurlijke
    wijze worden ontwaterd waardoor ze tijdelijk geschikt zijn voor landbouw en
    bewoning. Echter door ontwatering klinkt het veen in en oxideert waarna het na
    een korte periode weer te nat wordt voor landbouw of bewoning.
    Het rivierengebied wordt aan het begin van de Late Middeleeuwen bedijkt
    waardoor het achterliggende land gebruikt kan worden voor bewoning en
    landbouw. De plaatsnaam Gorinchem wordt voor het eerst genoemd in bronnen
    uit de 13e eeuw. De naam is waarschijnlijk een combinatie van ‘heem’
    (woonplaats) en ‘Goringa’, een afleiding van de persoonsnaam ‘Goro’ waardoor
    de naam ‘huis van de lieden van Goro’ kan betekenen. Gorinchem verwerft
    stadsrechten in 1382.14
    Het plangebied ligt ongeveer 700 meter ten noorden van de historische kern van
    Gorkum. Op een kaart uit 1630 liggen enkele wegen en een waterloop ten oosten
    van het plangebied (fig. 15). De waterloop is hoogstwaarschijnlijk de Linge die
    tegenwoordig ongeveer 650 meter ten oosten van het plangebied stroomt. De
    11  De Mulder 2003
    12  De afzettingen van Tiel en Gorkum worden sinds 2000 tot de Formatie van Echteld gerekend.
    13  Cohen e.a. 2012
    14  Van der Sijs 2010
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                      15
    situatie is in meer detail weergegeven op de kaart van Blaeu uit 1649 (fig. 16).
    Kleinere boerderijen en nederzettingen buiten de stad zijn echter niet
    weergegeven. De kans is niettemin groot dat het plangebied onbebouwd is
    geweest en een agrarische functie had, tevens om het schoots- en zichtveld
    vanaf de stadswallen vrij te houden.
    Een gedetailleerd beeld van de situatie is weergegeven op het kadastraal
    minuutplan tussen 1811 en 1832 (fig. 17). Op de oorspronkelijke aanwijzende
    tafels is aangegeven dat alle percelen in gebruik zijn als weiland. De noordwest
    richting zuidoost georiënteerde perceelsgrenzen zijn sloten. De inrichting blijft
    vrijwel onveranderd voor de rest van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e
    eeuw (fig. 18 tot en met 25). Wel worden enkele percelen in gebruik genomen als
    bouwland en boomgaard. Tussen 1880 en 1890 worden ten oosten van het
    plangebied het spoor en kanaal aangelegd. In 1950 wordt Gorinchem uitgebreid
    en wordt het plangebied bebouwd.
2.6 Mogelijke verstoringen
    Bij de bouw van de woonwijk in 1950 kan de oorspronkelijke bodemopbouw zijn
    verstoord. Het is mogelijk dat het effect van de verstoring is beperkt door het
    opbrengen van grond. In het plangebied zijn gedempte 19e-eeuwse sloten
    aanwezig waar archeologische resten ouder dan de 19e eeuw kunnen zijn
    verstoord.
2.7 Archeologische en bouwhistorische waarden
    Archeologische vondstlocaties en zaken staan weergegeven in fig. 31 en staan
    toegelicht in tabel 2. De belangrijkste bevindingen worden in de lopende tekst
    samengevat. In de bevindingen wordt verwezen naar de ARCHIS 3
    zaaknummers van de bijbehorende onderzoeken. De rapporten zijn tevens te
    raadplegen op de website www.archeologiegorinchem.nl.
    In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen (delen
    van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch
    onderzocht.
    Ongeveer 100 meter ten westen van het plangebied, ter hoogte van de D.F.
    Pauwstraat, is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (zaken
    4.857.736.100 en 4.857.744.100). Bij dit onderzoek zijn tussen 400 en 500 cm -
    mv (-505 en -404 cm NAP) oeverafzettingen aangetroffen. Deze afzettingen,
    bedekt door komafzettingen en veen, kunnen op basis van de reconstructie in de
    gemeentelijke beleidskaart mogelijk toegekend worden aan de Gorkum-Arkel
    beddinggordel. Het is daarnaast ook mogelijk dat hier sprake is van een
    vooralsnog onbekende en niet gekarteerde beddinggordel, gezien de ligging van
    de beddinggordels op de beddinggordelkaart uit 2012.
    Ongeveer 280 meter ten oosten van het plangebied, ten oosten van het
    Merwedekanaal, zijn bij archeologisch boor- en proefsleuvenonderzoek kuilen en
    greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gevonden (zaken
    2.086.952.100 en 2.157.795.100 en vondstlocaties 1.076.598 en 1.084.720).
    Bij booronderzoek op ongeveer 300 meter ten noordoosten van het plangebied
    zijn geen archeologische resten gevonden met uitzondering van één boerderij uit
    de Nieuwe tijd op ongeveer 650 meter ten oosten van het plangebied (zaak
    2.086.490.100). De natuurlijke bodem bestaat uit komafzettingen en veen.
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>16
Vermoede afzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel zijn op één locatie
aangetroffen op 340 cm -mv.
Op ongeveer 350 meter ten zuidoosten van het plangebied is een afvalkuil met
resten uit de 14e eeuw gevonden (zaak 2.024.938.100).
Op ongeveer 260 meter ten zuidoosten van het plangebied, aan de Willem de
Vries Robbe weg, zijn archeologische resten uit de Nieuwe tijd gevonden op
afzettingen van de Linge (zaak 2.138.938.100 en vondstlocatie 1.083.605).
Bij overige booronderzoeken zijn geen archeologische resten gevonden.
Het plangebied ligt in een inundatiezone van de Oude Hollandse Waterlinie uit de
periode 1629 tot en met 1787. Het Merwedekanaal is tijdens de Tweede
Wereldoorlog onderdeel van de Duitse “Hintere Wasserstellung” die een
geallieerde invasie vanuit de kuststrook moest vertragen met inundatie als
voornaamste verdediging. Op een luchtfoto uit de Tweede Wereldoorlog zijn
geen archeologische resten in het plangebied aanwezig (fig. 31). Naar
verwachting zijn geen archeologische resten gerelateerd aan militair erfgoed in
het plangebied aanwezig.15
In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden
geregistreerd.16
15 Stichting RAAP 2017; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016
16 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                             Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                          17
 Archeologische terreinen
 Geen.
 Zaken (incl. evt. bijbehorende vondsten)
 2.024.938.100: Gorinchem, W. de Vries Robbeweg, proefputten\proefsleuven
 Op de onderzoekslocatie zijn slechts in beperkte mate archeologische waarden aangetroffen. Deze
 beperkten zich tot één depressie die vanaf de 14e eeuw geleidelijk is dichtgegooid met huishoudelijk
 afval. Dit doet vermoeden dat in de nabije omgeving bebouwing gestaan moet hebben. De kans om
 hiervan archeologische resten te vinden op de niet onderzochte delen van het onderzoeksterrein is
 gering, aangezien het bodemarchief tot op een meter onder het huidige maaiveld verstoord blijkt te
 zijn. De depressie is hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met een ovaal-vormig water,
 waarschijnlijk een wiel, dat op de 16e eeuwse stadsplattegrond van Jacob van Deventer is
 afgebeeld. De overige bij het onderzoek aangetroffen verschijnselen zijn van natuurlijke aard, te
 weten Linge-afzettingen en een vegetatielaag, waar het wiel doorheen snijdt. Romeinse sporen,
 zoals verwacht op basis van het prospectief onderzoek, zijn niet gevonden. Het onderzoek heeft
 uitgewezen dat de archeologische waarden op de onderzoeklocatie van een beperkte omvang en
 waarde zijn. Op grond hiervan, en gezien de mate van verstoring van het terrein, kan tot de
 conclusie gekomen worden dat een vervolgonderzoek geen meerwaarde zal opleveren. 17
 2.047.131.100: Gorinchem, Van Hoornestraat; Lingewijk, proefputten\proefsleuven
 Aan de hand van de bodemgesteldheid is vast te stellen dat prehistorische bewoning op het
 onderzochte gebied vrijwel onmogelijk zal zijn geweest. De aangetroffen zware komklei is
 kenmerkend voor voornamelijk laag gelegen gebieden die in het rivierengebied sterk onder invloed
 van het regen- en rivierwater zullen hebben gestaan. Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning of
 anderszins gebruik van het terrein uit deze perioden aangetroffen. In de Late Middeleeuwen staat er
 waarschijnlijk een steenbakkerij in de omgeving, getuige de bakstenen misbaksels en bakstenen
 zonder mortel in de vulling van twee sporen. Pas in de jaren 30 van de 20e eeuw komt er een einde
 aan het gebruik van de grond als akker- of weiland en wordt de Lingewijk gebouwd. Het afval uit
 spoor 6 geeft een mooi beeld van het tafelgoed dat in die periode in gebruik was. Hoewel het niet
 geheel uit te sluiten valt dat er nog sporen kunnen worden aangetroffen dichter tegen de straatkant
 aan, wordt, gezien de bevindingen van dit onderzoek, geadviseerd dat verder archeologisch
 onderzoek niet noodzakelijk is.18
 2.051.927.100: Gorinchem, Den Breejen, proefputten\proefsleuven
 Van dit onderzoek is geen rapport beschikbaar in ARCHIS of DANS.
 2.086.490.100: Gorinchem, Lingewijk-Noord, boring
 Het grootste deel van het onderzoeksgebied is laaggelegen en daarom ongunstig voor bewoning in
 het verleden. Het booronderzoek wijst uit dat hier kleiige en venige komafzettingen liggen zonder
 archeologische lagen of indicatoren. In één boring zijn mogelijk oever- en crevasseafzettingen van
 de Gorkum-Arkel beddinggordel aangetroffen. De top van deze afzettingen ligt op circa 340 cm -mv.
 Er is geadviseerd hier geen vervolgonderzoek uit te voeren. In de zuidoosthoek van het plangebied
 zijn mogelijk resten van een oude boerderij aanwezig en heeft daarom een hoge archeologische
 verwachting. Bij het booronderzoek zijn hier twee scherven gevonden. Er is daarom aanbevolen om
 hier een archeologische begeleiding uit te voeren.19
 2.086.952.100: Gorinchem, Den Breejen, boring
 Uit een aantal boringen bleek dat het terrein op enkele plaatsen is verstoord. De verstoring is
 gerelateerd aan sloop en sanering van een garage op het terrein. De bodem is opgebouwd uit oever
 op komafzettingen. Aan de zuidoostzijde van het plangebied ligt de oeverwal van de Linge. De
 bodem heeft een dunne bouwvoor van 5 tot 30 cm dik. Onder de bouwvoor ligt in het westen zwak
 tot matig siltige klei en in het oosten sterk siltige tot zandige klei. Vanaf -1,5 tot -1,8 m NAP wordt de
 klei humeuzer en vanaf -2,5 m NAP en dieper is kleiig veen aanwezig. De bovenste 80 tot 100 cm
 van de bodem bevatten baksteenspikkels, er is één fragment middeleeuws Andenne aardewerk
 gevonden. Er is geadviseerd een proefsleuf aan te leggen. 20
 Bij dit onderzoek is vondstlocatie 1.076.598 geregistreerd: Het betreft een fragment Andenne
 aardewerk (Vroege Middeleeuwen D tot en met Late Middeleeuwen).
 2.138.938.100: Gorinchem, Willem de Vries Robbe weg, boring
 In onverstoorde rivier- en oeverwalafzettingen zijn aardewerkfragmenten en baksteenresten uit de
 Nieuwe tijd gevonden. Op 300 cm -mv liggen geulafzettingen van de (Romeinse) Linge. Er is
17   Jayasena 2003
18   Gerritsen 2004
19   Schorn 2004
20   Gerritsen en Kluiving 2004
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>18
 aanbevolen bij werkzaamheden dieper dan 100 cm -mv een vervolgonderzoek uit te voeren. 21
 Bij dit onderzoek is vondstlocatie 1.083.605 geregistreerd. Het betreft 28 stuks baksteen en 7 stuks
 roodbakkend geglazuurd aardewerk waarvan één slibwaar en één fragment zwart blinkend glazuur.
 2.157.795.100: Gorinchem, den breejen, proefputten\proefsleuven
 Van dit onderzoek is geen rapport beschikbaar in ARCHIS of DANS.
 Bij het onderzoek is geen archeologische vindplaats gevonden. Het terrein is tot minstens 100 cm -
 mv verstoord. Afgezien van enkele sporen uit de Nieuwe tijd zijn geen archeologische resten
 gevonden. Tenzij de bodem dieper wordt verstoord dan 100 cm -mv is geen vervolgonderzoek
 noodzakelijk.22
 Bij dit onderzoek is vondstlocatie 1.084.720 geregistreerd. Het betreft de vondst van vijf fragmenten
 industrieel wit (Maastrichts) aardewerk uit de Nieuwe tijd Laat. Uit dezelfde periode zijn vier kuilen
 en één greppel of sloot gevonden.
 2.393.050.100: Gorinchem, Lingewjk-Zuid, deelgebied 1, boring
 Delen van het plangebied hebben een hoge verwachting voor archeologische resten uit het
 Mesolithicum tot en met het Neolithicum die zich kunnen bevinden op afzettingen van de Gorkum-
 Arkel beddinggordel in het oostelijk deel van het plangebied. De bodem in het plangebied is
 verstoord tot een diepte van minimaal 70 tot maximaal 180 cm -mv. In tegenstelling tot de
 verwachting zijn in het plangebied geen afzettingen aangetroffen die tot de Gorkum-Arkel gerekend
 kunnen worden. De ondergrond in het plangebied bestaat uit veen met daarop zandige en sterk
 siltige klei die waarschijnlijk tot een crevasse behoren. Er zijn geen archeologische lagen of
 indicatoren aangetroffen waardoor het plangebied een lage archeologische verwachting heeft. Er is
 geen vervolgonderzoek geadviseerd.23
 2.393.067.100: Gorinchem, Lingewijk-Zuid, deelgebied 2, boring
 Zie zaak 2.393.050.100.
 2.393.075.100: Gorinchem, Lingewijk-Zuid, deelgebied 3, boring
 Zie zaak 2.393.050.100.
 4.721.177.100: Gorinchem, Arkelsedijk, bureauonderzoek
 Voor het plangebied geldt een middelhoge kans voor het aantreffen van bewoning uit de periode late
 ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen vanaf 1,0 m onder het maaiveld. Op een dieper niveau
 kunnen resten aanwezig zijn uit oudere perioden, maar de kans hierop wordt klein geacht. Een lage
 verwachting geldt ook voor bewoning uit de late middeleeuwen. Op historische kaarten uit de 18 e
 eeuw worden binnen het plangebied twee molencomplexen weergegeven. Aan het einde van de 18 e,
 begin 19e eeuw is er geen bebouwing meer aanwezig binnen het plangebied. Omstreeks 1900 is
 een gebouw, vermoedelijk een woonhuis, aanwezig. Deze verdwijnt op topografische kaarten in
 1936. Dan verschijnen er bedrijfsgebouwen en in het noordwesten twee woonhuizen binnen het
 plangebied. In 1980 worden de bedrijfsgebouwen uitgebreid en in de jaren ‘90 verdwijnt eveneens
 een van de twee woonhuizen in het noordwesten. Een daarvan staat nog steeds overeind. Binnen
 het plangebied kunnen zich de archeologische restanten bevinden van twee molencomplexen uit de
 18e en mogelijk 17e eeuw en twee gebouwen uit respectievelijk de 19e en 20e eeuw. Veronderstelde
 vergravingen onder de gebouwen, die uit het milieukundig booronderzoek naar voren zijn gekomen,
 kunnen gedempte watergangen zijn van de molencomplexen. Om de aard, omvang, datering en
 waarde hiervan te bepalen wordt daarom voorgesteld om een inventariserend veldonderzoek door
 middel van proefsleuven uit te voeren nadat de gebouwen tot het maaiveld zijn gesloopt. 24
 4.857.736.100 en 4.857.744.100: Gorinchem, Van Zomerenlaan en DF Pauwstraat, bureau- en
 booronderzoek
 Het onderzochte gebied ligt ongeveer 800 meter ten noorden van de historische kern van
 Gorinchem in een veen- en komgebied. De natuurlijke ondergrond bestaat uit komafzettingen van de
 Linge op veen. Tussen 400 en 500 cm -mv (-505 en -404 cm NAP) is in vier van de acht boringen de
 top van een pakket sterk siltige en zandige klei aanwezig. Waarschijnlijk bestaat het kleipakket uit
 oever- en crevasseafzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel (fig. 32). De oever- en
 crevasseafzettingen zijn echter kalkrijk en er is geen archeologische laag aanwezig waardoor de
 kans op archeologische resten als klein wordt ingeschat. Omdat geen ingrepen tot deze diepte zijn
 voorzien is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 25
 4.994.520.100: Gorinchem, kabeltracé Plantsoen – Nieuwe Wolpherensedijk,
 bureauonderzoek
21   Kluiving 2002
22   Médard 2007
23   Nales 2013
24   Salomons 2019
25   Roodenburg 2020
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                                   Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                 19
     Dit onderzoek is aangemeld in 2021. De resultaten zijn nog niet beschikbaar.
     Vondstlocaties los
     Geen.
    Tabel 2: Archeologische terreinen, zaken en vondstlocaties ca. 500 m van het
    plangebied.
2.8 Gespecificeerde verwachting
    In het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit het Laat
    Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Door de grote diepteligging van het
    Pleistocene niveau is weinig bekend over het Laat Paleolithicum en
    Mesolithicum. Het is mogelijk dat op het Pleistocene niveau (jacht)kampementen
    van jagers-verzamelaars aanwezig zijn. Gedurende het Mesolithicum worden
    komafzettingen in het plangebied gevormd en vindt veengroei plaats. Het natte
    milieu in het komgebied is ongunstig voor bewoning en landbouw en is
    waarschijnlijk uitsluitend gebruikt voor jacht en visvangst. Sporen van menselijke
    aanwezigheid zijn waarschijnlijk dun gespreid (bijvoorbeeld verloren pijlpunten of
    boomstamkano’s). De uitzondering hierop zijn de oever- en crevasseafzettingen
    van de Gorkum-Arkel beddinggordel. Deze beddinggordel is actief in het Laat
    Mesolithicum en Vroeg Neolithicum en kan afzettingen hebben achtergelaten die
    geschikt kunnen zijn voor bewoning en eventueel vroege vormen van landbouw.
    Bewoning in deze periode bestaat waarschijnlijk uit kleine verspreide (semi-
    permanente) nederzettingen of kampen. De afzettingen van de beddinggordel
    ‘verdrinken’ waarschijnlijk in de loop van het Midden of Laat Neolithicum in het
    veen- en komgebied. Het gebied is daarna lange tijd ongeschikt voor bewoning.
    In de Late Middeleeuwen wordt het rivierengebied bedijkt waardoor ook het
    komgebied geschikt kan worden gemaakt voor landbouw. Het plangebied ligt
    circa 700 meter ten noorden van de historische kern van Gorinchem en is
    waarschijnlijk onbewoond. In de Nieuwe tijd heeft het plangebied waarschijnlijk
    uitsluitend een agrarische functie. Het plangebied wordt in 1950 bebouwd.
    De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:
    1.      Datering
    Binnen het plangebied kunnen, van onder naar boven, drie niveaus aanwezig zijn
    die verschillende archeologische tijdsvakken beslaan:
    Pleistocene niveau:
    Laat Paleolithicum en Mesolithicum.
    Oever- en crevasseafzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel:
    Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum
    Komgebied van de Linge en Merwede:
    Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
    In de periode Midden Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen lag het
    plangebied in een komgebied dat waarschijnlijk ongeschikt is geweest voor
    bewoning en landbouw. Door de geringe kans op aanwezigheid van
    archeologische resten wordt deze periode verder buiten beschouwing gelaten.
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                               Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20
2.     Complextype
Ter hoogte van het Pleistocene niveau en oever- en crevasseafzettingen kunnen
archeologische resten uit de periode van jagers-verzamelaars en eerste boeren
(Laat Paleolithicum tot en met het Vroeg Neolithicum) aanwezig zijn gerelateerd
aan alle complextypen: bewoning (jachtkampen en nederzettingen), economie
(voornamelijk jacht, visvangst, verzamelen, vroege landbouw en lokale nijverheid
gerelateerd aan bewerking van vuursteen en bot), infrastructuur (bijvoorbeeld
steigers), rituelen (depots) en begravingen.
Archeologische resten uit de periode van staatssamenlevingen (Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd) zijn waarschijnlijk uitsluitend gerelateerd aan de
categorie economie (landbouw).
3.     Omvang
Archeologische resten gerelateerd aan bewoning kunnen worden beschouwd als
vlakelementen met variabele omvang (klein tot groot). Sommige complextypen
kunnen zich ook als puntelementen manifesteren (begravingen, depots) of als
lijnelementen (wegen, watergangen, percelering).
4.     Diepteligging
Archeologische resten gerelateerd aan het Pleistocene niveau liggen ongeveer
negen meter beneden het maaiveld of dieper.
Archeologische resten gerelateerd aan de Gorkum-Arkel beddinggordel liggen
vermoedelijk tussen vier en vijf meter beneden het maaiveld.
Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen vanaf het
maaiveld aanwezig zijn.
5.     Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)
Archeologische resten in het Pleistocene niveau en in de afzettingen van de
Gorkum-Arkel beddinggordel kunnen goed zijn geconserveerd onder een pakket
komafzettingen.
Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen goed zijn
geconserveerd gezien de stabiele geologische situatie en bedijking. De resten
liggen echter dicht aan het maaiveld waardoor ze kwetsbaar zijn voor menselijke
ingrepen, zoals de bouw van de woonwijk in 1950.
De grondwatertrap is onbekend. Bij onderzoek nabij het plangebied bleek het
grondwater plaatselijk op 150 cm -mv te liggen. Het is mogelijk dat door de
(periodiek) zuurstofrijke en droge condities organische archeologische resten
(zoals hout, textiel, leer en bot) zijn aangetast. Het Pleistocene niveau en de
afzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel liggen dusdanig diep dat de
conservering van organische archeologische resten waarschijnlijk goed is.
6.     Locatie
Hele plangebied.
7.     Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken):
Archeologische resten uit het Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum
kenmerken zich waarschijnlijk door een spreiding van artefacten, zoals
houtskool-, bot- en vuursteenfragmenten.
Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kenmerken zich
door de aanwezigheid van een archeologische laag. Dit is een doorwerkte laag
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                  21
bestaande uit het oorspronkelijke sediment dat is vermengd met archeologische
indicatoren zoals bot-, houtskool- en aardewerkfragmenten.
8.    Mogelijke verstoringen
Door bouw- en sloopactiviteiten kunnen archeologische resten in de top van het
bodemprofiel zijn vergraven. Dit treft voornamelijk resten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    22
3   Booronderzoek
3.1 Inleiding
    De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1. In het plangebied is een
    ontwikkeling met grondwerkzaamheden voorzien. Daardoor worden mogelijk
    archeologische resten verstoord. Voor de beoogde ontwikkeling is een
    bureauonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport) waarbij een
    gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Op basis daarvan is
    een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd.
    Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
    Nederlandse Archeologie 4.1,26 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
    inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens
    specificatie “VS03 Uitvoeren booronderzoek”. Het onderzoek is gerapporteerd
    volgens specificatie “VS05 Opstellen standaardrapport IVO - O/P”.
    Het onderzoeksgebied voor het booronderzoek is hetzelfde als het plangebied.
    De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de
    gegevens van de verkenning wordt de aard en intactheid van de bodemopbouw
    gecontroleerd en kan de verwachting worden verfijnd. Tevens wordt zo inzicht
    verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed
    zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden
    uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. Deze methode is toegepast
    omdat nog onvoldoende informatie over de bodemopbouw beschikbaar is om te
    kunnen beslissen of en welk type karterend onderzoek eventueel uitgevoerd kan
    worden.
3.2 Methode
    De werkwijze in het veld was als volgt:
    Boortype:             7 cm Edelmanboor (onverzadigde bovengrond tot ca.
                          1 m -mv) en 3 cm guts (diepere lagen).
    Aantal boringen:      Drieëntwintig (zes boringen per hectare).
    Boordiepte:           De boringen zijn gezet tot 500 cm -mv, de diepte waarop
                          afzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel worden
                          verwacht.
    Grid:                 De boringen zijn verspreid in het plangebied geplaatst.
    Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote
                          oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De
                          opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic
                          zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn
                          gefotografeerd.
    Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond
                          is beschreven op basis van de Archeologische Standaard
                          Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat
    26 SIKB 2018
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                         23
                          NEN 5104.27
    Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald ten
                          opzichte van de lokale topografie.
    Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
                          hand het AHN.28
    De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
    23 en 24 mei 2022 door F. Roodenburg (KNA Prospector) en C. de Jong (junior
    Prospector).
    Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van
    Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.
3.3 Resultaten met bodemkundige en geologische interpretatie
    De locaties van de boringen zijn in fig. 33 weergegeven. De boorgegevens staan
    in Bijlage 1. Met de gegevens zijn schematische doorsnedes gemaakt. Deze zijn
    weergegeven in fig. 34 en 35.
    Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op een
    vindplaats. Er zijn geen vondsten verzameld.
    Het grondwater stond tijdens het onderzoek tussen 40 en 130 cm -mv.
    Onder andere op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de
    volgende pakketten worden onderscheiden, van onder naar boven:
    Pakket 1: oever- en/of crevasseafzettingen
    Dit pakket bestaat uit matig tot sterk siltige klei met zandlagen en zwak tot matig
    zandige klei. Deze afzettingen zijn over het algemeen kalkrijk. In boorprofielen 13
    en 23 is de top humeus door een geleidelijke overgang naar het bovenliggende
    veen. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 12, 13, 14, 15, 16, 19 en 23. De
    top van het pakket ligt tussen 440 en 485 cm -mv (-468 en -499 cm NAP). In
    boorprofiel 12 zijn deze kalkrijke afzettingen aanwezig tussen het veen. Het
    pakket is hier 30 cm dik en de top ligt op 370 cm -mv (-381 cm NAP). Met name
    in het midden en zuiden van het plangebied liggen deze afzettingen binnen
    500 cm -mv. De mogelijkheid bestaat dat elders in het plangebied deze
    afzettingen aanwezig zijn op grotere diepte.
    De boorpunten waarin deze afzettingen aanwezig zijn liggen grofweg in het
    verlengde van vergelijkbare bodemprofielen in het onderzoek uit 2020 (fig. 36).
    Duidelijke structuren kunnen echter niet herkend worden. Het gaat zeer
    waarschijnlijk wel om hetzelfde systeem. De ligging van de oeverafzettingen
    vertaalt zich helaas niet tot het huidige reliëf. Het is daarom niet mogelijk de
    ligging van de afzettingen verder af te bakenen.
    Pakket 2: veen
    Mineraalarm bruin tot donkerbruin veen met dunne kleiige lagen. Het veen
    bestaat voornamelijk uit zegge- en/of rietveen. Onderin het pakket zijn kleilagen
    aanwezig en zijn dunne lagen donkerder veen aanwezig. Mogelijk heeft in de
    beginfase van de veenvorming het veen periodiek droger gelegen. Daarnaast is
    het veen periodiek overstroomt waardoor de dunne lagen klei zijn ontstaan.
    27 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
    28 Kadaster en PDOK 2014
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                       Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24
Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het pakket ligt tussen
130 en 250 cm -mv (-154 en -270 cm NAP). Tijdens het zetten van boring 22
regende het zeer hard waardoor het boorgat vol stroomde met water en zand uit
het ophogingspakket. Hierdoor zijn delen van het veen niet goed uit de guts
gekomen. In het boorprofiel zijn daarom delen leeg gelaten. Waarschijnlijk
bestaan deze delen uit veen.
Pakket 3: komafzettingen
Dit pakket bestaat uit kalkloze zwak tot matig siltige klei. Bovenin het
bodemprofiel, bovenop het veen, is dit pakket 45 tot 140 cm dik. Hier bevat het
pakket roestvlekken. De onderkant wordt op de overgang naar het onderliggende
veen zwak humeus. De top van het pakket ligt tussen 50 en 155 cm -mv. dieper
in het bodemprofiel zijn in het veen dunne lagen kalkloze klei aanwezig. De
kleiafzettingen worden geïnterpreteerd als komafzettingen. Het pakket is
aanwezig in alle boorprofielen, behalve boorprofiel 22.
Pakket 4: opgehoogd en/of omgewerkt
Dit pakket bestaat uit grond dat is opgehoogd of recent omgewerkt. Het
ophogingsmateriaal bestaat uit geel kalkrijk matig grof tot zeer grof zand met
schelpen. De omgewerkte grond bestaat uit zwak tot matig siltige klei en zwak tot
sterk zandige klei. Het pakket is gevlekt en bevat fragmenten baksteen,
kachelgrit en modern glas. In sommige gevallen bevat het pakket grind en/of is
het humeus. In boorprofielen 1 en 21 zijn houtskoolspikkels aangetroffen, in
combinatie met fragmenten baksteen, kachelgrit en kalkbrokken.
Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het pakket ligt tussen 0
en 8 cm -mv (14 en -34 cm NAP). Het pakket is 45 tot 151 cm dik. In boorprofiel
22 is dit pakket 245 cm dik.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                       25
3.4 Archeologische interpretatie
    Het onderste pakket bestaat uit oever- en crevasseafzettingen (pakket 1).
    Dergelijke afzettingen hebben een verhoogde verwachting voor aanwezigheid
    van archeologische resten. Het pakket is grotendeels kalkrijk en bevat geen
    archeologische lagen of indicatoren. Het ontbreken van lagen en indicatoren in
    de boringen hoeft echter niet te wijzen op de afwezigheid van archeologische
    resten; resten uit het Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum manifesteren zich
    voornamelijk als een spreiding van artefacten (zoals vuursteenfragmenten) en
    kunnen daarom niet effectief met een gutsboor worden opgespoord.
    In sommige gevallen zijn de afzettingen kalkloos. Hier is de overgang naar het
    bovenliggende veen geleidelijk en zijn de afzettingen zwak humeus. Dit kan zijn
    ontstaan door langere ligging aan de oppervlakte en kan daarom een indicatie
    zijn voor een voormalige beloopbaar oppervlak. Gezien de slechte rijping is het
    echter waarschijnlijk dat de kalkloze laag reeds bij afzetting van het materiaal is
    ontstaan. De kans dat in dit pakket archeologische resten aanwezig zijn wordt
    daarom als laag ingeschat. Opvallend is dat alle oever- en crevasseafzettingen in
    boorprofiel 19 kalkloos zijn. De reden hiervoor is niet exact duidelijk, mogelijk
    hebben de afzettingen van oorsprong een laag kalkgehalte. Echter, het ontbreken
    van een humeuze of gerijpte laag duidt erop dat de afzettingen waarschijnlijk niet
    langdurig aan de oppervlakte hebben gelegen en de kans dus klein is dat
    archeologische resten aanwezig zullen zijn.
    De rest van de natuurlijke bodem bestaat uit komafzettingen en veen die in een
    nat milieu zijn ontstaan en dus ongunstig zijn voor bewoning en landbouw
    (pakketten 2 en 3). In de boorprofielen zijn een lagen donker gekleurd veen
    aanwezig die wijzen op tijdelijke periodieke ontwatering. Het veen is echter niet
    veraard en het lijkt niet te zijn gebruikt voor landbouw of bewoning. De kans dat
    archeologische resten in dit pakket aanwezig zijn is daarom klein.
    De top van het bodemprofiel is omgewerkt. Omdat op historische kaarten het
    plangebied onbebouwd is, wijzen de aangetroffen baksteenfragmenten niet op
    een vindplaats. De omgewerkte grond en het ophogingspakket zijn waarschijnlijk
    gerelateerd aan de bouwwerkzaamheden in de 20e eeuw. In dit pakket worden
    daarom geen archeologische resten verwacht.
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    26
3.5 Waardestelling en Selectieadvies
    Conform KNA 4.1 vormen een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07)
    van vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Omdat het
    onderzoek in de verkennende fase is uitgevoerd kunnen echter geen uitspraken
    worden gedaan over de aanwezigheid en waarde van vindplaatsen in het
    plangebied. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is geen
    selectieadvies opgesteld.
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                      27
4   Conclusie
4.1 Conclusie Bureauonderzoek
    1.     Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
    De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van het grootste deel van de
    bebouwing. De panden langs de Abraham van Kemplaan in het noordoosten van
    het plangebied en langs de Van Zomerenlaan in het westen van het plangebied
    zijn aangewezen voor renovatie. Ter plaatse van de gesloopte huizen zullen
    nieuwe eengezinswoningen worden gebouwd. De onderzijde van de funderingen
    en de kruipruimte zullen tussen 70 en 80 cm -mv komen te liggen. De woningen
    zullen op palen worden gefundeerd.
    2.     Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
           geomorfologie, geologie en bodemkunde?
    Het plangebied ligt ongeveer 550 m ten zuidoosten van de Linge beddinggordel.
    Door de grote afstand tot de beddinggordel heeft in het plangebied veenvorming
    plaatsgevonden en zijn komafzettingen afgezet. Mogelijk ligt in (de omgeving
    van) het plangebied de Gorkum-Arkel beddinggordel. De beddingafzettingen van
    deze beddinggordel liggen tussen -3,4 en -5,9 m NAP. 100 m ten westen van het
    plangebied zijn oeverafzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel
    aangetroffen tussen 400 en 500 cm -mv (-505 en -404 cm NAP).
    3.     Is sprake van bekende bodemverstoringen?
    Bij de bouw van de woonwijk in 1950 kan de oorspronkelijke bodemopbouw zijn
    verstoord. Ook is grond opgebracht. Waarschijnlijk zijn 19e-eeuwse sloten in het
    plangebied aanwezig, deze zijn gedempt.
    4.     Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?
    Het natte milieu in het komgebied is ongunstig voor bewoning en landbouw en is
    waarschijnlijk uitsluitend gebruikt voor jacht en visvangst gedurende het
    Mesolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. De uitzondering hierop zijn de
    oever- en crevasseafzettingen van de Gorkum-Arkel beddinggordel. Deze
    beddinggordel is actief in het Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum en kan
    bewoonbare afzettingen hebben achtergelaten. In de Late Middeleeuwen wordt
    het rivierengebied bedijkt waardoor ook het komgebied geschikt kan worden
    gemaakt voor landbouw. In de Nieuwe tijd heeft het plangebied waarschijnlijk
    uitsluitend een agrarische functie. Het plangebied wordt in 1950 bebouwd.
    5.     Is sprake van bekende archeologische waarden (zoals AMK terreinen,
           vondstlocaties, historische kernen) in het plangebied en directe omgeving,
           en zo ja welke?
    Ongeveer 280 meter ten oosten van het plangebied, ten oosten van het
    Merwedekanaal, zijn bij archeologisch boor- en proefsleuvenonderzoek kuilen en
    greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gevonden.
    6.     Kunnen archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn? Zo ja, wat
           is daarvan op hoofdlijnen de omvang, ligging, aard en datering?
    In het plangebied kunnen archeologische resten uit het Laat Paleolithicum en
    Mesolithicum in Pleistocene rivierafzettingen aanwezig zijn op ongeveer
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    28
    900 cm -mv of dieper.
    Indien aanwezig kunnen in de oeverafzettingen archeologische resten aanwezig
    zijn tussen ongeveer 400 en 500 cm -mv. Mogelijk zijn deze afzettingen
    gerelateerd aan de Gorkum-Arkel beddinggordel en dat zou betekenen dat
    eventuele archeologische resten dateren uit het Laat Mesolithicum en Vroeg
    Neolithicum.
    Archeologische resten gerelateerd aan landbouw uit de Late Middeleeuwen en
    Nieuwe tijd kunnen in het plangebied vanaf het maaiveld aanwezig zijn of onder
    een ophogingspakket.
4.2 Conclusie Booronderzoek
    Verkennend booronderzoek:
    7.     Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen)
           van het bodemprofiel?
    De ondergrond in het plangebied bestaat uit komklei en veen met kleilagen. In
    een aantal boringen, met name in het midden en zuiden van het plangebied, zijn
    binnen de maximale boordiepte van 500 cm -mv oever en/of crevasseafzettingen
    aangetroffen. De top van de oeverafzettingen ligt tussen 440 en 485 cm -mv
    (-468 en -499 cm NAP) en in één boring op 370 cm -mv (-381 cm NAP). De
    bovenste 45 tot 151 cm van de bodem is verstoord of opgehoogd. In één boring
    in het zuiden van het plangebied is de bodem verstoord tot ongeveer
    245 cm -mv.
    8.     Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard,
           diepteligging en verbreiding daarvan?
    De oever- en/of crevasseafzettingen zijn een potentieel archeologisch niveau.
    Voor zover deze binnen de boordiepte liggen, zijn deze aanwezig in het midden
    en zuiden van het plangebied tussen 440 en 485 cm -mv (-468 en -499 cm NAP).
    Eindoordeel:
    9.     Indien (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:
           a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen
               bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
           De graafwerkzaamheden die bij de voorgenomen ingrepen worden
           uitgevoerd reiken ongeveer 70 tot 80 cm -mv en zullen potentiële
           archeologische niveaus niet bereiken. Bij de aanleg van palen worden de
           oever- en crevasseafzettingen en het Pleistoceen niveau wel bereikt.
           Resten uit de betreffende perioden (Laat Paleolithicum tot en met het Vroeg
           Neolithicum) manifesteren zich voornamelijk als spreidingen van artefacten
           en kunnen door de palen uit hun context worden gedrukt.
           b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
               te houden met deze archeologische waarden?
           Indien het potentiële archeologisch niveau vergraven zal worden of op
           andere manier grootschalig zal worden verstoord moet nader archeologisch
           onderzoek plaatsvinden.
           Voor het zetten van palen wordt verwezen naar de handreiking
           archeologievriendelijke bouwen. Hierin wordt bijvoorbeeld geadviseerd
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                   Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                               29
      palen te gebruiken met een zo klein mogelijk omvang en die de
      omringende grond niet uit hun verband trekt.29
10.   Indien vervolgonderzoek nodig is: Welke methode(n), techniek(en) en
      strategie(ën) van Inventariserend veldonderzoek zijn hiervoor geschikt?
Nader onderzoek van het Pleistocene niveau en de oever- en
crevasseafzettingen kan door het uitvoeren van een karterend booronderzoek
zodat het onderzocht kan worden op archeologische indicatoren.
29 Roorda, Stover en Kroes 2016
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    30
5   Advies
    Bureau voor Archeologie adviseert geen vervolgonderzoek uit te voeren voor de
    voorgenomen ontwikkeling. Voor het plaatsen van funderingspalen wordt
    geadviseerd gebruik te maken van de handreiking archeologievriendelijk bouwen.
    Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
    sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
    aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
    archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
    overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact
    op te nemen met de gemeente Gorinchem.
5.1 Status en inhoudelijke afstemming bevoegde overheid
    Over de resultaten van het onderzoek heeft geen inhoudelijke afstemming met
    het bevoegde overheid plaatsgevonden.
    Bureau voor Archeologie Rapport 1201                  Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                      31
6 Literatuur
  Actueel Hoogtebestand Nederland. 2018. ‘AHN3’. Digitale Hoogtekaart.
           https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/.
  Alterra. 2014. ‘Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, digitale en
           landsdekkende versie’. Wageningen.
  ‘Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’.
           http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/.
  Berendsen, H.J.A. en Esther Stouthamer. 2011. De vorming van het land:
           inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen: Koninklijke Van
           Gorcum.
  Blaeu, Joan. 1649. ‘TOONNEEL DER STEDEN’.
           http://objects.library.uu.nl/reader/resolver.php?obj=000979027&type=2.
  Blaeu, Willem Janszoon. 1630. ‘Tractus Rheni et Mosae totusq; Vahalis à
           Rhenoberca Gorcomium’. Mollova mapová sbírka (Kaartencollectie van
           Moll). https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/062/935/2619269486/.
  Bosch, J.H.A. 2008. ‘Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
           versie 1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie
           5.2’. 2008-U-R0881/A. Deltares-rapport.
  Boshoven, E.H., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens en J.M.J.
           Willems. 2009. ‘Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een
           archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart’.
           BAAC-rapport V-08.0185. Deventer: BAAC bv.
  Cohen, K. M., E. Stouthamer, H.J. Pierik en A. H. Geurts. 2012. ‘Digitaal
           Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta’. Dept. Physical
           Geography. Utrecht University. http://persistent-identifier.nl/?
           identifier=urn:nbn:nl:ui:13-nqjn-zl.
  Dinoloket. 2014. ‘Ondergrondgegevens | DINOloket’.
           http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.
  Gerritsen, S. 2004. ‘Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat,
           gemeente Gorinchem’. Hollandia reeks 41. Hollandia Archeologie BV.
  Gerritsen, S. en S. Kluiving. 2004. ‘Archeologisch booronderzoek plangebied
           Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem’. 46. Hollandia reeks.
           Hollandia. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x45-3eya.
  ‘http://www.ruimtelijkeplannen.nl’.
  Jayasena, R.M. 2003. ‘Gorinchem, politiedistrictbureau. Aanvullend
           archeologisch onderzoek’. BILAN rapport 03.0037. BILAN.
  Kadaster. 2013. ‘BAG-Viewer’. http://bagviewer.geodan.nl/index.html.
  Kadaster en PDOK. 2014. ‘AHN2 en 3 - WCS service’.
           http://nationaalgeoregister.nl.
  Kluiving, S.J. 2002. ‘Aanvullende archeologische inventarisatie. Gorinchem.
           Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem)’. BILAN rapport 2002/21.
           BILAN. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x79-5jpz.
  Médard, A. 2007. ‘Inventariserend veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de
           Lingewijk, Gemeente Gorinchem’. 166. Hollandia reeks. Hollandia.
           Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
  de Mulder, E.J.F. 2003. ‘De ondergrond van Nederland’. Wolters-Noordhoff.
  Nales, T. 2013. ‘Gorinchem, Lingewijk Zuid, gemeente Gorinchem (Zuid-
           Holland). Archeologisch bureauonderzoek en inventarisrend
           veldonderzoek (IVO; verkennende fase)’. Transect-rapport 215. Transect.
           Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
  Bureau voor Archeologie Rapport 1201                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>32
        https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/38/
        AR33442.
Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van
        onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 2022. ‘Omgevingsrapportage
        Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.’
        https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/.
RACM en TNO. 2007. ‘Top Pleistocene map of the Netherlands’.
Rensink, E., H.J.T. Weerts, M. Kosian, H. Feiken en B.I. Smit. 2015.
        ‘Archeologische Landschappenkaart van Nederland. Methodiek en
        kaartbeeld’. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
        https://doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2016. ‘Kaart van verdedigingswerken, alle
        linies en stellingen’. https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-
        kaarten/militaire-landschapskaart.
———. 2017. ‘Rijksmonumentenregister’. Cultureelerfgoed.nl.
        https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister.
———. 2021. ‘Archis3 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’.
        https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking
        Services. ‘e-depot voor de Nederlandse archeologie’. http://www.edna.nl.
Roodenburg, F. 2020. ‘Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem,
        gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
        de vorm van boringen in de verkennende fase’. 918. Bureau voor
        Archeologie Rapport. Bureau voor Archeologie. Rijksdienst voor het
        Cultureel Erfgoed (RCE).
        https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/Zaakdocumenten/485/485
        7744/afm/.
Roorda, I., J. Stover en R.A.C. Kroes. 2016. ‘Handreiking Archeologievriendelijk
        bouwen’. Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
        https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/
        publicaties/2016/01/01/handreiking-archeologievriendelijk-bouwen/
        rce005-brochure_archeologischvriendelijk_bouwen_0.pdf.
Salomons, K.T. 2019. ‘Archeologisch bureauonderzoek Arkelsedijk-Linge,
        gemeente Gorinchem (Z-H).’ Hollandia reeks 752. Hollandia Archeologie
        BV.
Schorn, E. A. 2004. ‘Plangebied Lingewijk-Noord (gemeente Gorinchem).
        Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase’. 04.022.
        BAAC rapport. BAAC BV. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zqz-fynv.
van der Sijs, N. 2010. ‘Etymologiebank’. http://www.etymologiebank.nl.
SIKB. 2018. ‘BRL 4000: Beoordelingsrichtlijn Archeologie, versie 4.1’. SIKB.
        https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/BRL%20SIKB%204000%20Archeologie
        %20versie%204_1.pdf.
Stichting RAAP. 2017. ‘Indicatieve Kaart Militaire Waarden (IKME)’.
TNO en Geologische Dienst Nederland. 2020. ‘Pleistoceen zand’.
        https://www.grondwatertools.nl/wat-doen-wij-geologische-kaarten/themati
        sche-kaarten.
Verbraeck, A. 1966. ‘Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, Blad 38
        Oost Gorinchem’. Haarlem: Rijks Geologische Dienst.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                               33
Figuren
Figuur 2: Luchtfoto actueel.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>34
Figuur 3: Topografische kaart.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                  35
Figuur 4: Onderzoeksgebied van het bureauonderzoek als straal van 500 meter rondom
het plangebied.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>36
Figuur 5: Archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Gorinchem
(Boshoven e.a. 2009).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                       37
Figuur 6: Overzicht van de beoogde ingrepen.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201         Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>38
Figuur 7: Top Pleistoceen (RACM en TNO 2007).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201          Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                  39
Figuur 8: Top Pleistoceen (TNO en Geologische Dienst Nederland 2020).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>40
Figuur 9: Geologisch booronderzoek ter hoogte van de Hugo de Grootstraat op ongeveer
300 meter ten oosten van het plangebied (Dinoloket 2014).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                      Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                41
Figuur 10: Beddinggordels Holoceen (Cohen e.a. 2012).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                  Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>42
                                            F3k
Figuur 11: Geologische kaart 38 Oost, Gorinchem (Verbraeck 1966).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                43
Figuur 12: Bodemkaart (Alterra 2014).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201  Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>44
Figuur 13: Hoogte-reliëfkaart (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).De hoogtematen
zijn weergegeven in meters ten opzichte van het NAP.
Figuur 14: Hoogte-reliëfkaart detail (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).
Hoogtewaarden in meters ten opzichte van N.A.P.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                       Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                     45
Figuur 15: Kaart van het rivierengebied uit 1630 (Blaeu 1630).
Figuur 16: Kaart van Gorinchem uit 1649 (Blaeu 1649).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                       Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>46
Figuur 17: Kadastraal minuutplan van de gemeente Gorinchem uit de periode 1811 tot en
met 1832, sectie A, blad 5 (‘Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’,
MIN08045A05).
Figuur 18: Topografisch militaire kaart 1850.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                        Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                  47
Figuur 19: 527-1743-HOOG BLOKLAND-1874.
Figuur 20: 527-1744-HOOG BLOKLAND-1880.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>48
Figuur 21: 527-1745-HOOG BLOKLAND-1891.
Figuur 22: 527-1746-HOOG BLOKLAND-1898.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                  49
Figuur 23: 527-1747-HOOG BLOKLAND-1914.
Figuur 24: 38G-1936-Gorinchem.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>50
Figuur 25: 38G-1946-Gorinchem.
Figuur 26: 38G-1959-Gorinchem.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                               51
Figuur 27: 38G-1969-Gorinchem.
Figuur 28: 38G-1981-Gorinchem.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>52
Figuur 29: 38G-1989-Gorinchem.
Figuur 30: Topografisch kaart 2012.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201 Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                   53
Figuur 31: Archeologische vondstlocaties en zaken uit ARCHIS (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed 2021).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>54
Figuur 32: Resultaten van archeologisch booronderzoek op ongeveer 100 meter ten
westen van het plangebied (Roodenburg 2020).
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                          55
Eenheid          Toelichting
                 Boorpunt.
                 Boorpunt met oever en/of crevasseafzettingen binnen 500 cm -mv.
Figuur 33: Boorpuntenkaart.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                            Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>56
Figuur 34: Schematische weergave van de westelijke boorprofielen.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                  57
Figuur 35: Schematische weergave van de oostelijke boorprofielen.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                    Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>58
Figuur 36: Boorpuntenkaart van het huidige onderzoek en het naastgelegen onderzoek uit
2020 (Roodenburg 2020). Aangegeven zijn de boorpunten waarin oeverafzettingen
binnen 500 cm -mv zijn aangetroffen en een zone gebaseerd op deze punten.
Bureau voor Archeologie Rapport 1201                     Gorinchem Abraham Kemplaan eo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan    kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                               gen          bijmengingen
     boven   onder
1                                                                                                                          grondwaterstand tijdens boring: 130 (cm
                                                                                                                           - mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0       35 klei  sterk zandig;            grijs-bruin        kalkrijk              spoor baksteen opgehoogd en/of spoor bruine vlekken; basis scherp;
                          zwak grindig;                                                                    omgewerkt       opgebrachte grond; oranje rood
                          zwak humeus                                                                                      baksteen brokken
        35       55 zand  zwak siltig   matig grof licht-grijs-bruin  kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand hoekig; veel
                                                                                                           omgewerkt       kleibrokjes; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        55       95 klei  zwak zandig;             donker-grijs-bruin kalkloos spoor        spoor          opgehoogd en/of spoor zwarte vlekken; spoor
                          zwak grindig;                                        roestvlekken baksteen;      omgewerkt       schelpmateriaal; basis scherp;
                          matig humeus                                                      spoor                          omgewerkte grond; oranje rood
                                                                                            houtskoolbrokk                 baksteen brokken ; kalk brokken; kachel
                                                                                            en                             grit
        95      120 zand  zwak siltig;  matig fijn donker-grijs-zwart kalkloos              spoor glas     opgehoogd en/of zeer grote spreiding; zand matig
                          sterk humeus                                                                     omgewerkt       afgerond; basis scherp; omgewerkte
                                                                                                                           grond; mogelijk slootvulling;
                                                                                                                           kalkbrokken; 1 doorzichtig vlak glas
                                                                                                                           fragment
       120      130 klei  zwak siltig              licht-bruin-grijs  kalkloos weinig                      komafzettingen  basis geleidelijk; kom
                                                                               roestvlekken
       130      200 klei  zwak siltig              licht-bruin-grijs  kalkloos weinig                      komafzettingen  basis geleidelijk; kom
                                                                               roestvlekken
       200      215 klei  zwak siltig              licht-bruin-grijs  kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk; kom
       215      240 klei  zwak siltig;             grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen  weinig plantenresten; basis geleidelijk
                          matig humeus
       240      260 veen  sterk kleiig             grijs-bruin        kalkloos                             veen            basis geleidelijk
       260      400 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk; enkele
                                                                                                                           houtbrokjes
       400      450 veen  sterk kleiig             grijs-bruin        kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk; gelaagd;
                                                                                                                           rietresten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging      mediaan      kleur             kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie    overig
                                                                                  gen         bijmengingen
     boven   onder
       450      500 klei    matig siltig;              bruin-grijs       kalkloos                          komafzettingen  veel plantenresten
                            zwak humeus
2                                                                                                                          grondwaterstand tijdens boring: 100 (cm
                                                                                                                           - mv) beschrijver: C. de Jong
         0        8 klinker
         8       50 zand    zwak siltig   zeer grof    grijs-geel        kalkrijk                          opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; spoor schelpmateriaal; basis
                                                                                                                           scherp; opgebrachte grond
        50       85 zand    zwak siltig;  uiterst grof licht-bruin       kalkloos                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                            zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        85      100 klei    zwak siltig                donker-grijs      kalkloos                          komafzettingen  basis geleidelijk
       100      210 klei    zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos                          komafzettingen  basis scherp; lagenbrokken humeus
       210      225 klei    matig siltig               blauw-grijs       kalkloos                          komafzettingen  spoor plantenresten; basis scherp;
                                                                                                                           lagenbrokken humeus
       225      260 veen    zwak kleiig                donker-bruin      kalkloos                          veen            basis geleidelijk
       260      380 veen    mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                          veen            zwak amorf; bosveen; basis geleidelijk
       380      410 veen    mineraalarm                zwart             kalkloos                          veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       410      420 veen    sterk kleiig               grijs-bruin       kalkloos                          veen            basis geleidelijk
       420      465 veen    mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                          veen            zwak amorf; rietveen; spoor
                                                                                                                           plantenresten; basis geleidelijk
       465      480 klei    matig siltig               grijs             kalkloos                          komafzettingen  basis geleidelijk
       480      500 veen    zwak kleiig                bruin             kalkloos                          veen            matig amorf; rietveen
3                                                                                                                          grondwaterstand tijdens boring: 110 (cm
                                                                                                                           - mv) beschrijver: C. de Jong
         0        8 klinker
         8       15 zand    zwak siltig   uiterst grof licht-grijs-geel  kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        15       60 zand    zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-bruin kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                            zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; basis geleidelijk; opgebrachte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur             kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                                gen          bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                                            grond
        60       80 zand  zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-bruin kalkrijk                             opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                          zwak grindig                                                                      omgewerkt       afgerond; weinig kleibrokjes; basis
                                                                                                                            scherp; opgebrachte grond; omgewerkte
                                                                                                                            grond
        80      105 zand  zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-bruin kalkrijk                             opgehoogd en/of spoor zwarte vlekken; matig grote
                          zwak grindig                                                                      omgewerkt       spreiding; zand matig afgerond; weinig
                                                                                                                            kleibrokjes; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                            grond; omgewerkte grond
       105      120 klei  matig siltig;              donker-grijs      kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of weinig zwarte vlekken; basis scherp;
                          zwak humeus                                                                       omgewerkt       omgewerkte grond; vermengd met grof
                                                                                                                            zand; baksteen rood zacht 1cm
       120      170 klei  zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos weinig                      komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
                                                                                roestvlekken
       170      200 klei  zwak siltig;               grijs             kalkloos                             komafzettingen  weinig plantenresten; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       200      290 veen  mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                             veen            matig amorf; bosveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                            aan de top kleiig
       290      380 veen  mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       380      410 veen  mineraalarm                donker-grijs      kalkloos                             veen            matig amorf; rietveen; basis geleidelijk
       410      500 veen  mineraalarm                bruin             kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; kleilagen; aan de
                                                                                                                            basis kleiig
4                                                                                                                           grondwaterstand tijdens boring: 120 (cm
                                                                                                                            - mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       60 zand  zwak siltig   zeer grof    bruin-grijs       kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand hoekig;
                                                                                                            omgewerkt       spoor schelpmateriaal; basis scherp
        60       70 klei  zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of basis scherp; opgebrachte grond; brok
                                                                                                            omgewerkt       komklei; oranje rood baksteen brokken
        70      100 zand  zwak siltig   zeer grof    bruin-grijs       kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand hoekig;
                                                                                                            omgewerkt       spoor kleibrokjes; basis scherp;
                                                                                                                            opgebrachte grond
       100      120 klei  zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk; kom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan    kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie    overig
                                                                               gen         bijmengingen
     boven   onder
       120      180 klei  zwak siltig              blauw-grijs        kalkloos                          komafzettingen  basis geleidelijk; kom
       180      225 klei  zwak siltig;             bruin-grijs        kalkloos                          komafzettingen  basis geleidelijk
                          zwak humeus
       225      260 veen  sterk kleiig             grijs-bruin        kalkloos                          veen            spoor plantenresten; basis geleidelijk
       260      320 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       320      370 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            rietveen; basis geleidelijk
       370      380 veen  mineraalarm              zwart              kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk; ook riet
       380      410 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       410      420 klei  zwak siltig;             grijs-bruin        kalkloos                          komafzettingen  veel plantenresten; basis scherp
                          sterk humeus
       420      460 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            rietveen; basis scherp; ook zegge
       460      470 klei  zwak siltig;             bruin-grijs        kalkloos                          komafzettingen  basis scherp
                          zwak humeus
       470      500 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            zeggeveen
5                                                                                                                       grondwaterstand tijdens boring: 60 (cm -
                                                                                                                        mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       30 zand  zwak siltig   zeer grof  bruin-grijs        kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand hoekig;
                                                                                                        omgewerkt       basis scherp; opgebrachte grond
        30       80 grind sterk zandig; fijn grind donker-bruin-grijs kalkrijk                          opgehoogd en/of basis scherp; opgebrachte grond
                          zwak humeus                                                                   omgewerkt
        80      140 klei  zwak siltig              grijs              kalkloos                          komafzettingen  basis geleidelijk; kom
       140      160 klei  zwak siltig;             grijs-bruin        kalkloos                          komafzettingen  spoor plantenresten; basis geleidelijk
                          matig humeus
       160      250 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       250      320 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       320      340 veen  mineraalarm              donker-grijs       kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       340      390 veen  mineraalarm              bruin              kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       390      410 veen  mineraalarm              donker-bruin-grijs kalkloos                          veen            zeggeveen; basis geleidelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur            kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                               gen          bijmengingen
     boven   onder
       410      440 veen  mineraalarm                bruin            kalkloos                             veen            zeggeveen; basis scherp
       440      450 klei  zwak siltig;               grijs-bruin      kalkloos                             komafzettingen  basis scherp
                          zwak humeus
       450      500 veen  mineraalarm                bruin            kalkloos                             veen            zeggeveen
6                                                                                                                          grondwaterstand tijdens boring: 60 (cm -
                                                                                                                           mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       30 zand  zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-geel kalkrijk                             opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                          zwak grindig                                                                     omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        30       40 klei  zwak zandig;               donker-grijs     kalkrijk              veel baksteen  opgehoogd en/of basis scherp; omgewerkte grond;
                          zwak grindig;                                                                    omgewerkt       baksteen rood en oranje, max 3cm
                          zwak humeus
        40       50 klei  matig siltig;              donker-grijs     kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of matig stevig; basis geleidelijk;
                          zwak humeus                                                                      omgewerkt       baksteenspikkels rood
        50       90 klei  zwak siltig                blauw-grijs      kalkloos spoor                       komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
                                                                               roestvlekken
        90      130 klei  zwak siltig;               bruin-grijs      kalkloos                             komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       130      230 veen  mineraalarm                bruin            kalkloos                             veen            matig amorf; rietveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                           aan de top kleiig
       230      250 veen  mineraalarm                zwart            kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       250      340 veen  mineraalarm                rood-bruin       kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       340      350 veen  mineraalarm                zwart            kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       350      500 veen  mineraalarm                bruin            kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; kleilagen
7                                                                                                                          grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm -
                                                                                                                           mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       20 zand  zwak siltig   zeer grof    grijs-bruin      kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan   kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                              gen          bijmengingen
     boven   onder
        20       60 klei  zwak zandig;            donker-grijs       kalkrijk              veel baksteen  opgehoogd en/of basis scherp; omgewerkte grond; oranje
                          zwak grindig;                                                                   omgewerkt       rood en geel baksteen brokken;
                          zwak humeus                                                                                     kalkbrokken
        60      150 klei  zwak siltig             grijs              kalkloos spoor                       komafzettingen  basis geleidelijk; kom
                                                                              roestvlekken
       150      190 klei  zwak siltig;            grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk
                          zwak humeus
       190      250 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            bosveen; basis geleidelijk
       250      340 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       340      350 veen  mineraalarm             donker-grijs-bruin kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       350      370 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       370      380 veen  mineraalarm             donker-grijs-bruin kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       380      500 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen
8                                                                                                                         grondwaterstand tijdens boring: 120 (cm
                                                                                                                          - mv) beschrijver: F. Roodenburg
                                                                                                                          opmerking algemeen: verplaatst 4 m
                                                                                                                          naar westen
         0        4 tegel
         4       50 zand  zwak siltig   zeer grof licht-bruin-grijs  kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                          omgewerkt       basis geleidelijk; opgebrachte grond
        50       95 zand  zwak siltig   zeer grof bruin-grijs        kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                          omgewerkt       basis geleidelijk; opgebrachte grond
        95      110 zand  zwak siltig   zeer grof grijs              kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                          omgewerkt       basis scherp; opgebrachte grond
       110      120 klei  zwak siltig             donker-grijs       kalkrijk              spoor baksteen opgehoogd en/of spoor zandbrokjes; basis geleidelijk;
                                                                                                          omgewerkt       omgewerkte grond; oranje rood
                                                                                                                          baksteen brokken
       120      140 klei  zwak siltig             grijs              kalkrijk              spoor baksteen opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                                                                                                          omgewerkt       oranje rood baksteen brokken
       140      155 klei  zwak siltig             grijs              kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                                                                                                          omgewerkt       oranje rood baksteen brokken
       155      220 klei  zwak siltig             grijs              kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur             kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie     overig
                                                                                gen          bijmengingen
     boven   onder
       220      360 veen  mineraalarm                bruin             kalkloos                           veen            zeggeveen; basis geleidelijk; takjes
       360      380 veen  mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                           veen            rietveen; basis scherp; ook zegge
       380      390 klei  matig siltig;              bruin-grijs       kalkloos                           komafzettingen  spoor plantenresten; basis scherp
                          zwak humeus
       390      450 veen  mineraalarm                bruin             kalkloos                           veen            basis scherp
       450      470 klei  matig siltig;              bruin-grijs       kalkloos                           komafzettingen  basis scherp
                          zwak humeus
       470      500 veen  mineraalarm                bruin             kalkloos                           veen            zeggeveen
9                                                                                                                         grondwaterstand tijdens boring: 80 (cm -
                                                                                                                          mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       15 zand  zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-geel  kalkrijk                           opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                          zwak grindig                                                                    omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                          grond
        15       85 klei  sterk zandig;              donker-grijs      kalkrijk                           opgehoogd en/of weinig bruine vlekken; weinig zwarte
                          zwak grindig;                                                                   omgewerkt       vlekken; basis scherp; omgewerkte
                          zwak humeus                                                                                     grond
        85       90 zand  zwak siltig;  uiterst grof zwart             kalkrijk                           opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                          matig humeus                                                                    omgewerkt       afgerond; basis scherp; omgewerkte
                                                                                                                          grond
        90      100 klei  zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos                           komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
       100      150 klei  zwak siltig                blauw-grijs       kalkloos spoor                     komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
                                                                                roestvlekken
       150      320 veen  mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                          aan de top kleiig; onderin stuk hout
       320      340 veen  mineraalarm                zwart             kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       340      350 veen  mineraalarm                donker-bruin      kalkloos                           veen            zwak amorf; basis geleidelijk
       350      360 klei  zwak siltig                licht-grijs-bruin kalkloos                           komafzettingen  zwak amorf; rietveen; weinig
                                                                                                                          plantenresten; basis geleidelijk
       360      425 veen  mineraalarm                bruin             kalkloos                           veen            basis geleidelijk
       425      430 klei  zwak siltig                licht-grijs-bruin kalkloos                           komafzettingen  weinig plantenresten; basis geleidelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie     overig
                                                                                 gen          bijmengingen
     boven   onder
       430      480 veen  mineraalarm                bruin              kalkloos                           veen            matig amorf; rietveen; basis geleidelijk
       480      500 klei  matig siltig               licht-grijs        kalkloos                           komafzettingen  slap; aan de top humeus
10                                                                                                                         grondwaterstand tijdens boring: 80 (cm -
                                                                                                                           mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       25 zand  zwak siltig   uiterst grof licht-grijs-geel   kalkrijk                           opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        25       55 klei  zwak zandig;               donker-bruin-grijs kalkrijk              weinig       opgehoogd en/of weinig grijze vlekken; spoor
                          sterk humeus                                                        baksteen     omgewerkt       zandbrokjes; basis scherp; omgewerkte
                                                                                                                           grond; baksteen rood hard 5cm
        55       80 klei  matig siltig;              donker-grijs       kalkloos                           opgehoogd en/of weinig bruine vlekken; weinig grijze
                          matig humeus                                                                     omgewerkt       vlekken; basis geleidelijk; omgewerkte
                                                                                                                           grond
        80      105 klei  matig siltig;              donker-grijs       kalkloos                           opgehoogd en/of weinig bruine vlekken; weinig grijze
                          matig humeus                                                                     omgewerkt       vlekken; basis geleidelijk; omgewerkte
                                                                                                                           grond
       105      125 klei  zwak siltig                donker-blauw-grijs kalkloos                           komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
       125      150 klei  zwak siltig                blauw-grijs        kalkloos spoor                     komafzettingen  basis geleidelijk
                                                                                 roestvlekken
       150      270 veen  mineraalarm                donker-bruin       kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                           aan de top kleiig
       270      320 veen  mineraalarm                rood-bruin         kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       320      385 veen  mineraalarm                zwart              kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       385      395 klei  matig siltig               licht-bruin-grijs  kalkloos                           komafzettingen  weinig plantenresten; basis scherp
       395      500 veen  mineraalarm                bruin              kalkloos                           veen            matig amorf; rietveen; kleilagen
11                                                                                                                         grondwaterstand tijdens boring: 60 (cm -
                                                                                                                           mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       15 zand  zwak siltig   uiterst grof licht-grijs-geel   kalkrijk                           opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging     mediaan      kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie      overig
                                                                                  gen         bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                                             grond
        15       40 zand  zwak siltig;   uiterst grof licht-grijs        kalkrijk             spoor baksteen opgehoogd en/of zeer grote spreiding; zand matig
                          zwak grindig                                                                       omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                             grond; baksteen rood 5cm hard
        40       55 klei  matig siltig;               donker-bruin-grijs kalkrijk                            opgehoogd en/of spoor plantenresten; basis scherp;
                          matig grindig;                                                                     omgewerkt       omgewerkte grond
                          sterk humeus
        55       75 klei  zwak siltig;                donker-grijs       kalkrijk             spoor baksteen opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                          zwak grindig;                                                                      omgewerkt       baksteen rood zacht
                          matig humeus
        75       80 klei  zwak siltig;                donker-grijs       kalkrijk                            opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond
                          zwak grindig;                                                                      omgewerkt
                          matig humeus
        80      140 klei  zwak siltig                 blauw-grijs        kalkloos                            komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
       140      165 klei  zwak siltig;                bruin-grijs        kalkloos                            komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       165      360 veen  mineraalarm                 donker-bruin       kalkloos                            veen            zwak amorf; rietveen; basis scherp; 10
                                                                                                                             cm dikke lagen donkerder veen op 250,
                                                                                                                             280, 305 en 330 cm -mv
       360      365 klei  zwak siltig                 licht-bruin-grijs  kalkloos                            komafzettingen  weinig plantenresten; basis geleidelijk
       365      440 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                            veen            zwak amorf; rietveen; basis scherp;
                                                                                                                             onderin stuk hout 10cm groot
       440      445 klei  matig siltig                licht-bruin-grijs  kalkloos                            komafzettingen  spoor plantenresten; basis geleidelijk
       445      500 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                            veen            matig amorf; rietveen
12                                                                                                                           grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm -
                                                                                                                             mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       25 zand  zwak siltig;   zeer grof    grijs-bruin        kalkrijk                            opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand afgerond;
                          zwak grindig                                                                       omgewerkt       basis scherp; opgebrachte grond
        25       30 grind sterk zandig   fijn grind   donker-grijs       kalkrijk                            opgehoogd en/of basis scherp; opgebrachte grond
                                                                                                             omgewerkt
        30       50 klei  zwak siltig                 grijs-bruin        kalkarm                             opgehoogd en/of weinig zandbrokjes; basis scherp;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging      mediaan   kleur        kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie      overig
                                                                          gen          bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                    omgewerkt        omgewerkte grond; heterogeen; oranje
                                                                                                                     rood baksteen brokken
        50       75 klei    sterk zandig;           bruin-grijs  kalkloos                           opgehoogd en/of  basis scherp; omgewerkte grond
                            matig grindig                                                           omgewerkt
        75      110 klei    zwak siltig             grijs        kalkloos                           komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       110      150 klei    zwak siltig;            grijs-bruin  kalkloos                           komafzettingen   weinig plantenresten; basis geleidelijk
                            matig humeus
       150      210 veen    mineraalarm             bruin        kalkloos                           veen             bosveen; basis geleidelijk; veel
                                                                                                                     houtbtokjes
       210      345 veen    mineraalarm             bruin        kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk; enkele
                                                                                                                     houtbtokjes
       345      370 klei    matig siltig            grijs        kalkloos                           komafzettingen   zeer slap; spoor plantenresten; basis
                                                                                                                     geleidelijk
       370      400 klei    matig siltig            grijs        kalkrijk                           oeverafzettingen zeer slap; basis scherp; neigt naar ks3
       400      420 veen    mineraalarm             bruin        kalkloos                           veen             zeggeveen; basis scherp
       420      440 klei    matig siltig            grijs        kalkloos                           komafzettingen   slap; basis scherp
       440      480 veen    zwak kleiig             bruin        kalkloos                           veen             basis geleidelijk
       480      500 veen    mineraalarm             bruin        kalkloos                           veen             zeggeveen
13                                                                                                                   grondwaterstand tijdens boring: 50 (cm -
                                                                                                                     mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 klinker
         4       35 zand    zwak siltig   zeer grof grijs-bruin  kalkrijk                           opgehoogd en/of  matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                    omgewerkt        basis scherp; opgebrachte grond
        35       55 klei    matig siltig;           donker-grijs kalkloos                           opgehoogd en/of  basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                            zwak humeus                                                             omgewerkt        voormalig oppervlak; enkele oranje rood
                                                                                                                     baksteen spikkels
        55       90 klei    zwak siltig             grijs        kalkloos spoor                     komafzettingen   basis geleidelijk; kom
                                                                          roestvlekken
        90      120 klei    zwak siltig             bruin-grijs  kalkloos                           komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       120      150 klei    zwak siltig;            bruin-grijs  kalkloos                           komafzettingen   weinig plantenresten; basis geleidelijk
                            zwak humeus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging     mediaan      kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie      overig
                                                                                  gen          bijmengingen
     boven   onder
       150      200 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       200      220 veen  mineraalarm                 donker-bruin       kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       220      295 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       295      315 veen  mineraalarm                 donker-bruin       kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       315      330 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       330      340 klei  matig siltig                bruin-grijs        kalkloos                           komafzettingen   spoor plantenresten; basis scherp
       340      390 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk; rietresten
       390      405 klei  zwak siltig                 bruin-grijs        kalkloos                           komafzettingen   veel plantenresten; basis scherp
       405      440 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       440      450 klei  sterk siltig;               bruin-grijs        kalkloos                           oeverafzettingen zeer slap; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       450      500 klei  sterk siltig                licht-grijs        kalkrijk                           oeverafzettingen slap; zandlagen; oever
14                                                                                                                           grondwaterstand tijdens boring: 80 (cm -
                                                                                                                             mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       20 zand  zwak siltig    uiterst grof licht-grijs-geel   kalkrijk                           opgehoogd en/of  matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                            omgewerkt        afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                             grond
        20       60 klei  matig siltig;               donker-grijs       kalkrijk                           opgehoogd en/of  weinig bruine vlekken; basis scherp;
                          matig grindig;                                                                    omgewerkt        omgewerkte grond
                          zwak humeus
        60       70 klei  matig siltig                blauw-grijs        kalkloos                           komafzettingen   matig stevig; basis geleidelijk
        70      120 klei  zwak siltig                 blauw-grijs        kalkloos spoor                     komafzettingen   matig slap; basis geleidelijk
                                                                                  roestvlekken
       120      145 klei  matig siltig                grijs              kalkloos                           komafzettingen   slap; basis scherp
       145      160 veen  sterk kleiig;               donker-bruin-grijs kalkloos                           veen             basis scherp
                          sterk humeus
       160      225 hout                                                                                                     basis scherp; hout
       225      340 veen  mineraalarm                 bruin              kalkloos                           veen             zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                             10cm dikke donkere veenlagen op 260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging   mediaan   kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie        overig
                                                                             gen          bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                                          280 en 320 cm -mv
       340      360 klei  zwak siltig            licht-grijs        kalkloos                             komafzettingen   slap; weinig plantenresten; basis scherp
       360      465 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen             zwak amorf; rietveen; kleilagen; basis
                                                                                                                          geleidelijk; aan de basis kleiig
       465      480 klei  matig siltig           grijs              kalkloos                             komafzettingen   slap; basis geleidelijk
       480      500 klei  zwak zandig            grijs              kalkrijk                             oeverafzettingen slap
15                                                                                                                        grondwaterstand tijdens boring: 50 (cm -
                                                                                                                          mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       30 zand  zwak siltig  zeer grof grijs-bruin        kalkrijk                             opgehoogd en/of  matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                         omgewerkt        spoor schelpmateriaal; basis scherp;
                                                                                                                          opgebrachte grond
        30       40 klei  zwak zandig;           donker-bruin-grijs kalkloos                             opgehoogd en/of  basis scherp; kalkbrokken
                          zwak humeus                                                                    omgewerkt
        40       70 klei  zwak siltig;           blauw-grijs        kalkloos spoor        spoor baksteen opgehoogd en/of  basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                          zwak grindig                                       roestvlekken                omgewerkt        oranje rood baksteen brokken
        70      120 klei  zwak siltig            blauw-grijs        kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       120      125 klei  zwak siltig            blauw-grijs        kalkloos                             komafzettingen   veel zwarte vlekken; basis geleidelijk;
                                                                                                                          kom
       125      160 klei  zwak siltig;           grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen   spoor plantenresten; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       160      210 veen  sterk kleiig           grijs-bruin        kalkloos                             veen             basis geleidelijk
       210      230 veen  sterk kleiig           grijs-bruin        kalkloos                             veen             bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       230      360 veen  mineraalarm            grijs-bruin        kalkloos                             veen             bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       360      460 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen             zeggeveen; basis scherp
       460      470 klei  sterk siltig           grijs              kalkrijk                             oeverafzettingen basis scherp
       470      500 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen             zeggeveen
16                                                                                                                        grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm -
                                                                                                                          mv) beschrijver: F. Roodenburg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging     mediaan      kleur            kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie        overig
                                                                                gen          bijmengingen
     boven   onder
         0        4 tegel
         4       30 zand    zwak siltig  zeer grof    grijs-bruin      kalkrijk                             opgehoogd en/of  matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                            omgewerkt        spoor schelpmateriaal; basis scherp;
                                                                                                                             opgebrachte grond
        30       80 klei    zwak siltig               grijs            kalkloos              weinig         opgehoogd en/of  basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                                                                                             baksteen       omgewerkt        oranje rood en gele baksteen brokken
        80      150 klei    zwak siltig               grijs            kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       150      170 klei    zwak siltig               grijs            kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       170      180 klei    zwak siltig;              bruin-grijs      kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk; kom
                            zwak humeus
       180      240 veen    mineraalarm               bruin            kalkloos                             veen             zwak amorf; zeggeveen; basis
                                                                                                                             geleidelijk
       240      330 veen    mineraalarm               bruin            kalkloos                             veen             bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       330      485 veen    mineraalarm               bruin            kalkloos                             veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       485      500 klei    sterk siltig              bruin-grijs      kalkarm                              oeverafzettingen zeer slap; mogelijk oever; neigt naar ks2
17                                                                                                                           beschrijver: C. de Jong opmerking
                                                                                                                             algemeen: gestaakt op hout
         0        5 klinker
         5       20 zand    zwak siltig  uiterst grof licht-grijs-geel kalkrijk                             opgehoogd en/of  matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                            omgewerkt        afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                             grond
        20       40 zand    zwak siltig; uiterst grof grijs            kalkrijk                             opgehoogd en/of  zeer grote spreiding; zand matig
                            zwak grindig                                                                    omgewerkt        afgerond; spoor kleibrokjes; basis
                                                                                                                             scherp; opgebrachte grond
        40       60 klei    zwak siltig               grijs            kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of  matig stevig; baksteenspikkels rood
                                                                                                            omgewerkt
        60       70 klei    zwak siltig               grijs            kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of  matig stevig; baksteenspikkels rood
                                                                                                            omgewerkt
        70      125 klei    zwak siltig               blauw-grijs      kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk
       125      160 klei    zwak siltig               blauw-grijs      kalkloos spoor                       komafzettingen   basis geleidelijk
                                                                                roestvlekken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan   kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                              gen          bijmengingen
     boven   onder
       160      175 klei  zwak siltig;            licht-bruin-grijs  kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk
                          zwak humeus
       175      210 veen  zwak kleiig             bruin              kalkloos                             veen            basis scherp
       210      255 hout                                                                                                  hout
       255      380 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            zwak amorf; rietveen; 10 cm dikke
                                                                                                                          donkere veenlagen op 280, 320 en 360
                                                                                                                          cm -mv
       380      395 klei  zwak siltig             licht-bruin-grijs  kalkloos                             komafzettingen  basis geleidelijk
       395      400 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen
18                                                                                                                        grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm -
                                                                                                                          mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       15 zand  zwak siltig   zeer grof grijs-bruin        kalkrijk                             opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand afgerond;
                                                                                                          omgewerkt       spoor schelpmateriaal; basis scherp;
                                                                                                                          opgebrachte grond
        15       45 klei  zwak zandig;            grijs-bruin        kalkloos              weinig         opgehoogd en/of basis scherp; oranje rood baksteen
                          zwak grindig;                                                    baksteen       omgewerkt       brokken
                          zwak humeus
        45       50 klei  zwak siltig             donker-blauw-grijs kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                                                                                                          omgewerkt       oranje rood baksteen spikkels
        50       60 klei  zwak siltig             donker-blauw-grijs kalkloos              spoor baksteen opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                                                                                                          omgewerkt       oranje rood baksteen spikkels
        60      120 klei  zwak siltig             blauw-grijs        kalkloos spoor                       komafzettingen  basis geleidelijk
                                                                              roestvlekken
       120      160 klei  zwak siltig             blauw-grijs        kalkloos spoor                       komafzettingen  spoor plantenresten; basis geleidelijk
                                                                              roestvlekken
       160      190 klei  zwak siltig;            grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen  veel plantenresten; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       190      245 veen  mineraalarm             bruin              kalkloos                             veen            bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       245      255 veen  sterk kleiig            grijs-bruin        kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       255      320 veen  mineraalarm             donker-bruin       kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk; ook
                                                                                                                          rietresten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie     overig
                                                                                 gen          bijmengingen
     boven   onder
       320      330 veen  zwak kleiig                donker-bruin-zwart kalkloos                           veen            zeggeveen; basis geleidelijk; ook
                                                                                                                           rietresten
       330      350 veen  mineraalarm                donker-bruin       kalkloos                           veen            zeggeveen; basis geleidelijk; ook
                                                                                                                           rietresten
       350      360 veen  sterk kleiig               grijs-zwart        kalkloos                           veen            zeggeveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                           ookrietresten
       360      385 klei  matig siltig;              bruin-grijs        kalkloos                           komafzettingen  weinig plantenresten; basis scherp
                          zwak humeus
       385      460 veen  mineraalarm                bruin              kalkloos                           veen            zwak amorf; zeggeveen; basis scherp
       460      475 klei  zwak siltig                bruin-grijs        kalkloos                           komafzettingen  basis scherp
       475      500 veen  mineraalarm                bruin              kalkloos                           veen            zwak amorf; zeggeveen
19                                                                                                                         grondwaterstand tijdens boring: 80 (cm -
                                                                                                                           mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       25 zand  zwak siltig   uiterst grof licht-grijs-geel   kalkrijk                           opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                           omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                           grond
        25       60 zand  zwak siltig;  uiterst grof licht-grijs-geel   kalkrijk              weinig       opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                          zwak grindig                                                        baksteen     omgewerkt       afgerond; weinig kleibrokjes; basis
                                                                                                                           scherp; omgewerkte grond; baksteen
                                                                                                                           rood hard
        60       70 klei  matig siltig               grijs              kalkloos                           komafzettingen
        70       90 klei  matig siltig               grijs              kalkloos                           komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
        90      110 klei  zwak siltig                licht-grijs        kalkloos                           komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
       110      140 klei  zwak siltig                blauw-grijs        kalkloos spoor                     komafzettingen  basis geleidelijk
                                                                                 roestvlekken
       140      165 klei  matig siltig;              bruin-grijs        kalkloos                           komafzettingen  matig slap; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       165      220 veen  zwak kleiig                donker-bruin       kalkloos                           veen            matig amorf; rietveen; basis geleidelijk
       220      350 veen  mineraalarm                donker-bruin-grijs kalkloos                           veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       350      355 veen  zwak kleiig                licht-grijs-bruin  kalkloos                           veen            basis geleidelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging     mediaan      kleur             kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie        overig
                                                                                 gen          bijmengingen
     boven   onder
       355      410 veen  mineraalarm                 bruin             kalkloos                             veen             zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       410      415 klei  zwak siltig                 licht-bruin-grijs kalkloos                             komafzettingen   basis geleidelijk
       415      455 veen  mineraalarm                 bruin             kalkloos                             veen             basis geleidelijk
       455      485 klei  sterk siltig                donker-grijs      kalkloos                             oeverafzettingen basis geleidelijk; aan de top humeus
       485      500 klei  matig zandig                grijs             kalkloos                             oeverafzettingen
20                                                                                                                            grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm -
                                                                                                                              mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       35 zand  zwak siltig    uiterst grof licht-grijs-geel  kalkrijk                             opgehoogd en/of  matig grote spreiding; zand matig
                                                                                                             omgewerkt        afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                              grond
        35       40 zand  zwak siltig;   uiterst grof donker-grijs      kalkrijk              spoor baksteen opgehoogd en/of  matig grote spreiding; zand matig
                          matig grindig;                                                                     omgewerkt        afgerond; basis scherp; puin;
                          matig humeus                                                                                        opgebrachte grond; baksteen rood hard
        40       55 klei  matig siltig;               zwart             kalkloos                             opgehoogd en/of  basis scherp; omgewerkte grond
                          sterk humeus                                                                       omgewerkt
        55       60 klei  matig siltig                blauw-grijs       kalkloos                             komafzettingen   matig stevig
        60      120 klei  matig siltig                blauw-grijs       kalkloos                             komafzettingen   matig stevig; basis geleidelijk
       120      140 klei  zwak siltig                 blauw-grijs       kalkloos spoor                       komafzettingen   matig slap; basis geleidelijk
                                                                                 roestvlekken
       140      160 klei  zwak siltig;                bruin-grijs       kalkloos                             komafzettingen   matig slap; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       160      340 veen  mineraalarm                 donker-bruin      kalkloos                             veen             zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk;
                                                                                                                              aan de top kleiig
       340      360 veen  mineraalarm                 zwart             kalkloos                             veen             zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       360      410 veen  mineraalarm                 donker-bruin      kalkloos                             veen             zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       410      425 klei  zwak siltig;                bruin-grijs       kalkloos                             komafzettingen   weinig plantenresten; basis geleidelijk
                          zwak humeus
       425      500 veen  mineraalarm                 bruin             kalkloos                             veen             matig amorf; rietveen
21                                                                                                                            grondwaterstand tijdens boring: 80 (cm -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging   mediaan   kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                             gen          bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                                         mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       40 zand  zwak siltig  zeer grof grijs-bruin        kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                         omgewerkt       basis scherp; opgebrachte grond
        40       55 klei  zwak siltig;           grijs-bruin        kalkloos spoor        weinig         opgehoogd en/of basis scherp; omgewerkte grond;
                          zwak humeus                                        roestvlekken baksteen       omgewerkt       opgebrachte grond; oranje rood
                                                                                                                         baksteen brokken; brok komklei
        55       65 zand  zwak siltig  zeer grof grijs-bruin        kalkrijk                             opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                         omgewerkt       basis scherp; opgebrachte grond
        65       90 klei  zwak siltig;           donker-bruin-grijs kalkloos              spoor          opgehoogd en/of basis geleidelijk; omgewerkte grond;
                          zwak humeus                                                     baksteen;      omgewerkt       baksteen oranje rood spikkels
                                                                                          spoor
                                                                                          houtskoolbrokk
                                                                                          en
        90      110 klei  zwak siltig            bruin-grijs        kalkloos weinig                      komafzettingen  matig stevig; basis geleidelijk
                                                                             roestvlekken
       110      130 klei  zwak siltig            blauw-grijs        kalkloos spoor                       komafzettingen  stevig; basis geleidelijk
                                                                             roestvlekken
       130      170 klei  zwak siltig;           grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen  matig slap; spoor plantenresten; basis
                          zwak humeus                                                                                    geleidelijk
       170      215 klei  zwak siltig;           grijs-bruin        kalkloos                             komafzettingen  matig slap; weinig plantenresten; basis
                          zwak humeus                                                                                    geleidelijk
       215      250 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen            bosveen; basis geleidelijk; houtbrokjes
       250      280 veen  zwak kleiig            bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       280      350 veen  mineraalarm            donker-bruin       kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk
       350      370 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk; rietresten
       370      380 veen  sterk kleiig           grijs-bruin        kalkloos                             veen            zeggeveen; basis geleidelijk; rietresten
       380      440 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen            zeggeveen; basis scherp
       440      460 veen  sterk kleiig           grijs-bruin        kalkloos                             veen            zeggeveen; basis scherp
       460      500 veen  mineraalarm            bruin              kalkloos                             veen            bosveen; veel zegge en houtbrokjes
22                                                                                                                       grondwaterstand tijdens boring: 50 (cm -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan      kleur              kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie    overig
                                                                                 gen         bijmengingen
     boven   onder
                                                                                                                          mv) beschrijver: C. de Jong
         0        5 tegel
         5       65 zand   zwak siltig; uiterst grof donker-geel        kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                           zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; spoor schelpmateriaal; basis
                                                                                                                          scherp; opgebrachte grond
        65       90 zand   zwak siltig; uiterst grof grijs              kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                           zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; weinig kleibrokjes; basis
                                                                                                                          scherp; opgebrachte grond
        90      130 zand   zwak siltig; uiterst grof grijs              kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                           zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                          grond
       130      220 zand   zwak siltig; uiterst grof grijs              kalkrijk                          opgehoogd en/of matig grote spreiding; zand matig
                           zwak grindig                                                                   omgewerkt       afgerond; basis scherp; opgebrachte
                                                                                                                          grond
       220      250 klei   matig siltig              grijs              kalkrijk                          opgehoogd en/of basis scherp; omgewerkte grond;
                                                                                                          omgewerkt       vermengd met zand
       250      300 veen   mineraalarm               bruin              kalkloos                          veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       300      330 niet                                                                                                  guts leeg
                    beschr
                    even
       330      365 veen   mineraalarm               bruin              kalkloos                          veen            zwak amorf; rietveen; basis geleidelijk
       365      370 veen   sterk kleiig              licht-bruin-grijs  kalkloos                          veen            basis geleidelijk
       370      400 veen   mineraalarm               donker-bruin-grijs kalkloos                          veen            matig amorf; rietveen
       400      450 niet                                                                                                  guts leeg
                    beschr
                    even
       450      500 veen   mineraalarm               bruin              kalkloos                          veen            matig amorf
23                                                                                                                        grondwaterstand tijdens boring: 50 (cm -
                                                                                                                          mv) beschrijver: F. Roodenburg
         0        4 tegel
         4       50 zand   zwak siltig  zeer grof    grijs-bruin        kalkrijk                          opgehoogd en/of matig kleine spreiding; zand afgerond;
                                                                                                          omgewerkt       spoor schelpmateriaal; basis scherp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>nr. grens (cm - mv) grond bijmenging    mediaan   kleur        kalk     nieuwvormin antropogene interpretatie       overig
                                                                        gen         bijmengingen
     boven   onder
        50      100 zand  zwak siltig;  zeer grof donker-grijs kalkrijk             spoor baksteen opgehoogd en/of  matig kleine spreiding; zand afgerond;
                          zwak grindig                                                             omgewerkt        spoor kleibrokjes; basis scherp;
                                                                                                                    opgebrachte grond; oranje rood
                                                                                                                    baksteen brokken
       100      150 klei  zwak siltig             grijs        kalkloos                            komafzettingen   basis geleidelijk; kom
       150      200 klei  zwak siltig;            bruin-grijs  kalkloos                            komafzettingen   spoor plantenresten; basis geleidelijk;
                          zwak humeus                                                                               kom
       200      230 veen  sterk kleiig            bruin        kalkloos                            veen             basis geleidelijk
       230      320 veen  mineraalarm             bruin        kalkloos                            veen             zeggeveen; basis scherp; ook riet
       320      330 klei  matig siltig;           grijs-bruin  kalkloos                            komafzettingen   veel plantenresten; basis scherp
                          sterk humeus
       330      380 veen  mineraalarm             bruin        kalkloos                            veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       380      450 veen  mineraalarm             donker-bruin kalkloos                            veen             zeggeveen; basis geleidelijk
       450      470 klei  sterk siltig;           bruin-grijs  kalkloos                            oeverafzettingen slap; basis scherp; scherpe overgang op
                          zwak humeus                                                                               houtbrok
       470      500 klei  sterk siltig            licht-grijs  kalkrijk                            oeverafzettingen slap; zandlagen; oever
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Coördinaten van de boringen:
  nr.  X (m RD)  Y (m RD)   Z (cm NAP)
   1     126484    428150             5
   2     126531    428134            -6
   3     126571    428124             0
   4     126621    428107            18
   5     126491    428104          -18
   6     126542    428097          -24
   7     126588    428077          -13
   8     126463    428080          -15
   9     126506    428058          -12
  10     126551    428045          -19
  11     126577    428037          -29
  12     126470    428026           -11
  13     126521    428031          -30
  14     126568    428005          -19
  15     126462    427999          -14
  16     126481    427973          -10
  17     126525    427959          -17
  18     126557    427961            -8
  19     126448    427950          -16
  20     126496    427940            -3
  21     126539    427922            16
  22     126461    427903          -20
  23     126507    427889          -18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>