<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     VERKENNEND
 ASBESTONDERZOEK
IN DE HAARWIJK OOST
    TE GORINCHEM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                          VERKENNEND
                                     ASBESTONDERZOEK
                                  IN DE HAARWIJK OOST
                                        TE GORINCHEM
COLOFON
Opdrachtgever: Poort 6
               Postbus 630
               4200 AP Gorinchem
Adviesbureau:  VanderHelm Milieubeheer B.V.
               Nobelsingel 2
               2652 XA BERKEL EN RODENRIJS
               010 - 249 24 60
               info@vdhelm.nl www.vdhelm.nl
Projectcode:   POGO20230183
Kenmerk:       POGO20230183.01
Versie:        1
Datum             3-4-2023
Auteur            Dhr. ing. D.T. Doppenberg
Projectleider     Dhr. ing. A.A. Heijboer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                   Inhoudsopgave
1               Inleiding ........................................................................................................................... 4
2               Achtergrondinformatie ..................................................................................................... 5
3               Hypothese ........................................................................................................................ 5
4               Veldonderzoek ................................................................................................................. 6
4.1             Aanpak en uitvoering ....................................................................................................... 6
4.2             Waarnemingen tijdens het veldwerk................................................................................ 6
5               Laboratoriumonderzoek en toetsing ................................................................................ 7
5.1             Laboratoriumonderzoek ................................................................................................... 7
5.2             Toetsingscriteria .............................................................................................................. 7
5.3             Getoetste analyseresultaten ............................................................................................ 7
6               Evaluatie onderzoeksresultaten ...................................................................................... 8
7               Conclusies, aanbevelingen en opmerkingen ................................................................... 9
Bijlagen
Bijlage 1       Veldwaarnemingen
Bijlage 1A      Boorprofielen
Bijlage 1B      Fotografische weergave
Bijlage 1C      Verklaring onafhankelijkheid veldwerker
Bijlage 2       Analyserapporten
Bijlage 3       Lokale situatiekaart
Bijlage 4       Situatieschetsen terrein
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1       Inleiding
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van Poort 6 de opdracht ontvangen voor
het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek op de locatie in de Haarwijk Oost te Gorinchem.
Aanleiding
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen sloot en nieuwbouw ter plaatse van de
onderzoekslocatie.
Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is het bepalen of sprake is van een verontreiniging met asbest in de
bodem.
Kwaliteitsborging
Dit onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 versie 6.0 (Veldwerk
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van de protocol 2018
(Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor
deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie
van dit project.
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft als opdrachtnemer de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en
‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000
versie 6.0 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek).
In dit onderzoek is de volgende onderzoek norm gehanteerd:
−        NEN 5707:2017+C2 nl – Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen
         grond.
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Hoogvliet
Rotterdam. SGS Environmental Analytics B.V. is geaccrediteerd volgens de Raad voor Accreditatie
onder nummer L028.
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2        Achtergrondinformatie
Door VanderHelm Milieubeheer B.V. is ter plaatse van de wijk Haarwijk Oost te Gorinchem een
verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd met kenmerk POGO20220047, d.d. 5
mei 2022. Hierbij is een gebied van circa 40.500 m² verkennend milieukundig onderzocht. Hierbij zijn
enkele boringen in de (voor)tuinen van de aanwezige huizen geplaatst. Uit het verkennend
bodemonderzoek is gebleken dat zowel de boven- als ondergrond maximaal licht verontreinigd is met
enkele zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met
enkele zware metalen. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht
plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld of in de bodem. In de boven- en ondergrond, waarin
plaatselijk zwakke tot matige puinbijmengingen zijn aangetroffen, is geen asbest aangetoond.
Voor aanvullende informatie alsmede het volledige historisch vooronderzoek conform de NEN 5725
wordt verwezen naar het rapport met kenmerk POGO20220047, d.d. 5 mei 2022.
Het rapport is sindsdien beoordeeld door de gemeente Gorinchem in verband met de voorgenomen
herinrichting van de onderzoekslocatie. Het is bekend dat in de woningen en vooral in de schuren asbest
is toegepast. Het is daarom mogelijk dat als gevolg van het afbreken/afbrokkelen/uitloging van de
asbestdaken asbest in de grond terecht is gekomen.
Derhalve is het onderhavig onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn proefgaten in de steegjes en in de
achtertuinen van de woningen verricht. Voorafgaand hieraan is een asbestinventarisatie uitgevoerd ter
plaatse van de onderzoekslocatie. Het onderhavig onderzoek is daarom specifiek gericht op de
leegstaande woningen waarin tevens asbest is toegepast.
Indien bodemvreemde bijmengingen worden aangetroffen, dienen de grondlagen waarin dit wordt
aangetroffen, op verzoek van de gemeente Gorinchem aanvullend te worden onderzocht op een
standaardpakket grond (NEN).
3        Hypothese
Op basis van het vooronderzoek is de volgende hypothese opgesteld:
Tabel 3.1: Hypothese en onderzoeksstrategie
  Locatie          Bodemlaag                   Hypothese       Parameters                               Strategie
                   (m-mv)
  Haarwijk Oost    0,0 - 0,5                   Verdacht op     Asbest                                   Maatwerk gebaseerd
  te Gorinchem     (of tot een halve meter in  asbest                                                   op de NEN 5707
                   verdachte grondlaag)                        Standaardpakket grond (bij aantreffen
                                                               bodemvreemde bijmengingen)
Toelichting op de analysepakket:
  Asbest:                                     Asbestvezels zijn onder te verdelen in spiraalvormig (serpentijn)asbest
                                              (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, crocidoliet,
                                              anthophylliet, tremoliet en actinoliet).
  Standaardpakket grond                       Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK,
                                              PCB en minerale olie.
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4      Veldonderzoek
4.1         Aanpak en uitvoering
Het veldwerk (het graven van de proefgaten) is uitgevoerd op 15 maart 2023. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd door veldwerkers van VanderHelm Milieubeheer B.V. die door het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat erkend zijn.
De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 4.1. In bijlage 1C is weergegeven welke
veldmedewerkers zijn ingezet en welke protocollen zijn gevolgd. De locaties van de gegraven
proefgaten zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage 4.
Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden
 Locatie                       Verrichte werkzaamheden      Meetpuntnummer(s) Protocol en strategie
 Onderzoekslocatie Haarwijk    23 proefgaten tot 1,0 m-mv   01 t/m 23         Gebaseerd op NEN 5707
 Oost te Gorinchem
De proefgaten van het verkennend asbestonderzoek zijn met de hand gegraven en hebben de
afmetingen 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m-mv (lengte, breedte, diepte).
4.2         Waarnemingen tijdens het veldwerk
Algemeen
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen
op het maaiveld of in de opgegraven bodemmateriaal. Tevens zijn er geen bodemvreemde
bijmengingen aangetroffen. In bijlage 1A zijn de boorprofielen opgenomen.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn de proefgaten strategisch, op de meest verdachte
plekken, geplaatst. Zo is bij een enkele woning waargenomen dat de dakgoot (welke mogelijk van
asbesthoudend materiaal is) in slechte staat is. Dit maakt de grond hieronder verdacht op het
voorkomen van asbest(vezels). Eén van de proefgaten is daarom precies hier geplaatst.
Asbestonderzoek
Visuele inspectie maaiveld
Het maaiveld van de onderzoekslocatie is volledig verhard met (stoep)tegels, derhalve was het niet
mogelijk een visuele inspectie van het maaiveld uit te voeren. Omdat de maatregelen die nodig zouden
zijn om de verhardingslaag te verwijderen, niet in verhouding staan tot de onderzoeksinspanning, is de
keuze gemaakt om de verhardingslaag niet te verwijderen. Dit heeft als gevolg dat de gehele
onderliggende bodemlaag als asbestverdacht kan worden aangemerkt.
Bemonstering
Ten behoeve van het asbestonderzoek is, voorafgaand aan de bemonstering van het opgegraven
materiaal, dit materiaal uitgezeefd over een zeef met mazen van minimaal 20 mm. Het materiaal met
een diameter groter dan 20 mm is beoordeeld op het voorkomen van mogelijk asbesthoudend
(plaat)materiaal, conform paragrafen 6.5 en 6.6 van de BRL SIKB 2000, protocol 2018.
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn een zestal mengmonsters (ASB01 t/m ASB06)
samengesteld en ter analyse aangeboden bij SGS.
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>5      Laboratoriumonderzoek en toetsing
5.1         Laboratoriumonderzoek
Er zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij SGS Environmental Analytics B.V. aangeleverd en
geanalyseerd. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 2. In paragraaf 5.2
worden de toetsingscriteria behandeld. In paragraaf 5.3 is te zien welke (meng)monsters zijn
geanalyseerd en zijn de (getoetste) analyseresultaten weergegeven.
5.2         Toetsingscriteria
Asbestonderzoek in bodem
Voor asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (de gewogen
asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolconcentratie) (Bron: Circulaire bodemsanering, d.d. 1 juli 2013 tabel 1 en bijlage 3). Conform
de NEN 5707 is bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) een
nader onderzoek asbest verplicht.
5.3         Getoetste analyseresultaten
Tabel 5.1: Overzicht van de kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonsters
 Analyse-    Proefgat- Traject           Gewogen concentratie     Gewogen concentratie    Totale gewogen
 monster     nummers (m-mv)               (fractie > 20 mm (A)     (fractie < 20 mm (B))    concentratie
                                              (mg/kg d.s.)              (mg/kg d.s.)     (A + B) (mg/kg d.s.)
 ASB01       01 t/m 03    0,05 - 0,50       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar           0,66
 ASB02       04 t/m 06    0,05 - 0,30       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar           0,49
             07
 ASB03       09           0,05 - 0,40       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar           0,52
             10, 11       0,05 - 0,30
             12           0,05 - 0,50
             13           0,05 - 0,15
             14           0,05 - 0,30
 ASB04       08           0,05 - 0,30       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar           0,56
             15           0,05 - 0,40
             16           0,05 - 0,30
             17           0,05 - 0,20
 ASB05       20 t/m 23    0,05 - 0,50       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar            1,0
 ASB06       18, 19       0,05 - 0,20       Niet aangetroffen         Niet aantoonbaar           0,62
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>6      Evaluatie onderzoeksresultaten
Onderstaand wordt een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten:
Grond opbouw
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is op het maaiveld visueel geen asbestverdacht
(plaat)materiaal geconstateerd. In het opgegraven bodemmateriaal is tevens visueel geen
asbestverdacht (plaat)materiaal (gezeefde fractie > 20 mm) geconstateerd.
De bovengrond, direct onder de tegelverharding bestaat tot minimaal 20 cm-mv uit zintuiglijk schoon
zand. Bij een deel van de boringen wordt deze zandige bovenlaag gevolgd door een kleilaag. Eén
proefgat (nummer 06) is gestaakt op een massieve laag op circa 30 cm-mv, de overige proefgaten zijn
tot 0,5 m-mv verricht.
Aangezien in de proefgaten geen bodemvreemde bijmengingen (zoals puin, koolas, asbest of iets
dergelijks) zijn geconstateerd, is geen analyse op het standaardpakket grond uitgevoerd.
Resultaten asbest in grond
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen
(overeenkomstige grondlagen) en ruimtelijke spreiding (ligging en nabijheid van de proefgaten) in het
veld een zestal asbestmonsters samengesteld. Uit de analyses van deze asbestmonsters volgt dat geen
asbest is aangetoond in de fractie < 20 mm.
Evaluatie resultaten
Er is zowel visueel als analytisch geen asbest is aangetoond in de grond ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Aangezien de proefgaten zijn verricht ter plaatse van de meest verdachte locaties
kan ons inziens hiermee de gehele locatie als onverdacht op het voorkomen van asbest in de grond
worden beschouwd.
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>7         Conclusies, aanbevelingen en opmerkingen
Ter plaatse van de locatie Haarwijk Oost te Gorinchem is door VanderHelm Milieubeheer B.V. in
opdracht van Poort 6 een verkennend asbestbodemonderzoek uitgevoerd.
Aanleiding
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van woningen ter plaatse van de
onderzoekslocatie.
Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is het bepalen of sprake is van een verontreiniging met asbest in de
bodem.
Conclusies
Geconcludeerd wordt dat zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest is geconstateerd in de grond.
Aanbevelingen
Aangezien in de nog te slopen opstallen asbest is toegepast, dient tijdens de sloop hiervan zorg te
worden gedragen dat er geen asbest op en in de grond terecht komt.
Opmerkingen
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft.
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Veldwaarnemingen
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 1A       Boorprofielen
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                   Boorprofielen
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        01                                         Boring:        02
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126500,62                                  X:             126527,50
Y:             428036,47                                  Y:             428028,71
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
             1                                                         1
                      humeus, matig wortelhoudend,                               humeus, matig wortelhoudend,
                      lichtbruin                                                 lichtbruin
                   50                                                        50
  50                                                        50
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        03                                         Boring:        04
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126561,93                                  X:             126502,74
Y:             428019,26                                  Y:             428034,15
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
                                                                       1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
             1                                                               30
                      humeus, matig wortelhoudend,                               humeus, lichtbruin
                      lichtbruin                                       2
                   50                                                        50  Klei sterk zandig, grijsbruin
  50                                                        50
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        05                                         Boring:        06
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126529,62                                  X:             126531,37
Y:             428026,68                                  Y:             428025,28
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
             1                                                         1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
                   30                                                        30
                                                                             31
                      humeus, zwak grindhoudend, zwak                            humeus, zwak grindhoudend, zwak
             2        wortelhoudend, lichtbruin                                  wortelhoudend, lichtbruin
                   50
  50
                      Klei sterk zandig, matig                                   Gestaakt massief
                      grindhoudend, neutraalgrijs
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        07                                         Boring:        08
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126560,23                                  X:             126524,23
Y:             428017,73                                  Y:             427961,81
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
             1
                   20                                                  1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
                                                                             30
                      humeus, lichtbruin                                         humeus, matig grindhoudend,
             2
                                                                       2         lichtbruin
                   50 Klei sterk zandig, neutraalgrijs                       50
  50                                                        50
                                                                                 Klei sterk zandig, neutraalgrijs
                                                                                Projectcode: POGO20230183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                    Boorprofielen
Boormeester:   Thomas Valk                                 Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        09                                          Boring:        10
Datum:         15-3-2023                                   Datum:         15-3-2023
X:             126512,41                                   X:             126523,29
Y:             427962,58                                   Y:             427960,20
                   0                                                          0
   0               5                                          0               5
                      Tegel                                                       Tegel
                                                                        1
             1        Zand matig fijn zwak siltig zwak                            Zand matig fijn zwak siltig zwak
                                                                              30
                      humeus, zwak grindhoudend,                                  humeus, zwak grindhoudend,
                   40
                      lichtbruin                                        2         lichtbruin
             2     50                                                         50
  50                                                         50
                      Klei matig zandig, zwak                                     Klei matig zandig, neutraalgrijs
                      grindhoudend, neutraalgrijs
Boormeester:   Thomas Valk                                 Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        11                                          Boring:        12
Datum:         15-3-2023                                   Datum:         15-3-2023
X:             126538,50                                   X:             126544,40
Y:             427954,54                                   Y:             427931,38
                   0                                                          0
   0               5                                          0               5
                      Tegel                                                       Tegel
             1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                            Zand matig fijn zwak siltig zwak
                   30                                                   1
                      humeus, zwak grindhoudend,                                  humeus, lichtbruin
             2        lichtbruin
                   50                                                         50
  50                                                         50
                      Klei matig siltig, bruingrijs
Boormeester:   Thomas Valk                                 Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        13                                          Boring:        14
Datum:         15-3-2023                                   Datum:         15-3-2023
X:             126553,05                                   X:             126560,30
Y:             427950,74                                   Y:             427969,79
                   0                                                          0
   0               5                                          0               5
             1     15
                      Tegel                                                       Tegel
                                                                        1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                            Zand matig fijn zwak siltig zwak
                                                                              30
             2        humeus, lichtbruin                                          humeus, lichtbruin
                                                                        2
                   50 Klei matig siltig, matig                                50  Klei matig siltig, matig
  50                                                         50
                      grindhoudend, grijsbruin                                    grindhoudend, grijsbruin
Boormeester:   Thomas Valk                                 Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        15                                          Boring:        16
Datum:         15-3-2023                                   Datum:         15-3-2023
X:             126561,60                                   X:             126512,42
Y:             427966,01                                   Y:             427959,65
                   0                                                          0
   0               5                                          0               5
                      Tegel                                                       Tegel
                                                                        1
             1        Zand matig fijn zwak siltig zwak                            Zand matig grof zwak siltig zwak
                                                                              30
                      humeus, matig grindhoudend,                                 humeus, matig grindhoudend,
                   40
                      lichtbruin                                        2         lichtbruin
             2     50                                                         50
  50                                                         50
                      Klei matig siltig, zwak                                     Klei sterk zandig, neutraalgrijs
                      grindhoudend, neutraalgrijs
                                                                                 Projectcode: POGO20230183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                   Boorprofielen
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        17                                         Boring:        18
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126536,89                                  X:             126482,06
Y:             427951,95                                  Y:             427899,61
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
             1                                                         1
                   20                                                        20
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
                      humeus, matig grindhoudend, zwak                           humeus, zwak grindhoudend,
             2                                                         2
                      roesthoudend, lichtbruin                                   lichtbruin
                   50                                                        50
  50                                                        50
                      Klei matig siltig, matig                                   Klei matig siltig, neutraalgrijs
                      grindhoudend, neutraalgrijs
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        19                                         Boring:        20
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126515,35                                  X:             126425,47
Y:             427888,77                                  Y:             427914,01
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
             1
                   20
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
                                                                       1
                      humeus, matig wortelhoudend, zwak                          humeus, lichtbruin
             2
                      grindhoudend, lichtbruin
                   50                                                        50
  50                                                        50
                      Klei matig siltig, neutraalgrijs
Boormeester:   Thomas Valk                                Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        21                                         Boring:        22
Datum:         15-3-2023                                  Datum:         15-3-2023
X:             126456,13                                  X:             126482,11
Y:             427904,77                                  Y:             427896,35
                   0                                                         0
   0               5                                         0               5
                      Tegel                                                      Tegel
                                                                       1
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak                           Zand matig fijn zwak siltig zwak
             1                                                               30
                      humeus, sterk roesthoudend,                                humeus, matig grindhoudend, zwak
                      lichtbruin                                       2         roesthoudend, lichtbruin
                   50                                                        50
  50                                                        50
                                                                                 Zand matig fijn zwak siltig, zwak
                                                                                 grindhoudend, neutraalgrijs
Boormeester:   Thomas Valk
Boring:        23
Datum:         15-3-2023
X:             126516,54
Y:             427885,33
                   0
   0               5
                      Tegel
                      Zand matig fijn zwak siltig zwak
             1
                      humeus, sterk wortelhoudend,
                      lichtbruin
                   50
  50
                                                                                Projectcode: POGO20230183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1B       Fotografische weergave
Foto 1: Onderzoekslocatie
Foto 2: Onderzoekslocatie
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Foto 3: Onderzoekslocatie
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1C       Verklaring onafhankelijkheid veldwerker
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Veldwerkformulier protocol 2001/2018                                      Kwaliteitssysteem Formulieren
F.02.01.01                                                                                    02-03-2023
BRL SIKB 2000, Protocol 2001/2018 – Versie 6.0; Datum 01-02-2018;
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, Versie 1; Datum 28-03-2019                                Blad: 8 van 8
 Projectcode                       POGO20230183
VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER
Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is
uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.
                                                                           Boormeester    Afwijking
                                                                           in opleiding?  BRL (aan-
 Naam boormeester                 Protocol    Paraaf            Datum      (aanvinken     vinken en
                                                                           indien van     toelichten bij
                                                                           toepassing)    opmerkingen)
     Dhr. R. Bazuin                  2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. J.C.T. Berk                2001
                                                                                   Ja             Ja
     Dhr. T. de Bloois               2001
                                                                                   Ja             Ja
     Dhr. W.A. van den Bos           2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. R.L. van Charante          2001                                          Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. N.E. van Dijk              2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. S.M.F. van Haard           2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. J.C.H.M. van der           2001
                                                                                   Ja             Ja
     Helm
                                     2018
     Dhr. S.D. Jonkers               2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. W.W.A. Langerak            2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. Y. Oerlemans               2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. M. Rodenburg               2001
                                                                                   Ja             Ja
     Dhr. W. Ruijgt                  2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. J.P.M. van Schie           2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
     Dhr. T.I. Valk                  2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018                      15-03-2023
                                     2001
                                                                                   Ja             Ja
                                     2018
 Opmerkingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Analyserapporten
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                                Correspondentieadres
                                                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                                Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                                www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                      Analyserapport
 VanderHelm Milieubeheer
 Addy Heijboer
 Nobelsingel 2
                                                                                                                                                                                                      Blad 1 van 10
 2652 XA BERKEL EN RODENRIJS
Uw projectnaam                                                    : DD, Haarwijk Oost te Gorinchem, ASB
Uw projectnummer                                                  : POGO20230183
SGS rapportnummer                                                 : 13835642, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                                         : ZYNF1KIZ
Rotterdam, 22-03-2023
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
POGO20230183. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  René Eugster
 Operations Manager Rotterdam
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 2 van 10
                                                                                        Analyserapport
 VanderHelm Milieubeheer
 Addy Heijboer
 Projectnaam                       DD, Haarwijk Oost te Gorinchem, ASB                                                                                                                        Orderdatum                           16-03-2023
 Projectnummer                     POGO20230183                                                                                                                                               Startdatum                           16-03-2023
 Rapportnummer                     13835642 - 1                                                                                                                                               Rapportagedatum 22-03-2023
 Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie
 001          Asbestverdachte                            ASB01(ASB01)
              grond AS3000
 002          Asbestverdachte                            ASB02(ASB02-1) ASB02(ASB02-2)
              grond AS3000
 003          Asbestverdachte                            ASB03(ASB03-1) ASB03(ASB03-2)
              grond AS3000
 004          Asbestverdachte                            ASB04(ASB04-1) ASB04(ASB04-2)
              grond AS3000
 005          Asbestverdachte                            ASB05(ASB05)
              grond AS3000
Analyse                                     Eenheid               Q                                001                                    002                                  003                                 004                       005
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster                  kg                                               19.29                                  37.91                               31.22                                30.54                          17.79
in behandeling genomen                      kg                                               19.29                                  37.91                               31.22                                30.54                          17.79
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                                         nee                                  nee                                  nee                                  nee                           nee
totaal gewicht <20 mm na                    g                                               16330                                  30409                               27363                                26139                          14953
drogen
droge stof                                  gew.-%                                              84.6                                 80.2                                 87.8                                 86.1                          84.1
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                              mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-                      mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
asbestconcentratie
gemeten niet-                               mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%                             mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                             mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                       mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                       mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                    mg/kgds               S                             0.66                                 0.49                                 0.52                                 0.56                            1.0
gewogen asbestconcentratie                  mg/kgds               S                               <2                                     <2                                   <2                                  <2                           <2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                                                           Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 3 van 10
                                                                                        Analyserapport
 VanderHelm Milieubeheer
 Addy Heijboer
 Projectnaam                       DD, Haarwijk Oost te Gorinchem, ASB                                                                                                                        Orderdatum                           16-03-2023
 Projectnummer                     POGO20230183                                                                                                                                               Startdatum                           16-03-2023
 Rapportnummer                     13835642 - 1                                                                                                                                               Rapportagedatum 22-03-2023
 Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie
 006          Asbestverdachte                            ASB06(ASB06-1) ASB06(ASB06-2)
              grond AS3000
Analyse                                     Eenheid               Q                                006
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster                  kg                                               28.97
in behandeling genomen                      kg                                               28.97
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                                         nee
totaal gewicht <20 mm na                    g                                               22511
drogen
droge stof                                  gew.-%                                              79.9
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                              mg/kgds               S                               <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-                      mg/kgds               S                               <2
asbestconcentratie
gemeten niet-                               mg/kgds               S                               <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%                             mg/kgds               S                               <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                             mg/kgds               S                               <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                       mg/kgds               S                               <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                S                               <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                       mg/kgds               S                               <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                S                               <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                    mg/kgds               S                             0.62
gewogen asbestconcentratie                  mg/kgds               S                               <2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                                                           Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 4 van 10
                                                                                        Analyserapport
VanderHelm Milieubeheer
Addy Heijboer
Projectnaam                        DD, Haarwijk Oost te Gorinchem, ASB                                                                                                                        Orderdatum                           16-03-2023
Projectnummer                      POGO20230183                                                                                                                                               Startdatum                           16-03-2023
Rapportnummer                      13835642 - 1                                                                                                                                               Rapportagedatum 22-03-2023
Analyse                                                 Monstersoort                                                                 Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster                              Asbestverdachte grond AS3000                                                 AS3070-1 en NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen                         Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
droge stof                                              Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
gemeten totaal                                          Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                         Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                         Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                                   Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                              Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                                   Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                              Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                                Asbestverdachte grond AS3000                                                 Idem
Monster       Barcode                                                         Aanlevering                             Monstername                               Verpakking
001           E2167687                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
002           E2167688                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
002           E2123138                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
003           E2173686                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
003           E2173687                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
004           E2173689                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
004           E2173688                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
005           E2173685                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
006           E2148008                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
006           E2148009                                                        15-03-2023                              15-03-2023                                ALC291
                                                                                                                                                                                                           Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 5 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 6 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 7 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 8 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 9 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer 13835642 - 1 Blad 10 van 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Lokale situatiekaart
                       = Locatie
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Situatieschetsen terrein
Verkennend asbestonderzoek in de Haarwijk Oost te Gorinchem
Kenmerk: POGO20230183.01                                    Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>1:500</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>1:500</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>1:500</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>