<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo
Datum           11 april 2023                           Van                   T. van Hoof
Onderwerp       Memo stikstof plan Haarwijk Gorinchem
Aan             Heijmans                                Woonbedrijf
Doelstelling onderzoek
Woningbouwcoöperatie Poort 6 wil in de wijk Haarwijk Oost in Gorinchem 130 woningen slopen
en vervangen voor nieuwbouw. In figuur 1 de globale locatie van het plangebied. In 2021 is er een
definitief sloopbesluit genomen voor 130 verouderde kleine eengezinswoningen in de Haarwijk
Oost. In de periode tussen 2000 en 2005 is een visie ontwikkeld voor dit gebied. Door de matige
bouwtechnische kwaliteit en de kleine afmetingen van de woningen is de visie voor sloop en
nieuwbouw in die periode bepaald.
De woningen zijn met bouwjaar 1951 / 1954. Dit zijn de complexen van Haarwijk Oost, die in grote
lijnen identiek zijn wat betreft plattegronden en bouwmethodiek. De woningen zijn gefundeerd op
houten palen met betonnen oplangers. De constructie bestaat uit houten of betonnen begane
grond vloeren en houten verdiepingsvloeren en een houten dakconstructie met vliering
Voor de ontwikkeling is dit onderzoek opgesteld. Doel van dit onderzoek is toetsing van mogelijke
(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden met toepassing van de Wet natuurbescherming/
Omgevingswet.
Ter voldoening aan de Wet natuurbescherming zijn de effecten van de toekomstige gewenste
situatie beoordeeld. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en
getoetst is of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op
Figuur 1, locatie plangebied in rood kader
                                                                                                            Heijmans Vastgoed B.V.
                                                      Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen • Postbus 2, 5240 BB Rosmalen • Nederland
                                                                                    Telefoon +31 (0)73 543 51 11 • www.heijmans.nl
                                                                                     IBAN NL84 INGB 0672 8392 02, BIC INGBNL2A
                                                                               Handelsregister 16086625 • BTW NL.8014.49.716.B.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Datum          11 april 2023
Pagina         2 van 12
de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden.
Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en
rekenmethodiek, de berekende resultaten en de conclusie.
Maatgevende Natura 2000-gebieden
Voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening moet rekening gehouden worden met de
gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Aerius toetst automatisch aan alle Natura 2000-gebieden
in Nederland en in het bijzonder aan nabijgelegen buitenlandse Natura 2000-gebieden. Het meest
nabijgelegen en maatgevende Natura 2000-gebied voor dit plan is Lingegebied & Diefdijk zuid;
een Habitatrichtlijngebied. Dit gebied ligt hemelsbreed op een afstand van circa 1,3 kilometer van
het plangebied. Het daarop volgend nabij gelegen Natura 2000-gebied voor dit plan is Loevestein,
Pompveld & Kornsche Boezem een Habitatrichtlijngebied. Dit gebied ligt hemelsbreed op een
afstand van circa 3,0 kilometer van het plangebied. Beide natura 2000 gebieden hebben
referentiedatum 7 december 2004.
Wettelijk kader
In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan
(mogelijk) tot significant negatieve effecten leidt ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen
van Natura 2000-gebieden. Voor plannen en projecten dient getoetst te worden of significant
negatieve effecten op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-
gebieden kunnen optreden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is
uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. Met het verdwijnen van het
Programma Aanpak Stikstof is de ontwikkelingsruimte en de standaard grenswaarde voor
projecten niet meer beschikbaar.
Omgevingswet
Per 1 juli 2023 wordt de Omgevingswet (verder Ow) verwacht. Onderstaand in het kort de
relevante verwijzingen/ toelichting op de Ow:
     •   De vergunningplicht voor activiteiten Natura 2000-gebieden is bepaald in artikel 5.1 lid 1
         onder e Ow.
     •   De Habitatrichtlijn veranderd niet door de Ow. Artikel 6 lid 3 Hr blijft voor “projecten’ maar
         ook voor ‘plannen’ gelden.
     •   In de Ow is straks sprake van een omgevingsplan en niet                       meer van een
         bestemmingsplan. In Nota van Toelichting bij het Aanvullingsbesluit wordt gesteld dat een
         omgevingsplan als opvolger van het bestemmingsplan hoe dan ook als ‘plan’ moet
         worden aangemerkt.
     •   Artikel 16.53c (passende beoordeling) Ow stelt dat een passend beoordeling nodig is als
         (uit een voortoets) blijkt dat het plan mogelijk een significant negatieve effecten heeft op
         een Natura 2000-gebied.
     •   Onduidelijk is nog wat wetgever bedoeld met artikel 7.19a Besluit bouwwerken
         leefomgeving. ‘Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden adequate
         maatregelen getroffen om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Datum           11 april 2023
Pagina          3 van 12
Beoordeling significant negatieve gevolgen
Indien op voorhand kan worden uitgesloten dat een plan, rekening houdend met alle effecten
hiervan, significant negatieve effecten heeft op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen
omliggende Natura 2000-gebieden, dan is géén toestemming op grond van de Wet
natuurbescherming nodig.
In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen,
wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt
tot een toename van stikstofdepositie leiden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle
samenhangende effecten van een plan. Dit betekent dat ook rekening moet worden gehouden
met de gevolgen van het beëindigen van activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken, voor zover
het beëindigen van deze activiteiten een rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg is van het plan. Indien
er, rekening houdend met deze effecten, geen sprake is van een toename van stikstofdepositie of
zelfs sprake is van een afname van stikstofdepositie, behoeft geen passende beoordeling te
worden opgesteld (en geldt er dus ook geen verplichting om een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming te verkrijgen). In dit kader is van belang, dat uit vaste rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat het rekening houden met de
(positieve) effecten van een plan niet kan worden aangemerkt als een mitigerende maatregel
(omdat deze effecten geacht worden deel uit te maken van het plan of project).
Vgl. ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:784:
“27.4. Voor de beoordeling van de gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied dienen alle
samenhangende gevolgen te worden betrokken. De raad heeft daarbij terecht ook de positieve
gevolgen van de aanleg van de randweg als gevolg van het feitelijk verdwijnen van
landbouwgronden betrokken. Het betreft in dit geval een rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg van
het plan, nu de weg ter plaatse van deze gronden zal worden aangelegd en deze gronden
zodoende niet meer agrarisch kunnen worden gebruikt.”
Heel recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verhelderende uitspraak gedaan over wat
onder      referentiesituatie   dient    te   worden      verstaan    (ABRvS       4    maart    2020,
ECLI:NL:RVS:2020:683):
r.o. 15.5. “Voor zover Vereniging Aardenburg en anderen betogen dat bij het maken van de
passende beoordeling ten onrechte de stikstofdepositie van de school is meegenomen in de
referentiesituatie, overweegt de Afdeling als volgt. Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 22
januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:212, heeft overwogen moet een passende beoordeling worden
gemaakt als een plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Dat is het
geval als een plan voorziet in ruimtelijke ontwikkelingen die ten opzichte van de referentiesituatie
significante gevolgen kunnen hebben. Onder referentiesituatie wordt de feitelijk, planologisch
legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan verstaan. Het plan voorziet in dit geval
wat betreft de locatie Heliomare in het bouwen van woningen op de plaats van de school die daar
stond. De Afdeling leidt uit de passende beoordeling af dat ten tijde van het opstellen daarvan in
mei 2017 de school nog in gebruik was. Vereniging Aardenburg en anderen hebben dit niet
bestreden. De omstandigheid dat de school na het opstellen van de passende beoordeling is
gesloopt, betekent op zichzelf nog niet dat de raad bij de passende beoordeling van een onjuiste
referentiesituatie is uitgegaan. De raad heeft immers de gevolgen van het plan vergeleken met de
feitelijk bestaande legale planologische situatie. Dat de raad voor het peilmoment van die situatie
het moment van het opstellen van de passende beoordeling heeft gekozen, acht de Afdeling niet
in strijd met het recht. Daarbij betrekt de Afdeling dat niet gebleken is dat in de periode tussen het
maken van de passende beoordeling en het vaststellen van het plan andere stikstof
veroorzakende activiteiten zijn ontplooid op het perceel waarop de school stond.
In de passende beoordeling is verder vermeld dat de school meer stikstofdepositie veroorzaakte
dan alle ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt tezamen. VVE Residence en Rondje Wijk aan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Datum          11 april 2023
Pagina         4 van 12
Zee hebben deze conclusie niet onderbouwd bestreden. In het aangevoerde ziet de Afdeling
daarom geen grond voor het oordeel dat de gevolgen van het plan onvolledig in beeld zijn
gebracht.”
Met andere woorden, voor het maken van de verschilberekening in Aerius is de voorheen
vergunde (legale) situatie het uitgangspunt.
Een en ander leidt tot de conclusie dat wanneer het verdwijnen van bestaande, vergunde
activiteiten binnen het plangebied het rechtstreekse, onlosmakelijke gevolg is van de
voorgenomen activiteit, de stikstofdepositie als gevolg van deze bestaande vergunde activiteiten
als referentiesituatie moet worden beschouwd. Concreet houdt dit in dat:
     -    voor de vaststelling van een plan géén passende beoordeling hoeft te worden vastgesteld,
          wanneer de activiteiten die dit plan mogelijk maakt blijkens een Aerius-berekening niet
          leiden tot extra stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie, die wordt gevormd
          door de bestaande legale activiteiten die als gevolg van het plan zijn of worden beëindigd;
     -    voor een project geen Wnb-toestemming nodig is, wanneer dit project blijkens een Aerius-
          berekening niet leidt tot extra stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie, die
          wordt gevormd door de bestaande legale activiteiten die als gevolg van het project zijn of
          worden beëindigd;
Cumulatie1
Voor projecten of plannen die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van
een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen
significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, moet een passende
beoordeling worden gemaakt. Deze verplichting volgt uit artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn en
vinden we terug in de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming.
De toestemming Wnb mag slechts worden verleend respectievelijk het plan mag slechts worden
vastgesteld, indien op grond van de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. In die beoordeling moet ook
met cumulatieve effecten rekening worden gehouden.
Reikwijdte van de cumulatietoets
In de praktijk (en de rechtspraak) ontstaan vaak discussies over de reikwijdte van de
cumulatietoets. Welke andere projecten en plannen moeten worden meegenomen en hoe
concreet moeten deze zijn om met de effecten ervan rekening te moeten houden bij het verlenen
van een toestemming Wnb c.q. het nemen van de beslissing op bezwaar of bij de
planvaststelling?
In eerdere uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt om welke ontwikkelingen
het gaat (vb. ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1312). Onzekere toekomstige
gebeurtenissen kunnen bij de beoordeling van cumulatieve effecten buiten beschouwing blijven.
Dat betekent dat met andere projecten waarvoor een toestemming Wnb is vereist maar die nog
niet is verleend geen rekening hoeft te worden gehouden. De gedachte hierachter is dat in
afwachting van een besluit op een aanvraag voor een toestemming Wnb doorgaans niet zeker is
of, en zo ja, met welke voorschriften de vergunning verleend zal worden.
Andere projecten waarvoor een toestemming Wnb is verleend en die ook reeds zijn uitgevoerd,
dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen toestemming Wnb benodigd is, hoeven evenmin te
worden meegenomen. Daarvoor geldt namelijk dat 'de gevolgen van die activiteiten in de meeste
1 Bron: AKD benelux lawers - Cumulatie van effecten in het natuurbeschermingsrecht? Soms wel, soms niet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Datum         11 april 2023
Pagina        5 van 12
gevallen kunnen worden geacht in de omgeving te zijn verdisconteerd en derhalve in beginsel niet
meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden betrokken'.
Gebruikt rekenmodel
De rekenkern van AERIUS wordt gevormd door het Operationeel Prioritaire Stoffen model
(“OPS”). Dit model berekent de verspreiding van stikstof door de lucht en de depositie. OPS houdt
verschillende factoren die de verspreiding en depositie van stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de
kracht, de ruwheid van het terrein en de hoogte van de vegetatie. Voor wegverkeer wordt daarbij
gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode. Daarmee sluit AERIUS aan op de modellering
Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Datum           11 april 2023
Pagina          6 van 12
Input rekenmodel
Belangrijk voor elk rekenmodel is de kwaliteit van de input. In deze paragraaf wordt voor
bijbehorende uitgangspunten beschreven en onderbouwd.
Referentie situatie
De te slopen woningen vallen binnen bestemmingsplan Haarwijk-Noord, vastgesteld 08-10-2012.
Alle te slopen woningen liggen binnen de bestemming Wonen, zie ook figuur 2.
Figuur 2, deel plankaart vigerende bestemmingsplan - Haarwijk-Noord -
In de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) zijn de te slopen woningen beschouwd. De
woningen die hier staan zijn tussen 1951 en 1954 gebouwd. Zie ook de print screen in figuur 3
van een willekeurige te slopen woning.
Figuur 3, printscreen www.BAGviewer.kadaster.nl
Conclusie te slopen woningen:
De te slopen zijn planologisch legaal én zijn voor referentiedatum gerealiseerd. De emissies van
de te slopen woningen mogen in de verschilberekening in Aerius Calculator worden meegenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Datum         11 april 2023
Pagina        7 van 12
Bestaande emissies
De te slopen woningen zijn nu bewoond en worden gebruikt. De woningen zijn voorzien van
gasgestookte verwarmingsinstallaties die ook warm tapwater leveren en stikstofemissies
veroorzaken.
In de Aerius-berekening is rekening gehouden met de emissies die komen te vervallen door de
nieuwbouw welke zijn verwerkt in tabel 1 en 2. Volgens Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-
Calculator-2022mag met deze emissie worden gerekend. Er wordt ook rekening gehouden dat
de te slopen woningen sfeerverwarming hebben zoals een extra gas/houtkachel of openhaard, de
woningen hebben een traditionele schoorsteen op het dak. Zie ook afbeelding 1 van de te slopen
woningen.
Afbeelding 1, foto’s te slopen woningen Haarwijk
Verkeersgeneratie
Er is gekeken naar de verkeersgeneratie en op basis van de CROW is de verkeersgeneratie
bepaald op basis van een Sterk stedelijk, rest bebouwde kom locatie welke in tabel 1 zijn verwerkt.
  Type           Aantal te slopen          Verkeergeneratie per      Verkeersgeneratie
  woning         woningen                  woningtype
  Tussen                   88                         7,1                       624.8
  Hoek                     38                         7,1                       269.8
  2-onder-                  4                         7,1                        28.4
  een-kap
  totaal                  130                                                    923
Tabel 1, verkeersgeneratie referentie situatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Datum            11 april 2023
Pagina           8 van 12
Emissies sfeerverwarming, cv-installatie
De NOx die komen te vervallen door de nieuwbouw is op verschillende manieren te bepalen.
Volgens de Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-januari-2022 mag met standaard
emissie waarde voor oudere woningen worden gerekend. Een andere manier is op basis van
gasverbruik.
Volgens het CBS2 verbruikt een woning in de wijk Haarwijk Oost het aantal kuubs gas per jaar wat
in tabel 2 is vermeld. De emissie berekening op basis van gasverbruik per woning geeft de minst
gunstige emissies ten opzichte van de standaard emissies oudere woningen volgens de instructie-
gegevens invoer, Met de minst gunstigste emissies is gerekend voor een zo robuust mogelijk
berekening.
Omrekening gasverbruik naar emissie NOx
Het gasverbruik kan omgerekend worden naar de emissie NOx. Deze omrekening vindt plaats aan
de hand van de volgende formule:
                                  Totale emissie [NOx] = energie * emissiefactor / 1000
Energie [GJ/jaar] = gasverbruik [m3/jaar] * stookwaarde / 1000
              Stookwaarde = 31,65
              Emissiefactor = 20,0
De emissies in tabel 2 zijn in Aerius ingevoerd als Referentie situatie – Saldering.
  Type             Gas-           Emissie       Aantal te      Emissie            Emissie        Emissie
  woning           verbruik       per           slopen         NOx                NH3        per NH3
                                  woning        woningen       (kg/jaar)          oudere         oudere
                   Per jaar                                                       woning         woning
                   (m3)                                                           sfeer-         (kg/jaar)
                   volgens                                                        verwarming
                   CBS                                                            (kg/jaar)
  Tussen              1020          0.65             88             57.20               0,47        41.36
  Hoek                1250          0.79             38             30.02               0,47        17.86
  2-onder-            1250          0.79              4              3.16               0,47         1.88
  een-kap
  totaal                                            130             90.38                           61.11
Tabel 2, NOx en NH3 emissies referentie situatie.
2 StatLine - Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2019 (cbs.nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Datum  11 april 2023
Pagina 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Datum           11 april 2023
Pagina          10 van 12
Effecten Plansituatie
De nieuwe ontwikkelingen zorgen voor emissies in stikstof en ammoniak tijdens zowel de
realisatie- als gebruiksfase.
Emissies gebruiksfase
De nieuwbouwwoningen moeten vanuit de geldende wetgeving gasloos worden uitgevoerd. De
nieuwe woningen krijgen een warmtepomp. Het is niet aannemelijk dat de nieuwe woningen
sfeerverwarming krijgen dan wel de voorzieningen hiervoor, er komt hiervoor geen afvoerkanaal
in de woning en de gasaansluitingen worden verwijderd.
Resteert de stikstofuitstoot door het verkeer door het woninggebruik. Er is gekeken naar de
verkeersgeneratie en op basis van de CROW is de verkeersgeneratie bepaald op basis van een
Sterk stedelijk, rest bebouwde kom locatie welke in tabel 3 zijn verwerkt.
Het aantal nieuwe woningen voor het plan staat nog niet geheel vast, kijkend naar de
stikstofemissies is nu rekening gehouden met maximaal 160 nieuwbouw woningen. In bijlage 3
de Aerius bereking voor de gebruiksfase.
  Type woning        Aantal te bouwen       Verkeersgeneratie     Verkeersgeneratie
                     woningen               per woningtype
  Tussen/Hoek                 160                    7,1                       1136
Tabel 3, verkeersgeneratie gebruiksfase
Planning/fasering werkzaamheden
De globale planning voor het plan ziet er als volgt uit en kan gedurende de tijd veranderen:
     ➢   1e jaar: Sloop huidige woningen in 4 a 5 maanden tijd
     ➢   1e jaar. Bouwrijp maken in circa 3 a 4 maanden.
     ➢   2e en 3e jaar. Realisatie woningen. In de berekening bouwfase wordt uitgedaan dat in één
         jaar maximaal 160 woningen worden gebouwd.
Emissies bouwfase
De hoogste emissies wordt behaald tijdens de bouw van de nieuwe woningen. De bestaande
woningen moeten ook worden gesloopt, hiervoor is relatief minder (zwaar) materieel voor nodig
t.o.v. de bouw van de nieuwe woningen. Kijkend naar de ureninzet voor de bouwfase dan mag
tijdens de sloop en bouwrijp fase vijf tot zes grote graafmachines/kranen continu aanwezig zijn.
Verwacht wordt dat alle woningen binnen 1,5 jaar worden gebouwd in het 2e en 3e jaar. Voor de
Aerius berekening gaan we worst-case uit dat alles in 1 jaar wordt gebouwd.
Heijmans heeft een rekentool ontwikkeld voor het bepalen van materieelinzet, draaiuren,
brandstofverbruik en bouwverkeer. De rekentool is gebaseerd op een standaard woning van
Heijmans met een beukmaat van 5,4 meter. Beoogd is dat de woningen in Haarwijk een beukmaat
krijgen van 4,8 meter. De berekende emissies voor dit project zijn dus iets hoger dan dat deze
werkelijk zijn, een kleine woning vraagt namelijk minder materieel inzet en vrachtwagens. In bijlage
1 de output voor de nieuwbouwwoning die in Aerius Calculator is ingevoerd. Tijdens de bouw is
voorzien in een mix van stage IIIa, IV en V stageklasse materieel welke beschikbaar is vanuit onze
onderaannemers.
Aerius Calculator kan alleen voor situaties -Beoogd- en Saldering een pdf- uitdraai generen en
niet voor de situatie -Tijdelijk. Om deze redenen is de bouwfase een beoogde situatie in Aerius
Calculator.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Datum          11 april 2023
Pagina         11 van 12
Bouwverkeer
De route van het bouwverkeer is doorgezet tot aan de Banneweg, vanaf hier gaat met name het
zware bouwverkeer op in het heersende verkeersbeeld.
In bijlage 2 en bijlage 4 de Aerius berekening voor de bouwfase.
Emissies van stationaire draaiende motoren tijdens het laden en lossen op de bouwplaats zijn
aanvullend beschouwd. Gelet op de ligging in een bestaande woonwijk én om geluidoverlast
zoveel mogelijk te beperken is het dringende advies om de motoren uit te zetten zodra de
vrachtwagens stil staan.
Conclusie
De uitkomsten van alle Aerius berekeningen voor zowel de bouwfase als gebruiksfase tonen aan
dat er per saldo een afname is in stikstofdepositie door de bestaande woningen te slopen. Er is
geen toename in stikstofdepositie. Het uitvoeren van een passende beoordeling is niet nodig
omdat er geen toename is in stikstofdepositie. Zelfs als alle woningen in één jaar worden gebouwd
en in hetzelfde jaar worden gebruikt is er per saldo een afname is in stikstofdepositie door de
bestaande woningen te slopen.
Omdat op basis van de Aerius berekening geen toename is in stikstofdepositie is het niet vereist
om te kijken naar andere projecten of plannen in verband met cumulatie van stikstofemissies.
Op basis van vaste jurisprudentie van de Raad van State is de conclusie dat het plan gerealiseerd
kan worden zonder toestemming Wet Natuurbescherming of omgevingsvergunning een Natura
2000-activiteit (artikel 5.1, lid 1, sub e Omgevingswet). De gehanteerde methode op basis van
een legale planologische situatie wordt door de Raad van State niet gezien als een mitigerende
maatregel. Een passende beoordeling is dan ook niet aan de orde.
Aandachtspunt is dat elk jaar Aerius calculator een update krijgt waarvoor geen overgangsrecht
geldt. Zolang het omgevingsplan/ bestemmingsplan niet is vastgesteld dient altijd met de meest
recente versie van Aerius gerekend te worden. Dit kan ook betekenen dat gedurende de
procedure de Aerius berekening een update nodig heeft.
Bijlagen:
     •   Bijlage 1 - Output HWC berekening bouw 160 woningen
     •   Bijlage 2 - Aerius verschil-berekening bouwfase 160 woningen
     •   Bijlage 3 - Aerius verschil-berekening gebruiksfase 160 woningen
     •   Bijlage 4 - Aerius verschil-berekening bouwfase + gebruiksfase 160 woningen
     •   Bijlage 5 – Emissieberekening stationair vrachtwagens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Datum     11 april 2023
Pagina    12 van 12
Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Datum:                                                                04-11-2022
Onderwerp:                                                            Berekening stikstof uitstoot / inzet machines
Project:                                                              160 woningen Haarwijk te Gorinchem
Projectnummer:                                                        G.106106
Aantal woningen:                                                      160
Start bouw:                                                           01-03-2024
Eind bouw:                                                            01-10-2025
Aanvrager:                                                            Jack Kreeft
Voor het realiseren van bovenstaand project is de inzet benodigd van:
Activiteit                                                            Type materieel keuze:
(onderdeel)                                                           (bouwjaar / vermogen)                          motorklasse Stageklasse uren          liters
Fundering                                                             Boorstelling Doosan Ecodrie 35-20 2008 / 147kW 75-560      Stage IIIA        447,48         6.711,69
Montage casco                                                         60 ton rups Kobelco CKE600 / 159kW             75-560      Stage IIIA       1.050,70        6.304,00
Hijsen kappen / dakpannen                                             33m1 TK Spierings / 96kW                       75-560      Stage IV          402,60         4.025,97
Hijsen kozijnen / stenen / steigers                                   50t MK Demag / 240kW                           75-560      Stage IV          584,52         4.675,84
Grondtransport                                                        Kipperbak MB Actros 3341 AK / 300kW            75-560      Stage IV          355,12         5.326,75
                                                                      Betonpomp Schwing BP2800 / 129kW               75-560      Stage IV          447,48         3.579,53
Aangooien sleuven (hijsen bitumen)                                    50t MK Demag / 240kW                           75-560      Stage IV          40,00           400,00
Prefab fundering                                                      70 ton Liebherr LTM 1070 / 270kW               75-560      Stage IV          148,16         1.481,56
Energie:BWW                                                           Fraste ML Max / 130kW                          75-560      Stage IV          986,70         13.813,30
                                                                      Volvo WC55C 2018 / 36,2kW                      <56         Stage IV          986,70         4.933,30
Grondverzet sleuven                                                   Mob. graaf 17t Liebherr 916 2018 / 110kW       75-560      Stage IV          328,00         3.280,00
Cement dekvloeren                                                     Bremat 2015 / 55kW                             <56         Stage IV          754,70         5.433,56
Grondverzet uitgraven / aanvullen                                     Rupsgraaf 8t Kobelco 75 2019 / 53,7kW          <56         Stage V           439,38         3.427,12
Grondverzet                                                           Trilplaat Wacker 1550A 2019 / 3,1kW            <56         Stage V           16,00            40,00
                                                                      Minikraan Hitachi ZX65USB-5a 2019 / 35,3kW     <56         Stage V           447,48         2.237,19
Transport bouwplaats                                                  Verreiker 21m1 Magni Twotwin 2019 / 100kW      75-560      Stage V           512,00         2.816,00
                                                                                                                                                  7.947,01        68.485,82
Transport / werkverkeer                                               Ritten
(aantal)
Licht                                                                 9264
Middelzwaar vrachtverkeer                                             1608
Zwaar vrachtverkeer                                                   3064
                                                                                                                     motorklasse Stageklasse uren          liters           adBlue
                                                                                                                     75-560      Stage IIIA        1.498           13.016
                                                                                                                     <56         Stage IV          1.741           10.367
                                                                                                                     75-560      Stage IV          3.293           36.583    2.560,81
                                                                                                                     <56         Stage V            903             5.704
                                                                                                                     75-560      Stage V            512             2.816     197,12
                                                                                                                                                   7.947           68.486
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening
                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                         Heijmans Vastgoed
                    Inrichtingslocatie                    Van Gochstraat e.o.,
                                                          3083BC Gorinchem
                    Activiteit
                    Omschrijving                          Gorinchem Haarwijk
                    Toelichting                           bouwfase 160 woningen met salderen
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                        Ri3BmGb3XiZs
                    Datum berekening                      11 april 2023, 09:06
                    Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                        Rekenjaar            Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    Bouwfase - Beoogd                     2024                 10,5 kg/j     624,4 kg/j
                    Referentie situatie - Saldering       2023                 66,0 kg/j     161,4 kg/j
                    Resultaten                            Hoogste bijdrage     Hexagon       Gebied
                    Bouwfase - Beoogd                     0,15 mol/ha/j        3762008       Lingegebied &
                                                                                             Diefdijk-Zuid
                    Referentie situatie - Saldering       0,17 mol/ha/j        3760478       Lingegebied &
                                                                                             Diefdijk-Zuid
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)       0,00 ha
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)        9,93 ha
                    Grootste toename                      0,00 mol/ha/j
                    Grootste afname                       0,07 mol/ha/j
                    Saldering
                    Afroomfactor                          0,00
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                 2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                           Projectberekening
                    Referentie situatie (Saldering), rekenjaar 2023
                    Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃  Emissie NOₓ
                       2   Wonen en Werken | Woningen | Te slopen bestaande woningen  61,1 kg/j    90,4 kg/j
                          Verkeersnetwerk                                             4,9 kg/j    71,1 kg/j
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                  3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening
                    Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2024
                    Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                       2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   0,7 kg/j 123,5 kg/j
                           Bouwmaterieel stage 5
                       3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   97,6 g/j 202,7 kg/j
                           Bouwmaterieel stage 3a
                       4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   8,9 kg/j 262,1 kg/j
                           Bouwmaterieel stage 4
                       5 Anders... | Anders... | Laden en lossen                        0,2 kg/j 13,8 kg/j
                     Verkeersnetwerk                                                   0,7 kg/j 22,3 kg/j
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                  4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening
                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                    gebieden.
                                    5 km
                          Habitatrichtlijn                                  Grootste toename (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn                                    Grootste afname (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                      Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                            projectberekening)
                    De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                    beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                        5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening
                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase"
                    (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                    Berekend (ha    Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                    gekarteerd)     depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                    N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                  9,93       2.609,58            0,00             0,00         9,93             0,07
                    Per gebied      Berekend (ha    Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                    gekarteerd)     depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                    N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Lingegebied &           9,91       2.609,58            0,00             0,00         9,91             0,07
                    Diefdijk-Zuid
                    (70)
                    Biesbosch (112)         0,01       2.095,02            0,00             0,00         0,01             0,01
                    Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
                    maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
                    0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
                    (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
                    "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.
                    Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
                    Zouweboezem
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                                   6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening
                    Referentie situatie, Rekenjaar 2023
                       1     Wegverkeer | Weg
                    Naam                  Verkeer bestaand                                                 Links Rechts NOₓ 71,1 kg/j
                    Locatie               X:126368,89 Y:427969,54                     Type scherm          - -          NO₂ 15,4 kg/j
                    Lengte                882,97 m                                    Hoogte               - -          NH₃ 4,9 kg/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                      Voertuigbewegingen            In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren            923,0 p/etmaal               0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren            0,0 p/etmaal                 0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren            0,0 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren            0,0 p/etmaal                 0,0 %
                       2     Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Te slopen         Uittreedhoogte    1,0 m              NOₓ                         90,4 kg/j
                                         bestaande         Warmteinhoud      0,000 MW           NH₃                         61,1 kg/j
                                         woningen          Spreiding         1m
                    Locatie              X:126516,71
                                         Y:428018,89
                    Oppervlakte          3,74 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                                          7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Projectberekening
                    Bouwfase, Rekenjaar 2024
                       1     Wegverkeer | Weg
                    Naam                  Verkeer bouw                                                          Links Rechts NOₓ 22,3 kg/j
                    Locatie               X:126247,98 Y:427858,56                         Type scherm           - -          NO₂ 6,6 kg/j
                    Lengte                1.385,58 m                                      Hoogte                - -          NH₃ 0,7 kg/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)              Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                          Voertuigbewegingen              In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren                9.264,0 p/jaar                  0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren                1.608,0 p/jaar                  0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren                3.064,0 p/jaar                  0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren                0,0 p/jaar                      0,0 %
                       2     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                Bouwmaterieel                                               NOₓ                          123,5 kg/j
                                        stage 5                                                     NH₃                            0,7 kg/j
                    Locatie             X:126519,01
                                        Y:428014,74
                    Oppervlakte         3,56 ha
                    Naam        Stageklasse                                Brandstof­-         Draaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                           verbruik                       verbruik
                    materieel Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR:    5704 l/j            903 u/j                     NOₓ      118,6
                                nee                                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃    42,8 g/j
                    materieel Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 2816 l/j              512 u/j 197 l/j             NOₓ    4,9 kg/j
                                ja
                                                                                                                           NH₃ 0,7 kg/j
                       3     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                Bouwmaterieel                                               NOₓ                          202,7 kg/j
                                        stage 3a                                                    NH₃                            97,6 g/j
                    Locatie             X:126519,01
                                        Y:428014,74
                    Oppervlakte         3,56 ha
                    Naam        Stageklasse                                   Brandstof­-        Draaiuren AdBlue           Stof Emissie
                                                                              verbruik                       verbruik
                    materieel Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: 13016 l/j           1498 u/j                   NOₓ     202,7
                                nee                                                                                                   kg/j
                                                                                                                            NH₃ 97,6 g/j
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                                                8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Projectberekening
                       4    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Bouwmaterieel                                     NOₓ                     262,1 kg/j
                                         stage 4                                           NH₃                       8,9 kg/j
                    Locatie              X:126519,01
                                         Y:428014,74
                    Oppervlakte          3,56 ha
                    Naam        Stageklasse                                Brandstof­- Draaiuren AdBlue       Stof Emissie
                                                                           verbruik              verbruik
                    materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: 10367 l/j    1741 u/j               NOₓ     216,0
                                nee                                                                                     kg/j
                                                                                                              NH₃ 77,8 g/j
                    materieel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: 36583 l/j   3293 u/j 2560 l/j      NOₓ 46,1 kg/j
                                ja
                                                                                                              NH₃ 8,8 kg/j
                       5    Anders... | Anders...
                    Naam                 Laden en lossen Uittreedhoogte     0,0 m          NOₓ                      13,8 kg/j
                    Locatie              X:126519,01      Warmteinhoud      0,000 MW       NH₃                       0,2 kg/j
                                         Y:428014,74      Spreiding         0m
                    Oppervlakte          3,56 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                          2022.1_20230405_989cfb3815
                    Database versie                        2022.1_989cfb3815
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/
Ri3BmGb3XiZs (11 april 2023)                                                                                                  9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening
                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                         Heijmans Vastgoed
                    Inrichtingslocatie                    Van Gochstraat e.o.,
                                                          3083BC Gorinchem
                    Activiteit
                    Omschrijving                          Gorinchem Haarwijk
                    Toelichting                           gebruiksfase 160 woningen
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                        RdSizatvZvM7
                    Datum berekening                      04 april 2023, 01:32
                    Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                        Rekenjaar            Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                    Situatie 3 - Beoogd                   2024                 5,5 kg/j    84,7 kg/j
                    Referentie situatie - Saldering       2023                 66,0 kg/j   161,4 kg/j
                    Resultaten                            Hoogste bijdrage     Hexagon     Gebied
                    Situatie 3 - Beoogd                   0,01 mol/ha/j        3760478     Lingegebied &
                                                                                           Diefdijk-Zuid
                    Referentie situatie - Saldering       0,17 mol/ha/j        3760478     Lingegebied &
                                                                                           Diefdijk-Zuid
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)       0,00 ha
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)       83,60 ha
                    Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                    Grootste afname van depositie         0,15 mol/ha/j
                    Saldering
                    Afroomfactor                          0,00
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                               2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                    Projectberekening
                    Situatie 3 (Beoogd), rekenjaar 2024
                    Emissiebronnen                      Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                     Verkeersnetwerk                     5,5 kg/j          84,7 kg/j
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                           3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                    Referentie situatie (Saldering), rekenjaar 2023
                    Emissiebronnen                                                 Emissie NH₃  Emissie NOₓ
                       2 Wonen en Werken | Woningen | Te slopen bestaande woningen  61,1 kg/j    90,4 kg/j
                     Verkeersnetwerk                                                4,9 kg/j    71,1 kg/j
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                                4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                Projectberekening
                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
                                   5 km
                          Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                          Vogelrichtlijn
                                                                        Grootste toename van depositie
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                                   5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Projectberekening
                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 3" (Beoogd) incl.
                    saldering e/o referentie
                                    Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                    gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                 83,60    2.609,57            0,00             0,00        83,60             0,15
                    Per gebied      Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                    gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Lingegebied &          79,64    2.609,57            0,00             0,00        79,64             0,15
                    Diefdijk-Zuid
                    (70)
                    Zouweboezem             2,08    2.224,73            0,00             0,00         2,08             0,01
                    (105)
                    Loevestein,             1,07    2.020,09            0,00             0,00         1,07             0,01
                    Pompveld &
                    Kornsche
                    Boezem (71)
                    Biesbosch (112)         0,81    2.095,02            0,00             0,00         0,81             0,01
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                                                6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening
                    Situatie 3, Rekenjaar 2024
                       1     Wegverkeer | Weg
                    Naam                Verkeer nieuw                                                     Links Rechts NOₓ 84,7 kg/j
                    Locatie             X:126368,3 Y:427968,63                      Type scherm           - -          NO₂ 18,5 kg/j
                    Lengte              883,59 m                                    Hoogte                - -          NH₃ 5,5 kg/j
                    Wegtype             Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting         Beide richtingen
                    Tunnelfactor        1
                    Type hoogteligging  Normaal
                    Weghoogte           0m
                    Verkeer                                 Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              1136 p/etmaal              0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                                                         7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Projectberekening
                    Referentie situatie, Rekenjaar 2023
                       1     Wegverkeer | Weg
                    Naam                  Verkeer bestaand                                                   Links Rechts NOₓ 71,1 kg/j
                    Locatie               X:126368,89 Y:427969,54                      Type scherm           - -          NO₂ 15,4 kg/j
                    Lengte                882,97 m                                     Hoogte                - -          NH₃ 4,9 kg/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                    Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren              923 p/etmaal               0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                 0,0 %
                       2     Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Te slopen         Uittreedhoogte     1,0 m              NOₓ                          90,4 kg/j
                                         bestaande         Warmteinhoud       0,000 MW           NH₃                          61,1 kg/j
                                         woningen          Spreiding          1m
                    Locatie              X:126516,71
                                         Y:428018,89
                    Oppervlakte          3,74 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                            2022_20230315_cd85399aac
                    Database versie                          2022_cd85399aac
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/
RdSizatvZvM7 (04 april 2023)                                                                                                            8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening
                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         Heijmans Vastgoed
                  Inrichtingslocatie                    Van Gochstraat e.o.,
                                                        3083BC Gorinchem
                  Activiteit
                  Omschrijving                          Gorinchem Haarwijk
                  Toelichting                           bouwfase 160 woningen met salderen + gebruiksfase 160
                                                        woningen in hetzelfde jaar
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RhaoTrHw6boW
                  Datum berekening                      27 oktober 2023, 11:54
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar              Emissie NH₃       Emissie NOₓ
                  Bouwfase - Beoogd                     2024                   13,6 kg/j         713,0 kg/j
                  Referentie situatie - Saldering       2023                   64,4 kg/j         174,7 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste bijdrage      Hexagon           Gebied
                  Bouwfase - Beoogd                     0,14 mol/ha/j         3762008           Lingegebied &
                                                                                                Diefdijk-Zuid
                  Referentie situatie - Saldering       0,16 mol/ha/j         3760478           Lingegebied &
                                                                                                Diefdijk-Zuid
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha)       0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha)        9,72 ha
                  Grootste toename                      0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname                       0,07 mol/ha/j
                  Saldering
                  Afroomfactor                          0,00
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                  2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                  Referentie situatie (Saldering), rekenjaar 2023
                  Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃  Emissie NOₓ
                    2    Wonen en Werken | Woningen | Te slopen bestaande woningen  61,1 kg/j    90,4 kg/j
                        Verkeersnetwerk                                             3,3 kg/j    84,4 kg/j
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                              3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                  Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2024
                  Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃  Emissie NOₓ
                    2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   0,7 kg/j  123,5 kg/j
                         Bouwmaterieel stage 5
                    3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   97,6 g/j  202,7 kg/j
                         Bouwmaterieel stage 3a
                    4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   8,9 kg/j  262,1 kg/j
                         Bouwmaterieel stage 4
                    6 Anders... | Anders... | laden en lossen                        0,2 kg/j    13,8 kg/j
                   Verkeersnetwerk                                                  3,8 kg/j  110,9 kg/j
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                              4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening
                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                  gebieden.
                             2 km
                       Habitatrichtlijn                                   Grootste toename (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn                                     Grootste afname (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                       Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                          projectberekening)
                  De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                  beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                    5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Projectberekening
                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase"
                  (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                  Totaal                 9,72       2.811,56           0,00             0,00         9,72            0,07
                  Per gebied     Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                  Lingegebied &          9,72       2.811,56           0,00             0,00         9,72            0,07
                  Diefdijk-Zuid
                  (70)
                  Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
                  maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
                  0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
                  (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
                  "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.
                  Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
                  Zouweboezem
                  Biesbosch
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                              6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening
                  Referentie situatie, Rekenjaar 2023
                    1      Wegverkeer | Weg
                  Naam                         Verkeer bestaand                                           Links Rechts NOₓ 84,4 kg/j
                  Locatie                      X:126368,89 Y:427969,54                 Type scherm        - - NO₂ 13,3 kg/j
                  Lengte                       882,97 m                                Hoogte             - - NH₃ 3,3 kg/j
                  Wegtype                      Binnen bebouwde kom (doorstromend)      Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting                  Beide richtingen
                  Tunnelfactor                 1
                  Type hoogteligging           Normaal
                  Weghoogte t.o.v. maaiveld    0m
                  Verkeer                                  Max. snelheid               Aantal voertuigbewegingen             In file
                  Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren     923,0 /etmaal                        0,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren     0,0 /etmaal                          0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren     0,0 /etmaal                          0,0 %
                  Busverkeer                               Voorgeschreven factoren     0,0 /etmaal                          0,0 %
                    2      Wonen en Werken | Woningen
                  Naam                 Te slopen            Uittreedhoogte    1,0 m          NOₓ                           90,4 kg/j
                                       bestaande            Warmteinhoud      0,000 MW       NH₃                           61,1 kg/j
                                       woningen             Spreiding         1m
                  Locatie              X:126516,71
                                       Y:428018,89
                  Oppervlakte          3,74 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                                       7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening
                  Bouwfase, Rekenjaar 2024
                    1      Wegverkeer | Weg
                  Naam                        Verkeer bouw                                                   Links Rechts NOₓ 25,2 kg/j
                  Locatie                     X:126247,98 Y:427858,56                   Type scherm          - - NO₂ 6,6 kg/j
                  Lengte                      1.385,58 m                                Hoogte               - - NH₃ 0,6 kg/j
                  Wegtype                     Binnen bebouwde kom (doorstromend)        Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting                 Beide richtingen
                  Tunnelfactor                1
                  Type hoogteligging          Normaal
                  Weghoogte t.o.v. maaiveld   0m
                  Verkeer                                 Max. snelheid                 Aantal voertuigbewegingen               In file
                  Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren       9.264,0 /jaar                           0,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren       1.608,0 /jaar                           0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren       3.064,0 /jaar                           0,0 %
                  Busverkeer                              Voorgeschreven factoren       0,0 /jaar                               0,0 %
                    2      Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                Bouwmaterieel                                           NOₓ                            123,5 kg/j
                                      stage 5                                                 NH₃                              0,7 kg/j
                  Locatie             X:126519,01
                                      Y:428014,74
                  Oppervlakte         3,56 ha
                  Naam        Stageklasse                                 Brandstof­-    Draaiuren AdBlue             Stof Emissie
                                                                          verbruik                   verbruik
                  materieel Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR:     5704 l/j       903 u/j                      NOₓ       118,6
                              nee                                                                                                 kg/j
                                                                                                                      NH₃     42,8 g/j
                  materieel Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 2816 l/j          512 u/j 197 l/j              NOₓ     4,9 kg/j
                              ja
                                                                                                                      NH₃ 0,7 kg/j
                    3      Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                Bouwmaterieel                                           NOₓ                            202,7 kg/j
                                      stage 3a                                                NH₃                              97,6 g/j
                  Locatie             X:126519,01
                                      Y:428014,74
                  Oppervlakte         3,56 ha
                  Naam        Stageklasse                                   Brandstof­-   Draaiuren AdBlue             Stof Emissie
                                                                            verbruik                  verbruik
                  materieel Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel,       13016 l/j     1498 u/j                     NOₓ      202,7
                              SCR: nee                                                                                            kg/j
                                                                                                                       NH₃    97,6 g/j
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                                          8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening
                    4      Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 Bouwmaterieel                                          NOₓ                           262,1 kg/j
                                       stage 4                                                NH₃                             8,9 kg/j
                  Locatie              X:126519,01
                                       Y:428014,74
                  Oppervlakte          3,56 ha
                  Naam        Stageklasse                                   Brandstof­-  Draaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                            verbruik                 verbruik
                  materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: 10367 l/j        1741 u/j                    NOₓ       216,0
                              nee                                                                                                kg/j
                                                                                                                     NH₃ 77,8 g/j
                  materieel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,         36583 l/j    3293 u/j 2560 l/j           NOₓ 46,1 kg/j
                              SCR: ja
                                                                                                                     NH₃ 8,8 kg/j
                    5      Wegverkeer | Weg
                  Naam                         woonverkeer 160 woningen                                     Links Rechts NOₓ 85,7 kg/j
                  Locatie                      X:126335,54 Y:427982,24                  Type scherm         - - NO₂ 13,5 kg/j
                  Lengte                       787,14 m                                 Hoogte              - - NH₃ 3,2 kg/j
                  Wegtype                      Binnen bebouwde kom (doorstromend)       Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting                  Beide richtingen
                  Tunnelfactor                 1
                  Type hoogteligging           Normaal
                  Weghoogte t.o.v. maaiveld    0m
                  Verkeer                                  Max. snelheid                Aantal voertuigbewegingen              In file
                  Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren      1.136,0 /etmaal                       0,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren      0,0 /etmaal                           0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren      0,0 /etmaal                           0,0 %
                  Busverkeer                               Voorgeschreven factoren      0,0 /etmaal                           0,0 %
                    6      Anders... | Anders...
                  Naam                 laden en lossen Uittreedhoogte          0,0 m          NOₓ                            13,8 kg/j
                  Locatie              X:126519,01          Warmteinhoud       0,000 MW       NH₃                             0,2 kg/j
                                       Y:428014,74          Spreiding          0m
                  Oppervlakte          3,56 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                  AERIUS versie                              2023_20231004_fd8d865135
                  Database versie                            2023_fd8d865135_calculator_nl_stable
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/
RhaoTrHw6boW (27 oktober 2023)                                                                                                         9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>