<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bodemkwaliteitskaart
Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer


Documentcode: 15M2020.RAP001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bodemkwaliteitskaart
Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer


Documentcode: 15M2020.RAP001




Opdrachtgever
Omgevingsdienst Midden-Holland
Postbus 45
2800 AA Gouda

Contactpersoon opdrachtgever
Dhr. B. van den Berg
Mevr. M. Breedveld

Contactpersoon LievenseCSO
Mevr. K.C.W. Reezigt-Struijk
088-9102026
KReezigt@LievenseCSO.com

Projectcode         14M2027 en 15M2020
Documentnummer      15M2020.RAP001
Versiedatum         11 januari 2016
Status              Definitief 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Hoofdstuk                                                                                                                   Pagina
1         Inleiding .................................................................................................................. 1
          1.1   Aanleiding ............................................................................................................ 1
          1.2   Doelstellingen ...................................................................................................... 1
2         Bodemkwaliteitskaart.............................................................................................. 2
          2.1    Stap 1: Programma van eisen .............................................................................. 2
          2.2    Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige
                 deelgebieden (1/2) .............................................................................................. 3
          2.3    Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking....................................... 6
                 2.3.1 Selecteren beschikbare gegevens ........................................................... 6
                 2.3.2 Het samenvoegen van punt- en mengmonsters..................................... 7
                 2.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet ....................... 7
                 2.3.4 Het opsporen van uitbijters .................................................................... 8
          2.4    Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige
                 deelgebieden (2/2) .............................................................................................. 8
          2.5    Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (1/2) ........................ 10
          2.6    Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie ..................................................... 10
          2.7    Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (2/2) ........................ 10
                 2.7.1 Aantal waarnemingen ........................................................................... 10
                 2.7.2 Splitsen en samenvoegen van deelgebieden........................................ 11
                 2.7.3 Definitieve gebiedsindeling................................................................... 13
          2.8    Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones ........................... 14
          2.9    Stap 8: Bodemkwaliteitskaart ............................................................................ 18
                 2.9.1 Inleiding................................................................................................. 18
                 2.9.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden ......................................... 18
                 2.9.3 Ontgravingskaart................................................................................... 18
                 2.9.4 Generieke toepassingskaart.................................................................. 21
          2.10 Bijzondere omstandigheden .............................................................................. 24
          2.11 Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart .................... 24
3         Conclusie en samenvatting..................................................................................... 25

Bijlagen
Bijlage 1A             Begrippenlijst
Bijlage 1B             Toetsing bodemkwaliteitsklasse en ontgravingsklasse
Bijlage 2              Historie en achtergronden gebiedsindeling
Bijlage 3              Selectie bodemonderzoeksgegevens
Bijlage 4              Overzicht uitbijters
Bijlage 5              Statistische parameters
Bijlage 6              Bodemfunctieklassenkaart
Bijlage 7              Deelgebiedenkaarten
Bijlage 8              Ontgravingskaarten
Bijlage 9              Generieke toepassingskaarten

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1     Inleiding

1.1   Aanleiding

      Sinds 2002 beschikken de gemeenten in de regio Midden-Holland over een Nota
      Bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart. Met beide instrumenten is het
      eenvoudiger om grond en bagger in de regio her te gebruiken. Vrijkomende grond en
      bagger hoeft dan niet te worden afgevoerd (wat hoge kosten met zich meebrengt), maar
      kan een nuttige bestemming krijgen voor het ophogen van gronden. Op deze wijze hebben
      de gemeenten de voorbije jaren al veel geld bespaard.

      Wettelijke basis voor het hergebruik van grond en bagger is het Besluit bodemkwaliteit.
      Hierin is vastgelegd dat de geldigheid van een bodemkwaliteitskaart maximaal vijf jaar is.
      Iedere 5 jaar moet er dus een nieuwe bodemkwaliteitskaart worden opgesteld. Medio 2016
      moet in de regio weer een nieuwe bodemkwaliteitskaart zijn vastgesteld. Net als vijf jaar
      geleden heeft de gemeente Zoetermeer zich aangesloten bij het opstellen van de kaart van
      Midden-Holland. Aangezien dit ook voordelen oplevert voor de gemeenten in Midden-
      Holland (meer mogelijkheden voor afzet van grond of juist overname van grond) is besloten
      deze samenwerking met de gemeente Zoetermeer voort te zetten.

      De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft aan LievenseCSO Milieu B.V. opdracht gegeven
      voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart voor de regio Midden-Holland (inclusief
      de gehele gemeente Alphen aan den Rijn) en de gemeente Zoetermeer. Deze
      bodemkwaliteitskaart vormt samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaarten de
      basis voor het regionale grond- en baggerstromenbeleid. Het regionale gebiedsspecifieke
      beleid wordt geformuleerd in de Nota Bodembeheer.

1.2   Doelstellingen

      Het doel van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend
      beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit van het grondgebied van de
      gemeenten die onderdeel uitmaken van de Omgevingsdienst Midden-Holland alsmede de
      gemeente Zoetermeer.

      Achterliggende doelstelling is de wens van de Omgevingsdienst Midden-Holland en
      gemeente Zoetermeer om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Besluit
      bodemkwaliteit [lit. 1] biedt:
         • bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem;
         • als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende
              bodem;
         • bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet;
         • om mogelijk lokale verhoogde terugsaneerwaarden vast te stellen (in overleg met
              het bevoegd gezag Wet bodembescherming).




      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   1 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2     Bodemkwaliteitskaart

      De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [7]. Er is
      gewerkt volgens het in de Richtlijn opgenomen stappenplan. Hieronder zijn de
      verschillende stappen weergegeven, die in de volgende paragrafen nader zijn toegelicht. In
      de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden.
      Wel is het noodzakelijk dat elementen van alle stappen terugkomen in de werkwijze bij het
      vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart.

      Stap 1:      Opstellen programma van eisen.
      Stap 2:      Vaststellen onderscheidende kenmerken.
      Stap 3:      Gegevensverzameling en gegevensbewerking.
      Stap 4:      Indelen beheergebied in deelgebieden.
      Stap 5:      Controle indeling van het beheergebied.
      Stap 6:      Verzamelen aanvullende informatie.
      Stap 7:      Vaststellen bodemkwaliteitszones.
      Stap 8:      Opstellen ontgravings- en toepassingskaart.

2.1   Stap 1: Programma van eisen

      Bij het opstellen van het programma van eisen is onderscheid gemaakt tussen een
      beleidsmatige onderbouwing in het kader van gebiedsspecifiek beleid en een technisch
      inhoudelijke onderbouwing in het kader van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart
      zelf. In dit document is alleen aandacht besteed aan de technisch inhoudelijke werkwijze.
      De beleidsmatige onderbouwing is opgenomen in de Nota bodemeheer [20].
      Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld:
      • De reikwijdte van deze bodemkwaliteitskaart omvat het gemeentelijke grondgebied
           van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
           Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Zoetermeer.
      • Van de volgende gebieden zijn geen gegevens meegenomen bij het opstellen van deze
           bodemkwaliteitskaart en daarom niet gezoneerd:
           − De Rijkswegen (inclusief wegbermen): A12 en A20.
           − De Provinciale wegen (inclusief wegbermen): N11, N206, N207, N209, N210, N216,
                N219, N228, N456, N458, N469, N470.
           − Spoorgebonden gronden (NS/Prorail en HTM).
           − De uiterwaarden (buitendijks gebied).
           − Locaties met een bodemverontreiniging als gevolg van een puntbron.
           − Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming.
           − Stortplaatsen.
           − De waterbodem.
           − Het grondwater.
      • De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor
           de bovengrond (0,0 – 0,5 meter minus maaiveld) en ondergrond (0,5 - 2,0 meter minus
           maaiveld).
      • De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het huidige standaard NEN5740
           stoffenpakket: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink,



      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   2 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>             minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische
             aromatische koolwaterstoffen (PAK).
      •      De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig van:
             − het bodeminformatiesystemen Nazca van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
             − het bodeminformatiesysteem Squit van de gemeente Zoetermeer;
             − het bodeminformatiesysteem Squit van de Omgevingsdienst West-Holland;
             − data verzameld door de provincie Zuid-Holland voor de bodemkwaliteitskaart van
                 het landelijk gebied van 2004 [11];
             − Gegevens Alterra, rapport 1433, 2007 [14];
             − aanvullend veldwerk uitgevoerd door LievenseCSO [19].

2.2   Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (1/2)

      De basis van de bodemkwaliteitskaart is het identificeren van onderscheidende
      gebiedskenmerken. Binnen een deelgebied wordt de bodemkwaliteit homogeen
      verondersteld (vergelijkbare kwaliteit). Op basis van de bodemopbouw, de gebruikshistorie,
      de ontwikkeling van wijken of gebieden, de geomorfologie en het huidig gebruik wordt een
      deelgebiedenkaart gedefinieerd.

      Voor de gebiedsindeling is uitgegaan van de zone-indeling van de oude
      bodemkwaliteitskaarten [15, 16 en 17]. Deze zone-indelingen zijn hieronder in tabellen
      tabel 2.1, tabel 2.2 en tabel 2.3 weergegeven.

      Tabel 2.1 Bodemkwaliteitszones voormalige gemeente Alphen aan den Rijn [16]
          Bodemkwaliteitszones                                                Bodemkwaliteitszones
          bovengrond (0 - 0,5 à 1 m-mv)                                       ondergrond (0,5 à 1 - 2,0 m-mv)
          1: Lintbebouwing voor 1912                                          1: Lintbebouwing voor 1912
          2: Woonbebouwing 1912-1967                                          2: Woonbebouwing 1912-1967
          3: Woonbebouwing 1967-heden*                                        3: Woonbebouwing 1967-heden*
          4: Industrie 1937-heden*                                            4: Industrie 1937-heden*
       5/6: Binnenstedelijk groen**                     5/6: Binnenstedelijk groen**
      *Zone opgehoogd, gemiddelde dikte ophooglaag circa 1 meter.
      ** Zone deels opgehoogd, gemiddelde dikte ophooglaag circa 0,5 à 1 meter.


      Tabel 2.2 Bodemkwaliteitszones voormalige gemeente Rijnwoude [17]
          Bodemkwaliteitszones                                                Bodemkwaliteitszones
          bovengrond (0 - 0,5 m-mv)                                           ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv)
          1: Bedrijven 1920-1940                                              1: Bedrijven 1920-1940
          2: Lintbebouwing < 1940                                             2: Lintbebouwing < 1940
          3: Lintbebouwing < 1940, toemaakdek                                 3: Lintbebouwing < 1940, toemaakdek
          4: Recreatie                                                        4: Recreatie
          5: Wonen 1920-1940*                                                 5: Wonen 1920-1940*
       6: Wonen 1940-1990                               6: Wonen 1940-1990
      *Niet gezoneerd omdat er geen analysegegevens beschikbaar waren voor deze zone.




      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                             3 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 2.3 Bodemkwaliteitszones regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer [15]
 Bodemkwaliteitszones                                                   Bodemkwaliteitszones
 bovengrond (0-0,5 m-mv)                                                ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
 1: Historische bebouwing Gouda, Bodegraven,                            1: Historische bebouwing Gouda, Bodegraven,
 Zoetermeer, Schoonhoven                                                Zoetermeer, Schoonhoven
 2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                2: Historische bebouwing Krimpenerwaard
 3: Historische bebouwing Zuidplas,                                     3: Historische bebouwing Zuidplas,
 Waddinxveen, Boskoop                                                   Waddinxveen, Boskoop
 4: 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,                              4: 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,
 Boskoop                                                                Boskoop
 5: 1940-1990 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,                              5: 1940-1990 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,
 Boskoop                                                                Boskoop
 6: 1940-1970 Krimpenerwaard en Zuidplas1,                              6: 1940-1970 Krimpenerwaard en Zuidplas1,
 Zoetermeer, Waddinxveen                                                Zoetermeer, Waddinxveen
 7: Uitbreidingen vanaf 1970 hele regio inclusief                       7: Uitbreidingen vanaf 1970 hele regio inclusief
 Zoetermeer                                                             Zoetermeer
 8: Lintbebouwing Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,                          8: Lintbebouwing Gouda, Bodegraven, Reeuwijk,
 Boskoop                                                                Boskoop
 9: Lintbebouwing op toemaakdek                                         9: Lintbebouwing op toemaakdek
 10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                       10: Lintbebouwing Krimpenerwaard
 11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                       11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
 12: Lintbebouwing Zuidplas, Zoetermeer,                                12: Lintbebouwing Zuidplas, Zoetermeer,
 Waddinxveen                                                            Waddinxveen
 13: Zware industrie (voor 1960)                                        13: Zware industrie (voor 1960)
 14: Lichte industrie en bedrijven                                      14: Lichte industrie en bedrijven
 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en glastuinbouw                        15: Kantoren, bedrijven na 1990 en glastuinbouw
 16: Buitengebied Zuidplas, Zoetermeer,
 Waddinxveen
 17: Buitengebied toemaakdek                                            16 t/m 19: Buitengebied
 18: Buitengebied boomkwekerijen
 19: Buitengebied overig


Meer details over de historie van de verschillende gemeenten en de achtergronden bij de
totstandkoming van bovenstaande zone-indelingen is terug te vinden in bijlage 2.

De Omgevingsdienst heeft op basis van bovenstaande zone-indelingen zelf een
deelgebiedenindeling gemaakt voor de nieuwe bodemkwaliteitskaart. Hierbij zijn de oude
19 zones van de regio Midden-Holland samengevoegd/geïntegreerd met de oude zones van
de gemeente Alphen aan den Rijn en Rijnwoude op basis van historie, bodemopbouw en de
in voorgaande bodemkwaliteitskaarten vastgestelde diffuse bodemkwaliteit.

Omdat het vermoeden bestaat dat deze mogelijk een afwijkende kwaliteit (kunnen)
hebben, zijn de volgende deelgebieden apart gehouden:
• Historische kern/bebouwing van Alphen aan den Rijn
• Wonen 1900-1940 Alphen aan den Rijn
• Deelgebied lintbebouwing Oude Rijn



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                          4 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Van andere deelgebieden is het vermoeden juist dat deze erg veel overeenkomen met
zones in de regio Midden-Holland:
• De dorpskernen Hazerswoude en Benthuizen zijn samengenomen met de dorpskernen
   uit de Zuidplaspolder, gezien hun ligging in oude zeekleipolders.
• De lintbebouwing van Benthuizen en Hazerswoude liggen vooral in oude
   zeekleipolders.
• De noordelijke lintbebouwingen in Alphen aan den Rijn (Lagewaard, Ridderbuurt,
   Aarlandersveen en langs N207) zijn samengenomen met de lintbebouwing rondom
   Reeuwijk, Gouda en Bodegraven, gezien hun ligging in veenweidegebieden.
• De deelgebieden/zones met bedrijfsterreinen, kantoren, lichte industrie en kassen zijn
   samengenomen met de gelijknamige deelgebieden in de regio.

Daarnaast zijn ook enkele aanpassingen gedaan aan de oude zones van de regio Midden-
Holland zodat deze beter aansluiten op Alphen aan den Rijn en omdat ervaringen van de
afgelopen 5 jaar erop wijzen dat dit een betere indeling is:
• De oude kernen/binnensteden van Zoetermeer, Bodegraven, Gouda en Schoonhoven
    zijn apart gehouden/gesplitst.
• De lintbebouwing van Bodegraven langs de Oude Rijn is bij de lintbebouwing van
    Alphen aan den Rijn langs de Oude Rijn gevoegd.

De indeling in deelgebieden is voor de ondergrond gelijk aan de indeling voor de
bovengrond, met uitzondering van de deelgebieden 16 t/m 19. Deze vormen in de
ondergrond gezamenlijk één deelgebied.

Op basis van het bovenstaande is de volgende gebiedsindeling tot stand gekomen.

Tabel 2.4 Voorlopige indeling deelgebieden
 Voorlopig deelgebieden                                                 Voorlopig deelgebieden
 Bovengrond (0-0,5 m-mv)                                                Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
 1A: Binnenstad Gouda                                                   1A: Binnenstad Gouda
 1B: Binnenstad Schoonhoven                                             1B: Binnenstad Schoonhoven
 1C: Kern Bodegraven                                                    1C: Kern Bodegraven
 1D: Oude dorp Zoetermeer                                               1D: Oude dorp Zoetermeer
 1E: Historische bebouwing Alphen a/d Rijn                              1E: Historische bebouwing Alphen a/d Rijn
 2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                2: Historische bebouwing Krimpenerwaard
 3: Historische bebouwing zeekleipolders                                3: Historische bebouwing zeekleipolders
 4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                    4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
 Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                                          Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
 4B: Oude bebouwing 1900-1940 Alphen a/d Rijn                           4B: Oude bebouwing 1900-1940 Alphen a/d Rijn
 5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)
 6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                               6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)
 7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                          7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele
 regio)                                                                 regio)




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                       5 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Tabel 2.4 Voorlopige indeling deelgebieden (vervolg)
       Voorlopig deelgebieden                                                 Voorlopig deelgebieden
       Bovengrond (0-0,5 m-mv)                                                Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
       8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                      8A: Lintbebouwing veenweidegebied
       8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                            8B: Lintbebouwing Oude Rijn
       9: Lintbebouwing op toemaakdek                                         9: Lintbebouwing op toemaakdek
       10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                       10: Lintbebouwing Krimpenerwaard
       11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                       11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
       12: Lintbebouwing zeekleipolders                                       12: Lintbebouwing zeekleipolders
       13: Oude industrie                                                     13: Oude industrie
       14: Lichte industrie en bedrijven                                      14: Lichte industrie en bedrijven
       15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                              15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen
       16: Buitengebied zeekleipolders incl rand
       17: Buitengebied toemaakdek
                                                                              16 t/m 19: Buitengebied
       18: Buitengebied boomkwekerijen
       19: Buitengebied overig

2.3   Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking

      2.3.1        Selecteren beschikbare gegevens

      De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
      • NAZCA-database van de ODMH (dd 23 juni 2015), aangevuld met gegevens van de
          bodemkwaliteitskaart Lopikerwaard [13] en bodemkwaliteitskaart Westergouwe [12].
      • SquitBodem-database van de ODWH (gegevens voormalige gemeente Alphen aan den
          Rijn en Rijnwoude) (dd 19 februari 2015), aangevuld met ontbrekende analysegegevens
          van 55 onderzoeken door middel van invoer door de ODMH.
      • SquitBodem-database van de gemeente Zoetermeer (dd 14 juli 2015).
      • Gegevens landelijk gebied provincie Zuid-Holland in Excel-format inclusief gegevens
          bestrijdingsmiddelen voor de zone “Landelijk gebied Boskoop (boomkwekerijen)” (dd
          dec 2004) [11].
      • Gegevens Alterra, rapport 1433, 2007 [14].
      • Resultaten aanvullend bodemonderzoek LievenseCSO (uitgevoerd in augustus 2015)
          [19].

      De gegevens uit de Nazca-database van de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn voor het
      grootste deel geschikt voor de bodemkwaliteitskaart. De Omgevingsdienst beoordeelt bij
      invoer van de gegevens in Nazca al of deze representatief zijn voor de bepaling van de
      diffuse bodemkwaliteit. Alleen als ze beoordeeld worden als geschikt, worden de
      analysegegevens ingevoerd. Alleen de waarnemingen met een rapportdatum vanaf 1
      januari 2000 zijn meegenomen.

      De bodemkwaliteitskaart van de Lopikerwaard bevat een aantal waarnemingen die binnen
      de regio Midden-Holland liggen. Deze gegevens zijn niet in de Nazca-database opgenomen.
      De analysegegevens van de betreffende 6 boorpunten zijn meegenomen. Ook de
      waarnemingen van de bodemkwaliteitskaart van Westergouwe zijn niet in de Nazca-
      database opgenomen. De betreffende waarnemingen zijn meegenomen.




      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                   6 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De gegevens van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude zijn
opgenomen in de SquitBodem-database van de Omgevingsdienst West-Holland en bevat
zowel geschikte als ongeschikte waarnemingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen
van de selecties die in het bodeminformatiesysteem zijn uitgevoerd om tot een
representatieve dataset voor de bodemkwaliteitskaart te komen.

De SquitBodem-database van de gemeente Zoetermeer bevat zowel geschikte als
ongeschikte waarnemingen. Selectie van geschikte gegevens is op dezelfde wijze
uitgevoerd als de selectie van de gegevens van Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. In bijlage
3 is deze selectiemethode toegelicht.

Van het landelijk gebied is data beschikbaar die de provincie in 2004 verzameld heeft (door
middel van het uitvoeren van veldwerk) voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart
voor het landelijk gebied. Van deze waarnemingen zijn de exacte coördinaten niet bekend.
Wel is per monster aangegeven in welke zone de waarneming valt. Evenals 5 jaar geleden
heeft de Omgevingsdienst aangegeven van de zones die (deels) in hun beheergebied liggen
alle waarnemingen mee te willen nemen. Dus ook de waarnemingen die bij de betreffende
zones horen maar die formeel buiten het beheergebied van de Omgevingsdienst vallen. Dit
is gerechtvaardigd omdat de zones homogeen zijn en de grenzen van de regio
overschrijden.

De gegevens die in het kader van het aanvullend bodemonderzoek door LievenseCSO in
augustus 2015 zijn verzameld zijn rechtstreeks overgenomen in de dataset.

2.3.2        Het samenvoegen van punt- en mengmonsters

De dataset voor de bodemkwaliteitskaart bestaat uit meng- en puntmonsters met
analysegegevens. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat
de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van
percentielwaarden [9] van de analysegegevens. De resultaten laten zien dat
percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand met analysegegevens van zowel
punt- als mengmonsters, vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op
een bestand met analysegegevens van alléén mengmonsters. Er bestaan daarom geen
praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een bestand met
analysegegevens, afkomstig van zowel punt- als mengmonsters. In dit project zijn de
analysegegevens van de mengmonsters eenmaal meegenomen.

2.3.3        Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet

Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster
aanwezig is in een concentratie beneden de detectiegrens van de gangbare
analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van
nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de
gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de
gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een
rekenwaarde te komen.

De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport.
Verhoogde detectielimieten komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix.

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   7 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat
      nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen.

      2.3.4        Het opsporen van uitbijters

      Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van
      uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten
      tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen
      die niet als zodanig in het bodeminformatiesysteem zijn aangegeven. Hierbij worden vaak
      bij meerdere stoffen in hetzelfde monster relatief hoge gehalten aangetroffen. Per
      deelgebied en per stof zijn met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten
      gemarkeerd.

      Als de uitschieters tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden of als niet-
      representatief zijn beoordeeld in vergelijking met de andere resultaten van dat deelgebied,
      zijn de analyseresultaten uit het bestand verwijderd of aangepast. In bijlage 4 is een
      overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters opgenomen.

2.4   Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (2/2)

      In samenspraak met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de gemeente Alphen aan den
      Rijn is besloten om in aanvulling op de indeling van de deelgebieden (zie § 2.2) de
      vastgestelde kwaliteitsklasse op basis van de actuele dataset deels als
      gebiedsonderscheidend kenmerk te beoordelen. Hierdoor kunnen enkele deelgebieden
      samengevoegd worden. Deze deelgebieden worden hierdoor groter en robuuster en in de
      praktijk beter handhaafbaar. Ook wordt de bodemkwaliteit per deelgebied beter
      onderbouwd omdat er meer analysegegevens beschikbaar zijn. Twee deelgebieden (1E en
      4B) met een vergelijkbare kwaliteit en bodemfunctie zijn samengevoegd. In tabel 2.5 is een
      overzicht opgenomen van de definitieve indeling in deelgebieden.

      Tabel 2.5 Definitieve indeling deelgebieden
                                                                      Voorlopige
        Voorlopig deelgebied                                                                       Samengevoegd deelgebied
                                                                      kwaliteitsklasse
        Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
        1A: Binnenstad Gouda                                          Industrie                    1A: Binnenstad Gouda
        1B: Binnenstad Schoonhoven                                    Industrie                    1B: Binnenstad Schoonhoven
        1C: Kern Bodegraven                                           Wonen                        1C: Kern Bodegraven
        1D: Oude dorp Zoetermeer                                      Industrie                    1D: Oude dorp Zoetermeer
        1E: Historische bebouwing Alphen a/d Rijn                     Wonen
                                                                                                   1E: Historische en oude bebouwing <1940
        4B: Oude bebouwing 1900-1940 Alphen
                                                                      Wonen                        Alphen a/d Rijn
        a/d Rijn
        2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                       Industrie                    2: Historische bebouwing Krimpenerwaard
        3: Historische bebouwing zeekleipolders                       Industrie                    3: Historische bebouwing zeekleipolders
        4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                                        4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                                      Wonen
        Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                                                              Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
        5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                       Wonen                        5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)
        6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                      Wonen                        6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)
        7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990                                                    7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990
                                                                      Landbouw/natuur
        (hele regio)                                                                               (hele regio)


      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                 8 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel 2.5 Definitieve indeling deelgebieden (vervolg)
                                                                Voorlopige
  Voorlopig deelgebied                                                                       Samengevoegd deelgebied
                                                                kwaliteitsklasse
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                             Wonen                        8A: Lintbebouwing veenweidegebied
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                   Wonen                        8B: Lintbebouwing Oude Rijn
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                Industrie                    9: Lintbebouwing op toemaakdek
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                              Wonen                        10: Lintbebouwing Krimpenerwaard
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                              Wonen                        11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                              Wonen                        12: Lintbebouwing zeekleipolders
  13: Oude industrie                                            Industrie                    13: Oude industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                             Wonen                        14: Lichte industrie en bedrijven
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                     Landbouw/natuur              15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen
  16: Buitengebied zeekleipolders incl rand                     Landbouw/natuur              16: Buitengebied zeekleipolders incl rand
  17: Buitengebied toemaakdek                                   Industrie                    17: Buitengebied toemaakdek
  18: Buitengebied boomkwekerijen                               Wonen                        18: Buitengebied boomkwekerijen
  19: Buitengebied overig                                       Wonen                        19: Buitengebied overig
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                          Industrie                    1A: Binnenstad Gouda
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                    Industrie                    1B: Binnenstad Schoonhoven
  1C: Kern Bodegraven                                           Wonen                        1C: Kern Bodegraven
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                      Wonen                        1D: Oude dorp Zoetermeer
  1E: Historische bebouwing Alphen a/d Rijn                     Wonen
                                                                                             1E: Historische en oude bebouwing <1940
  4B: Oude bebouwing 1900-1940 Alphen
                                                                Wonen                        Alphen a/d Rijn
  a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                       Industrie                    2: Historische bebouwing Krimpenerwaard
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                       Wonen                        3: Historische bebouwing zeekleipolders
  4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                                        4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                                Wonen
  Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                                                              Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord + oost)                     Landbouw/natuur              5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord + oost)
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                      Wonen                        6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990                                                    7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990
                                                                Landbouw/natuur
  (hele regio)                                                                               (hele regio)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                             Wonen                        8A: Lintbebouwing veenweidegebied
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                   Wonen                        8B: Lintbebouwing Oude Rijn
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                Wonen                        9: Lintbebouwing op toemaakdek
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                              Landbouw/natuur              10: Lintbebouwing Krimpenerwaard

  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                              Wonen                        11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                              Wonen                        12: Lintbebouwing zeekleipolders
  13: Oude industrie                                            Wonen                        13: Oude industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                             Landbouw/natuur              14: Lichte industrie en bedrijven
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                     Landbouw/natuur              15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen
  16 t/m 19: Buitengebied                                       Landbouw/natuur              16 t/m 19: Buitengebied




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                 9 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.5   Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (1/2)

      De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen1 aan het aantal
      waarnemingen per deelgebied:
      • Per deelgebied zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar.
      • De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied:
           ̶    Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken
                zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen beschikbaar.
             ̶  Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3
                waarnemingen beschikbaar.

      Na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart en het voorbewerken
      van de gegevens bleek dat een aantal deelgebieden niet aan de voornoemde
      minimumeisen van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten voldeden. Daarom is stap 6
      uitgevoerd (§ 2.6).

2.6   Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie

      Voor de deelgebieden in de gemeente Alphen aan den Rijn waar nog onvoldoende
      waarnemingen beschikbaar waren, is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd [19].
      Voor de deelgebieden in de overige gemeenten is bij het opstellen van de huidige
      bodemkwaliteitskaart [15] een grootschalig aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om
      tekort aan waarnemingen aan te vullen en zijn nu geen extra waarnemingen verzameld.

      Het aanvullend bodemonderzoek is zo opgezet, dat voor alle deelgebieden wordt voldaan
      aan de eis van minimaal 20 waarnemingen per deelgebied. Ook is rekening gehouden met
      de eis uit de Richtlijn dat de waarnemingen goed verspreid moeten liggen over de
      deelgebieden.

      De resultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn op dezelfde wijze bewerkt als de
      overige delen van de dataset (§ 2.3) en daarbij ook aan een uitbijteranalyse onderworpen.
      Alle resultaten van het bodemonderzoek zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd
      aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart.

2.7   Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (2/2)

      2.7.1        Aantal waarnemingen

      Een overzicht van het aantal analysewaarden per stof per bodemkwaliteitszone staat in
      bijlage 5 (kolom ‘N’). Voor het grootste deel voldoen de deelgebieden aan de eisen die de
      Richtlijn stelt aan het aantal waarnemingen en de spreiding van de waarnemingen.

      Conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten dienen voor ieder niet-aaneengesloten deel
      van een deelgebied tenminste drie waarnemingen beschikbaar te zijn. Voor het merendeel
      van de deelgebieden wordt deze eis gehaald. Er zijn echter enkele relatief kleine gebieden
      waarvoor deze eis niet wordt gehaald. Dit is reeds onderkend bij het doen van aanvullend
      veldwerk voor de huidige bodemkwaliteitskaart [15] in 2009. Het zou een onevenredig
      zware inspanning eisen en daardoor financieel onverantwoord zijn om met
      1
          Voor barium, kobalt en molybdeen gelden onder bepaalde voorwaarden afwijkende eisen. [8]

      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   10 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>gemeenschapsgeld in elk klein afzonderlijk gebied 3 waarnemingen te verkrijgen. Hoewel
de dataset door het beschikbaar komen van in de afgelopen jaren uitgevoerde
bodemonderzoeken nog verder is aangevuld zijn er nog steeds niet-aaneengesloten delen
van deelgebieden waarvoor formeel niet aan deze eis voldaan wordt. Omdat de eis van
minimaal 20 waarnemingen per zone wel ruimschoots wordt behaald (in de meeste zones
zelfs meer dan 100 waarnemingen voor de kritische stoffen) word de betrouwbaarheid
voor de kleine afzonderlijke deelgebieden als voldoende beschouwd. Bovendien zijn de
gebieden dermate klein dat er niet veel grondverzet zal zijn, zodat risico’s van ongewenst
grondverzet te verwaarlozen zijn.

2.7.2        Splitsen en samenvoegen van deelgebieden

Splitsen van deelgebieden
Op stofniveau is bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage
gehalten. Op basis van ervaringen van LievenseCSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de
ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een
variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en de stofgroepen polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en polychloorbifenylen (PCB) een variatiecoëfficiënt hoger dan 2.
Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering.

Het overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in bijlage 5 (kolom ‘VC’). Hieruit
blijkt, dat in veel van de deelgebieden voor enkele stoffen hoge variatiecoëfficiënten
voorkomen. Deze zijn samengevat in tabel 2.6.

Tabel 2.6 Deelgebieden met hoge variatiecoëfficiënten voor één of meer stoffen
  Deelgebied                                                                            Stoffen (VC)
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                                  Kwik (1,53), Lood (1,51) en PCB (2,2)
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                                            Lood (1,55)
  1E: Historische en oude bebouwing < 1940 Alphen a/d Rijn                              Kwik (1,51) en PAK (2,48)
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                               Koper (2,3), Kwik (1,67) en PAK (2,43)
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                                               PCB (3,29)
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven,
                                                                                        Koper (2,14), PAK (3,53) en Minerale oile (1,51)
  Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                               PAK (2,05)
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                                              PAK (2,74)
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)                                  Kwik (1,56) en PAK (3,26)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                     Molybdeen (1,75) en PAK (2,39)
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                           PCB (2,43)
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                                        Cadmium (1,62) en Molybdeen (1,62)
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                                      PAK (2,31)
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                                      Lood (1,87)
  13: Oude industrie                                                                    Barium (1,55), Lood (2,03) en PAK (2,14)
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                     Kwik (3,08) en PAK (2,64)
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                             PAK (2,78)




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                  11 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel 2.6 Deelgebieden met hoge variatiecoëfficiënten voor één of meer stoffen (vervolg)
  Deelgebied                                                                            Stoffen (VC)
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  16: Buitengebied – zeekleipolders incl rand                                           Koper (1,97), PAK (2,53) en Minerale olie (1,55)
  17: Buitengebied - toemaakdek                                                         PCB (2,52), PAK (2,26) en Minerale olie (2,04)
  19: Buitengebied - veenweide                                                          PAK (2,57) en Minerale olie (2,04)
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                                  Zink (1,56) en PAK (2,57)
  1E: Historische en oude bebouwing <1940 Alphen a/d Rijn                               PCB (2,66) en Minerale olie (2,27)
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                               PAK (4,2)
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                                               PAK (2,36) en Minerale olie (1,55)
                                                                                        Kwik (1,54), PCB (2,9), PAK (2,85) en Minerale
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)
                                                                                        olie (2,47)
                                                                                        Koper (1,97), Koper (1,56), PAK (2,83) en
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)
                                                                                        Minerale olie (3,53)
                                                                                        Kwik (1,79), Lood (2,09), PAK (3,92) en
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)
                                                                                        Minerale olie (1,81)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                     PAK (2,63)
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                           PCB (2,47), PAK (2,47) en Minerale olie (1,58)
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                                        Cadmium (1,61), Koper (2,04), Kwik (1,53),
                                                                                        Lood (1,56) en PAK (2,98)
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                                      Koper (2,55), Lood (1,86) en PAK (4,77)
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                                      Cadmium (1,51), Koper (3,19), Kwik (3,99),
                                                                                        Lood (2,74), Zink (1,75),PAK (5,24) en Minerale
                                                                                        olie (2,19)
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                      Zink (1,59), PCB (4,89), PAK (2,45) en Minerale
                                                                                        olie (2,24)
  13: Oude industrie                                                                    Koper (2,43), Lood (1,74), Zink (1,7), PAK (4,74)
                                                                                        en Minerale olie (1,83)
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                     PCB (2,63), PAK (2,29) en Minerale olie (1,79)
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                             PAK (3,21) en Minerale olie (1,71)
  16 t/m 19: Buitengebied                                                               Lood (1,66), PAK (4,93) en Minerale olie (1,86)


Voor alle deelgebieden geldt dat deze hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door
een beperkt aantal relatief hoge waarden. De locaties waar de relatief hoge waarden zijn
vastgesteld vertonen geen ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten
geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden.

Behalve de bovenstaande controle op hoge variatiecoëfficiënten voor alle deelgebieden is
op verzoek van de Omgevingsdienst nog een extra controle uitgevoerd naar de spreiding en
verdeling van waarnemingen voor zink in de bovengrond voor de deelgebieden 8A en 8B.
Het vermoeden bestond dat er mogelijk sprake was van een clustering en/of onevenredige
verdeling van de waarnemingen voor zink voor deze twee deelgebieden, omdat beide
gebieden op basis van zinkgehalten moeten worden ingedeeld in de klasse Industrie.
Bekeken is waar binnen de deelgebieden de hoogste zinkgehalten voorkomen en of hierbij
sprake is van clustering. Dit blijkt voor beide deelgebieden niet het geval te zijn.


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                   12 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Op basis hiervan is in overleg met de Omgevingsdienst besloten de deelgebieden te
handhaven en geen wijzigingen door te voeren.

Samenvoegen van deelgebieden
Alle gebieden met naoorlogse uitbreidingen van woonbebouwing zijn ingedeeld in drie
deelgebieden: deelgebied 5 met uitbreidingen in de periode 1940 – 1990 in het
noordoostelijk deel van het beheergebied (Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en
Alphen aan den Rijn), deelgebied 6 met uitbreidingen in de periode 1940 – 1970 in het
zuidwestelijk deel van het beheergebied (Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en
Zoetermeer) en deelgebied 7 met alle recentere uitbreidingen in de periode vanaf 1970 à
1990 voor het gehele beheergebied.
Op verzoek van de Omgevingsdienst is nagegaan of het mogelijk is om de deelgebieden 5, 6
en 7 te herzien en de gebieden behorende tot deze deelgebieden in te delen in twee
deelgebieden: ‘Uitbreidingen 1940 – 1970’ en ‘Uitbreidingen vanaf 1970’.
Om dit na te gaan zijn statistische parameters bepaald voor twee delen van deelgebied 5:
het deel met uitbreidingen tot 1970 en het deel met uitbreidingen tussen 1970 en 1990.
Vervolgens is beoordeeld of de uitbreidingen tot 1970 op basis van deze statistische
parameters samengevoegd zouden kunnen worden met de uitbreidingen van deelgebied 6
(eveneens uitbreidingen tot 1970) en of de uitbreidingen tussen 1970 en 1990
samengevoegd zouden kunnen worden met deelgebied 7 (uitbreidingen na 1970). Dit bleek
niet mogelijk te zijn. Daarom is in overleg met Omgevingsdienst besloten om de drie
oorspronkelijke deelgebieden te handhaven en alleen één gebied in Gouda (uitbreiding net
na 1990, oorspronkelijk ingedeeld in deelgebied 5) toe te voegen aan deelgebied 7.

2.7.3        Definitieve gebiedsindeling

Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn
op het grondgebied van de gemeenten in de regio Midden-Holland en de gemeente
Zoetermeer voor zowel de boven- als de ondergrond deelgebieden gedefinieerd. Alle
(definitieve) deelgebieden voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en grotendeels
ook voor de spreiding van de waarnemingen volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten
(zie § 2.7).

Deze definitieve deelgebieden worden de bodemkwaliteitszones. Deze zijn opgenomen in
onderstaande tabel 2.7 en in kaartbijlage 7 op kaart weergegeven.

Tabel 2.7 Onderscheiden definitieve deelgebieden, bodemkwaliteitszones, per bodemlaag.
 Definitieve bodemkwaliteitszones                                       Definitieve bodemkwaliteitszones
 Bovengrond (0-0,5 m-mv)                                                Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
 1A: Binnenstad Gouda                                                   1A: Binnenstad Gouda
 1B: Binnenstad Schoonhoven                                             1B: Binnenstad Schoonhoven
 1C: Kern Bodegraven                                                    1C: Kern Bodegraven
 1D: Oude dorp Zoetermeer                                               1D: Oude dorp Zoetermeer
 1E: Historische en oude bebouwing <1940                                1E: Historische en oude bebouwing <1940
 Alphen a/d Rijn                                                        Alphen a/d Rijn
 2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                2: Historische bebouwing Krimpenerwaard
 3: Historische bebouwing zeekleipolders                                3: Historische bebouwing zeekleipolders




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                 13 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Tabel 2.7 Onderscheiden definitieve deelgebieden, bodemkwaliteitszones, per bodemlaag. (vervolg)
       Definitieve bodemkwaliteitszones                                       Definitieve bodemkwaliteitszones
       Bovengrond (0-0,5 m-mv)                                                Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
       4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                     4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
       Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                                          Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
       5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)
       6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                               6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)
       7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                          7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele
       regio)                                                                 regio)
       8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                      8A: Lintbebouwing veenweidegebied
       8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                            8B: Lintbebouwing Oude Rijn
       9: Lintbebouwing op toemaakdek                                         9: Lintbebouwing op toemaakdek
       10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                       10: Lintbebouwing Krimpenerwaard
       11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                       11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
       12: Lintbebouwing zeekleipolders                                       12: Lintbebouwing zeekleipolders
       13: Oude industrie                                                     13: Oude industrie
       14: Lichte industrie en bedrijven                                      14: Lichte industrie en bedrijven
       15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                              15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen
       16: Buitengebied zeekleipolders incl rand
       17: Buitengebied toemaakdek
                                                                              16 t/m 19: Buitengebied
       18: Buitengebied boomkwekerijen
       19: Buitengebied overig

2.8   Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones

      De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones (zie bijlage 5, kolom 'Gem') zijn
      getoetst aan de normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit [2 t/m 6]. De
      bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur
      (Achtergrondwaarden, AW2000), Wonen of Industrie. De toetsingsmethodiek voor het
      bepalen van de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen in bijlage 1A onder het kopje
      “Bodemkwaliteitsklasse”. De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de
      bodemkwaliteitsklasse is minder streng dan de toetsingsmethodiek voor het bepalen van
      de ontgravingsklasse (zie ook § 2.9.3 en bijlage 1A onder het kopje “Ontgravingskaart” en
      bijlage 1B). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van een
      gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zou
      in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen
      minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen toenemen tot de maximale
      waarden voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het gebied.

      In tabel 2.8 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt.
      In bijlage 5 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. De bodemkwaliteitsklasse
      wordt samen met de bodemfunctieklasse gebruikt voor het bepalen van de toepassingseis
      (zie § 2.9.4).




      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                       14 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel 2.8 Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag
  Bodemkwaliteitszone                                                          Bodemkwaliteitsklasse
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                         Industrie
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                                   Industrie
  1C: Kern Bodegraven                                                          Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                                     Industrie
  1E: Historische en oude bebouwing < 1940 Alphen
                                                                               Wonen
  a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                      Industrie
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                                      Industrie
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven,
                                                                               Wonen
  Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                      Wonen
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                                     Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)                         Landbouw/natuur
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                            Wonen
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                  Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                               Industrie
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                             Wonen
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                             Wonen
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                             Wonen
  13: Oude industrie                                                           Industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                                            Wonen
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                    Landbouw/natuur
  16: Buitengebied – zeekleipolders incl rand                                  Landbouw/natuur
  17: Buitengebied – toemaakdek                                                Industrie
  18: Buitengebied – boomkwekerijen Boskoop                                    Wonen
  19: Buitengebied - veenweide                                                 Wonen




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                      15 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel 2.8 Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag (vervolg)
  Bodemkwaliteitszone                                                          Bodemkwaliteitsklasse
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                         Industrie
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                                   Industrie
  1C: Kern Bodegraven                                                          Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                                     Wonen
  1E: Historische en oude bebouwing <1940 Alphen a/d
                                                                               Wonen
  Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                      Industrie
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                                      Wonen
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven,
                                                                               Wonen
  Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                      Landbouw/natuur
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                                     Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)                         Landbouw/natuur
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                            Wonen
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                  Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                               Wonen
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                             Landbouw/natuur
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                             Wonen
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                             Wonen
  13: Oude industrie                                                           Wonen
  14: Lichte industrie en bedrijven                                            Landbouw/natuur
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                    Landbouw/natuur
  16: Buitengebied                                                             Landbouw/natuur


Controle saneringscriterium
In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone
met een 95-percentielwaarde (P95) boven de interventiewaarde uit de Wet
bodembescherming een controle op het saneringscriterium nodig is. Indien het
saneringscriterium wordt overschreden is het niet verantwoord om zonder partijkeuring
grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. Deze situatie komt voor bij
elf bodemkwaliteitszones in de bovengrond en acht in de ondergrond (tabel 2.9).




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                      16 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel 2.9 Bodemkwaliteitszones met P95 > interventiewaarde voor één of meer stoffen
                                                                                                      Interventiewaarde Wet
                                                                                95-percentielwaarde
  Bodemkwaliteitszone                                         Stof                                    bodembescherming
                                                                                (in mg/kg ds)
                                                                                                      (in mg/kg ds)
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
                                                              Barium*           673                   625*
  1A: Binnenstad Gouda                                        Lood              1025                  530
                                                              Zink              1242                  720
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                  Lood              763                   530
  1C: Kern Bodegraven                                         Lood              715                   530
                                                              Lood              936                   530
  1D: Oude dorp Zoetermeer
                                                              Zink              922                   720
  1E: Historische en oude bebouwing
                                                              Lood              589                   530
  <1940 Alphen a/d Rijn
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                     Lood              567                   530
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                           Lood              602                   530
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                              Lood              637                   530
                                                              Lood              921                   530
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard
                                                              Zink              760                   720
  13: Oude industrie                                          Barium*           728                   625*
  17: Buitengebied - toemaakdek                               Lood              734                   530
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
                                                              Barium*           1262                  625*
                                                              Koper             193                   190
  1A: Binnenstad Gouda
                                                              Lood              1501                  530
                                                              Zink              837                   720
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                  Lood              1161                  530
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                    Lood              654                   530
  1E: Historische en oude bebouwing                           Lood              594                   530
  <1940 Alphen a/d Rijn
                                                              Lood              532                   530
  3: Historische bebouwing zeekleipolders
                                                              PAK               56                    40
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                 Lood              578                   530
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                              Barium*           772                   625*
  13: Oude industrie                                          Lood              666                   530
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte
van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.


Conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten dient voor deze zones een risicobeoordeling
uitgevoerd te worden om na te gaan of er voor die stoffen mogelijk sprake is van risicio’s bij
het betreffende bodemgebruik.

In de Nota bodembeheer [20] wordt hier verder op ingegaan en wordt voor de betreffende
zones beschreven welke consequenties dit heeft voor het grondverzet.


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                        17 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.9   Stap 8: Bodemkwaliteitskaart

      2.9.1        Inleiding

      De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:
      1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden.
      2. De ontgravingskaart.
      3. De toepassingskaart.

      In de volgende paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten.

      2.9.2        Kaart met uitgesloten locaties en gebieden

      In het beheergebied van de regio Midden-Holland en de gemeente Zoetermeer is een
      aantal locaties en gebieden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Een specificatie van
      de uitgezonderde gebieden is aangegeven in § 2.1. De ligging van de uitgesloten locaties en
      gebieden is vanwege het dynamische karakter niet op de kaarten weergegeven. Voor een
      actueel beeld wordt verwezen naar www.bodembalie.nl. Locaties die uitgesloten zijn van
      de bodemkwaliteitskaart en waarvan de provincie Zuid-Holland gegevensbeheerder is, zijn
      te vinden op www.bodemloket.nl.

      2.9.3        Ontgravingskaart

      De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet
      voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart mag onder bepaalde
      voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te
      ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. In de nota bodembeheer
      wordt hier nader op ingegaan. De ontgravingskwaliteit is net als de bodemkwaliteitsklasse
      gebaseerd op het gemiddelde gehalte van een zone (zie bijlage 5, kolom 'Gem') en getoetst
      aan de toetsingswaarden uit het Besluit. Om het standstill-principe voor de bodemkwaliteit
      op gebiedsniveau te kunnen waarborgen, is de toetsing voor de kwaliteitsklasse van
      'Wonen' strenger voor het bepalen van de ontgravingsklasse dan voor de het bepalen van
      de bodemkwaliteitsklasse van ‘Wonen’. De toetsingsmethodiek is opgenomen in bijlage 1A
      onder het kopje “Ontgravingskaart”, ter vergelijking zie het kopje “Bodemkwaliteitsklasse”.
      In bijlage 1B wordt dit verschil in toetsing schematisch toegelicht.

      In tabel 2.10 is de ontgravingsklasse per zone aangegeven. De ontgravingskaart per
      bodemlaag is opgenomen in kaartbijlage 8. De kleuren in tabel 2.10 komen overeen met de
      gebruikte kleuren op de kaarten.




      BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
      Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   18 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Tabel 2.10 Ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag
  Bodemkwaliteitszone                                      Ontgravingsklasse            Klasse-bepalende stof                P95> I
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                     Industrie                    Lood en Zink                         Ja
  1B: Binnenstad Schoonhoven                               Industrie                    Koper, Lood, Zink en PCB             Ja
  1C: Kern Bodegraven                                      Industrie                    Lood                                 Ja
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                 Industrie                    Koper, Lood en Zink                  Ja
  1E: Historische en oude bebouwing
                                                           Industrie                    Zink                                 Ja
  <1940 Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing                                 Industrie                    Koper, Zink en PAK                   Nee
  3: Historische bebouwing                                 Industrie                    Zink en PAK                          Ja
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                           Wonen                        Kwik, Lood, Zink en PAK              Nee
  Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990
                                                           Wonen                        Kwik, Lood, Zink en PAK              Nee
  (noord+oost)
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid +
                                                           Wonen                        Kwik, Lood en PAK                    Nee
  west)
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à
                                                           Landbouw/natuur              n.v.t.                               Nee
  1990 (hele regio)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                        Industrie                    Zink                                 Ja
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                              Industrie                    Zink en PCB                          Nee
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                           Industrie                    Koper, Lood en Zink                  Ja
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                         Wonen                        Kwik, Lood, Molybdeen, Zink en PAK   Nee
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                         Industrie                    Lood en Zink                         Ja
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                         Industrie                    Zink                                 Nee
  13: Oude industrie                                       Industrie                    PCB                                  Nee
  14: Lichte industrie en bedrijven                        Wonen                        Kwik, PCB en PAK                     Nee
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en                       Landbouw/natuur              n.v.t.                               Nee
  16: Buitengebied – zeekleipolders incl                   Landbouw/natuur              n.v.t.                               Nee
  17: Buitengebied – toemaakdek                            Industrie                    Koper, Lood en PCB                   Ja
  18: Buitengebied – boomkwekerijen                        Industrie                    Drins, β-HCH, Heptachloor            Nee
  19: Buitengebied - veenweide                             Wonen                        Kwik, Lood, Molybdeen en PAK         Nee




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                            19 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Tabel 2.10 Ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag (vervolg)
  Bodemkwaliteitszone                                      Ontgravingsklasse            Klasse-bepalende stof            P95> I
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                     Industrie                    Koper, Lood en Zink              Ja
  1B: Binnenstad Schoonhoven                               Industrie                    Koper, Lood en PCB               Ja
  1C: Kern Bodegraven                                      Wonen                        Kwik, Lood en PAK                Nee
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                 Industrie                    Koper en Lood                    Ja
  1E: Historische en oude bebouwing
                                                           Wonen                        Kwik, Lood, Zink en PAK          Ja
  <1940 Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing
                                                           Wonen                        Kwik, Lood, Molybdeen en PAK     Nee
  Krimpenerwaard
  3: Historische bebouwing
                                                           Industrie                    PAK                              Ja
  zeekleipolders
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                           Wonen                        Koper, Kwik, Lood, Zink en PAK   Nee
  Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990
                                                           Landbouw/natuur              n.v.t.                           Nee
  (noord+oost)
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid +
                                                           Wonen                        Kwik, Lood en PAK                Nee
  west)
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à
                                                           Landbouw/natuur              n.v.t.                           Nee
  1990 (hele regio)
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                        Wonen                        Kwik, Lood, Molybdeen en PAK     Nee
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                              Wonen                        Kwik, Lood, PCB en PAK           Ja
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                           Wonen                        Kwik, Lood, Molybdeen en PAK     Ja
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                         Landouw/natuur               n.v.t.                           Nee
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                         Industrie                    Koper en PAK                     Nee
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                         Wonen                        Kwik, Lood en PAK                Nee
  13: Oude industrie                                       Industrie                    PCB en Minerale olie             Ja
  14: Lichte industrie en bedrijven                        Landbouw/natuur              n.v.t.                           Nee
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en                       Landbouw/natuur              n.v.t.                           Nee
  16 t/m 19: Buitengebied                                  Landbouw/natuur              n.v.t.                           Nee

Grondverzet volgens het generieke beleidskader
Het al dan niet mogen verrichten van grondverzet van een niet-verdachte locatie zonder
partijkeuringen is volgens het generieke bodembeleidskader afhankelijk van de volgende
zaken:
• Grondverzet zonder partijkeuring is toegestaan als de gemiddelde waarden van alle
    stoffen in de bodemkwaliteitszone van herkomst voldoen aan de toepassingseis in de
    zone van toepassing.
• Als sprake is van een specifiek locatie-/partijonderzoek op de te ontgraven locatie, dat
    volgens de criteria in het Besluit bodemkwaliteit als bewijsmiddel mag dienen, dan kan
    geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel maar
    wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten.
• De partij dient te worden ontgraven uit één laag waarop de ontgravingskaart van
    toepassing is. Als de partij afkomstig is uit meerdere (diepere) lagen van de
    ontgravingskaart dient de ontgraving op deze laaggrenzen te worden afgestemd. Als
    een partij gemengd wordt ontgraven uit verschillende lagen is het ter beoordeling aan


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                        20 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      de Omgevingsdienst Midden-Holland of de gemeente Zoetermeer of de
      bodemkwaliteitskaart kan dienen als bewijsmiddel of dat de toe te passen partij moet
      worden gekeurd.

2.9.4        Generieke toepassingskaart

De generieke toepassingskaart is opgesteld aan de hand van de vastgestelde
bodemkwaliteitsklasse en de (toekomstige) functie van de bodem (zie bijlage 1A onder het
kopje 'Toepassingskaart'). Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets
doorslaggevend is, wordt voor elke zone de generieke toepassingseis vastgesteld.

In tabel 2.11 op de volgende pagina is het resultaat van deze werkwijze voor de
toepassingskaart van de regio Midden-Holland en de gemeente Zoetermeer samengevat.

Op kaartbijlage 9 staat per bodemlaag aangegeven welke generieke toepassingseis er geldt.
De kleuren in tabel 2.11 komen overeen met de gebruikte kleuren op kaartbijlagen 6
(bodemfunctieklassenkaart) en 9 (generieke toepassingskaarten).




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   21 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Tabel 2.11 Toepassingseisen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse
conform het generieke kader van het Besluit.
                                                                      Bodemfunctie-                 Bodemkwaliteits-   Toepassingseis
  Bodemkwaliteitszone
                                                                      klasse*                       klasse             generiek
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                Wonen                         Industrie          Wonen
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                          Wonen                         Industrie          Wonen
  1C: Kern Bodegraven                                                 Wonen                         Wonen              Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                            Wonen                         Industrie          Wonen
  1E: Historische en oude bebouwing <1940
                                                                      Wonen                         Wonen              Wonen
  Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                             Wonen                         Industrie          Wonen
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                             Wonen                         Industrie          Wonen
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                                      Wonen                         Wonen              Wonen
  Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                             Wonen                         Wonen              Wonen
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                            Wonen                         Wonen              Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                       Wonen
                                                                                                    Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
  regio)                                                              Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                                 Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                                       Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                      Wonen                         Industrie          Wonen
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Wonen              Wonen
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Wonen              Wonen
                                                                      Industrie
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                  Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie                                        Industrie
  13: Oude industrie                                                                                Industrie
                                                                      Wonen                                            Wonen
                                                                      Industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                                 Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  16: Buitengebied – zeekleipolders incl rand                         Wonen                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
                                                                      Landbouw/natuur
                                                                      Wonen                                            Wonen
  17: Buitengebied – toemaakdek                                                                     Industrie
                                                                      Landbouw/natuur                                  Landbouw/natuur
                                                                      Wonen                                            Wonen
  18: Buitengebied – boomkwekerijen Boskoop                                                         Wonen
                                                                      Landbouw/natuur                                  Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
                                                                                                                       Wonen
  19: Buitengebied - veenweide                                        Wonen                         Wonen
                                                                      Landbouw/natuur                                  Landbouw/natuur
* Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen verschillende gebruiksfuncties voorkomen




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                  22 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Tabel 2.11 Toepassingseisen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse
conform het generieke kader van het Besluit (vervolg)
                                                                      Bodemfunctie-                 Bodemkwaliteits-   Toepassingseis
  Bodemkwaliteitszone
                                                                      klasse*                       klasse             generiek
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                Wonen                         Industrie          Wonen
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                          Wonen                         Industrie          Wonen
  1C: Kern Bodegraven                                                 Wonen                         Wonen              Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                            Wonen                         Wonen              Wonen
  1E: Historische en oude bebouwing <1940
                                                                      Wonen                         Wonen              Wonen
  Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                             Wonen                         Industrie          Wonen

  3: Historische bebouwing zeekleipolders                             Wonen                         Wonen              Wonen

  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                  Wonen                         Wonen              Wonen
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                             Wonen                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                            Wonen                         Wonen              Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                       Wonen
                                                                                                    Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
  regio)                                                              Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                                 Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                                       Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                      Wonen                         Wonen              Wonen
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Wonen              Wonen
                                                                      Industrie
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                  Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  13: Oude industrie                                                                                Wonen              Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                                 Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  16 t/m 19: Buitengebied                                             Wonen                         Landbouw/natuur    Landbouw/natuur
                                                                      Landbouw/natuur
* Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen verschillende gebruiksfuncties voorkomen




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                 23 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>       Op kaartbijlagen 9A en 9B staat per bodemlaag aangegeven welke generieke toepassingseis
       er geldt. Aan de hand van de ontgravingskaart en de generieke toepassingskaart kan een
       generieke grondstromenmatrix worden vervaardigd. Overigens hebben de
       Omgevingsdienst Midden-Holland en de gemeente Zoetermeer inmiddels een
       gebiedsspecifieke toepassingskaart opgesteld. In de Nota bodembeheer wordt dit verder
       uitgewerkt.

2.10   Bijzondere omstandigheden

       De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse
       van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties
       verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de
       omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of
       gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere
       kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd
       zijn en ter plaatse van dempingen en stortplaatsen.

       Deze bodemkwaliteitskaart kan op de uitgesloten locaties en gebieden niet worden
       gebruikt als bewijsmiddel voor de grond die wordt ontgraven uit deze gebieden. Ook kan
       deze bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt om de toepassingseis te bepalen als grond
       op deze locaties/gebieden wordt toegepast. In de nota bodembeheer wordt hier nader op
       ingegaan.

2.11   Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

       Met deze bodemkwaliteitskaart hebben de gemeenten een goed instrument in handen
       voor het toepassen van grond.

       De gemeenten zijn het bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing
       van grond en baggerspecie op de landbodem. In het generieke kader wordt alleen de
       bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart vastgesteld middels een besluit van
       het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarop een procedure uit
       de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, Afdeling 3.4 (Art. 3:10). Binnen het
       gebiedsspecifieke kader mag de gemeenteraad zelf voor één of meerdere stoffen normen
       vaststellen, die beter aansluiten bij de gewenste bodemkwaliteit en het daadwerkelijke
       gebruik van de bodem dan de maximale waarden van het generieke kader.




       BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
       Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   24 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3   Conclusie en samenvatting

    LievenseCSO heeft in opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland de
    bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het beheergebied van de Omgevingsdienst Midden-
    Holland en de gemeente Zoetermeer. Dit beheergebied omvat het gemeentelijke
    grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
    Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Zoetermeer.

    In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van historie, gebruik en diffuse bodemkwaliteit in
    totaal 24 bodemkwaliteitszones in de bovengrond en 21 bodemkwaliteitszones in de
    ondergrond onderscheiden.

    Van de volgende gebieden zijn geen gegevens meegenomen bij het opstellen van deze
    bodemkwaliteitskaart en daarom niet gezoneerd:
    • De Rijkswegen (inclusief wegbermen): A12 en A20.
    • De Provinciale wegen (inclusief wegbermen): N11, N206, N207, N209, N210, N216,
       N219, N228, N456, N458, N469, N470.
    • Spoorgebonden gronden (NS/Prorail en HTM).
    • De uiterwaarden (buitendijks gebied).
    • Locaties die verontreinigd zijn als gevolg van een puntbron.
    • Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming.
    • Stortplaatsen.
    • De waterbodem.
    • Het grondwater.

    De zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
    molybdeen, nikkel, zink, PAK 10 (VROM), som-PCB's en minerale olie.

    Op de ontgravingskaart (kaartbijlagen 8A en 8B) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven
    van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op de generieke toepassingskaarten voor de
    boven- en ondergrond (kaartbijlagen 9A en 9B) zijn de toepassingseisen gegeven die gelden
    voor een gebied als een partij grond wordt toegepast.

    Overigens zijn de Omgevingsdienst Midden-Holland en de gemeente Zoetermeer inmiddels
    een gebiedsspecifieke toepassingskaart opgesteld. In de Nota bodembeheer wordt dit
    verder uitgewerkt.




    BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
    Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   25 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>In tabel 3.1 en tabel 3.2 zijn voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones een
totaaloverzicht van de voorkomende bodemfunctieklassen, ontgravingsklassen en
toepassingseisen voor respectievelijk de bovengrond en de ondergrond opgenomen. De
kleuren in tabel 3.1 en tabel 3.2 komen overeen met de gebruikte kleuren op de
kaartbijlagen.

De bodemkwaliteitskaart mag onder voorwaarden als bewijsmiddel dienen voor de
chemische kwaliteit van de toe te passen grond.

Tabel 3.1 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones bovengrond met bodemfunctieklassen,
ontgravingsklassen en toepassingseisen
                                                                      Bodemfunctie-                 Ontgravings-      Toepassingseis
  Bodemkwaliteitszone
                                                                      klasse                        klasse            generiek
  Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                Wonen                         Industrie         Wonen
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                          Wonen                         Industrie         Wonen
  1C: Kern Bodegraven                                                 Wonen                         Industrie         Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                            Wonen                         Industrie         Wonen
  1E: Historische en oude bebouwing <1940
                                                                      Wonen                         Industrie         Wonen
  Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                             Wonen                         Industrie         Wonen
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                             Wonen                         Industrie         Wonen
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,
                                                                      Wonen                         Wonen             Wonen
  Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                             Wonen                         Wonen             Wonen
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                            Wonen                         Wonen             Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                       Wonen
                                                                                                    Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
  regio)                                                              Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                                 Industrie         Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                                       Industrie         Wonen
                                                                      Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                      Wonen                         Industrie         Wonen
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Wonen             Wonen
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Industrie         Wonen
                                                                      Industrie
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                  Industrie         Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie                                       Industrie
  13: Oude industrie                                                                                Industrie
                                                                      Wonen                                           Wonen
                                                                      Industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                                 Wonen             Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
                                                                      Wonen




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                 26 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Tabel 3.1 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones bovengrond met bodemfunctieklassen,
ontgravingsklassen en toepassingseisen (vervolg)
  Bodemkwaliteitszone                                                 Bodemfunctie-                 Ontgravings-      Toepassingseis
                                                                      klasse                        klasse            generiek
                                                                      Industrie
  16: Buitengebied – zeekleipolders incl rand                         Wonen                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
                                                                      Landbouw/natuur
                                                                      Wonen                                           Wonen
  17: Buitengebied – toemaakdek                                                                     Industrie
                                                                      Landbouw/natuur                                 Landbouw/natuur
                                                                      Wonen                                           Wonen
  18: Buitengebied – boomkwekerijen Boskoop                                                         Industrie*
                                                                      Landbouw/natuur                                 Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
                                                                                                                      Wonen
  19: Buitengebied - veenweide                                        Wonen                         Wonen
                                                     Landbouw/natuur                        Landbouw/natuur
* Bij het bepalen van de klasse zijn ook de beschikbare waarnemingen voor bestrijdingsmiddelen meegenomen.
Zie ook bijlage 5.


Tabel 3.2 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones ondergrond met bodemfunctieklassen,
ontgravingsklassen en toepassingseisen
                                                                      Bodemfunctie-                 Ontgravings-      Toepassingseis
  Bodemkwaliteitszone
                                                                      klasse                        klasse            generiek
  Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte)
  1A: Binnenstad Gouda                                                Wonen                         Industrie         Wonen
  1B: Binnenstad Schoonhoven                                          Wonen                         Industrie         Wonen
  1C: Kern Bodegraven                                                 Wonen                         Wonen             Wonen
  1D: Oude dorp Zoetermeer                                            Wonen                         Industrie         Wonen
  1E: Historische en oude bebouwing <1940
                                                                      Wonen                         Wonen             Wonen
  Alphen a/d Rijn
  2: Historische bebouwing Krimpenerwaard                             Wonen                         Wonen             Wonen
  3: Historische bebouwing zeekleipolders                             Wonen                         Industrie         Wonen
  4: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda,                                  Wonen                         Wonen             Wonen
  5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                             Wonen                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
  6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                            Wonen                         Wonen             Wonen
  7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele                       Wonen
                                                                                                    Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
  regio)                                                              Landbouw/natuur
                                                                      Industrie
  8A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                                 Wonen             Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  8B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                                       Wonen             Wonen
                                                                      Wonen
  9: Lintbebouwing op toemaakdek                                      Wonen                         Wonen             Wonen
  10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                27 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones ondergrond met bodemfunctieklassen,
ontgravingsklassen en toepassingseisen (vervolg)
  Bodemkwaliteitszone                                                 Bodemfunctie-                 Ontgravings-      Toepassingseis
                                                                      klasse                        klasse            generiek
  11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                    Wonen                         Industrie         Wonen
                                                                      Industrie
  12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                  Wonen             Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  13: Oude industrie                                                                                Industrie         Wonen
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  14: Lichte industrie en bedrijven                                                                 Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
                                                                      Wonen
                                                                      Industrie
  16 t/m 19: Buitengebied                                             Wonen                         Landbouw/natuur   Landbouw/natuur
                                                                      Landbouw/natuur




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                                                28 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>LITERATUURLIJST
1.    Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 3 december 2007.
2.    Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 20 december 2007.
3.    Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 67, 7 april 2009.
4.    Toelichting per stof op de wijzigingen in de normstelling, april 2009.
5.    Vervolg oplossing knelpunten toetsing van de som(parameter) PCB’s en wijziging
      regeling Bodemkwaliteit, november 2010.
6.    Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2 november 2012.
7.    Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en
      waterstaat, 3 september 2007.
8.    Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016 bij de “Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3
      september 2007”, gepubliceerd op de website van het NEN, 28 september 2015
9.    Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO
      MEP-R98/283.IPO/TNO, 1998.
10.   Waterregeling, publicatie Staatscourant 7 december 2009.
11.   Bodemkwaliteitskaart op basisniveau van het landelijk gebied van Zuid-Holland, DHV,
      RB-SE20044147, december 2004
12.   Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Westergouwe, Milieudienst Midden-
      Holland, rapoprtnr. 200903380, juni 2009.
13.   Bodemkwaliteitskaart Lopikerwaard, CSO, rapportnr. 02.RK009, 15 februari 2002
14.   Actief bodembeheer Toemaakdekken; Risico's van bodemverontreiniging voor de
      kwaliteit van veevoer en de gehalten aan lood en cadmium in orgaanvlees in het
      veenweidegebied, Alterra rapport 1433, 2007.
15.   Bodemkwaliteitskaart regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer, CSO
      Adviesbureau, 09K187, 14 maart 2011.
16.   Actualisatie bodemkwaliteitskaart gemeente Alphen aan den Rijn, CSO Adviesbureau,
      03.K035, 29 oktober 2004.
17.   Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan van de gemeente Rijnwoude, Syncera De
      Straat B.V., B03A0710, 14 juli 2005.
18.   Bodemkwaliteitskaart Rijnwoude, Grontmij, GM-0091494, revisie 2, 1 maart 2013
19.   Aanvullend bodemonderzoek BKK Alphen aan den Rijn, LievenseCSO, 14M2027,
      augustus 2015.
20.   Nota Bodembeheer Alphen aan den Rijn, Beleid voor hergebruik van grond en bagger in
      de gemeente, Omgevingsdienst Midden-Holland, A-2015-000535, oktober 2015.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016                                                   29 / 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 1A                     Begrippenlijst




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bagger(specie)
Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de
voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur
zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:
 1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden.
 2. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt
    als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze
    grond elders nuttig wordt toegepast).
 3. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de
    toe te passen grond moet voldoen).

Bodemkwaliteitsklasse
In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde
kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:
 • Klasse Landbouw/natuur.
 • Klasse Wonen.
 • Klasse Industrie.

Bij de toetsingsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel voor het
aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (zie onderstaand). Voor de
bodemkwaliteitskaart van de regio Midden-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en
gemeente Zoetermeer is het basispakket van toepassing. Voor de klasse Wonen is een
aanvullende toetsing van toepassing.

Tabel B1 Staffel toegestane aantal overschrijdingen
 Aantal gemeten stoffen                                                        Aantal toegestane overschrijdingen
 1-6                                                                                                      0
 Basispakket (7-15)                                                                                       2
 16 – 26                                                                                                  3
 27 – 36                                                                                                  4
 37 – 48                                                                                                  5


Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
 • Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van
     een aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
 • De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
     Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
 • De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie
     tabel B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Klasse Wonen:
 • Alle gehalten voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal
     overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
 • De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm
     voor de klassegrens Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
 • De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen.
Klasse Industrie:
 • Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Achtergrondwaarden
     (AW2000) wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie.

Bodemkwaliteitszone
Een deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen
bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van
belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een
bodemkwaliteitszone is begrensd in het horizontale vlak én het verticale vlak (diepte).

Bijzondere omstandigheden
Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van
bijzondere omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde
geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te
denken valt aan voor bodemverontreiniging verdachte locaties, onderzochte locaties,
locaties waar een sanering heeft plaatsgevonden of locaties met onvoorziene visuele
waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur, geur). Ook beschermde gebieden zoals
bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen
onder de bijzondere omstandigheden.

Deelgebied
Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden
gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende
gebiedskenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied
nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Wanneer
een deelgebied uit meerdere terreinen bestaat die niet aan elkaar grenzen, worden de
individuele gebieden aangeduid als “niet-aaneengesloten deelgebieden”.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Diffuse chemische bodemkwaliteit
De diffuse chemische bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten
van stoffen in dat gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Deze verdeling
kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde,
percentielwaarden).

                                        Frequentieverdeling


                                                 50-perc
                             140
  Aantal w aar ne m inge n




                             120
                                                   gemiddelde
                             100
                              80                                                    95-perc
                              60
                              40
                              20
                               0



                                                   Gehalten (mg/kg)



Grond
Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit
definieert grond als volgt: “Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur
zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde
baggerspecie.” Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte
baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20 gewichtsprocent aan
bodemvreemd materiaal bevatten. In gebiedsspecifiek beleid kunnen hieraan strengere
eisen worden gesteld.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Heterogeniteit
Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de
betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een
hoge heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde
situaties niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel. Het vastgestelde gemiddelde gehalte
heeft naar mening van de gemeente dan een te lage betrouwbaarheid. Een zekere
heterogeniteit op zich hoeft overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van
een gebruiksrisico. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een
index die volgt uit de volgende formule:

                                                                  ( P95P5 )
 heterogeniteit =
                              ( Maximale waarde industrie Achtergrondwaarde )

De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt:
Index < 0,2           : weinig heterogeniteit
0,2 < Index < 0,5     : beperkte heterogeniteit
0,5 < Index < 0,7     : er is sprake van heterogeniteit
Index > 0,7           : sterke heterogeniteit

Interventiewaarde
Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde uit de Wet
bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk
verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering
2009, zoals gewijzigd op 1 juli 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27 juni
2013).

Niet gezoneerd gebied
Gebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende waarnemingen beschikbaar
zijn om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er
onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn, kan de actuele diffuse chemische
bodemkwaliteit van het gebied niet met een voldoende onderbouwing en betrouwbaarheid
worden bepaald en wordt het deelgebied niet gezoneerd. Een gebied kan ook niet worden
gezoneerd als niet wordt voldaan aan de eisen voor de spreiding van de waarnemingen uit
de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een niet gezoneerd gebied kan ook ontstaan als de
gemeente er bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart
(zie ook: Uitgesloten locaties en gebieden).

Niet-verdachte locatie voor bodemverontreiniging
Een locatie waar geen puntbron aanwezig is (geweest), bijvoorbeeld een ondergrondse
huisbrandolietank of een chemische wasserij, of een (bekend) geval van ernstige
bodemverontreiniging.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Nota bodembeheer
Een nota bodembeheer is een beleidsdocument waarin de onderbouwing voor het
gebiedsspecifiek beleid is opgenomen. In de nota bodembeheer komen de volgende
aspecten aan de orde:
 • één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de
    bodemfuncties;
 • een (water)bodemkwaliteitskaart;
 • een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte
    ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst;
 • (indien van toepassing) de vastgestelde Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie
    en de resultaten van de risicotoolbox;
 • (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal
    inclusief onderbouwing en motivatie.
Daarnaast kan in een nota bodembeheer aandacht worden besteed aan de regels en
procedures rondom grondstromen, wet- en regelgeving bij grondstromen, duurzaam
bodembeheer en/of de (diepere) ondergrond.

Onderscheidende gebiedskenmerken
Kenmerken in een gebied waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de
bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie,
gebiedsontwikkeling en huidig gebruik. Bij het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart
kan de vastgestelde bodemkwaliteit in de bestaande kaart ook als (aanvullend)
onderscheidend gebiedskenmerk worden vastgesteld.

Ontgravingskaart
De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. Deze kaart
mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische
kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De
ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan
de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De
bodemkwaliteitszones kunnen vallen in één van de drie onderscheiden
ontgravingskwaliteitsklassen:
 • Klasse Landbouw/natuur.
 • Klasse Wonen.
 • Klasse Industrie.
 • Klasse Niet toepasbaar

Bij de toetsingsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel (zie tabel
B1 bij 'Bodemkwaliteitsklasse') voor het aantal toegestane overschrijdingen van de
functiewaarden.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000):
 • Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van
     een aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1.
 • De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens
     Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen.
 • De overschrijding lager is dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie
     tabel B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit').
Klasse Wonen:
 • De gehalten voldoen niet aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor klassegrens
     Wonen wordt niet overschreden.
Klasse Industrie:
 • De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden.
 • De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden.
Klasse Niet toepasbaar:
 • De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden.

Percentiel/percentielwaarde
Waarde waar beneden een bepaald percentage van de analyseresultaten gelegen is.
Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de analyseresultaten ligt beneden deze waarde.

Puntbron
Duidelijk aanwijsbare bron voor bodemverontreiniging zoals bijvoorbeeld een
ondergrondse tank voor de opslag van olie, een ontvettingsbad of een afleverzuil voor
brandstof(fen).

Standaarddeviatie
Ook wel “standaardafwijking” genoemd. Het geeft de mate aan voor de spreiding van
waarnemingen in een dataset. De berekening hiervan is als volgt:


              √
                            n
 stdev = (1/n⋅∑ ( x ̄x ) )
                                            2

                          x=1


Hierbij is n het aantal analyseresultaten, x een individueel analyseresultaat en ‫ ݔ‬het
gemiddelde van de analyseresultaten.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Toepassingskaart
Deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet
voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste
toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld.

 Bodemfunctieklasse                              Bodemkwaliteitsklasse                              Toepassingseis
 Overig (Landbouw/natuur)                        Landbouw/natuur                                    Landbouw/natuur
 Overig (Landbouw/natuur)                        Wonen                                              Landbouw/natuur
 Overig (Landbouw/natuur)                        Industrie                                          Landbouw/natuur
 Wonen                                           Landbouw/natuur                                    Landbouw/natuur
 Wonen                                           Wonen                                              Wonen
 Wonen                                           Industrie                                          Wonen
 Industrie                                       Landbouw/natuur                                    Landbouw/natuur
 Industrie                                       Wonen                                              Wonen
 Industrie                                       Industrie                                          Industrie



Toetsing grondverzet
Om te beoordelen of grondverzet is toegestaan wordt de kwaliteit van de aan te brengen
grond vergeleken met de toepassingseis. De kwaliteit van de aan te brengen grond kan
worden bepaald op basis van een bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een ander erkend
bewijsmiddel. De toepassingseis op basis van de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde
gebieden) of bodemonderzoek van de ontvangende bodem (niet gezoneerde gebieden).

 Kwaliteit toe te passen grond                       Toepassingseis                                     Toepassing toegestaan?
 Wonen                                               Wonen                                                              Ja
 Industrie                                           Wonen                                                             Nee
 Landbouw/natuur                                     Wonen                                                              Ja
 Wonen                                               Industrie                                                          Ja
 Industrie                                           Industrie                                                          Ja
 Landbouw/natuur                                     Industrie                                                          Ja
 Wonen                                               Landbouw/natuur                                                   Nee
 Industrie                                           Landbouw/natuur                                                   Nee
 Landbouw/natuur                                     Landbouw/natuur                                                    Ja




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit
Om een zone te karakteriseren moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Deze toetsingsnormen zijn in de onderstaande
tabel weergegeven.

Tabel B2 Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-)
                                              Maximale waarden
                                              Achtergrondwaarde                    Maximale waarden       Maximale waarden
 Stof
                                              (AW2000,                             wonen                  industrie
                                              Landbouw/natuur)
 Arseen                                                      20                                     27                76
 Barium *                                                     -                                      -                 -
 Cadmium                                                    0,60                                    1,2               4,3
 Chroom                                                      55                                     62                180
 Kobalt                                                      15                                     35                190
 Koper                                                       40                                     54                190
 Kwik                                                       0,15                                0,83                  4,8
 Lood                                                        50                                     210               530
 Molybdeen                                                  1,5                                     88                150
 Nikkel**                                                    35                                     39                100
 Zink                                                       140                                     200               720
 Som PAK                                                     1,5                                    6,8               40
 Som PCB                                                    0,02                                0,04                  0,5
 Minerale olie                                              190                                     190               500
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat
van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de
voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
*De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor nikkel is door het voormalige Ministerie van VROM
sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). Voor nikkel vindt voor schone grond (klasse Landbouw/natuur) geen
toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen.


Uitbijters
Een uitbijter is een gehalte in het gegevensbestand die niet representatief is voor de diffuse
chemische bodemkwaliteit in een deelgebied. De (potentiële) uitbijters worden met een
visuele methode (scatterplots) inzichtelijk gemaakt. Het niet representatieve gehalte is het
gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte
locaties, typfouten tijdens invoer.

Uitgesloten locaties en gebieden
Uitgesloten locaties en gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen
worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen voor
het aantal en de spreiding van de waarnemingen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten.
Voorbeelden zijn onder andere terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging
door een lokale activiteit worden eveneens uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Ook
terreinen die in het beheer zijn van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat (rijkswegen),



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>de provincie (provinciale wegen) of de SBNS (spoorgebonden gronden) worden soms
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

Variabiliteit
Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert.

Variatiecoëfficiënt
Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde).

Vrij grondverzet
Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de
grond niet hoeft te worden vastgesteld.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 1B                     Toetsing bodemkwaliteitsklasse en ontgravingsklasse
In onderstaand schema is weergegeven wat het verschil is in toetsing tussen de bodemkwaliteitsklasse en de ontgravingsklasse.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 2                      Historie en achtergronden gebiedsindeling
Algemene historie regio Midden-Holland
De geschiedenis van Midden-Holland wordt gekenmerkt door de voortdurende strijd tegen het
water, maar heeft ook veel welvaart te danken aan het water. Nog
steeds is dit duidelijk zichtbaar in het landschap in de vorm van dijken,
kades, sloten, plassen en rivieren.
Lange tijd was de regio een onbewoonbaar veengebied, waar alleen op
de hoger gelegen donken (rivierduinen) en stroomruggen bebouwing
mogelijk was. Van de periode tot 50 voor Christus zijn nagenoeg geen
archeologische vondsten gevonden. Rond het begin van de jaartelling
maakt een deel van Nederland deel uit het Romeinse Rijk en de Oude
Rijn is de noordelijkste grens van het Rijk, de limes. De grens bestond
uit een combinatie van forten, wachtposten en legerplaatsen
verbonden door middel van een weg. Een fort, ook wel castellum
genoemd, is aangetroffen in Bodegraven en Alphen aan den Rijn. Er zijn
enkele archeologische vondsten gedaan, zoals een helm en een speer.
Aan de Romeinse tijd komt met de invallen van de Germanen in de 4de
en 5de eeuw een einde. Tot aan het einde van de Vroege Middeleeuwen
(10de/11de eeuw) is er weinig over bekend. Geschiedschrijving ontbreekt bijna volledig.

                                      Bekend is dat het gebied aan het einde van de Vroege
                                      Middeleeuwen deels toebehoorde aan de Graven van
                                      Holland en deels aan het Bisdom van Utrecht. In deze
                                      periode worden de eerste mottekastelen aangelegd. Dit
                                      zijn opgehoogde en versterkte plaatsen met een
                                      kasteel. Naast een verdedigende of controlerende
                                      functie zetelde hier ook vaak de adel. In de regio is
                                      bekend dat Gouda een motte had. Van de motte zelf is
                                      niets meer terug te zien, echter in het stratenpatroon is
nog wel te herkennen waar deze ooit gelegen heeft.

Vanaf de Bronstijd was de veengroei gestaag verder gegaan. Het gebied was relatief nat, maar
niet zoals wel gedacht wordt laaggelegen. Door het hele veengebied liepen kleinere (Vlist,
Gouwe) en grotere rivieren (Oude Rijn, Lek) waarlangs gewoond kon worden. In de 9de, 10de en
11de eeuw wordt begonnen met de ontginning van de veengebieden. Eerst gebeurt dit
ongereguleerd en later komt het Cope-stelsel op waarin alle percelen een vaste maatvoering
kregen. De meeste dorpen en steden in de regio Midden-Holland kennen hun ontstaan in deze
periode. Vaak was er sprake van lintbebouwing langs een vaarweg. Om het overtollige water af
te kunnen voeren werden hier haaks op sloten aangelegd en langs de achterzijde van een
perceel werd een achtersloot gegraven.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                            Op deze wijze is in de Middeleeuwen het
                                                                            typische ontginningspatroon ontstaan zoals tot
                                                                            op vandaag nog grotendeels te zien is in de
                                                                            Krimpenerwaard, het gebied rond Driebruggen
                                                                            en ten noorden van de Oude Rijn. Met de
                                                                            ontginningen werd het land bewoonbaar
                                                                            gemaakt en gebruikt voor de landbouw. Om
                                                                            overstromingen tegen te gaan werden rivieren
                                                                            zoals de Hollandse IJssel, Oude Rijn en Lek
                                                                            bedijkt of afgedamd. Hiermee werd de loop
                                                                            vastgelegd.

Vanaf de late Middeleeuwen wordt meer en meer het veen
ook ontgonnen voor de turf productie. Met de turfproductie
daalde het maaiveld niveau steeds sneller en er ontstonden
grote gaten in het veen. Deze vulden zich op met water en
groeiden steeds verder totdat de grote veenplassen
ontstonden: de Reeuwijkse Plassen, de Zuidplas en de
Noordplas. De steeds grotere veenplassen bedreigden dorpen
en steden. Als gevolg hiervan werden de plassen ingepolderd
en met behulp van windmolens droogbemalen. De bekendste
voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder en
Noordplaspolder, maar ook de Tempelpolder is op deze wijze
gevormd.

De 16de en vooral de 17de eeuw waren perioden van grote
voorspoed in de Nederland en ook in de regio. De dorpen en
steden groeiden in deze tijd en er was veel handel. Dit was zowel regionaal, zoals de kaasmarkt
van Gouda, als internationaal. Andere voorbeelden zijn de productie van aardewerk en pijpen
(Gouda) en zilver- en smeedwerken (Schoonhoven).
Daarnaast hebben de Tachtigjarige oorlog en de daarop volgende oorlogen hebben ook hun
sporen achtergelaten. Het beste voorbeeld hiervan zijn de vestingwerken en schansen. Ook de
oude Hollandse waterlinie liep door het gebied. Het gebied tussen de Eerste en Dubbele
Wiericke vormde het inundatiegebied van deze linie. Het gebied kon onder water gezet worden
om te voorkomen dat de vijand de steden in West-Nederland kon bedreigen.

Omdat steden, dorpen en bebouwing in Midden-Holland nagenoeg geheel op veengrond zijn
gebouwd, waren ophogingen noodzakelijk om droge voeten te houden. Dit heeft zijn weerslag
gehad op de bodemkwaliteit. Afval werd eeuwenlang gebruikt om de binnensteden en
dorpskernen op te hogen, maar in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw zijn ook nog eens circa
5000 sloten in het landelijk gebied gedempt met allerhande afvalstoffen. Een ander voorbeeld is
het toemaakdek in grote delen van het landelijk gebied: stadsafval en bagger uit de grachten
van Gouda en Leiden werd uitgereden over de weilanden tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.
Boeren waren destijds blij met deze vorm van bemesting en ophoging van hun land.
Gelukkig zijn recente nieuwbouwwijken (vanaf de jaren ’70 van de 20e eeuw) veelal eerst
opgehoogd met (enkele meters) schoon zand.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Achtergrond en totstandkoming indeling in deelgebieden
Een belangrijke fase in het maken van een bodemkwaliteitskaart is het indelen van de
gemeente in deelgebieden waar op basis van onderscheidende kenmerken een afwijkende
bodemkwaliteit wordt verwacht. De gemeente Nederlek was in 1996 de eerste gemeente in de
regio met een bodemkwaliteitskaart en daarmee ook één van de eersten in heel Nederland [lit
a]. Een update van deze kaart is in 2000 uitgevoerd [b].

De rest van de regio Midden-Holland volgde in de periode 2002-2003. Per gemeente is er onder
begeleiding van de Milieudienst een bodemkwaliteitskaart vervaardigd. De indeling in
deelgebieden is daarbij tot stand gekomen middels gesprekken met (oud-)gemeente-
ambtenaren die de historie en ophooggeschiedenis van de gemeente goed kennen,
bijvoorbeeld oud-medewerkers van de civiele- of groenafdeling die reeds geruime tijd bij de
gemeente werkzaam zijn. Medewerkers van de Milieudienst hebben de gesprekken gevoerd en
vertaald in een kaart met deelgebieden.

Bij de gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
• Indeling van het stedelijk gebied in deelgebieden ten aanzien van ouderdom en menselijk
     gebruik. Ter wille van de uniformiteit is voor de gemeenten binnen het beheersgebied van
     de Milieudienst in principe de volgende indeling aangehouden: voor 1900, 1900-1940,
     1940-1970, 1970-1990 en na 1990. Deze indeling in jaartallen is onder andere gebaseerd op
     eeuwenoude activiteiten (voor 1900), de eerste grootschalige woningbouw (1900-1940),
     het gebruik van kolenkachels (tot midden jaren '60) en de inwerkingtreding van de Wet
     bodembescherming (1987). Lint of -dijkbebouwing is veelal als aparte eenheid beschouwd
     door de gevarieerde ouderdom (eeuwenoude bebouwing wordt afgewisseld met nieuwe
     woningen) en het andere karakter van activiteiten (veelal agrarisch gebruik).
• Grootschalige ophogingen. Indien in het stedelijke gebied grootschalige ophogingen met
     grond of ander materiaal hebben plaatsgevonden is dit van belang voor de bodemkwaliteit.
     Ook is het mogelijk dat als gevolg van het aanwezige veen een zone integraal of partieel is
     opgehoogd met zand om voldoende civieltechnische draagkracht te creëren. Het blijkt dat
     elke gemeente haar eigen methode heeft bij het grootschalig bouwrijp maken van
     woonwijken (bijvoorbeeld: de woonwijk Goverwelle in Gouda is integraal opgehoogd met
     een dik zandpakket, terwijl de gemeente Ouderkerk alleen de infrastructuur voorbelast en
     particulieren dus individueel moeten zorgen voor ophoging).
• Diffuse beïnvloeding vanuit de lucht. Hierbij moet gedacht worden aan neerslag van
     verontreiniging vanuit de lucht bij grootschalige bedrijfsmatige activiteiten die hebben
     plaatsgevonden waardoor de bodem over een substantieel oppervlak (vermoedelijk)
     verontreinigd is geraakt. Uit de gesprekken met de gemeente bleek echter dat in de regio
     Midden-Holland dergelijke grootschalige diffuse beïnvloeding niet of nagenoeg niet
     aanwezig is.
• Gebieden die door een bepaald gebruik 'schone of viezer zijn dan het overige gedeelte van
     de gemeente. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan tuinbouwgebieden die door jarenlang
     gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verhoogde achtergrondconcentraties hebben
     voor deze stoffen, maar ook toemaakdekken. De zogenaamde toemaak is een mengsel van
     stalmest, huisvuil, slootbagger en (duin-)zand. Dit is eeuwenlang gebruikt als bemesting.

Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt. De betrokkenen zijn vooraf door de Milieudienst
geïnformeerd met betrekking tot bovenstaande punten en dus in de gelegenheid gesteld vooraf
alle relevante historische informatie te verzamelen. Zo zijn bijvoorbeeld luchtfoto's en
topografische- en historische kaarten geraadpleegd en kon de bebouwingsgeschiedenis worden
afgeleid uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht. Er is gebruik gemaakt van de bodemkaart
van Alterra.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Op basis van de verkregen informatie is een voorlopige indeling gemaakt van het bebouwd
gebied in gebieden met een (homogene) verwachte vergelijkbare bodemkwaliteit, ook wel een
voorlopige zoneringskaart genoemd. Bij deze indeling van voorlopige deelgebieden is nog geen
gebruik gemaakt van de aanwezige concentraties van de gemeten stoffen.

Bij alle gemeenten is daaruit de volgende (of een vergelijkbare) zone-indeling ontstaan:
     •    Bebouwing voor 1900
     •    Bebouwing 1900-1940
     •    Bebouwing 1940-1970
     •    Bebouwing 1970-1990
     •    Bebouwing na 1990
     •    Lint- en of dijkbebouwing

Op deze wijze zijn destijds in totaal bijna 100 deelgebieden onderscheiden. Een dergelijk groot
aantal gebieden is onnodig, omdat veel gebieden van vergelijkbare kwaliteit zijn. Daarom zijn
deze gebieden samengevoegd tot zones. Hierbij zijn de volgende criteria gebruikt:
    - geografische ligging en waterstaatkundige eenheid (polders)
    - grondsoort (veen, klei)
    - bekende bodemkwaliteit

Van 5 gemeenten zijn de historische kernen apart gehouden, vanwege de slechte
bodemkwaliteit: Gouda, Schoonhoven, Zoetermeer, Alphen en Bodegraven. Vervolgens zijn een
aantal subregio’s onderscheiden, waarbinnen de kwaliteit en ontstaansgeschiedenis min of
meer hetzelfde is:
     - Veenweidegebied: een groot gebied, van de Krimpenerwaard in het zuiden tot de
         Meijpolder en Lagenwaardse polder in het noorden;
     - Oude Rijn en de Lek: Lint- en dijkbebouwingen langs deze rivieren liggen op
         kleigronden;
     - Droogmakerijen (oude zeekleipolders): Het veen is grotendeels veen ontgraven tot op
         de zeeklei en in de 19e eeuw weer drooggemalen.
     - Toemaakdekken: Gebleken is dat lintbebouwingen in toemaakdekken meer zijn
         verontreinigd dan elders.
Zones met dezelfde bebouwingsgeschiedenis zijn per subregio samengevoegd, dus bijvoorbeeld
alle dorpskernen in het veenweidegebied, alle woonwijken van na 1990 in de zeekleipolders etc.

Een aparte indeling is aangehouden voor bedrijfsterreinen en kassen:
    - zware industrie, veelal voor 1960 of zelfs al voor 1940 (zellingen langs de Hollandse
        IJssel)
    - lichte industrie en bedrijven
    - kantoren en onverdachte bedrijven, lichte industrie van na 1990
    - kassen
Deze indeling is Midden-Holland-breed gehanteerd, dus er is geen onderscheid gemaakt in
gemeente of subregio.

De indeling van het landelijk gebied is vooralsnog overgenomen van de bodemkwaliteitskaart
van de provincie Zuid-Holland uit 2004. Aan de totstandkoming van deze provincie brede zones
voor het landelijk gebied hebben de volgende uitgangspunten en overwegingen ten grondslag
gelegen:


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>      -      De voorlopige zone indeling van de bodemkwaliteitskaart van het landelijk gebied is
             gemaakt op basis van de combinatie van het bodemtype, het landgebruik en de
             gebruikshistorie.
      -      Het bodemtype, en breder gezien de bodemopbouw, is een verklaring voor de
             natuurlijke variabiliteit in gehalten. Door verschillen in geologische
             ontstaansgeschiedenis en bodemvormingsprocessen is de bodemopbouw een
             onderscheidende factor voor zones.
      -      Soms is de bodemopbouw in het verleden door de mens beïnvloed, bijvoorbeeld bij het
             opbrengen van toemaakdekken, deze handelingen hebben een zeer bepalend effect op
             de bodemopbouw. Toemaakdekken zijn daardoor een apart onderscheiden zone.
      -      Het landgebruik en de gebruikshistorie zijn naast de bodemopbouw een belangrijk
             onderscheidend kenmerk waarin de meer diffuse verontreiniging als gevolg van
             menselijk handelen tot uiting komt. Aangezien deze diffuse verontreiniging
             voornamelijk in de bovenste laag van de bodem plaats vindt, heeft (historisch)
             landgebruik vaak alleen betrekking op de bovengrondzonering en niet op de
             ondergrondzonering.

Voor de voorlopige zone indeling zijn de kaarten van het bodemtype en (historisch) landgebruik
gecombineerd tot unieke gebieden op regionaal niveau. Op deze manier zijn 21 voorlopige
deelgebieden voor de bovengrond en 10 voor de ondergrond geformuleerd, welke uiteindelijk
geresulteerd hebben in 19 bovengrondzones en 10 ondergrondzones voor de gehele provincie.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Gemeentespecifieke historie en achtergronden
In de oude gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten waren gemeentespecifieke aspecten, historie
en achtergronden over de betreffende gemeente opgenomen. Om deze destijds verzamelde
gegevens niet verloren te laten gaan is hieronder per gemeente deze informatie opgenomen.
Deze teksten zijn grotendeels rechtstreeks overgenomen uit de rapportages van vroegere
bodemkwaliteitskaarten en waar deze info niet voorhanden of onvolledig was zijn deze
aangevuld met beschrijvingen uit andere bronnen. In de literatuurlijst op de laatste bladzijde
van deze bijlage is een overzicht opgenomen van de gebruikte bronnen.

Gemeente Alphen aan den Rijn
Op 1 januari 2014 zijn de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
gefuseerd tot een nieuwe gemeente, die de naam "Alphen aan den Rijn" kreeg.




Afbeelding i: Gemeente Alphen aan den Rijn (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

Buiten de grootste plaats binnen de gemeente, Alphen aan den Rijn, bestaat de gemeente uit
de kernen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk,
Koudekerk aan den Rijn, Oudshoorn en Zwammerdam.

Voormalige gemeente Alphen aan den Rijn
Het gebied bij Alphen aan den Rijn werd 2000 jaar geleden al bewoond. In de Romeinse tijd was
de Oude Rijn de hoofdtak van de Rijn. De rivier zette bij overstromingen zand en klei af,
waardoor een landschap van oeverwallen en kommen ontstond. In Alphen is dit nog steeds
herkenbaar in de naamgeving van de stadsdelen "Hoge zijde" en "Lage zijde", aan de linker-
respectievelijk de rechteroever van de rivier.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Op de plek waar zich nu het centrum van Alphen aan den Rijn bevindt stond in Romeinse tijden
het castellum Albanianae. De Romeinen bouwden toen ook de eerste brug over de Oude Rijn.
Vanaf de regering van de Romeinse keizer Claudius I (41 - 54 na Chr.) waren er afdelingen van
het Romeinse leger gelegerd. De noordelijke grens van het Romeinse Rijk lag namelijk langs de
huidige Oude Rijn, en hier werden dan ook door de Romeinen diverse versterkte legerplaatsen
gebouwd. Zo zijn in het dichtbijgelegen dorp Zwammerdam resten van het Romeins castellum
Nigrum Pullum gevonden, evenals resten van zes Romeinse platbodems. Al in de Romeinse tijd
ontwikkelde zich handel en nijverheid, waardoor Alphen aan den Rijn langzaam uitgroeide tot
een belangrijk handelscentrum in de regio. Germaanse aanvallen maakten daar echter in 240 na
Chr. een einde aan.

Na veel strubbelingen en problemen met overstromingen, vooral in Utrecht en Leiden, werd de
Oude Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. De aftakking die eerst als 'Lek' begon werd
de hoofdstroom van de rivier. Sindsdien trad de Oude Rijn niet meer buiten zijn oevers. In en na
de Middeleeuwen was Alphen een ambachtsheerlijkheid onder de naam Alphen en Rietveld.

In de 17e eeuw kwam Alphen verder tot bloei. Het was toen een pleisterplaats voor postrijders
en handelsverkeer over land en water. Op gedeelten langs de Oude Rijn is nu nog het jaagpad te
zien waarlangs de trekschuiten werden voortgetrokken.

Vanaf 1950 begon het dorp sterk te groeien. Er werden grote uitbreidingen aan de noordzijde
van het dorp gebouwd, die oorspronkelijk met afschuw als 'die flats' werden bekeken door de
oude Alphenaren. Vanaf de jaren 1990 werd ook een grote woonwijk ten zuiden van de
spoorlijn gebouwd, Kerk en Zanen. Alphen ontwikkelde zich tot forensenstad, waar echter
binnen de grenzen ook steeds meer werkgelegenheid kwam.

In 1918 werden Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn samengevoegd tot één gemeente;
Oudshoorn groeide later aan Alphen vast. In 1964 werd ook Zwammerdam aan de gemeente
Alphen aan den Rijn toegevoegd. Die kende inmiddels een forse industrie en bleef in
daaropvolgende decennia groeien.

Aarlanderveen
Aarlanderveen dat in 1918 zijn zelfstandigheid verloor en met Alphen en Oudshoorn de
gemeente Alphen aan den Rijn vormde was te onderscheiden in twee dorpsdelen. Het eigenlijke
Dorp lag in het polderland en het andere deel strekte zich uit langs de Oude Rijn van de Aarbrug
bij Oudshoorn tot aan de Ziende bij Zwammerdam, de Lage Zijde genaamd. De Lage Zijde werd
beschouwd als het economische en bestuurlijke centrum, hier stond ook het Raadhuis.
Oorspronkelijk leefden de bewoners van de verbouw van graan en hennep. Toen deze teelt te
weinig meer opbracht vond men in de afgraving van veen een bron van (neven)inkomsten. Het
veen werd zo diep afgegraven en uitgebaggerd dat het grootste deel van de landerijen
veranderde in een watervlakte, slechts op hoger gelegen land kon nog gewoond worden. In de
achttiende eeuw is begonnen met de bedijking en droogmaking van het gebied. De
Molenviergang werd in fasen voltooid en pompt tot op de dag van vandaag het overtollige
water naar de Oude Rijn. De boeren gingen zich toeleggen op veeteelt en landbouw en delen nu
in de algehele malaise die leidt tot het verdwijnen van veel boerenbedrijven.

Oudshoorn
Tot 1918, het jaar waarin Oudshoorn, Aarlanderveen en Alphen samengevoegd werden tot de
gemeente Alphen aan den Rijn, was Oudshoorn een zelfstandig dorp dat zich uitstrekte langs de
Oude Rijn van de Aarbrug tot de Gnephoek en de Ridderbuurt in het noorden.
Het hoogste gezag berustte van 1226 tot 1795 bij de ambachtsheer. Straatnamen zoals Cornelis
de Vlamingstraat en Van Reedestraat herinneren nog aan deze illustere heren.

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De Nederlands Hervormde kerk uit 1665 aan de Oudshoornseweg met zijn gebrandschilderde
ramen is een bekend monument in Alphen aan den Rijn.
In 1664 werd het jaagpad langs de Oude Rijn van Leiden naar Utrecht voltooid. Dit gebeuren
was heel belangrijk voor de ontwikkeling van Oudshoorn omdat door de Oude Rijn, Gouwe,
Kromme Aar en Heimanswetering de steden Rotterdam, Gouda, Leiden, Utrecht en Amsterdam
met elkaar verbonden werden.
De goede verbindingen waren voor rijke kooplieden en industriëlen (er werden kalkovens en
steen- en pannenbakkerijen gevestigd) aanleiding langs de Oude Rijn buitenhuizen te bouwen.
Door de groei van de steden en de daaruit voortvloeiende behoefte aan brandstof werd in de
17de en 18de eeuw veel turf gestoken en kwamen polders onder water te staan. Aan het einde
van de 18de eeuw werden de polders weer drooggemalen en werd het poldergebied weer
bewoonbaar. Aanvankelijk vestigden er zich vee- en zuivelboeren, later ging men zich toeleggen
op akkerbouw. De eeuwenlang gevestigde industrieën zijn in de 20ste eeuw van lieverlede
verdwenen, de laatste pannenfabriek in de negentiger jaren.

Zwammerdam
Zwammerdam heeft een kleine en compacte oude kern met kronkelende straatjes en met
historische bebouwing. Zwammerdam is, in tegenstelling met lintbebouwing, een van de
weinige dorpen in de Rijnstreek die gebouwd zijn rondom een plein.

In het jaar 1960 vierde Zwammerdam haar 1000-jarig bestaan. De gemeente werd in 960
aangeduid als Svattingaburch hetgeen versterkte grensplaats betekent (svat of zwade is grens
en burch betekent versterkte plaats). Later wordt de naam verbasterd tot Swadeburch. Als in de
12de eeuw graaf Floris III van Holland een dam in de Rijn opwerpt om de waterhuishouding van
zijn gebied aan de oostzijde te regelen ontstaat de naam Swadenburgerdam wat later dan
Zwammerdam wordt. Aan het einde van de Brugstraat staat sinds 1971 op een hoge sokkel aan
het water het beeldje Barbarossa dat herinnert aan de roerige periode die ontstond na de
(illegale) afdamming. Barbarossa was de bijnaam van keizer Frederik I van Duitsland en leenheer
van de Graaf van Holland. Hij bemiddelde in het conflict tussen graaf Floris en het bisdom
Utrecht over de ontstane situatie ten gevolge van de afdamming. Tijdens de inval van de Franse
troepen in 1672 is Zwammerdam door brandstichting vrijwel met de grond gelijk gemaakt.

De wederopbouw is voortvarend ter hand genomen vanuit het enige pand in de Brug(ge)straat
dat gespaard gebleven is. Rond 1920 heeft Bodegraven een mislukte poging ondernomen het
grondgebied van Zwammerdam op te eisen. In deze periode is het "volkslied" geschreven dat in
de zestiger jaren van de afgelopen eeuw weer uit de kast gehaald is toen de overheid de
onafhankelijkheid van Zwammerdam ter discussie stelde. Ondanks heel veel inspanning van de
inwoners is de gemeente in 1964 bij Alphen aan den Rijn gevoegd.

Voormalige gemeente Boskoop
Boskoop is gesitueerd aan beide oevers van de Gouwe en ligt daarbij tussen Alphen aan den Rijn
in het noorden en Waddinxveen in het zuiden, die ook beide aan deze rivier grenzen. Het dorp
wordt in het westen begrensd door de voormalige gemeente Rijnwoude en in het oosten en
zuidoosten door Reeuwijk en Bodegraven. De beide oevers van de Gouwe worden verbonden
door een hefbrug die aan de oostzijde doorloopt in het Reijerskoop en aan de westkant in de
belangrijkste verbindingsweg in Boskoop, de Zijde.
Tot 1 januari 2014 was Boskoop een zelfstandige gemeente, sindsdien behoort het tot de
fusiegemeente Alphen aan den Rijn.

De veenmoerassen die op de plaats van het huidige Boskoop waren gelegen werden in de 12e
eeuw in cultuur gebracht door middel van cope-ontginning. Hieraan ontleent Boskoop zijn
naam: de cope van Bucki of Buckeskop.

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Het verloop van de geschiedenis van Boskoop heeft veel te maken met het feit dat de gemeente
op een gebied met een dikke veenlaag ligt. Het is merkwaardig, dat in Boskoop nooit op grote
schaal turf is gewonnen, zoals op veel andere plekken in het Groene Hart. Dat kan niet worden
toegeschreven aan de afstand tot omliggende steden, Gouda lag vlakbij en de Gouwe was al
vroeg een bruikbare waterweg. Echter overal in het Hollandse binnenland gold dat de
veengronden langs een riviertje van de vervening werden uitgezonderd wegens de afwijkende,
voor turf minder geschikte samenstelling. In bepaalde perioden zou de abdij de afgraving van de
veenlaag op haar grondgebieden niet hebben toegelaten. Om gronden voor de boomkwekerij te
verbeteren is er veel grond van buiten aangevoerd (‘opgevaren’). Daardoor heeft de bodem van
Boskoop een bijzondere, in hoge mate door de mens bepaalde samenstelling.

Vanouds beschouwt men de bodem onder Boskoop als bijzonder geschikt voor de boomteelt.
Eeuwenlang heeft Boskoop zich met name toegelegd op de teelt van fruit en fruitbomen (met
name appels). Van de 15e tot de 17e eeuw werden er steeds meer bomen geproduceerd en
deden ook andere siergewassen hun intrede, zoals Azalea’s. Zo kwam het dat Boskoop aan het
einde van de 19e eeuw startte met de export van zijn producten, met Duitsland als eerste
afnemer. Opmerkelijk is dat veel Boskoopse ’boomkwekerijen’ vooral sierteeltbedrijven zijn,
want veel van de gekweekte boomsoorten zijn eigenlijk nog maar stekjes op het moment van
verkoop.

Boskoop levert vanwege zijn veenbodem en de talrijke boomkwekerijen een bijzondere aanblik.
De vele sloten, de schouwen (bootjes), de ‘moerbomen’ op de kwekerijen, draaibruggetjes,
ophaalbruggen, houten schuurtjes in combinatie met enkele diepe veenpolders in de omgeving
maken het landschap apart.

Al in de Middeleeuwen was in de gemeente ongeveer 2000 kilometer aan sloten aangelegd,
met daartussen langgerekte eilanden van vaak maar zo’n 15 meter breed. Opmerkelijk is dat
veel afmetingen in het Boskoopse kwekerijgebied steeds worden bepaald aan de hand van de
Rijnlandse roede, een oude Hollandse lengtemaat van 3,76 m, of 14,19m². Dit geldt voor
bijvoorbeeld de omvang van een kwekerij en de plantafstand tussen laanbomen.

Tussen de eilanden bevonden zich soms ook ‘elzenakkertjes’, windkerende houtwallen op heel
smalle eilandjes. Veel van het vervoer in Boskoop werd dan ook tot voor kort via het water
verricht, vaak met houten ‘schouwen’. Later besloot men, vooral vanwege het bouwen van veel
loodsen en kassen en de komst van zwaar vrachtverkeer veel sloten te dempen en over te gaan
tot het samenvoegen van kleinere stukken land in grotere delen. Toch zijn er in het begin van de
21e eeuw in Boskoop nog veel waterwegen en kwekerijen die daar voor de aan- en afvoer van
bepaalde materialen van afhankelijk zijn. Men noemt Boskoop dan ook wel eens `Klein
Giethoorn'.

Het oude centrum (voor 1900) ligt rond de hefbrug aan de Gouwe. Vanuit het oude centrum zijn
vanaf 1900 linten naar het westen en oosten bebouwd: Reijerskoop en Zijde. Lintbebouwing
van voor 1900 komt in Boskoop niet voor. Naoorlogse woningbouw is vooral in het zuidwestelijk
deel van Boskoop geconcentreerd. Alle woonwijken zijn gerealiseerd op de veenbodem zonder
eerst grootschalig op te hogen. De gemeente kent een relatief homogene bodemopbouw met
hoofdzakelijk veengrond.

Langs de Gouwe liggen twee oude industriegebieden (Zuidkade en Burg. Colijnstraat). Deze zijn
ingedeeld bij het deelgebied “voor 1900” en niet als apart deelgebied aangegeven vanwege de
geringe omvang. In het bodembeheerplan voor grondverzet worden deze gebieden als
verdachte locaties beschouwd.


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Boskoop heeft een lange geschiedenis in de teelt van sierplanten –en bodem. Het
sierteeltgebied is als apart deelgebied onderscheiden. Volgens informatie van de gemeente ligt
het noordwestelijk deel van het sierteeltgebied op zogenaamde toemaakdekken. Dit zijn
eeuwenoude ophogingen van stadsafval en bagger. Bij de indeling in deelgebieden is hier
rekening mee gehouden.

Op basis van de verkregen informatie is een voorlopige indeling gemaakt van het bebouwd
gebied in gebieden met een (homogene) verwachte vergelijkbare bodemkwaliteit (voorlopige
zoneringskaart).

Voormalige gemeente Rijnwoude
De gemeente bestond uit de dorpen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
(gemeentehuis) en Koudekerk aan den Rijn, en omvatte daarnaast de buurtschappen Bent,
Benthorn, Groenendijk en Hogeveen.

Rijnwoude ontstond in 1991 als Rijneveld uit een fusie van de toen opgeheven gemeenten
Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. In 1993 werd de gemeente omgedoopt
tot Rijnwoude.

Benthuizen
De naam van het ambacht 'Benthusen' wordt voor het eerst genoemd in documenten in de 13e
eeuw. In 1282 krijgt Dirk van Teylingen van Floris V, graaf van Holland, een gebied in bruikleen
rond Waddinxveen. De grens van dat gebied wordt in de leenakte aangegeven met een aantal
ambachten, waaronder 'Benthusen'. Het dorp moet dan ook voor die tijd ontstaan zijn,
waarschijnlijk in de tiende en elfde eeuw. Tijdens deze periode nam de bevolking snel toe en
werden de uitgestrekte veenwildernissen in dit gebied ontgonnen. Het toponiem 'Benthuizen' is
een samenstelling van de uitgang '-huizen', dat een gangbare aanduiding voor een woongebied
was vanaf de Karolingische periode, en 'bent' dat (onder andere en in dit geval waarschijnlijk)
een andere benaming is voor struisgras.

Het afsteken van turf uit de veengronden in de omliggende gebieden vormde eeuwenlang een
belangrijke bron van inkomsten voor de inwoners van het dorp, zoals ook terugkomt in het
wapen van de gemeente (de langwerpige blokjes zijn turfbriketten). De intensieve turfwinning
leidde tot het veranderen van grote stukken land in veenplassen. De bevolking van Benthuizen
nam hierdoor af. De gehuchten Benthorn en Hogeveen raakten door deze ontwikkeling zelfs
ontvolkt en zouden later bij de gemeente Benthuizen worden gevoegd. Na het inpolderen van
de grote watermassa's nam de bevolking weer toe en kreeg het dorp een sterk agrarisch
karakter.

Tijdens de periode van grote woningbouwprojecten buiten de grote steden in de jaren 60 en 70
van de 20e eeuw verrees ook in Benthuizen veel nieuwbouw. Dit zorgde voor een aanzienlijk
vergroting van het dorp en instroom van veel nieuwe bewoners van buiten de regio. In 2005
werd ten oosten van Benthuizen gestart met de aanleg van de HSL-Zuid (de tunnel van de HSL-
Zuid onder het Groene Hart begint bij Benthuizen) en ten zuiden/zuidoosten van het dorp wordt
het Bentwoud aangelegd.

Hazerswoude-Dorp/Hazerswoude-Rijndijk
In de prehistorie is het gebied rond Hazerswoude onbewoond. De zee zet het land onder water.
Hierdoor rot de begroeiing langzaam weg, die voornamelijk uit helm en gras bestaat. In de loop
der jaren wordt het water echter zoeter, en groeien er planten en bomen. Er ontstaat een
veenachtige bodem. De Rijnoevers zijn in deze tijd zeer bosrijk.

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Ongeveer 50 jaar na Chr. bouwen de Romeinen nederzettingen langs de Rijn. Zo ook in
Hazerswoude. Over de periode hierna is weinig bekend. Wel maken oude kronieken melding
van woeste stormen en overstromingen in het gebied. Een hevige orkaan moet in de negende
eeuw het grootste gedeelte van de bebossing hebben verwoest.

Wanneer Hazerswoude precies is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Het staat wel vast
dat Hazerswoude in 1281 al als ambacht bestaat. De boeren hogen hun landerijen op met
bagger en leggen dijken aan. Een grasmat van afgestoken graszoden moet de dijk beschermen.
Ook start men met het ontginnen van het Hollandse 'moer', een barre veenwildernis. De
bewoners van het gebied ontdekken dat door het graven van sloten het moeraswater wegloopt
en de bovenste veenlagen droog komen te liggen. Door die afgravingen verkrijgen zij goede
brandstof, de zogeheten moer (turf), en vruchtbare bouwgrond.

Het land wordt nog verder uitgediept maar nu alleen vanwege de turfwinning. Dit blijft niet
zonder gevolgen. En zo wordt Hazerswoude in de vijftiende eeuw omringd door water, een
grote ramp voor de inwoners. De meesten vertrekken omdat er geen bouwgrond meer
beschikbaar is.

In 1514 kent Hazerswoude een lichte economische opleving. Er wordt voor het eerst melding
gemaakt van huisnijverheid, namelijk het weven van kaasdoeken. Ook de agrarische sector leeft
op en legt zich onder andere toe op het kweken van elzen. De kwekerijen vestigen zich op de
nog niet uitgeveende landen langs de Voorweg en de Loete.
In 1759 wordt het water weggemalen met behulp van molens. Het drooggevallen land wordt
ingepolderd, waardoor de Hazerswoudse Droogmakerijen ontstaan. Zo groeit Hazerswoude
langzaam uit van een kleine veennederzetting tot een belangrijk dorp.

Hazerswoude bestaat uit twee dorpen, Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp. Van
oudsher staan op de Rijndijk voornamelijk boerderijen. Later vestigen zich daar ook diverse
industrieën, mede door de aanwezigheid van de Rijn en de Rijksweg. In het dorp is nooit echt
sprake geweest van industrie. De groei van beide dorpen is in de loop van de jaren gelijk
opgegaan.

Koudekerk aan den Rijn
Koudekerk aan den Rijn is een oud dorp met een geschiedenis beginnend in de 12e eeuw
(overigens staat vast dat er ook in de vroege middeleeuwen al bewoning en ontginning was).
Volgens de historicus Oudaan, zou de naam van het dorp te danken zijn aan een oud Germaans
volk, de Chauken. Een andere uitleg is dat hier een kerk werd gesticht op een zeer koude plaats.
Beide verklaringen berusten hoogstwaarschijnlijk op een fabeltje. Nieuwere inzichten stellen
dat "koude" een middeleeuwse uitlating is voor "verlaten". "Koudekerk" zou dan betekenen
"plaats waar een verlaten kerkje was". Helemaal niet zo vreemd als men bedenkt dat de
Vikingen tijdens hun strooptochten verschillende keren vlak langs Koudekerk zijn gevaren.
Waarschijnlijk legden ze zelfs wel aan omdat eb en vloed in de Rijn, voor haar verzanding bij
Katwijk in de 11e eeuw, tot Koudekerk merkbaar was.

In tegenstelling tot veel oude plaatsen die in het Hollandse laagland verder van de Oude Rijn
afliggen had de graaf van Holland hier geen directe invloed op de ontginning. De toenmalige
Koudekerkers hadden al een strook met een diepte van een paar honderd meter tot een
kilometer noord vanaf de Rijnoever tot akkerland omgewerkt voordat de graaf zich met de
ontginning ging bemoeien. De Koudekerkers kregen het privilege op eigen doft tot een diepte
van ongeveer twee kilometer noord van de Rijn akkerland te creëren met als grens de aan te
leggen Ruige-kade. Noord daarvan ging de door de graaf geleide ontginning van start. Bijzonder


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>is dat diezelfde Ruige-kade altijd de grens is geweest van voorheen de heerlijkheid en later de
gemeente Koudekerk.

Tot 1 januari 1991 was Koudekerk aan den Rijn een zelfstandige gemeente waarna het
onderdeel werd van Rijneveld, wat tussen 1993 en 2013 Rijnwoude heette. Vanaf 1 januari 2014
valt Koudekerk onder de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente ontstaan per 1 januari 2011 na de fusie van de
voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.




Afbeelding ii: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

De gemeente bestaat uit Bodegraven, Driebruggen, De Meije, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug,
Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder.

Voormalige gemeente Bodegraven
Bodegraven werd al in de Romeinse tijd bewoond. Toentertijd lag het aan de Noordgrens van
het Romeinse Rijk, de 'Limes'. Aan de Romeinse kant van deze Limes waren er veel militaire en
handelsactiviteiten. De Romeinen legden er kampementen, havens en een weg aan. De grens
werd op min of meer regelmatige afstand versterkt met grensforten (castella), bemand door
Romeinse legioenen en hulptroepen. Daarnaast waren er langs de weg die naast de Limes liep
op vele plekken nederzettingen ontstaan, waaronder het huidige Bodegraven.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Daarna bleef het lange tijd stil rondom Bodegraven. Volgens de overlevering zou er op een
inmiddels zoekgeraakte kaart uit 809 de heerlijkheid Bodelo worden vermeld. Zeker is dat rond
het jaar 1050 er een kleine nederzetting was ontstaan, waarschijnlijk rond de huidige
Dorpskerk.

Twee eeuwen werd er getwist over het eigendomsrecht tussen de bisschop van Utrecht en de
graven van Holland, aan wie ze het stadje in leen gegeven hadden. Geleidelijk werd echter de
positie van Holland sterker en die van het Sticht zwakker. Ten slotte kwam het bij het
Graafschap Holland.

In de late middeleeuwen werd er rondom Bodegraven, dat in een moerassig gebied lag, veel
land ontgonnen. Deze ontginningen gebeurden vanaf de hoger gelegen rivieroevers zoals de
Oude Rijn, de Meije en de Oude Bodegrave. Haaks op deze waterlopen werden kavelsloten
gegraven, en zo'n 1250 meter verder werd een zogenaamde achtersloot gegraven. Door deze
ontginningen ontstond de typische verkavelingsvorm. Na de bouw van een sluis rond 1350 had
Bodegraven voorgoed haar bestaansrecht verdiend.

In 1672 toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog was verklaard door
Engeland, Frankrijk, Keulen en Münster, lag Bodegraven vlak achter de Hollandse Waterlinie.
Deze was geïnundeerd, en vormde zo een barrière voor de oprukkende Franse troepen. Echter
in de winter bevroor het water en konden de Fransen via het ijs dat zich over de ondergelopen
polders had gevormd voorwaarts trekken. Zij rukten op naar de Meije en verder naar
Zwammerdam. Tussen Zwammerdam en Alphen werden zij echter staande gehouden en
uiteindelijk teruggedreven. Inmiddels was het gaan dooien en was de enige vluchtweg via de
dijk langs de oude Rijn. Zij kwamen daardoor langs Bodegraven, dat met de grond werd gelijk
gemaakt. Na deze ramp werd ten oosten van het dorp de Wierickerschans gebouwd.

Tot 1870 floreerde Bodegraven weer. Helaas brak er in dat jaar in een bakkerij een brand uit,
die een groot deel van het toenmalige stadje in de as legde. Toen de branden achter de rug
waren bleken er 130 gezinnen dakloos te zijn geworden en meer dan 100 huizen afgebrand.
Mede door een landelijke collecte kon Bodegraven relatief snel weer worden opgebouwd.

In de 20e eeuw ging Bodegraven steeds verder uitbreiden. Rond de eeuwwisseling werd de
ruimte tussen de Rijn en de spoorlijn, die inmiddels aan de zuidkant het dorp passeerde,
volgebouwd. in het Interbellum werd aan de noordkant van Bodegraven gebouwd en vanaf
halverwege de jaren 50 werd de strook tussen de spoorlijn en de autosnelweg A12 opgevuld
met huizen en bedrijven.

Voor de specifiek in Bodegraven voorkomende aspecten zijn voor de indeling in deelgebieden
afspraken gemaakt en uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot:
    • Dijk- en Lintbebouwing buiten de bebouwde kom zijn samengenomen als één
        deelgebied. Deze bebouwing wordt in het kader van de bodemkwaliteitskaart gezien als
        stedelijk gebied. Lintbebouwing ‘Nieuwebrug 1970-1990’ wordt ingedeeld in
        deelgebied 1970-1990.
    • Grenzen tussen zones zijn gebaseerd op perceelsgrenzen. In de bodemkwaliteits-kaart
        is dat echter niet altijd duidelijk aan te geven. Het uitgangspunt van ‘grens op
        perceelsniveau’ is echter leidend.
    • Industriegebieden zijn niet als aparte zone aangemerkt, omdat de meeste
        bedrijfsmatige activiteiten in deze gemeente niet bodembedreigend zijn (geweest).




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Voormalige gemeente Reeuwijk
Reeuwijk is ontstaan als middeleeuwse veenontginning, en werd in 1248 voor het eerst
genoemd. Relatief laat, want andere kernen in het gebied waren al eerder ontstaan. Het gebied
maakte vanaf de 18e eeuw een periode van bloei door toen het laagveen werd opgebaggerd en
gedroogd, om als turf te worden gebruikt in de industrie van Gouda. Zo ontstonden de
Reeuwijkse Plassen.

In 1855 werd de gemeente Middelburg toegevoegd, in 1857 Oukoop, en in 1870 de gemeenten
Sluipwijk en Stein. Per 1 januari 1989 werd de jonge gemeente Driebruggen (gesticht in 1964)
opgeheven en werden de kernen Waarder en Driebruggen bij Reeuwijk gevoegd. Op 1 januari
2011 is de gemeente Reeuwijk met de gemeente Bodegraven samengevoegd.

De voormalige gemeente Reeuwijk bestaat uit de plaatsen Driebruggen, Hogebrug, Reeuwijk-
Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder.

Driebruggen
De naam Driebruggen verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar een drietal bruggen: de brug
over de Grote of Dubbele Wiericke, de brug aan het einde van de dorpskern nabij het dorpshuis
Custwijc en vroeger was er tussen deze twee bruggen nog een derde brug nabij het kruispunt
van de Kerkweg met de Sierkersstraat.

Echte historische gebouwen zijn er in Driebruggen nog nauwelijks te vinden. Het Hooge Huys
aan de Dubbele Wiericke, het voormalig doktershuis aan de Kerkweg (1885), en het voormalig
gemeentehuis (1928) zijn daar een uitzondering op. In de voormalige gemeente vindt nog veel
veeteelt plaats, voornamelijk melkveehouderij, in mindere mate schapen- en varkenshouderij.
In het dorp bevinden zich nog enkele technische bedrijven.

Hogebrug
Hogebrug is een buurtschap dat ligt tussen de Enkele Wiericke en de Dubbele Wiericke, een
vaarverbinding tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel en ligt aan de spoorlijn van Gouda naar
Woerden.

Hogebrug behoorde tot de gemeente Lange Ruige Weide die bij een gemeentelijke herindeling
in 1964 opging in de nieuwe gemeente Driebruggen.
Rondom Hogebrug vindt veel veeteelt plaats, voornamelijk melkveehouderij en in mindere
mate schapen- en varkenshouderij. In de buurtschap bevindt zich een houtverwerkingsbedrijf,
van oorsprong een trappen- en kozijnenfabriek (VIOS).

Reeuwijk-Brug
Het dorp is ontstaan langs de Breevaart, een middeleeuwse vaart die oorspronkelijk van Gouda
naar Bodegraven voerde. De aanleg van de tolweg tussen die twee plaatsen bracht de
ontwikkeling van het dorp pas goed op gang, en gedurende de negentiende eeuw werd
Reeuwijk-Brug het bestuurlijke centrum van de gemeente Reeuwijk, ten koste van Reeuwijk-
Dorp. Lange tijd was het dorp een belangrijk centrum voor de turfwinning.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het dorp uitgebreid. In eerste instantie ten westen van de
Breevaart, maar later ook ten oosten daarvan.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Reeuwijk-Brug ligt ingeklemd tussen de A12 en de Reeuwijkse Plassen. Het dorp wordt
doorsneden door de Breevaart. In het zuiden is het vastgegroeid aan Gouda. In het noorden
grenst het aan recreatiegebied De Reeuwijkse Hout. In het zuiden van het dorp, tegen Gouda
aan, bevindt zich bedrijventerrein Zoutman, waar het grootste deel van de bedrijvigheid zich
bevindt.

Reeuwijk-Dorp
Reeuwijk-Dorp werd rond de 13e eeuw gesticht. Tot de 18e eeuw was Reeuwijk-Dorp de
hoofdplaats van de gemeente Reeuwijk, daarna ging die plaats over naar Reeuwijk-Brug.

Reeuwijk-Dorp is gelegen in de polders tussen Reeuwijk-Brug, Waddinxveen, Gouda en
Bodegraven, en is ontstaan aan de kruising van een aantal wegen, die nu de Dorpsweg, Kerkweg
en Nieuwdorperweg heten. Deze structuur is heden ten dage nog steeds te herkennen. In de
negentiende eeuw heeft een Rooms-Katholiek complex zich in het dorp gevestigd, met een
kerk, klooster, school en landbouwcooperatie. Hierdoor maakte het dorp in die periode een
groei door.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog is aan de noordwestzijde een kleine nieuwbouwwijk
aan het dorp toegevoegd. De meest recente uitbreiding vond plaats aan het einde van de jaren
nul van de 21ste eeuw in zuidelijke richting.
In en rond het dorp zijn ongeveer tachtig agrarische bedrijven gevestigd.

Sluipwijk
Sluipwijk is een dorp dat ligt op een dijk midden tussen de Reeuwijkse plassen en telt 360
inwoners. Tot 1870 was Sluipwijk een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het aan de
gemeente Reeuwijk toegevoegd.

Tempel
Tempel is een buurtschap dat ligt ten noorden van Reeuwijk een stukje voorbij Oud-Reeuwijk en
heeft 210 inwoners.

Waarder
Waarder is ontstaan op een verhoging in het veenontginningsgebied langs het veenriviertje de
Oude Wetering en beslaat o.a. de volgende polders: Oosteinderpolder, Westeinderpolder, Korte
Waarder en Kerverland.

Op een nog bestaande verhoging is rond 1500 de huidige Nederlandse hervormde kerk
gebouwd; de westgevel is volgens een dateringssteen uit 1774. De eerste maal dat er over het
dorp Waarder werd gesproken was in 1108. In Waarder, een voormalig ambachtsheerlijkheid,
heeft vroeger een commanderij van de Johannieterorde gestaan: de Hof van Waarder, waarvan
niets meer over is.

In de jaren zeventig is men begonnen met een uitbreiding aan de Kosterdijk, om vervolgens
achter de Molendijk een nieuwbouwwijk te maken. De laatste uitbreidingen vonden plaats aan
Hof van Waarder, parallel lopend aan het middeleeuwse Kerkelaantje, en het Jenneke E. Bijlhof.

In het dorp is van de oude bebouwing weinig over, slechts de N.H.-kerk, de oude openbare
school (1882) en een paar boerderijen. Buiten het dorp zijn nog een groot aantal boerderijen in
hun originele staat (b.v. aan het Westeinde).


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Ten oosten van Waarder is in 1986 een olie- en gasveld ontdekt, het Papekopveld.

Indeling deelgebieden
De voormalige gemeente Reeuwijk bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing. Alle
lintbebouwing buiten de bebouwde kom is in eerste instantie samengenomen als één
deelgebied. Deze bebouwing wordt in het kader van de bodemkwaliteitskaart beschouwd als
stedelijk gebied. Als grens voor de lintbebouwing zijn zoveel mogelijk bebouwde percelen
aangehouden.
De gemeente kent geen duidelijke dorpskernen van voor 1900. Alle bebouwing van voor 1900
valt in het deelgebied lintbebouwing.

Reeuwijk kent geen grootschalige industriegebieden. Er zijn wel enkele bedrijfsterreinen met
hoofdzakelijk kantoren of lichte bedrijvigheid. Deze zijn niet als apart deelgebied beschouwd,
omdat aangenomen wordt dat deze activiteiten niet hebben kunnen leiden tot diffuse
bodemverontreiniging.

De voormalige gemeente Reeuwijk kent meerdere kernen: Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Brug,
Driebruggen, Waarder. Vooralsnog is aangenomen dat de te verwachte bodemkwaliteit per
deelgebied gelijk is omdat bij de aanleg van woonwijken dezelfde werkwijze is gehanteerd en er
dezelfde bodemopbouw is.
Alleen Reeuwijk-Brug heeft grote woningbouwlocaties. De andere kernen hebben ook wel
woonwijken van na 1900, maar deze zijn aanzienlijk kleiner van omvang.

Op basis van verkregen informatie van de provincie Zuid-Holland blijkt dat er in het westelijk
deel van Reeuwijk mogelijk toemaakdekken zijn gelegen. Dit zijn eeuwenoude ophogingen van
stadsafval en bagger. De grens van het toemaakdekgebied ligt op de Korssendijk en Lecksdijk.
Bij de indeling in bodemkwaliteitszones is met het voorkomen van toemaakdek rekening
gehouden door van deelgebieden met voldoende waarnemingen (lintbebouwing) te
onderzoeken of er op toemaakdekgrond hogere gehalten worden aangetroffen dan op niet-
toemaakdekgronden.

Op basis van de verkregen informatie is een voorlopige indeling gemaakt van het bebouwd
gebied in gebieden met een (homogene) verwachte vergelijkbare bodemkwaliteit (voorlopige
zoneringskaart).

Gemeente Gouda
Rond het jaar 1000 was het gebied waar nu Gouda ligt drassig en bedekt met een moerasbos,
met daarin kleine riviertjes, zoals de Gouwe. In de 11e en 12e eeuw begon men met het
ontginnen van veen ten oosten en westen van de stad en langs de oevers van de Gouwe. In
1143 werd de naam Gouda voor het eerst vermeld in een oorkonde van de graaf van Holland.

In de 13e eeuw werd het riviertje de Gouwe door een kanaal verbonden met de Oude Rijn en de
monding in de Hollandse IJssel werd uitgebreid tot een haven. Aan de rand van de stad verrees
in de 14e eeuw het kasteel van Gouda, dat de haven moest beschermen. Door deze
ontwikkelingen ontstond een vaarroute, die werd gebruikt voor handel tussen Vlaanderen en
Frankrijk met Holland en het Oostzeegebied. In 1272 verleende Graaf Floris V stadsrechten aan
Gouda, dat inmiddels een belangrijke plaats geworden was.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>In 1361 en 1438 richtten stadsbranden grote schade aan in de stad. Zo zouden bij de stadsbrand
van 1438 slechts vier huizen gespaard zijn gebleven. Na de verovering van Gouda door de
Geuzen op 21 juni 1572 werd het kasteel van Gouda in 1577 gesloopt, om het zo niet in handen
te laten vallen van de Spanjaarden bij een eventuele herovering. Het is echter maar de vraag of
dit de daadwerkelijke reden van de afbraak was, of dat de Goudse bevolking de oorlog aangreep
om zich van het kasteel en haar eigenaar te verlossen. De definitieve afbraak van het kasteel
werd pas in 1808 voltooid, toen de Chartertoren werd gesloopt. Nog voordat het kasteel
volledig was gesloopt, verrees ter hoogte van de vroegere binnenplaats op de fundering van het
kasteel een molen. Nadat deze molen in 1831 was afgebrand, werd deze een jaar later
vervangen door de molen 't Slot, die nog altijd overeind staat.

In het laatste kwart van de 16e eeuw had Gouda ernstige economische problemen. In de eerste
helft van de 17e eeuw krabbelde de stad weer op en tussen 1665 en 1672 kende de stad zelfs
een tijd van grote vooruitgang en bloei. Toen in het rampjaar 1672 echter de Hollandse Oorlog
uitbrak kende de stad opnieuw een economische terugval. Hoewel de economie na 1700 nog
eenmaal opveerde, zou de terugval uiteindelijk tot ver in de 19e eeuw duren. In 1673 werd
Gouda voor de vierde en ergste maal getroffen door de pest. De epidemie kostte 2.995 mensen
het leven, ongeveer 20% van de bevolking. Bovendien kreeg Gouda te maken met opstandige
boeren uit de omgeving, die in juni 1672 het stadhuis 24 uur lang bezetten.

In de 19e eeuw werden de stadsmuren van Gouda gesloopt; de laatste stadspoort werd in 1854
afgebroken. In deze periode had Gouda ook te maken met cholera-epidemieën, de eerste
uitbraak was in 1832 een feit. Onder andere dankzij het aanleggen van een riolering en een
waterleidingnet wist men de ziekte aan het eind van de 19e eeuw terug te dringen. Rond
diezelfde tijd begon Gouda ook eindelijk te profiteren van het betere economische klimaat.
Bedrijven als de Stearine Kaarsenfabriek en de Goudsche Machinale Garenspinnerij hadden
hierin een belangrijk aandeel. In 1855 werd het station Gouda in gebruik genomen aan de
nieuwe spoorlijn Utrecht - Rotterdam. Vijftien jaar later volgde ook de spoorverbinding met Den
Haag. In het begin van de 20e eeuw, begon de stad met uitbreiden buiten de singels. De wijken
Korte Akkeren, Kort Haarlem en Kadebuurt werden in de eerste helft van deze eeuw gebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog was Gouda door zijn strategische ligging aan water-, auto- en
spoorwegen een doelwit van bombardementen door de geallieerden. In 1944 werd het station
getroffen tijdens zo'n bombardement, dat bedoeld was om de spoorweg te vernietigen die Den
Haag en Rotterdam verbindt met Utrecht.

Na de bezetting breidde Gouda zich verder uit en werden de wijken Oosterwei, Bloemendaal en
Goverwelle gerealiseerd. In 1940 werd met de demping van de Nieuwehaven een begin
gemaakt met het dichten van de grachten in de binnenstad. Na de Tweede Wereldoorlog
werden ook de Raam, het Nonnenwater, de Naaierstraat en de Achter de Vismarkt gedempt.
Mede door de protesten vanuit de burgerij en de veranderde inzichten bij stedenbouwkundigen
werd echter niet verder gegaan met het dempen van de historisch waardevolle stadsgrachten.
In 1977 verdween de wekelijkse varkensmarkt, de grootste in Nederland, uit de stad. De
wekelijkse kaasmarkt op donderdag bleef alleen als toeristisch fenomeen gehandhaafd. Het
huidige hoofdstation is gebouwd in 1984, maar het gebied rond het station, de Spoorzone,
wordt anno 2015 onder handen genomen. Tevens breidt de stad na de realisering van
Goverwelle in de jaren 80 en 90 weer uit met de wijk, Westergouwe.


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Afbeelding iii: Gemeente Gouda (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

Het beheersgebied is ingedeeld in deelgebieden waarvan verwacht wordt dat de
bodemkwaliteit in grote mate vergelijkbaar is. Voor het indelen van het beheersgebied in
bodemkwaliteitszones is het noodzakelijk om vast te stellen welke kenmerken binnen het
beheersgebied van wezenlijke invloed zijn op de bodemkwaliteit. Voor het beheersgebied van
de gemeente Gouda zijn naar verwachting de volgende aspecten van belang:
    • historische ontwikkeling bebouwd gebied;
    • gebruik (wonen/industrie);
    • ophogingen (partieel/integraal);
    • bodemopbouw.

Op basis van oud kaartmateriaal en gesprekken met gemeenteambtenaren is een kaart met de
historische ontwikkeling van Gouda vervaardigd. Naast de historie is het gebruik mogelijk
onderscheidend voor de diffuse bodemkwaliteit. Gouda kan worden onderverdeeld in twee
typen gebruik: industrie- en bedrijventerreinen en wonen.

Delen van de gemeente Gouda zijn integraal opgehoogd, andere delen partieel. Integraal wil
zeggen dat hele wijken in zijn geheel een grondverbetering hebben ondergaan, zowel het
openbare gebied als de uitgegeven terreinen. Door middel van zandophogingen (afhankelijk van
de grondgesteldheid 1,5 tot 5 meter) is een redelijk zettingsarme ondergrond ontstaan van circa
0.01meter zetting per jaar. De compensatie van deze bodemdaling kan in het gewone
grootschalig onderhoudsprogramma worden opgenomen. De verwachting is dat dit voorlopig


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>nog circa 100 jaar doorgaat. Daarna gaat dit proces over in zettingen van ongeveer 0.005 meter
per jaar. Na ongeveer 700 jaar is de zetting nagenoeg 0 (zoals ook in de binnenstad).

Bij de partiële ophogingen zijn door de gemeente alleen de toekomstige openbare gebieden
opgehoogd. Ter plaatse van verhardingen is dit gedaan door het toepassen van zand en ter
plaatse van openbaar groen door middel van klei. Door deze methode is een gebied ontstaan
waar het openbare gebied nog meerdere keren moet worden opgehoogd (1 tot 3 maal)
alvorens het de zetting heeft van de integraal behandelde gebieden. De particulieren hebben
vanaf het begin de gebieden al moeten ophogen. Het is echter niet te achterhalen waar deze
ophogingen exact plaatsvinden. In dit onderzoek zijn de partiële ophogingen dan ook niet
bepalend bij de indeling in deelgebieden. De locatie en frequentie van de integrale ophogingen
is daarentegen wel bekend. Daarom zijn de integrale ophogingen ook mede bepalend bij de
indeling in deelgebieden.

Tot slot is de diepere bodemopbouw meegenomen in de indeling in deelgebieden. Hiertoe is
een geologische kaart geraadpleegd. De oude delen van Gouda en oostelijk Gouda bestaan
hoofdzakelijk uit een laag rivierklei op veen. Vrijwel het gehele noordelijke deel van Gouda
bestaat van origine uit veen. Rond de Hollandse IJssel vind men geregeld opgevulde geulen met
rivierklei.

Hierboven zijn de onderscheidende gebiedskenmerken geïdentificeerd. Op basis van de
genoemde kenmerken is het beheersgebied opgedeeld in deelgebieden. De bebouwde kom van
Gouda is vooralsnog alleen opgedeeld in gebieden met een gelijke historie en
ophooggeschiedenis:
    • Bebouwing voor 1800
    • Bebouwing van 1800-1900
    • Bebouwing van 1900-1940
    • Bebouwing van 1945-1968
    • Bebouwing van 1968-1992
    • Bebouwing van 1968-1992, integraal opgehoogd
    • Bebouwing van 1992-2001
    • Bebouwing van 1992-2001, integraal opgehoogd
    • Toekomstig woongebied

Gemeente Krimpenerwaard
De gemeente Krimpenerwaard is sinds 1 januari 2015 een gemeente in de Nederlandse
provincie Zuid-Holland. Deze gemeente is een samenvoeging van de gemeenten Nederlek,
Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Afbeelding iv: Gemeente Krimpenerwaard (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

De gemeente Krimpenerwaard omvat de volgende plaatsen: Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lageweg, Lekkerkerk, Opperduit,
Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Schuwacht, Stolwijk, Vlist en Willige Langerak
(gedeeltelijk).

Voormalige gemeente Bergambacht
De gemeente Bergambacht bestaat uit een groot aantal dorpen en buurtschappen. Verreweg de
belangrijkste daarvan zijn Bergambacht zelf, Ammerstol en Berkenwoude. Deze voormalig
zelfstandige gemeenten werden in 1985 samengevoegd.

Bergambacht
Het gebied rondom Bergambacht bestond vroeger uit twee delen, elk gebouwd op een
rivierheuvel (donk of berg). Op de noordelijke werden een kerk en enkele huizen gebouwd, de
zuidelijke bood vanaf de dertiende eeuw plaats aan een groot stenen huis, gebouwd door de
heer Van den Berg. In de middeleeuwen was deze ’s-Heeraartsberg’ belangrijker dan
Bergambacht zelf, getuige de vele kaarten uit die tijd. Daarop komt de naam Bergambacht in
het geheel niet voor, maar die van ’s-Heeraartsberg wél.

Gedurende de Gouden Eeuw zorgde de toenemende scheepvaart voor een sterke stijging van
de vraag naar touw. De bewoners van Bergambacht speelden hierop in door hennep te
verbouwen en te verwerken. Ook speelden de molens van het dorp een belangrijke rol in de
waterhuishouding van de Krimpenerwaard. Getuige het in 2003 gebouwde gemaal, heeft het
dorp deze functie nog altijd niet verloren.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Ammerstol
De naam Ammerstol (Ammers-tol) komt van de tol (in het Latijn: Theloneum de Ambers), dat
was de plaats waar tolbelasting werd geheven. De inkomsten van deze tol brachten voorspoed,
en de stad kreeg van graaf Willem III van Holland zelfs het stadsrecht aangeboden. maar omdat
dit te duur werd bevonden bleef Ammerstol toch een dorp. De economie dreef in die tijd op de
zalmhandel. In Ammerstol was een visafslag die in het begin van de 15e eeuw naar de naburige
stad Schoonhoven werd verplaatst; in de 18e eeuw kwam de visafslag weer terug. Tevens
waren er veel mandenmakers actief.

Later bloeide Schoonhoven uit tot een stad omdat Ammerstol zijn stadsrechten niet benutte.

Toen er op de Lek geen zalm meer was (jaren 1920) werden de activiteiten verplaatst en
kwamen er veel grondwerkers in het dorp.

In 1985 ging Ammerstol op in de gemeente Bergambacht.

Berkenwoude
Berkenwoude dankt zijn naam aan het lage moeraswoud dat in de Krimpenerwaard groeide
voor de ontginning die in de 11e eeuw begon. In 1326 wordt er voor het eerst gesproken over
Berkenwoude, dat toen nog Bercou werd genoemd. Het ligt in een veenweidegebied bij het
Loetbos aan het veenriviertje de Loet.

Het gebied rond het huidige Berkenwoude is pas veel later in cultuur gebracht dan de overige
kernen. Na het inzakken van de veengrond (‘inklinking’) in de veertiende eeuw was dit gebied
ongeschikt voor akkerbouw, zodat de bewoners zich met veeteelt en jacht bezig gingen houden.

Op 1 januari 1985 werd Berkenwoude samen met de gemeente Ammerstol toegevoegd aan de
gemeente Bergambacht.

Indeling deelgebieden
De gemeente Bergambacht kent vier kernen: Bergambacht, Bergstoep (een buurtschap
ongeveer 1,5km ten zuiden van Bergambacht, bij de veerstoep van de pont over de Lek),
Ammerstol en Berkenwoude. Deze kernen bestaan allen uit een oude dorpskern (voor 1900)
met daaromheen jongere woonwijken.

De dijk- en lintbebouwingen worden in het kader van de bodemkwaliteitskaart beschouwd als
stedelijk gebied. De lintbebouwingen liggen in de Krimpenerwaard. Deze zijn gemengd van
opbouw. Oude boerderijen worden afgewisseld door latere bebouwing. Als grens voor de
lintbebouwing is 200 meter vanuit het hart van de weg aangehouden. Deze grens komt overeen
met de grenzen uit het bestemmingsplan.

Langs de Lek komt nagenoeg aaneengesloten dijkbebouwing voor. Deze bestaat hoofdzakelijk
uit oude boerderijen. De dijkbebouwing is als apart deelgebied aangegeven. Als grens voor de
dijkbebouwing is 200 meter vanuit het hart van de dijk aangehouden. Ook deze grens komt
overeen met de grens uit het bestemmingsplan.

De oude dorpskernen zijn samengevoegd tot één deelgebied. Vooralsnog is aangenomen dat de
te verwachte bodemkwaliteit per deelgebied gelijk is.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Op basis van de verkregen informatie is een voorlopige indeling gemaakt van het bebouwd
gebied in gebieden met een (homogene) verwachte vergelijkbare bodemkwaliteit (voorlopige
zoneringskaart). Om de volgende redenen is de voorlopige zoneringskaart volledig gebaseerd op
de ouderdom en is er nog geen onderscheid gemaakt op basis van bodemtype:
    • binnen één eenheid van de bebouwingsgeschiedenis is er geen afwijkende
        bodemopbouw. De gemeente kent een relatief homogene bodemopbouw, waarbij
        moerige grond en veengronden de boventoon voeren. Er is in de gemeente
        Bergambacht bij de aanleg van woonwijken niet grootschalig opgehoogd;
    • binnen één eenheid van de bebouwingsgeschiedenis is er geen afwijkend
        bodemgebruik. Alle onderscheiden deelgebieden bestaan uit woningbouw.

Voormalige gemeente Nederlek
De voormalige gemeente Nederlek is op 1 januari 1985 ontstaan uit een fusie van de oude
gemeenten Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.

Krimpen aan de Lek
Krimpen aan de Lek is een dorp in de gemeente Krimpenerwaard gelegen aan de rivier de Lek.
Vooral na de opening van de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel wordt de Krimpenerwaard,
en daarmee ook Krimpen aan de Lek, een geliefd woongebied voor velen die in Rotterdam hun
werk hebben.

Het zuiden van Krimpen aan de Lek bestaat voornamelijk uit oude huizen, waaronder enkele
huizen aan de dijk tot 200 jaar oud. Het centrum bestaat uit een aantal kleine flatjes en een
nieuw winkelcentrum genaamd De Markt. Veel van de nieuwbouw staat in het noorden. De
hoofdstraat eindigt in het zuiden aan de lek, bij het pontje naar Kinderdijk. In het dorp staan
twee kerken waarbij op de toren van de kerk op de dijk een walvis staat. Deze walvis herinnert
aan de walvisvaart, die in vroegere eeuwen een belangrijke bron van inkomsten was voor het
dorp. Aan de dijk is sinds jaar en dag een houtzagerij gevestigd.

De naam Krimpen komt van het oude woord "Krempener", dat "oversteekplaats" betekent.
Letterlijk betekent Krimpen aan de Lek dus "oversteekplaats aan de Lek". Ten westen ligt
Krimpen aan den IJssel en naar het oosten Lekkerkerk, waarmee Krimpen aan de Lek sinds 1
januari 1985 samen de gemeente Nederlek vormt.

Lekkerkerk
Hoewel archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op donken bewoningssporen van onder
andere de Vlaardingencultuur kunnen worden aangetroffen, zijn van de donken in de omgeving
van Lekkerkerk (nog) geen vondsten uit de Steentijd bekend. De oudste bewoningssporen in de
Krimpenerwaard zijn niet ouder dan de tiende eeuw na Christus. Aangenomen wordt dat de
systematische ontginning pas in de elfde en vroege twaalfde eeuw is begonnen, waarbij de
oeverwallen van de rivier fungeerden als ontginningsbasis.

Aanvankelijk was de naam van het dorp en zijn omgeving Leckelant. Vanaf de tijd dat aan de
overzijde van de Lek Nieuw Leckelant tot ontwikkeling kwam en er een dorpskom rond de
nieuwe kerk ontstond wordt gesproken over Leckerkercke (voor het eerst in 1276). Al voor 1342
behoorden Lekkerkerk en Zuidbroek tot de hoge heerlijkheid van de Lek waar ook de beide
Krimpens (Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel), Stormpolder, Ouderkerk aan den
IJssel als lage heerlijkheden (of ambachtsheerlijkheden) onder vielen.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Vanaf 1900 vond eigenlijk pas de eerste wezenlijke vergroting van het dorp plaats. Er werd er
gebouwd aan een aantal stegen haaks op de Lekdijk of de Achterstraat: Oostersteeg,
Lekdijksteeg, Achtersteeg en andere (deze zijn in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste
eeuw gesaneerd). Na 1950 is de groei nog sneller gegaan. Vooral na de opening van de
Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel wordt de Krimpenerwaard een geliefd woongebied voor
velen die in Rotterdam hun werk hebben. Het dorp breidt zich dan vooral ten westen van de
Kerkweg uit.

Indeling deelgebieden
De bebouwde kom van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek is opgedeeld in gebieden met een
gelijke historie en gebruik. Op basis van de in 1996 voor de achtergrondgehaltekaart
vervaardigde indeling is de bebouwde kom ingedeeld. Ter verificatie zijn luchtfoto’s en
topografische kaarten bestudeerd. De volgende eenheden zijn onderscheiden:

      •      bebouwing van voor 1940, geen dijkbebouwing
      •      bebouwing 1940-1950
      •      bebouwing 1950-1960
      •      bebouwing 1960-1970
      •      bebouwing 1970-1980
      •      bebouwing van na 1980
      •      sportvelden
      •      bebouwing langs dijken
      •      lintbebouwing en bufferzone langs Tiend- en Weteringwegen
      •      bedrijfsterreinen

De strook die langs het water de Lek ligt wordt gerekend tot de peri-mariene gebieden.
Dergelijk sedimentair milieu wordt gekenmerkt door overgangen van zand en klei in een gebied
waar zowel fluviatiele als mariene condities heersten. Als gevolg hiervan komt men in het
westen zeeklei tegen en in het oosten meer en meer rivierklei. Onder deze afzettingen kunnen
overigens nog veenlagen voorkomen. In het noorden komt echter alleen nog veen voor. Dit
veen is ontstaan door de onvolledige afbraak (als gevolg van een zuurstofloos of zuurstofarm
milieu) van organisch materiaal.

Het grootste deel van de gemeente Nederlek bestaat uit veengronden. Hier heeft voornamelijk
bebouwing langs de Weteringwegen plaatsgevonden. Ook het noordelijkste deel van Krimpen is
in het veengebied gebouwd. Meer naar het zuiden is de bodem kleiig. In dit gebied is het
grootste deel van de recentere bebouwing van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek gesitueerd.
Ter plaatse van twee vroegere dijkdoorbraken is de bodem zandig. In Lekkerkerk is ook op deze
zandige bodem gebouwd. Het grootste deel van Lekkerkerk en Krimpen is gebouwd langs de
dijken langs de Lek. De bodemopbouw is hier voornamelijk kleiig, maar kan variabel zijn als
gevolg van bijvoorbeeld ophogingen. Conclusie is dat in het beheersgebied drie verschillende
typen bodemopbouw voorkomen: veen, klei en zand.

Het onderscheiden van deelgebieden op basis van ouderdom, gebruik en, in mindere mate,
bodemopbouw leidt tot de volgende vijf deelgebieden.
    • bebouwing van voor 1940 (bebouwde kom) /klei
    • bebouwing van na 1940 / klei en veen
    • bebouwing langs dijken / variërende bodemopbouw
    • lintbebouwing en bufferzone langs Tiend- en Weteringwegen / klei en veen
    • bedrijfsterreinen / zand


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Voormalige gemeente Ouderkerk
De oudste officiële vermelding van het dorp stamt uit 1263, toen het nog Oudekerke werd
genoemd. Maar het is waarschijnlijk dat er al eerder een dorp is geweest dat tot de twaalfde
eeuw de naam IJsele heeft gehad. Er zijn in in ieder geval twaalfde eeuwse fundamenten
gevonden van een tufstenen kerkje. Er zijn wel een aantal Romeinse munten gevonden uit de
eerste vier eeuwen van onze jaartelling, maar die duiden waarschijnlijk niet op bewoning van
enige betekenis. De vuurplaatsen van halverwege de tiende eeuw, maken bewoning al wel
waarschijnlijker. En er bestaat een vermoeden dat hier al in de tiende eeuw een kerkje is
geweest. Dit zou bijzonder zijn, omdat in het eerste millennium van onze jaartelling de
Krimpenerwaard nog moeras was op wat donken na.

De veeteelt is altijd een belangrijke sector geweest, met name de rund- en in mindere mate
varkenshouderijen. Toch staat Ouderkerk aan den IJssel vooral bekend als schippersdorp. Dit
heeft ook veel invloed gehad op de industrie in het dorp die voor een groot deel georiënteerd
was op de binnenvaart: werven, zeilmakerijen, touwslagerijen, etc. Deze industrie is vrijwel
geheel verdwenen. Maar ook nu nog is de afdeling Ouderkerk aan den IJssel en omgeving (de
IJsselvloot) van schippersvereniging Schuttevaer de grootste afdeling na Rotterdam met ruim
tweehonderd leden, IJsselmannen zoals ze in die omgeving genoemd worden.

Niet alleen vervoer over water, maar ook over land is vertegenwoordigd in Ouderkerk aan den
IJssel met een paar (internationale) transportondernemingen. Verder zijn er verschillende
bedrijven langs de IJsseldijk gevestigd, waarvan Houthandel Heuvelman, een groothandel en
importeur van hout, met naam genoemd hoort te worden. Niet alleen vanwege de omvang of
de leeftijd (opgericht in 1876), maar vooral ook vanwege de in het oog springende grote, gele,
houten loodsen langs de dijk. Maar sinds de jaren zeventig toen er veel nieuwe woningen
werden gebouwd in het dorp is een groot deel van de bevolking forens en werkzaam in met
name Rotterdam of Gouda.

In het verleden waren er zes steenovens, waar de bakstenen werden gebakken van de IJssel-
klei. Er zijn in het dorp en de omgeving nog talloze gebouwen te vinden die zijn opgetrokken uit
deze gelige steentjes. De 33 meter hoge watertoren (1910) aan de grens met Krimpen aan den
IJssel is misschien niet het mooiste (er is ook veel beton in gebruikt), maar wel een van de
meest prominente voorbeelden hiervan. Met het verdwijnen van deze steenfabrieken zijn de
IJssel-steentjes in waarde gestegen.

Ook waren er veel molens in Ouderkerk die in de loop van de twintigste eeuw allemaal zijn
verdwenen. De laatste, de houtzaagmolen Hermina, droeg veel bij aan het dorpsbeeld en is
begin jaren vijftig nog grondig gerestaureerd. Maar op 30 oktober 1958 breekt er brand uit door
kortsluiting in de elektrische zagerij die er onder is gevestigd en drie kwartier later is de molen
volkomen afgebrand. Langs de Berkenwoudse Boezem en de Molenvliet (de naam is
veelzeggend) die buiten het dorp van de IJssel richting de Loet lopen, zijn wel nog op twee
plaatsen overblijfselen te vinden van molens. Hier heeft trouwens ook een van de eerste
stoommachines van Nederland gestaan (1804) om een stoomgemaal aan te drijven. Deze werd
zo'n tien jaar later al weer afgebroken, omdat zowel de machine als de vervening waar die voor
werd ingezet tegenvielen.

Indeling deelgebieden
De voormalige gemeente Ouderkerk kent drie kernen: Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak en
Lageweg. Deze zijn met elkaar verbonden door de Hollandse IJssel.
Langs de Hollandse IJssel komen veel bedrijfsterreinen voor. Deze liggen op zogenaamde
zellingen. Zellingen zijn buitendijkse slibophogingen, welke veelal ook met (bedrijfs-)afval zijn

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>opgehoogd. De industriegebieden zijn niet als apart deelgebied aangegeven, omdat alle
bedrijfsmatige activiteiten in Ouderkerk hoofdzakelijk zijn geconcentreerd aan de Hollandse
IJssel op de zellingen. Deze zellingen zijn geregistreerd als gevallen van ernstige
bodemverontreiniging.

Langs de Hollandse IJsseldijk komt nagenoeg aaneengesloten dijkbebouwing voor. Deze bestaat
hoofdzakelijk uit oude boerderijen. Dit is de reden waarom de dijkbebouwing met de
lintbebouwing aan de Kerkweg en Oudelandseweg is samengevoegd als één deelgebied. De dijk-
en lintbebouwing wordt in het kader van de bodemkwaliteitskaart beschouwd als stedelijk
gebied. Als grens voor de dijkbebouwing is 150 meter vanuit het hart van de dijk aangehouden.
Als grens voor de lintbebouwing is 100 meter vanuit het hart van de weg aangehouden. Deze
grenzen komen overeen met de grenzen uit het bestemmingsplan.

De oude dorpskernen zijn samengevoegd tot één deelgebied. Vooralsnog is aangenomen dat de
te verwachte bodemkwaliteit per deelgebied gelijk is.
Het aantal woonwijken dat gebouwd is tussen 1900 en 1960 is dermate gering dat deze als één
deelgebied zijn meegenomen.

Op basis van de verkregen informatie is een voorlopige indeling gemaakt van het bebouwd
gebied in gebieden met een (homogene) verwachte vergelijkbare bodemkwaliteit (voorlopige
zoneringskaart). Om de volgende redenen is de voorlopige zoneringskaart volledig gebaseerd op
de ouderdom en is er nog geen onderscheid gemaakt op basis van bodemtype:
    • Binnen één eenheid van de bebouwingsgeschiedenis is er geen afwijkende
        bodemopbouw. De gemeente kent een relatief homogene bodemopbouw, waarbij
        moerige grond en veengronden de boventoon voeren. Er is in de gemeente Ouderkerk
        bij de aanleg van woonwijken niet grootschalig opgehoogd.
    • Binnen één eenheid van de bebouwingsgeschiedenis is er geen afwijkend
        bodemgebruik. Alle onderscheiden deelgebieden bestaan uit woningbouw.

Voormalige gemeente Schoonhoven
De plaats Schoonhoven is ontstaan langs de rivier de Zevender, waarvan de loop nog
herkenbaar is in de Lange Weistraat. Er bevond zich een kasteel ter hoogte van het huidige
Hofland.
Schoonhoven werd in 1247 voor het eerst genoemd als Sconhouen. In 1375 en in juli 1518
vonden grote stadsbranden plaats. Al in de 17de eeuw waren er bekende zilversmeden.
Schoonhoven heeft anno 2013 nog een internationale Zilverschool. De stad staat dan ook
bekend als de Zilverstad.

Tot 1942 was Schoonhoven het eindpunt van de spoorlijn Gouda-Schoonhoven. Het
oorspronkelijke stationsgebouw staat er nog steeds. Het stationsgebied is nu een busstation.

In de binnenstad was de loodwitfabriek van Hondorff Block en Braet (HBB) aanwezig. De
aanwezigheid van deze fabriek heeft geleid tot een diffuse loodverontreiniging in de bodem van
de binnenstad. Een ander groot fabrieksterrein was dat van de Hasco aan de
Scheepmakershaven, een verffabriek (tevens voormalige gasfabriek). Beide terreinen zijn
inmiddels gesaneerd.

De bebouwing van Schoonhoven bleef tot na de Tweede wereldoorlog binnen de grenzen van
de singels. Buiten de singels werden op de vruchtbare riviergrond fruitbomen gekweekt. Pas
vanaf 1960 vindt de eerste uitleg van woningbouwlocaties plaats, naar het noorden langs de
Opweg en ten westen daarvan. Er zijn hoogovenslakken toegepast als wegfundering toegepast.
In de jaren’70 van de vorige eeuw is Schoonhoven Noord een feit. De oostelijke nieuwbouwwijk

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>(Thiendenland) wordt gebouwd vanaf begin 1990. De wegen daar zijn opgehoogd met
lavasteen. Sloten zijn gedempt met zand. Door de ligging langs de Lek is bodemdaling daar geen
groot probleem.

Voormalige gemeente Vlist
De gemeente Vlist was vernoemd naar het riviertje de Vlist, dat stroomde op het grondgebied
van de gemeente. In 1985 werden de voormalige gemeenten Haastrecht en Stolwijk
samengevoegd met Vlist tot een nieuwe gemeente, die de naam Vlist kreeg.
De gemeente had drie kernen: het stadje Haastrecht en de dorpen Stolwijk en Vlist. Daarnaast
lagen de buurtschappen 't Beijersche, Beneden-Haastrecht, Benedenheul, Benedenkerk,
Bonrepas, Boven-Haastrecht, Goudseweg, Koolwijk, Rozendaal, Schoonouwen en Stein in de
gemeente.

Haastrecht
De historische naam van Haastrecht is Havekesdrecht, wat "drecht van (de) haveke betekent;
haveke kan hier verwijzen ofwel naar havik ofwel naar de oude persoonsnaam Haveke.
Haastrecht ontstond rond 1100 op de plaats waar het veenriviertje de Vlist uitmondt in de
Hollandsche IJssel. Bij deze nederzetting werd later een kasteel gebouwd, waarvan de
fundamenten teruggevonden zijn.
Op grond van de ligging heeft Haastrecht in 1396 stadsrechten gekregen. Een belangrijke
scheepvaartroute was via de Vlist naar de Hollandse IJssel. In Haastrecht bevond zich de sluis
die beide rivieren met elkaar verbond. Deze sluis is later door Dordrecht vernietigd, vanwege
concurrentie bij de innamen door tol van de scheepvaart.

Stolwijk
Stolwijk wordt voor het eerst vermeld in 1320 in de registratie van de grafelijke lenen in de
Krimpenerwaard. Tot 1 januari 1985 was het een zelfstandige gemeente maar het werd op deze
datum samengevoegd met de gemeenten Haastrecht en Vlist. In Stolwijk bevond zich het
gemeentekantoor en de gemeentewerf van de fusiegemeente gemeente Vlist. Op 1 januari
2015 ging de gemeente op in de nieuwgevormde gemeente Krimpenerwaard. Stolwijk werd ook
van deze gemeente de hoofdplaats.

Vlist
Vlist is een dorp gelegen aan het riviertje de Vlist. Het bestaat uit enkele boerderijen aan het
water en een buurtschap, de Bonrepas, aan de overkant van de parallelweg.
Hoewel de naam van de plaats samenvalt met die van de voormalige gemeente, was Vlist niet
de hoofdplaats. In Stolwijk was het gemeentekantoor en in Haastrecht het raadhuis. De
grootste kernen in de gemeente Vlist waren dan ook Haastrecht en Stolwijk.

Indeling deelgebieden
Voor de specifiek in Stolwijk, Haastrechte en Vlist (voormalige gemeente Vist) voorkomende
aspecten zijn afspraken gemaakt en uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot:
    • Dijk- en Lintbebouwing buiten de bebouwde kom van de kern Stolwijk zijn
        samengenomen als één deelgebied. Deze bebouwing wordt in het kader van de
        bodemkwaliteitskaart gezien als stedelijk gebied. De lintbebouwing in de kern Vlist
        hoort bij het deelgebied ‘voor 1900’.
    • Grenzen tussen zones zijn gebaseerd op perceelsgrenzen. In de bodemkwaliteitskaart is
        dat echter niet altijd duidelijk aan te geven. Het uitgangspunt van ‘grens op
        perceelsniveau’ is echter leidend.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Gemeente Waddinxveen




Afbeelding v: Gemeente Waddinxveen (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

Waddinxvene verscheen voor het eerst in de geschiedenis in 1233. Toen verkocht graaf Floris IV
het recht op belastingheffing hier aan Nicolaas van Gnepwijk en diens metgezellen. Deze
Nicolaas was in 1260 zelfs schout van Waddinxveen. In deze streek ontstonden uiteindelijk drie
ambachten (dorpen): Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal.
Van oorsprong was Waddinxveen een woest gebied langs de rivier de Gouwe. Men begon dit
gebied te ontginnen om er landbouw te kunnen bedrijven. Door de daarvoor benodigde
ontwatering begon het land echter te zakken (in te klinken) en moesten maatregelen tegen het
water worden genomen. In de vijftiende eeuw was de grond zo drassig geworden, dat men de
landbouw opgaf en zich op veeteelt toe ging leggen.

Omdat er voor veeteelt minder arbeidskrachten nodig waren, trokken velen uit Waddinxveen
en Bloemendaal weg. De oude dorpskerk bij Bloemendaal was in de zestiende eeuw weer
verdwenen. Rond 1500 begon men ook de veengronden af te graven om turf te winnen dat als
brandstof werd gebruikt.

Hierdoor ontstonden grote veenplassen en werd de situatie voor de bevolking nog armoediger.
Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw begon men het land weer droog te leggen. De
laatste van deze droogmakerijen werd in 1872 voltooid.


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>In 1870 kwamen alle kernen in één gemeente te liggen. Door latere uitbreidingen kwamen ze
tegen elkaar aan te liggen. Aan de hand van de verschillende concentraties met oude
bebouwing is nog te zien dat het oorspronkelijk om drie aparte kernen gaat. Het oudste van de
drie oorspronkelijke dorpen is Noord-Waddinxveen. Door uitbreiding van zowel de Zuidplas als
de noordelijke plassen zocht een gedeelte van de bewoners hun heil nabij de Gouwe. Op deze
manier ontstonden de andere twee kernen.

De Zuidplaspolder is ontstaan door het afgraven van veengronden rond 1500 en de
droogmaking van plassen. Een groot deel van de bebouwde kom van Waddinxveen ligt in deze
droogmakerij. Uit de bodemkaart van Alterra blijkt dat in de droogmakerijen kleiïge
poldervaaggronden en eerdgronden worden aangetroffen. Langs de Gouwe, maar vooral ten
oosten daarvan, liggen de niet-uitgeveende delen. Deze delen liggen hoger dan de omringende
gebieden en bestaan uit veen.

Rond 1980 was de eerste fase van de nieuwbouwwijk Zuidplas gereed, gelegen in het
zuidwesten van Waddinxveen, nadat eind jaren 60 al nieuwbouwwijken tot stand waren
gekomen in het westelijk en noordelijk deel van de gemeente. Vrij bijzonder is de
Ontmoetingskerk (1969) aan de Groensvoorde voor protestanten én katholieken samen. In
1975 werd winkelcentrum de Passage geopend, tussen hefbrug en station in. In Waddinxveen is
een nieuw winkelcentrum gebouwd op het oude terrein van voetbalclub CVV Be Fair, dit
winkelcentrum Gouweplein is geopend op 20 november 2014. De voetbalvereniging verhuisde
al in de zomer van 2008, de andere verenigingen volgen later. In het nieuwe centrum biedt
plaats aan onder andere een nieuwe bibliotheek, winkels en horeca. Ook is er ruimte voor
sociale woningbouw en koopwoningen en onder het nieuwe centrum bevindt zich een grote
parkeergarage.

In Waddinxveen-zuid, tussen de wijk Zuidplas, de Zuidelijke Rondweg en de spoorlijn in, is een
nieuwe woonwijk gepland. Deze draagt de naam Triangel. Deze woonwijk zal in fasen worden
gebouwd, met de laatste fase in 2025. Aan deze wijk komt ook het derde station van
Waddinxveen te liggen, Waddinxveen-Zuid geheten. Dit station ligt aan de toekomstige
RijnGouweLijn, tussen Gouda en Noordwijk.

De gehuchten binnen de gemeente Waddinxveen zijn Bloemendaal en Middelburg (dat
trouwens slechts gedeeltelijk binnen de gemeentegrenzen van Waddinxveen valt, gedeeltelijk
binnen Boskoop en gedeeltelijk Bodegraven-Reeuwijk).

In de historie van Waddinxveen namen de hout- en papierindustrie een belangrijke plaats n.
Deze bedrijvigheid was voornamelijk geconcentreerd langs de Gouwe. De bedrijvigheid was
gemengd met woonbebouwing. Op de kaart met deelgebieden is dit aangegeven als “voor
1940”, omdat er geen grootschalige gebieden zijn van tussen 1900 en 1940.

Behalve langs de Gouwe was er voor 1900 ook al bebouwing vanaf de brug over de Gouwe naar
het westen (Kerkweg). De eerste naoorlogse woonwijken zijn gebouwd ten noorden en ten
zuiden van deze uitvalsweg. Weer later ontwikkelde Waddinxveen zich meer naar het zuiden en
ook de toekomstige nieuwbouwwijken zijn in het zuiden gepland. Bij deze grootschalige
woningbouw hebben door de gemeente geen integrale ophogingen plaatsgevonden.

De gemeente kent twee grootschalige bedrijfsterreinen: Coenecoop en het Distripark aan de
rijksweg A12. Op Coenecoop zijn voornamelijk kantoren en garagebedrijven gevestigd. Het
Distripark bestaat uit voornamelijk transport- en op- en overslagbedrijven. Omdat niet verwacht



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>wordt dat dit van invloed is geweest op de diffuse bodemkwaliteit, zijn beide bedrijventerreinen
niet als apart deelgebied beschouwd.
Anders is dat met de glastuinbouwgebieden. Hier worden verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen verwacht. Het glastuinbouwgebied is als apart deelgebied beschouwd.

Uit de gesprekken met de gemeente-ambtenaren is niet naar voren gekomen dat er mogelijk
toemaakdekken in de gemeente Waddinxveen aanwezig zouden zijn. Uit een door de provincie
Zuid-Holland aangeleverde kaart blijkt dat er in het hele gebied ten westen van de Gouwe
mogelijk sprake is van de aanwezigheid van toemaakdekken. In dergelijke gebieden kunnen
verhoogde gehalten aan lood, zink, koper en kwik worden verwacht. Als de waarnemingen
echter worden ingekleurd op deze zware metalen is geen duidelijk patroon te zien dat er op
duidt dat er in het toemaakdekgebied hogere gehalten worden aangetroffen. Waarschijnlijk
komt dit door vergravingen door de jaren heen, waarbij ter plaatse van bebouwing nog maar
weinig is terug te vinden is van de toemaakdekken.
In het bodembeheerplan zal beschreven worden hoe in dergelijke gebieden met grondverzet
dient om te worden gegaan. In toemaakdekgebieden bijvoorbeeld zal men bij grondverzet extra
alert moeten zijn op het voorkomen van puin en artefacten (scherven, pijpenkoppen).

Op de bodemkaart van Alterra wordt een groot deel van het stedelijk gebied aangeduid als
“bebouwing” en niet voorzien van een bodemtype. Hierom is de bodemkaart niet leidend
geweest bij de indeling van deelgebieden. Bovendien ligt het te onderscheiden veengebied
hoofdzakelijk ten oosten van de Gouwe, waar alleen de eenheid “lintbebouwing” voorkomt.
Omdat van de lintbebouwing in het noordwesten van Waddinxveen (op klei) geen
analysegegevens beschikbaar zijn is het vooralsnog niet zinvol om onderscheid te maken tussen
lintbebouwing op veen en lintbebouwing op klei.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Gemeente Zoetermeer




Afbeelding vi: Gemeente Zoetermeer (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

De eerste ontwikkelingen in de gebieden rond Zoetermeer (de huidige polders) vonden plaats in
de 11de eeuw. Tussen de 11de en 16de eeuw werd het gebied ontgonnen, werden sloten
gegraven, werd de oorspronkelijke begroeiing afgebrand en vond ontvening plaats.
Tussen 1200 en 1400 vond veel akkerbouw plaats. Door de ontwatering voor de landbouw ging
het veen inklinken. Door deze inklinking kwam het gebied onder water te staan, waardoor geen
landbouw meer mogelijk was. Het gevolg hiervan was dat alleen nog inkomsten uit de
ontvening konden worden gehaald. In eerste instantie vond ontvening plaats vanaf het
maaiveld tot aan het grondwater, waardoor moerassen ontstonden. Vervolgens werd ontveend
tot op de kleilaag, waardoor waterplassen en weteringen ontstonden. Na 1600 ontstond
behoefte aan meer land. Hiertoe werden een aantal van de ontstane waterplassen ingepolderd
en ontstonden droogmakerijen.

Het gebied rond de huidige dorpskern was tot begin jaren '60 in gebruik als land- en
tuinbouwgebied. In de jaren '30 was op diverse plaatsen tuinbouw in kassen aanwezig. Ter
plaatse van voormalige tuinbouwgebieden zijn op de meeste plaatsen nu woonwijken aanwezig.
Binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer zijn aan de west- en noordzijde nog onbebouwde
gebieden aanwezig die tegenwoordig grotendeels gebruikt worden voor land- en tuinbouw.

Sporen van menselijke activiteiten van vóór 1600 kunnen alleen nog worden aangetroffen ter
plaatse van de toenmalige bewoning. Veel bewoningsresten van vóór 1600 zijn echter
verdwenen door de ontvening.
De eerste ontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer vonden vermoedelijk plaats nabij de
Zoetermeerse plas (de huidige Zoetermeerse Meerpolder). Vermoedelijk heeft het 'oude dorp'



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>vóór de 14de eeuw gelegen ter plaatse van de huidige Zwaardslootseweg/Broekweg nabij de
Zoetermeerse plas.
In oude stukken is er voor het eerst sprake van 'Soetermeer' rond 1270. In 1281 wordt voor het
eerst 'Zegwaard' genoemd. Soetermeer en Zegwaard waren twee aparte dorpen, de grens van
de dorpen lag bij de huidige Leidse/Delftse Wallenwetering. Rond het jaar 1476 is de dorpskern
verplaatst naar de huidige Dorpsstraat. In 1650 heeft een hevige brand gewoed in Zegwaard.
Een deel van de Dorpsstraat is hierbij afgebrand. Op 1 januari 1935 zijn de gemeenten
Zoetermeer en Zegwaard samengevoegd tot één gemeente. Waarschijnlijk heeft ter plaatse van
de dorpskern geen of slechts plaatselijk ontvening plaatsgevonden.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de Stationsstraat (voormalige Molenweg) volgebouwd en
werd bebouwing aangelegd langs de J.L. van Rijweg, Bleiswijkseweg en de Molenstraat. Rond
1920 is langs de Karel Doormanlaan en de Bleiswijkseweg bebouwing ontstaan.
Reeds in de 19e eeuw was langs de uitvalswegen Zegwaartseweg, Voorweg en Rokkeveenseweg
lintbebouwing aanwezig. Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw is ook
lintbebouwing ontstaan langs de Broekweg en de Molenweg (huidige Stationsstraat). Mogelijk
heeft langs de oude lintbebouwingen (plaatselijk) geen ontvening plaatsgevonden.

In 1962 is de gemeente Zoetermeer aangewezen als groeigemeente. Sindsdien zijn diverse
woonwijken aangelegd.

Tot vóór 1900 kende Zoetermeer slechts enkele industrieën. Van 1869 tot 1966 was de boter-
en margarinefabriek 'Brinkers' gevestigd ter plaatse van 't Huis te Palenstein (Dorpsstraat).
Vanaf 1966 is 'Brinkers' gevestigd aan de Bleiswijkseweg. Vanaf 1889 is de zuivelfabriek
'Nutricia' gevestigd in Zoetermeer. Daarnaast is er ook een kleine gasfabriek geweest, ten
westen van de oude dorpskern.
In Zoetermeer zijn de meeste bedrijven gevestigd ter plaatse van de lintbebouwingen en de
industrieterreinen. Een uitzondering hierop was o.a. de asfaltcentrale van Asko die op de hoek
van Aïdaschouw en de Zwaardslootseweg was gevestigd. Dit bedrijf is in de jaren '80 verplaatst,
waarna de locatie is gesaneerd.

Zoetermeer heeft de volgende (onverdachte) bedrijventerreinen:
-      Zoeterhage;
-      Hoornerhage;
-      Rokkehage;
-      Brinkhage;
-      Lansinghage.

Het bedrijventerrein Dwarstocht is door de aanwezigheid van puin en slakken verdacht van het
voorkomen van bodemverontreiniging.

In de Zoetermeerse Meerpolder zijn in het verleden vier locaties in gebruik geweest bij de NAM
voor oliewinning. Deze locaties zijn in het verleden reeds onderzocht; twee locaties zijn reeds
gesaneerd. In de Meerpolder was ook een meetstation van de NAM gevestigd. In de Leyens en
in het oosten van Zoetermeer (Dwarstocht noord en langs de Hoefweg) waren eveneens NAM-
locaties aanwezig.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Gemeente Zuidplas
De gemeente Zuidplas is op 1 januari 2010 ontstaan door een vrijwillige fusie van de voormalige
gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.




Afbeelding vii: Gemeente Zuidplas (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Voormalige gemeente Moordrecht
Moordrecht ligt aan de Hollandsche IJssel, met aan de overkant Gouderak. Tussen beide
plaatsen wordt een veerverbinding onderhouden. Moordrecht wordt doormidden gesneden
door de Middelweg. Ook de spoorlijn Utrecht - Rotterdam loopt door de plaats, maar
Moordrecht heeft sinds 1935 geen station meer aan deze lijn.

De geschiedenis van Moordrecht, gesticht bij een oversteekplaats van de IJssel, gaat terug tot
1248, toen de plaats voor het eerst in een geschrift werd genoemd. Uit vondsten is echter
gebleken dat het gebied al eerder werd bewoond.
Tijdens de middeleeuwen kreeg Moordrecht regelmatig met geweld te maken. In de dertiende
eeuw moest de nederzetting troepen leveren aan de graaf van Holland voor zijn strijd tegen de
bisschop van Utrecht. In 1489 vond er een bloedige veldslag plaats in de Moordrechtse venen
tussen de Hoeken en de Kabeljauwen en in 1574 troffen de Spanjaarden en de Watergeuzen
elkaar in het dorp. Hierbij brandde onder meer de Moordrechtse kerk af. In 1657 werd hij
herbouwd.

Na deze gewelddadige periode kwam Moordrecht langzaamaan tot bloei. De veenrijke
omgeving maakte het mogelijk inkomsten te verwerven door turf te steken. Velen verdienden
hun brood in de turfgraverij. Door de winning van turf ontstonden rond het dorp steeds grotere
en diepere plassen, die samen de Zuidplas zouden vormen. Het water werd een bedreiging voor
de omliggende dorpen, waaronder Moordrecht. In 1825 werd besloten de Zuidplas droog te
maken. De vruchtbare grond van de Zuidplaspolder werd gebruikt voor veeteelt en landbouw.
Zolang in Moordrecht gedurende de achttiende eeuw nog veel turf werd gestoken en deze
moest worden vervoerd, bloeiden ook de scheepvaart en scheepsbouw. Toen omstreeks 1790
het grootste deel van het veenland was ontgonnen, nam de scheepvaart echter af.

In het dorp was de industriële activiteit mettertijd toegenomen. Zo kende Moordrecht een
bloeiende touwslagerij. Ook de wolkammerijen en linnenblekerijen ging het voor de wind. In
een dorp als Moordrecht waren de lonen laag, zodat er in 1800 zes wolkammerijen en vijf
linnenblekerijen gevestigd waren. Toch overheerst, tot op de dag van vandaag, het landelijke
karakter van Moordrecht, dat tegenwoordig ruim 8000 inwoners telt. Moordrecht is sinds 1
januari 2010 onderdeel van de nieuwe gemeente Zuidplas.

Indeling deelgebieden
Voorafgaand aan het opstellen van eerdere bodemkwaliteitskaarten van de gemeente
Moordrecht zijn de volgende afspraken en uitgangspunten geformuleerd:
    • De dijk- en lintbebouwing buiten de bebouwde kom zijn samengenomen als één
        deelgebied. Deze bebouwing wordt in het kader van de bodemkwaliteitskaart gezien als
        stedelijk gebied.
    • Grenzen tussen zones zijn gebaseerd op perceelsgrenzen. In de bodemkwaliteitskaart is
        dat, gezien de schaal van de kaart niet altijd duidelijk aan te geven. Het uitgangspunt
        van ‘grens op perceelsniveau’is echter leidend.
    • Industriegebieden zijn niet als aparte zone aangemerkt omdat de meeste
        bedrijfsmatige activiteiten in deze gemeente niet bodembedreigend zijn (geweest). Het
        bedrijventerrein Moordrecht is geheid en de bodem is grotendeels verhard.

De gemeente Moordrecht en de Milieudienst Midden-Holland hebben in eerste instantie het
stedelijk gebied ingedeeld in de verschillende deelgebieden en deze (handmatig) ingetekend in
de gemeentelijke kaarten.
Op basis van de ouderdom en bebouwingsgeschiedenis van de deelgebieden kan een
verwachting worden uitgesproken over de bodemkwaliteit. Verwacht wordt dat in de oude


BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>kernen (met bebouwing vanaf reeds voor 1940) door het lange gebruik matig tot sterk
verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK worden aangetroffen.

Voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Nieuwerkerk aan den IJssel ontstond rond het midden van de dertiende eeuw in een drassige
omgeving aan de rechteroever van de IJssel. De eerste schriftelijke vermelding van Nuwekerke,
zoals het destijds heette, dateert uit 1282. De bewoners van deze nederzetting leefden vooral
van de visserij en de jacht en werkten hard aan de afwatering van het gebied. De veenrijke
omgeving was voor de inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel de belangrijkste
inkomstenbron. Aan het einde van de vijftiende eeuw begon men met het afgraven van de
veengrond en het 'slagturven’ (turfsteken onder water). Deze bedrijfstak werd gestimuleerd
door een stijgende behoefte aan brandstof door de bevolkingsgroei in de steden en op het
platteland, en door nieuwe industrieën als de steenbakkerijen. In de eerste helft van de
zestiende eeuw telde de nederzetting al zo’n zestig woningen en werd de dorpskerk gebouwd,
die er tot op de dag van vandaag staat.

Door de winning van turf in het gebied rondom Nieuwerkerk aan den IJssel ontstonden grote
plassen, waardoor de plaats een soort eiland werd tussen al het water. In 1825 werd dan ook
besloten een begin te maken met de drooglegging van de Zuidplas. Een halve eeuw later, in
1866, gebeurde hetzelfde met de Alexanderpolder, waardoor Nieuwerkerk aan den IJssel werd
omringd door vruchtbare landbouwgrond en de agrarische sector groeide. Tegenwoordig ligt
het laagste punt van de Europese Unie in deze gemeente, op 6,76 meter onder NAP.

Door de aansluiting op het spoorwegennet in 1855 groeide de bevolking van Nieuwerkerk aan
den IJssel snel. Ook bloeide de glascultuur op en vestigden enige industrieën zich in deze plaats
aan de IJssel. De grootste groei maakte Nieuwerkerk aan den IJssel echter na de Tweede
Wereldoorlog door, onder meer doordat zich hier veel forensen vestigden; dat vereiste de bouw
van compleet nieuwe wijken, zoals de Oranjebuurt en Zuidplas. Sinds 1 januari 2010 is
Nieuwerkerk onderdeel van de nieuwe gemeente Zuidplas.

Indeling deelgebieden
Het oude centrum (voor 1900) ligt rond de Dorpsstraat. Behalve rond de Dorpsstraat was ook
langs de ’s Gravenweg voor 1900 al aaneengesloten bebouwing aanwezig. Omdat er tussen
1900 en 1940 niet of nauwelijks bebouwing heeft plaatsgevonden is als deelgebied “voor 1940”
aangehouden. Vanuit het oude centrum heeft na de oorlog in zuidelijke richting woningbouw
plaatsgehad. Ondanks dat deze – en ook latere wijken - op veengrond zijn gebouwd, zijn de
wijken niet integraal opgehoogd. Wel hebben particulieren hun percelen opgehoogd om de
zetting van circa een halve meter te compenseren. Uit de uitgevoerde bodemonderzoek blijkt
dat dit veelal is gebeurd met circa een halve meter zand. De herkomst hiervan is onbekend.
Hoofdwegen zijn bij het bouwrijpmaken wel voorbelast. Vanaf de jaren ’70 heeft uitbreiding
naar het noorden plaatsgevonden.

De gemeente kent één grootschalig bedrijfsterrein (De Hooge Veenen), welke in de jaren ’70 is
aangelegd. Omdat niet verwacht wordt dat dit van invloed is geweest op de diffuse
bodemkwaliteit, is dit gebied niet als apart deelgebied beschouwd. Volgens de bodemkaart van
Alterra is de bodemopbouw hier bovendien hetzelfde als van de woonwijken uit dezelfde
periode.
Langs de Hollandse IJssel komen voorts nog enkele bedrijfsterreinen voor. Deze liggen op
zogenaamde zellingen. Zellingen zijn buitendijkse slibophogingen, welke veelal ook met
(bedrijfs-)afval zijn opgehoogd. Deze zellingen zijn geregistreerd als gevallen van ernstige
bodemverontreiniging en dus niet als apart deelgebied aangegeven.



BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Nieuwerkerk kent een groot glastuinbouwgebied ten noorden van de bebouwde kom. Hier
worden verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen verwacht. Het glastuinbouwgebied is als
apart deelgebied beschouwd.

Voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Op de westelijke oever van de rivier de Rotte stonden waarschijnlijk in de twaalfde eeuw zeven
huisjes, waar de plaats Zevenhuizen zijn naam aan dankt. Zevenhuizen en Moerkapelle zijn
onderdeel van de nieuwe gemeente Zuidplas. Vanuit deze eerste kern begon men de nabije
woeste gronden te ontginnen, wat ervoor zorgde dat de kern van het dorp Zevenhuizen steeds
verder van de rivier vandaan kwam te liggen. Aan het begin van de vijftiende eeuw werd het
fundament gelegd van een kerk die een eeuw later met een toren werd voltooid – ondanks een
onderbreking van de bouw door de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

In het noordelijke deel van het ambacht Zevenhuizen bevonden zich de Wilde Veenen. Deze
werden in de veertiende eeuw van de rest van het ambacht (dorp) losgemaakt en verpacht.
Rond 1400 was hier voor het eerst sprake van bewoning. De plaats werd vernoemd naar de
aanwezige kapel.

Een definitieve splitsing tussen Zevenhuizen en Moerkapelle kwam er in 1645, toen jonkheer
Warnaert van der Wel de Wilde Veenen kocht van de heren van Zevenhuizen. Hij legde de
veengronden hier zo voortvarend droog, dat al in 1655 de ‘Honderdmorgenpolder’ voltooid
was. De hierdoor ontstane landbouwgrond bracht Moerkapelle de benodigde welvaart: in 1667
werd de oude kapel vervangen door een kerk.

In het gebied werd ook turf gewonnen. Voor de afvoer daarvan over het water werden sluizen
gebouwd. Bij één van deze sluizen of ‘verlaten’ ontstonden twee buurtschappen. Hier stonden
onder andere een herberg en een bakkerij voor de wachtende schippers. Na de stichting in 1740
van een ‘Nieuw Verlaat’ gingen deze buurtschappen door het leven onder de naam Oud Verlaat.

Dankzij de ontginningen was er van oudsher veel landbouwgrond in dit gebied; Zevenhuizen en
Moerkapelle hebben dan ook altijd een agrarisch karakter gehad. De aanwezigheid van de Rotte
Meren zorgt er echter voor dat de plaatsen zich de laatste jaren steeds meer als
recreatiebestemmingen kunnen profileren.

Indeling deelgebieden
Het oudste deel van Zevenhuizen is duidelijk te onderscheiden van het overige bebouwd gebied
door de hogere ligging (op veen). Het westelijk deel van Zevenhuizen, ontwikkeld vanaf 1970,
ligt circa 3 meter lager dan de oude kern. De Zuidplaspolder, ten oosten van de oude kern, ligt
nog lager. Het is een droogmakerij waar het oorspronkelijke veen is afgegraven. Toch is op de
bodemkaart van Alterra geen onderscheid te zien in het westelijk en oostelijk deel van
Zevenhuizen (beide eerdgronden, zavel en klei).

De woonwijken rond de oude kern van Moerkapelle zijn eveneens homogeen van
bodemopbouw en de bebouwingsgeschiedenis loopt parallel aan de bodemopbouw: oude kern
op veen en de jonge woonwijken op klei/zavel. Er is in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
bij de aanleg van woonwijken niet grootschalig opgehoogd.

De gemeente kent één grootschalig bedrijfsterrein (Nijverheidscentrum), welke in de jaren ’70 is
aangelegd. Omdat niet verwacht wordt dat dit van invloed is geweest op de diffuse
bodemkwaliteit, is dit gebied niet als apart deelgebied beschouwd.
Anders is dat met de glastuinbouwgebieden. Hier worden verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen verwacht. Het glastuinbouwgebied is als apart deelgebied beschouwd.

BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Gebruikte bronnen voor deze bijlage
a. Bodemkwaliteitskaart Nederlek, CSO, rapportnr. 96.429, 20 november 1996
b. Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Nederlek, CSO, rapportnr. 00.082, 12 februari 2001
c. Bodemkwaliteitskaart op basisniveau van het landelijk gebied van Zuid-Holland, DHV, RB-
   SE20044147, december 2004
d. Bodemkwaliteitskaart inclusief Bodembeheerplan gemeente Zoetermeer, Syncera B.V.,
   projectnr B04A0616, 22 februari 2006
e. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Bergambacht, Royal
   Haskoning, projectnr 9M8559, 8 oktober 2003
f. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Bodegraven, Royal
   Haskoning, projectnr 9M2320, 24 februari 2003
g. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Boskoop, Royal
   Haskoning, projectnr 9M8559, 7 oktober 2003
h. Bodemkwaliteitskaart Gouda, CSO, rapportnr. 02.140, 16 september 2002
i. Vernieuwde bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Moordrecht,
   Royal Haskoning, projectnr 9P3471, 16 juni 2004
j. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Nederlek, Royal
   Haskoning, projectnr 9P8038, 29 oktober 2004
k. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Nieuwerkerk aan den
   IJssel, Royal Haskoning, projectnr 9M8559, 1 oktober 2003
l. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Ouderkerk, Royal
   Haskoning, projectnr 9M8559, 7 oktober 2003
m. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Reeuwijk, Royal
   Haskoning, projectnr 9M8559, 25 september 2003
n. Rapportage bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Schoonhoven,
   Royal Haskoning, projectnr 9M2320, 24 februari 2003
o. Rapportage bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Vlist, Royal
   Haskoning, projectnr 9M2320, 24 februari 2003
p. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Waddinxveen, Royal
   Haskoning, projectnr 9P0470, 15 augustus 2003
q. Bodemkwaliteitskaart voor het stedelijk gebied van de gemeente Zevenhuizen-
   Moerkapelle, Royal Haskoning, projectnr 9M8559, 7 oktober 2003
r. Informatie over de gemeenten en plaatsen afkomstig van www.wikipedia.nl, december
   2015
s. Informatie over historische ontwikkeling van gemeenten en plaatsen afkomstig van
   www.geschiedenisvanzuidholland.nl, december 2015
t. Topografisch kaartmateriaal van www.opentopo.nl, juni 2015




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Bijlage 3                      Selectie bodemonderzoeksgegevens




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>MEMO
Project                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Alphen aan den Rijn
Onderwerp                       Voorstel selectie dataset
Referentie                      14M2027_N_001_v2
Datum                           13 april 2015
Auteur                          Karin Reezigt (LievenseCSO)
Bestemd voor                    Bernd van den Berg (ODMH)
                                Meike Breedveld (ODMH)
                                Anka Silvertand (gemeente Alphen aan den Rijn)
Algemeen
Deze notitie bevat het voorstel voor de selectiecriteria voor representatieve bodemonderzoeken van
de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude uit het bodeminformatiesysteem Squit
van de omgevingsdienst West-Holland. Deze geselecteerde onderzoeken zullen gebruikt worden
voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Voor het maken van de bodemkwaliteitskaart is het van belang om een representatieve dataset te
maken, zodat de diffuse bodemkwaliteit binnen een bodemkwaliteitzones zo goed mogelijk kan
worden bepaald. Aangezien het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland
zowel analysegegevens bevatten van onverdachte als verdachte locaties stelt LievenseCSO, op basis
van ervaring, een aantal selecties voor om tot een voor de bodemkwaliteitskaart representatieve
dataset te komen.

In totaal zijn de volgende aantallen in het bodeminformatiesysteem beschikbaar:

  In BIS beschikbare gegevens                                                                       Aantal
  Locaties                                                                                             4.021
  Onderzoeken                                                                                          5.113
  Analysemonsters                                                                                     10.768
               waarvan: analysemonsters grond met relevante stoffen                                    7.491



Het hieronder beschreven voorstel wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Na goedkeuring van het
voorstel voor de dataselectie levert LievenseCSO ter controle de lijsten met geselecteerde en niet-
geselecteerde rapporten. De opdrachtgever kan op basis van deze lijsten besluiten gegevens alsnog
aan de dataset voor de bodemkwaliteitskaart toe te voegen of te verwijderen.

Onderzoeken/locaties die niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar wel als geschikt worden
aangemerkt bij de selectie in stap 2, worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Mogelijk kunnen de
ontbrekende gegevens nog worden aangevuld zodat de betreffende analysegegevens toch
meegenomen kunnen worden.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Stappen selectie
Ons voorstel is om op onderstaande wijze de representatieve gegevens te selecteren:

Stap 1: Selectiecriteria algemeen
Analysegegevens uit het bodeminformatiesysteem worden geselecteerd als de gegevens
minimaal over de volgende informatie beschikt:
   • De boring, het onderzoek of de locatie is ingetekend. Bij het toekennen van de X-
       en Y-coördinaten aan een analysemonster wordt in principe het middelpunt van
       het onderzoek toegevoegd. Als dat niet aanwezig is wordt het middelpunt van de
       locatie toegevoegd.
   • De rapportdatum is ingevuld. Volgens de Richtlijn mogen alleen analysegegevens
       voor de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt die niet ouder zijn dan 5 jaar. De
       Richtlijn geeft wel aan dat oudere gegevens gebruikt mogen worden als deze
       vergelijkbaar zijn met recente gegevens. De gemeente kan dit met haar
       gebiedskennis beoordelen. Indien zij aangeeft dat de oudere gegevens inderdaad
       vergelijkbaar zijn met de recente gegevens, stellen wij voor om alle rapporten vanaf
       1 januari 2000 te selecteren.
   • De diepte van het analysemonster is ingevuld en de gemiddelde diepte van het
       analysemonster ligt maximaal 2 meter beneden het maaiveld.
   • Het analysemonster is geanalyseerd voor één of meerdere stoffen van het
       standaard NEN5740 stoffenpakket.
   • Het analysemonster betreft een grondanalyse. Overige analysemonsters waaronder
       grondwater- en waterbodemmonster worden niet meegenomen in de dataset.

Onderzoeken/locaties die niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar wel als geschikt worden
aangemerkt bij de selectie in stap 2, worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Mogelijk kunnen de
ontbrekende gegevens nog worden aangevuld zodat de betreffende analysegegevens toch
meegenomen kunnen worden.




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Stap 2: Selectiecriteria voor diffuse bodemkwaliteit
In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de voor de selectie gebruikte invoervelden
en welke items per invoerveld wel/niet/misschien geschikt zijn voor de dataset van de
bodemkwaliteitskaart. Het uiteindelijk wel of niet meenemen van een analysemonster is als volgt:
indien één of meer invoervelden op ‘nee’ staat dan worden het betreffende onderzoek en de
onderliggende analysemonsters niet meegenomen in de dataset voor de bodemkwaliteitskaart.

Tabel 3.3 Selectie onderzoeken obv aanleding
  Aanleiding (Onderzoek)                                                Aantal          Geschikt
  LEEG                                                                        1189      ONBEKEND: VOORSTEL = JA
  bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling                             233      JA
  BOOT                                                                         207      NEE
  Bouwvergunning                                                              1221      JA
  Calamiteit                                                                     66     NEE
  Civieltechnisch                                                              251      JA
  Eindsituatie                                                                    2     NEE
  ISV-programmering                                                              27     JA
  Landsdekkend                                                                   21     JA
  Nulsituatie                                                                  270      JA
  Omgevingsvergunning                                                            11     JA
  Onbekend                                                                       35     ONBEKEND: VOORSTEL = JA
  Transactie                                                                   500      JA
  Vermoeden of melding verontreiniging                                         211      NEE
  Voorgaand                                                                    869      JA




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Tabel 3.4 Selectie onderzoeken obv type onderzoek
  Type onderzoek (Onderzoek)                                            Aantal          Geschikt
  (leeg)                                                                         21     ONBEKEND: VOORSTEL = JA
  (Na)zorgrapportage                                                             50     NEE
  ASB - asbest onderzoek NEN 5707                                                31     NEE
  avr (aanvullend rapport)                                                     118      JA
  Bijzonder inventariserend onderzoek                                             4     NEE
  Bodemsanering bedrijven (BSB)                                                  26     NEE
  BOOT                                                                         101      NEE
  Bouwstoffenbesluit                                                             58     MISSCHIEN (alleen in-situ)
  brf (briefrapport)                                                           100      JA
  fax                                                                             7     JA
  Historisch onderzoek                                                         272      NEE
  Indicatief onderzoek                                                         480      JA
  Meldingsformulier BUS evaluatieverslag                                         42     NEE
  Meldingsformulier BUS saneringsplan                                            66     NEE
  Monitoringsplan                                                                 2     NEE
  Monitoringsrapportage                                                        234      NEE
  Nader onderzoek                                                              570      JA
  Nazorgplan                                                                      2     NEE
  Nul- of Eindsituatieonderzoek                                                169      JA
  Orienterend bodemonderzoek                                                   414      JA
  Partijkeuring grond                                                            16     MISSCHIEN (alleen in-situ)
  Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)                                         1     NEE
  Pre-HO                                                                          3     NEE
  Sanerings evaluatie                                                          388      NEE
  Sanerings onderzoek                                                            64     NEE
  Saneringsplan                                                                322      NEE
  Verkennend onderzoek NEN 5740                                                858      JA
  Verkennend onderzoek NVN 5740                                                645      JA
  Verkennend onderzoek stortplaatsen                                              1     NEE
  Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)                               48     NEE




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Tabel 3.5 Selectie locaties obv verontreinigingsstatus
  Status oordeel (Locatie)                                                           Aantal              Geschikt
  (leeg)                                                                                            95   ONBEKEND: VOORSTEL = JA
  ernstig, geen risico''s bepaald                                                                    2   MISSCHIEN (alleen diffuus ernstig)
  ernstig, geen spoed                                                                               39   MISSCHIEN (alleen diffuus ernstig)
  Ernstig, niet urgent                                                                         103       MISSCHIEN (alleen diffuus ernstig)
  ernstig, spoed, risico''s wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015                                 11   NEE
  Ernstig, urgentie niet bepaald                                                                    16   MISSCHIEN (alleen diffuus ernstig)
  Niet ernstig                                                                                 272       JA
  niet ernstig, licht tot matig verontreinigd                                                  106       JA
  niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd                                                     38   JA
  Onverdacht/Niet verontreinigd                                                                950       JA
  Pot. verontreinigd                                                                          1075       JA
  Potentieel Ernstig                                                                          1166       JA
  Potentieel Ernstig en Urgent                                                                 130       JA
  potentieel spoed                                                                                   6   JA
  Urgent, san binnen 4 jaar                                                                          8   NEE
  Urgent, san binnen 5-10 jaar                                                                       2   NEE
  Urgent, start san voor 2015                                                                        2   NEE




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Tabel 3.6 Selectie locaties obv vervolgactie
  Vervolgactie Wbb (Locatie)                                                         Aantal              Geschikt
  (leeg)                                                                                            48   ONBEKEND: VOORSTEL = JA
  monitoring                                                                                        28   NEE
  opstellen SP                                                                                      30   MISSCHIEN (alleen diffuse
                                                                                                         verontreiniging)
  registratie restverontreiniging                                                                   23   MISSCHIEN (alleen diffuse
                                                                                                         verontreiniging)
  starten sanering                                                                                  51   MISSCHIEN (alleen diffuse
                                                                                                         verontreiniging)
  Uitvoeren aanvullend NO                                                                           15   JA
  uitvoeren aanvullend onderzoek                                                                    11   JA
  Uitvoeren aanvullend OO                                                                      119       JA
  Uitvoeren aanvullend SO                                                                            1   NEE
  Uitvoeren aanvullend SP                                                                            1   NEE
  Uitvoeren aanvullende sanering                                                                     1   NEE
  uitvoeren actieve nazorg                                                                           3   NEE
  uitvoeren evaluatie                                                                               17   NEE
  Uitvoeren historisch onderzoek                                                               807       JA
  uitvoeren NO                                                                                 189       JA
  uitvoeren OO                                                                                 188       JA
  uitvoeren SO                                                                                       6   NEE
  voldoende gesaneerd                                                                          134       NEE
  voldoende onderzocht                                                                        2349       JA




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Bijlage 4                      Overzicht uitbijters




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone                             Bodemlaag    Bron                           Locatie                                     Onderzoek                                           Rapnr                      Monster       Bov       Ond Uitbijter
Zone 01A: Binnenstad Gouda                      Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Wachtelstraat 1, 1a, 1b                     Verkennend Onderzoek 1                              01,4720,05                 MM1                 0     0,5 PAK (44)
Zone 01B: Binnenstad Schoonhoven                Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        De Montignylaan 2                           Verkennend Onderzoek 2                              854203                     MM BG               0     0,5 Cu (290)
Zone 01C: Kern Bodegraven                       Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Wilhelminastraat/ Van Tolstraat             Nader Onderzoek 1                                   f:\bodem\B5180\B5180,rap                                 Onderzoek alle individuele monsters op alleen lood
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     ex Garage C.P. Bos                          vm Garage C.P. Bos                                  99.10.0259.219             MM3                       0,5 Olie (360)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     ex Garage C.P. Bos                          vm Garage C.P. Bos                                  99.10.0259.219             MM2             0,2       0,7 Hg (3,1)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     ex Garage C.P. Bos                          vm Garage C.P. Bos                                  99.10.0259.219             M4              0,2       0,3 Olie (1100)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     ex Garage C.P. Bos                          vm Garage C.P. Bos                                  99.10.0259.219             MM1                       0,5 Ni (44)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Delftsewallen 23-25                         Delftsewallen 23-25                                 20130934                   103             0,1       0,5 Pb (1500)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Voormalige Muziekschool                     Voormalige Muziekschool                             12114                      M2                        0,5 Zn (1600)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Carl van Waay Beheer bv                     Carl van Waay Beheer bv                             PB01290/B01                M1                        0,5 Pb (1400), Zn (1600)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Schildersbedrijf Verlaan                    Schildersbedrijf Verlaan                            01.21698/JU                MM1            0,05       0,5 PAK (517)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Dorpsstraat 40                              Dorpsstraat 40                                      OHZO120388                 005-A                     0,4 PCB (0,7)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Bovengrond   Zoetermeer                     Dorpsstraat 40                              Dorpsstraat 40                                      OHZO120388                 M01                       0,5 PCB (0,7)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Gouwsluisseweg 20-38                        Gouwsluisseweg 20 - 36                              BO2360302                  M4                        0,5 PAK (74)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Gouwsluisseweg 20-38                        Gouwsluisseweg 20 - 36                              BO2360302                  M9             0,05       0,5 PAK (470), Olie (800)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Hooftstraat 229                             Hooftstraat 229                                     20081580/JABO              M3             0,25       0,7 Pb (1700)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Hooftstraat 229                             Hooftstraat 229                                     20081580/JABO              M12             0,2       0,5 PB (1100)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Raadhuisstraat 105-129                      Raadhuisstraat 105-129                              5813                       5              0,15       0,4 Olie (3100)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Bovengrond   Alphen                         Raadhuisstraat 105-129                      Raadhuisstraat 105-129                              5813                       8               0,1       0,5 PAK (480)
Zone 02: Hist beb 2 - Krimpenerwaard                                                        Bovenkerkseweg 17A-23 en tracÃ© Hoflaan
                                                Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        (Plangebied Centrum)                        Verkennend Onderzoek 1                              00,20251/DZ                                                Heel onderzoek, bovengrond
Zone 02: Hist beb 2 - Krimpenerwaard            Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Bovenkerkseweg 21 en 23                     Verkennend Onderzoek 1                              5227                       5 (0-0,5)         0       0,5   PAK (1200), Olie (1000)
Zone 02: Hist beb 2 - Krimpenerwaard            Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Bovenkerkseweg 21 en 23                     Nader Onderzoek 1                                   05227B                     103 (0-0,5)       0       0,5   PAK (310)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 99 (Benthuizen)                 Dorpsstraat 99                                      PM 0410102                 M4              0,2       0,6   Olie (4060)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 133                             Dorpsstraat 133                                     10125VLH                                   0,2       0,7   Pb (4600)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Alphen                         Torengaarde                                 Torengaarde                                         250857-06                                                  Heel onderzoek, bovengrond
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Nazca MH Waddinxveen           Noordkade 133-135 en naastgelegen terrein   Nader Onderzoek 1                                   05,R408                    1              0,06 0,5         PAK (250), Olie (1900)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Nazca MH Waddinxveen           Noordkade 133-135 en naastgelegen terrein   Nader Onderzoek 1                                   05,R408                    1               0,1 0,6         HG (2,1)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Burgemeester Klinkhamerweg 2                Verkennend Onderzoek 1                              GM02207                    MM2               0 0,55        Cu (520)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Lange Zijde 6                               Verkennend Onderzoek 1                              04-P-310                   2 (0-0,5)         0 0,5         PAK (96)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Lange Zijde 6                               Verkennend Onderzoek 1                              04-P-310                   10 (0-0,5)        0 0,5         PAK (180)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders                                                                                           Verkennend onderzoek Middelweg 62 te
                                                Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Middelweg 62                                Moordrecht                                          14M1269-B                  MM2                 0     0,5 PAK (1277)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond Nazca MH Boskoop                 Noordeinde 365                              Verkennend Onderzoek 2                              0118BRB                                                  Heel onderzoek, bovengrond
Zone 04A: Oude beb 1
                                                Bovengrond   Nazca MH Boskoop               Reijerskoop 341 nabij                       Verkennend bodemonderzoek Reijerskoop 341 nabij     271776-76                  MM03              0       0,5   Olie (2300)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Raadhuisplein 1                             Verkennend Onderzoek 4                              S2056-80-001               MM3            0,05       0,7   PB (420)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Willemsplein                                Verkennend Onderzoek 3                              05,R093                    1               0,3       0,5   PB (440)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Schielands Hoge Zeedijk 20b                 Verkennend Onderzoek 2                              07L434                     1                 0       0,5   PAK (360)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Watergraspad ong,                           Verkennend onderzoek 1                              0806A122/RHA/rap1          M1-2            0,3       0,6   Zn (1100)
Zone 04A: Oude beb 1                            Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Watergraspad ong,                           Nader onderzoek 1                                   0806A122/RHA/rap2          M104-1            0       0,5   Zn (640)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Alphen                         Stuyvesantlaan ongenummerd                  Stuyvesantlaan ongenummerd                          80803                      M6              0,1       0,7   PCB (0,3), PAK (90)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 129                                Rijndijk 129                                        274973.MBG.340.R004        M2                        0,5   PCB (0,23)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 129                                Rijndijk 129                                        274973.MBG.340.R004        M3                        0,5   PCB (0,25)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Kennedypark                                 Monitoring PAK-afbraak                              20051992/BBOE              2               0,2       0,6   PAK (2100), Olie (3300)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Kennedysingel Hockeyveld en AWZI            Nader Onderzoek 1                                   06,R058                    2               0,2       0,7   Zn (820)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Moerweide, ongenummerd (noordelijk deel)    Verkennend Onderzoek 1                              02137MOR                   M1                0       0,5   Hg (140)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Abel Tasmanlaan 11                          Verkennend Onderzoek 1                              43017                      mm1               0       0,5   Hg (180)
Zone 05: Uitbreidingen 1                                                                                                                Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)        een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                     z06d08b02-1         0     0,5 Ba (1900), Mo (55), Ni (630),PAK (82)
Zone 05: Uitbreidingen 1                                                                                                                Verkennend milieukundig bodemonderzoek
                                                Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Julianasluis 'Deellocatie 4' te Gouda       Julianasluis in Gouda 'Deellocatie 4'               NC10260103/4-II            39-1 39-1         0       0,5 PAK (1200), Olie (1400)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Ruys de Beerenbroucklaan 3                  Verkennend Onderzoek 2                              C02-188-O                  M1                0       0,5 Cd (4,1)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Alphen                         Christinastraat 7a                          Christinastraat 7a                                  220443                     M7              0,1       0,6 PAK (390), Olie (4700)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Zoetermeer                     Groen En Bregman                                                                                                                                         Hele locatie
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Zoetermeer                     ID College                                  ID College                                          NC14090300                 MM3                      0,55 PAK (31)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Zoetermeer                     ID College                                  ID College                                          NC14090300                 14-jan                    0,5 PAK (130)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Zoetermeer                     Leidsewallenpad                             Leidsewallenpad                                     ZOOS130308                 MM3             0,3       0,7 Hg (2,3), Zn (630)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Zoetermeer                     Leidsewallenpad                             Leidsewallenpad                                     ZOOS130308                 6               0,3       0,7 Hg (3,3), Zn (850)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Buiten de Veerpoort 5 (Wbb)                 Nader Onderzoek 2                                   06,L480,20                                               Heel onderzoek, bovengrond
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Hoofdstraat hoek Rijsdijk                   Nader Onderzoek 1                                   C03-401-N                  MM-2           0,03       0,5 PAK (76)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Hoofdstraat hoek Rijsdijk                   Verkennend Onderzoek 1                              C03-200-O                  12(0-50)          0       0,5 Cu (890), Pb (1400), Zn (1100)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Hoofdstraat hoek Rijsdijk                   Verkennend Onderzoek 1                              C03-200-O                  10(0-50)          0       0,5 PB (2300)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Raadhuisplein 1                             Verkennend Onderzoek 1                              40302                      2               0,3       0,5 Pb (640), Zn (1200)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                Verkennend onderzoek Schoolstraat 1 - 39 te
                                                Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Schoolstraat 1-39                           Zevenhuizen                                         14M1054                    MM05                0     0,5 PAK (1057)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                Verkennend onderzoek Schoolstraat 1 - 39 te
                                                Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Schoolstraat 1-39                           Zevenhuizen                                         14M1054                    MM07                0     0,5 PAK (1637)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Bovengrond Alphen                           Sportlaan 3                                 Sportlaan 3                                         20080774/SWIJ              M1                        0,5 Hg (10,5)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Bovengrond Alphen                           N11 / Goudse Schouw                         N11 / Goudse Schouw                                 MNO-HJB-110022707          MM4                       0,5 PAK (62)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bijlage: 4
                                                                                                                                                    1/6                                                                                                                                                       Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone                              Bodemlaag    Bron                           Locatie                                   Onderzoek                                           Rapnr                        Monster       Bov       Ond   Uitbijter
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Alphen                         N11 / Goudse Schouw                       N11 / Goudse Schouw                                 MNO-HJB-110022707            30                        0,4 Cu (300)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Alphen                         Gruttolaan, B4142, B4143                  Gruttolaan, B4142, B4143                            06-05-0336                   M2                        0,5 Cd (3,1), Pb (2400), Zn (800)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Zoetermeer                     Stichting Pelgrimshoeve                   Pelgrimshoeve                                       PB06014/D01                  MM5                       0,7 Ni (140)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Zoetermeer                     Ibm, Johnson Controls Ifm                 Breevast BV                                         254028.1                     MM2                       0,5 Cd (7)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Zoetermeer                     Middengebied Vlamingstraat                                                                                                                               Hele locatie
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Zoetermeer                     Fietscrossbaan                            Fietscrossbaan                                      20120158                     MM03                      0,1 Ni (210)
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                         Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       Z21D05B01-1         0     0,5 Heel monster
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                         Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       z14d15b01-1         0     0,5 Pb (1600)
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                         Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       z15d01b01-1       0       0,5 Heel monster
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond Nazca MH Krimpenerwaard          Tiendhoek II                              Verkennend Onderzoek 1                              C01-234,O                    27,s1             0       0,5 PAK (203)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond Nazca MH Krimpenerwaard          VoliÃ¨re 1 / De Boezem naast 1            Verkennend Onderzoek 1                              05,R179                      2               0,2       0,6 PAK heel onderzoek, Olie (1400)
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                         Verkennend onderzoek steeg nabij Hollevoeterlaan
                                                 Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Hollevoeterlaan (steeg achter nr 1-25)    te Moerkapelle                                      14M1077                      MM3            0,05       0,8 PAK (2417)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Parallelweg Zuid 123A                     Verkennend Onderzoek 1                              C06-436-0                    3 (0,3-0,5)     0,3       0,5 Olie (11000)
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Zaagmolenpad 1 e,o,                       Verkennend Onderzoek 1                              AT04277                                                    Heel onderzoek
Zone 07: Recente uitbreidingen                   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Zuidplasweg 12 - 14                       Verkennend Onderzoek 1                              02,23041_A/ML                3(10-50)        0,1       0,5 PAK (60)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 25                            Dorpsstraat 25                                      3961                         M2                        0,2 Olie (3000)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Zuideinde 17b                             Zuideinde 17b                                       6216/HH                      M4                        0,5 Zn (1500)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 64 (Aarlanderveen)            Dorpsstraat 64                                      04X2257.001                  M3              0,2       0,7 Olie (10000)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Ridderbuurt 37                            Ridderbuurt 37                                      35102                        MM1                       0,5 Cd (33), Cu (780), Zn (5400)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Ridderbuurt 37                            Ridderbuurt 37                                      10-03                        MM2                       0,5 Co (45), Ni (120), Zn (1000)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 1-5                           Dorpsstraat 1-5                                     10-2124-RO1NL                MM1                       0,5 Cu (260)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Ridderbuurt 73                            Ridderbuurt 73                                      14364                        M12                       0,5 Cu (580)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   extra invoer Alphen            Zuideinde 61                              Zuideinde 61                                        131205                       MM1 bg                    0,5 Ba (820), Cu (98), Pb (510), Zn (1600), Olie (1500)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Laag Boskoop 6-8                          Laag Boskoop 6-8                                    GM01052                      MM1                       0,5 Cu (330), Pb (870)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Alphen                         Laag Boskoop 6-8                          Laag Boskoop 6-8                                    GM01109                      M2                        0,5 Cu (250), Zn (1100)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Bloemendaalseweg 52                       Nader Onderzoek 1                                   05,R404                      1              0,04       0,5 Pb (1900)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Bloemendaalseweg 52                       Nader Onderzoek 1                                   05,R404                      1              0,04       0,5 Pb (4300)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied          Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Bloemendaalseweg 52                       Verkennend Onderzoek 1                              05,R120                      06(0-50)          0       0,5 Pb (1600), Zn (1100)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Goudse Rijpad 3                           Goudse Rijpad 3                                     70136ROA                     M2             0,05       0,3 Olie (830)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 316-320                                       PB04326/A/D01                M1                        0,5 PAK (160) Olie (830)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           10.10.2905.2116              MM2            0,19       0,4 Cd (130)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           10.10.2905.2116              MM4                       0,5 Mo (8.1)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           10.10.2905.2116              MM5                       0,5 PAK (56)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           R001-4731853SVM-per-V02-NL   16                        0,5 PCB (0,74)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Gnephoek 42                               Gnephoek achter 42 en 42B                           16536                        bg2                       0,7 Cu (2500)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Steekterweg 77                            Steekterweg 77                                      41006                        M2                        0,5 Cd (4)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 300                              Rijndijk 300                                        11155RYH                                                   Heel onderzoek
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 158-168 ev                       Rijndijk 158-168 ev                                 U08-1332                     MM2                       0,5 PCB (130)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 158-168 ev                       Rijndijk 158-168 ev                                 U08-1332                     M1             0,05       0,5 PCB (290)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Rijndijk 49                               Rijndijk 49                                         GM01233                      MM1                       0,5 PAK (62)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Alphen                         Dorpsstraat 1 (to)                        Dorpsstraat 1 (to)                                  LEKO110840                   004A                      0,5 PAK (63)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Hoge Rijndijk 90                          Verkennend Onderzoek 1                              GM01208                      3,1                 0     0,5 Pb (1200)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Alphen                         Voorweg 135a                              Voorweg 135a                                        65396                        B4-A                      0,5 PAK (170)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Alphen                         Voorweg 135a                              Voorweg 135a                                        65396                        B108-A                    0,5 PAK (120)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Nazca MH Boskoop               Nesse, wegtrace thv 7-12                  Verkennend Onderzoek 1                              3848663                      26,1              0       0,5 Olie (4200)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dorpsweg 18                               Verkennend Onderzoek 1                              06,R056                      1                 0       0,5 PAK (140)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dorpsweg 18                               Verkennend Onderzoek 1                              06,R056                      1                 0       0,5 PAK (150)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Oud Reeuwijkseweg 7                       Nader Onderzoek 1                                   05,R367                      1                 0       0,5 PB (4500)
Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek             Bovengrond   Nazca MH Waddinxveen           Bloemendaalseweg 17bis                    Verkennend Onderzoek 1                              04186JOW                     6,1               0       0,5 Pb (3400), Zn (2700)
Zone 10: Lint 3 - Krimpenerwaard                 Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Benedenberg 74                            Verkennend Onderzoek 1                              AT03288                      1              0,05      0,35 Pb (650)
Zone 10: Lint 3 - Krimpenerwaard                 Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Benedenberg 74                            Verkennend Onderzoek 1                              AT03288                      1              0,05       0,3 PB (720)
Zone 10: Lint 3 - Krimpenerwaard                 Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Oost-Vlisterdijk 15-16                    Verkennend Onderzoek 1                              LA,02,132,A1                 MM1               0       0,5 PB (790)
Zone 10: Lint 3 - Krimpenerwaard                 Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Oost-Vlisterdijk 15-16                    Verkennend Onderzoek 1                              LA,02,132,A1                 MM2               0       0,5 Ni (110)
Zone 10: Lint 3 - Krimpenerwaard                 Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Provincialeweg Oost 123                   Verkennend Onderzoek 1                              LA,03,164                    MM1               0       0,5 Ni (130)
Zone 11: Lint 4 - dijkbebouwing Krimpenerwaard   Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Opperduit 52                              Verkennend Onderzoek 1                              07,01,0266                   MM1               0       0,5 Ni (160)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                            Voorweg er Roemer                                   11075GRH                     47                        0,3 PAK (140)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                            Voorweg er Roemer                                   11075GRH                     52                        0,3 PAK (310)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   extra invoer Alphen            Westeinde 31                              Westeinde 31                                        13-2117-R01AvH               MM1                       0,5 Ba (1200)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Zoetermeer                     P. V/D Burg B.V. Opel Dealer              P. V/D Burg B.V. Opel Dealer                        20130125                     MM1            0,08       0,5 Hg (5,2)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Zoetermeer                     Voorweg 170B                              Voorweg 170B                                        PB07220/D03                  M8              0,3       0,6 PAK (290)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Zoetermeer                     Voorweg 226 en 226a                       Voorweg 226/226a                                    15242                        MM02                      0,5 PAK (152)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Bovengrond   Zoetermeer                     Voorweg 105B                              Voorweg 105B                                        05-05-616                    M3             0,05       0,5 Olie (2800)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                                                  Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       z23d06b01-1         0     0,5 PAK (290)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                                                  Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Bovengrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       Z23D12B03-1         0     0,5 Heel monster

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bijlage: 4
                                                                                                                                                   2/6                                                                                                                                                        Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone                                Bodemlaag Bron                              Locatie                                      Onderzoek                                            Rapnr                      Monster            Bov       Ond Uitbijter
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                                                       Verkennend en nader Milieukundig
                                                                                                                                            bodemonderzoek aan de 1e Tochtweg 22 te
                                                   Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Eerste Tochtweg 22                           Nieuwerkerk a/d Ijssel                               KLNI110170                 M01 uitsplitsing       0       0,5 Ni (94)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders              Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Eerste Tochtweg 27                           Verkennend Onderzoek 1                               C00-277,0                  1,1                 0,05       0,5 Pb (2500)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                                                       Verkennend en afperkend bodemonderzoek
                                                   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Noordeinde 71b                               Noordeinde 71b te Zevenhuizen                        13-2136-R01JV              315-1               0,25       0,7   Olie (3100)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Eikenlaan 4a                                 Eikenlaan 4a                                         20101694_a1rap             mm1                  0,1       0,6   PCB (0,7)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Eikenlaan 4a                                 Eikenlaan 4a                                         20101694_a1rap             mm2                            0,5   PCB (0,7)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Hoogewaard 231                               Hoogewaard 231                                       13.20.3593.2079            MM-2                          0,05   Heel monster
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Hoogewaard 231                               Hoogewaard 231                                       13.20.3593.2079            MM-3                 0,1       0,3   Cu (260), Olie (1800)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Ontwikkelingsgebied Koudekerk Oost           Rijnpark                                             1102C898/DBI/rap2          A78                  0,4       0,6   Olie (645)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Alphen                         Heerewegh 44-46                              Heerewegh 44-46                                      110.300                    mm1                            0,6   Cu (220), PAK (56)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Zoetermeer                     Nutricia                                     Nutricia                                             250220.2                   MMD1                0,26       0,5   Co (41)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Zoetermeer                     Nutricia                                     Nutricia                                             250220.2                   MMG1                0,07       0,5   Olie (1200)
Zone 13: Oude industrie                            Bovengrond   Nazca MH Gouda                 Oudebrugweg, perceel L439                    Verkennend Onderzoek 1                               200021                     5-1                    0       0,5   PAK (140)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven             Bovengrond   Zoetermeer                     Nieuwe Miss Etam                             Galvanistraat ong                                    PB07094/D02                MM3                           0,25   PAK (120)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven             Bovengrond   Zoetermeer                     McDonald's                                   McDonald's                                           03.02.060                  MM1                            0,6   PAK (68)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven             Bovengrond   Zoetermeer                     Goedegebuure                                 Goedegebuure                                         04.10.1195.889             M9                  0,12      0,35   Olie (2600)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven             Bovengrond   Zoetermeer                     Goedegebuure                                 Goedegebuure                                         04.10.1195.889             M5                  0,12       0,4   Olie (4600)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven             Bovengrond   Zoetermeer                     Goedegebuure                                 Goedegebuure                                         04.10.1195.889             M7                   0,3       0,5   Olie (760)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Alphen                         Albert Einsteinweg 27 (sociale werkplaats)   Albert Einsteinweg 27                                1210E743/GGE/rap1          M10                            0,5   PCB (0,107)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Alphen                         A. van Leeuwenhoekweg ong. (Lions Parc)      A. van Leeuwenhoekweg ong. (Lions Parc)              9T3089                     M4                  0,15      0,25   PAK (76)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Alphen                         Belgielaan naast 9                           Belgielaan naast 9                                   11010432                   MM1                            0,5   PCB (0,56)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Alphen                         Belgielaan naast 9                           Belgielaan naast 9                                   11010432                   MM2                  0,2       0,8   PCB (0,35)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Zoetermeer                     Vulcana B.V.                                 voorheen Vulcana B.V.                                PZZO101006                 24A                  0,2      0,25   Co (31), CU (210), Mo (85), Ni (1900), Zn (360)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Zoetermeer                     Sterigenics                                  Sterigenics                                          stw.ztm.07161.r01          111                  0,1       0,4   Olie (1400)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen     Bovengrond   Zoetermeer                     Philipsstraat 13                             Philipsstraat 13                                     20101314/rap01                                            0,5   Mo (60)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Alphen                         Heimansbuurt 1                               Heimansbuurt 1                                       63757                      MM1                            0,5   PCB (0,48)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                            Hoogeveenseweg 51                                    GM04159                    M2                             0,5   Olie (1100)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                            Hoogeveenseweg 51                                    GM04191                    M15                            0,5   Olie (2600)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                            Hoogeveenseweg 51                                    GM04191                    M5                             0,5   Olie (1000)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                            Hoogeveenseweg 51                                    GM04191                    M8                   0,1       0,5   Olie (820)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     A.J. Van Der Helm                            A.J. Van Der Helm                                    B14.5830                   MM01                           0,4   PCB (10,6), PAK (66,4)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     A.J. Van Der Helm                            A.J. Van Der Helm                                    B14.5830                   M05                  0,1       0,4   PAK (83,9)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     A.J. Van Der Helm                            A.J. Van Der Helm                                    B14.5864/BRFRPP-01         M100                           0,5   PAK (5033)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     Stortplaats Broekweg/Slootweg                P-plaats Het Geertje                                 10.10.2966.2165            MM1                            0,5   Cu (250), PB (720), Zn (1300)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     Stortplaats Broekweg/Slootweg                P-plaats Het Geertje                                 10.10.2966.2165            B2                             0,5   Cu (380), PB (1300), Zn (2000)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     Stortplaats Broekweg/Slootweg                P-plaats Het Geertje                                 10.10.2966.2165            B3                             0,5   Cu (250), PB (990), Zn (1100)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Zoetermeer                     Stortplaats Broekweg/Slootweg                P-plaats Het Geertje                                 10.10.2994.2165A           M4                             0,5   Cu (220), PB (800), Zn (1500)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Hoofdweg Noord 7                             Verkennend Onderzoek 2                               05,R345                    3                   0,15       0,4   PAK (610)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand                                                                                            Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een
                                                                                                                                            locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht
                                                   Bovengrond Nazca MH Zuidplas                Tulpstraat (ten oosten van) Oostpoldererf    (Oostpoldererf)                                      C14-010-O                  MM1                      0     0,5 PAK (1967)
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand                                                                                            Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een
                                                                                                                                            locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht
                                                   Bovengrond   Nazca MH Zuidplas              Tulpstraat (ten oosten van) Oostpoldererf    (Oostpoldererf)                                      C14-010-O                  M-2                      0     0,5   PAK (1627)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   extra invoer Alphen            Rietveldsepad nabij 15 a                     Rietveldsepad nabij 15 a                             AT08155                    MM1                            0,5   PCB (0,86)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   extra invoer Alphen            Rietveldsepad nabij 15 a                     Rietveldsepad nabij 15 a                             AT08155                    MM2                            0,5   PCB (1,7)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   extra invoer Alphen            Rietveldsepad nabij 15 a                     Rietveldsepad nabij 15 a                             AT08155                    MM3                            0,5   PCB (2)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   Alphen                         Nieuwkoopseweg 1                             Nieuwkoopseweg 1                                     110731                     MM1                            0,5   PAK (210)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dorpsweg 20                                  Verkennend Onderzoek 1                               05,R163                    1                      0       0,4   Cd (4,3), PAK (380)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dorpsweg 20                                  Verkennend Onderzoek 1                               05,R163                    2                    0,3       0,6   Pb (2000), Zn (1500)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                 Bovengrond   Alterra                                                                                                                                                                                          Zn (1618)
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop     Bovengrond   Alphen                         Roemer 11                                    Roemer 11                                            01116BOH                   MM1                            0,6   Zn (600)
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop     Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                               Voorweg en Roemer                                    20111626/RKLO              2                              0,5   PAK (68)
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop     Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                               Voorweg en Roemer                                    20111626/RKLO              4                              0,5   PAK (140)
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop     Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                               Voorweg en Roemer                                    20111626/RKLO              7                              0,5   PAK (46)
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop     Bovengrond   Alphen                         Ambachtspolder                               Voorweg en Roemer                                    20111626/RKLO              6                    0,1       0,6   PAK (90)
Zone 19: Buitengebied - veenweide                  Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dubbele Wiericke                             Verkennend Onderzoek 1                               06,R077                    1                      0      0,45   Pb (2500)
Zone 19: Buitengebied - veenweide                  Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Dubbele Wiericke                             Nader Onderzoek 1                                    06,L488,10                 1                      0       0,5   PAK (89)
Zone 19: Buitengebied - veenweide                  Bovengrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Hazekade 16-18                               Verkennend Onderzoek 1                               412159                     MM1                    0       0,5   Hg (63,7)
Zone 19: Buitengebied - veenweide                  Bovengrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Benedenheulseweg 19 (baggerdepot)            Verkennend Onderzoek 1                               B03,045,V1                 MM3                    0         1   Cu (400), PB (2100), Zn (970), Olie (1400)
Zone 01A: Binnenstad Gouda                                                                                                                  Indicatief bodemonderzoek Kuiperstraat en
                                                   Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Kuiperstraat e,o,                            omgeving                                             15M1039                    12-2                 0,5         1   Hg (25)
Zone 01C: Kern Bodegraven                          Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Wilhelminastraat/ Van Tolstraat              Nader Onderzoek 1                                    f:\bodem\B5180\B5180,rap   4-2                  0,4         1   Pb (1050)
Zone 01C: Kern Bodegraven                          Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Wilhelminastraat/ Van Tolstraat              Nader Onderzoek 1                                    f:\bodem\B5180\B5180,rap   8-2                  0,5         1   Pb (1350)
Zone 01C: Kern Bodegraven                          Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Wilhelminastraat/ Van Tolstraat              Nader Onderzoek 1                                    f:\bodem\B5180\B5180,rap   12-2                 0,5         1   Hg (0,86), Pb (800)
Zone 01C: Kern Bodegraven                          Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Wilhelminastraat/ Van Tolstraat              Nader Onderzoek 1                                    f:\bodem\B5180\B5180,rap   15-2                 0,5         1   Pb (630)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                     Ondergrond   Zoetermeer                     Sparlocatie                                  Sparlocatie                                          00.10.0484.385             M3                   1,3       1,5   Olie (1500)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                     Ondergrond   Zoetermeer                     Sparlocatie                                  Sparlocatie                                          00.10.0484.385             M4                   1,1       1,4   Olie (970)

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bijlage: 4
                                                                                                                                                        3/6                                                                                                                                                            Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone                             Bodemlaag    Bron                           Locatie                                             Onderzoek                                           Rapnr                        Monster       Bov Ond Uitbijter
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Ondergrond   Zoetermeer                     Sparlocatie                                         Sparlocatie                                         02.10.0778.385               M6              1,7   2 Olie (6200)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Ondergrond   Zoetermeer                     ex Garage C.P. Bos                                  vm Garage C.P. Bos                                  99.10.0259.219               M3              0,4 0,8 Olie (8600)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Ondergrond   Zoetermeer                     Rinck Opticien                                      Heembouw                                            5048.02                      M1                1 1,5 Olie (3100)
Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                  Ondergrond   Zoetermeer                     Dorpsstraat 40                                      Dorpsstraat 40                                      OHZO120388                   M02             0,4   1 Pb (820), PCB (0,7)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen
                                                Ondergrond   Alphen                         Julianastraat 27 / Kerkstraat Alphen aan den Rijn   Julianastraat 27                                    04025286/RG/rap1             MM1             0,5   1,5   Hg (4,7)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Gouwsluisseweg 42 - 44                              Gouwsluisseweg 42 - 44                              8704-0293-000                M1              0,5     1   Zn (520)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Gouwsluisseweg 42 - 44                              Gouwsluisseweg 42 - 44                              8704-0293-000                M4              0,5     1   Zn (470)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Wilhelminalaan 28                                   Wilhelminalaan 28                                   9588                         MM1               1   1,5   Hg (2,6)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Hooftstraat 229                                     Hooftstraat 229                                     20081580/JABO                M9              0,8     1   Olie (2600)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Hooftstraat 229                                     Hooftstraat 229                                     20081580/JABO                M10             0,6     1   Olie (2500)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Hooftstraat 229                                     Hooftstraat 229                                     20081580/JABO                M5                1   1,5   Pb (1100)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Oudhoorseweg (riooltrac?®)                          Oudhoorseweg (riooltrac?®)                          20091209_rap01               MM6             1,5   2,1   Cu (920)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Wilhelminalaan 38-54                                Wilhelminalaan 38-54                                17036-06                     M02             0,9   1,2   Olie (1200)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Raadhuisstraat 105-129                              Raadhuisstraat 105-129                              5813                         4               1,7   2,2   Olie (1900)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Raadhuisstraat 105-129                              Raadhuisstraat 105-129                              5813                         6               0,7   0,9   Olie (9800)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   Alphen                         Prins Hendrikstraat 59                              Prins Hendrikstraat 59                              1110D639/GGE/rap1            M03             0,5     1   Cu (203), Zn (904)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   extra invoer Alphen            Wilhelminalaan 26                                                                                       4807716                      MM03 513926     0,5   1,5   Hg (19)
Zone 01E: Historische bebouwing Alphen          Ondergrond   extra invoer Alphen            Aarkade 90                                          Aarkade 90                                          270376-76                    MM1             0,5   0,9   PAK (240)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 195                                     Dorpsstraat 195                                     B00A0105                     M5              1,2   1,5   Olie (5800)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 195                                     Dorpsstraat 195                                     B00A0105                     M4              1,5   1,7   Olie (10000)
Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders   Ondergrond   Alphen                         Van Leeuwenhoekweg (tussen nr. 9 en nr. 12)         Van Leeuwenhoekweg tussen 9 en 12                   WAB20187                     M1              1,1   1,5   Cu (850)
Zone 04A: Oude beb 1                            Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Koekoekstraat 69 - 75 achter                                                                                                                                     Hele locatie, ondergrond
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Havenstraat 5 (brandweerkazerne)                    Havenstraat 5 (brandweerkazerne)                    1109D553/DB/rap1             M04             0,9   1,5   PAK (283)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Stationsplein 2                                     Stationsplein 2                                     20120339/TPEP                M3              1,6     2   olie (3300)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Stationsplein 2                                     Stationsplein 2                                     20120339/TPEP                M3              1,6     2   PAK (220)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        20110928_a1rap               12              1,4   1,6   Pb (2400)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        20110928_a1rap               101             0,5   0,9   Ba (410), Zn (1100)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        Javastraat, Nassaustraat en Burg. Visserpark        20110928_a1rap               207             0,4   0,8   Ba (740), Zn (1800)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Plangebied Centrum Lage Zijde                       Centrum Lage Zijde                                  20130170b1rap versie1        M14               1   1,5   Hg (13)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Plangebied Centrum Lage Zijde                       Centrum Lage Zijde                                  20130170b1rap versie1        M15            0,07     1   Hg (18)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Plangebied Centrum Lage Zijde                       Centrum Lage Zijde                                  20130170b1rap versie1        M17             0,7     2   Hg (13)
Zone 04B: 1900-1940 Alphen ad Rijn              Ondergrond   Alphen                         Plangebied Centrum Lage Zijde                       Centrum Lage Zijde                                  20130170b1rap versie1        M18               1   1,5   Hg (21)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Abel Tasmanlaan 11                                  Verkennend Onderzoek 1                              43017                        mm2             0,5   1,5   Hg (71)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Bleulandweg 10                                      Verkennend Onderzoek 3                              MF - 01749                   MF5             0,5     2   PB (950)
Zone 05: Uitbreidingen 1                        Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Gemaal Willens te Gouda                             Milieukundig bodemonderzoek                         11,10,3261,2340              M12             0,4   0,8   Hg (81)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Ondergrond   Zoetermeer                     C. Paul                                             C. Paul                                             PB01369/d01                  MM2             0,5   1,5   PAK (94)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Ondergrond   Zoetermeer                     OBS De Meerpaal                                     OBS De Meerpaal                                     60500526                     MM1               1   1,5   Pb (0,035)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Ondergrond   Zoetermeer                     Flat                                                plantsoen bij flat                                  10.10.3030.1643                                1   1,4   Olie (5400)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                        Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                Ondergrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)                een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       MM289           0,5     2 Heel monster
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                        Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                Ondergrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)                een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       MM429           0,5   1,3 Pb (910)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                        Verkennend bodemonderzoek Burg, Neetstraat 39 te
                                                Ondergrond Nazca MH Krimpenerwaard          Burgemeester Neetstraat 39                          Ouderkerk aan den Ijssel                            R001-1213857MYE-kmi-V01-NL   306163-4-0        1     2 PAK (68), Olie (1400)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                        Verkennend bodemonderzoek Burg, Neetstraat 39 te
                                                Ondergrond Nazca MH Krimpenerwaard          Burgemeester Neetstraat 39                          Ouderkerk aan den Ijssel                            R001-1213857MYE-kmi-V01-NL   306451-3-0        1   1,1 PAK (1200)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Ondergrond Nazca MH Krimpenerwaard          Jan Ligthartstraat 68, het Venster                  Verkennend Onderzoek 1                              20,0247,JJB/V01              MMOG            0,5     1 PAK (390)
Zone 06: Uitbreidingen 2                                                                                                                        Verkennend onderzoek NEN 5740 Schoolstraat 1-19
                                                Ondergrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Schoolstraat 1-19 (achter)                          te Krimpen aan de Lek                               14M1157                      08-2            0,5     1 PAK (2697)
Zone 06: Uitbreidingen 2                        Ondergrond   Nazca MH Zuidplas              Raadhuisplein 1                                     Nader Onderzoek 1                                   40302                        3                 1   1,1 PAK (1500)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Ondergrond   Zoetermeer                     J.L.J. Kneppers                                     J.L.J. Kneppers                                     14P001199                    B06             1,3   1,5 Zn (8000)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Ondergrond   Zoetermeer                     Middengebied Vlamingstraat                                                                                                                                     Hele locatie
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Oudeweg, baggerdepot (to nr 1)                      Verkennend Onderzoek 1                              00,20941/JBK                 MM5             0,6   1,3 Cd (12)
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                                  Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                Ondergrond Nazca MH Gouda                   Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)                een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       MM493           0,5     2 Pb (6800)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Ondergrond Nazca MH Krimpenerwaard          VoliÃ¨re 1 / De Boezem naast 1                      Nader Onderzoek                                     05,R333                                                PAK heel onderzoek
Zone 07: Recente uitbreidingen                                                                                                                  Nader bodemonderzoek Bermweg 22 te
                                                Ondergrond   Nazca MH Zuidplas              Bermweg 22                                          Nieuwerkerk a/d Ijssel                              R001-1207262MBQ-agv-V01-NL   295073-1-0      0,5     1 Zn (1600)
Zone 07: Recente uitbreidingen                  Ondergrond   Nazca MH Zuidplas              Parallelweg Zuid 123A                               Verkennend Onderzoek 1                              C06-436-0                                              PAK heel onderzoek, ondergrond
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 25                                      Dorpsstraat 25                                      3961                         M3              0,6   0,8 Olie (1800)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 94-96                                   Dorpsstraat 94                                      20100077                     M1              1,7   1,9 Olie (2600)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 94-96                                   Dorpsstraat 94                                      20100077                     M2                1   1,2 Olie (6800)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Dorpsstraat 64 (Aarlanderveen)                      Dorpsstraat 64                                      04X2257.001                  M4              0,3   0,8 Olie (4600)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Hogedijk 10                                         Hogedijk 10                                         519.130.102.r1               M1              0,8   1,2 Olie (2400)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Alphen                         Hogedijk 10                                         Hogedijk 10                                         519.130.102.r1               M5              0,5     1 Mo (22,2)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Nazca MH Boskoop               Rijneveld 110 en openbare weg                       Verkennend bodemonderzoek Rijneveld 110             270376-95                    MM02            0,1   1,1 Mo (95)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Achterwillenseweg 124                               Verkennend Onderzoek 2                              07L436                       MM1             0,3   1,5 Ni (350)
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied         Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Bloemendaalseweg 52                                 Verkennend Onderzoek 1                              05,R120                      04(60-100)      0,6     1 Cd (6,3), Hg (53), Ni (170)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn               Ondergrond   Alphen                         Steekterweg 210                                     Steekterweg 210                                     5910/PV                      M6              0,8   1,5 Olie (840)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bijlage: 4
                                                                                                                                                            4/6                                                                                                                                                 Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone                              Bodemlaag    Bron                           Locatie                                   Onderzoek                                           Rapnr                        Monster        Bov   Ond Uitbijter
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Steekterweg 210                           Steekterweg 210                                     5910/PV                      M1                 1 1,7 olie (1200)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Steekterweg 210                           Steekterweg 210                                     5910/PV                      M4               0,5 0,95 Olie (37000)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Steekterweg 210                           Steekterweg 210                                     5910/PV                      M8               0,4    1 Olie (910)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Steekterweg 210                           Steekterweg 210                                     5910/PV                      M7               0,8 1,4 olie (840)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Lindenhovestraat 25                       Lindenhovestraat 25                                 BOOAO851                     M2               0,5    1 Olie (6200)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           10.10.2905.2116              MM8              0,5 1,1 Co (42)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Hoorn 316 (Firma Sprey Houtimport B.V.)   Hoorn 320                                           10.10.2905.2116              MM9              0,6 1,1 Co (90)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Rijndijk 79                               Rijndijk 79                                         1011C518/RKO/rap1            M12             0,44 0,6 Co (58,2)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Rijndijk 300                              Rijndijk 300                                        11155RYH                                               Heel onderzoek
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Rijndijk 158-168 ev                       Rijndijk 158-168 ev                                 11286SOH                     MM2                1 1,5 Mo (20)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Hoogewaard 84-86                          Hoogewaard 84-86                                    110111                       3e               1,7 2,2 Olie (720)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Alphen                         Hoogewaard 84-86                          Hoogewaard 84-86                                    110111                       4E               1,6 2,1 olie (1500)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Weijland 42a                              Verkennend Onderzoek 1                              GM02004                      MM3              0,5    1 Cu (800), Zn (870)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Weijland 42a                              Verkennend Onderzoek 1                              GM02004                      11 (0,5-1,0)     0,5    1 Cu (730), Zn (2000)
Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                                                                      Verkennend bodemonderzoek Zuidzijde 92 te
                                                 Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Zuidzijde 92                              Bodegraven                                          17964                        MM3              0,1     1   PCB (3)
Zone 11: Lint 4 - dijkbebouwing Krimpenerwaard   Ondergrond   Nazca MH Krimpenerwaard        Schuwacht 36                              Verkennend Onderzoek 1                              00,20710/RV                  14               0,5     1   Olie (27000)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Alphen                         Westeinde 33                              Westeinde 33                                        63654                        mm2                    1,5   PAK (220
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Zoetermeer                     Huurman Autoservice B.V.F                 vm. Huurman Autoservice B.V.                        B6901                        M9               0,5     1   Olie (16000)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Zoetermeer                     Inside Cleaning Service BV                F. De Nijs Holding Bv                               PB00155/D01                  M7               0,5   0,8   PAK (110)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Zoetermeer                     Houthandel A.J. Van Eck                   Houthandel A.J. Van Eck                             1835                         MM2              0,4   0,9   PAK (180)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Zoetermeer                     Firma Louws                               Firma Louws                                         ZOZ80926                     M8               0,9   1,4   Olie (10400)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders            Ondergrond   Zoetermeer                     Firma Louws                               Firma Louws                                         ZOZ80926                     M5                 1   1,4   Olie (9400)
Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                                                                  Verkennend en afperkend bodemonderzoek
                                                 Ondergrond   Nazca MH Zuidplas              Noordeinde 71b                            Noordeinde 71b te Zevenhuizen                       13-2136-R01JV                307-3            0,5     1   Olie (4000)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Energieweg 5 (van Dam)                    Energieweg 5 (van Dam)                              07-M3939                     M3                 1   1,3   Olie (1400)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Eikenlaan 4a                              Eikenlaan 4a                                        20101694_a1rap               mm3              0,8   1,7   PCB (0,7)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Eikenlaan 4a                              Eikenlaan 4a                                        20101694_a1rap               mm4              0,6   1,5   PCB (0,7)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Rondom de Baronie                         Rondom de Baronie                                   20112768/TPEP                205-3              1   1,5   PCB (0,37)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Industrieweg 12                           Industrieweg 12                                     1211101A                     MM3              0,5   2,4   Molybdeen (27)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Ontwikkelingsgebied Koudekerk Oost        Hoogewaard 167                                      P5970/EH/pho                 M10              1,4   1,8   Olie (1600)
Zone 13: Oude industrie                          Ondergrond   Alphen                         Ontwikkelingsgebied Koudekerk Oost        Rijnpark                                            1102C898/DBI/rap2            C21.1            0,5   0,8   Kwik (1,57)
Zone 13: Oude industrie                                                                                                                Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       MM487            1,2    2 Heel moster
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Produktieweg 5                            Produktieweg 5                                      10x5407.001                  M3                 1 1,5 Olie (5760)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Produktieweg 5                            Produktieweg 5                                      10x5407.001                  M6               1,2 1,7 Olie (6520)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Kalkovenweg 5a, b en c                    Kalkovenweg 5a, b en c                              02-24469/ML                  M2               0,5    1 Olie (3200)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Staalweg 4 (F.P. Bos & Zoon. B.V.)        Staalweg 4 (F.P. Bos & Zoon. B.V.)                  B08.3611                     M9               0,5    1 Olie (2100)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Staalweg 4 (F.P. Bos & Zoon. B.V.)        Staalweg 4 (F.P. Bos & Zoon. B.V.)                  B08.3611                     M21              0,5    1 PAK (110)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Alphen                         Zinkweg 7                                 Zinkweg 7 (VAD autosloperij)                        20062438/MOOS                M1               0,3 1,1 Zink (600)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Zoetermeer                     Goedegebuure                              Goedegebuure                                        04.10.1195.889               M1              0,28 0,78 Olie (4200)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Zoetermeer                     Goedegebuure                              Goedegebuure                                        04.10.1281.889               M17              1,1 1,5 Olie (1200)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven                                                                                                 Grootschalig bodemonderzoek tbv het opstellen van
                                                 Ondergrond   Nazca MH Gouda                 Bodemkwaliteitskaart 2010 (BKK 2010)      een BKK Midden-Holland en Zoetermeer                197239                       MM528            0,5   1,5 Pak (58), Olie (1200)
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Nazca MH Waddinxveen           Kouwe Hoek 4                              Verkennend Onderzoek 2                              20062732/IDIJ                                           Olie voor heel onderzoek, ondergrond
Zone 14: Lichte industrie en bedrijven           Ondergrond   Nazca MH Waddinxveen           Staringlaan 11a                           Verkennend Onderzoek 1                              1104608                      3,3                1   1,4 Koper (380)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Alphen                         Distributieweg                            Distributieweg                                      ALP.002.R.001                M7               1,5     2 Kwik (2)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Alphen                         Belgielaan naast 9                        Belgielaan naast 9                                  11010432                     MM3                1     2 PCB (0,35)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Alphen                         Belgielaan 2-4                            Belgielaan 2-4                                      12103HAL                     MM1              0,5     1 Molybdeen (27)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Alphen                         Belgielaan 2-4                            Belgielaan 2-4                                      12103HAL                     MM2              0,5     1 Molybdeen (26)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Alphen                         Belgielaan 2-4                            Belgielaan 2-4                                      12103HAL                     MM3              0,9   1,5 Molybdeen (28)
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Zoetermeer                     Vulcana B.V.                              voorheen Vulcana B.V.                               14045424                                                Heel onderzoek, ondergrond
Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen   Ondergrond   Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk   Bodemkwaliteitskaart Reeuwijk             Nader Onderzoek 1                                   0                            4,4              1,5     2 PAK (2000), Olie (10000)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek               Ondergrond   extra invoer Alphen            Rietveldsepad nabij 15 a                  Rietveldsepad nabij 15 a                            AT08155                      MM4              0,5     1 PCB (0,385)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek               Ondergrond   extra invoer Alphen            Rietveldsepad nabij 15 a                  Rietveldsepad nabij 15 a                            AT08155                      MM5              0,5     1 PCB (0,301)
Zone 17: Buitengebied - toemaakdek               Ondergrond   Alphen                         Compierenkade 8                           Compierenkade 8                                     63892                        mm2              0,3     1 Lood (1400)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                         Hoogeveenseweg 51                                   GM04159                      M4               0,7   1,1 Olie (2400)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                         Hoogeveenseweg 51                                   GM04159                      M5               1,3   1,8 Olie (1300)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Alphen                         Hoogeveenseweg 51                         Hoogeveenseweg 51                                   GM04191                      M9               0,6     1 Olie (11000)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Alphen                         Roemer 11                                 Roemer 11                                           01116BOH                     M3                 1     2 Olie (2800)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Alphen                         Burgemeester Ten Heuvelhofweg naast 42    Burgemeester Ten Heuvelhofweg naast 42              1017200/HA-0859              mm5              0,5   1,9 PCB (0,22)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Zoetermeer                     A.J. Van Der Helm                         A.J. Van Der Helm                                   B14.5830                     MM04             0,4   1,7 Kwik (3,5)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Zoetermeer                     Erven Wiegel                              Erven Wiegel                                        NEN.20020200                 M3               0,8   1,3 Olie (9200)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Zoetermeer                     Erven Wiegel                              Erven Wiegel                                        NEN.20020200                 M2               1,3   1,8 Olie (11000)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond   Zoetermeer                     Erven Wiegel                              Erven Wiegel                                        NEN.20020200                 M4                 1   1,5 Olie (4700)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                                                                                                           Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek
                                                 Ondergrond Nazca MH Boskoop                 Boezemlaan 35                             achter Boezemlaan 35 te Boskoop                     R001-1207762MBQ-ibs-V01-NL   296209-6-0       0,5   1,5 Zink (0,00007)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                                                                                                           Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek
                                                 Ondergrond Nazca MH Boskoop                 Boezemlaan 35                             achter Boezemlaan 35 te Boskoop                     R001-1207762MBQ-ibs-V01-NL   297599-1-0       1,2   1,7 Molybdeen (79), Nikkel (120)
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                     Ondergrond Nazca MH Bodegraven-Reeuwijk     Dorpsweg 20                               Verkennend Onderzoek 1                              05,R163                      2                0,5   1,1 Zink (1200)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bijlage: 4
                                                                                                                                                   5/6                                                                                                                                                    Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Uitbijterlijst



Bodemkwaliteitszone            Bodemlaag Bron                       Locatie                      Onderzoek                         Rapnr     Monster   Bov Ond Uitbijter
Zone 16 t/m 19: Buitengebied   Ondergrond Nazca MH Krimpenerwaard   Schoolstraat 1-19 (achter)   Verkennend onderzoek NEN 5740 1   14M1157   08-2        0,5  1 PAK (2697)




                                                                                                                                                                             Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                      Bijlage: 4
                                                                                                            6/6                                                                                      Versie: v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                      Statistische parameters




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de                           waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen.                                  max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie
                                                                                                                                    achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
                                                                                                                                    waarde < achtergrondwaarde
Zone               Statistische parameters
Zone 01A: Binnenstad Gouda                                                                          Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =       25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                               Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =        10,0%
                                                                                                                                                                                                      Achter-        Max.     Max.          Interventie-
                                                                                                                 80%                80%                                 Risicotoolbox                 grond          waarde   waarde        waarde
Stoffen               N      Min     5P      25P     50P     75P     80P         90P        95P      Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde         wonen    industrie     bodem (I)
Barium*                   37 50,22 67,79 102,95 188,31 228,49 288,75              492,13     672,91    853,69     192,3   233,00      273,7          0,83               ja            Barium*                                                     625,0
Cadmium                   59    0,17    0,17    0,40    0,40    0,73    0,77         1,22       1,42      3,30      0,5      0,63       0,7          0,83   nee         nee           Cadmium                 0,60        1,20       4,30          13,0
Kobalt                    37     6,7     6,7     6,7     6,7    10,2    11,6         18,2       25,3     109,6      8,7    12,40       16,1          1,42   nee         nee           Kobalt                  15,0       35,00     190,00         190,0
Koper                     59     5,8    11,2    19,9    31,4    45,5    52,0        69,8       89,7      165,5     33,1    37,70       42,3          0,73   nee         nee           Koper                  40,0        54,00     190,00         190,0
Kwik                      59    0,05    0,09    0,21    0,29    0,49    0,54        0,70       0,82       5,12      0,3      0,45       0,6          1,53   nee         nee           Kwik                   0,15         0,83       4,80          36,0
Lood                      84    12,6    33,7    90,5 166,5 319,2 374,7             657,7     1024,8    3052,8     248,7   315,40      382,1          1,51   nee         ja            Lood                   50,0       210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 37    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05         1,05       1,05      5,60      1,0      1,15       1,3          0,66   nee         nee           Molybdeen                1,5       88,00     190,00         190,0
Nikkel                    59    10,3    13,8    17,3    20,8    30,0    32,1         49,2       53,7     104,9     23,7    26,30       28,9          0,59   nee         nee           Nikkel                  35,0       39,00     100,00         100,0
Zink                      77    25,7    72,2 128,3 183,2 311,5 399,5              1011,5     1242,4    2565,4     281,1   345,60      410,1          1,28   nee         ja            Zink                  140,0       200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               37 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0244 0,0293            0,0554     0,1508    0,4890       0,0   0,0391        0,1          2,20   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200         0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              60     0,0     0,2     0,4     1,2     2,2     2,6          4,8        8,8      20,0      1,8       2,4       3,0          1,62   nee         nee           PAK (som 10)             1,5        6,80      40,00          40,0
Minerale olie             60    28,5    28,5    53,4    54,2 118,2 156,1           203,7      247,5      407,5     81,0      95,1     109,2          0,90   nee         nee           Minerale olie         190,0       190,00     500,00        5000,0

Zone 01B: Binnenstad Schoonhoven                                                                    Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                               Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                                 Max.     Max.              Interventiew
                                                                                                                 80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde            aarde
Stoffen               N      Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max                 MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie         bodem (I)
Barium*                   21 29,92 38,89 91,25 164,56 194,47 224,39 254,31 269,27              314,15             129,8   151,70      173,6          0,52               nee           Barium*                                                     625,0
Cadmium                   34    0,15    0,23    0,36    0,49    0,66    0,69    0,94    1,30      1,95              0,5      0,57       0,7          0,65   nee         nee           Cadmium                0,60         1,20       4,30          13,0
Kobalt                    21     4,1     4,1     6,0     7,4     8,7     9,0     9,3    12,5      19,1              6,7      7,60       8,5          0,44   nee         nee           Kobalt                 15,0        35,00     190,00         190,0
Koper                     33     8,4    10,5    33,7    56,6    66,1    76,1 100,9 125,7         283,2             49,8    61,10       72,4          0,83   nee         nee           Koper                  40,0        54,00     190,00         190,0
Kwik                      34    0,04    0,08    0,23    0,42    0,59    0,62    0,84    0,92      1,40              0,4      0,44       0,5          0,66   nee         nee           Kwik                   0,15         0,83       4,80          36,0
Lood                      47    11,1    37,7 120,5 269,1 452,6 464,8 604,3 763,3               4158,9             282,1   396,70      511,3          1,55   nee         ja            Lood                   50,0       210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 21    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05      1,60              1,1      1,08       1,1          0,11   nee         nee           Molybdeen                1,5       88,00     190,00         190,0
Nikkel                    34     8,6    12,1    18,4    26,9    29,7    31,7    35,4    37,9      76,4             24,3    26,90       29,5          0,44   nee         nee           Nikkel                  35,0       39,00     100,00         100,0
Zink                      38    40,1    66,7 152,0 200,4 335,1 367,6 421,4 566,5                 635,6            214,9   245,70      276,5          0,60   nee         nee           Zink                  140,0       200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               21 0,0103 0,0103 0,0103 0,0109 0,0294 0,0294 0,1300 0,2307           0,2517               0,0   0,0426        0,1          1,67   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200         0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              34     0,2     0,3     1,8     5,1     6,8     7,5     8,7    11,0      41,0              4,1       5,6       7,1          1,25   nee         nee           PAK (som 10)             1,5        6,80      40,00          40,0
Minerale olie             34    55,8    55,8    55,8    73,4    86,0    91,9 135,7 210,3         398,5             75,5      90,4     105,3          0,75   nee         nee           Minerale olie         190,0       190,00     500,00        5000,0




                                                                                                                                                                                                                                 Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                        Bijlage: 5A
                                                                                                                                1/9                                                                                                                      Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone              Statistische parameters
Zone 01C: Kern Bodegraven                                                                    Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                         Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    20 18,83 57,17 117,92 163,21 251,09 261,85 306,68 328,21             430,43     160,4   188,90      217,4          0,53               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    34    0,16    0,16    0,28    0,37    0,47    0,50    0,62    0,70      0,81      0,3      0,38       0,4          0,44   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     20     4,9     4,9     4,9     9,8    13,1    13,8    17,2    26,3      27,9      9,1    11,00       12,9          0,60   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                      34     5,0     5,0    16,2    26,6    49,7    52,4    58,6    71,4     116,7     28,1    33,60       39,1          0,74   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                       34    0,04    0,04    0,09    0,15    0,23    0,30    0,41    0,60      1,46      0,2      0,23       0,3          1,19   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                       38    11,6    11,6    73,0 119,2 286,9 306,1 530,5 714,8             1033,0     169,9   218,80      267,7          1,08   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  20    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,12    1,73      2,20      1,1      1,14       1,2          0,25   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     34     7,1     9,8    14,1    23,0    34,1    38,5    40,6    43,3      64,1     22,4    25,30       28,2          0,52   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                       34    21,3    32,2    92,5 130,2 205,6 225,4 267,3 310,8               563,6    132,5   156,00      179,5          0,68   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                20 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0128 0,0135 0,0180 0,0451           0,0876       0,0   0,0158        0,0          1,17   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               37     0,1     0,1     0,8     1,4     3,2    11,9    22,0    26,8      31,0      4,1       6,0       7,9          1,53   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              34    21,4    26,1    49,6    49,6 129,0 151,7 249,7 317,2             428,5     80,8    102,7      124,6          0,97   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                                                               Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                         Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    27 29,40 44,23 90,99 145,58 278,56 330,35 397,54 487,13              615,91     165,0   202,40      239,8          0,75               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    55    0,17    0,20    0,34    0,39    0,62    0,84    1,35    1,72      2,38      0,5      0,60       0,7          0,85   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     27     5,5     5,5     5,5     8,7    10,9    11,7    12,9    16,9      18,7      8,0      8,90       9,8          0,43   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                      55     5,8     5,8    15,1    53,3    64,2    75,0 120,0 147,5         333,3     49,0    59,20       69,4          1,00   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                       54    0,04    0,05    0,17    0,46    0,81    0,84    1,09    1,26      1,86      0,5      0,56       0,6          0,77   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                       80    12,7    26,1 117,7 341,4 487,7 615,8 781,7 935,6               1240,1     327,7   368,40      409,1          0,77   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  27    0,35    0,56    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05      1,05      1,0      1,00       1,1          0,19   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     54     6,5     9,9    14,3    20,2    25,5    27,9    38,3    49,6     106,8     20,7    23,50       26,3          0,68   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                       69    26,4    53,6    98,2 226,7 472,2 551,6 793,3 921,8             1435,6     292,0   338,90      385,8          0,90   nee         ja            Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                25 0,0057 0,0057 0,0057 0,0083 0,0105 0,0110 0,0165 0,0165           0,0236       0,0   0,0093        0,0          0,50   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               56     0,1     0,2     1,2     2,4     6,3     8,4    17,0    23,8      53,0      4,6       6,2       7,8          1,53   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              53    11,8    23,6    23,6    41,3    79,2    89,3 117,7 178,7         269,7     53,0      62,9      72,8          0,89   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 01E: Historische en oude bebouwing < 1940 Alphen a/d Rijn                               Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    62 34,66 34,66 59,41 102,73 232,07 266,85 321,81 345,82              655,99     131,1   151,20      171,3          0,82               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   119    0,08    0,21    0,28    0,42    0,61    0,75    0,86    1,05      1,47      0,5      0,51       0,5          0,55   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     64     0,7     4,5     6,7     8,5    11,5    12,7    15,2    18,8      23,3      8,7      9,40      10,1          0,48   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                     119     6,0     6,0    15,4    23,8    42,5    44,2    59,5    69,7     119,0     28,6    31,10       33,6          0,68   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                      119    0,05    0,05    0,11    0,22    0,42    0,45    0,88    1,16      4,62      0,3      0,38       0,5          1,51   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                      165     9,9    12,8    39,5 101,5 239,7 284,8 423,0 589,4               958,8    153,7   172,00      190,3          1,07   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  64    0,05    0,35    0,35    0,63    1,05    1,05    1,05    1,05      6,10      0,7      0,77       0,9          1,00   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    119     7,4    11,0    16,7    21,2    29,7    33,9    40,2    44,7      73,5     23,7    25,20       26,7          0,50   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      133    26,1    44,7 117,3 184,3 335,0 372,3 514,5 688,7               1061,0     231,9   255,00      278,1          0,82   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                63 0,0019 0,0074 0,0130 0,0130 0,0166 0,0195 0,0272 0,0369           0,1329       0,0   0,0181        0,0          1,00   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              121     0,1     0,1     0,5     1,3     4,1     6,1    12,0    21,0     110,0      3,7       5,2       6,7          2,48   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             109    37,2    37,2    37,2    53,1 130,2 165,8 292,3 366,7           1275,4      99,1    119,6      140,1          1,40   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5A
                                                                                                                         2/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 02: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                                Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    52 26,40 58,07 131,16 181,48 296,97 296,97 445,45 494,94 1039,38                197,0   227,80      258,6          0,76               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    88    0,14    0,18    0,35    0,54    0,86    0,92    1,08    1,26      4,98      0,6      0,69       0,8          0,92   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     52     4,5     4,5     7,1     9,3    13,1    14,2    16,1    16,9      40,3      9,5    10,60       11,7          0,57   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                      88     4,6     8,2    20,9    32,6    53,8    60,2    88,6 131,5     1251,4      43,3    63,20       83,1          2,30   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                       88    0,04    0,06    0,15    0,26    0,42    0,47    0,63    0,95      5,75      0,3      0,38       0,5          1,67   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      102    10,9    16,9    53,3 143,6 251,3 287,2 405,7 513,4             1914,7     161,6   192,20      222,8          1,26   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  51    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,80    2,45      3,40      1,2      1,26       1,4          0,43   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     88     8,0    11,8    20,0    29,2    41,5    44,5    49,1    56,8      87,5     29,2    31,30       33,4          0,48   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      105    34,7    68,4 119,5 194,6 333,6 419,7 550,4 647,7               1389,9     247,1   276,90      306,7          0,86   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                50 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0062 0,0073 0,0160 0,0256           0,0886       0,0   0,0102        0,0          1,44   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               94     0,1     0,2     1,3     3,8     9,3    11,4    21,0    30,4     210,0      6,6       9,8      13,0          2,43   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              86     8,5    17,0    32,3    32,3    60,4    66,8 111,1 239,7         388,4     53,4      63,4      73,4          1,14   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders                                                Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    76 29,76 29,76 84,48 170,03 255,04 276,30 382,56 456,95 1105,19                 174,5   200,40      226,3          0,88               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   187    0,15    0,18    0,36    0,36    0,64    0,64    0,84    1,02      3,56      0,5      0,50       0,5          0,71   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     76     4,3     4,3     5,7    10,9    13,4    16,1    18,3    20,1      26,6     10,0    10,80       11,6          0,50   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                     209     4,1     5,1    17,4    30,7    58,4    62,5    95,2 136,1       584,1     42,5    47,60       52,7          1,21   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                      186    0,04    0,04    0,11    0,20    0,40    0,49    0,66    0,81      1,37      0,3      0,30       0,3          0,88   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                      260     4,5    11,7    63,7 141,5 321,5 347,2 452,7 566,5             1003,2     194,1   209,00      223,9          0,89   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  76    0,50    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,55    1,90      6,70      1,1      1,22       1,3          0,58   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    187     4,0     8,7    15,7    24,5    37,7    39,5    45,2    50,8     137,5     25,8    27,30       28,8          0,59   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      238    22,5    46,2 117,9 193,1 337,9 370,1 530,9 632,3               1094,1     238,3   254,50      270,7          0,77   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                76 0,0020 0,0065 0,0065 0,0065 0,0094 0,0100 0,0131 0,0293           0,4797       0,0   0,0175        0,0          3,29   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              213     0,0     0,1     1,3     5,3    12,0    15,0    27,4    39,8     120,0      9,3     10,9       12,5          1,65   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             181     0,4    18,7    23,3    40,0    90,6 106,6 173,2 253,2           399,7     65,9      73,4      80,9          1,08   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 04: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                       Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                         Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    33 30,94 30,94 101,65 174,57 265,17 278,42 349,13 508,23             839,69     170,7 210,10        249,5          0,84               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    95    0,03    0,14    0,33    0,33    0,54    0,59    0,71    0,87      2,62      0,4    0,45         0,5          0,78   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     33     4,4     4,6     5,9     9,5    12,5    13,2    16,8    21,2      27,5      9,3 10,60          11,9          0,53   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                      96     4,9     4,9     8,7    26,0    39,7    49,1    68,1    79,7     772,3     27,0 37,40          47,8          2,14   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                       95    0,03    0,04    0,09    0,17    0,33    0,40    0,49    0,83      1,07      0,2    0,25         0,3          0,95   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                       99     8,8    11,2    19,5    46,4 125,5 163,2 230,9 254,8             602,4     79,9 93,10         106,3          1,10   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  33    1,05    1,05    1,05    1,05    1,50    1,76    1,90    2,40      3,60      1,2    1,34         1,5          0,44   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     95     7,8    10,6    14,4    21,4    34,0    38,8    48,9    60,0     108,7     25,2 27,60          30,0          0,66   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                       99    13,0    36,0    80,6 131,1 205,3 221,1 274,8 363,3               600,2    138,8 152,10        165,4          0,68   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                32 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0081 0,0091 0,0112 0,0524           0,0990       0,0 0,0121          0,0          1,75   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               94     0,1     0,2     0,5     1,4     3,1     4,0     7,9    13,0     170,0      2,8     5,2         7,6          3,53   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              87    14,4    14,4    14,4    36,1    50,5    58,8    92,8 145,4       680,5     41,9    52,9        63,9          1,51   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5A
                                                                                                                         3/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 05: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                                Bodemkwaliteitsklasse:        wonen                                                           Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:             wonen                                                           OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                      Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                               Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN   Gem        MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   148 18,78 35,77 98,81 160,07 268,27 304,04 398,82 590,19 1001,53                 192,7 212,60      232,5        0,89               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   376    0,03    0,14    0,33    0,33    0,47    0,59    0,82    1,06      4,12      0,4    0,46       0,5        0,87   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    148     3,7     4,5     6,7     9,8    13,4    14,8    16,1    20,3      48,7     10,1 10,80        11,5        0,61   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     378     4,6     4,6    12,2    22,5    37,1    42,4    53,0    72,9     318,2     27,3 29,30        31,3        1,04   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      374    0,04    0,04    0,10    0,17    0,31    0,36    0,52    0,67      2,26      0,2    0,25       0,3        1,14   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      392     8,5    11,0    26,6    53,2    98,0 113,7 169,4 223,2           641,2     74,2 80,10        86,0        1,15   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 147    0,35    0,40    1,05    1,05    1,05    1,11    1,74    2,10     16,00      1,2    1,31       1,5        1,17   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    377     0,8     8,5    14,6    23,0    32,8    37,4    44,3    52,5     141,1     24,6 25,60        26,6        0,57   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      411    13,1    28,7    70,4 110,7 158,1 186,9 316,2 416,9               991,9    139,0 147,60      156,2        0,93   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               154 0,0008 0,0039 0,0055 0,0056 0,0109 0,0123 0,0221 0,0385           0,1904       0,0 0,0125        0,0        1,76   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              378     0,0     0,1     0,3     0,8     2,1     2,6     6,2    11,0      38,0      2,1     2,4       2,7        2,05   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             375    15,7    15,7    15,7    29,8    60,0    78,4 112,0 156,8         896,1     47,5    52,8      58,1        1,53   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 06: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                                               Bodemkwaliteitsklasse:        wonen                                                           Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:             wonen                                                           OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                      Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                               Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN   Gem        MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   131 18,60 24,80 48,72 83,27 156,79 173,62 283,46 407,47               956,68     116,8 133,90      151,0        1,14               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   265    0,06    0,18    0,31    0,36    0,51    0,54    0,77    0,91      3,85      0,4    0,46       0,5        0,81   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    131     3,6     4,8     6,6     8,6    10,5    11,6    13,4    19,0      31,0      8,8    9,30       9,8        0,50   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     281     4,9     4,9     9,8    18,2    30,9    35,1    47,7    61,8     421,1     24,5 27,40        30,3        1,40   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      263    0,03    0,04    0,08    0,13    0,22    0,27    0,43    0,56      1,02      0,2    0,19       0,2        0,94   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      273     8,8    11,4    25,1    42,7    82,8 106,2 173,2 238,4           639,9     65,6 72,50        79,4        1,22   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 131    0,35    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    1,70    2,25      4,40      1,1    1,14       1,2        0,54   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    269     3,4     7,8    15,8    22,8    29,3    32,6    37,4    48,2     151,4     23,0 24,10        25,2        0,58   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      274    17,7    37,3    75,0 108,1 164,1 179,0 268,5 343,1               566,8    128,3 135,70      143,1        0,70   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               131 0,0011 0,0054 0,0078 0,0085 0,0151 0,0160 0,0721 0,0785           0,1922       0,0 0,0197        0,0        1,46   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              280     0,0     0,1     0,4     0,9     2,5     3,2     8,0    13,1     120,0      2,8     3,5       4,2        2,74   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             266    11,2    19,6    22,4    42,6    57,2    67,3    96,1 157,3       576,5     52,8    58,1      63,4        1,16   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 07: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)                                   Bodemkwaliteitsklasse:        landbouw/natuur                                                 Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:             landbouw/natuur                                                 OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                      Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                               Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N     Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max           MIN   Gem        MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                 493    9,32 17,48 31,64 63,27 138,20 166,51 249,76 301,05 1065,66                   96,6 102,70      108,8        1,02               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                1078    0,03    0,15    0,29    0,35    0,40    0,44    0,63    0,75      2,13        0,4    0,38       0,4        0,56   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                  497     2,8     3,4     4,6     7,2    11,1    11,9    14,6    17,9      69,9        8,4    8,80       9,2        0,71   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                  1091     1,9     4,8     7,8    13,6    24,4    28,5    42,1    57,0     244,4       18,9 19,70        20,5        1,01   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                   1078    0,01    0,04    0,04    0,08    0,14    0,17    0,26    0,35      4,16        0,1    0,13       0,1        1,56   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                   1108     2,6     8,6    11,2    24,6    47,9    58,5    98,3 159,7       675,7       44,0 46,70        49,4        1,50   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen               497    0,04    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    1,60    2,10     19,00        1,1    1,16       1,2        0,97   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                 1098     1,6     7,7    12,5    18,6    29,4    32,5    41,8    51,1     136,2       22,5 23,10        23,7        0,62   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                   1089     5,0    20,1    41,6    71,6 110,3 124,7 157,6 200,6             802,4       83,0 85,70        88,4        0,81   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)             498 0,0011 0,0050 0,0053 0,0075 0,0142 0,0149 0,0183 0,0307           0,2587         0,0 0,0122        0,0        1,47   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)           1081     0,0     0,1     0,1     0,4     1,0     1,2     2,4     5,5      79,0        1,2     1,4       1,6        3,26   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie          1082    10,7    21,3    21,3    30,4    45,6    53,3    83,7 132,2     1080,3        44,2    46,7      49,2        1,37   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                   Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                          Bijlage: 5A
                                                                                                                       4/9                                                                                                                 Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone              Statistische parameters
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                      Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                         Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    84 38,02 70,17 154,56 214,90 314,09 330,62 419,89 524,03 1057,98                231,7   256,90      282,1          0,70               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   204    0,12    0,14    0,28    0,41    0,59    0,69    0,81    0,99      2,18      0,5      0,49       0,5          0,65   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     85     4,4     4,5     7,9    10,0    14,5    15,0    17,8    21,0      25,8     10,8    11,50       12,2          0,44   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                     206     4,0    10,2    26,7    42,5    69,8    78,1    98,7 123,4       275,6     48,9    52,50       56,1          0,76   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                      205    0,04    0,08    0,17    0,30    0,52    0,63    0,88    1,33      3,16      0,4      0,44       0,5          1,04   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                      218     7,7    23,9    82,5 143,0 253,0 281,7 435,7 602,4               990,2    184,9   200,50      216,1          0,90   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  86    0,24    1,05    1,05    1,05    1,20    1,60    2,25    3,25     27,00      1,2      1,64       2,0          1,75   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    205     6,5    12,2    21,5    30,8    41,5    43,1    50,8    58,5     215,4     32,0    33,80       35,6          0,61   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      206    17,8    61,1 114,8 165,4 267,2 343,6 477,2 585,4               1094,4     210,4   226,90      243,4          0,81   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                72 0,0005 0,0005 0,0034 0,0034 0,0049 0,0056 0,0128 0,0259           0,0593       0,0   0,0068        0,0          1,52   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              186     0,1     0,2     0,6     1,9     5,3     6,8    13,1    28,3     131,0      5,0       6,4       7,8          2,39   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             169     4,8     9,7    17,2    29,0    51,0    63,6 110,3 147,5         510,2     43,5      49,6      55,7          1,26   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                            Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    77 19,37 25,83 86,72 145,77 219,58 239,87 350,58 376,79              470,52     152,1   168,50      184,9          0,66               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   162    0,10    0,34    0,38    0,41    0,68    0,75    0,96    1,36      2,33      0,5      0,58       0,6          0,63   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     76     3,8     4,8     5,9     9,7    13,5    14,7    19,4    28,7      73,4     10,6    12,00       13,4          0,81   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     170     0,4     5,2    21,1    32,6    47,2    51,9    69,7 103,8       519,1     39,8    46,10       52,4          1,38   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      163    0,03    0,07    0,12    0,21    0,33    0,37    0,50    0,63      1,48      0,2      0,26       0,3          0,80   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      194     2,7    11,8    57,5 125,6 243,5 272,7 392,4 489,9               896,0    162,9   178,40      193,9          0,95   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  76    0,49    0,59    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,68      2,50      1,0      1,05       1,1          0,30   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    167     2,5     8,5    15,3    25,2    34,5    38,5    47,1    53,2      79,1     25,9    27,30       28,7          0,52   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      188    10,8    42,8 113,6 156,6 270,2 313,3 456,7 625,7               1425,3     208,4   227,30      246,2          0,89   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                79 0,0015 0,0075 0,0086 0,0107 0,0268 0,0413 0,0885 0,2268           0,7947       0,0   0,0554        0,1          2,43   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              147     0,1     0,1     0,6     1,5     3,8     4,6     7,9    11,0      34,0      2,8       3,3       3,8          1,49   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             143    15,0    28,1    30,1    57,1 107,4 135,7 210,9 298,6             876,3     83,2      95,2     107,2          1,18   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek                                                         Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    40 85,57 176,15 209,89 250,25 355,20 358,43 458,53 533,60            807,27     271,8   298,90      326,0          0,45               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   108    0,01    0,24    0,24    0,42    0,57    0,59    0,80    1,12      9,28      0,5      0,57       0,7          1,62   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     32     4,4     6,1     7,4     9,3    11,2    12,6    15,2    20,2      26,9      9,2    10,30       11,4          0,47   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                     132     0,0    16,4    34,8    49,8    64,2    70,7    88,4 111,7       203,1     51,4    55,20       59,0          0,62   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                      109    0,02    0,12    0,28    0,47    0,70    0,81    1,40    1,68      6,25      0,6      0,64       0,7          1,14   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                      217     0,2    50,1 131,4 212,3 293,2 331,6 455,0 637,0               1314,4     238,4   257,00      275,6          0,83   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  32    0,70    1,05    1,05    1,90    2,35    2,58    3,45    3,96     25,00      1,6      2,59       3,5          1,62   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    111     0,1    15,1    25,6    30,2    39,2    42,2    48,3    55,1     316,8     32,2    36,50       40,8          0,96   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      177     2,5    60,2 127,4 173,7 301,1 342,7 491,0 648,4               1621,1     231,6   252,80      274,0          0,87   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                32 0,0017 0,0023 0,0023 0,0023 0,0046 0,0048 0,0145 0,0379           0,0450       0,0   0,0069        0,0          1,65   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              121     0,1     0,2     0,8     2,2     5,7     6,2    12,5    20,6      62,3      4,3       5,3       6,3          1,68   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              99     1,7     6,7     9,0    20,6    39,5    46,5    60,8    72,8     421,6     26,5      32,7      38,9          1,46   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5A
                                                                                                                         5/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone               Statistische parameters
Zone 10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                                        Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    29 24,98 54,73 84,70 173,75 282,35 301,89 358,36 408,32              423,52     163,5   191,30      219,1          0,61               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    87    0,11    0,21    0,26    0,45    0,59    0,66    0,81    0,91      1,69      0,4      0,47       0,5          0,55   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     29     3,0     4,5     5,6     9,0    11,9    11,9    13,2    14,1      17,3      8,0      8,90       9,8          0,40   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                      91     3,4     9,6    20,7    35,5    52,7    57,1    69,9    83,2     157,6     35,9    39,30       42,7          0,65   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                       87    0,04    0,07    0,12    0,19    0,30    0,31    0,39    0,57      1,51      0,2      0,25       0,3          0,86   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      113     2,1    19,4    48,5    88,1 158,3 174,2 243,4 320,6             475,0    105,2   116,80      128,4          0,82   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  29    1,05    1,05    1,05    1,05    2,90    3,28    4,70    6,26      7,80      1,8      2,21       2,7          0,86   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     85     5,5    10,2    18,3    28,0    38,7    41,9    46,2    52,5     118,3     27,8    30,10       32,4          0,55   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      104    14,2    55,2    99,7 157,6 205,9 233,9 274,6 366,1               620,3    162,0   175,60      189,2          0,62   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                29 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0040 0,0066 0,0276           0,0464       0,0   0,0067        0,0          1,50   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               86     0,0     0,1     0,8     1,9     3,4     4,8    10,9    21,3      89,9      3,7       5,5       7,3          2,31   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              85     5,2    10,5    13,1    26,2    39,7    41,2    65,0    97,3     239,6     29,4      34,3      39,2          1,03   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                                        Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    22 60,18 60,59 133,74 173,87 220,68 227,37 278,19 293,57             307,61     154,7   174,30      193,9          0,41               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                    62    0,13    0,26    0,31    0,50    0,79    0,87    1,01    2,19      6,41      0,6      0,75       0,9          1,31   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     22     3,7     5,5     8,3    11,2    13,2    13,2    14,5    15,8      18,5      9,8    10,80       11,8          0,33   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                      65     4,1    12,2    23,7    35,5    52,1    55,2    92,6 115,6       296,1     40,1    47,60       55,1          0,99   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                       62    0,04    0,07    0,12    0,18    0,28    0,35    0,41    0,78      2,66      0,2      0,30       0,4          1,37   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                       68     7,6    15,1    49,4 104,5 193,8 238,2 374,1 920,6             2920,7     155,6   219,60      283,6          1,87   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  22    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    2,24      2,80      1,1      1,19       1,3          0,38   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     61     9,0    14,2    24,5    33,5    42,5    42,5    46,4    51,5      92,7     31,0    33,20       35,4          0,40   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                       68    17,2    54,0 122,2 202,2 257,3 294,0 455,8 759,6               2327,9     217,7   267,10      316,5          1,19   nee         ja            Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                21 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0061 0,0071 0,0130           0,0848       0,0   0,0100        0,0          1,72   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               62     0,1     0,4     1,3     2,7     6,4     7,1     9,8    15,9      28,0      3,9       4,7       5,5          1,07   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              62    16,5    16,7    31,3    32,2    47,4    58,4    85,7 105,5       259,2     41,7      49,0      56,3          0,91   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                        Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   128 25,00 26,79 64,29 113,40 162,96 178,59 273,24 339,32              571,48     126,0   138,20      150,4          0,78               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   290    0,02    0,14    0,30    0,34    0,51    0,60    0,74    0,97      2,54      0,4      0,44       0,5          0,69   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    129     3,6     4,9     7,5     9,2    12,7    13,6    17,4    20,2      38,2     10,1    10,80       11,5          0,54   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     299     3,8     4,7    16,2    25,6    40,5    45,9    59,4    74,4     202,5     30,4    32,50       34,6          0,87   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      289    0,03    0,04    0,08    0,13    0,23    0,26    0,40    0,59      1,02      0,2      0,19       0,2          0,96   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      331     0,2    11,1    34,3    66,1 140,7 195,8 293,7 471,2           1713,4     114,3   126,90      139,5          1,41   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 129    0,35    1,02    1,05    1,05    1,05    1,05    1,60    2,16     13,00      1,2      1,31       1,5          1,04   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    301     3,4     8,5    18,0    24,6    31,1    36,1    44,2    54,1     108,2     25,9    27,00       28,1          0,56   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      334    17,3    36,8    87,7 133,1 232,8 261,9 486,0 630,8             1600,6     189,7   204,90      220,1          1,06   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               131 0,0017 0,0042 0,0061 0,0062 0,0121 0,0124 0,0424 0,0605           0,0840       0,0   0,0132        0,0          1,27   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              311     0,0     0,2     0,6     1,9     6,5     8,5    18,0    24,0      76,0      5,2       6,0       6,8          1,77   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             288     8,6    17,3    17,3    43,2    78,5    99,6 160,6 210,0         704,2     63,7      70,4      77,1          1,25   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5A
                                                                                                                         6/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone               Statistische parameters
Zone 13: Oude industrie                                                                      Bodemkwaliteitsklasse:        industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:             industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                        Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN   Gem        MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    56 18,95 25,76 72,84 139,76 226,23 284,27 483,25 728,43 2368,89                 178,5 243,00      307,5          1,55               ja            Barium*                                                  625,0
Cadmium                    87    0,09    0,18    0,38    0,45    0,62    0,71    0,99    1,76      4,32      0,6    0,65       0,7          1,05   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     57     3,2     4,7     6,8    10,4    14,2    15,9    18,9    21,9      29,4     10,3 11,30        12,3          0,51   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                      89     4,0     6,0    12,0    20,6    37,0    38,5    54,0    72,9     206,3     23,9 27,80        31,7          1,02   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                       87    0,02    0,05    0,05    0,09    0,27    0,30    0,40    0,58      1,45      0,2    0,18       0,2          1,16   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                       87     8,5     9,9    18,4    34,1    95,1 135,4 232,7 341,9         1702,6      70,6 98,00       125,4          2,03   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  58    0,06    0,55    1,05    1,05    1,05    1,05    1,25    1,83      3,10      1,0    1,03       1,1          0,44   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                     87     5,7    10,2    15,0    24,6    37,9    40,6    58,2    65,5      94,2     26,3 28,90        31,5          0,64   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                       95    22,1    26,0    57,5 122,4 231,8 259,6 344,9 591,6             1650,6     155,7 185,50      215,3          1,22   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                57 0,0124 0,0124 0,0174 0,0248 0,0638 0,0971 0,2056 0,3091           0,8863       0,1 0,0798        0,1          1,78   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               87     0,0     0,1     0,4     1,1     4,1     5,8    10,7    18,7      76,0      3,2     4,5       5,8          2,14   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              92    35,5    49,6    49,6    94,3 166,6 212,0 386,4 556,6           1063,6     141,5 167,3       193,1          1,16   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 14: Lichte industrie en bedrijven                                                       Bodemkwaliteitsklasse:        wonen                                                             Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:             wonen                                                             OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                        Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN   Gem        MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    72 17,63 27,73 54,85 86,38 180,30 192,32 286,87 334,95               913,51     117,6 138,30      159,0          0,99               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   182    0,07    0,16    0,32    0,37    0,46    0,53    0,79    0,93      6,74      0,4    0,48       0,5          1,10   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                     74     1,6     3,3     4,4     7,5    12,6    14,2    17,3    20,4      29,8      8,0    8,90       9,8          0,65   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     182     1,9     4,9     8,3    15,3    28,9    33,1    44,3    62,6     347,9     20,1 23,20        26,3          1,38   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      183    0,02    0,03    0,04    0,08    0,13    0,16    0,26    0,51      6,20      0,2    0,23       0,3          3,08   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      182     3,7     8,7    11,4    26,8    57,4    62,1    97,1 161,6       349,4     39,9 44,80        49,7          1,16   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  74    0,35    0,54    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,57      2,70      1,0    1,04       1,1          0,34   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    182     3,1     6,3    10,5    18,0    34,5    39,0    45,0    49,5      69,0     21,5 22,90        24,3          0,66   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      182    10,1    20,2    45,0    85,0 133,6 144,1 187,3 244,2           1354,1      94,3 105,40      116,5          1,11   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                72 0,0004 0,0059 0,0103 0,0104 0,0231 0,0289 0,0312 0,1214           0,1467       0,0 0,0243        0,0          1,36   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              187     0,0     0,1     0,2     0,6     1,5     2,3     5,2     9,0      45,0      1,7     2,2       2,7          2,64   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             206    14,7    29,3    29,3    62,9 104,8 125,7 241,0 351,0           1173,6      92,7 105,4       118,1          1,35   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                               Bodemkwaliteitsklasse:        landbouw/natuur                                                   Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                        Ontgravingskaart:             landbouw/natuur                                                   OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                        Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%              80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN   Gem        MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   159 11,21 21,94 35,23 60,86 105,70 142,22 211,40 291,48 1377,31                   85,3 99,10       112,9          1,37               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   470    0,07    0,18    0,32    0,37    0,46    0,50    0,66    0,80      1,72      0,4    0,42       0,4          0,47   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    162     1,6     3,3     4,7     8,9    11,7    12,7    15,5    17,2      22,0      8,3    8,80       9,3          0,51   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     470     1,9     4,9     7,0    11,5    22,2    25,0    36,3    48,6     105,6     16,6 17,50        18,4          0,86   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      470    0,03    0,04    0,04    0,08    0,13    0,13    0,22    0,33      1,43      0,1    0,12       0,1          1,09   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      470     3,7     8,7    11,3    19,9    38,3    48,6    76,0 113,6       398,9     32,7 35,20        37,7          1,21   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 162    0,35    1,05    1,05    1,05    1,58    1,90    2,10    3,10     14,00      1,4    1,50       1,6          0,93   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    478     1,6     6,4    10,5    19,5    28,5    33,0    39,0    46,5     101,9     20,8 21,60        22,4          0,62   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      473     7,0    20,1    34,5    66,2 106,5 116,5 158,3 187,0             647,4     75,9 79,60        83,3          0,80   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               158 0,0015 0,0050 0,0102 0,0102 0,0132 0,0179 0,0203 0,0253           0,0808       0,0 0,0128        0,0          0,78   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              468     0,0     0,1     0,1     0,2     0,7     0,9     1,9     4,5      27,0      0,8     1,0       1,2          2,78   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             480     0,4    20,4    29,0    29,0    72,5    82,9 114,4 166,3         932,6     58,8    63,4      68,0          1,24   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                     Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                            Bijlage: 5A
                                                                                                                       7/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 16: Buitengebied - zeekleipolders incl rand                                             Bodemkwaliteitsklasse:          landbouw/natuur                                                   Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:               landbouw/natuur                                                   OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   208 18,55 19,88 34,45 53,01 84,81 94,08 132,51 194,13                 357,78      65,4 70,50          75,6          0,82               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   301    0,13    0,15    0,30    0,37    0,45    0,51    0,64    0,77      2,98      0,4    0,40         0,4          0,58   nee         nee           Cadmium                 0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    208     0,3     5,5     6,7     8,1    10,4    11,0    12,5    14,4      47,2      8,5    8,90         9,3          0,44   nee         nee           Kobalt                  15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     304     4,0     6,1    10,9    16,0    29,6    33,1    45,6    61,4     638,4     22,6 26,40          30,2          1,97   nee         nee           Koper                   40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      301    0,00    0,04    0,08    0,11    0,19    0,22    0,31    0,45      1,75      0,1    0,15         0,2          1,15   nee         nee           Kwik                    0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      313     7,7    10,0    20,8    38,3    77,7    94,2 142,3 212,4         394,2     58,6 63,60          68,6          1,08   nee         nee           Lood                    50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 208    0,35    0,35    1,05    1,50    1,50    1,50    1,50    2,20     16,00      1,4    1,50         1,6          0,99   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    301     1,3     9,7    16,6    20,4    26,8    29,4    34,5    38,3      77,9     21,8 22,49          23,2          0,41   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      311    16,7    37,5    58,4    77,4 119,1 142,9 190,6 262,0             821,9    104,7 112,60        120,5          0,97   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)               142 0,0007 0,0007 0,0048 0,0048 0,0096 0,0096 0,0146 0,0342           0,1172       0,0 0,0092          0,0          1,54   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              310     0,0     0,1     0,1     0,4     1,3     1,8     3,9     8,3      43,3      1,6     1,9         2,2          2,53   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             317     6,8    13,7    13,7    29,3    48,8    48,8    97,7    97,7     849,9     41,6    46,8        52,0          1,55   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0

Zone 17: Buitengebied - toemaakdek                                                           Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                       Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                          Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                          80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                    34 19,17 46,51 102,85 166,10 191,65 204,43 226,15 264,48             306,64     140,8   156,00      171,2          0,44               nee           Barium*                                                  625,0
Cadmium                   130    0,15    0,21    0,30    0,45    0,76    0,76    0,76    0,86      1,51      0,5      0,51       0,5          0,51   nee         nee           Cadmium                0,60      1,20       4,30          13,0
Kobalt                     89     2,7     6,2     7,3     8,9    10,1    10,1    11,3    11,6      17,3      8,4      8,70       9,0          0,25   nee         nee           Kobalt                 15,0     35,00     190,00         190,0
Koper                     131     5,1    16,9    37,7    52,2    79,0    91,5 139,4 169,6         227,3     61,7    67,00       72,3          0,70   nee         nee           Koper                  40,0     54,00     190,00         190,0
Kwik                       76    0,03    0,11    0,30    0,50    0,88    0,99    1,14    1,42      5,87      0,6      0,66       0,8          1,12   nee         nee           Kwik                   0,15      0,83       4,80          36,0
Lood                      175     6,4    38,3 110,2 174,5 284,6 330,4 615,9 733,8               1496,7     228,8   250,70      272,6          0,90   nee         ja            Lood                   50,0    210,00     530,00         530,0
Molybdeen                  89    1,00    1,00    1,05    2,00    3,00    3,00    3,00    3,00      4,00      1,9      2,00       2,1          0,43   nee         nee           Molybdeen                1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    133     6,2    11,3    26,0    31,0    34,7    37,2    39,4    43,3      47,1     28,6    29,60       30,6          0,30   nee         nee           Nikkel                  35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      133    27,8    60,9 109,0 146,7 209,1 243,8 372,3 470,4                 773,1    169,9   183,90      197,9          0,69   nee         nee           Zink                  140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                20 0,0012 0,0020 0,0020 0,0021 0,0027 0,0031 0,3883 0,7055           0,8227       0,0   0,0957        0,2          2,52   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)               79     0,0     0,1     0,3     0,5     1,4     1,9     6,8    14,8      30,0      1,9       2,8       3,7          2,26   nee         nee           PAK (som 10)             1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie              78     5,8     5,8     5,8    20,6    41,1    41,1    57,2 105,3       617,1     25,0      35,5      46,0          2,04   nee         nee           Minerale olie         190,0    190,00     500,00        5000,0




                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5A
                                                                                                                         8/9                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Statistische parameters bovengrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 18: Buitengebied - boomkwekerijen Boskoop                                                   Bodemkwaliteitsklasse:       wonen                   (incl. bestrijdingsmiddelen)                        Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja     (incl. bestrijdingsmiddelen, excl. chloordaan / heptachloorepoxide)   Ontgravingskaart:            industrie               (incl. bestrijdingsmiddelen)                        OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                                     Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                           80%                80%                                 Risicotoolbox                           Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen            N    Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max                MIN     Gem        MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen                   d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*              54 17,53 34,50 116,72 175,27 207,14 207,14 223,07 270,88             493,95 149,7              163,60      177,5          0,49                 nee              Barium*                                                       625,0
Cadmium              85    0,12    0,12    0,23    0,33    0,42    0,42    0,50    0,50      1,09      0,3             0,33         0,4        0,45   nee           nee              Cadmium                      0,60     1,20      4,30           13,0
Kobalt               54     3,3     4,5     7,8     8,1    10,4    11,1    13,3    14,9      21,8      8,6             9,20         9,8        0,36   nee           nee              Kobalt                       15,0    35,00    190,00          190,0
Koper                85     3,5     6,3    25,1    38,2    48,3    52,5    60,3    70,2      96,5    35,2            37,80        40,4         0,49   nee           nee              Koper                        40,0    54,00    190,00          190,0
Kwik                 85    0,04    0,06    0,17    0,38    0,53    0,65    0,74    0,81      1,00      0,4             0,40         0,4        0,62   nee           nee              Kwik                         0,15     0,83      4,80           36,0
Lood                 85     7,0    11,6    65,2 110,4 170,6 180,7 206,8 238,9               471,7 108,3             119,90      131,5          0,70   nee           nee              Lood                         50,0   210,00    530,00          530,0
Molybdeen            54    0,56    0,68    1,05    1,50    1,60    1,64    1,90    2,00      3,10      1,4             1,44         1,5        0,32   nee           nee              Molybdeen                     1,5    88,00    190,00          190,0
Nikkel               85     7,3     9,5    20,9    25,4    29,8    29,8    40,9    48,9      56,7    24,9            26,40        27,9         0,40   nee           nee              Nikkel                       35,0    39,00    100,00          100,0
Zink                 84    13,7    38,0    77,6    97,4 126,0 130,6 168,4 183,3             320,8    98,4           105,80      113,2          0,50   nee           nee              Zink                       140,0    200,00    720,00          720,0
PCB (som 7)          55 0,0003 0,0003 0,0016 0,0033 0,0165 0,0165 0,0165 0,0165           0,0316       0,0          0,0071          0,0        1,11   nee           nee              PCB (som 7)               0,0200      0,04      0,50            1,0
PAK (som 10)         88     0,0     0,0     0,3     0,5     1,0     1,2     2,9     3,7      11,3      0,9              1,2         1,5        1,77   nee           nee              PAK (som 10)                  1,5     6,80     40,00           40,0
Minerale olie        85     6,6     6,6    14,1    23,6    44,7    47,1    61,2 136,6       207,3    30,3              35,7       41,1         1,09   nee           nee              Minerale olie              190,0    190,00    500,00         5000,0
Chloordaan            4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005           0,0005 n.v.t.             0,0005    n.v.t.           0,00   nee           nee              Chloordaan                0,0020    0,0020    0,1000         4,0000
Drins (som 3)        32 0,0003 0,0003 0,0009 0,0033 0,0239 0,0744 0,1587 0,2040           0,3815 0,0230             0,0426     0,0622          2,04   nee           nee              Drins (som 3)             0,0150    0,0400    0,1400         4,0000
β-HCH                22 0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 0,0024 0,0024 0,0024 0,0046           0,0466 0,0005             0,0032     0,0059          3,10   nee           nee              β-HCH                     0,0020    0,0020    0,5000         1,6000
γ-HCH                22 0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 0,0024 0,0024 0,0024 0,0041           0,0047 0,0010             0,0014     0,0018          0,97   nee           nee              γ-HCH                     0,0030    0,0400    0,5000         1,2000
Heptachloor          22 0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024           0,0047 0,0008             0,0011     0,0014          1,04   nee           nee              Heptachloor               0,0007    0,0007    0,1000         4,0000
Heptachloorepoxide    4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005           0,0005 n.v.t.             0,0005    n.v.t.           0,00   nee           nee              Heptachloorepoxide        0,0020    0,0020    0,1000         4,0000
DDT                  22 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0047 0,0047 0,0122 0,0181           0,3627 -0,0010            0,0199     0,0408          3,85   nee           nee              DDT                       0,2000    0,2000    1,0000         1,7000
DDD                  26 0,0009 0,0009 0,0015 0,0026 0,0047 0,0047 0,0052 0,0088           0,0367 0,0027             0,0044     0,0061          1,58   nee           nee              DDD                       0,0200    0,8400   34,0000        34,0000
DDE                  26 0,0009 0,0009 0,0020 0,0030 0,0047 0,0047 0,0089 0,0119           0,1319 0,0024             0,0088     0,0152          2,88   nee           nee              DDE                       0,1000    0,1300    1,3000         2,3000

Zone 19: Buitengebied - veenweide                                                                Bodemkwaliteitsklasse:       wonen                                                                       Lut stdb. =   25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                           Ontgravingskaart:            wonen                                                                       OS stdb. =    10,0%
                                                                                                                                                                                                                     Max.     Max.           Interventiew
                                                                                                           80%                80%                                 Risicotoolbox                           Achtergron waarde   waarde         aarde
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P     Max          MIN     Gem        MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen                   d waarde   wonen    industrie      bodem (I)
Barium*                   107 16,38 38,96 68,26 109,62 163,79 175,49 189,53 210,58              280,78       110,4 117,60       124,8          0,50                 nee              Barium*                                                       625,0
Cadmium                   290    0,02    0,14    0,24    0,37    0,52    0,60    0,69    0,78      1,81        0,4    0,42        0,4          0,55   nee           nee              Cadmium                      0,60     1,20       4,30          13,0
Kobalt                    107     2,4     2,4     5,0     6,9     9,1     9,4    11,6    15,1      18,6        7,0    7,40        7,8          0,47   nee           nee              Kobalt                       15,0    35,00     190,00         190,0
Koper                     289     0,1     6,7    17,2    28,6    41,9    43,9    51,5    56,8      80,1       29,4 30,60         31,8          0,53   nee           nee              Koper                        40,0    54,00     190,00         190,0
Kwik                      293    0,01    0,07    0,13    0,22    0,35    0,42    0,55    0,71      3,63        0,3    0,30        0,3          1,28   nee           nee              Kwik                         0,15     0,83       4,80          36,0
Lood                      301     8,8    19,3    40,6    61,9 106,3 125,7 164,3 232,0             541,3       78,5 83,70         88,9          0,83   nee           nee              Lood                         50,0   210,00     530,00         530,0
Molybdeen                 109    0,56    0,94    1,05    1,05    2,10    2,10    2,12    3,42      5,80        1,4    1,54        1,7          0,56   nee           nee              Molybdeen                     1,5    88,00     190,00         190,0
Nikkel                    290     2,4     9,6    21,8    28,7    37,6    40,2    45,9    50,5      70,0       28,7 29,60         30,5          0,41   nee           nee              Nikkel                       35,0    39,00     100,00         100,0
Zink                      297    14,2    39,7    73,2 101,7 132,2 142,4 172,9 215,6               356,0      106,6 110,80       115,0          0,51   nee           nee              Zink                       140,0    200,00     720,00         720,0
PCB (som 7)                71 0,0004 0,0010 0,0015 0,0028 0,0030 0,0036 0,0089 0,0115           0,0134         0,0 0,0034         0,0          0,90   nee           nee              PCB (som 7)               0,0200      0,04       0,50           1,0
PAK (som 10)              311     0,0     0,1     0,2     0,4     1,0     1,5     3,5     6,6      33,8        1,4     1,7        2,0          2,57   nee           nee              PAK (som 10)                  1,5     6,80      40,00          40,0
Minerale olie             291     2,0     8,0     8,0    11,5    29,2    34,4    57,3 126,7       802,7       27,4    32,3       37,2          2,04   nee           nee              Minerale olie              190,0    190,00     500,00        5000,0




                                                                                                                                                                                                                                  Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                         Bijlage: 5A
                                                                                                                          9/9                                                                                                                             Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de                            waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen.                                   max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie
                                                                                                                                     achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
                                                                                                                                     waarde < achtergrondwaarde
Zone               Statistische parameters
Zone 01A: Binnenstad Gouda                                                                           Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                                Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                                   Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                                 80%                 80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N      Min     5P      25P     50P     75P     80P         90P      95P        Max         MIN       Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   48 22,43 34,18 100,39 159,13 320,39 341,75              551,07 1262,34 1858,27           224,5   299,00      373,5          1,35               ja            Barium*                                                       625,0
Cadmium                   66    0,16    0,16    0,19    0,37    0,37    0,44         0,83       1,24      2,41       0,4      0,44       0,5          0,96   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                    48     4,3     5,7     5,7     9,2    15,4    18,3         21,1       29,4      45,2      10,6    12,30       14,0          0,73   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     66     5,3    10,2    21,6    34,9    75,8    98,6       131,2      193,4      242,7      49,0    57,80       66,6          0,96   nee         ja            Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      65    0,04    0,05    0,15    0,28    0,58    0,62         0,83       1,31      1,77       0,4      0,42       0,5          0,92   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      77    12,0    25,0    79,0 184,3 395,0 508,2            1258,7     1500,9    3028,2      313,1   393,50      473,9          1,40   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 48    0,35    0,35    1,05    1,05    1,53    1,80         2,23       3,42      5,20       1,2      1,39       1,6          0,69   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    66     6,4    10,3    17,3    24,6    35,9    47,3        61,4       74,7       94,5      28,0    31,20       34,4          0,66   nee         nee           Nikkel                 35,0      39,00         100,00         100,0
Zink                      73    23,2    40,7    71,1 135,7 198,6 274,7             552,6      837,2    2316,5      194,1   253,50      312,9          1,56   nee         ja            Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               48 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081            0,0114     0,0406    0,0926        0,0   0,0126        0,0          1,26   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              67     0,1     0,1     0,4     1,0     3,1     4,6         16,0       32,8     111,2       3,9       6,5       9,1          2,57   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             67    23,2    23,2    23,2    44,0    75,2    95,9       168,7      221,6      793,8      61,0      77,7      94,4          1,38   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 01B: Binnenstad Schoonhoven                                                                     Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                                Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                                   Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                                 80%                 80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N      Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max              MIN       Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   21 23,58 27,74 81,82 166,42 221,89 235,76 249,63              305,10    318,97           136,9   161,30      185,7          0,54               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   28    0,15    0,15    0,15    0,31    0,34    0,34    0,62      1,02       2,45            0,3      0,40       0,5          1,13   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                    21     3,8     3,8     5,5     8,3    11,6    12,3    15,0      15,0       15,0            7,9      9,00      10,1          0,43   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                     28     4,4     6,7    32,7    60,2 100,2 108,6 120,3           133,7      659,4           56,9    85,70      114,5          1,39   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      28    0,04    0,06    0,17    0,44    0,70    0,82    1,17      1,32       1,70            0,4      0,55       0,7          0,81   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                      28    10,7    19,7    97,6 146,9 264,5 394,9 670,0            1161,3    1410,5           200,7   287,40      374,1          1,25   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 21    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,60       1,90      2,50            1,1      1,19       1,3          0,31   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    28     8,0    10,5    22,6    31,2    38,8    41,4    43,8       44,7      63,7           26,5    29,70       32,9          0,44   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      33    63,5    74,7 105,0 142,6 194,4 295,6 386,3               440,7      648,1          162,2   192,90      223,6          0,71   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               21 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0822 0,0822 0,0822           0,0822    0,1426             0,0   0,0463        0,1          0,93   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              28     0,0     0,1     0,4     1,1     6,8     7,3     9,5       12,0      19,0            2,4       3,6       4,8          1,33   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             28    23,5    31,0    44,6    44,6    52,4    58,7 156,2       267,6      285,2           56,2      73,7      91,2          0,98   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0




                                                                                                                                                                                                                            Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                                   Bijlage: 5B
                                                                                                                              1/8                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone              Statistische parameters
Zone 01C: Kern Bodegraven                                                                       Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                            Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    20 27,38 66,39 116,69 177,95 232,70 238,18 275,14             288,83    314,83     155,1   177,40      199,7          0,44               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    33    0,15    0,15    0,18    0,29    0,36    0,38    0,46       0,51      0,83      0,3      0,31       0,3          0,48   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     20     3,8     3,8     6,8    11,5    14,9    14,9    15,0       16,4      20,3      9,5    10,80       12,1          0,42   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      33     4,5     4,5    20,1    28,5    35,0    36,6    50,8       64,0     101,1     26,7    31,00       35,3          0,62   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       32    0,04    0,04    0,09    0,13    0,18    0,24    0,28       0,36      0,43      0,1      0,16       0,2          0,63   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                       52     8,3    25,2    53,1    94,8 262,3 290,9 333,9           356,5      584,3    130,6   155,10      179,6          0,89   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  20    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,11       1,61      1,70      1,1      1,11       1,2          0,17   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     33     6,4     9,2    17,1    28,9    40,7    42,8    48,6       57,8      67,0     27,0    30,60       34,2          0,53   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       34    30,1    34,8    84,8 116,6 129,3 144,1 175,5             242,9      406,0    106,1   122,70      139,3          0,61   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                20 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0116           0,0154    0,0539       0,0   0,0129        0,0          0,75   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               33     0,1     0,1     0,2     1,1     1,9     2,1     6,8       10,2      27,0      1,4       2,6       3,8          1,99   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              33    15,8    30,2    57,3    57,3 107,8 113,4 241,4           353,4      711,2     82,7    114,0      145,3          1,23   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 01D: Oude dorp Zoetermeer                                                                  Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                            Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    32 27,18 31,37 61,99 98,58 199,41 210,91 285,89               431,67    687,09     118,2   150,90      183,6          0,96               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    54    0,13    0,13    0,23    0,27    0,31    0,31    0,53      0,63       0,89      0,3      0,31       0,3          0,52   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                     32     2,9     5,5     5,9     6,8    10,4    10,8    13,3      15,4       20,6      7,5      8,40       9,3          0,46   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                      54     4,9    11,6    24,3    47,2    66,9    70,4    94,0     140,3      267,7     47,5    55,90       64,3          0,86   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                       54    0,04    0,09    0,23    0,43    0,81    0,93    1,11      1,29       1,78      0,5      0,55       0,6          0,76   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                       61     6,3    17,6    79,2 150,9 276,7 339,5 565,9             653,9      867,7    191,3   226,50      261,7          0,95   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  32    0,35    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    1,48       2,78      4,00      1,1      1,21       1,4          0,59   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     54     5,1     8,5    12,2    16,2    26,8    29,2    34,1       42,4      80,3     18,6    21,20       23,8          0,70   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       54    13,5    23,6    49,8    99,6 232,1 270,0 464,1           593,2    1046,4     145,8   183,30      220,8          1,17   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                31 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0038 0,0045 0,0074           0,0074    0,0114       0,0   0,0039        0,0          0,56   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               53     0,1     0,1     0,2     0,6     2,7     3,7     9,3       14,4      31,0      2,1       3,1       4,1          1,89   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              69     0,1    10,6    10,6    26,5    75,7 102,8 162,0         275,5      438,9     53,4      67,1      80,8          1,32   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 01E: Historische en oude bebouwing < 1940 Alphen a/d Rijn                                  Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    76 23,65 27,45 76,02 132,61 202,71 219,61 354,75              388,53    532,12     142,1   158,50      174,9          0,70               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   139    0,06    0,18    0,30    0,37    0,52    0,52    0,66      0,92       1,97      0,4      0,43       0,5          0,67   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                     81     3,1     3,5     7,3    10,4    14,0    14,3    18,1      23,1       47,8     10,4    11,40       12,4          0,63   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                     141     4,9     9,8    18,3    29,5    40,8    47,8    57,6      66,1      137,7     30,5    32,70       34,9          0,62   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      132    0,04    0,06    0,10    0,19    0,36    0,49    0,64      0,95       2,53      0,3      0,32       0,4          1,16   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                      159     8,8    17,6    39,6    87,9 238,6 276,3 454,6           594,0    1883,6     156,9   182,20      207,5          1,37   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  81    0,05    0,35    0,80    1,05    1,05    1,05    1,05       1,70      8,80      0,9      1,10       1,3          1,01   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    139     7,8    10,8    17,2    26,6    37,6    39,1    45,4       54,8      72,3     27,0    28,50       30,0          0,49   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      134    12,5    39,8    75,8 103,9 162,0 176,7 245,9             307,4      736,4    126,1   140,20      154,3          0,91   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                66 0,0013 0,0022 0,0068 0,0092 0,0092 0,0094 0,0094           0,0131    0,2997       0,0   0,0140        0,0          2,66   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              126     0,0     0,1     0,2     0,6     3,5     5,0    11,5       24,0      37,0      3,2       4,1       5,0          1,97   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             127    20,6    26,2    26,2    37,5    79,6    93,6 210,9       459,2    2172,5      90,7    122,3      153,9          2,27   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5B
                                                                                                                         2/8                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 02: Historische bebouwing Krimpenerwaard                                                   Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    50 68,71 101,63 129,53 185,53 233,63 250,12 317,46            344,95    508,49     183,2 199,30        215,4          0,44               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    88    0,06    0,10    0,21    0,23    0,35    0,37    0,50       0,97      1,81      0,3    0,33         0,4          0,98   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     50     3,8     3,8     5,7     8,8    11,5    12,8    13,7       16,3      31,2      8,3    9,20        10,1          0,54   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      89     4,7     7,7    15,4    21,1    29,8    35,9    45,4       54,4     211,4     23,9 27,40          30,9          0,95   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       88    0,04    0,05    0,09    0,17    0,34    0,36    0,48       0,59      2,48      0,2    0,26         0,3          1,26   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                       91     4,8     8,8    26,2    52,5 106,9 145,8 252,7           340,2      738,8     81,2 98,30         115,4          1,29   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  50    0,70    1,05    1,05    1,05    1,88    2,20    2,80       2,91      6,70      1,4    1,59         1,8          0,64   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     89     9,2    13,7    19,8    29,0    38,2    40,1    47,7       53,5      72,5     28,5 30,20          31,9          0,42   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       90    12,7    27,8    55,8    98,3 157,6 181,7 224,4           391,7      598,5    112,1 127,00        141,9          0,87   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                50 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0039           0,0102    0,0263       0,0 0,0037          0,0          1,32   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               82     0,0     0,0     0,2     0,5     1,4     2,6     5,7        8,1     114,9      1,3     3,1         4,9          4,20   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              80     6,7     6,7    12,7    16,8    36,9    48,4    63,7     100,8      320,8     27,3    33,9        40,5          1,37   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 03: Historische bebouwing zeekleipolders                                                   Bodemkwaliteitsklasse:          industrie                                                         Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    75 27,58 27,58 72,88 145,75 256,05 315,14 445,14              557,41 1043,91       174,1   201,70      229,3          0,93               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   173    0,12    0,12    0,19    0,28    0,28    0,35    0,60      0,83       2,12      0,3      0,32       0,3          0,78   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                     75     2,3     4,0     5,3     9,5    13,4    14,1    17,3      19,0       28,6      9,5    10,30       11,1          0,52   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                     194     2,5     6,9    18,5    30,9    51,8    60,6    80,5     109,4      569,6     40,1    46,10       52,1          1,41   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      173    0,03    0,04    0,13    0,23    0,50    0,58    0,81      1,10       5,50      0,4      0,40       0,5          1,37   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                      269     4,0    10,4    43,3 111,8 262,4 301,2 399,3             531,6    1140,8     163,2   177,40      191,6          1,03   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  75    0,35    0,91    1,05    1,05    1,05    1,82    2,28       4,60      7,30      1,3      1,47       1,6          0,80   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    173     3,7     9,0    16,3    23,1    35,5    37,2    46,1       52,1     102,8     25,2    26,80       28,4          0,61   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      194     0,0    34,5    70,8 113,9 193,3 221,0 313,5             497,2      980,5    146,1   160,20      174,3          0,96   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                73 0,0005 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0034 0,0049           0,0063    0,0406       0,0   0,0042        0,0          1,11   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              179     0,0     0,2     0,4     1,5     6,6     9,7    23,2       55,8     182,8      6,9       8,9      10,9          2,36   nee         ja            PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             175     0,2     9,5    11,0    20,3    52,5    63,6 105,6       193,6      602,5     43,0      50,6      58,2          1,55   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 04: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop                          Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                            Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    42 24,45 25,06 122,70 227,07 310,04 328,38 349,34             383,40    471,60     189,2   212,90      236,6          0,56               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    81    0,12    0,12    0,27    0,28    0,50    0,50    0,86       1,00      2,00      0,4      0,42       0,5          0,83   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     39     3,6     4,6     5,9    10,0    15,1    16,2    22,5       26,7      47,6     10,7    12,60       14,5          0,73   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      90     3,3     4,1    16,1    31,1    57,8    67,1    84,2     111,5      246,4     36,8    42,10       47,4          0,93   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       81    0,04    0,04    0,08    0,18    0,38    0,46    0,65       0,81      3,54      0,3      0,31       0,4          1,41   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                       97     5,9     9,7    24,6    72,6 167,4 198,7 332,7           529,1    1451,2     120,2   148,50      176,8          1,47   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  39    0,35    1,05    1,05    1,05    1,65    2,22    2,76       3,03      3,80      1,3      1,47       1,6          0,55   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     81     5,6     8,0    17,7    30,6    41,8    46,7    59,5       62,8      75,6     29,6    32,20       34,8          0,56   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       92     0,0    22,7    76,7 114,0 209,7 222,8 402,3             556,3      982,8    155,1   179,90      204,7          1,03   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                34 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0040 0,0120           0,0177    0,0403       0,0   0,0059        0,0          1,23   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               74     0,0     0,1     0,3     1,0     4,2     7,2    12,6       19,3      29,9      3,1       4,1       5,1          1,71   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              74     4,9     9,7     9,7    22,6    38,2    46,0    72,9     118,4      243,1     29,9      35,8      41,7          1,11   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5B
                                                                                                                         3/8                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 05: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost)                                                   Bodemkwaliteitsklasse:         landbouw/natuur                                                 Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:              landbouw/natuur                                                 OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%               80%                               Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN   Gem         MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   136 15,69 20,93 78,85 149,47 224,21 254,10 291,47              388,62    687,57     149,7 162,50       175,3        0,72               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   310    0,07    0,12    0,25    0,29    0,41    0,44    0,62       0,82      3,49      0,4    0,38        0,4        0,87   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                    136     3,1     4,1     4,5     9,6    12,8    13,7    16,2       18,0      39,7      9,2    9,80       10,4        0,56   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     315     0,6     4,0     8,0    19,5    34,5    37,9    52,4       70,1     126,3     23,2 24,80         26,4        0,89   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      308    0,03    0,04    0,07    0,13    0,30    0,35    0,56       0,78      3,45      0,2    0,24        0,3        1,54   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      333     4,4    10,0    15,4    39,6    92,4 109,6 187,1         290,5      517,2     68,0 74,50         81,0        1,25   nee         nee           Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 136    0,35    0,88    1,05    1,05    1,60    2,00    2,30      2,63      18,00      1,3    1,48        1,7        1,07   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    311     0,4     7,2    11,7    22,6    37,4    39,6    48,1      52,3      106,1     24,5 25,70         26,9        0,62   nee         nee           Nikkel                 35,0      39,00         100,00         100,0
Zink                      328     9,4    17,3    44,6    85,5 127,0 136,3 210,7           347,0    1487,1     110,8 123,70       136,6        1,47   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               150 0,0006 0,0006 0,0039 0,0039 0,0040 0,0054 0,0121           0,0280    0,2880       0,0 0,0090         0,0        2,90   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              296     0,0     0,1     0,1     0,3     1,1     1,3     2,8        5,7      37,6      1,2     1,5        1,8        2,85   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             333     2,8    11,2    11,2    21,3    42,6    63,0 128,6       267,2    1439,8      60,5    73,2       85,9        2,47   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 06: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west)                                                  Bodemkwaliteitsklasse:         wonen                                                           Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:              wonen                                                           OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%               80%                               Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN   Gem         MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   123 15,30 20,41 37,90 80,17 145,76 160,33 201,15               246,33    524,73      92,1 101,70       111,3        0,81               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   250    0,13    0,13    0,24    0,31    0,36    0,41    0,55       0,68      5,68      0,3    0,36        0,4        1,17   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                    123     3,0     3,1     5,5     7,2    10,1    10,9    13,7       15,8      34,4      7,8    8,30        8,8        0,51   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     259     3,6     4,2     8,3    14,3    25,0    27,4    37,4       67,8     643,1     20,4 24,20         28,0        1,97   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      249    0,02    0,04    0,05    0,10    0,20    0,24    0,36       0,51      1,35      0,2    0,17        0,2        1,20   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      256     6,0     7,9    11,8    28,8    64,8    82,3 124,0       259,3      530,0     53,3 60,20         67,1        1,43   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 119    0,35    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    1,70       2,61      4,20      1,1    1,20        1,3        0,50   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    251     5,3     8,3    13,8    20,8    29,1    31,9    41,6      47,1       69,3     22,3 23,30         24,3        0,54   nee         nee           Nikkel                 35,0      39,00         100,00         100,0
Zink                      252     8,8    26,5    46,7    75,1 118,9 126,2 189,2           288,9    2270,8      98,5 112,70       126,9        1,56   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               119 0,0007 0,0034 0,0048 0,0048 0,0049 0,0052 0,0075           0,0131    0,0326       0,0 0,0058         0,0        0,76   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              248     0,0     0,1     0,1     0,4     1,6     2,0     5,3      10,9       52,4      1,8     2,4        3,0        2,83   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             256     6,9     6,9    13,8    26,3    44,6    52,6 103,8       150,8    2867,5      54,6    76,2       97,8        3,53   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 07: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio)                                      Bodemkwaliteitsklasse:         landbouw/natuur                                                 Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:              landbouw/natuur                                                 OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%               80%                               Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN   Gem         MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   413    8,35 15,65 20,87 53,66 122,22 149,05 208,68             283,20 1043,38        85,3 91,70         98,1        1,11               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   849    0,02    0,13    0,15    0,31    0,31    0,31    0,44      0,55       2,19      0,3    0,30        0,3        0,57   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                    416     2,5     3,1     4,1     7,2    10,9    12,0    14,6      17,6       32,2      8,2    8,50        8,8        0,61   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                     858     0,1     4,2     4,2     9,8    19,2    22,3    32,4      44,4      276,3     14,5 15,30         16,1        1,18   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      852    0,02    0,03    0,04    0,07    0,12    0,15    0,24       0,38      4,51      0,1    0,12        0,1        1,79   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      883     2,4     7,9    10,3    17,0    32,9    40,4    80,1     147,4    1100,2      36,1 39,70         43,3        2,09   nee         nee           Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 418    0,35    0,35    1,05    1,05    1,05    1,05    2,00       2,70     14,00      1,2    1,26        1,3        0,96   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    856     3,0     6,8    11,4    18,3    29,6    32,5    42,3       50,8      80,5     21,6 22,20         22,8        0,64   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      862     5,4    15,2    28,1    53,6    83,0    93,2 115,0       140,5      587,5     62,4 64,90         67,4        0,88   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               421 0,0007 0,0030 0,0048 0,0048 0,0080 0,0097 0,0108           0,0197    0,1577       0,0 0,0076         0,0        1,48   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              841     0,0     0,1     0,1     0,2     0,6     0,7     1,6        3,6      71,0      1,0     1,2        1,4        3,92   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             884     0,3    10,8    13,8    18,2    34,5    34,5    67,5     108,4      837,8     33,7    36,6       39,5        1,81   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                    Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                           Bijlage: 5B
                                                                                                                         4/8                                                                                                                Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone              Statistische parameters
Zone 08A: Lintbebouwing veenweidegebied                                                         Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                          Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:        ja                                                                            Ontgravingskaart:               wonen                                                          OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                              Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX      VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    89 16,44 50,09 101,74 172,18 250,44 266,09 334,96             416,36    720,02     177,4   194,70     212,0        0,65               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   168    0,06    0,09    0,17    0,20    0,30    0,36    0,43       0,51      1,59      0,2      0,25      0,3        0,74   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     90     2,1     3,7     5,5     9,5    13,4    14,6    19,9       25,4      36,8      9,7    10,70      11,7        0,66   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     176     3,1     6,3    14,4    20,7    35,1    40,5    51,2       65,6     161,8     25,5    27,60      29,7        0,77   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      168    0,04    0,04    0,10    0,16    0,41    0,46    0,65       0,89      2,15      0,3      0,30      0,3        1,07   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      177     0,4     8,4    24,1    58,4 139,0 166,8 259,4           350,2      630,0     91,0   102,00     113,0        1,12   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  88    0,11    1,05    1,05    1,05    1,90    2,16    2,59       3,99      6,40      1,5      1,59      1,7        0,64   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    170     3,1     9,4    20,6    29,4    42,6    47,0    51,6       60,4     205,8     30,8    32,80      34,8        0,61   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      170    12,5    23,6    57,0    84,0 144,4 157,5 210,0           262,5      714,1     99,3   107,90     116,5        0,81   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                69 0,0003 0,0003 0,0018 0,0018 0,0019 0,0020 0,0035           0,0062    0,0136       0,0   0,0023       0,0        0,99   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              144     0,0     0,0     0,1     0,3     1,0     1,6     5,4        8,6      46,5      1,3       1,8      2,3        2,63   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             155     0,0     5,0     9,5    20,4    44,0    47,6    75,2     109,5      207,6     29,8      33,7     37,6        1,11   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 08B: Lintbebouwing Oude Rijn                                                               Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                          Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               wonen                                                          OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                              Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX      VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    73 23,29 48,90 86,50 114,77 199,61 216,24 296,08              332,01    615,45     136,7   152,70     168,7        0,70               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   147    0,13    0,16    0,32    0,37    0,47    0,53    0,78      0,91       3,43      0,4      0,45      0,5        0,82   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                     70     3,3     4,6     8,7    12,3    16,3    17,9    22,8      30,9       37,4     12,3    13,50      14,7        0,56   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                     145     4,2     7,0    15,5    22,5    33,7    36,0    44,4      51,7      168,6     24,2    26,10      28,0        0,69   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                      147    0,03    0,04    0,08    0,12    0,32    0,37    0,50      0,63       2,28      0,2      0,24      0,3        1,23   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                      181     6,3    11,4    28,9    69,0 163,2 238,5 389,2           577,5    1506,5     136,2   158,80     181,4        1,49   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  72    0,35    0,63    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05       1,25      6,00      1,0      1,12      1,2        0,63   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    156     2,3    10,3    17,0    27,8    41,7    47,0    54,1       61,0      88,1     29,4    31,10      32,8        0,54   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      151    17,4    33,6    73,3    99,7 146,6 161,2 236,0           337,1    1113,9     121,2   134,10     147,0        0,92   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                69 0,0014 0,0069 0,0069 0,0097 0,0099 0,0154 0,0201           0,0383    0,2958       0,0   0,0223       0,0        2,47   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              147     0,1     0,1     0,2     0,6     3,5     4,2     7,3       19,9      69,0      2,8       3,8      4,8        2,47   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             159     0,0    19,7    27,6    49,3    86,8 103,3 299,8         595,6      926,9     94,9    113,0     131,1        1,58   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 09: Lintbebouwing op toemaakdek                                                            Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                          Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               wonen                                                          OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                              Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX      VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    31 94,38 125,27 168,17 205,92 343,20 343,20 566,28            772,20 1081,09       242,2   293,80     345,4        0,76               ja            Barium*                                                       625,0
Cadmium                    82    0,04    0,07    0,15    0,17    0,24    0,29    0,36       0,60      3,61      0,2      0,25      0,3        1,61   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     31     3,5     4,7     4,7     6,9    11,5    13,1    20,1       22,6      41,8      8,1      9,90     11,7        0,81   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      97     2,8     5,5    13,4    22,1    37,1    38,6    50,3       94,6     583,6     28,5    38,80      49,1        2,04   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       82    0,03    0,05    0,11    0,20    0,37    0,44    0,63       0,86      4,32      0,3      0,34      0,4        1,53   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      112     7,7     7,7    25,9    58,9 111,4 143,0 217,8           392,7    1093,2      92,2   113,60     135,0        1,56   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  31    0,70    0,88    1,05    1,90    2,95    3,20    3,30       4,50      5,30      1,9      2,21      2,5        0,54   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     86     3,3    11,5    22,2    31,7    36,5    38,1    52,3       57,1     139,6     30,1    32,70      35,3        0,58   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       99    11,5    11,5    39,7    72,6 116,1 139,3 214,8           378,3    1160,9      94,9   116,90     138,9        1,46   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                31 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0017 0,0020 0,0031           0,0033    0,0033       0,0   0,0019       0,0        0,30   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               87     0,0     0,0     0,2     0,3     1,0     1,3     3,1        5,2      33,3      0,9       1,6      2,3        2,98   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              85     2,3     4,7     7,0    18,3    35,0    44,3    55,5       78,7     160,0     23,5      27,5     31,5        1,04   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                    Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                           Bijlage: 5B
                                                                                                                         5/8                                                                                                                Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone               Statistische parameters
Zone 10: Lintbebouwing Krimpenerwaard                                                           Bodemkwaliteitsklasse:          landbouw/natuur                                                   Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               landbouw/natuur                                                   OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    28 58,57 63,17 101,89 167,33 218,13 241,44 289,25             384,87    633,48     157,3 186,60        215,9          0,65               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    69    0,07    0,07    0,15    0,18    0,18    0,18    0,28       0,36      0,55      0,2    0,18         0,2          0,51   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     28     3,3     3,3     3,5     6,7    10,8    11,2    14,6       15,4      17,8      7,0    8,00         9,0          0,54   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      69     2,7     2,7     9,1    16,0    24,4    26,5    29,7       31,6     518,4     14,6 24,10          33,6          2,55   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       69    0,03    0,03    0,07    0,09    0,17    0,18    0,22       0,26      0,45      0,1    0,12         0,1          0,71   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                       73     5,7     7,5    11,5    22,1    38,5    44,9    87,2     165,6      639,4     32,1 44,50          56,9          1,86   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  28    1,05    1,05    1,05    1,60    2,58    2,80    3,52       4,26      5,00      1,7    1,96         2,2          0,59   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     69     0,1     5,9    16,4    26,9    37,4    41,9    56,4       63,8     109,9     27,3 30,20          33,1          0,62   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       73    10,4    12,2    31,4    65,4    96,0 101,2 139,6         165,8      506,1     66,1 78,10          90,1          1,02   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                31 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0026           0,0065    0,0220       0,0 0,0027          0,0          1,42   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               67     0,0     0,0     0,1     0,2     0,6     0,8     1,7        2,5      53,3      0,4     1,4         2,4          4,77   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              68     4,7     4,7     8,9    11,7    25,7    28,6    46,0       63,8     213,3     17,8    22,7        27,6          1,38   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard                                                           Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    22 34,65 37,78 107,86 173,25 201,19 210,14 222,43             223,55    312,97     141,6   160,20      178,8          0,43               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    55    0,10    0,10    0,24    0,24    0,33    0,35    0,50       0,61      4,11      0,3      0,36       0,5          1,51   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     22     3,1     3,2     7,7    10,9    12,2    12,2    13,4       14,4      15,6      9,0    10,00       11,0          0,35   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                      60     3,3     9,1    17,1    21,8    28,7    29,6    39,3       84,2   1329,9      30,2    63,90       97,6          3,19   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                       55    0,03    0,04    0,07    0,11    0,18    0,23    0,33       0,90     11,01      0,1      0,37       0,6          3,99   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                       55     6,7     9,7    22,7    36,6    58,8 102,2 206,3         249,7    2024,6      52,6   100,00      147,4          2,74   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  22    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05    1,41    1,50       2,17      3,30      1,1      1,27       1,4          0,42   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     55     0,4    10,3    24,3    34,2    41,4    42,4    50,3       52,4     132,3     32,1    36,00       39,9          0,62   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       60    11,9    35,7    71,6    97,6 132,6 152,2 191,2           327,4    2002,2     106,2   149,40      192,6          1,75   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                21 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0035           0,0036    0,0057       0,0   0,0032        0,0          0,19   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               52     0,0     0,0     0,1     0,3     1,3     2,2     4,5        8,9     280,0      0,5       7,5      14,5          5,24   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie              55     0,2     8,5    16,2    16,2    28,0    34,6    62,7       87,0     608,7     23,8      38,3      52,8          2,19   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 12: Lintbebouwing zeekleipolders                                                           Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               wonen                                                             OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    97 14,35 18,18 38,27 60,14 98,40 109,34 169,47                232,34    410,02      74,3 83,80          93,3          0,88               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   234    0,07    0,12    0,20    0,29    0,29    0,33    0,51       0,72      5,11      0,3    0,34         0,4          1,22   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     97     2,8     3,8     4,9     8,0    11,5    11,8    14,8       18,9      36,4      8,4    9,20        10,0          0,63   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     238     3,4     3,9     9,4    15,7    24,6    29,1    38,4       54,8     156,6     18,9 20,50          22,1          0,95   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      234    0,03    0,04    0,04    0,10    0,19    0,22    0,36       0,56      2,40      0,2    0,17         0,2          1,45   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      251     1,1     9,8    17,3    33,5    76,7    99,4 151,3       216,2      464,8     58,1 64,60          71,1          1,25   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  97    0,70    1,05    1,05    1,05    1,05    1,50    2,14       2,60      7,60      1,3    1,37         1,5          0,67   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    235     4,6     9,1    13,0    18,4    28,9    31,5    35,4       39,4      57,7     20,6 21,50          22,4          0,49   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      254    14,1    21,4    43,0    71,2 106,8 130,5 213,6           368,4    2254,5      98,7 113,10        127,5          1,59   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                99 0,0012 0,0028 0,0029 0,0041 0,0047 0,0059 0,0085           0,0168    0,5852       0,0 0,0120          0,0          4,89   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              244     0,0     0,1     0,2     0,5     2,1     3,0     7,8       13,4      52,7      2,5     3,1         3,7          2,45   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             285     0,1    11,7    11,7    22,2    54,3    74,6 142,1       334,4    1421,3      62,6    75,4        88,2          2,24   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5B
                                                                                                                         6/8                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone               Statistische parameters
Zone 13: Oude industrie                                                                         Bodemkwaliteitsklasse:          wonen                                                             Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               industrie                                                         OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    61 18,83 25,10 75,30 96,82 168,54 191,84 215,15               304,80    394,45     114,3   127,80      141,3          0,64               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                    90    0,10    0,17    0,35    0,40    0,57    0,57    0,75      1,07       5,53      0,5      0,55       0,6          1,17   nee         nee           Cadmium                0,60       1,20           4,30          13,0
Kobalt                     63     3,7     4,9     7,2    10,1    14,6    15,2    17,3      20,8       68,0     10,5    12,00       13,5          0,76   nee         nee           Kobalt                 15,0      35,00         190,00         190,0
Koper                      96     3,8     5,3    11,2    21,1    35,0    40,7    58,8     169,5      904,1     33,1    48,50       63,9          2,43   nee         nee           Koper                  40,0      54,00         190,00         190,0
Kwik                       89    0,04    0,04    0,07    0,14    0,27    0,33    0,39      0,51       0,67      0,2      0,19       0,2          0,82   nee         nee           Kwik                   0,15       0,83           4,80          36,0
Lood                       93     9,2    10,0    19,7    48,5 104,9 130,6 188,8           666,2    1022,9      87,4   113,60      139,8          1,74   nee         ja            Lood                   50,0     210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  62    0,56    0,63    1,05    1,05    1,05    1,05    1,05       1,05      3,30      1,0      1,05       1,1          0,43   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                     90     8,7    10,3    18,1    26,3    37,6    39,5    47,7       50,4      74,0     26,7    28,60       30,5          0,48   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                       95    18,7    28,6    65,9 100,5 155,4 172,7 244,9             511,9    2355,3     129,7   167,20      204,7          1,70   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                55 0,0099 0,0099 0,0099 0,0142 0,0383 0,0397 0,1389           0,1389    0,5952       0,0   0,0434        0,1          1,99   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)               89     0,0     0,1     0,3     1,0     2,6     3,4     7,6       17,6     240,0      1,9       5,4       8,9          4,74   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             106    28,3    39,7    39,7    75,4 136,8 175,7 666,1          1275,5    1998,3     175,9    227,9      279,9          1,83   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 14: Lichte industrie en bedrijven                                                          Bodemkwaliteitsklasse:          landbouw/natuur                                                   Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:               landbouw/natuur                                                   OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                    71    7,83 19,58 39,86 104,90 223,79 237,77 307,70            342,67    621,00     120,7 140,10        159,5          0,91               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   164    0,03    0,14    0,28    0,33    0,33    0,36    0,50       0,70      1,17      0,3    0,34         0,4          0,55   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                     71     2,8     2,9     5,0     8,6    13,0    13,4    16,5       17,9      20,7      8,5    9,20         9,9          0,53   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     167     2,6     4,3     6,5    13,6    25,9    28,3    41,2       59,4     135,8     17,5 19,50          21,5          1,01   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      159    0,02    0,03    0,04    0,08    0,14    0,18    0,28       0,41      1,35      0,1    0,14         0,2          1,36   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      164     2,4     8,1    10,5    23,1    48,8    56,4 113,1       179,6      450,5     38,9 45,70          52,5          1,49   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                  71    0,35    0,56    1,05    1,05    1,05    1,05    1,80       2,10      3,40      1,1    1,17         1,3          0,43   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    164     2,8     5,8    10,8    21,4    33,8    37,5    46,4       49,5      62,9     22,0 23,50          25,0          0,62   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      173     8,9    16,1    33,2    74,1 108,5 118,3 163,5           204,3      510,8     79,6 87,20          94,8          0,89   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)                67 0,0038 0,0066 0,0066 0,0132 0,0269 0,0630 0,0773           0,0943    0,7675       0,0 0,0361          0,1          2,63   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              160     0,0     0,1     0,1     0,5     1,3     1,7     5,1        6,4      28,0      1,3     1,7         2,1          2,29   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             221     9,4    18,9    18,9    37,7    71,6    97,0 148,1       363,6      973,6     73,2    86,6       100,0          1,79   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

Zone 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen                                                  Bodemkwaliteitsklasse:          landbouw/natuur                                                   Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:         ja                                                                           Ontgravingskaart:               landbouw/natuur                                                   OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                              Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%                80%                                 Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN      Gem       MAX         VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   135 13,77 18,36 24,25 40,64 83,25 88,63 128,49                 161,26    721,09      59,1 68,40          77,7          1,23               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   386    0,09    0,15    0,30    0,35    0,43    0,43    0,49       0,73      5,81      0,4    0,38         0,4          0,96   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                    138     1,4     2,7     5,2     7,7    10,6    12,5    13,0       15,6      36,3      7,8    8,30         8,8          0,59   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     385     1,9     4,4     7,5    10,5    17,5    21,3    28,8       43,5     200,1     14,7 15,80          16,9          1,10   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      383    0,02    0,03    0,04    0,08    0,12    0,12    0,20       0,36      1,57      0,1    0,11         0,1          1,34   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      384     0,9     8,2    10,6    16,3    30,3    32,6    64,9     102,6      337,8     27,7 30,30          32,9          1,30   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 135    0,35    1,05    1,05    1,05    1,50    1,80    2,10       3,00      8,80      1,3    1,43         1,6          0,75   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    386     2,7     6,4    11,9    19,0    30,4    34,2    39,9       44,3     115,2     21,1 22,00          22,9          0,61   nee         nee           Nikkel                  35,0     39,00         100,00         100,0
Zink                      386     9,0    16,7    34,1    59,3    89,3    95,9 121,2       151,4      504,8     65,4 68,90          72,4          0,78   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               137 0,0013 0,0064 0,0092 0,0092 0,0092 0,0094 0,0184           0,0262    0,0750       0,0 0,0122          0,0          0,92   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              375     0,0     0,0     0,1     0,1     0,4     0,6     1,1        2,6      28,0      0,6     0,7         0,8          3,21   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             429    13,1    13,1    26,2    26,2    65,6    69,0 125,2       202,4    1499,6      60,0    67,1        74,2          1,71   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0

                                                                                                                                                                                                                       Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage: 5B
                                                                                                                         7/8                                                                                                                   Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Statistische parameters ondergrond - standaardbodem
Zone                Statistische parameters
Zone 16 t/m 19: Buitengebied                                                                    Bodemkwaliteitsklasse:         landbouw/natuur                                                 Lut stdb. =      25,0%
Gezoneerd:          ja                                                                          Ontgravingskaart:              landbouw/natuur                                                 OS stdb. =       10,0%
                                                                                                                                                                                                           Max.         Max.           Interventiew
                                                                                                             80%               80%                               Risicotoolbox                 Achtergrond waarde       waarde         aarde bodem
Stoffen               N       Min     5P      25P     50P     75P     80P     90P     95P        Max         MIN   Gem         MAX       VC          Gem. > Ind. P95> I        Stoffen         waarde      wonen        industrie      (I)
Barium*                   354    7,18 15,67 36,56 95,84 169,75 182,81 231,12             278,79    835,71     109,1 116,00       122,9        0,88               nee           Barium*                                                       625,0
Cadmium                   594    0,08    0,10    0,18    0,20    0,29    0,29    0,29       0,36      2,00      0,2    0,24        0,3        0,51   nee         nee           Cadmium                 0,60      1,20           4,30          13,0
Kobalt                    356     2,2     3,6     6,5     7,2    10,7    11,5    14,2       16,8      29,7      8,4    8,70        9,0        0,47   nee         nee           Kobalt                  15,0     35,00         190,00         190,0
Koper                     601     0,1     3,0     6,0    12,0    19,7    21,4    29,1       37,6     162,4     14,8 15,60         16,4        0,98   nee         nee           Koper                   40,0     54,00         190,00         190,0
Kwik                      593    0,02    0,03    0,07    0,10    0,14    0,18    0,26       0,37      1,08      0,1    0,14        0,2        0,99   nee         nee           Kwik                    0,15      0,83           4,80          36,0
Lood                      613     4,4     8,1     8,9    15,2    34,8    46,1    84,7     142,9      517,9     33,7 36,90         40,1        1,66   nee         nee           Lood                    50,0    210,00         530,00         530,0
Molybdeen                 355    0,04    0,70    1,05    1,50    1,50    1,50    2,20       3,23      9,60      1,5    1,60        1,7        0,69   nee         nee           Molybdeen                1,5     88,00         190,00         190,0
Nikkel                    593     1,3     8,1    13,9    21,4    32,8    35,3    45,4      53,0       83,3     24,2 25,00         25,8        0,57   nee         nee           Nikkel                 35,0      39,00         100,00         100,0
Zink                      608     4,8    13,6    25,2    46,5    74,9    83,4 106,7       145,4      824,2     58,7 62,50         66,3        1,18   nee         nee           Zink                  140,0     200,00         720,00         720,0
PCB (som 7)               209 0,0003 0,0003 0,0013 0,0018 0,0024 0,0033 0,0044           0,0087    0,0125       0,0 0,0024         0,0        0,98   nee         nee           PCB (som 7)          0,0200       0,04           0,50           1,0
PAK (som 10)              586     0,0     0,0     0,0     0,1     0,2     0,3     0,9        3,3      69,2      0,6     0,8        1,0        4,93   nee         nee           PAK (som 10)             1,5      6,80          40,00          40,0
Minerale olie             624     1,3     5,1     5,1    12,8    36,4    41,5    72,9     109,3      583,0     29,1    32,2       35,3        1,86   nee         nee           Minerale olie         190,0     190,00         500,00        5000,0




                                                                                                                                                                                                                    Projectcode LievenseCSO: 15M2020
                                                                                                                                                                                                                                           Bijlage: 5B
                                                                                                                         8/8                                                                                                                Versie: v4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Bijlage 6                      Bodemfunctieklassenkaart




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Bijlage 7                      Deelgebiedenkaarten




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Bijlage 8                      Ontgravingskaarten




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Bijlage 9                      Generieke toepassingskaarten




BODEMKWALITEITSKAART | REGIO MIDDEN-HOLLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER | DOCUMENTCODE: 15M2020.RAP001
Status: Definitief | Versiedatum: 11 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>