<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aanvullende beantwoording naar aanleiding van vragen van de heer Quik in de
commissievergadering van 12 oktober



De heer Quik heeft vragen gesteld over:

  De kosten voor klepstuwen versus de voorgestelde oplossing, dit in verband met de
   ambitie om de intieme vaarroute in Gouda terug te brengen.
 De maatregelen die nodig zijn om de intieme vaarroute in zijn geheel aan te leggen
Deze worden hieronder beantwoord.



Kosten gebruik van klepstuwen v.s. de voorgestelde oplossing

Naar aanleiding van deze vragen heeft het college deze specifieke vraag neergelegd bij het
hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland heeft ruime ervaring met het plaatsen van
kunstwerken (dammen, gemalen en stuwen) in landelijk en stedelijk gebied. Zij hebben de
bijgevoegde memo opgesteld die hierop ingaat. Rijnland gaat uit van een SSK begroting, dit
is begroting waarin alle kosten verwerkt zijn, zoals uren, onderzoeken, voorbereidende
werkzaamheden, transport en alles.

Uit de bijgevoegde SKK begroting volgt dat de kosten van de sluisconstructie zijn € 1.2
miljoen versus de voorgestelde oplossing van ca €700.000. Ook wordt het aanbrengen van
een sluisconstructie door Rijnland als risicovoller gezien.

Er zijn met het hoogheemraadschap van Rijnland afspraken gemaakt over de
kostenverdeling van de maatregelen. Zie hiervoor de notitie ‘Uitgangspunten kosten en
kostenverdeling KBB’.. Daarin volgen we de formele juridische kaders. Dit houdt in dat het
waterschap de kosten voor de waterhuishoudkundige werken voor zijn rekening neemt en
de meerkosten van waterhuishoudkundige werken voor doelen als recreatie, inrichting
openbare ruimte, cultuurhistorie door gemeente of andere belanghebbenden worden
betaald.

Maatregelen t.b.v. de intieme vaarroute
Er is nog veel nodig om de Turfmarktgracht van een doodlopende gracht te veranderen in
een doorgaande gracht met een verbinding tot achter de kerk. Voor het rondje binnenstad,
moeten naast de aanleg van de sluisconstructies nog de volgende projecten worden
uitgevoerd.
 Openmaken van de Kleiweg en daar een brug aanleggen ter hoogte van de nieuw aan te
    leggen gracht (verlengde blauwstraatgracht)
 Openmaken van gracht achter de Waag
 Verhogen van 7 of 8 particuliere bruggen


Nog los van de kosten, zijn dit allen complexe en ingrijpende maatregelen voor de stad en
wij verwachten dat deze niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Er zijn in ieder
geval geen projecten in de planning die hiervoor een meekoppelkans bieden. En gezien de
financiële situatie waar de stad zich nu bevindt is het niet waarschijnlijk dat deze apart
gepland zullen worden. De aanleg van de sluisconstructies heeft zin als deze ook gebruikt
gaan worden binnen een afzienbare periode. Het ligt niet voor de hand dat dit gaat
gebeuren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijlage (opgesteld door Hoogheemraadschap van Rijnland)


Toelichting SSK raming sluis in Gouda
Voor deze raming moet rekening gehouden worden met drie onderdelen:
    Directe bouwkosten
    Ondersteunende maatregelen
    Ondersteunende onderzoeken

Directe bouwkosten
Dit zijn de werkzaamheden die buiten uitgevoerd moeten worden:
           Aanbrengen stuwbakken
           Aanbrengen damwand tbv stuwbakken
           Aanbrengen damwanden ivm waterdicht maken sluis
           Drainage
           Betonelementen en metselwerk op damwand
           Monitoring
           Automatisering stuwen
           Baggeren watergang

De kosten voor het plaatsen van een sluis bevatten dus veel meer dan alleen de klepstuwen
van € 12.500 die genoemd worden. Dit zijn de werkzaamheden die moeten worden
uitgevoerd om een werkende sluis te realiseren. Deze kosten zijn op basis van
ervaringsgetallen uit het verleden geraamd op € 650.000 exclusief BTW.



Ondersteunende maatregelen
Gouda is een zakkende stad, zomaar damwanden slaan brengt uiteraard enorme risico’s
met zich mee. Er zullen dus maatregelen genomen worden om de werkzaamheden veilig te
kunnen uitvoeren in de historische binnenstad van Gouda.

Kosten hiervoor zijn geraamd op een schatting van € 435.000 exclusief BTW.



Ondersteunende onderzoeken
Tot slot wordt gewerkt in een historische binnenstad. Er zullen dus ondersteunende
onderzoeken nodig zijn om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Denk hierbij aan
niet gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en overige kabels en leidingen die
men tijdens de werkzaamheden kan tegenkomen. Deze kosten zijn ingeschat op een bedrag
van € 100.000 aan feitelijke onderzoeken en nog eens € 100.000 voor overige bijkomende
kosten die je in een omgeving als de binnenstad van Gouda zeker gaat tegenkomen. Beide
bedragen zijn exclusief BTW.




                                                        pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting

Een sluis komt daarom grofweg neer op een raming van € 1.275.000

Omschrijving                                                  Prijs        Totaal
Directe bouwkosten
Aanbrengen stuwbakken                                            200.000
Aanbrengen damwand tbv stuwbakken                                 90.000
Aanbrengen damwanden ivm waterdicht maken sluis                  120.000
Drainage                                                          30.000
Betonelementen en metselwerk op damwand                           60.000
Monitoring                                                        50.000
Automatisering stuwen                                             70.000
Baggeren watergang                                                20.000
                                                                              640.000
Ondersteunende maatregelen
Algemene kosten voor de aannemer                                 248.000
Ondersteunende maatregelen ikv o.a. slappe bodem                 187.000
                                                                              435.000
Ondersteunende onderzoeken
Kabels, leidingen, archeologie, NGE, verzekering                 120.000
Overige bijkomende kosten                                         80.000
                                                                              200.000

Totale raming                                                              1.275.000
NB: Vanuit de SSK systematiek zou hier nog een risicoreservering bij opgeteld moeten
worden, gezien het risicovolle karakter van dit project.

NB: aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend.




                                                   pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>