<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II – concrete aanpassingen in tekst Welstandsnota 2020

A.     Dakkapellen, -optrekkingen, -opbouwen en geveloptrekkingen

Aanpassing van de welstandscriteria Deel C, onderdeel F5 (specifieke welstandscriteria – per gebied):
1. Uitgangspunt is dat er één set eenduidige regels komt voor dakkapellen, -optrekkingen, -opbouwen
   en geveloptrekkingen in de cultuurhistorisch waardevolle gebieden: 2 t/m 7. Het betreft hier de
   gebieden die onderdeel uitmaken van de historische linten en die een gelijkwaardig karakter en
   kenmerken hebben. Tevens ontbrekende regels voor dit onderdeel toegevoegd (gebieden 2, 3, 5
   en 6). Een en ander in overeenstemming met de reeds bestaande criteria bij historische linten (zie
   gebied 4).
2. Nieuw toegevoegde teksten staan tegen een roze achtergrond.
3. Tekstuele wijzigingen zijn geel gemarkeerd.



F. Volledig toezicht (cultuurhistorisch waardevolle gebieden)

F3. Specifieke welstandscriteria – regulier                                       (Welstandsnota 2017, mrt 2018: blz. 48)


dakkapellen
Dakkapellen leveren een vergroting van de ruimte en zijn aanvaardbaar als ze de aanblik van het gebouw niet
wezenlijk aantasten. Dakkapellen horen bij het gebouw en moeten in het straatbeeld passen en dienen een
ondergeschikte toevoeging aan het dak te zijn. Ze mogen geen storende ingreep zijn.

dakoptrekkingen
Hoogte max. 1 m (verticaal gemeten) boven de bestaande nok is toegestaan.
Dakbedekkingsmateriaal gelijk aan bestaand; overig materiaal en kleurgebruik (zie onder onderdeel gevel).

dakopbouwen / geveloptrekkingen / penthouses
Dakopbouwen, geveloptrekkingen en penthouses leveren een fikse vergroting van de ruimte en zijn aanvaardbaar
als ze de kwaliteit van het stadsbeeld niet wezenlijk aantasten.
Dakopbouwen, geveloptrekkingen en penthouses dienen geen storende toevoeging te zijn.
     Indien het gebouw een schuin dak heeft:
     - Aan de achterzijde met het voordakschild opgetrokken (zie onder dakoptrekkingen).
        Voor materiaal en kleurgebruik: zie onder onderdeel gevel.
     - Of: een kopie van een dakopbouw op eenzelfde woning of gebouw in een vergelijkbare situatie die recent is
        goedgekeurd door de ARK.
    Indien het gebouw een plat dak heeft:
     - In de voorgevelrooilijn, opgetrokken van dezelfde materialen en met dezelfde gevelindeling en kozijnen als de
        verdieping er onder, dezelfde beëindiging (dakrand) als het oorspronkelijke dak.
     - of: 1,5 m achter de rooilijn:
        o van een geheel afwijkende indeling en ander materiaal en kleur dan de onderliggende gevel.
        o bescheiden en verantwoord kleur- en materiaalgebruik: Materialen: hout, steen, stuc; geen plaatmateriaal
            met zichtbare bevestiging of contrasterende plaatnaden. Kleuren: gebroken wit, beige of lichtgrijs. De
            kozijnen en ramen gebroken wit, beige, lichtgrijs, donkergroen, antraciet, zwart, bordeaux rood, Pruisisch
            blauw of naturel gebeitst hout.
     - of: een kopie van een dakopbouw, geveloptrekking en penthouse op eenzelfde woning of gebouw in een
        vergelijkbare situatie die recent is goedgekeurd door de ARK.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>F5. Specifieke welstandscriteria – per gebied                                   (Welstandsnota 2017, mrt 2018: blz. 54-66)

GEBIED 1: historische binnenstad                                       BINNENSTAD EN HAAR RANDEN                   blz. 54

dakkapellen
Deze dienen zo te worden ontworpen dat ze samen met het hoofdgebouw een geheel vormen. Ze dienen aan te
sluiten op de maatvoering, materiaalgebruik en detaillering van andere geveldelen.
Ambtelijke toets via KAN-bepaling
Dakkapellen voldoen in elk geval aan redelijke eisen van welstand indien sprake is van:
    plaatsing en hoogte gelijk ten opzichte van andere dakkapellen op het betreffende dak bij schuine daken met
     dakpannen:
     - plaatsing rondom in de dakpannen
     - onder de nok minimaal twee dakpannen in het zicht
    voorvlak van de dakkapel:
     - hoogte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 150 cm
     - breedte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 120 cm
    afstanden:
     - tot de bouwmuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 70 cm (of 3 dakpannen)
     - tot de eindgevel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 120 cm (of 6 dakpannen)
     - tot elke hoekkeper . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . min. 30 cm (of 2 dakpannen)
     - tot een andere dakkapel op hetzelfde pand . . . . . . . . . min. 100 cm (of 5 dakpannen)
     - onder de nok minimaal twee dakpannen in het zicht . . .. . min. 60 cm (of 2 dakpannen + nokvorst)
    staande glasmaten: min. 1 staat tot wortel twee
     - breedte kozijnhout: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 67 mm
     - voorzien van negge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .min. 3 cm
    aftimmerlatten slank: niet breder dan 12 cm en vanaf 6 cm geprofileerd
    materiaal zijwangen: zink of donkergrijs plaatmateriaal, uitgevoerd zonder zichtbare bevestigingsmiddelen
    kleur zijwangen: donker en aansluitend bij de bestaande kleuren van kozijnen of gevelpanelen: zinkkleur,
     donkerrood, donkergroen, donkerbruin, antraciet
    plat dakje of bij mansardekap aangekapt vanaf de knik
    hoogte boeiboord, incl. verjonging: . . . . . . . . . . . . . . . max. 25 cm
    boeiboord voorzien van een lijstprofilering, afgezoomd met een zinken kraal.
    kleur dakkapellen: gebroken wit, beige of lichtgrijs
    kleur draaiende delen: gebroken wit, beige, lichtgrijs, donkergroen, antraciet, zwart, bordeaux of Pruisisch blauw.
    bij dakkapellen verholen goten toepassen.

dakoptrekkingen
Niet toegestaan, tenzij in overeenstemming met de kapvorm.

dakopbouwen / geveloptrekkingen
Niet toegestaan, tenzij deze past bij de kenmerken van de gevelbeëindigingen en de karakteristiek van het
beschermd stadsgezicht ter plaatse:
    bescheiden ornamentiek
    klassieke vormentaal
    kroonlijst
Voor een sterk terugliggende dakopbouw (“set back”), die niet of nauwelijks vanaf publiek domein wordt ervaren (let
op zichtlijnen), wordt een terughoudende vormgeving en kleurstelling geëist.




                                                                   pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GEBIED 2: historisch waardevolle wijk of buurt              VAN BERGEN IJZENDOORNPARK                         blz. 59
GEBIED 3: historisch lint                      RIDDER VAN CASTWEG – BLOEMENDAALSEWEG                          blz. 60
GEBIED 4: historisch lint       KARNEMELKSLOOT – VOORWILLENSEWEG en WACHTELSTRAAT                             blz. 61
GEBIED 5: historisch waardevolle wijk of buurt             WOUDSTRAAT – KORT HAARLEM                          blz. 64
GEBIED 6: historisch lint                            GR FLORISWEG –ACHTERWILLENSEWEG                          blz. 65
GEBIED 7: historisch lint                           PLASWIJCK – BODEGRAAFSESTRAATWEG                          blz. 66


dakkapellen
Dakkapellen dienen zo te worden ontworpen dat ze samen met het hoofdgebouw een geheel vormen. Ze dienen aan
te sluiten op de maatvoering, materiaalgebruik en detaillering van andere geveldelen.
In geval van twijfel of strijdigheid met de criteria elders in deze nota adviseert de ARK.
Ambtelijke toets via KAN-bepaling - dakkapellen
Dakkapellen voldoen in elk geval aan redelijke eisen van welstand indien sprake is van:
    plaatsing en hoogte gelijk ten opzichte van andere dakkapellen op het betreffende dak bij schuine daken met
     dakpannen:
     - plaatsing rondom in de dakpannen
    plaatsing en hoogte gelijk ten opzichte van andere dakkapellen op het betreffende dak
     - hoogte . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 150 cm
     - breedte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 150 cm
    gedecoreerd, staande glasmaten.
    slanke profileringen van kozijn en raamhout
     - breedte kozijnhout . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .max. 67 mm
     - breedte raamhout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 67 mm
    zijwangen: zink of donkergrijs plaatmateriaal zonder noppen of helder glas.
    afstanden
     - tot de bouwmuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 70 cm (of 3 dakpannen)
     - tot de eindgevel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 120 cm (of 6 dakpannen)
     - tot elke hoekkeper . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . min. 30 cm (of 2 dakpannen)
     - tot een andere dakkapel op hetzelfde pand . . . . . . . . . min. 100 cm (of 5 dakpannen)
     - onder de nok minimaal twee dakpannen in het zicht . . .. . min. 60 cm (of 2 dakpannen + nokvorst)
of: een kopie van een dakkapel op eenzelfde woning of gebouw in een vergelijkbare situatie, die recent is
goedgekeurd door de ARK.

dakoptrekkingen
Niet toegestaan indien zichtbaar vanaf publiek domein.
Indien niet-zichtbaar vanaf publiek domein: toegestaan onder voorwaarde dat:
    de dakoptrekking past bij de kenmerken van de gevelbeëindigingen en de Specifieke welstandscriteria –
     historische bouwstijlen en Stijlperiodes, zoals genoemd onder F6
    bescheiden ornamentiek
    klassieke vormentaal
    kroonlijst.

dakopbouwen / geveloptrekkingen
aan de voorzijde
1. Voor dakopbouwen/geveloptrekkingen aan de voorzijde zijn er 2 mogelijkheden indien zichtbaar vanaf het
    publieke domein:
    a. Het verhogen van de gevel met een extra verdieping in dezelfde stijl als de verdiepingen eronder; de ramen
        in dezelfde vensterassen, dezelfde afwerking rondom.
    b. Alleen bij een lijstgevel: Het bouwen van een set back (terugliggende bovenverdieping) die min. 1,5 m terug
        ligt vanaf de voorgevel. Aan de set back worden geen bijzondere eisen gesteld behalve aan het kleur- en
        materiaalgebruik.
2. Dakopbouwen/geveloptrekkingen aan de voorzijde, als het gebouw een plat dak heeft:
    a. in de voorgevelrooilijn:
        -     opgetrokken van dezelfde materialen en
        -     met dezelfde gevelindeling en kozijnen als de verdieping er onder, dezelfde beëindiging (dakrand) als
              het oorspronkelijke dak.
    b. of: 1,5 m achter de rooilijn (set back) van een geheel afwijkende indeling en ander materiaal en kleur dan de
        onderliggende gevel:
        -     bescheiden en verantwoord kleur- en materiaalgebruik.
        -     materialen: hout, steen, stuc; geen plaatmateriaal met zichtbare bevestiging of contrasterende
              plaatnaden.
        -     kleuren: gebroken wit, beige of lichtgrijs.
        -     kozijnen en ramen gebroken wit, beige, lichtgrijs, donkergroen, antraciet, zwart, bordeaux rood,
              Pruisisch blauw of naturel gebeitst hout.
    c. of: een kopie van een dakopbouwen/geveloptrekkingen op eenzelfde woning of gebouw in een vergelijkbare
        situatie die recent is goedgekeurd door de ARK.


                                                                 pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ambtelijke toets via KAN-bepaling
De set back voldoet in elk geval aan redelijke eisen van welstand, indien kleur- en materiaalgebruik bescheiden en
verantwoord zijn:
   materialen: hout, steen, stuc; geen plaatmateriaal met zichtbare bevestiging of contrasterende plaatnaden;
   kleuren: gebroken wit, beige of lichtgrijs; Kozijnen en ramen gebroken wit, beige, lichtgrijs, donkergroen,
    antraciet, zwart, bordeaux rood, Pruisisch blauw of naturel gebeitst hout.

aan de achterzijde
Dakopbouwen/geveloptrekkingen aan de achterzijde: als het gebouw een schuin dak heeft.
Aan de achterzijde met het voordakschild opgetrokken: zie onder ‘dakoptrekking’. Voor materiaal en kleurgebruik: zie
onder ‘gevel’.
Ambtelijke toets via KAN-bepaling
Dakopbouwen aan de achterzijde voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:
   het een kopie betreft van een dakopbouw op eenzelfde woning of gebouw in een vergelijkbare situatie die recent
    is goedgekeurd door de ARK.




F6. Specifieke welstandscriteria – historische bouwstijlen en Stijlperiodes
                                                                                 (Welstandsnota 2017, mrt 2018: blz. 68)


Ongewijzigd.




                                                                  pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>B.    Gevelverlichting, lichtreclames etc.

1. Voor enkele onderdelen van deel C van de Welstandsnota is de Richtlijn Lichthinder van toepassing.
   De daarin van toepassing verklaarde algemene uitgangspunten, richtlijnen en regels zijn echter niet
   expliciet in de nota verwerkt. In deze update worden de relevante uitgangspunten in deze Richtlijn
   ontsloten.
2. Betreft de tekst in Deel C, onderdeel F3 (specifieke welstandscriteria – regulier) en
   onderdeel F4 (specifieke welstandscriteria – reclames).
3. Nieuw toegevoegde teksten staan tegen een roze achtergrond.

N.B. Het betreft hier criteria die al van toepassing zijn in het huidige Welstandsbeleid 2017, maar
voor de duidelijkheid worden toegevoegd aan de tekst.



F3. Specifieke welstandscriteria – reclame                              (Welstandsnota 2017, mrt 2018: blz. 52)

lichtreclames
 LED-reclames zijn toegestaan op basis van een verlichtingsplan dat voldoet aan de kaders van de
    Richtlijn Lichthinder van de NSVV.
 Knipperende lichtreclames zijn niet toegestaan.
 De plaats en (hoogte-)maatvoering wordt door middel van stedenbouwkundige voorschriften
    begrensd. De verkeersveiligheid en de vrije hoogte boven de openbare weg behoren bij het
    afwegingskader van de APV.

kaders van de Richtlijn Lichthinder NSVV

LICHTVERVUILING EN LICHTHINDER
 Onder lichtvervuiling wordt overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 245/2009 verstaan:
    De som van alle negatieve effecten van kunstlicht op de omgeving, met inbegrip van het effect van
    hinderlijk licht.
 Onder lichthinder wordt in deze Richtlijn verstaan:
    Het ten gevolge van het licht van een verlichtingsinstallatie optreden van overlast bij mens, plant of
    dier.
In de Richtlijn worden grenswaarden gehanteerd. Voor het vaststellen van deze grenswaarden is (waar
mogelijk) analoog aan de Wet geluidhinder een dosis-effectrelatie gehanteerd, waarbij 10% van de
geënquêteerden aangeeft 'erg' of 'heel erg' gehinderd te worden.
Wanneer meerdere verlichtingsinstallaties gelijktijdig hinder kunnen veroorzaken, moet voldoende
aandacht worden geschonken aan de noodzakelijke onderlinge afstemming. De gehinderde staat
centraal en daarom schenkt de Richtlijn aandacht aan gecumuleerde effecten van de verschillende
installaties.

LICHTTOEPASSINGEN EN GEHINDERDEN
In deze Richtlijn Lichthinder worden de volgende toepassingsgebieden en groepen van gehinderden in
beschouwing genomen:

toepassingsgebieden
A. Sportverlichting
   Onder sportverlichting worden verlichtingsinstallaties verstaan d ie sportvelden verlichten. waarvan in
   georganiseerd verband gebruik gemaakt wordt . Alle soorten sportvelden vallen hieronder.
   bijvoorbeeld voetbalvelden. jeu d e boules banen. hondensportterreinen en crossterreinen.
B. Terreinverlichting
   Onder terreinverlichting worden verlichtingsinstallaties verstaan d ie wegen of terreinen verlichten. die
   niet openbaar toegankelijk zijn. Als een winkel. Een bedrijf of particulier een eigen parkeerterrein heeft
   dan valt het ook onder terreinverlichting. Tevens vallen verlichting van bouwterreinen en
   buitenverlichting aan een gebouw onder terreinverlichting. Een openbaar parkeerterrein valt onder
   openbare verlichting indien de terreinverlichtingsinstallatie het karakter heeft van een openbare
   verlichtingsinstallatie en valt het onder het toepassingsgebied openbare verlichting. Onder karakter
   wordt verstaan: overeenkomsten in gebruikelijke lichtpunthoogte, lichtmastafstand, lichtniveau,
   lichtstroom, kantelhoek.


                                                             pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>C. Illuminatie en aanstraling van gebouwen en objecten
   Onder illuminatie wordt verstaan alle verlichting die bij en aan gebouwen. Constructies en objecten is
   aangebracht ter verfraaiing hiervan of om speciale decoratieve effecten te bereiken. In deze Richtlijn
   worden ook lichtkunstwerken als illuminatie beschouwd.
   Onder aanstraling worden verlichtingsinstallaties verstaan waarmee de gevel van een gebouw of
   gedeelten hiervan aangestraald worden. Dit kunnen ook objecten zijn zoals bijvoorbeeld
   kunstobjecten, struiken, bomen en bruggen.
   Als een hele gevel verlicht wordt, waardoor ook een reclame-uiting mee wordt aangestraald, wordt dit
   beschouwd als aanstraling.
D. Reclameverlichting
   Onder reclameverlichting worden verlichtingsinstallaties verstaan waarmee reclameborden,
   beeldschermen, reclameteksten of -objecten zijn verlicht of aangestraald. Onder reclame worden alle
   publieke aanprijzingen verstaan. Als tekst, geheel of gedeeltelijk, op een gebouw wordt aangelicht,
   wordt dit als reclameverlichting beschouwd.
E. Openbare verlichting
   Onder openbare verlichting worden verlichtingsinstallaties verstaan d ie dienen om d e openbare weg
   te verlichten. Alle wegen vallen daaronder. van snelwegen tot aan een voetpad door een park. Ook
   pleinen en achterpaden vallen onder openbare verlichting. als ze vrij toegankelijk zijn en deel van d e
   openbare ruimte uitmaken.
F. Verlichting uit gebouwen
   Onder verlichting uit gebouwen word en verlichtingsinstallaties verstaan die binnen opgesteld staan en
   direct of indirect naar buiten schijnen. Voorbeelden zijn parkeergarages. kantoren. bedrijfspanden. die
   's nachts verlicht zijn. Ook vallen hieronder:
    verlichte showrooms en etalages. ook a l is de verlichting waarschijnlijk vooral bedoeld als reclame;
    reclameborden d ie in een gebouw staan en licht naar buiten uitstralen:
    galerijverlichting die binnen de schil van het gebouw is gemonteerd;
    veestalverlichting en assimilatie belichting. Voor deze laatste categorie is aparte wetgeving
       vastgesteld.
   Als gebouw worden ook aangemerkt bouwwerken. zoals een overkapping, houtopslag,
   rijwielstallingen, wasstraten. of de luifel van een benzinestation. Verlichting die hierin is aangebracht
   valt dus ook onder verlichting uit gebouwen.
   Er is getracht om alle typen verlichting in te delen. Tijdelijke verlichting (korter dan 12 aaneengesloten
   dagen) valt buiten de scope van deze Richtlijn. Ook voertuigverlichting en verkeerslichten vallen
   erbuiten.
   Hoewel affakkelen van gas uit schoorstenen niet tot verlichting gerekend kan worden. kan hinder
   hierdoor worden voorkomen door het affakkelen uitsluitend bij daglicht uit te voeren.

gehinderden
Er worden de volgende groepen gehinderden onderscheiden:
1. Omwonenden
   Onder omwonenden wordt hier verstaan een ieder die zich op een vaste plaats bevindt en gedurende
   langere tijd wordt blootgesteld aan lichtinval van genoemde lichttoepassingen. Dit kunnen zijn
   bewoners van omliggende woningen, maar ook mensen die tijdelijk ergens verblijven: medewerkers
   van bedrijven, personen die verblijven in ziekenhuizen. scholen., asielzoekerscentra, recreatieparken
   en dergelijke. Met betrekking tot de hinder voor omwonenden zijn dienstwoningen op het eigen
   bedrijfsterrein uitgesloten.
2. Weggebruikers
3. Bestuurders van transportmiddelen
     vaartuigen;
     railvoertuigen:
     vliegtuigen.
4. Astronomen
5. Natuurliefhebbers
6. Flora en fauna

VOORKOMEN VAN LICHTHINDER
voorzorgsprincipe
In hiervoor onder het kopje lichtvervuiling en lichthinder is de definitie gegeven van lichthinder. Op g rond
hiervan is nog niet de ernst en omvang van lichthinder te kwantificeren. Is de hinder matig of ernstig en
welk percentage van personen of dieren in een gebied ondervindt hinder? Deze vragen zijn niet altijd te



                                                              pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>beantwoorden. Een voorbeeld hiervan zijn de ongewenste effecten op de flora of fauna van de verlichting
van autowegen in natuurgebieden.
Verlichting kan leiden tot lichtvervuiling, ook als geen sprake is van lichthinder. Lichtbronnen kunnen niet
alleen lichthinder voor de nabije omgeving veroorzaken. maar ook voor beroeps- en amateurastronomen
en andere liefhebbers van de sterrenhemel. Deze wordt hierdoor minder goed waarneembaar. Tevens
kan in een open landschap het zicht op lichtbronnen leiden tot het nachtelijke equivalent van
verrommelen van het landschap. Bovendien is soms sprake van energieverspilling. Er geldt daarom een
voorzorgsprincipe. In iedere verlichtingssituatie, ook in die situaties w aar geen sprake is van hinder, of
deze niet aantoonbaar is, moet de noodzaak of wenselijkheid van de toepassing van verlichting worden
afgewogen tegen het energiegebruik en het effect op de omgeving. Verlichting moet alleen dan worden
toegepast, en alleen dan worden ingeschakeld, wanneer deze afweging ten gunste van de noodzaak of
wenselijkheid uitvalt. Dus: donker w aar h et kan, licht waar het moet. Dit is vooral ook van belang daar
waar door cumulatie van vele lichtbronnen het effect van de verlichting op veel grot ere afstand optreedt
dan bij een beperkte installatie.
Neveneffecten van verlichting kunnen ook positief zijn, bijvoorbeeld voor de sociale veiligheid . Zelfs in
een dergelijk gevat wanneer vergroting van de sociale veiligheid door middel van verlichting noodzakelijk
wordt geacht. is het effectiever en efficiënter een installatie hier gericht voor te ontwerpen in plaats van dit
te realiseren als neveneffect van bijvoorbeeld overmatige etalageverlichting.

aspecten die de mate van lichthinder bepalen
Lichthinder kan door verschillende oorzaken ontstaan. Een belangrijke oorzaak is een te hoog
verlichtingsniveau op woningen en andere gebouwen, of op de leefomgeving van dieren en planten.
Lichthinder kan worden veroorzaakt door het licht uit de armaturen zelf of door de spiegeling van dat licht
in glanzende oppervlakken.
Ook de kleur van het licht kan van invloed zijn op de hinderlijkheid. In de praktijk is gebleken dat warme
lichtkleuren door mensen min der snel als hinderlijk worden ervaren dan koele kleuren. Een extra storend
visueel effect kan worden veroorzaakt door de toepassing van wisselende lichteffecten in tijd en plaats
van kleur, intensiteit en/of richting.

voorkomen en verminderen van lichthinder
Voor het voorkómen of verminderen van lichthinder moeten tijdens de ontwerpen de gebruiksfase het
volgende algemene principe worden gehanteerd:
Verlicht op maat.
Dus alleen:
a. waar nodig (plaats):
   Allereerst moet kritisch worden bezien of op de betreffende locatie verlichting noodzakelijk is. Als dit
   het geval is. kan directe hinder of indirecte hinder via spiegeling van de toegepaste armaturen. worden
   voorkomen door een juiste plaatsing en positionering van de verlichting, zo nodig in combinatie met
   een adequate afscherming.
   Strooilicht kan onder andere worden beperkt door:
    afscherming van het uitgestraalde licht in niet wenselijke richtingen. Bijvoorbeeld door de
       lichtuitstraling van armaturen naar boven zo gering mogelijk te houden of uit te sluiten;
    afstemming van de lichtverdeling van de armaturen op het te verlichten gebied.
b. wanneer nodig (tijd);
   Een lichtinstallatie dient alleen in gebruik te zijn wanneer dit noodzakelijk is voor de functie die deze
   vervult. Het toepassen van een tijdschakelaar of aanwezigheidsdetectie kan lichthinder beperken.
c. zoveel als nodig (hoeveelheid).
   Bij het ontwerp dient kritisch te worden gekeken naar d e hoeveelheid licht die voor de functie
   noodzakelijk is. Indien dit niet op alle momenten gelijk is, is het toepassen van een statisch of
   dynamisch dimregiem een mogelijkheid of het op bepaalde momenten uitschakelen van een deel van
   de verlichting.

CRITERIA VOOR LICHTHINDER
De visuele effecten ten gevolge van een buitenverlichtingsinstallatie en licht uit gebouwen in de omgeving
die mogelijk hinder veroorzaken zijn (tabel 5.1):




                                                               pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gebruik van het begrip “recent goedgekeurd”.
Recent goedgekeurde plannen: Plannen die ná de laatste beleidswijziging ter zake zijn goedgekeurd. M.a.w. het gaat
om de periode van de huidige (vigerende) welstandsnota.

Gebruik van het begrip “vergelijkbare situatie”.
Vergelijkbare situaties zijn situaties waarbij de wijziging betrekking heeft op gelijksoortige omstandigheden qua
onderwerp, situationele omstandigheden, gebouwonderdeel of –element, ….PM




                                                                   pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>