<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                          De Lierseweg 2
                                                          2291 PD Wateringen
                                                          Telefoon 0174 67 15 15
                                                          mail@ingenieursbureau-mol.nl
                                                          www.ingenieursbureau-mol.nl




Verkennend bodemonderzoek
Achterwillenseweg 31
Gouda

Projectnummer: A6612




   Opdrachtgever:                         De heer J.H. Vink
                                          Wilhelmina van Pruisenlaan 80
                                          2807 KC Gouda

   Status rapport:                        Definitief

   Rapport opgesteld: 22 december 2020    Gecontroleerd: 23 december 2020




   De heer ing. O.M. Eversteijn           De heer P.C. Quak




K.v.K. nummer 27169976
ABN AMRO IBAN nummer NL25ABNA0429674414
Rabobank IBAN nummer NL75RABO0373200579
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                                                             2




                                                          INHOUDSOPGAVE
1      INLEIDING .................................................................................................................................3
2      VOORONDERZOEK .................................................................................................................4
    2.1    LOCATIEBESCHRIJVING..........................................................................................................4
    2.2    HISTORISCHE INFORMATIE .....................................................................................................5
      2.2.1    Archieven gemeente ...................................................................................................5
      2.2.2    Bodemloket .................................................................................................................5
      2.2.3    Kaartmateriaal .............................................................................................................5
    2.3    GEO(HYDRO)LOGISCH ONDERZOEK .......................................................................................6
    2.4    BODEMKWALITEITSKAART OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND...........................................7
    2.5    ASBEST ................................................................................................................................7
    2.6    ARCHEOLOGIE ......................................................................................................................7
    2.7    EXPLOSIEVEN .......................................................................................................................7
    2.8    FINANCIEEL – JURIDISCHE ASPECTEN ....................................................................................7
    2.9    CONCLUSIES EN ONDERZOEKSHYPOTHESE............................................................................8
3      ONDERZOEKSSTRATEGIE ....................................................................................................9
4      RESULTATEN ......................................................................................................................... 11
    4.1    VELDWERK ......................................................................................................................... 11
    4.2    LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................................... 13
      4.2.1    Grond........................................................................................................................ 14
      4.2.2    Grondwater .............................................................................................................. 15
    4.3    BESPREKING RESULTATEN .................................................................................................. 15
    4.4    OVERWEGING RESULTATEN ................................................................................................ 16
    4.5    AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE NORM......................................................................... 17
5      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................. 18
    5.1       CONCLUSIES...................................................................................................................... 18
    5.2       AANBEVELINGEN ................................................................................................................ 19
6      ALGEMENE OPMERKINGEN .............................................................................................. 20
7      REFERENTIES ...................................................................................................................... 21



BIJLAGEN
A.           Kadastrale situatie
B.           Overzichtstekening onderzoekslocatie
C.           Toetsingsresultaten
D.           Analysecertificaten
E.           Boorstaten
F.           Foto-overzicht
G.           Verantwoording veldwerkzaamheden
H.           Historische informatie




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                              3




1    INLEIDING

In opdracht van de heer Vink is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Achterwillenseweg 31 te
Gouda een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740/A1.

De heer G. Olbertijn is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens Ingenieursbureau
Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer O.M. Eversteijn.

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt                  gevormd    door    de   voorgenomen
bestemmingswijziging van bedrijfsmatig naar wonen.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in
gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd.

In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van het
veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in
hoofdstuk 7.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                              4




2     VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725-strategie A. Het doel van het vooronderzoek is
inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie.
Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke
verontreinigingen. Op basis hiervan wordt een hypothese opgesteld over de milieuhygiënische
bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek.

Op 9 november 2020 is informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Midden Holland. Daarbij
zijn het milieuarchief, het bodemarchief en het tankarchief geraadpleegd. Op 16 november 2020
is een locatiebezoek verricht.

2.1    Locatiebeschrijving

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Achterwillenseweg 31 te Gouda en staat kadastraal
bekend als gemeente Gouda, sectie K, nummers 4767 en 5862. Het onderzoeksterrein heeft een
oppervlakte van 7.485 m2.

Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 110.712 en Y= 447.982. De ligging
van de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het
locatiebezoek en/of veldwerk.

Op de onderzoekslocatie bevindt zich een woonhuis met tuin en daaromheen een asfalt-
verharding. Op het noordelijk deel van het terrein is een teeltruimte aanwezig. De toegang tot deze
teeltruimte wordt gevormd door een pad, bestaande uit tegels, wat aan weerszijden sterk begroeid
is. Aan de voorzijde van de teeltruimte bevindt zich een bedrijfsruimte met een betonnen vloer. De
verharding in de teeltruimte bestaat uit betonklinkers en tegels. Ten oosten van de bedrijfsruimte
bevindt zich een pad bestaande uit stelcon. De teeltruimte is sterk overwoekerd. Achter in de
teeltruimte is asbestverdacht materiaal aangetroffen, bestaande uit een aantal platen. Het gebied
rondom de teeltruimte is sterk begroeid. De percelen worden rondom begrensd door sloten.

Beide percelen krijgen in de toekomstig een woonbestemming. De bestaande opstallen worden
gesloopt en de verhardingen worden verwijderd. Aansluitend worden ter plaatse 2 nieuwe
woningen gerealiseerd.

Volgens mondeling verstrekte informatie van de opdrachtgever zijn, voor zover bekend, geen
gedempte sloten en/of koolaspaden aanwezig. Wel zou op het terrein in het verleden een
opslagtank voor brandstoffen aanwezig zijn geweest. Op het westelijk deel van het perceel 5862
grenzend aan het perceel 4767 bevindt zich een bovengrondse LPG-tank. De ketelruimte bevindt
zich in het zuid westelijk deel van de bedrijfsruimte. Het asfalt op het buitenterrein bestaat uit
verschillende soorten asfalt. Tijdens de locatie-inspectie zijn verder geen verzakkingen,
ophogingen, verkleuringen en/of , brandplekken op de bodem aangetroffen. Ook zijn geen
activiteiten en/of bronnen aangetroffen (anders dan hierboven omschreven) die vanuit het oogpunt
van bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt.

Op het terrein kunnen zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. De aanwezigheid
daarvan kan van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het
verspreidingspatroon van eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                              5




2.2     Historische informatie

2.2.1 Archieven gemeente

Op 9 november 2020 zijn de archieven van de Omgevingsdienst Midden-Holland geraadpleegd,
zie bijlage H. Daarin zijn van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving de volgende relevante
gegevens aangetroffen:

Bodemarchief
Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en directe omgeving geen bodemonderzoeken
uitgevoerd.

Milieuarchief
In het milieuarchief is geen informatie terug te vinden over de onderzoekslocatie en directe
omgeving

Tankarchief
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks aanwezig
(geweest).

2.2.2     Bodemloket

Naast de archieven van de gemeente is eveneens de website Bodemloket geraadpleegd. Op
basis van deze website blijkt dat van de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen
aanvullende informatie aanwezig is.

2.2.3     Kaartmateriaal

De volgende kaarten zijn geraadpleegd:

▪     Kaart van Delfland, d.d. 1712;
▪     Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859;
▪     Grote Historische Atlas van Zuid-Holland, schaal 1:25.000, d.d. 1905;
▪     Grote Provincie Atlas, d.d. 1990.

Van de website topotijdreis zijn meerdere historische kaarten gebruikt. De collectie beslaat de
periode 1815-2015 en bevat meerdere edities van de volgende kaartseries:
▪ Kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart;
▪ Semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart;
▪ Mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (1:50.000);
▪ Grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000).

Daarnaast zijn de volgende luchtfotokaarten geraadpleegd:

▪     Luchtfoto Atlas Zuid-Holland, schaal 1:14:000, Uitgeverij 12 Provinciën, d.d. 2003;
▪     Westland vanuit de lucht, periode 1926-1980, d.d. 14 oktober 2006.
▪     Google Earth (periode 2003 t/m heden);

Tenslotte zijn de volgende websites geraadpleegd:
▪ Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
▪ Voormalige Stortplaatsen Zuid-Holland.


________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                           6




Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende:

▪     De onderzoekslocatie bevindt zich in de voormalige Achterwillense Polder, later aangeduid
      als de Goudse Hout Polder;
▪     Tot omstreeks 1935 had de onderzoekslocatie een agrarische bestemming, vermoedelijk
      weiland;
▪     Vanaf 1935 is de eerste bebouwing zichtbaar. De eerste teeltruimte is vanaf 1959 zichtbaar
      op het kaartmateriaal. Vanaf 1996 tot 1990 bevond zich op de plaats van de huidige woning
      een andere woning. Op het zuid oostelijk dele van perceel 5862 was een bedrijfsruimte
      aanwezig in deze periode. Vanaf medio jaren 90 van de 20e eeuw tot heden is huidige
      inrichting zichtbaar op het kaartmateriaal;
▪     Over het voorkomen van gedempte sloten en voormalige stortplaatsen is niets bekend.

2.3      Geo(hydro)logisch onderzoek

Regionale geohydrologie
De navolgende informatie is ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, (Grondwaterkaart
30/31 (‘s-Gravenhage/Utrecht). Deze is uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Toegepaste
Geowetenschappen - TNO. Tevens is gebruik gemaakt van de Provinciale Omgevingsverordening
Zuid-Holland (februari 2020).

Tabel 1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie
    Diepte (m) NAP      Geohydrologische samenstelling            Bodemkundige samenstelling
       -1,5 tot -4,2       Deklaag, slecht doorlatend      veen, mineraal arm, kalkloos, bruin tot zwart
      -4,2 tot -10,5       Deklaag, slecht doorlatend           klei, siltig tot uiterst zandig, licht grijs
      -10,5 tot -24,5      Eerste watervoerend pakket    zand, matig tot zeer grof, zwak grindig, grijs-geel


De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is zuidelijk gericht, loodrecht op de loop
van de Hollandsche IJssel. Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 0,05 tot
0,5 meter minus maaiveld. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is op basis van de
beschikbare informatie niet éénduidig vast te leggen, maar wordt sterk beïnvloed door de
omliggende sloten. Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt is sprake van lichte
kwel.

De onderzoekslocatie valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen
gegevens bekend met betrekking tot grondwateronttrekkingen binnen en/of in de directe
omgeving van de onderzoekslocatie.

Stedelijke ophooglaag
Over het voorkomen van een stedelijke ophooglaag is niets bekend. Wel blijkt uit de
bodemkwaliteitskaart (zie paragraaf 2.4) dat de de onderzoekslocatie zich voor de bovengrond
bevindt in zone 17 bevindt (toemaakdek). Een toemaakdek ook wel aangeduid als aardmest werd
in het verleden gebruikt als bemesting van de grond en bestond uit bagger uit sloten, stadsvuil,
mest en zand uit stallen.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                          7




2.4    Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Midden Holland

Op basis van de bodemfunctieklassenkaart blijkt dat de onderzoekslocatie wordt aangeduid met
de functieklasse landbouw/natuur. De onderzoekslocatie bevindt zich voor de bovengrond in zone
17 (toemaakdek) en voor de ondergrond in zone 16 t/m 9 (buitengebied). De bovengrond wordt
op basis van de ontgravingskaart aangeduid als klasse industrie en de ondergrond als klasse
landbouw/natuur. De onderzoekslocatie bevindt zich binnen het aandachtsgebied voor lood in de
grond (bron: digitale bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Midden Holland).

2.5    Asbest

In tabel 2 is de kans op het aantreffen van asbest in relatie tot leeftijd van het materiaal weer-
gegeven.

Tabel 2. Kans op het aantreffen van asbest bij bebouwing
 Bouwperiode           Kans op aantreffen   Soort asbest                Indicatief          Asbestverdacht?
                       asbest                                           gehalte (mg/kg)
 Voor 1945             Gering               Hechtgebonden               < 10                Nee
                                            Hecht en niet-
 1945 – 1980           Groot                                            > 100               Ja
                                            hechtgebonden
 1980 – 1993/1995      Tamelijk groot       Meestal hechtgebonden       10 – 100            Ja
                                                                        Vaak < 10
  1993/1995 – 1998   Gering               Meestal hechtgebonden                             Ja
                                                                        Incidenteel > 100
  1998 – 2005        Incidenteel          Hechtgebonden                 < 10                Nee
  Na 2005            Nihil                Hechtgebonden                 <<10                nee
(bron: NEN 5717; Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënische vooronderzoek)

De teeltruimte dateert uit 1958 en het woonhuis dateert uit 1985 (bron: BAG-viewer)

In algemene zin wordt gesteld dat puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging van puin en/of
ander sloopafval voorkomt, worden verdacht voor aanwezigheid van (en in potentie) veront-
reiniging met, asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest
werd gewerkt (en dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen. Dit
laatste is alleen mogelijk door middel van asbestonderzoek conform NEN 5707 (grond) en/of NEN
5897 (puin).

2.6    Archeologie

De voorzijde van perceel 5862 en perceel 4767 bevindt zich binnen een gebied met een hoge
archeologische verwachting (Bron: Atlas Omgevingsdienst Midden Holland).

2.7    Explosieven

Over het voorkomen van niet gesprongen, conventionele explosievenis niets bekend.

2.8    Financieel – juridische aspecten

Bij een bestemmingswijziging dient een verkennend bodemonderzoek te worden aangeleverd om
na te gaan of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Onderhavige onderzoek is in het
kader hiervan uitgevoerd. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage A.

Op de locatie is voor zover bekend nimmer sprake geweest van een calamiteit of overtreding van
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en/of andere
milieuwetgeving.
________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                              8




2.9    Conclusies en onderzoekshypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat op de onderzoeks-
locatie en directe omgeving zich geen bodembedreigende activiteiten hebben voor-gedaan
danwel aanwezig zijn. Het is niet duidelijk of en waar zich op het terrein een tank voor de opslag
van brandstoffen heeft bevonden. Het asbestverdachte plaatmateriaal in de teeltruimte bevindt
zich op de aanwezige verharding, waardoor de bodem niet verdacht wordt op het voorkomen van
asbest.

Voor de onderzoekslocatie de hypothese onverdacht aangehouden ten aanzien van het
voorkomen van bodemverontreiniging. De onderzoeksstrategie staat verder beschreven in
hoofdstuk 3.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                          9




3     ONDERZOEKSSTRATEGIE

Teneinde de hypothese te toetsen, zal het onderzoek worden gebaseerd op de NEN 5740:2009/
A1:2016 waarbij de strategie onverdacht (ONV-NL) wordt gehanteerd. De te plaatsen boringen en
uit te voeren chemische analyses zijn in de tabel hieronder weergegeven.

Tabel 3. Onderzoeksstrategie

     Oppervlakte                                                            Chemische analyses
                                Veldwerkzaamheden
       locatie

                       Boring tot     Boring tot
       7.485 m²                                     Peilbuis   Bovengrond       Ondergrond       Grondwater
                       50 cm-mv      200 cm-mv
    7.000 – 9.000 m²       13            4             2       3xNEN+OCB        2xNEN+OCB        2xNEN+As


Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal traject
van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en het
voorkomen van bijzonderheden.

Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op
of in de bodem.

Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng-
monsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de
parameters zoals omschreven in de opzet.

Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuizen bemonsterd en
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater is
de grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad gemeten.

De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt gebruik
gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals beschreven in
diverse, geldende NEN-normen.

De analyse-pakketten zijn als volgt samengesteld:

▪    NEN pakket grond:
     organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
     som PCB, som PAK en minerale olie;

▪    met aanvulling op:
     OCB grond (OrganoChloorBifenylen)

▪    NEN pakket grondwater:
     barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige
     aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

▪     met aanvulling op:
      arseen


________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             10




Opgemerkt dient te worden dat de locatie is gelegen binnen tuinbouwgebied en dat een aanvulling
is gewenst op het aangegeven standaardpakket. De grond dient eveneens te worden
geanalyseerd op OCB (bestrijdingsmiddelen) en het grondwater dient eveneens te worden
geanalyseerd op arseen.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend naar
de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire Bodemsanering
2013 opgenomen waarden.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                       11




4     RESULTATEN

4.1    Veldwerk

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is onder leiding van de heer B. de Ruijter op 2 en
3 december 2020 uitgevoerd. Hij werd hierbij geassisteerd door de heren P.J.J. Rikaart en J.D.
Hilgerson. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer P.J.J. Rikaart bemonsterd op 10
december 2020.

De heren De Ruijter, Rikaart en Hilgerson zijn een erkende monsternemers welke worden geaudit
door Normec Certification te Geldermalsen.

Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende
protocollen 2001 en 2002. Voor de verantwoording van de veldwerkzaamheden wordt verwezen
naar bijlage G.

In totaal zijn 20 boringen verricht (nummers 01 t/m 20). Boring 03 is gestaakt op een
ondoordringbare laag. Deze boring is niet herplaatst. De boringen 04 en 07 zijn ten behoeve van
de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. Het toegangspad naar de
bedrijfsruimte en teeltruimte is sterke begroeid en overwoekerd. Hierdoor kon de bedrijfsruimte
niet bereikt worden met een betonboor. In de bedrijfsruimte zijn geen boringen verricht, maar langs
de bedrijfsruimte wel. De plaats van de boringen en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie tot aan de bedrijfsruimte bestaat vanaf
het maaiveld dan we de onderzijde van de verharding tot een diepte van 70 à 120 cm-mv
afwisselend uit (humeus) zand en zandige klei. Vanaf 70 à 120 cm-mv tot de maximaal geboorde
diepte van 220 cm-mv bestaat de bodem uit veen of zandige klei. In de teeltruimte en daaromheen
bestaat de bodem vanaf maaiveld dan wel de onderzijde van de verharding tot de maximaal
geboorde diepte van 200 cm uit veen. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage E. In tabel 4 zijn
de verhardingen ende zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen weergegeven.

Tabel 4. Verhardingen en bodemvreemde bijmengingen
Boring     Diepte boring (m -mv)   Traject (m -mv)   Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
02         1,00                    0,00 - 0,15       Geen bodem   Volledig asfalt
                                   0,15 - 0,50       Geen bodem   Volledig repac
03         0,40                    0,00 - 0,13       Geen bodem   Volledig asfalt
                                   0,13 - 0,40       Geen bodem   Volledig repac, Gestaakt op verharding
06         1,10                    0,00 - 0,10       Geen bodem   Volledig asfalt
                                   0,10 - 0,60       Geen bodem   Volledig repac
07         2,20                    0,00 - 0,13       Geen bodem   Volledig asfalt
                                   0,13 - 0,40       Geen bodem   Volledig repac
                                   0,70 - 1,00       Klei         Matige olie-water reactie
                                   1,00 - 2,20       Klei         Matige olie-water reactie
08         1,20                    0,00 - 0,12       Geen bodem   Volledig asfalt
                                   0,12 - 0,70       Geen bodem   Volledig repac
12         0,50                    0,00 - 0,50       Zand         Piepschuim bijmenging


Als gevolg van het aantreffen van de bodemvreemde bijmengingen met olie en piepschuim,
dienen zoals gesteld in de NEN 5740/A1, de hypothese en onderzoekstrategie te worden
aangepast. Echter, omdat deze bijmengingen zeer plaatselijk zijn aangetroffen, is besloten om de
hypothese en onderzoekstrategie te handhaven en de bodem ter plaatse zo nog separaat te
onderzoeken op de verdachte parameters.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                12




Tijdens de veldwerkzaamheden is asbestverdacht materiaal op het maaiveld waargenomen. Het
gaat hierbij om het plaatmateriaal wat eerder tijdesn het locatiebezoek in de teeltruimte op de
verharding is waargenomen. Dit plaatmateriaal is apart onderzocht; de resultaten worden in dit
rapport verder niet besproken. Ter plaatse van de asfaltverharding is een funderingslaag
aangetroffen bestaande uit repac (puingranulaat). Dit repac is apart onderzocht op ondere andere
asbest. De resultaten van dit onderzoek worden apart gerapporteerd, In de grond is geen
asbestverdacht materiaal waargenomen.

Het vermelden van aan- of afwezigheid van asbest in de grond wordt door het bevoegd gezag
verplicht gesteld in de rapportage van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740.
Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig verkennend bodemonderzoek geen asbest in
grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of 5897 betreft.

In tabel 5 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. Het
betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).

Tabel 5. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater
                            GWS             GWS bij
           Filterstelling                                  Troebelheid EC
Peilbuis                    bij plaatsing   bemonstering                         pH     Opmerking
           (cm -mv)                                        (NTU)       (µS/cm)
                            (cm-mv)         (cm-mv)
04         120 - 220        70              55             91          2170      6,93   Geen
07         120 - 220        70              5              124         2160      7,70   Geen


De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.

In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na
plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag
debiet (≤0,1 l/min) afgepompt voorafgaand aan bemonstering, zodat de grondwaterstand in de
peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat
er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de
gemeten waarden voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum
of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het
grondwater als gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van organische
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                  13




4.2    Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. Naar aanleiding van het
aantreffen van olie gerelateerde producten bij boring 07 is een extra grondmonster geanalyseerd
op minerale olie. Verder zijn, in verband met het aantreffen van verhoogde gehalten aan zink en
PAK bij grondmengmonster MM3, de individuele grondmonsters geanalyseerd op zink en PAK

In het laboratorium zijn vier grond(meng)monsters samengesteld en zeven individuele grond-
monsters geselecteerd. Bij de samenstelling van mengmonsters is rekening gehouden met de
diepte van het bemonsteringstraject, de aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke
waarnemingen.

Tabel 6. Monsterselectie
Analysemonster Deelmonsters & traject (m-mv)    Analysepakket
M1             01 (0,00 - 0,50)                 NEN-pakket incl. OCB
MM2            09 (0,05 - 0,55)                 NEN-pakket incl. OCB
               10 (0,00 - 0,50)
MM3            15 (0,05 - 0,55)                 NEN-pakket incl. OCB
               16 (0,05 - 0,55)
               17 (0,00 - 0,50)
               18 (0,00 - 0,50)
               19 (0,00 - 0,50)
MM4            06 (0,60 - 1,10)                 NEN-pakket incl. OCB
               08 (0,70 - 1,20)
MM5            15 (0,55 - 1,05)                 NEN-pakket incl. OCB
               18 (0,50 - 1,00)
M6             07 (0,70 - 1,00)                 Minerale olie
M100           15 (0,05 - 0,55)                 Lutum + Organische stof, PAK (10) (VROM), Zink (Zn)
M101           16 (0,05 - 0,55)                 Lutum + Organische stof, PAK (10) (VROM), Zink (Zn)
M102           17 (0,00 - 0,50)                 Lutum + Organische stof, PAK (10) (VROM), Zink (Zn)
M103           18 (0,00 - 0,50)                 Lutum + Organische stof, PAK (10) (VROM), Zink (Zn)
M104           19 (0,00 - 0,50)                 Lutum + Organische stof, PAK (10) (VROM), Zink (Zn)

De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn opge-
nomen in bijlage D.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                          14




4.2.1 Grond

De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing zijn
samengevat in de volgende tabel.

Tabel 7. Verhogingen t.o.v. toetsingswaarden in de grond
                   Deelmonsters &
Analysemonster                        > AW (+index)                          > I (+index)
                   traject (m-mv)
M1                 01 (0,00 - 0,50)   Zink (0,08)                            -
                                      Kwik (-)
                                      Lood (0,05)
MM2                09 (0,05 - 0,55)   Kwik (-)                               -
                   10 (0,00 - 0,50)   Lood (0,03)
MM3                15 (0,05 - 0,55)   Minerale olie C10 - C40 (0,13)         Zink (1,17)
                   16 (0,05 - 0,55)   Nikkel (0,12)                          PAK 10 VROM (6,79)
                   17 (0,00 - 0,50)   Koper (0,02)
                   18 (0,00 - 0,50)   Molybdeen (-)
                   19 (0,00 - 0,50)   Cadmium (0,02)
                                      Kwik (0,01)
                                      Lood (0,18)
                                      Chloordaan (cis + trans) (-)
MM4                06 (0,60 - 1,10)   Koper (0,11)                           -
                   08 (0,70 - 1,20)   Zink (0,18)
                                      Molybdeen (-)
                                      Kwik (0,01)
                                      Lood (0,33)
                                      PAK 10 VROM (0,01)
                                      alfa-HCH (-)
                                      beta-HCH (-)
                                      DDD (som) (-)
MM5                15 (0,55 - 1,05)   Molybdeen (-)                          -
                   18 (0,50 - 1,00)
M6                 07 (0,70 - 1,00)   Minerale olie C10 - C40 (0,07)         -
M100               15 (0,05 - 0,55)   Zink (0,17)                            -
M101               16 (0,05 - 0,55)   Zink (0,13)                            -
M102               17 (0,00 - 0,50)   PAK 10 VROM (0,32)                     Zink (2,72)
M103               18 (0,00 - 0,50)   Zink (0,02)                            -
M104               19 (0,00 - 0,50)   PAK 10 VROM (0,15)                     Zink (4)

 > AW      : > Achtergrondwaarde
 >I        : > Interventiewaarde
 Index     : (GSSD - AW) / (I - AW)

  opmerking    :    De tussenwaarde werd in het verleden als triggerwaarde gehanteerd voor een vermoeden van
                    een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het aantonen van een dergelijke verhoogde waarde
                    geeft statistisch een kans op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
                    Met het vervallen van de term tussenwaarde, is deze kans niet gewijzigd. In plaats van de
                    tussenwaarde wordt nu een bodemindex van 0,50 gehanteerd. Deze index wordt door overheden
                    vaak gebruikt als triggerwaarde om over te gaan tot nader onderzoek.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             15




4.2.2 Grondwater

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 8. Verhogingen t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater
                  Filterdiepte
Watermonster                         > S (+index)                     > I (+index)
                  (cm -mv)
04-1-1            120 - 220          Barium (0,19)                    -
07-1-1            120 - 220          Minerale olie C10 - C40 (0,38)   -
                                     Barium (0,16)
                                     Xylenen (som) (-)

 >S         : > Streefwaarde
 >I         : > Interventiewaarde
 Index      : (GSSD - S) / (I - S)


4.3      Bespreking resultaten

Bovengrond
In het grondmonster M1 zijn de gehalten van zink, kwik en lood verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarden aangetoond.

In het grondmengmonster MM2 zijn de gehalten van kwik en lood verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarden aangetoond.

In het grondmengmonster MM3 zijn de gehalten van zink en PAK verhoogd ten opzichte van de
interventiewaarden aangetoond. Verder zijn de gehalten van minerale olie, nikkel, koper,
molybdeen, cadmium, kwik, lood en chloordaan verhoogd ten opzichte van de achtergrond-
waarden aangetoond.

Uitsplitsing MM3
In de grondmonsters M100, M101 en M103 is het gehalte zink verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarde aangetoond. Het gehalte PAK is niet verhoogd ten opzichte van de
toetsingswaarden aangetoond.

In het grondmonster M102 en M104 is het gehalte zink verhoogd ten opzichte van de
interventiewaarde aangetoond. Het gehalte PAK is verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarde aangetoond.

Ondergrond
In het grondmengmonster MM4 zijn de gehalten koper, zink, molybdeen, kwik, lood, PAK, alfa-
HCH, beta-HCH en DDD verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond.

In het grondmengmonster MM5 is het gehalte molybdeen verhoogd ten opzichte van de
streefwaarde aangetoond.

In het grondmonster M6 (boring 07), met een matige olie-water reactie en een matige oliegeur, is
het gehalte minerale olie verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond.

Grondwater
In het grondwater afkomstig van peilbuis 04 is het gehalte barium verhoogd ten opzichte van de
streefwaarden aangetoond.

In het grondwater afkomstig van peilbuis 07 zijn de gehalten van minerale olie, barium en xylenen
verhoogd ten opzichte van de streefwaarden aangetoond.
________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             16




4.4    Overweging resultaten

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het gehalte zink in de bovengrond ter plaatse van de
teeltuimte de interventiewaarde overschrijdt. Hoewel in de de NEN 5740/A1 geen eisen worden
gesteld aan het al of niet overgaan tot uitvoering van nader onderzoek, wordt dit vaak bij een
overschrijding van de interventiewaarde gedaan. Daarnaast verlangt het bevoegd gezag Wet
bodembescherming vaak al bij een overschrijding van de 0,5 index een nader onderzoek.

Indien op basis van het nader onderzoek blijkt dat één van de betreffende parameters in een
bodemvolume van tenminste 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater de interventiewaarde
overschrijdt, dan is volgens eerder genoemde wetgeving sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De spoedeisendheid
van saneren is afhankelijk van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.

De sterke verontreiniging met zink in de grond wordt toegeschreven aan het gebruik van zinken
dakgoten van de teeltruimte. De lichte verontreinigingen in de grond en het grondwater worden
toegeschreven aan het voormalige gebruik en de voor het gebied geldende verhoogde
achtergrondwaarden.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                                             17




4.5    Afwijkingen ten opzichte van de norm

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740/A1. In onderstaande tabel worden eventuele
afwijkingen en opmerkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven:

Tabel 9. Afwijkingen en opmerkingen
 Deel van het onderzoek:    Opmerking:
                            Gebaseerd op de norm.

                            Na het aantreffen van bodemvreemde bijmengingen met olieproduct en piepschuim in
                            de grond is de hypothese en onderzoekstrategie niet bijgesteld. Ter plaatse van de
                            waargenomen bijmenging met olieproduct is een extra grondmonster geanalyseerd op
                            minerale olie. Verder is de boring afgewerkt met een peilbuis om de kwaliteit van het
                            grondwater vast te stellen. Het niet bijstellen van de onderzoekshypothese en
                            onderzoekstrategie betreft een kritische afwijking op de NEN 5740/A1, waardoor
 Onderzoeksstrategie        onderhavige rapportage niet is voorien van een SIKB-keurmerk. Echter, door het
                            veldwerk te combineren en aanvullend een extra grondmonster te analyseren, wordt
                            verwacht dat deze afwijking niet van invloed is op de representativiteit van het
                            onderzoek.

                            In verband met het aantreffen van sterke verontreinigingen met zink en PAK in het
                            grondmengmonster MM3, zijn de individuele grondmonsters apart geanalyseerd op
                            zink en PAK om inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke verspreiding van de
                            verontreiniging. Dit wordt beschouwd als een verrijking van het onderzoek.
                            Boring 03 is gestaakt op een ondoordringbare laag. De boring is niet herplaatst,
                            waardoor het totaal aantal voorgeschreven boringen niet wordt bereikt. Dit betreft een
 Veldwerk                   kritische afwijking op de NEN 5740/A1, waardoor onderhavige rapportage niet is
                            voorien van een SIKB-keurmerk. Echter, verwacht wordt dat deze afwijking niet van
                            invloed is op de representativiteit van het onderzoek.
                            Bij grondmonster M1 en grondmengmonster MM2 zijn bij de parameter minerale olie,
                            humusachtige verbindingen aangetoond. Dit is een opmerking op het
                            analysecertificaat en geen kritische afwijking.

                            Bij grondmengmonster MM5 is bij een aantal individuele OCB de rapportagegrens
                            verhoogd als gevolg van een verlaagde monsterinzet. Dit is een opmerking op het
                            analysecertificaat en geen kritische afwijking.

                            Bij grondmengmonster MM3 is de PCB’s de rapportagegrens verhoogd als gevolg van
 Grondanalyses              verdunning van het monster. Dit is een opmerking op het analysecertificaat en geen
                            kritische afwijking.

                            Bij grondmonster M1 en grondmengmonsters MM2, MM3, MM4 en MM5 kan het
                            gehalte PCB 138 positief beinvloed worden door het gehalte PCB 163. Dit is een
                            opmerking op het analysecertificaat en geen kritische afwijking.

                            Bij grondmengmonster MM3 is de rapportagegrens van som PCB verhoogd ten
                            gevolge van verdunning van het monster vanwege een matrixstoring. Dit is een
                            opmerking op het analysecertificaat en geen kritische afwijking.
 Grondwaterbemonstering     Geen afwijking.
 Grondwateranalyses         Geen afwijking.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             18




5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van de heer Vink is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Achterwillenseweg 31 te
Gouda een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740/A1.

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van de voorgenomen herinrichting.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in
gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

5.1    Conclusies

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

Bovengrond
▪ De bovengrond ter plaatse van de voortuin (M1) is licht verontreinigd met zink, kwik en lood;
▪ De bovengrond op het centrale deel van het terrein (MM2) is licht verontreinigd met kwik en
   lood;
▪ De bovengrond ter plaatse van de teeltruimte (MM3) is sterk verontreinigd met zink en PAK.
   Verder is de bovengrond licht verontreinigd met enkele individuele zware metalen, PAK, alfa-
   HCH, beta-HCH en DDD;
▪ Na uitsplitsing van grondmengmonster MM3 blijkt dat de bovengrond rondom de teeltruimte
   (M102 en M104) sterk verontreinigd is met zink en licht verontreinigd is met PAK. In de
   teeltruimte (M100, M101 en M103) is de bovengrond licht verontreinigd met zink en niet
   verontreinigd met PAK.

Ondergrond
▪ De ondergrond ter plaatse van het centrale terreindeel (MM4) is licht verontreinigd met enkele
   individuele zware metalen, PAK, alfa-HCH, beta-HCH en DDD;
▪ De ondergrond ter plaats de van de teeltruimte (MM5) is licht verontreinigd met molybdeen;
▪ De ondergrond ter plaatse van het centrale terreindeel waar olieproduct is waargenomen (M6)
   is licht verontreinigd met minerale olie.

Grondwater
▪ Het grondwater ter plaatse van de voortuin (peilbuis 04) is licht verontreinigd met barium;
▪ Het grondwater, ter plaatse van het centrale deel van het terrein waar olieproduct is
   waargenomen (peilbuis 07), is licht verontreinigd met minerale olie, barium en xylenen.

De hypothese onverdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging wordt
verworpen. Rondom de teeltuimte is de grond sterk verontreinigd met zink. Verder zijn op de hele
onderzoekslocatie zowel in de grond als het grondwater lichte verontreinigingen aangetoond.

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt worden bezwaren verwacht ten aanzien van de voorgenomen
bestemmingswijziging omdat de toetsingswaarde voor nader onderzoek voor de parameter zink
wordt overschreden.

Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden grond vrijkomt die niet
ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             19




5.2    Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag bestemmings-
wijziging voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen instemmen met de
resultaten en conclusies.

Daarnaast wordt geadviseerd om nader onderzoek te verrichten naar de ernst en omvang van de
verontreiniging met zink in de grond om vast te stellen of sprake is van een saneringsnoodzaak.
Dit zal ook door het bevoegd gezag verlangd worden.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             20




6    ALGEMENE OPMERKINGEN

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de
representativiteit van dit document.

Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het feit
dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te sluiten
dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen.

Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een
beperkt aantal plaatsen.

Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende
wettelijke bepalingen.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectnummer: A6612                                                                             21




7    REFERENTIES

1.     Nederlandse Norm NEN 5740:2009/A1:2016; Bodem – Landbodem – Strategie voor het
       uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische
       kwaliteit van bodem en grond, Nederlands Normalisatie Instituut, januari 2009/februari
       2016;
2.     Nederlandse Norm NEN 5725; Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van
       milieuhygiënisch vooronderzoek, Nederlands Normalisatie Instituut, oktober 2017;
3.     BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, Stichting Infrastructuur
       Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
4.     Circulaire Bodemsanering 2009, zoals geldend per 1 juli 2013, Staatscourant nr. 16675;
5.     Regeling besluit bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 246, 10 juli 2008;
6.     Protocol 2001, “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
       nemen van grondmonsters en waterpassen”, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
       Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
7.     Protocol   2002,   “Het   nemen     van   grondwatermonsters”,     Stichting   Infrastructuur
       Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
8.     Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en de
       gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam, versie 13 (definitief),
       d.d. 15 augustus 2012.




________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                        Bijlage A:
                     Kadastrale situatie




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                      Uw referentie: A6612




                    Deze kaart is noordgericht                   Schaal 1: 2000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                 Kadastrale gemeente             Gouda
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                 Sectie                          K
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                 Perceel                         5862
                    Bebouwing
                                                                 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 november 2020   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers         eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                  Bijlage B:
                     Overzichtstekening onderzoekslocatie




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                              Legenda
                       Noordpijl

0              10 m
                       Schaallat
    1: 500


                       Grens onderzoekslocatie

                       Bebouwing

                       Voormalige bebouwing
                                                                  Bovengrondse tank
                       Asfalt / beton/ stelconverharding          Ondergrondse tank

                       Tegels / klinkers                          Vml. bovengrondse tank
                                                                  Vml. ondergrondse tank
    Abc                Aanduiding / omschrijving

                       Watergang                                  Ontgravingscontour
      V                Vast punt                                  Ontgravingscontour met talud
                                                           300    Ontgravingsdiepte in cm-mv
                                                           PW     Controlemonster putwand
             200-300                                       PB     Controlemonster putbodem
                       Peilbuis met filterstelling
                       Boring > 200 cm-mv                         Foliescherm
                       Boring tot 200 cm-mv                       Drain met pompput

                       Boring tot 50 cm-zint.ver.                 Aansluiting riolering

                       Boring tot 50 cm-mv
                       Boring gestaakt                            Interventiewaardecountour

                       Boring niet uitvoerbaar                    Tussenwaardecontour
                                                                  Streefwaardecontour
                       Steekmonster
                       Combinatie graafgat/boring          1513   Kadastraal nummer
                       Plaatsaanduiding fotoname
    F1




                       Analytisch sterk verontreinigd
                       Analytisch matig verontreinigd
                                                                  Asbestverdacht materiaal
                       Analytisch licht verontreinigd
                       Analytisch niet verontreinigd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                 uin                        01
                                                           Voort        120-220
                                            r    05
                                schuu
                                                                        04
                                                                                     02
           08                                   Tuin
                                                       V               Asfalt
              t                                                                               Brug       F1
         Asfal                         06



                                                             X
                                                                 03
                  120-220
                                     Asfalt
                  07
            F2
                        F3

    lt
Asfa




                                                                       Projectnummer: A6612                   Bijlage B :
                                                                                                          Overzichtstekening
                                      De heer Vink                     Getekend door: OEV                 onderzoekslocatie
                                                                       Veldwerk door: BRU
                   0                   10 m                                                           Verkennend bodemonderzoek
                                                                       Datum uitvoering: 02-12-2020
                                                                                                      Verkennend asbest in grond onderzoek
                            1: 500                                     Formaat: A3                    Achterwillenseweg 31 te Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              oeid                         F4
                                                                                                                                           11             Begr                        09

                                                                                                                 12

                                                                                                              te
                                                                                                        fsruim                                                       oeid
                                                                                                Bedrij                                                       Begr                               F5
                                                                                                                                                                                     rd)
                                                                        15                                                         F8                                           oeke
                                                                                                                                                                            verw
                                                                                                                                                              roei   d&o




                                                                                                                                        V
                                                                                                                                                       t (beg
                                                         oeker
                                                               d)                                                                                 Asfal               10
                            17                      verw
                                       groe  id & o
                            uim  te (be                                                                F7
                                                                                                                          ekerd
                                                                                                                               )
                     Teeltr                                                        14                            n ove
                                                                                                                       rwo
                                                                                                          id e
          20                                                                                    n (begroe
                                     F10                 F9                              Stelco          13

                                                   ten                              F6
                                       ch  te pla
                    18            erda
     oeid                as bestv                             16
Begr

                                            oeid
                                      Begr


               19




                                                                                                                      Projectnummer: A6612                       Bijlage B :
                                                                                                                                                             Overzichtstekening
                                                                                 De heer Vink                         Getekend door: OEV                     onderzoekslocatie
                                                                                                                      Veldwerk door: BRU
                                                                    0            10 m                                                                 Verkennend bodemonderzoek
                                                                                                                      Datum uitvoering: 02+03/12/20
                                                                                                                                                      Achterwillenseweg 31
                                                                        1: 500                                        Formaat: A3                     Gouda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                          Bijlage C:
                     Toetsingsresultaten




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                  Toetsingscriteria
             Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals
             gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt
             onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over
             streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn
             richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de
             bodem.

             Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus:

             ▪   achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)
             De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede bodemkwaliteit.
             De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk
             voorkomen is te verwachten.

             ▪    tussenwaarde / 0,5 index
             De tussenwaarde werd in het verleden als triggerwaarde gehanteerd voor een vermoeden van een geval
             van ernstige bodemverontreiniging. Het aantonen van een dergelijke verhoogde waarde geeft statistisch
             een kans op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Met het vervallen van de
             term tussenwaarde, is deze kans niet gewijzigd. In plaats van de tussenwaarde wordt nu een bodem-
             index van 0,50 gehanteerd.

             ▪    interventiewaarde (I-waarde)
             De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn
             tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende
             maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype.

             De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort,
             aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De
             toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische
             stof) van de bodem.
             Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande
             terminologie gebruikt:

             ▪   niet verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde.

             ▪   licht verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of gelijk
             aan de 0,5-index.

             ▪   matig verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de 0,5 index maar lager dan of gelijk aan de I-
             waarde.

             ▪   sterk verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde.




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           M1                                    MM2                                   MM3
Grondsoort                             Zand                                  Klei                                  Veen
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                        2020195197                            2020195197                            2020195197
Boring(en)                             01                                    09, 10                                15, 16, 17, 18, 19
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                           0,00 - 0,55                           0,00 - 0,55
Humus                       % ds       17,40                                 8,20                                  37,0
Lutum                       % ds       7,50                                  6,50                                  18,30
Datum van toetsing                     11-12-2020                            11-12-2020                            11-12-2020
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde         Overschrijding Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw        GSSD             Index   Meetw        GSSD             Index   Meetw         GSSD             Index

METALEN
Cadmium                     mg/kg ds      0,39           0,37        -0,02       0,23          0,29        -0,03       1,5            0,9          0,02
Kobalt                      mg/kg ds      4,6           10,1         -0,03       4,2           9,9         -0,03       8             10           -0,03
Koper                       mg/kg ds     29             35           -0,03      19            29           -0,07      57             43            0,02
Lood                        mg/kg ds     65             74            0,05      49            64            0,03     170            137            0,18
Molybdeen                   mg/kg ds     <1,5           <1,1            -0      <1,5          <1,1            -0       2,4            2,4             0
Nikkel                      mg/kg ds     12             24           -0,17      12            25           -0,15      35             43            0,12
Zink                        mg/kg ds    130            185            0,08      71           122           -0,03     940            820            1,17
Kwik                        mg/kg ds      0,2            0,2             0       0,18          0,23            0       0,43           0,40         0,01
Barium                      mg/kg ds     86            197 (6)                  50           124 (6)                 200            255 (6)

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05         <0,02                   <0,05         <0,04                  120             40
Anthraceen                  mg/kg ds       0,09          0,05                   <0,05         <0,04                   12              4
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,17          0,10                   <0,05         <0,04                  160             53
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,24          0,14                    0,067         0,067                  65             22
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,11          0,06                   <0,05         <0,04                   35             12
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,22          0,13                   <0,05         <0,04                   32             11
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,25          0,14                    0,059         0,059                  32             11
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                     1,10        -0,01                     0,53        -0,03                    263            6,79
Fluorantheen                mg/kg ds       0,39          0,22                    0,12          0,12                  180             60
Chryseen                    mg/kg ds       0,25          0,14                    0,075         0,075                  73             24
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,19          0,11                   <0,05         <0,04                   81             27

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)     mg/kg ds       0,0011        0,0006    -0            0,0052        0,0063    -0            0,016          0,005      -0
PCB 28                      mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,005          0,001 (41)
PCB 52                      mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,005          0,001 (41)
PCB 101                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,005          0,001 (41)
PCB 118                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,005          0,001 (41)
PCB 138                     mg/kg ds       0,0011        0,0006                  0,0014        0,0017                 <0,005          0,001 (41)
PCB 153                     mg/kg ds       0,0013        0,0007                  0,0015        0,0018                 <0,005          0,001 (41)
PCB 180                     mg/kg ds       0,0012        0,0007                 <0,001        <0,001                  <0,005          0,001 (41)
PCB (som 7)                 mg/kg ds                     0,0037 -0,02                          0,0078 -0,01                           0,0082 -0,01

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som,    mg/kg ds       0,0014                                0,0014                                0,0014
0.7 factor
OCB (0,7 som,               mg/kg ds       0,016                                 0,017                                 0,079
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0014                                0,0014                                0,018
DDD (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0014                                0,0021                                0,02
DDE (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0017                                0,0014                                0,017
Drins                       mg/kg ds                    <0,0012         -0                    <0,0026         -0                      0,0020         -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
alfa-HCH                    mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001           0      <0,001         <0,000
beta-HCH                    mg/kg ds      <0,001        <0,000                   0,0012        0,0015         -0       0,0024         0,0008         -0
gamma-HCH                   mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001          -0      <0,001         <0,000
delta-HCH                   mg/kg ds      <0,001        <0,000 (6)              <0,001        <0,001 (6)              <0,001         <0,000 (6)
Hexachloorbutadieen         mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,001         <0,000
Isodrin                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,001         <0,000




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           M1                                    MM2                                   MM3
Grondsoort                             Zand                                  Klei                                  Veen
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                        2020195197                            2020195197                            2020195197
Boring(en)                             01                                    09, 10                                15, 16, 17, 18, 19
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                           0,00 - 0,55                           0,00 - 0,55
Humus                       % ds       17,40                                 8,20                                  37,0
Lutum                       % ds       7,50                                  6,50                                  18,30
Datum van toetsing                     11-12-2020                            11-12-2020                            11-12-2020
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde         Overschrijding Interventiewaarde
Telodrin                    mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                 <0,001           <0,000
Heptachloor                 mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001       0         <0,001           <0,000
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                     <0,00080    -0                        <0,0017     -0                          <0,00047    -0
Aldrin                      mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                 <0,001           <0,000
Dieldrin                    mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,0047          0,0016
Endrin                      mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                 <0,001           <0,000
DDE (som)                   mg/kg ds                      0,00098 -0,05                        <0,0017 -0,04                            0,0054 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)   mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,0011          0,0004
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds        0,001         0,001                 <0,001         <0,001                   0,015           0,005
DDD (som)                   mg/kg ds                     <0,00080    -0                         0,0026     -0                           0,0068     -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)   mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,0073          0,0024
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds      <0,001         <0,000                   0,0014        0,0017                  0,013           0,004
DDT (som)                   mg/kg ds                     <0,00080 -0,13                        <0,0017 -0,13                            0,0059 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                 <0,001           <0,000
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,017           0,006
alfa-Endosulfan             mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001       0         <0,001           <0,000
beta-Endosulfan             mg/kg ds      <0,001          0,000 (6)             <0,001          0,001 (6)             <0,001            0,000 (6)
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                     <0,00080    -0                        <0,0017     -0                           0,0026      0
cis-Chloordaan              mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,0052          0,0017
trans-Chloordaan            mg/kg ds      <0,001         <0,000                 <0,001         <0,001                   0,0025          0,0008
OCB (som, 0.7 factor)       mg/kg ds        0,015                                 0,02                                  0,093
DDT,DDE,DDD (som, 0.7       mg/kg ds        0,0045                                0,0049                                0,055
factor)
HCH (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0021                                0,0026                                0,0038
trans-Heptachloorepoxide    mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,001         <0,000
Endosulfansulfaat           mg/kg ds      <0,002        <0,001 (6)              <0,002        <0,002 (6)              <0,002         <0,000 (6)
Som 21 Organochloorhoud.    mg/kg ds                     0,0089                                0,025                                  0,031
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds      9,5            5,5 (6)               10             12 (6)                780             260 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds     49             28 (6)                 43             52 (6)                850             283 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds     81             47 (6)                 51             62 (6)                320             107 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds     19             11 (6)                 18             22 (6)                 71              24 (6)
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds     <3              1 (6)                 <3              3 (6)                190              63 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds    160             92           -0,02    130            159           -0,01   2500             833           0,13
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds     <5              2 (6)                 <5              4 (6)                310             103 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds      <0,001        <0,000                  <0,001        <0,001                  <0,001         <0,000
Droge stof                  % m/m         62,1          62,1 (6)                64,1          64,1 (6)                44             44 (6)
Lutum                       %              7,5                                   6,5                                  18,3
Organische stof (humus)     %             17,4                                   8,2                                  37
Gloeirest                   % (m/m)       82                                    91                                    62
                            ds




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           MM4                                    MM5                                   M6
Grondsoort                             Klei                                   Veen                                  Klei
Zintuiglijke bijmengingen                                                                                           matige olie-water reactie
Certificaatcode                        2020195197                             2020195197                            2020195197
Boring(en)                             06, 08                                 15, 18                                07
Traject (m -mv)                        0,60 - 1,20                            0,50 - 1,05                           0,70 - 1,00
Humus                       % ds       18,20                                  75,8                                  12,10
Lutum                       % ds       22,3                                   13,80                                 25,0
Datum van toetsing                     11-12-2020                             11-12-2020                            11-12-2020
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde         Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD         Index       Meetw        GSSD           Index     Meetw         GSSD        Index

METALEN
Cadmium                     mg/kg ds      0,63           0,53         -0,01      0,22           0,08       -0,04
Kobalt                      mg/kg ds      9,8           10,7          -0,02      6              9          -0,03
Koper                       mg/kg ds     61             56             0,11     22             12          -0,19
Lood                        mg/kg ds    220            207             0,33     38             23          -0,06
Molybdeen                   mg/kg ds      1,8            1,8              0      2,4            2,4            0
Nikkel                      mg/kg ds     28             30            -0,08     17             25          -0,15
Zink                        mg/kg ds    250            243             0,18     74             51          -0,15
Kwik                        mg/kg ds      0,54           0,53          0,01      0,11           0,09          -0
Barium                      mg/kg ds    230            252 (6)                 110            172 (6)

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05         <0,02                    <0,05         <0,01
Anthraceen                  mg/kg ds       0,21          0,12                    <0,05         <0,01
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,59          0,32                     0,13          0,04
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,4           0,2                      0,081         0,027
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,2           0,1                     <0,05         <0,01
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,24          0,13                    <0,05         <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,27          0,15                     0,064         0,021
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                     2,00         0,01                      0,23       -0,03
Fluorantheen                mg/kg ds       0,87          0,48                     0,21          0,07
Chryseen                    mg/kg ds       0,44          0,24                    <0,05         <0,01
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,38          0,21                    <0,05         <0,01

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)     mg/kg ds       0,01          0,01       0             0,0046        0,0015    -0
PCB 28                      mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,001        <0,000
PCB 52                      mg/kg ds      <0,001        <0,000                    0,0021        0,0007
PCB 101                     mg/kg ds       0,0017        0,0009                  <0,001        <0,000
PCB 118                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,001        <0,000
PCB 138                     mg/kg ds       0,0015        0,0008                   0,002         0,001
PCB 153                     mg/kg ds       0,0016        0,0009                  <0,001        <0,000
PCB 180                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,001        <0,000
PCB (som 7)                 mg/kg ds                     0,0042 -0,02                           0,0025 -0,02

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som,    mg/kg ds       0,0014                                 0,0028
0.7 factor
OCB (0,7 som,               mg/kg ds       0,087                                  0,038
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,011                                  0,0028
DDD (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,038                                  0,0059
DDE (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,01                                   0,0051
Drins                       mg/kg ds                     0,0017          -0                     0,0014         -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
alfa-HCH                    mg/kg ds       0,0038        0,0021          0       <0,002         0,000 (41)
beta-HCH                    mg/kg ds       0,012         0,007           0       <0,002         0,000 (41)
gamma-HCH                   mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,002         0,000 (41)
delta-HCH                   mg/kg ds       0,0013        0,0007 (6)              <0,002         0,000 (41,6)
Hexachloorbutadieen         mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,002         0,000 (41)
Isodrin                     mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,002         0,000 (41)
Telodrin                    mg/kg ds      <0,001        <0,000                   <0,002         0,000 (41)




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           MM4                                    MM5                                    M6
Grondsoort                             Klei                                   Veen                                   Klei
Zintuiglijke bijmengingen                                                                                            matige olie-water reactie
Certificaatcode                        2020195197                             2020195197                             2020195197
Boring(en)                             06, 08                                 15, 18                                 07
Traject (m -mv)                        0,60 - 1,20                            0,50 - 1,05                            0,70 - 1,00
Humus                       % ds       18,20                                  75,8                                   12,10
Lutum                       % ds       22,3                                   13,80                                  25,0
Datum van toetsing                     11-12-2020                             11-12-2020                             11-12-2020
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde          Overschrijding Achtergrondwaarde
Heptachloor                 mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                      <0,00077    -0                         0,00093    -0
Aldrin                      mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
Dieldrin                    mg/kg ds        0,0017         0,0009                <0,002          0,000 (41)
Endrin                      mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
DDE (som)                   mg/kg ds                       0,0057 -0,04                          0,0017 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)   mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds        0,0096         0,0053                  0,0037        0,0012
DDD (som)                   mg/kg ds                       0,021       0                         0,0020     -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)   mg/kg ds        0,0094         0,0052                <0,002          0,000 (41)
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds        0,028          0,015                   0,0045        0,0015
DDT (som)                   mg/kg ds                       0,0058 -0,13                          0,00093 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds        0,0099         0,0054                <0,002          0,000 (41)
alfa-Endosulfan             mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
beta-Endosulfan             mg/kg ds        0,0015         0,0008 (6)            <0,002          0,000 (6)
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                       0,0014     -0                         0,00093    -0
cis-Chloordaan              mg/kg ds      <0,001          <0,000                 <0,002          0,000 (41)
trans-Chloordaan            mg/kg ds        0,0018         0,0010                <0,002          0,000 (41)
OCB (som, 0.7 factor)       mg/kg ds        0,095                                  0,038
DDT,DDE,DDD (som, 0.7       mg/kg ds        0,059                                  0,014
factor)
HCH (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,017                                  0,0042
trans-Heptachloorepoxide    mg/kg ds      <0,001         <0,000                  <0,002         0,000 (41)
Endosulfansulfaat           mg/kg ds      <0,002         <0,001 (6)              <0,004         0,001 (41,6)
Som 21 Organochloorhoud.    mg/kg ds                      0,052                                 0,013
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds      13              7 (6)                <25              6 (6)                   26            21 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds      64             35 (6)                <55             13 (6)                   94            78 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds      85             47 (6)                 29             10 (6)                   63            52 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds      20             11 (6)                <30              7 (6)                   26            21 (6)
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds      <3              1 (6)                <15              4 (6)                  230           190 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds     190            104           -0,02   <180             42 (41)       -0,03     660           545         0,07
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds      <5              2 (6)                <25              6 (6)                  210           174 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds      <0,001         <0,000                  <0,002         0,000 (41)
Droge stof                  % m/m         57,1           57,1 (6)                15,7          15,7 (6)                 67,8          67,8 (6)
Lutum                       %             22,3                                   13,8
Organische stof (humus)     %             18,2                                   75,8                                   12,1
Gloeirest                   % (m/m)       80                                     23                                     88
                            ds




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           M100                               M101                               M102
Grondsoort                             Veen                               Veen                               Veen
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                        2020200913                         2020200913                         2020200913
Boring(en)                             15                                 16                                 17
Traject (m -mv)                        0,05 - 0,55                        0,05 - 0,55                        0,00 - 0,50
Humus                       % ds       32,2                               23,7                               31,8
Lutum                       % ds       15,80                              12,50                              16,30
Datum van toetsing                     22-12-2020                         22-12-2020                         22-12-2020
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde   Overschrijding Achtergrondwaarde   Overschrijding Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD        Index    Meetw         GSSD        Index    Meetw         GSSD          Index

METALEN
Cadmium                     mg/kg ds
Kobalt                      mg/kg ds
Koper                       mg/kg ds
Lood                        mg/kg ds
Molybdeen                   mg/kg ds
Nikkel                      mg/kg ds
Zink                        mg/kg ds    250            240         0,17    190            216         0,13   1800            1719         2,72
Kwik                        mg/kg ds
Barium                      mg/kg ds

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05         <0,01                <0,05         <0,01                 0,49           0,16
Anthraceen                  mg/kg ds       0,09          0,03                 0,053         0,022                0,36           0,12
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,25          0,08                 0,18          0,08                 6,8            2,3
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,25          0,08                 0,18          0,08                 3,9            1,3
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,15          0,05                 0,1           0,0                  2,7            0,9
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,28          0,09                 0,17          0,07                 3,4            1,1
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,24          0,08                 0,17          0,07                 3,5            1,2
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                     0,76     -0,02                     0,70     -0,02                     13,95      0,32
Fluorantheen                mg/kg ds       0,51          0,17                 0,36          0,15                12              4
Chryseen                    mg/kg ds       0,26          0,09                 0,25          0,11                 6              2
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,21          0,07                 0,15          0,06                 2,7            0,9




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                               M103                                   M104
Grondsoort                                 Veen                                   Veen
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                            2020200913                             2020200913
Boring(en)                                 18                                     19
Traject (m -mv)                            0,00 - 0,50                            0,00 - 0,50
Humus                          % ds        34,6                                   14,10
Lutum                          % ds        13,10                                  10,40
Datum van toetsing                         22-12-2020                             22-12-2020
Monsterconclusie                           Voldoet aan Achtergrondwaarde          Overschrijding Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                           Meetw           GSSD           Index   Meetw         GSSD          Index

METALEN
Cadmium                        mg/kg ds
Kobalt                         mg/kg ds
Koper                          mg/kg ds
Lood                           mg/kg ds
Molybdeen                      mg/kg ds
Nikkel                         mg/kg ds
Zink                           mg/kg ds       150                149       0,02   1800            2462               4
Kwik                           mg/kg ds
Barium                         mg/kg ds

PAK
Naftaleen                      mg/kg ds        <0,05             <0,01                0,13           0,09
Anthraceen                     mg/kg ds         0,068             0,023               0,15           0,11
Fenanthreen                    mg/kg ds         0,15              0,05                1,3            0,9
Benzo(a)pyreen                 mg/kg ds         0,14              0,05                1,2            0,9
Benzo(k)fluorantheen           mg/kg ds         0,084             0,028               0,65           0,46
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen       mg/kg ds         0,14              0,05                1,2            0,9
Benzo(g,h,i)peryleen           mg/kg ds         0,13              0,04                1              1
PAK 10 VROM                    mg/kg ds                           0,46    -0,03                      7,28      0,15
Fluorantheen                   mg/kg ds         0,3               0,1                 2,5            1,8
Chryseen                       mg/kg ds         0,23              0,08                1,4            1,0
Benzo(a)anthraceen             mg/kg ds         0,11              0,04                0,74           0,52




----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
<=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88         : <= Interventiewaarde
8,88         : > Interventiewaarde
41           : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                    AW         WO         IND         I

METALEN
Cadmium                                  mg/kg ds     0,6        1,2        4,3     13
Kobalt                                   mg/kg ds    15         35        190      190
Koper                                    mg/kg ds    40         54        190      190
Lood                                     mg/kg ds    50        210        530      530
Molybdeen                                mg/kg ds     1,5       88        190      190
Nikkel                                   mg/kg ds    35         39        100      100
Zink                                     mg/kg ds   140        200        720      720
Kwik                                     mg/kg ds     0,15       0,83       4,8     36

PAK
PAK 10 VROM                              mg/kg ds     1,5        6,8       40       40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)                  mg/kg ds     0,0085     0,027      1,4      2
PCB (som 7)                              mg/kg ds     0,02       0,04       0,5      1

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)           mg/kg ds     0,015      0,04       0,14     4
alfa-HCH                                 mg/kg ds     0,001      0,001      0,5     17
beta-HCH                                 mg/kg ds     0,002      0,002      0,5      1,6
gamma-HCH                                mg/kg ds     0,003      0,04       0,5      1,2
Hexachloorbutadieen                      mg/kg ds     0,003
Heptachloor                              mg/kg ds     0,0007     0,0007     0,1      4
Heptachloorepoxide                       mg/kg ds     0,002      0,002      0,1      4
Aldrin                                   mg/kg ds                                    0,32
DDE (som)                                mg/kg ds     0,1        0,13       1,3      2,3
DDD (som)                                mg/kg ds     0,02       0,84      34       34
DDT (som)                                mg/kg ds     0,2        0,2        1        1,7
alfa-Endosulfan                          mg/kg ds     0,0009     0,0009     0,1      4
Chloordaan (cis + trans)                 mg/kg ds     0,002      0,002      0,1      4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm   mg/kg ds     0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                  mg/kg ds   190        190        500      5000




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                      04-1-1                                  07-1-1
Datum                             10-12-2020                              10-12-2020
Filterdiepte (m -mv)              1,20 - 2,20                             1,20 - 2,20
Datum van toetsing                22-12-2020                              22-12-2020
Monsterconclusie                  Overschrijding Streefwaarde             Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw         GSSD              Index   Meetw         GSSD              Index

METALEN
Cadmium                    µg/l     <0,2            <0,1          -0,05      <0,2           <0,1          -0,05
Kobalt                     µg/l     <2              <1            -0,23       3,9            3,9           -0,2
Koper                      µg/l     <2              <1            -0,23      <2             <1            -0,23
Lood                       µg/l     <2              <1            -0,23      <2             <1            -0,23
Molybdeen                  µg/l      3,5             3,5          -0,01       4,3            4,3             -0
Nikkel                     µg/l      3               3             -0,2       3,4            3,4          -0,19
Zink                       µg/l    <10              <7            -0,08      16             16            -0,07
Kwik                       µg/l     <0,05           <0,04         -0,06      <0,05          <0,04         -0,06
Arseen                     µg/l     <5              <4            -0,13       6,9            6,9          -0,06
Barium                     µg/l    160             160             0,19     140            140             0,16

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                    µg/l      <0,2           <0,1             -0      <0,2           <0,1             -0
Ethylbenzeen               µg/l      <0,2           <0,1          -0,03      <0,2           <0,1          -0,03
Tolueen                    µg/l      <0,2           <0,1          -0,01      <0,2           <0,1          -0,01
Xylenen (som)              µg/l                     <0,21             0                      0,26             0
meta-/para-Xyleen (som)    µg/l      <0,2           <0,1                     <0,2           <0,1
ortho-Xyleen               µg/l      <0,1           <0,1                      0,12           0,12
Styreen (Vinylbenzeen)     µg/l      <0,2           <0,1          -0,02      <0,2           <0,1          -0,02
BTEX (som)                 µg/l      <0,9                                    <0,9
Som 16 Aromatische         µg/l                     <0,77(2,14)                              0,82(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                  µg/l      <0,02          <0,01            0       <0,02          <0,01            0
PAK 10 VROM                -                        <0,00020(11)                            <0,00020(11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7      µg/l       0,42                                    0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan            µg/l      <0,2           <0,1              0      <0,2           <0,1              0
Trichloormethaan           µg/l      <0,2           <0,1          -0,01      <0,2           <0,1          -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan            µg/l      <0,2           <0,1(14)                 <0,2           <0,1(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan         µg/l      <0,1           <0,1           0,01      <0,1           <0,1           0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1          -0,01      <0,2           <0,1          -0,01
1,2-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1          -0,02      <0,2           <0,1          -0,02
1,2-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                     <0,2           <0,1
1,1,1-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1              0      <0,1           <0,1              0
1,1,2-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1              0      <0,1           <0,1              0
Trichlooretheen (Tri)      µg/l      <0,2           <0,1          -0,05      <0,2           <0,1          -0,05
Tetrachlooretheen (Per)    µg/l      <0,1           <0,1              0      <0,1           <0,1              0
cis + trans-1,2-           µg/l                     <0,14          0,01                     <0,14          0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen         µg/l      <0,1           <0,1           0,01      <0,1           <0,1           0,01
cis-1,2-Dichlooretheen     µg/l      <0,1           <0,1                     <0,1           <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l      <0,1           <0,1                     <0,1           <0,1
Vinylchloride              µg/l      <0,1           <0,1           0,01      <0,1           <0,1           0,01
CKW (som)                  µg/l      <1,6                                    <1,6
1,3-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                     <0,2           <0,1
1,1-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                     <0,2           <0,1
Dichloorpropaan            µg/l                     <0,42            -0                     <0,42            -0




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Watermonster                              04-1-1                                07-1-1
Datum                                     10-12-2020                            10-12-2020
Filterdiepte (m -mv)                      1,20 - 2,20                           1,20 - 2,20
Datum van toetsing                        22-12-2020                            22-12-2020
Monsterconclusie                          Overschrijding Streefwaarde           Overschrijding Streefwaarde

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21       µg/l          <10               7(6)                21              21(6)
Minerale olie C21 - C30       µg/l          <15              11(6)                34              34(6)
Minerale olie C30 - C35       µg/l          <10               7(6)                16              16(6)
Minerale olie C35 - C40       µg/l          <10               7(6)               <10               7(6)
Minerale olie C10 - C12       µg/l          <10               7(6)               110             110(6)
Minerale olie C10 - C40       µg/l          <50             <35         -0,03    260             260          0,38
Minerale olie C12 - C16       µg/l          <10               7(6)                81              81(6)




----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
>T           : Groter dan Tussenwaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                              S        S Diep     Indicatief      I

METALEN
Cadmium                            µg/l       0,4          0,06                  6
Kobalt                             µg/l      20            0,7                 100
Koper                              µg/l      15            1,3                  75
Lood                               µg/l      15            1,7                  75
Molybdeen                          µg/l       5            3,6                 300
Nikkel                             µg/l      15            2,1                  75
Zink                               µg/l      65           24                   800
Kwik                               µg/l       0,05         0,01                  0,3
Arseen                             µg/l      10            7,2                  60
Barium                             µg/l      50          200                   625

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                            µg/l       0,2                                30
Ethylbenzeen                       µg/l       4                                 150
Tolueen                            µg/l       7                                1000
Xylenen (som)                      µg/l       0,2                                70
Styreen (Vinylbenzeen)             µg/l       6                                 300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen   µg/l                                150

PAK
Naftaleen                          µg/l       0,01                              70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan                    µg/l       0,01                             1000
Trichloormethaan (Chloroform)      µg/l       6                                 400
Tribroommethaan (bromoform)        µg/l                                         630
Tetrachloormethaan (Tetra)         µg/l       0,01                               10
1,1-Dichloorethaan                 µg/l       7                                 900
1,2-Dichloorethaan                 µg/l       7                                 400
1,1,1-Trichloorethaan              µg/l       0,01                              300
1,1,2-Trichloorethaan              µg/l       0,01                              130
Trichlooretheen (Tri)              µg/l      24                                 500
Tetrachlooretheen (Per)            µg/l       0,01                               40
cis + trans-1,2-Dichlooretheen     µg/l       0,01                               20
1,1-Dichlooretheen                 µg/l       0,01                               10
Vinylchloride                      µg/l       0,01                                5
Dichloorpropaan                    µg/l       0,8                                80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40            µg/l      50                                600




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                         Bijlage D:
                     Analysecertificaten




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Ingenieursbureau Mol
     T.a.v. Pieter Quak
     De Lierseweg 2
     2291 PD WATERINGEN
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 08-Dec-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020195197/1
     Uw project/verslagnummer                        A6612
     Uw projectnaam                                  Achterwillenseweg 31 Gouda
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            03-Dec-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie                     2020195197/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                           03-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                          08-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                              08-Dec-2020/16:28
                                                                                                               Bijlage                                      A,B,C
                                                                                                               Pagina                                       1/4


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                     3              4            5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd                Uitgevoerd       Uitgevoerd     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)                                                                44.0           57.1          15.7
S    Droge stof                                                      % (m/m)              62.1                       64.1
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               17.4                        8.2                   37.0           18.2          75.8
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   82                       91                      62             80           23
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 7.5                       6.5                   18.3           22.3          13.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   86                       50                    200            230           110
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.39                       0.23                     1.5          0.63          0.22
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.6                       4.2                     8.0            9.8           6.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   29                       19                      57             61           22
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.20                       0.18                   0.43           0.54          0.11
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5                     2.4            1.8           2.4
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   12                       12                      35             28           17
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   65                       49                    170            220            38
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                130                         71                    940            250            74

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                    190           <3.0           <15
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                    310           <5.0           <25
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 9.5                        10                    780              13          <25
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   49                       43                    850              64          <55
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   81                       51                    320              85           29
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                   19                       18                      71             20          <30
                                                                                                     2)                        2)
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                160                       130                    2500            190          <180
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.                  Zie bijl.      Zie bijl.

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
                                                                                                                                                                                  3)
S    alfa-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010           0.0038        <0.0020
                                                                                                                                                                                  3)
S    beta-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0012                    0.0024           0.012       <0.0020


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    M1 01 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                          11744274
2    MM2 09 (5-55) 10 (0-50)                                                                                                   Grond (AS3000)                          11744275
3    MM3 15 (5-55) 16 (5-55) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)                                                                     Grond (AS3000)                          11744276
4    MM4 06 (60-110) 08 (70-120)                                                                                               Grond (AS3000)                          11744277
5    MM5 15 (55-105) 18 (50-100)                                                                                               Grond (AS3000)                          11744278
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                       TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                     RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie                   2020195197/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                         03-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                        08-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                            08-Dec-2020/16:28
                                                                                                               Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                               Pagina                                     2/4


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3              4               5
                                                                                                                                                                                 3)
S    gamma-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    delta-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010           0.0013        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds           0.0011                   0.0052                     0.016          0.010         0.0046
                                                                                                                                                                                 3)
S    Heptachloor                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Aldrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Dieldrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0047         0.0017        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Endrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Isodrin                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Telodrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
Q    beta-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010           0.0015        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds         <0.0020                  <0.0020                  <0.0020          <0.0020        <0.0040
                                                                                                                                                                                 3)
S    alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0052        <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0025         0.0018        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    o,p'-DDT                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    p,p'-DDT                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                      0.017         0.0099        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    o,p'-DDE                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0011        <0.0010        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    p,p'-DDE                                                      mg/kg ds           0.0010                 <0.0010                      0.015         0.0096         0.0037
                                                                                                                                                                                 3)
S    o,p'-DDD                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0073         0.0094        <0.0020
                                                                                                                                                                                 3)
S    p,p'-DDD                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0014                     0.013          0.028         0.0045
                                                                                                     4)                                                                          4)
S    HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0021                   0.0026                    0.0038          0.017         0.0042
                                                                                                     4)                        4)                                                4)
S    Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0021                   0.0021                    0.0061         0.0031         0.0042
                                                                                                     4)                        4)                 4)             4)              4)
S    Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds           0.0014                   0.0014                    0.0014         0.0014         0.0028
                                                                                                     4)
S    DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0014                   0.0021                     0.020          0.038         0.0059
                                                                                                                               4)
S    DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0017                   0.0014                     0.017          0.010         0.0051
                                                                                                     4)                        4)                                                4)
S    DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0014                   0.0014                     0.018          0.011         0.0028
S    DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0045                   0.0049                     0.055          0.059          0.014
                                                                                                     4)                        4)                                                4)
S    Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0014                   0.0014                    0.0077         0.0025         0.0028

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    M1 01 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                         11744274
2    MM2 09 (5-55) 10 (0-50)                                                                                                   Grond (AS3000)                         11744275
3    MM3 15 (5-55) 16 (5-55) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)                                                                     Grond (AS3000)                         11744276
4    MM4 06 (60-110) 08 (70-120)                                                                                               Grond (AS3000)                         11744277
5    MM5 15 (55-105) 18 (50-100)                                                                                               Grond (AS3000)                         11744278
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                      TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie                  2020195197/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                        03-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                       08-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                           08-Dec-2020/16:28
                                                                                                               Bijlage                                   A,B,C
                                                                                                               Pagina                                    3/4


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                 3              4               5

S    OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.015                    0.020                   0.093          0.095          0.038
S    OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.016                    0.017                   0.079          0.087          0.038

     Polychloorbifenylen, PCB
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0050         <0.0010        <0.0010
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0050         <0.0010         0.0021
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0050          0.0017        <0.0010
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0050         <0.0010        <0.0010
                                                                                                     6)                        6)                5)             6)              6)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds           0.0011                   0.0014                 <0.0050          0.0015         0.0020
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0013                   0.0015                 <0.0050          0.0016        <0.0010
                                                                                                                                                 5)
S    PCB 180                                                       mg/kg ds           0.0012                 <0.0010                  <0.0050         <0.0010        <0.0010
                                                                                                                                                 7)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0064                   0.0064                    0.024         0.0076         0.0076

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                     120          <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.17                 <0.050                     160            0.59           0.13
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds             0.090                  <0.050                      12            0.21         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.39                       0.12                 180            0.87           0.21
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.19                 <0.050                      81            0.38         <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.25                   0.075                     73            0.44         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.11                 <0.050                      35            0.20         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.24                   0.067                     65            0.40          0.081
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.25                   0.059                     32            0.27          0.064
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.22                 <0.050                      32            0.24         <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 1.9                      0.53                 790             3.6           0.69




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix               Monster nr.
1    M1 01 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                        11744274
2    MM2 09 (5-55) 10 (0-50)                                                                                                   Grond (AS3000)                        11744275
3    MM3 15 (5-55) 16 (5-55) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)                                                                     Grond (AS3000)                        11744276
4    MM4 06 (60-110) 08 (70-120)                                                                                               Grond (AS3000)                        11744277
5    MM5 15 (55-105) 18 (50-100)                                                                                               Grond (AS3000)                        11744278
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                     TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                   RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie             2020195197/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                   03-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  08-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                      08-Dec-2020/16:28
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               4/4


     Analyse                                                         Eenheid                     6

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              67.8
                                                                                                     1)
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               12.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   88

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                230
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                210
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                   26
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   94
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   63
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                   26
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                660
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    M6 07 (70-100)                                                                                                            Grond (AS3000)                  11744279




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             KB
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020195197/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11744274                      M1 01 (0-50)
       0538507930               01                 0         50        02-Dec-2020                            1


       11744275                      MM2 09 (5-55) 10 (0-50)
       0538507323               09                 5         55        02-Dec-2020                            1

       0538507361               10                 0         50        03-Dec-2020                            1


       11744276                      MM3 15 (5-55) 16 (5-55) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0- 50)
       0538507348               15                 5         55        03-Dec-2020                            1

       0538506287               16                 5         55        03-Dec-2020                            1

       0538507354               17                 0         50        03-Dec-2020                            1

       0538507346               18                 0         50        03-Dec-2020                            1

       0538506291               19                 0         50        03-Dec-2020                            1


       11744277                      MM4 06 (60-110) 08 (70-120)
       0538507331               08                 70        120       02-Dec-2020                            4

       0538507927               06                 60        110       02-Dec-2020                            2


       11744278                      MM5 15 (55-105) 18 (50-100)
       0538507333               15                 55        105       03-Dec-2020                            2

       0538507358               18                 50        100       03-Dec-2020                            2


       11744279                      M6 07 (70-100)
       0538507890               07                 70        100       02-Dec-2020                            4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020195197/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     Humusachtige verbindingen aangetoond.


     Opmerking 3)
     De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verlaagde monsterinzet.


     Opmerking 4)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 5)
     Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.


     Opmerking 6)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.


     Opmerking 7)
     Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020195197/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               NEN-EN-ISO 16703

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

     OCB (25)                                              W0262           GC-MS                                pb 3020-1-3 & NEN 6980

     OCB som AP04/AS3X                                     W0262           GC-MS                                pb 3020-1-3 & NEN 6980

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                   Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11744274
Certificate no.: 2020195197
Sample description.: M1 01 (0-50)
 V
     10000                                                                                                                                           10000
pA




                                                                                                                                                               pA
     5000                                                                                                                                            5000
                   C10




                                                                                                    C30-C35
                                                                                       C21-C30




                                                                                                                  C35-C40
                         C10-C12




                                   C12-C16



                                                    C16-C21




                                                                C21




                                                                                                                                 C40
        0                                                                                                                                            0
             0.4            0.6               0.8               1.0              1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                       Minutes


     1000                                                                                                                                             1000




      500                                                                                                                                             500
pA




                                                                                                                                                                pA
                                                                                                      C30-C35
                                                                                         C21-C30




                                                                                                                    C35-C40
                                                     C16-C21
                                    C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                                                  C40
                                                                 C21
                   C10




        0                                                                                                                                             0
             0.4             0.6              0.8               1.0              1.2                             1.4                    1.6     1.8
                                                                       Minutes


      200                                                                                                                                                200
                                                                                                       C30-C35




      100                                                                                                                                                100
pA




                                                                                                                                                                    pA
                                                                                          C21-C30




                                                                                                                       C35-C40
                                                      C16-C21
                                    C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                                                  C40
                                                                 C21
                   C10




        0                                                                                                                                                0

             0.4             0.6              0.8               1.0               1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                       Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11744275
Certificate no.: 2020195197
Sample description.: MM2 09 (5-55) 10 (0-50)
  V


     10000                                                                                                                                           10000
pA




                                                                                                                                                             pA
     5000                                                                                                                                            5000
                   C10




                                                                                                          C30-C35
                                          C12-C16



                                                       C16-C21




                                                                                        C21-C30




                                                                                                                      C35-C40
                         C10-C12




                                                                                                                                  C40
                                                                  C21




        0                                                                                                                                            0
             0.4                    0.6               0.8               1.0                         1.2                           1.4    1.6   1.8
                                                                              Minutes


     1000                                                                                                                                            1000




      500                                                                                                                                            500
pA




                                                                                                                                                             pA
                                                                                                           C30-C35
                                                                                         C21-C30




                                                                                                                       C35-C40
                                                        C16-C21
                                          C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                                                  C40
                                                                  C21
                   C10




        0                                                                                                                                            0
             0.4                    0.6               0.8               1.0                         1.2                           1.4    1.6   1.8
                                                                              Minutes                                                                             \


       200                                                                                                                                           200
                                                                                                            C30-C35




       100                                                                                                                                           100
pA




                                                                                                                                                              pA
                                                                                          C21-C30




                                                                                                                        C35-C40
                                                        C16-C21
                                           C12-C16
                          C10-C12




                                                                                                                                   C40
                                                                  C21
                   C10




         0                                                                                                                                           0


             0.4                    0.6               0.8               1.0                         1.2                           1.4    1.6   1.8
                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11744276
Certificate no.: 2020195197
Sample description.: MM3 15 (5-55) 16 (5-55) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-
  V


     10000                                                                                                                                10000
pA




                                                                                                                                                  pA
     5000                                          C16-C21                                                                                5000
                   C10


                         C10-C12




                                                                          C21-C30
                                     C12-C16




                                                                                               C30-C35
                                                              C21




                                                                                                           C35-C40


                                                                                                                       C40
        0                                                                                                                                 0
             0.4                    0.6          0.8                1.0                       1.2                      1.4    1.6   1.8
                                                                                Minutes


     1000                                                                                                                                 1000
                                      C12-C16




                                                                                                C30-C35




      500                                                                                                                                 500
pA




                                                                                                                                                  pA
                                                                                                            C35-C40
                         C10-C12




                                                   C16-C21




                                                                           C21-C30




                                                                                                                        C40
                   C10




                                                              C21




        0                                                                                                                                 0
             0.4                    0.6          0.8                1.0                       1.2                      1.4    1.6   1.8
                                                                                    Minutes                                                            \


       200                                                                                                                                200
                                                                                                             C35-C40




       100                                                                                                                                100
pA




                                                                                                                                                   pA
                                                                                                                        C40
                          C10-C12

                                      C12-C16




                                                    C16-C21




                                                                            C21-C30




                                                                                                 C30-C35
                   C10




                                                              C21




         0                                                                                                                                0


             0.4                    0.6          0.8                1.0                       1.2                      1.4    1.6   1.8
                                                                                Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                        Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11744277
Certificate no.: 2020195197
Sample description.: MM4 06 (60-110) 08 (70-120)
  V


     10000                                                                                                                                 10000
pA




                                                                                                                                                   pA
     5000                                                                                                                                  5000
                   C10




                                                                                             C30-C35
                                                                                 C21-C30
                                    C12-C16



                                                     C16-C21




                                                                                                           C35-C40
                         C10-C12




                                                                C21




                                                                                                                         C40
        0                                                                                                                                  0
             0.4          0.6                  0.8               1.0                 1.2                 1.4                   1.6   1.8
                                                                       Minutes


     1000                                                                                                                                  1000




      500                                                                                                                                  500
pA




                                                                                                                                                   pA
                                                                                              C30-C35
                                                                                  C21-C30




                                                                                                            C35-C40
                                                     C16-C21
                                    C12-C16
                         C10-C12




                                                                C21




                                                                                                                         C40
                   C10




        0                                                                                                                                  0
             0.4           0.6                 0.8               1.0                  1.2                1.4                   1.6   1.8
                                                                       Minutes                                                                          \


       200                                                                                                                                 200
                                                                                               C30-C35




       100                                                                                                                                 100
pA




                                                                                                                                                    pA
                                                                                   C21-C30




                                                                                                               C35-C40
                                                      C16-C21
                                     C12-C16
                          C10-C12




                                                                                                                         C40
                                                                C21
                   C10




         0                                                                                                                                 0
             0.4            0.6                0.8               1.0                   1.2               1.4                   1.6   1.8
                                                                       Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11744279
Certificate no.: 2020195197
Sample description.: M6 07 (70-100)
  V


     10000                                                                                                                                 10000
pA




                                                                                                                                                   pA
     5000                                                                                                                                  5000
                   C10




                                      C12-C16
                         C10-C12




                                                            C16-C21




                                                                                    C21-C30


                                                                                                C30-C35



                                                                                                            C35-C40
                                                            C21




                                                                                                                        C40
        0                                                                                                                                  0
             0.4                    0.6               0.8               1.0                    1.2                      1.4    1.6   1.8
                                                                              Minutes


     1000                                                                                                                                  1000
                                      C12-C16




      500                                                                                                                                  500
pA




                                                                                                                                                   pA
                         C10-C12




                                                            C16-C21




                                                                                    C21-C30


                                                                                                 C30-C35



                                                                                                             C35-C40
                                                            C21




                                                                                                                        C40
                   C10




        0                                                                                                                                  0
             0.4                    0.6               0.8               1.0                    1.2                       1.4   1.6   1.8
                                                                              Minutes
\


       200                                                                                                                                 200
                                                              C16-C21




                                                                                     C21-C30


                                                                                                  C30-C35




       100                                                                                                                                 100
pA




                                                                                                                                                    pA
                                                                                                              C35-C40
                                                             C21




                                                                                                                        C40
                          C10-C12


                                          C12-C16
                   C10




         0                                                                                                                                 0


             0.4                    0.6               0.8               1.0                    1.2                       1.4   1.6   1.8
                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Ingenieursbureau Mol
     T.a.v. Oene Eversteijn
     De Lierseweg 2
     2291 PD WATERINGEN
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Dec-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020200913/1
     Uw project/verslagnummer                        A6612
     Uw projectnaam                                  Achterwillenseweg 31 Gouda
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            03-Dec-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie               2020200913/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                     11-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                    15-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Brian de Ruijter                                               Rapportagedatum                        15-Dec-2020/16:41
                                                                                                               Bijlage                                A,C
                                                                                                               Pagina                                 1/1


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                3             4             5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd     Uitgevoerd     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)                                                                                        65.8
S    Droge stof                                                      % (m/m)              40.6                       58.4                35.0        37.9
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               32.2                       23.7                31.8        34.6           14.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   67                       75                 67             64           85
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               15.8                       12.5                16.3        13.1           10.4

     Metalen
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                250                       190                 1800         150           1800

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    0.49      <0.050           0.13
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.25                       0.18                 6.8        0.15             1.3
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds             0.090                    0.053                   0.36       0.068           0.15
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.51                       0.36                 12         0.30             2.5
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.21                       0.15                 2.7        0.11           0.74
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.26                       0.25                 6.0        0.23             1.4
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.15                       0.10                 2.7       0.084           0.65
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.25                       0.18                 3.9        0.14             1.2
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.24                       0.17                 3.5        0.13             1.0
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.28                       0.17                 3.4        0.14             1.2
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 2.3                       1.6                 42          1.4             10




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1    M100 15 (5-55)                                                                                                            Grond (AS3000)                     11763236
2    M101 16 (5-55)                                                                                                            Grond (AS3000)                     11763237
3    M102 17 (0-50)                                                                                                            Grond (AS3000)                     11763238
4    M103 18 (0-50)                                                                                                            Grond (AS3000)                     11763239
5    M104 19 (0-50)                                                                                                            Grond (AS3000)                     11763240
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                   Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                             Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                               VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020200913/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11763236                      M100 15 (5-55)
       0538507348               15                 5         55        03-Dec-2020                            1


       11763237                      M101 16 (5-55)
       0538506287               16                 5         55        03-Dec-2020                            1


       11763238                      M102 17 (0-50)
       0538507354               17                 0         50        03-Dec-2020                            1


       11763239                      M103 18 (0-50)
       0538507346               18                 0         50        03-Dec-2020                            1


       11763240                      M104 19 (0-50)
       0538506291               19                 0         50        03-Dec-2020                            1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020200913/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Ingenieursbureau Mol
     T.a.v. Oene Eversteijn
     De Lierseweg 2
     2291 PD WATERINGEN
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Dec-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020200117/1
     Uw project/verslagnummer                        A6612
     Uw projectnaam                                  Achterwillenseweg 31 Gouda
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            10-Dec-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie             2020200117/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                   10-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  15-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                      15-Dec-2020/06:19
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

     Metalen
S    Arseen (As)                                                          µg/L            <5.0                        6.9
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             160                       140
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0                        3.9
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0                       <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L              3.5                       4.3
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              3.0                       3.4
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0                       <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10                         16

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                        0.12
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                    <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                       0.26
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                    <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020                   <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    04-1-1 04 (120-220)                                                                                                       Water (AS3000)                  11760324
2    07-1-1 07 (120-220)                                                                                                       Water (AS3000)                  11760325




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 A6612                                                          Certificaatnummer/Versie             2020200117/1
     Uw   projectnaam                           Achterwillenseweg 31 Gouda                                     Startdatum analyse                   10-Dec-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  15-Dec-2020
     Uw   monsternemer                          Patrick Rikaart                                                Rapportagedatum                      15-Dec-2020/06:19
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10                    <0.10
S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10                    <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6                       <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
                                                                                                     1)                        1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14                       0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42                       0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10                       110
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10                         81
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10                         21
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                         34
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                         16
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                       <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50                       260




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    04-1-1 04 (120-220)                                                                                                       Water (AS3000)                  11760324
2    07-1-1 07 (120-220)                                                                                                       Water (AS3000)                  11760325




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020200117/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11760324                      04-1-1 04 (120-220)
       0680476131               04                 120       220       10-Dec-2020                            1

       0680476143               04                 120       220       10-Dec-2020                            2

       0800896056               04                 120       220       10-Dec-2020                            3


       11760325                      07-1-1 07 (120-220)
       0680476137               07                 120       220       10-Dec-2020                            1

       0680476142               07                 120       220       10-Dec-2020                            2

       0800896195               07                 120       220       10-Dec-2020                            3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020200117/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020200117/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Arseen (As)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                      Bijlage E:
                     Boorstaten




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>       Legenda (conform NEN 5104)
       grind                                        klei                               geur
                        Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                              zwakke geur
                        Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                              sterke geur
                                                                                              uiterste geur
                        Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                       olie
                        Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                              geen olie-water reactie
                                                                                              zwakke olie-water reactie
                        Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                              sterke olie-water reactie

                                                                Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



       zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                              >0
                        Zand, kleiïg
                                                                                              >1
                                                                                              >10
                        Zand, zwak siltig
                                                                                              >100
                                                    leem                                      >1000
                        Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                        Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                        Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                                    overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                                zwak humeus
                                                                                          volumering
       veen
                        Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                              bijzonder bestanddeel

                        Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                              grondwaterstand
                                                                                              Gemiddeld laagste grondwaterstand
                        Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                            slib
                        Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                            water
                        Veen, sterk zandig                      sterk grindig




       peilbuis


               blinde buis



               casing


               hoogste grondwaterstand
               gemiddelde grondwaterstand
               laagste grondwaterstand

               zand afdichting


               bentoniet/mikoliet/klei afdichting


               grind afdichting


               filter




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Achterwillenseweg 31 Gouda
Projectcode: A6612

Boring:        01                                                             Boring:          02


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         2-12-2020                                                      Datum:           2-12-2020
GWS:           0                                                              GWS:             70
                                 0     groenstrook                                                               0      asfalt
       0                                                                             0
                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                     0069886AM               Volledig asfalt, Asfaltboor
                                       humeus, zwak wortelhoudend,                                               -15
                                       donker grijsbruin, Edelmanboor                                                   Volledig repac, donker bruingrijs,
                   0538507930                                                                                           Avegaar
                                                                                                0540294303

                                 -50                                                                             -50
    -50                                                                           -50
                                                                                                                        Klei, matig zandig, zwak
                                                                                                                        veenhoudend, neutraal bruingrijs,
                                                                                                                        Edelmanboor
                                                                                                0538507913



                                                                                                                 -100
                                                                                 -100




Boring:        03                                                             Boring:          04


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         2-12-2020                                                      Datum:           2-12-2020
GWS:           0                                                              GWS:             70
                                 0     asfalt                                                                    0      groenstrook
       0                                                                             0
                   0069882AM           Volledig asfalt, Asfaltboor                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 -13                                                                                    wortelhoudend, neutraal beigebruin,
                                       Volledig repac, donker bruingrijs,                                               Edelmanboor
                   0540294303          Avegaar, Gestaakt op verharding                          0538507928

                                 -40

                                                                                                                 -50
                                                                                  -50
                                                                                                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                                                                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                0538507918



                                                                                                                 -100
                                                                                 -100
                                                                                                                        Klei, matig zandig, neutraal
                                                                                                0538507922              grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                 -120

                                                                                                                        Veen, donker zwartbruin,
                                                                                                                        Edelmanboor

                                                                                                0538507925
                                                                                 -150




                                                                                                0538507912
                                                                                 -200

                                                                                                                 -220




                                                                              Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Achterwillenseweg 31 Gouda
Projectcode: A6612

Boring:        05                                                            Boring:          06


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                               Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         2-12-2020                                                     Datum:           2-12-2020
GWS:           0                                                             GWS:             70
                                 0      tegel                                                                   0      asfalt
      0                                                                            0
                                 -6
                                        Volledig tegel, Schep                                  0069883AM        -10    Volledig asfalt, Asfaltboor
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                               Volledig repac, donker bruingrijs,
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                               Avegaar
                0538507924
                                                                                               0540294304

    -50                                                                          -50
                                 -56
                                                                                                                -60

                                                                                                                       Klei, matig zandig, zwak
                                                                                                                       veenhoudend, neutraal bruingrijs,
                                                                                                                       Edelmanboor
                                                                                               0538507927

                                                                                -100
                                                                                                                -110




Boring:        07                                                            Boring:          08


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                               Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         2-12-2020                                                     Datum:           2-12-2020
GWS:           70                                                            GWS:             70
                                 0      asfalt                                                                  0      asfalt
      0                                                                            0
                0069884AM               Volledig asfalt, Asfaltboor                            0069885AM               Volledig asfalt, Asfaltboor
                                 -13                                                                            -12

                                        Volledig repac, donker bruingrijs,                                             Volledig repac, donker bruingrijs,
                0540294304              Avegaar                                                                        Avegaar

                                 -40
                                                                                               0540294304
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
    -50                                 neutraal blauwgrijs, Edelmanboor         -50
                0538507923

                                 -70                                                                            -70

                                        Klei, matig zandig, zwak                                                       Klei, matig zandig, zwak
                0538507890              veenhoudend, matige olie-water                                                 veenhoudend, neutraal bruingrijs,
                                        reactie, matige oliegeur, neutraal                                             Edelmanboor
                                 -100   bruingrijs, Edelmanboor                                0538507331
   -100                                                                         -100
                                        Klei, matig zandig, zwak
                                        veenhoudend, matige olie-water
                                        reactie, matige oliegeur, donker                                        -120
                0538507914              zwartgrijs, Edelmanboor



   -150



                0538507926



   -200
                0538507933
                                 -220




                                                                             Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Achterwillenseweg 31 Gouda
Projectcode: A6612

Boring:        09                                                             Boring:          10


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         2-12-2020                                                      Datum:           3-12-2020
GWS:           0                                                              GWS:             0
                                 0      tegel                                                                     0     groenstrook
      0                          -5                                                 0
                                        Volledig tegel, Schep                                                           Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                                                                                        zwak veenhoudend, neutraal
                                        Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                                                                                        grijsbruin, Edelmanboor
                                        zwak veenhoudend, donker                                0538507361
                0538507323              grijsbruin, Edelmanboor


                                                                                                                  -50
    -50                          -55
                                                                                  -50




Boring:        11                                                             Boring:          12


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         2-12-2020                                                      Datum:           3-12-2020
GWS:           50                                                             GWS:             0
                                 0      tegel                                                                     0     groenstrook
      0                          -5                                                 0
                                        Volledig tegel, Schep                                                           Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                                        humeus, matig grindhoudend,
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                        neutraal beigebruin, Edelmanboor,
                                        grindhoudend, zwak riethoudend,                         0538507356
                0538507929                                                                                              Piepschuim bijmenging 1
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor


                                 -50                                                                              -50
    -50                                                                           -50
                                        Klei, matig zandig, sterk humeus,
                                        donker grijsbruin, Edelmanboor

                0538507935



                                 -100
   -100
                                        Veen, donker zwartbruin,
                                        Edelmanboor

                0538507932



   -150



                0538507931



                                 -200
   -200




                                                                              Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Achterwillenseweg 31 Gouda
Projectcode: A6612

Boring:        13                                                            Boring:          14


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                               Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         2-12-2020                                                     Datum:           3-12-2020
GWS:           70                                                            GWS:             0
                                  0      groenstrook                                                             0     tegel
       0                                                                            0
                                         Klei, sterk zandig, matig humeus,                                       -8    Volledig tegel, Schep
                                         zwak wortelhoudend, zwak
                                                                                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                         veenhoudend, neutraal bruingrijs,
                0538507363                                                                                             neutraal bruingrijs, Edelmanboor
                                         Edelmanboor
                                                                                                  0538507357

    -50                                                                          -50
                                                                                                                 -58
                0538507359
                                  -70

                                         Veen, neutraal roodbruin,
                                         Edelmanboor

                0538507362
   -100




                0538507355
   -150




                0538507352

                                  -200
   -200




Boring:        15                                                            Boring:          16


Boorrmeester   Brian de Ruijter                                              Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         3-12-2020                                                     Datum:           3-12-2020
GWS:           70                                                            GWS:             0
                                  0      tegel                                                                   0     tegel
       0                          -5
                                                                                    0                            -5
                                         Volledig tegel, Schep                                                         Volledig tegel, Schep
                                         Veen, zwak kleiïg, donker                                                     Veen, zwak kleiïg, donker
                                         zwartbruin, Edelmanboor                                                       zwartbruin, Edelmanboor
                0538507348                                                                        0538506287


    -50                           -55                                            -50                             -55

                                         Veen, donker roodbruin,
                                         Edelmanboor

                0538507333


   -100




                0538506288


   -150



                0538506284


                                  -200
   -200




                                                                             Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Achterwillenseweg 31 Gouda
Projectcode: A6612

Boring:        17                                                   Boring:          18


Boorrmeester   Brian de Ruijter                                     Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         3-12-2020                                            Datum:           3-12-2020
GWS:           0                                                    GWS:             70
                                  0     groenstrook                                                     0      braak
       0                                                                   0
                                        Veen, zwak kleiïg, donker                                              Veen, zwak kleiïg, donker
                                        zwartbruin, Edelmanboor                                                zwartbruin, Edelmanboor

                   0538507354                                                            0538507346


                                  -50                                                                   -50
    -50                                                                 -50
                                                                                                               Veen, donker roodbruin,
                                                                                                               Edelmanboor

                                                                                         0538507358



                                                                       -100



                                                                                         0538507347



                                                                       -150



                                                                                         0538507353



                                                                                                        -200
                                                                       -200




Boring:        19                                                   Boring:          20


Boorrmeester   Brian de Ruijter                                     Boorrmeester     Brian de Ruijter
Datum:         3-12-2020                                            Datum:           3-12-2020
GWS:           0                                                    GWS:             0
                                  0     groenstrook                                                     0      groenstrook
       0                                                                   0
                                        Veen, zwak kleiïg, donker                                              Veen, zwak kleiïg, donker
                                        zwartbruin, Edelmanboor                                                zwartbruin, Edelmanboor

                   0538506291                                                            0538506278


                                  -50                                                                   -50
    -50                                                                 -50




                                                                    Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                        Bijlage F:
                     Foto-overzicht




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>   Foto 1                 Foto 2




   Foto 3                 Foto 4




   Foto 5                 Foto 6



                     De heer J.H. Vink   Projectnummer: A6612



                                            Foto-overzicht




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>   Foto 7                 Foto 8




   Foto 9                 Foto 10




                     De heer J.H. Vink   Projectnummer: A6612



                                            Foto-overzicht




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                 Bijlage G:
                     Verantwoording veldwerkzaamheden




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>22-12-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                           Bijlage H:
                     Historische informatie




Projectcode: A6612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                          Atlas Rapportage




Perceel: GDA01 K 4767

Kaartlagen


  1.   Bodemlocatie
  2.   Bodemonderzoeksrapport
  3.   Verontreinigingscontour
  4.   Saneringscontour
  5.   Zorgmaatregel
  6.   Ondergrondse brandstoftanks
  7.   Meldingen Besluit bodemkwaliteit
  8.   Bedrijfsactiviteiten
  9.   Slootdempingen TBK




                                             Afdrukdatum: 9-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bodemlocatie
Locatienummer     Omschrijving
ZH051312281       Achterwillensweg 132(a) en 134




 Status locatie
 Vervolgactie Wbb:   Voldoende onderzocht
 Status beschikking:
 Status onderzoeken: Potentieel Ernstig

 Besluiten
 (Geen)

 Onderzoeken
 - Achterwillenseweg 132(a) en 134, Bodemtoest bij bestemmingsplan, rapportnummer
   MD-BO20100000, DHV, 13-01-2009
   http://geodocs.odmh.nl/?guid=0848D622-4F53-4E29-A165-33771D6FBE34


 Historisch bodembestand
 (Geen)

 Activiteiten
 (Geen)

 Aanvullende informatie slootdemping
 (Geen)




 Kaartlaag: Bodemlocatie                                         1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bodemonderzoeksrapport
Omschrijving
Achterwillenseweg 132(a) en 134, Bodemtoest bij bestemmingsplan

                                        Locatiecode: ZH051312281

                                        Rapportnummer: MD-BO20100000

                                        Rapportdatum: 39826

                                        Rapportauteur: DHV

                                        Download Rapport




 Kaartlaag: Bodemonderzoeksrapport                                1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Verontreinigingscontour




 Kaartlaag: Verontreinigingscontour            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Saneringscontour




 Kaartlaag: Saneringscontour            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Zorgmaatregel




 Kaartlaag: Zorgmaatregel            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Ondergrondse brandstoftanks




 Kaartlaag: Ondergrondse brandstoftanks            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Meldingen Besluit bodemkwaliteit




 Kaartlaag: Meldingen Besluit bodemkwaliteit            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving
H. Koster

                                   Locatie: Achterwillenseweg 31 in Gouda

                                   Opmerking branche: Groot- en
                                   detailhandel
                                   Dossiernummer: L-004345

                                   Milieu-categorie: 2

                                   Milieu Wettelijk Kader: niet Wm

                                   Status: Gesloten




Omschrijving
J.H. Vink en R.I. van den Broek

                                   Locatie: Achterwillenseweg 31 en 31a in
                                   Gouda
                                   Opmerking branche:

                                   Dossiernummer: L-004346

                                   Milieu-categorie: 1

                                   Milieu Wettelijk Kader: niet Wm

                                   Status: Actief




 Kaartlaag: Bedrijfsactiviteiten                             1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Slootdempingen TBK




 Kaartlaag: Slootdempingen TBK            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Toelichting op verstrekte informatie

Bodemlocatie
In het Bodem Informatie Systeem (BIS) zijn bodemlocaties ingetekend. Een bodemlocatie is een locatie
waar iets bekend is over de bodemkwaliteit of een mogelijke bodemverontreiniging. Vaak zijn op een
bodemlocatie één of meerdere onderzoeken uitgevoerd, maar dat hoeft niet. De bodemlocatie kan ook
een verdenking van een bodemverontreiniging betreffen, op basis van historische informatie.

Hieronder volgt een toelichting per item:

Locatienummer             Uniek nummer van de locatie in het BIS
Omschrijving              Naam van de locatie zoals bekend in het BIS
Vervolgactie Wbb          De verplichting die in het kader van de Wet bodembescherming op de
                          locatie rust. Let op: Indien er in het kader van de Wbb geen vervolgactie
                          noodzakelijk is ("geen vervolg") wil dit niet zeggen dat er in een ander kader
                          geen verplichting bestaat om de bodem te onderzoeken. Bij een
                          bouwvergunning of grondverzet kan bijvoorbeeld alsnog een
                          bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Zie hiervoor de betreffende nota’s op de
                          website van de Omgevingsdienst (nota Bodemkwaliteit bij Bouwen en Nota
                          Bodembeheer). "Geen vervolg" wil zeggen dat er bij ongewijzigd gebruik
                          geen onderzoeks- of saneringsnoodzaak bestaat.
Status beschikking        De beschikkingstatus van de locatie op basis van het meest recente besluit.
Status onderzoeken        De verontreinigingstatus van de gehele locatie op basis van alle uitgevoerde
                          bodemonderzoeken. Als alleen een historisch (voor-) onderzoek is
                          uitgevoerd kan alleen een verwachting worden uitgesproken (potentieel
                          verontreinigd of potentieel ernstig). Als een bodemonderzoek is uitgevoerd
                          is de locatie wel of niet ernstig verontreinigd.
Besluiten                 De besluiten die op basis van de Wet bodembescherming zijn genomen op
                          de locatie worden hier weergegeven. Eventuele belemmeringen als gevolg
                          van deze besluiten zijn ingeschreven bij het Kadaster.

Het Historisch bodembestand (HBB) is integraal opgenomen in de kaart met Bodemlocaties en bevat
verschillende soorten historische informatie, namelijk over voormalige bedrijfsactiviteiten en over
dempingen. Beide worden hieronder toegelicht.




  Toelichting & Disclaimer                                                             1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Voormalige bedrijfsactiviteiten
Tussen 1995 en 1997 heeft de provincie Zuid-Holland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel
verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee
archiefbronnen, te weten:
     - Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.
     - De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.
Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1824 tot 1997 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid
informatie die in de genoemde bronnen ligt opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie
kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een perceel hebben
plaatsgevonden. Met de NSX-score kan een inschatting worden opgemaakt hoe bodembedreigend de
genoemde vergunde activiteit is. Deze score loopt van 0 tot 1000. Een score van 0 betekent dat de
activiteit niet bodembedreigend is. Een score van 1000 betekent dat de activiteit (in grote mate)
bodembedreigend is. Een vermelding met een hoge score hoeft niet te betekenen dat er ook
daadwerkelijk bodemverontreiniging op het perceel aanwezig is. Bodemonderzoek zal dit moeten
uitwijzen. Onder "Vindplaats dossier" wordt vermeld in welk archief het Hinderwetdossier van de
voormalige bedrijfsactiviteiten kunnen worden gevonden. (Zie de introductiepagina van de Atlas Midden-
Holland voor een toelichting op de archieven en dossiernummers).

Slootdempingen
In 1995 is voor het gehele landelijke gebied in Zuid-Holland een onderzoek naar stortplaatsen en
slootdempingen uitgevoerd. Het betrof een luchtfoto-interpretatie, waarbij luchtfoto’s uit 1955 zijn
vergeleken met luchtfoto’s uit 1992. Daarbij is vastgesteld welke waterlopen en waterplassen die in 1955
nog zichtbaar waren, in 1992 waren ‘verdwenen’ en waar dus sprake moest zijn van een demping. Op
deze wijze werden circa 40.000 gedempte sloten opgespoord. Als er sprake is van een slootdemping wil
nog niet zeggen dat er ook sprake is van een bodemverontreiniging.

Sloten die zijn gedempt bij het bouwrijp maken van woonwijken of bedrijfsterreinen zijn in een deel van
de Krimpenerwaard vastgelegd in een aparte kaart door het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
(TBK), tegenwoordig Ingenieursbureau Krimpenerwaard. Het betreft gebieden die in de periode 1945-
2000 zijn ontwikkeld in opdracht van de toenmalige gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Bergambacht.
Voor het grootste deel van Midden-Holland is deze informatie niet beschikbaar.

Bodemonderzoeksrapporten
Alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatie
Systeem. Niet alle uitgevoerde bodemonderzoeken zijn bekend bij de Omgevingsdienst. Bijvoorbeeld
onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van een particuliere grondtransactie zijn vaak niet bekend
bij de overheid en derhalve ook niet aanwezig in het Bodem Informatie Systeem (BIS). Indien u in het
bezit bent van een dergelijk onderzoeksrapport verzoeken wij u deze op te sturen naar de
Omgevingsdienst, zodat wij dit kunnen invoeren in het systeem.




  Toelichting & Disclaimer                                                           2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Verontreinigingscontour
Op locaties waar sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is op recent onderzochte
locaties een contour van de interventiewaarde-overschrijding ingetekend.

Saneringscontour
Als er recent een sanering heeft plaatsgevonden, wordt de contour van het gesaneerde gebied getoond.

Zorgmaatregel
Als er op een gesaneerde locatie een restverontreiniging is achtergebleven kan er een zorgmaatregel
van toepassing zijn.

Ondergrondse tanks
Een tank is volgens wettelijke richtlijnen gesaneerd als er een kenmerk van een tanksaneringscertificaat
is ingevuld achter het kopje “Kiwa-code”. Het kan voorkomen dat onder het kopje Ondergrondse tanks
geen tank is weergeven, maar bij het item “Activiteiten” bij de Bodemlocatie wel een tank is aangegeven
(en andersom). Indien onduidelijkheid bestaat over de aanwezigheid en/of status van een tank zal nader
archief en/of bodemonderzoek nodig zijn om na te gaan of een tank aanwezig is.

Meldingen Besluit bodemkwaliteit
Vanaf 1 juli 2008 moet nagenoeg elke toepassing van grond en baggerspecie worden gemeld bij het
Meldpunt Bodemkwaliteit. De meldingen kunnen worden geraadpleegd. De ligging is vaak indicatief,
omdat het Meldpunt alleen een punt kan worden ingegeven.

Bedrijfsactiviteiten
De kaart bevat locaties waar nu een bedrijfsmatige activiteit plaatsvindt of in het (recente) verleden plaats
heeft gevonden. Iedere bedrijfsmatige activiteit waarvoor een melding (Activiteitenbesluit) of vergunning
in het kader van de Wet milieubeheer is vereist is opgenomen in de kaart. De Omgevingsdienst beheert
het inrichtingenbestand sinds 2000. Alle inrichtingen (bedrijven) die vanaf die datum aanwezig waren, zijn
terug te vinden in deze kaart als locatiedossier.
Als op een locatie geen inrichting meer aanwezig is, wordt deze aangeduid als "Gesloten". Alle locaties
waar nu nog een bedrijfsmatige activiteit kan worden uitgevoerd worden aangeduid als "Actief".
De milieucategorie loopt van 1 (laag milieubelastend) tot 5 (hoog milieubelastend).
Inrichtingen die voor 1997 zijn opgeheven en als potentieel bodembedreigend zijn aangemerkt zijn
opgenomen in het HBB-bestand en later als Bodemlocatie (zie bij Bodemlocatie).




  Toelichting & Disclaimer                                                              3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                            Disclaimer
In de Atlas Midden-Holland wordt de bij de Omgevingsdienst Midden-Holland bekende informatie over de
bodemkwaliteit getoond. De informatie is afkomstig uit het Bodem Informatie Systeem en wordt
automatisch gegenereerd op basis van geografische ligging van het opgegeven perceel. Het betreft
informatie over:
     · bodemlocaties
     · bodemonderzoeksrapporten
     · verontreinigingscontouren
     · saneringscontouren
     · zorgmaatregelen
     · ondergrondse brandstoftanks
     · meldingen Besluit bodemkwaliteit
     · slootdempingen
     · huidige bedrijfsactiviteiten

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat alleen een recent bodemonderzoek betrouwbare informatie geeft
over de kwaliteit van het betreffende perceel. Overige informatie moet worden beschouwd als indicatie
voor de te verwachten bodemkwaliteit. Tevens wijzen wij u erop dat indien geen informatie voorhanden is
dit niet automatisch betekent dat de bodem schoon is. De Omgevingsdienst heeft in dat geval geen
informatie van dit perceel beschikbaar in het Bodem Informatie Systeem. Voor de bodeminformatie is alle
zorg in acht genomen die redelijkerwijs gevergd kan worden. Fouten zijn echter niet uit te sluiten en de
lezer dient niet zondermeer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De Omgevingsdienst is dan
ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de
informatie en voor alle directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in
verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is de Omgevingsdienst aansprakelijk voor de
eventuele gevolgen van het (al dan niet tijdelijk)
onbeschikbaar zijn van deze website of enige informatie op de website.

Topografische en kadastrale kaart
De Atlas Midden-Holland maakt voor de oriëntatie gebruik van twee achtergrondkaarten:
    · de BRT Achtergrondkaart van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Deze is afgeleid uit
        TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties
        Adressen en Gebouwen (BAG).
    · de Kadastrale kaart.
Beide kaarten zijn vrij toegankelijk en zonder restricties te gebruiken. Wel is bij (her-)gebruik de
naamsvermelding van de bron (Kadaster, Basisregistratie Topografie) verplicht.
De kaarten zijn afkomstig van PDOK. Zie ook www.nationaalgeoregister.nl
De Omgevingsdienst Midden-Holland is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit of verband
houdende met de inhoud of het gebruik van de kaarten.

Overige bepalingen
De Omgevingsdienst streeft ernaar de gepresenteerde informatie op deze site zo actueel mogelijk te
houden. De Omgevingsdienst behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op deze site
(inclusief de disclaimer) zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De Omgevingsdienst kan geen
waarborg geven dat deze site te allen tijde zonder fouten is, noch kan zij de juistheid en actualiteit
garanderen van informatie gevonden op sites die aan deze site gekoppeld zijn. Noch deze site noch
enige informatie op deze site heeft een officiële status. De Omgevingsdienst accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of de getoonde informatie. Deze getoonde informatie
kan daarom niet gebruikt worden als basis voor enige claim.


  Toelichting & Disclaimer                                                          4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                          Atlas Rapportage




Perceel: GDA01 K 5862

Kaartlagen


  1.   Bodemlocatie
  2.   Bodemonderzoeksrapport
  3.   Verontreinigingscontour
  4.   Saneringscontour
  5.   Zorgmaatregel
  6.   Ondergrondse brandstoftanks
  7.   Meldingen Besluit bodemkwaliteit
  8.   Bedrijfsactiviteiten
  9.   Slootdempingen TBK




                                             Afdrukdatum: 9-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Bodemlocatie




 Kaartlaag: Bodemlocatie            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Bodemonderzoeksrapport




 Kaartlaag: Bodemonderzoeksrapport            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Verontreinigingscontour




 Kaartlaag: Verontreinigingscontour            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Saneringscontour




 Kaartlaag: Saneringscontour            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Zorgmaatregel




 Kaartlaag: Zorgmaatregel            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Ondergrondse brandstoftanks




 Kaartlaag: Ondergrondse brandstoftanks            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Meldingen Besluit bodemkwaliteit




 Kaartlaag: Meldingen Besluit bodemkwaliteit            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving
H. Koster

                                   Locatie: Achterwillenseweg 31 in Gouda

                                   Opmerking branche: Groot- en
                                   detailhandel
                                   Dossiernummer: L-004345

                                   Milieu-categorie: 2

                                   Milieu Wettelijk Kader: niet Wm

                                   Status: Gesloten




Omschrijving
J.H. Vink en R.I. van den Broek

                                   Locatie: Achterwillenseweg 31 en 31a in
                                   Gouda
                                   Opmerking branche:

                                   Dossiernummer: L-004346

                                   Milieu-categorie: 1

                                   Milieu Wettelijk Kader: niet Wm

                                   Status: Actief




 Kaartlaag: Bedrijfsactiviteiten                             1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Geen resultaten voor Slootdempingen TBK




 Kaartlaag: Slootdempingen TBK            1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Toelichting op verstrekte informatie

Bodemlocatie
In het Bodem Informatie Systeem (BIS) zijn bodemlocaties ingetekend. Een bodemlocatie is een locatie
waar iets bekend is over de bodemkwaliteit of een mogelijke bodemverontreiniging. Vaak zijn op een
bodemlocatie één of meerdere onderzoeken uitgevoerd, maar dat hoeft niet. De bodemlocatie kan ook
een verdenking van een bodemverontreiniging betreffen, op basis van historische informatie.

Hieronder volgt een toelichting per item:

Locatienummer             Uniek nummer van de locatie in het BIS
Omschrijving              Naam van de locatie zoals bekend in het BIS
Vervolgactie Wbb          De verplichting die in het kader van de Wet bodembescherming op de
                          locatie rust. Let op: Indien er in het kader van de Wbb geen vervolgactie
                          noodzakelijk is ("geen vervolg") wil dit niet zeggen dat er in een ander kader
                          geen verplichting bestaat om de bodem te onderzoeken. Bij een
                          bouwvergunning of grondverzet kan bijvoorbeeld alsnog een
                          bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Zie hiervoor de betreffende nota’s op de
                          website van de Omgevingsdienst (nota Bodemkwaliteit bij Bouwen en Nota
                          Bodembeheer). "Geen vervolg" wil zeggen dat er bij ongewijzigd gebruik
                          geen onderzoeks- of saneringsnoodzaak bestaat.
Status beschikking        De beschikkingstatus van de locatie op basis van het meest recente besluit.
Status onderzoeken        De verontreinigingstatus van de gehele locatie op basis van alle uitgevoerde
                          bodemonderzoeken. Als alleen een historisch (voor-) onderzoek is
                          uitgevoerd kan alleen een verwachting worden uitgesproken (potentieel
                          verontreinigd of potentieel ernstig). Als een bodemonderzoek is uitgevoerd
                          is de locatie wel of niet ernstig verontreinigd.
Besluiten                 De besluiten die op basis van de Wet bodembescherming zijn genomen op
                          de locatie worden hier weergegeven. Eventuele belemmeringen als gevolg
                          van deze besluiten zijn ingeschreven bij het Kadaster.

Het Historisch bodembestand (HBB) is integraal opgenomen in de kaart met Bodemlocaties en bevat
verschillende soorten historische informatie, namelijk over voormalige bedrijfsactiviteiten en over
dempingen. Beide worden hieronder toegelicht.




  Toelichting & Disclaimer                                                             1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Voormalige bedrijfsactiviteiten
Tussen 1995 en 1997 heeft de provincie Zuid-Holland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel
verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee
archiefbronnen, te weten:
     - Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.
     - De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.
Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1824 tot 1997 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid
informatie die in de genoemde bronnen ligt opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie
kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een perceel hebben
plaatsgevonden. Met de NSX-score kan een inschatting worden opgemaakt hoe bodembedreigend de
genoemde vergunde activiteit is. Deze score loopt van 0 tot 1000. Een score van 0 betekent dat de
activiteit niet bodembedreigend is. Een score van 1000 betekent dat de activiteit (in grote mate)
bodembedreigend is. Een vermelding met een hoge score hoeft niet te betekenen dat er ook
daadwerkelijk bodemverontreiniging op het perceel aanwezig is. Bodemonderzoek zal dit moeten
uitwijzen. Onder "Vindplaats dossier" wordt vermeld in welk archief het Hinderwetdossier van de
voormalige bedrijfsactiviteiten kunnen worden gevonden. (Zie de introductiepagina van de Atlas Midden-
Holland voor een toelichting op de archieven en dossiernummers).

Slootdempingen
In 1995 is voor het gehele landelijke gebied in Zuid-Holland een onderzoek naar stortplaatsen en
slootdempingen uitgevoerd. Het betrof een luchtfoto-interpretatie, waarbij luchtfoto’s uit 1955 zijn
vergeleken met luchtfoto’s uit 1992. Daarbij is vastgesteld welke waterlopen en waterplassen die in 1955
nog zichtbaar waren, in 1992 waren ‘verdwenen’ en waar dus sprake moest zijn van een demping. Op
deze wijze werden circa 40.000 gedempte sloten opgespoord. Als er sprake is van een slootdemping wil
nog niet zeggen dat er ook sprake is van een bodemverontreiniging.

Sloten die zijn gedempt bij het bouwrijp maken van woonwijken of bedrijfsterreinen zijn in een deel van
de Krimpenerwaard vastgelegd in een aparte kaart door het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
(TBK), tegenwoordig Ingenieursbureau Krimpenerwaard. Het betreft gebieden die in de periode 1945-
2000 zijn ontwikkeld in opdracht van de toenmalige gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Bergambacht.
Voor het grootste deel van Midden-Holland is deze informatie niet beschikbaar.

Bodemonderzoeksrapporten
Alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatie
Systeem. Niet alle uitgevoerde bodemonderzoeken zijn bekend bij de Omgevingsdienst. Bijvoorbeeld
onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van een particuliere grondtransactie zijn vaak niet bekend
bij de overheid en derhalve ook niet aanwezig in het Bodem Informatie Systeem (BIS). Indien u in het
bezit bent van een dergelijk onderzoeksrapport verzoeken wij u deze op te sturen naar de
Omgevingsdienst, zodat wij dit kunnen invoeren in het systeem.




  Toelichting & Disclaimer                                                           2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Verontreinigingscontour
Op locaties waar sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is op recent onderzochte
locaties een contour van de interventiewaarde-overschrijding ingetekend.

Saneringscontour
Als er recent een sanering heeft plaatsgevonden, wordt de contour van het gesaneerde gebied getoond.

Zorgmaatregel
Als er op een gesaneerde locatie een restverontreiniging is achtergebleven kan er een zorgmaatregel
van toepassing zijn.

Ondergrondse tanks
Een tank is volgens wettelijke richtlijnen gesaneerd als er een kenmerk van een tanksaneringscertificaat
is ingevuld achter het kopje “Kiwa-code”. Het kan voorkomen dat onder het kopje Ondergrondse tanks
geen tank is weergeven, maar bij het item “Activiteiten” bij de Bodemlocatie wel een tank is aangegeven
(en andersom). Indien onduidelijkheid bestaat over de aanwezigheid en/of status van een tank zal nader
archief en/of bodemonderzoek nodig zijn om na te gaan of een tank aanwezig is.

Meldingen Besluit bodemkwaliteit
Vanaf 1 juli 2008 moet nagenoeg elke toepassing van grond en baggerspecie worden gemeld bij het
Meldpunt Bodemkwaliteit. De meldingen kunnen worden geraadpleegd. De ligging is vaak indicatief,
omdat het Meldpunt alleen een punt kan worden ingegeven.

Bedrijfsactiviteiten
De kaart bevat locaties waar nu een bedrijfsmatige activiteit plaatsvindt of in het (recente) verleden plaats
heeft gevonden. Iedere bedrijfsmatige activiteit waarvoor een melding (Activiteitenbesluit) of vergunning
in het kader van de Wet milieubeheer is vereist is opgenomen in de kaart. De Omgevingsdienst beheert
het inrichtingenbestand sinds 2000. Alle inrichtingen (bedrijven) die vanaf die datum aanwezig waren, zijn
terug te vinden in deze kaart als locatiedossier.
Als op een locatie geen inrichting meer aanwezig is, wordt deze aangeduid als "Gesloten". Alle locaties
waar nu nog een bedrijfsmatige activiteit kan worden uitgevoerd worden aangeduid als "Actief".
De milieucategorie loopt van 1 (laag milieubelastend) tot 5 (hoog milieubelastend).
Inrichtingen die voor 1997 zijn opgeheven en als potentieel bodembedreigend zijn aangemerkt zijn
opgenomen in het HBB-bestand en later als Bodemlocatie (zie bij Bodemlocatie).




  Toelichting & Disclaimer                                                              3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                            Disclaimer
In de Atlas Midden-Holland wordt de bij de Omgevingsdienst Midden-Holland bekende informatie over de
bodemkwaliteit getoond. De informatie is afkomstig uit het Bodem Informatie Systeem en wordt
automatisch gegenereerd op basis van geografische ligging van het opgegeven perceel. Het betreft
informatie over:
     · bodemlocaties
     · bodemonderzoeksrapporten
     · verontreinigingscontouren
     · saneringscontouren
     · zorgmaatregelen
     · ondergrondse brandstoftanks
     · meldingen Besluit bodemkwaliteit
     · slootdempingen
     · huidige bedrijfsactiviteiten

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat alleen een recent bodemonderzoek betrouwbare informatie geeft
over de kwaliteit van het betreffende perceel. Overige informatie moet worden beschouwd als indicatie
voor de te verwachten bodemkwaliteit. Tevens wijzen wij u erop dat indien geen informatie voorhanden is
dit niet automatisch betekent dat de bodem schoon is. De Omgevingsdienst heeft in dat geval geen
informatie van dit perceel beschikbaar in het Bodem Informatie Systeem. Voor de bodeminformatie is alle
zorg in acht genomen die redelijkerwijs gevergd kan worden. Fouten zijn echter niet uit te sluiten en de
lezer dient niet zondermeer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De Omgevingsdienst is dan
ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de
informatie en voor alle directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in
verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is de Omgevingsdienst aansprakelijk voor de
eventuele gevolgen van het (al dan niet tijdelijk)
onbeschikbaar zijn van deze website of enige informatie op de website.

Topografische en kadastrale kaart
De Atlas Midden-Holland maakt voor de oriëntatie gebruik van twee achtergrondkaarten:
    · de BRT Achtergrondkaart van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Deze is afgeleid uit
        TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties
        Adressen en Gebouwen (BAG).
    · de Kadastrale kaart.
Beide kaarten zijn vrij toegankelijk en zonder restricties te gebruiken. Wel is bij (her-)gebruik de
naamsvermelding van de bron (Kadaster, Basisregistratie Topografie) verplicht.
De kaarten zijn afkomstig van PDOK. Zie ook www.nationaalgeoregister.nl
De Omgevingsdienst Midden-Holland is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit of verband
houdende met de inhoud of het gebruik van de kaarten.

Overige bepalingen
De Omgevingsdienst streeft ernaar de gepresenteerde informatie op deze site zo actueel mogelijk te
houden. De Omgevingsdienst behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op deze site
(inclusief de disclaimer) zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De Omgevingsdienst kan geen
waarborg geven dat deze site te allen tijde zonder fouten is, noch kan zij de juistheid en actualiteit
garanderen van informatie gevonden op sites die aan deze site gekoppeld zijn. Noch deze site noch
enige informatie op deze site heeft een officiële status. De Omgevingsdienst accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of de getoonde informatie. Deze getoonde informatie
kan daarom niet gebruikt worden als basis voor enige claim.


  Toelichting & Disclaimer                                                          4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>