<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2.2. Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie worden in het pand woonruimtes voor jongeren en een kleinschalig ontmoetingscafé(zonder
alcohol) gerealiseerd. De ingangen van de ruimtes worden geleid door de centrale hal van het pand. Naast de
hoofdentree komt aan de rechterkant van het pand een aparte ingang voor de lunchroom(ontmoetingscafé) zie
figuur 14. In dit hoofdstuk worden de nieuwe indelingen en veranderingen van het pand per verdieping behandeld.
Voor bouwkundige tekeningen en details wordt verwezen naar bijlage 5.1.

em

iis uid

|
il i rn

ODD
JOUO0

steeg- gevel nieuw kozijn

—

wenen —

\(
\ \ \ Â ze —— A AoA bet tha

| Lal \ \ JN Ns

Figuur 15. Schetsontwerp lunchroom

09-04-2021 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>KELDER (nieuw)

Figuur 16. Voorbeeld berging

Figuur 17. Speelhonk

09-04-2021

Het pand beschikt over een bescheiden kelderruimte welke
nu, met uitzondering van de CV ketel, leeg staat. De ruimte

zal in de nieuwe situatie voornamelijk worden gebruikt voor

opslag van goederen, onder meer voor de

horecagelegenheid op de begane grond. Daarnaast zal een
ruimte worden ingericht voor vrije tijds besteding voor
jongeren in een zogenoemde chill ruimte. Voor de toegang

zal de huidige trap worden vervangen.

=

ae li ~ 6794
I | mn

we ay
{wopr

ZD

®
sanejjeisur
ie)
LLLLLLLL LLL)
BuiBsoa

f

À Sy BOSE xs

LL

Ws

¥

05:1 1eeyos
HATTIN

¥
SO

ST

Vv

8

g
® ie
8 eywins pweouequo
B ene
4 LLT DD DT LLLEZLZZ
EE) Bufea a
a> OO

LLL

mn
26a

bommen.

it
RY
N= ea _| |
N

(== b=
YA:

$$
5ulBieq
®
LOOT

NN

NOV“

S= 4

~ 6198

oo Yu

18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BEGANE GROND (nieuw)

De begane grond zal worden opgedeeld in twee
delen; een deel voor kamers en een deel aan de
voorzijde aan het Westeinde dat zal worden
ingericht voor een ontmoetingsruimte annex
grand café / lunchroom waar bewoners en

voorbijgangers elkaar kunnen ontmoeten onder

het genot van een drankje een gebak. Het grand

café onderscheid zich door de nadruk op
ontmoeten en het aanbieden van bijzondere

traktaties.

Figuur 18. studio

Figuur 19. Lunchroom

O01: + |eeYyos

mnaiu uepuoabenerd ‘puoug suebag

| gH 6924 , ;
=
|| dt Sani .

f 1 i
| 1 ¢ . |
|| SSS a
| _

: |

a a ee _N 58

man EE

Tr HON def

i i = — Pan ire

; | aa rs
jee at ma ©
TE Tei,
[ | ij i
g = || |
a | | deg —— =: on
8 =f ti
i _I 2
a. { yA
on s | { l ies —
8 NE
knn zn SAN! 5 —3-(S)
5 NI |g
| : im IK
8 | Um |} =
=~ | 3
Je re ie ©
[ | A i = =
| } | eke
| it A é
[) ij mi
| Peay
gE tH
| Ss & H il
3e
|l |
Un if = = |
| | it |
3
| i
ND ttt - ©
a
In | |
i ma | a
| |
® @

09-04-2021

19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>15 VERDIEPING(nieuw)

Op de verdieping laag worden kamers en een kleine
ontmoetingsplek (foyer) voor de bewoners gecreéerd.
De meisjes die worden opgevangen hebben hier hun
eigen kamer met bureau en delen douches en toiletten.
In de foyer kunnen ze elkaar ontmoeten als ook
eventuele bezoekers.

Figuur 20. Voorbeeld badkamer

rueuw UK panxer (yeisuIeeruy |
H

(2100+

2400

peil= 0+ vloer

. ¥.
== ZZZZZZ LIZZIE PII III III LILI ZZ.

kelder

SAY

Figuur 21. Doorsnede nieuwe situatie Vide

Leie

tm)

‘

HEHEH

OOF} IEEUYIS
ent ema met

Ga

O8si)

beree

mneju uopuouboned ‘Buidorpson OL

SEOE

LlLeve
ei Seybaeg

Osta

L6EZL

ES ms nn nnn;
fed

(-uyw oe)

+ -©

09-04-2021

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Westeinde 119</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>°

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum: 19 februari 2021

niormetie Beheer/IDC-IB
Datum ontvangst

2 4 FEB 2021

bn

“anger

Aanvraaggegevens

Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in,

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam WA u gent al Hen ag

Uw referentiecode NW | ( Ho

Ingediend op

Projectomschrijving Wesleincle (14

Gefaseerd indienen [] Ja
7 Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
* Bouwen
Normaal onderhoud uitvoeren
* Bouwen
Bijlagen
Kosten

Nawoord en ondertekening

Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag Pagina 1 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Formulierversie A
Forms Locatie
1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden ] Adres
plaatsvinden [7 Kadastraal perceelnummer
[] Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode A52 CW

Huisnummer Lig

Huisletter nh. Vv. l.
Huisnummertoevoeging u. ved

Straatnaam Wies r E IN DE

Plaatsnaam DEN H AAG

Gelden de werkzaamheden in deze [| Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
aanvraag/melding voor meerdere DZ Nee

adressen of percelen?
Specificatie locatie RA
Toelichting op locatie fh Vid

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Dorr aca
- +

Kadastrale gemeente ál LA
DEM VLAK

Datum: 19 februari 2021 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kadastrale sectie

GVHOO-CT
Kadastraal perceelnummer Ln 14/2
LE a 2
Bouwplannaam Project Wesfeinne ig

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden indeze [] Ja
aanvraag/melding voor meerdere De Nee

adressen of percelen?
Specificatie locatie uv
Toelichting op locatie V). ud ,

4 _Elgendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel [ZX U bent eigenaar van het perceel
(_] U bent erfpachter van het perceel
[ U bent huurder van het perceel
{_] Anders

Uw belang bij deze aanvraag WO NI > R a | fe

‚ , ~ uD
LonGeucheve BANPASSINE

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten
X-coördinaat
Y-coördinaat
ETRS89 / WGS84 Coördinaten
Invoerwijze [) Graden.decimale graden
{_] Graden.minuten.decimale minuten
[) Graden.minuten.seconden.decimale seconden
Lengte
Breedte
Kilometerraai
Rivier of kanaal
Kilometering
Zijde [] Noorden (N)
(_] Zuiden (Z)
{_] Oosten (O)
[ Westen (W)
_] Links (Li)
[_] Rechts (Re)

Datum: 19 februari 2021 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>6 Toelichting
Eventuele toelichting op locatie

Datum: 19 februari 2021 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Formulierversie
2020.01 Bouwen
meerdere bouwwerkzaamheden

1 Type bouwwerk
@ Wat gaat u bouwen?

2 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot | Ja
of ander drijvend object met een MZ Nee
woonfunctie?
Betreft het bouwwerk een drijvend [) Ja
object? PZ Nee
3 Woning
Gaat het om de bouw van één of Ja
meer woningen? [ki Nee
@) Voor welke functie wordt de woning {<j Eigen bewoning
gebouwd? [1] Zorgwoning
(_] Anders
@) Is er sprake van particulier [] Ja
opdrachtgeverschap? [A Nee
® Om welk soort zorgwoning gaat (_] Zelfstandige grondgebonden woning (individuee! wonen)
het? [ Zelfstandige woning in woongebouw (individueel wonen)
{_) Geclusterde grondgebonden woningen i.v.m. zorg
(individueel wonen)

[) Geclusterde woningen i.v.m. zorg in een woongebouw
(individueel wonen)
(_) Groepswoning

Welke zorgvoorziening is aanwezig [Xj Geen zorg/n.v.t.

in de woningen/wooneenheden? m Zorg op afspraak (thuiszorg)
[] Zorg op afroep (zorgpost in de buurt; via intercom)
{_] 24-uurs zorg (zorgverleners in huis)

4 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van {_] Het wordt geheel vervangen
toepassing? DX Het wordt gedeeltelijk vervangen
[D Het wordt nieuw geplaatst

@) Eventuele toelichting

VERWIJDEREN

Datum: 19 februari 2021 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>> Een bouwwerk kan
seizoensgebonden en/

of tijdelijk zijn. Denk aan
bijvoorbeeld een tijdelijke
bouwkeet of een strandtent
die voor drie jaar achter
elkaar in april wordt
opgebouwd en In oktober
weer afgebroken.

Datum: 19 februari 2021

Hebt u voor deze D Ja
bouwwerkzaamheden al eerder [RX Nee
een vergunning aangevraagd”?

5 Plaats van het bouwwerk

@ Waar gaat u bouwen? [ Op het terrein

[7 Aan of op het hoofdgebouw
[ Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul
hieronder de naam van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam van het bijgebouw of ‘ | N DE WOWINE

bouwwerk

Wes Harpe UA

6 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto [] Ja

vloeroppervlakte van het bouwwerk

vloeroppervlakte van het bouwwerk.

door de bouwwerkzaamheden? [X Nee

> Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto

@) Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?
Wat is de bruto vloeroppervlakte

van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?

7 __ Bruto Inhoud bouwwerk

2) Verandert de bruto inhoud C] Ja

van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden? if

Inhoud van het bouwwerk.
Nee

> Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto

@ Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering

van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het

bouwwerk in m3 na uitvoering van

de bouwwerkzaamheden?

8 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde da

oppervlakte van het terrein

bebouwde oppervlakte van het terrein.

na uitvoering van de IX Nee

bouwwerkzaamheden?
@) Wat is de bebouwde

> Beantwoord de volgende twee vragen over de

opperviakte van het terrein

in m2 voor uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?
Wat is de bebouwde opperviakte

van het terrein in m2 na uitvoering

van de bouwwerkzaamheden?

9 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een [) Ja

seizoensgebonden bouwwerk?

waarin het bouwwerk aanwezig is.

(X Nee
Het bouwwerk is aanwezig van {_] Januari
[] Februari
{_] Maart
C) April

Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

> Beantwoord de volgende twee vragen over de periode

Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Datum: 19 februari 2021

Aanvraagnummer:

Het bouwwerk is aanwezig tot

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

Hoeveel maanden?

10 Gebruik
@ Waar gebruikt u het bouwwerk en/

of terrein momenteel voor?

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

[| Mei

[DD Juni

(Cj Juli

(] Augustus
[2 September
[TD Oktober
(5 November
{_] December

[7 Januari
[_) Februari
{_] Maart

L) April

[_] Mei

{_] Juni

C) Juli

[| Augustus
{_] September
[D Oktober
LT November
[DD December

[_] Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk
op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden
(bijvoorbeeld: 0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden).

W Nee

[Dx Wonen

[] Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het

bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt,

WONEN

Wonen > Beantwoord de volgende twee vragen over de

gebruiks- en vloeroppervlakte.

[] Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het

bouwwerk voor gaat gebruiken.

ONVERBADERD

ONVER NV EAD

WoNEn.

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>> Vul deze tabel in als het
bouwwerk één of meer van
de overige gebruiksfuncties
krijgt.

> Beantwoord onderstaande
vragen alleen als u één

of meerdere woningen

of wooneenheden gaat
bouwen.

Datum: 19 februari 2021

ll

12

13

14

15

Aanvraagnummer:

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vui voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksopperviakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2

in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal persanen

Bijeenkomst

Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor

Logies
Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Uiterlijk bouwwerk /welstand

Gebruiksopperviakte
(m2)

m2)

Verblijfsoppervlakte
(

DD Ja
[K Nee

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk

gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Datum: 19 februari 2021

Aanvraagnummer:

Onderdelen Materiaal
Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Balkonhekken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking
Vul hier overige onderdelen en

Kleur

bijbehorende materialen en kleuren

in.

16 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan Ja
mondeling toelichten voor ( Nee
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Project: PELECON

: 5 structural
Advies Westeinde 119 engineers
Den Haag
ee

SLB CRW wasted 40 Ne nar
Opdrachtgever Botau engineering & construction
Project nummer 21-033
Rapport SB-01
Onderdeel Statische berekening
Status Definitief
Datum 28-1-2021
Gewijzigd wenn
Opgesteld door | ed
Projectconstructeur
Controleur
Hoofdconstructeur

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>en nn structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

Inhoudsopgave

ikl U ACE EO EE 2

Fundering aaneen enannenvenveneneensonrevenenvensenvenvevenvenenvenvenvenenernvevensenesnvnvensenensensnservensendenvveneenseneevenvensnventn 3

Stalenbalken … nan anann oneven senenenvenenvenrsenvenensenensnenvenseansenensenrnunvenenseneneseenentenenensnsesenseventenenveeevenvenen 3
Belasting oo... ccccsccscesccsesesssecesssscescesecstecessrseassasenceasssesssessseceeasessessenessecsasscecssenseassceasessessceecnsccuccsseesaaceusesceetenees 3

Schets. nennen evene eeveneenenennenveenenvenenernvenrevenvenvenrevenvenenvenvenveneneenvnscenenenvenvenvenvevenvenvevenven venten 14

Blad nr. 1

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON

er _ LL structural
Statische berekening engineers

Inleiding
De woningen het Westeinde 109 te Den Haag wordt geheel gerenoveerd. Bij dit plan hoort het verwijden

van een dragende muur op de begane grond en verdieping, tevens word in de verschillende verdiepingen de
schoorsteen gesloopt.

+e bo
| a A

it | | | is £
=, er es, fan
} pate — f

tt 1 mm 5

4 ’ ml | ~ ; …
S . + 4 5 t) idl) = > eee

Zur

Tr

Blad nr. 2

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>. structural
Statische berekening

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Sg a
engineers

Fundering

Het betreft een fundering op staal, in en buiten de woning zijn geen scheuren te vinden. Hierdoor kunnen
we stellen dat de fundering nog in degelijke staat is. Bij het doorbreken van de wanden ontstaan er
puntlasten op de fundering. Aangezien dit puntlasten alleen zijn gecreéerd door de permanten en
veranderlijke belasting van de houtenvioer. En er 2 metselwerk wanden worden verwijderd.

Stalenbalken

De woning is 5550mm breed, de doorgang is 2900mm breed. De permanten belasting van de vloer houden
we 0,5kN/m2 aan, voor de veranderlijke belasting 1,75 + 0,5 lichte scheidingswanden = 2,25 kN/m2.

Het is momenteel of het doorgaande balken betreft of enkelveldsliggers, hierdoor gaan we van een extra
factor van 1,25 uit voor de belasting. Het betreft een woning, waarbij veiligheidsklasse CC1 — woonfunctie
hoort.

De ligger dienen in de wand worden gehak en goed ondergoten aan de onder en bovenzijde. Indien dit niet
mogelijk is, is de voorkeur om een kolom toepassen.

Belasting
Permanent
Veranderlijk

5,5m x 0,5 x O,S5kN/m2 x 1,25 = 1,72 kN/m1
5,5m x 0,5 x 2,25kN/m2 x 1,25 = 7,73 kN/m1

De eam

HEA140 6

K80/80/5CF

J

HEA140

NY IM) K80/80/ScF

ui

K80/80/SCF
K80/80/SCF

Blad nr. 3

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>ee ee, eee structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

Raamwerkberekening

Technosoft Raamwerken release 6.60c 28 jan 2021
Project...... : 21-033 - Doorbraak Westeinde 119, Den haag

Onderdeel....: Stalenligger doorbraak

Constructeur. :

Dimensies....: aur anders aangegeven)

Datum........: 28/01/2021

Bestand......: G:\Projecten\2021.033\Berekeningen\Stalenbalk. rww
Rekenmodel.......: le-orde-elastisch.

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
Geometrisch lineair.
Fysisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011{nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB: 2011 (nl)
Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl)
GEOMETRIE
® ®
6,000
o, HEA140 bas
oO v
ow w
™~ ae
Oo oo
eo ao
S S
o oo
beef aa
3,000
tu HEA140 tau
u u
a) wn
~ ~
o oo
@ ed
S 5
wo o
ac =
1 | 0,000
€] “4
2,900
STRAMIENLIJNEN
Nr. Naam Xx Z-min Z-max

1 A ~-0.400 0.000 6.000
2 B 2.500 0.000 6.000

Blad nr. 4

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON

a structural
Statische berekening engineers
NIVEAUS

Nr. Z X-min X-max

1 3.000 -0.400 2.500
2 6.000 -0.400 2.500
3 0.000 -0.400 2.500

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coéff
1 $235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05

PROFIELEN [mm]

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 K80/80/5CF 1:S235 1.4356e+03 1.3144e+06 0.00
2 HEA140 1:S235 3.1420e+03 1.0330e+07 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hi b2 h2
1 0:Normaal 80 80 40.0
2 0:Normaal 140 133 66.5

PROFIELVORMEN [mm]
1 K80/80/5CF

2 HEA140
KNOPEN
Knoop X vA Knoop X z
1 -0.400 0.000 6 2.500 6.000
2 -0.400 3.000
3 -0.400 6.000
4 2.500 0.000
5 2.500 3.000
STAVEN
St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte
Opm
1 1 2 1:K80/80/SCF NDM NDM 3.000
2 2 3 1:K80/80/SCF NDM ND- 3.000
3 oa 5 1:K80/80/5CF NDM NDM 3.000
B 5 6 1:K80/80/5CF NDM ND- 3.000
5 2 5 2:HEA140 ND- ND- 2.900
6 3 6 2:HEA140 NDM NDM 2.900

Blad nr. 5

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
eN GEE. structura |
Statische berekening engineers

VASTE STEUNPUNTEN

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij Hoek

1 1 110 0.00
2 2 100 0.00
3 3 100 0.00
4 4 110 0.00
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanent EGZ=-1.00 1 Permanente belasting
2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)
3 Knik 0 Onbekend
BELASTINGEN B.G:1 Permanent

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:4+

é 4
STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanent
Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo Wi We
5 1:QZLokaal -1.72 -1.72 0.000 0.000
6 1:QZLokaal -1.72 -1.72 0.000 0.000

Blad nr. 6

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
nT en st ruc t ura |

Statische berekening

engineers
VERPLAATSINGEN {mm] B.G:1 Permanent
-0.09 -0.09
-0.93
-0.06 -0.06
-0.90
4 ry
Fz: 6.38 Fz: 6.38
REACTIES B.G:1 Permanent
Kn. Xx vA M
1 0.00 6.38
2 0.00
3 0.00
~ 0.00 6.38
0.00 12.76 : Som van de reacties
0.00 -12.76 : Som van de belastingen
BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk

® 7.73

5

+

7.73

fl
VY

Blad nr. 7

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag
Ce er a

Statische berekening

PELECON
structural
engineers

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk

Staaf Type ql/p/m q2 A B Wo wi W2
5 1:QZLokaal -7.73 -7.73 0.000 0.000 0.4 0.5 0.3
6 1:QZLokaal -7.73 -7.73 0.000 0.000 0.4 0.5 0.3

VERPLAATSINGEN {mm]

B.G:2 Veranderlijk

-0.33 -0.3
NS _
-3.62
0.22 -0.224
-3.50
4 ry
Fz: 22.4 Fz: 22.4
REACTIES B.G:2 Veranderlijk
Kn. X Z M
1 0.00 22.42
2 0.00
3 0.00
4 0.00 22.42
0.00 44.83 Som van de reacties
0.00 -44.83 Som van de belastingen

Blad nr. 8

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
a structural
Statische berekening engineers
BELASTINGEN B.G:3 Knik
® ®
1 >
1
5 ES
KNOOPBELAST INGEN B.G:3 Knik
Last Knoop Richting waarde Yo Wi We
1 JX 1.000
2 6 X 1.000
VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 Knik
Fx:-1.00
Fx:-1.00
REACTIES B.G:3 Knik
Kn. X 2 M
1 0.00 0.00
2 -1.00
3 -1.00
4 -0.00 0.00
-2.00 0.00 : Som van de reacties
2.00 0.00 : Som van de belastingen
BELASTINGCOMBINATIES
BC Type

1 Fund. 1.22 Gr:

Blad nr. 9

Project nr. 21-033

+ 1.35 Wo Qk,2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Zen Pe | structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

BELASTINGCOMBINATIES

BC Type
2 Fund. 1.08 Gk,: + 35 Qk, z

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Staven met gunstige werking

1 Geen
2 Geen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Fundamentele combinatie

-13.2

-13.2

Blad nr. 10

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>nn structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie

~
oo
N

-18.2
i
Fz: 37.2 Fz: 37.2
NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie
LN | N
mn oP
0 7
u 8
Fo je
De eo
ui = ain ™
s+ | Be
= 1 = fi
— ee
pd ey aam Kol
=> mp
b+ Lid Es Line
TT mt
q ü
Fz: 37.2 Fz: 37.2
REACTIES Fundamentele combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
1 0.00 0.00 19.89 37.15
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00 19.89 37.15

Blad nr. 11

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON

. —-Exxxx_ structural
Statische berekening engineers
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS
Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
Doorbuiging en verplaatsing:

Aantal bouwlagen: 2
Gebouwt ype: Overig
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/500
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0
MATERIAAL
Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn.
nr. [N/mm2 ] methode klasse
1 K80/80/5CF 235 Koudgevormd 1
2 HEA140 235 Gewalst 1
Partiéle veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 $ 1.00 Gamma M;1 : 1.00
KNIKSTABILITEIT Extra Extra
Staaf lsys Classif. y lxnik:y aanp. y Classif. z Ilxnix;2 aanp. z
{m] sterke as {m] [KN] zwakke as [m] [kN]
1 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0
2 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3,000 0.0
3 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0
4 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0
5 2.900 Geschoord 2.900 0.0 Geschoord 2.900 0.0
6 2.900 Geschoord 2.900 0.0 Geschoord 2.900 0.0
KIPSTABILITEIT
Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden
aangr. {m] {m]
1 1.0*h boven: 3.00 3.000
onder: 3.00 3.000
2 1.0*h boven: 3.00 3.000
onder: 3.00 3.000
3 0.0*h boven: 3.00 3.000
onder: 3.00 3.000
4 0.0*h boven: 3.00 3.000
onder: 3.00 3.000
5 1.0*h boven: 2.90 2,9
onder: 2.90 2.900
6 1.0*h boven: 2.90 2,9
onder: 2.90 2.900

TOETSING SPANNINGEN

Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm.

nr. U.C. [N/mm? }
1 1 2 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.217 51
2 1 2 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.108 25
3 1 2 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.217 51
4 1 2 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.108 25
5 2 2 1 1 My-max EN3-1-1 6.2.5 (6.12y) 0.324 76
6 2 2 1 1 My-max EN3-1-1 6.2.5 (6.12y) 0.324 76

Blad nr. 12

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON

ne structu ral
Statische berekening engineers

UNITY-CHECK'S OMHULLENDE VAN ALLES

Toelaatbare unity-check (1.0)

Hoogste unity-check i.v.m. knikstabiliteit
Unity-check i.v.m. kipstabiliteit

Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole

Blad nr. 13

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>OT en nn Se structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

RATT || LLS LI amarja
+ | irt TE | | N
| ly as kaf + ] ~ NT
‘ i | jen — = Ni
| Ee | ad | Be S
& Uv | | t4)x NIE
L IS Na Ms
kj ~~ IN
Je fi x }
| a} MBE SV ied AL.
wilii , wz OT) PL Etpakrixt71 Je
TT | | | | | 4 p ae x
| Ln A . A ind ANZ
| p ALK
t a ib xX
a! lay, AVY twa FN pe.

Blad nr. 15

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Project: PELECON

. . structural
Advies Westeinde 119 enginaars
Den Haag

—_—_—_—__}

eins re NE N 4
dk — i
| _NGRG ov ut Wekt Ht MAN |
Opdrachtgever Botau engineering & construction
Project nummer 21-033
Rapport SB-01
Onderdeel Statische berekening
Status Definitief
Datum 28-1-2021
Gewijzigd 6-4-2021
Opgesteld door | HE @ pelecon.nl
Projectconstructeur
Controleur
Hoofdconstructeur

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be structural

Statische berekening

engineers
Inhoudsopgave
1. AIS CME... ee eeccteceeessececesesacecesssaeeceesaeceseseaeecesesueeceesuaecceesueeeecesaaeeceesuaececeeaaaesecauaeeesesuaaeceeuaeeeeeeauaeeeeeneaes 2
1.1. Projectomschrijving … vans unrsnnnnersrsnnnerrennnersesnnenrsennnnesevennnersennneversnnserennnnervennnensvennnnevene 2
1.2. Omschrijving rapport …………….....unasansrsnnnenrennnnnerensnnseennnenssernnensrenennenseennnenrsnnnnensvennenseenenenssernnnnseenennen 2
1.3. Uitgangspunten constructi® … unne so nn nensnensenensenenrenenenenensnsenenenennnennsenenensnnenennnnnnnennnennensnnnnenene 3
1.4. Toegepaste gegevens Aerden.........ccccccccsssssecessssececeessccecsssaeeceesaeeeessaceeceeesuecesessaeeceeesaeeecseaeeseeeaeeesenses 3
1.5. Toegepaste software ………………………..nannunrsnnennsersnnnnersnnnnnrerennensrsnnnnesenennnnnrsnnnnersvennnnsevennnseeennnnsvensnnnen 3
1.6. Voorschriften … … annava nennnervennereneenenserenneeennseneneerennnernnnerennerenenvennnverenernnnserenevennnnennnenennenenend 4
EEL 5
2.1. Algemeen...............unnnnnnnrsnnnverennnnneerennnnerennnnnserennnnnersnnnnnsrennnnerennnnnssenennserennnnnsenennnnevnnnnnenseennnneeenenn 5
2.2. Betrouwbaarheidsindex B ..nsnnnnrsnnnnnnerennnnersnnnnnesenennnnerennnansrvennnersnennnsevennnnrennenn 5
2.3. Waarden van W-factoren … …………..….nnsnnnsnnsnnennnerennnneeennnn nere vnnnnserenennnsenennnnerenennnsevennnnnvennnnnvenennnnneenene 5
2.4. Windbelastingen …… …… … … …….....nunnusursnnnenrsnnennverensnnneennnnnereennnnsnenennnseennnnserenennnsrvennnneennnnnnverensnenennene 6
2.5.  $Smeeuwhelasting.........ccceccssssecessssecesssseeecesssseceeesseaeceessueeeeessaeeceeeaeeeeesesaeceeeueseceseaeeeeeesaeeeeeeeaaeeeeesaeeeeens 6
2.6. Belastingen constructie elementen … …… …....ussnnverennnnerersnnnsersnnnnnerenenneserennneessnnnnnserennnersenenn 6
3. Opbouw constructie … nnn saneren nenerennenserennnenerenenserenenenereennensrenennesseennnnnerenenneerennnnseeneneneveennnnsevnnennen 6
3.1. Fundering..........nnnnannnnenreennnnerenennnnsrenenenernnnnnverennnnseennnnneneennnnssenennnnsenennnnevenennnsrvennnnvennnnnenseennnnneenenn 6
3.2. _Stalenbalk ce 7
Belasting .......c.ccccccsssccessssccecssssscceessseeeceesaeeeessaceecseueececeaueecsesaeceeeuaeeceeauaeeesseaeeeceesaueceeeaaaeceesaaececeeaaeeseeeaeeeeesnes 7
4. Schetsen oo. eecceceseceeeeeseneeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseneeeceecseeeeeseeeeseceeeseseeseeesecaeeseaeseeaeeseaaeeseeeeseeeeeeaeeseeeeeeeeeseeeeseeneeeees 8
41. Plattegronden.....ceccssscscsessessseeeeseeeesseesseeeseeeeeseeaeseeeeeseseeeeeeesecaeeeeeaesecueeeesaeeceaeseaeeeeeseaseaeeseeeseseeeeeeaeens 8
4.2. BY) | | cre 10
5. Uitvoering eee ceeeccecececeeeeeeeeeeececeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeeeeeeeeeenececeseeeeeeensns 11
Bijlagen

A. Berekening staal
B. Promatect-200 (handleiding)

Blad nr. 1

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON

structural
Statische berekening

engineers

1. Algemeen

1.1. Projectomschrijving

De woningen het Westeinde 109 te Den Haag wordt geheel gerenoveerd. Bij dit plan hoort het verwijden
van een dragende muur op de begane grond en verdieping, tevens word in de verschillende verdiepingen de
schoorsteen gesloopt.

tl N 4 |E mn
he ND | KOEL;
i IER \ Ë |
Si): in Er V Le ae 1
S | | te th .-|Bestaand eee
hen | | T LJ B Bestaande wand bit ste 4 h
ar , Hy & Paes | I | ay
eg i
e 8 teal | | | |
ke
KA XBR b a
OAR 4
OG iN ZAL |
kg pn Imme
pe t=
T geer

1.2. Omschrijving rapport

In dit rapport worden bovenstaande onderdelen berekend en op schets aangegeven.

Blad nr. 2

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be stru ct u ral
Statische berekening engineers

1.3. Uitgangspunten constructie

Betonsterkteklasse Fundering Metselwerk (als bestaand)
In het werk gestort bestaand C20/25
In het werk gestort nieuw C20/25

Betonstaal Bestaand B220
Nieuw B500
Staal Walsprofielen $235
Kokerprofielen: $235
Samengestelde profielen: $355
Brandwerendheid 30 min.

1.4. Toegepaste gegevens derden

Nr. | Tekeningen / Rapport Titel / omschrijving Auteur Datum

1 Ontwerpschetsen Tekeningen Botau engineering 15-10-2020
Daar waar gegevens overgenomen zijn uit rapporten van derden wordt de hiervoor genoemde
nummering [-] gebruikt.

1.5. Toegepaste software
Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van een aantal software pakketten, namelijk:

Nr. Programma Vigerende Versie Leverancier
1 Liggers - Technosoft

2 Raamwerken - Technosoft

3 Balkroosters - Technosoft

4 Kolomwapening - Technosoft

5 Construct - Technosoft

6 Verbindingen - Technosoft

7 Excel rekenbladen - Qec

Tevens is voor een aantal eenvoudige controleberekeningen gebruik gemaakt van software en/of
spreadsheets opgesteld in eigen beheer. Deze zijn uitvoerig getest en zijn eenvoudig aan de hand van de
betreffende normen te controleren. Uitgangspunten en belangrijke tussenuitkomsten maken deel uit van de
uitvoer van deze berekeningen.

Blad nr. 3

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be structural

Statische berekening engineers

1.6. Voorschriften

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Nederlandse normen, namelijk:

NEN-EN 1990 Eurocode 0 Grondslagen voor het constructief ontwerp
NEN-EN 1990 Eurocode 1 Belastingen op constructies

NEN-EN 1990 Eurocode 2 Betonconstructies

NEN-EN 1990 Eurocode 3 Staalconstructies

NEN-EN 1990 Eurocode 4 Staal-beton constructies

NEN-EN 1990 Eurocode 5 Houtconstructies

NEN-EN 1990 Eurocode 6 Constructies in metselwerk

NEN-EN 1990 Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp

Blad nr. 4

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
ee structural

Statische berekening engineers

2. Belastingen
2.1. Algemeen

De op het gebouw werkende belastingen worden als volgt ingedeeld:

e Blijvende belastingen (G), bijvoorbeeld het eigen gewicht van constructies en belastingen
veroorzaakt door opgelegde vervormingen zoals krimp en zettingen.

e Veranderlijke of opgelegde belastingen (Q), bijvoorbeeld belastingen werkend op vloeren en daken
en wind- en sneeuwbelastingen.

e Buitengewone belastingen (A), bijvoorbeeld ontploffingen of botsingen van voertuigen.

2.2. Betrouwbaarheidsindex B
Voor het bepalen van de betrouwbaarheidsindex B worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Betrouwbaarheidsklasse RC1 - Woongebouw
Gevolgklasse CC1
Referentieperiode 50 jaar

2.3. Waarden van W-factoren
De waarden van W-factoren volgen uit tabel NB.2 — A1.1 — b-factoren,

Belasting Wo Wi Wz
Voorgeschreven belastingen in gebouwen,

Categorie A: woon- en verblijfsruimtes 0,4 0,5 0,3
Categorie B: kantoorruimtes 0,5 0,5 0,3
Categorie C: bijeenkomstruimtes 0,6/0,4 0,7 0,6
Categorie D: winkelruimtes 0,4 0,7 0,6
Categorie E: opslagruimtes 1,0 0,9 0,8
Categorie F: verkeersruimte, voertuiggewicht < 30 kN 0,7 0,7 0,6
Categorie G: verkeersruimte P, 30 kN < voertuiggewicht < 160 kN 0,7 0,5 0,3
Categorie H: daken 0 0 0
Sneeuwbelasting 0 0,2 0
Belasting door regenwater 0 0 0
Windbelasting 0 0,2 0
Temperatuur (geen brand) 0 0,5 0

Blad nr. 5

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be structural

Statische berekening engineers

24. Windbelastingen

Niet van toepassing op interne verbouwing

2.5. Sneeuwbelasting
Niet van toepassing op interne verbouwing

2.6. Belastingen constructie elementen

Vloer

Balklaag, isolatie 0,25 kN/m2

Installaties, leidingen, plafond . 0,25 kN/m2

Variabel 1,75 kN/m2
Scheidingswanden 0,50 kN/m2
Totaal Pgsrep 0,50 kN/m2 2,25 kN/m2

3. Opbouw constructie
3.1. Fundering

Het betreft een fundering op staal, in en buiten de woning zijn geen scheuren te vinden. Hierdoor kunnen
we stellen dat de fundering nog in degelijke staat is. Bij het doorbreken van de wanden ontstaan er
puntlasten op de fundering.

Aangezien dit puntlasten alleen zijn gecreëerd door de permanten en veranderlijke belasting van de
houtenvloer en zijn deze relatief laag. Door het wegvallen van de wand komt er ook nog minder belasting op
de fundering. Hierdoor zullen de geringe belasting geen probleem vormen voor de fundeirng.

Blad nr. 6

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be structural

Statische berekening engineers

3.2. Stalenbalk
De woning is 5550mm breed, de doorgang is 2900mm breed. De permanten belasting van de vloer houden
we 0,5kN/m2 aan, voor de veranderlijke belasting 1,75 + 0,5 lichte scheidingswanden = 2,25 kN/m2.

Het is momenteel of het doorgaande balken betreft of enkelveldsliggers, hierdoor gaan we van een extra
factor van 1,25 uit voor de belasting. Het betreft een woning, waarbij veiligheidsklasse CC1 — woonfunctie
hoort.

De ligger dienen in de wand worden gehak en goed ondergoten aan de onder en bovenzijde. Indien dit niet
mogelijk is, is de voorkeur om een kolom toepassen.

Belasting
Permanent
Veranderlijk

5,5m x 0,5 x 0,5kN/m2 x 1,25 = 1,72 kN/m1
5,5m x 0,5 x 2,25kN/m2 x 1,25 = 7,73 kN/m1

Ind A, 6 . 0 0 0
HEA140 je

UJ

K80/80/SCF
K80/80/SCF

3,000

N
ui

HEA140

K80/80/SCF
K80/80/SCF

0,000

Blad nr. 7

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>| structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

4. Schetsen
41. Plattegronden

De schets geld voor beiden verdiepingen

Inkassing in metselwerk
of kolom k80/80/5cf

En 4 i { |
RP ia : Ha UE | +
x | > a etal | k80/80/5CF bekleden met promatect-200
= il it NT | lof K100/100/5CF toepassen
oth al if 7 [TT] Jh ME
— i No c | = | | hand
$ tS E 2 an LI | |
=! ‘| IS Sijl | ]K80/80/Scf Indien
> Li | ~ B |i.» [geen metselwerkwand
feet gif |
a ALE at

Blad nr. 8
Project nr. 21-033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>| structural

Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
Statische berekening engineers

Lae 4

i ie [Balk 71x171 g
© LI Tt = = EN
5 | | = d IS!
ek : mike: iS

4 © ° 7 Ne i

: Ht. J

BLE T+ PK a= KE | NS
® TI G

. [OK | KK — apr | |

. is : OD .
| f= Balk 71x171

Blad nr. 9

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be st ruc t u ral
Statische berekening engineers

4.2. Details

‘a kop schel éen kopselel bnr

4 + HE iho Ar tr i,

FRY | He )4e® |
7 \k ‘am |
=I TY | | a W. dloe nian” —— artis Bs
en | Kr oma "me 5 |
rr | ps ZL
> \; Metselwerk Pr
S Mel kl ko er
= =~ rl leds = met
TAI /
ik ¥ He a's Voor 2h jr Mier
15 AaaA promn teed
Heike 5 Brn bmncyer pe, ltslans B
m gern
E12 4 ZMINZ. df
Ki
8
=
8 (kring wg mevlel
Ie La nAte tarts TAA IL
/ } ‘ u
/ [te prow “ Head.e, voor hel els len hemor or
= — A&G co 4 male > wall en lose pos!
NE EA
a Ik bed. feaschanca

Blad nr. 10
Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Advies Westeinde 119 Den Haag PELECON
be structural

Statische berekening engineers

5. Uitvoering

Voordat de want gesloopt kan worden moet de vloer onder stempelt worden, omdat het hier over een lichte
houten vloer gaat kan dit met een enkele stempel rij, indien zoals aangegeven op de schets de balklaag
doorloopt.

Met de sloop op de eerste verdieping beginnen en dan naar de begane gegrond toe.

Indien de situatie anders is dan in de schetsen aangeven dient er contact opgenomen te worden met ons.

Stalen ligger

2

* ‘ Kak | 7

WN HL IS 1A

—- HH | s \ tempel rij met onderslagba

S 4e- = \ p 4

Sj ha met verdeelbalk op de vloer) || “=
“| k ie

S : 4 “=| =4 LU

bt = Lh < . + +

in 4 lef Ry B r aa +.
N 7 —

7e
> 10)
Indien Faken doorlopend zijn is 1 stempel rij | ©
“voldoende. Indien de balklaag niet doorloopt @ |
_ [dienen 2 stempelrijen inegepast te worden. | |-*F=
en SEZ 1 _
ES be
Se as |
\ X Y
x Lo \

Blad nr. 11

Project nr. 21-033

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>PELECON structural engineers                                             Bijlage A -1
Technosoft Raamwerken release 6.70                                         6 apr 2021
Project......: 21-033 - Doorbraak Westeinde 109, Den haag
Onderdeel....: Stalenligger doorbraak
Constructeur.: Bastiaan Hoefnagel
Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum........: 28/01/2021
Bestand......: G:\Projecten\2021.033\Berekeningen\Stalenbalk.rww
Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch.
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
   Geometrisch lineair.
   Fysisch lineair.
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-2:2002           C1:2011          NB:2011(nl)
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl)
               NEN-EN 1993-1-2:2005           C2:2011          NB:2015(nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>PELECON structural engineers Bijlage A -2

Technosoft Raamwerken release 6.70 6 apr 2021
Project......: 21-033 — Doorbraak Westeinde 109, Den haag
Onderdeel....: Stalenligger doorbraak
GEOMETRIE
| |
|
| |
| |
Q 6,000
3 6.HEA140 6
fy fu
Oo u
o o
™~ ~
oO oO
oO oO
ct ci
~ ~
oO oO
oO o
ct ci
mM 4
KN] s
Q 3,000
2 5.HEA140 5
fy fu
u u
wo wo
~ ~
oO oO
oO oo
at ct
~ ~
oO oO
oO oO
at ca
mM mM
a oOo
~ — 0,000
1 4

; 2,900 ;

PROFIELVORMEN [mm]

1 K100/100/5CF

2 HEA140 en

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>PELECON structural engineers Bijlage A -3

Technosoft Raamwerken release 6.70 6 apr 2021
Project...... : 21-033 - Doorbraak Westeinde 109, Den haag

Onderdeel....: Stalenligger doorbraak

BELASTINGEN B.G:1 Permanent

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 4

</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>PELECON structural engineers

Bijlage A -4

Technosoft Raamwerken release 6.70

Project......: 21-033 - Doorbraak Westeinde 109, Den haag

Onderdeel

6 apr 2021

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:1 Permanent
0.07 -0.07
-0.91
-0.05 -0.05
-0.88
Fz: 6.57 Fz: 6.57
REACTIES B.G:1 Permanent
Kn. X Z M
1 0.00 6.57
2 0.00
3 0.00
4 0.00 6.57
0.00 13.14 : Som van de reacties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>PELECON structural engineers

Bijlage A -5

Technosoft Raamwerken release 6.70 6 apr 2021
Project......: 21-033 — Doorbraak Westeinde 109, Den haag
Onderdeel....: Stalenligger doorbraak
REACTIES B.G:1 Permanent
Kn. x Z M

0.00 -13.14 : Som van de belastingen
BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk

® 7.73 ®

CO.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>