<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK
NOORDSE DORPSWEG (ONG.)
TE NOORDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Noordse Dorpsweg (ong.) te Noorden
       Opdrachtgever           Buro SRO
                               Postbus 85209
                               3508 AE UTRECHT
     Rapportnummer             1764.001
        Versienummer           D1
                 Status        Eindrapportage
                 Datum         14 juni 2016
             Vestiging         Boxmeer
              Opsteller        Ing. J. van de Weijer
                 Paraaf
  Kwaliteitscontrole           Dr. ir. B.A. van de Pas
                 Paraaf
 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             INHOUDSOPGAVE
1    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2    VOORONDERZOEK................................................................................................................... 1
     2.1    Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
     2.2    Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 1
     2.3    Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
     2.4    Calamiteiten ...................................................................................................................... 3
     2.5    Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
     2.6    Belendende percelen/terreindelen.................................................................................... 3
     2.7    Terreininspectie ................................................................................................................ 3
     2.8    Toekomstige situatie ......................................................................................................... 4
     2.9    Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 4
     2.10   Bodemopbouw .................................................................................................................. 4
     2.11   Geohydrologie .................................................................................................................. 4
3    CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 4
4    VELDWERK ................................................................................................................................ 4
     4.1    Algemeen.......................................................................................................................... 4
     4.2    Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
            4.2.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
            4.2.2    Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5
     4.3    Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 5
            4.3.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
            4.3.2    Bemonstering ..................................................................................................... 5
5    LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 6
     5.1    Uitvoering analyses .......................................................................................................... 6
     5.2    Toetsingskader ................................................................................................................. 7
     5.3    Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 8
6    SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES .......................................................................... 9
BIJLAGEN:
1.     - Topografische ligging van de locatie
2a.    - Locatieschets
2b.    - Foto's onderzoekslocatie
3.     - Boorprofielen
4a.    - Analysecertificaten
4b.    - Getoetste analyseresultaten
5.     - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.     - Geraadpleegde bronnen
                                                                                                                                      1764.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING
Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bo-
demonderzoek aan de Noordse Dorpsweg (ong.) te Noorden.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging.
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de
onderzoekslocatie alsmede de bestemmingsplanwijziging.
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.
2      VOORONDERZOEK
2.1       Geraadpleegde bronnen
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Nieuwkoop (omge-
vingsdienst West-Holland, contactpersoon mevrouw Bisoen) en informatie verkregen uit de op 23 mei
2016 uitgevoerde terreininspectie.
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:
           het historische, huidige en toekomstige gebruik;
           eventuele calamiteiten;
           eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
           de bodemopbouw en geohydrologie;
           verhardingen, kabels en leidingen.
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
2.2       Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 1.900 m²) ligt aan de Noordse
Dorpsweg (ong.), circa 1,5 kilometer ten oosten van de kern van Noorden (zie bijlage 1). Het perceel,
waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie B,
nummer 2763.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                 Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn X = 117.950, Y = 464.510 en het maaiveld bevindt zich
volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 0,8 m -NAP (bron: ahn.nl).
2.3       Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 was de locatie destijds braakliggend (zie figuur
1). Ten noorden van de locatie was een verharde weg (huidige Noordense Dorpsweg) gelegen. Deze
weg scheidde de locatie van de noordelijker gelegen polder. Ten zuiden van de locatie was de bin-
nenpolder gelegen en zowel ten westen als ten oosten van de locatie bestonden de percelen uit
braakliggende gronden. In de periode 1959-1969 zijn op de locatie tuinbouwkassen aanwezig ge-
weest. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt niet, dat in deze periode bestrijdingsmiddelen toegepast
zijn. In de periode 1969-1979 was op de locatie bebouwing aanwezig. Vanaf 1979 tot en met om-
streeks 1992 was de locatie geheel braakliggend. De onderzoekslocatie was verder in de periode
vanaf omstreeks 1992 tot met 2004 (deels) in gebruik als bos. Vanaf 2004 tot op heden betreft de
onderzoekslocatie een braakliggend terrein.
1900                                  1959                            1981
1992                                  1999                            2001
2004                                  2009                            2015
Figuur 1: Overzicht geraadpleegd kaartmateriaal
Rapport 1764.001 versie D1                                                                 Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De onderzoekslocatie betreft op dit moment grotendeels grasland. Het noordelijk deel van de onder-
zoekslocatie is verder verhard met stelconplaten en een kunststofverharding. Verder zijn op de locatie
twee schuurtjes aanwezig. Ter plaatse van de zuidoostelijk gelegen schuur bevindt zich een boven-
grondse gastank. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen,
dempingen of stortingen. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijla-
ge 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie.
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Nieuwkoop bekend, heeft er op de onderzoeksloca-
tie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-
gevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activitei-
ten op de onderzoekslocatie.
2.4       Calamiteiten
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Nieuwkoop blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
2.5       Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
2.6       Belendende percelen/terreindelen
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt:
           aan de noordoostzijde bevindt zich een weg (Noordse Dorpsweg);
           aan de zuidoostzijde bevindt zich een woonhuis (Noordse Dorpsweg 12b);
           aan de zuidwestzijde bevindt zich een waterplas (Binnenpolder);
           aan de noordwestzijde bevindt zich een watergang met aansluitend een bos.
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende per-
celen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten.
2.7       Terreininspectie
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3.
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-
ging aangetroffen.
Wel is aan de waterzijde asbestverdachte beschoeiing aanwezig. Deze plaatmaterialen zijn echter
nog volledig intact.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                   Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.8       Toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens een woonhuis op de locatie te realiseren.
2.9       Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten
Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de
grond.
2.10 Bodemopbouw
De onderzoekslocatie ligt in een niet-gekarteerd gebied (bron: bodemdata.nl). De dichtstbijzijnde
kaarteenheid betreffen Vlierveengronden op zeggeveen.
2.11 Geohydrologie
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 4,5 m -NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 3,7 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt in noord tot
noordwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van
invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De on-
derzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.
3      CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
4      VELDWERK
4.1       Algemeen
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen
is beschreven in paragraaf 4.3.
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen
opgenomen.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4.2       Grondonderzoek
4.2.1       Uitvoering veldwerk
Het veldwerk is op 27 mei 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.J.M.
Heddes. Deze medewerker van Stevens Milieukundig Veldwerk staat geregistreerd als ervaren veld-
werker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en wa-
terbodemonderzoek".
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en een horst 12 boringen geplaatst; 9 boringen
tot 0,5 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 2,5 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als
peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het op-
geboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters
genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken
of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.
4.2.2       Zintuiglijke waarnemingen
De bodem bestaat voornamelijk uit veen. Deze veenlaag is plaatselijk zwak tot sterk kleiig en bevat
resten planten. Plaatselijk (boring 06, traject: 0,15-0,3 m -mv) bestaat de bodem uit zwak siltig, matig
fijn zand.
Ter plaatse van boring 01 (traject: 0-1,0 m -mv) zijn sporen baksteen waargenomen. Verder zijn in het
opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdachte materia-
len aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veld-
werkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking
tot de parameter asbest derhalve indicatief.
4.3       Grondwateronderzoek
4.3.1       Uitvoering veldwerk
Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,5 - 2,5 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 27
mei 2016 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis
kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een
week is het grondwater bemonsterd.
4.3.2       Bemonstering
De grondwaterbemonstering is op 3 juni 2016 uitgevoerd door de heer F.J.A.M. Stevens. Deze me-
dewerker van Stevens Milieukundig Veldwerk staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het
protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000
en de NEN 5744:2011.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                    Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troe-
belheid.
Tabel I.                 Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater
    Peilbuisnummer           Situering peilbuis          Filterstelling      Grondwaterstand          Electrisch Gelei-          Troebelheid
                                                            (m -mv)              3 juni 2016          dingsvermogen                 (NTU)
                                                                                    (m -mv)               (µS/cm)
            01              centraal op onder-               1,5-2,5                 0,52                   1.120                     45
                            zoekslocatie
5      LABORATORIUMONDERZOEK
5.1       Uitvoering analyses
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de boven-
grond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters, een separaat met
baksteen verontreinigd grondmonster van de bovengrond en het grondwatermonster zijn geana-
lyseerd op de volgende pakketten:
- standaardpakket grond:
       droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-
       deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
       (PAK) en minerale olie;
- standaardpakket grondwater:
       metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-
       maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.
Tabel II.                Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten
   Grondmeng-                        Traject                               Analysepakket                               Bijzonderheden
     monster                        (cm -mv)
      M01-1          01 (0-50)                                  standaardpakket + lutum en organische    bovengrond
                                                                stof                                     (sporen baksteen)
       MM1           04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-15) 07 (0-50)    standaardpakket + lutum en organische    bovengrond
                     08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)    stof                                     (zintuiglijk schoon)
                     12 (0-50)
       MM2           01 (100-150) 01 (150-200) 02 (70-120)      standaardpakket + lutum en organische    ondergrond
                     02 (120-170) 02 (170-200) 03 (50-100)      stof                                     (zintuiglijk schoon)
                     03 (100-150) 03 (150-200)
Rapport 1764.001 versie D1                                                                                                          Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.2       Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:
- achtergrondwaarde:
       deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
       natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
       ontreinigingsbronnen;
- streefwaarde:
       deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
       waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;
- tussenwaarde:
       deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-
       water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
       boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige
       bodemverontreiniging bestaat;
- interventiewaarde:
       deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
       ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
       de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
       waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
       wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
       eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
       waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek
       meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:
Grond:
            - niet verontreinigd:  gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde.
Grondwater:
            - niet verontreinigd:  concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                   Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.3       Resultaten grond- en grondwatermonsters
Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.
Tabel III.               Overschrijdingen toetsingskaders grond
    Grondmeng-                                Traject                              Gehalte > AW                Gehalte > T                Gehalte > I
        monster                              (cm -mv)                           (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)      (sterk verontreinigd)
         M01-1            01 (0-50)                                          kobalt, koper, kwik,        -                         -
                                                                             molybdeen, nikkel,
                                                                             lood
          MM1             04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-15) 07 (0-50) 08 (0-     kobalt, kwik                -                         -
                          50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
          MM2             01 (100-150) 01 (150-200) 02 (70-120) 02           kwik, molybdeen, lood       -                         -
                          (120-170) 02 (170-200) 03 (50-100) 03 (100-
                          150) 03 (150-200)
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.
Tabel IV.                Overschrijdingen toetsingskader grondwater
    Grondwater-                          Situering                       Concentratie > S                Concentratie > T              Concentratie > I
       monster                            peilbuis                       (licht verontreinigd)          (matig verontreinigd)        (sterk verontreinigd)
         01-1-1          centraal op onderzoekslocatie               barium, zink                     -                          -
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.
Rapport 1764.001 versie D1                                                                                                                    Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>6      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de
Noordse Dorpsweg (ong.) te Noorden.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten. Wel is aan de waterzijde asbestverdachte beschoeiing aanwezig. Deze plaat-
materialen zijn echter nog volledig intact.
De bodem bestaat voornamelijk uit veen. Deze veenlaag is plaatselijk zwak tot sterk kleiig en bevat
resten planten. Plaatselijk (boring 06, traject: 0,15-0,3 m -mv) bestaat de bodem uit zwak siltig, matig
fijn zand. Ter plaatse van boring 01 (traject: 0-1,0 m -mv) zijn sporen baksteen waargenomen. Verder
zijn in het opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
De bovengrond is licht verontreinigd met kobalt en kwik en plaatselijk licht verontreinigd met koper,
molybdeen, nikkel en lood. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, molybdeen en lood.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en zink.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie, alsmede voor de bestemmingsplanwijziging.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.
 Econsultancy
 Boxmeer, 14 juni 2016
Rapport 1764.001 versie D1                                                                  Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
                                                        Schaal 1:25.000
                                               Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GWS

kunstof-
platen

\ML/

nan

schuur met 99
bovengrondse
gastank

nan

Titel: locatieschets A4

PROJECT: 1764.001
SCHAAL: 1:455 DATUM: 14-6-2016
GETEKEND: RNa BIJLAGE:2a

Ec nsultancy,

</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 1.
 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 3.
 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 5.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Boorprofielen</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)

grind

lo Za
la a?E

zand

4
EEEN
EEEN
EEEN
EEEN
EEE
EEA
EEE

peilbuis

boooood Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

d Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

g SNNNNNNJE
KE SEREEN

overige toevoegingen

zwak humeus
matig humeus
sterk humeus
zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

UL

geen geur
zwakke geur

oO

©

& matige geur
@ sterke geur
kd

uiterste geur

olie

1 geen olie-water reactie
E zwakke olie-water reactie
Ei matige olie-water reactie
E sterke olie-water reactie
E uiterste olie-water reactie
p.i.d.-waarde

Dl >0

NR >1

@ >10

| >100

@ =1000

@ =10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster
© volumering
overig
A bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand (tijdens veldwerk)

ola

Gemiddeld laagste grondwaterstand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                    Pagina 1 van 2
     Boring:          01                                        Boring:    02
                         0   tuin                                                 0      braak
         0                                                         0
                             Veen, zwak kleiïg, sporen                                   Veen, zwak kleiïg, donker
                             baksteen, donker zwartbruin, Horst                          zwartbruin, Edelmanboor
                    1                                                   1
        50                                                        50
                                                                        2         70
                    2                                                                    Veen, mineraalarm, resten planten,
                                                                                         donker roodbruin, Horst
                         100                                            3
       100                                                       100
                             Veen, mineraalarm, resten planten,
                             donker roodbruin, Horst
                    3
                                                                        4
       150                                                       150
                    4
                                                                        5
                                                                                  200
       200                                                       200
                         250
       250
     Boring:          03                                        Boring:    04
                         0   weiland                                              0      tuin
         0                                                         0
                             Veen, sterk kleiïg, donker                                  Veen, zwak kleiïg, donker
                             zwartbruin, Edelmanboor                                     roodbruin, Edelmanboor
                    1                                                   1
                                                                                  50
        50                                                        50
                    2
                         100
       100
                             Veen, mineraalarm, resten planten,
                             roodbruin, Edelmanboor
                    3
       150
                    4
                         200
       200
     Boring:          05                                        Boring:    06
                         0   braak                                                0      tuin
         0                                                         0
                             Veen, zwak zandig, donkerbruin,            1         15     Veen, zwak kleiïg, donker
                             Edelmanboor                                2                zwartbruin, Edelmanboor
                    1                                                             30
                                                                        3                Zand, matig fijn, zwak siltig,
        50
                         50
                                                                  50
                                                                                  50     grijsbeige, Edelmanboor
                                                                                         Veen, zwak kleiïg, donker
                                                                                         zwartbruin, Edelmanboor
     Boring:          07                                        Boring:    08
                         0   weiland                                              0      weiland
         0                                                         0
                             Veen, zwak kleiïg, donker                                   Veen, zwak kleiïg, donker
                             zwartbruin, Edelmanboor                                     zwartbruin, Edelmanboor
                    1                                                   1
                         50                                                       50
        50                                                        50
                                                                          Boormeester:    A.J.M. Heddes
Projectcode: 1764.001              Opdrachtgever: Buro SRO
                                   Locatie: Noordse Dorpsweg te Noorden   Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                 Pagina 2 van 2
     Boring:          09                                Boring:           10
                         0  weiland                                              0      tuin
         0                                                 0
                            Veen, zwak kleiïg, donker                                   Veen, zwak kleiïg, donker
                            zwartbruin, Edelmanboor                                     zwartbruin, Edelmanboor
                    1                                                  1
                         50                                                      50
        50                                                50
     Boring:          11                                Boring:           12
                         0  tuin                                                 0      tuin
         0                                                 0
                            Veen, zwak kleiïg, donker                                   Veen, zwak kleiïg, donker
                            zwartbruin, Edelmanboor                                     zwartbruin, Edelmanboor
                    1                                                  1
                         50                                                      50
        50                                                50
                                                                         Boormeester:    A.J.M. Heddes
Projectcode: 1764.001             Opdrachtgever: Buro SRO
                                  Locatie: Noordse Dorpsweg te Noorden   Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. F.F.J.M. Top
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER
     Analysecertificaat
     Datum: 10-Jun-2016
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2016064787/1
     Uw project/verslagnummer                       1764.001
     Uw projectnaam                                 noordse dorpsweg
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           03-Jun-2016
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van
      de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
      monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 1764.001                                               Certificaatnummer/Versie                   2016064787/1
      Uw projectnaam                           noordse dorpsweg                                       Startdatum                                 03-Jun-2016
      Uw ordernummer                                                                                  Rapportagedatum                            10-Jun-2016/14:49
                                                                                                      Bijlage                                    A,B,C
      Monsternemer                             fst                                                    Pagina                                     1/2
      Monstermatrix                            Water; Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                   1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                     µg/L             120
S     Cadmium (Cd)                                                    µg/L          <0.20
S     Kobalt (Co)                                                     µg/L              2.3
S     Koper (Cu)                                                      µg/L              3.5
S     Kwik (Hg)                                                       µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                  µg/L            <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                     µg/L              5.5
S     Lood (Pb)                                                       µg/L            <2.0
S     Zink (Zn)                                                       µg/L             130
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                         µg/L          <0.20
S     Tolueen                                                         µg/L          <0.20
S     Ethylbenzeen                                                    µg/L          <0.20
S     o-Xyleen                                                        µg/L          <0.10
S     m,p-Xyleen                                                      µg/L          <0.20
                                                                                              1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L            0.21
      BTEX (som)                                                      µg/L          <0.90
S     Naftaleen                                                       µg/L        <0.020
S     Styreen                                                         µg/L          <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                 µg/L          <0.20
S     Trichloormethaan                                                µg/L          <0.20
S     Tetrachloormethaan                                              µg/L          <0.10
S     Trichlooretheen                                                 µg/L          <0.20
S     Tetrachlooretheen                                               µg/L          <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                              µg/L          <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                              µg/L          <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L          <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L          <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L          <0.10
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                        Datum monstername          Monster nr.
1     01-1-1                                                                                                                   03-Jun-2016                  9055455
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          V: VLAREL erkende verrichting
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25       Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01     TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                          TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525           en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 1764.001                                               Certificaatnummer/Versie                   2016064787/1
      Uw projectnaam                           noordse dorpsweg                                       Startdatum                                 03-Jun-2016
      Uw ordernummer                                                                                  Rapportagedatum                            10-Jun-2016/14:49
                                                                                                      Bijlage                                    A,B,C
      Monsternemer                             fst                                                    Pagina                                     2/2
      Monstermatrix                            Water; Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                   1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L          <0.10
      CKW (som)                                                       µg/L            <1.6
S     Tribroommethaan                                                 µg/L          <0.20
S     Vinylchloride                                                   µg/L          <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                              µg/L          <0.10
                                                                                              1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                            µg/L            0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                 µg/L            0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C12-C16)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C16-C21)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C21-C30)                                         µg/L             <15
      Minerale olie (C30-C35)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C35-C40)                                         µg/L             <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                  µg/L             <50
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                        Datum monstername          Monster nr.
1     01-1-1                                                                                                                   03-Jun-2016                  9055455
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                     Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                            Pr.coörd.
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25       Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01     TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                          TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525           en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9055455          01                1                                       150        250       0800369374            01-1-1
       9055455          01                2                                       150        250       0691529238
       9055455                                                                                         0691529238
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525        en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiChlprop. som AS300                              W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680
      Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                    W0215            LVI-GC-FID                        Cf. pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. F.F.J.M. Top
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER
     Analysecertificaat
     Datum: 10-Jun-2016
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2016064787/1
     Uw project/verslagnummer                       1764.001
     Uw projectnaam                                 noordse dorpsweg
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           03-Jun-2016
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van
      de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
      monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 1764.001                                               Certificaatnummer/Versie                   2016064787/1
      Uw projectnaam                           noordse dorpsweg                                       Startdatum                                 03-Jun-2016
      Uw ordernummer                                                                                  Rapportagedatum                            10-Jun-2016/14:49
                                                                                                      Bijlage                                    A,B,C
      Monsternemer                             fst                                                    Pagina                                     1/2
      Monstermatrix                            Water; Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                   1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                     µg/L             120
S     Cadmium (Cd)                                                    µg/L          <0.20
S     Kobalt (Co)                                                     µg/L              2.3
S     Koper (Cu)                                                      µg/L              3.5
S     Kwik (Hg)                                                       µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                  µg/L            <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                     µg/L              5.5
S     Lood (Pb)                                                       µg/L            <2.0
S     Zink (Zn)                                                       µg/L             130
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                         µg/L          <0.20
S     Tolueen                                                         µg/L          <0.20
S     Ethylbenzeen                                                    µg/L          <0.20
S     o-Xyleen                                                        µg/L          <0.10
S     m,p-Xyleen                                                      µg/L          <0.20
                                                                                              1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L            0.21
      BTEX (som)                                                      µg/L          <0.90
S     Naftaleen                                                       µg/L        <0.020
S     Styreen                                                         µg/L          <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                 µg/L          <0.20
S     Trichloormethaan                                                µg/L          <0.20
S     Tetrachloormethaan                                              µg/L          <0.10
S     Trichlooretheen                                                 µg/L          <0.20
S     Tetrachlooretheen                                               µg/L          <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                              µg/L          <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                              µg/L          <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L          <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L          <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L          <0.10
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                        Datum monstername          Monster nr.
1     01-1-1                                                                                                                   03-Jun-2016                  9055455
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          V: VLAREL erkende verrichting
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25       Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01     TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                          TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525           en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 1764.001                                               Certificaatnummer/Versie                   2016064787/1
      Uw projectnaam                           noordse dorpsweg                                       Startdatum                                 03-Jun-2016
      Uw ordernummer                                                                                  Rapportagedatum                            10-Jun-2016/14:49
                                                                                                      Bijlage                                    A,B,C
      Monsternemer                             fst                                                    Pagina                                     2/2
      Monstermatrix                            Water; Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                   1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L          <0.10
      CKW (som)                                                       µg/L            <1.6
S     Tribroommethaan                                                 µg/L          <0.20
S     Vinylchloride                                                   µg/L          <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                              µg/L          <0.10
                                                                                              1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                            µg/L            0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                             µg/L          <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                 µg/L            0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C12-C16)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C16-C21)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C21-C30)                                         µg/L             <15
      Minerale olie (C30-C35)                                         µg/L             <10
      Minerale olie (C35-C40)                                         µg/L             <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                  µg/L             <50
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                        Datum monstername          Monster nr.
1     01-1-1                                                                                                                   03-Jun-2016                  9055455
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                     Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                            Pr.coörd.
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25       Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01     TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                          TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525           en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9055455          01                1                                       150        250       0800369374            01-1-1
       9055455          01                2                                       150        250       0691529238
       9055455                                                                                         0691529238
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525        en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016064787/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiChlprop. som AS300                              W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680
      Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                    W0215            LVI-GC-FID                        Cf. pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  1764.001
Projectnaam                                                    noordse dorpsweg
Datum monstername                                              27-05-2016
Certificaatnummer                                              2016062084
Startdatum                                                     30-05-2016
Rapportagedatum                                                06-06-2016
Analyse                                                        Eenheid                1            GSSD       Oordeel    RG  AW      T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               47
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                11,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                      36,1
Organische stof                                                % (m/m) ds                     47           47
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                   52,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                   11,8        11,80
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                      160        278,7            20 190   555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     0,64      0,3419     -      0,2  0,6   6,8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                       11        18,67    *        3   15  103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                       59        42,24    *        5   40  115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                      1,5        1,416    *     0,05 0,15 18,1    36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                      2,1        2,100    *      1,5  1,5 95,8   190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                       24        38,53    *        4   35 67,5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                      190        148,4    *       10   50  290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                      150        134,7    -       20 140   430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                       33
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                       31
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                       72           24    -       35 190  2600  5000
Chromatogram olie (GC)                                                                   Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 52                                                         mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 101                                                        mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 118                                                        mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 138                                                        mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 153                                                        mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB 180                                                        mg/kg ds                <0,0010        0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0049       0,0016     -    0,007 0,02  0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                  <0,050       0,0116
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                     0,25      0,0833
Anthraceen                                                     mg/kg ds                     0,11      0,0366
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                     0,83      0,2767
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                     0,46      0,1533
Chryseen                                                       mg/kg ds                     0,54      0,1800
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                     0,31      0,1033
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                     0,44      0,1467
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                     0,37      0,1233
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                     0,43      0,1433
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                      3,8        1,258    -     0,35  1,5 20,8    40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     9046773           M01-1 01 (0-50)
Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                   1764.001
Projectnaam                                                     noordse dorpsweg
Datum monstername                                               27-05-2016
Certificaatnummer                                               2016062084
Startdatum                                                      30-05-2016
Rapportagedatum                                                 06-06-2016
Analyse                                                         Eenheid                          2                    GSSD       Oordeel    RG  AW     T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                          39
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                             5,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Organische stof                                                 % (m/m) ds                               39                   39
Gloeirest                                                       % (m/m) ds                             60,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                    % (m/m) ds                               5,6               5,600
Droge stof                                                      % (m/m)                                51,2
Metalen
Barium (Ba)                                                     mg/kg ds                                 76                203,1            20 190   555  920
Cadmium (Cd)                                                    mg/kg ds                               0,35              0,2184     -      0,2  0,6  6,8   13
Kobalt (Co)                                                     mg/kg ds                                 6,5               16,40    *        3   15  103  190
Koper (Cu)                                                      mg/kg ds                                 22                18,97    -        5   40  115  190
Kwik (Hg)                                                       mg/kg ds                               0,19              0,2011     *     0,05 0,15 18,1   36
Molybdeen (Mo)                                                  mg/kg ds                               <1,5                1,050    -      1,5  1,5 95,8  190
Nikkel (Ni)                                                     mg/kg ds                                 12                26,92    -        4   35 67,5  100
Lood (Pb)                                                       mg/kg ds                                 53                47,62    -       10   50  290  530
Zink (Zn)                                                       mg/kg ds                                 81                90,50    -       20 140   430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         mg/kg ds                                 4,2
Minerale olie (C12-C16)                                         mg/kg ds                               <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                         mg/kg ds                                 6,3
Minerale olie (C21-C30)                                         mg/kg ds                                 33
Minerale olie (C30-C35)                                         mg/kg ds                                 26
Minerale olie (C35-C40)                                         mg/kg ds                               <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  mg/kg ds                                 77                25,67    -       35 190  2600 5000
Chromatogram olie (GC)                                                                             Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                          mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 52                                                          mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 101                                                         mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 118                                                         mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 138                                                         mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 153                                                         mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB 180                                                         mg/kg ds                          <0,0010                0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                            0,0049               0,0016     -    0,007 0,02 0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                       mg/kg ds                            <0,050               0,0116
Fenanthreen                                                     mg/kg ds                               0,14              0,0466
Anthraceen                                                      mg/kg ds                              0,055              0,0183
Fluorantheen                                                    mg/kg ds                               0,45              0,1500
Benzo(a)anthraceen                                              mg/kg ds                               0,21              0,0700
Chryseen                                                        mg/kg ds                               0,31              0,1033
Benzo(k)fluorantheen                                            mg/kg ds                               0,14              0,0466
Benzo(a)pyreen                                                  mg/kg ds                               0,21              0,0700
Benzo(ghi)peryleen                                              mg/kg ds                                 0,2             0,0666
Indeno(123-cd)pyreen                                            mg/kg ds                               0,18              0,0600
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                                 1,9             0,6433     -     0,35  1,5 20,8   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     9046774           MM1 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-15) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  1764.001
Projectnaam                                                    noordse dorpsweg
Datum monstername                                              27-05-2016
Certificaatnummer                                              2016062084
Startdatum                                                     30-05-2016
Rapportagedatum                                                06-06-2016
Analyse                                                        Eenheid                       3                  GSSD          Oordeel    RG  AW     T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                    64,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                         3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                     Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                             23,4
Organische stof                                                % (m/m) ds                          64,6                64,60
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                          35,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                            3,5                  3,5
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                             110                358,9             20 190   555  920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                            0,34              0,1499      -      0,2  0,6  6,8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                            <3,0                6,342     -        3   15  103  190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                              33                21,27     -        5   40  115  190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                            0,39              0,3661      *     0,05 0,15 18,1   36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                              2,4               2,400     *      1,5  1,5 95,8  190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                              9,6               24,89     -        4   35 67,5  100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                              71                51,10     *       10   50  290  530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                             140                124,5     -       20 140   430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                            <9,0
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                             <15
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                             <15
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                              51
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                              34
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                             <18
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                           <100                 23,33     -       35 190  2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB 52                                                         mg/kg ds                         0,0021               0,0007
PCB 101                                                        mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB 118                                                        mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB 138                                                        mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB 153                                                        mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB 180                                                        mg/kg ds                       <0,0010                0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                         0,0063               0,0021      -    0,007 0,02 0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                          0,069               0,0230
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                            0,17              0,0566
Anthraceen                                                     mg/kg ds                          0,076               0,0253
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                            0,62              0,2067
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                            0,32              0,1067
Chryseen                                                       mg/kg ds                            0,35              0,1167
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                              0,2             0,0666
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                              0,3             0,1000
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                            0,21              0,0700
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                            0,25              0,0833
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                              2,6             0,8550      -     0,35  1,5 20,8   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
3     9046775           MM2 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (70-120) 02 (120-170) 02 (170-200) 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150
Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer                                                  1764.001
Projectnaam                                                    noordse dorpsweg
Datum monstername                                              03-06-2016
Certificaatnummer                                              2016064787
Startdatum                                                     03-06-2016
Rapportagedatum                                                10-06-2016
Analyse                                                        Eenheid                1            GSSD       Oordeel  RG     S     T     I
Metalen
Barium (Ba)                                                    µg/L                          120          120    *      20   50   338  625
Cadmium (Cd)                                                   µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2  0,4   3,2     6
Kobalt (Co)                                                    µg/L                           2,3       2,300    -       2   20    60  100
Koper (Cu)                                                     µg/L                           3,5         3,5    -       2   15    45   75
Kwik (Hg)                                                      µg/L                      <0,050       0,0350     -    0,05 0,05 0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                 µg/L                         <2,0        1,400    -       2    5   153  300
Nikkel (Ni)                                                    µg/L                           5,5         5,5    -       3   15    45   75
Lood (Pb)                                                      µg/L                         <2,0        1,400    -       2   15    45   75
Zink (Zn)                                                      µg/L                          130          130    *      10   65   433  800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                        µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2  0,2  15,1   30
Tolueen                                                        µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    7   504 1000
Ethylbenzeen                                                   µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    4    77  150
o-Xyleen                                                       µg/L                       <0,10       0,0700
m,p-Xyleen                                                     µg/L                       <0,20       0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                       µg/L                         0,21      0,2100     -     0,2  0,2  35,1   70
BTEX (som)                                                     µg/L                       <0,90       0,6300
Naftaleen                                                      µg/L                      <0,020       0,0140     -    0,02 0,01    35   70
Styreen                                                        µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    6   153  300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2 0,01   500 1000
Trichloormethaan                                               µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    6   203  400
Tetrachloormethaan                                             µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,1 0,01     5   10
Trichlooretheen                                                µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2   24   262  500
Tetrachlooretheen                                              µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,1 0,01    20   40
1,1-Dichloorethaan                                             µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    7   454  900
1,2-Dichloorethaan                                             µg/L                       <0,20       0,1400     -     0,2    7   204  400
1,1,1-Trichloorethaan                                          µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,1 0,01   150  300
1,1,2-Trichloorethaan                                          µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,1 0,01    65  130
cis 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10       0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                       µg/L                       <0,10       0,0700
CKW (som)                                                      µg/L                         <1,6        1,120
Tribroommethaan                                                µg/L                       <0,20       0,1400                           630
Vinylchloride                                                  µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,2 0,01   2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                             µg/L                       <0,10       0,0700     -     0,1 0,01     5   10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                           µg/L                         0,14      0,1400     -     0,2 0,01    10   20
1,1-Dichloorpropaan                                            µg/L                       <0,20       0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                            µg/L                       <0,20       0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                            µg/L                       <0,20       0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                µg/L                         0,42      0,4200     -     0,6  0,8  40,4   80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        µg/L                          <10
Minerale olie (C12-C16)                                        µg/L                          <10
Minerale olie (C16-C21)                                        µg/L                          <10
Minerale olie (C21-C30)                                        µg/L                          <15
Minerale olie (C30-C35)                                        µg/L                          <10
Minerale olie (C35-C40)                                        µg/L                          <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 µg/L                          <50           35    -      50   50   325  600
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     9055455           01-1-1
Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                       AW = achtergrondwaarde
                                                       S = streefwaarde
                                                       I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)
                      voorkomen in:                                  Grond/sediment                        Grondwater
                                                                   (mg/kg droge stof)                 (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
   Stof/niveau
                                                         AW                       I                S                   I
   I.          Metalen
               antimoon (Sb)                             4,0                      22               -                20
               arseen (As)                               20                       76               10               60
               barium (Ba)                               -                        920*             50               625
               cadmium (Cd)                              0,60                     13               0,4              6
               chroom (Cr)                               55                       -                1                30
               chroom III                                -                        180              -                -
               chroom VI                                 -                        78               -                -
               cobalt (Co)                               15                       190              20               100
               koper (Cu                                 40                       190              15               75
               kwik (Hg)                                 0,15                     -                0,05             0,3
               kwik (anorganisch)                        -                        36               -                -
               kwik (organisch)                          -                        4                -                -
               lood (Pb)                                 50                       530              15               75
               molybdeen (Mo)                            1,5                      190              5                300
               nikkel (Ni)                               35                       100              15               75
               tin (Sn)                                  6,5                      -                -                -
               vanadium (V)                              80                       -                -                -
               zink (Zn)                                 140                      720              65               800
   II.         Anorganische verbindingen
               chloride                                  -                          -              100 (mg/l)          -
               cyaniden-vrij                             3                        20               5                   1500
               cyaniden-complex                          5,5                      50               10                  1500
               thiocyanaat                               6,0                      20               -                   1500
   III.        Aromatische verbindingen
               benzeen                                   0,20                     1,1              0,2                 30
               ethylbenzeen                              0,20                     110              4                   150
               tolueen                                   0,20                     32               7                   1000
               xylenen                                   0,45                     17               0,2                 70
               styreen (vinylbenzeen)                    0,25                     86               6                   300
               fenol                                     0,25                     14               0,2                 2000
               cresolen (som)                            0,30                     13               0,2                 200
               dodecylbenzeen                            0,35                     -                -                   -
               aromatische oplosmiddelen (som)           2,5                      -                -                   -
   IV.         Polycyclische aromatische         kool-
               waterstoffen (PAK's)
               naftaleen                                                                           0,01                70
               antraceen                                                                           0,0007              5
               fenantreen                                                                          0,003               5
               fluoranteen                                                                         0,003               1
               benzo(a)antraceen                                                                   0,0001              0,5
               chryseen                                                                            0,003               0,2
               benzo(a)pyreen                                                                      0,0005              0,05
               benzo(ghi)peryleen                                                                  0,0003              0,05
               benzo(k)fluoranteen                                                                 0,0004              0,05
               indeno(1,2,3cd)pyreen                                                               0,0004              0,05
               PAK (som 10)                              1,5                      40               -                         -
   V.          Gechloreerde koolwaterstoffen
               vinylchloride                             0,10                     0,1              0,01                5
               dichloormethaan                           0,10                     3,9              0,01                1000
               1,1-dichloorethaan                        0,20                     15               7                   900
               1,2-dichloorethaan                        0,20                     6,4              7                   400
               1,1-dichlooretheen                        0,30                     0,3              0,01                10
               1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)       0,30                     1                0,01                20
               dichloorpropanen                          0,80                     2                0,8                 80
               trichloormethaan (chloroform)             0,25                     5,6              6                   400
               1,1,1-trichloorethaan                     0,25                     15               0,01                300
               1,1,2-trichloorethaan                     0,3                      10               0,01                130
               trichlooretheen (Tri)                     0,25                     2,5              24                  500
               tetrachloormethaan (Tetra)                0,30                     0,7              0,01                10
               tetrachlooretheen (Per)                   0,15                     8,8              0,01                40
               monochloorbenzeen                         0,20                     15               7                   180
               dichloorbenzenen                          2,0                      19               3                   50
               trichloorbenzenen                         0,015                    11               0,01                10
               tetrachloorbenzenen                       0,0090                   2,2              0,01                2,5
               pentachloorbenzeen                        0,0025                   6,7              0,003               1
               hexachloorbenzeen                         0,0085                   2,0              0,0009              0,5
               monochloorfenolen(som)                    0,045                    54               0,3                 100
               dichloorfenolen (som)                     0,20                     22               0,2                 30
               trichloorfenolen (som)                    0,0030                   22               0,03                10
               tetrachloorfenolen (som)                  0,015                    21               0,01                10
               pentachloorfenol                          0,0030                   12               0,04                3
               PCB's (som 7)                             0,020                    1                0,01                0,01
               chloornaftaleen (som)                     0,070                    23               -                   6
               monochlooranilinen (som)                  0,20                     50               -                   30
               dioxine (som I-TEQ)                                                0,00018                              -
                                                         0,000055                                  -
               pentachlooraniline                                                 -                                    -
                                                         0,15                                      -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                     Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                      voorkomen in:                                Grond/sediment                        Grondwater
                                                                  (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                      anders vermeld)
   Stof/niveau
                                                          AW                       I             S                   I
   VI.         Bestrijdingsmiddelen
               chloordaan                                 0,0200              4                  0,02 ng/l           0,2
               DDT (som)                                  0,20                1,7                -                   -
               DDE (som)                                  0,10                2,3                -                   -
               DDD (som)                                  0,020               34                 -                   -
               DDT/DDE/DDD (som)                          -                   -                  0,004 ng/l          0,01
               aldrin                                     -                   0,32               0,009 ng/l          -
               dieldrin                                   -                   -                  0,1 ng/l            -
               endrin                                     -                   -                  0,04 ng/l           -
               drins (som)                                0,015               4                  -                   0,1
               -endosulfan                               0,00090             4                  0,2 ng/l            5
               -HCH                                      0,0010              17                 33 ng/l             -
               -HCH                                      0,0020              1,6                8 ng/l              -
               -HCH (lindaan)                            0,0030              1,2                9 ng/l              -
               HCH-verbindingen (som)                     -                   -                  0,05                1
               heptachloor                                0,00070             4                  0,005 ng/l          0,3
               heptachloorepoxide (som)                   0,0020              4                  0,005 ng/l          3
               hexachloorbutadieen                        0,003               -                  -                   -
               organochloorhoudende                       0,40                -                  -                   -
               bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
               azinfos-methyl                             0,0075              -                  -                   -
               organotin verbindingen (som)               0,15                2,5                0,05-16 ng/l        0,7
               tributyltin (TBT)                          0,065               -                  -                   -
               MCPA                                       0,55                4                  0,02                50
               atracine                                   0,035               0,71               29 ng/l             150
               carburyl                                   0,15                0,45               2 ng/l              50
               carbofuran                                 0,017               0,017              9 ng/l              100
               4-chloormethylfenolen (som)                0,60                -                  -                   -
               niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)       0,090               -                  -                   -
   VII.        Overige verontreinigingen
               asbest                                     -                   100                -                   -
               cyclohexanon                               2,0                 150                0,5                 15000
               dimethyl ftalaat                           0,045               82                 -                   -
               diethyl ftalaat                            0,045               53                 -                   -
               di-isobutylftalaat                         0,045               17                 -                   -
               dibutyl ftalaat                            0,070               36                 -                   -
               butyl benzylftalaat                        0,070               48                 -                   -
               dihexyl ftalaat                            0,070               220                -                   -
               di(2-ethylhexyl)ftalaat                    0,045               60                 -                   -
               ftalaten (som)                             -                   -                  0,5                 5
               minerale olie                              190                 5000               50                  600
               pyridine                                   0,15                11                 0,5                 30
               tetrahydrofuran                            0,45                7                  0,5                 300
               tetrahydrothiofeen                         1,5                 8,8                0,5                 5000
               tribroommethaan                            0,20                75                 -                   630
               ethyleenglycol                             5,0                 -                  -                   -
               diethyleenglycol                           8,0                 -                  -                   -
               acrylonitril                               2,0                 -                  -                   -
               formaldehyde                               2,5                 -                  -                   -
               isopropanol (2-propanol)                   0,75                -                  -                   -
               methanol                                   3,0                 -                  -                   -
               butanol (1-butanol)                        2,0                 -                  -                   -
               butylacetaat                               2,0                 -                  -                   -
               ethylacetaat                               2,0                 -                  -                   -
               methyl-tert-butyl ether (MTBE)             0,20                -                  -                   -
               methylethylketon                           2,0                 -                  -                   -
Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen
                                                                              a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                            Lb = Lst *
                                                                                     a + b * 25 + c * 10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                  Toetsingskader Circulaire bodemsanering
         STOF              a              b             c
   arseen              15            0,4           0,4
   barium              30            5             0
   beryllium           8             0,9           0
   cadmium             0,4           0,007         0,021
   chroom              50            2             0
   cobalt              2             0,28          0
   koper               15            0,6           0,6
   kwik                0,2           0,0034        0,0017
   lood                50            1             1
   nikkel              10            1             0
   tin                 4             0,6           0
   vanadium            12            1,2           0
   zink                50            3             1,5
Organische verbindingen
                                                                                     % org.st.
                                                                   Lb = Lst *
                                                                                          10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respecti evelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.
Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5* (AW + I)
noodzakelijk
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>  Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen
                                                    Geraad-
                 Informatiebron                     pleegd                          Toelichting
                                                    (ja/nee)
                                                                    Datum                     Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                               kaartmateriaal
Historische topografische kaart                         ja   divers
Luchtfoto                                               ja
                                                                Datum bron/                   Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                               kaartmateriaal
Bodemkaart Nederland                                    ja                                    bron: bodemdata.nl
Grondwaterkaart Nederland                               ja                                    TNO
Bodemloket.nl                                           ja   2016
Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                        Datum     Contactpersoon  Opmerkingen
opdrachtgever                                                    uitgevoerd
                                                        ja   mei 2016         Dhr. R. van den
Historisch gebruik locatie
                                                                              Oetelaar
Huidig gebruik locatie                                  ja
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit              ja
onderzoekslocatie)
Toekomstig gebruik locatie                              ja
Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken     ja
Verhardingen/kabels en leidingen locatie                ja
                                                                    Datum     Contactpersoon  Opmerkingen
Informatie van gemeente
                                                                 uitgevoerd
                                                        ja   9 juni 2016      mevr. Bisoen    Omgevingsdienst Midden-
Archief Bouw- en woningtoezicht
                                                                                              Holland
Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                   ja
Archief ondergrondse tanks                              ja
Archief bodemonderzoeken                                ja
Gemeenteambtenaar milieuzaken                           ja
                                                                    Datum                     Opmerkingen
Informatie uit terreininspectie
                                                                 uitgevoerd
Historisch gebruik locatie                              ja   23 mei 2016
Huidig gebruik locatie                                  ja
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit              ja
onderzoekslocatie)
Verhardingen                                            ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                              Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.
Vestiging Limburg                      Vestiging Gelderland                      Vestiging Brabant
Rijksweg Noord 39                      Fabriekstraat 19c                         Rapenstraat 2
6071 KS Swalmen                        7005 AP Doetinchem                        5831 GJ Boxmeer
Tel. 0475 - 504961                     Tel. 0314 - 365150                        Tel. 0485 - 581818
Swalmen@econsultancy.nl                Doetinchem@econsultancy.nl                Boxmeer@econsultancy.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>ee Eco sultancy,

econsultancy.nl

econsultancy.nl

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>