<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b
           en 28c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c (ontwerp)




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>              bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c (ontwerp)




Inhoudsopgave



Bijlagen bij de toelichting                                                      5
Bijlage 1    Bodemonderzoek                                                      6




                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c (ontwerp)




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c (ontwerp)



Bijlagen bij de toelichting




                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c (ontwerp)



Bijlage 1 Bodemonderzoek




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                PROJECT 270065

                                ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK
                                VELDWEG 2 EN ACHTER 3 TE TER AAR




Vestiging Kamerik
Nijverheidsweg 7
3471 GZ Kamerik
t 0348 402103

Vestiging Heerhugowaard
Galileistraat 69
1704 SE Heerhugowaard
t 072 5729457

Vestiging Steenwijk
Oevers 16
8331 VC Steenwijk
t 0521 521924

www.grondslag.nl




bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                Project 27065




Titel                                Actualiserend bodemonderzoek
                                     Veldweg 2 en achter 3 te Ter Aar

Projectleider                        Mevr. Drs. S. Lauffer

Adviseur                             Dhr. Drs. F.E.P. Rademacher

Datum rapport                        13 april 2017




Opdrachtgever                        Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
                                     Meander 861
                                     6825 MH Arnhem

Contactpersoon                       Mevr. C. Kamphuis




Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie
als bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                               Project 27065




SAMENVATTING

 Soort:                           Actualiserend verkennend bodemonderzoek

 Aanleiding:                      Bouwaanvraag/transactie

 Doel:                            Vastleggen geactualiseerde bodemkwaliteit ten behoeve van transactie en
                                  aanvraag omgevingsvergunning bouwen


 Opzet:                           Afgeleid van NEN 5740 (ONV-NL)

 Locatie:                         Veldweg 2 en achter 3 Ter Aar

 Kadastraal:                      Gemeente Ter Aar, sectie B, nummers 4221 en 4484 (beide gedeeltelijk)

 Oppervlakte:                     11 500 m²

 Terreingebruik:                  Bedrijfsmatig

 Terreingebruik in omgeving:      Bedrijfsmatig/detailhandel/wonen

 Hypothese:                       Maximaal lichte verhogingen met zware metalen, PAK en bestrijdingsmiddelen

 Aantal boringen en peilbuizen:   Boringen:                            waarvan peilbuizen:

                                  14                                   2

 Bodemopbouw:                     Veen

 Grondwaterstand:                 0,3 m-mv

 Zintuiglijke waarnemingen        Sporen baksteen en zandig veen

 Resultaten grond:                Alleen lichte verhogingen

 Resultaten grondwater:           Alleen lichte verhogingen

 Conclusies:                      Hypothese is bevestigd

                                  De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren
                                  van een nader bodemonderzoek

                                  Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een
                                  omgevingsvergunning (bouw)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                           Project 27065




INHOUDSOPGAVE


1   INLEIDING EN DOEL                              1

2   TERREINGEGEVENS                                2
    2.1 Afbakening onderzoekslocatie               2
    2.2 Huidige situatie                           2
    2.3 Historie tot op heden                      2
    2.4 Voorgaand onderzoek                        3
    2.5 Toekomstige situatie                       4
    2.6 Bodemopbouw en geohydrologie               5
    2.6 Hypothese en onderzoeksopzet               5

3   VELDWERK                                       7
    3.1 Uitvoering                                 7
    3.2 Resultaten                                 7
        3.2.1 Grond                                7
        3.2.2 Grondwater                           8

4   CHEMISCHE ANALYSES                             9
    4.1 Toetsingskader                             9
    4.2 Analyses grond                             10
    4.3 Analyses grondwater                        11

5   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                    11




BIJLAGEN

BIJLAGE I     : Kaartmateriaal
BIJLAGE II    : Boorbeschrijvingen
BIJLAGE III   : Toetsingstabellen
BIJLAGE IV    : Analysecertificaten
BIJLAGE V     : Verklarende woordenlijst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                 1                                    Project 27065




1   INLEIDING EN DOEL

    Door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling te Arnhem is aan Grondslag opdracht verleend voor
    het uitvoeren van een actualiserend verkennend bodemonderzoek op het perceel Veldweg 2
    en achter 3 te Ter Aar (gemeente Nieuwkoop).

    De aanleiding voor het actualiserend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen
    aankoop van de locatie en de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw). Men is
    voornemens om de bestaande tuinbouwkas te slopen en op een gedeelte van de
    onderzoekslocatie twee commerciële units te realiseren. Omdat op de reeds een onderzoek in
    2006 heeft plaatsgevonden, betreft dit onderzoek een actualisatie onderzoek waarbij de
    gegevens zijn geactualiseerd.

    Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het
    beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming (bedrijven).

    Het actualiserend bodemonderzoek sluit aan op de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor
    het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725
    (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                     2                                    Project 27065




2     TERREINGEGEVENS

      Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een aanvullend vooronderzoek conform de NEN
      5725 verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De
      resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich
      tevens op de direct aangrenzende percelen.

2.1   Afbakening onderzoekslocatie

      Het perceel Veldweg 2 en Veldweg achter 3 zijn kadastraal bekend als gemeente Ter Aar,
      sectie B, nummers 4221 en 4484 (beide gedeeltelijk). De x- en y-coördinaten van het perceel
      zijn 109,136 en 464,173. De huidige onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa
      11.500 m² en omvat uitsluitend de bestaande te slopen tuinbouwkas. De bouwlocatie voor de
      units betreft het oostelijke gedeelte binnen de grenzen van de kas. Het westelijke deel van het
      perceel wat is ingericht als parkeerplaats (asfalt) De begrenzing van de onderzoekslocatie is
      weergegeven op de tekening in bijlage I.

2.2   Huidige situatie

      Op het terrein is een niet meer in gebruik zijnde kas aanwezig. Naar zeggen van de
      opdrachtgever is deze de laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van tomaten. Ten
      noorden bevindt zich een tuincentrum (Intratuin). Tussen het tuincentrum en de kas ligt een
      brede sloot. Ten westen is een gedeelte van de parkeerplaats gelegen van het tuincentrum. Ten
      oosten bevinden zich woonhuizen. Aan de zuidzijde wordt het perceel eveneens begrensd door
      een sloot.

      Momenteel wordt een deel van de kas gebruikt voor opslag van materialen, vermoedelijk van
      het naastgelegen tuincentrum. Daarnaast staan er twee auto’s geparkeerd op een met rijplaten
      afgedekte vlonder. Verder is de kas niet meer als zodanig in gebruik. Het maaiveld is vooral
      begroeid met rietachtige planten.

      De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

2.3   Historie tot op heden

      Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
         - huidige eigenaar
         - opdrachtgever
         - omgevingsdienst (mevr. S. Bisoen, Omgevingdienst West Holland 30 maart 2017)
         - oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl)
         - www.bodemloket.nl
         - www.Edugis.nl
         - Grondslag Loket
         - voorgaande onderzoeken en saneringen

      Volgens informatie van de opdrachtgever zijn ter plaatse van of nabij de onderzoekslocatie
      geen vloeibare brandstoffen toegepast of opgeslagen. In een eerder bodemonderzoek is sprake
      geweest van een bovengrondse opslagtank voor brandstof maar hiervoor zijn destijds (in 2006)
      geen aanwijzingen gevonden (zie par. 2.4).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                               3                                     Project 27065




Er zijn tijdens het huidige veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden op de
aanwezigheid van deze opslagtank.

Er zijn op het perceel waarschijnlijk bestrijdingsmiddelen en/of ontsmettingsmiddelen
gebruikt. Of dit echt zo is, wordt echter niet duidelijk uit de beschikbare informatie. In de
beschikbare documenten is wel sprake van een opslag- en menglocatie voor meststoffen.

Op basis van oude kaarten is tevens te zien dat de locatie in het verleden in gebruik is geweest
als boomgaard en voor andere agrarische bestemmingen, waaronder tuinbouw. Dus ook op
basis van het historisch gebruik van de locatie kan worden verwacht dat bestrijdingsmiddelen
zijn gebruikt.

Verder is op basis van oud kaartmateriaal en informatie van de Omgevingsdienst bekend dat
er op de locatie drie sloten in de lengterichting en een kleine sloot in de breedterichting van
het terrein hebben gelopen. Deze zijn volgens de geraadpleegde kaarten begin jaren ’70 van
de vorige eeuw gedempt waarna de kas op de locatie is gebouwd. Uit voorgaand onderzoek is
gebleken dat het dempingsmateriaal uit boomschors bestaat. Het materiaal is toen niet
onderzocht. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten,
slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig.

In maart 2017 heeft een asbestinventarisatie van de kas plaatsgevonden (projectnummer
HE7022, dd. 24 maart 2017). Geconcludeerd is dat er geen asbestbron in de kas aanwezig is.

Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.

Bij www.bodemloket.nl is informatie aangaande de onderzoekslocatie bekend. Er blijkt dat op
het perceel in 2006 een bodemonderzoek is verricht en in 2007 een bodemsanering. In de
vervolgens bij de Omgevingsdienst West Holland aangevraagde omgevingsrapportage blijkt
dat op de locatie in 1998 en 2006 bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. De sanering is
uitgevoerd op het westelijke gelegen parkeerterrein, buiten de huidige onderzoekslocatie. De
resultaten van deze onderzoeken en de sanering zijn weergegeven in paragraaf 2.4.

In de directe omgeving zijn eveneens enkele bodemonderzoeken uitgevoerd (ook door
Grondslag BV) maar de resultaten hiervan worden in verband met de ouderdom en de afstand
ten opzichte van de huidige onderzoekslocatie als onvoldoende relevant beschouwd.

De locatie bevindt zich binnen zone ‘wonen’ van de bodemfunctieklassekaart van de gemeente
Nieuwkoop (2011). Voor zover bekend is er geen recente definitieve bodemkwaliteitskaart bij
de Omgevingsdienst West Holland in gebruik. De beschikbare bodemkwaliteitskaart en
bijbehorende nota betreffen een ontwerpversie voor specifiek toemaakdekbeleid. De huidige
onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het toemaakdekgebied.

2.4     Voorgaand onderzoek

Op de onderzoekslocatie zelf is in 2006 een ‘verkennend, eindsituatie en nader
bodemonderzoek achter Veldweg 2a en 3 te Ter Aar’ verricht (door Ingenieursbureau Mol,
projectnummer 07559, d.d. 24 november 2006). In deze rapportage zijn ook de resultaten van
het nulsituatieonderzoek uit 1998 (CBB, rapportnummer 2023431 d.d.10 juni 1998) verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                    4                                   Project 27065




      Uit de resultaten van het verkennende bodemonderzoek komt naar voren dat in zowel de
      venige boven- als ondergrond lichte verhogingen met zware metalen, PAK en EOX zijn
      aangetroffen. Plaatselijk (ter hoogte van de parkeerplaats, die geen deel uitmaakt van de
      onderhavige onderzoekslocatie) is zink in de bovengrond in een matig verhoogde concentratie
      aangetroffen. Het grondwater is uitsluitend licht verontreinigd met chroom.

      In het eindsituatieonderzoek ter plaatse van de eerder genoemde opslag- en menglocatie voor
      meststoffen zijn in de venige bovengrond eveneens zware metalen, PAK en EOX licht
      verhoogd aangetroffen. Het grondwater is uitsluitend licht verontreinigd met nikkel.
      Deze verhogingen hangen met uitzondering van zink vermoedelijk samen met verhoogde
      achtergrondgehalten. De verwachte bovengrondse brandstoftank is niet aangetroffen.

      In een nader onderzoek is omvang van de verontreiniging met zink in de bovengrond in beeld
      gebracht. Hierbij is geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige
      bodemverontreiniging op de noordwesthoek van het parkeerterrein (meer dan 25 m3 sterk
      verontreinigde grond). De verontreiniging wordt in het rapport van Mol in verband gebracht
      met de zinken afvoergoten van de kas.

      Dit geval van ernstige bodemverontreiniging is in 2007 gesaneerd. Het evaluatieverslag van
      deze sanering dateert evenwel van 13 september 2016 (beschikking ODWH van 14 oktober
      2016). De sanering betreft een isolatievariant waarbij de verontreiniging is afgedekt met een
      verhardingslaag afgewerkt met een laag asfalt. De asfaltlaag dateert volgens de beschikbaar
      gestelde facturen van de aanleg van september 2008. De Omgevingsdienst West Holland heeft
      ingestemd met het saneringsresultaat. Voor dit deel van de locatie geldt een
      gebruiksbeperking. Deze houdt in dat de isolatielaag (verhardingslaag) gehandhaafd dient te
      worden. Deze gesaneerde bodemverontreiniging bevindt zich buiten de grenzen van de huidige
      onderzoekslocatie.

2.5   Toekomstige situatie

      De locatie wordt na sloop van de kas ontwikkeld voor bedrijfs-/kantoorruimte (commerciële
      units). De bestemming wordt ‘bedrijfsmatig’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                            5                                 Project 27065




2.6   Bodemopbouw en geohydrologisch

      Bodemopbouw
      De gegevens met betrekking tot de bodemopbouw en geohydrologisch (tabel 2.1) zijn afgeleid
      van www.dinoloket.nl (TNO).

      Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw
       Diepte     samenstelling                  Formatie               Geohydrologische eenheid
       (m-NAP)

       0-10       Klei, veen                     Naaldwijk, Nieuwkoop   Slecht doorlatende deklaag
                                                                        (Holoceen)

       10-32      Zeer fijn tot uiterst grof     Boxtel, Kreftenheye    Goed doorlatende zandlagen
                  zand, zwak tot sterk
                  grindhoudend

       32-48      Klei                           Sterksel, Stramproy    Slecht doorlatende kleilagen

       48-56      Zand, uiterst fijn tot zeer    Stramproy              Goed doorlatende zandlagen
                  grof, lokaal humeus

       56-63      Klei                           Waalre                 Slecht doorlatende kleilagen

       >63        Zand, matig fijn tot uiterst   Peize, Waalre          Goed doorlatende zandlagen
                  grof; lokaal grindig en/of
                  kleiig


      Op de locatie wordt de volgende bodemopbouw verwacht: tot circa 3,0 m-mv veen waarna tot
      circa 7 m-mv een kleipakket volgt en vervolgens weer veen. Vanaf circa 9 m-mv wordt de
      pleistocene zandlaag aangetroffen (eerste watervoerende pakket).

      Grondwater
      De hoogte van het maaiveld in de omgeving van Ter Aar bedraagt circa 0,7 m-NAP. De
      stijghoogte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 3,5 m-NAP. Uit de
      isohypsenkaart wordt afgeleid dat de regionale grondwaterstroming van het eerste
      watervoerend pakket oostelijk is gericht.

      Het freatisch grondwater is tijdens het onderhavig onderzoek vastgesteld op een diepte van
      globaal 0,4 m-mv. Er kan geen eenduidige grondwaterstromingsrichting voor het freatisch
      grondwater worden vastgesteld. Deze wordt beïnvloed door lokaal aanwezig
      oppervlaktewater.

      De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterwingebied.

2.6   Hypothese en onderzoeksopzet

      Op basis van de beschikbare informatie kunnen lichte verhogingen aan zware metalen en PAK
      worden verwacht. Daarnaast worden in verband met het mogelijke gebruik van
      bestrijdingsmiddelen in het verleden en het eerder aangetoonde verhoogde EOX-gehalte in de
      bovengrond van de locatie lichte verhogingen verwacht met bestrijdingsmiddelen (OCB).

      De onderzoeksopzet is gebaseerd op de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
      lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740, die wordt uitgebreid met analyses op OCB.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                               6                                    Project 27065




Het onderzoek voor de huidige onderzoekslocatie betreft een actualisatie van het onderzoek
uit 2006. De resultaten van dat onderzoek zijn verouderd. Omdat de destijds licht verhoogd
aangetroffen stoffen als immobiel kunnen worden bestempeld is de verwachting dat de
milieuhygiënische situatie in de tussenliggende periode niet significatie is gewijzigd. Daarom
is er gekozen voor een beperktere onderzoeksinspanning dan de NEN voorschrijft maar wel
met de aanvulling op OCB-analyses in de bovengrond. Deze onderzoekinspanning wordt als
afdoende beschouwd om een uitspraak over de geschiktheid van de locatie te kunnen doen.

De locatie wordt op basis van de beschikbare gegevens als niet-asbestverdacht aangemerkt.

Het dempingsmateriaal in de gedempte sloten wordt op basis van de beschikbare gegevens als
onverdacht bestempeld. Het dempingsmateriaal wordt daarom in eerste instantie alleen visueel
onderzocht. Eventueel aan te treffen verdacht materiaal wordt bemonsterd en aanvullend
analytisch onderzocht.

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                     7                                     Project 27065




3     VELDWERK

3.1   Uitvoering

      Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op
      5 april 2017 onder leiding van dhr. J. Booij. Het grondwater is op 12 april 2017 bemonsterd
      door dhr. B. van Warners.

      De bij het onderzoek uit 2006 geplaatste peilbuizen zijn niet teruggevonden. Daarom zijn twee
      nieuwe peilbuizen geplaatst.

      In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie veertien boringen verricht (nrs. 01 t/m 14).
      De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. De boringen 04 en 13 zijn
      voorzien van een peilbuis. Eén peilbuis (nummer 13) is in het bouwvlak geplaatst en een er
      buiten (nummer 04). De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in bijlage I.

      Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 01, 04, 05,
      11, 13 en 14 zijn doorgezet tot een diepte van circa 2,0 m-mv.

      Teneinde de gedempte sloten op te zoeken zijn 3 raaien van vier à vijf boringen uitgevoerd.
      Deze raaien en boringen zijn genummerd als R01 (a-d), R02 (a-d) en R03 (a-f).

3.2   Resultaten

3.2.1 Grond

      Bodemopbouw
      Vanaf het maaiveld tot een diepte van 2,0 m-mv bestaat de bodem uit (zwak zandig) Veen. De
      boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.

      Zintuiglijke waarnemingen
      In de bovengrond zijn ter plaatse van boringen 01 en 03 sporen baksteen aangetroffen. De
      bovengrond bij de boringen 02, 06 en 14 is de bovengrond in afwijking van de overige
      boringen zandig ontwikkeld. Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem
      aangetroffen. De bijmenging met baksteen (sporen) is dermate gering en beperkt dat gesteld
      kan worden dat de bovengrond niet als asbestverdacht gezien wordt. Vermoedelijk betreft het
      hier een historische ophoging.

      Bij de boringen voor het opsporen van de gedempte sloten is gebleken dat alleen de zuidelijk
      gedempte sloten is aangetroffen. Deze blijkt inderdaad gedempt te zijn met houtsnippers. Dit
      materiaal is als niet verdacht bestempeld en is daarom niet analytisch onderzocht.

      De noordelijk sloot is niet aangetroffen op de plek waar deze op basis van oud kaartmateriaal
      werd verwacht. De sloot in het midden van de locatie is wel aangetroffen maar deze blijkt niet
      gedempt te zijn. Deze sloot is afgedekt met betonplaten die fungeren als pad. Ter plaatse van
      de sloot onder de betonplaten bevindt zich een betonnen goot die wordt gebruikt als
      waterafvoer. Zie Figuur 1 voor foto’s van de locatie tijdens het veldonderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                            8                                  Project 27065




     Figuur 1: foto’s locatie
      Betonpad over sloot midden locatie                    Afvoergoot onder betonpad




3.2.2 Grondwater

     In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername
     van het grondwater.

     Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater
     peilbuis      filterstelling   grondwaterstand   pH            EC           Troebelheid
                   (m-mv)           (m-mv)                          (mS/cm)      (NTU)

     04            1,0-2,0          0,35              6,5           1.850        50,9

     13            1,0-2,0          0,24              6,4           2.360        40,1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                      9                                     Project 27065




4     CHEMISCHE ANALYSES

      De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

4.1   Toetsingskader

      De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per
      1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
      waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater)
      gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-
      /streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden
      geïnterpreteerd als een:

          lichte verhoging:     gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
          matige verhoging:     gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
          sterke verhoging:     gehalte > interventiewaarde

      De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10%
      organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de
      landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is
      opgenomen in bijlage III.

      De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
      interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt.
      Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk
      handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het
      gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.

      Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan
      een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken,
      dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100
      m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden.

      Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een
      saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van
      actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij
      ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging
      geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.

      Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van
      een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet
      bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en
      omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                               10                                                         Project 27065




4.2   Analyses grond

      De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
      bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.


      Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond
      Ref    Boringen met             Waarnemingen/                Analyse-         Overschrijding
             diepte (m-mv)            opmerking                    parameters
                                                                                    >AW                  >T                    >I

      BG1    05 (0,00-0,50)+           Binnen bouwvlak             NEN-g+OCB Hg, Pb, Mo, Zn,             -                     -
             07 (0,00-0,50)+                                                 PAK, som DDD
             08 (0,00-0,50)+
             12 (0,00-0,50)+
             13 (0,00-0,50)

      BG2    04 (0,00-0,50)+          Buiten bouwvlak              NEN-g+OCB Hg, Pb, Mo, som -                                 -
             09 (0,00-0,50)+                                                 DDD
             10 (0,00-0,50)+
             11 (0,00-0,50)

      BG3    01 (0,00-0,50)+          Sporen baksteen              NEN-g            Hg, Pb, Mo           -                     -
             03 (0,00-0,50)

      BG4    02 (0,00-0,50)+          Zandig veen                  NEN-g            Cu, Hg, Pb, Mo,      -                     -
             06 (0,00-0,50)+                                                        Zn
             14 (0,00-0,50)

      OG1    01 (0,50-1,00)+          Binnen bouwvlak              NEN-g            Cu, Hg, Pb, Mo,      -                     -
             05 (0,50-1,00)+                                                        Zn
             13 (0,50-1,00)

      OG2    04 (0,50-1,00)+          Buiten bouwvlak              NEN-g            Hg, Mo, MO#          -                     -
             11 (0,60-1,10)+
             14 (0,70-1,20)
      ref          : referentie op analysecertificaat
      waarneming   : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
      Ba@          : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920)
      getal#       : het gehalte wordt veroorzaakt door humuszuren en/of PAK-achtige verbindingen (natuurlijke herkomst)


      Mengmonsters BG 1 en BG2 van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard
      NEN-pakket. Aangevuld met OCB. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld
      verkregen van de kwaliteit van de grond.

      In verband met zintuiglijke afwijkingen (sporen baksteen en zandig veen) in de bovengrond
      zijn hiervan twee mengmonsters (BG3 en BG4) geanalyseerd op het NEN pakket.

      In het mengmonster BG1 en BG2 zijn lichte verhoging aan enkele zware metalen, PAK en
      som DDD (bestrijdingsmiddelen) gemeten. In de mengmonsters BG3 en BG4 met een
      zintuigelijke afwijking zijn lichte verhogingen aangetoond met zware metalen.
      Bestrijdingsmiddelen zijn hieraan niet onderzocht.

      In de mengmonsters van de ondergrond OG1 en OG2 zijn enkele zware metalen licht verhoogd
      aangetoond. Daarnaast is in monster OG2 de concentratie minerale olie licht verhoogd. De
      verhoging aan minerale olie in het mengmonster OG2 wordt vermoedelijk veroorzaakt door
      humuszuren en/of PAK-achtige verbindingen (natuurlijke herkomst). Dit valt af te leiden uit
      het oliechromatogram (zie bijlage IV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                               11                        Project 27065




4.3   Analyses grondwater

      De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten
      zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.

      Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater
      Peilbuis   Filtertraject   Analyse-     Overschrijding
                 (m-mv)          parameters
                                              >S                    >T   >I
      04         1,0-2,0         NEN-gw       Ba                    -    -
      13         1,0-2,0         NEN-gw       Ba, Xylenen           -    -


      Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed
      beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.

      In het grondwater uit beide peilbuizen is een lichte verhoging met barium gemeten. In peilbuis
      13 is sprake van een (zeer) lichte verhoging met xylenen.

5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

      De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Veldweg
      2 en achter nummer 3 is vastgelegd.

      De gestelde hypothese dat lichte verhogingen aan zware metalen, PAK, en
      bestrijdingsmiddelen (DDD) in grond en grondwater worden verwacht als gevolg van het
      gebruik van de locatie is hiermee bevestigd. Alle aangetroffen verhogingen kunnen worden
      toegeschreven aan verhoogde achtergrondconcentraties als gevolg van het historisch gebruik
      van de locatie en vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend
      bodemonderzoek. De verhoging met minerale olie heeft een natuurlijke achtergrond.

      De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde
      bedrijfsmatige bestemming.

      De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een
      omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige
      afweging van de gemeente zelf.

      Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken
      binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport
      worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor
      hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit.
      Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank
      of -depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen
      hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              1
              P. van Schravendijkstraat



10
                                                                                                                                                      1A
12

14
                                                             28
16                                                                                                                                                                                                                                     R01C
                                                                                                                                                                                                                                       R01A
                                                                                                                                                                                                                                              R01D
                                                                                                                                                                                                                                               R01B



                                                                                                                                                                                                                                                          R02D
                                                                                                                                                                                                                                                      R02C R02B
                                                                                                                                                                                                                                                       R02A



                                                                                                                                                                                                                                                                     R03A

                                                                                                                                                                                                                                                                  R03B R03C
                                                                                                                                                                                                                                                                    R03D  R03E




                                                                                                                                                      1B




                                                                                                                                                                                 Overzichtskaart
                                                                                                                                                           1C




 20
 22
                                                                                                                                                                                                 5
     24




                                                                                                                                                                  Veldweg
                                                                                                                                                           2-2A
     26
                                                                                                              01
                                                                                  rde
                                                                         geparkee
                                                                              auto's
                                                                                                    02


                                                  03                      R01D
                                                                  R01C     R01B               opslag
                                                                  R01A             opslag      spullen   06
                                                                                    spullen
          1   3
                                                                              05                         R02D
                                          5                                                                                                                                                                               N
                                              7        04                                           R02C R02B
                                                                                                     R02A
                                                                                                                     07
                                                                                                   08

                                                                     09                                                    R03A
15
                                                                                                                     R03B    R03C        14       3
                                                        10                                                      13        R03D    R03E
                                                                                                                                                                                      BOORPUNTENKAART
                                                                                                                                                                            Legenda
                                                                                        12                                                                                         - boorpunt
                                                                                                                                                                                   - boorpunt met peilbuis
                                                             11                                                                          4                                         - boorraai
                                                                                                                                                                                   - onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                   - perceelsgrens
                                                                                                                                                                                   - kadastraal nummer
                                                                                                                                                                                   - bebouwing
                                                                                                                                                                                   - gedempte sloot
                                                                                                                                                                                   - pad

                                                                                                                                                                            0          10        20           30     40 m
                                                                                                                                                                                                                              Schaal: 1:1000                                       Formaat: A3
                                                                                                                                                                                Opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                      Ten Brink Vastgoedontwikkeling

                                                                                                                                                                                Project: Veldweg 2 en achter 3 Ter Aar
                                                                                                                                                                                Project nummer: 27065                         Datum : 13-04-2017
                                                                                                                                                                                Getekend: MM                                  Bestandsnaam: 27065tek.dwg




                                                                                                                                                                                  Kamerik (gem. Woerden)           Heerhugowaard                                                 Steenwijk
                                                                                                                                                                                  Nijverheidsweg 7, 3471 GZ        Galileistraat 69, 1704 SE                                     Oevers 16, 8331 VC
                                                                                                                                                                                  Tel: 0348-402103                 Tel: 072-5729457                                              Tel: 0521-521924
                                                                                                                                                                                  Fax: 0348-402703                 Fax: 072-5721744                                              Fax: 0521-521928
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Boring:       01                                                           Boring:       02
                         0     tuin                                                                 0     tuin
  0                                                                          0
                               Veen, zwak zandig, sporen baksteen, bruin                                  Veen, zwak zandig, bruin




                1                                                                          1




                         50                                                                         50
 50                                                                         50
                               Veen, bruinrood




                2




100




                3




150




                4




                         200
200




      Boring:       03                                                           Boring:       04
                         0     tuin                                                                 0     tuin
  0                                                                          0
                               Veen, zwak zandig, sporen baksteen, bruin                                  Veen, bruin




                1                                                                          1




                         50                                                                         50
 50                                                                         50
                                                                                                          Veen, bruinrood




                                                                                           2




                                                                           100




                                                                                           3




                                                                           150




                                                                                           4




                                                                                                    200
                                                                           200




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                                            Project: 27065
                                                                                                                    getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Boring:       05                                Boring:       06
                         0     tuin                                      0    tuin
  0                                              0
                               Veen, bruin                                    Veen, zwak zandig, bruin




                1                                               1




                                                                         50
 50                                              50

                         60

                               Veen, bruinrood




                3


100




                4



150




                5



                         200
200




      Boring:       07                                Boring:       08
                         0     tuin                                      0    tuin
  0                                              0
                               Veen, bruin                                    Veen, bruin




                1                                               1




                         50                                              50
 50                                              50




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                Project: 27065
                                                                                        getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Boring:       09                                Boring:       10
                         0     tuin                                      0    tuin
  0                                              0
                               Veen, bruin                                    Veen, bruin




                1                                               1




                         50                                              50
 50                                              50




      Boring:       11                                Boring:       12
                         0     tuin                                      0    tuin
  0                                              0
                               Veen, bruin                                    Veen, bruin




                1                                               1




                                                                         50
 50                                              50

                         60

                               Veen, bruinrood




                3



100




                4


150




                5



                         200
200




       Projectnaam: Veldweg 3                                                               Project: 27065
                                                                                        getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Boring:       13                                            Boring:       14
                           0     tuin                                                  0     tuin
  0                                                           0
                                 Veen, bruin                                                 Veen, zwak zandig, bruin




                1                                                           1




                           50
 50                                                          50
                                 Veen, bruinrood
                                                                            2

                                                                                       70

                2                                                                            Veen, bruinrood




                                                                            3
100                                                         100




                3




                                                                            4
150                                                         150




                4




                           200                                                         200
200                                                         200




      Boring:       R01a                                          Boring:       R01b
                           0     tuin                                                  0     tuin
  0                                                           0
                                 Veen, zwak zandig, bruin                                    Veen, zwak zandig, bruin




                           50                                                          50
 50                                                          50
                                 Veen, bruinrood                                             Veen, bruinrood




100                                                         100




150                                                         150




                           200                                                         200
200                                                         200




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                               Project: 27065
                                                                                                       getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Boring:       R01c                                          Boring:   R01d
                           0     tuin                                              0     tuin
  0                                                           0
                                 Veen, zwak zandig, bruin                                Veen, zwak zandig, bruin




                1




                           50                                                      50
 50                                                          50
                                 Veen, bruinrood                                         Veen, bruinrood




                2




100                                                         100




                3




150                                                         150




                4




                           200                                                     200
200                                                         200




      Boring:       R02a                                          Boring:   R02b
                           0     tuin                                              0     beton
  0                                                           0
                                 Veen, zwak zandig, bruin
                                                                                   10




                           50
 50
                                 Veen, bruinrood




100




150




                           200
200




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                           Project: 27065
                                                                                                   getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Boring:       R02c                                                       Boring:   R02D
                           0     beton                                                          0     tuin
  0                                                                        0
                                                                                                      Veen, zwak zandig, bruin

                           15

                                 Holleruimte




                           50                                                                   50
 50                                                                       50
                                 Water, hoogte van omliggende maaiveld                                Veen, bruinrood
                           60

                                 Veen, resten planten, bruin



                1



                           100
100                                                                      100
                                 Veen, bruinrood




                2




                           150
150                                                                      150




                                                                                                200
                                                                         200




      Boring:       R03a                                                       Boring:   R03b
                           0     tuin                                                           0     tuin
  0                                                                        0
                                 Veen, bruin                                                          Veen, bruin




                           50                                                                   50
 50                                                                       50
                                 Veen, bruinrood                                                      Veen, bruinrood




                           100                                                                  100
100                                                                      100




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                                        Project: 27065
                                                                                                                getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Boring:       R03c                                                         Boring:       R03d
                           0     tuin                                                                 0     tuin
  0                                                                          0
                                 Veen                                                                       Veen, bruin



                1



                           40

                                 Sporen grind, resten veen, Houtsnippers
                                                                                                      50
 50                                                                         50
                                                                                                            Veen, bruinrood


                2




100                                                                        100

                3



                           130

                                 Veen, bruinrood



150                                                                        150
                4




                           200                                                                        200
200                                                                        200




      Boring:       R03e                                                         Boring:       R03f
                           0     tuin                                                                 0     tuin
  0                                                                          0
                                 Veen, bruin                                                                Veen, matig zandig, bruin




                                                                                           1




                           50                                                                         50
 50                                                                         50
                                 Veen, bruinrood                                                            Veen, bruinrood




                                                                                           2




100                                                                        100




                                                                                           3




150                                                                        150




                                                                                           4




                           200                                                                        200
200                                                                        200




       Projectnaam: Veldweg 3                                                                                              Project: 27065
                                                                                                                      getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
zand
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus

veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE III
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Project             27065-Veldweg 3
Certificaten        658755
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.0.0                                                                     Toetsdatum: 13 april 2017 12:13


Monsterreferentie                   1477685
Monsteromschrijving                 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)           69.8             10
Lutum                                % (m/m ds)           10.0             25

Droogrest
droge stof                           %                    18.6           18.6           @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds              190            370           @
cadmium (Cd)                         mg/kg ds             0.57           0.23           -      0.6      6.8             13
kobalt (Co)                          mg/kg ds               4.2            7.9          -      15     102.5            190
koper (Cu)                           mg/kg ds               50             29           -      40       115            190
kwik (Hg) FIAS/Fims                  mg/kg ds             0.53           0.45       3.0 AW    0.15   18.075             36
lood (Pb)                            mg/kg ds              110             72       1.4 AW     50       290            530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds                 2              2      1.3 AW     1.5    95.75            190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds               18             32           -      35      67.5            100
zink (Zn)                            mg/kg ds              200            150       1.1 AW    140       430            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds              460            150           -     190      2595          5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.12          0.028
fenantreen                           mg/kg ds             0.74           0.25
anthraceen                           mg/kg ds             0.34           0.11
fluoranteen                          mg/kg ds               1.8            0.6
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds             0.39           0.13
chryseen                             mg/kg ds             0.95           0.32
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds             0.44           0.15
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds             0.44           0.15
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds             0.42           0.14
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds             0.46           0.15

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds               6.1            2.0      1.3 AW     1.5    20.75             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001     < 0.00023
PCB - 52                             mg/kg ds            0.002       0.00067
PCB - 101                            mg/kg ds            0.005         0.0017
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 138                            mg/kg ds            0.005         0.0017
PCB - 153                            mg/kg ds            0.006         0.0020
PCB - 180                            mg/kg ds            0.004         0.0013

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.025         0.0083           -     0.02     0.51              1




Pagina 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 8

Organochloorbestrijdingsmiddelen
2,4-DDD (o,p-DDD)            mg/kg ds     0.068       0.023
4,4-DDD (p,p-DDD)            mg/kg ds      0.16       0.053
2,4-DDE (o,p-DDE)            mg/kg ds     0.003     0.0010
4,4-DDE (p,p-DDE)            mg/kg ds       0.1       0.033
2,4-DDT (o,p-DDT)            mg/kg ds     0.011     0.0037
4,4-DDT (p,p-DDT)            mg/kg ds     0.049       0.016
aldrin                       mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023                               0.32
dieldrin                     mg/kg ds     0.007     0.0023
endrin                       mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
telodrin                     mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
isodrin                      mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
heptachloor                  mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -      0.0007   2.00035     4
heptachloorepoxide (cis)     mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
heptachloorepoxide (trans)   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
alfa-endosulfan              mg/kg ds     0.001    0.00033      -      0.0009   2.00045     4
alfa - HCH                   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.001    8.5005    17
beta - HCH                   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.002     0.801    1.6
gamma - HCH (lindaan)        mg/kg ds     0.002    0.00067      -       0.003    0.6015    1.2
delta - HCH                  mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     @
hexachloorbenzeen            mg/kg ds     0.002    0.00067      -      0.0085   1.00425     2
endosulfansulfaat            mg/kg ds   < 0.002   < 0.00047     @
hexachloorbutadieen          mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.003
chloordaan (cis)             mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
chloordaan (trans)           mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023

Sommaties
som DDD                      mg/kg ds      0.23       0.076   3.8 AW     0.02     17.01    34
som DDE                      mg/kg ds       0.1       0.034     -         0.1       1.2    2.3
som DDT                      mg/kg ds      0.06       0.020     -         0.2      0.95    1.7
som drins (3)                mg/kg ds     0.008     0.0028      -       0.015    2.0075     4
som c/t heptachloorepoxide   mg/kg ds     0.001   < 0.00047     -       0.002     2.001     4
som chloordaan               mg/kg ds     0.001   < 0.00047     -       0.002     2.001     4
som OCBs (landbodem)         mg/kg ds      0.41        0.14     -         0.4




Pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 8

Monsterreferentie                   1477686
Monsteromschrijving                 04 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)           47.2                10
Lutum                                % (m/m ds)           11.3                25

Droogrest
droge stof                           %                    27.9           27.9         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds              160            290         @
cadmium (Cd)                         mg/kg ds             0.45           0.24         -        0.6      6.8     13
kobalt (Co)                          mg/kg ds               4.3               7.5     -        15     102.5    190
koper (Cu)                           mg/kg ds               43                31      -        40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                  mg/kg ds             0.46           0.44       2.9 AW    0.15   18.075     36
lood (Pb)                            mg/kg ds               94                74    1.5 AW     50      290     530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds               2.2               2.2   1.5 AW     1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds               16                26      -        35      67.5    100
zink (Zn)                            mg/kg ds              110            100         -       140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds              550            180         -       190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.08          0.019
fenantreen                           mg/kg ds             0.19          0.063
anthraceen                           mg/kg ds           < 0.08          0.019
fluoranteen                          mg/kg ds             0.38           0.13
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds             0.14          0.047
chryseen                             mg/kg ds             0.27           0.09
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds             0.14          0.047
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds             0.15           0.05
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds             0.16          0.053
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds             0.17          0.057

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds               1.7          0.57         -        1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001     < 0.00023
PCB - 52                             mg/kg ds            0.002       0.00067
PCB - 101                            mg/kg ds            0.004        0.0013
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 138                            mg/kg ds            0.005        0.0017
PCB - 153                            mg/kg ds            0.007        0.0023
PCB - 180                            mg/kg ds            0.004        0.0013

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.025        0.0083          -       0.02     0.51      1




Pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 8

Organochloorbestrijdingsmiddelen
2,4-DDD (o,p-DDD)            mg/kg ds     0.061       0.020
4,4-DDD (p,p-DDD)            mg/kg ds      0.15       0.050
2,4-DDE (o,p-DDE)            mg/kg ds     0.002    0.00067
4,4-DDE (p,p-DDE)            mg/kg ds     0.075       0.025
2,4-DDT (o,p-DDT)            mg/kg ds     0.009     0.0030
4,4-DDT (p,p-DDT)            mg/kg ds      0.03       0.010
aldrin                       mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023                               0.32
dieldrin                     mg/kg ds     0.024     0.0080
endrin                       mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
telodrin                     mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
isodrin                      mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
heptachloor                  mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -      0.0007   2.00035     4
heptachloorepoxide (cis)     mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
heptachloorepoxide (trans)   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
alfa-endosulfan              mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -      0.0009   2.00045     4
alfa - HCH                   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.001    8.5005    17
beta - HCH                   mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.002     0.801    1.6
gamma - HCH (lindaan)        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.003    0.6015    1.2
delta - HCH                  mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     @
hexachloorbenzeen            mg/kg ds     0.005     0.0017      -      0.0085   1.00425     2
endosulfansulfaat            mg/kg ds   < 0.002   < 0.00047     @
hexachloorbutadieen          mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023     -       0.003
chloordaan (cis)             mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023
chloordaan (trans)           mg/kg ds   < 0.001   < 0.00023

Sommaties
som DDD                      mg/kg ds      0.21       0.070   3.5 AW     0.02     17.01    34
som DDE                      mg/kg ds     0.077       0.026     -         0.1       1.2    2.3
som DDT                      mg/kg ds     0.039       0.013     -         0.2      0.95    1.7
som drins (3)                mg/kg ds     0.025     0.0085      -       0.015    2.0075     4
som c/t heptachloorepoxide   mg/kg ds     0.001   < 0.00047     -       0.002     2.001     4
som chloordaan               mg/kg ds     0.001   < 0.00047     -       0.002     2.001     4
som OCBs (landbodem)         mg/kg ds      0.37        0.12     -         0.4




Pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 8

Monsterreferentie                   1477687
Monsteromschrijving                 01 (0-50) 03 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.      Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)              36.2           10
Lutum                                % (m/m ds)              16.5           25

Droogrest
droge stof                           %                       39.4          39.4        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds                190           260         @
cadmium (Cd)                         mg/kg ds                0.88          0.54        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                          mg/kg ds                 6.6           9.0        -         15     102.5    190
koper (Cu)                           mg/kg ds                 81            63      1.6 AW       40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                  mg/kg ds                0.95          0.90     6.0 AW      0.15   18.075     36
lood (Pb)                            mg/kg ds                170           140      2.8 AW       50      290     530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds               < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds                 21            28         -         35      67.5    100
zink (Zn)                            mg/kg ds                150           140         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds                230            77         -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds              < 0.05      < 0.012
fenantreen                           mg/kg ds                0.11        0.037
anthraceen                           mg/kg ds                0.08        0.027
fluoranteen                          mg/kg ds                 0.3           0.1
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds                0.17        0.057
chryseen                             mg/kg ds                 0.3           0.1
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds                0.17        0.057
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                0.18          0.06
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                0.16        0.053
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds                0.17        0.057

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds                 1.7          0.56        -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds             < 0.001    < 0.00023
PCB - 52                             mg/kg ds             < 0.001    < 0.00023
PCB - 101                            mg/kg ds               0.002      0.00067
PCB - 118                            mg/kg ds               0.001      0.00033
PCB - 138                            mg/kg ds               0.004       0.0013
PCB - 153                            mg/kg ds               0.004       0.0013
PCB - 180                            mg/kg ds               0.002      0.00067

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds               0.014       0.0048         -        0.02     0.51      1




Pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 8

Monsterreferentie                   1477688
Monsteromschrijving                 02 (0-50) 06 (0-50) 14 (0-50)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)           29.6              10
Lutum                                % (m/m ds)           12.4              25

Droogrest
droge stof                           %                    44.5             44.5        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds              160             270         @
cadmium (Cd)                         mg/kg ds             0.71             0.50        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                          mg/kg ds               5.8             9.5        -         15     102.5    190
koper (Cu)                           mg/kg ds               64              57      1.4 AW       40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                  mg/kg ds             0.64             0.66     4.4 AW      0.15   18.075     36
lood (Pb)                            mg/kg ds              150             140      2.8 AW       50      290     530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds               2.2             2.2     1.5 AW       1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds               19              30         -         35      67.5    100
zink (Zn)                            mg/kg ds              160             170      1.2 AW      140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds              100              34         -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.05         < 0.012
fenantreen                           mg/kg ds             0.17           0.057
anthraceen                           mg/kg ds           < 0.05         < 0.012
fluoranteen                          mg/kg ds               0.5            0.17
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds             0.28           0.095
chryseen                             mg/kg ds             0.38             0.13
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds             0.28           0.095
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds             0.31             0.10
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds             0.24           0.081
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds             0.24           0.081

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds               2.5            0.83        -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 52                             mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 101                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 138                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 153                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024
PCB - 180                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.00024

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.005        < 0.0017         -        0.02     0.51      1




Pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 8

Monsterreferentie                   1477689
Monsteromschrijving                 01 (50-100) 05 (60-110) 13 (50-100)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            44.4              10
Lutum                               % (m/m ds)            14.9              25

Droogrest
droge stof                          %                     27.9             27.9     @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              180              270      @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds                 1             0.55     -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               6.2              9.0     -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               96               68    1.7 AW      40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.91             0.84   5.6 AW     0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds              220              170    3.4 AW      50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds               1.9              1.9   1.3 AW      1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               22               31      -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds              170              150    1.1 AW     140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              100               33      -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.09             0.021
fenantreen                          mg/kg ds               0.1            0.033
anthraceen                          mg/kg ds           < 0.09             0.021
fluoranteen                         mg/kg ds              0.23            0.077
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              0.13            0.043
chryseen                            mg/kg ds               0.2            0.067
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.12             0.04
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              0.14            0.047
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.12             0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.11            0.037

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               1.3             0.43     -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.003       0.00070
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.003       0.00070

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.015        0.0049         -        0.02     0.51      1




Pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Pagina 8 van 8

Monsterreferentie                   1477690
Monsteromschrijving                 04 (50-100) 11 (60-110) 14 (70-120)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            74.3              10
Lutum                               % (m/m ds)             8.4              25

Droogrest
droge stof                          %                      15              15.0     @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              100              220      @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.05        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3              < 4.3     -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               5.1              2.8     -         40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.23             0.20   1.3 AW     0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds               15               10      -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds               1.8              1.8   1.2 AW      1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               12               23      -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             < 20             < 11      -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              590              200    1.0 AW     190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.15             0.035
fenantreen                          mg/kg ds           < 0.15             0.035
anthraceen                          mg/kg ds           < 0.15             0.035
fluoranteen                         mg/kg ds           < 0.15             0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds           < 0.15             0.035
chryseen                            mg/kg ds           < 0.15             0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds           < 0.15             0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds           < 0.15             0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds           < 0.15             0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds           < 0.15             0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds                 1             0.35     -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.005        0.0012
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.005        0.0012

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.024        0.0082         -        0.02     0.51      1

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde
x AW              x maal Achtergrondwaarde




Pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Project             27065-Veldweg 3
Certificaten        660730
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.0.0                                                                    Toetsdatum: 13 april 2017 14:25


Monsterreferentie                   5401693
Monsteromschrijving                 04 (100-200)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.          Toetsoordeel          S          T              I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                  190                 3.8 S          50       337.5           625
cadmium (Cd)                        µg/l                < 0.2                   -           0.4         3.2             6
kobalt (Co)                         µg/l                   15                   -            20         60            100
koper (Cu)                          µg/l                  <2                    -            15         45             75
Kwik (Hg) niet vluchtig             µg/l               < 0.05                   -          0.05       0.175           0.3
lood (Pb)                           µg/l                  <2                    -            15         45             75
molybdeen (Mo)                      µg/l                  <2                    -             5       152.5           300
nikkel (Ni)                         µg/l                   15                   -            15         45             75
zink (Zn)                           µg/l                   11                   -            65       432.5           800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                 < 50                   -            50        325            600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                < 0.2                   -           0.2        15.1            30
ethylbenzeen                        µg/l                < 0.2                   -             4         77            150
naftaleen                           µg/l               < 0.02                   -          0.01      35.005            70
styreen                             µg/l                < 0.2                   -             6        153            300
tolueen                             µg/l                   0.3                  -             7       503.5         1000
o-xyleen                            µg/l                < 0.1
xyleen (som m+p)                    µg/l                < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                   0.2                  -           0.2        35.1            70

Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan                     µg/l                < 0.2                   -          0.01     500.005         1000
1,1-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                   -             7       453.5           900
1,2-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                   -             7       203.5           400
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                < 0.1
1,1-dichlooretheen                  µg/l                < 0.1                   -          0.01       5.005            10
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                < 0.1
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
trichloormethaan                    µg/l                < 0.2                   -             6        203            400
tetrachloormethaan                  µg/l                < 0.1                   -          0.01       5.005            10
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                   -          0.01     150.005           300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                   -          0.01      65.005           130
trichlooretheen                     µg/l                < 0.2                   -            24        262            500
tetrachlooretheen                   µg/l                < 0.1                   -          0.01      20.005            40
monochlooretheen                    µg/l                < 0.2                   -          0.01       2.505             5
(vinylchloride)

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                   0.1                  -          0.01      10.005            20
som dichloorpropanen                µg/l                   0.4                  -           0.8        40.4            80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan                     µg/l                < 0.2                  @                                      630
(bromoform)

Toetsoordeel monster 5401693:                                         Overschrijding Streefwaarde




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Monsterreferentie                   5401694
Monsteromschrijving                 13 (100-200)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.    Toetsoordeel           S          T       I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                  260         5.2 S             50       337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l                < 0.2           -              0.4         3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l                   9.7          -               20         60     100
koper (Cu)                          µg/l                  <2            -               15         45      75
Kwik (Hg) niet vluchtig             µg/l               < 0.05           -             0.05       0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l                  <2            -               15         45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l                  <2            -                5       152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l                   9.7          -               15         45      75
zink (Zn)                           µg/l                   10           -               65       432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                 < 50           -               50        325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                < 0.2           -              0.2        15.1     30
ethylbenzeen                        µg/l                < 0.2           -                4         77     150
naftaleen                           µg/l               < 0.02           -             0.01      35.005     70
styreen                             µg/l                < 0.2           -                6        153     300
tolueen                             µg/l                   0.6          -                7       503.5   1000
o-xyleen                            µg/l                < 0.1
xyleen (som m+p)                    µg/l                   0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                   0.3        1.5 S            0.2        35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan                     µg/l                < 0.2           -             0.01     500.005   1000
1,1-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2           -                7       453.5    900
1,2-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2           -                7       203.5    400
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                < 0.1
1,1-dichlooretheen                  µg/l                < 0.1           -             0.01       5.005     10
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                < 0.1
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
trichloormethaan                    µg/l                < 0.2           -                6        203     400
tetrachloormethaan                  µg/l                < 0.1           -             0.01       5.005     10
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                < 0.1           -             0.01     150.005    300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                < 0.1           -             0.01      65.005    130
trichlooretheen                     µg/l                < 0.2           -               24        262     500
tetrachlooretheen                   µg/l                < 0.1           -             0.01      20.005     40
monochlooretheen                    µg/l                < 0.2           -             0.01       2.505      5
(vinylchloride)

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                   0.1          -             0.01      10.005     20
som dichloorpropanen                µg/l                   0.4          -              0.8        40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan                     µg/l                < 0.2          @                                  630
(bromoform)

Toetsoordeel monster 5401694:                                    Overschrijding Streefwaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer F. Rademacher
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD




Uw kenmerk              :   27065-Veldweg 3
Ons kenmerk             :   Project 658755
Validatieref.           :   658755_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX
Bijlage(n)              :   6 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)



                                                                                                            Amsterdam, 12 april 2017


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                       F +31-(0)20-597 66 89                    BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard
Monsterreferenties
1477685 = 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
1477686 = 04 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/04/2017                     05/04/2017
Ontvangstdatum opdracht                         :                        05/04/2017                     05/04/2017
Startdatum                                      :                        05/04/2017                     05/04/2017
Monstercode                                     :                        1477685                        1477686
Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1                            <1
S soort artefact                                                        nvt                           nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        18,6                          27,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               69,8                          47,2
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                               10,0                          11,3
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                   190                            160
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                     0,57                           0,45
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                     4,2                            4,3
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    50                             43
S kwik (Hg) FIAS/Fims           mg/kg ds                                     0,53                           0,46
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                   110                             94
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                     2,0                            2,2
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    18                             16
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                   200                            110

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               460                            550

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,12                        < 0,08
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,74                          0,19
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,34                        < 0,08
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     1,8                           0,38
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,39                          0,14
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,95                          0,27
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,44                          0,14
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,44                          0,15
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,42                          0,16
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,46                          0,17
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     6,1                           1,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                      0,002                         0,002
S PCB -101                      mg/kg ds                                      0,005                         0,004
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,003                       < 0,003
S PCB -138                      mg/kg ds                                      0,005                         0,005
S PCB -153                      mg/kg ds                                      0,006                         0,007
S PCB -180                      mg/kg ds                                      0,004                         0,004
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,025                         0,025



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard
Monsterreferenties
1477685 = 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
1477686 = 04 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/04/2017                     05/04/2017
Ontvangstdatum opdracht                         :                        05/04/2017                     05/04/2017
Startdatum                                      :                        05/04/2017                     05/04/2017
Monstercode                                     :                        1477685                        1477686
Matrix                                          :                        Grond                          Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD)               mg/kg ds                                    0,068                         0,061
S 4,4-DDD (p,p-DDD)               mg/kg ds                                    0,16                          0,15
S 2,4-DDE (o,p-DDE)               mg/kg ds                                    0,003                         0,002
S 4,4-DDE (p,p-DDE)               mg/kg ds                                    0,10                          0,075
S 2,4-DDT (o,p-DDT)               mg/kg ds                                    0,011                         0,009
S 4,4-DDT (p,p-DDT)               mg/kg ds                                    0,049                         0,030
S aldrin                          mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S dieldrin                        mg/kg ds                                    0,007                         0,024
S endrin                          mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S telodrin                        mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S isodrin                         mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S heptachloor                     mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S heptachloorepoxide (cis)        mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S heptachloorepoxide (trans)      mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S alfa-endosulfan                 mg/kg ds                                    0,001                       < 0,001
S alfa -HCH                       mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S beta -HCH                       mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S gamma -HCH (lindaan)            mg/kg ds                                    0,002                       < 0,001
S delta -HCH                      mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S hexachloorbenzeen               mg/kg ds                                    0,002                         0,005
S endosulfansulfaat               mg/kg ds                                  < 0,002                       < 0,002
S hexachloorbutadieen             mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S chloordaan (cis)                mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
S chloordaan (trans)              mg/kg ds                                  < 0,001                       < 0,001
   som DDD                        mg/kg ds                                    0,23                          0,21
   som DDE                        mg/kg ds                                    0,10                          0,077
   som DDT                        mg/kg ds                                    0,060                         0,039
S som DDD /DDE /DDTs              mg/kg ds                                    0,39                          0,33
S som drins (3)                   mg/kg ds                                    0,008                         0,025
S som c/t heptachloorepoxide      mg/kg ds                                    0,001                         0,001
S som HCHs (3)                    mg/kg ds                                    0,003                         0,002
S som chloordaan                  mg/kg ds                                    0,001                         0,001
   som OCBs (waterbodem)          mg/kg ds                                    0,41                          0,36
   som OCBs (landbodem)           mg/kg ds                                    0,41                          0,37




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard
Monsterreferenties
1477687 = 01 (0-50) 03 (0-50)
1477688 = 02 (0-50) 06 (0-50) 14 (0-50)
1477689 = 01 (50-100) 05 (60-110) 13 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/04/2017                     05/04/2017                     05/04/2017
Ontvangstdatum opdracht                         :                        05/04/2017                     05/04/2017                     05/04/2017
Startdatum                                      :                        05/04/2017                     05/04/2017                     05/04/2017
Monstercode                                     :                        1477687                        1477688                        1477689
Matrix                                          :                        Grond                          Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1                            <1                                <1
S soort artefact                                                        nvt                           nvt                               nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        39,4                          44,5                           27,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               36,2                          29,6                           44,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                               16,5                          12,4                           14,9
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                   190                            160                            180
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                     0,88                           0,71                           1,0
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                     6,6                            5,8                            6,2
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    81                             64                             96
S kwik (Hg) FIAS/Fims           mg/kg ds                                     0,95                           0,64                           0,91
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                   170                            150                            220
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5                            2,2                            1,9
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    21                             19                             22
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                   150                            160                            170

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               230                            100                            100

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                         < 0,09
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,11                          0,17                           0,10
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,08                        < 0,05                         < 0,09
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,30                          0,50                           0,23
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,17                          0,28                           0,13
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,30                          0,38                           0,20
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,17                          0,28                           0,12
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,18                          0,31                           0,14
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,16                          0,24                           0,12
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,17                          0,24                           0,11
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     1,7                           2,5                            1,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -101                      mg/kg ds                                      0,002                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -118                      mg/kg ds                                      0,001                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -138                      mg/kg ds                                      0,004                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -153                      mg/kg ds                                      0,004                       < 0,001                        < 0,003
S PCB -180                      mg/kg ds                                      0,002                       < 0,001                        < 0,003
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,014                         0,005                          0,015



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                       Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 4 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard
Monsterreferenties
1477690 = 04 (50-100) 11 (60-110) 14 (70-120)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/04/2017
Ontvangstdatum opdracht                         :                        05/04/2017
Startdatum                                      :                        05/04/2017
Monstercode                                     :                        1477690
Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1
S soort artefact                                                        nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        15,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               74,3
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                8,4
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                   100
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                   < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                     5,1
S kwik (Hg) FIAS/Fims           mg/kg ds                                     0,23
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                    15
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                     1,8
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    12
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                  < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               590

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,15
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,15
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,15
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,15
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,15
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,15
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,15
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,15
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,15
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,005
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,005
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,024



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 5 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
Monstercode                           :     1477685

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen:                            -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie                         :     04 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
Monstercode                           :     1477686

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen:                            -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen:                           -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie                         :     01 (0-50) 03 (0-50)
Monstercode                           :     1477687

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                     -             Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie                         :     01 (50-100) 05 (60-110) 13 (50-100)
Monstercode                           :     1477689

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen:                            -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen:                           -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -28:                              -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52:                              -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 6 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard

Uw referentie                         :     04 (50-100) 11 (60-110) 14 (70-120)
Monstercode                           :     1477690

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen:                            -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fenantreen:                           -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen:                           -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fluoranteen:                          -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)antraceen:                    -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chryseen:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(k)fluoranteen:                  -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)pyreen:                       -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(ghi)peryleen:                   -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1,2,3-cd)pyreen:               -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -28:                              -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52:                              -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477685
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19                6%
2)   fractie C19 - C29                 28 %
3)   fractie C29 - C35                 61 %
4)   fractie C35 -< C40                 5%

minerale olie gehalte: 460 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 2 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477686
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   04 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               3%
2)   fractie C19 - C29                17 %
3)   fractie C29 - C35                78 %
4)   fractie C35 -< C40                3%

minerale olie gehalte: 550 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 3 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477687
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   01 (0-50) 03 (0-50)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               5%
2)   fractie C19 - C29                25 %
3)   fractie C29 - C35                67 %
4)   fractie C35 -< C40                3%

minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 4 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477688
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   02 (0-50) 06 (0-50) 14 (0-50)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               7%
2)   fractie C19 - C29                33 %
3)   fractie C29 - C35                59 %
4)   fractie C35 -< C40               <1 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 5 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477689
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   01 (50-100) 05 (60-110) 13 (50-100)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              11 %
2)   fractie C19 - C29                40 %
3)   fractie C29 - C35                49 %
4)   fractie C35 -< C40               <1 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 6 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   1477690
Project omschrijving       :   27065-Veldweg 3
Uw referentie              :   04 (50-100) 11 (60-110) 14 (70-120)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               9%
2)   fractie C19 - C29                22 %
3)   fractie C29 - C35                66 %
4)   fractie C35 -< C40                3%

minerale olie gehalte: 590 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 1

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 658755
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Heerhugowaard


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate                                           :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
                                                         6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs                                                 :   Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDOG-WCKJ-YOUT-ATGX                                                                                     Ref.: 658755_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer F. Rademacher
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   27065-Veldweg 3
Ons kenmerk             :   Project 660730
Validatieref.           :   660730_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   TAYM-SGPL-SAJM-PAZO
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                            Amsterdam, 13 april 2017


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                       F +31-(0)20-597 66 89                    BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 660730
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monsterreferenties
5401693 = 04 (100-200)
5401694 = 13 (100-200)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        12/04/2017                     12/04/2017
Ontvangstdatum opdracht                         :                        12/04/2017                     12/04/2017
Startdatum                                      :                        12/04/2017                     12/04/2017
Monstercode                                     :                        5401693                        5401694
Matrix                                          :                        Grondwater                     Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                   µg/l                                       190                            260
S cadmium (Cd)                  µg/l                                       < 0,2                          < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                        15                              9,7
S koper (Cu)                    µg/l                                       <2                             <2
S Kwik (Hg) niet vluchtig       µg/l                                       < 0,05                         < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                       <2                             <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                       <2                             <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                        15                              9,7
S zink (Zn)                     µg/l                                        11                             10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                         0,3                           0,6
S o-xyleen                       µg/l                                       < 0,1                         < 0,1
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2                           0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2                           0,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2                         < 0,2



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TAYM-SGPL-SAJM-PAZO                                                                                     Ref.: 660730_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 660730
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TAYM-SGPL-SAJM-PAZO                                                                                     Ref.: 660730_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 660730
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5401693           04 (100-200)                                                               04                          1-2               0276459YA
                                                                                             04                          1-2               0196862MM

5401694           13 (100-200)                                                               13                          1-2               0281399YA
                                                                                             13                          1-2               0195880MM




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TAYM-SGPL-SAJM-PAZO                                                                                      Ref.: 660730_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 660730
Project omschrijving                            : 27065-Veldweg 3
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig                              :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                        :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TAYM-SGPL-SAJM-PAZO                                                                                     Ref.: 660730_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BIJLAGE V
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.

NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.

NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
                                                                                      Boven- en ondergrond               Grondwater
  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)       *                                  *
  Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)                                    *
  Polychloorbifenylen (PCB)                                                           *
  Minerale olie                                                                       *                                  *
  Vluchtige aromaten (BTEXSN)                                                                                            *
  Vluchtige chlooralifaten (VOCl)                                                                                        *


m-mv: diepte in meter minus maaiveld

pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.

Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem

Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.

Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.

T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een
aanvullend/nader onderzoek nodig is.

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.

Gebruikte afkortingen van stoffen:
  Ba               Barium                                                     Olie                Minerale olie
  Cd               Cadmium                                                    VAK                 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
  Co               Kobalt                                                     B                   Benzeen
  Cu               Koper                                                      T                   Tolueen
  Hg               Kwik                                                       E                   Ethylbenzeen
  Pb               Lood                                                       X                   Xylenen
  Mo               Molybdeen                                                  S                   Styreen
  Ni               Nikkel                                                     Naft.               Naftaleen
  Zn               Zink                                                       VOCl                Vluchtige Organochloorverbindingen
  PAK              Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen                 PCB                 Polychloorbifenylen


Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.

Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.


                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit: Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten
gehalten getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke
kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik:

     -    kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’
     -    kwaliteitsklasse ‘Wonen’
     -    kwaliteitsklasse ‘Industrie’

Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de Achtergrondwaarden niet
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -
Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding
toegestaan voor maximaal twee parameters.

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-Wonen niet overschrijden.
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet
overschrijden. Bij overschrijding van de MW-Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1).

Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan:

     1.   de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en
     2.   de functieklasse van de ontvangende bodem.

Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste
eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit
van de ontvangende bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als
toepassingseis.

Grond die voldoet aan de MW-Industrie en de emissietoetswaarden mag worden verwerkt in een grootschalige
toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend uitloogonderzoek nodig.
1)In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan
alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.

Conserveringstermijnen:
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn.
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek.
Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De
maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een
termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een
langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden).
Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn
is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 %
bedraagt (afhankelijk van het monstertype).

Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen.

Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van
monstername.




                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>