<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Richtlijn levensloopbestendige woningen
Aanleiding en aanpak richtlijn levensloopbestendige woningen
Over levensloopbestendig bouwen en de concrete regels is veel geschreven. Er zijn goede
voorbeelden van andere gemeenten. Vanuit het Rijk ontbreekt echter nu (nog) specifieke wet-
of regelgeving waardoor er ook daadwerkelijk levensloopbestendig kan worden gebouwd bij
bouwprojecten.
Om binnen onze gemeente te komen tot deze richtlijn is er afgestemd met alle disciplines
binnen onze gemeente die dagelijks betrokken zijn bij wonen, zorg en welzijn. Daarbij is
aansluiting gezocht bij Woonkeur1 en voorbeelden van andere gemeenten om tot een passende
richting en keuze te komen voor onze gemeente.
Definitie levensloopbestendige woningen
In de bijlage is te zien hoe de verschillende woonvormen voor ouderen zich tot elkaar
verhouden. Het gaat bij levensloopbestendige woningen om woningen die in potentie
bruikbaar zijn voor een volledige levensloop, al dan niet met enkele beperkte aanpassingen-op-
maat, zoals een beugel aan de muur van het toilet of een traplift. Deze woningen zijn
toegankelijk en bruikbaar voor bewoners met een rollator. Levensloopbestendige woningen
kunnen bewoond worden door verschillende doelgroepen. Een rijtjeswoning kan
levensloopbestendig zijn, maar een seniorenflat ook 2. Een levensloopbestendige woning hoeft
dus geen nultredenwoning te zijn.
Al hoewel in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (voorheen: Bouwbesluit) al rekening wordt
gehouden met toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen, liggen de toegankelijkheidvereisten
voor een levensloopbestendige woning hoger.
1
  Woonkeur is een landelijk certificaat voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen (met
twee verschillende certificaten met een eigen gebruikswaarde: rollatorgeschikt en
rolstoelgeschikt). De eisen van Woonkeur gaan boven het niveau van Bouwbesluit.
2
  Bron: www.volkshuisvestingsbeleid.nl (BZK)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Doel en gebruik van richtlijn levensloopbestendige woningen
Deze richtlijn is voor ontwikkelaars, architecten en bouwers die een voor ouderen geschikte
levensloopbestendige woning willen ontwerpen, zowel huur- als koopwoningen. Het doel van
zo’n woning is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen wonen. De genoemde
aanbevelingen en aandachtspunten komen bovenop de toegankelijkheidvereisten uit het
Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Maar het blijft maatwerk.
Gebruik van deze richtlijn
 We kijken als gemeente per project welke aanbevelingen en aandachtspunten we uit deze
richtlijn meenemen als een vereiste en welke niet. Het zijn geen bindende eisen voor alle
ontwikkelingen van levensloopbestendige woningen in onze gemeente. We hanteren deze
richtlijn bij de ontwikkeling van bouwplannen op gemeentegrond, en bij medewerking aan een
bouwplan waarvoor een afwijking van het Omgevingsplan nodig is.
De afmetingen die worden genoemd in deze richtlijn zijn niet de afmetingen voor een
rolstoelwoning en niet voor bewoners die volledig afhankelijk zijn van een (elektrische) rolstoel.
Aanbevelingen en aandachtspunten levensloopbestendige woningen
Basiseisen levensloopbestendige woning3
    •    Woongebouw en ingang van de woning vanaf de weg toegankelijk met rollator en
         rolstoel;
    •    Het niveauverschil bij badkamer, woningtoegangsdeur en buitenruimte is maximaal 20
         mm boven de kale vloer. Dit geldt ook voor de drempel;
    •    Hoogte postkastbodem en bedieningselementen van ramen, bovenlichten en roosters
         tussen de 0,60 en 1,35 m;
    •    Hoogte deurbel tussen 0,60 en 1,35 m;
    •    Deurkrukken 0,40 m uit de inwendige hoek aan beide zijden van de deur.
  Ruimtelijke eisen                                                    Minimale maten
  Vrije vloeroppervlakte aan de binnenzijde van de                     1,50 m x 1,50 m
  woningtoegangsdeur                                                   of 1,35 m x 1,85 m
  Vrije opstelruimte aan de slotzijde van de woningtoegangsdeur        0,35 m
  (binnen- en buitenzijde
  Vrije breedte verkeersruimten ter plaatse van deuren                 1,10 m
  Vrije vloeroppervlakte en breedte woonkamer                          18 m² / 3,60 m breed
  Toiletruimte (deur in lange wand, klink bij toiletpot)               0,90 m x 1,20 m
  Vrije vloeroppervlakte en breedte hoofdslaapkamer                    13 m² / 3,00 m breed
  Badruimte zonder toilet (exclusief opstelplek (was)apparatuur)       1,70 m x 1,70 m
  Gecombineerde bad/toiletruimte (exclusief opstelplek                 2,10 m x 2,10 m of 1,70
  (was)apparatuur)                                                     m x 2,40 m
Entree
  •    Plaats goed vindbare buitenverlichting bij de entree en de berging;
  •    Plaats een automatische deuropener in de algemene ruimten en galerijen, bij voorkeur
       met een bewegingssensor en extra sterk zodat er minder storingen zijn bij het
       openduwen;
3
  Bron: Dit zijn voorwaarden uit de Subsidie Basiskwaliteit woningbouw marktsector 2011,
gemeente Amsterdam.
                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  •  Maak alle overgangen/onderdorpels binnen, buiten/balkon en woning zo vlak mogelijk,
     maximaal 15 mm;
  •  Gebruik antislip-vloeren in algemene ruimten;
  •  In puien het zicht niet belemmeren tussen 750-1600 mm hoogte;
  •  Pas zoveel mogelijk toegankelijke analoge bellentableaus toe, want digitale beltableaus
     zijn niet toegankelijk voor blinden/slechtzienden;
  •  Zorg voor spraakbesturing op lift/liftknopjes voor blinden/slechtzienden;
  •  Zorg voor duidelijke en logische nummering/bewegwijzering;
  •  Plaats sleutelkluis aan gevel voor verzorgenden (veiligheid);
  •  Gebruik geen hefplateaus (plateauliften) storings- en onderhoudsgevoelig. Een kooilift of
     hellingbaan kan wel (max 1:20 of 5%);
  •  Sleutelgat boven deurkruk (is beter zichtbaar voor slechtzienden).
Woning
  •  Minimale maat tussen de woningscheidende wanden (breedte van de woning) 3,65 m,
     mits woningtoegang aan zijkant zit;
  •  Glasstrook naast slotzijde deur (veiligheid) of een (digitale) deurspion;
  •  Zorg voor ruimte naast de deurgreepzijde, manoeuvreerruimte nodig bij opentrekken van
     deur en gebruik zo min mogelijk haakse bochten;
  •  Ontwerp de woning met een korte route van slaapkamer naar WC/of badkamer (i.v.m.
     veiligheid);
  •  Verwarming in vloer verwerken (ruimtebesparend);
  •  Gebruik overal in de woning deurkrukken met teruggebogen uiteinde, die glijdt niet uit de
     handen;
  •  Gebruik tuimelschakelaars met grootvlak en hotelschakeling. Plaats deze direct na de
     voordeur en aan andere zijde hal/gang;
  •  Gebruik hoornloze videofoon en plaats deze in de woonkamer op hoogte tussen 1m20 en
     2 m boven de vloer;
  •  Vermijd het gebruik van een schuifpui, deze zijn zwaar en drempel is lastig aan te passen;
  •  Zonwering aan de buitenzijde, te bedienen binnen in de woning.
Keuken
  •  Kookplaat aansluitend aan keukenblok en gasloos;
  •  Mengkranen met elleboogbediening (ofwel kraan met lange hendel);
  •  Geen hoge keukenkasten en plaats de onderkant bovenkasten 450 mm boven
     aanrechtblad (zelfstandig wonen/bewegen). In de onderkeukenkastjes laden i.p.v.
     deuren;
  •  De onderkant onderste rij tegels maximaal 0,70 m boven vloer.
Badkamer
  •  Plaats douche in hoek van de natte cel; en zorg voor een badkamervloer op afschot;
  •  Plaats voorbereidingen in badkamer (10 cm afvoer) voor het plaatsen van een extra toilet;
  •  Minimale vrije ruimte naast bed en naast douche/toilet is 90 cm (vereiste Arbowet);
  •  Houd rekening met douchezitje aan de wand onder de douche en plaatsen van beugels
     naast het toilet, al deze wanden moeten stevig genoeg zijn.
Scootmobiel/rollator/rolstoel
•   Houd rekening met voldoende keer- en manoeuvreerruimte voor
    scootmobiel/rollator/rolstoel en zorg dat binnendeuren de goede kant opengaan:
      o Scootmobiel: draaicirkel 2,6 m, doorgangsbreedte 0,8 m, haakse bocht: 1,1+1,7 m;
                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       o Rolstoel: draaicirkel 1,5 m, doorgangsbreedte 0,9 m, haakse bocht 0,9+0,95 m;
       o Rollator: draaicirkel 1 m, doorgang 0,7 m;
•   Houd rekening met een stallingsruimte voor een rolstoel en rollator in en om het huis.
       o De opties zijn: in de woning mits voldoende ruimte, op de verdieping bij hal, buiten
            aan gevel, aparte stalling;
       o Opstelplek is minimaal 2m60 bij 1m60 (deurbreedte is 90 cm);
•   Houd rekening met een stallingsruimte voor een scootmobiel:
       o Er zijn wettelijke eisen voor stalling van scootmobielen met de komst van de nieuwe
            Omgevingswet 20244. Scootmobielen mogen alleen nog maar gestald worden in een
            daartoe geschikte brandwerende ruimte. Niet op gangen/galerijen en andere
            openbare ruimtes in een gebouw.
4
  Besluit bouwwerken en leefomgeving, Afdeling 6.2 Brandveiligheid.
                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Definities woonvormen ouderenhuisvesting
                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>