<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning




    Formulierversie
    2020.01                             Aanvraaggegevens
                                        Algemeen
                                        Aanvraagnummer                            8317759

                                        Aanvraagnaam                              Sportcentrum Nieuwkoop

                                        Uw referentiecode                         23-22


                                        Ingediend op                              28-12-2023      28 december 2023




                                        Soort procedure                           Onbekend

                                        Projectomschrijving                       Uitbreiding Sportcentrum Nieuwkoop met padelbanen hal

                                        Opmerking                                 Aanvraag padelbanen hal is besproken met wethouder en
                                                                                  ambtenaren van de gemeente Nieuwkoop. Afgesproken
                                                                                  is om de aanvraag voor 1 januari in te dienen en de
                                                                                  ontbrekenden stukken later in te dienen.
                                                                                  Bouwplan is besproken met de directe omwonenden.
                                        Gefaseerd                                 Nee

                                        Blokkerende onderdelen weglaten           Ja

                                        Kosten openbaar maken                     Nee

                                        Bijlagen die later komen                  Definitieve constructieberekeningen en tekeningen.
                                                                                  Ruimtelijke onderbouwing
                                        Bijlagen n.v.t. of al bekend              Kwaliteitsverklaringen
                                                                                  Gegevens tunnelveiligheid
                                                                                  Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
                                                                                  van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden


                                        Bevoegd gezag

                                        Naam:                                     Gemeente Nieuwkoop

                                        Bezoekadres:                              Klant Contact Centrum
                                                                                  Teylersplein 1
                                                                                  2441 LE Nieuwveen
                                        Postadres:                                Postbus 1
                                                                                  2460 AA Ter Aar
                                        Telefoonnummer:                           14 0172

                                        Faxnummer:                                0172 574 802

                                        E-mailadres:                              omgevingsloket@nieuwkoop.nl

                                        Website:                                  www.nieuwkoop.nl

                                        Contactpersoon:                           Ernst-Jan Haselhoff




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759      Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                  Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                        Overzicht bijgevoegde modulebladen


                                        Aanvraaggegevens

                                        Locatie van de werkzaamheden

                                        Werkzaamheden en onderdelen

                                            Overig bouwwerk bouwen
                                                • Bouwen
                                            Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
                                                • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
                                        Bijlagen




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759      Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop        Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                        Locatie
                                   1    Adres

                                        Postcode                               2421LB

                                        Huisnummer                             39

                                        Huisletter                             A

                                        Huisnummertoevoeging                   -Geen




                                        Straatnaam                             Nieuwveenseweg

                                        Plaatsnaam                             Nieuwkoop

                                        Gelden de werkzaamheden in deze                Ja
                                        aanvraag/melding voor meerdere                 Nee
                                        adressen of percelen?




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759   Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop    Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                        Bouwen
                                        Overig bouwwerk bouwen
                                   1    De bouwwerkzaamheden

                                        Wat is er op het bouwwerk van                   Het wordt geheel vervangen
                                        toepassing?                                     Het wordt gedeeltelijk vervangen
                                                                                        Het wordt nieuw geplaatst

                                        Eventuele toelichting                       Uitbreiding Sportcentrum met 4 overdekte padelbanen in
                                                                                    nieuwe hal
                                        Hebt u voor deze                                Ja
                                        bouwwerkzaamheden al eerder                     Nee
                                        een vergunning aangevraagd?

                                   2    Plaats van het bouwwerk

                                        Waar gaat u bouwen?                         Hoofdgebouw


                                   3    Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

                                        Verandert de bruto                              Ja
                                        vloeroppervlakte van het bouwwerk               Nee
                                        door de bouwwerkzaamheden?
                                        Wat is de bruto vloeroppervlakte            0
                                        van het bouwwerk in m2
                                        voor uitvoering van de
                                        bouwwerkzaamheden?
                                        Wat is de bruto vloeroppervlakte            1235
                                        van het bouwwerk in
                                        m2 na uitvoering van de
                                        bouwwerkzaamheden?

                                   4    Bruto inhoud bouwwerk

                                        Verandert de bruto inhoud                       Ja
                                        van het bouwwerk door de                        Nee
                                        bouwwerkzaamheden?
                                        Wat is de bruto inhoud van het              0
                                        bouwwerk in m3 voor uitvoering
                                        van de bouwwerkzaamheden?
                                        Wat is de bruto inhoud van het              10398
                                        bouwwerk in m3 na uitvoering van
                                        de bouwwerkzaamheden?

                                   5    Oppervlakte bebouwd terrein

                                        Verandert de bebouwde                           Ja
                                        oppervlakte van het terrein                     Nee
                                        na uitvoering van de
                                        bouwwerkzaamheden?




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759        Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                 Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                        Wat is de bebouwde                        0
                                        oppervlakte van het terrein
                                        in m2 voor uitvoering van de
                                        bouwwerkzaamheden?
                                        Wat is de bebouwde oppervlakte            1235
                                        van het terrein in m2 na uitvoering
                                        van de bouwwerkzaamheden?

                                   6    Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

                                        Gaat het om een                               Ja
                                        seizoensgebonden bouwwerk?                    Nee

                                        Gaat het om een tijdelijk                     Ja
                                        bouwwerk?                                     Nee

                                   7    Gebruik

                                        Waar gebruikt u het bouwwerk en/              Wonen
                                        of terrein momenteel voor?                    Overige gebruiksfuncties

                                        Geef aan waar u het bouwwerk en/          Sportcentrum
                                        of terrein momenteel voor gebruikt.
                                        Waar gaat u het bouwwerk voor                 Wonen
                                        gebruiken?                                    Overige gebruiksfuncties

                                        Geef aan waar u het bouwwerk              Sportcentrum met padelbanen
                                        voor gaat gebruiken.

                                   8    Gebruiksfuncties

                                        In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
                                        kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
                                        personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
                                        in hele getallen in.

                                         Gebruiksfunctie       Aantal personen            Gebruiksoppervlakte    Verblijfsoppervlakte
                                                                                          (m2)                   (m2)
                                         Bijeenkomst           32                         1205                   1205
                                         Cel                   -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Gezondheidszorg       -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Industrie             -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Kantoor               -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Logies                -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Onderwijs             -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Sport                 -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Winkel                -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         Overige               -   Geen                   -   Geen               -   Geen




                                         gebruiksfuncties

                                   9    Uiterlijk bouwwerk/welstand

                                        Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
                                        gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759      Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                     Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                         Onderdelen                         Materiaal               Kleur
                                         Gevels                             -   Geen                -   Geen




                                         - Plint gebouw                     -   Geen                -   Geen




                                         - Gevelbekleding                   -   Geen                -   Geen




                                         - Borstweringen                    -   Geen                -   Geen




                                         - Voegwerk                         -   Geen                -   Geen




                                         Kozijnen                           -   Geen                -   Geen




                                         - Ramen                            -   Geen                -   Geen




                                         - Deuren                           -   Geen                -   Geen




                                         - Luiken                           -   Geen                -   Geen




                                         Dakgoten en boeidelen              -   Geen                -   Geen




                                         Dakbedekking                       -   Geen                -   Geen




                                        Vul hier overige onderdelen en                 -
                                                                                       Geen




                                        bijbehorende materialen en kleuren
                                        in.

                                   10 Mondeling toelichten

                                        Ik wil mijn bouwplan                                  Ja
                                        mondeling toelichten voor                             Nee
                                        de welstandscommissie/
                                        stadsbouwmeester.




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759     Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                 Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                        Handelen in strijd met regels
                                        ruimtelijke ordening
                                   1    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

                                        Met welke regels voor ruimtelijke              Bestemmingsplan
                                        ordening zijn de voorgenomen                   Beheersverordening
                                        werkzaamheden in strijd?                       Exploitatieplan
                                                                                       Regels op grond van de provinciale verordening
                                                                                       Regels op grond van een AMvB
                                                                                       Regels van het voorbereidingsbesluit

                                        Beschrijf hoe en in welke mate de          Bouwen buiten het bouwblok
                                        voorgenomen werkzaamheden
                                        in strijd zijn met de regels voor
                                        ruimtelijke ordening.
                                        Beschrijf het huidige gebruik van          Bestemming terrein is sport zonder bouwblok en huidige
                                        de gronden of het bouwwerk.                gebruik is braak liggend
                                        Beschrijf het beoogde gebruik van          Bouw hal tbv 4 overdekte padelbanen met parkeerplaatsen
                                        de gronden of het bouwwerk.
                                        Beschrijf de gevolgen van                  Meer bebouwd oppervlak dan nu is toegestaan
                                        het beoogde gebruik voor de
                                        ruimtelijke ordening.
                                        Is het beoogde gebruik tijdelijk van           Ja
                                        aard?                                          Nee

                                        Hebt u een rapport nodig waarin                Ja
                                        de archeologische waarde van het               Nee
                                        terrein dat zal worden verstoord in
                                        voldoende mate is vastgelegd?
                                        Wordt er afgeweken van het                     Ja
                                        exploitatieplan?                               Nee




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759       Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                  Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                        Bijlagen
                                        Formele bijlagen

                                         Naam bijlage                Bestandsnaam             Type                       Datum                          Status
                                                                                                                         ingediend                      document
                                         2322-Situatie__28-1-        2322-Situatie            Bestemmingsplan,           28-12-2023  28 december 2023   In
                                         2-2023_pdf                  28-12-2023.pdf           beheersverordening                                        behandeling
                                                                                              en bouwverordening
                                                                                              complexere bouwwerken
                                                                                              Gegevens Handelen
                                                                                              in strijd met regels
                                                                                              ruimtelijke ordening
                                         2322-Bestaand1__28--        2322-Bestaand1           Plattegronden,             28-12-2023  28 december 2023   In
                                         12-2023_pdf                 28-12-2023.pdf           doorsneden en                                             behandeling
                                                                                              detailtekeningen bouwen
                                                                                              complexere bouwwerken
                                                                                              Bestemmingsplan,
                                                                                              beheersverordening
                                                                                              en bouwverordening
                                                                                              complexere bouwwerken
                                                                                              Gegevens Handelen
                                                                                              in strijd met regels
                                                                                              ruimtelijke ordening
                                         2322-DO1__28-12-202-        2322-DO1                 Plattegronden,             28-12-2023  28 december 2023   In
                                         3_pdf                       28-12-2023.pdf           doorsneden en                                             behandeling
                                                                                              detailtekeningen bouwen
                                                                                              complexere bouwwerken
                                                                                              Installaties complexere
                                                                                              bouwwerken
                                                                                              Brandveiligheid
                                                                                              Gelijkwaardigheid
                                                                                              Bruikbaarheid bouwwerk
                                                                                              Bestemmingsplan,
                                                                                              beheersverordening
                                                                                              en bouwverordening
                                                                                              complexere bouwwerken
                                                                                              Gezondheid complexere
                                                                                              bouwwerken
                                                                                              Overige gegevens
                                                                                              veiligheid
                                                                                              Welstand
                                                                                              Gegevens Handelen
                                                                                              in strijd met regels
                                                                                              ruimtelijke ordening
                                         2322-Constr1__-             2322-Constr1             Installaties complexere    28-12-2023  28 december 2023   In
                                         28-12--2023_pdf             28-12-2023.pdf           bouwwerken                                                behandeling
                                                                                              Constructieve veiligheid
                                                                                              complexere bouwwerken
                                         2322-Constr2__-             2322-Constr2             Constructieve veiligheid   28-12-2023  28 december 2023   In
                                         28-12--2023_pdf             28-12-2023.pdf           complexere bouwwerken                                     behandeling
                                         Sonderingen_Nieuwve-        Sonderingen              Constructieve veiligheid   28-12-2023  28 december 2023   In
                                         enseweg_39a_pdf             Nieuwveenseweg           complexere bouwwerken                                     behandeling
                                                                     39a.pdf
                                         2322-Details__-             2322-Details             Plattegronden,             28-12-2023  28 december 2023   In
                                         28-12--2023_pdf             28-12-2023.pdf           doorsneden en                                             behandeling
                                                                                              detailtekeningen bouwen
                                                                                              complexere bouwwerken

Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759        Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                                        Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                         Naam bijlage           Bestandsnaam             Type                   Datum       Status
                                                                                                                ingediend   document
                                                                                         Energiezuinigheid en
                                                                                         milieu
                                                                                         Welstand




Datum aanvraag: 28 december 2023 Aanvraagnummer: 8317759   Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwkoop                                Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          architenbu
                           In de huidige situatie is het deel water
                           vervallen. Dit water is gecompenseerd
                           conform watervergunning V64962 van
                           09-08-2017




                                                                                                                    Miadenveg        T
                                                                                                                           1R8     * Wiarecht
                                                                                                                                0297501673
                                                                                                                         n novo.ni




Situatie
schaal   11000
Nieuwveenseweg 392
2421LA     Nieuwkoop                                                  [opdrachtgever :                    [project nr.
                                                                                                           23-22
                                                                         Tennisboerderij b.v
                                                                                                          datum

                                                                        (geanonimiseerd)
Nieuwkoop A 7829, A 7830
                                                                                                           21-06-2024
                                                                                                          [schaal

                                                                                                           11000

                                                                      [pnderdeer :
                                                                        Bestaande              situatie

                                                                        Nieuwveenseweg 39C
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>       n water tbv compenseren
Gebouwing en verharding 15% = 212m?
                                                                    Nieuwbouw
                                                                    BVo
                                                                    Bebouwd oppervlak
                                                                                              1240m?
                                                                                              1240m?
                                                                                                                                     a
                                                                                                                                              architenbu
                                                                                                                                      TS vjracht
                                                                                                                                              S

                                                                    inhoud                    10.398m’
                                                                    gebruiksoppervlak         1205m?
                                                                    verblijfsgebied           -
                                                                    bebouwd oppervlak onderheid parkeren 673m?

                                                                    Bestaand
                                                                    bebouwd oppervlak         14035m?

                                                                    Totaal
                                                                    bebouwd oppervlak         5275m?
                                                                    bebouwd oppervlak         5948m?     (incl onderheide parkeerplaats}


Vleermuis vriendelijke LED                                          Parkeren tbv uitbreiding met padelhal:
buitenverlichtingarmatuur                                           Parkeernorm

                                                                    tennishal = 0,6pp/100m?
                                                                    squash 2,8pp/100m?
                                                                    In parkeernorm van de gemeente Nieuwkoop is er geen norm opgenomen
                                                                    voor padellen

                                                                    Teruggerekend naar het oppervlak van de tennishal met het aantal banen
                                                                    en hef met max aantal personen op dit gebruikte oppervlak
                                                                    Tennishal = 2992m? x 0,6 = 18 parkeerplaatsen voor
                                                                    maximaal aanwezig $ banen x & personen = 20 personen

                                                                    Voor de padelhal en het kleinere oppervlak zou de norm dan uitkomen op
                                                                    het dubbele = 1,2pp/100m?
                                                                    Padelhal = 1235m? x 1,2 = 15 parkeerplaatsen
                                                                    maximaal aanwezig & banen x 4 personen = 16 personen

                                                                    Te maken 18st extra parkeerplaatsen voor de padelhal
                                                                    (parkeernorm komt voor de padelhal dan uit op 1,45pp/100m?)

                                                                    Verlichting:
                      Situatie                                  S
                                                                    Vleermuis vriendelijke LED buitenverlichtingarmatuur
                                                                    amberkleurig en UV-vrije ledverlichting alleen naar beneden schijnend
                      schaal   11000
                      Nieuwveenseweg 392
                      2421LA Nieuwkoop           [epdrachtgever :                                                         [project nr.
                                                    Tennisboerderij b.v                                                     23-22


                                                   (geanonimiseerd)
                                                                                                                           [datum
                      Nieuwkoop A 7829, A 7830
                                                                                                                            21-06-2024
                                                                                                                           [schaal

                                                                                                                            1:1000

                                                 [pnderdeer :

                                                   Nieuwe Situatie padelbanenhal
                                                   Nieuwveenseweg 39C
                                                                                                                             St 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                architenbu
                                                  n de huidige situatie is het deel met de
                                                    terbesfemming vervallen.
                                                                          Hef water

                                                  EN  96          DIA DE


De niewbouw valt gedeelfelijk in de bestemming
water. Van de padelhal 200m?
van hef onderheide parkeerterrein 100m2

Enkelbestemming - Water




_


Enkelbestemming - Sport
functieaanduiding: Specifieke
vorm vanrecreatie -       _
zomerkamp




Enkelbestemming - Sport
Bouwvlak s gelijk aan bestaande bebouwing
max bouwhoogte 12m
max goofhoogte 8m




                       Situatie
                       schaal   11000
                       Nieuwveenseweg 392
                       2421LA     Nieuwkoop                                                  [opdrachtgever :                    [project nr.
                                                                                                                                  23-22
                                                                                                Tennisboerderij b.v


                                                                                               (geanonimiseerd)
                                                                                                                                 iatum
                       Nieuwkoop A 7829, A 7830
                                                                                                                                  21-06-2024
                                                                                                                                 [schaal




                                                                                             [pnderdeer :
                                                                                                Bestaande             situatie

                                                                                                Nieuwveenseweg 39C
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                    Voorgevel




Zijgevel   rechts




                                Achtergevel



                                               Kteuren      en maferialen
                                               onderdeet
                                               gevel
                                                                            materiaat
                                                                            sandwich panelen
                                                                                                         kleur
                                                                                                         zwart
                                               kozijnen
                                               dak
                                                                            hout
                                                                            kunststof dakbedekking   _
                                                                                                         oranjegeel
                                                                                                         grijs
                                               boeideel                     zetwerk                      zwart



                                                [Maten     in het   werk   Fe mefen    en te controleren              Ì

                                              Eze]                                                                                      |3       [project r}
                                               Uitbreiding Sportcentrum Nieuwkoop met padelbaanhal|                               ! B g L|Ë—I
                                               Nieuwveenseweg 393                                                          ° pm            ;.î
                                                 2421LB Nieuwkoop
                                                0172-574   499                                                             Ĳ >Q <> EÉ      c      Ïm

                                              opdrachtgever Ì                                                                    0 @ ® z
                                               Tennisboerderij b.v.                                                              H         o©     [A
                                                                                                                                                  [gefekend


                                              (geanonimiseerd)
                                                                                                                                           L        Perer     Roling]

                                                                                                                                           5
Zijgevel   Links
                                              m                                                                                            T
                                               Bestaande
                                                  :      Sportcentrum
                                               Nieuwveenseweg 39C
                                                                                                                          EEPTRe
                                                                                                                          tel.      9 ijdrecht
                                                                                                                                 _ 0297-521673
                                                                                                                          erchi-nova.nl
                                                                                                                                               B€St 2                   .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 \   \[constructief rekening houderl
                                                                                                                     \met mogelijkheid PV panelen




                                                                                                                                                                                                                                 mthaopivegld r(bpstemilng)a
                                                                                                                                                                                                                                                                     9870
                                                                                                                                                                                                           720
                                                                                                                                                                                                                                                               750
                                                                                                                                                                                                                                                                                Bovenkant vloerpeil nieuwbouw gelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                aan vloerpeil bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                (vloerpeil = bovenkant afgewerkte vloer

                                                                                                                                                                                                         E                                                                  *   |bes
                                                                                                                                                                                                                                                                                  t aand maaiveld (maaiveld peil]
                                                                                                                                                                                                                                                                                circa 300mm - vloerpeil




                                                                                                                Voorgevel




                                                                                                                                                       Bovenkant parkeerterrein S0mm - vloerpeil
                                                                                                                                                       vloerpeil = bovenkant vloer bestaande tennishal
                                                                                                                                                       en = bovenkant vloer nieuwe padelhal
                                                                                                                                                       (maaiveld peil is circa 300mm onder vloerpeil}




               Zijgevel            FechTs]



                                                                                                                                                                                                         [besTaande Tangsgevel e voorzien|
                                                                                                                                                                                                         [van 3st. vleermuis vriendelijke
                                                                                                                                                                                                         ouitenverlichtingsarmaturen

                                                                                                                                                                                                         |Zie sitvatietekening                                                                                      |      Voorzieningen Flora en Fauna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Het gebouw te voorzien         nestkasten voor weermuizen, huismussen, gierzwaluw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           De voorzieningen te maken in het kader van de BBL. Bouwbesluit Bouwwerken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           \Leefomgeving
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Conform de quick scan Flora en Fauna onderzoek de noige voorzieningen te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           treffen om de flora en fauna betreffende de vleermuis, mus en zwaluw te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |neschermen   en faciiteren


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wleermuis       kast


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   huismus     nestkast


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gierzwaluw nestkast

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \Vleermuis vriendelijke LED buitenwerlichtingarmatuur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   amberkteurig en UV-vrije ledverlichting alleen naar beneden schijnend|


                                                                                            l

               Achtergevel                                                                  l
                                                                                            l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (       Remo
                                                                                            l                                                                                                                                                                                                                                            enmare
                                                                                            l                                                                                                                                                                                                                                          Sportfunctie minimaal benodigd 6,5dm?/s/persoon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aanwezigheid Lbanen x £ personen « 16 personen.
                                                                                            l                                                                                                                                                                                                                                          Bijhet wisselen van de banen maximaal 32 personen aanwezig.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       benodigde capaciteit 32 pers. x 6,5dm'/s/persoon z 512dm'/s.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ventilatievoorzieining in gevel dmv gevelopeningen met ventilatoren|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Igelijke uitvoering als in de tennishal]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aanwezig 2 ventilatoren 9350mm (achtergevel] en 2 lamellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       overdrukroosters in de beide zijgevels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bij stilstaande ventilator capaciteit 320dn/s/ventiator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       totaal capaciteit 7 ventilataren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sfistaand      2     3206n/s=     6k0dm’/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Druk10Pa       2     16TTm?/h (603Tdm?/s)  = 12074dm?/5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Druk2SPa       2     132m?/h (L1S5cm?/s) = 9510dm?/s



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleuren en materialen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           onderdeet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gevel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   materiaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sandwich       panelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kleur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      zwart/antraciet  (als bestaand||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           kozijnen                                aluminium                          oranjegeel (als bestaand)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dak                                     sandwich panelen                   grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           boeideel                                zetwerk                            zwart    (als bestaand)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [Maten in het werk te meten en fe controleren |
Haek nieuwe parkeerplaars




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      architenbu
vleermuis vriendelijke                                                                                                                                                                                                                                                                                                  project                                                                                                                    project       nr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                @
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-
buitenverlichtingsarmaturen op                                                                                                                                                                                                                                                                                               itbrei
antaarnpaal. Licht naar beneden|         Bovenkant parkeerterrein S0mm
                                                                    - vloerpeil                                                                                                                                                                                                                                            Uitbreiding Sportcentrum Nieuwkoop met padelbaanhal
gericht en gericht naar                  vtoerpeil = bovenkant vloer bestaande fennishal                                                                                                                                                                                                                                   Nieuwveenseweg 393
parkeerplaats    en toegangsweg
Niet naar de sloat en weilanden.
|Zie situatietekening
                                         en(maaiveld
                                              = bovenkant    vlaer nieuwe padelhal
                                                     peil is circa 300mm onder vloerpeil}
                                                                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2421LB Nieuwkoop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0172-574 499                                                                              h          OV                 TTË1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10Ë


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        opdracntgever          Ì                                                                                                             Ï
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tennisboerderij b.v.

                                                                                                TUSS|EÜQEVE\[
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    etekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      eTer        Kang



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    erdee                                                                        _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Definitief ontwerp                                        padelbanenhal                  i#            de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nieuwveenseweg p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         39C                                                                       e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   archi-novo.nl                    DO.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 C             __

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ontour L”fbf@/dm; __


                             Sportcentrum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9 90
                             1046m?                                                                                                                        tennishal

                                                                                                                                                                                                                                                                               E
                                                                                                                                                                                                                                                                                             reg ls)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   etomavi
                                                                                                                                                                                                                                                                                             (Bdpstemingla
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             370

                                                                                                               |E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaand maaiveld (maaiveld peil)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          circa 300mm - vloerpeil
                                                                                                                                                                                                                                                                               —
                                                                                                                         |




                                                                                                                                                                                                                                                                                   ho



                                                                                                          Doorsnede               bestaand




                                                                                                                                                                                                       82910




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e




36030                e   e                              L       L   -                 EN              e   E                       L   _       |_   o
                                                                                                                                                           tennishal
                                                                                                                                                           |2992m?


                                                                                                                                                                         E       e           e                                 L   __-       N       E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E
                                            E                               e                                                                                                                                                                    :           n
                                            Ö
                                                    @
                                            L
                                                                                    Kleedkamerà




1690
                                                                            m                                       E
                                                                            @
                                                                                                                    i                                                                                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                    1
                                                                                                                     ‘                                                                   Sportcentrum                                                                     |                                               Plattegrond                         bestaand
                                                                                                                    T                                                                    1046m?
                                                                                                                    !                                                                                                                                                                                                                                                                                       E$‚=_.‚ Erandslanghaspel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aA           [zelfsluitende deur met kozijn 30min.   wbdbd|
                                                                                                                    T                         !                                                                                                                                                                                                                                                              O           E
        _            _          _     _         _   _       _           _       _                 _        _    _   ì_       \\           _            _             --                  n        ä                b       _       _     _               _            _                                                                                                                                     Gebouw is voorzien van brandmeldnstallarie type E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            niet automatische bewaking conform NEN 2535
                                                                                                                     l
                                                                                                                    :                                                                                                                                                     l                                                                                                                                 Gebouw is voorzien van ontruimingsinstallatie
                                                                                                                     l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [Type luid alarm conform NEN 2575

15136
                                                                                                                    1!                                                       E
                                                                                                                                                                                     T            EĲ
                                                                                                                                                                                                                       -                                                  |ì

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IËÊe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [Maten in het werk te meten en fe controleren |

        _            _          _     _         _   _       _           _       _                 _        _    e                         _            _             _           _       I        _                _       _       _     _               _            _                                                                                                                                 project J                                                                    3   (project nr]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Uitbreiding Sportcentrum Nieuwkoop met padelbaanhal                      z
        E        E       O                  O                       O                                      N             E                                               E                    S                a
                                                                                                                     l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nieuwveenseweg 393                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2421LB Nieuwkoop                                                         2 06 05 2024
             \                                                                                                      ;                                                                                    L                                           E       Ai                                                                                                                                             0172-574 499                                                             c EÊÛÛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        opdrachtgever |                                                              _Ë r

            ‘a                                                                                                                                                                                                 /                                         E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tennisboerderij b.v                                                      o    [8

             Ì                                                                                                      î                         |                                                                                                                   ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (geanonimiseerd)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2      TrererRolng


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        =            x                                                    L        s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bestaand Sportcentrum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nieuwveenseweg 39C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ENPTRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          em
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9 ijdrecht Best.1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           n                                                                                                                                                                                                                                                               50600
                                             :                                                                                                                                                                        a                                                                                                                    4|                                                                 |                                                |                                            |                                          |                                                           |                                       |                                  |                               |                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4T                                50 0                             ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                50 0                            ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    50 0                    f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   50 0               4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   l               50 0                                            }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               50 0                    ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  50 0            ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   50 0        ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               50 0                   }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   50 0   ooauirgang
                                                 4+                 2500                  &+             2500                    &+    2500                &+         2500                 &+                                                                                                                                                      ‘                                                      E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‘                                                                                       ‘                                                       E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‘                              E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‘                                  ?                                              T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &
                                                  T                                        T                                     T                          T                               T                    T                    T                 T                             T             T                     T                                                                               I                                                    I                                           l                                       I                                                           I                                           I                              I                                   l                                  I                                                              T
                                                  |í                                       !H                                    :i                         |í                              |H                   |í                   |í                |í                            |í            |í                    |l                                                                                  |                                                \                                            \                                          /                                                                                                   |                                  |                               |                                      ©                          z
                                                  î                                        H                                     ì                          î                               î                    î                    î                 î                             î             î                     î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B




                                                  1                                        1                                     ï                          i                               1                    i                    i                 i                             i             i                     1                                                                                   l                                                l                                            T                                          l                                                           ‘                                       l                                  l                               l                                      l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H




                                                  H                                        H                                     H                          H                               H                    H                    í                 í                             í             H                s
                                                  í
                                                  H
                                                  l
                                                                                           H
                                                                                           e
                                                                                           L        &
                                                                                                                                 i
                                                                                                                                 i
                                                                                                                                 ï
                                                                                                                                                            í
                                                                                                                                                            H
                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                            H
                                                                                                                                                                                            H
                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                 í
                                                                                                                                                                                                                 H
                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                                      í
                                                                                                                                                                                                                                      H
                                                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                                                                        í
                                                                                                                                                                                                                                                        H
                                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      í
                                                                                                                                                                                                                                                                                      H
                                                                                                                                                                                                                                                                                      l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    í
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          l                                                l                                            l                                          l                                                           l                                       l                                  l                               l                                      l                                              |
                                                  !                                        i 3                                   !                          !                               !                    !                    !                 !                             !             !                     !                            2000                                                                                                                                2000                                            10000                                                            2000                                                                                               2000                                  10000                                               zo00       |
Foermeuwe parkeerplasts                           |                                        i                                     i                          !                               !                    H                    H                 H                             H             H                     H

itenverdchingsarmatren op{P2                                                               !                                     H                          !                               !                    !                    !                 !                             !             O            +i _ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _                          _
\vteermuis vriendelijke                                                                    H                                     i                          í                               H                    |                    H                 H                             H             H                     H

lantaarnpaal.       Licht naar beneden|           1                                        1                                     1                          1                               1                    1                    1                 1                             1             1                     1

gericht en gerichten toegangsweg.
parkeerplaats         naar                                                               L!                                                                 !                               !                    !                    !                 !                   t         !            L!            Ll       !                        ‘                l|                                                                                                     lI                     lI                                                                                            lI                         lI                                                                             lI             lI                                                                         l1              ‘
Nier naar de sloot en weianden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         \
Zie situatietekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g                             ‘                l                                                                                                      l                      l                                                                                             l                          l                                                                              l              l                                                                          l               ‘
                                                                                                                                      onderheide betonvloer
                                                                                                                                      parkeren 18st
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S 7 |                                          ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                          2                                                                                                                        |                l                                                                                                      l                      l                                                                                             l                          l                                                                              l              l                                                                          l               |
                                                                                                                                      (parkeernorm 1,45pp/100m*)                                                                                                                                         O1+ *Î* :|                                                                                                                                                        :|                     :| Padelbanennal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Bvo      1240m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :|                         :|                                                                             :|             :|                                                                         :| _î-f _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‘                |                                                                                                      |                      | |nhoud                         10.398m’|                                                    |                          |                                                                              |              |                                                                          |               ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     s                         â                    |                                                                                                      |                      | [gebruiksoppervlak 1205m?                                                                   |                          1                                                                              1              1                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    e                                                                         e                        —                   @                                                                                           —                                    e                                                                         e                   e                                                  N                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Q_.€ TTT 'r T1                                                                                                                                                    l                      1                                                                                             t                          l                                                                              t              1                                                                          LT î TT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‘                ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3                             |                l                                                                                                      I                      I                                                                                             I                          l                                                                              l              1                                                                          l               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‘    l                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ot+— L _ Il                                                                                                                                                       ll                     ll                                                                                            Il                         ll                                                                             Il             l1                                                                         e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            °                                 -;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                      |                      |                                                                                             |                          |                                                                              |              I                                                                          |               |                                        -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    l                                                                                                      l                      l                                                                                             l                          l                                                                              l              l                                                                          l               ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         L
                                                                   2500

                                                                                    +
                                                                                                        2500

                                                                                                                           +
                                                                                                                                      2500

                                                                                                                                                      +
                                                                                                                                                                     2500

                                                                                                                                                                                      :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        z
                                                                                    Tï                                     iH
                                                                                                                                                                                 — Tï                                                      -       Ti                           11                       G       T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e          ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        °                                    +P
                                                                                     H
                                                                                     i                                     H                          i
                                                                                                                                                      i                               i
                                                                                                                                                                                      i                                                            í
                                                                                                                                                                                                                                                   H                             í
                                                                                                                                                                                                                                                                                 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            J
                                                                                     H                                     H                          i                               i                                                            H                             H

                                                                                     ïH
                                                                                     i                                     H
                                                                                                                            iH                        ïi
                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                      ii
                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                                   i|                            i!                                  <
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‘                                             A
                                                                                     :
                                                                                     :                                     :
                                                                                                                           !                          :
                                                                                                                                                      1                               :
                                                                                                                                                                                      1                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                   l                             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                 l                                   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  l                               l                                      :           z                                  |                                        /D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              T
                                                                                     ë
                                                                                     H                                     H
                                                                                                                           H                          i
                                                                                                                                                      i                               i
                                                                                                                                                                                      i                                                            í
                                                                                                                                                                                                                                                   H                             H
                                                                                                                                                                                                                                                                                 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
                                                                                     iH                                    HH                         ii                              ii                                                           Hí                            |l                                                                                                                                                                                                                                                                                               E5                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                      i                                     H                          i                               i                                                            í                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       E                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
                                                                                     i                                     H                          i                               i                                                            H                             l
                                                                                     H                                     HH                         1                               ii                                                           !                             l|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        J                                               l                         LÏ                                       l                              J                                                      l                                             l|
                                                                                                                                                                                      t-                                                           +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               l   Ĳ                                   l     D                            l                               l       B                              l               D                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3000




                                                           n                                                                                  e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             z                                                                                                                                                                                                                                   R        f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        !            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        NI            l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        H             l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         l            l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        H             l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        .             l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           82910                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         |       L
                              Ì                                -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        EN       \ /  v

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |l                                                                                                                                                                                                                                                       H!        7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        !         c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        |I        m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        ë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         |            Ù
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        z        + _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         ‘        u
                                     n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         \        U
                                         ù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       Em
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        ë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           I                                                                                                                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         l
                             g                                 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                        ë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tennishal                                                                                                                                           Z                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2992m?                                                                                                                                              Sl               I                                                                                                                                                                                                                                                        z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e)               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ö
                8                                          p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S                I
                ë                                          -                                    e          -           —                                                                                                  L __-                                           E e                  e                                                                                          L           __-                                     S e                      e                                                                                                   H                         e                 e           e                                                              L            _-                 e       e              e                                                                          L _-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          sl               !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a|               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          </a              I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          sSl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S                I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sl               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                              5                                _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                  IM      ieuwbouw

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                                       _                                                                                                           IBvo                    1240m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l|                                                                                                                                                                                                                                                                                   & ES -l@_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ruentraure srgnaTermg Tragens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ken 6068                                                                        Bebouwd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               inhoud oppervlak 1240m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10.398m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                                           G                 [Rooknelders s                                                                        \gebruiksoppervlak _ 1205m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B        [fandbrandmelder                                                                       \verblijfsgebied        -
                                         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I                                                                                                                                                                                                                                                                                           w             [ slow-whoop ontruimingsinsallatie volgens NEN 257:
                                    \>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 3omin]                   [ =     e        GaTEeLE                  _                 ".   Tq                      Ibebouwd oppervlak onderheid parkeren 673m?
                              u                                —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A panteksluitng lzonder Tosse onderdelen Te openen|                                         Bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           U                Poerderblussers ivm gelijkwaardigheid omdat de ruimte onverwarm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GR GE e                  B     TOrT o   WEN         TET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bebouwd opperviak 4035m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‚

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            iS waardor er kans 1S op bevriezing van branslanghaspels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 30n                        brandslanghaspel 30m binnendiameter 20mm, straalpijp|                                  Totaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \6mm, conform NEN-EN 671-1                                                             Ibebouwd oppervlak 5275m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !                                                                                                                                                                                                                                                                                    -                      [Erandmeldcentrale bedienngspaneel]                                                     Ibebouwd opperviak 5948m2 (incl nnderheld]s   arkeerplaats

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gebouw Te voorzien van brandmeldnstaltatie fype B |e brandmeldinstallatie van de                                                                           í            ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                                  niet automatische bewaking conform NEN 2535                                  nieuwbouw aan fe sluiten op de
                                                               _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  IGebouw e voorzien van ontruimingsinstallatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           lbestaande brandmeld installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zodat het één complete
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  r                t den EN ZTE                                                orandmelinstallatie voor het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gehele conplex wordt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  Brandvoorplantngsklasse Foegepaste  maferialen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         brandklasse       rookklasse)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !                                                                                                                                                                                                                                                                                  Begane grondvloer                                  ATA                  n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           I                                                                                                                                                                                                                                                                                 \Dakplaten                                        B-S2-00                s1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                     ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gevelsbeplating                                  8                      st

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Moraawerendhed van e geverspenmger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nieuwe                         deut]                                                                                                                                                                                                                                                                Weerstandklasse 2 volgens de NEN 5096

                J          e                               _                    _!                                     _                                                          1                                                                                  e                                   N                    1                                                                                       -               x        _                                                                    R           z                                                 s                                                n                                                                                                                                                                                                                                           E EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sportfunctie minimaal benodigd 6,5dm?/s/persoon
                                                                                                                                                  ‚                          .        D                                                                                                                  ‚                B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ventilatievoorzieining in gevel dmv gevelopeningen met ventilatoren inf

                                                                                                                                                  "G                                                 ì                                                                   eearane 970                     "‘ v ! JPm e                                                                                                                                      l                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       Frektrischeachtergevel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mstallatie enconform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 overdrukroosters
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NEN 1010 n beide zijgevels
                3                                                                                                                                                                                    —           +                                               \   Ë                                                   @@4vereiant                                                                                                                                                                                                                                                                                                          _           (EEE   l                                                                                                                                                                                                            aGeluidsabsorberende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     onverwarmde unTevoorzieningen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ge n BENGop Gerekeing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Te hangen ofberoag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     voor de

                                                                                                                                                                                                                                                             f                                                       \ |! \a Ĳz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           E              Ll                                                                                                                                                                                                   owanden te pla tsen als onderde l van de inrichting/a nkleding|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vleermuis vriendelijke LED buitenverlichtingarmaruur
                T            G                                                                                                                                                                                                                                                   p                                            i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    amberkleurig en UV-vrije ledverlichting alleen naar beneden schijnend
                                                                                f                              Ï                                                                                                                  î            \                                      T                                       :'                                  |I@                            °\n ||                                                    T                                                                                                                                                                                                         ë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /                                                                  6 Ê                                                   T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [Maten in het werk te meten en fe controleren |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H3   l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   £… :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  T



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              z    ‘                          D                                  D!                                                                                 Sportcentrum                                                                                                                                                                                                              lLattegrond                                    nieuw                                                                                                         EEUitbreiding   7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sportcentrum Nieuwkoop met padelbaanhal|                                            l      C ;   : eD>         7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           k                                                         1046m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nieuwveenseweg 393                                                                                             ° pm > d a
                                                                                f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H!                                                         /            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  T                                                                                                                                                                                                                          2421LB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0172-S74 Nieuwkoop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       499                                                                                                  £            O/2E3165202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  c        1700

                            tf                         _
                                                                           \
                                                                                                                   _                     _                       _                               _           _                _                _                     _                     _   _                 e                 :                                     \                       _                _                   _   \                        _            l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ä                ä
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       _                   _   _                                     _                         _          _                                                                                                                                                                                                                                  dracht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           opdrachigever
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]   T   —                                                                           Q C/e E==l          £                  T

                                                                          247                                                                                                                                                                                                                                                 lH                                                                                                              n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tennisboerderij b.v                                                                                              H                   o© [getekend|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [8

                £
                2
                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              !H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (geanonimiseerd)                                                                                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   o TTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KeererRomg]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -Ë_ gewijzigd|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Middenweg        1
                                                                                                                                                                                                         i                                                                                                                    H|                                                    |   zasn |        |                                            EN                                                           |                                                                                                                                     l                                                                                                                                                                                                                      Definitief onfwerp padelbanenhall                                                                            Kisete9 vijerecnt
                                                                                                                                              l                                                          w                                                                                                                                                                          E                                                             EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :                                                                                                      tel. _ 0297-521673                                      .
                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nieuwveenseweg 39C                                                                                           archi-nove.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>[Projeet                          Projectnummer

 Nieuwbouw padelhal               23.22
 Sportcentrum Nieuwkoop
 Nieuwveenseweg 39a
 2421 LB Nieuwkoop


[ Opdrachtgever :
 Tennisboerderij b.v.


(geanonimiseerd)
[Onderdeel                         Datum    :

 DETAILS            1 t/m   9     28-12-2023




                                Middenweg1
                                3641 RB
                                                architenbu
                                        Mijdrecht
                                tel.0297-521673
                                (9x.0297-521674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                      architenbu
                                                                                     1-      @

                                                                                             NOV
                                                                                 D




                                                                                 ch
                                          staalprofiel
                                                                                  Ar
                                                                                 Middenweg

                                          geisoleerd sandwichpaneel blind en 3641 53 Miërech!
                                                                                              1



                                          vertikaal gemonteerd Falk WB           areht=nova.ni
                                          d=100mm      Rc = 4,70m?K/W
                                          tussengevel 60min.    WBDBO
                                          compriband

                                          doorgaand bevestigings hoekprofiel

                                          monoliet afgewerkte vloer                       Ipeil
                      J
                                          Tpg betonvloer d=180mm

                                          alu lêkdorpel     J       ,
                                          Styrock geïsoleerde kanh;lank                           4
                                  _       100mm+15mm vezelcementplaat h=200mm
                          4




                              À             J




                              400                                           PS
                                      .                                     isolatiebekisting
d0


datum    28-12-2023
schaal   1:5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                     architenbu
                                                                                    1-      @

                                                                                            NOV
                                                                                D




                                                                                ch
                                         staalprofiel
                                                                                 Ar
                                                                                Middenweg

                                         geisoleerd sandwichpaneel blind en 3641 53 Miërech!
                                                                                             1



                                         vertikaal gemonteerd Falk WB           areht=nova.ni
                                         d=100mm      Rc = 4,70m?K/W
                                         tussengevel 60min.    WBDBO
                                         compriband

                                         doorgaand bevestigings hoekprofiel

                                         monoliet afgewerkte vloer                       Ipeil
                          J
                                         Tpg betonvloer d=180mm

                                         alu lêkdorpel     J       ,
                                         Styrock geïsoleerde kanh;lank                           4
betonvloer                         _     100mm+15mm vezelcementplaat h=200mm
                              4

   240




                                                      D



                                  4004                                     PS
                                                                           isolatiebekisting

d0

                                                                         [es
 datum
 schaal
             28-12-2023
             1:5                                                           D.02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                 architenbu
                                                                                    1-    @

                                                                                          NOV
                                                                              D




                                                                              ch
                           —-      —   staalprofiel
                                                                               Ar
                                                                             Middenweg
                                                                             3641
                                                                             tel.
                                                                                           1
                                                                                     RB _ Mijdrecht
                                                                                     0297-521673
                                                                             archi=nova.nl




                                       borstel profiel




                                       monoliet afgewerkte vloer                         Ipeil
                                       Tpg betonvloer d=180mm                                       A
                                       hardsteen ohderdorpel

                      LT               Styrock geisoleerde kantplank
                                       100mm+15mm vezelcemenfplaat h=200mm
                                                                   J
                                                  4




                      S




                            1400                                        PS
                                                                        isolatiebekisting

d0

                                                                       [es
datum
schaal
         28-12-2023
         1:5                                                            D.03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                          architenbu
                                                                                              1-    @

                                                                                                    NOV
                                                                                        D




                                                                                        ch
                                 —-          —   staalprofiel
                                                                                         Ar
                                                                                       Middenweg
                                                                                       3641
                                                                                       tel.
                                                                                                     1
                                                                                               RB _ Mijdrecht
                                                                                               0297-521673
                                                                                       archi=nova.nl




dekvloer tpv                                     borstel profiel
entree




à-PEI[                                           monoliet afgewerkte vloer                         peil
 IE        B                                     Tpghardsteen
                                                        betonvloer  d=180mm &
                                                               ofderdorpel                                   A
                             71                  Styrock geisoleerde kantplank
betonvloer           |/          _
                                 J
                                                 100mm+15mm vezelcemenfplaat h=200mm
                                     A                                    u          1480-
                         7               .                  4

   240               L                                /


                             S




                                     1400                                         PS
                                                                                  isolatiebekisting

oo                                               4

                                                                                 [es

 datum:
 schaal:       28-12-2023
               1:5                                                                D 04   .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                architenbu
                                                                                                      1-   @
                                                                                                           OV
                                                                                                D



                                                                                                h


                                     100
                                                geïsoleerd sandwichpbneel blind en
                                                vertikaal gemonteerd Falk WB                     A®
                                                                         n
                                                                                               Middenweg    1
                                                d=100mm      Rc = 4,70       K/W               3641 RB _ Mijdrecht
                                                                                               tel.    0297-521673

                                                tussengevel 60min            BDBO              archi=nova.nl


                                           —    cellenband




          2500+
         aluminium lekdorpel                    multiplex stelkozijn|
                                           >—   cellenband

                                                kunststof kozijn




                                                                         cellenband




                                                  70
                               100


                                                                         kunststof    kozijn




                                                                                       [es
datum
schaal
           28-12-2023
           1:5                                                                            D.05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                           architenbu
                                                                                1-   @

                                                                                     NOV
                                                                          D




                                                                          ch
                                                                           Ar
                                                                         Middenweg
                                                                         3641
                                                                         tel.
                                                                                       1
                                                                                 RB _ Mijdrecht
                                                                                 0297-521673
                                                                         archi=nova.nl




                                    geisoleerde sandwich
                                    dakplaat Falk 1100 TR3+ dikte
                                    130-160mm Rc=6,37m?K/W.




      spag/span profiel
      compri afdichtband


         7320

      aluinium getrokken goot                    __
                                                        __




                                l
                                l
                                l
                                |
                                l
                                     geisoleer   sandwichpaneel blnd en
                                     vertikaal   emonteerd   Falk WB|
                                l
                                |    d=100mm Rc = £,70m?K/W         !
                                l    tussenge    el 60min. WBDBO    |!
                                l                                   !
                                l                                   N
                                l
                                l
                                1




datum:     28-12-2023
schaal:    1:5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                            architenbu
                                                 1-   @

                                                      NOV
                                           D




                                           ch
                                            Ar
                                          Middenweg
                                          3641
                                          tel.
                                                        1
                                                  RB _ Mijdrecht
                                                  0297-521673
                                          archi=nova.nl




    zetwerk    nokstuk



    spag en span profielen




        multibeam gordingen
        tussen de spanten
                         panten _
              __
L   _     :




                                    [es

    datum:
    schaal:        28-12-2023
                   1:5               D 07   .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                          architenbu
                                                                               1-   @

                                                                                    NOV
                                                                         D




                                                                         ch
                                                                          Ar
                                                                        Middenweg
                                                                        3641
                                                                        tel.
                                                                                      1
                                                                                RB _ Mijdrecht
                                                                                0297-521673
                                                                        archi=nova.nl




                           zetwerk   windveer




                           naad   afdichten   met   afdichtband   of
                           isolatieschuim




                           multibeam tussen de gordingen




                       1   geisoleerd sandwichpaneel blind en
                           vertikaal gemonteerd Falk WB
                           d=100mm     Rc = 4,70m?K/W
                           tussengevel 60min. WBDBO




                                                                  [es

datum:
schaal:   28-12-2023
          1:5                                                          D 08
                                                                          .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                         architenbu
                                                                              1-   @

                                                                                   NOV
                                                                        D




                                                                        ch
                                                                         Ar
                                                                       Middenweg
                                                                       3641
                                                                       tel.
                                                                                     1
                                                                               RB _ Mijdrecht
                                                                               0297-521673
                                                                       archi=nova.nl




                                     geisoleerde sandwich
                                     dakplaat Falk 1100 TR3+ dikte
                                     130-160mm Rc=6,37m?K/W.




      spag/span profiel
      compri afdichtband


                                -—      UNP-160

                                —isolatie
                                —       multiplex    20mm

                                                    500
      aluinium getrokken goot
                                    4
                                —       cellenband




                                                                 [es
datum:
schaal:
           28-12-2023
           1:5                                                       D.09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  Doorsnede
                                                                                                                                                                     PRODUCTSPECIFICATIES
                          1060mm

                                                                    kern



  Microrib 8 mm
       8,00 mm8,00 mm
                                   Microrib 16 mm
                        0,5 mm 0,5 mm
                                        15,90 mm15,90 mm
                                                             0,7 mm 0,7 mm
                                                                             Microrib 30 mm
                                                                                             30,00 mm
                                                                                                                 1,2 mm
                                                                                                                                                               FALK 1060 WB
  Rail liniëring 133/265/530 mm                        Box liniëring
                         530 mm                               45,75 mm   45,75 mm
                                                                                                  0,9 mm                               detail montage met
                                                                                                                                        drukverdeelplaat

      R2,5 mm




  Kenmerken

             BRANDVEILIG                                                                                      FM-GECERTIFICEERD
             Leverbaar in brandvertragende uitvoering,                                                        Dit sandwichpaneel is FM-gecertificeerd.*
             brandklasse B-s1,d0. Voor vragen, advies en
             rapporten kunt u contact met FALK Techniek
             opnemen.                                                                                         CARRIËR
                                                                                                              Dit product is geschikt als drager van
             FOODSAFE                                                                                         verschillende accessoires.
             Speciale uitvoering die toepasbaar is in de
             voedselindustrie. Deze coating voldoet aan de                                                    ZULASSUNG
             hygiëne-eisen.                                                              Deutsches Institut
                                                                                          für Bautechnik      Dit product voldoet aan de Duitse Zulassung.

            BEWAAR+
            Geschikt voor (voedsel)opslagruimten met de
            vereiste hoge isolatiewaarden en luchtdichting.
                                                                                      *Indien u het FM-certificaat op uw bestelling wenst, dient u dit bij
                                                                                      uw bestelling bekend te maken zodat we hier tijdens de productie
                                                                                      rekening mee kunnen houden.




                                                                                                              De circulaire isolatieoplossing
                                                                                                              Optioneel kunt u kiezen voor de circulaire
                                        falkbouwsystemen.nl/cradlecore                                        CradleCore® isolatiekern bij FALK.




                                                                                                                                                             VERDEKT BEVESTIGD &
                                                                                                                                                             BESCHIKBAAR MET DIVERSE LINIERINGEN

                                                                                 Neonstraat 23                             (0318) 670 670
                                                                                 6718 WX Ede                               info@falkbouwsystemen.nl
                                                                                 Holland                                   www.falkbouwsystemen.nl           falkbouwsystemen.nl
falkbouwsystemen.nl
                                                                                 Aan de documentatie en technische informatie is veel aandacht besteed.
                                                                                 Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Versie: 2023-01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Horizontale én verticale montage                                                                          FALK 1060 WB Eigenschappen

met verdekte bevestiging                                                                                      Kerndikte
                                                                                                                [mm]
                                                                                                                               U-waarde            Rc-waarde
                                                                                                                                                    NTA 880
                                                                                                                                                    [m²K/W]
                                                                                                                                                                        Gewicht
                                                                                                                                                                        [kg/m²]
                                                                                                                                                                                        Brandklasse
                                                                                                                                                                                            [-]
                                                                                                                                                                                                            Brandwering
                                                                                                                                                                                                               [min.]


                                                                                                                 60             0,353                 2,82               10,7             B-s1-d0                -

                                                                                                                 80             0,264                 3,76               11,5             B-s1-d0              EW60

                                                                                                                 100            0,210                 4,70               12,3             B-s1-d0           EW30, EI30
Van woonhuis tot autogarage en van distributiecentrum tot kantoor. Dankzij de diverse
                                                                                                                 120            0,175                 5,65               13,1             B-s1-d0           EW30, EI30
profileringen en kleuren is de FALK 1060 WB veelzijdig toepasbaar. Omdat dit gevelpaneel
                                                                                                                 140            0,149                 6,59               13,9             B-s1-d0           EW30, EI30
verdekt wordt gemonteerd, biedt het veel creatieve vrijheid. De FALK 1060 WB is geschikt
                                                                                                                 160            0,130                 7,53                16              B-s1-d0           EW60, EI60
als gevel, scheidingswand of plafond.


Verdekte bevestiging, hoge luchtdichting             boxprofilering. De panelen zijn verticaal en
                                                                                                          Standaard uitvoering
Na montage zijn de bevestigingsmiddelen niet         horizontaal te monteren. Gecombineerd met het
meer zichtbaar. Dit is te danken aan de ‘blinde’     uitgebreide assortiment aan kleuren heeft u volop    Werkende breedte:         1.060 mm
(verdekte) bevestiging. Het FALK gevelpaneel 1060    mogelijkheden voor een persoonlijk ontwerp van       Profilering:              Box-, Microrib- of Rail liniëring
WB bestaat uit twee geprofileerde staalplaten met    uw gebouw.
                                                                                                          Kernmateriaal:            PIR-isolatieschuim / CradleCore®
daartussen isolatie. Deze isolatiekern behaalt een
                                                                                                          Coating:                  Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag)
Rc-waarde tot liefst 7,35 m2K/W. De luchtdichting    Voor iedere sector
                                                                                                                                    Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag)
van de FALK 1060 WB is dusdanig hoog dat deze        De FALK 1060 WB is breed toepasbaar in diverse
                                                                                                          Staaldiktes:              Buitenplaat: 0,5 mm (standaard)
valt in de categorie Passief Bouwen.                 sectoren. Het paneel draagt ook het internationale
                                                                                                                                    Binnenplaat: 0,4 mm (standaard)
                                                     kwaliteits- en veiligheidskeurmerk FM Approved.
                                                                                                          Minimale lengte:          2.500 mm (korter op aanvraag)
Volop mogelijkheden voor een persoonlijk             Verzekeringsmaatschappijen kunnen hiernaar
ontwerp                                              vragen. Let op, indien u panelen met FM              Maximale lengte:          20.000 mm

Voor de profilering van de buitenplaat kunt          cerfiticering nodig heeft, dient u dit van tevoren   Verpakking:               Standaard geleverd met beschermfolie op buitenplaat
u kiezen voor een maxirib-, microrib- of             aan te geven.                                        Geluidsisolatie:          Circa 27 dB(A)

                                                                                                          Toepassingsgebied:

                                                                                                          Materiaalpaspoort:        Dit product is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, er is een EPD beschikbaar




                                                                                                                 FALKULATOR

                                                                                                                 Bereken eenvoudig de overspanning via
                                                                                                                 falkbouwsystemen.nl/falkulator
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                 In watervergunning V64962 aangegeven
                                 compensatie is niet gemaakt. Dit is
                                 vervangen door het verlengen van de
                                 verbrede   sloot met 136m
                                                                                                   In de huidige situatie is het deel water
                                                                                                   vervallen Dit wateris gecompenseerd
                                                                                                   zoals in blauw aangegeven.
                                                                                                                                                 3641
                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                                        R6
                                                                                                                                                                    architenbu
                                                                                                                                                             ° Wigrecnt




                                                                        ‘opdrachtgever   :
                                                                          Tennisboerderij    b.v


Situatie
schaal 1:2000
Nieuwveenseweg 393
                                                                        (geanonimiseerd)                                                 16-04-2024
                                                                                                                                        schaal

                                                                                                                                         12000
2          ieuwkoo                                                      _…

    e
Nieuwkoop A 7829, A 7830, A522
                                                                         Watercompensatie
                                                                         Nieuwveenseweg 39C2018                                           R|Jn 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Te maken water tbv compenseren
                                                                                                                                                                                                                    nweg
                                                                                                                                                                                                                       R5
                                                                                                                                                                                                                orennoven
                                                                                                                                                                                                                            T
                                                                                                                                                                                                                                architenbu
                                                                                                                                                                                                                            Mirecht
                                                                                                                                                                                                                    0297501673




bebouwing en verharding 15% = 305m?
uitbreiding bebouwing
1240m?




onderheid parkeerterrein
673m?

verlengen toegangsweg
121m?




                                                                                                                                                Watercompensatie nieuwbouw
                                                                                                                                                Bebouwd oppervlak                        1240m?
                                                                                                                                                bebouwd oppervlak onderheid parkeren   _ 673m?
                                                                                                                                                verlengen toegangsweg                     121m     +
                                                                                                                                                                        Totaal           2034m?
                                                                                                                                                Te compenseren          15%x     21034m? = 305m?

                                                                          +5500



                        Situatie
                        schaal   11000
                                                   …                              #
                                                                                          natuurlijke oever
                        Nieuwveenseweg   392
                        DEA …EWÊGDP                doorsnede bestaande sloof                                               apdracntgever  :
                                                                                                                              Tennisboerderij    b.v
                                                                                                                                                                                                   praieet
                                                                                                                                                                                                     23-22
                                                                                                                                                                                                           .

                                                                                                                           (geanonimiseerd)
                        Nieuwkoop A 7829, A 7830                                                                                                                                                   daïum
                                                           |              +5500       |      3150             !                                                                                     24-04-2024
                                                           ‘                          ‘                       |                                                                                    schaal
                                                                                                                                                                                                       1:1000



                                                                              ‚:á//                  Í natuurlijke oever   EE                                    ° °                               .ﬂad
                                                   doorsnede   verbrede   sloot
                                                                                  N                                          Watercompensatie nieuwbouw
                                                                                                                             padelbanen Nieuwveenseweg 39C
                                                                                                                                                                                                        R                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                    (geanoimsrd)
                                                      (geanonimiseerd)




datum     04-09-2024     :   :     :         .
schaal:   1:1000       Inrichting buitenterrein bestaand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                   (geanoimsrd)
                                                        (geanonimiseerd)




datum:    04-09-2024
schaal:   1:1000       Inrichting buitenterrein nieuw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>[Proieet:                   Projectnummer :
 Nieuwbouw padelhal         23.22
 Sportcentrum Nieuwkoop
 Nieuwveenseweg 394
 2421 LB Nieuwkoop


[ Opdrachtgever:
  Tennisboerderij b.v.
  Constructieweg 8


2421 LN Nieuwkooi
(geanonimiseerd)
                                                          3
                                                          ©
                                                          }
                                                          -

[Onderdeet:                 Datum :                       =
                                                          <
 Inrichting buitenterrein   04-09-2024                    c
                                                          v
                                                          -

                                                          o
                                                          }
                                                          -



                                                          c
                                                          }
                                                          -

                                                          ©




                                              (geanonimiseerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Inleiding en aanleiding.
Sinds 2008 is het Sportcentrum Nieuwkoop geopend. Belangrijk onderdeel daarvan is de tennishal met 5 tennisbanen. Verder zijn er onder andere
een sportschool, fitnesruimte, fysiotherapie en squashbaan. Een landelijk sterk groeiende sport is de padel sport. Binnen de gemeente Nieuwkoop
zijn zeer weinig padelbanen terwijl er wel veel vraag is.
Om in deze groeiende behoefte te voorzien is uitbreiding van het sportcentrum gewenst met 4 overdekte padelbanen. De nieuwbouw van de
padelbanenhal wordt gekoppeld aan de reeds bestaande tennishal. De gemeente Nieuwkoop ondersteunt het initiatief, omdat deze ontwikkeling
bijdraagt aan een sportief Nieuwkoop. Dit document bevat de ruimtelijke inpassing van het perceel met tennis- en padelhal, parkeren en
groenvoorzieningen



Ligging en begrenzing plangebied.
Het perceel van het sportcentrum heeft een smalle toegang vanaf de Nieuwveenseweg. De toegang is aan weerzijde voorzien van bestaande
parkeerplaatsen. De tennishal staat achter de bestaande bedrijfsbebouwing van Nieuwveenseweg 41.
Het perceel is aan de achterzijde breder. De weilanden achter de padelhal zijn ook eigendom van de initiatiefnemers.
De padelhal komt naast de bestaande tennishal te staan en achter het bestaande bedrijf Nieuwveens weg 41 en bestaande bedrijfswoning
Nieuwveens weg 414 te staan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Foto’s plangebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten inrichting buitenterrein.
Het perceel van het sportcentrum heeft een smalle toegang vanafde Nieuwveenseweg. De toegang is aan weerzijde voorzien van bestaande
parkeerplaatsen. Het zicht vanaf de openbare weg en vanaf de toegangspad wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van het bestaande
bedrijf rechts op Nieuwveenseweg 41. Het bedrijf heeft veel buitenopslag met containerbakken. Om het zicht hierop in te perken is er een groene
beukenhaag ingepland tegen de perceelsgrens met het bedrijf. De beukenhaag behoud in de winter zijn blad waardoor ook in de winterperiode het
zicht op de bedrijfshal en buitenopslag aan het zicht wordt ontrokken.




Aanzicht rechter zijde van toegangspad. Te maken groene haag tussen en hek en parkeerplaatsenstrook


Aan de linkerzijde van het toegangspad is een strook groen bestaande lage bomen en lage struiken en een sloot. Deze valt niet op en trekt geen
overdreven aandacht waardoor dit dus opgaat in de bestaande omgeving.     Bij planten van extra boom en struik aan het begin van de
parkeerplaatsen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bestaand groen links van toegangspad.                                             Bestaand toegangspad naast sportcentrum


De tennishal staat grotendeels achter de bestaande bedrijfsbebouwing van Nieuwveenseweg 41. De nieuw te bouwen padelhal staat in zijn geheel
achter het bestaande perceel met bedrijfswoning en bedrijfsgebouw Nieuwveenseweg 41 en 41a.

Recht voor het plangebied is de padelhal dan ook alleen de bovenzijde zichtbaar. Diagonaal gezien is de padelhal wel zichtbaar vanaf de
Nieuwveenseweg. Aan de Jange zijde van de padelhal daarom een rij Elzenbomen te plaatsen aan de slootkant. De hal zal daardoor minder
zichtbaar worden.

Het zicht op de nieuwe parkeerplaats achter de padelhal uit het zicht te brengen door een beukenhaag te maken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tussen het bedrijfsterrein Nieuwveenseweg 41 en 41a is een bestaande bomenrij en groenstrook in aangroei tussen de bouwplot en de
bedrijfswoning op Nieuwveenseweg 41a. Het bestaande groen en bomen door te laten groeien.




Plaats van te bouwen padelhal Zicht richting de Nieuwveenseweg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Aan de achterzijde van het sportcentrum en tennishal is een bestaand toegangspad aanwezig. Het zicht vanuit de polder naar de bestaande
bebouwing is niet voorzien van enige groen voorziening. Toegangspad gaat direct over in bestaand weiland.

Aan de achterzijde van de padelhal komt een extra parkeerplaats. Deze is te bereiken via het bestaande toegangspad. De parkeerplaats en het
toegangspad aan de achterzijde te voorzien van een groene beukenhaag om de geparkeerde auto’s aan het zicht te onttrekken. De haag door te
zetten achter het bestaande sportcentrum om een overgang te creëren tussen bebouwing en weilanden.




Toegangspad aan de achterzijde van tennishal.



Inrichting buitenterrein bestaand en nieuw:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                  (geanoimsrd)
                                                    (geanonimiseerd)




datum:   04-09-2024

schaal   1:1000       Inrichting buitenterrein bestaand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                    (geanoimsrd)
                                                        (geanonimiseerd)




datum:    04-09-2024
schaal:   1:1000       Inrichting buitenterrein nieuw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                 grondslag ‚




                                      PROJECT                      39183

                                      VERKENNEND              EN    NADER     BODEMONDERZOEK
                                      NIEUWVEENSEWEG                     ACHTER    NR      41A   TE   NIEUWKOOP




Vestiging   Kamerik                                   Vestiging    Heerhugowaard                                Vestiging     Steenwijk
Nijverheidsweg    7                                   Galileistraat 69                                          Oevers   16
3471   GZ Kamerik                                     1704 SE Heerhugowaard                                     8331   VC Steenwijk
  0348   402103                                         072   5729457                                            0521    521924


                                                      WWW.GRONDSLAG.NL



bodemonderzoek        | saneringsbegeleiding   | partijkeuringen   | waterbodemonderzoek    | arbo/veiligheid     | wegenbouwadvies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                    Project 39183
grondslag ®.




Titel                           Verkennend     en   nader   bodemonderzoek
                                 Nieuwveenseweg       achter nr. 41A te Nieuwkoop

Projectleider

Adviseur


Datum rapport                    18 maart 2024




Opdrachtgever                    Haaksman Rentmeesters
                                 Marktstraat   14
                                8701   JV Bolsward




   dbehes

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000.
Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” conform deze BRL.     Grondslag BV ís als opdrachtnemer onafhankelijk van de
opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BAL SIKB
2000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                        Project 39183
    grondslag®.


INHOUDSOPGAVE



1    _   INLEIDING       EN    DOEL


2          VOORONDERZOEK                                                          2
         2.1       Afbakening onderzoekslocatie                                   2
         2.2       Huidige situatie                                               2
         2.3   _   Historie   tot heden                                           2
         2.4        Voorgaand onderzoek en bodemkwaliteitskaart                   3
         2.5      Toekomstige situatie                                            4
         2.6   _ Hypothese en onderzoeksopzet verkennende        fase             4
         2.7       Onderzoeksopzet nader onderzoek                                4

3         VELDWERK                                                                6
         3.1   _ Uitvoering verkennende fase                                      6
         3.2   _ Uitvoering nader onderzoek                                       6
         3.3       Resultaten                                                     6


4    _   CHEMISCHE        ANALYSES                                                8
         41    _ Algemene          kwaliteit grond                                8
         4.2   _ Algemene          kwaliteit grondwater                           10

5    _ ASBESTANALYSES                                                             11
         5.1      Toetsingskader asbest                                           11
         5.2   _ Analyseresultaten                                                11

6    _ CONCLUSIES             EN   AANBEVELINGEN                                  12
         6.1       Conclusies      chemisch   onderzoek                           12
         6.2       Conclusies      asbest   onderzoek                             13
         6.3   _ Aanbevelingen                                                    13




BIJLAGEN


BIJLAGE        I         : Kaartmateriaal
BIJLAGE Il           _   : Boorbeschrijvingen
BIJLAGE II           _   : Toetsingstabellen
BIJLAGEIV            _   : Analysecertificaten
BIJLAGE V                : Toetsingskader & Verklarende woordenlijst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                          1                                  Project 39183
grondslag


INLEIDING    EN   DOEL


Door   Haaksman   Rentmeesters       is aan Grondslag opdracht verleend       voor het uitvoeren       van
een verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie Nieuwveenseweg                     achter nr.    41A
te Nieuwkoop.

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd                door de voorgenomen    aanvraag van een
omgevingsvergunning        (bouw).   Men is voornemens         om een padelhal te bouwen.

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en
het beoordelen of     de    bodem    geschikt   is voor   het    beoogde   terreingebruik    ter   plaatse
(sportvoorziening).

Het bodemonderzoek         is verricht volgens de richtlijnen uit de vigerende versie van de NEN
5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende
norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

Het asbestonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN5707               (Bodem   - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) en de onderliggende
norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                            2                                           Project 39183
     grondslag


     VOORONDERZOEK


     Voorafgaand           aan   het bodemonderzoek          is een vooronderzoek conform                    NEN   5725    verricht.
     Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende                                  percelen. Hiervoor zijn de
     volgende bronnen geraadpleegd:
            -      huidige eigenaar
            -    _ opdrachtgever
                   omgevingsdienst (omgevingsrapportage ODWH                         d.d.     9 januari 2024)
                   oude kaarten (www.topotijdreis.nl)
            -    _ www.bodemloket.nl
            - _ plaatsgevonden ten tijde van het veldwerk                       16 januari 2024
            -    regels op de kaart in het Omgevingsloket

2    Afbakening            onderzoekslocatie

     De     onderzoekslocatie           is kadastraal     bekend     als gemeente            Nieuwkoop        perceel     A7829      en
     A7830 (beide gedeeltelijk). De onderzoekslocatie bestaat uit het deel van de kadastrale
     percelen die ontwikkeld gaan worden voor de aanleg van de padelhal met parkeerruimte
     (ca. 2.700 m2). De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in
     bijlage      I.

24   Huidige situatie

     Het terrein is braakliggend                  en    onbebouwd.       De       regionale        ligging   van   de     locatie      is
     weergegeven in bijlage I.

)    Historie          tot heden


     Voorheen had de locatie een agrarische bestemming                            (weiland). Het perceel is niet bebouwd
     geweest.

     Bij de omgevingsdienst zijn geen historische vergunningen in het kader van de Hinderwet
     of de Wet Milieubeheer aanwezig. Ook in het register van de KvK zijn geen vermeldingen
     bekend van potentiële bodemverontreinigende bedrijven. Er zijn bij de omgevingsdienst
     geen        boven- of ondergrondse brandstoftanks bekend.

     Op de locatie hebben voor                    zover    bekend     geen        bodembedreigende             milieubelastende
     activiteiten plaatsgevonden.

     Er zijn   op  het  perceel,   voor                   zover      bekend,        geen          bestrijdingsmiddelen            en/of
     ontsmettingsmiddelen gebruikt.

     Uit    oud        kaartmateriaal    blijkt   dat   er ter plaatse      van     de   onderzoekslocatie         in totaal        drie
     (gedeeltelijke) slootdempingen hebben plaatsgevonden. Op basis van kaartmateriaal uit
     ‚een bodemonderzoek van 2006 (zie voor beschrijving van dit onderzoek paragraaf 2.4) is
     één sloot gedempt tussen 2007 en 2010 (demping ). In de jaren tachtig van de vorige
     eeuw        is een    sloot in de zuidoosthoek gedempt            (demping          I1). Van     beide dempingen            is niet
     bekend waarmee      de sloten gedempt zijn. Daarnaast                                     is recentelijk een deel van
     noordwestelijk gelegen sloot gedempt (demping II1) die                                  is gelegen ter plaatse van de
     onderzoekslocatie. Deze demping heeft plaatsgevonden met gebiedseigen grond. De ligging
     van de drie gedempte sloten is weergegeven op kaartmateriaal in bijlage I.

     Slootdemping I is in april 2008 deels voorzien met een verharding van menggranulaat.
     Door de opdrachtgever is aangegeven dat dit menggranulaat is geleverd door de firma Spelt
     uit        Nieuwveen.       Het    menggranulaat        wordt     op       basis       van     deze     gegevens      als      niet
     asbestverdacht           beschouwd.


     Het maaiveld           is plaatselijk aangevuld met gebiedseigen grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                              3                                                       Project 39183
     grondslag


     Zover     bekend     is er niet          structureel      afval    gestort     of verbrand           en     zijn     er geen            (grote)
     obstakels,       zijnde    puin,     funderingsresten,              slakken,       sintels     en/of        asfalt        in     de     bodem
     aanwezig.

     Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
     calamiteiten       voorgedaan,            waardoor        mogelijk       bodemverontreiniging                      zou         kunnen         zijn
     ontstaan.


24   Voorgaand         onderzoek en bodemkwaliteitskaart

     Bij www.bodemloket.nl is geen aanvullende informatie aangaande de onderzoekslocatie
     bekend. Tevens is op de onderzoekslocatie geen sprake van het overgangsrecht (informatie
     verkregen via ‘Regels op de kaart’ in Omgevingsloket). Zoals bijvoorbeeld een voorgaande
     sanering onder de Wet Bodembescherming waarbij sprake is van nazorg zoals een
     instandhoudingsverplichting van een leeflaag/isolatielaag of beschikking ‘ernst en spoed' of
     beschikking ‘ernst en geen spoed’ met een maatregel of beperking die betrekking heeft op
     het gehele vastgestelde ernstig geval.

     In de nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging                                                        bekend.

     In 2006      is door Syncera         een verkennend               bodemonderzoek             uitgevoerd        ter plaatse van                 de
     huidige onderzoekslocatie                  en de huidige aangrenzende   zuidelijk gelegen tennishal
     (projectnummer BO6L0719,                   verkennend bodemonderzoek Nieuwveenseweg te Nieuwkoop,
     d.d. 19-10-2006).
       De aanleiding betrof              de     voorgenomen             ontwikkeling       van      een        tenniscentrum.                Uit    de
          resultaten blijkt dat ter plaatse                 en nabij de huidige onderzoekslocatie in de grond
          maxímaal lichte verhogingen aan                   enkele zware metalen en PAK zijn aangetoond. Deze
          verhogingen zijn aangetroffen in een puinhoudend mengmonster van de bovengrond. In
          de zintuiglijk schone boven- en ondergrond mengmonsters      zijn geen verhogingen
          aangetoond van de streefwaarde en/of detectiegrens.

          In het grondwater zijn zink en xylenen                       licht verhoogd aangetoond.                  Hierbij dient wel te
          worden opgemerkt dat in het grondwater in eerste instantie sterk verhoogde concentraties
          aan nikkel! zijn gemeten. Na herbemonstering van het grondwater zijn er voor nikkel geen
          verhogingen meer aangetoond ten opzichte van de streefwaarde.

          Uit het kaartmateriaal van het onderzoek                      blijkt dat de huidige gedempte                        sloot        | in 2006
          nog als sloot aanwezig was.

          Tijdens bovengenoemd onderzoek zijn in een gedempte sloot die is gelegen aan de
          zuidoostzijde van de huidige tennishal sterke verhogingen aan zink aangetroffen in het
          dempingsmateriaal      (0-0,5 m-mv).   Deze   locatie is op circa 60 meter afstand in
          zuidoostelijk richting van de huidige onderzoekslocatie gelegen. Door Syncera is n 2007
          een nader bodemonderzoek uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in kaart te
          brengen (projectnummer BO6L0954, d.d. 25-4-2007). Uit de resultaten blijkt dat over een
          oppervlak van ca. 990 m? verontreinigd dempingsmateriaal aanwezig is vanaf het
          maaiveld    tot gemiddeld           0,35     m-mv.     De     verontreiniging        ter plaatse          van        de     kadastrale
          perceel A7829 is gesaneerd middels een                            isolatielaag (leeflaag of bebouwing).    De
          uitgevoerde  sanering is op  11-9-2012                            beschikt    door  de   ODWH    (locatiecode
          ZHO56909037).

     De     locatie   bevindt     zich        binnen    zone     B9/T9/09         van     de      bodemkwaliteitskaart                      van     de
     gemeente Nieuwkoop. De kwaliteitsklasse van zowel de boven- als ondergrond is ingedeeld
     in    Landbouw/natuur.


     NB: ín rapporten    van voor 2024    worden  overschrijdingen  ten opzichte  van de
     achtergrondwaarde/streefwaarde, tussenwaarde en interventiewaarde dikwijls aangeduid
     als lichte, matige respectievelijk sterke verhogingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     grondslag ®.                                                                     4                                                    Project 39183

25   Toekomstige            situatie

     De locatie krijgt een              recreatieve functie (padelhal)

26   Hypothese en onderzoeksopzet verkennende fase

     Ter   plaatse     van      de     twee        gedempte     sloten         I en       I! kunnen       verontreinigingen                aan    zware
     metalen, PAK, PCB's en/of minerale olie worden verwacht in het dempingsmateriaal en de
     voormalige slootbodem, omdat niet bekend is waarmee de twee sloten in het verleden zijn
     gedempt.

     Ter   plaatse        van     de     gedempte       sloot     I      wordt            op   basis    van      de        bodemkwaliteitskaart
     kwaliteitsklasse Natuur/landbouw verwacht voor het dempingsmateriaal, omdat deze sloot
     is gedempt met gebiedseigen grond.

     Op    basis    van     een        voorgaand       onderzoek         uit     2006          kunnen     ter    plaatse          van     het    overige
     terreindeel lichte verhogingen (maximaal kwaliteitsklasse Industrie) aan zware metalen en
     PAK worden verwacht in puinhoudende grond. In de zintuiglijk schone grond wordt op basis
     van   zowel     het voorgaand             onderzoek als de bodemkwaliteitskaart                                 klasse      Landbouw/natuur
     verwacht.


     De locatie wordt derhalve ter plaatse van puinhoudende grond aangemerkt als verdacht op
     het voorkomen van deze parameters. Voor het overige wordt de onderzoekslocatie
     aangemerkt        als onverdacht.

     In   het  grondwater    worden                     geen          verhogingen               verwacht             ten      opzichte          van      de
     signaleringsparameters.

     Het onderzoek volgt de strategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)
     van de NEN 5740 ‚waarbij extra aandacht wordt besteed aan de drie gedempte sloten.

     Voor de locatie geldt op basis van het vooronderzoek geen verdenking op de aanwezigheid
     van een bodemverontreiniging met asbest. Er wordt geen asbestonderzoek conform                                                                   NEN
     5707 uitgevoerd. Tijdens het veldwerk wordt visueel wel gelet op het voorkomen                                                                    van
     asbestverdachte            materialen.



27   Onderzoeksopzet                   nader onderzoek


     Tijdens de verkennend fase is ter plaatse van demping II                                                 in boring RO1 een sterke
     verhogingen aan koper in de puinhoudende grond aangetoond.                                               Daarnaast is eveneens een
     tussenwaarde overschrijding van koper aangetoond. Het doel van het nader onderzoek is:
     -   de omvang van de sterke verontreiniging in kaart brengen om vast te stellen of er
           sanerende maatregelen                    genomen     moeten worden.

     De opzet en uitvoering van                     het nader onderzoek               is gebaseerd            op de NTA            5755     ('strategie
     voor het uitvoeren van                    nader    onderzoek             - onderzoek              naar     de     aard       en     omvang        van
     bodemverontreiniging’).

     Asbest

     In het puinhoudend dempingsmateriaal van                                    demping             ! (boring 03)               is asbestverdacht
     materiaal aangetroffen. Daarnaast   is ter                                   plaatse            van   demping                 I  puinhoudend
     dempingsmateriaal aangetroffen dat op basis van de bijmenging                                                   aan    puin       verdacht       is op
     het voorkomen van asbestverontreiniging in de bodem.

     Omdat         direct       inzicht       is    gewenst      in      de       mate          en      omvang             van     een      eventuele
     asbestverontreiniging, wordt uitgegaan van de strategie voor een nader onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>grondslag ®.                                               5                                  Project 39183

Het    gemiddelde     gehalte   aan   asbest   per   ruimtelijke   eenheid   (RE)   wordt   bepaald.    De
maximale oppervlakte van een RE bedraagt 1.000 m2.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt uitgegaan van één ruimtelijke eenheid:
    RE 1: verdachte grond met bijmenging aan puin ter plaatse van demping                    I en I! (ca.
       320 m2).

Tevens wordt opgemerkt dat in het veld wordt getracht om conform de NEN 5707 monsters
te nemen van minimaal 10 kg droge stof. Hiervoor wordt in het veld een schatting gemaakt
van het percentage droge stof en de monsters worden in het veld gewogen. Desondanks
kan het voorkomen dat de monsters, na droging in het laboratorium, een kleiner gewicht
blijken te hebben. Doorgaans betreft dit een geringe afwijking, waardoor het ons inziens
geen    invloed heeft op de betrouwbaarheid van het onderzoek

Opgemerkt     dient     te worden   dat een    chemisch en-  asbestonderzoek volgens een
steekproefsgewijze       opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het onderzoek beschouwd te
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve
kan in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij bestemmingswijziging of aanvraag van een
bouwvergunning)       de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      grondslag ®.                                                       6                                               Project 39183

      VELDWERK


      Uitvoering verkennende              fase

      Het verrichten van de boringen en het               plaatsen van de peilbuis heeft plaatsgevonden op 16
      januari 204 onder leiging       van/                                     Het grondwater is op 24 januari 2024
      bemonsterd    door


      Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn achttien boringen verricht (nrs. 01 /m 14, RO1
      en R01a t/m R01c). De boringen 01 t/m 3 zijn verricht ter plaatse van demping |. De
      boringen RO1 en RO1a t/m RO1c ter plaatse demping !1 en de boringen 05, 06 en 08 ter
      plaatse van demping II De overige boringen zijn verspreid over het overige deel van de
      onderzoekslocatie verricht. Boring 09 is voorzien van een peilbuis.

      Met uitzondering van de boringen RO1a en Ro1b zijn de boringen uitgevoerd tot een
      minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 01 t/m 03, 09, RO1 en RO1c zijn doorgezet tot
      een diepte van circa 2,0 m-mv. De boringen R01a en Ro1b zijn op een diepte van ca.                                              0,05
      m-mv     gestaakt op een betonpad.

3.2   Uitvoering    nader onderzoek

      Het veldwerk is uitgevoerd op 29 februari 2024 onder leiding van (geanonimiseerd)
      Chemisch
      Ter plaatse zijn 14 boringen verricht (nrs.               101    U/m   114).

      Asbest
      Het onderzoek is gestart met een visuele inspectie van het maaiveld. Vervolgens zijn voor
      het asbestonderzoek met behulp van een mobiele kraan vier korte proefsleuven gegraven
      (101 t/m 104). De proefsleuven zijn tot minimaal aan de onderzijde van de verdachte laag
      gegraven (tot ca. 1,6 m-mv). Ter plaatse van de sleuven 102 t/m 104 is gegraven tot ca.
      0,4 meter onder de verdachte laag (tot max.                     2,0 m-mv).           De sleuven     hebben     een breedte
      van 0,3 meter en een lengte van 2 meter.

      Op basis van de geringe oppervlakte van RE1                     (ca. 320 m?) is deze RE conform het protocol
      onderzocht    middels   minimaal       3 sleuven.


      De   vrijkomende     grond     is   per    sleuf,   per     verdachte      laag        visueel     geïnspecteerd           op     de
      aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >2 cm. De monsterneming                                                van
      grond (fijne fractie, < 2 cm) is handmatig uitgevoerd met behulp van een schep.

      De ligging van de boringen,          proefsleuven         en de peilbuis is weergegeven                in bijlage     I.

3.3   Resultaten


      Bodemopbouw
      Met uitzondering van de boringen 05, 06, 08 en 11 wordt vanaf het maaiveld of onderzijde
      puinverharding tot de maximale boordiepte van 2,3 m-mv klei aangetroffen. Ter plaatse
      van de boringen 05, 06, 08 en 11 wordt vanaf het maaiveld tot maximaal 0,8 m-mv sterk
      riethoudend veen aangetroffen.             De boorprofielen zijn weergegeven                     in bijlage   I.

      Zintuiglijke waarnemingen
      Demping I bestaat deels vanaf               het maaiveld         tot ca.       0,4    m-mv       uit een   puinverharding
      bestaande uit baksteen, beton, glas, slakken en aardewerk. Ter plaatse van het overig deel
      worden vanaf het maaiveld tot maximaal 1,6 m-mv bijmengingen aan beton, baksteen,
      kolen, piepschuim en plastic (gradatie sporen tot matig) aangetroffen. Op een diepte van
      1,6 tot 1,8 m-mv zijn brokken beton aangetroffen.      Tijdens de verkennende fase is in het
      opgeboorde materiaal asbestverdacht materiaal opgeboord. Tijdens het nader onderzoek
      asbest is visueel geen       asbestverdacht materiaal aangetroffen                      (sleuf 101).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                    7                                      Project 39183
grondslag



Ter plaatse van demping !! worden tot maximaal 1,5 m-mv bijmengingen aan beton,
baksteen, glas, aardewerk, kolen en plastic (gradatie sporen tot sterk) aangetroffen. Er is
visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen                      (sleuven 102 t/m       104).

Tussen de sleuven 102 en 103 ligt op ca 0,05 m-mv een betonvloer. Aan de oostzijde langs
de perceelsgrens met kadastraal perceel A7242 was het niet mogelijk om boringen te
verrichten door de aanwezigheid van bosschages en mogelijk een betonvloer.

Ter plaatse van demping              /1! (gedempt met gebiedseigen grond) zijn geen bodemvreemde
bijmengingen         aangetroffen.

Ter plaatse van het overige terrein zijn plaatselijk bijmengingen aan baksteen, beton, kolen
en/of aardewerk (gradatie zwak tot matig) aangetroffen tot maximaal 1,0 m-mv.

Ter    plaatse     van     demping    !!! en    het    overige    terreindeel   is visueel    geen     asbestverdacht
materiaal in het opgeboorde materiaal of op de bodem                       aangetroffen

Grondwater
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername
van het grondwater.

Tabel 3.1: Veldwerkgegevens                 grondwater

Peilbuis                 Filterstelling
                         (m-mv)         _ |Grondwaterstand|pH
                                          (m-mv)                                  EC(us/em)            Troebelheid
                                                                                                       (NTU)
 08                      0,80-1,80        015               514                    780                 24
In grondwater wordt            normaliter      een    pH-waarde     gemeten     tussen   de 6 en 8. In dit geval       is
in het grondwater een pH lager dan 6 gemeten.                           Een lage pH in het grondwater kan
bijvoorbeeld worden veroorzaakt door bemesting.                          Een zure bodem (lage pH) kan de
uitspoeling van zware metalen versterken, zeker als het bufferend vermogen van de bodem
slecht    is.


Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt de troebelheid de maximaal gewenste waarde
van 10 NTU. Omdat het grondwater vervolgens is gefiltreerd, heeft dit geen consequenties
voor     het    onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     grondslag ®.                                                     8                              Project 39183

     CHEMISCHE             ANALYSES


     De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd                    laboratorium.     De
     analyseresultaten van grond worden getoetst aan de normwaarden uit het Besluit
     activiteiten leefomgeving (Bal) en de Regeling Bodemkwaliteit 2022 (Rbk). In onderstaand
     figuur zijn de klassen          weergegeven. Analyseresultaten van grondwater worden getoetst
     aan de normwaarden              uit bijlage Vd van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bk!). Het
     toetsingskader is bijgevoegd in bijlage V.

     Voor      de     toetsing     wordt   gebruik      gemaakt     van   de   toetsingsmodules   BoToVa        van
     Rijkswaterstaat. Ten tiĳde van de rapportage zijn de toetsingsmodules op                     basis van de
     Omgevingswet (per 1 januari 2024) echter nog niet beschikbaar. Daarom                        is er gebruik
     gemaakt    van de bestaande        toetsingsprogramma's   van voor deze   datum.                      In    de
     toetsingstabellen in de bijlage is derhalve de oude benaming weergegeven.
     Kwaliteitskiaszen      voor   Iandbodem   en   grond


            Natiae   L/N




41   Algemene          kwaliteit grond

     De analyseresultaten zijn weergegeven                  in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen
     in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden                 in bijlage II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                      s                                    Project 39183
       grondslag


Tabel        4.1: Overschrijdingstabel                         grond

Code | Boring
       memv) (aiepte, | we                                 g parameters                T                  par        eum   |monster
                                                                                                                            T                  Parameter
                                                                                                                                               >Tw  en <tw"
 Demping I


wor            [0sto.00-0.50) [Beton+.  Daksteen+,           Standaars-
                                                           | paket             [cu.ng. |2o ote. [-
                                                                               b;              |PAK                   B    Industrie           -
                                        plastie+


woz            |0rc0,40-0,90) |maksteens, | standaare-
               02(0:50-1.00)            |plastic.    _       |paket                            z.0ie |-               B    Industrie           -
               03(0:50-1:00)         _|beton+       sibe

 Demping

wos            [Ro1t0.00-0,50) beton+,
                                [Baksteen+, paket
                                             [standaare-                                                        -    za    sterk
                                                                                                                           verontreinigd       eu
                                        glass,
                                        Dlastice

 moe     _     [1021,20-1.80)                               xoperen     ziak   |-              -                g     E    Lancoouw/natuur     |-


 oo            [103(0,00-0.50) | Baksteen+++.| Koper
                                        eton++.   en zink |-                                   ouza             |-    E    Industrie           za
                                        tegel
                                        plastie+


 o             12000050 [Baksteens.     eton+                [Koperenzink |-                    z               |-    :    Industrie           -
 1             3000050 [Baksteen=.                           [Koperenzink [cu                  za               B     -    Industrie           :
 2       |     104(0,00-0.50)                              [oper
                                                              en z             [-                               E     E    Lancoouw/natuur     |-




13 | 105t0.00-0,50)                                          xoper n zink [za                  -                B     -    Wonen               -
a [114(0,00-0.50)                                           Koper en zink |-                   cuZa             |-    -    Industrie           c za
 Demping I

 o4             [ost0.00.0.50)                               standaars-        |-              x                E     ;    Industrie           E
               0s(0.00-0.50)
               o8(0.00-0.50)
               11(0:00-0.30)
                                                            pakket             \Pb;Ce. M;Hg,
                                                                               za

Overig       terreindeel

 os            [100.00:0.50)
               12(0.00-0.50) [Baksteens+. pakket
                                           [stancaars-                         fP
                                                                               mooie Jeu.ze.
                                                                                       |oie  |-                       E    Industrie           ä
               R01c(0.30-0.80)


 os             [04(0,00-0,50)
               07(0.00-0.50)               standaars-
                                          pakket                               [tg.Po.
                                                                               ue      |-    -                        -    Wonen               -
               ‚09(0:00:0:30)
               1(0.00-0.20)
               14(0:00-0.50)

 o7             [ost0.50-1.00)                               standaars-        [Po                                         Lancoouw/natwur
                                                                                                                                         |-
               13(0.40-0.80)
               ROe(1,10-1,60)                                pakket
Waameming:           + (sporen/zwak). 2 (matg). +        (terk). ++7 (ulert)
>Tw en <Iw’:         groter dan tuscen: resp. kliner dan interventiewaarde, waarbij ussenwaarde s 0,57(grenswaarde L/N + interventiewaarde)
Een    verhoging      t.0.v.   Tw   kan aanleiding    vormen   voor aanvullend onderzoek.



       Bespreking               resultaten verkennende fase

       Dempingen
       De zintuiglijk meest verdachte grond en mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard
       analysepakket.

       Ter plaatse van demping # is n een puinhoudend grondmonster van boring R01 het gehalte
       zink sterk verhoogd aangetoond. Het gehalte koper overschrijdt de tussenwaarde.

       Ter plaatse van de dempingen                                   / en I! zijn geen overschrijdingen aangetoond ten opzichte
       van      de    interventiewaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                          10                                               Project 39183
     grondslag


     De verhoging        aan    minerale      olie in de        (meng)monsters          van de boringen            03 en 01/02/03
     (demping  1) wordt op basis van                           het   oliechromatogram         veroorzaakt            door     PAK      en
     humuszuren (natuurlijke herkomst).

     Overige terreindeel
     De mengmonsters            van   de      boven-      en     ondergrond      zijn    geanalyseerd         op     het    standaard
     analysepakket.

     In     de     (meng)monsters      zijn     geen      overschrijdingen         aangetoond         ten     opzichte         van     de
     interventiewaarden.


     De verhoging        aan minerale olie in het mengmonster van de boringen                           10/12/R0c1           wordt op
     basis van het oliechromatogram veroorzaakt door humuszuren                                   (natuurlijke herkomst)

     Bespreking        resultaten nader onderzoek demping                 !1

     Naar aanleiding van de tussenwaarde overschrijding en sterke verhoging aan respectievelijk
     zink en koper in het dempingsmateriaal ter plaatse van demping I! (boring RO1), zijn
     aanvullende boringen verricht en analyses op zink en koper uitgevoerd. Dit om                                           inzicht te
     krijgen in de verontreinigingssituatie met zink en koper ter plaatse van demping                                        II

     Voor de verticale begrenzing is het zintuiglijke schone ondergrondmonster van boring 102
     (M08) geselecteerd en geanalyseerd op zink en koper.

          In dit grondmonster      zijn geen verhogingen aangetoond.

     Voor de horizontale         begrenzing       zijn zes grondmonsters                van de boringen             103,    104,     105,
     112,        113 en 114 (MO9 t/m M14)             geselecteerd en geanalyseerd op zink en koper.

          In deze grondmonsters zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarde aangetoond.

42   Algemene          kwaliteit grondwater

     De      analyseresultaten        van       het      grondwater       ziĳn     weergegeven           in        tabel     4.2.      De
     analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage
     UI


     Tabel 4.2: Overschrijdingstabel                  grondwater

     Peilbuis _ [Filtertraject
                       (m-mv)
                                                 Analyseparameters                          >sP
     09         0,80-1,80                         Standaardpakket                           N
     Het grondwater is geanalyseerd op het standaard analysepakket.

     In het grondwater wordt voor nikkel de signaleringsparameter overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                          1                                                 Project 39183
     grondslag


     ASBESTANALYSES


     De analyses zijn uitgevoerd            door een daartoe gecertificeerd laboratorium.

54   Toetsingskader asbest

     Voor    asbest in grond       geldt een     interventiewaarde             van   100    mg/kg    ds gewogen.              Gewogen
     betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

     toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet,
     etc)

     Wanneer      de    interventiewaarde        voor    asbest      in de     bodem       wordt    overschreden,            dient     een
     uitspraak    te worden        gedaan      over     de    risico's   van    de   verontreiniging       bij        het    huidig     en
     toekomstig        gebruik,   op basis van een           milieuhygiënisch        saneringscriterium.              Hiervoor is de
     module    ‘risicotoolbox      bodem’      beschikbaar.


     Voor asbest in grond geldt geen achtergrondwaarde.                          De interventiewaarde voor asbest ligt
     op het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond met een asbestgehalte                                        kleiner       dan     de
     interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd.

52   Analyseresultaten

     Grove    fractie
     Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens de visuele inspectie
     van de opgegraven grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen

     Fijne fractie
     Voor het onderzoek           van de fijne fractie is van            de verdacht         RE    één mengmonster               van    de
     grond samengesteld:

               RE1: 101/102/103/104                          grond met bijmenging aan puin

     Het mengmonster is geanalyseerd op asbest.                      Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage
     W.


     In het mengmonster             van   de    fijne   fractie    van    de    puinhoudende          grond      is     geen     asbest
     aangetoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     grondslag                                                                 12                                             Project 39183

     CONCLUSIES          EN   AANBEVELINGEN


     De    milieuhygiënische      kwaliteit van         de bodem        ter plaatse van             Nieuwveenseweg             achter       nr.
     41A te Nieuwkoop is vastgelegd.

61   Conclusies        chemisch     onderzoek


     Dempingen Ien I
     De gestelde hypothese dat ter plaatse van de demping I en II verhogingen aan zware
     metalen, PAK, PCB's en/of minerale olie kunnen worden verwacht in het dempingsmateriaal
     en voormalige slootbodem,              omdat niet bekend            is waarmee           deze sloten in het verleden                  zijn
     gedempt, is bevestigd.

     Ter    plaatse     van   demping        /    is    de        puinhoudende             bodem       chemisch       beoordeeld            als
     kwaliteitsklasse Industrie. Ter plaatse van deze demping is asbestverdacht materiaal
     aangetroffen in de puinhoudende bodem. Daarnaast bestaat de toplaag van een gedeelte
     van deze demping uit een puinverharding.

     Ter plaatse van demping / is in de puinhoudende                                   bodem          het   gehalte    zink    en     koper
     respectievelijk sterk en matig verhoogd aangetoond.

     De sterke verhoging en tussenwaarde overschrijding aan respectievelijk zink en koper ter
     plaatse van demping I! is nader onderzocht. Uit de resultaten van geanalyseerde
     omringende grondmonsters en ondergelegen bodemlagen, binnen de contour van de
     demping, blijken geen sterke verhogingen aanwezig te zijn (maximaal klasse Industrie).
     Hiermee is aangetoond dat de omvang van de sterke verontreiniging minimaal is, mogelijk
     een puntverontreiniging.

     Demping 11
     De gestelde        hypothese      dat       voor    demping         IIl        geen     afwijking      ten   opzichte          van      de
     bodemkwaliteitskaart wordt verwacht, omdat deze sloot is gedempt met gebiedseigen
     grond, is niet bevestigd. Het dempingsmateriaal is beoordeeld kwaliteitsklasse Industrie.
     De gevolgde        onderzoeksstrategie geeft echter in voldoende mate de milieuhygiënische
     kwaliteit van      de bodem weer. Er is derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van een
     aanvullend       onderzoek


     Overige terreindeel
     De hypothese dat op basis van voorgaand                         onderzoek verhogingen                  worden    verwacht            in de
     puinhoudende        grond    is   bevestigd.            De    puinhoudende             grond      is   beoordeeld        als    klasse
     Industrie.


     De hypothese dat op basis van een voorgaande onderzoek en de bodemkwaliteitskaart geen
     afwijking ten opzichte van de bodemkwaliteitskaart wordt verwacht in de zintuiglijk schone
     grond is deels bevestigd. De zintuiglijk schone bovengrond is beoordeeld als klasse Wonen
     De zintuiglijk schone ondergrond is beoordeeld als kwaliteitsklasse Landbouw/natuur.

     De gevolgde onderzoeksstrategie ter plaatse van de grond op het overige terreindeel geeft
     ook hier in voldoende mate de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem                                               weer.           Er is
     derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van verder bodemonderzoek.

     In het grondwater        wordt    de    signaleringsparameter                   voor    nikkel     overschreden.         Er is geen
     aanleiding om een nikkelverontreiniging in het grondwater te verwachten. Mogelijk is de
     verontreiniging veroorzaakt door bemesting van de locatie en/of omliggende percelen.
     Nikkel heeft een hoog adsorberend vermogen en accumuleert hierdoor in de bovengrond.
     Indirect draagt de landbouw bij 2an verhoogde concentraties nikkel in het grondwater.
     Uitspoeling van nitraat door bemesting kan leiden tot pyrietoxidatie, waarbij zware metalen
     als nikkel vrijkomen. Verzuring van de bodem draagt bij aan een versnelling van dit proces.
     Bij een lage pH kan nikkel         oplossen         in grondwater              en zijn er hoge         concentraties        nikkel      in
     het grondwater mogelijk[
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                             13                                              Project 39183
      grondslag



      Uit eerdere studies blijkt dat percelen ter plaatse van en nabij agrarische gebieden                                          en /of
      tuinbouw kenmerkende nikkelverhogingen in grondwater geen gevaar geven voor                                                   mens,
      natuurof verspreiding.             De verhogingen zullen naar alle waarschijnlijkheid na het beëindigen
      van de    activiteiten             (bemesting)   in de   loop van de jaren dalen         tot nabij    de
      achtergrondwaarden.

      Conclusies        asbest     onderzoek


      Tijdens de verkennende fase van het onderzoek is in het puinhoudend dempingsmateriaal
      van demping / (boring 03) asbestverdacht materiaal aangetroffen.                                     Daarnaast is ter plaatse
      van demping   !! puinhoudend dempingsmateriaal      aangetroffen                                      dat op basis van de
      bijmenging aan puin verdacht is op het voorkomen van asbestverontreiniging in de bodem

      Op basis van de waarnemingen is de puinhoudende grond van demping I en demping I! als
      êén ruimtelijke eenheid onderzocht. In het puinhoudend dempingsmateriaal van beide
      dempingen        is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen.

6.3   Aanbevelingen

      Aangezien        het   een   te    realiseren     bouwwerk      betreft,          waarin     meer    dan   twee       uur   per   dag
      personen aanwezig zijn, betreft dit een ‘bodemgevoelig gebouw’. Aangezien op de locatie
      sprake is van een historische verontreiniging waarbij in minder dan 25 m3 bodemvolume
      de  interventiewaarde   wordt  overschreden                       is    de        bouw       toegestaan      zonder         verdere
      maatregelen of meldingsplicht.

      Algemeen: Na de ontgraving van de sterk verontreinigde grond dient bij het uitvoeren van
      de overige graafwerkzaamheden          op de locatie rekening te worden       gehouden    met
      onderstaande regels en voorschriften (ervan uitgaande dat er geen sprake is van een
      saneringsdoelstelling). Te allen tijde geldt de verplichting dat bodemlagen van verschillende
      kwaliteit apart ontgraven     dienen  te worden                             en,     indien     van      toepassing,         worden
      teruggeplaatst in de oorspronkelijke bodemlaag.

                                        T eatteit grond interventiewaarde
         Omvang totale grondverzet: < 25 m°
         Te volgenregels        __ | Geen algomene TTE
         Omvang totale grondverzet: > 25 m°
         Te volgen regets                Agemone    rijSregels MBA   grzven < w         (82.119 uit Ba)
         Meldingsplicht en/of
         Informatiepicht                 Informatieplicht (1 week voor start activiteit), m.u.v.            lijke uitname
         Bodemvoorschriften              Gescheiden graven, opslag, tijdelijke uitname (artikel 4.1219 U/m 4.1223 uit Bal)
         Kealteisergeg
      Bal:
                                         m
             Besluit activiteiten leefomgeving / MBA:    milieubelastende activiteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                          uw   referentie: met



                                      e08




                                                          5576




               1982




                                               7830




                                          5434




                                                   9122




                                                                     B                   m                     0      _100m
                                                                     E



                                                                 schaal 1:2000                                                                 kadaster
                   Deze aa       noorgerkent
      12345           Perceenummer
           2       Husmammer

                   Vastgestelde kadastaie grens
                                                                 Kadastrale gemeente          _ Nieuwkoop
                                                                 Sectie                         A
                                                                 Perceel                        7829
 _                 Vootopge kagastlegrens
 m                 Am                aa        grens
                   Sebouing
                                                                 Aan d uitrekse   kunnen geen betrouxbare   maten worden onieend.
 Vooreen eensudend utreksf       eleverd op 3 december
                                                    2023         e Denstvoor het kadasieren de openbare rogisters behoudt zich de intelecele
 e bewaarder
           van P kadaster n de openbare regsters                 egendomstechen
                                                                             Voor, waaronder        e aukeursrecht e het atabarkerecht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                     45927




                             BOORPUNTENKAART
                             Legenda

                                 $ - boorpunt
                                            met peilbuis
                                 o     - boorpunt
                                 #         spectiegat
                                       - boring t.b.v. nader onderzoek metalen in grond
                             z         - sleuf nader onderzoek asbest in grond
                                       - betonverharding of bosschages
                                         padelhal(ca. 1235m2)
                                         slootdemping 1
                                         REL, deelloeatie no asbest (ca,         320m)
                                         (gedèmpte sloot met puinhoudende grond)
                             ——        - onderzoeksiocatie
                                       - perceelsgrens
                             £       773- kadastraal nummer

                             h             i            |                         Schaal 1:500         | Formaat:   A3
                             Opdrachtgever:
                                                        Haaksman       Rentmeesters



                             Project : Nieuwveenseweg achter nr 41A te Nieuwkoop

                             Project nummer:            39183                     Naam     : 39183.dwg
                             Initialen:        PHIJTE                             Datum:        1-3-2024




                                                    grondslags=
                                                           ‘bodemkwalifeitsbureau


           39A-39B                        Kamerik                        Heerhugowaard          __   Steenwijk
A   7830                                  0348402103               _     0725729457             _    0S21-521924


                             P 39990910nIT                              aa                 eE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
                                                                           geur
EETEEIN
              N
                      Grina, sitg                          w




                                                                           e d0
                                                                                  geen    geur

                                                                                  zwakke geur


                                              ZR
                      Grind, zwak zandig                                          matige geur
                                                                                  sterke geur
                                                                                  uiterste geur
                                              ZIS
                      rind, matig zandig




                                                                           meng
                                              DS           v
                      Grind, sterk zandig
                                                                                  geen olie-water reactie
                                                                                  zwakke    olie-water   reactie



                                              4            e
                      Grind, uiterst zandig                                       matige olie-water reactie
                                                                                  sterke olie-water reactie

                                                                                  uiterste olie-water reactie

                                              ZZ
                                                                           p.id-waarde
zand

                      Zand, kleig
                                              e                            CE]




                                                                           TCL]
                                                                                  ”

                                                                                  >10
                      Zand, zwak sitig
                                                                                  >100




                                              s
                                                                                  >1000

                      Zand, matig siltig                                          >10000




                  J   Zand, sterk sittig
                                              YĲ           n
                                                                           monsters




EEEEN                 zenotertst09                                         [m
veen
                                              overige toevoegingen

                                              __
                                                                           —
                                                                           overig
Ê                     Veen, mineraalarm       _            g               4      bijzonder bestanddeel
                                                                           4      Gemiddeld
                                                                                     hoogste grondwaterstand
                                              E
                      Veen, zwak kleiig
                                                                           +      grondwaterstand
                                                                           #      Gemiddeld laagste       grondwaterstand

                                              [imes
                      Veen, sterk kleiig




Ê]                    Veen, zwak zandig
                                                           .


                                                                           a=-
Ê]                    Veen, sterk zandig
                                                           sterk grindig




peilbuis

       blinde buis




       ‘hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       Iaagste grondwaterstand



       bentoniet afdichting




       tter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      grondslag _.
Meetpunt             : 01                                                  Datm        1612024       Meetpunt:       02                               Dakem:      1612024



    T9e             borng                                                                             Tge    bong



                                               v    e                           m     aa                                          ang   baseenhauzend.   s     betonosdend
                               Ie     a            g grnchouden,
                                                           zwak gishoodend. zoak                                                  maig grinroucend,zwak gashouden zwak
                                               Gaodend.            g   z. zaak                                                    lakroudend a     zanchodnd, zuak



 E                                             l a o e e z                                            +                           T e o a T                             H
                                      a        n                                                                      ĳ

                                               T     a        A    Z        R         e                          s

                                      T                                                     e                                     e T 2 aa
10                                         =                                                         of
                                               T     a        H.


                               E                                                                                      |s

m                                                                                                                             z




Meetpunt:                 03                                               Om          1612024       Meetpunt:       04                               Omm         1612024

    p               o                                                                                 T      o



                                               l     g        z        a        KOE    a                                          a     a        .Z      RT     EN     T
                    :H                         SOE                 r        B          e    p                                     S
                         Elle|lorme   a        E         e             e        e     SE         T                        :
                                               Z         KA


                         d                     T     aa       H.   ZE R               e
                                               r


o



                                      ‚


o




-




Meetpunt:                 05                                               Dam         1612024       Meetpunt:       06                               Dm          1612024

    9               g                                                                                 Tpe    g

                                                                                                                                  e

                                          _Voon, m Heig                S        tenoderd.   a                                 _   Veon raig H.           Hethovdend, zaanin




        Projeetn:   m:    Nieuwveenseweg achternr 413                                                                                              Projectnummer:            39183
                                                                                                                                                getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  grondslag _.
Meetpunt:               07                                   Dem           1612024       Meetpunt:       08                                          Dm        1612024

 e              botng                                                                     Tpe        orng



 5                                       Klei, matig zandig. maig Mumeus, sporen roest                                       Veen, matg kleig, sterk riethoudend. zwartbruän
                             ,           Sekeenin
 E                  a                                                                                                    p




Meetpunt: 09                                                Om                           Meetpunt: 10                                                Deten 1642024
 e              pebs                                                                      Tpe       g




 ”                           í
                                         e e 20 a Mmeus. g 904
                                         b


                                                                                                /                h   a
                                                                                                                             z maiG z. a MUmets, mat
                                                                                                                             e
                                                                                                                             n
                                                                                                                                                 z    oardereneoiend




 e                                       Klei, matig sig. nerasigis

oo



                             b




                          e




Meetpunt:               11                                   Oam           1612024       Meetpunt:          12                                       Dm        1612024


 Twe:          boring                                                                     Twe       boring
                                    e                                                                                    _   aa




                                         Vo n m K. e HeBGiend,
                                                           EE                                   / 1
                                                                                                                             i    g     z.       m      PUMeUS, M
                                                                                                                             Dakseernoudend,    mal    beorhoudend   donker
                                                                                                                 ì   A       g
                                         KL   matg   S.   matg   Puness.   de




     Projectnaam:       Nieuwveenseweg achter nr 413                                                                                             Projectnummer:           39183
                                                                                                                                               getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               grondslag _.
Meetpunt:             13                                        Datm     1612024    Meetpunt:               14                                     Dakem:     1612024

    T9e           borng                                                                 Tge   bong



                                       e     e      g       a        e   e                                                 K    a    zandg,    a      Hm      dorkern




 u                                     T     e     H     e




Meetpunt: RO1                                                oam                    Meetpunt: RO1a                                                 Omm 1612024
    p            o                                                                      T     o




                                       Klel, sterk zandig, matig humeus. zwak                           a                  Kiei sterk zandig. matig hun
                           e           e                e        i      E                                                  G p bearet
                                       a



                           e   a            e            e e                    n
                                       T     a     H.



1004                       #

1504                      Ù
                           s

-




Meetpunt:             RO1b                                      Datum    1612024    Meetpunt:               ROlc                                   Datum:      16-1-2024

    9            g                                                                      Tpe   g


    ü                              e   e                                                                               _
                                       i                             e                              :                      N    aa   d         e     H.      e      B

                                       Gestuil op betonpad                                                   y     Ax      sporen aardewerk, sporen grind, grijsbruin
                                                                                                7                          Klet, sterk zandig. zwak humeus, matig
                                                                                        a                                  em               o           .    a
                                                                                                             k             e               n
                                                                                                                   R




                                                                                    1004                     p
                                                                                                                           T    a      B       T



                                                                                    oo




                                                                                                             k


                                                                                    .                                  &




        Projetnaam:   Nieveeneereg acher
                                      e 418                                                                                                     Projectnummer:             39183
                                                                                                                                              getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    grondslag _.
Meetpunt:        101                                           om         2022024         Meetpunt:           102                                      om         2022024

  19    oo                                                                                    Tpe   de



    :        _             n                                                                  E           _                 n
                                   i    a ZE               E    R                                     r                         T   a   ZE        a       TE       SE
                                   h               K                      r                                                     Seieesgend       m        breudnd         r
                                   de                  z       pepien         G                                k                e   mang egl      dorir       n        32203190
                                   B               g            e                 G                                             S              155 g          n
 f                                 OE                  e                      ED              WE
                                                                                                               Ll       a


of           H                                                                            oo
                  ,                                                                                            k


1od                                e
                                                                                          o                    elhme
                                                                                                                                e a , RR
                       4

0l                |                                                                                                         z
                                   l    T    E         o




Meetpunt:        103                                       Dem            22272           Meetpunt:           104                                      Ommm       2022024

  p     s                                                                                     Ie    e



                                   l a       Z             H    RIS HE                                                          e  a   z.        a        HT       B
                                   e                       M    Bm                zeek                                          ekeenonend       a        veete    e      nalg
                  ĳ                e                                                                           h                n              dm         r        168
                                   SE            geeepeene          1DR   027m                                                  Tensoren        4g        0

                                                                                                                    h   a

                  |e   a                                                                                       k




1004                                                                                      w;                                m
                  ,                                                                                                             , a        ,     E
                                                                                                               e|hme


150                            —   T    m    W         n        H         KE              ‘o$
                  e                                                                                            &

zoo                        =                                                              20                                =


Meetpunt:        105                                           om         2022024         Meetpunt:           106                                    Dm           202204

  e     oo                                                                                    Tpe   g


    :                      &       n                                                                                        m
                                   o    a    Z             T am           Z                                                     ,   s   z        a        Ames    zeat
             H                     SSE                     a        E     Grier   ginin                                         em               sptn         o   Goker    t
                  h    1                                                                                       a



                                   T    aa   z         a b                z                                                     r
                                   i              e
                  k    a                                                                                       k



100                        -       T    a    IE        n        AE        EE              oo
e                              z                                                          ä




                                                                                                                                                  Projectnummer:                 39183
                                                                                                                                               getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          grondslag _.
Meetpunt:                 107                                    Datm     2822024   Meetpunt:          108                                Dakm:      2022024

 Tpe               borng                                                                Tge     bong


    &                                &       da                                         z                            e

        %                  h4                l e z. a ME HE
                                             Gokseen.   o    o
                                                                                            %           *            Kie s zands, maig PaTE oPE
                                                                                                                     Dacseen.   do    g



 m                                   2                                                                           2
                                             T    m     S.   e       DN   TOE                                        T    a     S.    resen Paren,   neUraakE

                           k                                                                            k




                           @                                                                            j



PE                                       =                                          .                            w




Meetpunt:                 109                                    om       2222      Meetpunt:          110                                Ommm       2022024

 p                o                                                                     T       o



                                             e z        z    a E          e                                          . SE Znd,        a  ToE         OR
                                             S          e    e                                                       S     n          SE
                           h     a                                                                      a



                                             e                                                                       T    a     o     e      W       TAE




o                                                                                   f



                           b                                                                            k



M                                        &                                          :




Meetpunt:                 111                                    Oeum     2922024   Meetpunt:          112                                Dm         202204

 e                 bong                                                                 Twe     bomg


    5                                e                                                                           _   aa
                   7                         , e        z.    g      HO   HT                                         , z        a     l      OT     S
                                             v          o    e                                                       e           e    e     apren a   r
                       |                                                                                h    a       g


                                             T    a     I        n   DE   TE                                         T    a     a     r      D       aa

                           k                                                                            k




ä                                        .                                          2




        Projectnaam:   Nieuwveenseweg achter nr 413                                                                                    Projectnummer:           39183
                                                                                                                                     getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     grondslag _.
Meetpunt:           113                                         Datm    2822024   Meetpunt:        114                              Dakm:         2022024

 Tpe            borng                                                                 Tge   bong


 &                              &       da                                            z                      n
                                        l     e     z.     a h          o                                        K   s zands,    malg   Rames      spoer
                                        Coksioen,   sporen g,    sporn betn. s                                   oseseen,sporen
                                                                                                                              d,        spren   eton,   dorker
                        a               g                                                           *    A       g


 o                              E       T     m      S.    e      DN    TOE       ES                         2   T   a   S.      resen Paren,     neUraakE

                        k                                                                           k




                        @                                                                           j



PE                                  =                                             .                          w




     Projectnaam:   Nieuwveenseweg achter nr 413                                                                                  Projectnummer:                 39183
                                                                                                                                getekendvolgens NEN-EN.SO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      (m p} x
Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)

Certificaatcode
Datum

Te
Humus         (%
                  (m-mv)ds)
Lutum (%               ds)
 Datum
‘Bodemklasse                  monster

Monstermelding                     1
'Monstermelding                    2
'Monstermelding                    3



METALEN
Ba




                                                                                2/8 9|
Cd
Co
Cu

Pb
Mo
Ni
Zn


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


'OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische stof                    (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen


             a)anthraceen

             a|
                       uorantheen
                               d
                   n




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Riĳkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      (mi] p} x
Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MOZ

Certificaatcode                           1674228
Datum                                     16-1-2024
Te
Humus        (%    ds)
                                          40-100
                                           107
Lutum        (% ds)                        157
Datum        van                          82-2024
Bodemkiasse              monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Ba




                                                                               |2/8|
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB




                                                                                2/8 e|
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
          stof
Lutum
        nische        stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im (mi] p} x
Tabel 3: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                                  MO3
Certificaatcode


T                                                 0-50
Humus (%              ds)
Lutum            (% ds)                           8
Datum        van
‘Bodemkiasse monster                                                                            ‘Overschrijding
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding                       1
Monstermelding                       2
'Monstermelding                      3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB




                                                                                2/8 |
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische            stof           (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch
             a)anthraceen

             @

                      luorantheen
                                 d
                  n




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Riĳkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im (mi] p} x
Tabel 4: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MO4
Certificaatcode                            1674228
Datum                                     16-1-2024
Te                                        050
Humus        (%    ds)                     167
Lutum        (% ds)                       :
Datum        van                          822024
Bodemkiasse              monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
          stof
Lutum
        nische        stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      (mi] p} x
Tabel 5: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MOS

Certificaatcode                           1674228
Datum                                     16-1-2024
Te
Humus        (%    ds)
                                          0-80
                                          4,
Lutum        (% ds)                       23
Datum        van                          822024
Bodemkiasse              monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Ba




                                                                               |2/8 %|
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB




                                                                                2/8 e|
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
          stof
Lutum
        nische        stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im (mi] p} x
Tabel 6: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MO6
Certificaatcode                            1674228
Datum                                      16-1-2024
Te
Humus        (%    ds)                     13,
Lutum        (% ds)
Datum        van
Bodemkiasse              monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
          stof
Lutum
        nische        stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im (m p}
Tabel 7: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                                                    MO7

Certificaatcode                                                     1674228
Datum                                                               16-1-2024
Te
Humus            (%       ds)
                                                                       160
Lutum            (% ds)                                             29
Datum        van                                                    822024
Bodemkiasse                      monster                                                        Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding                     1
Monstermelding                     2
'Monstermelding                    3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB




                                                                                   2/8 e|
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische             stof        (humus


PAK

Naftaleen                                                                          ds
Anthraceen                                                                         ds
Fenanthreen                                                                        ds
Fluorantheen
Ch
                                                                                   ds
                                                                                   ds
             a)anthraceen                                                          ds
             @                                                                     ds

                          uorantheen                                               ds
                                                                                   ds
                                                                                   ds
                                                                                   ds




->IW                            Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde
                                Groter dn       Interventiewaarde
 6                         : Heeft geen normwaarde
 #                         : erhoogde rapportagegrens
 GSSD                 _    : Gestandaardiseerde          meetwaarde


                                - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -


LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Riĳkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im E m x
Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MOS
Certificaatcode
Datum

Te
Humus
           (m-mv)
          (%     ds)
Lutum (%        ds)


‘Bodemklasse monster                                                                            Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding               1
'Monstermelding              2
'Monstermelding              3



METALEN
Cu
Zn


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten

         stof                                 4
Lutum   nische        stof       (humus
                                           103
                                          34



Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MOS

Certificaatcode
Datum
                                          1696955
 Te (em-mv)
Humus     (%     d)
                                          050
Lutum (®%       ds)                       7.
Datum     van
Bodemkiasse             monster                                                                 Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding               1
Monstermelding               2
Monstermelding               3



METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
       stof

Lutum   nische        stof       (humus
                                          78
                                          63



Tabel 3: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit                  (landbodem)
(T.130)

Analysemonster                            MI0
Certificaatcode                           1696955
 Datum
 Traject (em-mv)
                                          29-2-2024
                                          050
Humus (% ds)                              62
Lutum (% ds)                              76
Datum van toetsing                        1432024
Bodemklasse             monster                                                                 Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2

LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im E m x
Certificaatcode
Datum

Tr
Humus
           (m-mv)
          (%     ds)


Datum van
‘Bodemklasse            monster                                                                 Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding               3
                                                                                                7130

METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof

Lutum   nische        stof       (humus
                                          76
                                          6



Tabel 4: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MI

Certificaatcode                           1696955
                                          29-2-2024

Te (em-mv)
Humus (% ds)
                                          0-50
                                          67
Lutum (%        ds)                       74
Datum     van                              14-3-2074
‘Bodemklasse            monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
Monstermelding               3



METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische        stof       (humus




Tabel 5: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          MI2
                                          1699749

Datum                                     29-2-2024
Tr (m-mv)
Humus     (%     ds)
                                          0-50
                                           1
Lutum (%        ds)                        1


‘Bodemklasse monster                                                                            Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermeld                  1
'Monstermelding              Z
Monstermelding               3
                                                          GSsD

METALEN

Cu                                        26             32                     ds
LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Riĳkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im E m x
Certificaatcode
Datum

Tr
Humus
           (m-mv)
          (%     ds)


Datum van
‘Bodemklasse            monster


Zn


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten

         stof                             647
Lutum   nische        stof
                                          119
                                           113



Tabel 6: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          M3

Certificaatcode                           1699749
Datum                                     29-2-2024
Tr (em-mv)
Humus     (%     d)
                                          0-50
                                          74
Lutum (%        ds)                        1
Datum     van                              1432024
Bodemkiasse             monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
Monstermelding               3



METALEN
Cu
Zn


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof                             73
Lutum                                      1
        nische        stof       (humus   74



Tabel 7: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
                                          M14

Certificaatcode                           1699749
Datum                                     29-2-2024
Tr (m-mv)
Humus     (%     ds)
                                          0-50
                                          8
Lutum (%        ds)                        137

Datum van
‘Bodemklasse            monster
                                           14-3-2024                                            Voldoet aan
                                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding               1
'Monstermelding              2
Monstermelding               3



METALEN
Cu
Zn


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof                                                            %

LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van    Riĳkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Im E m x



Lutum                                           137
[Organische stof (humus)                       89
              : Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde
                 roter dan Interventiewaarde
                  ontbreekt: zorgplicht van toepassing


              : Gestandaardiseerde meetwaarde

               - Getoetst
                        via de BoToVa      service, versie 1.0.0-




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 130 toetsing. Op de achtergrond
                                                              wordt de huidige 12 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                                MÒT

Certificaatcode                                 1674228
                                                1

Humus        (%        ds                       7
Lutum (%              ds)                       9,

Datum van                     ‘monster
                                                822024
Monstermelding                     1
Monstermelding                     2
Monstermelding                     3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische              stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chi
Benzo(a)anthraceen
             a

                      uorantheen
                 1,2,3-0d|
                 n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MOZ

Certificaatcode                            1674228
Datum                                      164-2024
Tr (em-mv)          d)
                                           40100
                                           107
Lutum (%           ds)                     157

Datum van
‘Bodemklasse             monster
                                           8-2-2024
Monstermelding             1
Monstermelding             Z
Monstermelding             3



METALEN
Ba
Cd
Co
Cu


Pb
Mo
Nî
Za

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     107
PCB     118


OVERIGE             (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische stof            (humus

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch
             a)anthraceen

Benzo(a|
                   uorantheen
T             1,2,3-0.d|
              n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

                                           1674228
                                           16-1-2024
                                           050
                                             4


         van
‘Bodemklasse             monster
                                           82-2024
Monstermelding                1
Monstermelding                2
Monstermelding                3



METALEN
Ba
cd
Co
Cu


Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische         stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chi
Benzo(a)anthraceen
             a

                      uorantheen
                 1,2,3-0d|
                 n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                              MO4

Certificaatcode                               1674228
Datum                                         1641-2024
Tr (em-mv)             d)
                                              050
                                              167
Lutum (%              ds)                     7,
Datum        van                              82-2024
‘Bodemklasse                monster
Monstermelding                   1
Monstermelding                   Z
Monstermelding                   3



METALEN
Ba
Cd
Co
Cu


Pb
Mo
Nî
Za

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     107
PCB     118


OVERIGE                (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische stof                  (humus

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch
             a)anthraceen
             |

                      uorantheen
                             d
                 n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MOS

Certificaatcode                            1674228
Datum                                      1641-2024
Tr (em-mv)           d)
                                           080
Lutum (%            ds)                    23
Datum        van
‘Bodemklasse              monster
Monstermelding              1
Monstermelding              Z
Monstermelding              3



METALEN
Ba
Cd
Co
Cu


Pb
Mo
Nî
Za

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     107
PCB     118


OVERIGE              (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische stof             (humus

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch
             a)anthraceen

Benzo(a|
                    uorantheen
T             1,2,3-0.d|
               n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      E p} x
Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MO6

Certificaatcode                            1674228
Datum                                      1641-2024
Tr (em-mv)
Humus (% ds)
                                           050
                                           133
Lutum (%            ds)
Datum        van                           8-2-2024
‘Bodemklasse              monster
Monstermelding              1
Monstermelding              Z
Monstermelding              3



METALEN
Ba
Cd
Co
Cu


Pb
Mo
Nî
Za

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     107
PCB     118


OVERIGE              (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefaclen
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische stof             (humus

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Ch
             a)anthraceen

Benzo(a|
                    uorantheen
T             1,2,3-0.d|
               n;




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Im E p} x
Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                                           MO7

Certificaatcode                                            1674228
Datum                                                      1641-2024
Tr (em-mv)
Humus (% ds)
                                                           40-160
Lutum (%              ds)                                  29

Datum van
‘Bodemklasse                  monster
                                                           822024                                     Klasse
                                                                                                      landbouw/natuur
Monstermelding                     1
Monstermelding                     2
Monstermelding                     3



METALEN
Ba
Ccd
Cco
C

Pb
Mo
Ni
Za


GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB
PCB     138
PCB     153
PCB     180
PCB     28
PCB     52
PCB     101
PCB     118


OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
olie


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische              stof       (humus


PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chi
             a)anthraceen

             a

                      uorantheen
                 1,2,3-0d|
                 n;




                        : Landbouw/natuur
                        : Wonen
                        : Industrie
 m                      :    Matig verontreinigd
 SV                     :    Sterk verontreinigd
 6                      :    Heeft geen normwaarde
 #                      :    verhoogde rapportagegrens
 GSSD                   : Gestandaardiseerde meetwaarde

                             - Getoetst via de BoToVa service, versie 32.0-
LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Im E m x
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MOS

Certificaatcode                            1696955
Humus     (%     ds
Lutum (%        ds)
Datum     van
Bodemkiasse             monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof                                    4

Lutum   nische stof              (humus
                                           103
                                           34



Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101



Datum

Tr
Humus
           (m-mv)
          (%     ds
Lutum (%        ds)


Bodemklasse             monster                                                                      Klasse   industrie
Monstermelding               1
Monstermelding               2
'Monstermelding              3



METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof                              68,

Lutum   nische        stof       (humus
                                           78
                                           63



Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

                                           1696955

Datum                                      29-2-2024
Te
Humus     (%     ds)
                                           050
                d)                         7,



Monstermeld
Monstermeld
Monstermeld



METALEN
Cu


LET     OP!
Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Im E m x


Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum                                      76
        nische        stof       (humus    6



Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MT
                                           1696955

Datum                                      29-2-2024
                                           050
Humus     (%     ds)                            7
                d)                         7,
          van



Monstermeld
Monstermeld
Monstermeld



METALEN
Cu
Zn


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof                              706
Lutum                                      74
        nische        stof       (humus    67



Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                           MZ




Tr
Humus
           (em-mv]
          (%     ds)
Lutum (%        ds)
Datum     van
                        ‘monster
                                                                                                     landbouw/natuur
Monstermelding               1
'Monstermelding              2
'Monstermelding              3



METALEN
Cu
Zn


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische        stof       (humus




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Im E m x
Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                                      M3

Certificaatcode                                       1699749
Datum                                                 29-2-2024
Tr (em-mv)       d)
                                                      050
                                                      74
Lutum (%        ds)
Datum     van                                         14-3-2024
‘Bodemklasse            monster


Monstermelding               1
Monstermelding               2
Monstermelding               3



METALEN
cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische        stof       (humus




Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
                                                      M14

Certificaatcode                                       1699749
Te
Humus     (%     ds)
Lutum (%        ds)
          van

Bodemklasse monster
Monstermelding 1
Monstermelding               2
Monstermelding               3



METALEN
Cu
Za


OVERIG
Aard artefacten
Gewicht artefacten
         stof
Lutum
        nische        stof       (humus
                  : Landbouw/natuur
                  : Wonen
                  : Industrie
                  : Matig verontreinigd
                  : Sterk verontrei
 6                : Heeft geen normwaarde
 £                : verhoogde rapportagegrens
 GSSD       _     : Gestandaardiseerde      meetwaarde


                       - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.0.0 -




LET     OP!
Dit is niet een volledige valide 101 toetsing. Op de achtergrond
                                                               wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa.
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van      Rijkswaterstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Projet                    39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
 Certificaten             1674228
Toetsing                  T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie           _   BoToVa3.1.0                                                                              Toetsdatum:   29 januari 2024 15:05


Monsterelerente                         0EB
Monsteromschrijving                     MO1 03 (0-50)
Anase                               [        Eennea          | Analyseres. [GestandRes.|Toetoordee |_    AW    |         am                 TT
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        ds)            70            10

Lutum                                    % (m/m ds)                   92            2
Droogrest
droge stof                               %                           655          sss         e

Metalen     ICP-AES

berium     (B3)                          mgkg     ds                   n          190         e          190          sss             920
cadmium       (Cd)                       mg/kg ds                    0.46         0.59        -          0.6           68               13
kobalt (Co)                              mg/kg ds                     59            12        d           15        102.5              190
koper (Cu)                               mg/kg ds                      32           47     1.2AW          40           115             190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                    0.15         019      1.2AW        0.15       18.075               36
lood (Pb)                                mgkg     ds                   67           86     7AW            50          290             530
molybdeen         (Mo)                   mg/kg ds                     17           17      11 AW         15         95.75              190
nikkel (Ni)                              mg/kg ds                      19           35        3           35          67.5             100
zink (Zn)                                mg/kg ds                     140         220      1.6 AW        140          430             720

Minerale     olle

minerale ole (lorisi iean-up)            _mg/kg ds                    180         260      14A           190         2595            5000

Sommaties

som PAK       (10)                       mg/kg ds                      14           14     91 AW         15         20.75               40

Sommaties

som PCBs        (7)                      mg/kg ds                   0.005    < 0.0070         3         0.02          0.51                  1




Pagina      1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Pagina      2 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                        3068422
                                        MO2 01 (40-90)      02 (50-100) 03 (50-100)
Analyse                             [        Eerem         | Ananseres.    [Gestand.Res. | Toetsoordeel    AW         E          T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m      ds)            107               10
Lutum                                    % (m/m      ds)            15.7              25

Droogrest
droge stof                               %                            58            580           e

Metalen     ICP-AES

barium     (Ba)                          mg/kg ds                    130            190           e        190      555    920
cadmium       (Cd)                       mg/kg ds                   0.51           0.54           z        06       68      13
kobalt (Co)                              ma/kg ó                     91               13          -         15    1025     190
koper (Cu)                               mg/kg ds                     30              35          -         40      115    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                   0.22            0.24       1.6AW      0.15   18.075     36

lood (Pb)                                mg/kg ds                     93            100        21AW         50      290    530
molybdeen         (Mo)                   mg/kg ds                  gas             <10            -        p      95.75    190
nikkel (Ni)                              mg/kg ds                     26              35       1.0 AW       35     675     100
zink (Zn)                                mg/kg ds                    170            210        1.5 AW      140      430    720

Minerale     olie

minerale olie (florisil clean-up)        mg/kg ds                   220             210        11AW        190    2595    5000

Sommaties

som PAK       (10)                       mg/kg ds                    57               54       3.6 AW      15     20.75     40

Sommaties

som PCBs (7)                             mg/kg ds                 0008           00073            -       002      051       1




Pagina      2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Pagina      3 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                        3068433
                                        MO3 RO1 (0-50)
Analyse                             [        Eered         | Ananseres.    [Gestand.Res. | Toetsoordeel    AW           E          T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m      ds)             64              10
Lutum                                    % (m/m      ds)             88              25

Droogrest
droge stof                               %                          756            75            e

Metalen     ICP-AES

barium     (Ba)                          mg/kg ds                    140            290          e         190      555      920
cadmium      (Cd)                        mg/kg ds                    12             16        2.6AW        06       68        13
kobalt (Co)                              ma/kg ó                     83              17       11AW          15    1025       190
koper (Cu)                               mg/kg ds                     99            150        13T          40      115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                   0.23           0.29       1.9 AW      0.15   18.075       36
lood (Pb)                                mg/kg ds                    180            230       47 AW         50      290      530
molybdeen         (Mo)                   mg/kg ds                    31             31        21AW         15     95.75      190
nikket (N)                               mg/kg ds                     3              61       184           3      75        100

zink (Zn)                                mg/kg ds                   540            880          121        140      430      720
Minerale     olie

minerale olie (florisil clean-up)        mg/kg ds                    110            170           z        190    2595      5000

Sommaties

som PAK      (10)                        mg/kg ds                    46             46        3.1AW        15     20.75       40

Sommaties

som PCBs (7)                             mg/kg ds                 0.016          0025          12AW       002      os1         1




Pagina      3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                        306824
                                        MO4 05 (0-50)      06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-30)
Analyse                             [        Eerem         | Ananseres.       [Gestand.Res. | Toetsoordeel    AW           E          T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m      ds)            167                  10
Lutum                                    % (m/m      ds)             7.2                 25

Droogrest
droge stof                               %                          39.7               39.7         7

Metalen     ICP-AES

barium     (Ba)                          mg/kg ds                     hN               170          e         190      555      920
cadmium      (Cd)                        mg/kg ds                   0.46              0.45           z        06       68        13
kobalt (Co)                              ma/kg ó                          8              18       12A          15    1025       190
koper (Cu)                               mg/kg ds                     26                 32          -         40      115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                   0.13               016        1.0 AW     0.15   18.075       36
lood (Pb)                                mg/kg ds                     4                  51       1.0 AW       50      290      530
molybdeen         (Mo)                   mg/kg ds                    17                 17        11AW        15     95.75      190
nikket (N)                               mg/kg ds                     23                 47       13AW         3      75        100
zink (Zn)                                mg/kg ds                    130               190        1.3 AW      140      430      720

Minerale     olie

minerale olie (florisil clean-up)        mg/kg ds                    160                 96          z        190    2595      5000

Sommaties

som PAK      (10)                        mg/kg ds                   0.38              0.23           e        15     20.75       40

Sommaties

som PCBs (7)                             mg/kg ds                 0.005       _   <0.0029            -       002      051         1




Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Pagina      5 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                        3068435
                                        MOS 10 (0-50)      12 (0-50) RO1c (30-80)
Analyse                             [        Eerem         | Ananseres.    [Gestand.Res. | Toetsoordeel    AW           E          T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m      ds)             43                10
Lutum                                    % (m/m      ds)            230                25

Droogrest
droge stof                               %                          715              s           e

Metalen     ICP-AES


barium (Ba)                              mg/kg ds                   150               160        e         190      555      920
cadmium      (Cd)                        mg/kg ds                   0.48             0.58         z        06       68        13
kobalt (Co)                              ma/kg ó                     94                10         -         15    1025       190

koper (Cu)                               mg/kg ds                     56              64       1.6 AW       40      115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                   0.22             0.23      1.6 AW     0.15   18.075       36
lood (Pb)                                mg/kg ds                   170               190      3.7 AW       50      290      530
molybdeen       (Mo)                     mg/kg ds                    16               16       11AW        15     95.75      190
nikket (N)                               mg/kg ds                     23               24         :         3      75        100
zink (Zn)                                mg/kg ds                   290               320      2.3 AW      140      430      720

Minerale     olie


minerale olie (florisil clean-up)        mg/kg ds                   130               300      1.6 AW      190    2595      5000
Sommaties

som PAK      (10)                        mg/kg ds                    33               33       2.2AW       15     20.75       40

Sommaties

som PCBs (7)                             mg/kg ds                 0.008             0.017         -       002      051         1




Pagina      5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Pagina      6 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                        3068436
                                        MO6 04 (0-50)       07 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-40) 14 (0-50)
Analyse                             [        Eenrem         | Ananseres.       |Gestand.Res.| Toetsoordeel |_AW               E          T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m       ds)            133                10
Lutum                                    % (m/m       ds)            329                25

Droogrest
droge stof                               %                           sa5              545         e

Metalen     ICP-AES


barium (Ba)                              mg/kg ds                      85              68         e           190         555      920
cadmium      (Cd)                        mg/kg ds                    0.23             0.20         z          06          68        13
kobalt (Co)                              ma/kg ó                      76               61          -              15    1025       190
koper (Cu)                               mg/kg ds                      23               19         -              40      115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                mg/kg ds                    0.21             019       1.3 AW       0.15      18.075       36
lood (Pb)                                mg/kg ds                      66               58      1.2AW             50      290      530
molybdeen       (Mo)                     mg/kg ds                          3                3   2.0 AW        15        95.75      190
nikket (N)                               mg/kg ds                      23               19         -              3      75        100
zink (Zn)                                mg/kg ds                     100               83         B          140         430      720

Minerale     olie

minerale olie (florisil clean-up)        mg/kg ds                      84               63         z          190       2595      5000

Sommaties

som PAK      (10)                        mg/kg ds                    0.88             0.66         e          15        20.75       40

Sommaties

som PCBs (7)                             mg/kg ds                  0.005          <0.0037          *         0.02        0.51        1




Pagina      6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Pagina      7 van 7


Monsterreferente
Monsteromschrijving
                                           3068437
                                           MO7 09 (50-100)        13 (40-80) RO1c (110-160)
Analyse                                [        Eenrem         | Ananseres.    [Gestand.Res. | Toetsoordeel   AW            E          T
Lutum/Humus

Organische stof                             % (m/m       ds)             35               10
Lutum                                       % (m/m       ds)            290               25

Droogrest
droge stof                                  %                           557             557          e

Metalen     ICP-AES

barium     (Ba)                             mg/kg ds                      46             a           e        190       555      920
cadmium      (Cd)                           mg/kg ds                   <0.2          <0.16            E        0.6      68        13
kobalt (Co)                                 mg/kg ds                     72              54           &         15    1025       190
koper (Cu)                                  mg/kg ds                      13              14          -        40       115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)                   mg/kg ds                  <0.05          <0.03            6       015    18.075       36
lood (Pb)                                   mg/kg ds                      50              52       1.0 AW       50      290      530
molybdeen         (Mo)                      mg/kg ds                   dAS             <10            -        p      95.75      190
nikket (N)                                  ma/kg é                       23              2           &         3      75        100
zink (Zn)                                   mg/kg ds                      n               70          j       140       430      720

Minerale     olie

minerale olie (forisi lean-up)              mg/kg ds                   <35             <70            -       190     2595      so00

Sommaties

som PAK      (10)                           mg/kg ds                    0.35         <0.35            e        15     20.75       40

Sommaties

som PCBs (7)                                mg/kg ds                  0005           <o0014           -       002      051         1


Tegenda
e                        Geen toetsoordeel mogelijk
5                        <= Achtergrondwaarde
x                        >   Interventiewaarde

xAw                      * maal Achtergrondwaarde
xT                       x maal   Tussenwaerde

N                        De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina      7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Frojet
certicaten      _
                       39163-Nieuwveenseweg achter nr 413
                       1696955


Toetsing              T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie       _    BoToVa3.1.0                                                                                                   Toetsdatum:   6 maart   2024   11:23




Monsterelerente                         3137333
Monsteromschrijving                     MO8 102 (140-190)
Analyse                             T        Eennea          | Analyseres. [GestandRes.|Toetoordee |_                      AW    |         am                  TT
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        d)                34              10

Lutum                                    % (m/m ds)                    10.3              2
Droogrest

droge stof                               %                             s8.4            584           e
Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               mgkg     ds                     16              25           #                     40           115             190
zink (Zn)                                mg/kg ds                        61              99           -                    140          430              720


Monstereterente
Monsteromschrijving
                                        3137234
                                        MO9 103 (0-50)
Analyse                             [        Eenea           | Analseres      [&estand-Res.| Toetsoordeel                  w               7                   T
Lutum/Humus

Organische stor                          % (m/m        d)                63              10
Lutum                                    % (m/m        ds)               78              25

Droogrest
droge stof                               %                             cs.8            “8            e

Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               ma/kg é                         52              80        20aw                     40           15              190
zink (Zn)                                mg/kg ds                       300             510         12T                    140          430              720


Monstereterente                      3137235
Monsteromschrijving
Analyse
                                     10 142 (0-50)|
                                    [ Eennea                    Ananseres     [&estand-Res.| Toetsoordeel                  w               E                   T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        ds)               62              10
Lutum                                    % (m/m        ds)               76              25

Droogrest
droge stof                               %                             754             754           e

Metalen     ICP-AES


koper (Cu)                               mg/kg ds                        44              68        1.7 AW                   40           115             190
zink (Zn)                                mg/kg ds                       200             340        24AW                    140          430              720


Morstereterente                      3137236
Monsteromschrijving
Analyse
                                     11 143 (0-50)|
                                    [ Eerea                     Aranseres     [&estand-Res.|   Toetsoordeel                1               T                   T
Lutum/Humus
Organische stof                          % (m/m        ds)               67              10
Lutum                                    % (m/m        ds)               74              25

Droogrest
droge stof                               %                             70.6            706           e

Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               mg/kg ds                        28              43        11AW                     40           115             190
zink (Zn)                                mg/kg ds                       180             310        2.2AW                   140          430              720


Tegends
e                     Geen toetsoordeel mogelijk
:                     <= Achtergrondwaarde
xAw                   x maal Achtergrondwaarde
xT                    x maal   Tussenwaarde

N8                    De vermelde tussenwaarde               is door MijnLab berekend en is niet afkomstig    uit BoToVa




Pagina      1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Projet
Certiicaten     _
                      391831 uwveenseweg achter nr 414
                       1699749


Toetsing
Toetsversie     __
                      .12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
                       BoToVa    3.1.0                                                                                              Toetsdatum:   12   maart       2024   13:16




MonstereTerente                         345501
Monsteromschrijving                     M12 104 (0-50)
Analyse                            [         Eenned          | Ananseres. [Gestang.Res.|Toetsoordee |_                    AW    |         |                    TT
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        ds)             13                10
Lutum                                    % (m/m        ds)             19                2

Droogrest
droge stof                               %                             647             647           e

Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               mg/kg ds                        26              32           -                    40           15                190
zink (Zn)                                mg/kg ds                        91             120           -                   140          430               720


Monsterreferentie                       3145507
Monsteromschrijving                     M13 105 (0-50)
Analyse                             [        Eenneid         | Analyseres     [Gestand.Res.| Toetsoordeel                 AW              T                    T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        ds)               74              10
Lutum                                    % (m/m        ds)             142               25

Droogrest
droge stof                               %                               73            730           e

Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               mg/kg ds                        23              30           -                    40           15                190
zink (Zn)                                mg/kg ds                       140             190        14 AW                  140          430                720


Monsterreferente                     3145503
Monsteromschrijving
Analyse
                                     M14 114 (0-50)|
                                    [ Eenheid                   Analyseres    [Gestand.Res.| Toetsoordeel                 AW              E                    T
Lutum/Humus

Organische stof                          % (m/m        ds)               89              10
Lutum                                    % (m/m        ds)             137               25

Droogrest

droge stof                               %                             °85             c8.5          e
Metalen     ICP-AES

koper (Cu)                               mg/kg ds                       140             180         15T                    40           115               190
zink (Zn)                                mg/kg ds                       380             510         12T                   140          430               720


Tegenda
e                     Geen toetsoordeel mogelijk
xAw                   x maal Achtergrondwaarde
xT                    x maal Tussenwaarde

E                     <= Achtergrondwaarde
NB                    De vermeide tussenwaarde               is door MijnLab berekend en is niet afkomstig   uit BoToVa




Pagina      1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Projet
certicaten           _
                           391831
                           1677625
                                           uwveenseweg             achter nr 414


Toetsing                   T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie          __    BoToVa      2.1.0                                                                                                Toetsdatum:   1 februari       2024   08:50




Monsterelerente                                3078375
Monsteromschrijving                            09(09-1-1)
Anase                                      T       Eennea         | Analyseres. |                 TToetsoordeet |                  5    T            T                 T
Metalen ICP-MS            (opgelost)
berium     (B9)                                  won                          2                           :                       s0          3375              o5
cadmium       (Cd)                               u                          0.36                          j                    04                32                   6
kobalt (Co)                                      hg/t                         38                        195                       20              60             100

koper (Cu)                                       h9/l                        3.3                          -                       15              45              75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                        ug/t                     <0.05                           d                   0.05            0.175              0.3
lood (Pb)                                        wg/t                        <2                           *                       15              45              75
molybdeen         (Mo)                           ug/t                        <2                           k                         5         152.5             300
nikkel (ND)                                      won                          ®3                        141                       15              4               7
zink (20)                                        von                         240                        375                     e             4325              800

Minerale     olie

minerale olie (florisil clean-up)                ug/l                       <50                           :                       50            325             600

Vluchtige aromaten
benzeen                                          von                       <02                            -                    02               151               30
ethybenzeen                                      won                       <02                            &                         3             77             150

naftaleen                                        uon                      <002                             -                  oo             35.005               70
o-xyleen                                         wo/t                      <o1
styreen                                          wo                        <02                             -                                     183            300
tolueen
xyleen (som m+p)
                                                 von
                                                 i/
                                                                           <02
                                                                           <0.2
                                                                                                          e                         7         503.5            1000
Sommaties         aromaten

som xylenen                                      won                         02                           -                    02               31                70

Vluchtige chiooraliaten

L11-trichloorethaan                              u                         <o1                            -                   O01            150.005            300
1,1,2-trichloorethaan                            won                       <o1                            #                   00             65005              130
LL-dichloorethaan                                won                       <02                            i                         7          453.5            900
1,1-dichlooretheen                               ua/l                      <01                            d                   001             5.005               10
1,1-dichloorpropaan                              i/                        <0.2
12-dichioorethaan                                u                         <02                            -                         7         203.5             300
1,2-dichloorpropaan                              wot                       <02
1,3-dchloorpropaan                               wo                        <02
cis-1,2-dichlooretheen                           wa/l                      <01
dichtoormetnaan
monochlooretheen            (vinylchlori
                                                 won
                                               _ ug/l
                                                                           <02
                                                                           <0.2
                                                                                                          -
                                                                                                          -
                                                                                                                              001
                                                                                                                              001
                                                                                                                                            500.005
                                                                                                                                              2.505
                                                                                                                                                               1000   5

tetrachlooretheen                                won                       <o1                            ë                   00             20.005              0
tetrachloormethaan                               wo                        <o1                            -                   oo              5.005               10
trans-1,2-dichlooretheen                         wa/l                      <01
trichooretheen                                   won                       <02                            :                     2               262             500
tichloormethaan                                  u                         <02                            -                         s           203             300
Sommaties

som C+T dichlooretheen                 _         u                           01                           -                   n              10.005               20
som Gichloorpropanen                             won                         04                           &                    08               304               0

Vluchtige gehalogeneerde               affaten         - divers
tribroommethaan           (oromotorm           _ g/t                       <02                            e                                                     630

Toetsoordeel         monster 80783752                                                             Overschrijding Iterventiewaarde


Legenda
e                         Geen toetsoordeel mogelijk
xI                        x maal   Interventiewaarde

5                         <=   Streefwaarde

xs                        x maal   Streefwaarde

n8                        De vermelde tussenwaarde                is door MijnLab berekend en is niet afkomsti   uit BoToVa




Pagina      1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>BIJLAGE   IV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>  d eurofins                                                                                              )
                                                                                                          a   7
                               Omegam




Grondslag      Kamerik
7"
Nijverheidsweg 7
3471     GZ KAMERIK




Uw kenmerk                  39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Ons kenmerk                 Project 1674228
Validatieref.           1674228 certificaat_ vi
Opdrachtverficatiecode: JXZS-AXIR-UCBE-YFJB
Bijlage(n)                  4 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)



                                                                                                Amsterdam, 22 januari 2024


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden           monsters.

De resultaten hebben uitsluitend               betrekking     op   de    monsters,   zoals   die   door   u voor   analyse   ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder          "Info en Docs”.


Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Manager productie




       Eurofins Omegam B.V.                      T +31-(0)20-597 66 80               IBAN NL 16 BNPA 0227667980
       H.J.E. Wenckebachweg 120                                                      BIC BNPANL2A
       NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht          CSOmegam@eurofins.com              BTW nr. NL8139.67.132.B01
       Nederland                                 www.eurofins.nl                     KVK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>     -                         :
<&              eurofins                                                                                                  A           f
e                                          Omegam                                                                        &n @        LE
                                                                                                                                 Tabel    1 van 4


                                                                    ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode                                                : 1674228
Uw project                  omschrijving                   :       39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                              : Grondslag Kamerik
Uw        Monsterreferenties
8068421 = MO1 03 (0-50)
8068422 = MO2 01 (40-90) 02 (50-100) 03 (50-100)
8068423 = MO3 RO1 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum                               :                     16/01/2024             16/01/2024            16/01/2024
Ontvangstdatum opdracht                                    H                     17/01/2024             17/01/2024            17/01/2024
Startdatum                                                 4                     17/01/2024             17/01/2024            17/01/2024
Monstercode                                                f                     8068421                8068422               8068423
Uw Matrix                                                  :                     Grond                  Grond                 Grond
Monstervoorbewerking
SS AS3000   (steekmonster)
   gewicht artefact                                    g
                                                                           uitgevoerd
                                                                                 nvt
                                                                                               uitgevoerd
                                                                                                     nvt.
                                                                                                                      uitgevoerd
                                                                                                                            nvt
S         soort artefact                                                         nvt                    ny.                   nvt.

S voorbewerking AS3000                                                     uitgevoerd          uitgevoerd             uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                               %                       66,5                   58,0                  75,6
S organische stof (gec. voor lutum)                        % (m/m ds)                70                   10,7                   64
S _ lutumgehalte (pipetmethode)                            % (m/m ds)               92                    15,7                   8,8
Anorganische parameters - metalen
S         barium (Ba)                                      mg/kg ds                91                    130                   140
SS cadmium
   kobalt (Co)
              (Cd)                                         mg/kg ds
                                                           mg/kg ds
                                                                                       0,46
                                                                                       59
                                                                                                              0,51
                                                                                                              91
                                                                                                                                  128,3
S         koper (Cu)                                       mg/kg      ds           32                     30                    99
S         kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg      ds             0,15                   0,22                  0,23
S         lood (Pb)                                        mg/kg      ds           67                     93                   180
S         molybdeen (Mo)                                   mg/kg      ds             17                  <15                      31
S         nikkel (Ni)                                      mg/kg      ds           19                     26                    33
S zink (Zn)                                                mg/kg ds               140                    170                   540
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) _ mg/kg ds                                    180                    220                   110
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S         naftaleen                                        mg/kg ds                <0,05                 <0,05                  <0,05
S fenantreen                                               mg/kg ds                    0,46                                       0,55
SS anthraceen
    fluoranteen
                                                           mg/kg ds
                                                           mg/kg ds
                                                                                       0,30
                                                                                       13
                                                                                                                                  0,12
                                                                                                                                  0,85
 SS chryseen
    benzo(a)antraceen                                      mg/kg ds
                                                           mg/kg ds
                                                                                       0,90
                                                                                       14
                                                                                                                                  0,69
                                                                                                                                  0,76
S         benzo(k)fluoranteen                              mg/kg      ds               15                                         0,45
S         benzo(a)pyreen                                   mg/kg      ds               31                                         0,58
S         benzo(ghi)peryleen                               mg/kg      ds               25                                         0,32
S         indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg      ds               21                                         0,28
S         som PAK (10)                                     mg/kg ds                14                                             46

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbitenylen:
S         PCB-28                                           mg/kg      ds           <0,001                                       <0,001
S         PCB-52                                           mg/kg      ds           <0,001                                         0,002
S         PCB -101                                         mg/kg      ds           <0,001                                         0,002
S         PCB-118                                          mg/kg      ds           <0,001                                         0,002
S         PCB -138                                         mg/kg ds                <0,001                                         0,004
S         PCB -153                                         mg/kg ds                <0,001                                         0,002
S         PCB -180                                         mg/kg ds                <0,001                                         0,003
S som PCBs (7)                                             mg/kg ds                    0,005                  0,008               0,016

D    analyse-centfeaat,              neh
     De   met   een   'S'     gemerkte                         9
Opdrachtverificatiecode:             JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                               Ref:   1674228
                                                                                                                                 _ certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>     -                       :
<&              eurofins                                                                                               A           f
e                                        Omegam                                                                       &n @        LE
                                                                                                                              Tabel    2 van 4


                                                                  ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode                                              : 1674228
Uw project omschrijving                                  :       39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                            : Grondslag Kamerik
Uw        Monsterreferenties
8068424 = MO4 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-30)
          MOS 10 (0-50) 12 (0-50) RO1c (30-80)
          MO6 04 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-40) 14 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum                             :                     16/01/2024             16/01/2024           16/01/2024
Ontvangstdatum opdracht                                  H                     17/01/2024             17/01/2024           17/01/2024
Startdatum                                               4                     17/01/2024             17/01/2024           17/01/2024
Monstercode                                              f                     8068424                8068425              8068426
Uw Matrix                                                :                     Grond                  Grond                Grond
Monstervoorbewerking
SS AS3000   (steekmonster)
   gewicht artefact                                  g
                                                                         uitgevoerd
                                                                               nvt
                                                                                             uitgevoerd
                                                                                                   nvt.
                                                                                                                   uitgevoerd
                                                                                                                         nvt
S         soort artefact                                                       nvt                    ny.                  nvt.

S voorbewerking AS3000                                                   uitgevoerd          uitgevoerd            uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                             %                       397                    71,5                 54,5
S organische stof (gec. voor lutum)                      % (m/m ds)              167                     43                  13,3
S _ lutumgehalte (pipetmethode)                          % (m/m ds)               72                    230                  32,9
Anorganische parameters - metalen
S         barium (Ba)                                    mg/kg ds                71                    150                   85
SS cadmium
   kobalt (Co)
              (Cd)                                       mg/kg ds
                                                         mg/kg ds
                                                                                     0,46
                                                                                     80
                                                                                                            0,48
                                                                                                            94
                                                                                                                               0,23
                                                                                                                               7,6
S         koper (Cu)                                     mg/kg ds                26                     56                   23
S         kwik (Hg) (niet vluchtig)                      mg/kg ds                  0,13                   0,22                 0,21
SS lood (Pb)
   molybdeen                (Mo)
                                                         mg/kg ds
                                                         mg/kg ds
                                                                                 4417                  17016                 6630
S         nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                23                     23                   23
S zink (Zn)                                              mg/kg ds               130                    290                  100
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) _ mg/kg ds                                  160                    130                   84
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S         naftaleen                                      mg/kg      ds           <0,05                 <0,05                 <0,05
S         fenantreen                                     mg/kg      ds           <0,05                                         0,08
S         anthraceen                                     mg/kg      ds           <0,05                                       <0,05
S         fluoranteen                                    mg/kg      ds             0,07                                        0,15
S         benzo(a)antraceen                              mg/kg ds                <0,05                                         0,09
S         chryseen                                       mg/kg ds                <0,05                                         0,10
S         benzo(k)fluoranteen                            mg/kg ds                <0,05                                         0,09
S         benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                <0,05                                         0,12
S         benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                <0,05                                         0,11
S         indeno(1,2,3-cd)pyreen                         mg/kg ds                <0,05                                         0,07
S som PAK (10)                                           mg/kg ds                    0,38                                      0,88
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbitenylen:
S         PCB-28                                         mg/kg      ds           <0,001                                      <0,001
S         PCB-52                                         mg/kg      ds           <0,001                                      <0,001
S         PCB -101                                       mg/kg      ds           <0,001                                      <0,001
S         PCB-118                                        mg/kg      ds           <0,001                                      <0,001
S         PCB -138                                       mg/kg ds                <0,001                                      <0,001
S         PCB -153                                       mg/kg ds                <0,001                                      <0,001
S         PCB -180                                       mg/kg ds                <0,001                                      <0,001

S som PCBs (7)                                           mg/kg ds                    0,005                                     0,005

D    analyse-centfeaat,            neh
     De   met   een   'S'   gemerkte                         9
Opdrachtverificatiecode:           JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                              Ref:   1674228
                                                                                                                              _ certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>K3                                 1
<S eurofins                                                                                                                                        A          Z
                                                                                                                                                           Tabel
                                                                                                                                                              3 van 4


                                                                     ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                                             :: 1674228
                                                                39183-Nieuwveenseweg                                achter nr 41a
Opdrachtgever                                                 : Grondslag Kamerik
Uw       Monsterreferenties
8068427 = MO7 09 (50-100) 13 (40-80) RO1c (110-160)



Opgegeven bemonsteringsdatum                                 :                                16/01/2024
Ontvangstdatum opdracht                                      :                                17/01/2024
Startdatum                                                   :                                17/01/2024
Monstercode
Uw       Matrix
                                                             :
                                                             :
                                                                                              8068427
                                                                                              Grond

Monstervoorbewerking
S        AS3000 (steekmonster)                                                    uitgevoerd
S        gewicht artefact                                g                              nvt
S        soort artefact                                                                       nvt
S        voorbewerking AS3000                                                     uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S        droge stof                        %                                                       557
S        organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds)                                                35
S        lutumgehalte (pipetmethode) __ % (m/m ds)                                                 29,0
Anorganische parameters - metalen
S        barium (Ba)                                         mg/kg ds                               46
S        cadmium (Cd)                                        mg/kg ds                              <0,20
S        kobalt (Co)                                         mg/kg ds                                    72
S        koper (Cu)                                          mgikg ds                              13
S        kwik (Hg) (niet vluchtig)                           mg/kg     ds                          <0,05
S        lood (Pb)                                           mg/kg     ds                           50
S        molybdeen (Mo)                                      mg/kg     ds                          <15
S        nikkel (Ni)                                         mg/kg     ds                           23
S        zink (Zn)                                           mg/kg ds                              71

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) _ mg/kg ds                                                <35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S        naftaleen                                           mg/kg     ds                          <0,05
S        fenantreen                                          mg/kg     ds                          <0,05
S        anthraceen                                          mg/kg     ds                          <0,05
S        fluoranteen                                         mg/kg     ds                          <0,05
S        benzo(a)antraceen                                   mg/kg ds                              <0,05
S        chryseen                                            mg/kg ds                              <0,05
S        benzo(k)fluoranteen                                 mg/kg ds                              <0,05
S        benzo(a)pyreen                                      mg/kg ds                              <0,05
S        benzo(ghijperyleen                                  mg/kg ds                              <0,05
S        indeno(1,2,3-cú)pyreen                              mg/kg ds                              <0,05
S        som PAK (10)                                        mglkg ds                                    0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S        PCB-28                                              mg/kg     ds                          <0,001
S        PCB-52                                              mg/kg     ds                          <0,001
S        PCB-101                                             mg/kg     ds                          <0,001
S        PCB-118                                             mg/kg     ds                          <0,001
S        PCB-138                                             mg/kg ds                              <0,001
S        PCB-153                                             mg/kg ds                              <0,001
S        PCB-180                                             mg/kg ds                              <0,001
S        somPCBs (7)                                         mg/kg ds                                    0,005



D            analyse-centfeaat,        neh
    De   m                        merkte                         geaccrediteerd      (L086)   en    op          basis van   het   sche   rkend
Opdrachtverificatiecode:               JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                                                       Ref:   1674228
                                                                                                                                                           _ certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>     s                        a
<&          eurofins
È                                             Omegam                                                                 &n WE
                                                                                                                        @-
                                                                                                                               Tabel    4 van   4


                                                                  ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode                                                : 1674228
Uw project omschrijving                                    :    39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                              : Grondslag Kamerik
                                                          Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte.                   Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vri ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                                       :   MO201     (40-90) 02 (50-100) 03 (50-100)
Monstercode                                         :   8068422


Opmerking(en) bij resuitaten:
PCB -138:                     -                         Bijdeze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie                                       :   MO3RO1     (0-50)
Monstercode                                         : 8068423
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                           .   Bijdeze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie                                       :   MOS 10 (0-50) 12 (0-50) RO1c (30-80)
Monstercode                                         : 8068425
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                           .   Bijdeze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.




Dit      analyse-certfcaat,       mclusief   voor


Opdrachtverificatiecode:            JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                            Ref:   1674228   certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>K3
      eurofins                                                                                                                 &           z
                                     Omegam                                                                                    “    m     £_Q"„s“‘“""
                                                                                                                                             e

                                                                                                                         Oliechromatogram 1 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode
Uw project                :: 8068421
                             39183-Nieuwveenseweg achter nr 412
omschrijving
Uw referentie             :       MO103 (0-50)
Methode                   :       minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                |
         Ll __.…UJ
                              1
                                        l d!i   | \‘L“'L*'    2                        3              4




                                                                                         oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10-C19                     4%
2)   fractie C19- C29                     u%
3)   fractie C29 - C35                    40%
4)   fractie C35 -< C40                   22%

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds




Minerale    olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-cenifcaat.nclusief voorblad en eventusle         bijage{n).   mag   niet   anders   da    geheei    worder

Opdrachtverificatiecode: JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                                                 Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>K3
      eurofins                                                                                                             &           z
                                   Omegam                                                                                  “    m     £_Q"„s“‘“""
                                                                                                                                         aa

                                                                                                                     Oliechromatogram 2 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode
Uw project
                         :: 8068422
                            39183-Nieuwveenseweg               achter nr 41a
omschrijving
Uw referentie            :       MO2 04 (40-90) 02 (50-100) 03 (50-100)
Methode                  :       minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




           J… Ah             1
                                           /”


                                                                                     oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie> C10-C19                    7%
2)   fractie C19- C29                   40%
3)   factie C29-C35                     42%
4)   fractie C35-< C40                  1%

minerale olie gehalte: 220 mg/kg ds




Minerale    olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-cenifcaat.nclusief voorblad en eventusle     bijage{n).   mag   niet   anders   da    geheei    worder

Opdrachtverificatiecode: JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                                             Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>K3
       eurofins                                                                                                                 &           z
                                  Omegam                                                                                        “    m     d- aa

                                                                                                                          Oliechromatogram 3 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode                 : 8068423
Uw project                  : 39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
omschrijving
UwMethode
     referentie             :: MO3  RO4 (0-50)
                               minerale olie (florisil   clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                    l AI
                                                                                  !
                                                                                  J
                                                                                    MI
                                                                                       Y
                                                                LI     |
                                                                           |N                          Nh   Vag




            \          N fU‚\
         …'J.„…„w„l ……
                             1               i             2                             3                        4


                                                                                           oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   factie  > C10-C19                  6%
2)   fractie C19- C29                  2%
3)   fractie C29 - C35                 48%
4)   fractie C35 -< C40                20%

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds




Minerale     olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-cenifcaat.   nclusief voorbladen eventusle    bijage{n).        mag   niet   anders   da              p   e

Opdrachtverificatiecode: JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                                                  Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>& eurofins                              Omegam                                                                  &ìî z
                                                                                                                    ‘5;'55…
                                                                                                          Oliechromatogram 4 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode
Uw project
                             :: 8068424
                                39183-Nieuwveenseweg           achter nr 41a
omschrijving
Uw referentie                :       MO4 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-30)
Methode                      :       minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                JLI s            1                |            2                    3             4


                                                                                   oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie>   C10-C19                     12%
2)   fractie    C19- C29                    32%
3)   factie     C29-C35                     49%
4)   fractie    C35-< C40                    6%

minerale olie gehalte: 160 mg/kg ds




Minerale        olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Ditanan



Opdrachtverificatiecode:    JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                               Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>     s                  a
<S        eurofins                                                                                       &           z
                                       Omegam                                                            “    m     £_"„s s
                                                                                                                       aa

                                                                                                   Oliechromatogram 5 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode
Uw project
                               :: 8068425
                                  39183-Nieuwveenseweg      achter nr 41a
omschrijving
Uw referentie                  :   MOS 10 (0-50) 12 (0-50) RO4c (30-80)
Methode                        :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                            oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)       fractie> C10-C19                      8%
2)       fractie C19- C29                     36%
3)       factie C29-C35                       44%
4)       fractie C35-< C40                    13%

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds




Minerale       olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-cerifaat,       nclusief   voor


Opdrachtverificatiecode:     JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                       Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>K3                      Â
       eurofins                                                                                                 &           @
                                                                                                           Oliechromatogram 6 van 6


OLIE-ONDERZOEK


Monstercode
Uw project
                               :: 8068426
                                  39183-Nieuwveenseweg              achter nr 41a
omecheie
Uw referentie                  :       MO6 04 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-40) 14 (0-50)
Methode                        :       minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




            AJU JL J J‘ l 1 U\1\‘»,‚ jïl„v‘l‚‘_J_ ,.…'J UW
                                   1                            2                   3            4




                                                                                    oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie> C10-C19                             6%
2)   fractie C19- C29                            21%
3)   factie C29-C35                              61%
4)   fractie C35-< C40                           12%

minerale olie gehalte: 84 mg/kg ds




Minerale     olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dn de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-cerifaat,       nclusief      voor


Opdrachtverificatiecode:     JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                              Ref:   1674228_certicaal_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>     o                     i
‘&       eurofins
                                     Omegam                                                                          n         ET
                                                                                                                          Bijlage 1 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                                     :: 39183-Nieuwveenseweg
                                                        1674228                achter nr 41a
Opdrachtgever                                         : Grondslag Kamerik
                                                            Barcodeschema's


Monstercode               Uw referentie                                            uwmonsterret.   _   uwdiepte          _ uw barcode

8068421 _ MO103(0-50)                                                              03                  005               4562334144
8068422            _      MO2 01 (40-90) 02 (50-100) 03 (50-100)                   01                  0409          _     4622900AA
                                                                                   02                  051                 4522921AA
                                                                                   03                  051                 4523342AA


8068423            _      MO3 RO1 (0-50)                                           RO1                 005                 4523326AA

8068424            _ MO4 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-30)                   05                  005                 4523304AA
                                                                                   06                  005                 4523295AA
                                                                                   08                  005                 4523697AA
                                                                                    11                 003                 4523306AA


8068425            _ MOS 10 (0-50) 12 (0-50) RO1c (30-80)                          RO1c                0308          _     4523297AA
                                                                                    10                 005                 4523701AA
                                                                                    12                 005                 4471946AA



8068426 _ MO6D4 (0-50)07(0-50) 09 (0-50) 13 (0-40) 14 (0-50)                       04
                                                                                   07
                                                                                                       005
                                                                                                       005
                                                                                                                           4623302AA
                                                                                                                           4523700AA
                                                                                    13                 004                 4471693AA
                                                                                    14                 005                 4471699AA
                                                                                   08                  005                 4471945AA


8068427            _ MO7 09 (50-100) 13 (40-80) RO1c (110-160)                     RO1c                1146                4523296AA _
                                                                                    13                 0408          _     4471941AA
                                                                                   09                  051                 4471935AA




Dit      analyse-centfc


Opdrachtverificatiecode:       JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                            Ref:   1674228   certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>     on              7
‘&        eurofins                                                                                                   &           ZZ
                             e                                                                                       G          -
                                                                                                                             Bijlage 2 van 2

                                                      ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                               :: 39183-Nieuwveenseweg
                                                  1674228                          achter nr 41a
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
                                     Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)'. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                              : Conform AS3000 en NEN-EN                 16179
Droge stof                                        :   Conform   AS3010       prestatieblad   2
Organische stof (gec. voor utum)                  :   Conform   AS3010       prestatieblad   3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                       :   Conform   AS3010       prestatieblad   4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                       :   Conform   AS3010       prestatieblad   5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Cadmium (Cd)                                      : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Kobalt (Co)                                       : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Koper (Cu)                                        : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                         : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Lood (Pb)                                         : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Molybdeen (Mo)                                    : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Nikkel (Ni)                                       : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Zink (Zn)                                         : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                      conform   NEN   6961
Minerale olie (forisil clean-up)                  : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                              : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                              : Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-centfc


Opdrachtverificatiecode: JXZS-AXIR-UCBE-YFJB                                                                       Ref:   1674228 certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>       eurofins                                                                                             & Z.
  -                 :


                               Omegam




Grondslag      Kamerik


N
Nijverheidsweg
3471     GZ KAMERIK




Uw kenmerk                  39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Ons kenmerk                 Project 1696955
Validatieref.            1696955 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: ROKY-NONO-EJKE-QGTB
Bijlage(n)                  3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                     Amsterdam, 6 maart 2024



Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden           monsters.

De resultaten hebben uitsluitend                 betrekking     op   de    monsters,   zoals   die   door   u voor   analyse   ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder          "Info en Docs”.


Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




  fanager productie




       Eurofins Omegam B.V.                        T +31-(0)20-597 66 80               IBAN NL 16 BNPA 0227667980
       H.J.E. Wenckebachweg 120                                                        BIC BNPANL2A
       NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com              BTW nr. NL8139.67.132.B01
       Nederland                                   www.eurofins.nl                     KVK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>     s                       a
<S          eurofins                                                                                                A             g
ö                                           Omegam                                                                 &i f.;‘î;'=
                                                                                                                      7 a
                                                                                                                            Tabel     1 van   3


                                                                  ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode                                                      1696955
Uw project omschrijving                                          39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                                    Grondslag Kamerik
Uw        Monsterreferenties
8137233 = MO8 102 (140-190)
8137234 = MO9 103 (0-50)
8137235 = M10 112 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :                                                   29/02/2024        29/02/2024           29/02/2024
Ontvangstdatum opdracht                                                         29/02/2024         29/02/2024           29/02/2024
Startdatum                                                                       29/02/2024        29/02/2024           29/02/2024
Monstercode                                                                      8137233            8137234             8137235
Uw Matrix                                                                        Grond              Grond               Grond
Monstervoorbewerking
SS AS3000   (steekmonster)
   gewicht artefact                                     g
                                                                           uitgevoerd
                                                                                 nvt
                                                                                              uitgevoerd
                                                                                                    nvt.
                                                                                                                uitgevoerd
                                                                                                                      nvt
S         soort artefact                                                         nvt                  ny.               nvt.

S voorbewerking AS3000                                                     uitgevoerd         uitgevoerd        uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                            %                          58,4                 68,8               75,4
S organische stof (gec. voor lutum)                     % (m/m ds)                   34                  63                 62
S _ lutumgehalte (pipetmethode)                         % (m/m ds)                 10,3                  78                 76
Anorganische parameters - metalen
S         koper (Cu)                                    mg/kg ds                   16                   52                44
S         zink (Zn)                                     mg/kg ds                   61                  300               200




D    analyse-certfcaat            nclusef    vo r   E
     De   met   een   'S'   gemerkte
Opdrachtverificatiecode:           ROKY-NONO-EJKE-QG        TB                                                   Ref:   1696955   certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>     s                              a
<&             eurofins                                                                                                         5
i                                                Omegam                                                         &n @-          ET
                                                                                                                         Tabel    2 van   3


                                                                          ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                                                            wveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                                            Grondslag Kamerik
Uw        Monsterreferenties
8137236 = M11                           113 (0-50)



Opgegeven bemonsteringsdatum                                    :                      29/02/2024
Ontvangstdatum opdracht                                                                29/02/2024
Startdatum                                                                             29/02/2024
Monstercode
Uw        Matrix
                                                                                       8137236
                                                                                       Grond

Monstervoorbewerking
S         AS3000 (steekmonster)                                                  uitgevoerd
S         gewicht artefact                                      g                      nvt
S         soort artefact                                                               nvt
S         voorbewerking AS3000                                                   uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S         droge stof                        %                                            70,6
S         organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds)                                     67
S         lutumgehalte (pipetmethode) __ % (m/m ds)                                        74
Anorganische parameters - metalen
S         koper (Cu)                                            mg/kg ds                 28
S         zink (Zn)                                             mg/kg ds                180




D             analyse-centfeaat,          neh
     De   m                        merkte
Opdrachtverificatiecode:                    ROKY-NONO-EJKE-QG       TB                                        Ref:   1696955   certifeaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>K3                         1
<S eurofins                                                                                            &D             Z
                                           Omegam
                                                                                                                 Tabel    3 van   3


                                                        ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                             :           wveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                       : Grondslag Kamerik
                                                    Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte.     Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vri ijzer.




Dit   analyse-certfcaat,       mclusief   voor


Opdrachtverificatiecode:         ROKY-NONO-EJKE-QGTB                                                 Ref:   1696955   certieaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>K3
       eurofins
                                      Omegam                                                                        n       ET
                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                   ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                                     wveenseweg achter nr 412
Opdrachtgever                                     Grondslag Kamerik
                                                      Barcodeschema's


Monstercode          Uw referentie                                           uwmonsterret.   _    uwdiepte              _ uw barcode

8137233 _ MOS 102 (140-190)                                                  102                 ‘1419          °         40249814
8137234 _ MO9 103 (0:50)                                                     103                 005                      4025839AA
8137235         _ M10 112 (0-50)                                             112                 005                      4024901AA
8137236         _    M11113(0-50)                                            113                  00.5                    4523792AA




Dit   analyse-centfcaat,   clusief   voorbiad &


Opdrachtverificatiecode:    ROKY-NONO-EJKE-QGTB                                                          Ref:       1696955 certieaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre> o2                    :
<5 eurofins                                                                                              &              Z
                                Omegam                                                                   N    m         \_"„s a
                                                                                                                         aa

                                                                                                                  Bijlage 2 van 2

                                                  ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                     A               wveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                               : Grondslag Kamerik

                                      Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)'. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                             : Conform AS3000 en NEN-EN    16179
Droge stof                                       : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor utum)                 : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                      : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu)                                       : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO   17294-2 en destructie
                                                  conform   NEN   6961
Zink (Zn)                                        : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                  conform   NEN   6961




Dit   analyse-centfc


Opdrachtverificatiecode:   ROKY-NONO-EJKE-QGTB                                                         Ref:   1696955    certieaat_vl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>  d eurofins
                              Omegam




Grondslag       Kamerik


N
Nijverheidsweg
3471     GZ   KAMERIK




Uw kenmerk                 39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Ons kenmerk                Project 1699749
Validatieref.            1699749 certificaat vi
Opdrachtverificatiecode: FLRU-YTBQ-BWDZBMGE
Bijlage(n)                 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                    Amsterdam,   12 maart 2024



Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden          monsters.

De resultaten hebben uitsluitend                betrekking     op   de    monsters,   zoals   die    door   u voor   analyse   ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".


Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens        Eurofins   Omegam




       Eurofins Omegam B.V.                       T +31-(0)20-597 66 80               IBAN NL 16 BNPA 0227667980
       H.J.E. Wenckebachweg 120                                                       BIC BNPANL2A
       NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht          CSOmegam@eurofins.com               BTWnr. NL8139.67.132.B01
       Nederland                                  www.eurofins.nl                     KVK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>43                    i
<&    eurofins                                                                                         A           Z
                                                                                                               Tabel
                                                                                                                  1 van 2


                                             ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                        :: 1699749
                                           39183-Nieuwveenseweg     achter nr 41a
Opdrachtgever                            : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
8145501 = M12 104 (0-50)
8145502  = M13 105 (0-50)
8145503 = M14 114 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum            :                  29/02/2024             29/02/2024              29/02/2024
Ontvangstdatum opdracht                 ;                  06/03/2024              06/03/2024             06/03/2024
Startdatum                              :                  06/03/2024              06/03/2024             06/03/2024
Monstercode                             d                  8145501                 8145502                8145503
Uw Matrix                               :                  Grond                   Grond                  Grond
Monstervoorbewerking
SS AS3000   (steekmonster)
   gewicht artefact                    g
                                                     uitgevoerd
                                                           nvt
                                                                            uitgevoerd
                                                                                  nvt
                                                                                                    uitgevoerd
                                                                                                          nvt.
S    soort artefact                                        nvt                      nvt                    nvt.

S voorbewerking AS3000                               uitgevoerd             uitgevoerd              uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
SS droge  stof
   organische
                                        %
                 stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
                                                             647
                                                              113
                                                                                      73074                  68,589
S    Iutumgehalte (pipetmethode) __ % (m/m ds)                119                     142                    137
Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu)                            mg/kg ds             26                      23                     140
S zink (Zn)                             mg/kg ds              91                    140                     380




Opdrachtverificatiecode: FLRU-YTBOBWDZBMGE                              e                       ë    Ref.: 1699749 certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>á&                   i
<& eurofins                     Omegam                                                                @ {“.;«'-.5…
                                                                                                            m

                                                                                                                 Tabel
                                                                                                                       e

                                                                                                                           2 van   2


                                                  ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                            :: 39183-Nieuwveenseweg
                                               1699749                achter nr 41a
Opdrachtgever                               :    Grondslag Kamerik



                                          Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaamemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
Iutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vri ijzer.




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   FLRU-YTBQ-BWDZ-BMGE                                                      Ref.:   1699749   certifcaat_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Ä4                     i
<& eurofins                           Omegam                                                                      @n ET
                                                                                                                     ©“““"‘
                                                                                                                           Bijlage 1 van 2

                                                            ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                                           1699749
                                                           39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                              Grondslag Kamerik
                                                               Barcodeschema's


Monstercode          Uw referentie                                                    uwmonsterret.   _   uwdiepte       _ uw barcode

8145501 _ M12 104 (0.50)                                                              104                 005 _             4024992AA
8145502 _ M13 105 (0:50)                                                              105                 005              4024904AA
8145503          _ M14 114 (0:50)                                                     114                 005               4521477AA




D    analyse   cerfeaat,   ncusief   voorblad   en   ove


Opdrachtverificatiecode:     FLRU-YTBQ-BWDZ-BMGE                                                                Ref.:   1699749   certifcaat_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>43                   i
<& eurofins                                                                                              A               f
  ë                             Omegam                                                                   “     m         £_ïë _
                                                                                                                              aa
                                                                                                                   Bijlage 2 van 2

                                                 ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                            :: 39183-Nieuwveenseweg
                                               1699749                   achter nr 41a
Opdrachtgever                                : Grondslag Kamerik
                                      Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)'. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                             : Conform AS3000 en NEN-EN     16179
Droge stof                                       : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor utum)                 : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                      : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu)                                       : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                  conform   NEN   6961
Zink (Zn)                                        : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                  conform   NEN   6961




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   FLRU-YTBQ-BWDZ-BMGE                                                         Ref.:   1699749       certifcaat_vt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    à eurofins                Omegam
                                                                                                           &        @



Grondslag       Kamerik
7
Nijverheidsweg 7
3471     GZ   KAMERIK




Uw kenmerk                 39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Ons kenmerk                Project 1677625
Validatieref.            1677625 certificaat_ vi
Opdrachtverificatiecode: CQQB-LQLE-VPGE-RZOI
Bijlage(n)                 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                 Amsterdam, 31 januari 2024


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden          monsters.

De resultaten hebben uitsluitend                betrekking     op   de    monsters,   zoals   die   door   u voor   analyse   ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".


Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens        Eurofins   Omegam




       Eurofins Omegam B.V.                       T +31-(0)20-597 66 80               IBAN NL 16 BNPA 0227667980
       H.J.E. Wenckebachweg 120                                                       BIC BNPANL2A
       NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht          CSOmegam@eurofins.com               BTWnr. NL8139.67.132.B01
       Nederland                                  www.eurofins.nl                     KVK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>43            i
        eurofins                                                                                         5
&                              Omegam                                                   &n fqë‘‚‘a -    ET
                                                                                                  Tabel    1 van   2


                                                  ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode                                      1677625
Uw project omschrijving                          39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                    Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
8078375 = 09(09-1-1)



Opgegeven bemonsteringsdatum              :                    24/01/2024
Ontvangstdatum opdracht                                        24/01/2024
Startdatum                                                     24/01/2024
Monstercode
Uw     Matrix
                                                               8078375
                                                               Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost).
S      barium (Ba)                        wol                     24
S     cadmium (Cd)                        wol                      0,36
S      kobalt (Co)                        wol                     38
SS     koper  (Cu)
       Kwik (Hg) (niet vluchtig)
                                          wol
                                          wol
                                                                   33
                                                                 <0,05
S     lood (Pb)                           v                      <2
SS molybdeen
   nikkel (Ni) (Mo)                       wgll
                                          wol                    <283
 S zink (Zn)                              w                     240

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/l                      <s0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S     benzeen                             wol                    <02
S     ethylbenzeen                        o                      <02
S     naftaleen                           woll                   <0,02
S     oxyleen                             woll                   <01
S     styreen                             woll                   <02
SS    tolueen
      xyleen (som    m+p)
                                          wol
                                          o
                                                                 <02
                                                                 <02

 S    somxylenen                          won                      02
Organische parameters - gehalogeneerd
 Vluchtige chlooralifaten:
S     1,1,1-trichloorethaan               wol                    <04
S     1,1:2-trichloorethaan               wol                    <01
S     1,1-dichloorethaan                  wol                    <02
SS    1,1-dichlooretheen
      1,1-dichloorpropaan
                                          wol
                                          9
                                                                 <01
                                                                 <02
 SS   1.2-dichloorethaan
      1,2-dichloorpropaan
                                          woll
                                          9
                                                                 <02
S     1,3-dichloorpropaan                 wol
S     cis-1,2-dichlooretheen              wol
S     dichloormethaan                     wol
S     monochlooretheen (vinylchloride)    ug/!
S     tetrachlooretheen                   w
S     tetrachloormethaan                  w
S     trans-1,2-dichlooretheen            u9l
SS trichlooretheen
      trichloormethaan
                                        wol
                                        w
                                                                 <0,2
                                                                 <02

 SS som
      som  C+T dichlooretheen
           dichloorpropanen             woll
                                        wol                        0104
  Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S     tribroommethaan (bromoform)       _ ug/l                   <02




                                                                                      Ref.:   1677625   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>á&                   i
<& eurofins                      Omegam                                                         @ ÜË;Ë““‘”"
                                                                                                      m

                                                                                                           Tabel
                                                                                                                 e

                                                                                                                     2 van   2


                                                 ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                             :: 39183-Nieuwveenseweg
                                                1677625                achter nr 41a
Opdrachtgever                                 : Grondslag Kamerik
                                           Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaamemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bilage 3.




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   CAQB-LOLE-VPGB-RZOI                                                Ref.:   1677625   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>á&                    i
<& eurofins                          Omegam                                                                 @e ﬁ“””"       Bijlage 1 van 2

                                                    ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                                 :: 39183-Nieuwveenseweg
                                                    1677625                achter nr 41a
Opdrachtgever                                     : Grondslag Kamerik
                                                       Barcodeschema's


Monstercode        Uw referentie                                               uwmonsterret.   _   uwdiepte               _ uw barcode

8078375         _ 09(09:1:1)                                                   09                  0818           _         0453771VA
                                                                               09                  0818               _     0411334MM




Diranal            aat,    ncusief      deneve


Opdrachtverificatiecode:    CAQB-LOLE-VPGB-RZOI                                                           Ref.:       1677625   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>43                   i
<& eurofins                                                                                                               A               f
  ë                              Omegam                                                                                   “     m         £_ïë _
                                                                                                                                               aa
                                                                                                                                    Bijlage 2 van 2

                                                     ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode
Uw project omschrijving
                                             :: 39183-Nieuwveenseweg
                                                1677625                       achter nr 41a
Opdrachtgever                                :   Grondslag Kamerik



                                  Analysemethoden Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)'. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)                                      : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                     :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Kobalt (Co)                                      :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Koper (Cu)                                       :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                        :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Lood (Pb)                                        :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Molybdeen (Mo)                                   :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Nikkel (Ni)                                      :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Zink (Zn)                                        :   Conform   AS3110   prestatieblad   3   en   gelijkwaardig   aan   NEN-EN-ISO              17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                :   Conform   AS3130   prestatieblad   1
Styreen                                          :   Conform   AS3130   prestatieblad   1
Chlooralifaten                                   :   Conform   AS3130   prestatieblad   1
monochlooretheen (vinyichloride)                 :   Conform   AS3130   prestatieblad   1
1,1-Dichlooretheen                               :   Conform   AS3130   prestatieblad   1
Tribroommethaan                                  :   Conform   AS3130   prestatieblad   1




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   CAQB-LOLE-VPGB-RZOI                                                                          Ref.:   1677625       certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>       eurofins                                                                                          & @
  -                :


                            Omegam




Grondslag      Kamerik


Nijverheidsweg
3471     GZ   KAMERIK




Uw kenmerk               39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Ons kenmerk              Project 1696954
Validatieref.            1696954 certificaat_vi
Opdrachtverificatiecode: HWZF-RYNH-OLIV-AIFB
Bijlage(n)               2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                  Amsterdam,      7 maart 2024



Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden        monsters.

De resultaten hebben uitsluitend              betrekking     op   de    monsters,   zoals   die   door   u voor    analyse   ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".


Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam.




Manager productie




       Eurofins Omegam B.V.                     T +31-(0)20-597 66 80               IBAN NL 16 BNPA 0227667980
       H.J.E. Wenckebachweg 120                                                     BIC BNPANL2A
       NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht        CSOmegam@eurofins.com               BTWnr. NL8139.67.132.B01
       Nederland                                www.eurofins.nl                     KVK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre> :                            n




& eurofms‘                                       Omegam                                                                                                             @\n f4;‘í‚‘\…
                                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                                                              Tabel    1 van      2


                                                                              ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode                                                            : 1696954
Uw project omschrijving                                                :    39183-Nieuwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                                          : Grondslag Kamerik
Monstercode
Uw referentie
                                                                       :: 8137232
                                                                          AO1 101 (0-160) 102 (0-140) 103 (0-150)
                                                                                                             104 (0-110)
‘Opgegeven bemonsteringsdatum                                          : 29/02/2024

                                                                                      Asbestonderzoek
Initialen analist                                           z    LH

Analysedatum                                                : 06-03-2024
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                                  : 13960             g
Droge massa aangeleverde monster                            : 8334              g
Percentage droogrest                                        :59,7                   mim%
Type zeving                                                 : nat


     zeeffractie | massa                         percentage                  massa | percentage                                           massa
        (mm)               zeeffractie            zeeffractie              /onderzocht| onderzocht                                    asbest-houdend
                             (gram)                (m/m %)                    (gram)     (m/m %)                                       materiaal (mg)
 05      mm                       67792                         8z4|                  18            07                                              nyT

 0,5-1 mm                          273,2                         33               70,4             2577                                              00
 1-2mm                             183,5                         22               854              46,54                                             00
 2-4 mm                            141,8                         17              1418             100,00                                             00
 4-8 mm                            326,6                         40             326,6             100,00                                             00
 320     mm                        5224                          64]                5224|     _   10000                                              00

 >20 mm                           00                           00                  00             100,00                                             00
Totaal                        8226,7                        100,0              1158,2                                                                00
                                                 asbest totaal                                           serpentijn     asbest                                 amfibool asbest
     zeeffractie       |     gehalte | ondergrens | bovengrens|   gehalte                                                        bovengrens|        gehalte | ondergrens | bovengrens
        (mm)                  asbest  | (mg/kgds) | (mg/kgds) | asbest                                                            (mg/kgds) |       asbest   | (mg/kgds) | (mg/kg d)
                           (mg'kg ds)                           (mg/kg ds)                                                                        (mg/kg ds)
 <0,5 mm                                     -
                                       00                   00                        03            00                   00               0,1             00                00               0,1
 1-2mm                                 00                   00                        05            00                   00               0,3             00                00               0,3
 2-4 mm                                00                   00                        00            00                   00               00              00                00               00
 4-8 mm                                00                   00                        00            00                   00               00              00                00               00
 8-20 mm                               00                   00                        00            00                   00               0,0             00                00               00
 >20 mm                                00                   00                        00            00                   00               0,0             00                00               00

Totaal                                <0,4                  00                        08          <04                    00               04              00                00               04
Aangetroffen type asbest                                      Geen
Bijzonderheden waargenomen                                  : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest i amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophyllieten tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties e sommeren.
Het materiaalis middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

       Gebondenheid                 _ | Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond

               hecht
           niet hecht
                                                     0000                              0000                     0000
       totaal afgerond                               00                                00

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
=:geen asbest waargenomen



Dit analyse-cerfaat,               malusief voorblad en eventuele             bijat
  De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RVA geac:                                                                 n het   sche
Opdrachtverificatiecode: HWZF-RYNH-OLIV-AIFB                                                                                                                      Ref.:   1696954   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>43                   i
<& eurofins                                                                                                   A               f
                                                                                                                         Tabel        2 van   2


                                                     ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                       E              wveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                 : Grondslag Kamerik
                                             Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaamemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd.        De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                       de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                         analysecertificaat. Voor de analyseresuitaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                         Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                         staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                         nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                         verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                         tjdens de monsterneming.

Uw referentie                        :     AO1 101 (0-160) 102 (0-140) 103 (0-150) 104 (0-110)
Monstercode                          :     8137232


Opmerking bijhet monster:            - _ De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   HWZF-RYNH-OLIV-AIFB                                                              Ref.:   1696954       certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>43                   i
<& eurofins                                                                                             &               Z
                                 Omegam                                                                 ËÌ ®5 n
                                                                                                                 Bijlage 1 van 2

                                                   ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                        :          uwveenseweg achter nr 412
Opdrachtgever                                  : Grondslag Kamerik
                                                     Barcodeschema's


Monstercode        Uw referentie                                            uwmonsterret.   _   uwdiepte       _ uw barcode

8137232         _ AO1101(0-160)102(0-140)103(0-150)104(0-110)               101                 016       _        1850033MG
                                                                            102                 014                1850033MG

                                                                            103                 015                1850033MG
                                                                            104                 011                1850033MG




Diranal                               deneve


Opdrachtverificatiecode:   HWZF-RYNH-OLIV-AIFB                                                        Ref.:   1696954   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>á&                   i
<& eurofins                      Omegam                                                            @ ÜË;Ë““‘”"
                                                                                                         m          aa

                                                                                                             Bijlage 2 van 2

                                                 ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode
Uw project omschrijving                      E            uwveenseweg achter nr 41a
Opdrachtgever                                : Grondslag Kamerik

                                       Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)'. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                  : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-cert

Opdrachtverificatiecode:   HWZF-RYNH-OLIV-AIFB                                                   Ref.:   1696954   certifcaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>BIJLAGE   V
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>grondslag


Toetsingskader bodem

Grond
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
en de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk). In het Bal zijn de       interventiewaarden bodemkwaliteit
opgenomen. In de Rbk zijn de bovengrenswaarden opgenomen die bepalend zijn voor de indeling naar
kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, Wonen, Industrie, Matig verontreinigd en Sterk verontreinigd.

De   tussenwaarde    voor    grond    is het   rekenkundig    gemiddelde   van   de   bovengrenswaarde
Landbouw/Natuur     en    de    interventiewaarde    bodemkwaliteit.   Een   overschrijding  van   deze
‘triggerwaarde’ kan aanleiding vormen voor aanvullend onderzoek, ter beoordeling of er mogelijk
sprake is van een plaatselijke overschrijding van de interventiewaarde. De tussenwaarde is afkomstig
uit de NEN       5740,   maar hier inmiddels uit verwijderd.

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% Iutum en 10%
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke
toetsingsmodule BoToVa. De normen geldend voor barium in grond zijn ingetrokken. Gebleken is dat
de       interventiewaarde   voor   barium   lager was   dan   het gehalte   dat van   nature   in de bodem   voorkomt.
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van menselijk handelen, kan het bevoegd gezag
dit gehalte beoordelen aan de voormalige norm. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.

Een sanering of andere beschermende              maatregel kan noodzakelijk zijn bij de volgende situaties:

     -    Bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een ontoelaatbare bodemkwaliteit. Er i sprake
          van een bodemgevoelig gebouw als dit de bodem raakt en personen meer dan twee uur per dag
          aanwezig zijn. Er is sprake van overschrijding van de toelaatbare kwaliteit als in meer dan 25 m®
          bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden.           In dat geval is de bouw alleen
          toegestaan als er sanerende of andere beschermende maatregelen worden getroffen.            In een
          omgevingsplan kunnen andere voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen.
     -    Eris sprake van een ‘toevalsvondst’, een verontreiniging die leidt tot onaanvaardbare risico's voor
          de gezondheid als gevolg van blootstelling. Hiervan is sprake wanneer het Maximaal Toelaatbare
          Bisiconiveau (MTRr.me=), de toxicologisch maximaal Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL)
          en/of de geurdrempels overschreden worden. Wanneer sprake is van een toevalsvondst dienen
          de risico's te worden weggenomen met tijdelijke beschermingsmaatregelen.
     -    Bij een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Hiervan is sprake wanneer een verontreiniging
          (grotendeels) na 1 januari 1987 is ontstaan. Vanuit de zorgplicht dient deze n beginsel terstond
          te worden verwijderd. Bij verontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 en voor 1 januari
          2024 is de Wet bodembescherming hierbij het wettelijk kader. Bij verontreinigingen die later zijn
          ontstaan is dit de Omgevingswet. Voor asbest geldt een datum van 1 juli 1993 in plaats van 1
          januari 1987.

Regeling bodemkwaliteit 2022
De analyseresultaten van de grond worden bij een verkennend onderzoek (indicatief) getoetst aan het
Rbk. Voor een definitief oordeel is een APO4 partijkeuring nodig. In het generieke kader wordt
onderscheid   gemaakt    in vijf kwaliteitsklassen: Landbouw/Natuur,   Wonen,      Industrie, Mat
verontreinigd en Sterk verontreinigd.

Matig en sterk verontreinigde grond zijn in het generieke kader niet geschikt voor toepassing elders.
Matig verontreinigde grond bevat gehalten groter dan de grenswaarde voor klasse Industrie en kleiner
dan de interventiewaarde. Sterk verontreinigde grond bevat gehalten groter dan de interventiewaarde

Er wordt voldaan aan de eisen voor klasse Landbouw/Natuur indien de gehalten de bovengrenswaarden
Landbouw/Natuur niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een
aantal parameters deze bovengrenswaarden                 wel worden overschreden met maximaal          een factor twee,
mits de bovengrenswaarde Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het
standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor maximaal twee parameters.

Grondwater
In   het    Besluit   kwaliteit  leefomgeving    (Ek!)    zijn    de    ‘signaleringsparameters    beoordeling
grondwatersanering’ opgenomen als kwaliteitsnorm voor het grondwater. De signaleringsparameter
(SP) is gelijk aan de interventiewaarde als genoemd in de circulaire bodemsanering 2013 onder de
voormalige Wet bodembescherming. De SP worden gebruikt om te beoordelen of sanering van een
historische     grondwaterverontreiniging    nodig     is   (art.    4.12a   Bkl),  als   maatregel    in  een
water(beheer)programma. Voor deze beoordeling is de RisicoToolbox Grondwater beschikbaar.

Voorlopige veiligheidsklasse CROW-publicatie 400
De veiligheidsklasse waarin grondwerk dient plaats te vinden wordt afgeleid aan de hand van CROW
400.    In  deze   rapportage   is een    voorlopige veiligheidsklasse  vastgesteld. De   definitieve
veiligheidsklasse dient uitgewerkt te worden door een veiligheidskundige. De veiligheidsmaatregelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>grondslag


die bij een bepaalde veiligheidsklasse gelden staan deels vast en zijn deels af te wegen door een
veiligheidskundige. In de CROW 400 wordt onderscheid gemaakt in de kleurcodes oranje, rood en
zwart. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Indien er
geen sprake is van een veiligheidsklasse, dient bij grondwerk de basishygiëne aangehouden te worden.
Dit omvat een aantal algemene maatregelen voor veiligheid en gezondheid.

Voor het bepalen van de veiligheidsklasse van vluchtige stoffen verwijst de CROW 400 naar de
(voormalige) tussenwaarde.   Deze is gedefinieerd als 0,5*(interventiewaarde+ streefwaarde), als
genoemd in de circulaire bodemsanering 2013.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>grondslag
        w


Toetsingskader asbest

Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde bodemkwaliteit respectievelijk grenswaarde            van   100
mg/kg ds. De gewogen toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

toetswaarde    = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet,   etc)

Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de        bodem wordt overschreden, dient een uitspraak te worden
gedaan over de risico's van de verontreiniging        bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een
milieuhygiënisch saneringscriterium. Hiervoor is de module ‘risicotoolbox bodem' beschikbaar.

Wegen en (erf)verharding voor 'verkeersdoeleinden’ waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan
de interventie resp. grenswaarde worden beschouwd als een ‘asbestweg’ in het kader van het Besluit
asbestwegen. Dit geldt zowel voor situaties met minder dan 50% puin (is 'bodem’) als voor situaties met meer
dan 50% puin (is geen ‘bodem’). Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te worden afgedekt of te
worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen.

Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden
beschouwd     als niet asbestverontreinigd.

Toetsing verkennend onderzoek
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem
met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.

Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader                  onderzoek.   Bij   een
asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>grondslag


Verklarende woordenlijst

Omgevingswet (OW): Deze wet bevat wetten en regels voor de ontwikkeling en het beheer van de
leefomgeving, waaronder de bodem.
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): Dit besluit valt onder de OW en bevat algemene regels
voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder de regels met betrekking tot bescherming,
onderzoek en sanering van de bodem.
Wet bodembescherming (Wbb): Voordat de OW in werking was getreden waren de regels omtrent
bescherming,              onderzoek en sanering                       van de bodem         opgenomen             in de Wbb.
NEN-5725:        Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand
aan het feitelijke onderzoek van de bodem als daar op basis van het vooronderzoek aanleiding voor is.
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het
veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het
bodemonderzoek.
NEN-5740:                Deze      norm        beschrijft de           werkwijze        voor        het    opstellen   van     de   onderzoeksstrategie   bij
verkennend            bodemonderzoek                    naar     de   kwaliteit      van   de       bodem.


Standaard             anal                   kket                en


  Metalen         (barium,         cadmium,            kobalt,    koper,     Kwik,     1o0d,
                         nikkel,   zink)
                          Ar                                               PAK)
              loorbifenylen          (PCE)
  Minerale        olie
  Vluchtige     aromaten
  Vluchtige     chiooralifaten



m-mv: diepte in meter minus maaiveld
PH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid van grondwater wordt uitgedrukt
Streefwaarde: deze waarde uit de circulaire bodemsanering 2013 geeft voor grondwater aan wat het
   punt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico'
Interventiewaarde bodemkwaliteit:          Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de
functionele eigenschappen van de bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen
tot worden          verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde
is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde-+interventiewaarde)/2 en
voor grond gelijk aan (bovengrenswaarde Landbouw/Natuur +interventiewaarde)/2. Overschrijding
van de T-waarde kan aanleiding geven voor aanvullend onderzoek.
Bovengrenswaarde:       kwaliteitseis voor de klasse Landbouw/Natuur,       Wonen,   Industrie, Matig
verontreinigd en Sterk verontreinigd, als genoemd in de Regeling bodemkwaliteit 2022.
Signaleringsparameter        beoordeling   grondwatersanering:       norm   waar   b    overschrijding
beoordeeld           dient te worden                  of er aanleiding            voor sanering           van   het grondwater.

Gebruikte afkortingen van stoffen:
  Ba                     Barium                                                                 Ole               Minerale olle
  d                      Cadmium                                                                VAK               Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
  Co                     Kobalt                                                                 B                 Benzeen
  u
  Hg
                         Koper
                         Kwik
                                                                                                T
                                                                                                E
                                                                                                                  Tolueen
                                                                                                                  Ethyibenzeen
  Pb                     Lood                                                                   x                 Xylenen

  Mo
  N
                         Molybdeen
                         Nikkel
                                                                                                S
                                                                                                Naft.
                                                                                                                  Styreen
                                                                                                                   Naftaleen

  z
  PAK
                         Zink
                         Polyeyelische Aromatische                Koolwaterstoffen         | PCB
                                                                                                voer              Vluchtige Organochioorverbindingen
                                                                                                                   Polychloorbifenylen


Oer:   een  inspoelingslaag van  sesquioxiden  (aluminium-                                                      en ijzeroxiden)  boven  de hoogste
grondwaterstand. De oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen                                                     bodemhorizonten. Oer is vaak harder
dan    het bodemmateriaal                     zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden                                                    gevormd als gevolg           van een fluctuerende
grondwaterstand. Gley komt, in tegenstelling tot oer,                                                   niet voor in hardere         brokjes maar uit zich
voornamelijk in kleurverschil.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>grondslag
        w


Conserveringstermijnen
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn.
Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband met het
uitsplitsen van een mengmonster en/of het inzetten van aanvullende analyses. Dit Íeidt tot een opmerking in de
bijlagen   bij   een   analysecertificaat.   Het   betreft   een   afwijking   op   het   SIKB-protocol   3001.   De   maximale
conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4
dagen. Voor droge stof bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn
(PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (2-10-
2014). De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het
meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype).

Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn     7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen
onderzoek verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-
ISO 11465 en gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn
bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tiĳd worden de monsters altijd koel en donker
bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd,
wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn,                   ook slechts in
geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>