<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                            Bouwkundige schouw Kievietschool Wassenaar




Projectgegevens

Projectomschrijving               : Bouwkundige schouw.
Projectlocatie                    : Buurtweg 16 te Wassenaar.
Projectnummer BTB                 : 47563
Bezoekdatum                       : 12-02-2020
Opdrachtgever                     : PentaRho




btb is onderdeel van de OB&V Organisatie. Rotterdamseweg 402g, Postbus 152, 2600 AD DELFT t: 015 251 52 51, i: www.obenv.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1. Bezoekkader
Btb heeft in opdracht van PentaRho, Mevrouw L. ter Braak een bouwkundige schouw uitgevoerd
betreffende het monumentale gedeelte van de Kievietschool gelegen aan de Buurtweg 16 te Wassenaar.
Op 12 februari 2020 heeft de heer Jeroen Temmink van Btb deze schouw uitgevoerd op het werk. De
bevindingen van het bezoek zijn in dit rapport vastgelegd.



2. Beoordelingsgrondslag
Op verzoek van PentaRho zijn o.a. de hierna genoemde punten geïnspecteerd:

1-   Bouwtechnische scan van de staat van het gebouw.
2-   Flexibiliteit van de hoofddraagconstructie.
3-   Algehele scan conditie van de rieten kap.
4-   Mogelijkheden om boven ramen te maken in de rieten kap.

De inspectie is visueel uitgevoerd op bouwkundige- en installatietechnische zaken en geven een algemene
indruk van de huidige staat van het gebouw.

De beoordelingsgrondslag voor de uit te voeren inspectie betreft:


 Document                                              Partij                             Datum

 Tekening Begane grond (Nieuw Toestand)                PentaRho                           26-03-2004

 Tekening Verdieping (Nieuw Toestand)                  PentaRho                           26-03-2004




3. Betrokken partijen
 Opdrachtgever        PentaRho                                                        Apeldoorn
 Contactpersoon:      Mevr.                                          06-41 62 63 85   lterbraak@pentarho.nl
                      L. ter Braak         Trainee

 Contactpersoon:      Dhr. P. van Heerde   Projectmanager            06-41 62 66 10   PvanHeerde@pentarho.nl


 Inspectie/toezicht   Btb B.V.
 Contactpersoon:      Dhr. J. Temmink      Toezichthouder/Inspecteur 06-21 10 27 76   j.temmink@btbnet.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                      Bouwkundige schouw Kievietschool te Wassenaar 20200212                 - 19-02-20
                                                      Project:               Bouwkundige opname Kievietschool Wassenaar

                                                      Werfadres:             Buurtweg 16, 2244 AD - Wassenaar

                                                      Nr                                                             Titel                  Status

                                                      1 Algemene foto’s 1e verdieping.                                                    Laag risico

                                                      2 Houten verdiepingsvloeren.                                                        Laag risico

                                                      3 Dragende wand? Metselwerk.                                                        Gedaan

                                                      4 Houten gevelkozijnen. (Algemeen 1e verdieping)                                    Hoog risico

                                                      5 Waterkerende laag dakkapellen.                                                    Hoog risico

                                                      6 Draaiende delen gevelkozijnen.                                                    Hoog risico

                                                      7 Beglazing enkel glas.                                                             Matig risico

                                                      8 Algemeen Binnenklimaat.                                                           Hoog risico

                                                      9 Voorzetwand aanwezig.                                                             Gedaan

                                                      10 Metselwerkwanden                                                                 Gedaan

                                                      11 Verhoogde vloer aanwezig.                                                        Gedaan

                                                      12 Dubbelglas aanwezig.                                                             Laag risico

                                                      13 Schilderwerk.                                                                    Hoog risico

                                                      14 Zinken afdekkers dakkapellen.                                                    Hoog risico

                                                      15 Mogelijkheid tot plaatsen nieuwe dakramen.                                       Gedaan

                                                      16 Nieuwe draaiende delen, afstellen en kierdichting nazien.                        Hoog risico

                                                      17 W-installatie Algemeen.                                                          Hoog risico

                                                      18 Waterleidingen.                                                                  Matig risico

                                                      19 Voorzetwand/lichte scheidingswand.                                               Gedaan

                                                      20 Voorzetwand aanwezig.                                                            Gedaan

                                                      21 Electraleidingen.                                                                Hoog risico

                                                      22 Metselwerkwanden.                                                                Gedaan

                                                      23 Schilderwerk glaslatten.                                                         Hoog risico

                                                      24 Gecertificeerd brandwerend afwerken doorvoeringen.                               Hoog risico

                                                      25 Baluster/trapbalustrade staat los.                                               Hoog risico

                                                      26 Scheuren (enkel) en loskomende stuclaag.                                         Matig risico

                                                      27 Meterkast.                                                                       Hoog risico

                                                      28 Vochtproblemen buitengevels.                                                     Hoog risico
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                      29 Scheurvorming stuc loskomend stucwerk.                                           Matig risico

                                                      30 Metselwerkwanden.                                                                Gedaan

                                                      31 Metselwerkwanden.                                                                Gedaan

                                                      32 Zachtboards plafonds aanwezig.                                                   Laag risico

                                                      33 Metselwerkwanden rondom aanwezig.                                                Gedaan

                                                      34 Terazzovloer.                                                                    Matig risico

                                                      35 Vochtprobleem buitengevels.                                                      Hoog risico

                                                      36 Houten gevelkozijnen. (Algemeen begane grond)                                    Hoog risico




                                                                                                                                                1 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                      37 W-installatie Algemeen                                        Hoog risico

                                                      38 Tegelvloer scheurvorming                                      Matig risico

                                                      39 Lekkage                                                       Matig risico

                                                      40 Doorvalveiligglas ontbreekt.                                  Hoog risico

                                                      41 Metselwerkwanden rondom.                                      Gedaan

                                                      42 Schilderwerk algemeen.                                        Hoog risico

                                                      43 Geen ventilatie mogelijk ivm te hoog geplaatste lekdorpels.   Hoog risico

                                                      44 Voegwerk buitengevels.                                        Matig risico

                                                      45 Algemeen rietendak.                                           Hoog risico

                                                      46 Voegwerk keringswandjes herstellen en scheurvorming.          Matig risico

                                                      47 Schilderwerk algemeen.                                        Hoog risico

                                                      48 Schilderwerk algemeen.                                        Hoog risico

                                                      49 Gevelmetselwerk                                               Matig risico

                                                      50 Loketten en voetlood (waterkering) nazien.                    Matig risico

                                                      51 Nazien Hemelwaterafvoeren.                                    Hoog risico

                                                      52 Enkele beglazing begane grond                                 Laag risico
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                             2 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                      Verdieping Nieuwe toestand




                                                                                                   23

                                                                                               21

                                                                                                        22
                                                                                                                 24
                                                                                              25


                                                                                                             20



                                                                                                    16

                                                                                                              13

                                                                                                         19
                                                                                                                      15
                                                                                              17
                                                                                                        *01
                                                                                                                           14



                                                                                               11            9

                                                                                                        *02


                                                                              7    2
                                                                                       4*03
                                                                                                                           18
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                       5




                                                      *01: 12; 8
                                                      *02: 10; 3
                                                      *03: 1; 6



                                                                                                                                3 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                      Begane grond Nieuwe toestand




                                                                                          51
                                                                                                                           50



                                                                                     38        *01
                                                                                          39                                         49
                                                                             42                                            28
                                                                                     43          *02



                                                                                                       32                       52
                                                                                     44
                                                                          46                                29
                                                                                                       34
                                                                                                                 30


                                                                                                                                48

                                                                        45


                                                                                                     36
                                                                                                                 31



                                                                                                                 33

                                                                                          41
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                      35


                                                                                          47



                                                      *01: 26; 27
                                                      *02: 40; 37




                                                                                                                                          4 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                      1       Auteur:       Inspecteur
                                                              Titel:        Algemene foto’s 1e verdieping.
                                                              Lijst:        Publieke lijst
                                                              Status:       Laag risico
                                                              Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 47 binneninrichting
                                                              Algemene foto’s 1e verdieping.

                                                              1.01 - Inspecteur

                                                                 Weinig scheurvorming tot niets waargenomen in wanden/plafonds gehele bovenverdieping. Eventuele
                                                                 scheurvorming in vloeren niet vast te stellen i.v.m. aanwezigheid vloerafwerking.




                                                             Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 08:19              Foto 12 februari 2020 om 08:19




                                                                 Foto 12 februari 2020 om 08:19              Foto 12 februari 2020 om 08:19




                                                                 Foto 12 februari 2020 om 12:57              Foto 12 februari 2020 om 12:57       Foto 18 februari 2020 om
                                                                                                                                                            12:23
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                          Foto 18 februari 2020 om
                                                                    12:23




                                                                                                                                                                               5 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                      2    Auteur:       Inspecteur
                                                           Titel:        Houten verdiepingsvloeren.
                                                           Lijst:        Publieke lijst
                                                           Status:       Laag risico
                                                           Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 47 binneninrichting
                                                           Houten verdiepingsvloeren.

                                                           1.02 - Inspecteur

                                                              Vloerdelen/ en balken die zichtbaar zijn/waren vertonen geen houtrot.




                                                          Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                 08:21                      08:21


                                                      3    Auteur:       Inspecteur
                                                           Titel:        Dragende wand? Metselwerk.
                                                           Lijst:        Publieke lijst
                                                           Status:       Gedaan
                                                           Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 47 binneninrichting
                                                           Dragende wand? Metselwerk.

                                                           1.03 - Inspecteur

                                                              Nieuwe wand, niet dragend en voorzien van voorzetwand?




                                                          Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                 08:22
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                             6 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                      4    Auteur:       Inspecteur
                                                           Titel:        Houten gevelkozijnen. (Algemeen 1e verdieping)
                                                           Lijst:        Publieke lijst
                                                           Status:       Hoog risico
                                                           Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                           Houten gevelkozijnen. (Algemeen 1e verdieping)

                                                           1.04 - Inspecteur

                                                              1- Kozijnen zijn veelal voorzien van enkele beglazing.
                                                              2- Enkele draaiende delen zijn vervangen, maar niet afgelakt en staat enkel alleen in de grondverf.
                                                              3-Draaiende delen sluiten moeilijk en/of lopen aan.
                                                              4-H&S werk functioneert op diverse posities niet naar behoren.
                                                              5-Kierdichting nazien/aanbrengen.
                                                              6-Schilderwerk vertoont veel achterstallig onderhoudt.




                                                          Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 08:27          Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                 08:27




                                                              Foto 12 februari 2020 om 08:27              Foto 12 februari 2020 om 08:27          Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                            08:27
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                              Foto 12 februari 2020 om 08:27              Foto 12 februari 2020 om 08:27




                                                                                                                                                                             7 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                      5       Auteur:       Inspecteur
                                                              Titel:        Waterkerende laag dakkapellen.
                                                              Lijst:        Publieke lijst
                                                              Status:       Hoog risico
                                                              Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                              Waterkerende laag dakkapellen.

                                                              1.05 - Inspecteur

                                                                 De waterkerende laag (lood) onder de dakkapellen is niet voldoende afwaterend aangebracht. Ter hoogte
                                                                 van de aansluiting op het kozijn is een vlak gedeelte gecreëerd waardoor het lood nagenoeg strak onder de
                                                                 onderdorpel van het kozijn zit bevestigd. Hierdoor is de gewenste ventilatie niet geborgd.




                                                             Verdieping Nieuwe toestand            Foto 12 februari 2020 om 08:28            Foto 12 februari 2020 om 08:28


                                                      6       Auteur:       Inspecteur
                                                              Titel:        Draaiende delen gevelkozijnen.
                                                              Lijst:        Publieke lijst
                                                              Status:       Hoog risico
                                                              Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                              Draaiende delen gevelkozijnen.

                                                              1.06 - Inspecteur

                                                                 Op diverse posities is er schade ontstaan aan schilderwerk en kozijnen omdat de draaiende delen in de
                                                                 kozijnen aanlopen.




                                                             Verdieping Nieuwe toestand            Foto 12 februari 2020 om 08:31            Foto 12 februari 2020 om 08:31
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                          Foto 12 februari 2020 om        Foto 12 februari 2020 om 08:31            Foto 12 februari 2020 om 08:31
                                                                    08:31




                                                                                                                                                                              8 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                      7    Auteur:       Inspecteur
                                                           Titel:        Beglazing enkel glas.
                                                           Lijst:        Publieke lijst
                                                           Status:       Matig risico
                                                           Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                           Beglazing enkel glas.

                                                           1.07 - Inspecteur

                                                              Kozijnen zijn veelal voorzien van enkele beglazing.




                                                          Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 08:35   Foto 12 februari 2020 om 08:35




                                                              Foto 12 februari 2020 om 08:35
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                 9 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                      8    Auteur:       Inspecteur
                                                           Titel:        Algemeen Binnenklimaat.
                                                           Lijst:        Publieke lijst
                                                           Status:       Hoog risico
                                                           Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 61 ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
                                                           Algemeen Binnenklimaat.

                                                           1.08 - Inspecteur

                                                              In het gehele gebouw ontbreekt een deugdelijk ventilatiesysteem, alleen natuurlijke ventilatie is mogelijk
                                                              door de draaiende delen opgenomen in de gevelkozijnen open te zetten. In de beglazing en/of
                                                              gevelkozijnen zijn geen ventilatierooster opgenomen.




                                                          Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 08:56              Foto 12 februari 2020 om 08:56




                                                              Foto 12 februari 2020 om 08:56              Foto 12 februari 2020 om 08:56




                                                              Foto 12 februari 2020 om 08:56
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                            10 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                      9     Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Voorzetwand aanwezig.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                            Voorzetwand aanwezig.

                                                            1.09 - Inspecteur

                                                               Dragende wand en voorzien van voorzetwand?




                                                           Verdieping Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 08:59


                                                      10    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Metselwerkwanden
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                            Metselwerkwanden

                                                            1.10 - Inspecteur

                                                               Metselwerkwanden aanwezig rondom trappenhuis.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 18 februari 2020 om
                                                                                                  09:01                      14:32
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                              11 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                      11    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Verhoogde vloer aanwezig.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 42 dekvloeren en vloersystemen
                                                            Verhoogde vloer aanwezig.

                                                            1.11 - Inspecteur

                                                               De ruimten 1.04 en 1.05 zijn voorzien van een verhoogde vloer, de exacte reden hiervoor is mij niet
                                                               bekend. Mogelijk dat deze in een later stadium is verhoogd om geluidoverdracht te minimaliseren naar de
                                                               ondergelegen klaslokalen.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                      09:02                      09:02                      09:40


                                                      12    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Dubbelglas aanwezig.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Laag risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                            Dubbelglas aanwezig.

                                                            1.12 - Inspecteur

                                                               De draaiende delen in de dakkapellen ruimten 1.04 en 1.05 zijn voorzien van dubbele beglazing.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand              Foto 12 februari 2020 om 09:08                 Foto 12 februari 2020 om 09:08
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                               Foto 12 februari 2020 om 09:08




                                                                                                                                                                                   12 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                      13    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Schilderwerk.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                            Schilderwerk.

                                                            1.13 - Inspecteur

                                                               Schilderwerk 1e verdieping vertoont veel achterstallig onderhoud, bij de houten gevelkozijnen zijn
                                                               overigens geen verrotte delen geconstateerd.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 09:14                   Foto 12 februari 2020 om 09:14




                                                               Foto 12 februari 2020 om 09:14       Foto 12 februari 2020 om     Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                              09:25                        09:25


                                                      14    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Zinken afdekkers dakkapellen.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 31 systeembekledingen
                                                            Zinken afdekkers dakkapellen.

                                                            1.14 - Inspecteur

                                                               De zinken afdekkers onder de gevelkozijnen van de dakkapellen zijn met een minimale afschot
                                                               gemonteerd, hierdoor is een juiste afwatering niet te realiseren.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                           Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 09:15            Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                    09:24




                                                                                                                                                                                  13 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                      15       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Mogelijkheid tot plaatsen nieuwe dakramen.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Gedaan
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                               Mogelijkheid tot plaatsen nieuwe dakramen.

                                                               1.15 - Inspecteur

                                                                  Op 3 posities is het mogelijk om eventueel dakramen bij te plaatsen, zie hiervoor de foto's.
                                                                  In ruimte 1.05 is het i.v.m. aanwezigheid kilgoot aan de buitenzijde nagenoeg niet mogelijk om een
                                                                  dakraam te plaatsen of er zou ervoor gekozen kunnen worden voor een kleine variant.




                                                              Verdieping Nieuwe toestand            Foto 12 februari 2020 om 09:19    Foto 12 februari 2020 om    Foto 19 februari 2020 om
                                                                                                                                                09:19                       10:38




                                                           Foto 19 februari 2020 om        Foto 19 februari 2020 om 10:38            Foto 19 februari 2020 om 10:38
                                                                     10:38
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                                  14 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                      16    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Nieuwe draaiende delen, afstellen en kierdichting nazien.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                            Nieuwe draaiende delen, afstellen en kierdichting nazien.

                                                            1.16 - Inspecteur

                                                               De draaiende delen in de gevelkozijnen van de dakkapellen in ruimten 1.04 en 1.05 zijn vervangen, wel
                                                               dienen deze opnieuw te worden afgesteld omdat enkele aanlopen. Ook op verschillende posities voldoet de
                                                               kierdichting niet.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 09:23          Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                  09:23




                                                               Foto 12 februari 2020 om 09:23              Foto 12 februari 2020 om 09:23
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                   15 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                      17       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        W-installatie Algemeen.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Hoog risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 60 verwarmingsinstallaties
                                                               W-installatie Algemeen.

                                                               1.17 - Inspecteur

                                                                  Op diverse posities zijn lekkageplekken aanwezig en/of tekenen zich af ter hoogte van doorvoeringen van
                                                                  leidingen en koppelingen.




                                                              Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                     09:31                      09:31                      09:37




                                                           Foto 12 februari 2020 om
                                                                     09:37


                                                      18       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Waterleidingen.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Matig risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 52 waterinstallaties
                                                               Waterleidingen.

                                                               1.18 - Inspecteur

                                                                  Waterleidingen bestaan veel al uit koper en is gedateerd, overigens geen lekkage geconstateerd.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                              Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                     09:33                      09:33




                                                                                                                                                                            16 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                      19    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Voorzetwand/lichte scheidingswand.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 44 plafond- en wandsystemen
                                                            Voorzetwand/lichte scheidingswand.

                                                            1.19 - Inspecteur

                                                               De scheidingswand tussen ruimte 1.04 en 1.05 is een lichte scheidingswand en waarschijnlijk niet dragend.
                                                               Ook is deze voorzien van een voorzetwand.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                  09:39


                                                      20    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Voorzetwand aanwezig.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 44 plafond- en wandsystemen
                                                            Voorzetwand aanwezig.

                                                            1.20 - Inspecteur

                                                               Dragende wand en voorzien van voorzetwand?




                                                           Verdieping Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 09:42   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                          09:42


                                                      21    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Electraleidingen.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 70 elektrotechnische installaties
                                                            Electraleidingen.

                                                            1.21 - Inspecteur

                                                               Op diverse posities is in het gehele gebouw het leidingwerk betreffende E-installatie zeer gedateerd. Ook
                                                               geconstateerd dat diverse lasdozen niet afgeschermd zijn, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.




                                                                                                                                                                    17 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                      Verdieping Nieuwe toestand           Foto 12 februari 2020 om 09:45              Foto 12 februari 2020 om 09:45




                                                          Foto 12 februari 2020 om 09:45              Foto 12 februari 2020 om 09:57




                                                          Foto 12 februari 2020 om 09:57              Foto 12 februari 2020 om 10:57       Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                     10:57




                                                          Foto 12 februari 2020 om 10:57
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                        18 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                      22    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Metselwerkwanden.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Gedaan
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                            Metselwerkwanden.

                                                            1.22 - Inspecteur

                                                               Deze wanden zijn metselwerk en naar alle waarschijnlijkheid dragend.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om 09:47            Foto 12 februari 2020 om 09:47


                                                      23    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Schilderwerk glaslatten.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                            Schilderwerk glaslatten.

                                                            1.23 - Inspecteur

                                                               Ruimte 1.01 is de glaslat losgekomen en deels vergaan, hierdoor is geen waterkering aanwezig.




                                                           Verdieping Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om 09:56            Foto 12 februari 2020 om 09:56
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                       19 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                      24    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Gecertificeerd brandwerend afwerken doorvoeringen.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 54 brandbestrijdingsinstallaties
                                                            Gecertificeerd brandwerend afwerken doorvoeringen.

                                                            1.24 - Inspecteur

                                                               In de technische ruimte zijn branddoorvoeringen gecertificeerd brandwerend afgewerkt. Deze
                                                               doorvoeringen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op juiste afdichting en/of beschadigingen. Uit de
                                                               bijhorende stickers blijkt dat dit mogelijk jaren al niet heeft plaatsgevonden en/of bijgehouden. (logboek)




                                                           Verdieping Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om 09:58
                                                                                                      09:58




                                                               Foto 12 februari 2020 om 09:58


                                                      25    Auteur:       Inspecteur
                                                            Titel:        Baluster/trapbalustrade staat los.
                                                            Lijst:        Publieke lijst
                                                            Status:       Hoog risico
                                                            Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 32 trappen en balustraden
                                                            Baluster/trapbalustrade staat los.

                                                            1.25 - Inspecteur

                                                               De baluster en balustrade van de trap naar de 1e verdieping staat los en dient z.s.m. te worden gefixeerd
                                                               om valgevaar te voorkomen.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                           Verdieping Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                      10:00




                                                                                                                                                                        20 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                      26     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Scheuren (enkel) en loskomende stuclaag.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 40 stukadoorwerk
                                                              Scheuren (enkel) en loskomende stuclaag.

                                                              1.26 - Inspecteur

                                                                Op de begane grond zijn enkele krimpscheuren in de stuclaag zichtbaar.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                    10:05


                                                      27     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Meterkast.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 70 elektrotechnische installaties
                                                              Meterkast.

                                                              1.27 - Inspecteur

                                                                De huidige staat van de aangebrachte leidingwerk is zeer rommelig en onoverzichtelijk, dit kan leiden naar
                                                                gevaarlijke situaties.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                    10:06                      10:06
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                     21 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                      28     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Vochtproblemen buitengevels.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 40 stukadoorwerk
                                                              Vochtproblemen buitengevels.

                                                              1.28 - Inspecteur

                                                                Op enkele posities in de voorgevel zijn aan de binnenzijde vochtproblemen zichtbaar, hierdoor komt stuc en
                                                                verflagen los.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                    10:12                      10:12                      10:12
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                           22 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                      29     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Scheurvorming stuc loskomend stucwerk.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 40 stukadoorwerk
                                                              Scheurvorming stuc loskomend stucwerk.

                                                              1.29 - Inspecteur

                                                                Op de begane grond zijn enkele krimpscheuren in de stuclaag zichtbaar en/of komt het stucwerk los.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 10:15              Foto 12 februari 2020 om 10:15




                                                                Foto 12 februari 2020 om 10:59              Foto 12 februari 2020 om 10:59       Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                           10:59




                                                                Foto 12 februari 2020 om 10:59              Foto 12 februari 2020 om 10:59       Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                           10:59
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                              23 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                      30     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Metselwerkwanden.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Gedaan
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Metselwerkwanden.

                                                              1.30 - Inspecteur

                                                                De scheidende wand tussen lokaal 1 en 2 is een dragende metselwerkwand.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand     Foto 12 februari 2020 om 10:17


                                                      31     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Metselwerkwanden.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Gedaan
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Metselwerkwanden.

                                                              1.31 - Inspecteur

                                                                De buitenwand van lokaal 1 en 2 is een dragende metselwerkwand.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand     Foto 12 februari 2020 om 10:18
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                          24 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                      32     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Zachtboards plafonds aanwezig.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Laag risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 44 plafond- en wandsystemen
                                                              Zachtboards plafonds aanwezig.

                                                              1.32 - Inspecteur

                                                                In het gehele gebouw is het plafond afgewerkt met zachtboard platen.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 10:22        Foto 12 februari 2020 om 10:22


                                                      33     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Metselwerkwanden rondom aanwezig.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Gedaan
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Metselwerkwanden rondom aanwezig.

                                                              1.33 - Inspecteur

                                                                Lokaal 3 is rondom voorzien van dragende metselwerkwanden.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 10:32        Foto 12 februari 2020 om 10:32
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                Foto 12 februari 2020 om 10:32




                                                                                                                                                                        25 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                      34       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Terazzovloer.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Matig risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 42 dekvloeren en vloersystemen
                                                               Terazzovloer.

                                                               1.34 - Inspecteur

                                                                  In de gangzone is een terrazovloer opgenomen hierin zijn enkele scheuren geconstateerd. Nabij deze
                                                                  scheuren klinkt de vloer hol en is op enkele posities losgekomen.




                                                            Begane grond Nieuwe toestand       Foto 12 februari 2020 om            Foto 12 februari 2020 om 10:43
                                                                                                         10:43




                                                                  Foto 12 februari 2020 om 10:43                   Foto 12 februari 2020 om 10:43           Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                                      10:43




                                                           Foto 12 februari 2020 om           Foto 12 februari 2020 om 10:43           Foto 12 februari 2020 om
                                                                     10:43                                                                       10:49
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                  Foto 12 februari 2020 om 10:49                   Foto 12 februari 2020 om 10:51




                                                                                                                                                                                       26 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                Foto 12 februari 2020 om 10:51


                                                      35     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Vochtprobleem buitengevels.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 40 stukadoorwerk
                                                              Vochtprobleem buitengevels.

                                                              1.35 - Inspecteur

                                                                Op enkele posities in de voorgevel zijn aan de binnenzijde vochtproblemen zichtbaar, hierdoor komt stuc en
                                                                verflagen los




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 10:33          Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                                   10:33




                                                                Foto 12 februari 2020 om 10:33              Foto 12 februari 2020 om 10:33


                                                      36     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Houten gevelkozijnen. (Algemeen begane grond)
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 46 schilderwerk
                                                              Houten gevelkozijnen. (Algemeen begane grond)

                                                              1.36 - Inspecteur

                                                                1- Kozijnen zijn veelal voorzien van enkele beglazing.
                                                                2- Enkele draaiende delen zijn vervangen, maar niet afgelakt en staat enkel alleen in de grondverf.
                                                                3-Draaiende delen sluiten moeilijk en/of lopen aan.
                                                                4-H&S werk functioneert op diverse posities niet naar behoren.
                                                                5-Kierdichting nazien/aanbrengen.
                                                                6-Schilderwerk vertoont veel achterstallig onderhoudt.


                                                                                                                                                                      27 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                           6-Schilderwerk vertoont veel achterstallig onderhoudt.




                                                      Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 12:43              Foto 12 februari 2020 om 12:43




                                                           Foto 12 februari 2020 om 12:43              Foto 12 februari 2020 om 12:43




                                                           Foto 12 februari 2020 om 12:43              Foto 12 februari 2020 om 12:45




                                                           Foto 12 februari 2020 om 12:47              Foto 12 februari 2020 om 12:55
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                           Foto 12 februari 2020 om 12:55              Foto 12 februari 2020 om 12:55




                                                                                                                                                                         28 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                      37       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        W-installatie Algemeen
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Hoog risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 60 verwarmingsinstallaties
                                                               W-installatie Algemeen

                                                               1.37 - Inspecteur

                                                                  Op diverse posities zijn lekkageplekken aanwezig en/of tekenen zich af ter hoogte van doorvoeringen
                                                                  leidingen en koppelingen.




                                                            Begane grond Nieuwe toestand              Foto 12 februari 2020 om 10:46    Foto 12 februari 2020 om 10:46




                                                           Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                     10:46                      10:58


                                                      38       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Tegelvloer scheurvorming
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Matig risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 42 dekvloeren en vloersystemen
                                                               Tegelvloer scheurvorming

                                                               1.38 - Inspecteur

                                                                  In de aansluiting bestaand op nieuwbouwgedeelte is de vloer voorzien van een tegelvloer, hier zijn ook
                                                                  enkele krimpscheuren waargenomen.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                            Begane grond Nieuwe toestand




                                                                                                                                                                         29 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                      39     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Lekkage
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 40 stukadoorwerk
                                                              Lekkage

                                                              1.39 - Inspecteur

                                                                Oude lekkage/vochtplek zichtbaar.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand        Foto 12 februari 2020 om 11:02


                                                      40     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Doorvalveiligglas ontbreekt.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                              Doorvalveiligglas ontbreekt.

                                                              1.40 - Inspecteur

                                                                Het binnenkozijn is niet voorzien van doorval-veiligheidsglas.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand        Foto 12 februari 2020 om 11:20
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                 30 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                      41     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Metselwerkwanden rondom.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Gedaan
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Metselwerkwanden rondom.

                                                              1.41 - Inspecteur

                                                                Lokaal 4 is rondom voorzien van dragende metselwerkwanden.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand    Foto 12 februari 2020 om 12:41    Foto 12 februari 2020 om 12:41
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                              31 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                      42     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Schilderwerk algemeen.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 46 schilderwerk
                                                              Schilderwerk algemeen.

                                                              1.42 - Inspecteur

                                                                Schilderwerk vertoont veel achterstallig onderhoudt.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:26              Foto 12 februari 2020 om 11:26




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:26              Foto 12 februari 2020 om 11:28




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:28              Foto 12 februari 2020 om 11:28
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                              32 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                      43     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Geen ventilatie mogelijk ivm te hoog geplaatste lekdorpels.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 46 schilderwerk
                                                              Geen ventilatie mogelijk ivm te hoog geplaatste lekdorpels.

                                                              1.43 - Inspecteur

                                                                De aangebrachte lekdorpels zijn te hoog en te vlak aangebracht, hierdoor is een juiste ventilatie van de
                                                                onderdorpel niet mogelijk.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:30              Foto 12 februari 2020 om 11:30




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:30              Foto 12 februari 2020 om 11:30
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                              33 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                      44     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Voegwerk buitengevels.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Voegwerk buitengevels.

                                                              1.44 - Inspecteur

                                                                Op diverse posities is het voegwerk in de gevel vergaan dit i.v.m. lekwater dat van het hoger gelegen rieten
                                                                dak komt.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:32        Foto 12 februari 2020 om 11:32




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:32


                                                      45     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Algemeen rietendak.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Hoog risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 33 dakbedekkingen
                                                              Algemeen rietendak.

                                                              1.45 - Inspecteur

                                                                Algemene indruk van het rieten dak is goed, wel dienen er enkele onderhoudswerkzaamheden te worden
                                                                uitgevoerd.
                                                                1- Gehele dakvlak rondom reinigen en nalopen, opstoppen en aankloppen.
                                                                2- Algen en Mosgroei verwijderen, eventueel bestrijdingsmiddel toepassen.
                                                                3- Controle nokvorsten op waterdichtheid en fixatie.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:36        Foto 12 februari 2020 om 11:36




                                                                                                                                                                        34 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                      Foto 12 februari 2020 om           Foto 12 februari 2020 om 11:36           Foto 12 februari 2020 om
                                                                11:36                                                                       11:43




                                                             Foto 12 februari 2020 om 11:53                   Foto 12 februari 2020 om 11:53




                                                             Foto 12 februari 2020 om 12:00                   Foto 12 februari 2020 om 12:00




                                                             Foto 12 februari 2020 om 12:00                   Foto 12 februari 2020 om 12:02
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                             Foto 12 februari 2020 om 12:05




                                                                                                                                                             35 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                      46     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Voegwerk keringswandjes herstellen en scheurvorming.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Voegwerk keringswandjes herstellen en scheurvorming.

                                                              1.46 - Inspecteur

                                                                Nabij de keerwanden en de gemetselde trappen is voegwerk vergaan en/of zit los. E.e.a. dient te hersteld
                                                                te worden om verdere schade te voorkomen.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:37              Foto 12 februari 2020 om 11:37




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:37              Foto 12 februari 2020 om 11:37
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                              36 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                      47       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Schilderwerk algemeen.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Hoog risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 46 schilderwerk
                                                               Schilderwerk algemeen.

                                                               1.47 - Inspecteur

                                                                  Schilderwerk achtergevel vertoont veel achterstallig onderhoudt.




                                                            Begane grond Nieuwe toestand              Foto 12 februari 2020 om 11:41       Foto 12 februari 2020 om 11:41




                                                           Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                     11:41                      11:41


                                                      48       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Schilderwerk algemeen.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Hoog risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 46 schilderwerk
                                                               Schilderwerk algemeen.

                                                               1.48 - Inspecteur

                                                                  Schilderwerk voor en zijgevels vertonen veel achterstallig onderhoudt.
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                            Begane grond Nieuwe toestand              Foto 12 februari 2020 om 11:48       Foto 12 februari 2020 om 11:48




                                                                                                                                                                            37 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                      Foto 12 februari 2020 om 11:48   Foto 12 februari 2020 om 11:48




                                                      Foto 12 februari 2020 om 11:48   Foto 12 februari 2020 om 11:48




                                                      Foto 12 februari 2020 om 11:48   Foto 12 februari 2020 om 11:50
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                        38 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                      49     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Gevelmetselwerk
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Gevelmetselwerk

                                                              1.49 - Inspecteur

                                                                Nabij de keerwanden en de gemetselde trappen is voegwerk vergaan en/of zit los. E.e.a. dient te hersteld
                                                                te worden om verdere schade te voorkomen.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand      Foto 12 februari 2020 om          Foto 12 februari 2020 om 11:52   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                       11:52                                                              11:52




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:52          Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                  11:52                      11:52
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                                39 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                      50     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Loketten en voetlood (waterkering) nazien.
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Matig risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 22 metselwerk
                                                              Loketten en voetlood (waterkering) nazien.

                                                              1.50 - Inspecteur

                                                                Loketten en voetlood opgenomen als waterkerende laag opgenomen in de aansluitingen van
                                                                gevelmetselwerk op rieten dak nazien en eventueel vervangen en/of aankloppen.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 11:55   Foto 12 februari 2020 om
                                                                                                                                            11:55




                                                                Foto 12 februari 2020 om 11:57
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                             40 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                      51       Auteur:       Inspecteur
                                                               Titel:        Nazien Hemelwaterafvoeren.
                                                               Lijst:        Publieke lijst
                                                               Status:       Hoog risico
                                                               Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 50 dakgoten en hemelwaterafvoeren
                                                               Nazien Hemelwaterafvoeren.

                                                               1.51 - Inspecteur

                                                                  Hemelwaterafvoeren zitten los en/of beschadigd.




                                                            Begane grond Nieuwe toestand              Foto 12 februari 2020 om 11:57        Foto 12 februari 2020 om 11:57




                                                           Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om   Foto 12 februari 2020 om
                                                                     11:59                      11:59                      11:59
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                             41 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                      52     Auteur:       Inspecteur
                                                             Titel:        Enkele beglazing begane grond
                                                             Lijst:        Publieke lijst
                                                             Status:       Laag risico
                                                             Subcategorie: STABU HOOFDSTUKKEN / 30 kozijnen, ramen en deuren
                                                              Enkele beglazing begane grond

                                                              1.52 - Inspecteur

                                                                De gevelkozijnen op de begane grond zijn veelal voorzien van enkele beglazing.




                                                           Begane grond Nieuwe toestand          Foto 12 februari 2020 om 12:49              Foto 12 februari 2020 om 12:49




                                                                Foto 12 februari 2020 om 12:49              Foto 12 februari 2020 om 12:49




                                                                Foto 12 februari 2020 om 12:49
Opgesteld door Inspecteur met LetsBuild- 19/02/2020




                                                                                                                                                                              42 / 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>