<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>LANDELIJKE TOETSMATRIX BOUWBESLUIT 2012                                                  (LTB 2012)
                                                  TOELICHTING
1                    De LTB 2 0 1 2 : w a t is dat?
Deze matrix kent kolommen voor alle hoofdgebruiksfuncties, die het Bouwbesluit kent en
voor enkele sub-gebruiksfuncties, die bijzondere aandacht verdienen of zouden kunnen
verdienen, zoals kinderdagverblijven. Elke afdeling in het Bouwbesluit heeft in de matrix
een r i j . Voor zover van toepassing vermeldt elke cel een score voor het landelijk
vastgestelde toetsniveau: een 1, 2, 3 of 4. Deze niveaus worden in deze toelichting stuk
voor stuk gedefinieerd en nader toegelicht.
2                    Aanleidingen om deze matrix op te stellen
De Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 is als opvolger van de CKB )-matrix in de   1
eerste plaats opgesteld, omdat per 1 april 2012 het Bouwbesluit 2012 van kracht is met
op onderdelen een andere indeling dan het Bouwbesluit 2003 kende. Ook de input vanuit
de gebruikers van het in 2010 gestopte Toetsprotocol CKB online en de opvolger daarvan
BRIStoets plus voortschrijdend inzicht bij de Vereniging BWT Nederland en bij BRIS (als
eigenaar van BRIStoets) zijn aanleiding om de matrix uit 2002, die in 2006 licht is
aangepast, eens goed tegen het licht te houden. Daartoe is door de VBWTN opdracht
gegeven aan BRIS, die hierbij Nieman Raadgevend Ingenieurs heeft ingeschakeld.
3                    W a a r t o e dient de matrix?
 1                   Weliswaar in minder dwingende mate dan voorheen in de CKB-
methodiek, is de matrix nog steeds een sturingsinstrument in BRIStoets, de applicatie die
begin 2011 werd gelanceerd en waarmee bouwplannen kunnen worden getoetst aan het
Bouwbesluit of beter gezegd: waarin de bevindingen die de toetser verkrijgt conform het
aangegeven toetsniveau kunnen worden vastgelegd.
2                    De kwaliteitscriteria voor de uitvoering van Wabo vergen dat
uitvoeringsorganen werken met een toetsprotocol en een toezichtprotocol. Essentieel
element in zulke protocollen is dat weloverwogen en herleidbaar wordt aangegeven welk
aspect welke aandacht verdient. De matrix is daarbij onmisbaar, bij voorkeur gebaseerd
op een risicoanalyse. De landelijke matrix kan daarvoor worden gebruikt. Hogere scores
kleuren dan groen en lagere rood. (zie bijlage)
3                    De matrix wordt ook opgenomen in de BN 5019 voor het gecertificeerd
                                                                             2
toetsen van bouwplannen en geeft daarin het landelijke minimum niveau aan. Als een
gecertificeerde toetser toetst in opdracht van een bevoegd gezag kan dit opdracht
verlenen conform de eigen matrix, de landelijke matrix of het voor gecertificeerde
toetsers gebruikelijke hogere niveau. Als de opdracht wordt uitgevoerd voor een
aanvrager van een omgevingsvergunning wordt niet lager getoetst dan op niveau 3.
4                    T o e t s n i v e a u s en v a k k e n n i s
Het op verantwoorde wijze toetsen van een bouwplan is een vak, dat specifieke kennis
en ervaring vergt. Een ervaren en goed opgeleide toetser kan bij veel toetsaspecten op
een lager toetsniveau conclusies trekken over het wel of niet voldoen aan het
Bouwbesluit dan iemand die het vak nog moet leren. De scores in de matrix zijn
afgestemd op een toetser die voldoende is opgeleid, maar geen specialist is en niet kan
bogen op jarenlange ervaring. Zowel toetsende en vergunningverlenende
overheidsorganen als gecertificeerde bureaus dienen in hun eigen beleids- of
managementinformatie aan te geven in hoeverre ervaren toetsers en specialisten kunnen
afwijken van de matrix. Naast de feitelijke toetsing spelen daarbij ook een rol de
communicatie met de aanvrager of opdrachtgever en de 'bewijslast' in het geval het
bouwplan niet in overeenstemming is met het Bouwbesluit. Om deze reden zal
1
  CKB = Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen, de inhoudelijke onderlegger van het Toetsprotocol
CKB Online, begin 2011 opgevolgd door BRIStoets.
2
  BN 5019 = BeoordelingsNorm 5019, voorheen BRL = BeoordelingsRichtLijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>bijvoorbeeld voor gelijkwaardige oplossingen (artikel 1.3) altijd - dus zowel privaat als
publiek, ervaren of onervaren, specialistisch of generiek - moeten worden getoetst op
het hoogste niveau: 4.
Het feitelijke toetsproces voltrekt zich stapsgewijs. Zoals blijkt uit de hierna volgende
definities, begint elke toets met niveau 1 om vast te stellen of alle voor de inhoudelijke
beoordeling noodzakelijke gegevens ook daadwerkelijk zijn ingediend en zo nodig
aanvullende gegevens op te vragen. Dit is meer dan een administratieve handeling.
Toetsen op niveau 1 vergt een algemene beoordeling van het betreffende plan en een
globale inschatting van de risico's van het bouwwerk als zodanig en in relatie tot de
directe omgeving. De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) geeft een limitatieve
opsomming van alle relevante indieningsbescheiden, maar van de toetser mag worden
verwacht dat deze hier niet formalistisch maar professioneel mee omgaat. Met andere
woorden: de focus moet liggen op de gegevens die nodig zijn om het bouwplan adequaat
te kunnen beoordelen. De matrix is naast de professionaliteit van de toetser en diens
risico-inschatting mede richtinggevend om het begrip 'adequaat' invulling te geven.
Als de matrix aangeeft dat met toetsen op niveau 1 kan worden volstaan, gaat de
ervaren toetser aan de zijde van het bevoegd gezag alleen verder als de stukken en I of
de risicoanalyse daartoe aanleiding geven. Met andere woorden: als het vermoeden
bestaat dat de informatie onjuist is en dat alleen door diepgaander te toetsen kan
worden vastgesteld. Ervaren en onervaren toetsers zullen bij aspecten waarvoor de
matrix hogere niveaus dan 1 aangeeft allen ook de toets op niveau 2 uitvoeren en al naar
gelang de matrix en het interne beleid dit van hen vragen, ook op niveau 3 of 4. Ook
daarbij geldt steeds de onderstreepte frase hierboven. In geval van weigering vergt de
inhoudelijke onderbouwing daarvan uiteraard ook een grondige toetsing.
5                     De definities van t o e t s n i v e a u s
Niveau 0                                                                                                      2
Niveau 0 is het niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan.
Het niet beoordelen komt in de landelijke toetsmatrix niet voor. Zie ook de toelichting op
niveau 1. Niveau 0 is vanwege het bevoegd gezag alleen van toepassing binnen het
kader van experimenten, zoals in Almere zijn toegestaan onder de Crisis- en herstelwet.
Of op aanvragen waarvoor een gecertificeerde toetsing op basis van BN 5019 heeft
plaatsgevonden en de rapportage daarvan is aangeleverd bij de aanvraag. Dit geldt
alleen voor aanvragen waarbij alle scopes onder de vigeur van de BN 5019 zijn getoetst.
Niveau 1
Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de
uitgangspunten?) Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, die
zijn aangeleverd om het desbetreffende aspect te kunnen toetsen, in voldoende mate en
in samenhang zijn weergeven.
Niveau 1 geeft in beginsel minimale invulling aan de taak van de toetsende instantie ).                 3
Niveau 1 kan worden toegepast op voorschriften waarvan de kans dat niet wordt voldaan
zeer gering is en de gevolgen indien niet wordt voldaan eveneens zeer gering zijn, met
andere woorden: als het risico ^ kans x effect!) gering wordt geacht. In Bouwbesluit
2012 is het aantal voorschriften met 30 7o terug gebracht en de resterende voorschriften
                                               0
zijn derhalve in principe dermate relevant, dat het toekennen van niveau 1 in de matrix
alleen nog uitzonderingen betreft. Indien relevante gegevens niet aanwezig zijn en het
3
  Niveau 1 kwam ook in de vroegere CKB-matrix veelvuldig voor. Die is tot stand gekomen met steun van het
rijk en met uitdrukkelijke instemming van de VROM-inspectie. Voorts is van belang een uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN:BP2082, nr. 201005387|1|H1) d.d. 26 januari 2 0 1 1 ,
waarin deze concludeert dat een vergunning niet kan worden verleend, indien van een bepaald aspect (in dat
geval de constructie) gegevens ontbreken. Deze uitspraak van de Afdeling impliceert dat toetsen op niveau 1
eveneens mogelijk is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>bevoegd gezag niet om aanvulling heeft gevraagd, dan kan de vergunning hier niet meer
op worden aangehouden/geweigerd.
Feitelijk is niveau 1 niet meer dan het beoordelen of alle stukken beschikbaar zijn die
conform de Mor nodig zijn om de aanvraag (voor een bouwactiviteit) inhoudelijk te
kunnen behandelen, voorheen aangeduid als de ontvankelijkheidstoets conform het Biab.
De technische mogelijkheid in de eigen matrix onderdelen op niveau 0 (nul) toe te
kennen is alleen bedoeld voor bouwplannen die weliswaar privaat gecertificeerd zijn
getoetst, maar volledigheidshalve wel administratief worden ingevoerd. Als een bevoegd
gezag niveau 0 ook zou toepassen voor de eigen toetsing geeft het daarmee feitelijk aan
ook de ontvankelijkheid van de aanvraag niet meer te beoordelen. Dat is weliswaar heel
transparant, maar in strijd met de wet.
Niveau 2
Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk)
Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken die zijn aangeleverd om het
betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn, waarbij van ieder te toetsen
aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk
zijn.
Niveau 2 is inhoudelijk het basisniveau binnen de matrix. Het is mogelijk om op basis van
een aannemelijke uitkomst een vergunning te verlenen, nadere gegevens te vragen of
een aanvullende buitencontrole voor te schrijven. Een vergunning weigeren op basis van
een niet aannemelijke uitkomst zal vrijwel altijd in strijd zijn met het
zorgvuldigheidsbeginsel. Indien een uitkomst niet aannemelijk is, zal de berekening altijd
gecontroleerd/nagerekend moeten worden of kan middels een verzoek om aanvullingen
meer duidelijkheid verschaft worden.
Niveau 3
Representatief toetsen (Controle van de maatgevende onderdelen) Gecontroleerd wordt
of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken om het betreffende aspect te kunnen
toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de
uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn. De maatgevende
berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend.
Niveau 3 is het niveau van toetsen voor voorschriften met betrekking tot veiligheid en
gezondheid, met name van kwetsbare groepen. Niveau 3 is eveneens geadviseerd voor
voorschriften die gesteld zijn in het algemeen belang. Het bepalen van wat de
belangrijkste berekeningen zijn blijft een taak van de toetser. Hiervoor is geen
eenduidige instructie te geven. Welke aspecten moeten worden nagerekend wordt
bepaald op basis van de resultaten van de visuele toets.
Niveau 4
Volledig toetsen (Alles in samenhang controleren) Gecontroleerd wordt of de
uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen
toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de
uitgangspunten juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.
Niveau 4 komt in de matrix alleen voor met betrekking tot toepassing van gelijkwaardige
oplossingen (art. 1.3 van Bouwbesluit 2012). In de praktijk zal toetsen op niveau 4
voorkomen wanneer de kwaliteit van de aanvraag dan wel de veronderstelde
weigeringsgrond aanleiding geeft tot het zwaarder toetsen dan volgt uit de matrix.
Niveau 4 is uiteraard zeer geschikt om bepaalde al dan niet tijdelijke of gebiedsgewijze
speerpunten binnen het gemeentelijk beleid extra invulling te geven.
De verschillende toetsniveaus zijn vooral gedefinieerd met betrekking tot voorschriften
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>waaraan een berekening aan ten grondslag ligt. In het geval van eenvoudige
voorschriften zoals de aanwezigheid van een buitenruimte is een onderscheid tussen
niveau 2, 3 en 4 nauwelijks te maken.
In de toetsniveaus wordt aangegeven dat vanaf niveau 2 wordt beoordeeld of een
uitkomst aannemelijk is. De waarde van de inschatting of iets aannemelijk is, is sterk
afhankelijk van de kennis en ervaring van de toetser. Het is aan het bevoegd gezag of de
certificaathouder om vast te stellen of een toetser voldoende kennis en ervaring heeft om
op niveau 2 te toetsen (zie paragraaf 4 van deze toelichting). Bij toetsing onder
certificaat dient de toetsrapportage altijd aan te geven wat het daadwerkelijk toegepaste
niveau van toetsing per aspect per (hoofd)gebruiksfunctie is.
6                   De relatie t u s s e n LTB en private toetsing
Als een gemeente opdracht geeft aan een privaat bureau om ingekomen bouwplannen te
toetsen ten behoeve van de vergunningverlening gebeurt dat in het algemeen vanwege
het geheel of gedeeltelijk ontbreken van eigen inhoudelijke capaciteit voor deze taak. In
de opdracht hoort de gemeente aan te geven wat het vereiste minimale toetsniveau is.
De LTB neemt in de BN 5019 de plaats in van de vroegere CKB-matrix. De meerwaarde
van het toetsen onder certificaat zit voor een belangrijk deel in de 'garantie' dat toetsing
aan het Bouwbesluit op een verantwoord niveau plaatsvindt. Zowel de opdrachtgever
voor de gecertificeerde toets als het bevoegd gezag, dat de vergunning verleent, moet
daarvan op aankunnen. In de te overleggen toetsrapportage moet de daadwerkelijk
gehanteerde matrix worden opgenomen. De op de website van de Vereniging BWT
Nederland beschikbaar te stellen interactieve matrix kan daarvoor worden gebruikt door
deze aan te passen aan de hand van de instructie in de bijlage van deze toelichting en de
kolommen A, B, C, D plus die van de op het bouwwerk van toepassing zijnde hoofd- en
sub-gebruiksfuncties naar de toetsrapportage te kopieëren.
                                                                                             4
7                   De totstandkoming v a n de LTB 2 0 1 2                                   ~
Deze nieuwe Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (LTB 2012) is tot stand gekomen
via een opdracht van de eigenaar - de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland -
aan BRIS, die bij de uitvoering hiervan Nieman Raadgevend Ingenieurs heeft
ingeschakeld. Het tussenresultaat hiervan is voorgelegd aan een gebruikersgroep tijdens
een bijeenkomst op 30 november 2 0 1 1 . Deelnemers waren ervaren plantoetsers uit
diverse gemeenten uit alle delen van het land en betrokkenen bij de BN5019. Deels zijn
zij hiertoe gericht uitgenodigd door de VBWTN, deels hebben zij gereageerd op een
oproep daartoe op de website www.bwtinfo.nl. In deze bijeenkomst zijn zowel de
toetsdefinities (zie paragraaf 5) als de matrix zelf uitvoerig besproken en op onderdelen
aangepast.
Het ministerie van BZK en de (voormalige) VROM-Inspectie zijn niet betrokken geweest
bij de totstandkoming van de matrix. Wel is overleg gevoerd inzake de toepassing van
het toetsniveau 'nul', wat niet past binnen de wettelijke taak van het bevoegd gezag. Bij
afdelingen die betrekking op de brandveiligheid is het aan de NVBR gevraagde advies
                                                                      4
verwerkt. Anders dan bij de start van het CKB-project in 2001/2002 zien de VBWTN zelf
en de verschillende gebruikerscategorieën het als een eigen verantwoordelijkheid van
publieke en private toetsers om op basis van hun eigen professionaliteit tot afspraken te
komen. De LTB 2012 en deze toelichting zijn daarvan het resultaat.
De input voor het aan de bijeenkomst d.d. 30-11-2011 voorgelegde voorstel voor de
matrix kan als volgt worden omschreven:
Algemeen:
4
  Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Daar waar mogelijk is het niveau uit de vroegere CKB-matrix overgenomen
Artikel 1.3:
Gelijkwaardigheid heeft nu een plaats gekregen in de matrix, uiteraard op niveau 4. In
de BN 5019 geldt dit voor alle technisch-inhoudelijke scopes: A, B, C, D, E en I .                         5
Afdeling 3.8:
Vanwege de toename van verwarming door 'biomassa' is voor de beoordeling van het
voldoen aan de voorschriften voor rookgasafvoer het niveau in de matrix over de gehele
linie verhoogd van 2 naar 3.
Afdeling 3.9:
Voor nieuwbouw is vanwege de minimale verkrijgbaarheid van asbest- of formaldehyde-
houdende materialen het niveau in de matrix verlaagd naar 1.
Afdeling 3 . 1 1 :
Vanwege de nieuwe bepalingsmethode voor daglichttoetreding is het niveau bij enkele
relevante (hoofd-)gebruiksfunctie tijdelijk één stap verhoogd naar 2 of 3; na een
gewenningsperiode kan dit niveau wellicht na twee jaar weer worden verlaagd;
Hoofdstuk 5:
Aan energiezuinigheid en milieu is over de volle breedte (voor zover van toepassing) een
hoger niveau, te weten 3, toegekend omdat dit in overeenstemming is met de
beleidsmatige prioriteit die zowel de rijksoverheid als tal van gemeenten en provincies
hieraan toekennen
Afdelingen 6 . 1 , 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.8:
Vanwege de risico's voor veiligheid en gezondheid is voor enkele basale installaties
(verlichting, waterleiding, brand-/rookdetectie, ontruiming, blusmiddelen, bereikbaarheid
hulp) het niveau verhoogd naar 2 en soms naar 3, ook al is bekend dat dit niet in
overeenstemming is met de praktijk bij veel gemeenten als gevolg van onder meer
gebrek aan deskundige capaciteit.
In de bijeenkomst d.d. 30-11-2011 zelf zijn de wijzigingsvoorstellen uitvoerig besproken
en akkoord bevonden. De aanwezigen hebben ter vergadering of naderhand nog enkele                                              5
wijzigingen toegevoegd:
Afdeling 2.1 en 2.2:
Hiervoor raden wij nadrukkelijk aan deze niveaus door het bevoegd gezag te laten
vaststellen, echter in samenhang met het door de gemeente Utrecht en het COBc                                    6
ontwikkelde constructieprotocol. Dit vanwege het weinige houvast dat het Bouwbesluit
inhoudelijk biedt op dit aspect en vanwege de veelheid aan constructieve mogelijkheden
en omstandigheden, die om meer maatwerk vragen dan deze matrix kan bieden.
Afdelingen 2.8 t / m 2.16 en 7.1 t / m 7.3:
De niveaus zijn overgenomen uit de CKB-matrix. Deze worden ook door de NVBR
gesteund. Afdelingen 2.16 - vanwege de relevante risico's bij resp. het
plasbrandaandachtsgebied - en 7.2 - althans bij logies, cel, gezondheidszorg en
kinderopvang - hebben een hoger niveau gekregen: 3.
Afdeling 3.7 (woongebouwen):
Omdat de spuivoorziening bij woongebouwen in het algemeen visueel is te toetsen is het
niveau verlaagd van 3 naar 2.
Afdeling 6.12 (veilig onderhoud):
Voor deze afdeling is een laag niveau voorzien, maar omdat dit een nieuw toetsaspect is
per 1 juli 2012 wordt het niveau met het oog op de gewenning tijdelijk op 2 gesteld.
Afdeling 9.2:
Daar waar dit van toepassing is zijn vanwege het overgangsrecht voor stallingsruimten
voor fietsen de scores uit de CKB-matrix overgenomen. Dit overgangsrecht loopt nog tot
 1-4-2017.
5
  A=Algemeen bouwkundig, B ^ o n s t r u c t i e f , C=Brandveiligheid, 0=130^^^8108, E^nstallaties, ^ C o ö r d i n a t o r )
en ^Kleine veel voorkomende bouwwerken.
6
  Centraal Overleg Bouwconstructies, onderdeel van de VBWTN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Op 17 december 2011 zijn de niveaudefinities en de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit
2012 vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland conform het advies van de deelnemers aan de bijeenkomst op 30 november
2 0 1 1 . Het bestuur heeft opdracht gegeven tot publicatie van beide ingebed in een
toelichting van de VBWTN zelf. Daartoe dient dit document. Publicatie vindt plaats via de
website van de vereniging.
8                   Beschikbaarheid en rechten
LTB 2012 en toelichting worden per 1 januari 2012 aangeboden aan BRIS ter opname in
het digitale toetsprotocol BRIStoets en aan het Gezamenlijk College van Deskundigen
(GCvD) van de BN5019 ter vervanging van de CKB-matrix. De matrix kan door iedereen
vrij worden gebruikt echter s t e e d s onder v e r w i j z i n g n a a r deze toelichting met
niveaudefinities en bronvermelding v a n de e i g e n a a r : de Vereniging B o u w - en
Woningtoezicht Nederland ( V B W T N ) en verificatie v a n de actuele v e r s i e . Het is
zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de VBWTN NIET TOEGESTAAN
daarbij het logo van de VBWTN te plaatsen of anderszins de indruk te wekken, dat het
betreffende product of applicatie op enigerlei wijze door de VBWTN is 'goedgekeurd' of
wordt gesteund. De matrix is met inbegrip van de toelichting een hulpmiddel voor
toepassing door de toetsers van bouwplannen, echter geheel onder hun eigen
verantwoordelijkheid.
Als gebruikers zien wij in de eerste plaats:
- gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten etc. die in het kader van hun
bouwbeleidsplan en/of met het oog op de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de
Wabo een toetsprotocol en derhalve een matrix nodig hebben;
- andere leveranciers van digitale toetsprotocollen voor commercieel gebruik, die de
matrix in hun product willen opnemen;
- private, al dan niet gecertificeerde toetsers die de matrix voor eigen gebruik willen
toepassen en eventueel aanpassen.                                                              6
9                   B e h e e r en doorontwikkeling
BRIS als leverancier van BRIStoets (met bijbehorend gebruikersoverleg) en het GCvD
van de BN5019 zijn naast de eigen communicatiemiddelen van de VBWTN zoals de
websites, het maandblad Bouwregels in de Praktijk (uitg. Sdu), e-mailverkeer en
bijeenkomsten, de belangrijkste informatiebronnen over de behoefte aan aanpassingen
en de respons daarop. Daarnaast kunnen natuurlijk komende wijzigingen van het
Bouwbesluit aanleiding vormen tot aanpassingen van de matrix en de toelichting.
Versiebeheer: op de websites van de VBWTN en van BRIS zal steeds vanaf de daarvoor
geldende invoeringsdatum de meest actuele versie beschikbaar zijn, herkenbaar aan de
aanduiding LTB2012 gevolgd door de datum van invoering. De eerste versie draagt
derhalve de aanduiding:
                                     LTB2012 (01-01-2012) ļ
Deze datum is drie maanden voor de invoering van het Bouwbesluit 2012. Voor
publiekrechtelijk gebruik zal de versie die op 1 april 2012 actueel is worden ingebouwd in
de daarvoor bedoelde versie van BRIStoets (en eventuele andere protocollen). Dat zal
waarschijnlijk bovengenoemde versie zijn, tenzij deze tussen de steldatum 18 januari
2012 en de invoeringsdatum van Bb 2012 nog wordt gewijzigd.
De huidige matrix ziet voornamelijk op nieuwbouw, tenzij de betreffende afdeling ook
van toepassing is op bestaande bouw zoals per afdeling wordt vermeld (zie bijvoorbeeld
het verschil tussen 2.14 en 6.1). De VBWTN en BRIS overwegen afzonderlijke matrices
te ontwikkelen voor Verbouw en voor T ijdelijke bouw. Via de genoemde
communicatiemiddelen zullen de potentiële gebruikers van deze protocollen worden
geïnformeerd.
VBWTN/gjvl/16032012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>            Bijlage: printscreens van delen v a n de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2 0 1 2
ai A I-
                                                            - - . «-
                                              ina-indeling   Formules   Gegevens
        1     Start       Invoegen        Pac
                 Calibri                - 11      * A"   A"                      s   Tekstterugloop    a  a a     St nd rd             '| ļ 11|                        gjjjjļ ļļy ^            Ä
                                                                                                                                                                                                     ^   í
Plakken
                        i             a-                    » « m ff ft 3
                                                                                                                                           V o o r a
                                                                                                                                                   wa  d |   ,
                                                                                     Samenvoegen en tentreren -        "/o ŪŨO   *óo * o              ' * Ü ' : e Opma ken Celstijlen   Invoegen Verwijderen Opma a k    ^"   Sorteren en Zoeken en
                  B          u -                                                                                                                    opmaak' a ls tabel-        -            -         »                |    T
                                                                                                                                                                                                                               filteren- selecteren-
Klembord    rş                 lettertype                                    Uitlijn
                            TE
          A        B|                                                 C                                                 D      E     F     G           H       1      J     K  L      M      N     0    P    Q      R      S     T      U    V    W  X1
 4   Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
 5   art. 1.3         Gelijkwaardigheid                                                                                       4      4     4           4       4     4      4  4      4      4     4    4    4      4      4     4      4    4    4
 6 Hoofdstuk 2 - Veiligheid
 8   Afdeling         Omschrijving
 9 2.1                Algemene sterkte van de b ouwconstructie                                                           B    2     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
10 2.2                Sterkte bij b rand                                                                                B     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
11 2.3                Afscheiding van vloer, trap en hellingb aan                                                       A     1      3     2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     2      2    2    2
12 2.4                Overbrugging van hoogteverschillen                                                                A     1     3      2           3       2     2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
13 2.5               Trap                                                                                               A     1     3      2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
14 2.6                Helllingbaan                                                                                      A     1     3      2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
15 2.7                Beweegbare constructie-onderdelen                                                                 A     2     2      2           2      2      2      2  2      2      2     2    2    2      2      2     1      1    1    1
16 2.8                Beperking van het ontstaan van een b randgevaarlijke situatie                                     C     3     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    2    2
17 2.9                Beperking van het ontwikkelen van b rand en rook                                                  C     3     3      3           3      3      3      3  3      2      2     3    3    3      3      3     3      3    2    2
18 2.10               Beperking van uitb reiding van b rand                                                             c     3     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3
19 2.11               Verdere b eperking van uitb reiding van b rand en b eperking van verspreiding van ro              c     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3
20 2.12               Vluchtroutes                                                                                      c     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     2      3    2    2
21 2.13               Hulpverlening bij b rand                                                                          c     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3                 2
22 2.14               Hoge en ondergrondse geb ouwen, nieuwb ouw                                                        c     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
23 2.15               hbraakvverendheid, nieuwb ouw                                                                     A           3      2
24 2.16               Veiligheidszone en plasb randaandachtsgeb ied, nieuwb ouw                                         C     3     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
25 2.17               Aanvullende regels tunnelveiligheid                                                               A                                                                                                                    3
?fi
K « » H Bradl            Bİ3Cİ2     ElarJ3      'J
Gereed |
                                                                                                                                                                                                                    i  m O 2D        u.0%  t
                                         *           PET              "123     "g"
Fragment LT B2012 (01-01-2012) zonder aangepaste scores
                                                                                             BE 20i:-2011-12-15 met ccmaal: - Micrcîcít E-cel níet
             atart       Invoegen         Pagina-indeling   rFo mules   Gegevens       Cont
                                                                                        rr   ole en     Beeld
                 Calibri                -11       - A   v                            lekstterugloop
                                                                                                                                                                                                                                  Ž7           ft
Plakken           B     I H -         EB *       ŵ -   A                                                                                            opmaak-       als tabel -
Klembord    rj [               lettertype                                                                                                                        Stijlen
          N20                 77^              *    3
          A        B                                                  C                                                 D      E     F     G           H       1      J     K  L      M      N     0    P    Q      R      s     T      u    V    w
 4   Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
 5   art. 1.3         Gelijkwaardigheid                                                                                       4     4      4           4       4     4      4  4      4      4     4    4    4      4      4     4      4    4    4
 6   Hoofdstuk 2-Ve ilighe id
 8 Afdeling           Omschrijving
 9 2.1                Algemene sterkte van de bouwconstructie                                                           B     2     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
10 2.2                Sterkte bij brand                                                                                 B     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3    3
11 2.3                Afscheiding van vloer, trap e n he llingbaan                                                      A     1     3      2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     2      2    2    2
12 2.4                Overbrugging van Hoogte ve rschille n                                                             A     1     3      2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
13 2.5                Trap                                                                                              A      1    3      2           3       3     2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
14 2.6                Helllingbaan                                                                                      A     1     3      2           3      2      2      3  2      2      2     2    2    2      2      2     1      2    1    1
15 2.7                Beweegbare constructie -onde rde le n                                                             A     2     2      2           2      2      2      2  2      2      2     2    2    2      2      2     1      1    1    1
16 2.8                Beperking van he t ontstaan van e e n brandge vaarlijke situatie                                  C     3     3      3           3       3     3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    2    2
17 2.9                Beperking van het ontwikke le n van brand e n rook                                                c     3     3      3           3      3      3      3  3      2      2     3    3    3      3      3     3      3    2    2
18 2.10               Beperking van uitbreiding van brand                                                               c     3     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3
19 2.11               Verdere be pe rking van uitbre iding van brand e n beperking van verspreiding van ro              c     1     3      3           3      3      3      3  3      3      3     3    3    3      3      3     3      3    3
20 2.12               Vluchtroutes                                                                                      c     1     3      3           3      3      3      3  3      3          -      3    3      3      3     2      3    2    2
21 2.13               Hulpverlening bij brand                                                                           c     1     3      3           3      3      3      3  3                        3    3      3      3                 2
22 2.14               Hoge e n ondergrondse ge bouwe n, nie uwbouw                                                      c     1     3      3           3      3      3      3  3 ,                      3    3      3      3     3      3    3    3
23 2.15               Inbraakwerendheid. nie uwbouw                                                                     A
                                                                                                                                     i     2                                       -
24 2.16               Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nie uwbouw                                           c     3     3      3           3      3      3      3  3      3      3          3    3      3      3     3      3    3    3
25 2.17               Aanvullende regels tunne lve ilighe id                                                            A                                                                                                                    3
26
             Bladl       Biad2      Blad3
                                                                                                                                                                                                                      • a a        no*    Q           •t
     t Mi                   "            ^          T B T r S r j P B]
Fragment LTB2012 (01-01-2012) met aange paste score s omhoog 2.5 kolom I e n omlaag 2.15
kolom F. Bij afde ling 2.12 kolom N is he t ve nste r zichtbaar waarin de daartoe be voe gde he t nive au
kan aanpasse n. De afwijking is nie t pe r de finitie goe d of fout. Vooral is van be lang, dat de afwe ginge n
achter de afwijkinge n op profe ssione le wijze he bbe n plaatsge vonde n e n zijn vastge le gd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>