<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                          B18-010513




                                                          MATERIALS
                           A      »
                           mv i




aggpiy




             HERINSPECTIE METALEN OPHANG-
             CONSTRUCTIES EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
             CONFORM NPR 9200:2015.
             Zwembad de Schelp, Bergen op Zoom

    Status   eindrapport
    Datum    09-02-2018
             A966010/R20180035
                                                    SGS INTRON
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                        SGS INTRON B.V.
                                                                                                               A966010/R20180035
                                                                                                                           eindrapport


COLOFON


 Opdrachtgever I      Zwembad De Schelp en de Melanen
      Customer        B.V.                                                    E-mail:     m.vanraai@deschelpdemelanen.nl
                      t.a.v. de heer M. van Raaij
                      De Boulevard Noord 45
                      4617 HD BERGEN OP ZOOM
    Titel rapport I   Herinspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
       Titel report
                      conform NPR 9200:2015
                      Zwembad De Schelp, Bergen op Zoom

         Offerte 1    A966010/BO20170713                                     Datum 1     29-9-2018
        Quotation                                                               Date
      Opdracht 1      Gem. Bergen op Zoom: U17-016991                        Datum 1      13-11-2017
  Purchase order                                                                Date

 Opdrachtnemer/       SGS INTRON B.V.
      Contractor
                      Postbus 5187                                          Kantoor 1    Dr. Nolenslaan 126
                                                                              Office
                      6130 PD SITTARD                                                    6136 GV SITTARD
  Contactpersoon      H.J.T.M. Kessels                                           Tel :   +31 46 4204204
  1 Contactperson
                                                                                Mob      06 - 53 73 71 55
                                                                              E-mail:    Dick.Kessels@sgs.com

          Auteur t    H.J.T.M. Kessels                                   Autorisatie t   dr. M.M.R. Boutz
           Author                                                       Authorisation

   Handtekening í                                                     Handtekening 1
       Signature                                                          Signature
                                                                                           I
                                                                                               1
                                                                                               \
          Datum 1     Rapportnr. !                                   Reden revisie 1
             Date     Reportnr.                                      Reason revision
   09-02-2018         A966010/R20180035 LHa




Disclaimer

Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene
voorwaarden van SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden.
Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald
door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de
bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies
van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij
een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend
uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de Ínhoud
of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd.
© SGS INTRON BV



                                                          Pagina 2 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                         A966010/R20180035
                                                                                                                                                       eindrapport


INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                                            Pagina

1.   INLEIDING................................................................................................................................................... 4

2.   DOEL........................................................................................................................................................... 4

3.   NPR    9200:2015............................................................................................................................................. 4
     3.1.   Onderwerp en toepassingsgebied.......................................................................................................4
     3.2.   Gebiedsindeling.................................................................................................................................... 5
     3.3.   Materiaalkeuze..................................................................................................................................... 6
     3.4.   Afwijkingen............................................................................................................................................ 6

4.   UITVOERING INSPECTIES...................................................................                                                                        7
     4.1. Algemeen.........................................................................................                                                          7
     4.2. Inspectieplan...................................................................................                                                           8
     4.3. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen                                                                                               8
     4.4. Herinspectie....................................................................................                                                           8

5.   RESULTATEN HERINSPECTIE..................................................................................................................9
     5.1. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen..................................................... 9
     5.2. Hoofddraagconstructie.......................................................................................................................15

6.   ACTIELIJST EN AANDACHTSPUNTEN VOOR EERSTVOLGENDE INSPECTIE.............................. 18
     6.1. Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen................................................................... 18
     6.2. Hoofddraagconstructie...................................................................................................................... 20

BIJLAGE A. Inspectie resultaten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen (12-01-2018)....................21

BIJLAGE B. Inspectie resultaten hoofddraagconstructie (12-01-2018)..........................................................23




                                                                        Pagina 3 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                   SGS INTRON B.V.
                                                                                        A966010/R20180035
                                                                                                 eindrapport


1. INLEIDING


Het milieu in overdekte zwembaden is agressief voor metalen ophangconstructies en bevestigings­
middelen. De aanwezigheid van vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten leiden tot
aantasting door corrosie. Hierdoor ontstaat een risico op bezwijken. Het is daarom van belang dat
periodiek onderzoek wordt verricht naar de veiligheid van metalen ophangconstructies en
bevestigingsmiddelen. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn
NPR 9200:2015.

De Minister van Wonen en Rijksdienst heeft per 1 juli 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor roestvast
stalen constructiedelen in zwembaden. In artikel 5.12 van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt de
onderzoeksplicht beschreven. Concreet betekent de onderzoeksplicht dat alle openbare overdekte
zwembaden vóór 1 januari 2017 een onderzoek moeten hebben uitgevoerd, waaruit blijkt dat in het
zwembad geen dragende delen van niet-resistent RVS (meer) aanwezig zijn op plaatsen waar dit conform
Bouwbesluit niet is toegestaan.                            ,

Op 31-10-2016 heeft SGS INTRON een inspectie van het zwembad uitgevoerd conform NPR 9200: 2015.
De resultaten van die inspectie zijn beschreven in ons rapport met kenmerk A959990/R20160363 van 11-
11-2016. Inmiddels is herstel uitgevoerd. Het voorliggende rapport gaat specifiek over de herbeoordeling
van de in oktober 2016 vastgestelde afkeurpunten.




2. DOEL


Het doel van deze herinspectie is inventariseren of de door eigenaar getroffen maatregelen leiden van
afkeur naar goedkeur voor alle afkeurpunten en zo niet, het adviseren van maatregelen tegen resterende
onveilige situaties.

Het betreft het beoordelen I herinspecteren van de toegepaste metalen ophangsystemen en
bevestigingsmiddelen conform NPR 9200:2015. De herinspectie is uitgevoerd in alle ruimtes, waarin
tijdens de inspectie d.d. 31-10-2016 afkeurpunten zijn geconstateerd.




3. NPR 9200:2015


    3.1. Onderwerp en toepassingsgebied

De NPR 9200:2015 vermeldt welke materialen voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
in overdekte zwembaden kunnen worden toegepast. Daarnaast geeft deze NPR een leidraad voor de
vereiste inspecties: de risico-inventarisatie en -analyse, de inspectiewijze, de inspectierapportage en het
inspectie-interval.




                                              Pagina 4 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>SGS                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                       A966010/R20180035
                                                                                               eindrapport


 De uitgangspositie van de NPR 9200 is niet alleen het bevorderen van de veiligheid, maar ook de
 mogelijkheid om door eenvoudige inspecties de toegepaste materialen te kunnen identificeren en te
 kunnen controleren. De NPR is van toepassing op alle onderdelen van de ophangconstructies en
 bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden.

 De NPR heeft betrekking op de bassinruimtes en alle hiermee in open verbinding staande ruimtes dan wel
 via luchtbehandelingssystemen hieraan gekoppelde ruimtes. Hieronder vallen ook ruimtes voor
 bijvoorbeeld overdekte waterspeeltuinen die gebruik maken van gechloreerd water.

 De NPR is niet bedoeld voor:
 * Kunststof ophangconstructies en bevestigingsmiddelen;
 * Hoofddraagconstructies en/of dakconstructies.



     3.2. Gebiedsindeling

 De NPR 9200 maakt onderscheid in drie gebieden:
 * gebied A: bestaat uit het bassin en de directe omgeving daarvan; spatzone (binnen 1 m verticaal en 1 m
    horizontaal vanaf het bassin);
 * gebied B: omvat de ruimte buiten gebied A en binnen de bassinruimte. Tot gebied B behoren ook overige
    ruimtes die in contact staan met de zwembadatmosfeer;
 * gebied C: bevat alle ruimten daarbuiten, die op geen enkele wijze in verbinding staan met de atmosfeer
    van de bassinruimte.




                                              Pagm     van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                          SGS INTRON B.V.
                                                                                                    A966010/R20180035
                                                                                                            eindrapport


     3.3. Materiaalkeuze

 Bij de materiaalkeuze wordt onderscheid gemaakt naar de hierboven genoemde gebieden. In tabel 1 zijn
 de volgens NPR 9200:2015 geschikte materialen voor de verschillende gebieden weergegeven.

 Tabel 1. Geschikte materialen conform NPR 9200:2015
   Materiaalsoort                                                                       Gebied           Voorwaarden
   Verzinkt ongelegeerd constructiestaal (rondom verzinkt):                             A, B en C
       Elektrolytisch verzinkt (» 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 4042, in
       combinatie met een organische deklaag.
       Thermisch verzinkt (» 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 10684 en
       NEN-EN-ISO 1461
       Duplex systeem (coating -t- Zink) volgens NEN 5254 en NEN-EN 15773
   Resistent RVS:                                                                       A, B en C        1, 2, 3, 4
   -   Type: 1.4529 of 1.4547 of 1.4565 volgens TNO 2013-R11051

   Niet-resistent RVS                                                                   A en C           1,3, 4, 5

   Aluminium:                                                                           A, B, C
   Type: geanodiseerd of met coilcoating (NEN-EN 1396, corrosie-index 2b)

 Voorwaarden:
 1) Toepassing beperken tot eenvoudig toegankelijke plekken zodat visuele directe inspectie mogelijk is.
 2) Herkenbaarheid door unieke zichtbare merktekens op elk onderdeel.
 3) Traceerbaarheid door vastlegging van de herkomst, aanduiding van gebruikslocaties (foto’s en plattegrond) en
     materiaalcertificaten.
 4) Onderdelen alleen zonder deklaag (coating) toepassen.
 5) Alleen toepassen, indien dit bij bezwijken geen risico vormt op lichamelijk letsel.



     3.4. Afwijkingen

 Niet-geschikte materialen mogen niet worden gebruikt en moeten direct na de inspectie worden verwijderd
 of vervangen als ze worden aangetroffen tijdens de inspectie. Uitzondering hierop zijn standaard verzinkte
 producten, waarbij geen/weinig corrosie zichtbaar is. Deze kunnen onder voorwaarden blijven
 gehandhaafd.

 In tabel 2 wordt samengevat welke maatregelen voorgeschreven worden door de NPR bij afwijkingen.

 Tabel 2. Afwijkingen conform NPR 9200:2015
   Materiaal type                                                                       Actie
   Niet-resistent RVS in gebied B                                                       Direct vervangen
   Niet-resistent RVS in gebied A waarbij kans is op letsel bij bezwijken               Direct vervangen
   Niet-resistent RVS in gebied A waarbij geen kans is op letsel bij bezwijken.         Inspectie iedere 6 maanden
   Alleen indien visueel direct inspecteerbaar en er geen corrosie of coating
   aanwezig is
   Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met lichte tot matige corrosievorming          Aanbrengen van een beschermlaag
   Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met significante volumetoename of dikte        Vervangen of herstellen
   afname door corrosievorming waarbij het risico op letsel bij bezwijken mogelijk is




                                                    Pagina 6 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                  A966010/R20180035
                                                                                          eindrapport


4. UITVOERING INSPECTIES


SGS INTRON heeft het onderzoek aan de metalen bevestigingsconstructies uitgevoerd conform NPR
9200:2015. Onderstaand zijn per stap de te verrichten werkzaamheden beschreven.



   4.1. Algemeen

 Inspectie locatie          Zwembad De Schelp
                            De Boulevard Noord 45 te Bergen op Zoom
 Contactpersoon Zwembad     De heer M. Van Raaij                  Functie:     Technisch beheerder


 Bouwjaar                    Ca. 1999
 Eigenaar                    Gemeente Bergen op Zoom
 Exploitant                  Zwembad de Schelp en de Melanen B.V.
 Datum inspectie             31-10-2016              Datum vorige inspectie    27-05-2016 door Cobra
 Inspecteur                  R. Thomas
 Inspectie instantie         SGS INTRON
 Datum herinspectie          12-01-2018
 Inspecteur                  D. Kessels
 Inspectie instantie         SGS INTRON




                                           Pagina 7 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                    SGS INTRON B.V.
                                                                                         A966010/R20180035
                                                                                                  eindrapport



    4.2. Inspectieplan

De ruimtes met een zwembadatmosfeer in zwembad de Schelp zijn:
    »   Wedstrijdbad;
    «   Doelgroepenbad;
    »   Recreatiebad;
    «   Horeca ruimte bij recreatiebad;
    »   Opslagruimten;
    «   Douches.



    4.3. inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen

Bij de inspectie is beoordeeld op: gebied (A, B of C), constructie onderdeel, type materiaal en de conditie
van het onderdeel. Hierbij zijn de inspectie- en/of hersteltermijnen conform tabel 3 gehanteerd.

Tabel 3. Inspectietermijn en/ofte nemen actie
  Inspectie    Kleurcode                                         Actie
   termijn
    3 jaar       GROEN       Iedere 3 jaar opnieuw inspecteren.
    2 jaar        GEEL       Binnen 2 jaar opnieuw inspecteren of binnen 2 jaar herstellen.
    1 jaar                   Licht tot matig zichtbare corrosie verwijderen en behandelen met een
                ORANJE       corrosiewerende spray (zink of anders) of binnen 1 jaar opnieuw
                             inspecteren.
 6 maanden                   Dit geldt voor niet-resistent RVS in gebied A, waarbij geen roest is
                             waargenomen, waarbij geen kans bestaat op letsel bij bezwijken, indien
                             direct visueel inspecteerbaar en niet voorzien van een coating.
    0 jaar        ROOD       Direct herstellen en/of vervangen.

Het inspecteren van de hoofddraagconstructie en de dakconstructie is geen onderdeel van de inspectie
conform NPR 9200. Hier is in oktober 2016 dus ook niet expliciet op geïnspecteerd, maar eventuele
afwijkingen of aandachtspunten die toch tijdens de inspectie geconstateerd zijn, worden gerapporteerd.



    4.4. Herinspectie

SGS INTRON heeft de herinspectie van 12-1-2018 uitgevoerd conform onderstaande stappen.

Stap 1: Dossieronderzoek
»   Bestuderen van gegevens over de vervangen onderdelen (werkplan, materiaalgegevens, etc).
»   Vergelijking van deze gegevens met rapport van de eerder uitgevoerde inspectie.
»   Melden van eventuele discrepanties aan de opdrachtgever en bespreken van vervolgacties
    voorafgaand aan stap 2.

Om stap 1 uit te kunnen voeren verstrekt de opdrachtgever voorafgaand aan de herinspectie de volgende
informatie aan SGS INTRON, voor zover beschikbaar:

                                               Pagina 8 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V,
                                                                                          A966010/R20180035
                                                                                                   eindrapport


»   Alle relevante informatie over de vervangen ophangconstructies I bevestigingsmiddelen (overzicht van
    vervangen delen, werkplan aannemer, materiaalgegevens van vervangende delen, etc).
Alle uitgevoerde aanpassingen staan vermeld in het rapport van aannemer De Kok Bouwgroep met
kenmerk: B17R038.

Stap 2: Voorbereiding herinspectie (telefonisch)
» Overleg over het veilig bereikbaar maken van constructiedelen voor nadere inspectie.
»   Indien bij de (initiële) inspectie ophangconstructies I bevestigingsmiddelen aangemerkt zijn als “niet te
    beoordelen”, afstemmen met de opdrachtgever welke hiervan worden vrijgemaakt voor de
    herinspectie.

Stap 3: Uitvoeren herinspectie
Van alle punten die bij de inspectie zijn aangemerkt als risicoscore “rood" is op basis van een steekproef
gecontroleerd of deze zijn hersteld I vervangen door geschikte materialen, conform NPR 9200:2015.




5. RESULTATEN HERINSPECTIE


    5.1. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen

De inspectieresultaten/waarnemingen zijn weergegeven in bijlage A. De waarnemingen zijn voorzien van
een itemnummer. Een aantal van de genoemde afwijkingen en/of aandachtspunten worden hieronder
verder toegelicht.

Tabel 4. Resultaten herinspectie
  Actie Ruimte              Item             Inspectie 31-10-2016                 Herinspectie 12-01-2018
  [nr.]                     [nr.]
  1       Wedstrijdbad      N11,
          en                N27
          doelgroepen
          bad




                                     De bevestigingspunten van de            Alle RVS bouten zijn vervangen
                                     afzonderlijke glasplaten in de          door verzinkte bouten en op het
                                     glaswand zijn uitgevoerd in niet-       verbindingskruis is een extra
                                     resistent RVS in gebied B.              borgplaat gelast. De borgplaat is
                                                                             bevestigd aan de kolom.




                                                Pagina 9 van 2^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                   A966010/R20180035
                                                                                            eindrapport


Actie   Ruimte            Item          Inspectie 31-10-2016               Herinspectie 12-01-2018
[nr]                      [nr]
2       Wedstrijd bad,    N1,                                          Alle boutjes zijn vervangen door
        recreatiebad       N3                                          verzinkte bouten.




                                 De bevestigingspunten van de
                                 glaswand zijn uitgevoerd in niet-
                                 resistent RVS in gebied B
3       Wedstrijdbad,     N2,                                          Alle RVS bevestigingsmiddelen
        doelgroepen-      N10,                                         t.b.v. de ophanging van
        bad, recreatie­   N15,                                         lichtarmaturen zijn vervangen
        bad               N19,                                         door verzinkt stalen
                          N20,                                         bevestigingsmiddelen.
                          N24
                          N28
                          N35,
                          N39




4       Wedstrijdbad,     N6,    De bevestiging I ophangsystemen       Alle wegbewijzeringsborden en
        doelgroepen-      N48    van wegbewijzering en                 waarschuwingsborden, met RVS
        bad, recreatie­          waarschuwingsborden zijn              onderdelen, zijn verwijderd.
        bad                      uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                 gebied B.




                                          Pagina 10 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>SGS                                                                         SGS INTRON B.V.
                                                                                 A966010/R20180035
                                                                                          eindrapport


 Actie   Ruimte         Item          Inspectie 31-10-2016               Herinspectie 12-01-2018
 [nr]                   [nr]
 5       Glijbaan I     N7     De leuningen van de trap naar de
         recreatiebad          glijbaan zijn bevestigd met niet-
                               resistente RVS ankerbouten in
                               gebied B.




                                                                     Op ieder bevestigingspunt is een
                                                                     borgplaat aangebracht. Deze
                                                                     plaat is met 2 verzinkte bouten
                                                                     bevestigd aan de betonnen trap.
                                                                     Hiermee is een passende borging
                                                                     aangebracht.
 6       Recreatiebad   N50                                          In oorspronkelijke
                                                                     inspectierapport waren deze
                                    W& īŞļž
                                                                     onderdelen niet expliciet vermeld
                                                                     als actiepunt. Het zwembad heeft
                                                                     aangegeven dat deze punten
                                                                     alsnog worden opgepakt.




                               De glasplaten van de leuningen en
                               het hekwerk rond het bad zijn
                               bevestigd met niet-resistente RVS
                               bevestigingsmiddelen in gebied B.
 7       Recreatiebad   N18                                          Er zijn nog geen aanpassingen
                                                                     uitgevoerd. Het herstel van de
                                                                     vloertegels en het aanpassen van
                                                                     de bevestigingspunten staat voor
                                                                     dit jaar op de planning.




                               De bevestigingspunten van de
                               voetplaat van de speeldouche
                               uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                               gebied A. Een paar houtkoppen
                               vertonen corrosie.




                                          Pagina 11 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                           SGS INTRON B.V.
                                                                                A966010/R20180035
                                                                                         eindrapport


Actie   Ruimte          Item          Inspectie 31-10-2016              Herinspectie 12-01-2018
[nr]                    [nr]
8       Wedstrijdbad,   N49    De bevestiging van de houten
        Recreatiebad           kozijnen aan de betonnen
                               kolommen is uitgevoerd in niet-
                               resistent RVS in gebied B.




                                                                    Op de kolommen zijn verzinkt
                                                                    stalen banden aangebracht en
                                                                    met verzinkte draadstangen is
                                                                    een bevestiging gemaakt aan de
                                                                    houten kozijnen.
        Wedstrijdbad,   N16,                                        Alle RVS bouten/moeren en
        Recreatiebad,   N23,                                        schroeven zijn vervangen door
        doelgroepbad,   N36                                         verzinkte bouten/moeren en
        horecaruimte    N41,                                        schroeven.
                        N53




                               De luidsprekers zijn bevestigd met
                               niet-resistente bevestigings­
                               middelen in gebied B.
10      Wedstrijdbad,   N21,                                        Alle bevestigingspunten zijn
        Recreatiebad,   N27                                         vervangen door verzinkt stalen
        doelgroepbad,                                               uitvoeringen.




                               De bevestiging van het plafonddoek
                               is uitgevoerd met niet-resistente
                               RVS bevestigingsmiddelen in
                               gebied B




                                        Pagina 12 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                               SGS INTRON B.V.
                                                                                     A966010/R20180035
                                                                                              eindrapport


Actie   Ruimte         Item           Inspectie 31-10-2016                   Herinspectie 12-01-2018
[nr-1______________    [nr]
11      Wedstrijdbad   N22,                                              Alle bouten en moeren zijn
                       N37                                               vervangen door resistente RVS
                                                                         (klasse 1.4529) bouten en
                                                                         moeren.




                              In de constructie van de hoge en
                              lage duikplank zijn niet-resistente
                              RVS bouten en moeren toegepast
                              in gebied B.
12      Doelgroepen-   N40    De bevestigingsmiddelen aan de             Het zwembad is nog in overleg
        bad                   invalidelift (vaste opstelling) zijn van   met de leverancier over de te
                              niet-resistent RVS in gebied A+B.          nemen maatregelen.
13      Doelgroepen-   N26                                               Alle bevestigingspunten zijn
        bad                                                              vervangen door verzinkt stalen
                                                                         uitvoeringen.




                              De bevestigingspunten in de wand
                              en de vloer zijn van niet-resistent
                              RVS in gebied B.
14      Wedstrijdbad   N33,   De bevestiging van de leuningen en         Alle RVS bevestigingsmiddelen
                       N34    de zitbanken op de tribune zijn van        zijn vervangen door verzinkte
                              niet-resistent RVS in gebied B.            bevestigingsmiddelen.




                                         Pagina 13 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                    A966010/R20180035
                                                                                             eindrapport


Actie   Ruimte           Item           Inspectie 31-10-2016               Herinspectie 12-01-2018
[nr]______________       [nr-]
15     Wedstrijdbad      N51                                           Alle boutjes zijn vervangen door
                                                                       verzinkte boutjes.




                                 De raamwerkjes van de displays
                                 zijn bevestigd met niet-resistente
                                 RVS bouten in gebied B.
16      Horeca ruimte,   N55,
        gang tussen      N56
        wedstrijd- en
        doelgroepen-
        bad




                                                                       De bouten op het knikpunt (a) zijn
                                 De ophangconstructie van de
                                                                       vervangen door een verzinkte
                                 glaswanden is bevestigd aan stalen
                                                                       uitvoering, maar de moerkoppen
                                 kolommen. De bevestiging van de
                                                                       van de vloerverankering nog niet.
                                 kolommen aan de vloer of het dak is
                                 gedaan met niet-resistente RVS
                                 bouten en moeren in gebied B.
17      Recreatiebad,
        glijbaan




                                                                       Bij de verankering van de stalen
                                                                       steunpilaren op de betonnen
                                                                       kolommen zijn 2 extra borgankers
                                                                       aangebracht.
                                 De bevestigingspunten van de          SGS INTRON heeft twijfels over
                                 ondersteuning van de glijbaan is      de kwaliteit van de ankers. De
                                 uitgevoerd in niet-resistent RVS in   slobgaten in de plaat zijn te groot
                                 gebied B.                             en de diameter van de
                                                                       ankerbouten is de helft kleiner
                                                                       dan de oorspronkelijke bouten.



                                           Pagina 14 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                SGS INTRON B.V.
                                                                                     A966010/R20180035
                                                                                               eindrapport


    5.2. Hoofddraagconstructie

Het beoordelen van de metalen delen van de hoofddraagconstructie is geen onderdeel van de van de
inspectie volgens NPR 9200:2015, maar valt wel onder de onderzoeksplicht. Vanuit de onderzoeksplicht
moet vastgesteld worden of er dragende delen van niet-resistent RVS aanwezig zijn in de metalen delen
van de hoofddraagconstructie. In onderstaande tabel zijn de bijzonderheden weergegeven, die we zijn
tegengekomen bij de geïnspecteerde delen van de hoofddraagconstructie.
Let wel: een volledige inspectie van de hoofddraagconstructie was geen onderdeel van onze opdracht.

SGS INTRON maakt onderscheid tussen de volgende delen van de hoofddraagconstructie:
   Wedstrijdbad
   Doelgroepenbad
   Recreatiebad + glijbaan
   Horecaruimte en overige aangrenzende ruimten

De contactpersoon van het zwembad heeft aangegeven, tijdens de herinspectie, dat er nog geen
aanpassingen zijn uitgevoerd aan de afgekeurde onderdelen van de hoofddraagconstructie.

Tabel 5. Resultaten herinspectie
 Foto                                                  Item   Opmerking
                                                        Nr.
                                                        H1    Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                                                              bad

                                                              De moeren en bouten van de schoorstan-
                                                              gen boven het plafonddoek zijn bevestigd
                                                              aan de hoofdconstructie en uitgevoerd in
                                                              niet resistent RVS.




                                                        H2    Recreatiebad:

                                                              De bevestigingen van de gevelelementen
                                                              zijn aan de betonnen kolommen
                                                              bevestigd. De bouten bestaan uit niet
                                                              resistent RVS en zijn gecoat.




                                            Pagina 15 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                   SGS INTRON B V.
                                                         A966010/R20180035
                                                                  eindrapport


Foto                     Item    Opmerking


                          H3     Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                                 bad

                                 De bevestiging van de stalen kolommen
                                 van de hoofddraagconstructie zijn
                                 uitgevoerd in niet resistent RVS.


       3ţį jļM




                          H4     Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                                 bad

                                 De stalen verbindingen van de hoofdcon­
                                 structie zijn uitgevoerd in niet resistent
                                 RVS en zijn gecoat.




                          H5     Recreatiebad

                                 De moeren en bouten van de stalen X-
                                 verbindingen van de hoofdconstructie zijn
                                 uitgevoerd in niet resistent RVS en
                                 gecoat.




                 'agma
                 p       an 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                            SGS INTRON B.V.
                                                  A966010/R20180035
                                                           eindrapport


Foto             Item     Opmerking
                  Nr.
                  H7      Wedstrijdbad

                          De bouten van de hoofddraagconstructie
                          zijn uitgevoerd met niet resistent RVS en
                          zijn gecoat.




                  H8      Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                          bad

                          De bevestigingen van de scharnierpunten
                          van de hoofddraagconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS.




       Pagina 17 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>SGS                              _________________________________ SGS INTRON B.V.
                                                                                      A966010/R20180035
                                                                                               eindrapport


 6. ACTIELIJST EN AANDACHTSPUNTEN VOOR EERSTVOLGENDE INSPECTIE


     6.1. Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen

 De lijst met herinspectieresultaten/waarnemingen zijn weergegeven in bijlage A. Iedere waarneming/item
 is afzonderlijk genummerd. De onderdelen die na deze herinspectie nog steeds zijn afgekeurd en direct
 vervangen dienen te worden zijn weergegeven in rood. De resterende onderdelen dienen binnen een
 termijn van 3 jaar (zie bijlage A) opnieuw te worden geïnspecteerd of te worden hersteld of vervangen.

 Afgekeurde componenten of onderdelen daarvan, waarbij letsel kan ontstaan bij bezwijken, dienen te
 worden vervangen of er dienen maatregelen getroffen te worden zodat letsel als gevolg van bezwijken
 wordt voorkomen. Voor de materiaalkeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.




                                             Pagina 18 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                          SGS INTRON B.V.
                                                                                                A966010/R20180035
                                                                                                         eindrapport


De onderdelen die direct *1 vervangen dienen te worden zijn hieronder nog eens uitgeschreven.

Tabel 5. Actielijst
  Actie     Ruimte                         Item                                   Actie
  [nr.]                                    [nr.]
  1         Recreatiebad                   N18     Speeldouche: niet resistente bevestigingsmiddelen in gebied A is in
                                                   principe toegestaan, mits er geen letsel kan ontstaan bij breuk.
                                                   Gezien het aantal ankerpunten acht SGS INTRON het risico op
                                                   letsel bij breuk van 1 of 2 bouten als nihil.

                                                   We stellen daarom voor om:
                                                       De moerkoppen waarbij corrosie is opgetreden te vervangen
                                                      door RVS moerkoppen;
                                                       De voetplaat minimaal 1 x per week schoon te spuiten met
                                                       leidingwater.

                                                   Indien de verankeringen van speeldouche worden vervangen, dan
                                                   wordt geadviseerd om hiervoor resistente RVS ankerbouten toe te
                                                   passen.
  2         Horecaruimte,                  N55,    Glazenwand: de kolommen achter de glazen wanden zijn aan de
            wedstrijdbad,                  N56     onderzijde verankerd in de vloer en aan de bovenzijde in de
            doelgroepenbad                         dakplaat.

                                                   Alle RVS moerkoppen dienen te worden vervangen door verzinkt
                                                   stalen moerkoppen.
  3          Recreatiebad                  N8,     Hekwerk en leuningen: de bevestiging van de glas 1 trespaplaten in
                                           N50     het hekwerk rond het bad en de trap naar de glijbaan zijn
                                                   uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B.

                                                    Alle RVS bevestigingspunten dienen te worden vervangen door
                                                    resistent RVS of verzinkte bevestigingsmiddelen.
  4          Doelgroepenbad                N40      Invalidelift: Alle RVS bevestigingsmiddelen dienen te worden
                                                    vervangen door resistente RVS bevestigingsmiddelen.
  5          Recreatiebad ! glijbaan        N9      De niet-resistente RVS bevestigingsmiddelen in de ondersteuning
                                                    van de glijbaan dienen te worden vervangen door geschikte
                                                    materialen: verzinkt en gecoat staal of door resistent RVS
                                                    De aangebrachte borgankers beoordeeld SGS INTRON vooralsnog
                                                    als ongeschikt.
                                                    Een en ander uiteraard in samenspraak met een constructeur.

                                                    Dit punt wordt door SGS INTRON als uiterst kritisch
                                                    beoordeeld.
*1 Met direct wordt bedoeld: aansluitend op de melding van de inspecteur. De kans op letsel moet worden
weggenomen door: het onderdeel tijdelijk te borgen, het daaronder gelegen vloeroppervlak af te zetten of de
desbetreffende ruimte tijdelijk te sluiten.




                                                   Pagina ’9 v'an 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                         SGS INTRON B.V.
                                                                                               A966010/R20180035
                                                                                                         eindrapport


    6.2. Hoofddraagconstructie

Een lijst van alle geïnspecteerde metalen delen is weergegeven in bijlage B. Iedere waarneming/item is
afzonderlijk genummerd. De onderdelen die direct vervangen dienen te worden zijn weergegeven in rood.
De resterende onderdelen dienen binnen een termijn van 6 maanden of 1,2 of 3 jaar (zie bijlage B)
opnieuw te worden geïnspecteerd of te worden hersteld of vervangen.

Afgekeurde componenten, of onderdelen daarvan, waarbij letsel kan ontstaan bij bezwijken, dienen te
worden vervangen of er dienen maatregelen getroffen te worden zodat letsel als gevolg van bezwijken
wordt voorkomen. Voor de materiaalkeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

De onderdelen die direct *1 vervangen dienen te worden zijn hieronder nog eens uitgeschreven.
Onderdelen die rood zijn gemarkeerd worden beschouwd als een acuut risico.

Op het moment van de herinspectie waren er nog geen aanpassingen gedaan aan de, in het
inspectierapport, genoemde onderdelen. Zie hiervoor ook bijlage B.

  Actie      Ruimte                        Item                                  Actie
  [nr.]                                    [nr.]
  1          Wedstrijdbad,                  H1      In de hoofddraagconstructie zijn bevestigingsmiddelen toegepast
             Recreatiebad,                  t/m     van niet-resistent RVS. Al deze bevestigingspunten dienen te
             doelgroepenbad                 H8      worden vervangen door geschikte materialen: verzinkt en gecoat
                                                    staal of door resistent RVS. Een en ander uiteraard in
                                                    samenspraak met een constructeur.
                                                    Dit punt wordt door SGS INTRON als uiterst kritisch
                                                    beoordeeld.
   Met direct wordt bedoeld: aansluitend op de melding van de inspecteur. De kans op letsel moet worden
weggenomen door: het onderdeel tijdelijk te borgen, het daaronder gelegen vloeroppervlak af te zetten of de
desbetreffende ruimte tijdelijk te sluiten.
*2 Tijdens het vervangen van de bevestigingsmiddelen en/of metalen profielen, dient de draagconstructie zodanig te
worden ondersteund, dat bezwijken tijdens het vervangen wordt voorkomen.




                                                   Pagina 20 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                                                                                                                               SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                     A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                             eindrapport


BIJLAGE A. Inspectie resultaten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen (12-01-2018)
                                                                                                                                                                                                                 Uiterste
                                                                                                                                                                                                               datum voor
NR        Ruimte         Gebiedsindeling    Draagconstructie    Constructie onderdeel     Bevestigings-materialen     Materiaal (M)                 Toestand (T)               Kans op letsel 1
                                                                                                                                                                                                               reparatie of
                                                                                                                                                                                                               vervanging

                              Zone               Type
N1    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Glazen wanden                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021

N2    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Lichtamaturen                Bouťmoer              Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021

N3    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Glazen wanden                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021

N4    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel           Doek                    Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    31-10-2019

N5    Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel          Glijbaan                 Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                    31-10-2019

                                                                                                  Creeíe

N7        Glijbaan             B           Bevestigingsmiddel      Trap leuningen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N8        Glijbaan             B           Bevestigingsmiddel   Trapleuning 1 glasplaat         Bout/rroer          Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                       Direct

N9        Glijbaan             B           BevestigingsmKldel    Steunen 1 kolommen             Bout/moer           Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                       Dŕect

N10   Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Lichtarmeturen               Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N11   Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel      Glazen w anden               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N12   Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel      Glazen w anden               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N13 Doelgroepenbad             B           BevestigingsmKldel         Leidingen                 Draadstang            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019

                                                                                                Draadstang            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019
      S




N14                            B           Bevestigingsmiddel       Luchtkanalen
          ■ñ




                     I
               I
          İ




N15   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel      Lichtarmaturen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N16   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel       Luidsprekers                Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N17   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel      Luifel boven bar             Bout/rroer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019

N18   Recreatiebad             A           Bevestigingsmiddel       Speeldouche                 Bout/rroer          Niet resistent RVS           Plaatselijk corrosie                    Ja                       Direct

N19   Recreatiebad              B          Bevestigingsmiddel       LED verlichting             Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                    31-10-2019

N20   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel      Lichtarmaturen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N21   Wedstrijdbad              B          Bevestigingsmiddel        Rafond doek                Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N22   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel      Duikplank (hoog)             Bout/moer             Resistent RVS                     Gaaf                             Ja                     12-1-2021

N23   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel        Luidsprekers                Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019

N24   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel       Lichtarmaturen               Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019

N25   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel        Luidsprekers                Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019

N26 Doelgroepenbad              B          Bevestigingsmiddel           Tafels                   Bout/moer            Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021

N27 Doelgroepenbad              B          Bevestigingsmiddel      Glazen w anden                Bout/rroer           Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021

N28 Doe Igroepen bad            B          Bevestigingsmiddel       Lichtarmaturen               Bout/moer            Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021




                                                                                                       Pagina 21 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                       SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                                               A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                                                       eindrapport



                                                                                                                                                                                                                                                  Uterste
                                                                                                                                                                                                                                                datum voor
NR          Ruinte       Gebiedsindeling       Oaagconstructie            Constructie onderdeel     Bevestigings-materialen     Materiaal (M)                Toestand (T)                Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectietermjn herinspectìe,
                                                                                                                                                                                                                                                reparatie of
                                                                                                                                                                                                                                                vervanging
                              Zone                   Type                                                                                                                                                                           Járen
N29 Doelgroepenbad             B              Bevestigingsmiddel              Luchtkanalen                Bout/moer             Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                              3 jaar       31-10-2019
N30 Doelgroepen bad            B              Bevestigingsmiddel                Leidingen                 Bout/moer             Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                               3jaar       31-10-2019
N31      Opslagruimte          B              Bevestigingsmiddel                Leidingen                Oaadstang              Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N32      Wedstrijd bad         B              Bevestigingsmiddel               Score bord                  Schroef              Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3jaar        12-1-2021
N33      Wedstrijd bad         B              Bevestigingsmiddel            Leuningen tribune             Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                ìroen          3 jaar       12-1-2021
N34      Wedstrijdbad          B              Bevestigingsmiddel            Zitbanken tribune             Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar       12-1-2021
N35      Wedstrijdbad          B              Bevestigingsmiddel             Lichtarmaturen               Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar       12-1-2021
N36      Wedstrijdbad          B              Bevestigingsmiddel              Luidsprekers                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                               3 jaar       12-1-2021
N37      Wedstrijdbad          B              Bevestigingsmiddel             Rjikplank (laag)             Bout/moer            Resistent RVS                     Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar       12-1-2021
N38      Opslagruimte          B              Bevestigingsmiddel             Systeemplafond             Noniushangers           Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N39 Doelgroepenbad             B              Bevestigingsmiddel             Lichtarmaturen                Schroef              Verzinkt staal                   Gaaf                                               Groen           3 jaar      31-10-2019
N40 Doelgroepenbad             A               Draagconstructie                Invaliden lift             Bout/moer           Niet resistent RVS                 Gaaf                                                              Afkeur          Direct
N41     Doelgroepenbad         A               Oaagconstructie                Luidsprekers                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N42        Toìíeten            C               Draagconstructie              Systeemplafond               Hoekprof'el           Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N43        Receptie            C              Bevestigingsmiddel              Luchtkanalen                Draadstang            Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N44       Stoombad             B           Overige draagconstructies             Wanden                    Anders                 Kunststof                      Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N45        Douches             B                Ophangsysteem                Systeemplafond               Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N46      Kleedkamer            C               Ophangsysteem                 Systeemplafond             Noniushangers           Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
N47      Ree reatiebad         B              Bevestigingsmiddel                 Glijbaan                 Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar      31-10-2019
«448-                                                                                                                                                                                                              vervallen
N49      Recreatiebad           B             Bevestigingsmiddel             Houten kozijnen              Draadstang            Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                               3 jaar       12-1-2021
N50      Reereatiebad           B             Bevestigingsmiddel           Leuningen 1 hekwerk            Bout/moer           Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                              Afkeur          Direct
N51      Wedstrijd bad          B             Bevestigingsmiddel              Reclame doek                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                               3 jaar       12-1-2021
N52      Wedstrijdbad           B             Bevestigingsmiddel       Displays beweegbare bodems         Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                                                               3 jaar       12-1-2021
N53      Wedstrijdbad           B             Bevestigingsmiddel           Hoorn bij scorebord            Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                               3 jaar       12-1-2021
N54      Wedstrijd bad          B             Bevestigingsmiddel              glazen deuren               Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja               Groen           3 jaar       12-1-2021
N55      Horecaruimte           B             Bevestigingsmiddel        Kolommen achter glaswand          Bout/moer           Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                Rood          Afkeur          Direct
         gang tussen
N56     wedstrijd- en           B             Bevestigingsmiddel        Kolommen achter glaswand          Bout/moer           Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie                                             Afkeur          Direct
        doelgroepbad



                                                                                                                 Pagina 22 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                                      A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                                              eindrapport


BIJLAGE B. Inspectie resultaten hoofddraagconstructie (12-01-2018)
                                                                                                                                                                                                                                        Uiterste
                                                                                                                                                                                                                                      datum voor
NR       Ruimte       Gebiedsindeling      Draagconstructie       Constructie onderdeel   Bevestigings-materialen     Materiaal (M)               Toestand (T)                Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectietermijn herinspectie.
                                                                                                                                                                                                                                      reparatie of
                                                                                                                                                                                                                                      vervanging

                           Zone                  Type                                                                                                                                                                    Járen

H1    Recreatiebad          B           Hoofddraagconstructie           Anders                  Bout/moer           Met resistent RVS                 Gaaf                              Ja                Rood          Afkeur           □reet

H2    Recreatiebad          B           Hoofddraagconstructie          Kolommen                 Bout/moer           Met resistent FWS                Anders                             Ja                Rpod          Afkeur           Orect

H3    Recreatiebad           B          Hoofddraagconstructie          Kolommen                 Bout/moer           Met resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                Rood          Afkeur           □reet

H4    Recreatiebad           B          Hoof ddraagconstruc tie        Kolorrmen                Bout/moer           Met resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                Rood          Afkeur           Drect

H5    Recreatiebad           B          Hoofddraagconstructie           Anders                  Bout/moer           Met resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                Rood          Afkeur           □reet

HB    Recreatiebad           B          Hoofddraagconstructie           Anders                  Bout/moer           Met resistent RVS                 Gaaf                              Ja                Rood          Afkeur           Drect

H7    Wedstrijdbad           B          Hoofddraagconstructie           Anders                  Bout/moer           Met resistent FWS                 Gaaf                              Ja                Rood          Afkeur           Drect

H8   Doelgroepenbad          B          Hoofddraagconstructie           Anders                  Bout/moer           Met resistent RVS                 Gaaf                              Ja                Rood          Afkeur           Drect




                                                                                                            Pagina 23 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                 WWW.SGS.COM/INTRON




ABOUT SGS
SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company and
is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 90.000 employees,
SGS operates a network of over 2.000 offices and laboratories around the world.
                                                                                          .

SGS INTRON B.V.            SGS INTRON B.V.            SGS NETHERLANDS             SGS BELGIUM
Dr. Nolenslaan 126        Venusstraat 2               Malledijk 18                SGS House
P.O. Box 5187             P.O.Box 267                 P.O. Box 200                Noorderlaan 87
NL-6130 PD Sittard        NL-4100 AG Culemborg       NL-3200 AE Spijkenisse       B-2030 Antwerpen
t+31 (0)88 214 52 04      t+31 (0)88 214 51 00       t+31 (0)181 693 333          t +Z2 (0)3 545 44 00




                                WHEN YOU NEED TO BE SURE



                                             Pagina 24 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>