<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                      /. tf
                                                     mu inB18-010514
                                                            mu mini mu
                                                          MATERIALS
           INSPECTIE METALEN OPHANG-
           CONSTRUCTIES EN BEVESTIGINGS­
           MIDDELEN CONFORM NPR 9200:2015
           Zwembad De Schelp en de Melanen B.V.
  Status   eindrapport
  Datum    11-11-2016
:appor     A959990/R20160363                      SGS INTRON
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                                         SGS INTRON B.V.
                                                                                                                    A959990/R20160363
                                                                                                                             eindrapport
 COLOFON
  Opdrachtgever I         Zwembad De Schelp en de Melanen B.V.
         Customer                                                                          m.vanraaii@deschelpendemelanen.nl
                          t.a.v. de heer M. van Raaij                           E-mail:
                          De Boulevard Noord 45
                          4617 HD BERGEN OP ZOOM
     Titel rapport/       Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen conform NPR
        Ttei report       9200:2015, Zwembad De Schelp en Melanen te Bergen op Zoom
           Offerte i      A959990/BO20160492                                   Datum 1     08-07-2016
         Quotation                                                                Date
        Opdracht 1        A959990/BO20160492 via mail                          Datum 1     15-07-2016
   Purchase order                                                                 Date
 Opdrachtnemer 1          SGS INTRON B.V.
        Contractor
                          Postbus 5187                                        Kantoor 1    Dr. Nolenslaan 126
                                                                                 Office
                          6130 PD SITTARD                                                  6136 GV SITTARD
  Contactpersoon          R. Thomas                                               Tel      +31 46 4204204
  1 Contactperson                                                                Mob       06- 23 17 55 46
                                                                                E-mail:    Richard.Thomas@sgs.com
            Auteur 1      R. Thomas                                        Autorisatie!    dr. M.M.R. Boutz
             Author                                                       Authorisation
                                                                                                             í | ty^1 s'
   Handtekening 1                                                       Handtekening t
        Autograph           7TŢ)                                            Autograph
                                                                                                      \
                                                                                                       i
            Datum 1       Rapportnr. 1                                 Reden revisie 1
                Date      Reportnr.                                    Reason revision
    11-11-2016            A959990/R20160363 SSi
 Disclaimer
 Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene
 voorwaarden van SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden.
 Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald
 door deze voorwaarden.
 Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de
 bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies
 van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij
 een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend
 uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de Ínhoud
 of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd.
 © SGS INTRON BV
                                                          Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                         A959990/R20160363
                                                                                                                                                       eindrapport
 INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                                             Pagina
 1.  INLEIDING..................................................................................................................................................... 4
 2.  DOEL..............................................................................................................................................................4
 3.  NPR 9200:2015............................................................................................................................................. 4
     3.1. Onderwerp en toepassingsgebied....................................................................................................... 4
     3.2. Gebiedsindeling.....................................................................................................................................5
     3.3. Materiaalkeuze......................................................................................................................................5
     3.4. Afwijkingen............................................................................................................................................. 6
 4.  UITVOERING INSPECTIE........................................................................................................................... 6
     4.1. Algemeen............................................................................................................................................... 6
     4.2. Inspectieplan..........................................................................................................................................6
     4.3. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen..................................................... 7
 5.  RESULTATEN INSPECTIE.......................................................................................................................... 8
     5.1. Inspectie metalen ophangconstructies enbevestigingsmiddelen.......................................................8
 6.  INSPECTIE.................................................................................................................................................. 25
     6.1. Metalen ophangconstructies enbevestigingsmiddelen..................................................................... 25
     6.2. Hoofddraagconstructie......................................................................Error! Bookmark not defined.
 BIJLAGE A. INSPECTIE RESULTATEN (31-10-2016) ..................................................................................28
 BIJLAGE B. INSPECTIE RESULTATEN HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE (31-10-2016)............................30
                                                                 Pagira 3 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V.
                                                                                           A959990/R20160363
                                                                                                   eindrapport
1.          INLEIDING
Het milieu in overdekte zwembaden is agressief voor metalen ophangconstructies en bevestigings­
middelen. De aanwezigheid van vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten leiden tot
aantasting door corrosie. Hierdoor ontstaat een risico op bezwijken. Het is daarom van belang dat
periodiek onderzoek wordt verricht naar de veiligheid van metalen ophangconstructies en
bevestigingsmiddelen. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn
NPR 9200:2015.
De Minister van Wonen en Rijksdienst heeft per 1 juli 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor roestvast
stalen constructiedelen in zwembaden. In artikel 5.12 van de Regelgeving Bouwbesluit 2012, wordt de
onderzoeksplicht beschreven. Concreet betekent de onderzoeksplicht dat alle openbare zwembaden vóór
1 januari 2017 een onderzoek moeten hebben uitgevoerd, waaruit blijkt dat in het zwembad geen niet-
resistent RVS meer aanwezig is op plaatsen waar breuk kan leiden tot persoonlijk letsel.
2. DOEL
Het doel van de inspectie is het inventariseren van de huidige conditie van de toegepaste materialen en
het signaleren van mogelijke onveilige situaties, waaruit letsel kan voorkomen, en het treffen van
maatregelen tegen onveilige situaties.
Het betreft het beoordelen I inspecteren van de toegepaste metalen ophangsystemen en
bevestigingsmiddelen conform NPR 9200:2015. De inspectie is uitgevoerd in alle ruimtes die direct of
indirect in contact staan met de zwembad atmosfeer.
3. NPR 9200:2015
     3.1. Onderwerp en toepassingsgebied
De NPR 9200:2015 vermeldt welke materialen voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
in overdekte zwembaden kunnen worden toegepast. Daarnaast geeft deze NPR een leidraad voor de
vereiste inspecties: de risico-inventarisatie en -analyse, de inspectiewijze, de inspectierapportage en het
inspectie-interval.
De uitgangspositie van de NPR 9200 is niet alleen het bevorderen van de veiligheid, maar ook de
mogelijkheid om door eenvoudige inspecties de toegepaste materialen te kunnen identificeren en te
kunnen controleren. De NPR is van toepassing op alle onderdelen van de ophangconstructies en
bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden.
                                               Pagina 4 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                                 A959990/R20160363
                                                                                                          eindrapport
De NPR heeft betrekking op de bassinruimtes en alle hiermee in open verbinding staande ruimtes dan wel
via luchtbehandelingssystemen hieraan gekoppelde ruimtes. Hieronder vallen ook ruimtes voor
bijvoorbeeld overdekte waterspeeltuinen die gebruik maken van gechloreerd water.
De NPR is niet bedoeld voor:
          Kunststof ophangconstructies en bevestigingsmiddelen;
          Hoofddraagconstructies en/of dakconstructies.
      3.2. Gebiedsindeling
De NPR 9200 maakt onderscheid in drie gebieden:
          gebied A: bestaat uit het bassin en de directe omgeving daarvan; spatzone (binnen 1 m verticaal
          en 1 m horizontaal vanaf basin);
          gebied B: omvat de ruimte buiten gebied A en binnen de bassinruimte. Tot gebied B behoren ook
          overige ruimtes die in contact staan met de zwembadatmosfeer;
          gebied C: bevat alle ruimten daarbuiten, die op geen enkele wijze in verbinding staan met de
          atmosfeer van de bassinruimte.
      3.3. Materiaalkeuze
Bij de materiaalkeuze wordt onderscheid gemaakt naar de hierboven genoemde gebieden. In tabel 1 zijn
de volgens NPR 9200:2015 geschikte materialen voor de verschillende gebieden weergegeven.
Tabel 1. Geschikte materialen conform NPR 9200:2015
    Materiaalsoort                                                                     Gebied        Voorwaarden
    Verzinkt ongelegeerd constructiestaal (rondom verzinkt):                           A, B en C
         Elektrolytisch verzinkt (» 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 4042
        Thermisch verzinkt 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 10684 en
         NEN-EN-ISO 1461
         Duplex systeem (coating + Zink) volgens NEN 5254 en NEN-EN 15773
    Resistent RVS:                                                                     A, B en C     1, 2, 3, 4
    -    Type: 1.4529 of 1.4547 of 1.4565 volgens TNO 2013-R11051
    Niet-resistent RVS                                                                 A en C        1, 3, 4, 5
    Aluminium:                                                                         A, B, C
    Type: geanodiseerd of met coilcoating (NEN-EN 1396, corrosie-index 2b)
Voorwaarden:
1) Toepassing beperken tot eenvoudig toegankelijke plekken zodat visuele directe inspectie mogelijk is.
2) Herkenbaarheid door unieke zichtbare merktekens op elk onderdeel.
3) Traceerbaarheid door vastlegging van de herkomst, aanduiding van gebruikslocaties (foto’s en plattegrond) en
      materiaalcertificaten.
4) Onderdelen alleen zonder deklaag (coating) toepassen.
5) Alleen toepassen, indien dit bij bezwijken geen risico vormt op lichamelijk letsel.
                                                    Pagina 5 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                                   A959990/R20160363
                                                                                                            eindrapport
     3.4. Afwijkingen
Niet-geschikte materialen mogen niet worden gebruikt en moeten direct na de inspectie worden verwijderd
of vervangen als ze worden aangetroffen tijdens de inspectie. Uitzondering hierop zijn standaard verzinkte
producten, waarbij geen/weinig corrosie zichtbaar is. Deze kunnen onder voorwaarden blijven
gehandhaafd.
In tabel 2 wordt samengevat welke maatregelen voorgeschreven worden door de NPR bij afwijkingen.
 Tabel 2. Afwijkingen conform NPR 9200:2015
Materiaal type                                                                        Actie
Niet-resistent RVS in gebied B                                                        Direct vervangen
Niet-resistent RVS in gebied A waarbij kans is op letsel bij bezwijken                Direct vervangen
Niet-resistent RVS in gebied A waarbij geen kans is op letsel bij bezwijken. Alleen   Inspectie iedere 6 maanden
indien direct inspecteerbaar en er geen corrosie of coating aanwezig is
Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met lichte tot matige corrosievorming           Aanbrengen van een beschermlaag
Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met significante volumetoename of dikte         Vervangen of herstellen
afname door corrosievorming waarbij het risico op letsel bij bezwijken mogelijk is
4. UITVOERING INSPECTIE
SGS INTRON heeft het onderzoek aan de metalen bevestigingsconstructies uitgevoerd conform NPR
9200:2015. Onderstaand zijn per stap de te verrichten werkzaamheden beschreven.
     4.1. Algemeen
Inspectie locatie                 Zwembad De Schelp
                                  De Boulevard Noord 45 te Bergen op Zoom
Contactpersoon Zwembad            De heer M. Van Raaij                            Functie:    Technisch beheerder
Bouwjaar                          1999
Eigenaar                          Gemeente Bergen op Zoom
Exploitant                        Zwembad de Schelp en de Melanen B.V.
Datum inspectie                   31-10-2016                      Datum vorige inspectie      27-05-2016 door Cobra
Inspecteur                        R. Thomas
Inspectie instantie               SGS INTRON
     4.2. Inspectieplan
Stap 1: Voorbespreking op locatie
« Bestuderen van eerdere rapporten, tekeningen en overige relevante documenten.
«    Inventariseren ter plekke van ruimten, constructies, klimaatcondities, zichtbare risico’s en de eventuele
     genomen maatregelen naar aanleiding van de vorige inspectie.
                                                  Pagina 6 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V.
                                                                                           A959990/R20160363
                                                                                                    eindrapport
De ruimtes met een zwembadatmosfeer in zwembad de Schelp zijn:
     »   Wedstrijdbad;
     »   Doelgroepenbad;
     »   Recreatiebad;
     «   Horeca ruimte bij recreatiebad;
     «   Opslagruimten;
     «   Douches.
     4.3. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
Stap 2: Inspectie ^nulmeting)
Conform NPR 9200:2015 zijn, als representatieve steekproef, minimaal de volgende onderdelen
geïnspecteerd:
o gelijksoortige bevestigingen van plafonds en akoestische panelen;
o gelijksoortige bevestigingen van kabelgoten en luchtkanalen;
o gelijksoortige bevestigingen van losse installaties (licht en geluid);
o gelijksoortige bevestigingen van losse objecten (decoratie, spelelementen).
De resultaten van de inspectie zijn weergegeven in een overzichtelijke tabel in bijlage A. Hierbij is
beoordeeld op: gebied (A, B of C), constructie onderdeel, type materiaal en de conditie van het onderdeel.
Op basis van de uitgevoerde inspectie is in bijlage A tevens een inspectie- en/of hersteltermijn opgegeven
(zie hiervoor ook tabel 2 en 3).
Tabel 3. Inspectietermijn en/ofte nemen actie
 Inspectie     Kleurcode                                         Actie
  termijn
   3 jaar        GROEN       Na 3 jaar opnieuw inspecteren.
   2 jaar         GEEL       Na 2 jaar opnieuw inspecteren of binnen 2 jaar herstellen.
    1 jaar                   Licht tot matig zichtbare corrosie verwijderen en behandelen met een
                ORANJE       corrosiewerende spray (zink of anders).... of binnen 1 jaar opnieuw
                             inspecteren.
6 maanden                    Dit geldt voor niet-resistent RVS in gebied A, waarbij geen roest is
                             waargenomen, waarbij geen kans bestaat op letsel bij bezwijken, indien
                             goed inspecteerbaar en niet voorzien van een coating.
    0 jaar        ROOD       Direct herstellen en/of vervangen.
Het inspecteren van de hoofddraagconstructie en de dakconstructie is geen onderdeel van de inspectie
conform NPR 9200. Hier is dus ook niet expliciet op geïnspecteerd, maar eventuele afwijkingen of
aandachtspunten die toch tijdens de inspectie geconstateerd zijn, worden vermeld in hoofdstuk 5.2 en 6.2
van dit rapport.
                                                Pagina 7 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                  SGS INTRON B.V.
                                                                                       A959990/R20160363
                                                                                                 eindrapport
5. RESULTATEN INSPECTIE
5.1.      Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
De inspectie resultaten/waarnemingen zijn weergegeven in bijlage A. De waarnemingen zijn voorzien van
een itemnummer. Een aantal van de genoemde afwijkingen en/of aandachtspunten worden hieronder
verder toegelicht.
Foto                                                       Item  Opmerking
                                                            Nr.
                                                            N1   Wedstrijdbad, doelgroepenbad en
                                                             4-  recreatiebad:
                                                             N3  De bevestigingen (draadstang A,
                                                             4-  bevestiging bussen B en bevestiging in
                                                            N11  vloer C) van de glazen wanden bestaan
                                                             4-  uit niet resistent RVS. Het type
                                                            N12  materiaal van de bussen is tijdens de
                                                              4- inspectie niet vast te stellen.
                                                            N27
Foto 1.
Foto 2.
                                           Pagina 8 var 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                      SGS INTRON B.V.
                                                                            A959990/R20160363
                                                                                     eindrapport
Foto 3.
                                                  N2  Wedstrijdbad, doelgroepenbad en
                                                   +  recreatiebad:
                                                  N10 Lichtarmaturen: De bouten (foto 4 t/m
                                                   +  7) ter bevestiging van de
                                                  N35 lichtarmaturen, zijn uitgevoerd in niet-
                                                      resistent RVS in gebied B. Niet-
                                                      resistent RVS onderdelen in gebied B
                                                      zijn niet toegestaan en dienen te
                                                      worden vervangen door geschikte
                                                      materialen.
                                                      Overigens zijn alle lichtarmaturen
                                                      geborgd met een stalen kettingen.
Foto 4. Bevestiging lichtarmatuur
Foto 5. Bevestiging lichtarmatuur
                                  Pagina 9 van 3"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                          SGS INTRON B.V.
                                                                A959990/R20160363
                                                                         eindrapport
Foto 6. Bevestiging lichtarmatuur
Foto 7.Bevestiging lichtarmatuur
                                       N6 Wedstrijdbad, doelgroepenbad en
                                          recreatiebad:
                                          Bevestigingen van de wegbewijzering:
                                          De bout (foto 8) ter bevestiging van de
                                          wegbewijzeringen, zijn uitgevoerd in
                                          niet-resistent RVS in gebied B en
                                          vertonen lichte corrosie. Niet-resistent
                                          RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                          toegestaan en dienen te worden
                                          vervangen door geschikte materialen.
Foto 8. Bevestigingen wegbewijzeringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                  SGS INTRON B.V,
                                                                                        A959990/R20160363
                                                                                                 eindrapport
                                                              N7 Recreatiebad:
                                                              +  De bevestigingen van de leuning van
                                                              N9 de trap van de glijbaan en de
                                                                 bevestigingen van de hoofdconstructie
                                                                 van de glijbaan zijn uitgevoerd in niet-
                                                                 resistent RVS in gebied B en vertonen
                                                                 corrosie, zie foto 9 t/m 12. Niet-
                                                                 resistent RVS onderdelen in gebied B
                                                                 zijn niet toegestaan en dienen te
                                                                 worden vervangen door geschikte
                                                                 materialen.
Foto 9. Bevestigingen leuning glijbaan
Foto 10. Bevestigingen leuning glijbaan
Foto 11. Bevestigingen middenkolom constructie glijbaan
                                              Pagina 11 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B V.
                                                                                           A959990/R20160363
                                                                                                   eindrapport
Foto 12. Bevestigingen middenkolom constructie glijbaan
                                                                N49 Recreatiebad:
                                                                    De bevestigingen van de houten
                                                                    kozijnen aan de betonnen kolommen
                                                                    van de hoofdconstructie zijn uitgevoerd
                                                                    in niet-resistent RVS in gebied B, zie
                                                                    foto 13. Niet-resistent RVS onderdelen
                                                                    in gebied B zijn niet toegestaan en
                                                                    dienen te worden vervangen door
                                                                    geschikte materialen.
Foto 13. Bevestiging kozijnen aan hoofdconstructie aan
betonnen kolommen
                                               Pagina 12 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                    SGS INTRON B.V.
                                                                                          A959990/R20160363
                                                                                                    eindrapport
                                                                N15 Recreatiebad:
                                                                    De bevestigingen van de lichtarmaturen
                                                                    zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                                    gebied B, zie foto 14. Niet-resistent
                                                                    RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                                                    toegestaan en dienen te worden
                                                                    vervangen door geschikte materialen.
Foto 14.Armaturen in horeca-ruimte
                                                                N15 Horeca-ruimte en wedstrijdbad:
                                                                    De bevestigingen van de luidsprekers
                                                                N36 zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                                    gebied B, zie foto 15 en 16. Niet-
                                                                    resistent RVS onderdelen in gebied B
                                                                    zijn niet toegestaan en dienen te
                                                                    worden vervangen door geschikte
                                                                    materialen.
                                                                    De boxen bij het wedstrijdbad zijn wel
                                                                    geborgd met een stalen kabel.
Foto 15. Luidsprekers
                         p? f,î
Foto 16. Niet resistent RVS bout beugel luidsprekers
                                                Pagina 13 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                               SGS INTRON B.V.
                                                                                     A959990/R20160363
                                                                                               eindrapport
                                                           N18 Recreatiebad:
                                                               De bevestingen van de speeldouche
                                                               zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                               gebied A. Sommige vertonen corrosie,
                                                               zie foto 17 en 18.
Foto 17. Bevestiging speeldouche met niet resistent
RVS.
Foto 18. Corrosie niet resistente RVS
                                          Pagina 14 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                    A959990/R20160363
                                                                                             eindrapport
                                                          N20 Wedstrijdbad en doelgroepenbad:
                                                           +  De bovenste bout van de
                                                          N28 lichtarmaturen, foto 19 t/m 20 ter
                                                              bevestiging van de lichtarmaturen, zijn
                                                              uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                              gebied B. Niet-resistent RVS
                                                              onderdelen in gebied B zijn niet
                                                              toegestaan en dienen te worden
                                                              vervangen door geschikte materialen.
Foto 19. Bevestiging lichtarmatuunboven het
plafondzeil                       \
Foto 20. Lichtarmaturen wedstrijdbad en doelgroepen­
bad
                                          Pagina 15 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                             SGS INTRON B V.
                                                                                   A959990/R20160363
                                                                                            eindrapport
                                                             Wedstrijdbad en doelgroepenbad:
                                                             De bouten van de bevestigingen van
                                                             het plafonddoek foto 21, zijn
                                                             uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                             gebied B. Niet-resistent RVS
                                                             onderdelen in gebied B zijn niet
                                                             toegestaan en dienen te worden
                                                             vervangen door geschikte materialen.
Foto 21. Bouten bevestiging plafonddoek
                                                         N22 Wedstrijdbad:
                                                          +  De bouten ter bevestiging van de
                                                         N37 duikplanken foto 23 en 24, zijn
                                                             uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                                             gebied B. Niet-resistent RVS
                                                             onderdelen in gebied B zijn niet
                                                             toegestaan en dienen te worden
         ļLJlw 1                                             vervangen door geschikte materialen.
Foto 22. Hoge duikplank
                                        Pagina 16 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                              SGS INTRON B,V.
                                                                 A959990/R20160363
                                                                         eindrapport
                                    t’íļĩį'
     JįtÊÊ
Foto 23. Corrosie moeren onderzijde hoge duikplank
                                              ť
Foto 24. Lage duikplank
                                            Pagina 17 van 3'i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                              SGS INTRON B V.
                                                                                   A959990/R20160363
                                                                                            eindrapport
Foto 25. Corrosie moeren onderzijde hoge duikplank
                                                          N26 Doelgroepenbad:
                                                              Alle bevestigingen van de babytafel
                                                              foto 26 en 27, zijn uitgevoerd in niet-
                                                              resistent RVS in gebied B. Niet-
                                                              resistent RVS onderdelen in gebied B
                                                              zijn niet toegestaan en dienen te
                                                              worden vervangen door geschikte
                                                              materialen.
     26. Babytafel
                               mm*
Foto 27. Bevestiging babytafel
                                         Pagina 18 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                           SGS INTRON B.V,
                                                                                 A959990/R20160363
                                                                                          eindrapport
                                                       N33 Wedstrijdbad (tribune):
                                                        +  De leuningen en de zitbanken van de
                                                       N34 tribune zijn bevestigd met niet resistent
                                                           RVS in gebied B. Niet-resistent RVS
                                                           onderdelen in gebied B zijn niet
                                                           toegestaan en dienen te worden
                                                           vervangen door geschikte materialen.
Foto 28. Bevestiging leuningen tribine
Foto 29. Bevestiging zitbanken tribune
                                       Pagina 19 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                               SGS INTRON B.V,
                                                                                    A959990/R20160363
                                                                                             eindrapport
                                                          N40 Doelgroepenbad:
                                                              De bevestigingen van de invalidenlift
                                                              zijn van niet resistent RVS in gebied B.
                                                              Niet-resistent RVS onderdelen in
                                                              gebied B zijn niet toegestaan en dienen
                                                              te worden vervangen door geschikte
                                                              materialen.
^-^SS^ÊŘ~
Foto 30. Invalidenlift doelgroepenbad
                                                          N48 Recreatiebad:
                                                              De bevestigingen van de waarschu­
                                                              wingsborden bestaan uit niet resistent
                                                              RVS in gebied B.
                                                              Niet-resistent RVS onderdelen in
                                                              gebied B zijn niet toegestaan en dienen
                                                              te worden vervangen door geschikte
                                                              materialen.
                                 Sr*
                                       “0*'*ŨZ,n*m'are
Foto 31 .Bevestigingen waarschuwingsbord
                                         Pagina 20 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                         SGS INTRON B.V.
                                                            A959990/R20160363
                                                                    eindrapport
Foto 32. Bevestigingen waarschuwingsborden
                                        Pagina 2' van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                  SGS INTRON B V,
                                                                                      A959990/R20160363
                                                                                                eindrapport
5.2.      Hoofddraagconstructie
Het beoordelen van de hoofddraagconstructie is geen onderdeel van de van de inspectie volgens NPR
9200:2015. De hoofddraagconstructie is ook geen onderdeel van de verstrekte opdracht, maar
bijzonderheden die we tijdens de inspectie tegenkomen zijn hieronder nader benoemd.
Foto                                                     Item Opmerking
                                                          Nr.
                                                          H1  Ŕecreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijdbad
                                                              De mouren en bouten van de schoorstan-
                                                              gen boven het plafonddoek zijn bevestigd
                                                              aan de hoofdconstructie en uitgevoerd in
                                                              niet resistent RVS.
Foto 33.
                                                          H2  Recreatiebad:
                                                              De bevestigingen van de gevelelementen
                                                              zijn aan de betonnen kolommen bevestigd.
                                                              De bouten bestaan uit niet resistent RVS
                                                              en zijn gecoat.
Foto 34.
                                            Pagina 22 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                               SGS INTRON B,V,
                                                     A959990/R20160363
                                                               eindrapport
                          Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijdbad
                          De bevestiging van de stalen kolommen
                          van de hoofddraagconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS.
Foto 35.
                       H4 Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijdbad
                          De stalen verbindingen van de hoofdcon­
                          structie zijn uitgevoerd in niet resistent RVS
                          en zijn gecoat.
Foto 36.
                       H5 Recreatiebad
                          De moeren en bouten van de stalen X-
                          verbindingen van de hoofdconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS en gecoat.
Foto 37.
         Pagina 23 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                              SGS INTRON B.V.
                                                    A959990/R20160363
                                                             eindrapport
                       H7 Wedstrijdbad
                          De bouten van de hoofddraagconstructie
                          zijn uitgevoerd met niet resistent RVS en
                          zijn gecoat.
Foto 38.
                       H8 Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijdbad
                          De bevestigingen van de scharnierpunten
                          van de hoofddraagconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS.
Foto 39.
         Pagina 24 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B,V,
                                                                                           A959990/R20160363
                                                                                                    eindrapport
6.         INSPECTIE
6.1.        Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
Een lijst van alle geïnspecteerde componenten en onderdelen daarvan zijn weergegeven in bijlage A.
Iedere waarneming/item is afzonderlijk genummerd. De onderdelen die direct vervangen dienen te worden
zijn weergegeven in rood. De resterende onderdelen dienen binnen een termijn van 6 maanden of 1,2 of 3
jaar (zie bijlage A) opnieuw te worden geïnspecteerd of te worden hersteld of vervangen.
Afgekeurde componenten, of onderdelen daarvan, waarbij letsel kan ontstaan bij bezwijken, dienen te
worden vervangen of er dienen maatregelen getroffen te worden zodat letsel als gevolg van bezwijken
wordt voorkomen. Voor de materiaalkeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
 De onderdelen die direct vervangen dienen te worden zijn hieronder nog eens uitgeschreven.
Tabel 4. Actielijst
 Ruimte                                       Item                              Actie
                                              [nr.]
Wedstrijdbad/doelgroepenbad/recreatiebad       N1     Glazen wanden:
                                               N3     De bevestigingen van de glazen wanden (foto 1, 2
                                                      en 3), zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied
                                              N10     B.
                                                +
                                              N27
                                               N2     Lichtarmaturen:
                                               N9     De bouten (foto 4,5,6 en 7) ter bevestiging van de
                                                +     lichtarmaturen, zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS
                                               N35    in gebied B.
                                                N6    Wegbewijzering:
                                                      De bevestigingen van de wegbewijzeringen (foto 8)
                                                      zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B.
                                                      Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                                      toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                                      geschikte materialen (zie tabel 1).
                                            Pagina 25 /an 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                        SGS INTRON B.V,
                                                                              A959990/R20160363
                                                                                        eindrapport
Recreatiebad                      N7      Glijbaan:
                                   +
                                  N9      De bevestigingen van de leuningen (foto 9 en 10)
                                         zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B.
                                          De bevestigingen van de middenkolom (foto 11 en
                                          12) van de glijbaan constructie is uitgevoerd in niet-
                                          resistent RVS in gebied B.
                                  N9      Houten kozijnen:
                                          De bevestigingen (draadstangen, foto 13) van de
                                          houten kozijnen aan de betonnen kolommen van de
                                          hoofdconstructie zijn uitgevoerd in niet-resistent
                                          RVS in gebied B.
                                  N15     Lichtarmaturen:
                                          De bevestigingen van de lichtarmaturen zijn
                                          uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B, zie foto
                                          14.
                                  N18     Speeldouche:
                                          De bevestigingen van de speeldouche zijn
                                          uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B, zie foto
                                          17 en 18.
                                  N48    Waarschuwingsborden:
                                          De bevestigingen van de waarschuwingsborden zijn
                                          uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B, zie foto
                                          31 en 32.
                                          Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                         toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                          geschikte materialen (zie tabel 1).
Horeca-ruimte en wedstrijdbad     N16     Luidsprekers:
                                  N36     De bevestigingen van de luidsprekers zijn
                                          uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B, zie foto
                                          15 en 16.
                                          Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                          toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                          geschikte materialen (zie tabel 1).
Wedstrijdbad en doelgroepenbad    N20     Lichtarmaturen:
                                  N28     De bouten (foto 19 en 20) ter bevestiging van de
                                          lichtarmaturen, zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS
                                          in gebied B.
                               Pagina 26 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                SGS INTRON B.V,
                                                                     A959990/R20160363
                                                                               eindrapport
                         N21     Plafonddoek:
                           +
                         N27     De bouten (foto 21) ter bevestiging van het
                                 plafonddoek, zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                 gebied B.
                                 Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                 toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                 geschikte materialen (zie tabel 1).
Wedstrijdbad             N22     Duikplanken:
                         N37     De bouten ter bevestiging van de duikplanken (foto
                                 22 t/m 25) zijn uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                                 gebied B.
                                 Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                 toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                 geschikte materialen (zie tabel 1).
Doelgroepen bad          N26     Babytafel:
                                 De bevestigingen van de babytafel (foto 26 en 27)
                                 zijn uitgevoerd in niet resistent RVS in gebied B.
                         N40     Invalidenlift:
                                 De bevestigingen van de invalidenlift (foto 30) zijn
                                 uitgevoerd in niet resistent RVS in gebied B.
                                 Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                 toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                 geschikte materialen (zie tabel 1).
Wedstrijdbad (tribune)   N33      De leuningen en de zitbanken van de tribune in het
                           +     wedstrijdbad zijn uitgevoerd in niet resistent RVS in
                         N34     gebied B.
                                  Niet-resistent RVS onderdelen in gebied B zijn niet
                                 toegestaan en dienen te worden vervangen door
                                 geschikte materialen (zie tabel 1).
                       Pagina 27 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                  SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                         A959990/R20160363
                                                                                                                                                                                                                       eindrapport
BIJLAGE A. INSPECTIE RESULTATEN (31-10-2016)
                                                                                                                                                                                                                           Uiterste
                                                                                                                                                                                                                         datum voor
MR.     Ruimte     Gebiedsindeling  Draagconstructie        Constructie onderdeel Beves tigings-materialen    Materiaal (M)              Toestand (T)             Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectietermjn hermspectie.
                                                                                                                                                                                                                         reparatie of
                                                                                                                                                                                                                         vervanging
                        Zone               Type                                                                                                                                                              Járen
 N1  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel             Wanden               Draadstang          Niet resistent RVS   Bevestiging vertoont corrosie               Ja                 Rood         Afkeur          □reet
 M2  Recreatiebad        B         Bev es tigings mddel        Lichtarmaturen            Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Af keur         □reet
 M3  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel             Wanden                 Bout/moer         Niet resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
 N4  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel               Doek                 Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen         3 jaar       2019-10-31
 N5  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel              Glijbaan              Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen         3jaar        2019-10-31
 NB  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel         Wegbew ijzering              Frame           Met resistent RVS  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
 N7  Recreatiebad        B         Beves tigings mddel           Leuningen                  Moer           Met resistent RVS  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Af keur         □reet
 N8  Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel            Leuningen                  Moer           Met resistent RVS  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
 N9  Recreatiebad        B         Bev es tigings middel           Anders                   Moer           Met resistent RVS  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N10  Recreatiebad        B         Bev es tigings rnddel       Lichtarmaturen               Moer           Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N11  Recreatiebad        B         Bev es tigings mddel            Wanden                   Moer           Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N12  Recreatiebad        B         Beves tigings mddel            Wanden                    Moer           Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N13 Doelgroepenbad       B         Bevestigingsmiddel             Leidingen            Draadstang            Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
N14 Doelgroepenbad       B         Bev es tigings mddel         Luchtkanalen           Draadstang            Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
N15  Horeca ruimte       B         Bev es tigings mddel        Lichtarmaturen            Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N16  Horeca ruimte       B         Bev es tigings mddel         Luidsprekers             Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N17  Horeca ruimte       B         Bevestigingsmiddel              Anders                Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
N18  Recreatiebad        A         Bevestigingsmiddel           Speeldouche              Bout/moer         Met resistent RVS           Raatselijk corrosie                  Ja                 RooO         Afkeur          □reet
NI 9 Recreatiebad        B         Bevestigingsmiddel          Lichtarmaturen            Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
N20  Wedstrijdbad        B         Bevestigingsmiddel          Lichtarmaturen            Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Af keur         □reet
N21  Wedstrijdbad        B         Bevestigingsmiddel              Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N22  Wedstrijdbad        B         Bevestigingsmiddel             Duikplank              Bout/moer         Met resistent R/S  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
M23  Wedstrijdbad        B         Bevestigingsmiddel           Luidsprekers             Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
M24  Wedstrijdbad        B         Bev es tigings mddel        Lichtarmaturen            Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groen          3 jaar      2019-10-31
M25  Wedstrijdbad        B         Beves tigings middel         Luidsprekers             Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Groèn          3 jaar      2019-10-31
N26 Doelgroepenbad       B         Beves tigingsmddel              Anders                Bout/moer         Met resistent RVS    Bevestiging vertoont corrosie               Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N27 Doelgroepenbad       B         Bevestigingsmiddel              Anders                Bout/moer         Met resistent RVS  Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          □reet
N28 Doelgroepenbad       B         Bevestigingsmiddel          Lichtarmaturen            Bout/moer         Met resistent RVS                  Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur          □reet
                                                         Pagina 28 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       SGS INTRON B.V
                                                                                                                                                              A95999C/R20160363
                                                                                                                                                                        eindrapport
N29 Doelgroepenbad  B    Bevestigingsmiddel           Luchtkanalen      Bout/moer     Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie j.                   3 jaar    2019-10-31
N30 Coelgroepenbad  B    Bevestigingsmiddel             Leidingen       Bout/moer     Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie Ja      G'oen        3 jaar    2019-10-31
N31   Opslagruimte  B    Bevestigingsmiddel             Leidingen      Draadstang     Verzinkt staal                   Gaaf                Ja      Groen        3 jaar    2019-10-31
M32   Weds trijdbad B    Bevestigingsmiddel            Score bord        Schroef     Net resistent RVS                 Gaaf                j»
                                                                                                                                              ■\m          i
                                                                                                                                                                Afkeur
                                                                                                                                                                Af keur
                                                                                                                                                                             □reet
M3 3  Wedstrijd bad B    Bevestigingsmiddel             Leuningen       Bout/moer    Net resistent RVS                 Gaaf                Ja       Rooo                     Direct
M34   Wedstrijdbad  B    Bevestigingsmiddel             Zitbanken       Bout/moer    Net resistent WS                  Gaaf                Ja wmÊm              Afkeur       □reet
M35   Wedstrijdbad  B    Bevestigingsmiddel          Lichtarmaturen     Bout/moer    Net resistent RVS                 Gaaf                Ja                   Afkeur       □reet
M36   Wedstrijdbad  B    Bevestigingsmiddel           Luidsprekers      Bout/moer    Net resistent RVS                 Gaaf                Ja       Rood        Afkeur       □reet
N37   Wedstrijdbad  B    Bevestigingsmiddel              Duikplank      Bout/moer    Net resistent RVS          Raatselijk corrosie        Ja       Rood        Afkeur       Drect
M38   Opslagruimte  B    Bevestigingsmiddel         Systeemplafond    Nonius hangers  Verzinkt staal                   Gaaf                Ja
                                                                                                                                                  Ml            3 jaar    2019-10-31
                                                     Lichtarmaturen      Schroef      Verzinkt staal                   Gaaf                Ja     .tìrser;      3 jaar    2019-10-31
N39 Doelgroepenbad  B    Bevestigingsmiddel
N40 Doelgroepenbad  A     Draagconstructie             Invaliden lift   Bout/moer    Net resistent RVS                 Gaaf                Ja       FteJä       Afkeur       □reet
N41  Doelgroepenbad A     Draagconstructie            Luidsprekers      Bout/moer     Verzinkt staal                   Gaaf                Ja     ■BB            3 jaar   2019-10-31
N42      Talieten   C     Draagconstructie          Systeemplafond     Hoekprofiel    Verzinkt staal                   Gaaf                Ja
                                                                                                                                                JİSS     ĝ
                                                                                                                                                 ' ċíûíärl
                                                                                                                                                                 3 jaar   2019-10-31
N43     Receptie    C    Bevestigingsmiddel           Luchtkanalen     Draadstang      Verzinkt staal                  Gaaf                Ja                    3 jaar   2019-10-31
N44     Stoombad    B Overige draagconstructies          Wanden          Anders          Kunststof                     Gaaf                Ja :;;ĵ laflfn        3 jaar   2019-10-31
                                                                        Bout/moer      Verzinkt staal                  Gaaf                Ja   ,'Ŵž&n      ;    3 jaar   2019-10-31
N45      Douches    B     Ophangsysteem             Systeemplafond
N46    Kleedkamer   C     Ophangsysteem             Systeemplafond    Noniushangers    Verzinkt staal                  Gaaf                Ja  HěséÍ.            3 jaar   2019-10-31
N47   Recreatiebad  B    Bevestigingsmiddel              Glijbaan       Bout/moer      Verzinkt staal                  Gaaf                Ja 3 ÉSs              3 jaar   2019-10-31
N48   Recreatiebad  B    Bevestigingsmiddel      Waarschuw ingsborden   Bout/moer    Net resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie Ja       Rood        Afkeur       □reet
M49   Recreatiebad  B    Bev es tigings mKldel      Houten kozijnen    Oaadstang     Net resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie Ja ■m                Af keur      Drect
                                               Pagina 29 van 3‘
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                       A959990/R20160363
                                                                                                                                                                                                                     eindrapport
BIJLAGE B. INSPECTIE RESULTATEN HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE (31-10-2016)
                                                                                                                                                                                                                          Uiterste
                                                                                                                                                                                                                        datum voor
 FR     Ruimte     Gebiedsindeling   Draagconstructie       Constructie onderdeel Bevestigíngs-materialen   Materiaal (M)              Toestand (T)             Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectieterrmfi herinspectie.
                                                                                                                                                                                                                        reparatie of
                                                                                                                                                                                                                        vervanging
                       Zone                Type                                                                                                                                                            Járen
 Hl  Recreatiebad        8         Hoofddraagconstruc De          Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 H2  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie         Kolommen               Bout/moer         Met resistent RVS               Anders                          Ja                 F&iod        Afkeur           □reet
 H3  Recreatiebad        8         Hoofddraagconstructie         Kolommen               Bout/moer         Met resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 H4  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstruc tie        Kolommen               Bout/moer         Met resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 H5  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie          Anders                Bout/moer         Met resistent R/S Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                Rood          Afkeur           □reet
 H6  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie          Anders                Bouťmoer          Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                Rood          Afkeur           □reet
 H7  Wedstrijd bad       B         Hoofddraagconstructie          Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                Rood          Afkeur           □reet
 H8 Doetgroepenbad       B         Hoofddraagconstructie          Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                Gaaf                           Ja                Rood          Afkeur           □reet
                                                        Pagina 30 van 3'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>SGS
                                     WWW.SGS.COM/INTRON
 ABOUT SGS
 SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company and
 is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 70.000 employees,
 SGS operates a network of over 1.000 offices and laboratories around the world.
 SGS INTRON B.V.             SGS INTRON B.V.               SGS NETHERLANDS             SGS BELGIUM
 Dr. Nolenslaan 126          Venusstraat 2                 Malledijk 18                SGS House
 P.0. Box 5187               P.O.Box 267                   P.O. Box 200                Noorderlaan 87
 NL-6130 PD Sittard          NL-4100 AG Culemborg          NL-3200 AE Spijkenisse      B-2030 Antwerpen
 t +31 (0)46 420 42 04       t+31 (0)345 585 170           t+31 (0)181 693 333         1132 (0)3 545 44 00
 f +31 (0)46 452 90 60       f +31 (0)345 585 171          f+31 (0)181 623 566         f *32 (0)3 545 44 99
                                    WHEN YOU NEED TO BE SURE
                                                                                          SGS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>