<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                          B18-010513
                                                          MATERIALS
                           A      »
                           mv i
aggpiy
             HERINSPECTIE METALEN OPHANG-
             CONSTRUCTIES EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
             CONFORM NPR 9200:2015.
             Zwembad de Schelp, Bergen op Zoom
    Status   eindrapport
    Datum    09-02-2018
             A966010/R20180035
                                                    SGS INTRON
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                           SGS INTRON B.V.
                                                                                                                 A966010/R20180035
                                                                                                                             eindrapport
COLOFON
  Opdrachtgever I         Zwembad De Schelp en de Melanen
          Customer        B.V.                                                  E-mail:    m.vanraai@deschelpdemelanen.nl
                          t.a.v. de heer M. van Raaij
                          De Boulevard Noord 45
                          4617 HD BERGEN OP ZOOM
     Titel rapport I      Herinspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
        Titel report
                          conform NPR 9200:2015
                          Zwembad De Schelp, Bergen op Zoom
            Offerte 1     A966010/BO20170713                                   Datum 1     29-9-2018
          Quotation                                                               Date
        Opdracht 1        Gem. Bergen op Zoom: U17-016991                      Datum 1     13-11-2017
   Purchase order                                                                 Date
 Opdrachtnemer/           SGS INTRON B.V.
        Contractor
                          Postbus 5187                                       Kantoor 1     Dr. Nolenslaan 126
                                                                                 Office
                          6130 PD SITTARD                                                  6136 GV SITTARD
   Contactpersoon         H.J.T.M. Kessels                                         Tel :   +31 46 4204204
  1 Contactperson
                                                                                 Mob       06 - 53 73 71 55
                                                                                E-mail:    Dick.Kessels@sgs.com
            Auteur t      H.J.T.M. Kessels                                 Autorisatie t   dr. M.M.R. Boutz
             Author                                                      Authorisation
    Handtekening í                                                      Handtekening 1
          Signature                                                          Signature
                                                                                             I
                                                                                               1
                                                                                               \
            Datum 1       Rapportnr. !                                 Reden revisie 1
                Date      Reportnr.                                    Reason revision
    09-02-2018            A966010/R20180035 LHa
Disclaimer
Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene
voorwaarden van SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden.
Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald
door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de
bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies
van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij
een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend
uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de Ínhoud
of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd.
© SGS INTRON BV
                                                            Pagina 2 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                        A966010/R20180035
                                                                                                                                                      eindrapport
INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                                            Pagina
1.  INLEIDING................................................................................................................................................... 4
2.  DOEL........................................................................................................................................................... 4
3.  NPR  9200:2015............................................................................................................................................. 4
    3.1. Onderwerp en toepassingsgebied.......................................................................................................4
    3.2. Gebiedsindeling.................................................................................................................................... 5
    3.3. Materiaalkeuze..................................................................................................................................... 6
    3.4. Afwijkingen............................................................................................................................................ 6
4.  UITVOERING INSPECTIES...................................................................                                                                         7
    4.1. Algemeen.........................................................................................                                                           7
    4.2. Inspectieplan...................................................................................                                                            8
    4.3. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen                                                                                                8
    4.4. Herinspectie....................................................................................                                                            8
5.  RESULTATEN HERINSPECTIE..................................................................................................................9
    5.1. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen..................................................... 9
    5.2. Hoofddraagconstructie.......................................................................................................................15
6.  ACTIELIJST EN AANDACHTSPUNTEN VOOR EERSTVOLGENDE INSPECTIE.............................. 18
    6.1. Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen................................................................... 18
    6.2. Hoofddraagconstructie...................................................................................................................... 20
BIJLAGE A. Inspectie resultaten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen (12-01-2018)....................21
BIJLAGE B. Inspectie resultaten hoofddraagconstructie (12-01-2018)..........................................................23
                                                                   Pagina 3 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V.
                                                                                           A966010/R20180035
                                                                                                   eindrapport
1. INLEIDING
Het milieu in overdekte zwembaden is agressief voor metalen ophangconstructies en bevestigings­
middelen. De aanwezigheid van vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten leiden tot
aantasting door corrosie. Hierdoor ontstaat een risico op bezwijken. Het is daarom van belang dat
periodiek onderzoek wordt verricht naar de veiligheid van metalen ophangconstructies en
bevestigingsmiddelen. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn
NPR 9200:2015.
De Minister van Wonen en Rijksdienst heeft per 1 juli 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor roestvast
stalen constructiedelen in zwembaden. In artikel 5.12 van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt de
onderzoeksplicht beschreven. Concreet betekent de onderzoeksplicht dat alle openbare overdekte
zwembaden vóór 1 januari 2017 een onderzoek moeten hebben uitgevoerd, waaruit blijkt dat in het
zwembad geen dragende delen van niet-resistent RVS (meer) aanwezig zijn op plaatsen waar dit conform
Bouwbesluit niet is toegestaan.                               ,
Op 31-10-2016 heeft SGS INTRON een inspectie van het zwembad uitgevoerd conform NPR 9200: 2015.
De resultaten van die inspectie zijn beschreven in ons rapport met kenmerk A959990/R20160363 van 11-
11-2016. Inmiddels is herstel uitgevoerd. Het voorliggende rapport gaat specifiek over de herbeoordeling
van de in oktober 2016 vastgestelde afkeurpunten.
2. DOEL
Het doel van deze herinspectie is inventariseren of de door eigenaar getroffen maatregelen leiden van
afkeur naar goedkeur voor alle afkeurpunten en zo niet, het adviseren van maatregelen tegen resterende
onveilige situaties.
Het betreft het beoordelen I herinspecteren van de toegepaste metalen ophangsystemen en
bevestigingsmiddelen conform NPR 9200:2015. De herinspectie is uitgevoerd in alle ruimtes, waarin
tijdens de inspectie d.d. 31-10-2016 afkeurpunten zijn geconstateerd.
3. NPR 9200:2015
     3.1. Onderwerp en toepassingsgebied
De NPR 9200:2015 vermeldt welke materialen voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
in overdekte zwembaden kunnen worden toegepast. Daarnaast geeft deze NPR een leidraad voor de
vereiste inspecties: de risico-inventarisatie en -analyse, de inspectiewijze, de inspectierapportage en het
inspectie-interval.
                                                 Pagina 4 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                 SGS INTRON B.V.
                                                                                         A966010/R20180035
                                                                                                  eindrapport
 De uitgangspositie van de NPR 9200 is niet alleen het bevorderen van de veiligheid, maar ook de
 mogelijkheid om door eenvoudige inspecties de toegepaste materialen te kunnen identificeren en te
 kunnen controleren. De NPR is van toepassing op alle onderdelen van de ophangconstructies en
 bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden.
 De NPR heeft betrekking op de bassinruimtes en alle hiermee in open verbinding staande ruimtes dan wel
 via luchtbehandelingssystemen hieraan gekoppelde ruimtes. Hieronder vallen ook ruimtes voor
 bijvoorbeeld overdekte waterspeeltuinen die gebruik maken van gechloreerd water.
 De NPR is niet bedoeld voor:
 * Kunststof ophangconstructies en bevestigingsmiddelen;
 * Hoofddraagconstructies en/of dakconstructies.
      3.2. Gebiedsindeling
 De NPR 9200 maakt onderscheid in drie gebieden:
 * gebied A: bestaat uit het bassin en de directe omgeving daarvan; spatzone (binnen 1 m verticaal en 1 m
     horizontaal vanaf het bassin);
 * gebied B: omvat de ruimte buiten gebied A en binnen de bassinruimte. Tot gebied B behoren ook overige
     ruimtes die in contact staan met de zwembadatmosfeer;
 * gebied C: bevat alle ruimten daarbuiten, die op geen enkele wijze in verbinding staan met de atmosfeer
     van de bassinruimte.
                                                Pagm    van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                          SGS INTRON B.V.
                                                                                                    A966010/R20180035
                                                                                                              eindrapport
      3.3. Materiaalkeuze
 Bij de materiaalkeuze wordt onderscheid gemaakt naar de hierboven genoemde gebieden. In tabel 1 zijn
 de volgens NPR 9200:2015 geschikte materialen voor de verschillende gebieden weergegeven.
 Tabel 1. Geschikte materialen conform NPR 9200:2015
    Materiaalsoort                                                                      Gebied            Voorwaarden
    Verzinkt ongelegeerd constructiestaal (rondom verzinkt):                            A, B en C
         Elektrolytisch verzinkt (» 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 4042, in
         combinatie met een organische deklaag.
         Thermisch verzinkt (» 5 pm) staal volgens NEN-EN-ISO 10684 en
         NEN-EN-ISO 1461
         Duplex systeem (coating -t- Zink) volgens NEN 5254 en NEN-EN 15773
    Resistent RVS:                                                                      A, B en C         1, 2, 3, 4
    -    Type: 1.4529 of 1.4547 of 1.4565 volgens TNO 2013-R11051
    Niet-resistent RVS                                                                  A en C            1,3, 4, 5
    Aluminium:                                                                          A, B, C
    Type: geanodiseerd of met coilcoating (NEN-EN 1396, corrosie-index 2b)
 Voorwaarden:
 1) Toepassing beperken tot eenvoudig toegankelijke plekken zodat visuele directe inspectie mogelijk is.
 2) Herkenbaarheid door unieke zichtbare merktekens op elk onderdeel.
 3) Traceerbaarheid door vastlegging van de herkomst, aanduiding van gebruikslocaties (foto’s en plattegrond) en
      materiaalcertificaten.
 4) Onderdelen alleen zonder deklaag (coating) toepassen.
 5) Alleen toepassen, indien dit bij bezwijken geen risico vormt op lichamelijk letsel.
      3.4. Afwijkingen
 Niet-geschikte materialen mogen niet worden gebruikt en moeten direct na de inspectie worden verwijderd
 of vervangen als ze worden aangetroffen tijdens de inspectie. Uitzondering hierop zijn standaard verzinkte
 producten, waarbij geen/weinig corrosie zichtbaar is. Deze kunnen onder voorwaarden blijven
 gehandhaafd.
 In tabel 2 wordt samengevat welke maatregelen voorgeschreven worden door de NPR bij afwijkingen.
 Tabel 2. Afwijkingen conform NPR 9200:2015
    Materiaal type                                                                      Actie
    Niet-resistent RVS in gebied B                                                      Direct vervangen
    Niet-resistent RVS in gebied A waarbij kans is op letsel bij bezwijken              Direct vervangen
    Niet-resistent RVS in gebied A waarbij geen kans is op letsel bij bezwijken.        Inspectie iedere 6 maanden
    Alleen indien visueel direct inspecteerbaar en er geen corrosie of coating
    aanwezig is
    Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met lichte tot matige corrosievorming         Aanbrengen van een beschermlaag
    Verzinkt ongelegeerd constructiestaal met significante volumetoename of dikte       Vervangen of herstellen
    afname door corrosievorming waarbij het risico op letsel bij bezwijken mogelijk is
                                                       Pagina 6 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                 SGS INTRON B.V.
                                                                                     A966010/R20180035
                                                                                             eindrapport
4. UITVOERING INSPECTIES
SGS INTRON heeft het onderzoek aan de metalen bevestigingsconstructies uitgevoerd conform NPR
9200:2015. Onderstaand zijn per stap de te verrichten werkzaamheden beschreven.
    4.1. Algemeen
 Inspectie locatie           Zwembad De Schelp
                              De Boulevard Noord 45 te Bergen op Zoom
 Contactpersoon Zwembad       De heer M. Van Raaij                     Functie:   Technisch beheerder
 Bouwjaar                    Ca. 1999
 Eigenaar                     Gemeente Bergen op Zoom
 Exploitant                  Zwembad de Schelp en de Melanen B.V.
 Datum inspectie              31-10-2016                  Datum vorige inspectie  27-05-2016 door Cobra
 Inspecteur                   R. Thomas
 Inspectie instantie          SGS INTRON
 Datum herinspectie           12-01-2018
 Inspecteur                   D. Kessels
 Inspectie instantie          SGS INTRON
                                             Pagina 7 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V.
                                                                                          A966010/R20180035
                                                                                                   eindrapport
     4.2. Inspectieplan
De ruimtes met een zwembadatmosfeer in zwembad de Schelp zijn:
     »   Wedstrijdbad;
     «   Doelgroepenbad;
     »   Recreatiebad;
     «   Horeca ruimte bij recreatiebad;
     »   Opslagruimten;
     «   Douches.
     4.3. inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
Bij de inspectie is beoordeeld op: gebied (A, B of C), constructie onderdeel, type materiaal en de conditie
van het onderdeel. Hierbij zijn de inspectie- en/of hersteltermijnen conform tabel 3 gehanteerd.
Tabel 3. Inspectietermijn en/ofte nemen actie
   Inspectie     Kleurcode                                        Actie
    termijn
     3 jaar       GROEN       Iedere 3 jaar opnieuw inspecteren.
     2 jaar        GEEL       Binnen 2 jaar opnieuw inspecteren of binnen 2 jaar herstellen.
     1 jaar                   Licht tot matig zichtbare corrosie verwijderen en behandelen met een
                  ORANJE      corrosiewerende spray (zink of anders) of binnen 1 jaar opnieuw
                              inspecteren.
  6 maanden                   Dit geldt voor niet-resistent RVS in gebied A, waarbij geen roest is
                              waargenomen, waarbij geen kans bestaat op letsel bij bezwijken, indien
                              direct visueel inspecteerbaar en niet voorzien van een coating.
     0 jaar        ROOD       Direct herstellen en/of vervangen.
Het inspecteren van de hoofddraagconstructie en de dakconstructie is geen onderdeel van de inspectie
conform NPR 9200. Hier is in oktober 2016 dus ook niet expliciet op geïnspecteerd, maar eventuele
afwijkingen of aandachtspunten die toch tijdens de inspectie geconstateerd zijn, worden gerapporteerd.
     4.4. Herinspectie
SGS INTRON heeft de herinspectie van 12-1-2018 uitgevoerd conform onderstaande stappen.
 Stap 1: Dossieronderzoek
»    Bestuderen van gegevens over de vervangen onderdelen (werkplan, materiaalgegevens, etc).
»    Vergelijking van deze gegevens met rapport van de eerder uitgevoerde inspectie.
»    Melden van eventuele discrepanties aan de opdrachtgever en bespreken van vervolgacties
     voorafgaand aan stap 2.
Om stap 1 uit te kunnen voeren verstrekt de opdrachtgever voorafgaand aan de herinspectie de volgende
informatie aan SGS INTRON, voor zover beschikbaar:
                                                 Pagina 8 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     SGS INTRON B.V,
                                                                                           A966010/R20180035
                                                                                                    eindrapport
»    Alle relevante informatie over de vervangen ophangconstructies I bevestigingsmiddelen (overzicht van
     vervangen delen, werkplan aannemer, materiaalgegevens van vervangende delen, etc).
Alle uitgevoerde aanpassingen staan vermeld in het rapport van aannemer De Kok Bouwgroep met
kenmerk: B17R038.
Stap 2: Voorbereiding herinspectie (telefonisch)
» Overleg over het veilig bereikbaar maken van constructiedelen voor nadere inspectie.
»    Indien bij de (initiële) inspectie ophangconstructies I bevestigingsmiddelen aangemerkt zijn als “niet te
     beoordelen”, afstemmen met de opdrachtgever welke hiervan worden vrijgemaakt voor de
     herinspectie.
Stap 3: Uitvoeren herinspectie
Van alle punten die bij de inspectie zijn aangemerkt als risicoscore “rood" is op basis van een steekproef
gecontroleerd of deze zijn hersteld I vervangen door geschikte materialen, conform NPR 9200:2015.
5. RESULTATEN HERINSPECTIE
     5.1. Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
De inspectieresultaten/waarnemingen zijn weergegeven in bijlage A. De waarnemingen zijn voorzien van
een itemnummer. Een aantal van de genoemde afwijkingen en/of aandachtspunten worden hieronder
verder toegelicht.
Tabel 4. Resultaten herinspectie
   Actie Ruimte                   Item           Inspectie 31-10-2016              Herinspectie 12-01-2018
   [nr.]                          [nr.]
   1         Wedstrijdbad        N11,
             en                   N27
             doelgroepen
             bad
                                         De bevestigingspunten van de         Alle RVS bouten zijn vervangen
                                         afzonderlijke glasplaten in de       door verzinkte bouten en op het
                                         glaswand zijn uitgevoerd in niet-    verbindingskruis is een extra
                                         resistent RVS in gebied B.           borgplaat gelast. De borgplaat is
                                                                              bevestigd aan de kolom.
                                                    Pagina 9 van 2^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                        SGS INTRON B.V.
                                                                            A966010/R20180035
                                                                                      eindrapport
Actie Ruimte          Item         Inspectie 31-10-2016              Herinspectie 12-01-2018
[nr]                  [nr]
2     Wedstrijd bad,   N1,                                     Alle boutjes zijn vervangen door
      recreatiebad     N3                                      verzinkte bouten.
                           De bevestigingspunten van de
                           glaswand zijn uitgevoerd in niet-
                           resistent RVS in gebied B
3     Wedstrijdbad,    N2,                                     Alle RVS bevestigingsmiddelen
      doelgroepen-    N10,                                     t.b.v. de ophanging van
      bad, recreatie­ N15,                                     lichtarmaturen zijn vervangen
      bad             N19,                                     door verzinkt stalen
                      N20,                                     bevestigingsmiddelen.
                      N24
                      N28
                      N35,
                      N39
4     Wedstrijdbad,    N6, De bevestiging I ophangsystemen     Alle wegbewijzeringsborden en
      doelgroepen-    N48  van wegbewijzering en               waarschuwingsborden, met RVS
      bad, recreatie­      waarschuwingsborden zijn            onderdelen, zijn verwijderd.
      bad                  uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                           gebied B.
                                     Pagina 10 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>SGS                                                                     SGS INTRON B.V.
                                                                             A966010/R20180035
                                                                                      eindrapport
  Actie Ruimte       Item          Inspectie 31-10-2016              Herinspectie 12-01-2018
  [nr]               [nr]
  5     Glijbaan I    N7  De leuningen van de trap naar de
        recreatiebad      glijbaan zijn bevestigd met niet-
                          resistente RVS ankerbouten in
                          gebied B.
                                                               Op ieder bevestigingspunt is een
                                                               borgplaat aangebracht. Deze
                                                               plaat is met 2 verzinkte bouten
                                                               bevestigd aan de betonnen trap.
                                                               Hiermee is een passende borging
                                                               aangebracht.
  6     Recreatiebad N50                                       In oorspronkelijke
                                                               inspectierapport waren deze
                                W& īŞļž
                                                               onderdelen niet expliciet vermeld
                                                               als actiepunt. Het zwembad heeft
                                                               aangegeven dat deze punten
                                                               alsnog worden opgepakt.
                          De glasplaten van de leuningen en
                          het hekwerk rond het bad zijn
                          bevestigd met niet-resistente RVS
                          bevestigingsmiddelen in gebied B.
  7     Recreatiebad N18                                       Er zijn nog geen aanpassingen
                                                               uitgevoerd. Het herstel van de
                                                               vloertegels en het aanpassen van
                                                               de bevestigingspunten staat voor
                                                               dit jaar op de planning.
                           De bevestigingspunten van de
                          voetplaat van de speeldouche
                           uitgevoerd in niet-resistent RVS in
                          gebied A. Een paar houtkoppen
                          vertonen corrosie.
                                      Pagina 11 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                    SGS INTRON B.V.
                                                                          A966010/R20180035
                                                                                  eindrapport
Actie Ruimte        Item         Inspectie 31-10-2016            Herinspectie 12-01-2018
[nr]                [nr]
8     Wedstrijdbad, N49  De bevestiging van de houten
      Recreatiebad       kozijnen aan de betonnen
                         kolommen is uitgevoerd in niet-
                         resistent RVS in gebied B.
                                                            Op de kolommen zijn verzinkt
                                                            stalen banden aangebracht en
                                                            met verzinkte draadstangen is
                                                            een bevestiging gemaakt aan de
                                                            houten kozijnen.
      Wedstrijdbad, N16,                                    Alle RVS bouten/moeren en
      Recreatiebad, N23,                                    schroeven zijn vervangen door
      doelgroepbad, N36                                     verzinkte bouten/moeren en
      horecaruimte  N41,                                    schroeven.
                    N53
                         De luidsprekers zijn bevestigd met
                         niet-resistente bevestigings­
                         middelen in gebied B.
10    Wedstrijdbad, N21,                                    Alle bevestigingspunten zijn
      Recreatiebad, N27                                     vervangen door verzinkt stalen
      doelgroepbad,                                         uitvoeringen.
                         De bevestiging van het plafonddoek
                         is uitgevoerd met niet-resistente
                         RVS bevestigingsmiddelen in
                         gebied B
                                    Pagina 12 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                 A966010/R20180035
                                                                                          eindrapport
Actie   Ruimte        Item          Inspectie 31-10-2016                  Herinspectie 12-01-2018
[nr-1______________   [nr]
11      Wedstrijdbad  N22,                                          Alle bouten en moeren zijn
                      N37                                           vervangen door resistente RVS
                                                                    (klasse 1.4529) bouten en
                                                                    moeren.
                           In de constructie van de hoge en
                           lage duikplank zijn niet-resistente
                           RVS bouten en moeren toegepast
                           in gebied B.
 12      Doelgroepen- N40  De bevestigingsmiddelen aan de           Het zwembad is nog in overleg
         bad               invalidelift (vaste opstelling) zijn van met de leverancier over de te
                           niet-resistent RVS in gebied A+B.        nemen maatregelen.
 13      Doelgroepen- N26                                           Alle bevestigingspunten zijn
         bad                                                        vervangen door verzinkt stalen
                                                                    uitvoeringen.
                            De bevestigingspunten in de wand
                           en de vloer zijn van niet-resistent
                            RVS in gebied B.
 14      Wedstrijdbad N33,  De bevestiging van de leuningen en       Alle RVS bevestigingsmiddelen
                       N34  de zitbanken op de tribune zijn van      zijn vervangen door verzinkte
                            niet-resistent RVS in gebied B.          bevestigingsmiddelen.
                                       Pagina 13 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                        SGS INTRON B.V.
                                                                              A966010/R20180035
                                                                                       eindrapport
Actie  Ruimte         Item          Inspectie 31-10-2016             Herinspectie 12-01-2018
[nr]______________    [nr-]
15     Wedstrijdbad   N51                                       Alle boutjes zijn vervangen door
                                                                verzinkte boutjes.
                            De raamwerkjes van de displays
                            zijn bevestigd met niet-resistente
                            RVS bouten in gebied B.
16     Horeca ruimte, N55,
       gang tussen    N56
       wedstrijd- en
       doelgroepen-
       bad
                                                                De bouten op het knikpunt (a) zijn
                            De ophangconstructie van de
                                                                vervangen door een verzinkte
                            glaswanden is bevestigd aan stalen
                                                                uitvoering, maar de moerkoppen
                            kolommen. De bevestiging van de
                                                                van de vloerverankering nog niet.
                            kolommen aan de vloer of het dak is
                            gedaan met niet-resistente RVS
                            bouten en moeren in gebied B.
17     Recreatiebad,
       glijbaan
                                                                Bij de verankering van de stalen
                                                                steunpilaren op de betonnen
                                                                kolommen zijn 2 extra borgankers
                                                                aangebracht.
                            De bevestigingspunten van de        SGS INTRON heeft twijfels over
                            ondersteuning van de glijbaan is    de kwaliteit van de ankers. De
                            uitgevoerd in niet-resistent RVS in slobgaten in de plaat zijn te groot
                            gebied B.                           en de diameter van de
                                                                ankerbouten is de helft kleiner
                                                                dan de oorspronkelijke bouten.
                                      Pagina 14 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                   SGS INTRON B.V.
                                                                                        A966010/R20180035
                                                                                                eindrapport
     5.2. Hoofddraagconstructie
Het beoordelen van de metalen delen van de hoofddraagconstructie is geen onderdeel van de van de
inspectie volgens NPR 9200:2015, maar valt wel onder de onderzoeksplicht. Vanuit de onderzoeksplicht
moet vastgesteld worden of er dragende delen van niet-resistent RVS aanwezig zijn in de metalen delen
van de hoofddraagconstructie. In onderstaande tabel zijn de bijzonderheden weergegeven, die we zijn
tegengekomen bij de geïnspecteerde delen van de hoofddraagconstructie.
Let wel: een volledige inspectie van de hoofddraagconstructie was geen onderdeel van onze opdracht.
SGS INTRON maakt onderscheid tussen de volgende delen van de hoofddraagconstructie:
     Wedstrijdbad
      Doelgroepenbad
      Recreatiebad + glijbaan
      Horecaruimte en overige aangrenzende ruimten
De contactpersoon van het zwembad heeft aangegeven, tijdens de herinspectie, dat er nog geen
aanpassingen zijn uitgevoerd aan de afgekeurde onderdelen van de hoofddraagconstructie.
Tabel 5. Resultaten herinspectie
  Foto                                                   Item   Opmerking
                                                          Nr.
                                                          H1    Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                                                                bad
                                                                De moeren en bouten van de schoorstan-
                                                                gen boven het plafonddoek zijn bevestigd
                                                                aan de hoofdconstructie en uitgevoerd in
                                                                niet resistent RVS.
                                                           H2   Recreatiebad:
                                                                De bevestigingen van de gevelelementen
                                                                zijn aan de betonnen kolommen
                                                                bevestigd. De bouten bestaan uit niet
                                                                resistent RVS en zijn gecoat.
                                              Pagina 15 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                               SGS INTRON B V.
                                                    A966010/R20180035
                                                              eindrapport
Foto                Item  Opmerking
                     H3   Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                          bad
                          De bevestiging van de stalen kolommen
                          van de hoofddraagconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS.
     3ţį jļM
                     H4   Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                          bad
                          De stalen verbindingen van de hoofdcon­
                          structie zijn uitgevoerd in niet resistent
                          RVS en zijn gecoat.
                     H5   Recreatiebad
                          De moeren en bouten van de stalen X-
                          verbindingen van de hoofdconstructie zijn
                          uitgevoerd in niet resistent RVS en
                          gecoat.
             p'agma an 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                          SGS INTRON B.V.
                                               A966010/R20180035
                                                         eindrapport
Foto            Item  Opmerking
                 Nr.
                 H7   Wedstrijdbad
                      De bouten van de hoofddraagconstructie
                      zijn uitgevoerd met niet resistent RVS en
                      zijn gecoat.
                  H8  Recreatiebad/doelgroepenbad/wedstrijd-
                      bad
                      De bevestigingen van de scharnierpunten
                      van de hoofddraagconstructie zijn
                      uitgevoerd in niet resistent RVS.
     Pagina 17 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>SGS                                  _________________________________ SGS INTRON B.V.
                                                                                         A966010/R20180035
                                                                                                  eindrapport
 6. ACTIELIJST EN AANDACHTSPUNTEN VOOR EERSTVOLGENDE INSPECTIE
      6.1. Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen
 De lijst met herinspectieresultaten/waarnemingen zijn weergegeven in bijlage A. Iedere waarneming/item
 is afzonderlijk genummerd. De onderdelen die na deze herinspectie nog steeds zijn afgekeurd en direct
 vervangen dienen te worden zijn weergegeven in rood. De resterende onderdelen dienen binnen een
 termijn van 3 jaar (zie bijlage A) opnieuw te worden geïnspecteerd of te worden hersteld of vervangen.
 Afgekeurde componenten of onderdelen daarvan, waarbij letsel kan ontstaan bij bezwijken, dienen te
 worden vervangen of er dienen maatregelen getroffen te worden zodat letsel als gevolg van bezwijken
 wordt voorkomen. Voor de materiaalkeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
                                                Pagina 18 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                             SGS INTRON B.V.
                                                                                                  A966010/R20180035
                                                                                                            eindrapport
De onderdelen die direct *1 vervangen dienen te worden zijn hieronder nog eens uitgeschreven.
Tabel 5. Actielijst
  Actie      Ruimte                         Item                                     Actie
   [nr.]                                    [nr.]
   1         Recreatiebad                   N18    Speeldouche: niet resistente bevestigingsmiddelen in gebied A is in
                                                   principe toegestaan, mits er geen letsel kan ontstaan bij breuk.
                                                   Gezien het aantal ankerpunten acht SGS INTRON het risico op
                                                   letsel bij breuk van 1 of 2 bouten als nihil.
                                                   We stellen daarom voor om:
                                                         De moerkoppen waarbij corrosie is opgetreden te vervangen
                                                         door RVS moerkoppen;
                                                         De voetplaat minimaal 1 x per week schoon te spuiten met
                                                         leidingwater.
                                                   Indien de verankeringen van speeldouche worden vervangen, dan
                                                   wordt geadviseerd om hiervoor resistente RVS ankerbouten toe te
                                                   passen.
   2         Horecaruimte,                  N55,   Glazenwand: de kolommen achter de glazen wanden zijn aan de
             wedstrijdbad,                   N56   onderzijde verankerd in de vloer en aan de bovenzijde in de
             doelgroepenbad                        dakplaat.
                                                   Alle RVS moerkoppen dienen te worden vervangen door verzinkt
                                                   stalen moerkoppen.
   3          Recreatiebad                   N8,   Hekwerk en leuningen: de bevestiging van de glas 1 trespaplaten in
                                             N50   het hekwerk rond het bad en de trap naar de glijbaan zijn
                                                   uitgevoerd in niet-resistent RVS in gebied B.
                                                   Alle RVS bevestigingspunten dienen te worden vervangen door
                                                    resistent RVS of verzinkte bevestigingsmiddelen.
   4          Doelgroepenbad                 N40    Invalidelift: Alle RVS bevestigingsmiddelen dienen te worden
                                                   vervangen door resistente RVS bevestigingsmiddelen.
   5          Recreatiebad ! glijbaan         N9    De niet-resistente RVS bevestigingsmiddelen in de ondersteuning
                                                   van de glijbaan dienen te worden vervangen door geschikte
                                                    materialen: verzinkt en gecoat staal of door resistent RVS
                                                    De aangebrachte borgankers beoordeeld SGS INTRON vooralsnog
                                                    als ongeschikt.
                                                    Een en ander uiteraard in samenspraak met een constructeur.
                                                    Dit punt wordt door SGS INTRON als uiterst kritisch
                                                    beoordeeld.
*1 Met direct wordt bedoeld: aansluitend op de melding van de inspecteur. De kans op letsel moet worden
weggenomen door: het onderdeel tijdelijk te borgen, het daaronder gelegen vloeroppervlak af te zetten of de
desbetreffende ruimte tijdelijk te sluiten.
                                                  Pagina ’9 v'an 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                           SGS INTRON B.V.
                                                                                                 A966010/R20180035
                                                                                                           eindrapport
     6.2. Hoofddraagconstructie
Een lijst van alle geïnspecteerde metalen delen is weergegeven in bijlage B. Iedere waarneming/item is
afzonderlijk genummerd. De onderdelen die direct vervangen dienen te worden zijn weergegeven in rood.
De resterende onderdelen dienen binnen een termijn van 6 maanden of 1,2 of 3 jaar (zie bijlage B)
opnieuw te worden geïnspecteerd of te worden hersteld of vervangen.
Afgekeurde componenten, of onderdelen daarvan, waarbij letsel kan ontstaan bij bezwijken, dienen te
worden vervangen of er dienen maatregelen getroffen te worden zodat letsel als gevolg van bezwijken
wordt voorkomen. Voor de materiaalkeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
De onderdelen die direct *1 vervangen dienen te worden zijn hieronder nog eens uitgeschreven.
Onderdelen die rood zijn gemarkeerd worden beschouwd als een acuut risico.
Op het moment van de herinspectie waren er nog geen aanpassingen gedaan aan de, in het
inspectierapport, genoemde onderdelen. Zie hiervoor ook bijlage B.
   Actie      Ruimte                        Item                                   Actie
   [nr.]                                    [nr.]
   1          Wedstrijdbad,                  H1     In de hoofddraagconstructie zijn bevestigingsmiddelen toegepast
              Recreatiebad,                  t/m    van niet-resistent RVS. Al deze bevestigingspunten dienen te
              doelgroepenbad                 H8    worden vervangen door geschikte materialen: verzinkt en gecoat
                                                    staal of door resistent RVS. Een en ander uiteraard in
                                                    samenspraak met een constructeur.
                                                    Dit punt wordt door SGS INTRON als uiterst kritisch
                                                    beoordeeld.
   Met direct wordt bedoeld: aansluitend op de melding van de inspecteur. De kans op letsel moet worden
weggenomen door: het onderdeel tijdelijk te borgen, het daaronder gelegen vloeroppervlak af te zetten of de
desbetreffende ruimte tijdelijk te sluiten.
*2 Tijdens het vervangen van de bevestigingsmiddelen en/of metalen profielen, dient de draagconstructie zodanig te
worden ondersteund, dat bezwijken tijdens het vervangen wordt voorkomen.
                                                  Pagina 20 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>SGS                                                                                                                                                                                               SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                     A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                             eindrapport
BIJLAGE A. Inspectie resultaten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen (12-01-2018)
                                                                                                                                                                                                                 Uiterste
                                                                                                                                                                                                               datum voor
NR        Ruimte         Gebiedsindeling    Draagconstructie    Constructie onderdeel     Bevestigings-materialen     Materiaal (M)                 Toestand (T)               Kans op letsel 1
                                                                                                                                                                                                               reparatie of
                                                                                                                                                                                                               vervanging
                              Zone               Type
N1    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Glazen wanden                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021
N2    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Lichtamaturen                Bouťmoer              Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021
N3    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Glazen wanden                Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    12-1-2021
N4    Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel           Doek                    Bout/moer             Verzinkt staal                   Gaaf                              Ja                    31-10-2019
N5    Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel          Glijbaan                 Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                    31-10-2019
                                                                                                  Creeíe
N7        Glijbaan             B           Bevestigingsmiddel      Trap leuningen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N8        Glijbaan             B           Bevestigingsmiddel   Trapleuning 1 glasplaat         Bout/rroer          Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                       Direct
N9        Glijbaan             B           BevestigingsmKldel    Steunen 1 kolommen             Bout/moer           Niet resistent RVS   Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                       Dŕect
N10   Recreatiebad             B           Bevestigingsmiddel      Lichtarmeturen               Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N11   Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel      Glazen w anden               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N12   Recreatiebad             B           BevestigingsmKldel      Glazen w anden               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N13 Doelgroepenbad             B           BevestigingsmKldel         Leidingen                 Draadstang            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019
N14   S   ■ñ
          İ    I     I         B           Bevestigingsmiddel       Luchtkanalen                Draadstang            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019
N15   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel      Lichtarmaturen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N16   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel       Luidsprekers                Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N17   Horeca ruimte             B          Bevestigingsmiddel      Luifel boven bar             Bout/rroer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie             Ja                    31-10-2019
N18   Recreatiebad             A           Bevestigingsmiddel       Speeldouche                 Bout/rroer          Niet resistent RVS           Plaatselijk corrosie                    Ja                       Direct
N19   Recreatiebad              B          Bevestigingsmiddel       LED verlichting             Bout/rroer            Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                    31-10-2019
N20   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel      Lichtarmaturen               Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N21   Wedstrijdbad              B          Bevestigingsmiddel        Rafond doek                Bout/moer             Verzinkt staal                    Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N22   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel      Duikplank (hoog)             Bout/moer             Resistent RVS                     Gaaf                             Ja                     12-1-2021
N23   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel        Luidsprekers                Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019
N24   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel       Lichtarmaturen               Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019
N25   Wedstrijd bad             B          Bevestigingsmiddel        Luidsprekers                Bout/moer            Verzinkt staal     Licht tot matige zichtbare corrosie              Ja                   31-10-2019
N26 Doelgroepenbad              B          Bevestigingsmiddel           Tafels                   Bout/moer            Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021
N27 Doelgroepenbad              B          Bevestigingsmiddel      Glazen w anden                Bout/rroer           Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021
N28 Doe Igroepen bad            B          Bevestigingsmiddel       Lichtarmaturen               Bout/moer            Verzinkt staal                    Gaaf                              Ja                    12-1-2021
                                                                                                       Pagina 21 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                         SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                                A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                                              eindrapport
                                                                                                                                                                                                                                  Uterste
                                                                                                                                                                                                                                datum voor
NR         Ruinte    Gebiedsindeling     Oaagconstructie           Constructie onderdeel  Bevestigings-materialen    Materiaal (M)              Toestand (T)             Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectietermjn herinspectìe,
                                                                                                                                                                                                                                reparatie of
                                                                                                                                                                                                                                vervanging
                          Zone                 Type                                                                                                                                                                 Járen
N29 Doelgroepenbad         B            Bevestigingsmiddel              Luchtkanalen            Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                              3 jaar       31-10-2019
N30 Doelgroepen bad        B            Bevestigingsmiddel                Leidingen             Bout/moer           Verzinkt staal   Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                               3jaar       31-10-2019
N31    Opslagruimte        B            Bevestigingsmiddel                Leidingen            Oaadstang            Verzinkt staal                  Gaaf                           Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N32    Wedstrijd bad       B            Bevestigingsmiddel               Score bord               Schroef           Verzinkt staal                  Gaaf                           Ja                Groen          3jaar        12-1-2021
N33    Wedstrijd bad       B            Bevestigingsmiddel           Leuningen tribune          Bout/moer           Verzinkt staal                  Gaaf                           Ja                 ìroen         3 jaar       12-1-2021
N34    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel            Zitbanken tribune         Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar       12-1-2021
N35    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel             Lichtarmaturen           Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar       12-1-2021
N36    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel              Luidsprekers            Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                               3 jaar       12-1-2021
N37    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel             Rjikplank (laag)         Bout/moer           Resistent RVS                   Gaaf                           Ja                Groen          3 jaar       12-1-2021
N38    Opslagruimte        B            Bevestigingsmiddel            Systeemplafond         Noniushangers          Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N39 Doelgroepenbad         B            Bevestigingsmiddel             Lichtarmaturen             Schroef           Verzinkt staal                   Gaaf                                            Groen          3 jaar      31-10-2019
N40 Doelgroepenbad         A             Draagconstructie                Invaliden lift         Bout/moer         Niet resistent RVS                 Gaaf                                                          Afkeur          Direct
N41   Doelgroepenbad       A             Oaagconstructie                Luidsprekers            Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N42       Toìíeten         C             Draagconstructie             Systeemplafond           Hoekprof'el          Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N43       Receptie         C            Bevestigingsmiddel              Luchtkanalen           Draadstang           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N44      Stoombad          B         Overige draagconstructies             Wanden                 Anders               Kunststof                     Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N45       Douches          B              Ophangsysteem               Systeemplafond            Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N46     Kleedkamer         C             Ophangsysteem                Systeemplafond         Noniushangers          Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
N47    Ree reatiebad       B            Bevestigingsmiddel                 Glijbaan             Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar      31-10-2019
«448-                                                                                                                                                                                               vervallen
N49    Recreatiebad        B            Bevestigingsmiddel             Houten kozijnen         Draadstang           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                               3 jaar       12-1-2021
N50    Reereatiebad        B            Bevestigingsmiddel          Leuningen 1 hekwerk         Bout/moer         Niet resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                              Afkeur          Direct
N51    Wedstrijd bad       B            Bevestigingsmiddel              Reclame doek            Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                               3 jaar       12-1-2021
N52    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel     Displays beweegbare bodems       Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                                                           3 jaar       12-1-2021
N53    Wedstrijdbad        B            Bevestigingsmiddel           Hoorn bij scorebord        Bout/moer           Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                               3 jaar       12-1-2021
N54    Wedstrijd bad       B            Bevestigingsmiddel              glazen deuren            Bout/moer          Verzinkt staal                   Gaaf                          Ja                Groen          3 jaar       12-1-2021
N55    Horecaruimte        B            Bevestigingsmiddel      Kolommen achter glaswand        Bout/moer         Niet resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur          Direct
        gang tussen
N56    wedstrijd- en       B            Bevestigingsmiddel      Kolommen achter glaswand        Bout/moer         Niet resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie                                           Afkeur          Direct
       doelgroepbad
                                                                                                       Pagina 22 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                SGS INTRON B.V.
                                                                                                                                                                                                       A966010/R20180035
                                                                                                                                                                                                                     eindrapport
BIJLAGE B. Inspectie resultaten hoofddraagconstructie (12-01-2018)
                                                                                                                                                                                                                         Uiterste
                                                                                                                                                                                                                       datum voor
NR      Ruimte     Gebiedsindeling   Draagconstructie      Constructie onderdeel Bevestigings-materialen   Materiaal (M)              Toestand (T)             Kans op letsel bij breuk Risico score Inspectietermijn herinspectie.
                                                                                                                                                                                                                       reparatie of
                                                                                                                                                                                                                       vervanging
                        Zone                Type                                                                                                                                                          Járen
 H1  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie         Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 H2  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie        Kolommen               Bout/moer         Met resistent FWS               Anders                          Ja                 Rpod         Afkeur           Orect
 H3  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie        Kolommen               Bout/moer         Met resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 H4  Recreatiebad        B         Hoof ddraagconstruc tie      Kolorrmen              Bout/moer         Met resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur           Drect
 H5  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie         Anders                Bout/moer         Met resistent RVS Licht tot matige zichtbare corrosie           Ja                 Rood         Afkeur           □reet
 HB  Recreatiebad        B         Hoofddraagconstructie         Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur           Drect
 H7  Wedstrijdbad        B         Hoofddraagconstructie         Anders                Bout/moer         Met resistent FWS                 Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur           Drect
 H8 Doelgroepenbad       B         Hoofddraagconstructie         Anders                Bout/moer         Met resistent RVS                 Gaaf                          Ja                 Rood         Afkeur           Drect
                                                                                                  Pagina 23 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                    WWW.SGS.COM/INTRON
ABOUT SGS
SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company and
is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 90.000 employees,
SGS operates a network of over 2.000 offices and laboratories around the world.
                                                                                               .
SGS INTRON B.V.             SGS INTRON B.V.               SGS NETHERLANDS             SGS BELGIUM
Dr. Nolenslaan 126          Venusstraat 2                 Malledijk 18                SGS House
P.O. Box 5187               P.O.Box 267                   P.O. Box 200                Noorderlaan 87
NL-6130 PD Sittard          NL-4100 AG Culemborg          NL-3200 AE Spijkenisse      B-2030 Antwerpen
t+31 (0)88 214 52 04        t+31 (0)88 214 51 00          t+31 (0)181 693 333         t +Z2 (0)3 545 44 00
                                  WHEN YOU NEED TO BE SURE
                                                 Pagina 24 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>