<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Süle /7
KEA
B18-010512

Projectnummer: 32618

Onderdeel: Plan van aanpak

Rapportnummer: 23618-R-PvA

Omschrijving: Vervanging rvs bevestigingsmiddelen

Zwembad De Schelp
te Bergen op Zoom

Opdrachigever: gemeente Bergen op Zoom

GJM Bouwadvies bv
Markgraventaan 3
4624 KK Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 251 818
E-mail: info@gjm.nt

Internet: www gjm.ni
Rabobank 10 61.80.386

IBAN: NL93RABO0106180886
KvK Breda 20089490

BTW nr. NL807058270.B01
Opgesteld door: Datum: Gecontroleerd: Rev. Omschrijving

F.v.Hulten 02-05-2018 — === 0 mae Op al onze aanbiedingen

en werkzaamheden is van
toepassing De Nieuwe
Regeling 2011,
rechtsverhouding
[5 _! M opdrachigever -architect,
ingenieur en adviseur, DNR
BOUWADVISEURS 2011, gedeponeerd ter griffie

van de rechtbank te
Amsterdam op 21 juli 2011.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

np

GJM

BOUWADVISEURS

Inhoudsopgave

01 Inleiding

01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

02 Primaire verbindingenassmsswaaseraersaurisssiismirakms kt deekie

02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
02.1.4
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
02.10

Aanleiding rr wetsestdantaanmtenm
Risicogebieden samsara ESES En a
Onderverdeling verbindingen naar urgentie … ….…nnnnunenneneernnenennevensenenen eenen verveners arseen

Opmerkingen / voorbehoud snunnvenvenenenvensrsenenversererseververnenerenene revers vereren venen ennen

Oriëntatie in het plan ….anann evene ven venen sens enerarenenens encres enen

Conclusie anna aanenensenenvenvevenenese veras envenenensen vers eeveindven dinaar vens vena

Dakconstructie. …  … … … … Zenete eeb aneh lie

Spantscharnieren.… … … … … issie nti  eRan

Slobverbinding onderregel hoofdspanten … …

Gootliggers en randliggers in het CAKVIAK..............c.csssssssssssesevssscsusnsssevavavasavsestessacavseeesevevevieseveseees
Koppelbuizen, spanstaven en raveelstaal in het dakvlak tussen de hoofdspanten …
Stabiliteitsvoorzieningen staalconstructie as B / 6-7, as B/ 10-11 en as A/11-12..............

Verankering hoofdspanten en stabiliteitsverband op betonwanden … nnen ene.

Ankerplan hoofdspanten … nnen

Gevelconstructie as 1 en as 1Snmensurimmsrssatssssniscssessist

Wanden as 4, as 5 en as 12 nnen

Houten kozijnen horecaruimte 2.1 .........cecescsceeoseesesecvtsvssearnvnsesvavsucesavsstecevensavecsessvesevsuvavsveaeersvereevavesesees
Ondersteuning vrijdragende prefab betonnen glijbaantrap … ………uneneneennaenvenen eneen
Staalconstructie verdiepinQSvlOel...........-+.s.snenssesssseeesessesesnesesnsnsereesseasussvecsventevessssesatsusuversesesavavevenenvers

Ankers kolomvoeten ovale kolommen. ..........:.e:cecessecceceececessesvavuvessassuvstecsussesasisesvavesvatuecseeeseeeececece.

03 SECUNDAIRE verbindingen … nnee.

03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
03.6
03.7
03.8

Balustraden stsisserikekdedainddddei ends deden bead renee

Trap EntreeruiMte..................sssesseacsavasantanstersovavessessdvasiecseceresarsceeceeceaseecensesseenseaceeee

Bevestiging (gebogen) langsgevels aan betonkolommen ..............ssssesssesesssscncsesvecsnsseveveeees
Verbindingen hulpstaal in gevel as 1 en 15... eenen eenen
Verbindingen hulpstaal t.b.v. gootbodem ...........sscscessesesesnsnsnseecsesaneecaravsvevsavevesssearaeavecarssecevecivevavevsees

Verbinding IPE240 ligger aan betonkOlommenn.............e+essese+sssesssisscsvssssescsvisecvaveseavaaseaeeceseveseeseavavsece

Entresolvloer t.p.v. installatieruimte kelder 5.9 naren

Diverse kleine bevestigingen .......-.-sssrressenesessencssnesneasssaveveressansnnasesucssaucsssivsuensesenstdassvnsbssineesssavesevucs

Pagina 2 van 38

o O © Oo DB 8 A KR WW

«11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GUM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp a

01 INLEIDING

01.1 Aanleiding

Door SGS Intron B.V. zijn in opdracht van Zwembad De Schelp en de Melanen B.V. een tweetal inspecties
uitgevoerd naar metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen conform de NPR 9200;2015. De eerste
inspectie is 31-10-2016 uitgevoerd en de tweede als eindinspectie op 12-1-2018. Het doel hierbij was het
inventariseren van de conditie van de toegepaste materialen en het signaleren van mogelijke onveilige situaties,
waaruit letsel kan voorkomen, en het treffen van maatregelen tegen onveilige situaties. De aanleiding en
verplichting tot deze inspectie is gelegen in het verhoogde risico op aantasting van metalen en met name RVS
toepassingen in een zwembadklimaat.

Een onderzoek volgens NPR 9200;2015 beperkt zich tot metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen,
maar is niet bedoeld voor kunststof ophangconstructies of bevestigingsmiddelen en ook niet voor
hoofddraagconstructies en/of dakconstructies. Desondanks heeft SGS op dit onderdeel, zonder hier expliciet op
te hebben geïnspecteerd, wel afwijkingen of aandachtspunten in haar rapportage benoemd. Dit betreft de
toepassing van niet resistente RVS bevestigingsmiddelen in diverse typen verbindingen van de
hoofddraagconstructie in gebieden waar dit volgens bouwbesluit niet is toegestaan. Het bouwbesluit gaat namelijk
in op alle dragende metalen delen die een risico vormen in het typische zwembadmilieu. Dit betreft zowel
bouwconstructies als alle dragende metalen onderdelen die in de zin van het bouwbesluit niet als

bouwconstructie worden betiteld. Bijvoorbeeld ophanging van geluidsinstallaties of verlichting.

In recent, in opdracht van de gemeente door SGS Intron bv uitgevoerd nader onderzoek waarbij een aantal RVS
bevestigingsmiddelen in detail zijn beoordeeld, is vervolgens put- en spanningscorrosie aangetroffen, welke voor
de gemeente aanleiding is geweest om tot een tijdelijke buiten gebruikstelling van het zwembad de Schelp over te
moeten gaan.

In dit plan van aanpak (PvA) is een inventarisatie gemaakt van alle te vervangen rvs onderdelen in de
draagconstructie van het gebouw. Uit de inventarisatie blijkt dat er situaties (o.a. ingestorte verankeringen) zijn
waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is om herstel te plegen door het RVS te vervangen, waarmee in basis dus
niet kan worden voldaan aan het beginsel dat er geen niet-resistent rvs in risicogebieden meer aanwezig mag
zijn. In deze gevallen is uitgegaan van een herstel met een gelijkwaardige oplossing, waarvoor een akkoord van
bevoegd gezag nodig is om deze als zodanig te mogen beschouwen. In de praktijk betekend dit dat er in deze
gevallen constructies en/of verbindingen in geschikte materialen worden aangebracht, die de krachten kunnen
overnemen van de bestaande RVS delen die niet verwijderd kunnen worden.

Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de bouwkundige tekeningen, constructieve tekeningen en
constructieberekeningen uit het gemeentearchief en het bouwdossier van het zwembad en diverse opnames ter
plaatse. Tevens is met assistentie van de huidige onderhoudsaannemers De Kok Bouwgroep en Frans Janssens
Metaalwerken beperkt destructief onderzoek uitgevoerd vanaf de buitenzijde in de noordwestgevel. Dit is gedaan
om een bout uit de staalconstructie vrij te krijgen voor nader onderzoek, beeld te krijgen bij de conditie van de
houten gevelopbouw en om te achterhalen of voor de bevestiging van de houtconstructie van de gevels aan de
draagconstructie RVS is toegepast. De uitkomsten van dit onderzoek in de gevel komen zover benodigd verderop
aan bod.

Pagina 3 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 be G ul M

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp ees

01.2 Risicogebieden
M.b.t. risico gebieden voor RVS bevestigingsmiddelen worden er de volgende klimaatgebieden gehanteerd:

Gebied A. Deze bestaat uit het bassin en de directe omgeving daarvan (spatzone binnen 1,00 m1 horizontaal
en/of verticaal gemeten vanaf het bassin)

Gebied B. Deze omvat de ruimtes buiten gebied A en binnen de bassinruimte. Hiertoe behoren ook de overige
ruimtes die in contact staan met de zwembadatmosfeer.

Gebied C. Dit zijn de overige ruimten buiten de gebieden A en B die op geen enkele wijze in verbinding staan met
de zwembadatmosfeer. Er moet dus een deugdelijke bouwkundige scheiding zijn t.o.v. gebied A en B
en luchtverversing moet d.m.v. een onafhankelijk systeem gebeuren zodat geen vermenging op kan
treden. In het bouwbesluit is gebied C overigens niet als zodanig benoemd.

In gebieden A en B vormt het binnenklimaat een risico voor aantasting van niet resistente rvs onderdelen. Onder
een aantal voorwaarden is niet resistent rvs in gebied A desondanks toegestaan. Bezwijken mag niet tot letsel
leiden, het rvs mag niet zijn gecoat en het rvs moet direct visueel te inspecteren zijn. In gebied B is geen enkele
toepassing van niet resistent rvs toegestaan.

Bij aanvang van de inventarisatie is als basis voor de omvang van het risicogebied voor RVS constructies
uitgegaan van de scheiding als weergegeven in bijlagen 01-A plattegrond begane grond en 01-B plattegrond
verdieping. Dit uitgangspunt is in eerste instantie gelijk gehouden aan de gebiedshantering uit de door SGS
gepleegde inventarisatie zoals die op basis van de voorschriften uit de NPR te rechtvaardigen zou zijn. Omdat in
het gebied dat buiten de invloed van het chloormilieu zou moeten vallen toch aantasting van RVS
verbindingsmiddelen is waargenomen zijn er, met assistentie van eerder genoemde aannemers, uit dit gebied en
uit een gevelconstructie een aantal bouten verwijderd voor een detailanalyse door SGS. Uit dit onderzoek blijkt
dat er bij de RVS verbindingsmiddelen in dit gebied ook sprake is van aantasting die bevestigd dat er
onvoldoende afscheiding is (of is geweest) van het chloormilieu uit de zwembassins. Meestal in de vorm van
putcorrosie en bij een testobject ook als spanningscorrosie. Op basis van deze constateringen is het risicogebied
B voor de toepassing van RVS daarna opgeschaald naar het gehele gebouw.

De oorzaak van het gebrek aan afscherming voor het agressieve milieu naar omliggende ruimten is niet nader
onderzocht, maar er zouden bijvoorbeeld lekkages kunnen bestaan in de bouwkundige scheiding boven het
plafond en de luchtverversing in loze ruimten (bijvoorbeeld boven systeemplafonds) kan te beperkt zijn om
invloed uit de bassinruimte te neutraliseren. Ook blijkt de afgevoerde ventilatielucht van de bassinruimte in een
bepaald gebied in contact te kunnen komen met bouwconstructies van andere ruimten.

Pagina 4 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G | m

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp —

01.3 Onderverdeling verbindingen naar urgentie

De situatie en functie van betreffende verbindingen bepaald daarbij de urgentie op vervanging van
verbindingsmiddelen, waarbij er volgende categorieën is beoogd:

Primaire verbindingen: het bezwijken van deze verbindingen kan aanleiding geven tot het voortschrijdend
bezwijken van overige bouwdelen en vormen daarmee een direct risico op het
gebouwgebruik. Een herstel van deze verbindingen is voor heropening van het
zwembad noodzakelijk;

Secundaire verbindingen: het bezwijken van deze verbindingen geeft geen directe aanleiding tot het
voortschrijdend bezwijken van overige bouwdelen en vormt daarmee een lager risico,
maar kan wel letsel tot gevolg hebben. Een herstel van deze verbindingen is onder
voorwaarden tijdens gebouwgebruik mogelijk. De belangrijkste voorwaarde is hierbij,
dat alleen die gedeelten van het gebouw in gebruik kunnen worden genomen waar
mogelijk bezwijken van nog niet herstelde secundaire verbindingen geen risico op
letsel geeft;

Tertiaire verbindingen; het bezwijken van deze verbindingen geeft geen aanleiding tot bezwijken van overige
bouwdelen en heeft enkel invloed op het verbonden bouwdeel zelf en vormt ook
geen risico tot persoonlijk letsel. Herstel van deze schades kan tijdens reguliere
onderhoudsactiviteiten plaats vinden;

Binnen het plan is eerst middels een inventarisatie op basis van archiefgegevens en opnames op locatie alle
binnen de gebieden A en B aanwezige verbindingen conform bovenstaande verdeling gecategoriseerd.
Daaropvolgend is per verbindingssituatie bepaald met welke urgentie een vervanging of herstel noodzakelijk is en
op welke wijze een uitvoering daarvan mogelijk is. Met de aldus verzamelde informatie is de omvang van
betreffende schades en het herstel daarvan in termen van kosten en tijd nader bepaald.

Hierbij is de focus gehouden op een zo spoedig mogelijk herstel van de Primaire verbindingen zodat na afronding
daarvan het zwembad verantwoord terug in gebruik genomen kan worden en het herstel van Secundaire

verbindingen onder (lokaal) voorwaardelijk gebruik van het zwembad eventueel later plaats kan vinden.

Bij de inventarisatie zijn geen verbindingen of constructiedelen gevonden die als tertiair kunnen worden
geclassificeerd. Bezwijken van het aangetroffen rvs kan namelijk altijd aanleiding tot persoonlijk letsel geven.

Pagina 5 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 be G il m

BGUWADVISEURS

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

01.4 Opmerkingen / voorbehoud

Omvang van de werkzaamheden

Dit plan behandeld enkel de te herstellen verbindingen die in RVS zijn uitgevoerd. Het geheel aan
werkzaamheden om dit herstel uit te voeren zal echter uitgebreider zijn en voor een belangrijk deel, zonder hierin
uitputtend te zijn, worden bepaald door de volgende bijkomende werkzaamheden:

- De voorzieningen die moeten worden getroffen om de aan te passen delen bereikbaar te maken. Met
bereikbaar wordt in dit geval bedoeld dat de uitvoerende op een verantwoorde manier tot bij het te
herstellen onderdeel kan komen. Bijvoorbeeld plaatsing van steigers (rekening houdend met
omgevingssituaties / obstakels) en het verwijderen van span- en systeemplafonds.

- Het gedeeltelijk of geheel moeten verwijderen (of zelfs slopen) van bouwdelen waarin het te herstellen
onderdeel is weggewerkt of waar de aanpassing moet worden voorzien.

- Het ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden treffen van beschermende maatregelen.

- Het terugbrengen, herstellen of vernieuwen van alle ten behoeve van het herstel geheel of gedeeltelijk
verwijderde bouwdelen. Dit mogelijk in combinatie met algemene onderhouds- of verbeterslagen.

Om te zorgen dat een uitvoerende partij zich een compleet beeld kan vormen van de omvang van deze
werkzaamheden en daarmee een nauwkeurige inschatting van de kosten inclusief benodigde bijkomende
werkzaamheden kan maken, heeft het een groot belang dat de uitvoerende partij aan de hand van dit plan zich
uitgebreid in kennis stelt van de vele wisselende situaties ter plaatse. Tevens moet voor de uitvoerende partij
duidelijk zijn, hoe deze (voor het RVS herstel) bijkomende werkzaamheden samenhangen met de voorgenomen
onderhouds- vernieuwings- en mogelijk zelfs verbouwingswerkzaamheden.

In het herstel toe te passen verbindingsmiddelen

Geconstateerd is dat binnen gebied A en B en daarmee dus het hele gebouw structureel verbindingen en
verbindingsmiddelen voorkomen welke in niet-resistent RVS uitgevoerd zijn en daarmee een risico vormen en
vervangen moeten worden. Bij het vervangen van RVS bevestigingsmiddelen moeten speciaal behandelde
verzinkte verbindingsmiddelen worden toegepast die geschikt zijn voor het zwembadklimaat. Het gaat hierbij om
bevestigingsmiddelen in sterktekwaliteit 8.8 die zijn uitgevoerd met een duplex 2000 of ander gelijkwaardig
systeem. De definitieve keuze van bevestigingsmiddelen zal vooraf goedkeuring van de directie en constructeur
moeten krijgen.

Voor de in het plan opgenomen nieuw aan te brengen verankeringen in bestaande betonconstructies moet
worden uitgegaan van Fischer ankers in hoog corrosie werend staal met sterkteklasse C-70. De verankering dient
te worden uitgevoerd d.m.v. chemische verlijming met injectiemortel FIS EM 390 S. Verankeringsdiepte als
aangegeven in het plan, of —indien niet opgegeven- de minimaal te hanteren verankeringsdiepte volgens
leverancier. Waar dit is aangegeven kan eventueel gebruik worden gemaakt van segmentankers zonder
chemische verlijming. Bij verwerking van de ankers moeten de voorschriften van de leverancier worden
nageleefd. Inboren van ankers dient d.m.v. hamerboren te worden uitgevoerd, zonder doorsnijding van de
bestaande wapening. Alleen bij het uitboren van bestaande ankers mogen snijdende diamantboren worden
toegepast.

Conservering en afwerking van overige onderdelen die tot de aanpassing van de te herstellen constructiedelen en
verbindingen horen, zullen door de uitvoerende partij nader overleg met opdrachtgever /directievoerder moeten
worden bepaald en ter controle moeten voorgelegd aan de opdrachtgever/directievoerder. Dit zowel met
betrekking tot het halen van de gewenste duurzaamheid, als voor het vinden van de juiste verschijningsvorm. Dit
laatste speelt vooral waar het in het zicht blijvende oplossingen betreft.

Pagina 6 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G | mM

BOUWADYISEURS

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

Verbindingen weggewerkt in wanden en gevels

Het materiaal van de verankeringen waarmee de houten gevelelementen op as 1 en as 15 verankerd zitten aan
de staalconstructie, als ook de staat van deze elementen, is als eerder vermeld met een steekproef op as 1
d.m.v. destructief onderzoek nader beoordeeld. Hierbij is vastgesteld dat deze verankeringen zijn uitgevoerd in
verzinkt staal zonder dat daarbij een bijzondere aantasting is waargenomen. Ook aan het houten geïsoleerde
gevelelement waren geen aantastingen zichtbaar. Let op; hierbij wordt niet bedoeld de zichtbare gevelbeplating
inclusief regelwerk dat op deze gevelelementen is bevestigd.

Onderhoud / bouwkundig herstel

Er zijn een aantal onderhoudsaspecten die als bijkomstig tijdens de inventarisatie zijn opgevallen:

e _ Onderhoud kopgevels zuidoost as 15 (entreezijde) en op noordwesten as 1: De houten regels waarop
de trespa gevelbekleding is bevestigd is grotendeels vergaan, waardoor de bekleding gevaarlijk los zit
en renovatie op dit onderdeel noodzakelijk is. Dit aspect staat los van de rvs problematiek. Er is voor dit
probleem al eerder door een ander adviesbureau een rapportage opgesteld waarin sprake blijkt van
vochtproblemen in deze gevels met diverse oorzaken. Ook bij de aansluiting van de kozijnen. De
geveldozen met geïsoleerd houten regelwerk waartegen de aangetaste regels zijn bevestigd lijken als
eerder gemeld en als ook in de eerdere rapportage was opgenomen, nog in goede staat te zijn. Het valt
echter niet uit te sluiten dat er toch een aantal te herstellen plekken worden gevonden tijdens het herstel
van het regelwerk van de gevelbekleding bij bijvoorbeeld kozijnaansluitingen of regenwaterafvoeren die
in deze opbouw zijn weggewerkt. De staat van het trespa is door ons niet beoordeeld. Bij een aantal
platen op de zuid oostgevel (as 15) zijn wel haarscheurtjes opgevallen die vanaf de plaatrand enkele
centimeters naar binnen lopen.

e _ Omdat het plafonddoek in het zwembadgedeelte moet worden verwijderd voor het uitvoeren van herstel
van verbindingen, is het mede in relatie tot de levensduur en staat (geroeste rvs randbuizen in
plafonddoek) van het plafond af te wegen deze mee te vervangen. Een soortgelijke afweging speelt ook
bij de systeemplafonds in de gebieden waar boven deze plafonds herstel moet worden uitgevoerd of
indirect toegang tot een herstelpositie nodig is.

e De bevestigingen van dakplaat en dakisolatie zijn niet van rvs, maar zover zichtbaar aan de uiteinden
van de bevestigingsmiddelen die door de binnenzijde van dakconstructie steken, wel onderhevig aan
corrosie. De dakplaten zijn onderdeel van de hoofddraagconstructie. Niet alleen als dragend onderdeel
van het dakvlak maar ook als onderdeel van de stabiliteitsvoorzieningen van het gehele gebouw. Een
verdere beschouwing van deze bevestigingsmiddelen is geen onderdeel van deze inventarisatie
geweest. Bijplaatsen van nieuwe verbindingen gebeurd normaal gezien van buiten af en staat in zoverre
los van het herstelwerk binnen het gebouw en vind een samenhang met vervanging van de
dakbedekking en eventuele plaatsing van zonnepanelen.

e — Tijdens diverse besprekingen en inspecties zijn nog een aantal aspecten waargenomen en/of gemeld
die mogelijk mee moeten worden genomen in het totale project. Er lijkt sprake van een plaatselijke
verzakking van de goot aan de gevel langs de Boulevard. Er is melding gemaakt van mogelijke lekkages
van de hemelwaterafvoeren in de noordwestgevel. Het hekwerk van het buitenterrein nabij de grote
glijbaan zakt mee met het inklinken van het terrein en drukt met het uiteinde op de onderdorpel van een
houten kozijn. Ten slotte zou er zou een probleem zijn met de fundatie van het bad waarin de grote
glijbaan uitkomt, waarbij het lijkt dat dit onderdeel niet „zoals het gebouw zelf, af kan steunen op een
onderheide fundering.

e _ Onderhoud en vervanging van installaties, nu de gelegenheid zich voordoet ivm bereikbaarheid en
buiten gebruik zijn van het zwembad. Overigens zouden ophangconstructies van installaties eerder zijn
beoordeeld en akkoord bevonden. Dit is door ons niet verder onderzocht.

Pagina 7 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 6, GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp “eens

Eerder herstel RVS

Onderdelen die in afstemming op de eerdere inventarisatie door SGS al hersteld zijn en bij her inspectie door
SGS akkoord zijn bevonden zijn in principe geen onderdeel van dit plan. Alleen waar twijfel bestaat over de
gehanteerde oplossing, of waar uit steekproeven blijkt dat er toch nog RVS verbindingen voorkomen die niet zijn
vervangen en wel krachten op moeten nemen, zijn deze onderdelen opgenomen in dit plan.

01.5 Oriëntatie in het plan

Om beeld te hebben bij de posities van de in het plan opgenomen werkzaamheden wordt verwezen naar de
bijlagen 01-A plattegrond begane grond en 01-B plattegrond verdieping. Waar in het plan gebruik wordt gemaakt
van een ruimtenummer, is die in deze plattegronden terug te vinden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
tekening van de verdieping niet meer geheel aansluit op de werkelijke situatie. Er was ons echter geen actuele
overzichtstekening van de verdieping beschikbaar. De wijzigingen in het verdiepingsplan zijn wel grotendeels
terug te vinden in de extra bijlagen in het mapje “staal verdieping — overige info”.

01.6 Conclusie

De inspecties van SGS hebben duidelijk gemaakt dat er op verschillende punten ongeschikt RVS toegepast is als
verbindingsmiddel in de stalen hoofddraagconstructie en als verankering van de staal- op de betonconstructie. Dit
RVS mag vanuit de huidige door het bouwbesluit aangestuurde normering niet in deze bouwdelen zijn toegepast,
hetgeen ook geldt voor bestaande gebouwen. Deze regelgeving komt voort uit het veiligheidsrisico dat toepassing
van ongeschikt RVS, ten gevolge van de gevoeligheid van dit materiaal voor aantasting door typische
chloorhoudende zwembadmilieu ’s met zich meebrengt.

Daaropvolgend uitgevoerde vervolganalyse's op uit het gebouw weggenomen RVS verbindingsmiddelen geven
bevestiging dat in deze onderdelen ook daadwerkelijk aantastingen zijn opgetreden die verband houden met de
invloed van het zwembadmilieu. Deze aantastingen zijn zelfs aangetroffen in diverse andere ruimten binnen het
zwembad, waarin geen zwembassin is gelegen. Als gevolg hiervan dient het gehele gebouw als risicogebied
voor ongeschikt RVS worden beschouwd.

Uit onze daaropvolgende uitgebreide inventarisatie is gebleken dat ongeschikte RVS verbindingsmiddelen
wijdverbreid zijn toegepast binnen de gehele hoofddraagconstructie van het gebouw. In de navolgende
hoofdstukken vindt een verduidelijking plaats over waar deze verbindingsmiddelen zijn aangetroffen en hoe deze
kunnen worden omgewisseld, of dat op basis van gelijkwaardigheid aanvullende voorzieningen moeten worden
uitgevoerd om de belasting van de ongeschikte RVS materialen over te kunnen nemen. Dit alles op een zodanige
wijze dat de hoofddraagconstructie op verantwoorde wijze de veiligheid van het gebouw voor de toekomst kan
blijven waarborgen.

Pagina 8 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G il M
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp 7

02 PRIMAIRE VERBINDINGEN

02.1 Dakconstructie

02.1.1 Spantscharnieren

De verzonken inbus bouten in de spantscharnieren zijn van rvs. Deze dienen alleen voor het borgen van de
opsluitringen en scharnierpennen die wel in geschikt staal zijn uitgevoerd.

Foto aanzicht en onderzijde verbinding:

Pagina 9 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp nn

Voorwaarden bij uitvoering:
Het verwisselen van de borgbout mag slechts aan een zijde tegelijk worden uitgevoerd, terwijl de andere zijde
van de verbinding tijdens uitvoering naar buiten toe wordt geborgd. Zie schets bijlage 4.

Omvang:

Merk A in bijlage 1 en 2

Detail verbinding: bijlage 3

Schets aanwijzing tijdens uitvoering: bijlage 4

Pagina 10 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 zg G | M

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp —

02.1.2 Slobverbinding onderregel hoofdspanten

Deze praktische koppeling in de onderregel van de hoofdspanten is aangetroffen met 2 en met 4 bouten. De
situatie met 4 bouten komt waarschijnlijk voor

Foto aanzicht met 4 en met 2 bouten per verbinding:

Pagina 11 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G J M

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp SAE

Voorwaarden bij uitvoering:

Deze kunnen per stuk worden omgewisseld door geschikte exemplaren (kwaliteit 8.8 verzinkt). Wel is het advies
het vrije uiteinde van de onderregel met klemmen of spanband te fixeren ten opzichte van het andere spantdeel
ivm mogelijke montagespanningen tgv maatafwijkingen.

Omvang:
merk B in bijlage 1 en 2

Pagina 12 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 > G J m

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp a

02.1.3 Gootliggers en randliggers in het dakvlak

Deze liggers zijn onderdeel van de stabiliteitsvoorziening in de hoofddraagconstructie. Windbelastingen op het
gebouw worden door schijfwerking in het dak afgedragen naar verticale stabiliteitsvoorzieningen. Ten gevolge
van deze schijfwerking ontstaan normaalkrachten (trek of druk) in deze liggers.

De gootliggers (HEA120) dienen verder als ondersteuning van de goot en randoplegging van de dakplaat.
Halverwege de gootliggers is een koppelbuis gemonteerd.

De randliggers van het dak zijn dubbel uitgevoerd. De binnenste ligger HEA120 is de randoplegging van de
dakplaat. De buitenste ligger HEA140 ondersteunt de bouwkundige aansluiting tussen randgoot en langsgevel.

Foto van de gootliggers aan weerszijde van de goot, met in het midden van de gootligger een koppelbuis:

gootligger

Koppelbuis in goot

Foto verbinding gootligger (omgeven door akoestische coating aanwezig in zwembadruimten):

Voorwaarden bij uitvoering:
Alle verbindingen zijn uitgevoerd met 2 bouten. Onder rustige weersomstandigheden kunnen deze per stuk
worden omgewisseld door geschikte exemplaren (kwaliteit 8.8 verzinkt).

Omvang volgens bijlage 1:
e  Gootliggers merk C met koppelbuizen merk C*

Pagina 13 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp senses

e Randliggers HEA120 merk D
e Randliggers HEA140 merk E

Pagina 14 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 > G J mM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp i

02.1.4 Koppelbuizen, spanstaven en raveelstaal in het dakvlak tussen de hoofdspanten

Koppelbuizen en spanstaven zijn onderdeel van de stabiliteitsvoorziening in de hoofddraagconstructie. Dit zowel
voor de schijfwerking in dwarsrichting van het gebouw als voor de knikstabiliteit van de drukbelaste onderdelen
van de vakwerkspanten.

Deze onderdelen komen voor tussen de bovenregels en tussen onderregels van de vakwerkspanten als vermeld
in de bijlagen met bestaande tekeningen.

De spanstaven zijn uitgevoerd in het type Willemsanker.

Verbindingen van de koppelbuizen en spanstaven aan de hoofdspanten zijn met een enkele bout uitgevoerd.

Foto's voor algemene indruk:

koppelbuis spanstaaf

Pagina 15 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 s GJM

Omschrijving; PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp awe

Detail aansluiting Willems-anker:

Voorwaarden bij uitvoering:
Geen extreme windbelasting onder supervisie constructeur.
Omwisselen bouten niet gelijktijdig bij meerdere koppelbuizen of spanstaven gelijktijdig uitvoeren.

Pagina 16 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G dl M

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp ——

Aangezien verbindingen zijn uitgevoerd met 1 bout verliest het onderdeel waarvan de bout wordt omgewisseld op
dat moment de volledige bijdrage aan de stabiliteit. Functie spanstaaf tijdens uitvoering overnemen door
aanbrengen spanband. Functie koppelbuis tijdens uitvoering over te nemen door direct hiernaast aan te brengen
tijdelijk koppelprofiel. Vanzelfsprekend moeten ook praktische voorzieningen worden getroffen om de trekstang of
koppelbuis bij het omwisselen op zijn plaats te houden.

Omvang:

De verbindingen van alle koppelbuizen @ 76,1 (V) en Willemsankers M20 (W) binnen het aangegeven gebied op
de dakoverzichten bijlage 5, 6a en 6b. De zwaardere Willemsankers in aansluiting op de verticale
stabiliteitsverbanden in deze overzichten komen verderop in dit PvA aan bod.

Bijkomend moeten de bouten worden vervangen van al het raveelstaal dat in het dakvlak is aangebracht. Deze
liggers komen voor in het gebied van de zijspanten aan de kant van stramien A. De omvang van dit staal is bij
gebrek aan bestaande tekeningen niet precies bekend. Zie ook de uitleg bij paragraaf 02.9 betreffende het staal
van de verdieping en op bijlage 6A.

Pagina 17 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G a M

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp Ss

02.2 Stabiliteitsvoorzieningen staalconstructie as B / 6-7, as B/ 10-11 en as A/ 11-12

Dit betreft de verbindingen van de verticale windverbanden op deze stramienposities en de direct aansluitende
stabiliteitsvoorzieningen in het dakviak.

Voorwaarden bij uitvoering:

Bij normale weersomstandigheden (i.o.m. constructeur vaststellen) kan de aanpassing bout voor bout worden
uitgevoerd zonder het treffen van extra voorzieningen om de krachten tijdelijk over te nemen. Wel zullen
praktische maatregelen nodig zijn om de staaldelen ten opzichte van elkaar te fixeren. Dit met name bij de
Willemsankers die per uiteinde maar met 1 bout vast zitten.

Omvang:
Als weergegeven in bijlage 7a, 7b en 8.

02.3 Verankering hoofdspanten en stabiliteitsverband op betonwanden

Dit betreft de volgende situaties die aanpassing behoeven, omdat de verankering van de staalconstructie op de
betonnen stabiliteitswanden is uitgevoerd met rvs draadeinden:

- De verankeringen van het vakwerkspant op as 4 aan de zijde van as A op de betonnen stabiliteitswand.

- De verankeringen van het vakwerkspant op as 11 aan de zijde van as A op de betonnen stabiliteitswarid.

- De verankering van het vakwerkspant op as 12/A. De situatie wijkt hier af van de bestaande tekeningen
waarin nog sprake is van een aansluiting op een ronde betonnen tussenkolom. De bestaande voetplaat en
verankering is echter wel uitgevoerd als bij andere tussenkolommen het geval is (bestaand detail B op
bijlage 9)

Samenhangend moeten ook voorzieningen worden getroffen om het stalen stabiliteitsverband op as A/ 11 — 12 te
verankeren aan de onderliggende betonconstructie.

Aangezien bestaande rvs draadeinden redelijkerwijs niet kunnen worden verwijderd, moet herstel worden
uitgevoerd door op basis van gelijkwaardigheid voorzieningen toe te voegen die de krachten van de rvs ankers
over kunnen nemen.

Voor de overzichtelijkheid is in de aanwijzingen waarop de te treffen voorzieningen zijn geschetst, onderscheid
gemaakt tussen de voorzieningen die nodig zijn voor de horizontale en die voor de verticale krachten die uit de
staalconstructie op de beton moeten worden overgebracht.

De situatie is indicatief weergegeven in bijlage 16. De spantvoeten zijn ook weergegeven onder type C in bijlage
9. Hierbij moet worden opgemerkt dat de aanpassingen vaak moeilijk bereikbaar zijn, gedeeltelijk in het zicht
zullen komen en dat de spanten/voorzieningen langs en zelfs direct in scheidingsconstructies wegvallen. Opname
ter plaatse moet hier verder duidelijkheid in brengen.

De te treffen voorzieningen zijn als principe weergegeven in bijlage 17 voor de horizontale en bijlage 18 voor de

verticale krachten. De exacte detaillering van de aan te lassen voorzieningen dient door de uitvoerende partij
nader te worden bepaald in overeenstemming met de opgegeven krachten en exacte inmeting ter plaatse.

Pagina 18 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BOUWADYISEURS

Projectnummer: 23618 by GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

02.4 Ankerplan hoofdspanten

Uitgezonderd de eerder aan bod gekomen aansluitingen van de hoofdspanten op de betonwanden, zijn de
hoofdspanten met ingestorte rvs draadeinden verankerd op in het werk gestorte ronde betonkolommen. Deze zijn
voornamelijk bedoeld om mogelijke trekbelastingen uit de staalconstructie door te geven. Verder verzorgen deze
draadeinden ook de horizontale borging van de pendelende betonkolom daar de dakschijf. Omdat de
draadeinden niet kunnen worden vervangen zonder aantasting van de kolom, moeten aan de staalconstructie
voorzieningen worden gelast om een nieuwe aansluiting tegen de kolom te maken waarin ook nieuwe ankers
kunnen worden aangebracht.

Voetplaat met rvs draadeinden
op betonkolom

Voorwaarden bij uitvoering:

Omdat de ankers van de gevelkolommen op as 1, as 2 en as 15 in een normale situatie ten gevolge van het
eigen gewicht van de dakconstructie al op trek worden belast, dienen deze spanten op de aangegeven posities te
worden onderstempeld voor de werkzaamheden (algemeen) worden aangevangen. Dit tot het moment dat de
nieuw te treffen voorzieningen in staat zijn de trekkrachten uit de stalen dakconstructie op de kolommen over te
brengen. Als alternatief kan ook een contragewicht worden voorzien om de trekkracht in de verbinding bij de
gevelkolom op te heffen.

Pagina 19 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp sae

Omvang:
Als weergegeven in bijlage 9, inclusief een indicatie van de voorgenomen nieuw aan te brengen verankeringen in
bijlage 9a en 9b.

De exacte detaillering dient nader door de uitvoerende partij te worden bepaald/berekend en door de constructeur
te worden goedgekeurd, waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende belastingen (rekenwaarden)
aan verticale trekbelasting en horizontale afschuiving tussen spantvoet en betonkolom:

¢ Gevelkolommen tussenspanten: trekkracht 50 kN, afschuifbelasting 27 kN

* Gevelkolommen eindspanten as 1 en as 15: trekkracht 25 kN, afschuifbelasting 11 kN. Uitgezonderd de
hoekkolom op as 1/B waar de trekbelasting 80 kN is.

e Tussenkolommen algemeen: trekkracht 150 kN, afschuifbelasting 20,25 kN.

e Tussenkolommen met aansluitend windverband as B6, B7, B10 en B11: trekkracht 173 kN,
afschuifbelasting 20,25 kN.

De genoemde afschuifkrachten moeten praktisch in alle richtingen door de verbinding kunnen worden
opgenomen.

De verankering die als aanpassing is weergegeven in bijlage 9a en 9b is met de opgegeven ankers en strips in
staat om de benodigde trekbelastingen op te nemen. Ankers toe te passen volgens algemeen voorschrift uit
hoofdstuk 1 en verwerkingsvoorwaarden van de ankerleverancier.

Pagina 20 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G i] M

BOUWAIVISEURS

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

02.5 Gevelconstructie as 1 en as 15

Een groot gedeelte van de rvs verbindingen in de staalconstructie van deze gevels zit opgesloten in het
gevelpakket. Dit gevelpakket bestaat uit een geïsoleerd regelwerk dat aan de binnenzijde is voorzien van een
dampremmer, beplatingen en binnenafwerking (stucwerk/tegels). De buitenzijde van het regelwerk of houtskelet-
element is ook beplaat en voorzien van een waterkerende dampopen folie. Tegen dit pakket is nog een houten
regelwerk aangebracht waarop de trespa gevelbekleding is bevestigd. De aan te passen verbindingen moeten
van buitenaf bereikbaar worden gemaakt. Hierna zal de gevel moeten worden hersteld.

Werkzaamheden aan deze gevels zijn te combineren met het onderhoudsherstel (vervanging) van het regelwerk
waarop de gevelbekleding is geschroefd en mogelijke vervanging van de gevelbekleding zelf.

Horizontaal principedetail om de positie van de staalconstructie (in dit geval een kolom IPE180) in het
gevelpakket te verduidelijken:

buiten | binnen

—— principe detail aansluiting gevelelement

Voorwaarden bij uitvoering:
Bij voldoende lage windbelasting (1.0.m. constructeur vaststellen) kan de aanpassing bout voor bout worden
uitgevoerd zonder het treffen van extra voorzieningen om de krachten tijdelijk over te nemen.

Omvang:
Dit betreft de rood omcirkelde verbindingen op bijlage 10 en 11 (wandaanzichten). Bijlage 12 bevat het ankerplan

ter verduidelijking van de situatie.

Pagina 21 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 g GJM

BOUWANVISELRS

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

02.6 Wanden as 4, as 5enas 12

Voorwaarden bij uitvoering:

Bij voldoende lage windbelasting en gesloten houden van buitendeuren om interne drukverschillen te beperken
(o.m. constructeur vaststellen) kan de aanpassing bout voor bout worden uitgevoerd zonder het treffen van extra
voorzieningen om de krachten tijdelijk over te nemen. Bij een aantal situaties is een onderstempeling nodig.

Omvang:
Dit betreft de rood omcirkelde verbindingen op bijlage 13 (wandaanzichten). Bijlage 12 bevat het ankerplan ter
verduidelijking van de situatie.

02.7 Houten kozijnen horecaruimte 2.1

De houten kozijnen zijn hier met rvs draadeinden gekoppeld naar de naastgelegen staalkolommen.

Te vervangen rvs
draadeinden

(geen rvs)

De omvang is aangegeven in bijlage 14 en een horizontale detail in bijlage 15.

Uit een steekproef is gebleken dat de rvs draadeinden uit de stalen kolommen kunnen worden gedraaid en
daarmee kunnen worden vervangen door geschikte exemplaren.

Pagina 22 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 Dg G i m

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp sa

02.8 Ondersteuning vrijdragende prefab betonnen glijbaantrap

Ondersteuning trap:

De vrijdragende prefab betonnen trap van de grote glijbaan in het recreatiebad steunt af op een staalconstructie
die met chemisch verlijmde rvs ankers in de aansluitende betonconstructies is verankerd. De hoofdondersteuning
is uitgevoerd met een stalen buiskolom @ 406mm die met rvs ankers is bevestigd aan prefab betontrap en op een
beton opstorting. Omdat deze ankers moeilijk kunnen worden verwijderd, moeten chemische ankers worden
bijgeplaatst in bij te boren gaten in de bestaande voet- en kopplaat.

Voorgaande hoofdkolom is met drie buizen @140mm afgeschoord naar de betonkolommen op as B7 en B8. De
verbinding op deze kolommen is nu uitgevoerd met rvs-ankers en met uit oogpunt van eerder herstel bijgeplaatste
verzinkte ankers. Deze laatste zijn bijgeplaatst in dezelfde sleufgaten als de oorspronkelijke ankers:

Oorspronkelijke rvs dopmoer en anker
+
Bijgeplaatst anker eerder herstel

De eerder bijgeplaatste ankers bezitten onvoldoende capaciteit om de bestaande rvs ankers volwaardig te
vervangen. Daarom dienen in de bestaande beugel gaten te worden bijgemaakt om nog extra ankers bij te
plaatsen

Omvang en aanpassing volgens bijlage 18.

Pagina 23 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GUM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp eee

02.9 Staalconstructie verdiepingsvloer

Dit betreft staalconstructie die is weergegeven in bijlage 19. In de plattegrond gezien loopt deze staalconstructie
van as 4 t/m as 11 en vanaf de wand die de scheiding vormt naar het wedstrijdbad tot de gebogen gevel aan de
noordoost zijde. In hoogte loopt de staalconstructie vanaf de eerste verdieping tot het dak.

De staalconstructie dient als hulpconstructie voor diverse binnenindelingen in hout of metselwerk, houten vloeren
en installatievoorzieningen. Als uitbreiding op de betonnen verdiepingsvloer is de staalconstructie aan een zijde
bevestigd tegen de betonnen vloerrand en hangt verder op aan de dakconstructie. Het andere deel van de
staalconstructie staat op de betonnen verdiepingsvloer en is aan de bovenzijde eveneens aan het dak gekoppeld.

De aanpassing betreft het omwisselen van de verbindingsmiddelen in deze staalconstructie, die allemaal in
ongeschikt rvs zijn uitgevoerd, door geschikte verbindingsmiddelen en de aanpassingen die nodig zijn ivm de
bestaande verankeringen van het staal tegen de betonnen verdiepingsvloer die ook allemaal met rvs
verbindingsmiddelen zijn uitgevoerd. Dit laatste gebeurd meestal door het bijplaatsen van nieuwe ankers door de
bestaande voet- of kopplaten. Hiervan is het principe met schetsen weergegeven in bijlage 19.

De tekening (merkoverzicht) in de bijlage laat niet de hele staalconstructie en alle verbindingen zien. In het
dakvlak ontbreken een aantal raveelbalken waarmee kolommen in de schuine wand van het plenum aan de
dakspanten worden gekoppeld en waarmee dakravelingen zijn gemaakt t.b.v. de aan de buitenzijde zichtbare
rode ventilatiebuizen die aansluiten op het toe- en afvoerplenum. Opname ter plaatse is dan ook noodzakelijk om
de totale omvang van de aanpassingen duidelijk te krijgen. Dit is ook noodzakelijk voor nadere oriëntatie ivm
beperkte bereikbaarheid en bijkomende werkzaamheden inclusief herstel van hiertoe te slopen bouwkundige
voorzieningen. Wel zijn ter verdere indicatie van de te verwachten verbindingen en om een verder beeld te geven
van de wijze waarop de staalconstructie in de bouwkundige constructie zit vervlochten de volgende
archieftekeningen in een aparte bestandsmap “staal verdieping-overige info” bijgevoegd. Deze bevat de volgende
tekeningen:

- Staaltekening V1 t/m V9, waarop de onderdelen uit het merkoverzicht in bijlage 19 zijn uitgewerkt.

- Blad 2.402- de bouwkundige plattegrondtekening van de eerste verdieping over dit gebied. Met
aanwijzingen van latere verbouwingen.

- W103P — een plattegrondtekening van de installatie op de verdieping (luchtbehandelingsruimte en
plenum).

- Blad 2.525 met doorsnedemaatvoeringen van de aanzuigkanalen (met aansluiting op plenum).

- Blad 2.526 met doorsnedemaatvoeringen van de uitblaaskanalen (met aansluiting op plenum).

Randvoorwaarden tijdens uitvoering:

Bouten kunnen een voor een worden omgewisseld door het plaatsen van tijdelijke ondersteuningen nabij de
ophangpunten van de staalconstructie en door het aanbrengen van tijdelijke klemvoorzieningen op de
verbindingen. E.e.a. volgens voorstel aannemer ter goedkeuring van de constructeur nader te bepalen.

Pagina 24 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>by GJM

BOUWADYISEURS

Projectnummer: 23618

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

02.10 Ankers kolomvoeten ovale kolommen.

Omvang volgens bijlage 12 in blauw omcirkeld.
Bijplaatsen ankers in combinatie met mogelijke aanpassing kolomvoeten nader te bepalen. Uitgangspunt hierbij is
een horizontaal aangrijpende belasting van +/- 6,3 kN (rekenwaarde) op de hoogte van de scharnierknoop. Detail

door uitvoerende partij nader uit te werken en goed te keuren door constructeur.

ovale, kolon.

a F hor. d= 63 AN

Pagina 25 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

GJM

BOUWADVISEURS

03 SECUNDAIRE VERBINDINGEN

03.1 Balustraden

Leuning glijbaantrap:

De rvs leuning van de glijbaantrap is met rvs lijmankers bevestigd tegen de prefab betontrap. De borging die hier
later op is aangebracht d.m.v. klemplaten met nieuwe ankers zijn onvoldoende in staat de belasting over te
nemen bij breuk van het rvs anker:

Rvs dopmoer op rvs draadeind M12

Borging dmv klemplaat met
verzinkt anker

Omvang en aanpassing:

De omvang betreft de verankering van de gehele leuning inclusief het gedeelte op het tussen- en bovenbordes
die tegen de zijkant van de glijbaantrap en bordessen is bevestigd. Per staander zijn 2 ankers aanwezig. Als
oplossing is het voorstel om de bestaande ankers te vervangen door geschikte exemplaren. De bestaande
leuning moet hier tijdelijk voor worden verwijderd. Bestaande rvs ankers M12 moeten met een holle boor met zo'n
klein mogelijke diameter en niet verder als de bestaande ankerlengte worden uitgeboord. De bestaande
ankerlengte zal daarbij in het werk moeten worden vastgesteld. De leuning moet worden teruggebracht en tijdelijk
worden gefixeerd waarbij ook gebruik van de klemplaten mogelijk is. Daarna kunnen nieuwe chemische
doorsteekankers worden aangebracht in dezelfde diameter als bestaand maar met 80 mm extra
verankeringslengte die is uitgevoerd in de voor de ankerdiameter correcte boorgatdiameter. Omdat het boorgat
van het uitgeboorde anker volgens voorschrift van de ankerleverancier te ruim zal zijn om weer ankers M12 toe te
passen, moet in een boordiameter die wel is afgestemd op de ankerdiameter, het boorgat zodanig dieper worden
uitgeboord dat het anker 80 mm extra verankeringsdiepte krijgt ten opzichte van het oude anker.

Pagina 26 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 b GJM
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp vaaviseurs

Onderste leuning tribune wedstrijdbad:

De chemisch verlijmde rvs draadeindankers M16 van de rode staanders van deze leuning moeten worden
vervangen door geschikte ankers in dezelfde diameter. Elke staander heeft 2 ankers. Hiervoor kan dezelfde
methode worden gevolgd als bij de trap van de grote glijbaan, waarbij de nieuwe ankers weer met 80 mm extra
verankeringsdiepte t.o.v. oorspronkelijk moeten worden uitgevoerd.

Rekening te houden met verwijderen en terugbrengen van de vloerrandafwerking. Hierbij kan worden opgemerkt
dat de huidige vloerrandafwerking is uitgevoerd in mdf, waarvan het liggend deel op de vloerrand zwelling
vertoond.

Bij het uitboren van de bestaande ankers kunnen de staanders tijdelijk worden gedemonteerd door afschoren van
de aansluitende glazen balustrade met bovenbuis.

Uitvoering van de leuning met glazen afscherming en rvs bovenbuis:

Fragment verankering:

Pagina 27 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 6, GJM
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp ADVISEURS

Glazen balustrade viderand entree:

Tegen de rand van de betonvloer is met rvs ankers M12 een doorgaand stalen bevestigingsprofiel bevestigd
waarop de glazen balustrade is ingeklemd. Op dezelfde hoogte en 50 mm naast de bestaande ankers moeten
chemische ankers M12 worden bijgeplaatst.

Rekening te houden met bestaande te demonteren en terug te brengen vloerrandafwerking.

Algemeen beeld balustrade en afgewerkt vloerrand:

Bestaande rvs ankers M12

Pagina 28 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>yl
Projectnummer: 23618 > G id m

BOLWAOVISEUNS
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp _

03.2 Trap entreeruimte

Het centrale anker in de voetplaat van trapondersteuning is van rvs. Hier moeten praktisch 3 chemische ankers
M12 worden bijgeplaatst met dopmoer. Symmetrisch te verdelen tussen de 3 buiskolommen op de voetplaat.

Drie steunbuizen trap op centrale voetplaat:

Centrale rvs anker met dopmoer in voetplaat:

Pagina 29 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

Vy

GJM

BOUW ADVISEURS

De zijschotten tussen trapbomen en leuningbuis zijn met rvs boutjes bevestigd tegen aan de leuningstaanders en
moeten worden omgewisseld voor geschikte exemplaren.

Bestaande rvs boutjes

Opvallend is dat de andere boutverbindingen in de leuning niet in rvs zijn uitgevoerd.

Pagina 30 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G ul m

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp a

03.3 Bevestiging (gebogen) langsgevels aan betonkolommen

De houten gevelelementen en kozijnen zijn via koppelstaven met beugels tegen de betonkolommen verankerd.
De twee ankers die de beugel tegen de betonkolom verankeren zijn in rvs uitgevoerd.

RVS anker

De beugels kunnen worden verlengd met aan te lassen strips, zodat nieuwe boorankers kunnen worden
bijgeplaatst. Strips 6 mm dik uitvoeren en rond zetten (r=150mm) om vlak op de kolom aan te sluiten. Hoogte strip
als bestaande beugel. De lengte waarmee de beugels moeten worden verlengd hangt af van de benodigde ruimte
om haaks op de betonkolom de nieuwe ankers aan te kunnen brengen.

Pagina 31 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

GJM

BOLWADYISEURS

Horizontale principedoorsnede aanpassing:

variabel

Opbouw kozijn:

-Ornima! 0.4. (gepoldekseld systeem)

-houtenregel werk

-vochtkerende laag

pelab gevelelement (Opstalan 0.9.)
olie

s
-megnesietgebünden hout wolplaat (langsnaden gel yd} E
“stucwerk 8

gew betonkolom $300 |

p pond TC zeffe shi 7;
be brande Aav (]

~ beugel, + aangelaste 2 MAAL
Aal elemit / knn CG Ff hn evs |)

mes uit Iroko (dikte mm)

© Fe ae kola ended

Alternatief kan de bestaande beugel worden verlengd met een strip om de hele kolom, zodat geen ankers hoeven
worden bijgeplaatst. Deze moet dan wel strak om de kolom aangrijpen.

De omvang —aantal aanpassingen en bijkomende werkzaamheden ivm toegankelijkheid en herstel- moet dient ter
plaatse te worden bepaald.

Pagina 32 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 p A G J m
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp BOUWADVISEURS

03.4 Verbindingen hulpstaal in gevel as 1 en 15

Dit betreft de verbindingen van het horizontaal hulpstaal in IPE180 profiel boven en onder de kozijnen. De
verbindingen zijn uit het zicht weggewerkt in het gevelpakket.

De omvang is aangegeven op bijlage 10 en 11.

Om de rvs bouten te kunnen verwisselen voor geschikte exemplaren, zouden deze verbinding in de meeste
gevallen net als bij de primaire verbindingen in deze gevels, langs buiten door het gevelpakket toegankelijk
moeten worden gemaakt. Als alternatief kan mogelijk een gezet hoekprofiel worden bevestigd aan kolom en
horizontale ligger, die op de plaatsen waar de achterzijde van de verbinding niet bereikbaar is met zogenaamde
hollo-bolts kan worden bevestigd. In een aantal situaties moet hiervoor enkel een vensterbank moeten worden
verwijderd.

Aansluiting horizontaal hulpstaal ligger IPE180 op gevelkolom IPE180 van binnen gezien:

Pagina 33 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 IP G il M

BOUWADVISEURS

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp

Detail verbinding met alternatief voor vervangen rvs bouten, door het toepassen van hollo-bolts:

aant tab
PED bb >
rys bode, me ee bain (of mde)
| |
x
ah kid A SE
Hi | da
| a cf” |
| ver |
yy al a ks
Si ~~ den. S Fy
| 3 F Sd
3 Ki
33
donned :

Waar de boutverbindingen wel gewoon bereikbaar zijn (gedeeltes van as 15) moeten de rvs bouten gewoon
worden omgewisseld voor geschikte bouten. Dit is het geval ter plaatse van de hoofdentree 1.2 en horecaruimte
2.1 waar het kozijn buitenlangs de staalconstructie doorloopt.

Pagina 34 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G ul m

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp a

035 Verbindingen hulpstaal t.b.v. gootbodem

De uiteinden van de hoeklijnen die de gootbodem in de dakknik naast as B steunen, zijn met rvs bouten aan de
gootliggers verbonden. Deze zijn onvoldoende bereikbaar om te kunnen vervangen. Er moet daarom een extra

verbinding of hulpconstructie worden aangebracht.

RVS bout: hoeklijn gootbodem
aan gootligger

De verbindingen van de hoeklijnen met het hout van de gootbodem zijn niet in rvs uitgevoerd.

Pagina 35 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>ig GJM

BOUWADVISEURS

Projectnummer: 23618
Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Scheip

03.6 Verbinding IPE240 ligger aan betonkolommen

Deze ligger IPE240 draagt het houten binnenkozijn op as B en is met steunen opgehangen aan de
betonkolommen. De verbindingen aan deze steunen zijn uitgevoerd met ongeschikte rvs bouten en ankers.

Bij een eerder herstel zijn kolommen onder de IPE ligger geplaatst om de verticale belasting op te nemen. De
horizontale belasting, die kan optreden ten gevolge van interne drukverschillen, moet echter nog steeds via de
oorspronkelijke horizontale koppeling naar de betonkolom worden afgedragen.

Op basis van gelijkwaardigheid moet een extra verankering worden aangebracht. Omvang en aanpassing is in
bijlage 20 toegelicht.

03.7 Entresolvloer t.p.v. installatieruimte kelder 5.9

In deze ruimte op kelderniveau is een kantoortje geplaatst op een stalen entresolconstructie waarin te vervangen
rvs verbindingsmiddelen en aan te passen rvs verankeringen zijn toegepast. De stalen trap met bovenbordes is
uitgevoerd met geschikte thermisch verzinkte bouten.

Van de entresolconstructie zijn geen tekeningen beschikbaar en is daarom deze schets gemaakt van de situatie:

KUI
; JE =
4 kä
xy
3
/ 3 |
td |
= #

dl athe q
pees

Pagina 36 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by G ul MI

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp en,

De omvang betreft:

- Het vervangen van de moeren bij de onderlinge verbindingen van de HEA liggers. Totaal 4 stuks (2 per
verbinding). De bestaande bouten zijn hier wel geschikt.

- Het vervangen van de bout-moer combinaties waarmee de kokerkolommen zijn verbonden met de HEA-
liggers. Elke koker zit met 4 bouten bevestigd.

- Het bijplaatsen van ankers in de bestaande voetplaten van de kokerkolommen. Per voetplaat uit te gaan
van 2 ankers M10 met een minimale verankeringsdiepte (ivm waterdichtheid kelder).

kritad BWS
Tage Msi

i Ah
aby fo ext when! Mia

- Het aanpassen van de aansluiting van de bestaande liggers tegen de betonconstructie volgens dit

principe:
Lester Ur
rvs ' A
beten r- > t
AIN
/ fai’

Baskin Mig poh 206

KI

Lo 156. Je 10 la = hoo

A an passing yaa kana leggen

teg tA betoncanstractee

Pagina 37 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23618 by GJM

Omschrijving: PvA vervangen RVS verbindingen zwembad De Schelp “mews

03.8 Diverse kleine bevestigingen

Bij de her inspectie door SGS Intron (rapport d.d. 09-02-2018) zijn diverse punten benoemd waarop nog geen
aanpassing is uitgevoerd. Zover deze punten niet als te herstellen bouwdeel in dit PvA zijn opgenomen, dienen
deze aanpassingen alsnog te worden uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld de bevestigingsmiddelen van de
invalidelift in het doelgroepenbad en de verankering van de speeldouche bij het recreatiebad. Dit rapport van
SGS is ook als bijlage toegevoegd.

Verder is uit steekproeven gebleken dat niet alle rvs is vervangen bij onderdelen waar dit eerder wel is
verondersteld. Zo zijn nog ongeschikte rvs bouten en schroeven aangetroffen bij verlichting in het wedstrijdbad en
de omkleedtafels tegen de gevel op as 15.

Pagina 38 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>mg

RR <
[õed

oe = |!
mens Pe
pst men an
oe —
Vent El
mam —
ara nent ==
mit ral
kotid

Bane 9's
eK,
rt 5

“ae all ee ae

BE

—__

il

MM

NKT
H TANT

T
11)

bitty

{|
Hal

14

TT

UK

lil

Tht
Il

IT
HN

M

TOTT
kill

kli

+

| i el”

=

ba ne ts A
gem de, FT
4 ai a = =
… ki =
che 2 LEE dT
en = — DEET tige 7
tae CEN 2 be 2
' EEn = E
a a = = nt
ed | =
a
En —— en a Ka kad zu = os a. 5 ——
= i an ji nl
= a - jä rä Bo “ = 8 a
9 a ' 8 5 Be š 4 7 € ‘2 i

4)

we

== 9

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>| 2 aur cease meren er keke
aa =
[ge se NE =

| == =

=). Sa __

el las | | | | | | | | | | Î |
wooz do 436430 „apleyIsusuug 20, POQWIMZ | | | | | | | | | | |
E | | 1 | | ' | |
a ie | | | | | | | | | |
E E: En | | | | | ! ] | | | | | |
— | | | | | | | | i | | |
kajastama some age == — | | I | | | | | | | | |
OAH 5 2 | | | j I | | | | | | | | |
be pt eeen | | | | | | | | | | | | |
Senay ane Ce sie > ' | | |, | | | | | | i
men Sih Ly aise en oy | j | | | - a a ae (Ln | k | | | |
: ] | of < = | J 1 | M
| i | | |
i | F =e |
| | A |
| |. |
|
|

ke tE nd

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>En T Or = Mi
VSN? 2 SLYWAZ - SALVIDOSSV 43ANOAB NIP | (15 KAKA. Afm oort 4-9 / 8 5D Ul TIA ODS I
\, A) Ti]
= BADDE

wee? do ust

Grog meten .

ve ni nl Tart

TE nne |

= ps

— joome

tomo a sr ;
"sso junds]

EE ik

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>e240

65, 65

al
apie

ja
he

STEUN 30x UITVOEREN
TP V BETON KOLOM #300 VOOR OPLEGGING SPANT

AS 550 67. 5152

i JH i

Jrk

p

BINNENZESKANTBOUT PLATVERZONWENKOP M10x16 AVS 44-70

SLUITRING

SOB ST52

25° 3x45" ||
57

AS 30x UITVOEREN
T PV SETON KOLOM 9300 VOOR OPLEGGING SPANT

VENEN 3x45
67

3
AS 30x UITVOEREN
TP Y. KNIKPUNT SPANTEN

pe

SLUITRING 120x UITVOEREN
VOOR AS 250/240 i

FIGHT |

INGEKOMEN |
2B AKT 1998
van der Linden &

Bijlage 3

MATERIAAL KWAL ASSEN S 355 JO
MATERIAAL KWAL PLATEN S 355 JO
BEHANDELING THERMISCH VERZINKEN

(Fe510C)
(Fe510C3

DEFINITIEF

Voor uitvoering [TG

PRM BOUWBEDRIJF V/D LINDEN
TE SINT-MICHIELSGESTEL

TE BERGEN OP ZOOM

ZWEMBAD “DE BINNENSCHELDE"

SPANTEN

MEEL STEUN*PENNEN VOOR OPLEGGING [70S ®

(1.04
en Ten sown, | root | ver | mun]
oe | 10-0s-0n) 43 ES os
AN :

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>sy

Md 7

4

male 27 ie \ HIJDON 779 = ay), 2.

eee

= a a qe 297 091523 PH OVI AIG a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>"i T [ EEE
Ts kisti nee €
ka | ceo + aor 85-40-02 A ma 7) METRO

zom mol mes |G oil AB NORT ANOEMIS TA

* 1
NALNWASN3GO!
n 14124340 N33E34
WOOZ dO N39838 31
»3073HISNIKNI8 30, OVENIAZ
ay 1315395 TBIHJIH-LNIS 31 ee perd A
u amen NBONIT 074 3(14036An08 F | H
SAH 02-pY IAA NLNOB i
(301823) Or SSE S NILVIA IVAN IWVIHILVH \
(NABO3ESI) ZAP SEZ S NIITVB WAY TVVIEILVA t EA A ——
(301524) Or SE S NIZINB WAY IVVIHILYA 6 r
OEH W/L WIAA BIZ NIININIISLSLVVILIKIN HOOA
PL SV NFS ONVHY3ONO HVM 51 Sv ONVAKIAOB MVA Hr 2 Sv SAS eNYex0NO EVMI L St ONVENADE NI
we wa te PES OZW SHITIJA BA H/. 14 NIJHIN OZN SHIVA

ka Micha sn mk mäu agalik jäuka VV KM a an ene iy j =

pa Gogh

j Fe
| | | | | | | | | | | | 3
| | |
— au venten er ehs ji Ge me ies: en nc eeen wetende: waer Mer meter ade on deden des j-i _ _—_ jn -- =| ma
OL val |
j | i A 1 + |
ed eng (a Beo 0 van | EE sm TTVN EET a lm GI Ye Gerin 7 Mega Pe Bee ijn SOR E er GH |
ME : 3 : : 2 2
=x = SY) BLK WES"? GIN Ee CED SIA Wir LA | EKG a 1 66 SIR | E Holos ELA ( AT a mia i = ae Bh
u u je
LIA SM GIA PLA ELA ANN HA OLA GA BA Over 97 5115 ZA
GEB) fs 1 — ang m A -- M — a 2 TEEN HIE En s MIIA En in
(OB) OZ (5367) GA EEn BIA i „IN eat? LA (8589 GLA AKT) i ETA TO ZEN CO) [JA HE OLA Torin? EA
0 LIL Sing OPL 9¢ SITE
| a SU BiA LIA OJA SIA Fi EI Er) LA Ol EA BA (A EEA
Lea 2 E — = — | ee -_ whe STN || iow no 7 ~ gt" i
| £ Der) ZA “(ESB BLA 2 En gi 1759) LH 2 iby) ois Ti GIA EI ren Hij We EIK z ‘ols Zin NNT = Te GA ~ wen BAB 019) TR
| 3 é g E z 8 sl "=
| : 4 E. 2 z N * oF
' | 4 Ori & 5 gg SY TTN = TEEN oly MAT ta Tis» Ge) = THES ij E (0109 m “tosi A TF vol “4 (9887) Te") a iw er
| BLA Del In ae 81H LIN OIA GI HIA iA = a " Lia ie OLA 6A _ Kh LA 075641 Stig Ie |
= ad 4 = a t KS
+ — ee oo A Ss = 5 Ee - _ 4 — dt
MI Päi
SS EE (ESIMESED ISE a MEE ee UN t -t gn SS E PESE EES "rw pr En |
| | | | | | | | fa
KOKLA EE (7
| i | | |
a ee a "4" "AF a ee - coe mn ik - a — | =a on sak. 4 KC
| | |
ie: BE a 0005 0005 = __ 0005 En _ a. ca Og a ein san Hi |
= a > OEL = E 5 t
op GD Gp ED €) a) OD ® ® C Si ® D

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>(58772)

KA TA

reve

Ck ean SOT

* Ge em
—__ — TT sm x
mm 20085 oor | ät | me) gee
WO OBD PMO me 23 SP, AG NAOHTTA ANOTWIS NIA |
- a TEE EET
-— — — mr T8LSA9S13IHIIK-INIS 31 |
td = NONII Q/A 30 ni
SAB OZ->¥ WAA N3LT0B
(301883) OF SSE S Näivid WAA INVIGÄLIK
(NIAOSEJI ZIHr SEZ 5 NIITIB WAS TPVILBLVK
(301523) “OF SSE S NSZING WAY TVVIGSIVA
SN W/L IV BL 312 NZININIISISLVVI GAUJA HOOA
& oh ED di cb 6) G @ @ EI @ 5 © @ CD
— — a = min —— mi n = 0 = rr
> ij = GE i Oe 0008 õit Er TT TE TN a OTT 1005 7 0008 DTE OT Te
0 t En Sn nn pp
own
fer | | | | | |
| e | j |
Deed eed KEE to-do toot +
T | | deed | |
| | [s | | Ai | | |
er ee A a or ve eee | ten er vr ee
| | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | r A n 4 4 1 NAINYd5 Noy NANNJLSY OON BIO TASIN ALOHA) NINNOTON j | |
ti NSTWNVASVYIBLIN/SINZNYY HOOA NSSNINSTZEOOA VERT OY W/L SY NILNV:S ' i
| | | |
! i | | |
| | | | |

= en XN (137513
E i SL IA rä QO) CBL väi
A — LHA Zi nh T
=] = = 2 2 En E = OJ gan
5 E Vitus KE a 5 J IE ba 2 2 5
“i je Br: Eu täit = 5 = i OSES ss fa fe
a = E Bom 48. 02 1 2 m 4 m E E , ä
sl ss en E en [E oom |. õõnes Kaus a ee arn ek Md
1 = QO LA tahan) dai En nd = ie 5 5 I= =
1 Oota Hay Naan A 00: auk a U ad 3 “pan veilt
J — 1 % (Seem Pac | cee | een A OGA (39577 est
Ma vet | a eee Ge

(81 OZ tH

py 0 it ESI Sind

gan aar

es on omg ares |
“8 NIM Oe CHITIN

Kiel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>een | vm BE] IP) AG KORT ANOTWIS NITBHA

aisy AG 1 NAINVdS
LHI1Z83AD NINE

mr WOOZ JO N39438 31

—_ «ZOIIKISNINNIB 20, OYBNIAZ

| VALSS9STATHIIN-LNIS 31
me ah N30N17 0/A IM THOISANO ms

] | * = M
LW < KA “ATA mt at
001 4-95-20-5z | MN 11 SWIS j A

wers 4 A 7

oe INVJSONYERIONO
OON W/L EEANINHIH O2N SHIT

SAY O¢-9¥ WAX NILNOA
(901623) Of GEE S NälvId “WAX 1VVIHILVH

0 vl VGH
61 94 ™ BT OEL VH LV det vig

9651 LU 97

ESV (N¥dS GNYHHICND KIN) St
ZEN KAL OEA NINHIN 0:

guy ae

; 2 Tesi gyn Neo ööga As 1 Nh on
mn sen PE SOON PZ Steen zon A ai
i HE wegen |= ä = LN S867) pr
— ” — IN Ba hi —
ka E = 8 z a Zn
2 = x Eel 5 5 :
Ey pp Im eere, — (A Is 1
Z gp esta | voren I= on gon (> TE OPA z =, 0 s + |
x agi IA 3 = = 3 tülid 5) Ehh a “lope, = zg |
> = = x e 1 4 2 z |
ja [==] Ta ad 1
ES P as E ž |
mo ade n —— (AAA = a ey EE Mi Vs,
M (195) GYM (688") BHM (EED GPA we sth Ie 13) JER = Wi © k
zeen GEN (BIG) gen 1 = = 5 rs 8
E
pms 44 SING u
maar Yah = :
BEL OEE KR CS |

A
OR fia) SEA TTT

| |

EET IE

SEN | | |

E AA —- 4 ++ a -+- KANNA Moe t TF en EN — ti Od -|- NT oe oO -+— a = 2 7 | 2 ++ == = = —

| | | | | | | | | | |

| | | | | | i | 4 | | Vb | | | |
SV |

Ver '303NS |

043
TUT ETL ere ne

SNITTJA

| | |
"AAA
+--+--+4

8

06°62

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>WA 20 ondervlak

[0

ll

(78.83

diag. WA 420

pa ar eee Ces | EE
WZSIZALATAT
I A
VA H20 -onderv | ak
$350 $350
M
E =" we .
el
= x A x x
= | a =
oO o KA +
Š — 3S a> ö 4 <

‘akwerk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4 kad
stab.
—— = en mn:
$590
— —— — zel
HE
=> .
- :
HE 120A

IZ /5

4550

476. 1x6 3

als fusten as ID en ff /

oy a; B 4 juipegeld)
volgens Lejlage. Fa

1.4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>berg odd aha

[ a we
koljus se uy sala änja

Ka

a TS 2

(ve 7
“| Et Ht

ri

</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>MH

gevelkolonnen i > type op oongiaet tehering  Lijlage 3

— Levent
t

al
t A aan te Lassen vernalening
| kl L- 1 staps + herizontale

i it = TE nn borging staal op kolomkop ntb.
I | mi
| j
A |
A le
| i | $
2 | | ih Po x [Swan weer 2ithe. bolou~

| | a thenide aken 2x2 MIS

verankering 5 diep te | 20 mra

</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Cussendolommen r —> type Db op oriqinels telerig en

1

S | t

>

a A vack spaat

5 |

N mid aan te lassen. ed A MEER.
s

a strips + herizentale borg ing staal

—
| |
lg
|

x + - -=— - + a kelon~kep no BL.
| as | | E
— NN
RI s vi
| 3 N 4 & ge
d | a a Kerli” ae er utah below
! 5
A.
NE MAASI | Be dance anken 243 M16
2 a verankeringsdiepte 120 wim
Nin: N
8 nn 4
N KY A
| + [8
L r +
E Let op ! lange ankerstrys
Loepassen pr, de kolomnne.
4 i 1 _— op as BE, Bz Bio tn, Bil

</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>“ | i KEETA
TT zoeen | Ww jv ket EES Bn EM SE sr
wa) wen Tamil wen | ese] AE NAOHTE MNOTIWIS N3T33 y (Ae ogg 2
3 | a

ki
|
|

UICC
GORI GUA SE THRANE isn

--  IWWIdLS0A INVAUAGNO=1d A 0
“5 WHOE=31KIA8H7ILS
O4-7V SAY OCW/ILH SHIANY

Beng

|
| led at. | canal | | | mn
T atte FE ered on | wiede 10 cen ep aard ‚iew ep [0 a coe am =| sepr 10
. tje el 2 i= f Ls = = El
; : rtl ed el e tt 4 — te
EN a Be wii KN M: wha og. whe By as i «By Te «Be PTH Es ae wa “Te
ti
|
NU | | | |
TR — =

J:71[Y130 | 7
os ! | | | | I ) (rege en)

: weijer 7
waneer! pet jijar | | mr A
“oor * ka TTT | | | “peg mre apr veg, Oa Pampa | | hrm AE

| | | as vo Sobe ~ |
| | | panel ts Banvoders pj pine 7 ey fa N | | |
| 1! ___ 1 7 +--— wooo enag do Logo Ip seen karvav =| E Gi " =d
PEER ET “i Tt ET : , EE NT" a eS |= m — | KI
| dl en Gs 0008 | oe | 05 | oons | AAA ne Heg va 00 | oo fo voo wos | s
| Ti eae ESI = | | | “Sarpmagmervegag | | | i |
ES Mf TTT | | | A meal ap de wayvrdnejooy zp an | i
= | F va d . i
> EE i A a wise 7,0 ew IVES BA
25 RT | | kiss 7 ° y { | '
TARA ~

\ 8 414130
apt | | | |
[8 = anje dende ++
= =) yy at
ne | “ees | |
== J WTR AAA z 8 ae
Mm: i En a 6 * N
pr [ 7 6 | 2 is “La = — i LT t TT T 3 ki
e TE rk wifi i heff | ie 5 | | Tis og
A | | | i= — | |
[3 | i= w |
en | | | NM RR 7 Bj
ls 2 e | bi i
= is | | | | Fop wire
VATLVLEG | SD vi

dj

</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>el LV | KEE ob TE
ary ees | | osi jr) MAE
2E es ens) vas) SB] | AB NAOHTA NNOFIWIS KOJA

nn)
mal

WSV OMA IKST24340 — maagi

= t E | SU GHISNBNNNIB. 30. Ovaa?
nn — 245395 731 H01M=1NI5=
— NAME O/A JPIHOZTANGS oven)
SAW OZ-9¥_ TMA NILNOB
Of SSE S NILVIJ “WAN TVYIHILVR aut oe
ZOU SEZ S NIJWE WAY WVIUZLVN jee ze
DF SSE S NAZING WAX TYVIGTLYA £ twa <5 Ee 3 >
EN W/L CR CAIL 3IZ NIJNENIJELSLIVIJNHAM HOOA me JT - lar
4 is wy ply
die Hy gaa a J
£ m
of 2bmhg
ye se anna zweer er - te
bapao. <0 REEN ES ~ ce My ( tine: AT e ü dant .
Prngpaa: mod = pool ee LEST 7 va pout
. Wat «ty i
LISV ONVA
wel ‘ yr gat vaar 7 sapi OON | Ten WN vw va Oa UU Ta i j = tome | cos EN: an i i i
i | i i = k EI
| E à
if 8
| A
|
: = = (4 Hel [5 = ss = = ss | |=
[si m (ui a 7 lad JE a 24 a
re w = le le = E E = Ti 5 H
ee A bad ss 12 ne ad = pet a B
= OS 3 | I an < e E 3 B 5
p | LB is | i |
GE i
a ‘By : |
di 1 | ?
| | a E | A #
n | i 4 AN
any q Li =
| | °C a. | ; A
——,, SAVA KAGGNGGA i oii _ 5 F
TS ET Ez — |
8 = ii ee oO aorez A
ano sau ger >
' . 1 “Dot see timc wee oane Sh ge ep ml
pn a mea mme plee
Pr NE ee rhe yee pe
ln Beed, wl ajalt E

</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>F A 7
i. ote ee mm
y ja a | MA
ETS a iede i j ad nr em
ai 0 SE : - | ele Ee ENE
F a a : mt mdr i
SAB 0Z-YY WAM NANCE TE en ed 9
Cr SSE S Näivid WAA KVIGJLVA E in i
Zast BEZ § KIIVB WAY TWVIHJIVA 1
— Dr SSE § NZINB “WA WV lUILYK : [3 En
SET GUM HAL Seat 312 NIENINDEISINW EN HOGA — r ai
poe or (INE 312 INYASAJOHSIKO LHIIZH3A0 HOON p
van
x aes | r-)
EN hes H "e
GL:5V ONVA
os?
ST ~~ eas | RaT ve TRE | ia | BN al os Ge Dur | SST TS AA hear OT
|
| | :

=
E
M Gl XI
s
248
0255
MISSA
CN
zie
N
o
x
ie EGA E 4
E
NN
[ome
769) el

2 = 7 =
ai kl aH = =) = at 4 =
A a i
E | je 4 i 3
z a 5 E a a a a a = | = 3 | i s (5
= fe En | E 2 3 = 2 E ä
i 2 a je < 3 S 8 m 3 as 4 924 Wa: d 4 A
¢ un 1 los} wo 8 —_ 8 ox G Ta 3 a rae
l= '
* 42) 241 e2y 4 a
pl '
t E | |

=
i
“uz

ou Pi 5;
| ti ta | gie

|
pene ET aak
«
Gaper mm ud = yd | |
COE KA KAA OO |
"i _ A EG
i v
-
LI
ve a
ent
a A
ax FB sing = ms
F Eel mi

bea Sv

GU

</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>| 0 TT
- | Te.
WOOZ dD N3I:34 Ji a7] | "
|. 3CTaHISNENNTG 30, 0784342 M | |
7315395 THIADIN-INTS 31 > L _
NAONIA Q/A af THOISANDE roy = T | | | AN
- \ a
1YWId130A INVSH3ONO=e A0 | | ,
WHOE=SLWINET3LS A Parsee) 3 | a | Fi
Ž | | lamia | 0 734 M
8 EE geaeO- HEAD NILANEE KILT
KAA | | KG je i 4
dn 4 4 ! |
| | Zl oe 7
| | B i \ iz one
M ME a E mln ze = st os et is

eik 0

i “E | .
| | | = | | |
i=
26 vh hr KH | E
p| 2 bo | + * IE
Fr AG | | ie Lis . | ] d ä
N Th — i a
iimg rr | | | | | meie BS
i 274 uel cuz IE
are scheert ahr anp | | PT | | owe BS ie
a id ja =
ki | | AC | sk
at PER
| | + ae Bels”

he | a | | Ei a | 3 is a

5 ie eõ— 3
2 i E | | ER vl E Ë E
St pas | | ch af = | | = E
E j = S
8 =
RAE are! = | | | | | | | »0- —.

i
Cane

= * % or -
gi : | | | | |
E | = = =
fe EN | | + = Ey) dy some,
Sey | | väited |] 3° 7" a
ja t ien ae ee Se Jam m) En Elk E ll
A Bi 0 jaaa | | | E LS 3777130 |
+ : FE „Bu "4 Z if
= E ee, | | | | Zit OVO |
lz : 3 SP el |
ige | | | | I eu |
E 3
sh Pk | | | | d |
E dtr 9 = *
1. * id AA M | | | | | | L-
| = ain | | an -
| sr f | TT em) AL | oe TTT |
E E } otos —4 TT dos a doös 7 PA “O00E 5 0005 4 a (3 + 0036 2005 se + 0008 A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>a! |

TD | Lv} f kaa m
kr. eb kaist jast) ra] E 1 STADE
ej men rme ha | 83 | ml OH) AB NJAOHOTJA MNOBTWWIS NID
El+G+ SY ONVA_1HJ1283A0

KELE dO N39438 31

20 1H ISN. 30. (FEE new
7315395 731HOJH=IKIS 3h

N30N17 074 JEL 05:47

SAY 02-99 TYMA NILNOG

(301923) OF SSE S N3IVId WAA TWV IHALYW
(N4809€33) ZOEF GEZ S NINWG WAA TVYIGILVH
(301924) OP GSE S N3ZINB WAA WVIHILVH

QL + EL W/L 90:331 3[Z NEININ3431519V72M434 YODA

ea pe Armani te mad
< we so
Phan gage era) Bersee aopen aa
Sape tas Kohkmn O-
Beran med pen
Si
= =
| 057 |
ee
=
A
4
aa
u | Giza
sl
=!
zi
=, -
1 a -§
mik SS,
———
LT “Ac TZ plex?
Eel Boen MIE APH?
j +
4

119134 N33K3IW

Ei 3808507 vera

GELE 0

Jens 105 knd
Meter! n! Stan "pea {seat [ET TER JA
LA
jisiis isis] is) is! IS as, TSV ONVA

+ i et morres vafimenle ©

4
zl U 2 sj š
E E E é ei
EIS HS HO PIS EI iS |
lb a: af je
a = a Li je ki
ZT ~~ A
| we ja DEES:
fl | ed vl
| L eof ,. 7
t 75 pl
er ba , NÄ —
Le 7
ET
i
Zi NIHOAJOT IA NILZHODA |
a kontak =
| 0025 TEETE ju EEN Eon
; ol | .
asi isi 15) tS] IS G'SV ONVA
I dj ane ve Planes : = - | We
Kr ka IH NIUINHE0U NYA NIIZUDOA og Fi [)
| p EJ Seu reas ? HEH ME 4 |
if SL IS IS 45) sles Ht sis HE HR i
TT KS | 5 emd je 316 ie iS; i |
OEE | a 3 E 5 5 TE |
~ L PV | a) al ss 4
\ > : EN Fa ed ss 2447 x F a
F mH ER 1445 BI 9 : OLI
Ne vi Ar ESS 7
~ — AL “ N | Dr E = 3 = ni P
= A er
AN 4 1
As”
|
| |
EU N3923:550 "IVA HALTE '
| TEE RCN
| |
| ~ 0075 Verd LAT sea AEN EA zl Ses al GEOI gray Bet AE
IS LS, IS tS. IS, IS IS. Sas I + SY ONYA
jj er ened led — a — i A 7 ae
OnvnatairiisviE wy Pata wienen og 8 og 2 21 lel + |
& | Ee te LTT i ät Fi Eh Bi CRD |
k= 75 < . 15, HS FS 26 ails IGS: 2
IK s, 14 A 2 4 HF _
Var n M aad ~~ = = =| = = =
5 se 1 : Xs
le ; | =
ns % = 73 k a = Ta
= EE tje 78
ME EE i Al A E |
\ =| La nad ~ 5 Bed
ze (A E= pe 7 De en
AS - T
a ig en TET
| a a |

pe ee

Feats

</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>=

yy Bubrzran

DDI
ON

susi 3 sina  sajmnesse marana
SPAN GUSTISIUOJE SPUBYOMUSLLES

Baeble! =o ieee
LES: 86 cl Bt q
AN al =e
‘ 956 eplauosuauuIg
i PA ee woz do IES mame

Eend We rep eae men Wisod ssane-ojLapuccsesioy
me Ser eo pentane)
PRID time Bim ov 157 OC vetikas

ind uaynou bermenieeufadoen oor
gueds'js Buibinqvoop/aywinsjals (aw uapnoys6 Buus) Naa0 “gn
ind vajnoy ajBooy abiysunÂ ysurw -ady VOBLJU “yo 127 2
ind uaynoysjueds")s jeewjiad 4,
“Ap Burgenje jaw
vapnoy Buruayay PISUSUJOMUDNI aBoy “way
UBJ8|0.4U02 jam ay ur Lajewjiad „
(MMajejjeysul-3 Jau! 6311940 Ul 'e 3'a) peeu Jy Jo se) yay Joop

86-9162 | umen
APT

en

em

Benen

BELLSPC-OLO rme

Ag Juewebsuswmnag

OA LE

(ueGulp'a}-3) Supeypag uea vauusIz J00A ju! Uapnoy buiuasas „
"48" UaUNJeUJesBul yu! | 224 pJogao3s' HOEN
usa Buiisasag jaw uapnoy Guiuawau „

:810U

3005

M OZRICEONLM LEE LEON 1820 TEE = NC Lasley
seit nerts: apa asje “AA (DAO/OEIA 9, LAS UB jo (ad [tes
5 zi mn Fir (WCU/M) QUE AN , Pie myer Arold ae ENON SY UBsCYEqRO| der al
52/020) sue spin epe smb Peel Di NSO Zj Le rap A werpt reede) vin; =
Ea lom galen. TM BR Bla houses sali. SOID a „Euebsinpoou, repo ausafod =
(a.an/eu URI ONK WE) Ee 2130) pe JN a PT: NEN « „ofeur ozzejed =
“ 10: au) manna. sejb adi , (mie van ajtlinsesui „moder. tehes open seb eds, 1ubnumon 04406 =
Jh AmI was)s4s BuizeyGeq , WANG Ute weajsks BurzeyBaq „ 1ubndn nis

232 J0U

LE /
= va peren of

vahena repr san gre wa A

zaet zoe Pr ay Papua ©

ma

fy SSSR ppi ODI

JAOOSINOL , {yp BENE jee Bat OO) - 4JO0SInOY ja Jods sapawytuy = .

: 8 2 uaind uainay Anogde = M addy vand vajnoy Anogdo

i | 1 Pen “oo Ed —— tr
i kä EE on 4 it =
a h ri SK “oort Ü
GEERT TT de = | | Yv puem
waarme võis jaa aalten ico ina pie Figo

„helst

| and | | |

LO OLT

| | | |
| |

(A PRRs oe per et j j
wilds “pipe, eo A 4

E x kõi LI ~ OE ee

</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>956 zwembad bergen op zoon

SI Lj

uayerse)f opus pseejbeg Boop sey pueyab ug O&x6EL Uizos 0303
«
re 4
0005 0005
- si,
abt Za
> 1
+ E -- ==
| en en
AAA |
5 Lan
| a
1
1
vajjelsejB ovoyr psee (Gag Gooup serf p.eysô ug ObXGEL Ui204 oo
“ +
0005 0005
-
Len 2169
T T
i
| la = — — =
i TT a en
lg manman jr i
:
ë |
les
OE

= kora gn apr toep
| namen prorprarp sad

OlXONX0Z2 jaljosdsing vajeso uareys

</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>ülistas phan ag AN -À12

</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>as
$193.7x10.0] — ==.
ASTA |

~~

wedicpragsloer i i | M
(leer aaa zijd tuge s) betimnaard ver vedelal Zoo dik

aansluiting stab. wond — spant op as 4
1:50

Brjlaae MA

</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>4195 7210 of =a
een Sa,

HEIB

aansluiting stab. wand - spant op as i!
1155

4B

</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>bekonssarnd de 252

kesi spactvoct velgen Atal B kd kõlege 2

—

Voehuerd sant op betoncmstructie Bislage 16 C
| I as 12 {

</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>WILLENS M36 MERK. W144- re
| 05 | er HIS MERK: ate Ix

IILLEMS M24 Henk. W116-2x i
~ |
KAA i WILLEMS M24 week. W117-2x
=) (239)
N 2? Ion (108
LOO
5 | >
omt
Be lage 16D
aardt as A
ee Ge PEIL +0. 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Hterikl wit ppeestered,
r =

mäkis

9
3
A + +
a Se
( zes cae
B50

man met zij san bestande spantvat te
Lasser ccnkerp laten ti /S

2x & hencube ankes Mae leh 250
mookanag ship 50 mu

bestaande
7 vs Amadearden

zo
E
AM
+
he

2x 3 henk maakas Meo

noh 250

vererdervagrdvepbe. de wn

ha

~,

aansluiting stab. wand - spant op as 4
1:50

ih bessen

Meo

> /o0

150

t

clevrsnede as 4

Bylage HA G)
spant as Gg ep betenward
verankering Eb horamtnalkmht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>nan: ru
Sonar @
x, 4195.7x10.0 Pi
AA
k i Armes T
ka

evi rondada mitvallire 4
naar ketas itl
2240 en vl get E

of viide

| 7
i

derncde as it

voor aanzichter mert | a

aansluiting stab. wand - spont op as 11
Zit lälege HA Ch)
/ »ärrvamteolkndile, als as 4
rebinding mildebt spaotvoek An achtenijde
peat as Jl ep Letonand

velgen meck IE. (2-0-2)
vera basing [MMA liriembnlkauki
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>boren AAA BALE! ion

voorziening vrlgens ark IL
|

st (pant
ne vec plas span

võetigi met HT
man te lagen ple Tis
% chemude aden Ho
verohecings dieple 40 man 7 a

sänrtekk mut II Li

deere gel stab valud as Afbrz

mn Onder gel pat
bre wrlledige plesk
mr Nedige f Ls M
Care erm id i | Sai a
| las, aan. Lenhard.
* M * id rect plant
Je 250 259 1 2

Bijlage (7B (A)
vervrlg —3 merk HL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>UL)

LENS was Merx; WI14-1x X

=

(2947) |

(12)

VILLEMS N36 werk: W115- {x

(2485)

e 12 Dr)

ee
IILLEMS M24 NERK: W116-2x i |
ie a ï -
fie? ra WILLEMS 124 Mer. W117-2x
i A My = n 7 — =
Ri M a lt xv | (2073)
| a aa 1 Ns 2 den | t pv, midden stil HEA to
| He, 1 -4 La nes tasseardtean rimpanm
| 42501 E og: bated pe +250) 3 mdrrale Ie 7 7
KJ bee | |
= T Áo S
“N 2? » 250 | an HEA ibe te lasten +1 250 A ae bo.
0 Lae kae AJ sär ie
kail Td O A stelden 2x zo
© Tiet ed 7 ON betrad |L! Aah 255 a
Or A 24250 Zi temakenings dagte Home
garde As A as AM - A/a
AN | PEIL +0. 00 veraaanag thu horizntulkokt

</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>op beg sheen Amur an best
spat te basen pt tels

MAI
HE180ANS VA HE 160A N
We "Lk E ' HE 160A
hi a e HE 1 808
—— MT
5096+ mum ee

ij Lee äi

tati 4

3 Š

5 7 moderloat 8

& * G00 «Foo Tets

v La toate.

beblmcbten wal spaat veelen

225 LN 173 IN as IN

verandering thy verticaal kimcbten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>mek T Üljlage 19 AG) vee)

+=" ee

-

mäiregel s gant

</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>mek 1 Ct ervey , bflge BA (5)

f „ap Hie wlevg be varcabed
7 van staatie)
2 UMP 10

gelaat ane
pant HEA tle

donneda

Be x)5 be

</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>bekbndte. zat sprakvõelea | 235

£180A

kW

Mork T (ols as 4)

HE 150A — HEIGOA

HE180B -

nl

x

235 LN

A \ HE 160A

ZZ

HE 160/

HE180B

SS

dor betes lou

Caan thn oidu van de

be lene d. )

Le | |
i , | sp bois me i,
eT heg pe | R
6250+ d=250 +} | 119250
‘ ~ SPAA
n 3 lef [
3 il ce
— L ä ikk -
| fi

i
E A
i
i 1) pen tf Sir eS
vegt pie A
; af i | TC M
Ba. he zorgd verdes ere M Lut

zE erty

FA

za arlis egde thera

M
4

ies

Bijlage 12B (v)
spant as i op beton sond

wa terrae. tre
J

Poo
Pi male
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>rT
METAAN

Ax? chenreche anker No

recaberigibinp be. Fo pes

f+ +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>i

A j
Vor Eesti Spr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>| T
rl ty |
T
az) 20088 su jes-ean | mf
Mh | men | emer] wen | a) =

SNINOLSH30NONYVAT 179
IHIIZHJAONZIGIH saga

WOOZ dO N39439 31
3073HISNINNIB 30. OVEKIAZ TO)

7315395 73IHJIK-LNIS 31
= —s NIONIJ Q/A JÕIBOJEKAOB song)

073K83A SHJONY CIZNIL SY NISSVI

SAY OL-YV WAA NILNOB

OP SSE S NILVIS WAA TAVIGILVK

ar SEE S N3ZING IAA IWVIGILVH

YL+EL NAL 312 NIININJIILSLVVIJAIA KODA

oo oom oo

Ni mr

vaspovi div Hild zegde,

ANIESNENI NOTAN
WE-5AB OU HIEIHSN

SELXOLW SHAANVWETT XZ

sagen zijd 4 ppbmg =

EEZ]

Ie jae |

Osta WOI»

Es) f

en ed a

cu ger Sh

=

4 P ta
B > [ X
SS = 7
= ai 5 /
a ja
A /
“Ge aN | eC
es Se / s
7
\
400 ‘O+ dO N313K39 ost 1 —
7 si
A fara Se

</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>+ + 053

IE TEK VE

horst
1

[El
A 5
g
| i Soldeer) IS
e I 7 _ | Lilla 2
+ — Ed i
| Forel BS, E Et
; 2 7 ze
| | k= 11] 5 - Sow Se a
VJ nae 5
L J ‘ ad REA EAA õ
| he z ie s
H Boo, ARAL gig
a ot - Kimi zoge SE IE
i A 4 — TE
| i EE Ee
: A za, SEI sez ER
E zeg 2
i SD EEE PE Eb Eedi
RE: | A eee AdE
; i Ža22 [Bele S| E eas
i ul EEE
df ja u 4 2055 |
> Saas" EI ki
>EEWD 1

BEL
av var
HEL ar
De kei

VOOR MAATVOERING ZIE TEKENING: 07 ANKERPLAN

O7 13H
Oriya
EOL

ki

</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>varad g spRn2 mime ate ut
PANAMA BNWOT

AG wawvórurunog K OA ii mm gr en tl

osaga PE as Ee ES

oge near ok ij Wen ARICA
Denn set on vee wpd = X

zaand vare jüpatu anode

a. är ward Gaynoy Anon

zg Z| mae tote om 8 eed png Baaren eng wen
inie 195 ver pau rrd Beld DID EN
9c Ed ela hos brit « Bail ns |
MK ga mt 5 pee i PRIA SPEL ud
REE om cone vrg Soy PS Nw weap: bs obec oreert
Eee neem” Treden on Re oe en vapina n ag vA iron ‘ata a Pernette
m ge) buen HOEK cy
u Weg. led -
(pee rob) pak pl. woa,
VU eagle ms

N

+

Z

ERS s 3

Otž=ldi

Ovcsdl

Ee ved === EE

OT Me

ar

se 7 q EW/tW

</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>