<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>HOOGSPANNINGSSTATION TENNET - HALSTEREN
             L A N D S C H A P P E L I J K E I N PAS S I N G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON



Hoogspanningsstation Tennet - Halsteren
Landschappelijke inpassing
11-07-2023

Oosterhout
IND-476754-01E Analyse & Landschappelijke inpassing




Vestiging Oosterhout        Vestiging Maastricht         TenneT TSO B.V.
Beneluxweg 125              Wim Duisenbergplantsoen 21   Utrechtseweg 310
Postbus 40                  Postbus 959                  Postbus 718
4900 AA Oosterhout          6200 AZ Maastricht           6800 AS Arnhem
+31 (0) 162 487 500         +31 (0) 43 325 32 23

info@cb5.nl                 www.cb5.nl                   www.tennet.eu




VRIJGAVE
Opsteller(s):		                                          Goedkeuring:       Vrijgave:
Vincent Smeets                                           David Huijben      Gert-Jan Leeuw
Eduard van Tilborg


2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1. INLEIDING                                                     4    3.5.7. VERSTORING NNN-GEBIED                                    25
    1.1 AANLEIDING                                               5    3.5.8 LICHTHINDER                                               25
    1.2 LOCATIE                                                  5    3.5.9 GROENBLAUWE MANBTEL                                       25
    1.3 LEESWIJZER                                               5    3.5.10 NATUURBEHEERPLAN - BEHEERTYPEN PROVINCIE NOORD-BRABANT   26
                                                                       3.5.11 BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM                  27
2. ANALYSE                                                       6    3.5.12 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA                               28
    2.1 LOCATIE PLANGEBIED                                       7    3.5.13 STAATBOSBEHEER                                           28
    2.2 HISTORIE                                                 8    3.5.14 OVERIGE RANDVOORWAARDEN TENNET ENEXIS                    29
    2.3 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE                           9
    2.4 BODEM EN GEOMORFOLOGIE                                  10   4. LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                                   30
    2.5 GROEN EN WATER                                          12    4.1 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                                  31
    2.6 INFRASTRUCTUUR                                          13    4.2 VISIE OP DE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                      31
    2.7 RUIMTE EN MASSA                                         14    4.3 BOUWSTENEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                       32
                                                                       4.4 OVERIGE INRICHTINGSASPECTEN                                 39
3. RANDVOORWAARDEN                                              15
    3.1 OMGEVINGSVERORDENING BRABANT                            16
    3.2 STRUCTUURVISIE BERGEN OP ZOOM 2030                      17
    3.3 BESTEMMINGSPLAN                                         18
    3.4 TECHNISCH                                               19
    3.5 RANDVOORWAARDEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING               22
    3.5.1 VOORNEMEN LOCATIE HOOGSPANNINGSSTATION                 22
    3.5.2 VERHOGING STATATION EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING      22
    3.5.3 MESTOPSLAG								                                     23
    3.5.4 VERLEGGING NOORDER KREEKWEG                            23
    3.5.5 INTERIM OMGEVINGSVERORDENING PROVINCIE NOORD-BRABANT   24
    3.5.6 HOOGSPANNINGSSTATION BUITEN NNN-GEBIED                 24




3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    1. INLEIDING




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    1.1 A A NL E I D I NG
    Het elektriciteitsnet in West-Brabant loopt vol. TenneT gaat daarom samen met Enexis
    vanaf 2024 een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van
    Halsteren. Het station wordt circa 400 x 325 meter groot en sluit aan op de bestaande
    380 kV-hoogspanningsverbinding die door het gebied loopt. Daarvoor zijn 7/8 nieuwe
    hoogspanningsmasten nodig. Daarnaast wordt het nieuwe station met ondergrondse kabels
    aangesloten op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland en op een
    nieuw te bouwen transformatorstation in Tholen. Zo ontstaat er in West-Brabant ruimte voor
    groei van duurzame initiatieven en worden Schouwen-Duiveland en Tholen verbonden met het
    bestaande landelijke hoogspanningsnet.


    Het station is noodzakelijk voor een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet, maar
    heeft ook impact op het landschap en de woonomgeving. In samenspraak met de directe
    omgeving en professionele stakeholders (zoals overheden en natuurbeheerders) wordt het
    landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Dit plan beschrijft maatregelen om het nieuwe station
    en de benodigde bovengrondse hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in het landschap
    in te passen. Daarbij wordt gelet op alle relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhistorie,
    natuur, leefomgeving en water.


    1. 2 LO CATI E
    De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft in haar raadsvergadering van donderdag 10 maart
    2022 ingestemd met het raadsvoorstel om locatie ‘BOZ-2’ aan te wijzen als voorkeurslocatie
    voor het te realiseren 380/150/20 kV hoogspanningsstation. De locatie ligt aan de Noorder
    Kreekweg, ingeklemd tussen de waterkering van het Schelde-Rijnkanaal in het westen en NNN-
    gebied Het Lange Water in het noorden en oosten.


    1. 3 L E E SW IJ ZE R
    Hoofdstuk 2 bestaat uit de analyse van het plangebied en de directe omgeving. Er wordt
    ingegaan op de historie, cultuurhistorie, belangrijke groen- en waterstructuren, infrastructuur,
    hoogtes, geomorfologie en bodemsoorten. In hoofdstuk 3 worden de randvoorwaarden in kaart
    gebracht.




5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    2 . A N A LY S E




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    1                              2




                                               2
    3                          4       7
                                                   4
                                                           5

                                                   3
                                           1
                                                       6



2 .1 LO CAT I E PLAN GEB IED




7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    5                          6




                                           2
    7                              7
                                               4
                                                       5
                                               3
                                       1
                                                   6



2 .1 LO CAT I E PLAN GEB IED




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>              2. 2 HI STO R I E
              Auvergnepolder
              Ten westen van Halsteren was er sprake van een polder met de naam ’s-Heer Boudewijnspolder.
              De polder verdween geheel toen in 1583 de dijken werden doorgestoken. Het duurde tot 1692
              voordat er opnieuw land werd ingedijkt. De nieuwe polder werd De Auvergnepolder genoemd.
              Ze werd afgescheiden van het vasteland door een kreek die de naam Het Lange Water droeg.
              Het is nu een natuurgebied dat naast open water ook oeverlanden met riet, grasland en akkers
              biedt en waar vogels als bruine kiekendief, baardmannetje, blauwborst, kluut en tureluur
              broeden.


              In de periode van 1850 – heden is het gebied buiten de Auvergnepolder volop veranderd, de
              polder zelf is al die tijd in landbouwkundig gebruik geweest en de veranderingen in de polder
              zelf zijn daarmee beperkt. Tot op heden is het plangebied een strak ingedeelde zeekleipolder,
              waarop voornamelijk landbouw plaatsvindt.


              Fort Zeeland
1850   1900
              Ten noorden van het plangebied is het voormalig
              Fort Zeeland gelegen. Dit fort was onderdeel
              van De Linie van de Eendracht of Eendrachtslinie
              en was een van de oudste verdedigingslinies
              van Nederland. Het doel van de linie was
              het beschermen van de scheepvaart over de
              Eendracht en het verdedigen van Zeeland, in het
              bijzonder Tholen, tegen een aanval van Spaanse
              troepen vanuit Noord-Brabant. Na de aanleg
              van de West-Brabantse waterlinie, kregen de
              fortificaties vooral de rol van een reservelinie.


              Fort Zeeland (1620) was onderdeel van de Linie van de Eeendracht en gebouwd ter vervanging
              van fort De Drie Sluijskens. Dit fort lag oorspronkelijk tussen de schorren van de Eendracht. Met
              de aanleg van de Auvergnepolder (1692) en de Oud Glimespolder (1688) kwam er een vaste
              verbinding met het vasteland. Het fort is meerdere keren aangepast (onder meer in 1747 en 1785).
1950   2020   Na te zijn vervallen verdwenen de laatste resten in 1953 tijdens de watersnoodramp.




9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     2. 3 CU LTU U R HISTO R I E E N A R CHE O LO GI E
     Ten oosten van het plangebied ligt het provinciaal
     cultuurhistorisch waardevol gebied de Brabantse Wal.
     Één van de strategieën van dit gebied is het behoud en de
     accentuering van de variatie in landschapstypen, waaronder
     de polders, landgoederen, kreken en vestingwerken.
     Hierbinnen zijn de Spinolaberg en Bremberg aangeduid als
     apart cultuurhistorisch gebied. De Spinolaberg en Bremberg
     worden gekenmerkt door gesloten en kleinschalig verkavelde
     structuren en het contrast met het aangrenzende open
     landschap van Auvergnepolder.


     Daarnaast ligt het gehele plangebied in het Zeekleigebied,
     aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle regio. Onderdeel
     daarvan is de cultuurhistorisch waardevolle Kreek Lange
     Water (noord en zuid). De bouw van het hoogspanningsstation
     leidt niet tot nauwelijks tot aantasting van de regio
     zeekleipolder en de bijbehorende strategie (behoud of
     versterking van dragende structuren). Dit komt omdat het
     locatiealternatief zoveel mogelijk aansluit op bestaande dijken
     en geen overlap kent met de historische kreken, waarmee de
     dragende structuren niet worden aangetast.


     Binnen het plangebied liggen geen beschermde aardkundige
     waarden. Verder is het plangebied gelegen in een gebied met
     een lage trefkans op archeologische waarden.


           Archeologie hoge trefkans

           Archeologie middelhoge trefkans

           Historisch groen hoge waarde

           Historisch groen redelijk hoge waarde

           Spinola- en Bremberg

           Brabantse wal




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Geomorfologie                                                                                     Bodem



                                                                                                  Geomorfologie                            Bodem
2 .4 B OD E M EN GEOM ORFOLOGIE
                                                                                                          Vlakte van getij-afzettingen         Zandgronden
De steilrand van de Brabantse Wal vormt een abrupte overgang van de hoger gelegen
                                                                                                          Getij-oeverwal                       Eerdgronden
zandgronden met de lager gelegen zeekleipolders. De polders zijn van oorsprong grootschalig van
                                                                                                          Getij-kreekbedding                   Zeekleigronden
karakter met uitlopende vergezichten.
                                                                                                          Welvingen in getij-afzettingen       Beekdalgronden

                                                                                                                                               Bebouwing
Het beeld op de hoger gelegen zandgronden is veel kleinschaliger en bestaat uit een                       Dekzandrug

verwevenheid van velden, akkers, houtwallen en bebouwing.                                                 Droog dal

                                                                                                          Afbraakwand

Verder is de kreekbedding met getij oeverwallen (noord-zuid) duidelijk zichtbaar op de bodem en           Bebouwing
geomorfologische kaart.




11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     2. 5 G R O E N E N WATE R
     Het plangebied is gelegen in een zeekleigebied gericht op
     landbouw. De door dijken omgeven polders in dit gebied
     worden gekarakteriseerd door grootschaligheid, wijd
     uitlopende vergezichten en een strak verkavelingspatroon. De
     dijken zijn steil, hoog en goed zichtbaar in het landschap. Het
     beleid met betrekking tot het zeekleilandschap richt zich op
     het versterken van de poldereenheden en het deltakarakter.
     Het locatiealternatief sluit niet aan bij dit beleid.


     Het plangebied wordt omgeven door Natuurnetwerk Brabant:
     Ten oosten van het plangebied de kreek Lange Water en ten
     westen de waterkering en het Schelde-Rijnkanaal.


     Het locatiealternatief heeft een effect op het open (landbouw)
     karakter van de zeekleipolder. Het effect wordt relatief beperkt
     door ligging in de uithoek van de polder, tussen gemaal
     De Pals, het Lange Water en het Schelde-Rijnkanaal met
     bijbehorende dijk. Wel tast een hoogspanningsstation op deze
     locatie het bestaande verkavelingspatroon aan.




             Kleigebied gericht op landbouw

             Coulissenlandschap

             Natuurnetwerk Brabant

             Steilrand

             Water




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     2. 6 I NF R ASTR U CTU U R
     Het locatiealternatief BOZ-2 overlapt met de Noorder
     Kreekweg. Omdat dit locatiealternatief ingeklemd ligt tussen
     de waterkering van het Schelde-Rijnkanaal en het NNN-gebied
     het Lange Water, is er geen schuifruimte om deze overlap te
     vermijden.


     Ten zuiden van het plangebied is de N286 gelegen. Door
     de verhoogde ligging van de weg in het landschap, is het
     plangebied duidelijk zichtbaar vanaf deze weg.




            Hoofdwegen

            Overige wegen

            Fiets- en wandelpaden




13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                             2.7 R U IM TE E N M ASSA
                                                             Locatiealternatief BOZ-2 heeft niet tot nauwelijks effect
                                                             op de landschappelijke belevingswaarde. Dit omdat
                                                             de belevingswaarde van en vanaf landschappelijke
                                                             elementen niet of nauwelijks wordt aangetast. Zo wordt de
                                                             belevingswaarde vanaf de Brabantse Wal niet aangetast omdat
                                                             het locatiealternatief op dusdanige afstand (circa 1 kilometer)
                                                             ligt dat de landschappelijke waarde op objectniveau niet
                                                             wordt aangetast. Ook is het hoogspanningsstation op deze

                                 3.50m - 4.50m               locatie niet of nauwelijks zichtbaar vanuit Tholen doordat het
                                                             zicht wordt weggenomen door de dijken rondom het Schelde-
                                                             Rijnkanaal. De hoogspanningsmasten zijn wel zichtbaar boven
                                                             de dijk.


     4.50m - 5.50m                                           Wel is mogelijk sprake van een beperkt effect op

                             2.50m - 3.00m                   landschappelijk objectniveau door aantasting van
                                                             belevingswaarde vanaf de recreatieroute door het Lange
             0,00m - 1.00m
                                             6.50m - 7.50m   Water, echter zijn deze effecten beperkt door aanwezige
                                                             beplanting.




                                      -0.50m - 0.50m




           0,00m - 1.00m




                                                                        Openheid

                                                                        Zichtpunten/lijnen




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     3. RANDVOORWAARDEN




15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     3 .1 O MG E V I N GS VERORDEN IN G BRABANT
     Het gehele plangebied is gelegen binnen het landelijk gebied.
     Binnen het plangebied is daarin nog wel een onderscheid
     gemaakt. Het noordelijk deel heeft tevens de aanduiding
     ‘Groenblauwe mantel’. Deze gronden zijn bestemd voor
     het behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur- en
     landschapswaarden. Het overige deel van het plangebied
     heeft de aanduiding ‘gemengd landelijk gebied’.


     Verder wordt het plangebied omgeven door Natuurnetwerk
     Brabant en is de kreek ‘Lange Water’ tevens bestemd voor het    Landelijk gebied
     behoud en herstel van het watersysteem.                         Gemengd landelijk gebied

                                                                     Groenblauwe mantel
     Het gehele plangebied maakt onderdeel uit van het
                                                                     Natuurnetwerk Brabant
     aangewezen gebied voor peilbesluit. Dit zijn lager gelegen
                                                                     Behoud en herstel watersysteem
     gebieden direct grenzend aan de grotere rivieren en daarmee
                                                                     Aangewezen gebied voor peilbesluit
     geschikt voor waterberging.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     3 . 2 STR U CTU U RV I SIE BE R G E N O P ZO O M 2 0 30
                                STRUCTUURVISIE BERGEN OP Z
     Binnen de structuurvisie Bergen op Zoom 2030 is het
     plangebied gelegen in het kleigebied gericht op landbouw.
                                KERNEN (4.2) EN WONEN (4.3)
     De door dijken omgeven polders in dit gebied worden
                       Kerngebied met centrumfunctie
     gekarakteriseerd door grootschaligheid, wijd uitlopende
                       Kerngebied
     vergezichten en een          (niet direct gericht op voorzieningen)
                         strak verkavelingspatroon.       De dijken zijn
     steil en hoog en goed zichtbaar
                        Woonwijk       in het landschap. Het beleid
                                 herstructurering
     met betrekking tot Woonwijk
                        het zeekleilandschap richt zich op het
     versterken van de poldereenheden en het deltakarakter. Het
                                                Woonwijk in afbouw of oprichting
     locatiealternatief sluit niet aan bij dit beleid.
     STRUCTUURVISIE BERGEN OP ZOOM 2030
              WERKEN EN RECREATIE (4.4)
     KERNEN (4.2) EN WONEN (4.3)

           Kerngebied met centrumfunctie
                                               Bedrijventerrein
           Kerngebied (niet direct gericht op voorzieningen)

           Woonwijk herstructurering
                                                Bedrijventerrein restcapaciteit, nog in gebruik te nemen
           Woonwijk

           Woonwijk in afbouw of oprichting
                                               Zoekgebied voor bedrijvigheid (lange termijn)
     WERKEN EN RECREATIE (4.4)

           Bedrijventerrein
                                                Gemengde functies
           Bedrijventerrein restcapaciteit, nog in gebruik te nemen
                                               Concentratiegebied kantoren
           Zoekgebied voor bedrijvigheid (lange termijn)

           Gemengde functies

           Concentratiegebied kantoren          Grootschalige voorzieningen (zorg, onderwijs, detailhandel)
           Grootschalige voorzieningen (zorg, onderwijs, detailhandel)

           Zone voor een cultural valley       Zone voor een cultural valley
           Recreatieve doeleinden

           Recreatieve zone Binnenschelde       Recreatieve doeleinden
           Recreatieve poort Lievensberg

                                                Recreatieve zone Binnenschelde
     BEREIKBAARHEID (4.5)


                                                Recreatieve poort Lievensberg
           Transformatiezone snelweg (met verzorgingsfuncties Wouwse Tol en Heimolen

           Voorgestane tracé goederenspoor

           Hoofdwegenstructuur

           Spoorlijn

           Buisleidingstraat
                                BEREIKBAARHEID (4.5)

     GROEN, WATER EN CULTUURHISTORIE (4.6)      Transformatiezone snelweg (met verzorgingsfuncties Wouws
           Parken en groenstructuur

           Bos
                                                Voorgestane tracé goederenspoor
           Coulissenlandschap


                                                Hoofdwegenstructuur
           Kleigebied gericht op landbouw

           Natte natuur

           Water

           Water met natuurwaarden
                                                Spoorlijn
           Steilrand

           Natte verbinding versterken          Buisleidingstraat
           Groene verbinding versterken

           Historische forten / Schans

           Geledingszone tussen kernen
                                GROEN, WATER EN CULTUURHISTORIE (4.6)

                                                Parken en groenstructuur

                                                Bos

                                                Coulissenlandschap

                                                Kleigebied gericht op landbouw
17
                                                Natte natuur

                                                Water
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     3 . 3 BE STE M M I NG SP L A N
     Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het
     bestemmingsplan Noord 1e herziening, vastgesteld op 28-05-
     2020. De gehele polder heeft de bestemming ‘agrarisch’. Een
     aantal locaties heeft een aanvullende functieaanduiding en/
     of waarde toegekend gekregen. Binnen de enkelbestemming
     ‘Agrarisch’ is voor de meeste gronden de openheid benoemd
     als kwaliteit. Dit houdt in dat deze gronden naast de agrarische
     functie ook zijn bestemd voor het behoud en herstel van de
     landschappelijke openheid en doorzichten.


     Verder zijn de natuur- en landschapswaarden van het
     noordelijk deel van het plangebied bestemd in het
     bestemmingsplan. Op deze locatie wordt gestreefd naar het
     behoud, herstel en versterking van natuurelementen. Het
     plangebied wordt omgeven door gronden met de bestemming
     ‘Natuur’. Dit zijn de kreek ‘Lange Water aan de oostzijde en
     de waterkering aan de westzijde. Op een klein deel van het
     plangebied is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
     gelegen. Afhankelijk van de werkzaamheden binnen deze
     zone is in eerste instantie waarschijnlijk een archeologisch
     bureauonderzoek noodzakelijk.


          Agrarisch met waarden - openheid

          Agrarisch met waarden - natuur en landschap

          Natuur

          Water

          Bedrijf

          Wonen

          Verkeer

          Waarde - Archeologie

          Waarde - cultuurhistorie - 1

          Waterstaat - waterkering

          Functieaanduiding Natuurwaarden




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                              3.4 T E CHNISCH                                                 Ondergrondse kabels 150 KV
                                              Randvoorwaarden Tennet                                          •   Tracé breedte ondergrondse kabel 150 KV 16.00 meter;
                                              Terreininrichting                                               •   Diepte ligging 150 KV kabels 1.20 meter;
                                              •   Inrichting zoals voorgesteld;                               •   Diepte ligging 150 KV kabels bij kruising water minimaal 0.40
                                              •   Ophoging station ten behoeve van leveringszekerheid bij         meter;
                                                  dijkdoorbraak Schelde-Rijndijk bedraagt 2.00-2.50 meter     •   150 KV langs Het Lange Water – Voorstel landschappelijke
                                                  (nader onderzoek definitieve hoogte);                           inpassing langs noordzijde station en parallel aan dijk naar
                                              •   Aanbrengen damwand parallel aan Schelde-Rijnkanaal              aansluitpunt gestuurde boring onder Schelde-Rijnkanaal;
                                                  ten behoeve leveringszekerheid bij dijkdoorbraak te         •   Bochtstraal 150 KV kabels minimaal 6.00 meter.
                                                  garanderen (nader onderzoek);
                                              •   Taluds minimaal 1:3 – 1:5 ten behoeve van onderhoud en/of   Overige gebouwde elementen
                                                  beplanting;                                                 •   Portalen 24.50 meter hoog, in combinatie met bliksemafleider;
                                              •   Terrein omgeven door hekwerk, buitenzijde minimaal 2.00     •   Trafo’s 12.50 meter hoog met betonwanden voor
                                                  meter beplantingsvrije strook;                                  geluiddemping;
Voorbeeld inrichting hoogspanningsstation     •   Zuidelijke toegangspoort;                                   •   Gebouwen 4.00 – 4.50 meter hoog.
                                              •   Type en kleur hekwerk. (Check TenneT).
                                                                                                              Geluidsoverlast hoogspanningsstation
                                              Hoogspanningstracé 380 KV                                       •   Geluidsisolerende maatregelen 150 KV/20KV transformatoren;
                                              •   Tracé 380 KV leidingen zoals voorgesteld met 7 nieuwe       •   Geluidsisolerende maatregelen 50KV spoelen (Nader
                                                  masten;                                                         onderzoek Peutz).
                                              •   Aarding van de fundatie mastvoet binnen een straal van
                                                  15.00 meter mag niet worden beschadigd bij grondroering;    Beplanting
                                              •   Mastvoet circa 10.00 x 10.00 meter;                         •   Beplanting op leiding niet diepwortelend conform
                                              •   5.00 meter buiten de mastfundatie mag grond niet                plantsoenlijst TenneT;
                                                  afgegraven worden in verband met stabiliteit van de mast;   •   Toepassen wortelkerend scherm op 1.00 meter buitenste
                                                  (Check TenneT);                                                 ondergrondse kabel in belemmerende strook;
                                              •   De risicozone hoogspanningsverbinding 380 KV (zone 1)       •   Aanplant bomen buiten belemmerende strook ondergrondse
                                                  bedraagt de afstand van 2x hartmast – buitenste kabel +         leiding;
                                                  7.00 meter (zone 1);                                        •   Binnen hekwerk waar mogelijk bloemrijk mengsel inzaaien in
                                              •   De belemmerende strook bedraagt zone 1+ zone 2;                 plaats van grind ter versterking biodiversiteit.
                                              •   Bomen met stam of kroon binnen zone 2 worden
                                                  beoordeeld of deze moeten worden weggehaald.


Voorbeeld hoogspanningsstation Vierverlaten




19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                            Randvoorwaarden Enexis                                                per jaar moeten snoeien en maaien).
                                                            •   Noordelijke toegangspoort;                                    •   Kleurstelling van gebouwen aanpassen is bij voorkeur niet
                                                            •   Kabel- en leidingen tracé’s aansluiten op omgeving (zie           gewenst maar wel bespreekbaar;
                                                                tekening / breedte tracés onbekend);                          •   Gegeven het iteratieve aanleg karakter van Enexis mag de
                                                            •   Breedte tracé’s naar omgeving 16.00 meter aanhouden;              landschappelijke inpassing geen vergaande belemmering
                                                            •   Diepte ligging kabels en leidingen 0.60-0.80 meter;               opleveren voor het later bijleggen van kabels in de daarvoor
                                                            •   Minimale gronddekking onderwater 0.40 meter;                      aangewezen stroken. Voor tracédelen kunnen we in overleg
                                                            •   Inrichting zoals voorgesteld naar de verschillende                vooraf voorzieningen treffen door proactief mantelbuizen
                                                                aansluitpunten in omgeving.                                       te leggen maar dit beperken we graag tot een minimum
                                                                                                                                  gegeven de extra warmteontwikkeling in mantelbuizen.
                                                            Overige eisen
                                                            •   Zoveel mogelijk voorkomen van belemmerende objecten           Randvoorwaarden Waterschap Brabantse Delta
Voorbeeld mudulkair gebouw en achterliggend trafo-station
                                                                boven op kabelbedden;                                         Dijk Schelde-Rijn verbinding
                                                            •   Enkel straatmeubilair toepassen dat eenvoudig te              •   In kernzone dijk geen bomen plaatsen;
                                                                verwijderen is;                                               •   In beschermingszone dijk geen bomen.
                                                            •   Gelieve geen asfalt aanbrengen boven kabelbedden;
                                                            •   Hekwerk is toegestaan;                                        Te dempen watergangen
                                                            •   Belemmerende objecten zoals kunstzinnige objecten             •   De oppervlakte te dempen sloten dienen te worden
                                                                een “fancy” hekwerk dat niet eenvoudig te verwijderen             gecompenseerd binnen het plangebied.
                                                                is, is boven tracé/kabelbedden in overleg mogelijk indien
                                                                deze: De kabelbedden kruizen en niet over langere             Verhard oppervlak
                                                                afstanden(tientalle meters) evenwijdig lopen aan de tracés.   •   Verhard oppervlak binnen het hoogspanningsstation dient te
                                                                Geen diepe fundatie benodigd hebben waardoor de                   worden gecompenseerd binnen het plangebied.
                                                                mantelbuizen op 80cm dek aangebracht kunnen worden.
                                                            •   Groenvoorziening is toegestaan indien dit geen diep           Randvoorwaarden Staatsbosbeheer
                                                                wortelende beplanting is. Zie hiervoor de beplantingslijst    •   Uitgangspunt hele bos verwijderen en omvormen naar
                                                                van TenneT minus de op die lijst toegestane bomen.                robuust watersysteem met rietvegetatie / wilgenstruweel zoals
                                                            •   Graag in het kader van maatschappelijke kosten de                 zuidzijde Het Lange Water;
                                                                landschappelijke impact tot een minimum beperken              •   Nieuwe aanplant bosstrook langs Groene Dijk;
                                                                gegeven het feit dat het een industrieterrein is.             •   Kreek 3x zo breed maken (gevarieerd/natuurlijk/robuust);
                                                            •   Graag zo veel mogelijk gebruik maken van                      •   Geen recreatieve route westzijde het Lange Water i.v.m.
                                                                “onderhoudsarme” groenvoorziening om de druk op onze              verstoring fauna.
                                                                beheerorganisatie tot een minimum te beperken (niet 10x




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                              Reactie bewoners / stakeholders 1e werksessie 21 juli 2022    Bijenlandschap West-Brabant
                              Bewoners                                                      •   Bij-vriendelijk inrichten en beheren. Op kansenkaart
                              •   Aandacht voor geluidsoverlast;                                bijenlandschap West-Brabant / Bergen op Zoom zijn de
                              •   Geen goede locatie hoogspanningsstation in                    dijk Schelde-Rijnkanaal en het Staatsbosbeheer terrein en
                                  Auvergnepolder;                                               achterliggende dijk aangeduid als verbindende elementen
                              •   Behoud afschermende bosstrook of omvorming nieuwe             voor bijen;
                                  bosstrook;                                                •   Grasvegetaties en taluds inrichten voor bijen, vlinders en
                              •   Recreatieve fiets ontsluiting via Noorder Kreekweg;           andere insecten.
                              •   Wandelroute voor ommetje tussen station en Lange water.
                                                                                            Amendement Gemeente Bergen op Zoom
                              Stichting Vestingwerken                                       •   Daar waar mogelijk kabels ondergronds laten lopen;
                              •   Aandacht voor recreatie / historie Linie De Eendracht /   •   Het station maximaal te isoleren en de geluidsoverlast te
                                  meekrapteelt;                                                 minimaliseren;
                              •   Dijk hoogspanningsstation beplanten met meekrap           •   Het station landschappelijk in te passen;
                                  (rode kleurstof teelt) en gebouwen eventueel in rode      •   De bovengrondse aansluiting van het station op de 380kV
                                  meekrapkleur om de Eendrachtlinie te benadrukken;             hoogspanningsverbinding optimaliseren;
Voorbeeld meekrap             •   Kleur gebouwen aansluiten op visie Linie De               •   De Noorder Kreekweg aanpassen;
                                  Eendracht(stichting vestingwerken/visie buro Marco        •   Een tijdelijke afslag realiseren aan de Eendrachtweg om
                                  Vermeulen);                                                   bouwverkeer uit het dorp te kunnen weren.
                              •   Station als polder 2.0 omkaderd door dijk. Geen harde
                                  hekwerken maar grondlichamen in de vormen van dijken.
                                  En indien nodig voor de veiligheid binnendijks een
                                  hekwerk;
                              •   Fort Zeeland zou een plek kunnen worden waar vele
                                  werelden samen komen. De sporen in het landschap
                                  maar ook de geschiedenis die daar heeft plaats gevonden
                                  gekoppeld aan wat een duurzaam aangelegd station nu
                                  precies betekent voor de maatschappij. Misschien een co
                                  creatie met Studio Marco Vermeulen opzetten. Eigenaar
                                  SBB heeft geen financiële middelen voor oprichting en
                                  onderhoud;
                              •   Info bebording uitleg hoogspanningsstation en historie
                                  1e/2e wereldoorlog en watersnoodramp 1953.
Voorbeeld bloemrijk mengsel




21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                       3.5 RANDVOO R WA A R D E N L A ND SCHA P P E L I J K E          3.5.2 VERHOGING STATION EN INPASSING IN HET
                                                                                       INPASSING                                                       LANDSCHAP
                                                                                                                                                       Het hoogspanningsstation wordt 2.00 meter hoger in
                                                                                       3.5.1 VOORNEMEN LOCATIE HOOGSPANNINGSSTATION                    het landschap aangebracht. Dit wordt gedaan om de
                                                                                       TenneT/Enexis zijn voornemens een nieuw                         leveringszekerheid bij een mogelijke dijkdoorbraak van het
                                                                                       hoogspanningsstation te realiseren in de noordelijke punt van   Schelde-Rijnkanaal te waarborgen.
                                                                                       de Auvergnepolder ten noorden van de Eendrachtweg / N286        Om de benodigde 2.00 meter ophoging van het station in het
                                                                                       te Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. Het station ligt
                                                                                                                                                       landschap goed in te passen wordt een flauw grondtalud rondom
                                                                                       parallel aan de dijk van het Schelde-Rijnkanaal.
                                                                                                                                                       toegepast. Hiervoor wordt een gemiddelde breedte van 20.00
                                                                                                                                                       meter aangehouden waarin ook deels kabel- en leidingstroken
                                                                                       Het terrein voor het station is binnen de hekwerken 12,42
                                                                                                                                                       en landschappelijke afschermende beplanting kan worden
                                                                                       hectare groot. De afmeting bedraagt (lxB) 400x325 meter.
                                                                                                                                                       opgenomen. Rondom het station is hiervoor een oppervlakte van
                                                                                       Binnen het hoogspanningsstation is het noordelijk deel
                                                                                                                                                       6,39 ha benodigd. Aan de zuidzijde een grotere strook van circa
                                                                                       gereserveerd voor het 20KV station van Enexis, met een
                                                                                       grootte van 2,34 ha (19 %). De ruimte voor het 380 KV en 150    30 meter aangehouden om het zicht op het station vanuit de

                                                                                       KV station van TenneT bedraagt 10,08 ha (81%).                  polder robuuster te camoufleren. Dit is de kant van het station die
                                                                                       12,42 Hectare agrarische grond te worden omgevormd naar         het meeste in het zicht ligt. Daarnaast is dit ook nodig om zwaar
ligging hoogspanningsstation in Auvergnepolder te Halsteren, gemeente Bergen op Zoom   nieuwvestiging van bebouwing (exclusief landschappelijke        verkeer onder een grote hellingshoek toegang tot het station te
                                                                                       inpassing). Onderhavige ontwikkeling kan mogelijk worden        geven.
                                                                                       gemaakt op grond van artikel 3.4 IOV (provincie Noord-
                                                                                       Brabant), waarin is aangegeven dat nieuwvestiging van           Door de positionering van het station in de noordzijde
                                                                                       bebouwing mogelijk is vanuit het algemeen belang voor het       van de Auvergnepolder ontstaat aan de oostzijde een
                                                                                       transporteren en leveren van energie, gas of water.             driehoekige restruimte. Door de ruimtereservering van kabel-
                                                                                       Het plangebied waarbinnen verschillende functies voor de        en leidingstroken zijn deze percelen gedeeltelijk niet meer
                                                                                       situering van het nieuwe hoogspanningsstation komen te          aantrekkelijk voor een agrarisch functie. Voorgesteld wordt
                                                                                       liggen is 27,47 ha groot. In de volgende hoofdstukken volgt     deze percelen (6,67 ha.) in te zetten voor waterretentie en
                                                                                       een toelichting op het ruimtebeslag.                            natuurontwikkeling langs het Lange Water. Hierbij wordt gedacht
                                                                                                                                                       aan versterking van het rietmoeras op de natte delen en
                                                                                                                                                       bloemrijk grasland op de kabels en leidingstroken.




Onderdelen station




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                       3.5.3 MESTOPSLAG                                                   De huidige breedte van de Noorder Kreekweg bedraagt
                                                                       Door de positionering van het hoogspanningsstation dient           5.00 meter (3.50 meter asfalt met aan weerszijde een strook
                                                                       een mestopslaglocatie te worden verplaatst. Deze bestaat           halfverharding van 0.75 meter). Aan weerszijden is een grasberm
                                                                       uit 3 mestzakken met een grondlichaam eromheen (100x35             van 1.00 meter voorzien. Het totale profiel is hiermee 7.00 m.
                                                                       meter, inclusief dijk van 3.00 meter hoogte). Deze bestaande
                                                                       mestopslag nabij de Noorder Kreekweg dient buiten de               Voor de verlegging van de Noorder Kreekweg is buiten de
                                                                       contouren van het landschappelijk inpassingsplan te worden
                                                                                                                                          hoogspanningslocatie 5.215 m² (745 m1 x 7.00 m1) nodig.
                                                                       verplaatst naar het agrarisch perceel van de desbetreffende
                                                                                                                                          Voor de toeritten naar het station is 1.575 m² (225 m1 x 7.00 m1)
                                                                       grondeigenaar.
                                                                                                                                          nodig.

                                                                       3.5.4 VERLEGGING NOORDER KREEKWEG
                                                                       De huidige Noorder Kreekweg ligt midden op de toekomstige
                                                                       hoogspanningsstation locatie. Deze weg moet daarom voor
                                                                       een gedeelte (562 m1) worden verlegd.
                                                                       Een gedeelte van de nieuwe weg (460 m1) is gesitueerd
                                                                       ten westen van het nieuwe station en komt te liggen aan de
                                                                       oostzijde van de watergang tussen de dijk van het Schelde-
Landschappelijke groene inpassing rondom stationhoogspanningsstation
                                                                       Rijnkanaal en het hoogspanningsstation. Deze weg komt
                                                                       buiten de aanduiding NNN-gebied te liggen die op een groot
                                                                       deel van de bestaande dijk ligt (zie ook 2.2). Voor Enexis wordt
                                                                       aan de noordzijde een nieuwe toegangsweg aangebracht (195
                                                                       m1).
                                                                       Aan de zuidzijde wordt een gedeelte van de nieuwe
                                                                       weg gesitueerd die aansluit op de bestaande Noorder
                                                                       Kreekweg (285 m1). Hierbij wordt rekening gehouden
                                                                       met de veiligheidszone (5.00 meter) rondom een nieuwe
                                                                       mastvoetlocatie. De toegangsweg van TenneT sluit aan op de
                                                                       zuidelijke weg (30 m1).


                                                                       Aangezien het hoogspanningsstation 2.00 meter wordt
                                                                       opgehoogd dienen voor de toegankelijkheid van zwaar
                                                                       onderhoudsverkeer de taluds onder een helling van 1:10 met
                                                                       voldoende grote bochtstralen te worden aangelegd.

Verlegging Noorder Kreekweg ter hoogte van hoogspanningsstation




23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                       3.5.5 INTERIM OMGEVINGSVERORDENING PROVINCIE                    3.5.6 HOOGSPANNINGSSTATION BUITEN NNN-GEBIED
                                       NOORD-BRABANT (IOV)                                             In het provinciaal beleid wordt onderscheid gemaakt in regels
                                       Het gehele plangebied is binnen de IOV gelegen binnen het       voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied buiten
                                       landelijk gebied. Binnen het plangebied is daarin nog wel een   het NNB en binnen het NNB. De regels voor landschappelijke
                                       onderscheid gemaakt. Het noordelijk deel heeft tevens de        inpassing zijn van toepassing op elke ruimtelijke ontwikkeling
                                       aanduiding ‘Groenblauwe mantel’. Deze gronden zijn bestemd      in het buitengebied. De regels voor natuurcompensatie zien
                                       voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur- en      uitsluitend op ruimtelijke ontwikkelingen in het NNB. Aangezien
                                       landschapswaarden. Het overige deel van het plangebied          de ontwikkeling gelegen is buiten de NNB is compensatie niet
                                       heeft de aanduiding ‘gemengd landelijk gebied’.                 nodig.
                                       Verder wordt het plangebied omgeven door Natuurnetwerk          Voor de voorgenomen ontwikkeling is artikel 3.4 lid 3 van de
                                       Brabant en is de kreek ‘Lange Water’ tevens bestemd voor het    Interim Omgevingsverordening van belang:
                                       behoud en herstel van het watersysteem.                         Een bestemmingsplan kan nieuwvestiging mogelijk maken van
                                                                                                       bebouwing, onder overeenkomstige toepassing van de regels
                                                                                                       die voor het betreffende werkingsgebied zijn opgenomen, als dit
                                                                                                       vanuit het algemeen belang nodig is voor:
                                                                                                       •   het transporteren en leveren van energie, gas of water;
                                                                                                       •   communicatiedoeleinden;
IOV kaart landelijk gebied                                                                             •   de bouw van waterstaatswerken.
                                                                                                       Met het bestemmingsplan wordt een hoogspanningsstation
                                                                                                       mogelijk gemaakt. Hoogspanningsstations zijn knooppunten in de
                                                                                                       elektriciteitsvoorziening en sluiten hoogspanningsverbindingen
                                                                                                       op elkaar aan en transformeren de spanning naar een
                                                                                                       ander niveau. Energie wordt getransporteerd via het
                                                                                                       hoogspanningsstation. De ontwikkeling is daarom in lijn met
                                                                                                       provinciaal beleid.
                                                                                                       De dijk van het Schelde-Rijnkanaal, het Lange Water en het
                                                                                                       Staatsbosbeheer terrein maken deel uit van het NNB-gebied.
                                                                                                       Deze gebieden mogen niet worden aangetast.
                                                                                                       Voor het NNN gebied gelegen op de dijk Schelde-Rijnkanaal is
                                                                                                       er daarom voor gekozen de nieuwe verlegde Noorderkreekweg
                                                                                                       buiten de NNN-aanduiding aan te leggen.




IOV kaart, Natuur- en stiltegebieden




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                           3.5.7 VERSTORING NNN-GEBIED                                    worden door deze te richten op het station en waar mogelijk
                                                                                           Verstoring NNB: Directe aantasting                             diervriendelijk uit te voeren. Ook de landschappelijke inpassing
                                                                                           Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen aanliggende         heeft een afschermende werking op de uitstraling van licht.
                                                                                           NNB gebieden. De hoogspanningskabels worden over het           Hiermee kan de lichtverstoring tot een minimum worden beperkt
                                                                                           gebied gespannen, waardoor er geen werkzaamheden binnen        en vindt geen verstoring van de omliggende NNB plaats.
                                                                                           het NNB plaatsvinden.
                                                                                                                                                          3.5.9 GROENBLAUWE MANTEL
                                                                                           Verstoring NNB: Indirecte aantasting                           5,16 ha van het bouwvlak van het hoogspanningsstation valt
                                                                                           Er kan ook sprake zijn van indirecte aantasting van NNB        binnen de provinciale aanduiding Groenblauwe Mantel.
                                                                                           gebieden. Uit het geluidsonderzoek is gebleken dat er          De groenblauwe mantel (artikel 3.32 van de Iov) vormt de
                                                                                           sprake is van een toename aan geluidsverstoring binnen de      overgang tussen het Natuurnetwerk Brabant en het landelijk/
                                                                                           omliggende NNB gebieden als gevolg van de transformatoren      stedelijk gebied. De mantel beschermt het Natuurnetwerk en
                                                                                           van het station. Voor een toename van het geluid binnen het    zorgt voor de verbinding tussen de omliggende gebieden. Het
                                                                                           NNB geldt dat er compensatie noodzakelijk wordt wanneer het    beleid voor de gronden met de aanduiding groenblauwe mantel
                                                                                           geluidsniveau stijgt boven de 42 dB(A) in open natuurtypen     is gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden,
                                                                                           en 48 Db(A) in boslandschappen (Provincie Noord-Brabant,       het watersysteem en het landschap. Op gronden met deze
NNB gebieden (dijk Schelde-Rijnkanaal, Lange Water, SBB terrein) en Groene Blauwe Mantel   2014). In figuur 6 worden de contouren van de toename          aanduiding wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van
                                                                                           in geluid weergegeven van het hoogspanningsstation. De         gebruiksfuncties mits deze gebruiksfuncties bijdragen aan de
                                                                                           kaart geeft weer dat er enkel een geluidstoename tot 42-45     kwaliteiten van natuur, water en landschap.
                                                                                           dB(A) wordt verwacht in open natuurtypen. Dit ligt onder de
                                                                                           drempelwaarden die vastgesteld is door de Provincie Noord-     In aanvulling op de IOV vraagt artikel 4.46 om een beschrijving
                                                                                           Brabant, waardoor er geen compensatie vereist is ten gevolge   van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden
                                                                                           van geluidsverstoring.                                         en kenmerken van het gebied.
                                                                                           Voor het Lange Water en de direct aansluitende gronden van
                                                                                           Staatsbosbeheer zal de 45 en 47 bdB(A) geen overschrijding     Er wordt een zorgvuldige landschappelijke inpassing uitgevoerd
                                                                                           van geluid zijn voor het NNN gebied.                           van het station. Hierin is ruimte voor waterretentie door middel
                                                                                                                                                          van poelen en afscherming van het station door middel van
                                                                                           3.5.8 LICHTHINDER                                              houtwallen. Er is daarmee sprake van een versterking van
                                                                                           De verstoring door lichthinder wordt nog nader in beeld        de ecologische en landschappelijke waarden ter plaatse. De
                                                                                           gebracht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitstraling    uitvoering van de inpassing is geborgd in een voorwaardelijke
                                                                                           daarvan richting het NNB gebied langs het Lange Water. Er      verplichting in de planregels van het bestemmingsplan. Er
                                                                                           wordt gekeken hoe de verlichting tot een minimum beperkt       bestaan daarmee geen belemmeringen voor de ontwikkeling die
                                                                                           kan worden, de lichtuitstraling tot een minimum beperkt kan    met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.
Globale geluidcontouren (etmaalwaarden industrielawaai)




25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                    3.5.10 NATUURBEHEERPLAN - BEHEERTYPEN PROVINCIE
                                    NOORD-BRABANT
                                    In de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan van de
                                    provincie Noord-Brabant zijn de NNB gebieden aangeduid met
                                    natuurtypen:
                                    •   De dijk langs het Schelde-Rijnkanaal heeft de aanduiding
                                        bloemdijk (269.352 m²).
                                    •   De dijk tussen de Heenweg en de gronden van
                                        Staatsbosbeheer is voor een gedeelte aangeduid (27.707
                                        m²) als N12.01 Bloemdijk. De westelijke rietkraag langs
                                        het Lange Water heeft de status NNB N05.04 Dynamisch
                                        moeras (17.133 m²).
                                    •   De gronden van Staatsbosbeheer oostelijk van het Lange
                                        Water heeft binnen de NNB het natuurbeheertype N14.03
                                        Haagbeuken- en essenbos (twee percelen: 52.152 m² en
                                        17.448 m²).
                                    •   Het Lange Water heeft de aanduiding N03.01 Beek en Bron
Groenblauwe Mantel                      (19.797 m² tussen gemaal Pals en Vrouwelandseweg).


                                    Op de ambitiekaart Natuurtypen is langs de oostelijke rand
                                    van het Lange Water 14.531 m² van het Haagbeuken- en
                                    essenbos aangeduid, om te vormen naar N05.04 Dynamisch
                                    moeras. Dit ter versterking van het dynamisch moeras.
                                    Staatsbosbeheer is voornemens de gehele bosstrook om te
                                    vormen naar N05.04 Dynamisch moeras.




Ambitie- en natuurbeheerplankaart




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                               3.5.11 BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM
                                                               De locatie voor het hoogspanningsstation is door de                Verder zijn de natuur- en landschapswaarden van het noordelijk
                                                               gemeenteraad van Bergen op Zoom in het raadsbesluit d.d. 10        deel van het plangebied bestemd in het bestemmingsplan.
                                                               maart 2022 vastgesteld.                                            Op deze locatie wordt gestreefd naar het behoud, herstel
                                                                                                                                  en versterking van natuurelementen. Het plangebied wordt
                                                               De gemeenteraad heeft bij zijn besluit ook een ammendement         omgeven door gronden met de bestemming ‘Natuur’. Dit zijn
                                                               vastgesteld waarin een aantal inspanningsverplichtingen zijn
                                                                                                                                  de kreek het Lange Water aan de oostzijde en de waterkering
                                                               opgenomen. Deze inspanningsverplichtingen zijn:
                                                                                                                                  aan de westzijde. Op een klein deel van het plangebied is de
                                                               •   Daar waar mogelijk kabels ondergronds te laten lopen;
                                                                                                                                  dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ gelegen. Afhankelijk
                                                               •   Het station maximaal te isoleren en de geluidsoverlast te
                                                                                                                                  van de werkzaamheden binnen deze zone is in eerste instantie
                                                                   minimaliseren;
                                                                                                                                  waarschijnlijk een archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk.
                                                               •   Het station landschappelijk in te passen;
                                                               •   De bovengrondse aansluiting van het station op de 380kV
                                                                   hoogspanningsverbinding optimaliseren;
                                                               •   De Noorder Kreekweg aanpassen;
                                                               •   Een tijdelijke afslag realiseren aan de Eendrachtweg om
                                                                   bouwverkeer uit het dorp te kunnen weren.
Verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Noord 1e herziening

                                                               Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het
                                                               bestemmingsplan Buitengebied Noord 1e herziening,
                                                               vastgesteld op 28-05-2020. De gehele polder heeft de
                                                               bestemming ‘agrarisch’. Een aantal locaties hebben een
                                                               aanvullende waarde toegekend gekregen.
                                                               Op de locatie van het hoogspanningsstation zit een gedeelte
                                                               met de ‘Agrarisch met waarden – Natuur en Landschap’ en de
                                                               functieaanduiding ‘natuurwaarden’. Het betreft 5,16 ha. Dit komt
                                                               overeen met de gronden van de groenblauwe mantel uit de
                                                               IOV.


                                                               Binnen de enkelbestemming ‘Agrarisch’ is voor de meeste
                                                               gronden de openheid benoemd als kwaliteit. Dit houdt in dat
                                                               deze gronden naast de agrarische functie ook zijn bestemd
                                                               voor het behoud en herstel van de landschappelijke openheid
                                                               en doorzichten.




27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                           3.5.12 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA                              Waterretentie
                                           Beschermingszone dijk Schelde-Rijnkanaal                       In de watertoets is berekend dat voor het nieuwe
                                           Het hoogspanningsstation is gelegen in de noordelijkste punt   hoogspanningsstation Halsteren 1.190 m³ watercompensatie
                                           van de Auvergnepolder, parallel aan de dijk aan de oostzijde   noodzakelijk is (dit betekent een oppervlakte voor waterberging
                                           Schelde-Rijnkanaaldijk. Het station is ten oosten van de       van circa 2.400 m² bij een waterschijf met een diepte van 0,50
                                           beschermingszone van de dijk gesitueerd.                       meter) opgenomen voor toename verhard /halfverhard oppervlak
                                           Binnen de beschermingszone van de dijk mag niets gebouwd       op het station.
                                           worden en dus ook geen station komen. Dit is een eis van het   Voorgesteld wordt deze retentie aan de noordzijde van het
                                           waterschap en mede geborgd in het bestemmingsplan. Het         station te situeren, gescheiden van de natuurontwikkeling van het
                                           gaat om een zone van 25 meter van de dijk.                     Lange Water. In nevenstaande figuur is in het noordelijk agrarisch
                                                                                                          perceel ten noorden van het de hoogspanningsstation, buiten
                                           In de Auvergnepolder wordt door de situering van het           de kabels- en leidingstroken, een zoeklocatie van 2.400 m²
                                           hoogspanningsstation circa 1600 m1 watergang (500              aangeduid.
                                           m1 A-watergang en 1100 m1 B-watergang) gedempt. De
                                           A-watergang betreft de watergang ten noorden van de
                                           Noorderkreekweg. Vanuit het waterschap is de voorwaarde
                                           gesteld dat deze gedempte sloten moeten worden
Beschermingszone Schelde -Rijnkanaaldijk   gecompenseerd.


                                           Binnen de landschappelijke inpassing zal bij een
                                           bovenbreedte van gemiddeld 3.50 meter, circa 5.250 m²
                                           watergang worden teruggebracht als compensatie voor te
                                           dempen watergangen.
                                           Langs de nieuwe Noorder Kreekweg wordt aan de oostzijde
                                           en noordzijde een nieuwe A-watergang gesitueerd die de
                                           verbinding vormt tussen de bestaande aansluitpunten.
                                           De watergang ten westen van de nieuwe Noorder Kreekweg /
                                           ten oosten dijk Schelde-Rijnkanaal blijft behouden.
                                           Aan de noord- en zuidzijde van het hoogspanningsstation
                                           vormen nieuw te graven watergangen de scheiding tussen
                                           de landschappelijke inpassing van het station en de huidige
                                           landbouwpercelen.




Bestaande en nieuw te graven sloten




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                        3.5.13 STAATSBOSBEHEER                                          Kabels en leidingen
                                                                                        Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven op termijn het          •   Buiten het hoogspanningsstation zijn ondergrondse kabel- en
                                                                                        bos ten oosten van de hoogspanningslocatie, langs het               leidingtracés aan de noord-, oost- en zuidzijde op de kaart
                                                                                        Lange Water, om te willen vormen naar dynamisch moeras              aangeduid.
                                                                                        en Rietmoeras, passend bij de brede rietmoerasstroken ten       •   Meer noordelijk opschuiven van het station is niet mogelijk
                                                                                        zuiden van de Tholenseweg.                                          in verband met de beperkte ruimte voor ondergrondse
                                                                                        Het huidige populierenbos vormt een robuuste ruimtelijke            leidingtracés TenneT (16.00 meter, 1.20 meter diep) en Enexis
                                                                                        afscherming van het toekomstige hoogspanningsstation.               (16.00 meter, 1.00 meter diep) buiten de hekwerken van de
                                                                                        Staatsbosbeheer heeft aangegeven het bestaande bosperceel           locatie in de noordoosthoek nabij het Lange Water.
                                                                                        op termijn om te willen vormen naar rietmoeras. Hierdoor komt   •   Daarnaast is werkruimte gereserveerd van 25.00 x 25.00
                                                                                        de ruimtelijke noordelijke en oostelijke afscherming van het        meter voor ondergrondse boring onder Schelde-Rijnkanaal
                                                                                        hoogspanningsstation te vervallen.                                  naar Tholen (TenneT) en aan de noord- en oostzijde onder het
                                                                                        Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven het oostelijk deel          Lange Water door (Enexis).
                                                                                        van het bos te handhaven en te vernieuwen (2 plantrijen) en     •   Ten oosten van de Noorderkreekweg zijn in zuidelijke richting
                                                                                        op termijn om te vormen naar meer duurzamere houtsoorten            ondergrondse tracés voorzien voor TenneT en Enexis.
                                                                                        (Haagbeuk essenbos). Staatsbosbeheer geeft aan dat het          Op bijgevoegde kaart zijn de toekomstige ondergrondse tracés
                                                                                        rietmoeras langs deze rand door schaduwwerking moeilijker       voor kabels en leidingen aangegeven. Deze leidingen worden
Toekomstig eindbeeld perceel Staatsbosbeheer                                            te ontwikkelen is. Voor behoud van de oostelijke bomenrand      deels gelijk aangelegd, maar worden deels de komende jaren
                                                                                        dient naar de mening van Staatsbosbeheer op een andere          aangelegd wanneer er vraag is naar extra verbindingen. Dat
                                                                                        locatie langs het Lange Water het tekort aan m² dynamisch       betekent dat de gronden direct rondom het station geregeld
                                                                                        moeras (rietvegetatie) te worden gecompenseerd.                 zullen worden open gegraven.
                                                                                        Voorgesteld wordt de noordelijke punt van de Auvergnepolder
                                                                                        boven het hoogspanningsstation of een gebied ten zuiden van     Vakwerkmasten
                                                                                        de Tholenseweg als compensatiegebied hiervoor in te zetten.     het nieuwe hoogspanningsstation Halsteren wordt met een
                                                                                        Dit voorstel wordt ook gedragen door IVN Groene Ruimte.         aantal hoogspanningsmasten verbonden met de bestaande 380
                                                                                                                                                        KV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg, die verderop
                                                                                        3.5.14 OVERIGE TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN                       in de Auvergnepolder staat. Voor die verbinding zijn in totaal
                                                                                        TENNET EN ENEXIS                                                zeven nieuwe hoogspanningsmasten nodig. Eén bestaande mast
                                                                                        Technische eisen met betrekking afscherming en beveiliging      moet worden aangepast en twee bestaande masten verwijderd.
                                                                                        van de locatie met hekwerken heeft geen ruimtelijke invloed     De overige kabels van en naar het station gaan allemaal
                                                                                        op de omgeving. In de uitwerking van de landschappelijke        ondergronds.
                                                                                        inpassing worden deze eisen nader beschreven.                   Op nevenstaande kaart is de aantakking op het bestaande tracé
                                                                                                                                                        en de toekomstige mastlocaties aangegeven. Daarnaast zijn de
                                                                                                                                                        ondergrondse kabeltracé’s verbeeld.

Ondergrondse kabel- en leidingtracé’s TenneT en Enexis en 380 KV bovengrondse tracé’s




29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     4. LANDSCHAPPELIJKE INPASSING




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                        4.1 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                                    Aan de westzijde ligt het station parallel aan de Schelde-
                                                                                        De hoogspanningslocatie TenneT en Enexis Halsteren in             Rijnkanaaldijk en de verlengde Noorder Kreekweg. Deze laatste
                                                                                        de Auvergnepolder is door de gemeenteraad van Bergen              weg komt te liggen buiten het NNN-gebied van de dijk.
                                                                                        op Zoom aangewezen voor de ontwikkeling van het                   In de visie op de landschappelijke inpassing wordt het station
                                                                                        380/150/20 KV hoogspanningsstation. Bij de inpassing van het      tegen de robuuste groenzone (eigendom Staatsbosbeheer) langs
                                                                                        hoogspanningsstation wordt grote waarde gehecht aan een           het Lange Water gesitueerd. Deze groenzone zal op termijn
                                                                                        goede landschappelijke inpassing. Voor de ontwikkeling van        door Staatsbosbeheer worden omgevormd naar twee rijen
                                                                                        dit hoogspanningsstation zijn de volgende randvoorwaarden         boombeplanting langs de Groene Dijk en rietmoeras langs het
                                                                                        door de gemeente aangegeven:                                      Lange Water.
                                                                                        a. het landschappelijk inpassen van het station;                  De driehoek ten noorden van het station wordt ingezet voor
                                                                                        b. het optimaliseren van de bovengrondse aansluiting van het      toekomstige kabels- en leidingtracé’s van Tennet naar Tholen en
                                                                                        station op de 380kV hoogspanningsverbinding;                      Schouwen-Duiveland. Enexis houdt rekening met een noordelijke
                                                                                        c. het aanpassen van de Noorderkreekweg.                          tracé aansluiting langs de voormalige schans, een oostelijke
                                                                                                                                                          tracé aansluiting naar Halsteren/Lepelstraat langs de Groene Dijk
                                                                                        4.2 ViISIE OP DE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING                       en een zuidelijke tracéaansluiting langs de Noorder Kreekweg
                                                                                        Het hoogspanningsstation krijgt een plek in de noordelijke        richting N286 / Bergen op Zoom. Het noordelijk en oostelijk
                                                                                        punt van de grootschalige zeekleipolder (Auvergnepolder). Dit     gebied langs het Lange Water (ten oosten van de kabels- en
                                                                                        vlakke gebied wordt door enkele grote elementen doorsneden        leidingtracé’s) wordt ingezet voor het robuuster maken van het
                                                                                        en gekaderd. Deze elementen, te weten de dijk Schelde-            NNN-gebied Lange Water met rietmoeras.
                                                                                        Rijnkanaal, de kreek het Lange Water en bosgroep parallel
                                                                                        aan de Groene dijk, versterken wij namelijk in hun verschijning   In het landschappelijk inpassingsplan gaan we nu uit van
                                                                                        om hiermee het hoogspanningsstation in te passen. Het             een ophoging van het hoogspanningsstation met 2 meter uit
                                                                                        hoogspanningsstation frustreert deze landschapselementen          oogpunt van leveringszekerheid. Het station maakt namelijk
                                                                                        niet, maar vormt een aanleiding deze te versterken.               deel uit van de landelijke ring van het hoogspanningsnet. Bij een
                                                                                        Ons doel is het zichtbaar houden van een open zeekleipolder,      eventuele doorbraak van de dijk Schelde-Rijnkanaal wordt de
                                                                                        het afschermen van de installaties en hekwerken met               leveringszekerheid door de ophoging gegarandeerd.
                                                                                        gebiedseigen struweelbeplanting met boomvormers en het            De variant met het station op maaiveld of verdiepte ligging
                                                                                        versterken van het krekenlandschap met rietmoeras.                met een dijk eromheen, wordt op dit moment onderzocht op
                                                                                                                                                          haalbaarheid.
                                                                                        Het hoogspanningsstation Halsteren is zoveel als mogelijk
                                                                                        in de noordelijke punt van de Auvergnepolder gesitueerd
                                                                                        om zoveel mogelijk agrarische grond te behouden. Hierbij is
                                                                                        rekening gehouden met voldoende ruimte voor ondergrondse
                                                                                        kabel- en leidingtracés aan de noordoost zijde ter plaatse van
                                                                                        het NNN-gebied het Lange Water.
Ondergrondse kabel- en leidingtracé’s TenneT en Enexis en 380 KV bovengrondse tracé’s




31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     4.3 Bouwstenen landschappelijke inpassing
     In dit hoofdstuk worden de bouwstenen uiteengezet voor de
     landschappelijke inpassing van het hoogspanningsstation
     Halsteren. Aan de zuidzijde van het station wordt rekening
     gehouden met agrarische belangen en een stevige
     beplantingsstrook. Aan de westzijde wordt de Noorder
     Kreekweg buiten het NNN-gebied van de Schelde-Rijnkanaal
     gesitueerd. Aan de noord- en oostzijde wordt een robuuste
     versterking van het NNN-gebied langs de voormalige kreek
     Lange Water gerealiseerd.


     Op de locatie van het TenneT en Enexis hoogspanningsstation
     te Halsteren worden de volgende bouwstenen toegepast voor
     de landschappelijke inpassing:
     •   Tennet /Enexis station van 400x325 meter groot;
     •   Verlegging Noorderkreekweg ten behoeve van realisatie
         hoogspanningsstation;
     •   Compensatie watergangen huidige poldergebied en
         realisatie van een waterberging van 2.400 m²;
     •   Landschappelijke groene inpassing met struweel en
         boomvormers aan buitenzijde locatie, rekening houdend
         met de belemmerende strook 380KV leidingen en
         ondergrondse kabelstroken waar geen bomen in mogen
         staan;
     •   Ontwikkeling brede bermen met kruidenrijk grasland boven
         de ondergrondse leidingtracé’s van TenneT en Enexis;
     •   Robuuster maken van de rietmoerasstroken langs het
         Lange Water;
     •   Op de locatie binnen het hekwerk toepassen van gesloten
         verharding op wegen en open verharding onder installaties
         ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel.
     In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de
     verschillende maatregelen.




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                           Bouwstenen
                                           Struweel en boombeplanting
                                           Rondom de hoogspanningslocatie wordt vanuit het oogpunt
                                           van beveiliging een rand van 2.00 meter opengehouden van
                                           overhangende beplanting. Deze zone wordt met gras ingericht
                                           en beheerd. Het gehele station wordt omgeven door een
                                           robuuste struweelzone bestaande uit:


                                           •   Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn 10%)
                                           •   Corylus avellana (hazelaar 10%)
                                           •   Cornus sanguinea (kornoelje 15%)
Egelantier      Meidoorn     Veldesdoorn   •   Prunus padus (gewone vogelkers 10%)
                                           •   Rosa rubiginosa (egelantier 5%)
                                           •   Salix aurita (geoorde wilg 10% eerste twee plantrijen)
                                           •   Salix caprea (katwilg 10%, eerste twee plantrijen)
                                           •   Euonymus europaeus (kardinaalsmuts 10%)
                                           •   Sambucus nigra (vlier 10%)
                                           •   Viburnum opulus (gelderse roos 10%)


                                           De boomvormers in de struweelbeplanting bestaan uit
                                           •   Populus variëteit (populier 20%)
                                           •   Carpinus betulus (haagbeuk (10%)
                                           •   Salix alba (schietwilg 25%)
Gelderse roos   Vogelkers    Hazelaar      •   Alnus glutinosa (els 15%)
                                           •   Acer campestre (10%)
                                           •   Sorbus aucuparia (lijsterbes 10%)
                                           •   Tilia platyphyllos (zomerlinde 10%)




Kornoelje       Lijsterbes   Katwilg




33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                    Noordzijde hoogspanningsstation                                    Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke
                                                    De noordzijde van de hoogspanningslocatie wordt                    middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan
                                                    landschappelijk ingepast met een 13.00 meter brede                 vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2
                                                    struweelzone op een talud met gebiedseigen boomsoorten             keer maaien. Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is
                                                    (populier variëteit 25%, lijsterbes 20%, haagbeuk 15%              dun meezaaien (maximaal 20%) van een akker kruidenmengsel
                                                    schietwilg 20%, els 20%). Voor de waterberging en afwatering       mogelijk. Soorten reageren verschillend op een bepaalde
                                                    van het TenneT station wordt een greppel (taluds 1:2) tussen de    uitgangssituatie. Bij zeer schrale en droge omstandigheden
                                                    noordelijke toegangsweg en kabeltracé TenneT toegepast.            zullen Zandblauwtje, de havikskruiden, Gewone veldbies,
                                                    Ten noorden van deze greppel wordt rietmoeras tot aan              Slangenkruid en Hazenpootje een goede kans maken zich te
                                                    het Lange Water aangelegd. In de zones van kabel- en               ontwikkelen. Bij een iets meer vochtige en voedselrijke situatie
                                                    leidingtracé’s TenneT /Enexis wordt ingezaaid met bloemrijk        komen soorten als Barbarakruid, Groot streepzaad, Glad walstro,
                                                    grasland mengsel.                                                  Brunel, Scherpe boterbloem of Kleine ratelaar gemiddeld meer
                                                                                                                       tot uiting in het mengsel. De resultaten zijn altijd sterk afhankelijk
                                                    Bloemrijk grasland                                                 van de uitgangssituatie, het beheer en hoe vaak de grond wordt
                                                    Voor grote graseenheden binnen en buiten de hekwerken              geroerd voor de aanleg van nieuwe kabels in de daarvoor
                                                    stellen wij voor het G1 bloemen- en kruidenmengsel toe te          aangewezen tracé’s.
                                                    passen ter versterking van de biodiversiteit. Dit mengsel is een
                                                    breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijke graslanden
                                                    en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Het
                                                    mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk
Locatie dwarsprofielen hoogspanningsstation
                                                    voor bijen, vlinders en vogels.




Dwarsprofiel noordzijde hoogspanningsstation A-A’




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                          Oostzijde hoogspanningsstation                                     Staatsbosbeheer heeft voor de herplantzone langs de Groene
                                                          Aan de oostzijde van het hoogspanningsstation sluiten wij          dijk de volgende soorten aan te willen planten.
                                                          de landschappelijke inpassing aan op de uitstraling van de         •   Carpinus betulus (haagbeuk)
                                                          rietmoeraszones aan het Lange Water. Dat betekent dat de           •   Prunus avium (zoete kers)
                                                          onderlaag bestaat uit rietmoerasbeplanting en op de hogere         •   Quercus robur (zomer eik)
                                                          delen bevinden zich groepen met struweel en bomen, met             •   Acer campestre (spaanse aak)
                                                          uitzondering van de zones boven ondergrondse kabels-               •   Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
                                                          en leidingtracés. Dit zorgt voor een rand van 10.00 meter          •   Tilia cordata (winterlinde)
                                                          struweelzone welke het hoogspanningsstation uit het zicht          •   Tilia platyphylos (zomerlinde)
                                                          onttrekt. De toegepaste boomsoorten zijn populier variëteiten      •   Populus variëteit (populier)
                                                          25%, lijsterbes 25%, schietwilg 25%, els 25%.                      Struweel:
                                                          Buiten de ondergrondse leidingtracé’s komen verspreid              •   Prunus padus (gewone vogelkers)
                                                          staande wilgen (schietwilg / boswilg / knotwilg) voor. Dit beeld   •   Corylus avellana (hazelnoot)
                                                          sluit aan op de rietmoeraszones zoals die voorkomen langs          •   Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
                                                          het Lange Water.                                                   •   Cornus sanquinea (rode kornoelje)
                                                          Het populierenbos van Staatsbosbeheer zal op termijn
                                                          gefaseerd worden gerooid. Langs de Groene dijk wordt
                                                          de eerste bosstrook gerooid en opnieuw aangeplant met
                                                          Haagbeuken-Essenbos. In een later stadium, wanneer de
                                                          randzone voldoende wasdom heeft, wordt de bosstrook langs
Referentiebeeld rietmoeras met schietwilg en knotwilgen
                                                          het Lange Water gerooid en omgevormd naar rietmoeras.




Dwarsprofiel oostzijde hoogspanningsstation B-B’




35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                   Zuidzijde hoogspanningsstation
                                                   De zuidzijde van het hoogspanningsstation wordt door
                                                   middel van een 25 meter brede struweelbeplanting met
                                                   enkele boomvormers in het landschap opgenomen. Deze
                                                   boomvormers worden niet toegepast onder de inkomende
                                                   bundels met 380 KV kabels, aangezien de ruimte onder deze
                                                   hoogspanningskabels vrij van objecten dient te blijven.
                                                   De Noorder Kreekweg wordt aan weerszijden voorzien van
                                                   een bermsloot.




Referentiebeeld struweel met boomvormers




Dwarsprofiel westzijde hoogspanningsstation C-C’




36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                   Westzijde hoogspanningsstation
                                                   De westelijke rand van het hoogspanningsstation wordt
                                                   landschappelijk ingepast met een bermsloot langs de
                                                   Noorder Kreekweg en een 18.00 meter brede zone van
                                                   struweelbeplanting met boomvormers (populier variëteit
                                                   50% / schietwilg 50% ) De boomvormers staan buiten de
                                                   beschermingszone van de primaire waterkering Schelde-
                                                   Rijnkanaal.




Referentiebeeld populier




Dwarsprofiel westzijde hoogspanningsstation D-D’




37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>          Moeraszone

          Bloemrijk grasland

          Talud met heesters en bomen
          Nieuwe bomen
          Nieuwe Heesters

          Strokenteelt met Meekrap

          Infopunt

          Bestaand Water

          Hoogspanningsmasten

          Bestaande bomen
          Kabeltracé Enexis

          Kabeltracé TenneT

Ligging 380 KV tracé, kabel- en leidingtracé’s




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                            4.4 Overige inrichtingsaspecten                                 kabelstroken van 15.00 meter breedte voor TenneT (diepte 1.20
                                            Ontsluiting                                                     meter) en 16.00 meter breedte voor Enexis (diepte 1.00 meter).
                                            De huidige Noorder Kreekweg dient naar de zuid- en westzijde    Nabij gemaal De Pals bevindt zich een locatie voor de
                                            van het hoogspanningsstation te worden verlegd. De nieuwe       ondergrondse boring naar het 150 KV station Tholen/Schouwen-
                                            weg sluit aan de noordzijde op de Rubeerdijk, nabij gemaal      Duiveland. Aan de oostzijde van de hoogspanningslocatie is een
                                            de Pals. Aan de zuidzijde sluit de weg aan op de bestaande      locatie voor een ondergrondse boring onder het Lange Water
                                            Noorder Kreekweg. TenneT heeft aan de zuidzijde van het         door voorzien. Deze locaties zijn op de kabels- en leidingenkaart
                                            hoogspanningsstation een aansluiting op de verlegde Noorder     te herkennen aan een verbreed tracédeel. In zuidelijke richting
                                            Kreekweg. De nieuwe Noorder Kreekweg, parallel aan de           is aan de oostzijde langs de Noorderkreekweg een toekomstig
                                            het Schelde-Rijnkanaal, wordt buiten het NNN-gebied aan de      ondergronds tracé voor Tennet en Enexis voorzien van 31.00
                                            oostzijde van de bestaande watergang gesitueerd en sluit aan    meter breedte.
Kruiden- en faunarijk grasland: 5 hectare   op de weg Rubeerdijk. De ontsluitingsweg van Enexis sluit aan
                                            op de nieuwe Noorder Kreekweg aan de noordzijde van het         Verharding
                                            hoogspanningsstation.                                           Wij willen het terrein graag zo klimaatadaptief mogelijk inrichten.
                                                                                                            Dat betekent dat de toe te passen materialen zo min mogelijk
                                            Watergangen                                                     warmte mogen opslaan en dat er zoveel mogelijk water in de
                                            De oppervlakte van de watergangen op de locatie van het         bodem kan infiltreren. Dit kan bereikt worden door de verharding
                                            hoogspanningsstation dienen te worden gecompenseerd             te beperken waar dit kan. Wegen worden bij voorkeur met een
                                            binnen het nieuwe plangebied. Deze zijn met name gesitueerd     lichtgekleurde, waterpasserende, cementloze betonsteen in
                                            langs de nieuwe Noorderkreekweg en op de kavelgrenzen           keiformaat uitgevoerd. Overige verhardingsoppervlakken worden
                                            van het zuidelijk agrarisch gebied en de rietmoeraszone aan     bestraat met half-open of open verharding in eenzelfde kleur als
                                            de noordzijde. Door de bouw van het hoogspanningsstation        de materiaalsamenstelling van de wegen.
                                            dienen niet alleen gedempte watergangen in vierkante            Een klimaatadaptievere inrichting is de halfverharding te
Taludbeplanting: 2,1 hectare                meters gecompenseerd te worden maar ook moet m² verhard         vervangen door bloemrijkgrasland onder de installaties.
                                            oppervlak op het station afgewaterd worden op de omgeving.      Voor een goede bereikbaarheid van de toegangsdeuren van de
                                            Hiervoor is ten noorden van het station in het rietmoeras een   nieuwbouw wordt voorgesteld op de looppaden naar en rondom
                                            open waterzone van 2.400 m² opgenomen.                          de nieuwbouw een 90 cm brede verharding aan te brengen van
                                                                                                            30x30 cm grijze trottoirtegels, opgesloten met een gazonband
                                            Kabels en leidingen                                             6x20x100 cm grijs beton.
                                            Op het bestaande bovengrondse 380KV hoogspanningsnet,
                                            parallel gelegen aan de Heenweg, wordt een inlussing            Verlichting
                                            gemaakt naar het hoogspanningsstation. Het gebruikte type       Voor verlichting op de locatie stellen wij voor
                                            vakwerkmast van de huidige hoogspanningsverbinding wordt        vleermuisvriendelijke amber-/ of groenkleurige ledverlichting
                                            ook voor de 7 nieuwe masten toegepast.                          alleen toe te passen bij de gebouwen. De kleur is afhankelijk van
                                            Rondom het hoogspanningsstation komen ondergrondse              welke vleermuissoort er voorkomt.
Rietland: 6 hectare




39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                Compensatie Ecologie                                              Visualisaties
                Binnen het plangebied komen verblijfplaatsen van bunzing          Van de landschappelijke inpassing van de hoogspannings-
                voor. Onderzoek naar kleine marterachtigen is nog gaande.         locatie zijn vanuit drie posities in het landschap visualisaties
                Er zijn geen voortplantingslocaties voor rugstreeppadden          opgesteld. waarin de huidige situatie, ophoging station met
                waargenomen en dat de waarnemingen doortrekkende                  2.00 meter zonder landschappelijke inpassing en ophoging
                juveniele betreft.                                                station 2.00 meter met landschappelijke inpassing zijn
                                                                                  verbeeld.

                Dit houdt dus in dat alleen voor kleine marters moet worden
Marterhoop
                gecompenseerd, wat betekend dat er nestkasten (in
                takkenrillen) of marterhopen moeten worden aangelegd.                                2
                Deze zullen worden aangebracht in groenstructuren als
                groene hagen, struweel of nabij solitaire struiken.
                Het hele plangebied kan door zijn groene natuurlijke inrichting
                als compensatie leefgebied worden beschouwd.
                                                                                                                        3

                Voortplanting van rugstreeppadden zijn niet aangetoond
                                                                                                               1
Takkenrill      tijdens het onderzoek. Maar uit waarnemingen komen ze wel in      Posities visualisaties

                de directe omgeving van het plangebied voor.
                Als in het inpassingsplan ondiepe poelen worden gerealiseerd
                met watervegetatie, zonder vissen, kunnen we deze soort
                alsnog voortplantingsbiotoop aanbieden.


                Infopunt
Bunzing
                Nabij gemaal De Pals is een infopunt voorzien waar de
                volgend informatiepanelen op één locatie bij elkaar wordt
                gebracht:
                •   De geschiedenis van Fort Zeeland en Fort Driesluizen
                    en meekrapteelt wordt verbeeld als onderdeel van de te
                    ontwikkelen belevingsroute ‘Linie van de Eendracht’;
                •   Het infobord van gemaal de Pals - Kader Richtlijn Water in
                    samenwerking met Waterschap Brabantse Delta;
                •   Een infobord van de natuurontwikkeling langs het Lange
                    Water in samenwerking met Staatsbosbeheer.
LRugstreeppad                                                                     Referentie infopunt met cortenstaal




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Positie 1: Huidige situatie zuidzijde hoogspanningsstation




Positie 1: Hoogspanningsstation zuidzijde zonder landschappelijke inpassing




Positie 1: Hoogspanningsstation zuidzijde met landschappelijke inpassing




41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Positie 2: Huidige situatie noordzijde




Positie 2: Hoogspanningsstation noordzijde zonder landschappelijke inpassing




Positie 2: Hoogspanningsstation noordzijde met landschappelijke inpassing




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Positie 3: Huidige situatie oostzijde met afschermend bosgebied Staatsbosbeheer




Positie 3: Hoogspanningsstation oostzijde zonder landschappelijke inpassing en toevoeging nieuwe vakwerkmasten




Positie 3: Hoogspanningsstation oostzijde met landschappelijke inpassing en toevoeging nieuwe vakwerkmasten




43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Vestiging Oosterhout      Vestiging Maastricht
  Beneluxweg 125       Wim Duisenbergplantsoen 21
      Postbus 40              Postbus 959
4900 AA Oosterhout         6200 AZ Maastricht
 +31 (0) 162 487 500      +31 (0) 43 325 32 23

    info@cb5.nl               www.cb5.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>