<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo
                                                   Reg.nr.: I-WL/2014/3742 / RIS 2014-647
Aan             : Gemeenteraad
Van             : het college van burgemeester en wethouders
Kopie           :
Datum           : 2 december 2014
Onderwerp       : Valbeveiliging
Bijlage(n)      :
Tijdens de commissievergadering van 27 november 2014 heeft wethouder Hendriks- van
Haren bij agendapunt 5 ,voorstel tot instemming met de 2e Algemene
begrotingsbijstelling (2e Bestuursrapportage) 2014, toegezegd te komen met een memo
waarin wordt uitgelegd wat onder valbeveiliging wordt verstaan.
Valbeveiliging is van toepassing bij werkzaamheden die op 2,50 meter of hoger
plaatsvinden. Bij schoolgebouwen betreft het de werkzaamheden die plaatsvinden op het
dak van de school. Vanaf 2,50 meter hoogte wordt het gebruik van
valbeveiligingsmiddelen verplicht gesteld. Deze eisen komen voort uit het Arbobesluit.
Hierin staat dat valgevaar moet worden voorkomen door te werken vanaf een veilige
steiger, stelling, bordes of werkvloer of in geval van andere werkplekken door doelmatig
leuning of hekwerk (Arbobesluit artikel 3.16, lid 1).
Bij valbeveiliging is de aard van de noodzakelijke voorzieningen mede afhankelijk van de
omvang en de duur van de te verrichten werkzaamheden. Bij nieuwbouwprojecten,
uitgebreid onderhoud en renovatie moet de rand van het dak met behulp van daartoe
geschikte voorzieningen worden beveiligd. Bij kortdurende kleinschalige activiteiten,
zoals dakinspecties of kleine reparaties kunnen andere methoden tot valbeveiliging
worden toegepast. Daarbij speelt de afstand tussen de dakrand en de locatie waar het
werk wordt verricht een essentiële rol. Indien op een plat dak de afstand tussen de
dakrand en werkplek tenminste 4 meter bedraagt kan uit het oogpunt van valbeveiliging
worden volstaan met een duidelijke markering door middel van een tegelpad of met
duurzaam materiaal aangebrachte belijning.
I-WL/2014/3742 / RIS 2014-647
                                                                               Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>