<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Geotechniek - Milieutechniek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                       Verkennend bodemonderzoek
                                       achter de Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


Betreft                                Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740


Opdrachtnummer                         14P002687


Documentnummer                         14P002687-ADV-01


Opdrachtgever                          Lijn Ontwikkeling
                                       Grote Beemd 9
                                       5281CC Boxtel




Opgesteld door    :   Inpijn-Blokpoel Milieu BV
                      Ing. M.J.M. Vervoort             Paraaf :
                      Postbus 94
                      5690 AB Son en Breugel

Gezien            :   Ing. H.C.M. Bosch                               Paraaf :
Status            :   Definitief
Codering          :   VO
Datum rapport     :   10 december 2018


INPIJN-BLOKPOEL MILIEU B.V.                                            Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                   Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                  Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                  Opdrachtnummer    :        14P002687
                  Documentnummer    :        14P002687 -ADV01
                  Project           :        verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                             te Liempde


SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens
 Opdrachtnummer                          :     14P002687
 Soort onderzoek                         :     Verkennend bodemonderzoek
 Adres                                   :     Achter Kerkheiseweg 10 - 20 te Liempde
 Gemeente                                :     Boxtel
 Opdrachtgever                           :     Lijn Ontwikkeling
 Projectadviseur                         :     ing. H.C.M. Bosch
 Datum rapport                           :     10 december 2018
 Status                                  :     definitief
 Opp. Locatie                            :     circa 6.700 m2
 Coördinaten                             :     x: 153,65           y: 398,22

2. Aanleiding en doel verkennend bodemonderzoek
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen bestemmingswijziging.
Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel het, middels een steekproef, vaststellen van de
kwaliteit van de bodem.
Aan de hand van het verkennend bodemonderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie
redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of het freatisch grondwater boven de (lokale)
streef- en/of achtergrondwaarden aanwezig zijn.

3. Onderzoeksstrategie
Op basis van het verrichte historisch (voor)onderzoek is voor onderhavige onderzoekslocatie
uitgegaan van de onderzoeksstrategie onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) uit de NEN
5740.

4. Uitslag van het onderzoek

Tabel 1: Overschrijdingstabel grond(meng)monsters.
Analyse- Traject                  > AW                      >T                          >I
monster (m-mv.)
MM1        0-       50             lood                      ---                        ---

MM2        0-         50           ---                       ---                        ---

MM3        50 -       130          ---                       ---                        ---

MM4        50 -       150          ---                       ---                        ---
   > AW    : > Achtergrondwaarde
   >T      : > Tussenwaarde
   >I      : > Interventiewaarde

Tabel 2: Overschrijdingstabel grondwatermonster.
Peilbuis filterdiepte                >S                            >T                     >I
          (cm-mv)
B01       480 -     580             barium                         ---                    ---
   >S      : > Streefwaarde
   >T      : > Tussenwaarde
   >I      : > Interventiewaarde
 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                         Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                     Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                    Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


5. Conclusie en aanbevelingen
Zintuiglijk zijn in de bodem geen afwijkingen ten opzichte van een ‘natuurlijke’ samenstelling van de
bodem geconstateerd.
Analytisch is in de bovengrond op het westelijke terreindeel (MM1) ten hoogste een lichte
verontreiniging met lood aangetoond. De bovengrond op het oostelijke terreindeel (MM2) en
ondergrond (MM3 en MM4) zijn niet verontreinigd met de onderzochte parameters.
Het grondwater (B01) is licht verontreinigd met barium.
Het geheel aan onderzoeksresultaten geeft geen overwegende aanleiding de gestelde hypothese te
verwerpen. Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de onderzochte parameters niet
overschreden. De uitvoering van een nader bodemonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk
geacht. De gevolgde onderzoeksopzet wordt als adequaat beoordeeld.
Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt voor
de geplande bestemmingswijziging.
De constatering dat enkele gemeten gehaltes de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden,
kan consequenties hebben bij eventuele graafwerkzaamheden. Licht verontreinigde grond mag op
de locatie worden hergebruikt, mits voldaan wordt aan de lokale achtergrondwaarden/
bodemkwaliteitszone (grond mag worden toegepast op een ondergrond van vergelijkbare
bodemkwaliteit en op bodems van mindere bodemkwaliteit). Bij hergebruik van licht verontreinigde
grond buiten de locatie dienen de eisen in acht te worden genomen, zoals gesteld binnen het Besluit
bodemkwaliteit of de lokale/regionale bodembeheernota. Afhankelijk van de bestemming en
toepassing zal dus bij afvoer van de grond om een partijkeuring conform het protocol uit het Besluit
bodemkwaliteit worden gevraagd.

6. Verzendlijst:
1 x Lijn Ontwikkeling te Boxtel, t.a.v. de heer Dhr. J. Peeters; b.peeters@lijnontwikkeling




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                     Opdrachtnummer               :   14P002687
                     Documentnummer               :   14P002687 -ADV01
                     Project                      :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                                      te Liempde



                                                       INHOUDSOPGAVE

1.     INLEIDING ..................................................................................................................................... 1
2.     RESULTATEN VOORONDERZOEK ............................................................................................ 2
     2.1    Ligging/omgeving                                                                                                                          2
     2.2    Huidig en toekomstig gebruik                                                                                                              3
     2.3    Voormalig bodemgebruik                                                                                                                    3
       2.3.1 Historisch kaartmateriaal                                                                                                                3
       2.3.2 Archieven Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant                                                                                               4
       2.3.3 Archieven MijnGemeenteDichterbij                                                                                                         5
       2.3.4 Bodemloket                                                                                                                               5
       2.3.5 Achtergrondwaarden                                                                                                                       5
       2.3.6 Informatie betrokkenen                                                                                                                   6
       2.3.7 Eigen archieven                                                                                                                          6
       2.3.8 Bodemopbouw en geohydrologie                                                                                                             7
3.     OPZET VERKENNEND BODEMONDERZOEK ........................................................................... 8
     3.1       Gehanteerde onderzoeksopzet                                                                                                            8
     3.2       Afwijkingen ten opzichte van de NEN 5740                                                                                               8
4.     VELDWERKZAAMHEDEN............................................................................................................ 9
     4.1       Uitvoering                                                                                                                            9
     4.2       Lokale bodemopbouw                                                                                                                    9
     4.3       Organoleptische beoordeling                                                                                                           9
     4.4       Monstername                                                                                                                          10
5.     LABORATORIUMONDERZOEK, TOETSING EN INTERPRETATIE ........................................ 11
     5.1       Analysestrategie grondmonsters                                                                                                       11
     5.2       Analysestrategie grondwatermonster(s)                                                                                                12
     5.3       Toetsing analyseresultaten grond                                                                                                     12
     5.4       Toetsing analyseresultaten grondwater                                                                                                12
     5.5       Interpretatie onderzoeksresultaten                                                                                                   13
6.     CONCLUSIE EN ADVIES............................................................................................................ 14



BIJLAGEN:
   A. Regionale ligging onderzoekslocatie SIT-01
   B. Situatietekening met boorpunten SIT-02
   C. Fotoreportage
   D. Boorprofielbeschrijvingen en legenda
   E. Toelichting toetsingskader
   F. Laboratoriumcertificaat grondanalyses
   G. Toetsingstabellen grondanalyses
   H. Laboratoriumcertificaat grondwateranalyse
   I. Toetsingstabel grondwateranalyse




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                                                          Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                                                      Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                                                     Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Blz. 1

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




1.      INLEIDING
Door Lijn Ontwikkeling is ons bureau opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit te
voeren achter de percelen aan de Kerkheiseweg 10 - 20 te Liempde, gemeente Boxtel.
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen bestemmingswijziging.
Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel het, middels een steekproef, vaststellen van de
kwaliteit van de bodem.
Aan de hand van het verkennend bodemonderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie
redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of het freatisch grondwater boven de (lokale)
streef- en/of achtergrondwaarden aanwezig zijn. Het verkennend bodemonderzoek is vooralsnog
niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele bodemverontreiniging aan te geven.
Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige werkzaamheden
uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen:
•    BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen;
•    BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
•    BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering.
De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL
SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.

Tabel 1.1: Overzicht van relevante BRL(‘s).
                                     Van toepassing zijnde BRL(‘s)
                                            Protocol 2001
                                            Protocol 2002
                                            Protocol 2003
                                            Protocol 2018




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Blz. 2

               Opdrachtnummer        :   14P002687
               Documentnummer        :   14P002687 -ADV01
               Project               :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                         te Liempde




2.       RESULTATEN VOORONDERZOEK
Het vooronderzoek is gebaseerd op de vigerende versie van de NEN 5725.
Binnen het vooronderzoek is informatie omtrent navolgende onderzoeksaspecten verzameld, te
weten:
•     huidig en toekomstig bodemgebruik;
•     voormalig bodemgebruik;
•     bodemopbouw en geohydrologie;
•     (financieel-)juridische situatie.

Hiervoor is gebruik gemaakt van historisch en recenter kaartmateriaal, grondwaterkaarten, archieven
van de gemeente Boxtel (o.a. bouwvergunningen, milieuvergunningen, tanks, bodemonderzoeken),
alsmede onze eigen archieven. Het resultaat van het vooronderzoek is als volgt.

2.1      Ligging/omgeving
De onderzoekslocatie is gelegen achter de percelen Kerkheiseweg 10 - 20 te Liempde, in de
gemeente Boxtel, en heeft een oppervlakte van circa 6.700 m2.
De coördinaten volgens het R.D.-stelsel zijn x = 153,65 en y = 398,22.
Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) gemeente Liempde, sectie E, nummers 4262
en 4263.
Figuur 2.1: Overzicht kadastrale kaart




De locatie is gelegen in het noordwestelijke gedeelte van Liempde. De omgeving van de locatie
bestaat hoofdzakelijk uit woningbouw en openbare wegen. De Kerkheiseweg is ten zuiden van
onderhavige locatie gelegen.
De ligging van de locatie is weergegeven op de regionale overzichtskaart SIT-01 in bijlage A.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                     Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                 Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Blz. 3

               Opdrachtnummer        :   14P002687
               Documentnummer        :   14P002687 -ADV01
               Project               :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                         te Liempde


2.2      Huidig en toekomstig gebruik
Ten tijde van de veldwerkzaamheden in november 2018, is een locatie-inspectie uitgevoerd. Op de
locatie waren enkele kleinere schuurtjes/hokjes aanwezig. Het overige terreindeel was deels in
gebruik als tuin en deels als weiland.
Bij de locatie/inspectie is tevens aandacht besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken,
verzakkingen, ophogingen, dempingen, etc. Hierbij zijn voornoemde aspecten niet waargenomen.
Een fotoreportage is opgenomen in bijlage C.
Gepland is een bestemmingswijziging.

2.3      Voormalig bodemgebruik
Uit historisch en recenter kaartmateriaal, de archieven van de omgevingsdienst en onze eigen
archieven, is de navolgende relevante informatie naar voren gekomen betreffende onderhavige
onderzoekslocatie en de directe omgeving hiervan.
2.3.1    Historisch kaartmateriaal
Uit het via http://topotijdreis.nl geraadpleegde kaartmateriaal is het volgende gebruik gebleken:
Tabel 2.1: Overzicht historisch gebruik van de onderzoeklocatie.
 Jaartal      Gebruik                                                              Bijzonderheden

 1901          Er is sprake van bouwland. De Kerkheiseweg is dan al                ---
               aanwezig.
 1940          Ongewijzigd gebruik ten opzichte van 1901                           ---
 1953          In de directe omgeving is bebouwing zichtbaar. Het gebruik          ---
               van onderhavige locatie is ongewijzigd.
 1984          De locatie lijkt in gebruik als tuin. In de directe omgeving zijn   ---
               meerdere gebouwen zichtbaar t.o.v. 1953
 2011          De huidige situatie is waarneembar.                                 ---

Figuur 2.2: Situatie 1901




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                           Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                       Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                      Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Blz. 4

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


Figuur 2.3: Situatie 1953




Figuur 2.4: Situatie 1984




Er zijn geen gegevens naar voren gekomen waaruit blijkt dat op onderhavig onderzoeksterrein
sloopwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, waardoor eventueel asbestverdacht materiaal in de
bodem of op het maaiveld terecht is gekomen. Tevens zijn geen relevante aspecten naar voren
gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van andere potentieel bodembedreigende
activiteiten.
2.3.2    Archieven Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Op 21 november 2018 is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een Omgevingsrapportage
beschikbaar gesteld. De relevante informatie voor onderhavig onderzoek is als volgt:
• Blijkens het, overigens niet noodzakelijkerwijs volledige, tankarchief is op of in de directe
  omgeving van onderhavige locatie geen sprake (geweest) van boven- en/of ondergrondse
  olietanks.

• In 1991 is door Stadsgewest ’s-Hertogenbosch een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op
  de locatie ‘Hof/Twijnmeer; archiefnr. V2006-33, d.d. 22-05-1991. Het onderzoeksterrein was
  deels (oostelijk deel) binnen onderhavige locatie gelegen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat
  in de vaste bodem een licht verhoogde gehalte aan EOX was gemeten. In het grondwater waren
  lichte tot matige verontreinigingen met chroom en lood gemeten.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Blz. 5

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


• Op de percelen Kerkheiseweg 5 en 6 zijn door respectievelijk Milon B.V. en Agrist Milieu-advies
  een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Meer informatie is opgenomen in § 2.3.3.

• Er zijn geen relevante gegevens in het kader van de Hinderwet/Wet milieubeheer voorhanden.
2.3.3   Archieven MijnGemeenteDichterbij
Per 1 januari 2016 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel
gefuseerd tot een nieuwe organisatie. Deze organisatie werkt voor beide gemeenten en heet
MijnGemeenteDichtbij.

Op 29 november 2019 zijn door bovengenoemde instantie de rapportages van een tweetal
bodemonderzoeken in de directe omgeving beschikbaar gesteld.
In 2005 is door Milon B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel
Kerkheiseweg 5, circa 20 meter in zuidoostelijke richting; projectnr. 21467, d.d. 6 september 2001.
Uitgegaan was van een onverdachte locatie. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de bovengrond
licht verontreinigd was met zink. Daarnaast was een licht verhoogd gehalte aan EOX gemeten. In
de ondergrond was een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. Het grondwater was licht
verontreinigd met chroom, minerale olie en xylenen.

In 2006 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Kerkheiseweg 6, direct ten
oosten van onderhavige locatie; projectnr. 2009.1 57, d.d. 28 juli 2009. Uitgegaan werd van een
onverdachte locatie. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de boven- en ondergrond niet
verontreinigd waren met de onderzochte parameters. In het grondwater waren lichte
verontreinigingen met barium en zink gemeten
2.3.4   Bodemloket
Op het digitale online Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie aanwezig,
anders dan genoemde in § 2.3.2.
2.3.5   Achtergrondwaarden
Door Tauw is in juli 2011 voor de Regio Noordoost Brabant, bestaande uit de gemeenten Bernheze,
Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,
St. Michielsgestel, Uden en Veghel, een bodemkwaliteitskaart opgesteld; kenmerk R001-
4736324LNH-baw-V03-NL. Binnen dit gebied zijn voor een aantal zones achtergrondwaarden
opgesteld, gebaseerd op de gemiddelde concentraties van in eerdere onderzoeken gemeten
gehalten. Voor dit gebied, ‘bebouwing na 1950’ (bovengrond) en ‘bebouwing’ (ondergrond), gelden
de volgende gehalten:




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Blz. 6

               Opdrachtnummer       :   14P002687
               Documentnummer       :   14P002687 -ADV01
               Project              :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                        te Liempde


Tabel 2.2: Overzicht achtergrondwaarden.
 Parameter             Bovengrond (in mg/kg d.s.)      Ondergrond (in mg/kg d.s.)
                       (0 tot 0,5 m - mv)              (0,5 tot 2,0 m - mv)
 arseen                8,96                            8,24
 barium                117,51                          80,27
 cadmium               0,49                            0,49
 chroom                17,22                           17,38
 kobalt                10,55                           12,63
 koper                 23,05                           27,90
 kwik                  0,16                            0,13
 minerale olie         83,07                           117,53
 molybdeen             1                               1,03
 nikkel                10,41                           10,74
 lood                  39,74                           32,55
 PAK                   1,45                            1,16
 PCB (som 7)           0,011                           0,0068
 zink                  98,94                           70,29


2.3.6   Informatie betrokkenen
Door de opdrachtgever is het plangebied, betreffende het groene en blauwe gedeelte, beschikbaar
gesteld, zie onderstaande afbeelding.

Figuur 2.5: Situering onderzoeksterrein, bron opdrachtgever




2.3.7   Eigen archieven
Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie (straal < 50 meter) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                    Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                               Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Blz. 7

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


2.3.8   Bodemopbouw en geohydrologie
Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) blijkt dat de bodem bestaat uit een
matig doorlatend afdekkend pakket, voornamelijk opgebouwd uit afzettingen uit het Holoceen en de
Nuenen Groep. Dit pakket strekt zich uit tot ca. 30 meter diepte. Hieronder bevindt zich een
watervoerend pakket, bestaande uit matig tot zeer grove (grindhoudende) zanden uit de Formaties
van Veghel, Sterksel en Kreftenheye.
Verder valt af te leiden dat de regionale stroming van het freatisch grondwater een overwegend
noordelijke richting heeft.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Blz. 8

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




3.      OPZET VERKENNEND BODEMONDERZOEK

3.1     Gehanteerde onderzoeksopzet
Op basis van de doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is de te volgen opzet gebaseerd
op de "onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740.
Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in het vooronderzoek
(zie hoofdstuk 2), is op locatie vermoedelijk geen sprake van een verminderde bodemkwaliteit.
Daarom is in het onderzoek de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie
(ONV-NL) toegepast. De onderzoeksoppervlakte bedraagt circa 6.700 m2. De voorgeschreven
boringen zijn evenredig over het onderzoeksterrein verdeeld.
Opmerking
Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die
is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening
gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van lokale
kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht oplosbare
stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. Tevens wordt
erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

3.2     Afwijkingen ten opzichte van de NEN 5740
In afwijking van het gestelde in de NEN 5740 zijn onderstaande afwijkingen aan de orde.
• De resultaten uit het historisch vooronderzoek zijn integraal gerapporteerd in voorliggende
  rapportage.

• Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek dient bij de betreffende
  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en MijnGemeenteDichtbij historische bodeminformatie
  opgevraagd te worden omtrent de te onderzoeken locatie. Deze informatie was voorafgaande de
  uitvoering van de veldwerkzaamheden echter niet (geheel) beschikbaar. Wel is voorafgaand aan
  de uitvoering van het veldonderzoek het digitale Bodemloket, zie § 2.3.4, geraadpleegd en is
  informatie ontvangen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zie § 2.3.2. Door het alhier
  ontbreken van relevante informatie en/of het afwezig zijn van potentiele bodemrisico’s is gesteld
  dat de (gedeeltelijke) ontbrekende bodeminformatie vanuit MijnGemeenteDichtbij niet van invloed
  is geweest op de onderzoeksopzet en/of -resultaten.

• Omdat het verrichten van inpandige boringen (schuurtjes/hokjes) niet mogelijk was, zijn de
  boringen over het buitenterrein verdeeld. Omtrent de bodemkwaliteit onder het pand kan derhalve
  geen uitspraak worden gedaan.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Blz. 9

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




4.       VELDWERKZAAMHEDEN
Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch
onderzoek’. De in het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder
dit certificaat uitgevoerd en wel conform de volgende protocollen:

-     SIKB-protocol 2001: ‘plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
      nemen van grondmonsters en waterpassen’
-     SIKB-protocol 2002: ‘het nemen van grondwatermonsters’

4.1      Uitvoering
Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn d.d. 27 november 2018 door de heer J. Notten in totaal
tweeëntwintig boringen verricht, genummerd B01 t/m B22.
De diepten van de boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgende
tabel:
Tabel 4.1: Overzicht boorgegevens.
 Boring                           Diepte in cm-mv             Filterdiepte in cm-mv
 B01                                 580                          480 - 580
 B02 t/m B04                         200                            -
 B05 t/m B18                          50                            -
 B19                                 200                            -
 B20 t/m B22                          50                            -

De boringen zijn evenredig over het buitenterrein verdeeld. De locaties van de boorpunten zijn
ingetekend op de situatietekening SIT-02 in de bijlage B.

4.2      Lokale bodemopbouw
Tot een diepte van 2,3 m - mv bestaat de bodemopbouw globaal uit zeer fijn tot matig grof, zwak tot
matig siltig, zand. Daaronder is tot een diepte van 4,3 m - mv een zwak tot sterk zandige leemlaag
aangetroffen, waarna tot 5,0 m - mv een sterk zandige veenlaag aanwezig is. Vervolgens is tot de
verkende diepte van 5,8 m - mv wederom matig fijn, sterk siltig, zand aangetroffen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in bijlage D.

4.3      Organoleptische beoordeling
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen ten opzichte van een
‘natuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd.
De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid
van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen waargenomen.
Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform de NEN 5707 en/of NEN 5897 is
uitgevoerd, er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                      Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                  Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                 Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Blz. 10

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




4.4     Monstername
De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 2,0 m - mv over verschillende trajecten
bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische waarnemingen.
Een en ander is vermeld op de boorstaten in bijlage D.
Het grondwater uit peilbuis B01 is na goed doorpompen d.d. 4 december 2018 door de heer
J. Notten bemonsterd.
Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen uitgevoerd:
Tabel 4.3: Meetgegevens grondwaterbemonstering.
 Parameter (eenheid)         Peilbuis B01

 grondwaterstand (m - mv)      2,58
 geleidbaarheid (µS/cm)        534
 troebelheid (fnu)             113
 zuurgraad / pH                7,0
 zuurstof (mg/l)               0,89

Er wordt op gewezen dat de waarneming van de grondwaterstand een momentopname betreft en
dat het grondwaterniveau afhankelijk is van o.a. het jaargetijde, de bodemopbouw en diverse
omgevingsfactoren.
De gemeten troebelheid is hoger dan wat normaal bij een grondwaterbemonstering wordt gemeten.
Benadrukt wordt dat de bemonstering conform de normering is uitgevoerd. Het verhoogde gehalte
is waarschijnlijk het gevolg van aanwezige humeuze bodemlagen. Hoewel de troebelheid van een
grondwatermonster een invloed kan hebben op de analyseresultaten wordt, gezien de
analyseresultaten, zie hoofdstuk 5, waarbij ten hoogste gering verhoogde gehalten zijn gemeten,
gesteld dat in dit geval het effect van de verhoogde troebelheid op de analyseresultaten
verwaarloosbaar is.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Blz. 11

                Opdrachtnummer            :   14P002687
                Documentnummer            :   14P002687 -ADV01
                Project                   :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                              te Liempde




5.       LABORATORIUMONDERZOEK, TOETSING EN INTERPRETATIE

5.1      Analysestrategie grondmonsters
De volgende grond(meng)monsters zijn in het laboratoriumonderzoek onderzocht:
Tabel 5.1: Overzicht grondanalyses.
 Analyse-            Traject deelmonsters              Analysepakket       Toelichting
 monster             (m-       (cm-mv)
                     mv.)
 MM1                 B01       0-      50              NEN-g*              zandige bovengrond
                     B04       0-      50                                  zintuiglijk onverdacht
                     B14       0-      50                                  (westelijk terreindeel)
                     B15       0-      50
                     B16       0-      50
                     B19       0-      50
                     B20       0-      50
                     B21       0-      50
                     B22       0-      50

 MM2                  B02         0-          50       NEN-g*              zandige bovengrond
                      B06         0-          50                           zintuiglijk onverdacht
                      B07         0-          50                           (oostelijk terreindeel)
                      B08         0-          50
                      B10         0-          50
                      B11         0-          50
                      B12         0-          50
                      B13         0-          50
                      B17         0-          50
                      B18         0-          50

 MM3                  B02         50 -        80       NEN-g*              zandige ondergrond
                                  80 -        100                          zintuiglijk onverdacht
                      B03         50 -        80                           (oostelijk terreindeel)
                                  80 -        130

 MM4                  B01         50 -        100      NEN-g*              zandige ondergrond
                                  100 -       150                          zintuiglijk onverdacht
                      B04         50 -        100                          (westelijk terreindeel)
                                  100 -       150
                      B19         50 -        70
                                  70 -        120
* NEN-g = standaard analysepakket voor grond:
• 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
• polychloorbifenylen (PCB’s)
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK (10 van VROM))
• minerale olie (C10-C40)
• lutum, droge- en organische stof.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                                 Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                             Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                            Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Blz. 12

                     Opdrachtnummer       :     14P002687
                     Documentnummer       :     14P002687 -ADV01
                     Project              :     verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                                te Liempde


5.2         Analysestrategie grondwater
Het volgende grondwatermonster is in het laboratoriumonderzoek onderzocht:
Tabel 5.2: Overzicht grondwateranalyses.
 Peilbuis           filterdiepte (cm-mv)                 Analysepakket        Toelichting
 B01                480 -     580                        NEN-w#               geen waarneming drijflaag/troebel/geur
#
    NEN-w = standaard analysepakket voor grondwater:
•     9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
•     vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen (BTEXN);
•     vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl);
•     minerale olie (C10-C40).

5.3         Toetsing analyseresultaten grond
De getoetste analyseresultaten van de in paragraaf 5.1 geselecteerde grond(meng)monsters,
getoetst aan het in bijlage E beschreven vigerende toetsingskader, zijn als volgt:

Tabel 5.3: Overschrijdingstabel grond(meng)monsters.
Analyse- Traject                    > AW                                   >T                                 >I
monster (m-mv.)
MM1        0-      50                lood                                   ---                               ---

MM2           0-         50                   ---                           ---                               ---

MM3           50 -       130                  ---                           ---                               ---

MM4           50 -       150                  ---                           ---                               ---
     > AW     : > Achtergrondwaarde
     >T       : > Tussenwaarde
     >I       : > Interventiewaarde


Het laboratoriumcertificaat en de bijhorende toetsingstabellen zijn opgenomen als respectievelijk
bijlage F en G.

5.4         Toetsing analyseresultaten grondwater
De getoetste analyseresultaten van het in paragraaf 5.2 geselecteerde grondwatermonster, getoetst
aan het in bijlage E beschreven vigerende toetsingskader, zijn als volgt:

Tabel 5.4: Overschrijdingstabel grondwatermonster(s).
Peilbuis filterdiepte                 >S                             >T                                >I
           (cm-mv)
B01        480 -   580              barium                           ---                               ---
     >S       : > Streefwaarde
     >T       : > Tussenwaarde
     >I       : > Interventiewaarde


Het laboratoriumcertificaat en de bijhorende toetsingstabel zijn opgenomen als respectievelijk bijlage
H en I.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Blz. 13

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde


5.5     Interpretatie onderzoeksresultaten
Voor de lichte verontreiniging met lood in de zintuiglijk onverdachte bovengrond (MM1) op het
westelijke terreindeel is, op basis van de verkregen gegevens van het onderzoek, geen eenduidige
verklaring voorhanden. De lokale achtergrondwaarde wordt voor lood overschreden. Het gemeten
gehalte geeft echter geen aanleiding tot het verrichten van een vervolgonderzoek.

De lichte verontreiniging aan barium in het grondwater kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan
een diffuus verhoogd achtergrondniveau. Overigens kunnen de gehalten aan enkele zware metalen
in ondiep grondwater, ook zonder lokale bron, sterk in tijd en ruimte variëren.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Blz. 14

               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




6.      CONCLUSIE EN ADVIES

Onderhavig terrein is in verband met de voorgenomen bestemmingswijziging onderzocht volgens de
richtlijnen uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is hierbij uitgegaan van de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL).
Zintuiglijk zijn in de bodem geen afwijkingen ten opzichte van een ‘natuurlijke’ samenstelling van de
bodem geconstateerd.
Analytisch is in de bovengrond op het westelijke terreindeel (MM1) ten hoogste een lichte
verontreiniging met lood aangetoond. De bovengrond op het oostelijke terreindeel (MM2) en
ondergrond (MM3 en MM4) zijn niet verontreinigd met de onderzochte parameters.
Het grondwater (B01) is licht verontreinigd met barium.
Het geheel aan onderzoeksresultaten geeft geen overwegende aanleiding de gestelde hypothese te
verwerpen. Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de onderzochte parameters niet
overschreden. De uitvoering van een nader bodemonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk
geacht. De gevolgde onderzoeksopzet wordt als adequaat beoordeeld.
Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt voor
de geplande bestemmingswijziging.
De constatering dat enkele gemeten gehaltes de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden,
kan consequenties hebben bij eventuele graafwerkzaamheden. Licht verontreinigde grond mag op
de locatie worden hergebruikt, mits voldaan wordt aan de lokale achtergrondwaarden/
bodemkwaliteitszone (grond mag worden toegepast op een ondergrond van vergelijkbare
bodemkwaliteit en op bodems van mindere bodemkwaliteit). Bij hergebruik van licht verontreinigde
grond buiten de locatie dienen de eisen in acht te worden genomen, zoals gesteld binnen het Besluit
bodemkwaliteit of de lokale/regionale bodembeheernota. Afhankelijk van de bestemming en
toepassing zal dus bij afvoer van de grond om een partijkeuring conform het protocol uit het Besluit
bodemkwaliteit worden gevraagd.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                            Bijlagen




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage A
                    Regionale ligging onderzoekslocatie SIT-01




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                            14P002687
                                                                                SIT-01




                                      SITUERING LOCATIE
                                          LIEMPDE




INPIJN-BLOKPOEL Milieu B.V.                               Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18 2741 TA WADDINXVEEN                       Hoofddorp
T 0182 - 610013                                           Son en Breugel
                                                          Groningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage B
                         Situatietekening met boorpunten SIT-02




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage C
                                          Fotoreportage




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                              FOT-01

             Opdracht : 14P002687
             Rapport : 14P002687-ADV01
             Project : verkennend bodemonderzoek aan de Kerkheiseweg 10 te Liempde




1.                                               2.




3.                                               4.




5.                                               6.




 v
INPIJN-BLOKPOEL Milieu B.V.                                          Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18                                                      Son, Hoofddorp en Groningen
2741 TA WADDINXVEEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage D
                         Boorprofielbeschrijvingen en legenda




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        Opdracht: 14P002687
        Project: Liempde, kerkheiseweg 10




        Boring:B01                                                                   Boring:B02
        Datum:             27-11-2018                                                Datum:             27-11-2018
        Boormeester:       Jeroen Notten                                             Boormeester:       Jeroen Notten
        GWS cm - mv:       304


                                 0,00      gras                                                               0,00      gras
0,00                                                                         0,00
                                           Zand, matig fijn, matig siltig,                                              Zand, matig fijn, matig siltig,
                       1                   matig humeus, resten wortels,                            1                   sporen roest, donkerbruin,
                                           donkerbruin, Edelmanboor                                                     Edelmanboor
                                 0,50

                                           Zand, matig fijn, matig siltig,                          2
                       2                   neutraal bruinbeige,                                               0,80
                                           Edelmanboor                                              3                   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                              1,00
-1,00                                                                        -1,00                                      licht bruinbeige, Edelmanboor
                       3                                                                            4                   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                        matig humeus, Edelmanboor
                                 1,50

                       4                   Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                 1,80      zwak roesthoudend, licht                                 5
                       5                   oranjebeige, Edelmanboor
                                 2,00                                                                         2,00
-2,00                                      Zand, matig fijn, matig siltig,   -2,00
                                           licht grijsbruin, Edelmanboor
                                 2,30
                                           Zand, matig grof, zwak siltig,
                                           neutraalbeige, Zuigerboor
                                           handmatig
                                           Leem, zwak zandig,
                                 3,00      neutraalgrijs, Zuigerboor
-3,00                                      handmatig
                                 3,30      Leem, zwak zandig, matig
                                           humeus, donkerbruin,
                                           Zuigerboor handmatig
                                 3,70
                                           Leem, zwak zandig, zwak
                                           humeus, neutraal bruingrijs,
                                           Zuigerboor handmatig
-4,00
                                           Leem, sterk zandig, zwak
                                 4,30      humeus, donker bruingrijs,
                                           Veenboor
                                           Veen, sterk zandig,
                                           donkerbruin, Veenboor

                                 5,00
-5,00
                                           Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                           neutraal bruingrijs, Zuigerboor
                                           handmatig


                                 5,80




        Boring:B03                                                                   Boring:B04
        Datum:             27-11-2018                                                Datum:             27-11-2018
        Boormeester:       Jeroen Notten                                             Boormeester:       Jeroen Notten



                                 0,00      gras                                                               0,00      gras
0,00                                                                         0,00
                                           Zand, matig fijn, matig siltig,                                              Zand, matig fijn, matig siltig,
                       1                   matig humeus, donkerbruin,                               1                   matig humeus, donkerbruin,
                                           Edelmanboor                                                                  Edelmanboor

                       2
                                 0,80                                                               2
                                           Zand, matig fijn, matig siltig,                                    1,00
-1,00                  3                   licht bruinbeige, Edelmanboor     -1,00
                                                                                                                        Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                    3                   licht bruinbeige, Edelmanboor

                       4
                                                                                                    4
                       5         2,00                                                                         2,00
-2,00                                                                        -2,00




                                                             INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>       Opdracht: 14P002687
       Project: Liempde, kerkheiseweg 10




       Boring:B05                                                                  Boring:B06
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




       Boring:B07                                                                  Boring:B08
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




                                                          INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       Opdracht: 14P002687
       Project: Liempde, kerkheiseweg 10




       Boring:B09                                                                  Boring:B10
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    neutraalbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




       Boring:B11                                                                  Boring:B12
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




                                                          INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>       Opdracht: 14P002687
       Project: Liempde, kerkheiseweg 10




       Boring:B13                                                                  Boring:B14
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




       Boring:B15                                                                  Boring:B16
       Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      gras                                                              0,00      gras
0,00                                                                        0,00
                                          Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, resten wortels,                           1                   matig humeus, resten wortels,
                                          donkerbruin, Edelmanboor                                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                0,50                                                                        0,50




                                                          INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>        Opdracht: 14P002687
        Project: Liempde, kerkheiseweg 10




        Boring:B17                                                                  Boring:B18
        Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
        Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                 0,00      tuin                                                              0,00      tuin
0,00                                                                         0,00
                                           Zand, matig fijn, matig siltig,                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                       1                   matig humeus, zwak                                      1                   matig humeus, zwak
                                           wortelhoudend, gebiedseigen,                                                wortelhoudend, gebiedseigen,
                                 0,50      donkerbruin, Edelmanboor                                          0,50      donkerbruin, Edelmanboor




        Boring:B19                                                                  Boring:B20
        Datum:             27-11-2018                                               Datum:             27-11-2018
        Boormeester:       Jeroen Notten                                            Boormeester:       Jeroen Notten



                                 0,00      tuin                                                              0,00      tuin
0,00                                                                         0,00
                                           Zand, zeer fijn, matig siltig,                                              Zand, matig fijn, matig siltig,
                       1                   matig humeus, zwak                                      1                   matig humeus, zwak
                                           wortelhoudend, gebiedseigen,                                                wortelhoudend, gebiedseigen,
                                           donkerbruin, Edelmanboor                                          0,50      donkerbruin, Edelmanboor
                       2         0,70

                                           Zand, matig fijn, matig siltig,
                       3                   matig roesthoudend,
-1,00                                      gebiedseigen, neutraal
                                           oranjegeel, Edelmanboor

                       4


                       5
                                 2,00
-2,00




                                                             INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       Opdracht: 14P002687
       Project: Liempde, kerkheiseweg 10




       Boring:B21                                                                 Boring:B22
       Datum:             27-11-2018                                              Datum:             27-11-2018
       Boormeester:       Jeroen Notten                                           Boormeester:       Jeroen Notten



                                0,00      weiland                                                          0,00      weiland
0,00                                                                       0,00
                                          Zand, zeer fijn, matig siltig,                                             Zand, zeer fijn, matig siltig,
                      1                   matig humeus, zwak                                     1                   matig humeus, zwak
                                          wortelhoudend, gebiedseigen,                                               wortelhoudend, gebiedseigen,
                                0,50      donkerbruin, Edelmanboor                                         0,50      donkerbruin, Edelmanboor




                                                          INPIJN-BLOKPOEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage E
                                 Toelichting toetsingskader
Toelichting Toetsingskader

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een
saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling
bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit
bodemkwaliteit. De toetsing vindt plaats volgens de toetsingsregels Bodem- en Bouwstoffen per 01-
07-2013 (BoToVa). De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor
grond, de streefwaarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en grondwater.
Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen:
• In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en
  streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven
  aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare
  Risico’s voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog
  onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).
• De interventiewaarden (I) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau
  waarboven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij overschrijding
  geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn
  verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de interventiewaarden
  te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25
  m3 bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume
  (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor
  grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel land- als waterbodems.
Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het
vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus
hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus niet
gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus
heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst
van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen derhalve ook
ander overwegingen betrokken te worden.
Naast bovengenoemde achtergrondwaarden en interventiewaarden wordt binnen de NEN 5740
ook nog het begrip tussenwaarde (T) gehanteerd. De tussenwaarde betreft het rekenkundig
gemiddelde van de achtergrond - respectievelijk steefwaarde (grondwater) en de interventiewaarde
voor de verontreinigende stof. Dus ½(AW + I) voor grond of ½(S + I) voor grondwater.




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage F
                         Laboratoriumcertificaten grondanalyses




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.
 M.J.M. Vervoort
 Mercuriusweg 18
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 2741 TA WADDINXVEEN




Uw projectnaam                                        : Liempde, kerkheiseweg 10
Uw projectnummer                                      : 14P002687
SYNLAB rapportnummer                                  : 12926007, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                             : TY1ML52U

Rotterdam, 05-12-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002687. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director

           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                 Blad 2 van 6
M.J.M. Vervoort                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      29-11-2018
Projectnummer                   14P002687                                                                                                                   Startdatum      29-11-2018
Rapportnummer                   12926007           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-12-2018

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 B01 (0-50) B04 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B22 (0-50)
002           Grond (AS3000)                    MM2 B02 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B17 (0-50)
                                                B18 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MM3 B02 (50-80) B02 (80-100) B03 (50-80) B03 (80-130)
004           Grond (AS3000)                    MM4 B01 (50-100) B01 (100-150) B04 (50-100) B04 (100-150) B19 (50-70) B19 (70-120)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004



droge stof                            gew.-%            S                      90.5                           88.6                           89.0                           92.3
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        3.1                            2.7                            0.9                            1.1


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        1.8                            2.3                            2.6                            2.4


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20
cadmium                               mg/kgds           S                     0.21                           0.26                           <0.2                           <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5                           <1.5                           <1.5
koper                                 mg/kgds           S                       11                             11                             <5                             <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05                          <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       38                             17                           <10                            <10
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5                           <0.5                           <0.5                           <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             <3                             <3                             <3
zink                                  mg/kgds           S                       32                             40                           <20                            <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.01                                                              0.01                          <0.01                          <0.01
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.03                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
                                                                                       1)
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.01                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.02                                                              0.01                          <0.01                          <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01
                                                                                       2)                             2)                             2)                             2)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.164                                                             0.154                           0.07                           0.07
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 101                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 118                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 138                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 153                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1
PCB 180                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                 Blad 3 van 6
M.J.M. Vervoort                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      29-11-2018
Projectnummer                   14P002687                                                                                                                   Startdatum      29-11-2018
Rapportnummer                   12926007           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-12-2018

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 B01 (0-50) B04 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B22 (0-50)
002           Grond (AS3000)                    MM2 B02 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B17 (0-50)
                                                B18 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MM3 B02 (50-80) B02 (80-100) B03 (50-80) B03 (80-130)
004           Grond (AS3000)                    MM4 B01 (50-100) B01 (100-150) B04 (50-100) B04 (100-150) B19 (50-70) B19 (70-120)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004

                                                                                       2)                             2)                             2)                             2)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds           S                        4.9                            4.9                            4.9                            4.9


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                               Blad 4 van 6
M.J.M. Vervoort                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      29-11-2018
Projectnummer                 14P002687                                                                                                                   Startdatum      29-11-2018
Rapportnummer                 12926007           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-12-2018



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                 Blad 5 van 6
M.J.M. Vervoort                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      29-11-2018
Projectnummer                   14P002687                                                                                                                   Startdatum      29-11-2018
Rapportnummer                   12926007           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-12-2018



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y7344077                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001           Y7491974                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001           Y7492009                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001           Y7344006                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001           Y7344021                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                               Blad 6 van 6
M.J.M. Vervoort                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      29-11-2018
Projectnummer                 14P002687                                                                                                                   Startdatum      29-11-2018
Rapportnummer                 12926007           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-12-2018



Monster     Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001         Y7344062                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001         Y7492021                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001         Y7344069                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
001         Y7491932                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344063                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7491985                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7343998                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7491967                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344070                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344073                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344068                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344065                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7344076                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
002         Y7491946                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
003         Y7491975                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
003         Y7491968                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
003         Y7491983                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
003         Y7491972                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7344052                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7344072                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7491973                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7491943                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7491979                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201
004         Y7491976                                          27-11-2018                        27-11-2018                         ALC201




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage G
                            Toetsingstabellen grondanalyses




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-12-2018 - 10:46)




Projectcode                                                 14P002687
Projectnaam                                                 Liempde, kerkheiseweg 10
Monsteromschrijving                                         MM1
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT       ST       SC BC        AW T           I RBK
droge stof                                        %         90.5 90.5                   --
gewicht artefacten                                g          <1                         --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         3.1 3.1                     --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS1.8         1.8                  --
METALEN
barium+                                         mg/kg       <20 54.2 54.2                   --                 920 20
cadmium                                         mg/kg       0.21 0.344 0.344               <=AW 0.6      6.8    13 0.2
kobalt                                          mg/kg       <1.5 3.69 3.69                 <=AW 15       102   190   3
koper                                           mg/kg        11 21.9 21.9                  <=AW 40       115   190   5
kwik                                            mg/kg       <0.050.04980.0498              <=AW0.15       18    36 0.05
lood                                            mg/kg        38 58.6 58.6                * WO 50         290   530 10
molybdeen                                       mg/kg       <0.5 0.35 0.35                 <=AW 1.5       96   190 1.5
nikkel                                          mg/kg        <3 6.12 6.12                  <=AW 35        68   100   4
zink                                            mg/kg        32 73.9 73.9                  <=AW140       430   720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fenantreen                           mg/kg 0.01 0.01                                    --      -
antraceen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fluoranteen                          mg/kg 0.03 0.03                                    --      -
benzo(a)antraceen                    mg/kg 0.01 0.01                                    --      -
chryseen                             mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(a)pyreen                       mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1640.164 0.164                                   <=AW 1.5   21    40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 52                                          ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 101                                         ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 118                                         ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 138                                         ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 153                                         ug/kg       <1     2.26                 --      -
PCB 180                                         ug/kg       <1     2.26                 --      -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       4.9    15.8     15.8              <=AW 20 510 1000 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg        <5    11.3                 --     --
fractie C12-C22                                 mg/kg        <5    11.3                 --     --
fractie C22-C30                                 mg/kg        <5    11.3                 --     --
fractie C30-C40                                 mg/kg        <5    11.3                 --     --
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       <20    45.2     45.2              <=AW190 2595 5000 35


Monstercode                   Monsteromschrijving
12926007-001                  MM1 B01 (0-50) B04 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B22 (0-
                              50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-12-2018 - 10:46)




Projectcode                                                 14P002687
Projectnaam                                                 Liempde, kerkheiseweg 10
Monsteromschrijving                                         MM2
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT       ST       SC BC        AW T           I RBK
droge stof                                        %         88.6 88.6                   --
gewicht artefacten                                g          <1                         --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         2.7 2.7                     --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS2.3         2.3                  --
METALEN
barium+                                         mg/kg       <20 52.3 52.3                      --              920 20
cadmium                                         mg/kg       0.26 0.432 0.432                  <=AW 0.6   6.8    13 0.2
kobalt                                          mg/kg       <1.5 3.57 3.57                    <=AW 15    102   190   3
koper                                           mg/kg        11 22      22                    <=AW 40    115   190   5
kwik                                            mg/kg       <0.050.04980.0498                 <=AW0.15    18    36 0.05
lood                                            mg/kg        17 26.3 26.3                     <=AW 50    290   530 10
molybdeen                                       mg/kg       <0.5 0.35 0.35                    <=AW 1.5    96   190 1.5
nikkel                                          mg/kg        <3 5.98 5.98                     <=AW 35     68   100   4
zink                                            mg/kg        40 91.9 91.9                     <=AW140    430   720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fenantreen                           mg/kg 0.01 0.01                                    --      -
antraceen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fluoranteen                          mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(a)antraceen                    mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
chryseen                             mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
benzo(a)pyreen                       mg/kg 0.01 0.01                                    --      -
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg 0.02 0.02                                    --      -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.1540.154 0.154                                   <=AW 1.5   21    40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 52                                          ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 101                                         ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 118                                         ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 138                                         ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 153                                         ug/kg       <1     2.59                 --      -
PCB 180                                         ug/kg       <1     2.59                 --      -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       4.9    18.1     18.1              <=AW 20 510 1000 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg        <5 13                      --     --
fractie C12-C22                                 mg/kg        <5 13                      --     --
fractie C22-C30                                 mg/kg        <5 13                      --     --
fractie C30-C40                                 mg/kg        <5 13                      --     --
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       <20 51.9        51.9              <=AW190 2595 5000 35


Monstercode                  Monsteromschrijving
12926007-002                 MM2 B02 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B17 (0-
                             50) B18 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-12-2018 - 10:46)




Projectcode                                                 14P002687
Projectnaam                                                 Liempde, kerkheiseweg 10
Monsteromschrijving                                         MM3
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT       ST       SC BC        AW T           I RBK
droge stof                                        %         89.0 89                     --
gewicht artefacten                                g          <1                         --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         0.9 0.9                     --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS2.6         2.6                  --
METALEN
barium+                                         mg/kg       <20 50.5 50.5                      --              920 20
cadmium                                         mg/kg       <0.2 0.239 0.239                  <=AW 0.6   6.8    13 0.2
kobalt                                          mg/kg       <1.5 3.46 3.46                    <=AW 15    102   190   3
koper                                           mg/kg        <5 7.09 7.09                     <=AW 40    115   190   5
kwik                                            mg/kg       <0.050.04980.0498                 <=AW0.15    18    36 0.05
lood                                            mg/kg       <10 10.9 10.9                     <=AW 50    290   530 10
molybdeen                                       mg/kg       <0.5 0.35 0.35                    <=AW 1.5    96   190 1.5
nikkel                                          mg/kg        <3 5.83 5.83                     <=AW 35     68   100   4
zink                                            mg/kg       <20 32.2 32.2                     <=AW140    430   720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fenantreen                           mg/kg <0.010.007                                   --      -
antraceen                            mg/kg <0.010.007                                   --      -
fluoranteen                          mg/kg <0.010.007                                   --      -
benzo(a)antraceen                    mg/kg <0.010.007                                   --      -
chryseen                             mg/kg <0.010.007                                   --      -
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg <0.010.007                                   --      -
benzo(a)pyreen                       mg/kg <0.010.007                                   --      -
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg <0.010.007                                   --      -
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg <0.010.007                                   --      -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07                                     <=AW 1.5   21    40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 52                                          ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 101                                         ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 118                                         ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 138                                         ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 153                                         ug/kg       <1     3.5                  --      -
PCB 180                                         ug/kg       <1     3.5                  --      -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       4.9    24.5     24.5              <=AW 20 510 1000 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg        <5    17.5                 --     --
fractie C12-C22                                 mg/kg        <5    17.5                 --     --
fractie C22-C30                                 mg/kg        <5    17.5                 --     --
fractie C30-C40                                 mg/kg        <5    17.5                 --     --
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       <20     70       70               <=AW190 2595 5000 35


Monstercode                   Monsteromschrijving
12926007-003                  MM3 B02 (50-80) B02 (80-100) B03 (50-80) B03 (80-130)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-12-2018 - 10:46)




Projectcode                                                 14P002687
Projectnaam                                                 Liempde, kerkheiseweg 10
Monsteromschrijving                                         MM4
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT     ST     SC BC        AW T              I RBK
droge stof                                        %         92.3 92.3                --
gewicht artefacten                                g          <1                      --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         1.1 1.1                  --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS2.4         2.4               --
METALEN
barium+                                         mg/kg       <20 51.7      51.7             --              920    20
cadmium                                         mg/kg       <0.2 0.24     0.24            <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                          mg/kg       <1.5 3.54     3.54            <=AW 15    102   190     3
koper                                           mg/kg        <5 7.14      7.14            <=AW 40    115   190     5
kwik                                            mg/kg       <0.050.05     0.05            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                            mg/kg       <10 10.9      10.9            <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                       mg/kg       <0.5 0.35     0.35            <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                          mg/kg        <3 5.93      5.93            <=AW 35     68   100     4
zink                                            mg/kg       <20 32.6      32.6            <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                            mg/kg <0.010.007                                --     -
fenantreen                           mg/kg <0.010.007                                --     -
antraceen                            mg/kg <0.010.007                                --     -
fluoranteen                          mg/kg <0.010.007                                --     -
benzo(a)antraceen                    mg/kg <0.010.007                                --     -
chryseen                             mg/kg <0.010.007                                --     -
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg <0.010.007                                --     -
benzo(a)pyreen                       mg/kg <0.010.007                                --     -
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg <0.010.007                                --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg <0.010.007                                --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07                                 <=AW 1.5   21    40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 52                                          ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 101                                         ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 118                                         ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 138                                         ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 153                                         ug/kg       <1     3.5               --     -
PCB 180                                         ug/kg       <1     3.5               --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       4.9    24.5 24.5              <=AW 20 510 1000 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg        <5    17.5              --    --
fractie C12-C22                                 mg/kg        <5    17.5              --    --
fractie C22-C30                                 mg/kg        <5    17.5              --    --
fractie C30-C40                                 mg/kg        <5    17.5              --    --
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       <20     70 70                 <=AW190 2595 5000 35


Monstercode                   Monsteromschrijving
12926007-004                  MM4 B01 (50-100) B01 (100-150) B04 (50-100) B04 (100-150) B19 (50-70) B19 (70-120)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Legenda

Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
ST       SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend)
SC       SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald)
AW       Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd)
T        Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I        Interventie waarde (door SYNLAB beheerd)
RBK      Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+        De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
         natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
         beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
         interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I     Niet toepasbaar > interventiewaarde
*        Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
         streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
**       Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
         de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
***      Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)

Kleur informatie
Rood     > Interventiewaarde
Roze     Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)'
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                           Bijlage H
                  Laboratoriumcertificaten grondwateranalyse(s)




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.
 M.J.M. Vervoort
 Mercuriusweg 18
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 2741 TA WADDINXVEEN




Uw projectnaam                                        : Liempde, kerkheiseweg 10
Uw projectnummer                                      : 14P002687
SYNLAB rapportnummer                                  : 12929554, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                             : MECJUQL1

Rotterdam, 09-12-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002687. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director

           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                Blad 2 van 5
M.J.M. Vervoort                                                        Analyserapport

Projectnaam                    Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      04-12-2018
Projectnummer                  14P002687                                                                                                                   Startdatum      04-12-2018
Rapportnummer                  12929554           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-12-2018

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        B01-1-1 B01 (480-580)
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



METALEN
barium                               µg/l              S                       87
cadmium                              µg/l              S                    <0.20
kobalt                               µg/l              S                       <2
koper                                µg/l              S                     <2.0
kwik                                 µg/l              S                    <0.05
lood                                 µg/l              S                      2.2
molybdeen                            µg/l              S                       <2
nikkel                               µg/l              S                       <3
zink                                 µg/l              S                       19


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2
tolueen                              µg/l              S                      0.27
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2
                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21
styreen                              µg/l              S                      <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1
                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                           <0.2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                 Blad 3 van 5
M.J.M. Vervoort                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      04-12-2018
Projectnummer                   14P002687                                                                                                                   Startdatum      04-12-2018
Rapportnummer                   12929554           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-12-2018

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        B01-1-1 B01 (480-580)
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                               Blad 4 van 5
M.J.M. Vervoort                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      04-12-2018
Projectnummer                 14P002687                                                                                                                   Startdatum      04-12-2018
Rapportnummer                 12929554           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-12-2018



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.                                                                                                                                   Blad 5 van 5
M.J.M. Vervoort                                                           Analyserapport

Projectnaam                       Liempde, kerkheiseweg 10                                                                                                    Orderdatum      04-12-2018
Projectnummer                     14P002687                                                                                                                   Startdatum      04-12-2018
Rapportnummer                     12929554           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-12-2018



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6567864                                          04-12-2018                        04-12-2018                         ALC236
001             B1792854                                          04-12-2018                        04-12-2018                         ALC204
001             G6567895                                          04-12-2018                        04-12-2018                         ALC236




                                                                                                                                                                          Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>               Opdrachtnummer      :   14P002687
               Documentnummer      :   14P002687 -ADV01
               Project             :   verkennend bodemonderzoek achter Kerkheiseweg 10 - 20
                                       te Liempde




                                            Bijlage I
                         Toetsingstabellen grondwateranalyse(s)




 v
INPIJN-BLOKPOEL      MILIEU B.V.                                                   Tevens vestigingen:
Mercuriusweg 18, 2741TA, Waddinxveen                                               Son, Hoofddorp en
Telefoon: 0182-610013                                                              Groningen
email: milieu@inpijn-blokpoel.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-12-2018 - 10:48)




Projectcode                                                             14P002687
Projectnaam                                                             Liempde, kerkheiseweg 10
Monsteromschrijving                                                     B01-1-1
Monstersoort                                                            Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                       Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR         BT      ST    SC BC S             T            I RBK

METALEN
barium                                                       ug/l        87 87 87              * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l       <0.200.14 <0.20          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l        <2 1.4 <2               <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l       <2.0 1.4 <2.0            <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l       <0.050.035<0.05          <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l       2.2 2.2 2.2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l        <2 1.4 <2               <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l        <3 2.1 <3               <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l        19 19 19                <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l       <0.2    0.14   <0.2       <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l       0.27    0.27   0.27       <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l       <0.2    0.14   <0.2       <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l       <0.1    0.07   <0.1    --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l       <0.2    0.14   <0.2    --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l       0.21    0.21   0.21       <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l       <0.2    0.14   <0.2       <=S 6 153 300 0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                       ug/l  <0.020.014<0.02                                               <=S 0.01 35          70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                   <0.1    0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                   <0.1    0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                   <0.1    0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                   0.14    0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                   0.42    0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                   <0.1    0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                   <0.1    0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                   <0.1    0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                   <0.1    0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                   <0.2    0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                   <0.2    0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l       <25     17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l       <25     17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l       <25     17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l       <25     17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l       <50      35    <50          <=S 50 325 600              50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT            BC
12929554-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.9    ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                   Monsteromschrijving
12929554-001                  B01-1-1 B01 (480-580)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Legenda

Verklaring kolommen
SR    Resultaat op het analyserapport
BT    Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
      gebruikte waarden.
BC    Toetsoordeel
ST    SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend)
SC    SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd)
T     Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I     Interventie waarde (door SYNLAB beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-       Geen toetsoordeel mogelijk
--      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---     Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#       Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S      Groter dan de streefwaarde
>I      Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^       Enkele parameters ontbreken in de som
*       Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
        streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
**      Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
        interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
***     Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)

Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Blauw > streefwaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>ADVISERING                                                                                          VELDWERK
MILIEUTECHNIEK
                                                                                                    Handmatig en mechanisch boren (BRL 2100)
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740                                                                  Pompproeven
Waterbodemonderzoek NEN 5720                                                                        Peilbuizen plaatsen
Nader onderzoek                                                                                     Bemonstering grond- en grondwater
Onderzoek asbest in bodem                                                                           Bemonstering waterbodem
Saneringsonderzoek
Nulsituatie bodemonderzoek (milieuvergunning)
Saneringsplannen en BUS-melding
Directievoering bodemsanering                                                                       Landmeetkundig werk
Milieukundige begeleiding                                                                           Nauwkeurigheidswaterpassing
(processturing en -verificatie)
Evaluatie rapportage sanering
Vergunningaanvraag
Geo-hydrologische studie                                                                            Trillingsmeting
Akoestisch onderzoek (weg- of industrielawaai)                                                      Geluidsmeting
Partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Onderzoek luchtkwaliteit
Archeologisch onderzoek
Quickscan flora-fauna


GEOTECHNIEK                                                                                         GEOTECHNISCH LABORATORIUM
Veldwerk                                                                                            Classificatie proeven
Advisering                                                                                          Proeven ter bepaling van de mechanische
Geo-monitoring                                                                                      eigenschappen




                                                                    BRL   SIKB   1000:   monsterneming voor partijkeuringen
                                                                    BRL   SIKB   2000:   veldwerk milieuhygiënisch bodem- en wateronderzoek
                                                                    BRL   SKIB   2100:   mechanisch boren
                                                                    BRL   SIKB   6000:   milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg



                                           Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.
                                           Mercuriusweg 18                                          Tevens vestigingen:
                                           2741 TA Waddinxveen                                      Son, Hoofddorp en Groningen
                                           telefoon (0182) 61 00 13
                                                                                                                                                                                         V GM
                                                                                                                                                                                         C HECKLIST

                                           e-mail       milieu@inpijn-blokpoel.com                  www.inpijn-blokpoel.com                                                              A ANNEMERS




 Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, voor onderzoek en advisering op het terrein van milieuzaken, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2015”.
 Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 23069540.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>