<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestemmingsplan Kerkweide-Oost, Liempde                   Rapportnr: 2
Parkeerbehoefteberekening
Conform: Parkeernormen Gemeente Boxtel, binnen de bebouwde kom d.d. 20-03-2007
Opgesteld: concept 02-06-2022      *aangepast d.d. 30-09-2022*           **AANGEPAST 08-11-2022**


Parkeerbehoefte plangebied:
                                                          Norm per woning          Parkeernorm totaal /
 Aantal          Type woning
                                                          0.b.v. 'rest kom'        per wooncategorie
    1     Vrijstaand (duur)                                           2                 2    parkeerplaatsen
    1     Vrijstaand (duur)                                           2                 2    parkeerplaatsen
    18    2-onder-1-kap (duur)                                        2                36    parkeerplaatsen
    8     Appartement < 60m2 (goedkoop                               1,5               12    parkeerplaatsen
Minimale parkeerbehoefte plangebied:                                                   52    parkeerplaatsen


Reductie o.b.v parkeren op eigen terrein:
Uitgangspunten: Kavel 1 t/m 19 hebben allemaal een oprit van minimaal 5 m. diep
                 Kavel 20 heeft een dubbele oprit van minimaal 5 m. diep
                 Woningen hebben geen garage
                                                                                   Reductienorm totaal /
 Aantal          Type woning                                  Reductienorm
                                                                                   per wooncategorie
    1      Vrijstaand + oprit (zonder garage)                       0,8                0,8   parkeerplaats
    1      Vrijstaand + 2x oprit (zonder garage)                    1,7                1,7   parkeerplaatsen
   18      2-onder-1-kap + oprit (zonder garage)                    0,8               14,4   parkeerplaatsen
    8      Appartement < 60m2                                        0                  0    parkeerplaatsen
Ruductie totaal obv parkeren op eigen terrein:                                        16,9   parkeerplaatsen

Openbare parkeervoorzieningen in plangebied:
Minimale parkeerbehoefte plangebied:                                                   52    parkeerplaatsen
Ruductie totaal obv parkeren op eigen terrein:                                        16,9   parkeerplaatsen
Totaal aantal parkeerplaatsen te voorzien in openbare ruimte plangebied:               35    parkeerplaatsen
Waarvan minimaal 5% moet worden uitgevoerd als gehandicaptenparkeerplaats:              2    PP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>