<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: Ombouwen ruimte GGD ten behoeve van onderwijs
Kosten:
Een belangrijke constatering is dat de ruimtes van de GGD in verschillende bouwperiodes zijn
gerealiseerd waardoor er veel draagconstructies in dit gedeelte zitten. De bestaande
draagconstructies dienen allemaal verwijderd te worden, willen we er twee lokalen van kunnen
maken. Dit betekent onder meer dat er nieuwe stalen balken in de dakconstructies moeten komen
die kunnen overspannen zonder kolommen. Het betreft constructief gezien, een erg ingrijpende
verbouwing.
Er is een globale inschatting van de kosten gemaakt die resulteert in een bedrag van € 500.000,--
inclusief BTW.
Doorlooptijd:
De doorlooptijd van deze verbouwing duurt minimaal 6 maanden.
Praktische overwegingen/ haken en ogen:
Gedurende 6 maanden is er sprake van geluidsoverlast. Hoe is het project bereikbaar voor
materiaal en materieel, waarschijnlijk geeft dit overlast op het schoolplein. Grote uitdaging is het
operationeel kunnen blijven van de bestaande W- en E-installaties. Mogelijk moet er tijdelijk stroom,
water, gas afgesloten worden. Dat geeft overlast.
Het project grenst inpandig aan de aula, de scheidingspui kan tijdelijk worden afgeschermd. Tussen
kinderopvang (ruimte die tot nu toe gezamenlijk gebruikt wordt) en het project zit een spouwmuur
dus blijft warm en is geluidswerend. Als aan bovenstaande gedacht wordt en meegenomen wordt in
de opdrachten richting architect, adviseur, aannemer dan is de verwachting dat de
school/kinderopvang in gebruik zou kunnen blijven.
Aandachtspunt stroomvoorziening
Met de verbouwplannen van de kinderopvang (ruimte 044) is de bestaande stroomvoorziening
maximaal belast. (3x80 A). De verwachting is dat met het realiseren van de beoogde klaslokalen in
de GGD ruimte dit een aanvullende stroomvraag geeft (gebaseerd op uitbreiding van
ventilatiesystemen per klaslokaal zoals onlangs ook gerealiseerd bij de recente uitbreiding van de
school). Er zit geen restcapaciteit meer in de 3x80A. Met name in zomerperioden wordt er veel
gelijktijdige ventilatie (lees: koelvraag) verwacht waardoor er dus ook veel gelijktijdige stroomvraag
zal zijn. Gezien de huidige volle netwerkbezetting in onze regio is dit wel een aandachtspunt.
                                                                                              23.26048
                                                                                         Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     23.26048
Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>