<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Aan:
 Gemeente Etten-Leur




Betreft                Advies geluid                                           zaaknummer
                       Bisschopsmolenstraat 166 en 168                         20010244

                                                                               onderwerp
                                                                               reflectie

                                                                               behandeld door
                                                                               de heer J.G.M. Hermus
                                                                               013-2060509
                                                                               j.hermus@omwb.nl
Inleiding
                                                                               plaats / datum
In verband met een andere stedenbouwkundige invulling van de gronden nabij
                                                                               Tilburg, 29 juni 2020
het Withofcomplex aan de Bisschopsmolenstraat wordt een nieuw
bestemmingsplan (herziening) opgesteld. Voor het bestemmingsplan Withof        bijlage(n)
Complex heeft Antea Group een rapportage van een akoestisch onderzoek          5
opgesteld. In het rapport met projectnummer 0436812.100 d.d. 23 december
                                                                               kopie aan
2019 is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op
                                                                               -
de gevels van de nieuw te bouwen appartementengebouwen.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn door de bewoners van de woningen
Bisschopsmolenstraat 166 en 168 zienswijzen ingebracht. Een van de
zienswijze betreft de vrees dat geluidoverlast zal worden ondervonden
vanwege reflectie van het verkeerslawaai van de Bisschopsmolenstraat tegen
de nieuw op te richten appartementengebouwen.

Aan de omgevingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen aangaande de
vanwege reflectie te verwachte geluidbelasting bij de woningen Bisschops-
molenstraat 166 en 168.

Onderzoek Antea Group
Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) is in opdracht van
ALWEL door Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
gevelbelastingen van het plaatselijk wegverkeer op de gevels van de nieuw te
realiseren appartementengebouwen. Op grond van de wetgeving dient de te
verwachten geluidbelasting bij de nieuw te bouwen woningen/appartementen
te worden beoordeeld. Bestaande woningen hoeven niet te worden betrokken
in het onderzoek om dat het vigerend bestemmingsplan deze gebouwen al
toelaat.

Onderzoek reflectie
Aan de hand van de in het onderzoek van Antea Group gehanteerde
verkeersgegevens van de Bisschopsmolenstraat en Withofstraat is met
opgestelde rekenmodellen met het computerprogramma GeoMilieu (V5.21,
module RMW-2012, van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV) de
beluidbelastingen op de gevels van de woningen Bisschopsmolenstraat 166 en
168 bepaald van de situatie zonder de nieuwbouw, van de situatie die het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>vigerend bestemmingsplan toelaat en van de beoogde situatie waarvoor een
ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Deze berekeningen zijn uitgevoerd
conform het Standaardrekenmethode II van bijlage III van het “Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012”.

In tabel 1 zijn de berekende gecumuleerde geluidbelastingen vanwege de
Bisschopsmolenstraat en Withofstraat weergegeven inclusief de toegestane
aftrek van 5 dB, ex artikel 110g Wgh, zoals deze ook is toegepast in het
akoestisch onderzoek van Antea Group. De geluidbelastingen zijn berekend op
een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het
plaatselijke maaiveld. Deze hoogtes zijn representatief voor de bouwlagen van
de woningen. De figuren 1 tot en met 3 geven een beeld van de gehanteerde
rekenmodellen en de berekende afgeronde geluidbelastingen inclusief aftrek.
De relevante invoergegevens van de rekenmodellen en berekeningsresultaten
zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2.

Tabel 1. Geluidbelasting op de gevels van Bisschopsmolenstraat 166 en 168 in dB

    Omschrijving                  hoogte   ZN*       VB**       OB***      verschil      Verschil
                                           Lden      Lden       Lden       OB – ZN       OB – VB
                                   (m)
                                           (dB)      (dB)       (dB)        (dB)          (dB)
    Biss. 166, voorgevel           1,5     51,5      51,5        51,4         -0,1         -0,1
    Biss. 166, voorgevel           4,5     53,5      53,2        53,2         -0,3          0
    Biss. 166, voorgevel           7,5     53,9      53,6        53,5         -0,4         -0,1
    Biss. 166, zijgevel (noord)    1,5     43,4      36,6        36,9         -6,5         0,3
    Biss. 166, zijgevel (noord)    4,5     49,7      47,9        48,3         -1,4         0,4
    Biss. 166, zijgevel (noord)    7,5     50,6      48,9        49,2         -1,4         0,3
    Biss. 166, achtergevel         1,5     27,2      30,2        32,6         5,4          2,4
    Biss. 166, achtergevel         4,5     28,8      31,7        34,3         5,5          2,6
    Biss. 166, achtergevel         7,5     29,7      33,2        35,9         6,2          2,7
    Biss. 166, zijgevel (zuid)     1,5     44,3      44,3        44,4         0,1          0,1
    Biss. 166, zijgevel (zuid)     4,5     44,6      44,7        44,8         0,2          0,1
    Biss. 166, zijgevel (zuid)     7,5     45,9       46         46,1         0,2          0,1
    Biss. 168, voorgevel           1,5     52,9      52,9        52,9          0            0
    Biss. 168, voorgevel           4,5     54,3      54,3        54,3          0            0
    Biss. 168, voorgevel           7,5     54,6      54,6        54,6          0            0
    Biss. 168, zijgevel (noord)    1,5     53,1      53,0        53,0         -0,1          0
    Biss. 168, zijgevel (noord)    4,5     53,1      53,0        52,9         -0,2         -0,1
    Biss. 168, zijgevel (noord)    7,5     53,4      53,3        53,3         -0,1          0
    Biss. 168, achtergevel         1,5     29,6      32,6        35,0         5,4          2,4
    Biss. 168, achtergevel         4,5     36,1      34,1        36,6         0,5          2,5
    Biss. 168, achtergevel         7,5     37,5      35,3        37,6         0,1          2,3
    Biss. 168, zijgevel (zuid)     1,5     46,8      46,8        46,8          0            0
    Biss. 168, zijgevel (zuid)     4,5     47,2      47,3        47,3         0,1           0
    Biss. 168, zijgevel (zuid)     7,5     48,6      48,7        48,7         0,1           0
*
      zonder nieuwbouw
**
      volgens vigerend bestemmingsplan
***
      volgens ontwerp-bestemmingsplan




      Zaaknummer: 20010244                                              pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uit de in tabel 1 weergegeven geluidbelastingen is af te leiden dat vanwege
een andere bouwvorm van de appartementengebouwen de geluidbelasting
vanwege de Bisschopsmolenstraat en de Withofstraat op de achtergevel door
reflectie bij de woningen Bisschopsmolenstraat 166 en 168 toeneemt met ten
hoogste 3 dB ten opzichte van de in het vigerend bestemmingsplan toelaatbare
gebouwen. De geluidbelasting op de achtergevels van de woningen
Bisschopsmolenstraat 166 en 168 bedraagt ten hoogste respectievelijk 36 en
38 dB. De geluidbelastingen op de achtergevels zijn in alle onderzochte
situaties beduiden lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals deze
geldt voor de gevels van nieuwe te bouwen woningen conform art. 82 Wgh
zodat op de achtergevels sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat.



Conclusie
Vanwege reflectie neemt de geluidbelasting door dit plan met name op de
achtergevels van de woningen Bisschopsmolenstraat 166 en 168 toe. Het
geluidsniveau blijft op een dermate laag niveau dat ter plaatse van de
achtergevels van de woning Bisschopsmolenstraat 166 en 168 sprake blijft van
een goed woon- en leefklimaat.




Bijlagen
Figuur 1: situatie zonder nieuwbouw
Figuur 2: situatie volgens vigerend bestemmingsplan
Figuur 3: situatie volgens ontwerp-bestemmingsplan
Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2: berekeningsresultaten




  Zaaknummer: 20010244                                         pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Modelgegevens wegverkeerslawaai                                                                      Bijlage 1


Rapport:       Lijst van model eigenschappen
Model:         Model volgens vigerend bestemmingsplan

Model eigenschap
Omschrijving                               Model volgens vigerend bestemmingsplan
Verantwoordelijke                          jher
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            Unknown op 12-3-2013
Laatst ingezien door                       omwjhe02 op 29-6-2020
Model aangemaakt met                       Geomilieu V1.91

Origineel project                          nieuwbouw
Originele omschrijving                     tweede model 2024
Geïmporteerd door                          omwjhe02 op 8-6-2020

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      1,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V5.21                                                                            29-6-2020 08:35:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Modelgegevens wegverkeerslawaai                                                                                                                                                                                     Bijlage 1

Model:       Model volgens vigerend bestemmingsplan
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                Hbron   Wegdek                                V(LV(D))   Totaal aantal   %Int(D)   %LV(D)   %MV(D)   %ZV(D)   %Int(A)   %LV(A)   %MV(A)   %ZV(A)   %Int(N)   %LV(N)   %MV(N)   %ZV(N)
1        Bisschopsmolenstraat    0,75   Elementenverharding in keperverband        50        5490,42       6,87     91,16     4,03     4,81     3,31     95,47     2,27     2,27     0,54     97,47     1,52     1,01
2        Bisschopsmolenstraat    0,75   Elementenverharding in keperverband        30        5490,42       6,87     91,16     4,03     4,81     3,31     95,47     2,27     2,27     0,53     97,47     1,52     1,01
3        Withofstraat            0,75   Elementenverharding in keperverband        50        3174,57       7,20     93,18     3,82     3,00     2,76     96,31     2,35     1,34     0,32     95,52     4,48        --




Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                                       29-6-2020 08:36:08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Modelgegevens wegverkeerslawaai                                                                                                                       Bijlage 1

Model:       Model volgens vigerend bestemmingsplan
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                      Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D    Hoogte E     Hoogte F    Gevel
01       Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel             8,50    Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
02       Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)      8,50    Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
03       Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel           8,50    Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
04       Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)       8,50    Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
05       Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel             8,50    Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja

06       Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)       8,50   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
07       Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel            8,50   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja
08       Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)        8,50   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --           --     Ja




Geomilieu V5.21                                                                                                                      29-6-2020 08:37:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Berekeningsresultaten                                                                                  Bijlage 2


Rapport:              Resultatentabel
Model:                Model zonder nieuwbouw
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                wegen
Groepsreductie:       Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                               Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          1,50 52,0 47,9  39,3 51,5
01_B        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          4,50 54,0 49,9  41,3 53,5
01_C        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          7,50 54,5 50,3  41,7 53,9
02_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   1,50 43,8 39,9  31,5 43,4
02_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   4,50 50,1 46,2  37,9 49,7

02_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)    7,50   51,0   47,0   38,6   50,6
03_A        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel         1,50   27,9   23,5   14,9   27,2
03_B        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel         4,50   29,5   25,0   16,2   28,8
03_C        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel         7,50   30,5   26,0   17,1   29,7
04_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)     1,50   44,8   40,7   32,2   44,3

04_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)     4,50   45,2   40,9   32,3   44,6
04_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)     7,50   46,5   42,3   33,7   45,9
05_A        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel           1,50   53,5   49,2   40,5   52,9
05_B        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel           4,50   54,9   50,6   41,9   54,3
05_C        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel           7,50   55,3   50,9   42,2   54,6

06_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)    1,50   53,7   49,5   40,8   53,1
06_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)    4,50   53,7   49,5   40,8   53,1
06_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)    7,50   54,1   49,8   41,1   53,4
07_A        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel         1,50   30,2   26,0   17,4   29,6
07_B        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel         4,50   36,6   32,6   24,2   36,1

07_C        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel         7,50   37,9   33,9   25,4   37,5
08_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)     1,50   47,4   43,1   34,4   46,8
08_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)     4,50   47,9   43,5   34,7   47,2
08_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)     7,50   49,2   44,9   36,2   48,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                              29-6-2020 08:39:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Berekeningsresultaten                                                                                 Bijlage 2


Rapport:              Resultatentabel
Model:                Model volgens vigerend bestemmingsplan
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                wegen
Groepsreductie:       Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                               Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          1,50 52,0 47,9  39,4 51,5
01_B        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          4,50 53,8 49,6  41,0 53,2
01_C        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          7,50 54,2 50,0  41,4 53,6
02_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   1,50 37,2 32,9  24,3 36,6
02_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   4,50 48,4 44,4  36,0 47,9

02_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   7,50   49,4   45,3   36,9   48,9
03_A        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        1,50   30,8   26,6   18,1   30,2
03_B        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        4,50   32,3   28,1   19,5   31,7
03_C        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        7,50   33,9   29,5   20,9   33,2
04_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    1,50   44,8   40,7   32,3   44,3

04_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    4,50   45,3   41,0   32,4   44,7
04_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    7,50   46,6   42,3   33,8   46,0
05_A        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          1,50   53,5   49,2   40,6   52,9
05_B        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          4,50   55,0   50,6   41,9   54,3
05_C        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          7,50   55,3   50,9   42,2   54,6

06_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   1,50   53,6   49,4   40,7   53,0
06_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   4,50   53,6   49,3   40,7   53,0
06_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   7,50   54,0   49,7   41,1   53,3
07_A        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        1,50   33,2   28,9   20,3   32,6
07_B        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        4,50   34,8   30,4   21,8   34,1

07_C        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        7,50   36,0   31,6   22,9   35,3
08_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    1,50   47,5   43,1   34,4   46,8
08_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    4,50   48,0   43,5   34,8   47,3
08_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    7,50   49,3   44,9   36,3   48,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             29-6-2020 08:40:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Berekeningsresultaten                                                                                 Bijlage 2


Rapport:              Resultatentabel
Model:                Model volgens ontwerp-bestemmingsplan
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                (hoofdgroep)
Groepsreductie:       Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                               Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          1,50 51,9 47,8  39,3 51,4
01_B        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          4,50 53,7 49,6  40,9 53,2
01_C        Bisschopsmolenstraat 166, voorgevel          7,50 54,1 49,9  41,3 53,5
02_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   1,50 37,6 33,2  24,5 36,9
02_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   4,50 48,8 44,8  36,4 48,3

02_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (noord)   7,50   49,7   45,7   37,2   49,2
03_A        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        1,50   33,2   29,0   20,5   32,6
03_B        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        4,50   34,9   30,6   22,0   34,3
03_C        Bisschopsmolenstraat 166, achtergevel        7,50   36,5   32,2   23,6   35,9
04_A        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    1,50   44,9   40,8   32,3   44,4

04_B        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    4,50   45,4   41,1   32,5   44,8
04_C        Bisschopsmolenstraat 166, zijgevel (zuid)    7,50   46,7   42,5   33,9   46,1
05_A        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          1,50   53,5   49,2   40,6   52,9
05_B        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          4,50   54,9   50,6   41,9   54,3
05_C        Bisschopsmolenstraat 168, voorgevel          7,50   55,3   50,9   42,2   54,6

06_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   1,50   53,6   49,3   40,7   53,0
06_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   4,50   53,5   49,3   40,6   52,9
06_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (noord)   7,50   53,9   49,6   41,0   53,3
07_A        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        1,50   35,7   31,3   22,4   35,0
07_B        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        4,50   37,3   32,8   24,0   36,6

07_C        Bisschopsmolenstraat 168, achtergevel        7,50   38,4   33,9   25,0   37,6
08_A        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    1,50   47,5   43,1   34,4   46,8
08_B        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    4,50   48,0   43,5   34,8   47,3
08_C        Bisschopsmolenstraat 168, zijgevel (zuid)    7,50   49,3   44,9   36,3   48,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             29-6-2020 08:40:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>