<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Bosch & van Rijn           Auteurs               Opdrachtgever
 Franz-Lisztplantsoen 220   Martijn Maan MSc.     Zwartenberg B.V.
 3533 JG Utrecht            Hans Kerkvliet MSc.   Zeedijk 2
 030 – 677 6466                                   4871 NM Etten-Leur




Windturbine Hoge Zijpolder
Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke
onderbouwing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Windturbine Hoge Zijpolder

Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimte-
lijke onderbouwing

Datum
12-11-2020



Versie
0.1        eerste concept




Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht

Tel:       030-677 6466
Mail:      info@boschenvanrijn.nl
Web:       www.boschenvanrijn.nl

© Bosch & Van Rijn 2020
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte
informatie niet aan derden worden bekendgemaakt. Bosch & Van Rijn BV is niet aansprake-
lijk voor schade door het gebruik van deze informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                           Windturbine Hoge Zijpolder
                                          Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




            Inhoudsopgave
            H OOFDSTUK 1    INLEIDING                                                               3
                      1.1   Inleiding                                                               4
                      1.2   Leeswijzer                                                              5

            H OOFDSTUK 2    RISICO-INVENTARISATIE                                                   6
                      2.1   Faalscenario’s, werpafstanden en risicocontouren                        7
                      2.2   Inventarisatie relevante onderwerpen                                    8

            H OOFDSTUK 3    BEOORDELINGSKADER                                                     10
                      3.1   (Beperkt) kwetsbare objecten                                           11
                      3.2   Wegen                                                                  11
                      3.3   Vaarwegen                                                              12
                      3.4   Regionale waterkering                                                  13

            H OOFDSTUK 4    RISICOANALYSE                                                         14
                      4.1   (Beperkt) kwetsbare objecten                                           15
                      4.2   Wegen                                                                  16
                      4.3   Vaarwegen                                                              19
                      4.4   Regionale waterkering                                                  20

            H OOFDSTUK 5    CONCLUSIE                                                             21
                      5.1   (Beperkt) kwetsbare objecten                                           22
                      5.2   Wegen                                                                  22
                      5.3   Vaarwegen                                                              22
                      5.4   Regionale waterkeringen                                                23

            H OOFDSTUK 6    BIJLAGEN                                                              24
            BIJLAGE A       ONDERZOCHTE OPSTELLING                                                25
            BIJLAGE B       RISICOCONTOUREN EN WERPAFSTANDEN                                      26
            BIJLAGE C       BEREKENING WERPAFSTAND                                                30
            BIJLAGE D       DEFINITIES (BEPERKT) KWETSBARE OBJECTEN                               33
            BIJLAGE E       RESULTATEN BEREKENING RISICOAFSTANDEN IN BLADETHROW                   34
            BIJLAGE F       SHORTLIST DOORGEREKENDE WINDTURBINETYPES                              35




Inleiding

                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                        Windturbine Hoge Zijpolder
                       Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




       Hoofdstuk 1 Inleiding




                                                                                          3

Inleiding                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                 Windturbine Hoge Zijpolder
                                                Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       1.1        Inleiding


                  Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing heeft Bosch & van Rijn de externe
                  veiligheidseffecten onderzocht ten gevolge van de realisatie van een solitaire wind-
                  turbine in het noordelijke buitengebied van de gemeente Etten-Leur. De nieuwe
                  windturbine zal de naam ‘windturbine Hoge Zijpolder’ dragen en zal in lijn met de
                  drie bestaande windturbines (drie maal Vestas V136-4.2) van ‘windpark Groene
                  Dijk II’ komen te staan. De locatie van de windturbine Hoge Zijpolder ligt vast. De
                  afmetingen van de windturbine zijn nog enkel als bandbreedte bekend:

                  ➢ Ashoogte:                   minimaal 112 meter, maximaal 140 meter;
                  ➢ Rotordiameter:              minimaal 136 meter, maximaal 170 meter;
                  ➢ Tiphoogte:                  minimaal 180 meter, maximaal 225 meter.

                  Figuur 1 toont de ligging van de te realiseren windturbine Hoge Zijpolder. De exacte
                  locatie van de windturbine is in Tabel 1 weergegeven.

       Figuur 1   Ligging van de voorgenomen windturbine Hoge Zijpolder en de drie reeds bestaande windturbines
                  van windpark Groene Dijk.




       Tabel 1    Locatie (in RD coördinaten) van de beoogde windturbine Hoge Zijpolder
        Kop 1      RDx                                              RDy
                   103.218                                          403.170



                                                                                                                      4

Inleiding                                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                        Windturbine Hoge Zijpolder
                                       Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       1.2   Leeswijzer


             In Hoofdstuk 2 worden de externe veiligheidseffecten van de windturbine beschre-
             ven en wordt een inventarisatie van de voor externe veiligheid relevante objecten
             gepleegd. Hoofdstuk 3 bevat het toetsingskader voor de beoordeling van de (toe-
             name) van de externe veiligheidsrisico’s. Hierbij wordt alleen ingegaan op de rele-
             vante aspecten in het plangebied. In Hoofdstuk 4 worden de veiligheidseffecten
             van de windturbine op de relevante objecten geanalyseerd. Waar nodig zijn in dit
             hoofdstuk ook berekeningen opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies waarin
             de berekende waarden worden getoetst aan het in Hoofdstuk 3 beschreven beoor-
             delingskader.




                                                                                                          5

Inleiding                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                         Windturbine Hoge Zijpolder
                        Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




       Hoofdstuk 2 Risico-inventarisatie




                                                                                           6

Risico-inventarisatie                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                      Windturbine Hoge Zijpolder
                                                     Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       2.1           Faalscenario’s, werpafstanden en risicocontouren


                     Risico’s van een windturbine voor de omgeving bestaan uit drie typen falen:

                        1.   het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad;

                             De risico’s van het afbreken van een windturbineblad vormen een risico bin-
                             nen de straal van de maximale werpafstand. Hierbij worden twee scenario’s
                             onderscheiden:

                             -   Maximale werpafstand bij nominaal toerental;
                             -   Werpafstand bij overtoeren1;

                        2.   het omvallen van een windturbine door mastbreuk;

                             Als gevolg van mastbreuk kan een persoon of object getroffen worden door
                             de mast of door de gondel met rotor die op de grond terecht komt. Het om-
                             vallen van een windturbine vormt een risico binnen de maximale valafstand
                             (ashoogte + 1/2de rotordiameter) van de windturbine.

                        3.   het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor.

                             Het risicogebied van het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor is
                             beperkt tot maximaal de wieklengte. Als gevolg van gondelafworp kan een
                             persoon of object getroffen worden door de gondel die op de grond terecht
                             komt.

                     Ten behoeve van het bepalen van de relevante werpafstanden en risicocontouren
                     is een shortlist van gangbare windturbinetypes opgesteld waarvan de afmetingen
                     zo veel mogelijk overeenkomen met de bovenkant van de in paragraaf 1.1 ge-
                     noemde bandbreedte. Voor deze windturbinetypes zijn op basis van generieke faal-
                     frequenties (bron: paragraaf 9.1.3.5 van de toelichting op de Handleiding Omge-
                     vingsveiligheid, 2020), het kogelbaanmodel (zie Bijlage C van dit rapport. Bron:
                     hoofdstuk 2.3.1. van het rekenvoorschrift omgevingsveiligheid module IV, versie
                     oktober 2020) en parameters van de specifieke windturbinetypes de werpafstan-
                     den en risicocontouren berekend. De in de shortlist opgenomen windturbinetypes
                     en daarbij berekende werpafstanden en risicocontouren zijn in Bijlage F weergege-
                     ven.




                 1   ‘Bij nominaal toerental’ betekent hier dat de rotor van de windturbine met normale snelheid draait
                     op moment van afbreken van het blad. ‘Bij overtoeren’ betekent hier dat de rotor van de windturbine
                     met abnormale snelheid draait op moment van afbreken van het blad, bijvoorbeeld door een defect
                     in het remsysteem van de windturbine. In dit geval zouden (delen van) het windturbineblad verder
                     geworpen kunnen worden dan wanneer de rotor met normale snelheid zou hebben gedraaid. Dat
                     windturbines ‘in overtoeren’ raken is, zeker bij moderne windturbines, zeer zeldzaam.                     7

Risico-inventarisatie                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     Windturbine Hoge Zijpolder
                                                    Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




                     Ter bepaling van de aan te houden werpafstanden en risicocontouren in dit onder-
                     zoek is vervolgens een niet commercieel beschikbaar ‘referentie’ type windturbine
                     gemodelleerd waarvan de afmetingen exact overeenkomen met de in paragraaf 1.1
                     genoemde bovengrens, maar waarvan de berekende risicocontouren en werpaf-
                     standen gelijk of groter zijn dan de berekende afstanden uit de shortlist. Op deze
                     manier zijn de externe veiligheidseffecten van gangbare types windturbines kleiner
                     dan of hooguit gelijk aan de externe veiligheidseffecten van het in dit onderzoek
                     gehanteerde ‘referentie’ windturbinetype. Hierdoor wordt van een worst-case be-
                     nadering uitgegaan. De afmetingen, werpafstanden en risicocontouren van het ge-
                     hanteerde ‘referentie’ type windturbine zijn in Tabel 2 weergegeven.

       Tabel 2     Afmetingen, risicocontouren en werpafstanden van de in dit onderzoek gehanteerde referentie
                   windturbine.
       Rotordiame-   Ashoogte       Tiphoogte     Risicocontour (m)2            Max. werpafstand (m) bij:
         ter (m)        (m)            (m)         10-5        10-6       nominaal toerental       overtoeren
           170          140            225          85         208               187                   485

                     NB. Binnen de in paragraaf 1.1 genoemde bandbreedte zijn ook windturbines mo-
                     gelijk met kleinere afmetingen dan de in de shortlist opgenomen windturbinetypes.
                     Van kleinere windturbines mag verwacht worden dat deze minder veiligheidseffec-
                     ten met zich meebrengen. Om deze reden zullen de externe veiligheidseffecten voor
                     windturbines binnen de volledige mogelijke bandbreedte in elk geval gelijk aan dan
                     niet lager dan de in dit onderzoek berekende veiligheidseffecten voor de ‘referentie’
                     windturbine.




       2.2           Inventarisatie relevante onderwerpen


                     De voorziene windturbine kan een risicoverhogend effect hebben op nabijgelegen
                     gebouwen, installaties en infrastructuur. Om te bepalen welke onderwerpen in de
                     omgeving van de windturbine vanuit het oogpunt van externe veiligheid relevant
                     zijn is de maximale werpafstand bij overtoeren in kaart gebracht en zijn daarbinnen
                     de onderwerpen gedefinieerd die relevant zijn (Figuur 2). De maximale werpaf-
                     stand bij overtoeren is in kaart gebracht omdat deze de maximale invloedsfeer van
                     de windturbine aangeeft waarbinnen deze externe veiligheidseffecten kan veroor-
                     zaken.




                 2   Ter bepaling van de 10-5 risicocontour is als worst-case benadering de wieklengte aangehouden       8

Risico-inventarisatie                                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                  Windturbine Hoge Zijpolder
                                                 Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       Figuur 2     Aanwezigheid van voor externe veiligheid relevante onderwerpen binnen de invloedsfeer van de
                    windturbine (de maximale werpafstand bij overtoeren).




                    Uit bovenstaande figuur blijkt dat de volgende onderwerpen relevant zijn (dat wil
                    zeggen dat zij zich binnen de invloedsfeer van de beoogde windturbine bevinden):

                    ➢   (Beperkt) kwetsbare objecten
                    ➢   Wegen
                    ➢   Vaarwegen
                    ➢   Regionale waterkeringen

                    Voor deze onderwerpen zullen in onderhavig onderzoek de externe veiligheidsef-
                    fecten worden getoetst aan wet- en regelgeving.

                    NB. Voor windturbines geldt dat het groepsrisico, vanuit het activiteitenbesluit,
                    geen beoordelingskader is voor windturbines. Hierdoor hoeft er niet worden inge-
                    gaan op het groepsrisico in onderhavig document.




                                                                                                                       9

Risico-inventarisatie                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                      Windturbine Hoge Zijpolder
                     Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




      Hoofdstuk 3 Beoordelingskader




                                                                                         10

Beoordelingskader                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                               Windturbine Hoge Zijpolder
                                              Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


      3.1           (Beperkt) kwetsbare objecten


                    De normstelling omtrent windturbines en objecten waar personen verblijven volgt
                    uit het Activiteitenbesluit:

                    1.   Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar
                         object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbi-
                         nes, is niet hoger dan 10-6 per jaar.
                    2.   Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt
                         kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van
                         windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar.

                    Zie Bijlage D voor de definities kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

                    Op de 10-6 contour heeft een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die
                    plaats zou verblijven, een kans op overlijden van één keer in de miljoen jaar als
                    rechtstreeks gevolg van een falende windturbine. Op de 10-5 contour is deze kans
                    één keer in de honderdduizend jaar.



      3.2           Wegen


                    Voor Rijkswegen zijn generieke afstanden berekend waarbuiten er geen ontoelaat-
                    bare risico’s voor passanten plaatsvinden. Het document “Beleidsregel voor het
                    plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken” staan de minimale
                    afstanden tot Rijkswegen gegeven:

                    “Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van
                    ten minste 30m uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan
                    60m, ten minste de halve diameter”.




                                                                                                                  11

Beoordelingskader                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                Windturbine Hoge Zijpolder
                                               Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


                    Voor de overige openbare wegen bestaan geen genormeerde afstanden, waardoor
                    kleinere afstanden mogelijk zijn. In de beleidsregel “Windturbines langs auto-,
                    spoor-, en vaarwegen – Beoordeling van veiligheidsrisico’s” staan de richtlijnen ge-
                    geven (zie kaders):

                    “Individuele passantenrisico (IPR)
                    Voor het risico voor de passant is een risicomaat gekozen die aansluit bij de indivi-
                    duele beleving van de passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar.
                    Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van het
                    windturbinepark.
                    De initiatiefnemer die een of meerdere windturbines wil plaatsen dient aan te tonen
                    dat het maximale toelaatbare Individueel Passanten Risico IPR niet wordt over-
                    schreden op de infrastructuur in de nabijheid van de turbine. De grens is vastgesteld
                    van honderdzestig kilometer per uur. Een generiek IPR van 10-6 wordt aangehouden
                    voor alle infrastructuur waarop de wettelijk toelaatbare snelheden de honderdzes-
                    tig kilometer per uur niet overschrijden, en een generiek IPR van 10 -7 op infrastruc-
                    tuur waarop wettelijk toelaatbare snelheden boven de honderdzestig kilometer per
                    uur bestaan.

                    Maatschappelijk risico (MR)
                    Er zijn verschillenden maten te kiezen voor het maatschappelijk risico. Rijkswater-
                    staat en ProRail hanteren het criterium dat er jaarlijks niet meer dan 2*10-3 passan-
                    ten mogen overlijden. In het externe-veiligheidsbeleid voor stationaire installaties
                    of vervoersactiviteiten wordt uitgegaan van groepsrisicocurven of FN-curven.
                    Groepsrisicocurves hebben alleen betekenis voor ’kleine-kans-groot-gevolg’-onge-
                    vallen met slachtofferaantallen groter dan 10 per ongeval. Uit studies ref. [2, 4, 5,
                    6] blijkt dat bij windturbineparken in de nabijheid van rijkswegen altijd ruimschoots
                    aan de groepsrisiconorm wordt voldaan.”



      3.3           Vaarwegen


                    In de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijskwater-
                    staatswerken staan de minimale afstanden die Rijkswaterstaat tot kanalen, rivie-
                    ren, havens en vaarwegen hanteert. Rijkswaterstaat staat plaatsing van windturbi-
                    nes langs kanalen, rivieren en havens toe bij een afstand van ten minste 50 meter
                    uit de rand van de vaarweg. Voor vaarwegen geldt een minimale afstand tot de
                    rand van de vaarweg van altijd ten minste de helft van de rotordiameter.

                    Echter er is een nieuwe beleidsregel in voorbereiding waarin staat dat de afstand
                    van windturbines tot de vaarweg minimaal gelijk moet zijn aan de wieklengte + 30
                    meter. In paragraaf 4.3 wordt al getoetst aan de nieuwe adviesafstand.

                    Voor vaarwegen die niet in beheer zijn van Rijkswaterstaat zijn geen generieke af-
                    standen berekend. Omdat verondersteld mag worden dat de minimale veiligheids-
                    afstanden tot rijkwaterstaatswerken ook voor vaarwegen buiten het beheer van
                    Rijkswaterstaat toereikend zijn wordt de beleidsregel van wieklengte + 30 meter
                    ook voor deze vaarwegen overgenomen.
                                                                                                                   12

Beoordelingskader                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                              Windturbine Hoge Zijpolder
                                             Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


      3.4           Regionale waterkering


                    Voor de windturbine dient een watervergunning te worden aangevraagd indien
                    deze binnen de beschermingszone (zowel beschermingszone A als B) van de regio-
                    nale waterkering worden geplaatst. Hierbuiten geldt geen vergunningsplicht en
                    hoeven de externe veiligheidseffecten derhalve niet getoetst te worden.




                                                                                                                 13

Beoordelingskader                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                       Windturbine Hoge Zijpolder
                      Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




       Hoofdstuk 4 Risicoanalyse




                                                                                          14

Risicoanalyse                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                 Windturbine Hoge Zijpolder
                                                Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       4.1        (Beperkt) kwetsbare objecten


                  Binnen de 10-5 en 10-6 contouren van de windturbine is nagegaan of er (geprojec-
                  teerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn. Dit is niet het ge-
                  val. Alle geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten bevinden zich op ruime af-
                  stand buiten de 10-6 contour van de windturbine.

       Figuur 3   Risicocontouren en geprojecteerd (beperkt) kwetsbare objecten rondom de voorziene windturbine




                                                                                                                       15

Risicoanalyse                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                               Windturbine Hoge Zijpolder
                                              Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       4.2        Wegen


                  Voor de windturbine is nagegaan of deze over een (openbare) weg draait. Indien er
                  geen overdraai plaatsvindt wordt voldaan aan de in paragraaf 3.2 genoemde be-
                  leidsregel en worden eventueel aanwezige externe veiligheidseffecten als toelaat-
                  baar worden beschouwd.

       Figuur 4   Overdraai boven wegen door de windturbine




                  Figuur 4 laat zien dat de windturbine overdraait boven een (wandel)pad. Om de
                  externe veiligheidseffecten van de windturbine op het pad te bepalen wordt voor
                  de windturbine de trefkans per passage berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een
                  passant die lopend langs de windturbine deze passeert, waarbij de trefkans wordt
                  berekend aan de hand van de kortste afstand tussen de windturbine en de weg (72
                  meter).



       4.2.1      Trefkansberekening

       4.2.1.1    Rekenmethode mastbreuk

                  De kans dat dat de weg wordt getroffen door een onderdeel van een omvallende
                  windturbine wordt gelijk verondersteld aan de kans dat een gedeelte van een on-
                  derstaand cirkelsegment (Figuur 5) in aanraking komt met de wegstrook, hetgeen
                                                                                                                  16

Risicoanalyse                                                                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                  Windturbine Hoge Zijpolder
                                                 Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


                   is geïllustreerd in Figuur 6 (bron: rekenvoorschrift omgevingsveiligheid module IV,
                   oktober 2020).

        Figuur 5    Windturbine als cirkelsegment       Figuur 6         Turbine in aanraking met weg




                   De trefkansberekening door mastbreuk is hieronder weergegeven:

       Tabel 3     Trefkansberekening voor het wandelpad door mastbreuk
        Kop 1                                                       Frequentie scenario mast-     Trefkans pad
                    Afstand tot pad (m)    Valhoek (graden)
                                                                    breuk (per jaar)              (per jaar)
                    72                     194                      1,3 * 10-4                    7,01 * 10-5


       4.2.1.2     Rekenmethode wiekbreuk

                   Conform het rekenvoorschrift omgevingsveiligheid module IV (2020) kan de kans
                   dat een persoon die permanent op dezelfde locatie aanwezig is wordt geraakt als
                   gevolg van een afgebroken wiek met de volgende formule worden berekend:

                   𝑃 = 1,5 ∙ 𝐴𝑐 (𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑘 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑤𝑖𝑒𝑘) ∙ 𝑝𝑧𝑤𝑝𝑡 (𝑇𝑟𝑒𝑓𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑧𝑤𝑎𝑎𝑟𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑒𝑘)

                   Onderstaande tabel toont de resultaten van deze berekening:

       Tabel 4     Trefkansberekening voor het wandelpad door wiekbreuk
        Kop 1       Ac (m2)                         Pzwpt (per m2, per jaar)        Trefkans pad (per jaar)
                    385,33                          8,03 *   10-9                   4,64 * 10-6




                                                                                                                      17

Risicoanalyse                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                Windturbine Hoge Zijpolder
                                               Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       4.2.1.3   Rekenmethode gondelafworp

                 Voor het berekenen van de trefkans op personen en objecten ten gevolge van het
                 afvallen van een gondel met rotor of alleen een rotor kan dezelfde aanpak worden
                 gevolgd als bij mastbreuk. De masthoogte wordt voor deze berekening nul veron-
                 dersteld. Het risicogebied blijft dan beperkt tot een gebied rondom de toren dat
                 gelijk is aan de rotordiameter. Daarmee is de trefkans van de weg gelijk aan de kans
                 dat het scenario zich voordoet: 4,00 * 10-5 per jaar.

       4.2.1.4   Totale trefkans per passage

                 De kans dat een passant door (onderdelen van) de windturbine wordt getroffen kan
                 worden berekend door allereerst de trefkansen van de drie faalscenario’s bij elkaar
                 op te tellen en deze trefkans vervolgens te vermenigvuldigen met de verblijfsfactor
                 van de passant. Hierbij wordt de verblijfsfactor (τ) berekend middels de onder-
                 staande formule:

                      0,3       1
                 𝜏=
                      𝑣𝑜 365 ∙ 24 ∙ 3600
                 waar 𝑣𝑜 = 𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 (m/s)

                 Ten behoeve van het bepalen van de verblijfsfactor is uitgegaan van een worst-case
                 scenario, dat wil zeggen van een passant die een lage snelheid en dus een lange
                 verblijfstijd heeft. Dit is een voetganger, waarvan wordt uitgegaan dat deze een
                 gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur (1,4 meter per seconde) heeft. Gezien
                 de functie van het pad is dit ook de meest waarschijnlijke passant. De resulterende
                 verblijfsfactor per passage is 6,79 * 10-9.

                 De trefkans per passage is dan: (7,01 * 10-5 + 4,64 * 10-6 + 4,00 * 10-5) * 6,79 * 10-9
                 = 7,79 * 10-13.




                                                                                                                   18

Risicoanalyse                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                 Windturbine Hoge Zijpolder
                                                Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       4.3        Vaarwegen


                  Voor de windturbine is nagegaan of de vaarweg Leursche Haven zich binnen de mi-
                  nimale adviesafstand volgens de in voorbereiding zijnde beleidsregel van Rijkswa-
                  terstaat (wieklengte + 30 meter) bevindt. Figuur 7 laat zien dat dit niet het geval is.

       Figuur 7   Ligging vaarweg ten opzichte van de beoogde windturbine




                                                                                                                    19

Risicoanalyse                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                 Windturbine Hoge Zijpolder
                                                Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


       4.4        Regionale waterkering


                  Voor de windturbine is nagegaan of deze binnen de beschermingszone van de re-
                  gionale waterkering is gelegen. Figuur 8 laat zien dat dit niet het geval is.

       Figuur 8   Ligging waterkering ten opzichte van de beoogde windturbine




                                                                                                                    20

Risicoanalyse                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                      Windturbine Hoge Zijpolder
                     Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




      Hoofdstuk 5 Conclusie




                                                                                         21

Conclusie                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                        Windturbine Hoge Zijpolder
                                       Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


      5.1   (Beperkt) kwetsbare objecten


            Binnen de 10-6 contour van de voorziene windturbine bevinden zich geen objecten
            die volgens de regelgeving uit het Activiteitenbesluit als kwetsbaar of beperkt
            kwetsbaar object moeten worden beschouwd. De veiligheidseisen ten aanzien van
            (beperkt) kwetsbare objecten worden dus niet overschreden.



      5.2   Wegen


            De voorziene windturbine zal overdraaien boven één (wandel)pad. Omdat ten aan-
            zien van dit wandelpad dus niet wordt voldaan aan de “Beleidsregel voor het plaat-
            sen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken’ is voor dit pad de tref-
            kans per passage berekend. Deze is 7,79 * 10-13 per passage.

            Om te beoordelen of de veiligheidseffecten van de voorziene windturbine op het
            wandelpad toelaatbaar zijn wordt de trefkans per passage getoetst aan het IPR en
            het MR.

            Er wordt aan het IPR (10-6) voldaan zolang één passant de windturbine niet vaker
            passeert dan 1.283.696 keer per jaar. Dit komt overeen met 3.516 passages per dag
            gedurende een heel jaar door dezelfde persoon.

            Er wordt aan het MR (2*10-3) voldaan zolang het aantal passanten dat de windtur-
            bine passeert niet meer is dan 2.567.394.095 per jaar. Dit komt overeen met
            7.033.956 passages per dag, gedurende een heel jaar.

            Gelet op de aard van het pad is het niet realistisch dat het IPR of het MR wordt
            overschreven.



      5.3   Vaarwegen


            De vaarweg ‘Leursche Haven’ bevindt zich buiten de door Rijkswaterstaat gehan-
            teerde afstand van een wieklengte + 30 meter. Hoewel deze vaarweg niet in beheer
            is van Rijkswaterstaat, mag verondersteld worden dat de afstandseis die Rijkswa-
            terstaat ten aanzien van haar (drukkere) vaarwegen hanteert ook voor deze vaar-
            weg afdoende zal zijn. Derhalve heeft de voorziene windturbine geen ontoelaat-
            bare veiligheidseffecten op de vaarweg tot gevolg.




                                                                                                           22

Conclusie                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                      Windturbine Hoge Zijpolder
                                     Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing


      5.4   Regionale waterkeringen


            De voorziene windturbine zal buiten de beschermingszones van de regionale wa-
            terkering worden geplaatst. Dientengevolge hoeft geen watervergunning te wor-
            den aangevraagd en hoeven de externe veiligheidseffecten op de regionale water-
            kering niet getoetst te worden.




                                                                                                         23

Conclusie                                                                                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                       Windturbine Hoge Zijpolder
                      Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. ruimtelijke onderbouwing




       Hoofdstuk 6 Bijlagen




                                                                                          24

Bijlagen                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage A Onderzochte opstelling




                                        25
                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage B Risicocontouren en werpafstanden




                                             26
                                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     27
27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     28
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     29
29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage C Berekening werpafstand
Uit: Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid Module IV - Windturbines (versie oktober 2020)




                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage D Definities (beperkt) kwetsbare
          objecten
Kwetsbare objecten

    a)   woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens als bedoeld
         in onderdeel b, onder a;

    b) gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen,
         ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
          1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
          2. scholen, of
          3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

    c)   gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig
         zijn, waartoe in ieder geval behoren:
          1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of
          2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak
                meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2
                per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is
                gevestigd, en

    d) kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 per-
         sonen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;


Beperkt kwetsbare objecten

    a)   1°.verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maxi-
         maal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en
         2°.dienst- en bedrijfswoningen van derden;

    b) kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;

    c)   hotels en restaurants, voorzover zij niet kwetsbare objecten, onder c, vallen;

    d) winkels, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;

    e) sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;

    f)   kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder
         kwetsbare objecten, onder d, vallen;

    g)   bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;

    h) objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de
         gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin door-
         gaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen
         kwetsbare objecten zijn, en;

    i)   objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw
         met vluchtleiding apparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een
         ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;




                                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage E Resultaten berekening risicoafstanden in BladeThrow




                                                34
                                         34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage F Shortlist doorgerekende windturbinetypes

                                                                                                              Werpafstand bij        Werpafstand bij
Fabrikant        Type         Rotordiameter (m) Ashoogte (m) Tiphoogte (m) 10-5 contour (m) 10-6 contour (m) nominaal toerental (m) overtoeren (m)
Siemens Gamesa   SG 5.8-170                  170          140           225               85              197                    139              333
Nordex           N163                       163         143,5           225                81,5           190                   138              330
Vestas           V162                       162           144           225                  81           189                   178              454
Enercon          E-160 EP5                  160           145           225                  80           187                   142              341
Referentie       -                          170           140           225                  85           208                   187              485




                                                                                                   35
                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>