<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>KA kom
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                     U
                     #   Gemaal Gemengd

                         Gemaal HWA
                                                                                                     Stelseltype
                     U
                     #

                     U
                     #   Gemaal VGS
                                                                                                     Het bemalingsgebied is grotendeels gemengd
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                     gerioleerd waarbinnen een aantal gebieden zijn afge-
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     koppeld.
                         Ondergrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     Binnen het bemalingsgebied bevinden zich 2 gemeng-
                         Gescheiden gebieden

                         Openbaar groen
                                                                                                     de overstorten en 6 hemelwateruitlaten die op het
                         GBKN                                                                        oppervlaktewater of een bergingsvijver lozen.

                                                                                                     Verhard oppervlak

                                                                                                     60,82 ha verhard oppervlak       (56,79%)

                                                                                                     46,28 ha dak oppervlak           (43,21%)

                                                                                                     107,09 ha Totaal




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>KB Mgr. Volkerstraat
Algemene kenmerken                                            Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                       U
                       #   Gemaal Gemengd

                           Gemaal HWA
                                                                                                       Stelseltype
                       U
                       #

                       U
                       #   Gemaal VGS
                                                                                                       Het bemalingsgebied is grotendeels gemengd gerio-
                       "
                       Î
                       ;
                       !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                       leerd. Het rioolwater wordt door middel van een ge-
                       "
                       Î
                       ;
                       !   Drempel gemengd

                           Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                       maal naar gebied Kom verpompt.
                           Ondergrondse bergingsvoorziening
                                                                                                       Binnen het bemalingsgebied bevinden zich twee over-
                           Gescheiden gebieden

                           Openbaar groen
                                                                                                       storten waarvan één gemengd en één hemelwater.
                           GBKN
                                                                                                       Verhard oppervlak

                                                                                                       12,14 ha verhard oppervlak       (53,72%)

                                                                                                       10,45 ha dak oppervlak           (46,28%)

                                                                                                       22,59 ha Totaal




Maaiveldverloop                                               Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>KC—Jan de Rooijstraat, KC1—Jan de Rooijstraat, KC2—Veerweg, KC3—Kets West
Algemene kenmerken                                                                        Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                                                   U
                                                   #   Gemaal Gemengd

                                                       Gemaal HWA
                                                                                                                                   Stelseltype
                                                   U
                                                   #

                                                   U
                                                   #   Gemaal VGS
                                                                                                                                   Het grootste deel van de riolering in dit gebied is ge-
                                                   "
                                                   Î
                                                   ;
                                                   !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                                                   deeltelijk of volledig gescheiden. Er zijn twee ge-
                                                   "
                                                   Î
                                                   ;
                                                   !   Drempel gemengd

                                                       Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                                                   mengde en 12 hemelwater uitlopen/overstorten aan-
                                                       Ondergrondse bergingsvoorziening                                            wezig die het overtollige water op het oppervlaktewa-
                                                       Gescheiden gebieden
                                                                                                                                   ter lozen.
                                                       Openbaar groen

                                                       GBKN                                                                        Verhard oppervlak

                                                                                                                                   20,97 ha verhard oppervlak         (55,62%)

                                                                                                                                   16,73 ha dak oppervlak             (44,38%)

                                                                                                                                   37,70 ha Totaal




Maaiveldverloop                                                                           Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>KD—Erasstraat
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                     U
                     #   Gemaal Gemengd

                         Gemaal HWA
                                                                                                     Stelseltype
                     U
                     #

                     U
                     #   Gemaal VGS
                                                                                                     In de Erasstraat is een gescheiden stelsel aanwezig.
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                     Het vuil water wordt afgevoerd door middel van een
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     gemaal met een overstort voor extreme situaties. Er is
                         Ondergrondse bergingsvoorziening                                            tevens een hemelwater uitloop/overstort aanwezig.
                         Gescheiden gebieden

                         Openbaar groen
                                                                                                     Verhard oppervlak
                         GBKN
                                                                                                     1,54 ha verhard oppervlak         (46,22%)

                                                                                                     1,79 ha dak oppervlak             (53,78%)

                                                                                                     3,32 ha Totaal




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>KF—Zuid
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied

                                                                                                     Stelseltype

                                                                                                     Dit stelsel is met uitzondering van een aantal straten
                                                                                                     in het zuiden volledig gemengd gerioleerd.

                                                                                                     Het afvalwater wordt door middel van een gemaal
                                                                                                     afgevoerd en de hemelwatervoorzieningen beschik-
                                                                                                     ken over een eigen uitloop/overstortvoorziening.

                                                                                                     Het gebied heeft geen eigen gemengde overstort en
                                                                                                     staat, door middel van een hoge leiding, in verbinding
                                                                                                     met het gebied Kom.

                                                                                                     Verhard oppervlak
                     U
                     #   Gemaal Gemengd


                     U
                     #   Gemaal HWA
                                                                                                     13,12 ha verhard oppervlak         (60,92%)
                     U
                     #   Gemaal VGS

                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA                                                           8,41 ha dak oppervlak              (39,08%)
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     21,53 ha Totaal
                         Ondergrondse bergingsvoorziening

                         Gescheiden gebieden

                         Openbaar groen

                         GBKN




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>LA—Kom
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied

                                                                                                     Stelseltype

                                                                                                     Het bemalingsgebied is vrijwel volledig gemengd geri-
                                                                                                     oleerd met in het zuiden één overstort. In de kern
                                                                                                     bevinden zich een aantal kleine afkoppelgebieden
                                                                                                     welke over een uitlaat/overstort beschikken of nog op
                                                                                                     het gemengde stelsel zijn aangesloten.

                                                                                                     Verhard oppervlak

                                                                                                     20,65 ha verhard oppervlak        (57,14%)

                                                                                                     15,49 ha dak oppervlak            (42,86%)

                     U
                     #   Gemaal Gemengd                                                              36,13 ha Totaal
                     U
                     #   Gemaal HWA


                     U
                     #   Gemaal VGS

                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA

                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening

                         Ondergrondse bergingsvoorziening

                         Gescheiden gebieden

                         Openbaar groen

                         GBKN




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>LB—Molenwijck
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                     U
                     #   Gemaal Gemengd

                         Gemaal HWA
                                                                                                     Stelseltype
                     U
                     #

                     U
                     #   Gemaal VGS
                                                                                                     Het bemalingsgebied is deels gemengd en deels ge-
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                     scheiden gerioleerd. Het gemengde water wordt naar
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     de Kom van Leende verpompt. Het gemengde stelsel
                         Ondergrondse bergingsvoorziening                                            beschikt aan de oostkant over twee overstorten. Het
                         Gescheiden gebieden
                                                                                                     hemelwatersysteem is op negen locaties voorzien
                         Openbaar groen
                                                                                                     van uitstroom/overstort voorzieningen.
                         GBKN


                                                                                                     Verhard oppervlak

                                                                                                     12,68 ha verhard oppervlak       (56,07%)

                                                                                                     9,93 ha dak oppervlak            (43,93%)

                                                                                                     22,61 ha Totaal




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>LC—Hoge Steenweg
Algemene kenmerken                                          Hoe functioneert het stelsel bij bui 8   Beschrijving bemalingsgebied
                     U
                     #   Gemaal Gemengd

                         Gemaal HWA
                                                                                                     Stelseltype
                     U
                     #

                     U
                     #   Gemaal VGS
                                                                                                     Dit relatief kleine bemalingsgebied is grotendeels ge-
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Uitstroompunt HWA
                                                                                                     mengd gerioleerd met in het noorden een HWA
                     "
                     Î
                     ;
                     !   Drempel gemengd

                         Bovengrondse bergingsvoorziening
                                                                                                     streng inclusief uitlaat/overstort naar het oppervlak-
                         Ondergrondse bergingsvoorziening                                            tewater. Het gemengde stelsel beschikt over één
                         Gescheiden gebieden
                                                                                                     DWA gemaal en overstort.
                         Openbaar groen

                         GBKN                                                                        Verhard oppervlak

                                                                                                     1,44 ha verhard oppervlak          (61,86%)

                                                                                                     0,89 ha dak oppervlak              (38,14)

                                                                                                     2,33 ha Totaal

                                                                                                     .




Maaiveldverloop                                             Water op straat in de praktijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>