<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                          rieten kap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rieten kap




                                                                                                                                                                     9650 +
                                                                                                                                                                İT~
                                                                                                                                                                     8650 +
                                                                                                                                                                17~




                                                                                                                                                                     5B5Ũ +
                                                                                                                                                                 \T~




                                                                                                  MERK J                                                             3120 +
                                                                                                                                                                                                                                     velux


                                                                                                                                                                                                                                                                          3x MERK J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  velux
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «BUI          4x MERK J
                                                                                                                                                                 \T~


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  optioneel schoren toepassen




                                                                                                                                                                 V
                                                                                                                                                                     PEIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I
                                                                  MERK1                                           MERKA                                                                                             MERK B                 MERKC                            MERKA                 MERK A             MERKA                       MERKE                                                                                                                                                                 MERK D                  MERK F   MERK D                                                                                                                   MERKE                   MERK G                              MERK H                                MERK H

                                                                                                                                                                                                                  metselwerk                      eiken deur                     hardstenen plint                           aluminium kozijn                                                                                                                                                                                                                                                                     eiken kolommen                                                            aluminium kozijn                       hardstenen plint
                                                                                                                                                                                                                  kleur wit                       kleur naturel                  kleur grijs                                kleur zwart                                                                                                                                                                                                                                                                          kleur naturel                                                                   kleur zwart                      kleur grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gevelbekleding eiken                                                                                                                                                                                                       metselwerk baksteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kleur zwart                                                                                                                                                                                                      kleur geel genuanceerd

                                                              VOORGEVEL                                                                                                                                           RECHTERZIJGEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                             ACHTERGEVEL                                                                                                                                                                 LINKERZIJGEVEL
                                                              straatzijde                                                                                                                                         zijde oost/bedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      zijde oost




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OVH keramische dakpannen
                                                                                                                              ^50         3000                                              10000                                                3000           ^5Į)             3000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kleur blauw/grijs



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ;fc-, 9-f-   of-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CV"-    mo-




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        optioneel schoren toepassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        optioneel schoren toepassen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     o"-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ■'f.
                                                                                                                                    overkapping                               berging                                                                                      carport




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MERK F'             MERK Ľ            MERK Ľ
                                                                                                                                    ŨPP IN M2
                                                                                                                                    128. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       eiken kolommen                                                                                                                                eiken balken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9"- 00                                                                                                                                aluminium kozijn                                                                                                                                                                        metselwerk baksteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b- õĵo- ñb-                                                                                                                                                                                                                              kleur naturel                                                                                                                                 kleur naturel
                                                                                                                                                                                                MERK L   MERK L                                                                                                                                                                                              VOORGEVEL                   bijgebouw                 kleur zwart                                    rollaag                                                                                       ACHTERGEVEL BIJGEBOUW                      in een bonte kleur




                               2370                   4260                         2370
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CV"-
                                 2070                  3660                        2070                                                                                                                                 80         1990              1880   100         1900

                                                           8400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3470            100                    4670
                                                                                                                                                                                                                         1090      . 660 , 620                                           620 , 660 ,   1090   .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   î--------- 1                                                                                                                380    1870                             4500                          1870     38Ç
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OO-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             oo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CO«-                                                                                              38Q 770                                 6700                              . 770 38Ç


                                                                                                                                                                                                                                                                  F ortaal 1


                                                                                                                                                                                                                                  MERK                                                         MERĶD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -Ŷ- ob-                                                                                                                         of- cyf-
                  o
                  co««-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     00                                                               00                                                                                                                        co  oo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OOo-                                                                                                                      coo-    coo-

                                               technische ruimte
                                                                                                                                                                                                                                                    bijkeuken                                                                                                                                                                                                                 1500+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [2600+



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01P                                                                 slaapkamer ouders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24 m2
                                                                                                                                                                                                                                                    woonkamer



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oiţz CĄţz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         slaapkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13 m2                                       badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       I



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sin                                                                                                                                                                                                Škìz
         A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           slaapkamer
             t.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Şķ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   o
                                                                            portaaťž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   o

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oitz    o:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oitz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       onbenoemde ruirrįte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12 m2\         i
                                                                                                                                                                                                                                                                                           100..100 794
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2600j-.

                                                                                                                                                                                                                                                                            werkkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1500+
                                 onbenoemde ruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GLOBALE SITUERING I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OO-                                                                                                                                                                                                o*~ cyo-
                                                                                                                 o                                                                                                                                                                                                           00      00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DEFINITIEVE SITUATIE CONFORM HET NADER
                                                                                                               » coo-                                                                                                         keuken                                                                                         ooè-    mb-
                                                                                                                    o
                                                                                                                   lO                                                                                                                                                              MERKA!                                                                                                             o«-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAN TE LEVEREN INRICHTINGSPLAN VAN
                  o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                  çryé-                                                                                          b-                                                                                                                                                                                                                                                                             b- nb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE BEDRIJFSMATIGE ONTWIKKELING
                                                                                                                                                                                                                         MERK


                                        4820                                4180

                                            5350                   120       2930                                                                                                                                                                 5270                      120           2850

                                                                                                                                                                                                                                             4060               100                 4080                                                                                                                                                                                         100 1400 1 I0 1360                                                                                                                                                                                                                                                    bijgebouw 130 m2
                           KELDER
                                                                                                                                                                                                                        50                 4190                                       3800                                                                                                                                                                             9000

                                                                                                                                                                                                                                             4820                                       4180

                                                                                                                                                                                                                                                                9000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bedrijfswoning 750 m3
                                                                                                                                                                                                                        BEGANEGROND                                                                                                                                                                                            IE VERDIEPING


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        globale contour 60 db


NENNORMEN                                                                                 ALGEMEEN ALUMINIUM KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN                                                                        TRAPPEN                                                      VENTILATIE WONING______________________________________________________________
Trappen:                                  NEN-EN 14076                                    Stelkozijnen vlgs opgave kozijnleverancier.                                                                     Materiaal:          ntb                                      Balansventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer.
Electrische installatie:                  NEN 1010                                        voorzien van DPC stroken van voldoende breedte,                                                                 Uitvoering:         ntb                                      Aantal en type units te bepalen door installateur:
Gasinstallatie:                           NEN 1078                                        rondom aanbrengen en aan bovenzijde opzetten tot in binnenspouwblad.                                                                                                         Uitgangspunt is: Zehnder ComfoAir Q450 en/of Q350
                                                                                                                                                                                                          TRAP KD            BG
Geluidwering:                             NEN 5077                                        Aansluiting stelkozijn/binnenblad aan de buitenzijde rondom vzv Butylband plakfolie                                                                                          Bediening: comfosense C55 in woonkamer * vochtmeter badruimte * C02 sensor in VR
                                                                                                                                                                                                          Optrede:                185mm
Vochtwering:                              NEN 2778                                        ivm luchtdichtheid; alternatief is aansluiting voorzien van compriband.                                                                                                      Type roosters: Toevoer Comfovalve Luna S125; afvoer STB 1-125
                                                                                                                                                                                                          Aantrede:               200mm
Riolering:                                NEN 3215                                        Hang-en sluitwerk uitvoeren in weerstandsklasse 2, NEN 5087/5096 en                                                                                                          Leidingen van WTW-unit naar (dak)doorvoeren geheel isoleren conform installatie-eisen type unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dongenseweg
                                                                                                                                                                                                          Aantal optreden: 16
Luchtverversing:                          NEN 1087                                        "Politie keurmerk Veilig Wonen"                                                                                                                                              WTW-unit aansluiten op toe- en afvoer kanaal woning dmv SFD geluidsdempende slang.
                                                                                                                                                                                                          Breedte:                vlgs tekening
Kanalen verbrandingslucht en rook:        NEN 2757                                                                                                                                                                                                                     Het gehele toevoer kanaal welke niet wordt ingestort isoleren dmv Armaflex AF-10mm
Drinkwatervoorziening:                    NEN 1006                                                                                                                                                        TRAP BG ^ VD                                                 Plaats units:                   vlgs tekening op 2e verdieping
                                                                                          ALUMINIUM KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN                        ONDERDORPEL BUITENDEURKOZIJNEN
Meterkast:                                NEN 2768                                        Fabrikant/profiel:   Reynaers CS 77                                                                             Optrede:                187,5 mm                             Toevoer unit:                   Via dakdoorvoer op voldoende afstand van de afvoer
                                                                                                                                                 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem
C.v. installatie en ruimte:               NEN 3028                                                                                                                                                        Aantrede:               220 mm                               Afvoer unit:                    Via schoorsteen aan de voorzijde van de woning verticaal iom installateur
                                                                                                                                                 Kleur: vlgs nadere opgave ontwerper
Glas:                                     NEN 2608/3569                                                                                                                                                   Aantal optreden: 16
                                                                                          ROEDEN (Wiener Sprossen)                               Type: afstemmen met kozijnleverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Leidingdimensionering, -verloop en exacte plaats afvoerroosters vlgs
                                                                                                                                                                                                          Breedte:                vlgs tekening
                                                                                          Afmetingen conform leverancier/Reynaers                Dorpels volledig ondersteunen conform
                                                                                                                                                                                                          Definitieve uitvoering vlgs detailtekening                   detailberekening en -tekening installateur.
- Alle materialen leveren met komo garantiemerk.                                          Uitvoering: buiten en binnen hout (geplakt)            detailleringen en
                                                                                                                                                                                                          leverancier iom architect.                                   Alle leidingen/kanalen dienen op de tekening van de systeemvloeren te
- In natte ruimtes watervaste stuc- en/of gipsplaten toepassen.                           tussen binnen- en buitenblad van het glas              verwerkingsrichtlijnen fabrikant.
                                                                                                                                                                                                          Balustrade/leuning conform bouwbesluit                       worden aangegeven ter controle door de vloerleverancier en hoofdconstructeur.
- Alle steenachtige materialen die in contact kunnen komen met regen-,                    tevens onderverdeling aanbrengen
 grond, of oppervlaktewater moeten voldoen aan het besluit Bodemkwaliteit.
- Verwerking, opslag en vervoer materialen volgens "Stabu"
                                                                                          GLAS; BUITEN                                          METERKAST                                                 VERWARMING I WARM TAPWATER                                   LUCHTVERDEELSYSTEEM
 Standaardbepalingen 2007 en besteksomschrijvingen leveranciers.
                                                                                          Dubbele beglazing in binnensponning.                  Zij- en achterwand voorzien van 18 mm multiplex           Warmtepomp conform EPNberekening                             Toevoer: Comfofresh verdeelsysteem (comfotube 90mm)
- Op het gehele werk is de UAV 2012 van toepassing muv de
                                                                                          Fabrikant: Saint Gobain Glass                         tegen stroken 19 x 46 mm.                                 met gesloten bron.                                           Afvoer:     Rechthoekig instortkanaal; afmetingen vlgs opgave installateur
 genoemde wijzigingen/aanvullingen in de technische omschrijving/bestek.
                                                                                          Type:     Climaplus ONE                               Plafond v.z.v. plaatafwerking, multiplex 12mm             Uitvoering/installatie volgens opgave
- De aannemer moet een veiligheidsplan overleggen.
- Bijgevoegde bouwbesluitrapportage is op dit plan van toepassing
                                                                                          U-waarde:    1,0 WmA2ZK
                                                                                          Waar vereist veiligheidsglas
                                                                                                                                                Vloer v.z.v. geïsoleerde prefab meterkastvloerplaat.
                                                                                                                                                Ventilatie: (doorlaat 200 cmA2)
                                                                                                                                                                                                          installateur/leverancier,
                                                                                                                                                                                                          Plaats toestel: technische ruimte kelder
                                                                                                                                                                                                                                                                       ROOKMELDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BUREAUBROEDERSBV
- Grondwaterstand bepalen middels gegevens verkennend bodemonderzoek,
                                                                                                                                                                                                                                                                       Optische rookmelder (vlgs. NEN 2555)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ONTWERP&BOUWKUNDE
                                                                                          aanbrengen vlgs. NEN 2608                             onderzijde: deur voldoende vrij hangen                    Gehele woning v.z.v. vloerverwarming.                       Aansluiten op 230 volt voeding en voorzien van backup-batterij.
 op sonderingsstaten, via gemeente of ter plaatse in het werk bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              POSTBUS 45                   5175 ZG                LOON OP ZAND                         T.0416 36 51 40    INFO@BUREAUBROEDERS.NL
                                                                                                                                                bovenzijde: deur vzv rvs rooster op 200mm vanaf bk.                                                                   Plaats: vlgs tekening ©
- Hoofddraagconstructie brandwerend bekleden conform bouwbesluit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ORANJEPLEIN 20               5175 BE                LOON OP ZAND                         F.0416 36 29 69    WWW.BUREAUBROEDERS.NL
                                                                                          HAARDEN                                                                                                         BRANDWERENDHEID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    opdrachtgever     Koot Holding BV
                                                                                          Type en vorm nader te bepalen.                        WATEROPNAME AFWERKING SANITAIRE RUIMTES                   Gehele rieten kap brandvertragend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dongenseweg 3a
             NIET-dragende wand: Kalkzandsteen of Poriso in aangegeven dikte              Uitvoering rookkanaal/beluchting                      Toe te passen afwerkingen conform BB artikel 3.23         impregneren/behandelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5171 NA Kaatsheuvel
             DRAGENDE wand: Kalkzandsteen lijmblokken in aangegeven dikte                 etc vlgs opgave haardleverancier.                     Exacte uitvoering iom interieurarchitect.                 Uitvoering conform Artikel 2.71 BB.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PROJECT                                                                                                              WERKNR.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nieuwbouw bedrijfswoning aan de Dongenseweg 4 te Kaatsheuvel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17.084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ONDERWERP                     .          .   ..           .                                                          BLADNR.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gevels en plattegronden                                                                                  BV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WIJZIGINGEN       A. 09-10-2019 Opm. gemeente constructieve toets 30-08-2019   E.                                    GETEK. B. Broeders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B.                                                           F.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SCHAAL1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      C.                                                           G.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      D.                                                           H.                                    DATUM 11-06-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>