<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Hoe toegankelijk is
Cochonnetclub Loon op
        Zand?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               Hallo Cochonnetclub Loon op Zand!
Op 3-3-2022 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een
toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de
gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen
de tips graag in dit verbetervoorstel.
                                  Leuk nieuws
Cochonnetclub Loon op Zand wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de
Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een
beperking.
                            Even kennismaken?
 Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegan kelijk
 Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en
 adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een
 beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.
 Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in
 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna
 realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in
 het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en
 richtte Ongehinderd op.
2 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                          Waarom toegankelijk?
Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn?
Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u
deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat
deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen?
Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en
gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.
                         100% toegankelijkheid
Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit
voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen
met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook
aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk
kan worden.
                                  Certificaat
Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands
Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een
2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.
3 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                     Eenvoudige verbeteringen
  Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de
   volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.
4 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De private parkeervoorziening - de
parkeervoorzieningen - Private GPP aanwezig
1. Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats op het eigen parkeerterrein of in
de -garage.
Hierdoor is parkeren voor bezoekers met een beperking lastig of niet mogelijk.
Advies:
Realiseer een gehandicaptenparkeerplaats op een aaneengesloten stroef oppervlak
(geen schelpen, open bestrating e.d.) en met een verkeersbord E06 of een ander bord
met rolstoelsymbool en een 'P'.
Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 8)/goud (zie: 20) aanvullende criteria.
Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder
wilt optimaliseren.
5 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Hellingbaan
2. De hellingbaan is niet stabiel, nagelvast en/of anti-slip.
Hierdoor is de hellingbaan niet veilig te gebruiken voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of rollator.
Advies:
Zorg voor een hellingbaan of drempelhulp die stabiel, nagelvast en anti -slip is en
300kg kan dragen.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
6 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
3. Er bevindt zich een rubber(ring)mat.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig
gebruiken.
Advies:
Verwijder de rubber(ring)mat.
NB. indien de mat wordt verwijderd mag er geen hoogteverschil van meer dan 3cm
ontstaan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de verlaging in de vloer of bestrating afgedekt
wordt.
Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 15) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
7 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het sportveld - Drempel
4. Er bevindt zich een hoogteverschil van 6cm hoog.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig
of niet overbruggen.
Advies:
Verhoog de vloer of bestrating zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal
3cm). Indien er een helling ontstaat dan mag het stijgingspercentage maximaal 24%
zijn. De helling moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal
90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de (dubbele)
deur.
Bouwtechnisch (bestrating)
Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 17)/goud (zie: 30) aanvullende criteria.
Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkhei d nog verder
wilt optimaliseren.
8 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het regulier publiek toilet - Handmatige tussendeur
5. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 76cm.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet
naar binnen.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van de deur van minimaal 80cm.
NB. Indien er een drempelhulp of hellingbaan bij de deur aanwezig is, dan moet deze
aangepast worden naar de nieuwe breedte van de deur.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
LET OP: constructieve impact!
9 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Het regulier publiek toilet - Handmatige
toegangsdeur
6. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 75cm.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet
naar binnen.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van de deur van minimaal 80cm.
NB. Indien er een drempelhulp of hellingbaan bij de deur aanwezig is, dan moet deze
aangepast worden naar de nieuwe breedte van de deur.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
LET OP: constructieve impact!
10 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Het regulier publiek toilet - Regulier toilet
7. De opstelruimte in het toilet bevindt zich op meer dan 20cm van de closetpot.
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet of lastig gebruik maken van dit
toilet.
Advies:
Realiseer een vrije en vlakke opstelruimte van minimaal 80 x 120cm (b x l), grenzend
aan de closetpot (maximaal 20cm van de closetpot). Deze opstelruimte mag zich
(deels) in het voorportaal bevinden, indien er een voorportaal is en de deur van dit
voorportaal op slot kan.
NB. Indien er een rolstoelvriendelijk toilet gerealiseerd wordt (eis vanaf keurmerk
niveau zilver) dan vervalt dit advies.
Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
11 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                       Brons
  Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
                voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.
        Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.
12 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het
       super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:
13 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De private parkeervoorziening - de
parkeervoorzieningen - Private GPP aanwezig
8. Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats op het eigen parkeerterrein of in
de -garage.
Hierdoor is parkeren voor bezoekers met een beperking lastig of niet mogelijk.
Advies:
Realiseer een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande
opties:
Optie 1:
Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op parkeerterrein:
Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm; op een
aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een
verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een
duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v.
lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de
aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op
maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte.
Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te
zijn.
Optie 2:
Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op parkeerterrein:
Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm;
op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met
een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor
een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v.
lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de
aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op
maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte.
Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te
14 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>zijn.
Optie 3:
Indien een haakse of evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats grenzend aan de
openbare weg:
Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm;
op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met
een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor
een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v.
lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de
aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op
maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte.
Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te
zijn.
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 20) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
15 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De entree - Entree zichtbaar
9. De entree is niet duidelijk zichtbaar vanaf de dichtstbijzijnde openbare weg.
Hierdoor is het met name voor bezoekers met een visuele beperking onduidelijk waar
de entree zich bevindt.
Advies:
Breng het huisnummer of de naam van de locatie aan op de gevel of op
bewegwijzerbordjes in contrasterende kleuren ten opzichte van de
achtergrond. Geschikte kleurencombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-
antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte
kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.
Bouwtechnisch (bewegwijzering)
16 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De entree
10. De route naar de entree is niet egaal.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers
die slecht ter been zijn De route naar de entree lastig overbruggen.
Advies:
Realiseer een egaal pad.
Openbare ruimte (bestrating)
17 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De sportkantine - Handmatige toegangsdeur
11. De vrije doorgangshoogte van de deur is 200cm.
Hierdoor is de deur niet integraal toegankelijk voor lange bezoekers.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is,
breng gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
LET OP: constructieve impact!
18 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De sportkantine - Meest toegankelijke tafel
12. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten
en opstaan.
Advies:
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20
stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per
functie in een ruimte.
Organisatorisch (meubilair)
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 25) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
19 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Het terras - Meest toegankelijke tafel
13. De tafel heeft een 28cm vrij inrijdbare diepte.
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de
tafel.
Advies:
Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij
onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 35cm diepte (voor een
persoon met rolstoel).
Organisatorisch (meubilair)
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 26) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
20 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Hellingbaan
14. De hellingbaan heeft niet dezelfde vrije doorgangsbreedte als de deur.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator de hellingbaan
lastig of niet gebruiken.
Advies:
De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben die gelijk is aan
de breedte van de (dubbele) deur.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
21 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
15. Er bevindt zich een rubber(ring)mat.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig
gebruiken.
Advies:
Verwijder de rubber(ring)mat.
NB. indien de mat wordt verwijderd mag er geen hoogteverschil van meer dan 2cm
ontstaan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de verlaging in de vloer of bestrating afgedekt
wordt.
Bouwtechnisch (licht montagewerk)
22 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Hellingbaan
16. De hellingbaan heeft niet dezelfde vrije doorgangsbreedte als de deur.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator de hellingbaan
lastig of niet gebruiken.
Advies:
De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben die gelijk is aan
de breedte van de (dubbele) deur.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
23 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Het sportveld - Drempel
17. Er bevindt zich een hoogteverschil van 6cm hoog.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig
of niet overbruggen.
Advies:
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een
drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele
lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich
bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of
drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.
Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 30) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
24 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De nooduitgang - Trap
18. Er bevindt zich een hoogteverschil van 11-25cm hoog.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.
Advies:
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 32) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
25 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Het rolstoelvriendelijk toilet
19. Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet.
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn niet naar het toilet.
Advies:
Realiseer een rolstoelvriendelijk toilet welke voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het rolstoelvriendelijk
toilet;
- rolstoelvriendelijk toilet op of naast de deur aangegeven;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- beugel op de binnenzijde van de deur over de gehele breedte op 85 -95cm hoogte
(of schuifdeur of automatische deur);
- automatische lichtschakelaar of lichtschakelaar op maximaal 135cm hoo gte;
- vrije draaicirkel van 150cm tot 30cm hoogte;
- Indien transferruimte dan vrij van losse (verwijderbare) obstakels;
- opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot met bovenzijde op 70-
80cm hoogte;
- toiletrol aan de armsteun of binnen 65cm van het hart van de closetpot;
- onderrijdbare wastafel tot 70cm hoogte en bovenzijde op 80cm hoogte;
- een vaste spiegel op de achterwand tussen 100 en 150cm hoogte. De ideale situatie
is een vaste spiegel tussen 100 en 200cm hoogte;
- prullenbak die met de hand te openen is;
- handdroger of handdoek(automaat) op maximaal 135cm hoogte;
- zeepdispenser op maximaal 135cm hoogte vanaf de onderkant;
- alle voorzieningen dienen bruikbaar en bereikbaar te zijn met een vrije
doorgangsbreedte van 90cm;
- alarmkoord op 20-50cm hoogte.
26 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 34) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.
LET OP: constructieve impact!
27 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                        Zilver
  Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
                voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.
                           Gaat u voor goud? Lees dan verder.
28 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op
       veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-
          ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.
29 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>De private parkeervoorziening - de
parkeervoorzieningen - Private GPP aanwezig
20. Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats op het eigen parkeerterrein of in
de -garage.
Hierdoor is parkeren voor bezoekers met een beperking lastig of niet mogelijk.
Advies:
Realiseer een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande
opties:
Optie 1:
Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op parkeerterrein:
Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen
50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt
dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen,
open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met
rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak
t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak
met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een
stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met
minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan
dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.
Optie 2:
Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op parkeerterrein:
Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen
50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt
dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen,
open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met
rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de
omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met
contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is,
30 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm
vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het
opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.
Optie 3:
Indien een haakse of evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats grenzend aan de
openbare weg:
Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen
50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt
dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen,
open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met
rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de
omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met
contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is,
zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm
vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het
opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.
31 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>De entree - Hellingbaan
21. Er ontbreekt een afrijdbeveiliging bij de hellingbaan.
Hierdoor is er valgevaar voor bezoekers met een rolstoel, rollator of scootmobiel.
Advies:
Zorg voor een afrijdbeveiliging van minimaal 5cm hoog aan beide zijden.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
32 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>De entree - Handmatige entreedeur
22. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 81cm wanneer één deurvleugel
open staat.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator niet naar
binnen.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm bij één deurvleugel. Indien
dat niet mogelijk is, zorg ervoor dat de dubbele deur gedurende openingstijden altijd
geopend is of zorg ervoor dat beide deuren met een automatische deurdranger
geopend kunnen worden. Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze
deurdrangers rekening wordt gehouden met het brandveiligheidssysteem en
toegangscontrole systeem.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
33 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De sportkantine - Handmatige toegangsdeur
23. De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 3cm breed doordat er een
tafel en een vuilnisbak staan.
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de
deur zelfstandig te openen.
Advies:
Onderzoek de mogelijkheden om het obstakel te verwijderen zodat een vrije
opstelruimte van minimaal 50cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur
ontstaat, aan de trekzijde van de deur. Aan de duwzijde van de deur, aan de slotzijde
dient er een vrije opstelruimte te zijn van minimaal 35cm breed en 120cm lang.
Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de
opstelruimte niet meer nodig is.
Let bij het plaatsen van een automatische bedienknop op de volgende punten:
- een hoogte van 70-135cm;
- tenminste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst;
- voor de bedieningsknop een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig van tenminste
90 x 120cm;
- het draaivlak van de deur valt niet samen met het gebruiksvlak;
- met contrasterende kleuren tussen de knop en de achtergrond. Geschikte
kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood,
lichtgroen-zwart.
Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt
gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem. Overleg
met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke
uitvoering.
Bouwtechnisch (toegangstechniek)
34 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>De sportkantine - Handmatige toegangsdeur
24. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 80cm.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet
naar binnen.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van de deur van minimaal 85cm.
NB. Indien er een drempelhulp of hellingbaan bij de deur aanwezig is, dan moe t deze
aangepast worden naar de nieuwe breedte van de deur.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
LET OP: constructieve impact!
35 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>De sportkantine - Meest toegankelijke tafel
25. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten
en opstaan.
Advies:
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20
stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen EN de stoelen dienen
een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een
ruimte.
Organisatorisch (meubilair)
36 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Het terras - Meest toegankelijke tafel
26. De tafel heeft een 28cm vrij inrijdbare diepte.
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de
tafel.
Advies:
Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij
onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een
persoon met rolstoel).
Organisatorisch (meubilair)
37 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Het terras - Meest toegankelijke tafel
27. Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.
Advies:
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20
stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een
zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.
Organisatorisch (meubilair)
38 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Hellingbaan
28. Er is een hoogteverschil naast de hellingbaan van 10cm, en er on tbreekt een
afrijdbeveiliging.
Hierdoor is er valgevaar voor bezoekers met een rolstoel, rollator of scootmobiel.
Advies:
Zorg voor een afrijdbeveiliging van minimaal 5cm hoog aan beide zijden.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
39 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
29. De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 2cm breed.
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de
deur zelfstandig te openen.
Advies:
Onderzoek de mogelijkheden om het obstakel te verwijderen zodat een vrije
opstelruimte van minimaal 50cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur
ontstaat, aan de trekzijde van de deur. Aan de duwzijde van de deur, aan de slotzijde
dient er een vrije opstelruimte te zijn van minimaal 35cm breed en 120cm lang.
Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdrang er zodat de
opstelruimte niet meer nodig is.
Let bij het plaatsen van een automatische bedienknop op de volgende punten:
- een hoogte van 70-135cm;
- tenminste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst;
- voor de bedieningsknop een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig van tenminste
90 x 120cm;
- het draaivlak van de deur valt niet samen met het gebruiksvlak;
- met contrasterende kleuren tussen de knop en de achtergrond. Geschikte
kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood,
lichtgroen-zwart.
Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt
gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem. Overleg
met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke
uitvoering.
Bouwtechnisch (toegangstechniek)
40 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Het sportveld - Drempel
30. Er bevindt zich een hoogteverschil van 6cm hoog.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig
of niet overbruggen.
Advies:
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een
drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele
lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm, aanbevolen is 180cm. Indien
het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de
deur.
Realiseer een opritje van minimaal 90cm breed en met een stijgingspercentage van
maximaal 17%.
Bouwtechnisch (licht montagewerk)
41 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Het sportveld - Drempel
31. Er ontbreekt kleurverschil van hoog contrast op het hoogteverschil.
Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.
Advies:
Breng contrasterende kleuren aan t.o.v. de aangrenzende vloer, zodat het
hoogteverschil duidelijk zichtbaar is. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere:
wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.
Bouwtechnisch (vloer)
42 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>De nooduitgang - Trap
32. Er bevindt zich een hoogteverschil van 11-25cm hoog.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.
Advies:
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.
Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
43 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>De nooduitgang - Handmatige nooddeur
33. De vrije doorgangshoogte van de deur is 200cm.
Hierdoor is de deur niet integraal toegankelijk voor lange bezoekers.
Advies:
Zorg voor een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is,
breng gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur.
Bouwtechnisch (deuren, kozijnen en wanden)
LET OP: constructieve impact!
44 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Het rolstoelvriendelijk toilet
34. Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet.
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn niet naar het toilet.
Advies:
Realiseer een rolstoelvriendelijk toilet welke voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het rolstoelvriendelijk
toilet;
- bewegwijzering naar het rolstoelvriendelijk toilet indien het niet vindbaar is bij de
toiletten;
- rolstoelvriendelijk toilet op of naast de deur aangegeven;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- beugel op de binnenzijde van de deur over de gehele breedte op 85 -95cm hoogte
(of schuifdeur of automatische deur);
- 50cm vrije opstelruimte aan de deurkrukzijde van de deur, waar de deur naar buiten
opent (indien geen schuifdeur of automatische deur);
- automatische lichtschakelaar of lichtschakelaar op maximaal 135cm hoogte;
- vrije draaicirkel van 150cm tot 30cm hoogte;
- 90cm x 120cm vrije transferruimte naast de closetpot tot de muur;
- opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot met de bovenzijde op 70-
80cm hoogte;
- toiletrol aan de armsteun of binnen 65cm van het hart van de closetpot;
- onderrijdbare wastafel tot 70cm hoogte en bovenzijde op 80cm hoogte;
- elleboogkraan of automatische kraan;
- een sifon van pvc indien er een warmwaterkraan is;
- een vaste spiegel op de achterwand tussen 100 en 150cm hoogte. De ideale situatie
is een vaste spiegel tussen 100 en 200cm hoogte;
- prullenbak die met de hand te openen is;
45 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>- handdroger of handdoek(automaat) op maximaal 135cm hoogte;
- zeepdispenser op maximaal 135cm hoogte vanaf de onderkant;
- alle voorzieningen dienen bruikbaar en bereikbaar te zijn met een vrije
doorgangsbreedte van 90cm;
- alarmkoord op 20-50cm hoogte en met een opvolging van het alarm binnen 2
minuten.
Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
LET OP: constructieve impact!
46 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                       Goud
Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat
 u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag
            langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.
47 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>