<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     Opdrachtgever:       Grond en Bouw Bureau B.V.
                           Project:       Wonen aan de Vesting te Grave
                       Onderwerp:         Bergingsberekening

                             Datum:       25 oktober 2019
                               File:      Rioleringsplan.xls




Oppervakken totaal gebied                     18640 m2

Gem. mv hoogte                                   11 m + NAP
Gem. bodem wadi                            variabel m + NAP
Gem. Hoogste Grondwaterstand (GHG)              9,5 m + NAP

Totaal openbaar gebied:                                                    11208   m2
a. Openbaar groenvoorziening                                                7330   m2
b. Openbaar verharding                                                      3878   m2
c. Handelsstraat (50%)                                                       669   m2

Waterhuishouding:
1. Dakoppervlakte                                                          3644    m2
2. Verharding in tuin                                                     2228,5   m2
3. Verharding rijbaan / loopstroken                                        3839    m2
4. Verharding parkeervakken                                                 708    m2

Totaal oppervlak:                                                         10419,5 m2

Bergingscapaciteit totaal                                                     60 mm

Te bergen water                                                           625,17 m3

Te bergen in riolering/bergingssysteem/wadi's                              625,2 m3

Berging in bestaande wadi                                                  508,0 m3

Totaal benodigde berging                                                   1133,2 m3

Bergingsmogelijkheden:


Berging m.b.v. wadi's en greppels Baronesstraat
profiel wadi, diepte 1,0m, talud 1:3                           0,750 m1             468 m2          351,00 m3

profiel greppel bodembreedte 0,5m                              0,250 m1                 74 m2        18,50 m3
diepte 0,5m en talud 2:3


Berging m.b.v. wadi en watergangen Handelstraat
profiel wadi, diepte 1,1m, talud 1:3                           1,050 m1             690 m2          724,50 m3
waking van ca. 0,20m

profiel watergang, bovenbreedte 2,0m                           0,300 m1             131 m2           39,30 m3
bodembreedte 0,5m, diepte 0,60m

                                                                                          Totaal:   1133,30 m3

Berekening gebasseerd op DO tekeningen versie D d.d. 29-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>