<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK

HANDELSTRAAT / INDUSTRIESTRAAT EN
KONINGINNEDIJK

TE GRAVE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage actualiserend bodemonderzoek
Handelstraat / Industriestraat en Koninginnedijk
te Grave


                 Opdrachtgever              GBB

                                            Postbus 109

                                            3925 ZJ Scherpenzeel



               Rapportnummer                5365.001

                  Versienummer              D3

                             Status         Eindrapportage

                             Datum          21 december 2017



                         Vestiging          Limburg
                                            Rijksweg Noord 39
                                            6071 KS Swalmen
                                            0475 - 504961
                                            swalmen@econsultancy.nl

                         Opsteller          Dhr. S.J. Theeuwen

                             Paraaf




             Kwaliteitscontrole             ing. D.W.J. Verwijlen

                             Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -
 onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van
 bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar
 leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertifi-
 ceerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek
 wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resulta-
 ten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het
 bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen
 die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het
 verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze
 informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     VOORONDERZOEK................................................................................................................... 1
      2.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
      2.2      Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 2
      2.3      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      2.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 2
      2.5      Uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de onderzoekslocatie ............................... 2
      2.6      Belendende percelen/terreindelen.................................................................................... 4
      2.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 4
      2.8      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 4
      2.9      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 5
      2.10     Bodemopbouw .................................................................................................................. 5
      2.11     Geohydrologie .................................................................................................................. 5
3     CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 5
4     VELDWERK ................................................................................................................................ 6
      4.1      Uitgevoerde werkzaamheden ........................................................................................... 6
      4.2      Zintuiglijke waarnemingen ................................................................................................ 7
               4.2.1      Algemene bodemopbouw................................................................................... 7
               4.2.2      Visuele inspectie toplaag/maaiveld .................................................................... 7
      4.3      Grondwater ....................................................................................................................... 9
5     LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 9
      5.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 9
      5.2      Toetsingskader ............................................................................................................... 12
      5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters .................................................................... 13
6     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 16




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Bodemprofielen
4a.     - Analysecertificaten
4b.     - Getoetste analyseresultaten (Wbb, Rbk)
5.      - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.      - Geraadpleegde bronnen

                                                                                                                                          5365.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Econsultancy heeft van GBB opdracht gekregen voor het uitvoeren van een actualiserend bodemon-
derzoek aan de Handelstraat / Industriestraat en Koninginnedijk te Grave.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslo-
catie.

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de
onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is en na te gaan of de verdenking van bodemver-
ontreiniging van de bodem met asbest terecht is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belem-
meringen zijn voor de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-
kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" en
de NEN 5707+C1:2016 "Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen
grond". De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol
2018 van de BRL SIKB 2000.

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018.
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013), de helft van de interventiewaarde voor asbest en aan de achtergrondwaarden voor grond uit
de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-
den.


2      VOORONDERZOEK

Onderhavig actualiserend vooronderzoek richt zich voornamelijk op de periode 2000 tot heden.

2.1      Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Grave aanwezige in-
formatie (mevrouw W. Schoenmakers), informatie verkregen van Soilconsult (de heer A.G.J. Nijland)
en informatie verkregen uit de op 23 oktober 2017 uitgevoerde terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

        het historische, huidige en toekomstige gebruik;
        eventuele calamiteiten;
        eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;




Rapport 5365.001 versie D3                                                                 Pagina 1 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         de bodemopbouw en geohydrologie;
         verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.

2.2       Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen en percelen
binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 17.365 m²) ligt aan de Handelstraat / Industriestraat en Koninginnedijk, aan
de noordzijde van de kern van Grave (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend ge-
meente Grave, sectie A, nummers 3028, 2171, 3025, 2912 (ged.) en 2915 (ged.).

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 12 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie
X = 179.000, Y = 419.410.

2.3       Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Het gebied waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt is omstreeks de jaren 30 van de vorige
eeuw opgespoten met Maaszand en begin jaren zestig in gebruik genomen is als industrieterrein
(Wisseveld). Nabij de zuidoostgrens van de onderzoekslocatie is in 2014 een nieuwbouwplan gereali-
seerd (zorgcentrum Catharinahof). Voorafgaande aan deze nieuwbouw is dat terreindeel gesaneerd.
De onderzoekslocatie ligt momenteel deels braak en is anderzijds in gebruik als parkeerterrein dat is
voorzien van een asfalt- en betonverharding. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie.

2.4       Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Grave blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

2.5       Uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de onderzoekslocatie

Ter plaatse van -en nabij onderhavige onderzoekslocatie hebben in het verleden (onder meer) de
volgende bodemonderzoeken c.q. -saneringen plaatsgevonden:

           historisch vooronderzoek Dibec 2003;
           oriënterend onderzoek, Tauw 2005.
           saneringsplan, Tauw 2007;
           uitwerkingsplan sanering, Tauw 2007;
           evaluatierapport Koninginnedijk, Search 2012;
           evaluatierapport Pater v.d. Elsenstraat, Search 2011;
           historisch vooronderzoek, Econsultancy 2014.

Resumerend komt uit deze bodemonderzoeken c.q. -saneringen de volgende (relevante) informatie
naar voren:




Rapport 5365.001 versie D3                                                                  Pagina 2 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ten zuiden van de onderzoekslocatie heeft van 1882-1953 een gasfabriek gestaan. In 1968 is na de
sloop van de gasfabriek de woonwijk Oranje Bastion alhier gerealiseerd. In 1996 en 1997 is in op-
dracht van de Provincie Noord-Brabant het terrein ter plaatse van deze woonwijk gesaneerd. Echter,
zijn destijds ter plaatse van de locatiegrens op de zuidoostgrens van dit plangebied destijds lichte tot
matige verontreinigingen met PAK en/of cyanide in de bodem achtergebleven. Deze restverontreini-
                                                      1
gingen bevinden zich op een afstand van circa 225 m van onderhavige onderzoekslocatie.

Oriënterend onderzoek Tauw 2005:
De bodem ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie is zwak tot matig puinhoudend, tot een diepte
van maximaal 2,0 m -mv.

Voormalige Handelstraat 7:
De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, nikkel, EOX en minerale olie en matig
verontreinigd met zink en PAK. Deze matige verontreinigingen zijn destijds vastgesteld in een grond-
mengmonster van boringen 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31. De ondergrond alhier bleek licht verontrei-
nigd met minerale olie. Het grondwater alhier bleek licht verontreinigd te zijn met arseen en cyanide.

Voormalige Handelstraat 15:
Ter plaatse van boring 73 zijn zintuiglijk in het dieptetraject 0,5-0,6 m -mv olieplaatjes waargenomen.
Dit bodemtraject bleek destijds licht verontreinigd met minerale olie. De bovengrond is verder licht
verontreinigd met minerale olie en de ondergrond licht verontreinigd met zink. Het grondwater alhier
bleek (enkel plaatselijk) matig verontreinigd te zijn met arseen.

Saneringsplan Tauw 2007:
Pater van den Elsenstraat 5 en 7 (grotendeels buiten onderhavige onderzoekslocatie):
In de achtertuin is een sterke koperverontreiniging vastgesteld tot een diepte van 1,0 m -mv. Dit be-
                           3
droeg destijds circa 100 m sterk verontreinigde grond. De oorzaak was destijds niet bekend. Figuur 3
geeft een weergave van de ligging van deze verontreiniging.

Pater van den Elsenstraat 9, grotendeels buiten onderhavige onderzoekslocatie:
De bodem op deze locatie was reeds in 1997 gesaneerd. Dit betreft de locatie ter plaatse van de hui-
dige Baronesstraat en het zorgcentrum.

Handelstraat 15:
Alhier is een autoshowroom met werkplaats aanwezig geweest. Ter plaatse van deze deellocatie is
als gevolg van een ondergrondse tank een verontreiniging ontstaan met minerale olie. In totaal bleek
                     3
destijds circa 250 m bodem (grond en grondwater) sterk verontreinigd met minerale olie en bevond
zich dit voornamelijk onder de openbare weg. Destijds zou middels ontgraving (zonder grondwatersa-
nering) deze bodemverontreiniging worden gesaneerd. Figuur 2 geeft een weergave van de ligging
van deze verontreiniging.

Van deze vastgestelde verontreinigingen zijn momenteel géén toereikende saneringsevaluaties be-
kend.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                    Pagina 3 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Figuur 2 en 3

2.6      Belendende percelen/terreindelen

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. De onderzoekslocatie wordt mo-
menteel nagenoeg geheel omgeven door woonwijken met bijhorende infrastructuur en/of braaklig-
gend terrein.

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er met uitzondering van de reeds bekende verontreinigingen
zoals besproken in hoofdstuk 2.5 vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende veront-
reinigingen zijn te verwachten.

2.7      Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke (aanvullende) bronnen
voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Ter plaatse van deellocatie A (voormalige Handelstraat 7) is een wadi gerealiseerd waarbij het gehele
terreindeel circa 1,5 meter ontgraven; bovendien stond deze wadi ten tijde van de terreininspectie (en
de veldwerkzaamheden) volledig onder water. Hiermee is, in overleg met Soilconsult, het bodemon-
derzoek ter plaatse van deellocatie A komen te vervallen.

2.8      Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te ontwikkelen.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                  Pagina 4 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.9        Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

De gemeenten Cuijk en Graven hebben de lokale achtergrondwaarden voor grond binnen het gebied
van de onderzoekslocatie vastgesteld. De onderzoekslocatie ligt binnen de zone “Bebouwing na 1950
en buitengebied”. Binnen deze regio komen verhoogde gehalten aan van een aantal metalen, PAK,
PCB en minerale olie voor. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater
voor.

2.10 Bodemopbouw

Het gebied waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt is omstreeks de jaren 30 van de vorige
eeuw opgespoten met Maaszand.

2.11 Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Slenk van Venlo. Deze slenk wordt aan de zuid-
westzijde begrensd door de Tegelenbreuk en aan de noordoostzijde door de Grensbreuk. Beide
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 7,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 4,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens
gegevens van digitale wateratlas de provincie Brabant, in noordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


3      CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Ten behoeve van het bodemonderzoek is, op basis van het vooronderzoek, een aantal deellocaties
geïdentificeerd. In tabel I zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betreffende
deellocaties, weergegeven.

Tabel I.         Onderzoeksstrategieën

                Deellocatie                           Huidige                       Verwachte stoffen               Onderzoeks-
                                            oppervlakte verdacht gebied                                              strategie

B       (vml.) Handelstraat 15             < 100 m2                       minerale olie, aromaten                 VEP

                                                    2
C       (vml.) Pater van den Elsenstraat   ± 35 m                         koper                                   VEP
        5 en 7

D       Overige terreindeel                ± 15.065 m2                    metalen, minerale olie, PAK en asbest   VED-HE


Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5707:
VEP     :        Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks
VED-HE :         Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                              Pagina 5 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4      VELDWERK

4.1      Uitgevoerde werkzaamheden

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen,
zoals weergegeven in tabel I, en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets
met daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de
bodemprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen.

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in
tabel II zijn vermeld. Het veldwerk is op 23, 24, 29 en 30 november 2017 uitgevoerd onder kwaliteits-
verantwoordelijkheid van de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy staat geregi-
streerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". De grondwaterbemonstering is op 7 december
2017 uitgevoerd door de heer R.J.H. Denessen. Deze medewerker van Econsultancy staat geregi-
streerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhy-
giënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

Tabel II.        Uitgevoerde werkzaamheden

                                                        Veldwerk                                          Analyses
                 Deellocatie
                                              Boringen /gaten/peilbuizen              Grond                           Grondwater

 B      (vml.) Handelstraat 15               3 (3,0 m -mv)                 minerale olie grond (1x)         minerale olie en aromaten (1x)
                                             1 (bestaande peilbuis)        standaardpakket grond (1x)
                                                                           koper + nikkel separaat (2x)

 C      (vml.) Pater van den Elsenstraat 5   3 (max. 1,0 m -mv)            metalen grond (1x)               - vooralsnog géén grondwateron-
        en 7                                                                                                derzoek

 D      Overige terreindeel                  26 (max. 1,0 m -mv)           Verdachte bodemlaag:             standaardpakket grondwater (3x)
                                             6 (max. 2,0 m -mv)            standaardpakket grond (7x)
                                             3 (peilbuizen)                minerale olie separaat (4x)
                                             33 (gaten)                    asbest in bodem (5x)
                                                                           asbest in puin (1x)

                                                                           Onverdachte bodem:
                                                                           standaardpakket grond (4x)



De boringen zijn geplaatst met behulp van een schep, een edelman-, riverside- en/of zuigerboor. Van
het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en
zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met ver-
ontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Waar van toepassing is
het opgeboorde materiaal tevens zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van olie(gerelateerde)
producten. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd
over een 20 mm zeef en zintuiglijk beoordeeld. Voor de geplaatste peilbuizen geldt dat het onderste
gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat
en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zo-
dat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De filterstelling is bepaald
op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 23, 24, 29 en 30
december 2017 is ingeschat. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van
minimaal een week is het grondwater bemonsterd.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                      Pagina 6 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tijdens de veldwerkzaamheden is op het maaiveld ter plaatse van deellocatie D een sterk puinhou-
dend gronddepot aangetroffen alwaar aan het maaiveld circa 900 gram asbestverdacht plaatmateriaal
aanwezig is (zie bijlage 2). Dit depot is in onderhavig onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

4.2      Zintuiglijke waarnemingen

4.2.1        Algemene bodemopbouw

De bodem bestaat voornamelijk uit plaatselijk zwak humeus, zwak tot sterk grindig, zwak kleihou-
dend, matig leemhoudend, zwak tot uiterst siltig, matig grof tot uiterst grof zand en is bovendien
plaatselijk zwak gleyhoudend. Verder bestaat de bodem plaatselijk uit zwak tot sterk zandig leem.
Tevens is plaatselijk stol aanwezig.

4.2.2        Visuele inspectie toplaag/maaiveld

In tabel III zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag op-
genomen.

Tabel III.              Visuele inspectie toplaag

                                Aandachtsgebied                                 Opmerking

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie                       15.065 m²

Conditie toplaag                                             Droog
Beperkingen van de inspectie                                 Deels verhard

Weersomstandigheden                                          Neerslag < 10 mm/dag
                                                             Zicht > 50 m

Zand, klei/leem en/of veen                                   Zand

Los of (deels) vastgereden                                   Vastgereden

Geen/matige vegetatie                                        matig

Geschatte inspectie-efficiëncy (tabel 2 NEN 5707)            50-70 %

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen?           Nee


4.2.3        Visuele inspectie opgegraven materiaal

Ten behoeve van de visuele inspectie zijn met behulp van een schep 33 gaten gegraven en is het
opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef. Ten behoeve van het asbestonderzoek is het
ontgraven materiaal systematisch zintuiglijk op asbestverdachte materialen gecontroleerd.

Tijdens de inspectie is er, afgezien van 1 stukje asbestverdacht materiaal (gresbuis) ter plaatse van
boring D31 (traject 0,0-0,5 m -mv) geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Tabel IV geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen/bijzonderheden, die in
het opgegraven en opgeboorde materiaal zijn aangetroffen.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                  Pagina 7 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tabel IV.        Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen

 Gat/boring      Traject (m -mv)     Einddiepte (m -mv)                      Waargenomen verontreinigingen/bijzonderheden

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15
     B01           0,36 - 0,50              3,00          matig asfalthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend, geen olie-
                                                          water reactie
                   0,50 - 1,00                            geen olie-water reactie
                   1,00 - 3,00                            geen olie-water reactie
     B02           0,00 - 0,15              3,00          sterk asfalthoudend, sterk puinhoudend
                   0,15 - 0,40                            geen olie-water reactie
                   0,40 - 0,50                            geen olie-water reactie
                   0,50 - 3,00                            geen olie-water reactie
     B03           0,12 - 0,50              3,00          matig asfalthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend
Deellocatie C: (vml.) Pater van den Elsenstraat 5 en 7
     C01           0,00 - 0,70              0,70          zwak baksteenhoudend, gestuit
     C02           0,00 - 0,70              1,00          zwak baksteenhoudend
                   0,70 - 1,00                            matig baksteenhoudend
     C03           0,00 - 0,65              1,00          zwak baksteenhoudend
Deellocatie D: Overige terreindeel
     D03           0,33 - 0,60              1,10          matig baksteenhoudend
     D04           0,50 - 1,40              1,40          gestuit op maaskei
     D06           0,27 - 0,50              1,00          zwak baksteenhoudend
     D10           0,25 - 0,50              1,00          zwak baksteenhoudend
     D12           0,25 - 0,75              0,75          zwak baksteenhoudend
     D13           0,50 - 0,90              0,90          matig baksteenhoudend, gestuit op fundatie
     D16           0,18 - 0,68              2,00          zwak baksteenhoudend
     D17           0,15 - 0,25              0,75          Vullaag
                   0,25 - 0,75                            volledig puin
     D18           0,00 - 0,50              0,50          zwak betonhoudend
     D19           0,00 - 0,10              0,50          zwak betonhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak asfalthoudend
                   0,10 - 0,50                            matig betonhoudend
     D20           0,00 - 0,50              0,50          sterk betonhoudend
     D21           0,00 - 0,50              0,50          sterk betonhoudend
     D22           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend
     D23           0,08 - 0,50              2,00          matig betonhoudend
                   0,50 - 1,00                            matig baksteenhoudend
     D24           0,00 - 0,50              4,20          zwak baksteenhoudend
                   0,50 - 1,00                            zwak baksteenhoudend
                   3,00 - 4,20                            gestuit ivm grof zand met grind
     D28           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
     D29           0,00 - 0,50              2,00          zwak baksteenhoudend
     D30           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend
     D31           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend, zwak gresbuishoudend
     D32           0,00 - 0,65              3,65          zwak baksteenhoudend
                   2,30 - 3,65                            gestuit ivm klei
     D33           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend
     D34           0,00 - 0,50              0,50          zwak baksteenhoudend
     D35           0,00 - 0,50              2,00          zwak baksteenhoudend
                   0,50 - 1,00                            zwak betonhoudend
                   1,50 - 2,00                            holle ruimte
     D36           0,00 - 0,25              0,50          zwak baksteenhoudend




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                     Pagina 8 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.3       Grondwater

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. Tabel V geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde
waarde van de troebelheid.

Tabel V.                Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater

    Peilbuisnummer           Situering peilbuis        Filterstelling   Grondwaterstand   Elektrisch Gelei-   Troebelheid
                                                          (m -mv)           (m -mv)       dingsvermogen          (NTU)
                                                                                               (EGV)

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15

    bestaande peil-    ter plaatse van vermoedelijke     5,55-6,55           4,15               852               21
     buis nabij B1     verontreinigingscontour

Deellocatie D: Overige terreindeel

         D05           noordzijde                        2,50-3,50           1,76               753               33

         D24           centraal                          3,20-4,20           2,33               715               31

         D32           zuidzijde                         2,65-3,65           1,28               764               26




5       LABORATORIUMONDERZOEK

5.1       Uitvoering analyses

Verkennend bodemonderzoek NEN 57470
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 13 grondmengmonsters samengesteld. De zintuiglijk meest verontreinigde
grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De 13 grondmengmon-
sters en de 4 grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een van de volgende pakketten:

-         standaardpakket grond:
          droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-
          deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
          (PAK) en minerale olie;

-         olie grond:
          droge stof, organische stofgehalte, minerale olie;

-         metalen grond:
          barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink;

-         standaardpakket grondwater:
          metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
          aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale
          olie;

-         olie/aromaten water:
          vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale olie.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                       Pagina 9 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel VI geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.

Tabel VI.        Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten


Grondmeng-       Meetpunt + traject
                                        Grondsoort Bijzonderheden                                          Analysepakket
  monster            (m -mv)

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15
                  B01 (1,00 - 1,50)
                  B01 (1,50 - 2,00)
                  B02 (1,00 - 1,50)
   MMB1                                   Zand           geen olie-water reactive                          minerale olie
                  B02 (1,50 - 2,00)
                  B03 (1,00 - 1,50)
                  B03 (1,50 - 2,00)
                  B01 (0,36 - 0,50)                      matig asfalthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
   MMB2                                   Zand                                                             standaardpakket grond
                  B03 (0,12 - 0,50)                      kolengruishoudend, geen olie-water reactie
Uitsplitsing grondmengmonster MMB2
                                                         matig asfalthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
    B01-1         B01 (0,36 - 0,50)       Zand                                                             koper en nikkel
                                                         kolengruishoudend, geen olie-water reactie
                                                         matig asfalthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
    B03-1         B03 (0,12 - 0,50)       Zand                                                             koper en nikkel
                                                         kolengruishoudend, geen olie-water reactie
Deellocatie C: (vml.) Pater van den Elsenstraat 5 en 7
                  C01 (0,00 - 0,50)
   MMC1           C02 (0,00 - 0,50)       Zand           zwak baksteenhoudend, gestuit                     metalen
                  C03 (0,00 - 0,50)
Deellocatie D: Overige terreindeel
                  D33 (0,00 - 0,50)
                  D34 (0,00 - 0,50)
   MMD1                                   Zand           zwak baksteenhoudend                              standaardpakket grond
                  D35 (0,00 - 0,50)
                  D36 (0,00 - 0,25)
                  D28 (0,00 - 0,50)
                  D29 (0,00 - 0,50)                      zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak
   MMD2                                   Zand                                                             standaardpakket grond
                  D30 (0,00 - 0,50)                      gresbuishoudend
                  D31 (0,00 - 0,50)
                  D12 (0,25 - 0,50)
                  D18 (0,00 - 0,50)
   MMD3                                   Zand           zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend           standaardpakket grond
                  D22 (0,00 - 0,50)
                  D24 (0,00 - 0,50)
                  D19 (0,10 - 0,50)
                  D20 (0,00 - 0,50)
   MMD4                                   Zand           sterk betonhoudend, matig betonhoudend            standaardpakket grond
                  D21 (0,00 - 0,50)
                  D23 (0,08 - 0,50)
Uitsplitsing grondmengmonster MMD4

    D19-2         D19 (0,10 - 0,50)       Zand           matig betonhoudend                                minerale olie

    D20-1         D20 (0,00 - 0,50)       Zand           sterk betonhoudend                                minerale olie

    D21-1         D21 (0,00 - 0,50)       Zand           sterk betonhoudend                                minerale olie

    D23-1         D23 (0,08 - 0,50)       Zand           matig betonhoudend                                minerale olie
                  D13 (0,50 - 0,90)
   MMD5                                   Leem           matig baksteenhoudend                             standaardpakket grond
                  D23 (0,50 - 1,00)
                  D03 (0,33 - 0,60)
                  D06 (0,27 - 0,50)
   MMD6                                    Stol          matig baksteenhoudend, zwak baksteenhoudend       standaardpakket grond
                  D10 (0,25 - 0,50)
                  D16 (0,18 - 0,68)
                  D29 (0,50 - 1,00)
                  D29 (1,00 - 1,50)
                  D29 (1,50 - 2,00)
   MMD7           D32 (0,65 - 1,00)       Zand           -                                                 standaardpakket grond
                  D32 (1,00 - 1,50)
                  D32 (1,50 - 2,00)
                  D35 (1,00 - 1,50)




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                    Pagina 10 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel VI.       Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmeng-      Meetpunt + traject
                                          Grondsoort Bijzonderheden                              Analysepakket
  monster           (m -mv)

Deellocatie D: Overige terreindeel
                  D04 (0,50 - 1,00)
                  D04 (1,00 - 1,40)
                  D23 (1,00 - 1,50)
    MMD8                                     Zand         -                                          standaardpakket grond
                  D23 (1,50 - 2,00)
                  D24 (1,00 - 1,50)
                  D24 (1,50 - 2,00)
                  D03 (0,60 - 1,10)
                  D05 (0,50 - 1,00)
                  D05 (1,00 - 1,50)
                  D05 (1,50 - 2,00)
    MMD9                                     Zand         -                                          standaardpakket grond
                  D06 (0,50 - 1,00)
                  D16 (0,68 - 1,00)
                  D16 (1,00 - 1,50)
                  D16 (1,50 - 2,00)
                  D02 (0,33 - 0,70)
                  D07 (0,40 - 0,70)
    MMD10                                    Zand         -                                          standaardpakket grond
                  D09 (0,33 - 0,83)
                  D14 (0,25 - 0,75)
                  D25 (0,20 - 0,50)
    MMD11         D26 (0,25 - 0,50)          Zand         -                                          standaardpakket grond
                  D27 (0,27 - 0,50)


Verkennend onderzoek asbest in bodem/puin NEN 5707/NEN 5897
Van het aangetroffen asbestverdachte materiaal (gresbuis, fractie > 20 mm), is een materiaalmonster
aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie. In het laboratorium
is het aangeboden asbestverdachte materiaal geanalyseerd op de volgende componenten:

-        asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm; kwalitatief):
         serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en
         actinoliet).

Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 6 mengmonsters geanalyseerd
op het volgende analysepakket:

-        asbest (kwantitatief):
         droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet,
         tremoliet en actinoliet).

Tabel VII geeft een overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en de analysepakketten.

Tabel VII.       Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en de analysepakketten

    Grondmeng-                         Traject                       Analysepakket                      Bijzonderheden
      monster                         (m -mv)

 ASB-MM1            D29 (0,00 - 0,50) D33 (0,00 - 0,50)       asbest in grond        zwak baksteenhoudend
                    D34 (0,00 - 0,50) D35 (0,00 - 0,50)
                    D36 (0,00 - 0,50)
 ASB-MM2            D31 (0,00 - 0,50)                         asbest in grond        zwak baksteenhoudend, zwak gresbuishoudend

 ASB-MM3            D18 (0,00 - 0,50) D22 (0,00 - 0,50)       asbest in grond        zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
                    D28 (0,00 - 0,50) D30 (0,00 - 0,50)
 ASB-MM4            D19 (0,10 - 0,50) D20 (0,00 - 0,50)       asbest in grond        sterk betonhoudend, matig betonhoudend
                    D21 (0,00 - 0,50)
 ASB-MM5            D17 (0,25 - 0,75) D17 (0,25 - 0,75)       asbest in puin         volledig puin

 ASB-MM6            D03 (0,33 - 0,60) D06 (0,27 - 0,50)       asbest in grond        matig baksteenhoudend, zwak baksteenhoudend
                    D10 (0,18 - 1,00) D16 (0,18 - 0,68)



Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                   Pagina 11 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5.2      Toetsingskader

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:

-        achtergrondwaarde:
         deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
         gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;

-        streefwaarde:
         deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten
         verwaarloosbaar worden geacht;

-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de
         concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
         stige bodemverontreiniging bestaat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering
         of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij
         gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventie-
         waarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te be-
         palen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is
         uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
            - niet verontreinigd:        gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:       gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:       gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:       gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
        - niet verontreinigd:            concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
        - licht verontreinigd:           concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
        - matig verontreinigd:           concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
        - sterk verontreinigd:           concentratie > interventiewaarde.


De analyseresultaten zijn tevens indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond
of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007).




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                         Pagina 12 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 en puin NEN 5897
De analyseresultaten met betrekking tot bodem zijn conform de NEN 5707 getoetst aan de helft van
de interventiewaarde. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het
statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek
asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

De analyseresultaten met betrekking tot puin zijn conform de NEN 5897 getoetst aan de helft van de
maximale samenstellingswaarde. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de maximale
samenstellingswaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de maxi-
male samenstellingswaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak
tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de
maximale samenstellingswaarde is een nader onderzoek verplicht. De hoogste bepaalde waarde
binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Tabel VIII geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel VIII.      Overschrijdingen toetsingskaders grond

 Grond(meng)-                       Traject                     Gehalte > AW              Gehalte > T             Gehalte > I          Bodemfunctie-
   monster                         (m -mv)                    (licht verontreinigd)   (matig verontreinigd)   (sterk verontreinigd)       klasse
                                                                                                                                          (toepassen
                                                                                                                                      grond/baggerspecie)

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15

                    B01 (1,00 - 1,50) B01 (1,50 - 2,00)   -                           -                       -                       Altijd toepasbaar
      MMB1          B02 (1,00 - 1,50) B02 (1,50 - 2,00)
                    B03 (1,00 - 1,50) B03 (1,50 - 2,00)

                                                          minerale olie               -                       koper                   Niet toepasbaar
                                                          kobalt                                              nikkel                  (koper, nikkel)
      MMB2          B01 (0,36 - 0,50) B03 (0,12 - 0,50)
                                                          zink
                                                          PCB

Uitsplitsing grondmengmonster MMB2

                                                          koper                       -                       -                       Industrie
      B01-1         B01 (0,36 - 0,50)
                                                          nikkel                                                                      (koper, nikkel)

      B03-1         B03 (0,12 - 0,50)                     -                           -                       -                       Altijd toepasbaar
Deellocatie C: (vml.) Pater van den Elsenstraat 5 en 7

                    C01 (0,00 - 0,50) C02 (0,00 - 0,50)   lood                        -                       -                       Altijd toepasbaar
      MMC1
                    C03 (0,00 - 0,50)                     zink

Deellocatie D: Overige terreindeel

                                                          kwik                        -                       -                       Industrie
                    D33 (0,00 - 0,50) D34 (0,00 - 0,50)
      MMD1                                                zink                                                                        (minerale olie)
                    D35 (0,00 - 0,50) D36 (0,00 - 0,25)
                                                          minerale olie

                    D28 (0,00 - 0,50) D29 (0,00 - 0,50)   lood                        -                       -                       Wonen
      MMD2
                    D30 (0,00 - 0,50) D31 (0,00 - 0,50)   zink

                                                          kobalt                      -                       -                       Industrie
                    D12 (0,25 - 0,50) D18 (0,00 - 0,50)
      MMD3                                                kwik                                                                        (minerale olie)
                    D22 (0,00 - 0,50) D24 (0,00 - 0,50)
                                                          minerale olie

                                                          kobalt                      -                       -                       Niet toepasbaar
                    D19 (0,10 - 0,50) D20 (0,00 - 0,50)   minerale olie                                                               (minerale olie)
      MMD4
                    D21 (0,00 - 0,50) D23 (0,08 - 0,50)   PCB
                                                          PAK




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                                 Pagina 13 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel VIII. Overschrijdingen toetsingskaders grond

 Grond(meng)-                       Traject                     Gehalte > AW              Gehalte > T             Gehalte > I            Bodemfunctie-
   monster                         (m -mv)                    (licht verontreinigd)   (matig verontreinigd)   (sterk verontreinigd)         klasse
                                                                                                                                            (toepassen
                                                                                                                                        grond/baggerspecie)

Deellocatie D: Overige terreindeel

Uitsplitsing grondmengmonster MMD4
                                                          minerale olie               -                       -                         Industrie
      D19-2         D19 (0,10 - 0,50)
                                                                                                                                        (minerale olie)

                                                          minerale olie               -                       -                         Niet toepasbaar
      D20-1         D20 (0,00 - 0,50)
                                                                                                                                        (minerale olie)

      D21-1         D21 (0,00 - 0,50)                     -                           -                       -                         Altijd toepasbaar

      D23-1         D23 (0,08 - 0,50)                     -                           -                       -                         Altijd toepasbaar

                                                          cadmium                     -                       -                         Wonen
      MMD5          D13 (0,50 - 0,90) D23 (0,50 - 1,00)   lood
                                                          zink
                    D03 (0,33 - 0,60) D06 (0,27 - 0,50)   minerale olie               -                       -                         Industrie
      MMD6
                    D10 (0,25 - 0,50) D16 (0,18 - 0,68)                                                                                 (minerale olie)
                    D29 (0,50 - 1,00) D29 (1,00 - 1,50)   -                           -                       -                         Altijd toepasbaar
                    D29 (1,50 - 2,00) D32 (0,65 - 1,00)
      MMD7
                    D32 (1,00 - 1,50) D32 (1,50 - 2,00)
                    D35 (1,00 - 1,50)

                    D04 (0,50 - 1,00) D04 (1,00 - 1,40)   kwik                        -                       -                         Altijd toepasbaar
      MMD8          D23 (1,00 - 1,50) D23 (1,50 - 2,00)   zink
                    D24 (1,00 - 1,50) D24 (1,50 - 2,00)

                    D03 (0,60 - 1,10) D05 (0,50 - 1,00)   zink                        -                       -                         Industrie
                    D05 (1,00 - 1,50) D05 (1,50 - 2,00)                                                                                 (minerale olie)
      MMD9
                    D06 (0,50 - 1,00) D16 (0,68 - 1,00)
                    D16 (1,00 - 1,50) D16 (1,50 - 2,00)

                    D02 (0,33 - 0,70) D07 (0,40 - 0,70)   -                           -                       -                         Altijd toepasbaar
     MMD10
                    D09 (0,33 - 0,83) D14 (0,25 - 0,75)

                    D25 (0,20 - 0,50) D26 (0,25 - 0,50)   -                           -                       -                         Altijd toepasbaar
     MMD11
                    D27 (0,27 - 0,50)


Tabel IX geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders
overschrijden.

Tabel IX.        Overschrijdingen toetsingskaders grondwater


  Grondwater-                     Situering                       Concentratie > S                Concentratie > T                    Concentratie > I
    monster                       peilbuis                        (licht verontreinigd)          (matig verontreinigd)            (sterk verontreinigd)

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15

   bestaande      ter plaatse van vermoedelijke veront-   -                                  -                               -
peilbuis nabij B1 reinigingscontour

Deellocatie D: Overige terreindeel
       D05          noordzijde                            molybdeen                          -                               -

       D24          centraal                              barium                             -                               -
                                                          cadmium

       D32          zuidzijde                             barium                             -                               -
                                                          lood




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                                   Pagina 14 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 en puin NEN 5897
In het aangetroffen asbestverdachte materiaal (gresbuis, fractie > 20 mm) is analytisch géén asbest
geconstateerd.

Tabel X geeft een overzicht van de gemeten asbestgehalten.

Tabel X          Asbestgehalten

   Gat/(meng)-                      Traject                           Gehalte                     Gehalte                   Gehalte
    monster                        (m -mv)                    < 0,5 x 100 mg/kg d.s.       > 0,5 x 100 mg/kg d.s.       > 100 mg/kg d.s.

ASB-MM1             D29 (0,00 - 0,50) D33 (0,00 - 0,50)   -                            -                            -
                    D34 (0,00 - 0,50) D35 (0,00 - 0,50)
                    D36 (0,00 - 0,50)
ASB-MM2             D31 (0,00 - 0,50)                     -                            -                            -

ASB-MM3             D18 (0,00 - 0,50) D22 (0,00 - 0,50)   -                            -                            -
                    D28 (0,00 - 0,50) D30 (0,00 - 0,50)
ASB-MM4             D19 (0,10 - 0,50) D20 (0,00 - 0,50)   -                            -                            -
                    D21 (0,00 - 0,50)
ASB-MM5             D17 (0,25 - 0,75) D17 (0,25 - 0,75)   -                            -                            -

ASB-MM6             D03 (0,33 - 0,60) D06 (0,27 - 0,50)   -                            -                            -
                    D10 (0,18 - 1,00) D16 (0,18 - 0,68)


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.




Rapport 5365.001 versie D3                                                                                                     Pagina 15 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van GBB een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Han-
delstraat / Industriestraat en Koninginnedijk te Grave.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslo-
catie.

Tijdens de veldwerkzaamheden is op het maaiveld ter plaatse van deellocatie D een sterk puinhou-
dend gronddepot aangetroffen alwaar aan het maaiveld circa 900 gram asbestverdacht plaatmateriaal
aanwezig is. Dit depot is in onderhavig onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

Ter plaatse van deellocatie A (voormalige Handelstraat 7) is een wadi gerealiseerd waarbij het gehele
terreindeel circa 1,5 meter ontgraven; bovendien stond deze wadi ten tijde van de terreininspectie (en
de veldwerkzaamheden) volledig onder water. Hiermee is, in overleg met Soilconsult, het bodemon-
derzoek ter plaatse van deellocatie A komen te vervallen.

De bodem bestaat voornamelijk uit plaatselijk zwak humeus, zwak tot sterk grindig, zwak kleihou-
dend, matig leemhoudend, zwak tot uiterst siltig, matig grof tot uiterst grof zand en is bovendien
plaatselijk zwak gleyhoudend. Verder bestaat de bodem plaatselijk uit zwak tot sterk zandig leem.
Tevens is plaatselijk stol aanwezig.

De bodem is verder plaatselijk zwak kolengruishoudend, zwak gresbuishoudend, zwak tot matig bak-
steenhoudend, matig asfalthoudend en zwak tot sterk betonhoudend. Tevens is plaatselijk een volle-
dige puinlaag aangetroffen. In het opgeboorde materiaal van deellocatie B is zintuiglijk géén olie-
waterreactie waargenomen.

Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

Deellocatie B: (vml.) Handelstraat 15
De zintuiglijk verontreinigde bovengrond is licht verontreinigd kobalt, koper, nikkel, zink, minerale olie
en PCB en voldoet (indicatief) aan de klasse industrie of is altijd toepasbaar. Enkel separaat monster
B01-1 overschrijdt indicatief de bodemfunctieklasse wonen maar voldoet (indicatief) aan de klasse
industrie. In de (voor olie) verdachte bodemlagen alsmede het grondwater zijn analytisch géén ver-
ontreinigingen met olie(gerelateerde) producten vastgesteld en is (indicatief), ten aanzien van minera-
le olie, altijd toepasbaar. De vastgestelde verontreinigingen zijn direct te relateren aan de ontstaans-
geschiedenis en het historisch gebruik van deze deellocatie. De vooraf gestelde hypothese, dat deze
deellocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd wordt, op basis van de analyseresultaten, ver-
worpen. Er bestaat (alhier) géén aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek ten aanzien
van de onderzochte parameters. Voor een overzicht van de indicatieve bodemfunctieklasse op
grond(meng)-monsterniveau wordt verwezen naar tabel VIII.

Deellocatie C: (vml.) Pater van den Elsenstraat 5 en 7
De verdachte bodemlaag is licht verontreinigd met lood en zink en is (indicatief) altijd toepasbaar. De
vastgestelde verontreinigingen zijn direct te relateren aan de ontstaansgeschiedenis en het historisch
gebruik van deze deellocatie. De vooraf gestelde hypothese, dat deze deellocatie als "verdacht" dient
te worden beschouwd wordt, op basis van de analyseresultaten, niet geheel bevestigd. Er bestaat
(alhier) géén aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek ten aanzien van de onderzochte
parameters. Voor een overzicht van de indicatieve bodemfunctieklasse op grond(meng)monster-
niveau wordt verwezen naar tabel VIII.



Rapport 5365.001 versie D3                                                                     Pagina 16 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Deellocatie D: overige terreindeel
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
De zintuiglijk verontreinigde zandlagen zijn licht verontreinigd met kobalt, kwik, lood, zink, minerale
olie, PCB en/of PAK en voldoet (indicatief) aan de klasse wonen, industrie of is niet toepasbaar. De
zintuiglijk verontreinigde leemlaag is licht verontreinigd met cadmium, lood en zink en voldoet (indica-
tief) aan de klasse wonen. De zintuiglijk verontreinigde stollaag is licht verontreinigd met minerale olie
en voldoet (indicatief) aan de klasse industrie. In de zintuiglijk schone bovengrond (zand) zijn analy-
tisch géén verontreinigingen geconstateerd en is (indicatief) altijd toepasbaar.

De zintuiglijk schone ondergrond (zand) is plaatselijk licht verontreinigd met kwik en/of zink en voldoet
(indicatief) aan de functieklasse industrie of is altijd toepasbaar. Grond(meng)monsters MMD1,
MMD3, D19-2, D20-1, MMD6 en MMD9 overschrijden indicatief de bodemfunctieklasse wonen maar
voldoen (indicatief) aan de klasse industrie. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met bari-
um, cadmium, lood en/of molybdeen. De vastgestelde verontreinigingen zijn direct te relateren aan de
ontstaansgeschiedenis en het historisch gebruik van deze deellocatie. De vooraf gestelde hypothese,
dat deze deellocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd wordt, op basis van de analyseresulta-
ten, bevestigd. Er bestaat (alhier) echter géén aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek
ten aanzien van de onderzochte parameters. Voor een overzicht van de indicatieve bodemfunctie-
klasse op grond(meng)monsterniveau wordt verwezen naar tabel VIII.

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 en puin NEN 5897
In het aangetroffen asbestverdachte materiaal (gresbuis, fractie > 20 mm) is analytisch géén asbest
geconstateerd. In de onderzochte grond-/puinmengmonster(s) (fractie < 20 mm) is eveneens analy-
tisch géén asbest geconstateerd.

Resumerend kan worden gesteld dat er in het kader van de Wet bodembescherming géén reden be-
staat voor het uitvoeren van een nader onderzoek conform de NTA 5755. In geval van grondwerk-
zaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te wor-
den getroffen.

Econsultancy merkt op dat de beoordeling van de analyseresultaten in het kader van het Besluit Bo-
demkwaliteit, indicatief is en daarmee een te verwachten bodemkwaliteitsklasse betreft. Afhankelijk
van de beoogde locatie van hergebruik is een partijkeuring noodzakelijk. Een partijkeuring geeft een
definitief uitsluitsel omtrent de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de
partij

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.




Econsultancy
Swalmen, 21 december 2017




Rapport 5365.001 versie D3                                                                     Pagina 17 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak

                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv

 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd


 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv

 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv

 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv

 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv

 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                                ..
                                                                                                      .....




                                                                                                       ...
                                                                         Onverhard
                                                                                                           ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                                             ......
                                                                                                      ..
 Voorgaande




                                                                                                           ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv

 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis

                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Bodemprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                   Pagina 1 van 7




       gat/boring:          B01                                                gat/boring:       B02
                                  0     asfalt                                                         0     verharding
            0                                                                      0
                                        Betonboor                                                      15    Sterk asfalthoudend, sterk
                                                                                                             puinhoudend, El. ram
                                  36                                                         1
                                                                                                       40    Zand, matig grof, zwak siltig, geen
                        1         50    Zand, zeer grof, zwak siltig, matig                  2         50    olie-water reactie, neutraalbeige,
           50                                                                     50
                                        grindig, matig asfalthoudend, zwak                                   Edelmanboor
                                        baksteenhoudend, zwak
                        2               kolengruishoudend, geen                              3               Klei, zwak siltig, geen olie-water
                                        olie-water reactie, neutraalbruin,                                   reactie, neutraalblauw,
                                  100   Edelmanboor                                                          Edelmanboor
          100                                                                    100
                                        Leem, zwak zandig, geen                                              Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                        olie-water reactie, neutraalbruin,                                   grindig, geen olie-water reactie,
                        3                                                                    4               neutraal beigebruin, Edelmanboor
                                        Edelmanboor
          150                           Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk      150
                                        grindig, geen olie-water reactie,
                                        neutraal beigebruin, Edelmanboor
                        4                                                                    5

          200                                                                    200

                        5                                                                    6

          250                                                                    250

                        6                                                                    7

                                  300                                                                  300
          300                                                                    300




       gat/boring:          B03                                                gat/boring:       C01
                                  0     beton                                                          0     berm
            0                                                                      0
                                  12    Betonboor                                                            Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                                             grindig, zwak baksteenhoudend,
                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak                   1               neutraalbruin, Edelmanboor, gestuit
                        1               grindig, matig asfalthoudend, zwak
           50
                                  50    baksteenhoudend, zwak                     50
                        2         65
                                        kolengruishoudend, geen                              2
                                        olie-water reactie, neutraal                                   70
                        3         85    beigebruin, Edelmanboor
                        4               Leem, sterk zandig, geen
          100                           olie-water reactie, neutraalbruin,
                                        El. ram
                        5               Leem, zwak zandig, geen
                                        olie-water reactie, neutraalbruin,
          150                           Edelmanboor
                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                        6               grindig, geen olie-water reactie,
                                        neutraal beigebruin, Edelmanboor
          200

                        7

          250

                        8

                                  300
          300




       gat/boring:          C02                                                gat/boring:       C03
                                  0     berm                                                           0     berm
            0                                                                      0
                                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                 Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                        grindig, zwak baksteenhoudend,                                       grindig, zwak baksteenhoudend,
                        1               neutraalbruin, Edelmanboor                           1               neutraalbruin, Edelmanboor

           50                                                                     50
                        2                                                                    2         65
                                  70
                                                                                                             Zand, matig grof, matig siltig, matig
                                        Leem, sterk zandig, matig                            3
                        3                                                                                    grindig, sterk kleihoudend, donker
                                        baksteenhoudend, donker
                                  100                                                                  100   beigebruin, Edelmanboor
          100                           bruingrijs, Edelmanboor                  100




Projectcode: 5365.001

                                                                                                               Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                               Pagina 2 van 7




       hoogte mv (NAP)
       1                                                                           hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D01                                                 gat/boring:             D02
                                       0     asfalt                                                                0     asfalt
            0                                                                          0
                                             Volledig asfalt, Betonboor                                                  Volledig asfalt, Betonboor

                                       33                                                                          33

                                             Zand, matig grof, zwak siltig, zwak                                         Zand, matig grof, zwak siltig, matig
           50            1                   grindig, neutraaloranje, Schep           50             1                   grindig, matig leemhoudend,
                             asbmm11                                                                     asbmm11         neutraalbruin, Schep
                                       70                                                                          70
                         2             83    Zand, matig grof, zwak siltig,                          2             83    Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                             neutraalbeige, Edelmanboor                                                  grindig, lichtbruin, Edelmanboor




       hoogte mv (NAP)
       1                                                                           hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D03                                                 gat/boring:             D04
                                       0     asfalt                                                                0     berm
            0                                                                          0
                                             Volledig asfalt, Betonboor                                                  Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                                                         grindig, neutraalbeige, Schep
                                       33                                                            1 asbmm07

                         1 asbmm14           Volledig stol, matig                                                  50
           50                          60    baksteenhoudend, neutraalbruin,          50
                                             Schep                                                                       Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                                                         grindig, neutraalbeige,
                                             Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak                      2                   Edelmanboor, gestuit op maaskei
                         2                   grindig, licht bruinbeige,
          100                                Edelmanboor                             100
                                       110

                                                                                                     3
                                                                                                                   140




                                                                                   hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D05                                                 gat/boring:             D06
                                       0     asfalt                                                                0     asfalt
            0                                                                          0
                                             Betonboor                                                                   Volledig asfalt, Betonboor
                                       27                                                                          27

                         1                   Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                     1 asbmm14           Volledig stol, zwak
                                             grindig, neutraal beigebruin, River                                   50    baksteenhoudend, neutraalbruin,
           50                                                                         50
                                                                                                                         Schep
                         2                                                                           2                   Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                                                                                                                         grindig, licht bruinbeige,
                                                                                                                   100   Edelmanboor
          100                                                                        100

                         3

          150

                         4

                                       200
          200
                                             Zand, matig grof, zwak siltig,
                                             neutraalbruin, Zuigerboor handmatig
                         5

          250

                         6

          300

                         7

                                       350
          350




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                               Pagina 3 van 7




       hoogte mv (NAP)
       1                                                                           hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D07                                                 gat/boring:             D08
                                       0    asfalt                                                                 0     asfalt
            0                                                                          0
                                            Volledig asfalt, Betonboor                                                   Volledig asfalt, Betonboor
                                       20
                                                                                                                   24
                                            Volledig beton, Betonboor                                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                       40
                                                                                                                         lichtbeige, Schep
           50                               Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk       50             1 asbm11
                         1                  grindig, neutraaloranje, Schep
                             asbmm11   70
                                                                                                                   74
                         2                  Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                       90
                                            grindig, neutraalbruin, Edelmanboor




       hoogte mv (NAP)
       1                                                                           hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D09                                                 gat/boring:             D10
                                       0    asfalt                                                                 0     asfalt
            0                                                                          0
                                            Volledig asfalt, Betonboor                                             18
                                                                                                                         Volledig asfalt, Betonboor
                                                                                                     1             25
                                       33                                                                                Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                                     2                   grindig, lichtbeige, Schep
                                            Zand, matig grof, zwak siltig,                                         50
           50                               lichtbeige, Schep                         50                                 Volledig stol, zwak
                         1 asbmm                                                                         asbmm14         baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                       83                                                            3                   Schep

                                                                                                                   100
                                                                                                                         Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                                                                                     100                                 grindig, licht bruinbeige,
                                                                                                                         Edelmanboor




       hoogte mv (NAP)
       1

       gat/boring:             D11                                                 gat/boring:             D12
                                       0    asfalt                                                                 0     asfalt
            0                                                                          0
                                       13   Volledig asfalt, Betonboor                                                   Asfaltboor
                                       21
                                                                                                                   25
                                            Betonboor, klinkers
                         1                                                                           1                   Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                       50   Zand, matig grof, zwak siltig, zwak                                          grindig, zwak baksteenhoudend,
           50                asbmm12                                                  50                 asbmm10
                                            grindig, neutraaloranje, Schep                                               neutraal beigebruin, Schep
                         2                                                                           2
                                       71   Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                   75
                                            humeus, zwak grindig,
                                            neutraalbruin, Edelmanboor




                                                                                   hoogte mv (NAP)
                                                                                   1

       gat/boring:             D13                                                 gat/boring:             D14
                                       0    asfalt                                                                 0     asfalt
            0                          8                                               0
                                       16   Asfaltboor                                                             17    Volledig asfalt, Betonboor
                                                                                                                   25
                                            Betonboor, klinkers                                                          Betonboor, klinkers
                         1 asbmm09
                                       50   Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                                          Zand, matig grof, zwak siltig,
           50                               grindig, neutraaloranje, Schep            50             1 asbmm12           lichtbeige, Schep
                         2                  Leem, sterk zandig, matig                                              75
                                            baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                       90
                                            Edelmanboor, gestuit op fundatie




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                              Pagina 4 van 7




                                                                                    hoogte mv (NAP)
                                                                                    1

       gat/boring:           D15                                                    gat/boring:           D16
                                     0      gras                                                                  0     asfalt
            0                                                                           0
                                            Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                  18
                                                                                                                        Volledig asfalt, Betonboor
                                            grindig, zwak betonhoudend,
                                            neutraalbruin, Schep                                                        Volledig stol, zwak
                                                                                                                        baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                     50                                                               1 asbmm14         Schep
           50                                                                          50
                                                                                                                  68

                                                                                                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                                                                                                      2                 grindig, licht bruinbeige,
                                                                                      100                               Edelmanboor

                                                                                                      3

                                                                                      150

                                                                                                      4

                                                                                                                  200
                                                                                      200




       gat/boring:           D17                                                    gat/boring:           D18
                                     0      asfalt                                                                0     gras
            0                                                                           0
                                     15     Asfaltboor                                                                  Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                        1            25                                                                                 grindig, zwak betonhoudend,
                                            Zand, matig grof, zwak siltig,                            1 asbmm03         neutraalbruin, Schep
                        2                   lichtbeige, Schep, vullaag
                                                                                                                  50
           50             asbmm08A asbmm08B
                                        Volledig puin, neutraal roodbruin,             50
                        3               El. ram
                                     75




       gat/boring:           D19                                                    gat/boring:           D20
                                     0      verharding                                                            0     gras
            0                                                                           0
                        1 asbmm05    10
                                            Volledig stol, zwak betonhoudend,                                           Zand, matig grof, matig siltig, sterk
                                            zwak baksteenhoudend, zwak                                                  grindig, zwak kleihoudend, sterk
                                            asfalthoudend, neutraalbruin, El. ram                     1 asbmm04         betonhoudend, neutraalbruin,
                        2 asbmm04
                                                                                                                        Schep
           50
                                     50     Zand, matig grof, matig siltig, sterk      50
                                                                                                                  50
                                            grindig, matig betonhoudend,
                                            neutraal bruinbeige, Schep




       gat/boring:           D21                                                    gat/boring:           D22
                                     0      gras                                                                  0     gras
            0                                                                           0
                                            Zand, matig grof, matig siltig, sterk                                       Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                            grindig, zwak kleihoudend, sterk                                            grindig, zwak baksteenhoudend,
                        1 asbmm04           betonhoudend, neutraalbruin,                              1 asbmm03         zwak kleihoudend, neutraalbruin,
                                     50
                                            Schep                                                                 50
                                                                                                                        Schep
           50                                                                          50




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                            Pagina 5 van 7




       gat/boring:            D23                                                  gat/boring:         D24
                                      0     klinker                                                            0     braak
            0                         8                                                0
                                            Edelmanboor                                                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                     humeus, matig grindig, zwak
                        1 asbmm             Zand, matig grof, matig siltig, zwak                 1                   baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                            grindig, matig betonhoudend,                                             Edelmanboor
           50
                                      50    neutraalbruin, Schep                      50
                                                                                                               50

                                            Leem, sterk zandig, matig                                                Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                            baksteenhoudend, neutraalbruin,                                          grindig, zwak baksteenhoudend,
                        2                                                                        2                   neutraalbruin, Edelmanboor
                                            Edelmanboor
                                      100                                                                      100
          100                                                                        100
                                            Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                                      Zand, uiterst grof, matig siltig, sterk
                                            grindig, neutraalbeige,                                                  grindig, donkerbeige, Edelmanboor
                        3                   Edelmanboor                                          3

          150                                                                        150

                        4                                                                        4

                                      200
          200                                                                        200




                                                                                     250



                                                                                                               300
                                                                                     300
                                                                                                                     Zand, zeer grof, matig siltig, sterk
                                                                                                                     grindig, donkerbeige, Zuigerboor
                                                                                                                     handmatig, gestuit ivm grof zand
                                                                                                                     met grind
                                                                                     350




                                                                                     400
                                                                                                               420




       gat/boring:            D25                                                  gat/boring:         D26
                                      0     beton                                                              0     beton
            0                                                                          0
                                            Betonboor                                                                Betonboor
                                      20
                                                                                                               25
                                            Zand, zeer grof, zwak siltig,
                        1 asbmm06                                                                1                   Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                                            neutraalbruin, Schep
                                      50                                                                       50    grindig, neutraal bruinbeige, Schep
           50                                                                         50             asbmm13
                                                                                                 2                   Leem, sterk zandig, zwak
                                                                                                               75    gleyhoudend, donker groengrijs,
                                                                                                                     Edelmanboor




       gat/boring:            D27                                                  gat/boring:         D28
                                      0     beton                                                              0     gras
            0                                                                          0
                                            Betonboor                                                                Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                      27                                                                             grindig, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                 1 asbmm03           zwak kleihoudend, zwak
                        1                   Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak                                       betonhoudend, neutraalbruin,
                                      50    grindig, neutraal bruinbeige, Schep                                50
           50               asbmm13                                                   50                             Schep
                        2                   Leem, sterk zandig, zwak
                                      77    gleyhoudend, donker groengrijs,
                                            Edelmanboor




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                       Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                       Pagina 6 van 7




       gat/boring:          D29                                                  gat/boring:       D30
                                    0     gras                                                             0     gras
            0                                                                        0
                                          Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                   Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                          grindig, zwak baksteenhoudend,                                         grindig, zwak baksteenhoudend,
                        1 asbmm01         zwak kleihoudend, neutraalbruin,                     1 asbmm03         zwak kleihoudend, neutraalbruin,
                                    50
                                          Schep                                                            50
                                                                                                                 Schep
           50                                                                       50
                                          Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                          grindig, neutraal bruinbeige,
                        2                 Edelmanboor

          100

                        3

                                    150
          150
                                          Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                                          grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
                        4

                                    200
          200




       gat/boring:          D31                                                  gat/boring:       D32
                                    0     gras                                                             0     braak
            0                                                                        0
                                          Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                          grindig, zwak baksteenhoudend,                                         humeus, matig grindig, zwak
                        1 asbmm02         neutraalbruin, Schep, zwak                           1                 baksteenhoudend, Edelmanboor
                                          gresbuishoudend
                                    50
           50                                                                       50
                                                                                               2           65

                                                                                                                 Zand, zeer grof, matig siltig, matig
                                                                                               3                 grindig, donkerbeige, Edelmanboor
                                                                                                           100
                                                                                   100
                                                                                                                 Zand, zeer grof, matig siltig, sterk
                                                                                                                 grindig, donkerbeige, Edelmanboor
                                                                                               4

                                                                                   150

                                                                                               5

                                                                                                           200
                                                                                   200
                                                                                                                 Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                                                 grindig, donkergrijs, Zuigerboor
                                                                                                           230
                                                                                                                 handmatig

                                                                                   250                           Klei, sterk zandig, neutraalgrijs,
                                                                                                                 Zuigerboor handmatig, gestuit ivm
                                                                                                                 klei


                                                                                   300




                                                                                   350
                                                                                                           365




       gat/boring:          D33                                                  gat/boring:       D34
                                    0     berm                                                             0     gras
            0                                                                        0
                                          Zand, matig grof, matig siltig, zwak                                   Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                          grindig, zwak baksteenhoudend,                                         grindig, zwak baksteenhoudend,
                        1 asbmm01         neutraalbruin, Schep                                 1 asbmm01         zwak kleihoudend, zwak
                                                                                                                 oerhoudend, neutraalbruin, Schep
                                    50                                                                     50
           50                                                                       50




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                   Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>           Bodemprofielen                                                                                                          Pagina 7 van 7




       gat/boring:          D35                                                    gat/boring:         D36
                                    0     berm                                                                 0    berm
            0                                                                         0
                                          Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak                 1                  Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                          grindig, zwak baksteenhoudend,                                       25   grindig, zwak baksteenhoudend,
                        1 ASB-MM1         bruingrijs, Schep                                          ASB-MM1        zwak kleihoudend, donkerbeige,
                                                                                                 2                  Schep
                                    50                                                                         50
           50                                                                        50
                                          Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak                                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                          grindig, zwak betonhoudend,                                               grindig, neutraalbeige, Schep
                        2                 bruingrijs, Edelmanboor
                                    100
          100
                                          Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                          grindig, donker grijsbeige,
                        3                 Edelmanboor
                                    150
          150
                                          Edelmanboor, holle ruimte


                                    200
          200




Projectcode: 5365.001

                                                                                                                      Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP1RY




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            1RY

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017159379/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Nov-2017/08:03
                                                                                                                Bijlage                            A,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              89.9
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 7.7

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   37
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.35
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 6.4
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 9.7
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.070
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   10
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   40
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   89




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMC1                                                                                                                         23-Nov-2017                    9835903




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159379/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9835903            C01              1                                         0           50         0535071538           MMC1
       9835903            C02              1                                         0           50         0535071431
       9835903            C03              1                                         0           50         0535071534




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159379/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP1RY




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            1RY

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017159536/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Nov-2017/12:19
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              84.7
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 0.9
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.1
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               14.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   58
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.46
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 9.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   12
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.062
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   19
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   49
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                110

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD5 D13 (50-90) D23 (50-100)                                                                                                24-Nov-2017                    9836323




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017159536/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Nov-2017/12:19
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD5 D13 (50-90) D23 (50-100)                                                                                                24-Nov-2017                    9836323




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159536/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9836323            D13              2                                         50          90         0535071545           MMD5 D13 (50-90) D23 (50-100)
       9836323            D23              2                                         50          100        0535071556




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159536/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159536/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP1RY




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            1RY

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie             2017159479/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                           27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                      29-Nov-2017/16:33
                                                                                                                Bijlage                              A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                               1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              89.0                        89.1           92.5           92.6
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 0.7                        0.8           <0.7           <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.7                        98.7           99.3           99.0
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 8.5                        7.5             3.5            4.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   38                       35               23             26
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.38                        0.32          <0.20           0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 6.5                        5.5             5.2            5.6
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   10                       8.7             5.5            6.5
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.19                     0.067             0.15        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5           <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   11                      10.0             8.8             12
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   35                       72               17             23
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   98                       86               58             65

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0           <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0           <5.0             6.6
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 8.3                        5.5             6.4             32
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   16                       12               32             55
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 7.6                        7.3              28             22
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0              17            9.1
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   39                      <35               86           120
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                                    Zie bijl.      Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010        <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010         0.0016


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                Datum monstername       Monster nr.
1    MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-50) D36 (0-25)                                                                                  23-Nov-2017               9836195
2    MMD2 D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)                                                                                  24-Nov-2017               9836196
3    MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-50) D24 (0-50)                                                                                 23-Nov-2017               9836197
4    MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-50) D23 (8-50)                                                                                 24-Nov-2017              9836198

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie              2017159479/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                            27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       29-Nov-2017/16:33
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3             4

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        0.0012
                                                                                                                                                            1)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        0.0042
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        0.0031
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        0.0031
                                                                                                     2)                        2)             2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049         0.015

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050        <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.10                     0.073               0.12           2.9
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050          0.76
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.17                        0.12             0.38           4.7
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds             0.097                      0.082               0.16           2.5
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.12                     0.100               0.24           2.5
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.054                  <0.050                 0.093          0.96
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.081                      0.064               0.12           1.6
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds             0.069                  <0.050                  0.10          0.98
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds             0.075                      0.055               0.11           1.2
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.84                        0.64              1.4            18




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername        Monster nr.
1    MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-50) D36 (0-25)                                                                                   23-Nov-2017                9836195
2    MMD2 D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)                                                                                   24-Nov-2017                9836196
3    MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-50) D24 (0-50)                                                                                  23-Nov-2017                9836197
4    MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-50) D23 (8-50)                                                                                  24-Nov-2017               9836198

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                   Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                Pr.coörd.

                                                                                                                                                                       VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159479/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9836195            D33              1                                         0           50         0535071536           MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-5
       9836195            D34              1                                         0           50         0535071428
       9836195            D35              1                                         0           50         0535071530
       9836195            D36              1                                         0           25         0535071541

       9836196            D28              1                                         0           50         0535071423           MMD2 D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-5
       9836196            D29              1                                         0           50         0535071535
       9836196            D30              1                                         0           50         0535071537
       9836196            D31              1                                         0           50         0535071539

       9836197            D18              1                                         0           50         0535071546           MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-
       9836197            D22              1                                         0           50         0535071553
       9836197            D24              1                                         0           50         0535071448
       9836197            D12              1                                         25          50         0535071716

       9836198            D19              2                                         10          50         0535071549           MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-
       9836198            D20              1                                         0           50         0535071550
       9836198            D21              1                                         0           50         0535071547
       9836198            D23              1                                         8           50         0535071555




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159479/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159479/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                   Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil

Sample ID.: 9836195
Certificate no.: 2017159479
Sample description.: MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-50) D36 (0-25)
  V


     10000                                                                                                                                    10000
pA




                                                                                                                                                      pA
      5000                                                                                                                                    5000
                                 C10




                                                                                                              C30-C35
                                       C10-C12



                                                        C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                                              C35-C40
                                                                                           C21-30




                                                                                                                           C40
        0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0            1.2               1.4     1.6   1.8
                                                                               Minutes


      1000                                                                                                                                    1000




      500                                                                                                                                     500
pA




                                                                                                                                                      pA
                                                                                                              C30-C35
                                                                     C16-C21
                                       C10-C12



                                                        C12-C16




                                                                                                              C35-C40
                                                                                               C21-30




                                                                                                                           C40
                                 C10




        0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0            1.2               1.4     1.6   1.8
                                                                               Minutes
\


       200                                                                                                                                    200




       100                                                                                                                                    100
pA




                                                                                                                                                       pA
                                                                                                                C30-C35
                                                                     C16-C21
                                                         C12-C16
                                        C10-C12




                                                                                                              C35-C40
                                                                                               C21-30




                                                                                                                            C40
                                 C10




         0                                                                                                                                    0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0            1.2               1.4     1.6   1.8
                                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                   Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil

Sample ID.: 9836197
Certificate no.: 2017159479
Sample description.: MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-50) D24 (0-50)
  V


     10000                                                                                                                                   10000
pA




                                                                                                                                                     pA
      5000                                                                                                                                   5000
                                 C10




                                                                                                               C30-C35
                                                                                                               C35-C40
                                       C10-C12



                                                        C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                               C21-30




                                                                                                                          C40
        0                                                                                                                                    0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0             1.2              1.4    1.6   1.8
                                                                               Minutes


      1000                                                                                                                                   1000




      500                                                                                                                                    500
pA




                                                                                                                                                     pA
                                                                                                               C30-C35
                                                                                                               C35-C40
                                                                     C16-C21
                                       C10-C12



                                                        C12-C16




                                                                                               C21-30




                                                                                                                           C40
                                 C10




        0                                                                                                                                    0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0             1.2              1.4    1.6   1.8
                                                                               Minutes
\


       200                                                                                                                                   200




       100                                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                                      pA
                                                                                                                C30-C35
                                                                                                               C35-C40
                                                                     C16-C21
                                                         C12-C16




                                                                                                C21-30
                                        C10-C12




                                                                                                                           C40
                                 C10




         0                                                                                                                                   0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                   1.0             1.2              1.4    1.6   1.8
                                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                   Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil

Sample ID.: 9836198
Certificate no.: 2017159479
Sample description.: MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-50) D23 (8-50)
  v


     10000                                                                                                                                        10000
pA




                                                                                                                                                          pA
      5000                                                                                                                                        5000
                                 C10




                                                                           C16-C21




                                                                                                      C30-C35
                                                        C12-C16
                                       C10-C12




                                                                                                                  C35-C40
                                                                                        C21-30




                                                                                                                               C40
        0                                                                                                                                         0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                1.0            1.2                      1.4     1.6   1.8
                                                                         Minutes


      1000                                                                                                                                        1000




      500                                                                                                                                         500
pA




                                                                                                                                                          pA
                                                                            C16-C21


                                                                                            C21-30




                                                                                                       C30-C35
                                                        C12-C16




                                                                                                                   C35-C40
                                       C10-C12




                                                                                                                                C40
                                 C10




        0                                                                                                                                         0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                1.0            1.2                      1.4     1.6   1.8
                                                                         Minutes
\


       200                                                                                                                                        200
                                                                            C16-C21


                                                                                            C21-30




       100                                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                                           pA
                                                                                                        C30-C35
                                                         C12-C16




                                                                                                                    C35-C40
                                        C10-C12




                                                                                                                                C40
                                 C10




         0                                                                                                                                        0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8                1.0            1.2                      1.4     1.6   1.8
                                                                         Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP1RY




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            1RY

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017159491/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Nov-2017/16:34
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              88.1                        92.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               <0.7                        <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               99.2                        99.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 6.0                        4.4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                         20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                         0.24
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 3.2                        4.6
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 5.1                        5.8
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                          0.20
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 6.2                        7.7
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   18                       24
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   63                       79

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                         6.4
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD7 D29 (50-100) D29 (100-150) D29 (150-200) D32 (65-100) D32 (100-150) D32 (150-200) D35 (100-150)
                                                                                        23-Nov-2017                                                              9836229
2                                                                                       23-Nov-2017
     MMD8 D04 (50-100) D04 (100-140) D23 (100-150) D23 (150-200) D24 (100-150) D24 (150-200)                                                                     9836230




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017159491/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         27-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Nov-2017/16:34
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                       0.062
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.082                         0.12
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds             0.068                      0.070
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.080                      0.081
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.059                      0.053
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.50                        0.56




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MMD7 D29 (50-100) D29 (100-150) D29 (150-200) D32 (65-100) D32 (100-150) D32 (150-200) D35 (100-150)
                                                                                        23-Nov-2017                                                              9836229
2                                                                                       23-Nov-2017
     MMD8 D04 (50-100) D04 (100-140) D23 (100-150) D23 (150-200) D24 (100-150) D24 (150-200)                                                                     9836230




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159491/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9836229            D29              2                                         50          100        0535071544           MMD7 D29 (50-100) D29 (100-150) D2
       9836229            D29              3                                         100         150        0535071543
       9836229            D29              4                                         150         200        0535071542
       9836229            D32              3                                         65          100        0535071376
       9836229            D32              4                                         100         150        0535071532
       9836229            D32              5                                         150         200        0535071529
       9836229            D35              3                                         100         150        0535071427

       9836230            D24              3                                         100         150        0535071446           MMD8 D04 (50-100) D04 (100-140) D2
       9836230            D24              4                                         150         200        0535071738
       9836230            D04              2                                         50          100        0535071721
       9836230            D04              3                                         100         140        0535071718
       9836230            D23              3                                         100         150        0535071554
       9836230            D23              4                                         150         200        0535071551




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159491/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159491/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162552/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/09:53
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              85.1                        89.7
                                                                                                     1)
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               <0.7                         0.8
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               99.5                        98.9
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                                            4.4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                                            43
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds                                           0.21
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                                            5.5
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                                           110
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                                        0.071
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds                                           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                                            47
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                                            28
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                                            79

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 7.2                        32
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        160
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 5.9                        51
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                         15
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        260
     Chromatogram olie (GC)                                                                                   Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds                                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds                                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds                                  <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMB1 B01 (100-150) B01 (150-200) B02 (100-150) B02 (150-200) B03 (100-150) B03 (150-200)
                                                                                        30-Nov-2017                                                              9845229
2    MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)                                                       30-Nov-2017                                                              9845230




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162552/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/09:53
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 118                                                       mg/kg ds                                  <0.0010
                                                                                                                               2)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds                                    0.0020
S    PCB 153                                                       mg/kg ds                                    0.0015
S    PCB 180                                                       mg/kg ds                                    0.0022
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                                    0.0085

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds                                    <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds                                    <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds                                    <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds                                           0.14
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds                                           0.12
S    Chryseen                                                      mg/kg ds                                           0.13
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds                                        0.069
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds                                        0.097
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds                                        0.091
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds                                        0.092
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                                           0.85




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MMB1 B01 (100-150) B01 (150-200) B02 (100-150) B02 (150-200) B03 (100-150) B03 (150-200)
                                                                                        30-Nov-2017                                                              9845229
2    MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)                                                       30-Nov-2017                                                              9845230




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162552/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845229            B01              3                                         100         150        0535070962           MMB1 B01 (100-150) B01 (150-200) B
       9845229            B01              4                                         150         200        0535070957
       9845229            B02              4                                         100         150        0535071223
       9845229            B02              5                                         150         200        0535071224
       9845229            B03              5                                         100         150        0535071215
       9845229            B03              6                                         150         200        0535071214

       9845230            B01              1                                         36          50         0535070965           MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)
       9845230            B03              1                                         12          50         0535070969




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162552/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162552/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                         Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil
Sample ID.: 9845230
Certificate no.: 2017162552
Sample description.: MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)
V
     10000                                                                                                                                           10000




                               C10
pA




                                                                                                                                                              pA
     5000                                                                                                                                            5000




                                                                                                      C30-C35
                                                                              C16-C21




                                                                                                                   C35-C40
                                      C10-C12


                                                  C12-C16




                                                                                          C21-30




                                                                                                                              C40
        0                                                                                                                                            0
             0.0   0.2   0.4            0.6                 0.8               1.0            1.2                          1.4        1.6    1.8
                                                                  Minutes


     1000                                                                                                                                            1000




      750                                                                                                                                            750
pA




                                                                                                                                                              pA
      500                                                                                                                                            500
                                                                                                      C30-C35
                                                                                          C21-30



                                                                                                                   C35-C40
                                                                              C16-C21




      250                                                                                                                                            250
                                      C10-C12


                                                  C12-C16




                                                                                                                              C40
                               C10




        0                                                                                                                                            0
             0.0   0.2   0.4            0.6                 0.8               1.0            1.2                          1.4        1.6    1.8
                                                                  Minutes


      200                                                                                                                                        200




      150                                                                                                                                        150
                                                                                        C21-30
                                                                                                   C30-C35




      100                                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                                             pA
                                                                                                                C35-C40
                                                                            C16-C21
                                     C10-C12


                                                C12-C16




       50                                                                                                                                        50
                                                                                                                             C40
                               C10




        0                                                                                                                                        0
             0.0   0.2   0.4          0.6                   0.8             1.0           1.2                         1.4           1.6    1.8
                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162571/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/11:37
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              92.5                        95.0
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               <0.7                        <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               99.5                        99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                         2.6

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                         23
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                         4.2
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                         6.3
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.070                  <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 4.2                        7.8
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10                         11
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20                         37

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                         23
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                         49
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 5.5                        19
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                         7.4
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        100
     Chromatogram olie (GC)                                                                                   Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD10 D02 (33-70) D07 (40-70) D09 (33-83) D14 (25-75)                                                                        29-Nov-2017                    9845292
2    MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (25-50) D16 (18-68)                                                                         29-Nov-2017                    9845293




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162571/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/11:37
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
                                                                                                     1)                        1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35                        0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MMD10 D02 (33-70) D07 (40-70) D09 (33-83) D14 (25-75)                                                                          29-Nov-2017                  9845292
2    MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (25-50) D16 (18-68)                                                                           29-Nov-2017                  9845293




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162571/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845292            D07              1                                         40          70         0535071233           MMD10 D02 (33-70) D07 (40-70) D09 (
       9845292            D02              1                                         33          70         0535071153
       9845292            D09              1                                         33          83         0535071165
       9845292            D14              1                                         25          75         0535071164

       9845293            D03              1                                         33          60         0535071159           MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (2
       9845293            D06              1                                         27          50         0535071239
       9845293            D10              2                                         25          50         0535071241
       9845293            D16              1                                         18          68         0535071229




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162571/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162571/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                         Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil
Sample ID.: 9845293
Certificate no.: 2017162571
Sample description.: MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (25-50) D16 (18-6
V
     10000                                                                                                                                      10000




                               C10
pA




                                                                                                                                                         pA
     5000                                                                                                                                       5000




                                                                                                            C30-C35
                                      C10-C12


                                                  C12-C16




                                                                              C16-C21




                                                                                                            C35-C40
                                                                                          C21-30




                                                                                                                         C40
        0                                                                                                                                       0
             0.0   0.2   0.4            0.6                 0.8                 1.0                 1.2                1.4      1.6    1.8
                                                                  Minutes


     1000                                                                                                                                       1000




      750                                                                                                                                       750
pA




                                                                                                                                                         pA
      500                                                                                                                                       500
                                                                                                             C30-C35




      250                                                                                                                                       250
                                                                              C16-C21




                                                                                                            C35-C40
                                      C10-C12


                                                  C12-C16




                                                                                          C21-30




                                                                                                                         C40
                               C10




        0                                                                                                                                       0
             0.0   0.2   0.4            0.6                 0.8                 1.0                 1.2                1.4      1.6    1.8
                                                                  Minutes


      200                                                                                                                                   200




      150                                                                                                                                   150




      100                                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                                        pA
                                                                                                             C30-C35
                                                                                        C21-30
                                                                            C16-C21




                                                                                                          C35-C40
                                     C10-C12


                                                C12-C16




       50                                                                                                                                   50
                                                                                                                        C40
                               C10




        0                                                                                                                                   0
             0.0   0.2   0.4          0.6                   0.8              1.0                   1.2             1.4         1.6    1.8
                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162662/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/15:43
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              93.4
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 3.7
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.065
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 6.7
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   21
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   75

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 5.3
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   31
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   22
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                 9.2
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   69
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05 (100-150) D05 (150-200) D06 (50-100) D16 (68-100)29-Nov-2017
                                                                                          D16 (100-150) D                                                        9845499




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162662/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/15:43
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05 (100-150) D05 (150-200) D06 (50-100) D16 (68-100)29-Nov-2017
                                                                                          D16 (100-150) D                                                        9845499




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162662/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845499            D05              2                                         50          100        0535071158           MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05
       9845499            D05              3                                         100         150        0535071236
       9845499            D05              4                                         150         200        0535070966
       9845499            D16              2                                         68          100        0535071228
       9845499            D16              3                                         100         150        0535071231
       9845499            D16              4                                         150         200        0535071234
       9845499            D06              2                                         50          100        0535071240
       9845499            D03              2                                         60          110        0535071163




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162662/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162662/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                       Chromatogram!TPH/!Mineral!Oil

Sample ID.: 9845499 39B_1204_2 v1 CC
Certificate no.: 2017162662
Sample description.: MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05 (100-150) D05 (
  V


     10000                                                                                                                                      10000
pA




                                                                                                                                                        pA
      5000                                                                                                                                      5000
                                 C10




                                                                                                                C30-C35
                                                                                                                C35-C40
                                        C10-C12



                                                         C12-C16


                                                                     C16-C21




                                                                                                C21-30




                                                                                                                             C40
         0                                                                                                                                      0
             0.0   0.2    0.4                      0.6              0.8                   1.0             1.2                1.4    1.6   1.8
                                                                                Minutes


      1000                                                                                                                                      1000




       500                                                                                                                                      500
pA




                                                                                                                                                        pA
                                                                                                                 C30-C35
                                                                                                                C35-C40
                                        C10-C12



                                                         C12-C16


                                                                      C16-C21




                                                                                                C21-30




                                                                                                                              C40
                                 C10




         0                                                                                                                                      0
             0.0   0.2    0.4                      0.6              0.8                   1.0             1.2                1.4    1.6   1.8
                                                                                Minutes                                                                      \


       200                                                                                                                                      200




       100                                                                                                                                      100
pA




                                                                                                                                                         pA
                                                                                                                   C30-C35
                                                                                                                C35-C40
                                                          C12-C16


                                                                      C16-C21
                                         C10-C12




                                                                                                 C21-30




                                                                                                                              C40
                                 C10




         0                                                                                                                                      0
             0.0   0.2     0.4                     0.6              0.8                   1.0             1.2                1.4    1.6   1.8
                                                                                Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017164619/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         05-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    12-Dec-2017/09:56
                                                                                                                Bijlage                            A,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.1                        94.1

     Metalen
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   29                       5.7
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   18                      <4.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    B01-1 B01 (36-50)                                                                                                            30-Nov-2017                    9851673
2    B03-1 B03 (12-50)                                                                                                            30-Nov-2017                    9851674




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017164619/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9851673            B01              1                                         36          50         0535070965           B01-1 B01 (36-50)

       9851674            B03              1                                         12          50         0535070969           B03-1 B03 (12-50)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017164619/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie             2017166837/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                           07-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                      12-Dec-2017/12:22
                                                                                                                Bijlage                              A,B,C
     Monsternemer                               Dhr. R.J.H. Denessen                                            Pagina                               1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2              3              4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                                         29             110             59
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L                                     <0.20              0.74          0.23
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L                                        <2.0             3.2          <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L                                        <2.0            <2.0           4.8
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L                                 <0.050               <0.050        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L                                         5.2            <2.0           3.1
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L                                        <3.0            <3.0           3.7
S    Lood (Pb)                                                            µg/L                                        <2.0            <2.0            24
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                                        <10              17             63

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20             <0.20         <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20             <0.20         <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                      <0.20             <0.20         <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                      <0.10             <0.10         <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                      <0.20             <0.20         <0.20
                                                                                                     1)                        1)            1)             1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                        0.21            0.21          0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                      <0.90             <0.90         <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020                   <0.020               <0.020        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L                                     <0.10             <0.10         <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L                                     <0.10             <0.10         <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L                                     <0.20             <0.20         <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L                                     <0.10             <0.10         <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L                                     <0.10             <0.10         <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L                                     <0.10             <0.10         <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                Datum monstername         Monster nr.
1    Bestaande pb nabij B1-1-1 Bestaande pb nabij B1 (555-655)                                                                         07-Dec-2017                 9858458
2    D05-1-1 D05 (250-350)                                                                                                             07-Dec-2017                 9858459
3    D24-1-1 D24 (320-420)                                                                                                             07-Dec-2017                 9858460
4    D32-1-1 D32 (265-365)                                                                                                             07-Dec-2017                9858461

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie            2017166837/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                          07-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     12-Dec-2017/12:22
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               Dhr. R.J.H. Denessen                                            Pagina                              2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L                                     <0.10            <0.10        <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L                                        <1.6           <1.6          <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L                                     <0.20            <0.20        <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L                                     <0.10            <0.10        <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L                                     <0.10            <0.10        <0.10
                                                                                                                               1)           1)              1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L                                        0.14           0.14          0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L                                     <0.20            <0.20        <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L                                     <0.20            <0.20        <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L                                     <0.20            <0.20        <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L                                        0.42           0.42          0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10                        <10            <10            <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10                        <10            <10            <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10                        <10            <10            <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                        <15            <15             16
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                        <10            <10            <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                        <10            <10            <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50                        <50            <50            <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    Bestaande pb nabij B1-1-1 Bestaande pb nabij B1 (555-655)                                                                        07-Dec-2017                  9858458
2    D05-1-1 D05 (250-350)                                                                                                            07-Dec-2017                  9858459
3    D24-1-1 D24 (320-420)                                                                                                            07-Dec-2017                  9858460
4    D32-1-1 D32 (265-365)                                                                                                            07-Dec-2017                 9858461

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                   Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                Pr.coörd.

                                                                                                                                                                       VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166837/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9858458            Bestaande pb1nabij B                                       555         655        0800568278           Bestaande pb nabij B1-1-1 Bestaand
       9858458            Bestaande pb2nabij B                                       555         655        0680278889

       9858459            D05              1                                         250         350        0800568131           D05-1-1 D05 (250-350)
       9858459            D05              2                                         250         350        0680278878

       9858460            D24              1                                         320         420        0800573218           D24-1-1 D24 (320-420)
       9858460            D24              2                                         320         420        0680278883

       9858461            D32              1                                         265         365        0800573635           D32-1-1 D32 (265-365)
       9858461            D32              2                                         265         365        0680278882




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166837/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166837/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162678/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    05-Dec-2017/10:21
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Overig


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Uitbesteed onderzoek
                                                                                                     1)
     Asbest (wit, chrysotiel)                                        % (m/m)              <0.1
                                                                                                     1)
     Asbest (bruin, amosiet)                                         % (m/m)              <0.1
                                                                                                     1)
     Asbest (blauw, crocidoliet)                                     % (m/m)              <0.1
                                                                                                     1)
     Asbest (Actinoliet)                                             % (m/m)              <0.1
                                                                                                     1)
     Asbest (Tremoliet)                                              % (m/m)              <0.1
                                                                                                     1)
     Asbest (Anthophylliet)                                          % (m/m)                0.0
                                                                                                     1)
     Hechtgebondenheid                                                                  N.v.t.




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    ASB-1                                                                                                                        23-Nov-2017                    9845556




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                CP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162678/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845556            ASB-1            ASB-M1                                    0           1          0003139ag            ASB-1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162678/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162678/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Asbest plaat Eurofins NEN5896                         W0004           Microscopie                          Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    722062_certificaat_v1 - 1 van 1
                                                     ANALYSECERTIFICAAT
Opdrachtgever           : Eurofins Analytico B.V.
Contact                 : mevrouw C. Giesen-Polman
Adres                   : Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code            :   722062                                                             Datum ontvangst                        :   01-12-2017
Project omschrijving    :   2017162678-5365.001                                                Datum rapportage                       :   05-12-2017
Validatieref.           :   722062_certificaat_v1                                              Aantal monsters                        :   1
Opdrachtverificatiecode :   NJQA-TMJF-VNUY-QUZP                                                Aantal pagina's                        :   1


  Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
                                              conform NEN 5896 (Q)

                                                                    schatting in gewichtsprocenten (massa%)




5556546        ASB-1                                        < 0,1      < 0,1      < 0,1       < 0,1      < 0,1       < 0,1   n.v.t.


Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.



Namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie




Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.




                                            Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                                    Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
                                 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

    Eurofins Omegam B.V.                        T +31-(0)20-597 66 80                  IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                     F +31-(0)20-597 66 89                  BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht           CSOmegam@eurofins.com                  BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                   www.omegam.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie            2017162744/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                          01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     05-Dec-2017/14:40
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               Snippe                                                          Pagina                              1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4               5

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)                        1)           1)              1)              1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              89.9                        92.0           94.4          93.0             95.5

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            17.4                        16.5           15.0          16.1             18.4
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest (som)                                                           mg            <5.0                        <5.5          <14.1          <3.3            <14.4
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <0.4                        <0.4           <1.1          <0.3             <0.9
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.4                        <0.4           <1.1          <0.3             <0.9
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.4                        <0.4           <1.1          <0.3             <0.9
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)              2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0              0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    ASB-MM1                                                                                                                          23-Nov-2017                  9845842
2    ASB-MM2                                                                                                                          24-Nov-2017                  9845843
3    ASB-MM3                                                                                                                          24-Nov-2017                  9845844
4    ASB-MM4                                                                                                                          24-Nov-2017                 9845845
5    ASB-MM6                                                                                                                          29-Nov-2017                  9845846
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                   Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                  CP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162744/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845842            D29              asbmm01                                   0           50         0048435MG            ASB-MM1
       9845842            D33              asbmm01                                   0           50         0048435MG
       9845842            D34              asbmm01                                   0           50         0048435MG
       9845842            D35              ASB-MM1                                   0           50         0048435mg
       9845842            D36              ASB-MM1                                   0           50         0048435MG

       9845843            D31              asbmm02                                   0           50         0036703MG            ASB-MM2

       9845844            D30              asbmm03                                   0           50         0036704MG            ASB-MM3
       9845844            D18              asbmm03                                   0           50         0036704MG
       9845844            D22              asbmm03                                   0           50         0036704MG
       9845844            D28              asbmm03                                   0           50         0036704MG

       9845845            D19              asbmm04                                   10          50         0048436MG            ASB-MM4
       9845845            D20              asbmm04                                   0           50         0048436MG
       9845845            D21              asbmm04                                   0           50         0048436MG

       9845846            D03              asbmm14                                   33          60         0048484MG            ASB-MM6
       9845846            D06              asbmm14                                   27          50         0048484MG
       9845846            D10              asbmm14                                   18          100        0048484MG
       9845846            D16              asbmm14                                   18          68         0048484MG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162744/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162744/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556640
Uw referentie                                    : ASB-MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 23/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 05-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   17390    g
Droge massa aangeleverde monster           :   15634    g
Percentage droogrest                       :   89,9     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm           12611,7         81,4        13,7      0,11     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            1279,5         8,3       135,4     10,58         0                       0,0
 1-2 mm               536,5         3,5       276,6     51,56         0                       0,0
 2-4 mm               361,9         2,3       361,9    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               446,7         2,9       446,7    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              262,5         1,7       262,5    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                       0,0
 Totaal            15498,8        100,0      1496,8                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,4             0,0             0,3         <0,4             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556641
Uw referentie                                    : ASB-MM2
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 24/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.R.
Datum geanalyseerd                         : 05-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16480    g
Droge massa aangeleverde monster           :   15162    g
Percentage droogrest                       :   92,0     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm           10200,2         67,8        16,6      0,16     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            2978,5        19,8       539,5     18,11         0                       0,0
 1-2 mm               732,9         4,9       242,1     33,03         0                       0,0
 2-4 mm               365,9         2,4       365,9    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               467,1         3,1       467,1    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              297,4         2,0       297,4    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                       0,0
 Totaal            15042,0        100,0      1928,6                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,4             0,0             0,4         <0,4             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556642
Uw referentie                                    : ASB-MM3
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 24/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 04-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14950    g
Droge massa aangeleverde monster           :   14113    g
Percentage droogrest                       :   94,4     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm           10970,5         78,4         5,6      0,05     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm             913,0         6,5        48,7      5,33         0                       0,0
 1-2 mm               721,5         5,2       146,1     20,25         0                       0,0
 2-4 mm               419,1         3,0       419,1    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               552,2         3,9       552,2    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              409,0         2,9       409,0    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 4,8         0,0         4,8    100,00         0                       0,0
 Totaal            13990,1        100,0      1585,5                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,1             0,0             1,0         <1,1             0,0             1,0           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 4 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556643
Uw referentie                                    : ASB-MM4
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 24/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.R.
Datum geanalyseerd                         : 05-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16140    g
Droge massa aangeleverde monster           :   15010    g
Percentage droogrest                       :   93,0     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             9411,4        63,2        20,9      0,22     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            1927,5        13,0       409,4     21,24         0                       0,0
 1-2 mm               891,8         6,0       444,7     49,87         0                       0,0
 2-4 mm               934,5         6,3       934,5    100,00         0                       0,0
 4-8 mm              1002,9         6,7      1002,9    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              711,9         4,8       711,9    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                       0,0
 Totaal            14880,0        100,0      3524,3                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,3             0,0             0,2         <0,3             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 5 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556644
Uw referentie                                    : ASB-MM6
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 29/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 04-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   18440    g
Droge massa aangeleverde monster           :   17610    g
Percentage droogrest                       :   95,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             7201,1        41,3        31,4      0,44     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            2767,1        15,9       143,6      5,19         0                       0,0
 1-2 mm              1710,3         9,8       343,2     20,07         0                       0,0
 2-4 mm              2813,3        16,1      2813,3    100,00         0                       0,0
 4-8 mm              2568,1        14,7      2568,1    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              378,3         2,2       378,3    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,1         0,0         0,1    100,00         0                       0,0
 Totaal            17438,3        100,0      6278,0                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,9             0,0             0,8         <0,9             0,0             0,8           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 6 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte             barcode

5556640           ASB-MM1                                                                    D35                         0-.5               0048435MG
                                                                                             D36                         0-.5               0048435MG
                                                                                             D33                         0-.5               0048435MG
                                                                                             D29                         0-.5               0048435MG
                                                                                             D34                         0-.5               0048435MG

5556641           ASB-MM2                                                                    D31                         0-.5               0036703MG

5556642           ASB-MM3                                                                    D22                         0-.5               0036704MG
                                                                                             D30                         0-.5               0036704MG
                                                                                             D18                         0-.5               0036704MG
                                                                                             D28                         0-.5               0036704MG

5556643           ASB-MM4                                                                    D19                         .1-.5              0048436MG
                                                                                             D20                         0-.5               0048436MG
                                                                                             D21                         0-.5               0048436MG

5556644           ASB-MM6                                                                    D06                         .27-.5             0048484MG
                                                                                             D16                         .18-.68            0048484MG
                                                                                             D10                         .18-1              0048484MG
                                                                                             D03                         .33-.6             0048484MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                       Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722080
Project omschrijving                             : 2017162744-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CLXU-IXKH-HDRA-MXMA                                                                                     Ref.: 722080_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>     (FRQVXOWDQF\
     7DY6-7KHHXZHQ
     5LMNVZHJ1RRUG
     .66:$/0(1




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        
     8ZSURMHFWQDDP
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017162737/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    06-Dec-2017/11:14
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              91.1

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            17.4
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest (som)                                                           mg          <14.1
                                                                                                     2)
     Asbest in puin                                                mg/kg ds               <0.9
                                                                                                     2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.9
                                                                                                     2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.9
                                                                                                     2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0
                                                                                                     2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0
                                                                                                     2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    ASB-MM5                                                                                                                      24-Nov-2017                    9845823




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                CP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162737/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9845823            D17              asbmm08A                                  25          75         0036706MG            ASB-MM5
       9845823            D17              asbmm08B                                  25          75         0036705MG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162737/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162737/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Puin NEN5898 2016                              W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722079
Project omschrijving                             : 2017162737-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5556639
Uw referentie                                    : ASB-MM5
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 24/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : S.B.
Datum geanalyseerd                         : 06-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster                 :   17410    g
Droge massa aangeleverde monster           :   15861    g
Percentage droogrest                       :   91,1     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             3872,2        24,6        59,5      1,54     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            3620,7        23,0       391,2     10,80         0                       0,0
 1-2 mm              2204,9        14,0       882,1     40,01         0                       0,0
 2-4 mm              2140,3        13,6      1144,2     53,46         0                       0,0
 4-8 mm              2911,8        18,5      2911,8    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              983,1         6,2       983,1    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                       0,0
 Totaal            15733,0        100,0      6371,9                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,9             0,0             0,9         <0,9             0,0             0,9           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UCDF-NMCL-NBMI-SYQT                                                                                     Ref.: 722079_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722079
Project omschrijving                             : 2017162737-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.

Uw referentie                         :     ASB-MM5
Monstercode                           :     5556639

Opmerking bij het monster:            -     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UCDF-NMCL-NBMI-SYQT                                                                                     Ref.: 722079_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722079
Project omschrijving                             : 2017162737-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte             barcode

5556639           ASB-MM5                                                                    D17                         .25-.75            0036705MG
                                                                                             D17                         .25-.75            0036706MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UCDF-NMCL-NBMI-SYQT                                                                                       Ref.: 722079_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 722079
Project omschrijving                             : 2017162737-5365.001
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                                   Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UCDF-NMCL-NBMI-SYQT                                                                                     Ref.: 722079_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. S.J Theeuwen
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN




     Analysecertificaat
     Datum: 21-Dec-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017173089/1
     Uw project/verslagnummer                        5365.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            20-Dec-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie            2017173089/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                          20-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     21-Dec-2017/06:58
                                                                                                                Bijlage                             A,C,D
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                              1/1
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              93.7                        90.2          95.9           94.2

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                         15           <5.0           <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                   15                       86           <5.0            5.4
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   19                      130            <11            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   11                       43           <5.0           <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                 8.2                        17           <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   58                      290            <35            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    D19-2 D19 (10-50)                                                                                                                24-Nov-2017                9878204
2    D20-1 D20 (0-50)                                                                                                                 24-Nov-2017                9878205
3    D21-1 D21 (0-50)                                                                                                                 24-Nov-2017                9878206
4    D23-1 D23 (8-50)                                                                                                                 24-Nov-2017               9878207

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017173089/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9878204            D19              2                                         10          50         0535071549           D19-2 D19 (10-50)

       9878205            D20              1                                         0           50         0535071550           D20-1 D20 (0-50)

       9878206            D21              1                                         0           50         0535071547           D21-1 D21 (0-50)

       9878207            D23              1                                         8           50         0535071555           D23-1 D23 (8-50)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017173089/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017173089/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                                 9878204
                                                                                                          9878205
                                                                                                          9878206
                                                                                                          9878207




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9878204
Certificate no.: 2017173089
Sample description.: D19-2 D19 (10-50)
  V


     10000                                                                                                                            10000
pA




                                                                                                                                              pA
      5000                                                                                                                            5000
                                 C10




                                                                                                      C30-C35
                                        C10-C12



                                                        C12-C16



                                                                         C16-C21




                                                                                                      C35-C40
                                                                                      C21-30




                                                                                                                  C40
         0                                                                                                                            0
             0.0   0.2     0.4                0.6                  0.8               1.0        1.2                1.4    1.6   1.8
                                                                         Minutes


      1000                                                                                                                            1000




       500                                                                                                                            500
pA




                                                                                                                                              pA
                                                                                                      C30-C35
                                                                                                      C35-C40
                                                                         C16-C21
                                        C10-C12



                                                        C12-C16




                                                                                      C21-30




                                                                                                                  C40
                                 C10




         0                                                                                                                            0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8               1.0        1.2                1.4    1.6   1.8
                                                                         Minutes                                                                   \


       200                                                                                                                            200




       100                                                                                                                            100
pA




                                                                                                                                               pA
                                                                                                        C30-C35
                                                                                                       C35-C40
                                                                           C16-C21
                                         C10-C12



                                                         C12-C16




                                                                                       C21-30




                                                                                                                   C40
                                 C10




         0                                                                                                                            0
             0.0   0.2     0.4                    0.6              0.8               1.0        1.2                 1.4   1.6   1.8
                                                                         Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                        Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9878205
Certificate no.: 2017173089
Sample description.: D20-1 D20 (0-50)
  V


     10000                                                                                                                                  10000
pA




                                                                                                                                                    pA
      5000                                                                                                                                  5000
                                 C10




                                                                          C16-C21




                                                                                                C30-C35
                                                         C12-C16




                                                                                                            C35-C40
                                        C10-C12




                                                                                      C21-30




                                                                                                                        C40
         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2     0.4                     0.6              0.8              1.0         1.2                     1.4    1.6   1.8
                                                                          Minutes


      1000                                                                                                                                  1000




       500                                                                                                                                  500
pA




                                                                                                                                                    pA
                                                                           C16-C21


                                                                                      C21-30




                                                                                                 C30-C35
                                                         C12-C16




                                                                                                             C35-C40
                                        C10-C12




                                                                                                                        C40
                                  C10




         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2     0.4                     0.6              0.8              1.0          1.2                    1.4    1.6   1.8
                                                                          Minutes                                                                        \


       200                                                                                                                                  200
                                                                                       C21-30




       100                                                                                                                                  100
pA




                                                                                                                                                     pA
                                                                                                  C30-C35
                                                          C12-C16




                                                                                                              C35-C40
                                         C10-C12




                                                                           C16-C21




                                                                                                                        C40
                                  C10




         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2      0.4                    0.6              0.8              1.0           1.2                    1.4   1.6   1.8
                                                                          Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. S.J Theeuwen
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN




     Analysecertificaat
     Datum: 21-Dec-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017173093/1
     Uw project/verslagnummer                        5365.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            20-Dec-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017173093/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         20-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    21-Dec-2017/08:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              91.2
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.2
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               97.6
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 3.5
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 7.2
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD11 D25 (20-50) D26 (25-50) D27 (27-50)                                                                                    24-Nov-2017                    9878220




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5365.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2017173093/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         20-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    21-Dec-2017/08:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                               Schell                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MMD11 D25 (20-50) D26 (25-50) D27 (27-50)                                                                                    24-Nov-2017                    9878220




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017173093/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9878220            D25              1                                         20          50         0535071548           MMD11 D25 (20-50) D26 (25-50) D27 (
       9878220            D26              1                                         25          50         0535071712
       9878220            D27              1                                         27          50         0535071235




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017173093/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017173093/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017173093/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                                 9878220


     Extractie PCB/PAK                                                                                    9878220




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             23-11-2017
Monsternemer                                                  Snippe
Certificaatnummer                                             2017159379
Startdatum                                                    27-11-2017
Rapportagedatum                                               29-11-2017

Analyse                                                       Eenheid                1               GSSD          Oordeel    RG    AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            1,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               7,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                     89,9              89,9
Organische stof                                               % (m/m) ds                   1,1               1,1
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                  98,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                   7,7               7,7
Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                      37          83,72                  20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds                    0,35          0,554         -       0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                     6,4          13,86         -         3     15   103    190
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                     9,7          16,77         -         5     40   115    190
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                    0,07          0,092         -      0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds                    <1,5           1,05         -       1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                      10          19,77         -         4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                      40          56,95         *        10     50   290    530
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                      89          163,7         *        20   140    430    720

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9835903          MMC1


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             24-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017159536
Startdatum                                                    27-11-2017
Rapportagedatum                                               29-11-2017

Analyse                                                       Eenheid                1               GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               14,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     84,7             84,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                   0,9              0,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  98,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                  14,8             14,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      58         86,44                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    0,46        0,6618         *        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                       9         13,18         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                      12         17,22         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   0,062        0,0738         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5           1,05        -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      19         26,81         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      49         62,35         *         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     110         158,1         *         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0          10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0          17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0          17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                    <11           38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    <5,0          17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0           21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,35          0,35         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836323          MMD5 D13 (50-90) D23 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid               1                 GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                8,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                           Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                       89                89
Organische stof                               % (m/m) ds                                   0,7               0,7
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                  98,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                   8,5               8,5
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                      38          81,24                   20   190     555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                    0,38         0,5948        -         0,2    0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                     6,5          13,36        -           3     15    103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                      10           16,9        -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                    0,19          0,247        *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                    <1,5           1,05        -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                      11          20,81        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                      35          49,17        -          10     50    290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                      98          174,8        *          20   140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                    <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                    <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                     8,3              41,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                      16               80
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                     7,6               38
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                    <6,0               21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                      39              195      *         35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                 Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                               0,0049            0,0245         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                    0,1             0,1
Anthraceen                                    mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                   0,17            0,17
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                  0,097           0,097
Chryseen                                      mg/kg ds                                   0,12            0,12
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                  0,054           0,054
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                  0,081           0,081
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                  0,069           0,069
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                  0,075           0,075
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                   0,84           0,836         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836195          MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-50) D36 (0-25)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid               2                 GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              7,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                           Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                    89,1               89,1
Organische stof                               % (m/m) ds                                  0,8                0,8
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                 98,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                  7,5                7,5
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                     35           80,37                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                   0,32           0,508        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                     5,5          12,07        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                     8,7          15,13        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                  0,067          0,0884        -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                   <1,5             1,05       -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                     10               20       -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                     72           102,9        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                     86           159,5        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                   <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                   <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                    5,5            27,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                    12              60
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                    7,3            36,5
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                   <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                   <35            122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                             <0,0010             0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                              0,0049             0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                  0,073           0,073
Anthraceen                                    mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                   0,12            0,12
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                  0,082           0,082
Chryseen                                      mg/kg ds                                     0,1             0,1
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                  0,064           0,064
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                  0,055           0,055
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                   0,64           0,634         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9836196          MMD2 D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid               3                 GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                           Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                     92,5              92,5
Organische stof                               % (m/m) ds                                  <0,7              0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                  99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                   3,5               3,5
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                     23           75,05                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                  <0,20          0,2356        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                    5,2            15,7        *           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                    5,5           10,82        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                   0,15          0,2104        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                   <1,5            1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                    8,8           22,81        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                     17           26,04        -          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                     58           127,9        -          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                    <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                    <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                     6,4               32
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                      32              160
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                      28              140
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                      17               85
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                      86              430      *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                 Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                               0,0049            0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                   0,12            0,12
Anthraceen                                    mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                   0,38            0,38
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                   0,16            0,16
Chryseen                                      mg/kg ds                                   0,24            0,24
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                  0,093           0,093
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                   0,12            0,12
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                    0,1             0,1
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                   0,11            0,11
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                    1,4           1,393         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9836197          MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-50) D24 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid               4                 GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                           Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                     92,6              92,6
Organische stof                               % (m/m) ds                                  <0,7              0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                    99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                   4,8               4,8
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                     26           74,63                   20   190     555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                    0,2          0,3301        -         0,2    0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                    5,6           15,07        *           3     15    103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                    6,5           12,26        -           5     40    115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,0481        -        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                   <1,5            1,05        -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                     12           28,38        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                     23           34,42        -          10     50    290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                     65             135        -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                    <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                     6,6               33
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                      32              160
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                      55              275
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                      22              110
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                     9,1              45,5
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                     120              600      *         35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                 Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                              <0,0010            0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                               0,0016             0,008
PCB 118                                       mg/kg ds                               0,0012             0,006
PCB 138                                       mg/kg ds                               0,0042             0,021
PCB 153                                       mg/kg ds                               0,0031            0,0155
PCB 180                                       mg/kg ds                               0,0031            0,0155
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                0,015             0,073        *       0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                 <0,050           0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                    2,9             2,9
Anthraceen                                    mg/kg ds                                   0,76            0,76
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                    4,7             4,7
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                    2,5             2,5
Chryseen                                      mg/kg ds                                    2,5             2,5
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                   0,96            0,96
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                    1,6             1,6
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                   0,98            0,98
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                    1,2             1,2
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                     18           18,14        *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9836198          MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-50) D23 (8-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159491
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                    1                GSSD                 Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                         88,1              88,1
Organische stof                               % (m/m) ds                                      <0,7              0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                      99,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         6                 6
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                         <20           36,17                         20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                       <0,20          0,2271               -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                          3,2          7,826               -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                          5,1          9,273               -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                      <0,050          0,0472               -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                        <1,5             1,05              -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                          6,2          13,56               -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          18           26,38               -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                          63           124,2               -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                        <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                        <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                        <5,0             17,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                        <11              38,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                        <5,0             17,5
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                        <6,0              21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                        <35             122,5              -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                   0,0049             0,0245               -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                      <0,050            0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                      <0,050            0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                      <0,050            0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                       0,082            0,082
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       0,068            0,068
Chryseen                                      mg/kg ds                                        0,08             0,08
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                      <0,050            0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                       0,059            0,059
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                      <0,050            0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                      <0,050            0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                          0,5           0,499              -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836229          MMD7 D29 (50-100) D29 (100-150) D29 (150-200) D32(65-100) D32 (100-150) D32 (150-200) D35 (100-150)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159491
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                   2                GSSD            Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                        92,3                92,3
Organische stof                               % (m/m) ds                                     <0,7                0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                     99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                      4,4                 4,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                         20            59,62                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                       0,24           0,3985        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                        4,6            12,81        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                        5,8            11,08        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                        0,2           0,2766        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                       <1,5              1,05       -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                        7,7            18,72        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                         24            36,17        -          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                         79            167,1        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                       <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                       <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                       <5,0             17,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                       <11              38,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                        6,4              32
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                       <6,0              21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                       <35             122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                  <0,0010             0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                   0,0049             0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                     <0,050            0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                      0,062            0,062
Anthraceen                                    mg/kg ds                                     <0,050            0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                       0,12             0,12
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       0,07             0,07
Chryseen                                      mg/kg ds                                      0,081            0,081
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                     <0,050            0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                      0,053            0,053
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                     <0,050            0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                     <0,050            0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                       0,56            0,561         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9836230          MMD8 D04 (50-100) D04 (100-140) D23 (100-150) D23(150-200) D24 (100-150) D24 (150-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            30-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162552
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     1               GSSD            Oordeel   RG   AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   25
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                         85,1                 85,1
Organische stof                                              % (m/m) ds                      <0,7                 0,49
Gloeirest                                                    % (m/m) ds                      99,5
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                        <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                        <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                         7,2               36
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                        <11               38,5
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                         5,9              29,5
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                        <6,0               21
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                        <35              122,5         -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845229          MMB1 B01 (100-150) B01 (150-200) B02 (100-150) B02(150-200) B03 (100-150) B03 (150-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            30-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162552
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     2               GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                           89,7            89,7
Organische stof                               % (m/m) ds                                         0,8             0,8
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                        98,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         4,4             4,4
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                          <3,0         10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                          <5,0         17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                            32          160
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                           160          800
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            51          255
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                            15           75
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           260        1300          *        35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                            43        128,2                   20   190     555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                         0,21        0,3487        -         0,2    0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                           5,5        15,32        *           3     15    103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                          110         210,2       ***          5     40    115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                        0,071        0,0982        -        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                         <1,5           1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                            47        114,2       ***          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                            28         42,2        -          10     50    290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                            79        167,1        *          20   140     430    720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                     0,002              0,01
PCB 153                                       mg/kg ds                                    0,0015           0,0075
PCB 180                                       mg/kg ds                                    0,0022            0,011
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0085           0,0425         *      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                         0,14          0,14
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                         0,12          0,12
Chryseen                                      mg/kg ds                                         0,13          0,13
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                        0,069         0,069
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                        0,097         0,097
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                        0,091         0,091
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                        0,092         0,092
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                         0,85         0,844         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9845230          MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            29-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162571
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     1             GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                          92,5           92,5
Organische stof                               % (m/m) ds                                       <0,7           0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                       99,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                       <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                          <20       54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                        <0,20       0,241         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                         <3,0       7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                         <5,0       7,241         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                         0,07      0,1006         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                         <1,5        1,05         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                           4,2      12,25         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          <10       11,02         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                          <20       33,22         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                         <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                         <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                         <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                          <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                           5,5       27,5
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                         <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                          <35       122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049         0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                       <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                         0,35        0,35         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845292          MMD10 D02 (33-70) D07 (40-70) D09 (33-83) D14 (25-75)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            29-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162571
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     2               GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      2,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                             95              95
Organische stof                               % (m/m) ds                                        <0,7            0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                        99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         2,6             2,6
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                            23        82,91                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                        <0,20        0,2388         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                           4,2        13,86         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                           6,3        12,77         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                       <0,050        0,0498         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                         <1,5           1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                           7,8        21,67         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                            11        17,12         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                            37         85,2         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                          <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                          <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                            23             115
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                            49             245
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            19              95
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                           7,4              37
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           100             500      *        35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                       <0,050         0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                         0,35          0,35         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9845293          MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (25-50) D16 (18-68)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             29-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017162662
Startdatum                                                    01-12-2017
Rapportagedatum

Analyse                                                       Eenheid                     1                 GSSD               Oordeel     RG    AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                       3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          93,4               93,4
Organische stof                                % (m/m) ds                                       <0,7               0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                          3                  3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          <20             48,22                      20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        <0,20            0,2374           -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                           3,7            11,73           -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                         <5,0                  7          -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,065            0,0919           -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                         <1,5               1,05          -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                           6,7            18,04           -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                           21             32,45           -          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                           75             169,4           *          20   140    430    720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                    <0,0010              0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                     0,0049              0,0245            -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                       <0,050             0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                       <0,050             0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                         0,35              0,35            -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845499          MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05 (100-150) D05 (150-200) D06 (50-100) D16 (68-100) D16 (100-150) D


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             30-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017164619
Startdatum                                                    05-12-2017
Rapportagedatum                                               12-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    1           GSSD          Oordeel   RG   AW     T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        86,1           86,1
Metalen
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                        29        55,41         *       5   40   115    190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                        18        43,75         *       4   35   67,5   100

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9851673          B01-1 B01 (36-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             30-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017164619
Startdatum                                                    05-12-2017
Rapportagedatum                                               12-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    2           GSSD          Oordeel   RG   AW     T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        94,1           94,1
Metalen
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                        5,7       10,89         -       5   40   115    190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                       <4,0       6,806         -       4   35   67,5   100

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9851674          B03-1 B03 (12-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                                07-12-2017
Monsternemer                                                     Dhr. R.J.H. Denessen
Certificaatnummer                                                2017166837
Startdatum                                                       07-12-2017
Rapportagedatum                                                  12-12-2017

Analyse                                                          Eenheid                1            GSSD               Oordeel             RG      S      T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20          0,14             -              0,2    0,2   15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20          0,14             -              0,2      7   504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20          0,14             -              0,2      4    77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10          0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20          0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21          0,21             -              0,2    0,2   35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,014                -             0,02   0,01    35      70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50            35              -              50     50    325    600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,63   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9858458          Bestaande pb nabij B1-1-1 Bestaande pb nabij B1 (555-655)


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                                07-12-2017
Monsternemer                                                     Dhr. R.J.H. Denessen
Certificaatnummer                                                2017166837
Startdatum                                                       07-12-2017
Rapportagedatum                                                  12-12-2017

Analyse                                                          Eenheid                2             GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21           0,21           -              0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,014              -             0,02   0,01     35       70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20        0,14              -              0,2      6    153      300
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50             35           -              50     50     325     600
Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                            29          29             -               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20        0,14              -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0          1,4             -                2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0          1,4             -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                           5,2         5,2             *                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0          2,1             -                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0          1,4             -                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          <10            7             -               10     65     433    800
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14                                                630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10           0,07           -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14           0,14           -              0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42           0,42           -              0,6    0,8    40,4      80
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                        0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9858459          D05-1-1 D05 (250-350)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                                07-12-2017
Monsternemer                                                     Dhr. R.J.H. Denessen
Certificaatnummer                                                2017166837
Startdatum                                                       07-12-2017
Rapportagedatum                                                  12-12-2017

Analyse                                                          Eenheid                3             GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21           0,21           -              0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,014              -             0,02   0,01     35       70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20        0,14              -              0,2      6    153      300
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50             35           -              50     50     325     600
Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          110         110              *               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                         0,74        0,74              *              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                           3,2         3,2             -                2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0          1,4             -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         <2,0          1,4             -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0          2,1             -                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0          1,4             -                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                            17          17             -               10     65     433    800
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14                                                630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10           0,07           -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14           0,14           -              0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42           0,42           -              0,6    0,8    40,4      80
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                        0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9858460          D24-1-1 D24 (320-420)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                                07-12-2017
Monsternemer                                                     Dhr. R.J.H. Denessen
Certificaatnummer                                                2017166837
Startdatum                                                       07-12-2017
Rapportagedatum                                                  12-12-2017

Analyse                                                          Eenheid                4             GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21           0,21           -              0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,014              -             0,02   0,01     35       70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20        0,14              -              0,2      6    153      300
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                           16             16
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50             35           -              50     50     325     600
Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                            59          59             *               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                         0,23        0,23              -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0          1,4             -                2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                           4,8         4,8             -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                           3,1         3,1             -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           3,7         3,7             -                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                            24          24             *                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                            63          63             -               10     65     433    800
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14           -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14                                                630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10           0,07           -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14           0,14           -              0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42           0,42           -              0,6    0,8    40,4      80
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                        0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9858461          D32-1-1 D32 (265-365)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             24-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017173089
Startdatum                                                    20-12-2017
Rapportagedatum                                               21-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    1               GSSD          Oordeel   RG   AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                           93,7            93,7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                          <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                          <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                            15             75
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                            19             95
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                            11             55
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                           8,2             41
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                            58            290      *       35   190   2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9878204          D19-2 D19 (10-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             24-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017173089
Startdatum                                                    20-12-2017
Rapportagedatum                                               21-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    2               GSSD          Oordeel   RG   AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                           90,2            90,2
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                          <3,0         10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                            15          75
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                            86         430
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                           130         650
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                            43         215
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                            17          85
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                           290        1450         *       35   190   2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9878205          D20-1 D20 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             24-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017173089
Startdatum                                                    20-12-2017
Rapportagedatum                                               21-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    3           GSSD          Oordeel   RG   AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        95,9           95,9
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                       <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                       <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                       <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                       <11         38,5
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                       <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                       <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                       <35        122,5         -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9878206          D21-1 D21 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             24-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017173089
Startdatum                                                    20-12-2017
Rapportagedatum                                               21-12-2017

Analyse                                                       Eenheid                    4           GSSD          Oordeel   RG   AW       T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        94,2           94,2
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                       <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                       <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                        5,4         27
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                       <11         38,5
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                       <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                       <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                       <35        122,5         -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9878207          D23-1 D23 (8-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                              24-11-2017
Monsternemer                                                   Schell
Certificaatnummer                                              2017173093
Startdatum                                                     20-12-2017
Rapportagedatum                                                21-12-2017

Analyse                                                        Eenheid                   1             GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 2,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    3,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         91,2           91,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                       2,2            2,2
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      97,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       3,4            3,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20       46,17                   20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,2338         -        0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          3,5      10,67         -          3     15     103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0       6,863         -          5     40     115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,049         -       0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05        -        1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          7,2      18,81         -          4     35    67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         <10         10,7        -         10     50     290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         <20       30,87         -         20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       9,545
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       15,91
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       15,91
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11          35
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0       15,91
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0       19,09
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       111,4         -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0031
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0222         -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35        0,35         -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9878220          MMD11 D25 (20-50) D26 (25-50) D27 (27-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159379
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie   IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           1,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              7,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                    89,9                89,9
Organische stof                                              % (m/m) ds                  1,1                 1,1
Gloeirest                                                    % (m/m) ds                 98,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                 % (m/m) ds                  7,7                 7,7
Metalen
Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                     37            83,72                   20                                920
Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds                   0,35            0,554       <=AW       0,2     0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds                    6,4            13,86       <=AW         3      15       35        190    190
Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                    9,7            16,77       <=AW         5      40       54        190    190
Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds                   0,07            0,092       <=AW      0,05    0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds                   <1,5             1,05       <=AW       1,5     1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                     10            19,77       <=AW         4      35                 100    100
Lood (Pb)                                                    mg/kg ds                     40            56,95      Wonen        10      50     210         530    530
Zink (Zn)                                                    mg/kg ds                     89            163,7      Wonen        20    140      200         720    720

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9835903          MMC1


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 8,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                       89              89
Organische stof                                % (m/m) ds                                   0,7              0,7
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  98,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   8,5              8,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      38         81,24                      20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    0,38        0,5948       <=AW          0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     6,5         13,36       <=AW            3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                      10           16,9      <=AW            5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                    0,19         0,247      Wonen         0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5           1,05      <=AW          1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      11         20,81       <=AW            4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      35         49,17       <=AW           10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      98         174,8      Wonen           20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     8,3             41,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      16              80
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                     7,6              38
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0              21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      39             195    Industrie      35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW       0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                     0,1            0,1
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,17           0,17
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  0,097          0,097
Chryseen                                       mg/kg ds                                   0,12           0,12
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  0,054          0,054
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  0,081          0,081
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  0,069          0,069
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  0,075          0,075
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,84          0,836       <=AW          0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836195          MMD1 D33 (0-50) D34 (0-50) D35 (0-50) D36 (0-25)


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                2                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               7,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    89,1              89,1
Organische stof                                % (m/m) ds                                  0,8               0,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 98,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                  7,5               7,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      35         80,37                    20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   0,32          0,508       <=AW        0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     5,5         12,07       <=AW          3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     8,7         15,13       <=AW          5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  0,067         0,0884       <=AW       0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      10             20      <=AW          4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      72         102,9      Wonen         10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      86         159,5      Wonen         20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0           10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    5,5           27,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     12            60
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    7,3           36,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          122,5       <=AW        35    190      190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  0,073          0,073
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,12           0,12
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  0,082          0,082
Chryseen                                       mg/kg ds                                     0,1            0,1
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  0,064          0,064
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  0,055          0,055
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,64          0,634       <=AW        0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9836196          MMD2 D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)


Eindoordeel:            Klasse wonen


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                3                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     92,5             92,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7             0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   3,5              3,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     23          75,05                      20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                  <0,20         0,2356       <=AW          0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                    5,2            15,7     Wonen            3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    5,5          10,82       <=AW            5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   0,15         0,2104      Wonen         0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW          1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                    8,8          22,81       <=AW            4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     17          26,04       <=AW           10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     58          127,9       <=AW           20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     6,4              32
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      32             160
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      28             140
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                      17              85
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      86             430    Industrie      35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW       0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   0,12           0,12
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,38           0,38
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   0,16           0,16
Chryseen                                       mg/kg ds                                   0,24           0,24
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  0,093          0,093
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   0,12           0,12
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                     0,1            0,1
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   0,11           0,11
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     1,4         1,393       <=AW          0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9836197          MMD3 D12 (25-50) D18 (0-50) D22 (0-50) D24 (0-50)


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159479
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                4                GSSD            Oordeel         RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     92,6             92,6
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7             0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                    99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   4,8              4,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      26         74,63                            20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,2        0,3301          <=AW             0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     5,6         15,07          Wonen              3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     6,5         12,26          <=AW               5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                 <0,050         0,0481          <=AW            0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05         <=AW             1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      12         28,38          <=AW               4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      23         34,42          <=AW              10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      65           135          <=AW              20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     6,6              33
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                      32             160
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      55             275
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      22             110
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     9,1             45,5
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     120             600    Niet toepasbaar      35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                              0,0016             0,008
PCB 118                                        mg/kg ds                              0,0012             0,006
PCB 138                                        mg/kg ds                              0,0042             0,021
PCB 153                                        mg/kg ds                              0,0031            0,0155
PCB 180                                        mg/kg ds                              0,0031            0,0155
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                               0,015             0,073         Industrie      0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                     2,9            2,9
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   0,76           0,76
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                     4,7            4,7
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                     2,5            2,5
Chryseen                                       mg/kg ds                                     2,5            2,5
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   0,96           0,96
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                     1,6            1,6
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   0,98           0,98
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                     1,2            1,2
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                      18         18,14         Industrie         0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9836198          MMD4 D19 (10-50) D20 (0-50) D21 (0-50) D23 (8-50)


Eindoordeel:            Niet Toepasbaar > industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159491
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                     1                GSSD                Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         88,1               88,1
Organische stof                                % (m/m) ds                                      <0,7               0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      99,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                         6                  6
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20             36,17                       20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20            0,2271          <=AW        0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          3,2            7,826          <=AW          3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          5,1            9,273          <=AW          5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050            0,0472          <=AW       0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5               1,05         <=AW        1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          6,2            13,56          <=AW          4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                           18            26,38          <=AW         10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                           63            124,2          <=AW         20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0              17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11              38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0              17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0                21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35             122,5          <=AW        35    190      190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010               0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049               0,0245          <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050             0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050             0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050             0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       0,082             0,082
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                       0,068             0,068
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,08              0,08
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050             0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                       0,059             0,059
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050             0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050             0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          0,5            0,499          <=AW        0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836229          MMD7 D29 (50-100) D29 (100-150) D29 (150-200) D32(65-100) D32 (100-150) D32 (150-200) D35 (100-150)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            23-11-2017
Monsternemer                                                 Snippe
Certificaatnummer                                            2017159491
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                    2                 GSSD             Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                        92,3                 92,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                     <0,7                 0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                     99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                      4,4                  4,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         20                59,62                  20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       0,24               0,3985     <=AW        0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        4,6                12,81     <=AW          3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        5,8                11,08     <=AW          5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,2               0,2766    Wonen       0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                       <1,5                  1,05    <=AW        1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        7,7                18,72     <=AW          4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         24                36,17     <=AW         10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         79                167,1    Wonen         20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                       <3,0                 10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                       <5,0                 17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                       <5,0                 17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                        <11                 38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        6,4                   32
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                       <6,0                   21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                        <35                122,5     <=AW        35    190      190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010                 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049                 0,0245     <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                     <0,050                0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      0,062                0,062
Anthraceen                                     mg/kg ds                                     <0,050                0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       0,12                 0,12
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                       0,07                 0,07
Chryseen                                       mg/kg ds                                      0,081                0,081
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                     <0,050                0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      0,053                0,053
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                     <0,050                0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                     <0,050                0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                       0,56                0,561     <=AW        0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9836230          MMD8 D04 (50-100) D04 (100-140) D23 (100-150) D23(150-200) D24 (100-150) D24 (150-200)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017159536
Startdatum                                                   27-11-2017
Rapportagedatum                                              29-11-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            0,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              14,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    84,7              84,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                  0,9               0,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 98,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                 14,8              14,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     58          86,44                    20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   0,46         0,6618      Wonen        0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      9          13,18       <=AW          3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     12          17,22       <=AW          5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  0,062         0,0738       <=AW       0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                     19          26,81       <=AW          4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     49          62,35      Wonen         10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                    110          158,1      Wonen         20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0           10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                    <11           38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          122,5       <=AW        35    190      190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,35           0,35       <=AW        0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9836323          MMD5 D13 (50-90) D23 (50-100)


Eindoordeel:            Klasse wonen


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            30-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162552
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     1                GSSD            Oordeel   RG Eis   AW    Wonen   Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    25                           #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                          85,1                 85,1
Organische stof                                              % (m/m) ds                       <0,7                 0,49
Gloeirest                                                    % (m/m) ds                       99,5
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                         <3,0                 10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                         <5,0                 17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                          7,2                   36
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                          <11                 38,5
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                          5,9                 29,5
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                         <6,0                   21
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                          <35                122,5    <=AW        35    190     190        500    5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845229          MMB1 B01 (100-150) B01 (150-200) B02 (100-150) B02(150-200) B03 (100-150) B03 (150-200)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                 5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                             30-11-2017
Monsternemer                                                  Schell
Certificaatnummer                                             2017162552
Startdatum                                                    01-12-2017
Rapportagedatum                                               05-12-2017

Analyse                                                       Eenheid               2                GSSD              Oordeel         RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     89,7             89,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                   0,8              0,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  98,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   4,4              4,4
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                      32              160
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     160              800
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      51              255
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                      15               75
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     260             1300    Niet toepasbaar       35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      43         128,2                              20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   0,21         0,3487            <=AW             0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     5,5         15,32           Wonen               3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    110          210,2       Nooit toepasbaar        5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  0,071         0,0982            <=AW            0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05           <=AW             1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      47         114,2       Nooit toepasbaar        4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      28           42,2           <=AW              10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      79         167,1           Wonen              20   140      200         720    720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               0,002               0,01
PCB 153                                        mg/kg ds                              0,0015            0,0075
PCB 180                                        mg/kg ds                              0,0022             0,011
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0085            0,0425          Industrie       0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,14           0,14
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   0,12           0,12
Chryseen                                       mg/kg ds                                   0,13           0,13
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  0,069          0,069
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  0,097          0,097
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  0,091          0,091
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  0,092          0,092
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,85          0,844            <=AW             0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9845230          MMB2 B01 (36-50) B03 (12-50)


Eindoordeel:            Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            29-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162571
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    92,5              92,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                 <0,7              0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 99,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                 <2,0               1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                    <20          54,25                    20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                  <0,20          0,241       <=AW        0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                   <3,0          7,383       <=AW          3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                   <5,0          7,241       <=AW          5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   0,07         0,1006       <=AW       0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                    4,2          12,25       <=AW          4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                    <10          11,02       <=AW         10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                    <20          33,22       <=AW         20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0           10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                    <11           38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    5,5           27,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          122,5       <=AW        35    190      190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,35           0,35       <=AW        0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845292          MMD10 D02 (33-70) D07 (40-70) D09 (33-83) D14 (25-75)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            29-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162571
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                2                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                       95               95
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7             0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   2,6              2,6
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      23         82,91                      20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                  <0,20         0,2388       <=AW          0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     4,2         13,86       <=AW            3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     6,3         12,77       <=AW            5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                 <0,050         0,0498       <=AW         0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW          1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                     7,8         21,67       <=AW            4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      11         17,12       <=AW           10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      37           85,2      <=AW           20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                      23             115
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      49             245
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      19              95
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     7,4              37
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     100             500    Industrie      35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW       0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,35           0,35       <=AW          0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9845293          MMD6 D03 (33-60) D06 (27-50) D10 (25-50) D16 (18-68)


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            29-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017162662
Startdatum                                                   01-12-2017
Rapportagedatum                                              05-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                     1                 GSSD                Oordeel     RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                        3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          93,4              93,4
Organische stof                                % (m/m) ds                                       <0,7              0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                          3                  3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20             48,22                          20                               920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20            0,2374           <=AW          0,2    0,6      1,2         4,3    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          3,7            11,73           <=AW            3     15       35        190    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0                  7          <=AW            5     40       54        190    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,065            0,0919           <=AW         0,05   0,15     0,83         4,8    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5               1,05          <=AW          1,5    1,5       88        190    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          6,7            18,04           <=AW            4     35                 100    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                           21            32,45           <=AW           10     50     210         530    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                           75            169,4          Wonen           20   140      200         720    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                         <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                         <5,0              17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                          5,3              26,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                           31              155
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                           22              110
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                          9,2               46
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                           69              345          Industrie      35    190      190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                   <0,0010              0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                    0,0049              0,0245           <=AW       0,0049   0,02     0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050              0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050              0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35               0,35          <=AW          0,5    1,5      6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9845499          MMD9 D03 (60-110) D05 (50-100) D05 (100-150) D05 (150-200) D06 (50-100) D16 (68-100) D16 (100-150) D


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            30-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017164619
Startdatum                                                   05-12-2017
Rapportagedatum                                              12-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW   Wonen   Industrie   IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           0,8                         #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              4,4                         #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                    86,1                86,1
Metalen
Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                     29            55,41      Industrie       5    40      54        190    190
Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                     18            43,75      Industrie       4    35                100    100

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9851673          B01-1 B01 (36-50)


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            30-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017164619
Startdatum                                                   05-12-2017
Rapportagedatum                                              12-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                2                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW   Wonen   Industrie   IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           0,8                         #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              4,4                         #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                    94,1                94,1
Metalen
Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                    5,7            10,89       <=AW         5    40      54        190    190
Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                   <4,0            6,806       <=AW         4    35                100    100

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9851674          B03-1 B03 (12-50)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017173089
Startdatum                                                   20-12-2017
Rapportagedatum                                              21-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW    Wonen   Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7                      #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 4,8                      #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                       93,7             93,7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                      <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                      <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                        15               75
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                        19               95
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                        11               55
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                       8,2               41
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                        58              290   Industrie      35    190     190        500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9878204          D19-2 D19 (10-50)


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017173089
Startdatum                                                   20-12-2017
Rapportagedatum                                              21-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                2                GSSD             Oordeel         RG Eis   AW    Wonen   Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7                          #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 4,8                          #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                       90,2             90,2
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                      <3,0              10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                        15                75
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                        86               430
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                       130               650
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                        43               215
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                        17                85
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                       290             1450    Niet toepasbaar      35    190     190        500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9878205          D20-1 D20 (0-50)


Eindoordeel:            Niet Toepasbaar > industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017173089
Startdatum                                                   20-12-2017
Rapportagedatum                                              21-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                3                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW    Wonen   Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           0,7                         #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              4,8                         #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                    95,9                95,9
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                   <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                   <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                   <5,0             17,5
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                    <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                   <5,0             17,5
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                   <6,0               21
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                    <35            122,5       <=AW        35    190     190        500    5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9878206          D21-1 D21 (0-50)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017173089
Startdatum                                                   20-12-2017
Rapportagedatum                                              21-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                4                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW    Wonen   Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                           0,7                         #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                              4,8                         #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                    94,2                94,2
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                   <3,0             10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                   <5,0             17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                    5,4               27
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                    <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                   <5,0             17,5
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                   <6,0               21
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                    <35            122,5       <=AW        35    190     190        500    5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9878207          D23-1 D23 (8-50)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                5365.001
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername                                            24-11-2017
Monsternemer                                                 Schell
Certificaatnummer                                            2017173093
Startdatum                                                   20-12-2017
Rapportagedatum                                              21-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            2,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               3,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    91,2              91,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                  2,2               2,2
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 97,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                  3,4               3,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                    <20          46,17                    20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                  <0,20         0,2338       <=AW        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     3,5         10,67       <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                   <5,0          6,863       <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,049       <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                     7,2         18,81       <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                    <10            10,7      <=AW         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                    <20          30,87       <=AW         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0          9,545
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0          15,91
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                   <5,0          15,91
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                    <11             35
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                   <5,0          15,91
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0          19,09
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          111,4       <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0031
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0222       <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,35           0,35       <=AW        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9878220          MMD11 D25 (20-50) D26 (25-50) D27 (27-50)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (mg/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                       Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)               (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I        S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4               0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7             -                    -
                DDE (som)                              0,10                   2,3             -                    -
                DDD (som)                              0,020                  34              -                    -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -               0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32            0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -               0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -               0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4               -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4               0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17              33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6             8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2             9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -               0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4               0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4               0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -               -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -               -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -               -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5             0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -               -                    -
                MCPA                                   0,55                   4               0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71            29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45            2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017           9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -               -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -               -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100             -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150             0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82              -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53              -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17              -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36              -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48              -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220             -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60              -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -               0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000            50                   600
                pyridine                               0,15                   11              0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7               0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8             0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75              -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -               -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -               -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -               -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -               -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -               -                    -
                methanol                               3,0                    -               -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -               -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -               -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -               -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut. + c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                 a            b             c

  arseen              15             0,4           0,4
  barium              30             5             0
  beryllium           8              0,9           0
  cadmium             0,4            0,007         0,021
  chroom              50             2             0
  cobalt              2              0,28          0
  koper               15             0,6           0,6
  kwik                0,2            0,0034        0,0017
  lood                50             1             1
  nikkel              10             1             0
  tin                 4              0,6           0
  vanadium            12             1,2           0
  zink                50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                  Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5 * (AW + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre> Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen


                                                      Geraad-
                 Informatiebron                       pleegd                                Toelichting
                                                      (ja/nee)

                                                                         Datum                              Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                                     kaartmateriaal

Historische topografische kaart                          ja      divers                                     -

Luchtfoto                                                ja      divers                                     -

                                                                      Datum bron/                           Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                                     kaartmateriaal

Bodemkaart Nederland                                     ja      -                                          -

Grondwaterkaart Nederland                                ja      2017                                       -

Bodemloket.nl                                            ja      2017                                       -

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                            Datum         Contactpersoon        Opmerkingen
opdrachtgever                                                         uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja      november 2017        dhr. A.G.J. Nijland   -

Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Toekomstig gebruik locatie                               ja

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken      ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie                 ja

                                                                        Datum         Contactpersoon        Opmerkingen
Informatie van gemeente
                                                                      uitgevoerd

                                                         ja      november 2017        mevr. W.              -
Archief Bouw- en woningtoezicht
                                                                                      Schoenmakers

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                    ja

Archief ondergrondse tanks                               ja

Archief bodemonderzoeken                                 ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken                            ja

                                                                        Datum                               Opmerkingen
Informatie uit terreininspectie
                                                                      uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja      23 oktober 2017                            -

Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Verhardingen                                             ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>