<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport


nader onderzoek                                                               Bezoekadres    Jekschotstraat 12
Moleneind 2 te Oirschot                                                 Postcode en plaats   5465 PG Veghel
                                                                                 Telefoon    0413 287068
                                                                                    e-mail   info@bodem-inzicht.nl
                                                                                  internet   www.bodem-inzicht.nl




      Projectnaam      Moleneind 2 te Oirschot
    Projectnummer      B3100

    Opdrachtgever      De heer J.M. den Breeje en mevrouw H. Roelandt
        Postadres      Moleneind 2
                       5688 NR Oirschot
   Contactpersoon      De heer J.M. den Breeje en mevrouw H. Roelandt

             Status    Definitief
             Versie    2

    Aantal pagina’s    9 (exclusief bijlagen)
            Datum      1 december 2022

 Samenstelling rap-    dhr. M. Gloudemans
 port en kwaliteits-
           controle



             Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1    INLEIDING ................................................................................................................................................................. 3
    1.1          Algemeen ................................................................................................................................................................ 3
    1.2          Aanleiding en doel van het onderzoek.................................................................................................................... 3
    1.3          Partijdigheid ............................................................................................................................................................ 3
    1.4          Opbouw van het rapport ........................................................................................................................................ 3
2       BESCHRIJVING VOORGAAND ONDERZOEK ................................................................................................................ 4
    2.1          Beschikbare onderzoeksgegevens .......................................................................................................................... 4
    2.2          Bodem- en geohydrologische gegevens ................................................................................................................. 5
3       NADER ONDERZOEK MEETPUNT 6 ............................................................................................................................ 6
    3.1          Veldwerkzaamheden .............................................................................................................................................. 7
    3.2          Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen .......................................................................................................... 7
    3.3          Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses .......................................................................................... 7
    3.4          Toetsingskader ........................................................................................................................................................ 7
    3.5          Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie................................................................................................ 8
4       CONCLUSIES EN ADVIES ............................................................................................................................................ 9



BIJLAGEN
Bijlage 1:    Topografische ligging onderzoekslocatie
Bijlage 2:    Situatietekening met boorpunten
Bijlage 3:    Boorprofielbeschrijvingen
Bijlage 4:    Getoetste tabellen grond en grondwater
Bijlage 5:    Analysecertificaten
Bijlage 6:    veldwerkrapportage




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

1.1    Algemeen
In opdracht van De heer J.M. den Breeje en mevrouw H. Roelandt te Oirschot heeft Bodeminzicht een nader onderzoek
uitgevoerd op het perceel Moleneind 2 te Oirschot (gemeente Oirschot).

1.2    Aanleiding en doel van het onderzoek
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door het aangetroffen gehalte PCB bij het verkennend
bodemonderzoek. Hierbij zijn de conclusie en het advies verwoord:
    •    In monster 6-1, de toplaag ter plaatse van meetpunt 6 van de zuidelijke druppelzone, is een verontreiniging met
         PCB’s aangetoond boven tussenwaarde. Geadviseerd wordt nader bodemonderzoek naar het gehalte aan PCB’s te
         verrichten. Het doel van nader onderzoek is het vast stellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met
         PCB’s.
    •    De resultaten van het overig onderzoek vormen geen aanleiding voor aanvullend of nader bodemonderzoek.

Het doel van het nader onderzoek ter plaatse van meetpunt 6 is het vaststellen of sprake is van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging met PCB.

1.3    Partijdigheid
Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.

Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.

1.4    Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
Beschrijving voorgaand onderzoek (hoofdstuk 2)
Nader onderzoek meetpunt 6 (hoofdstuk 3)
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2       BESCHRIJVING VOORGAAND ONDERZOEK
Bron; verkennend bodemonderzoek B3062 Moleneind 2 te Oirschot, d.d. september 2022

2.1       Beschikbare onderzoeksgegevens
    onderzoek op locatie                In opdracht van Dhr J.M. den Breeje te Oirschot heeft Bodeminzicht een
                                        verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Moleneind 2 te Oirschot
                                        (gemeente Oirschot). Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de
                                        voorgenomen aanvraag van een bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen.
                                        Uit het verrichte vooronderzoek zijn binnen het agrarische bouwvlak (voormalige)
                                        potentiële bronnen vastgesteld die bodemverontreiniging tot gevolg kunnen heb-
                                        ben. Het betreft twee voormalige bovengrondse dieseltanks met een inhoud van
                                        1.200 liter en 2.200 liter.
                                        In het kader van aanvraag van een bestemmingswijziging naar wonen wordt de
                                        toekomstige woonbestemming met een oppervlakte van 3.600 m² verkennend
                                        onderzocht. Met het oog op het voormalig gebruik als agrarisch erf wordt de loca-
                                        tie als heterogeen verdacht beschouwd (VED-HE, tabel 9.1). Vanwege de voorma-
                                        lige aanwezigheid van een boomgaard wordt de bodemlaag tot 0,3 m-mv tevens
                                        geanalyseerd op OCB’s.
                                        Buiten de toekomstige woonbestemming maar binnen het agrarische bouwvlak
                                        worden in het kader van beëindiging van agrarische activiteiten de voormalige die-
                                        seltanks als verdachte deellocatie (VEP) beschouwd op aanwezigheid van minerale
                                        olie in grond en grondwater.
                                        De caravanstalling en loods waren voorheen voorzien van asbesthoudende golf-
                                        platen zonder goot. De druppelzones ter plaatse van de noordzijde van de cara-
                                        vanstalling en de zuidzijde van de loods worden als verdacht beschouwd op aan-
                                        wezigheid van asbest en op aanwezigheid van PCB’s door verwering van de coa-
                                        tinglaag.
                                        De overige bodem binnen de onderzoekslocatie wordt op voorhand niet als as-
                                        bestverdacht beschouwd

                                        Zintuiglijke waarnemingen verkennend bodemonderzoek
                                        Tijdens het verrichte veldwerk zijn plaatselijk bodemvreemde bijmengingen van
                                        baksteen en metselpuin aangetroffen in de opgeboorde grond bij de meetpunten
                                        3, 4 en 8.
                                        Ter plaatse van meetpunt 18 is een laag met baksteen aangetroffen van 0,4 tot
                                        0,8 m-mv. De boring is gestaakt.

                                        Analyseresultaten (meng-)monsters
                                        In de monsters BG1 en BG2 van de bovengrond ter plaatse van de voormalige bo-
                                        vengrondse dieseltanks is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de
                                        achtergrondwaarde.
                                        In de mengmonsters BG3 en BG4 van de toplaag naast de stallen (asbestverdachte
                                        druppelzones) zijn gehaltes aan PCB’s gemeten. Het gehalte aan PCB bij de noor-
                                        delijke stal is aangetoond boven achtergrondwaarde. Het gehalte aan PCB bij de
                                        zuidelijke stal is aangetoond boven tussenwaarde. Dit gehalte vormt aanleiding
                                        voor aanvullend onderzoek.
                                        Uit aanvullende analyse van het gehalte aan PCB’s van de deelmonsters van meng-
                                        monster BG4 blijkt dat in 6-1 een gehalte aan PCB’s boven de tussenwaarde is
                                        aangetoond. In deelmonster 7-1 is een gehalte aan PCB’s boven achtergrond-
                                        waarde aangetoond. Het gehalte aan PCB’s in monster 6-1 vormt aanleiding voor
                                        nader onderzoek.
                                        In mengmonster BG6 van visueel schone bovengrond ter plaatse van het erf zijn
                                        gehaltes aan PCB’s en kwik gemeten boven de achtergrondwaarden. De ver-
                                        hoogde gehaltes kunnen gerelateerd zijn aan het voormalig gebruik van de locatie.
                                        De verhoogde gehaltes vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.
                                        In mengmonsters BG5 en BG7 van de plaatselijk metselpuinhoudende bovengrond
                                        zijn gen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaar-
                                        den.
                                        In de mengmonsters BG5, BG6 en BG7 zijn geen gehaltes aan OCB’s gemeten bo-
                                        ven de achtergrondwaarden.
                                        In mengmonster OG1 van de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen gehaltes aan
                                        onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden.


rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                        Analyseresultaten grondwater
                                        Ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltanks is geen gehalte aan mi-
                                        nerale olie gemeten boven de streefwaarde.
                                        In het grondwater ter plaatse van peilbuizen 1 en 3 is een gehalte aan barium ge-
                                        meten boven de streefwaarde. Barium wordt vaak verhoogd aangetoond in bo-
                                        demonderzoeken en kan als natuurlijk verhoogd beschouwd worden.

                                        Veldwaarnemingen asbestonderzoek
                                        Tijdens inspectie van maaiveld en gaten is geen asbestverdacht plaatmateriaal vi-
                                        sueel waargenomen. Analyse heeft derhalve niet plaatsgevonden.

                                        Analyseresultaten asbest
                                        Asbestanalyse van de fractie kleiner dan 20mm heeft plaatsgevonden van stal 1
                                        en stal 2.
                                        In het geanalyseerde grondmengmonster mm1, samengestelde uit de toplaag van
                                        stal 1, is een concentratie aan asbest aangetroffen. Uit de berekening van het ge-
                                        wogen gehalte blijkt een gehalte van 58 mg/kgds. Dit gehalte vormt formeel aan-
                                        leiding voor nader asbestonderzoek. Dit nader onderzoek wordt niet zinvol ge-
                                        acht, als gevolg van de wijze waar op de toplaag verontreinigd raakt met asbest
                                        waarbij de maximale concentraties aan asbest worden gemeten in de onderzochte
                                        bodemlaag.
                                        Mogelijk vormen de (respirabele) vezels humane risico’s. Uit een optische beoor-
                                        deling van de monsterfractie kleiner dan 0,5 mm blijkt sprake van asbestverdachte
                                        vezels. Dit gaf aanleiding voor een SEM-analyse. Uit de verrichte SEM-analyse
                                        blijkt dat er geen respirabele asbestvezels in mm1 aanwezig zijn.
                                        In monster mm2, samengestelde uit de toplaag van stal 2, is geen concentratie
                                        aan asbest aangetoond. Uit een optische beoordeling van de monsterfractie klei-
                                        ner dan 0,5 mm blijkt sprake van verwaarloosbaar aantal asbestverdachte vezels.
                                        Dit geeft geen aanleiding voor een SEM-analyse.

                                        Conclusie en advies
                                            •     In monster 6-1, de toplaag ter plaatse van meetpunt 6 van de zuidelijke
                                                  druppelzone, is een verontreiniging met PCB’s aangetoond boven tus-
                                                  senwaarde. Geadviseerd wordt nader bodemonderzoek naar het ge-
                                                  halte aan PCB’s te verrichten. Het doel van nader onderzoek is het vast
                                                  stellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met PCB’s.
                                            •     De resultaten van het overig onderzoek vormen geen aanleiding voor
                                                  aanvullend of nader bodemonderzoek.
 onderzoek in directe omgeving

2.2    Bodem- en geohydrologische gegevens
                                                     Bodemopbouw
 deklaag                    Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit         Formatie van Boxtel     0 - 2,2 m-mv
                            midden en fijn zand, met weinig zandige klei en
                            grof zand en een spoor klei, veen en grind.
 storende laag              Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit                                 2,2 - 2,5 m-mv
                            leem, met weinig fijn en midden zand en een
                            spoor veen en grof zand
 zandige eenheid            Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit                                 2,6 - 10,0 m-mv
                            midden en fijn zand, met weinig zandige klei en
                            grof zand en een spoor klei, veen en grind.
                                                       hydrologie
 diepte freatisch grond-    circa 2,0 m-mv
 water
 stromingsrichting          noordwestelijk




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3       NADER ONDERZOEK MEETPUNT 6
Ter plaatse van meetpunt 6 is een gehalte aan PCB gemeten boven de tussenwaarde in de bovengrond. Een nader onderzoek
wordt geadviseerd om de ernst en omvang van de verontreiniging vast te stellen;

Op basis van de gegevens uit voorgaand onderzoek is door middel van een conceptueel model de strategie bepaald voor
afperkend onderzoek ter plaatse van meetpunt 6 waar een gehalte PCB is aangetoond boven de tussenwaarde.
De herkomst van de verontreiniging moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in verwering van de coatinglaag van de as-
besthoudende dakplaten van de schuur. In onderstaande figuur wordt schematisch aangegeven hoe het nader onderzoek er
uit ziet.




    omschrijving kern                Meetpunt 6
    verontreinigende stof(fen)       PCB > tussenwaarde
    locatie kern verontreiniging     Ter plaatse van de druppelzone van de zuidelijke stal.
    oorzaak verontreiniging          Met een aan zekerheid grenzend vermoeden wordt de verontreiniging veroorzaakt
                                     door verwering van de coatinglaag van asbesthoudende dakplaten.
    diepte kern in m-mv              0,0-0,2 m-mv
    waarneembare indicatie veront-   geen
    reiniging
    bovenafperking (A)               n.v.t.
    onderafperking (B)               Bodemlaag 0,2 tot 0,7 m-mv
    horizontale afperking            3 boringen op circa 6 meter van kern (r). De meest verdachte laag wordt geanalyseerd
                                     op PCB’s.
    aanwezige obstakels die de af-   De aanwezigheid van een stal belemmerd afperking van de verontreiniging aan de
    perking verhinderen              noordzijde. Gezien de vermoedelijke oorzaak van de verontreiniging (verwering as-
                                     besthoudende dakplaten) is vermoedelijk geen sprake van een verontreiniging onder
                                     de stal.




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.1       Veldwerkzaamheden
 verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000
 conform protocol 2001                ja
 datum                                26 oktober en 16 november 2022
 veldmedewerker(s)                    M. Gloudemans, Bodeminzicht, certificaat EC-SIK-20303
 afwijkingen                          Geen
 bijzonderheden                       Geen

      •    In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen.
      •    Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
      •    In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen

3.2       Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen
Tijdens het verrichte veldwerk zijn geen bijmengingen waargenomen in de opgeboorde grond.

3.3       Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses
 Analyse-        Traject       Analysepakket1                                 reden/motivatie
 monster         (m -mv)
 6a-1            0,20 - 0,50   PCB (7) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu- Onderafperking
                               mus) (AS3000)
 101             0,00 - 0,20   PCB (7) (AS3000)                             Horizontale afperking
 102             0,00 - 0,20   PCB (7) (AS3000)
 103             0,00 - 0,20   PCB (7) (AS3000)
 103-2           0,50 - 1,00   PCB (7) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu- Aanvullend onderafperking
                               mus) (AS3000)
 104-1           0,00 - 0,20   PCB (7) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu- Aanvullend horizontale afperking
                               mus) (AS3000)
 105-1           0,00 - 0,20   PCB (7) (AS3000)
 106-1           0,30 - 0,60   PCB (7) (AS3000)

3.4       Toetsingskader
Voor toegepaste richtlijnen voor toetsing van analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.5    Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie
 omschrijving                       monster      traject        overschrijding   overschrijding   overschrijding
                                                             achtergrondwaarde tussenwaarde interventiewaarde
 Onderafperking                   6a-1         0,20 - 0,50    PCB (som 7) (0,05)       -                -
 Horizontale afperking            101          0,00 - 0,20    PCB (som 7) (0,18)       -                -
                                  102          0,00 - 0,20    PCB (som 7) (0,01)       -                -
                                  103          0,00 - 0,20            -                -        PCB (som 7) (4,05)
 Aanvullend onderafperking        103-2        0,50 - 1,00            -                -                -
 Aanvullend horizontale afperking 104-1        0,00 - 0,20            -                -                -
                                  105-1        0,00 - 0,20    PCB (som 7) (0,3)        -                -
                                  106-1        0,30 - 0,60    PCB (som 7) (0,02)       -                -

Bij analyse van onderliggende bodem (6a-1) ter plaatse van de kern, is een gehalte aan PCB gemeten boven de achtergrond-
waarde.
Bij analyse van bovengrond ter plaatse van meetpunten 101 en 102 zijn gehaltes aan PCB gemeten boven de achtergrond-
waarden.
Ter plaatse van meetpunt 103 is een gehalte aan PCB gemeten boven de interventiewaarde.

Het analyseresultaat ter plaatse van meetpunt 103 vormt aanleiding voor aanpassing van de onderzoeksstrategie. Rondom
meetpunt 103 zijn aanvullende afperkende boringen geplaatst.
In horizontaal afperkend monster 103-2 is geen gehalte aan PCB gemeten boven de achtergrondwaarde.
Ter plaatse van meetpunt 104 is geen gehalte aan PCB gemeten boven de achtergrondwaarde.
Ter plaatse van meetpunten 105 en 106 zijn gehaltes aan PCB gemeten boven de achtergrondwaarden.

Hiermee is de verontreiniging met PCB voldoende afgeperkt in horizontale en verticale richting.




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4    CONCLUSIES EN ADVIES

In opdracht van De heer J.M. den Breeje en mevrouw H. Roelandt te Oirschot heeft Bodeminzicht een nader onderzoek
uitgevoerd op het perceel Moleneind 2 te Oirschot (gemeente Oirschot). Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek
wordt gevormd door het aangetroffen gehalte PCB tijdens het verkennend bodemonderzoek.
In monster 6-1, de toplaag ter plaatse van meetpunt 6 van de zuidelijke druppelzone, is een verontreiniging met PCB’s aan-
getoond boven tussenwaarde. Geadviseerd wordt nader bodemonderzoek naar het gehalte aan PCB’s te verrichten. Het doel
van nader onderzoek is het vast stellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met PCB’s.

Zintuiglijke waarnemingen nader onderzoek ter plaatse van meetpunt 6
Tijdens het verrichte veldwerk zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de opgeboorde grond bij de meetpun-
ten.

Analyseresultaten
Bij analyse van onderliggende bodem (6a-1) ter plaatse van de kern, is een gehalte aan PCB’s gemeten boven de achtergrond-
waarde.
Bij analyse van bovengrond ter plaatse van meetpunten 101 en 102 zijn gehaltes aan PCB’s gemeten boven de achtergrond-
waarden.
Het analyseresultaat ter plaatse van meetpunt 103 vormt aanleiding voor aanpassing van de onderzoeksstrategie. Rondom
meetpunt 103 zijn aanvullende afperkende boringen geplaatst.
In horizontaal afperkend monster 103-2 is geen gehalte aan PCB’s gemeten boven de achtergrondwaarde.
Ter plaatse van meetpunt 104 is geen gehalte aan PCB’s gemeten boven de achtergrondwaarde.
Ter plaatse van meetpunten 105 en 106 zijn gehaltes aan PCB’s gemeten boven de achtergrondwaarden.

Hiermee is de verontreiniging met PCB’s voldoende afgeperkt in horizontale en verticale richting.

Conclusie en advies
De omvang van de verontreiniging met PCB’s is voldoende afgeperkt en daarmee voldoende vastgesteld. De omvang wordt
ingeschat op enkele kuubs grond.
Hierbij wordt uitgegaan van een historisch geval van bodemverontreiniging met een zeer beperkte omvang. De verontreini-
ging vormt geen belemmering voor de bestemmingswijziging en er bestaat geen saneringsplicht.




rapport B3100 Moleneind 2 te Oirschot                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Topografische ligging onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                   Uw referentie: B3062




                     Deze kaart is noordgericht               Schaal 1: 1000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                              Kadastrale gemeente             Oirschot
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                              Sectie                          N
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                              Perceel                         710
                     Bebouwing
                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 juli 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Situatietekening met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                       ods 2
                              ing/lo
                      a nstall
                 carav




tuinhuis




                  106




                                                                            101
                                                  6a


                          103a   103
           105



                                                          6, PCB> T, bodemlaag 0-0,2 m-mv


                                               102
                                  104




                                                                                                                         G
                                                                                                                          W
                                                                                                                              SR




                                               Situatietekening met boorlocaties               Legenda:
                                               Project:                                        begrenzing onderzoekslocatie
                                               Moleneind 2 te Oirschot                         boringen tot 0,5 m-mv
                                               Projectnummer:                                  boringen 0,5 tot 2,0 m-mv                  Datum:

                                               B3100                                           boringen met peilbuis                      01-12-2022
                                                                                               Asbestproefgat                                  klinkers        grind

                                                                                                                                               tegels          beton
                                                     0m                                     10 m                               stelcons            onverhard   asfalt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 3

Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                               Bijlage: Boorprofielen



Boring:        6a                                                              Boring:        101                                                             Boring:        102



Datum:         26-10-2022                                                      Datum:         26-10-2022                                                      Datum:         26-10-2022

Boormeester:   Michel Gloudemans                                               Boormeester:   Michel Gloudemans                                               Boormeester:   Michel Gloudemans


                                   0     gazon                                                                    0     gazon                                                                    0    gazon
          0                                                                              0                                                                             0
                                         Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                         1                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                         1                 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                         humeus, donker grijsbruin,                                                     humeus, donker grijsbruin,                                                    humeus, donker grijsbruin,
                                         Edelmanboor                                                                    Edelmanboor                                                                   Edelmanboor
                      1
                                                                                                                  50                                                                             50
         50                                                                             50                                                                             50


                      2

                                   100
         100




Boring:        103                                                             Boring:        103a                                                            Boring:        104



Datum:         26-10-2022                                                      Datum:         16-11-2022                                                      Datum:         16-11-2022

Boormeester:   Michel Gloudemans                                               Boormeester:   Michel Gloudemans                                               Boormeester:   Michel Gloudemans


                                   0     gazon                                                                    0     gazon                                                                    0    gazon
          0                                                                              0                                                                             0
                      1                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                            Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                         1                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                         humeus, donker grijsbruin,                                                     humeus, donker grijsbruin,                                                    humeus, sporen baksteen, donker
                                   30    Edelmanboor                                                                    Edelmanboor                                                                   grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                  40
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                   50                                                                1            50    Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht                                      50
         50                              beigebruin, Edelmanboor                        50                                                                             50
                                                                                                                        beigebruin, Edelmanboor
                                                                                                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                     2
                                                                                                                        humeus, resten beton, donker
                                                                                                                        grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                  100
                                                                                        100




 Projectnaam: Moleneind 2 te Oirschot
  Projectcode: B3100
                                                                                                                                                                                                      'getekend volgens NEN 5104'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                             Bijlage: Boorprofielen



Boring:        105                                                           Boring:        106



Datum:         16-11-2022                                                    Datum:         16-11-2022

Boormeester:   Michel Gloudemans                                             Boormeester:   Michel Gloudemans


                                   0    gazon                                                                   0    klinker
         0                                                                            0
                                                                                                                9
                      1                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                           Edelmanboor
                                        humeus, donker grijsbruin,                                 1                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                        Edelmanboor                                                             30
                                                                                                                     bruinbeige, Edelmanboor

                                   50                                                              2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
         50                                                                           50
                                                                                                                60   humeus, donker grijsbruin,
                                                                                                                     Edelmanboor




 Projectnaam: Moleneind 2 te Oirschot
  Projectcode: B3100
                                                                                                                                                           'getekend volgens NEN 5104'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                             klei                               geur                                       peilbuis
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur                               blinde buis

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                                                                      casing
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                                                                      hoogste grondwaterstand
                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig                                                    gemiddelde grondwaterstand
                                                                            geen olie-water reactie                   laagste grondwaterstand
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig                                                       zand afdichting
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie                 bentoniet/mikoliet/klei afdichting
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie

                                                                                                                      grind afdichting
zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                                                      filter
          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 4

Getoetste tabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Toetsingskader
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en
grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en
grondwater. De achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant
ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor
ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de
interventiewaarde.

In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:

-        niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
-        licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of
         gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde;
-        matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en
         interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde;
-        sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen
noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde
overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven
een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een nader
onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.

Toetsing analyseresultaten grond en grondwater
De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en
interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als
de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk
van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan
de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met
overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.

Wijze van beoordeling en toetsing asbest
De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters geschiedt op basis van het Besluit
Bodemkwaliteit. De hoogte van zowel de interventiewaarde, de hergebruikwaarde, als de rest-concentratienorm voor asbest
is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. De berekening voor de toetsing aan deze norm wordt op de volgende wijze uitgevoerd:
(10x gehalte ambifool asbest)+(gehalte serpentijn asbest)=<100 mg/kg d.s.

Per (deel)locatie en per (verdachte) bodemlaag moeten alle indicatieve resultaten worden getoetst aan de
interventiewaarde, volgens onderstaande criteria.
     •    Gaten 30 cm x 30 cm: indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste
          gehalte) kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch
          aannemelijk dat de interventiewaarde ook niet in een nader onderzoekstraject zal worden overschreden;
     •    Gaten 30 cm x 30 cm; indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste
          gehalte) groter is dan de helft van de interventiewaarde is nader onderzoek noodzakelijk;
     •    Boringen (< 35 cm): indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring binnen een (deel)locatie asbest
          wordt aangetroffen, dan is aanvullend onderzoek verplicht. Er kan worden gekozen voor een volledig verkennend
          onderzoek met behulp van gaten of er kan direct worden overgegaan tot nader onderzoek.
     •    Boringen(< 35 cm): indien in geen van de boringen binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is
          nader onderzoek niet verplicht.

Bij toetsing is de hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie en bodemlaag bepalend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                         6a-1                                 101                                  102
Certificaatcode                      1207064                              1207064                              1207064
Boring(en)                           6a                                   101                                  102
Traject (m -mv)                      0,20 - 0,50                          0,00 - 0,20                          0,00 - 0,20
Humus                     % ds       1,80                                 2,00                                 2,00
Lutum                     % ds       2,20                                 2,00                                 2,00
Datum van toetsing                   3-11-2022                            3-11-2022                            3-11-2022
Monsterconclusie                     Overschrijding Achtergrondwaarde     Overschrijding Achtergrondwaarde     Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                     Meetw         GSSD           Index Meetw           GSSD          Index Meetw            GSSD          Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds       0,013          0,066      0,05       0,039         0,193      0,18        0,0061        0,0305     0,01
PCB 28                    mg/kg ds      <0,001         <0,004                <0,001        <0,004                 <0,001        <0,004
PCB 52                    mg/kg ds      <0,001         <0,004                <0,001        <0,004                 <0,001        <0,004
PCB 101                   mg/kg ds      <0,001         <0,004                 0,0034        0,0170                <0,001        <0,004
PCB 118                   mg/kg ds      <0,001         <0,004                <0,001        <0,004                 <0,001        <0,004
PCB 138                   mg/kg ds       0,0035         0,0175                0,01          0,05                   0,0012        0,0060
PCB 153                   mg/kg ds       0,0038         0,0190                0,013         0,065                  0,0014        0,0070
PCB 180                   mg/kg ds       0,003          0,015                 0,01          0,05                  <0,001        <0,004

OVERIG
Droge stof                %             83,7           83,7 (6)              84,2          84,2 (6)               88,2          88,2 (6)
Lutum                     %              2,2
Organische stof (humus)   % ds           1,8



Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                         103                                  103-2                                104-1
Certificaatcode                      1207064                              1213833                              1213833
Boring(en)                           103                                  103a                                 104
Traject (m -mv)                      0,00 - 0,20                          0,50 - 1,00                          0,00 - 0,20
Humus                     % ds       2,00                                 3,80                                 2,80
Lutum                     % ds       2,00                                 2,30                                 3,10
Datum van toetsing                   3-11-2022                            25-11-2022                           25-11-2022
Monsterconclusie                     Overschrijding Interventiewaarde     Voldoet aan Achtergrondwaarde        Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                     Meetw         GSSD           Index Meetw           GSSD          Index Meetw            GSSD          Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds       0,8            4,0        4,05       0,0062        0,0163        -0       0,0049       <0,0175        -0
PCB 28                    mg/kg ds      <0,001         <0,004                <0,001        <0,002                 <0,001        <0,003
PCB 52                    mg/kg ds       0,0054         0,0270               <0,001        <0,002                 <0,001        <0,003
PCB 101                   mg/kg ds       0,081          0,405                <0,001        <0,002                 <0,001        <0,003
PCB 118                   mg/kg ds       0,02           0,10                 <0,001        <0,002                 <0,001        <0,003
PCB 138                   mg/kg ds       0,22           1,10                  0,0013        0,0034                <0,001        <0,003
PCB 153                   mg/kg ds       0,26           1,30                  0,0014        0,0037                <0,001        <0,003
PCB 180                   mg/kg ds       0,21           1,05                 <0,001        <0,002                 <0,001        <0,003

OVERIG
Droge stof                %             81,4           81,4 (6)              83,1          83,1 (6)               85            85 (6)
Lutum                     %                                                   2,3                                  3,1
Organische stof (humus)   % ds                                                3,8                                  2,8




Projectcode: B3100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                              105-1                                    106-1
Certificaatcode                           1213833                                  1213833
Boring(en)                                105                                      106
Traject (m -mv)                           0,00 - 0,20                              0,30 - 0,60
Humus                         % ds        2,00                                     2,00
Lutum                         % ds        2,00                                     2,00
Datum van toetsing                        25-11-2022                               25-11-2022
Monsterconclusie                          Overschrijding Achtergrondwaarde         Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                          Meetw           GSSD            Index    Meetw          GSSD            Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                   mg/kg ds         0,064           0,318        0,3         0,0076          0,0380     0,02
PCB 28                        mg/kg ds        <0,001          <0,004                   <0,001          <0,004
PCB 52                        mg/kg ds        <0,001          <0,004                   <0,001          <0,004
PCB 101                       mg/kg ds         0,0057          0,0285                  <0,001          <0,004
PCB 118                       mg/kg ds         0,0015          0,0075                  <0,001          <0,004
PCB 138                       mg/kg ds         0,018           0,090                    0,0017          0,0085
PCB 153                       mg/kg ds         0,02            0,10                     0,0016          0,0080
PCB 180                       mg/kg ds         0,017           0,085                    0,0015          0,0075

OVERIG
Droge stof                    %               89,4            89,4 (6)                 82,5            82,5 (6)
Lutum                         %
Organische stof (humus)       % ds




 ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Achtergrondwaarde
 <=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88         : <= Interventiewaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                  AW              WO             IND              I

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                    mg/kg ds            0,02            0,04            0,5            1




Projectcode: B3100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 5

Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                                                                                                                                                                                                                   BODEMINZICHT V.O.F.
                                                                                                                                                                                                                    Dhr. M. Gloudemans
                                                                                                                                                                                                                   JEKSCHOTSTRAAT 12
                                                                                                                                                                                                                   5465 PG VEGHEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum           02.11.2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Relatienr       35006376
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtnr.     1207064
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1207064 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtgever                    35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
                                                                                                                                                                                                                   Uw referentie                    B3100 Moleneind 2 te Oirschot
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtacceptatie               26.10.22


                                                                                                                                                                                                                   Geachte heer, mevrouw,

                                                                                                                                                                                                                   Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

                                                                                                                                                                                                                   De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                                                                   "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                                                                                                                                                                                                                   Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                                                                                                                                                                                                                   Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

                                                                                                                                                                                                                   Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice.

                                                                                                                                                                                                                   Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                                                                                                                                                                                                                   Met vriendelijke groet,




                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19448643-NL-P1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blad 1 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1207064 Bodem / Eluaat
                                                                                                                                                                                                                   Monsternr. Monstername                                        Monster beschrijving
                                                                                                                                                                                                                   601023            26.10.2022                                  6a-1
                                                                                                                                                                                                                   601024            26.10.2022                                  101
                                                                                                                                                                                                                   601025            26.10.2022                                  102
                                                                                                                                                                                                                   601026            26.10.2022                                  103




                                                                                                                                                                                                                                                                        Eenheid                      601023             601024            601025           601026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6a-1               101               102              103
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   Algemene monstervoorbehandeling
                                                                                                                                                                                                                   S    Voorbehandeling conform AS3000                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ++                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ++                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ++                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ++
                                                                                                                                                                                                                   S Droge stof                                          %                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     83,7                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        84,2                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          88,2               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           81,4
                                                                                                                                                                                                                   Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                                                                   S Fractie < 2 µm                                      % Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,2                  --                --               --
                                                                                                                                                                                                                   Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                   S Organische stof                                     % Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,8                  --                --               --
                                                                                                                                                                                                                   Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 28                                              mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 52                                              mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0054
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 101                                             mg/kg Ds                <0,0010--                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,0034          <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,081
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 118                                             mg/kg Ds                <0,0010--          <0,0010--         <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,020
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 138                                             mg/kg Ds                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0035                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,010                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0012                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0,22
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 153                                             mg/kg Ds                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0038                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,013                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0014                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0,26
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 180                                             mg/kg Ds                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0030                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,010          <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0,21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               #)                #)                #)               #)
                                                                                                                                                                                                                   S    Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)            mg/kg Ds                 0,013 --           0,039 --         0,0061 --          0,80--
                                                                                                                                                                                                                   #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                                                                   S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                                                                   Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                                                                                                   De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de
                                                                                                                                                                                                                   gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.



                                                                                                                                                                                                                   Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
                                                                                                                                                                                                                   Opmerking monster(s)
                                                                                                                                                                                                                   601023: 6a-1
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van
                                                                                                                                                                                                                   5,4%.
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
                                                                                                                                                                                                                   Begin van de analyses: 27.10.2022
                                                                                                                                                                                                                   Einde van de analyses: 02.11.2022

                                                                                                                                                                                                                   De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
                                                                                                                                                                                                                   voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .
DOC-13-19448643-NL-P2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Blad 2 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel          Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898                  ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:               Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1207064 Bodem / Eluaat




                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice

                                                                                                                                                                                                                   Toegepaste methoden
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   conform Protocollen AS 3000 :        Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138
                                                                                                                                                                                                                                                        PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                                                   conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 :                Droge stof
                                                                                                                                                                                                                   Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 :     Fractie < 2 µm
DOC-13-19448643-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Blad 3 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                                                                                                                                                                                                                   BODEMINZICHT V.O.F.
                                                                                                                                                                                                                   M. Gloudemans
                                                                                                                                                                                                                   JEKSCHOTSTRAAT 12
                                                                                                                                                                                                                   5465 PG VEGHEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum           23.11.2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Relatienr       35006376
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtnr.     1213833
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1213833 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtgever                    35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
                                                                                                                                                                                                                   Uw referentie                    B3100 Moleneind 2 te Oirschot
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtacceptatie               16.11.22


                                                                                                                                                                                                                   Geachte heer, mevrouw,

                                                                                                                                                                                                                   Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

                                                                                                                                                                                                                   De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                                                                   "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                                                                                                                                                                                                                   Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                                                                                                                                                                                                                   Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

                                                                                                                                                                                                                   Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice.

                                                                                                                                                                                                                   Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                                                                                                                                                                                                                   Met vriendelijke groet,




                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19586753-NL-P1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blad 1 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1213833 Bodem / Eluaat
                                                                                                                                                                                                                   Monsternr. Monstername                                        Monster beschrijving
                                                                                                                                                                                                                   641606            16.11.2022                                  103-2
                                                                                                                                                                                                                   641607            16.11.2022                                  104-1
                                                                                                                                                                                                                   641608            16.11.2022                                  105-1
                                                                                                                                                                                                                   641609            16.11.2022                                  106-1




                                                                                                                                                                                                                                                                        Eenheid                      641606           641607           641608           641609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         103-2            104-1            105-1            106-1
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   Algemene monstervoorbehandeling
                                                                                                                                                                                                                   S    Voorbehandeling dmv breken (AS3000)                                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ++               --                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ++               --
                                                                                                                                                                                                                   S    Voorbehandeling conform AS3000                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ++               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ++                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ++               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ++
                                                                                                                                                                                                                   S Droge stof                                          %                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     83,1               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      85,0               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       89,4               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        82,5
                                                                                                                                                                                                                   Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                                                                   S Fractie < 2 µm                                      % Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,3               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3,1                --               --
                                                                                                                                                                                                                   Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                   S Organische stof                                     % Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3,8               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2,8                --               --
                                                                                                                                                                                                                   Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 28                                              mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <0,0010                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 52                                              mg/kg Ds                <0,0010--        <0,0010--        <0,0010--              --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 101                                             mg/kg Ds                <0,0010--        <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0057               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 118                                             mg/kg Ds                <0,0010--        <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0015               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 138                                             mg/kg Ds                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0013         <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,018               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0017
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 153                                             mg/kg Ds                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0014         <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,020               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0016
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 180                                             mg/kg Ds                <0,0010--        <0,0010--               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,017               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             #)               #)               #)               #)
                                                                                                                                                                                                                   S    Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)            mg/kg Ds                0,0062 --        0,0049 --         0,064 --        0,0076 --
                                                                                                                                                                                                                   #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                                                                   S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                                                                   Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                                                                                                   De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de
                                                                                                                                                                                                                   gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.



                                                                                                                                                                                                                   Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
                                                                                                                                                                                                                   Opmerking monster(s)
                                                                                                                                                                                                                   641606: 103-2
                                                                                                                                                                                                                   641607: 104-1
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van
                                                                                                                                                                                                                   5,4%.
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
                                                                                                                                                                                                                   Begin van de analyses: 17.11.2022
                                                                                                                                                                                                                   Einde van de analyses: 22.11.2022

                                                                                                                                                                                                                   De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
                                                                                                                                                                                                                   voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .
DOC-13-19586753-NL-P2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Blad 2 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel          Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898                  ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:               Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1213833 Bodem / Eluaat




                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice

                                                                                                                                                                                                                   Toegepaste methoden
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".




                                                                                                                                                                                                                   conform Protocollen AS 3000 :        Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138
                                                                                                                                                                                                                                                        PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                                                   conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 :            Droge stof
                                                                                                                                                                                                                   Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 :     Voorbehandeling dmv breken (AS3000)   Fractie < 2 µm
DOC-13-19586753-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Blad 3 van 3
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 6

Veldwerkrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>