<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BRAS FJmAARL
           Onderdeel van idverde
    QuickScan voetbalvereniging SCO Oosterhout
    Opdrachtgever:               5.1.2.e
    Datum uitvoering:            29 november 2024
    Opnemer:                     5.1.2.e
    Probleemstelling
    Het hoofdveld van SCO kampt met vochtoverlast met als gevolg een slecht bespeelbaar veld
    en schade aan het grassenbestand. Het probleem doet zich voornamelijk voor op een 8
    meter brede strook aan de walkant van het veld over de lengterichting.
     1
         &
                                   •105
                                         -
                  igmc
                        :=2-
                            2e"7
    Historie
    De aanleg/grootschalige renovatie van het hoofdveld dateert van omstreeks 1999. Daarbij is
    ook de drainage aangelegd. Het betreft hier een zogenaamd wetra-veld met een aangebracht
    zandpakket in de onderbouw. In juni 2024 is er al een poging gedaan om het vochtprobleem
    aan te pakken. Hierbij is het veld bewerkt met een fieldtopmaker waarmee de bovenste
    centimeters van het veld zijn afgefreesd. Daarbij is ook het veld bezand en gevertidraineerd.
    Waarneming
    De OuickScan is uitgevoerd onder droge omstandigheden. In de dagen hieraan voorafgaand
    is er geen regen van betekenis gevallen. Allereerst is de werking van de drainage
    gecontroleerd. Er is veel minder afvoer van water door de drainage dan dat er mag worden
    verwacht in deze tijd van het jaar. Het afgevoerde water is roest-houdend.
    Er zijn omgevingsfactoren die een negatieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van het veld
    waaronder de aanwezigheid van een grondwal (cumulatie van water na neerslag) en een
    bomenrij (schaduwwerking).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BRAS FLJA/ARL
            Onderdeel van idverde
                             MN
        g--            343                                    3
                                      K .-3.2    *t?.
                                        ed-b
    g,g                           A
                                      2HF
                                                        t
                                                 MMpde
                                                  8.2
                         IE=
                Sm2ü
                                  a --
                                     H
    Op een relevante plaats is een diepere profielkuil gemaakt.
                                          WsW ’
                                        X'                              V
                                                                               -’B
                                                                            ■é q       eg d“
                                                                                     ,.                                   " V wPe
                                                                                                                               t4
                                  i                         eK} ’
                                                            !
                                                                                 *?
                                                                                         Het-:
                                                                                       “3’        9a
                                                                                                        .
                                                                                                                1
                                                                                                                5..3
                                                                                                                     Q        ,T
                                                                                                                                *
                                                                                                                                     B
                                                                                                                                     u
   ggt
                                                                                            r                         K
                                                                                                                                     ƒ 2:
                                                             V62
                                                        P
                                                     A       I  '
                                                                                      97
                                                                    0
                                                                                      ■
                                                                        9
                                                                                           3555
                                                                                                            .
                                                                                      4
                                                        4                                                           Jeh             24
    y
                                                                                                  >5
                                                                                                   a
                                                                                                                      a
                             3
    !
                                                U4                                                                              iP
        z               M                                                                              ï:
    0-3 cm diep:                      Toplaag is verzadigd , nieuwe beworteling zichtbaar
    3-24 cm diep:                     Gemengde toplaag, redelijk zanderig met enkele kleidelen
    24-34 cm diep:                    Laag M3C zand (wetra-zandpakket)
    34-43 cm diep:                    Laag met blauwe zuurstofarme klei, nagenoeg niet waterdoorlatend
    43- verder:                       Klei-moerlaag, waterdoorlatend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BRAS FIJNAART
               Onderdeel van idverde
    Conclusie
    Het vochtprobleem wordt veroorzaakt door vier factoren.
            1.  Slecht functionerend drainagesysteem
            2.   Onvoldoende doorlaatbaarheid van de toplaag
            3.   Een verdichte kleilaag op 34 centimeter diepte
            4.   De aanwezigheid van een grondwal en hoge beplanting langs het veld
    Advies voor de korte termijn
    In de natste plekken per vierkante meter een gat van 12 of 15 cm doorsnede boren tot 50 cm
    diepte (onder de verdichte kleilaag). De gaten opvullen met M3D zand (drainagezand)
    Advies voor de lange termijn
    Het vochtprobleem is enkel op te lossen met een grondige renovatie waarbij een nieuw
    drainagesysteem aangelegd wordt met een zandopvulling van de sleuven tot min 10
    centimeter onder het maaiveld. Aan de "walzijde" moet ter hoogte van de leunbuis een extra
    drain gelegd worden om afstromend water direct op te vangen en af te voeren.
             •   doelen en hoekpunten weghalen
             •   beregeningssproeiers ingraven
             •   de bestaande toplaag van plusminus 10 centimeter bewerken met een pulverfrees.
             •   de verdichte kleilaag breken en doorspitten met een spitmachine door een deel van
                 de wetra-zandlaag.
             •   samengestelde drainage aanbrengen met zandopvulling (de zandopvulling van de
                 drainage goed aandrukken)
             •   kilveren (egaliseren) met behoud van tonrondte 10 tot 15 cm
             •   verschralen met 4 centimeter M3C zand
             •   verschralingszand doormengen tot 15 centimeter
             •   kilveren
             •   inzaaien met 180 kg SV7
             •   beregeningssproeiers opgraven en op hoogte stellen
             •   aanbrengen startbemesting
             •   terugplaatsen goals en hoekpunten
     Heijningen 4-12-2024
                  5.1.2.e
     5.1.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>