<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>kenmerken                                                                                      randvoorwaarden
- waardevolle stedenbouwkundige eenheid                                                        -   ander beeld op de locatie vanuit het oosten dan vanuit het westen
- karakteristieke en gevarieerde historische bebouwing                                         -   enkele uitrit beide woningen (zoals huidige inrit)
- fraaie verwevenheid bebouwing en landschap                                                   -   nieuwe woning als bijgebouw bij de oorspronkelijke boerderij
- fraaie doorzichten op het landschap                                                          -   voorerf groen inrichten
- mooie overgangen van prive naar openbaar terrein middels hagen, muurtjes en halfverharding   -   hoogwaardige architectuur
- verrassende aangezichten                                                                     -   een bouwlaag met forse kap
- informele en rustieke dorpse uitstraling                                                     -   ingetogen en sobere uitstraling
- clusters van hoofdgebouw en bijgebouwen                                                      -   gesloten dakvlak
- grillige rooilijn                                                                            -   forse kap
- fraaie variatie beplantingssoorten                                                           -   bijgebouw en hoofdgebouw in één bouwvolume (geen losse bijgebouwen)
- rode beuk en muurtje pastorie                                                                -   lage goothoogte tot 3 meter en nokhoogte tot 10 meter.
- contrasten verwijden en vernauwen                                                            -   Afmetingen bouwvlak 7 x 16 meter.



stedenbouwkundige randvoorwaarden
woningbouwlocatie Teeffelen, Pastoor van Weerdtstraat 5




augustus 2011, SROL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                      sober bouwvolume
                      Houten lamellen geven het geheel een
                      natuurlijke en robuuste uitstraling.
                      Materiaal in een donkere kleur hout of baksteen.
                      Stalen gevelbekleding of een stalen dak is uitge-
                      sloten.
                      Voor het dak gebruik maken van pannen of hout.



                                                                          hoofdgebouw en bijgebouw
                                                                          in één bouwvolume
                                                                          Door het toepassen van een langgerekt
                                                                          bouwvolume is er voldoende ruimte
                                                                          voor een garage.




       aanzet beeldkwaliteit

                      gesloten dakvlak
                      de forse gesloten dakvlakken zijn kenmerkend
                      voor het landelijk gebied




                      eenvoudige kopgevel
                      De kopgevel is een doorlopend geheel.
                      Achter de lamellen bevindt zich veel glas.
                      Het geheel straalt eenheid uit.




                      flexibele wanden                                                                            licht in de woning
                                                                                                                  Voldoende lichttoetreding in woning door
                      Lamelschermen zijn naar wens te openen of te
                                                                                                                  transparante lamellenstructuur.
                      sluiten. Hierdoor wordt uitzicht danwel privacy
                                                                                                                  Gesloten dakvlak heeft geen nadelige gevolgen
                      verkregen.
                                                                                                                  voor lichttoetreding (rechtsboven).


augustus 2011, SROL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>PLATTEGRONDEN,                 GEVELS           EN   DRSN


KOPPENS BOUWKUNDIG ADVIES- EN ONTWERPBUREAU                 WERKNO.: 11HT1

WIJSTSTRAAT 29                 T 0412-455522                SCHAAL:   1:100

5384 RA HEESCH                 F 0412-452749                DATUM:    06-12-2011

WWW.BTA-KOPPENS.COM    E info@bta-koppens.com



SCHETSONTWERP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>