<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport
Project nummer: 347820
Ref erent ienummer: SWNL0220684
Dat um: 8-2-2018
Nota Bodembeheer Oss
Verantwoord omgaan met grondstromen
Sweco                           T +31 88 811 66 00 Sweco Nederland B.V.
Zernikestraat 17                www.sweco.nl
5612 HZ Eindhoven                                  Handelsregister 30129769
Postbus 1265                                       Statutair gevestigd te De Bilt
5602 BG Eindhoven
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                           Verantwoording
                           Titel                  Nota Bodembeheer gemeente Oss
                           Subtitel               Verantwoord omgaan met grondstromen
                           Projectnummer          347820
                           Referentienummer       SWNL0220684
                           Revisie                D2
                           Datum                  8-2-2018
                           Auteur(s)              Stef Vorstermans
                           E-mailadres            stef.vorstermans@sweco.nl
                           Gecontroleerd door     Karen Huijsmans
                           Paraaf gecontroleerd
                           Goedgekeurd door       Dimitri van de Vis
                           Paraaf goedgekeurd
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                        2 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                           Inhoudsopgave
                           Voorwoord......................................................................................................................... 5
                           Disclaimer ......................................................................................................................... 6
                           Inleiding 7
                           1.1           Vaststelling en geldigheid .................................................................................... 7
                           1.2           Leeswijzer ........................................................................................................... 8
                           Module Beleid ................................................................................................................... 9
                           1.            Algemeen ......................................................................................................... 10
                           1.3           Inleiding en definities ......................................................................................... 10
                           1.4           Uitgangspunten ................................................................................................. 10
                           1.5           Bagger............................................................................................................... 11
                           1.6           Evaluatie bestaand beleid en ambitie ................................................................. 11
                           1.7           Omgevingswet ................................................................................................... 12
                           2             Besluit bodemkwaliteit en Oss........................................................................ 13
                           2.1           Inleiding ............................................................................................................. 13
                           2.2           Beleidskeuzes ................................................................................................... 13
                           2.3           Afstemming Wet Bodembescherming ................................................................ 14
                           2.4           Maatschappelijke opgave................................................................................... 14
                           2.5           Functie en kwaliteit ............................................................................................ 14
                           2.6           De functies binnen de gemeente........................................................................ 15
                           2.7           Kwaliteit van grond ............................................................................................ 15
                           2.8           Onderbouwing gebiedsindeling; een nadere aanpassing .................................... 16
                           2.9           Samenvatting bodemkwaliteit gemeente Oss ..................................................... 17
                           3             Beleidskeuzes (gebiedsspecifiek) en onderbouwing..................................... 21
                           3.1           Inleiding ............................................................................................................. 21
                           3.2           Algemene invulling gebiedsspecifiek beleid........................................................ 22
                           3.3           Onderbouwing normering standaardpakket ........................................................ 23
                           3.4           Gemeentelijke bodemvisie ................................................................................. 23
                           3.5           Specifieke invulling beleid DDT/DDD/DDE ......................................................... 23
                           Module regelgeving ........................................................................................................ 25
                           4             Algemeen ......................................................................................................... 26
                           4.1           Inleiding ............................................................................................................. 26
                           4.2           Grondverzet: Algemeen ..................................................................................... 26
                           4.3           Procedures Grondverzet .................................................................................... 28
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                                                      3 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                           4.4         Meldingen.......................................................................................................... 33
                           4.5         Grondbank gemeente Oss ................................................................................. 34
                           Module Toezicht en Handhaving .................................................................................... 35
                           5           Algemeen ......................................................................................................... 36
                           Bijlage 1 – Bodemfunctieklassenkaart gemeente Oss
                           Bijlage 2 – Bodemkwaliteitskaarten gemeente Oss en bijlagen
                           Bijlage 3 – Schema regelgeving
                           Bijlage 4 – Handvat tijdelijke uitname
                           Bijlage 5 – Formulier toets herkomst vrij grondverzet
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                                                4 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                           Voorwoord
                           Voor u ligt de Nota bodembeheer gemeente Oss 2018-2023 die een praktische en heldere
                           invulling geeft aan het Besluit bodemkwaliteit en overige bodemgerelateerde wetgevingen.
                           De gemeente kan vanuit bodemperspectief worden gekarakteriseerd als zeer divers.
                           Enerzijds is er het schone buitengebied met karakteristieke landbouwgronden, kerkdorpen
                           en gehuchten, anderzijds is er het dichter bevolkte stadsdeel Oss dat deels heterogeen
                           verontreinigd is met DDT/DDD/DDE als gevolg van lokale toepassing van verontreinigd
                           DDT/DDD/DDE slib.
                           Het proces om te komen tot deze Nota, is expliciet doorlopen met meerdere geledingen
                           binnen de gemeente en de provincie Noord-Brabant. Hiermee is zowel invulling gegeven
                           aan als draagvlak verkregen voor de beleidskeuzes.
                           Op dit moment (eind 2017) zijn de sectorale wetten en besluiten met betrekking tot
                           bodemverontreiniging, nog van kracht. Echter op korte termijn zal de wet- en regelgeving
                           ten aanzien van Bodem, opgaan in de Omgevingswet. Voorliggende nota anticipeert met
                           haar modulaire opbouw op de beleidsdocumentenstructuur van de Omgevingswet. Onder
                           de Omgevingswet zal Bodem als aspect deel gaan uitmaken van de integrale afweging die
                           zal worden gemaakt voor beleidskeuzes ten aanzien van de fysieke leefkwaliteit.
                           Enkele kenmerkende beleidskeuzes die in de Nota bodembeheer nader worden toegelicht,
                           betreffen:
                           • In deze Nota is gestreefd naar een overzicht van procedures voor wat betreft bodem
                              binnen het gemeentelijk grondgebied, met expliciete aandacht voor de omgang met
                              DDT/DDD/DDE verontreinigde grond.
                           • Een regulatie van het grondverzet van verontreinigde grond met als doel een
                              vermindering van de regellast voor burgers en initiatiefnemers.
                           Kortom, in deze Nota is een nieuwe beleidsrichting uitgewerkt die duurzaam bodemgebruik
                           stimuleert, regionale planvorming niet belemmert en bijdraagt aan een lastenvermindering
                           voor burgers en bedrijfsleven.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                      5 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                           Disclaimer
                           Vigerende wetgeving altijd leidend
                           De wet- en regelgeving is onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en
                           regelgeving is derhalve altijd leidend.
                           Bodemonderzoek in het privaatrechtelijke spoor
                           Voorliggende Nota bodembeheer gaat niet in op het uitvoeren van bodemonderzoek bij
                           private transacties. Of bij private transacties een bodemonderzoek wordt uitgevoerd dan wel
                           gebruik gemaakt wordt van de informatie uit de bodemkwaliteitskaart (BKK), is aan de
                           betrokken partijen.
                           Bodemonderzoek in het publieksrechtelijke spoor
                           De BKK is met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld. Deze biedt echter nooit uitsluitsel
                           over onvoorziene omstandigheden op een locatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van puin in
                           de bodem / onbekende dempingen / een niet geregistreerde tank). Daarnaast geeft de BKK
                           geen uitsluitsel over asbest in de bodem.
                           Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of hij gebruik maakt van de BKK of dat hij
                           toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. Voordat hij deze keuze maakt, zal hij zich moeten
                           vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico’s.
                           Indien de initiatiefnemer er voor kiest om gebruik te maken van de BKK kan het zijn dat
                           tijdens de realisatie van de werkzaamheden, zaken worden aangetroffen op basis waarvan
                           onderzoek alsnog noodzakelijk is. In dergelijke gevallen is de gemeente niet aansprakelijk
                           voor de onderzoekskosten en/of de gevolgschade.
                           De eindverantwoordelijkheid voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie ligt bij
                           de eigenaar van de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast. De gemeente
                           kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit onzekerheden in de
                           bodemkwaliteitsdata.
                           Arbo-wetgeving
                           Bij het werken in verontreinigde grond kan naast de milieu-gerelateerde regelgeving ook de
                           Arbo-wetgeving van toepassing zijn. Voorliggende Nota Bodembeheer gaat niet in op de
                           eisen die vanuit deze Arbo-wetgeving gesteld (kunnen) worden. De initiatiefnemer en de
                           uitvoerende partij zullen zich bij het uitvoeren van hun taken altijd moeten vergewissen dat
                           conform de geldende Arbo-wetgeving gewerkt wordt.
                           Relevant hierbij zijn de actuele wet- en regelgeving. Thans (onder andere) de CROW
                           publicatie 400 (Werken in of met verontreinigde grond).
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                            6 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                           Inleiding
                           In deze Nota Bodembeheer heeft de gemeente Oss haar lokaal bodembeleid vastgelegd.
                           De Nota Bodembeheer beschrijft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan
                           het Besluit bodemkwaliteit voor de droge landbodem. Het Besluit bodemkwaliteit streeft
                           naar een balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en
                           ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het Besluit is hierin kaderstellend, waarbij
                           lokale overheden verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben om lokaal bodembeleid
                           te ontwikkelen.
                           De aanleiding voor deze Nota bodembeheer is tweeledig. Enerzijds verloopt in 2018 de
                           huidige bodemkwaliteitskaart met als gevolg een noodzakelijke actualisatie. Anderzijds is de
                           grond in een deel van Oss heterogeen verontreinigd met DDT/DDD/DDE en heeft de
                           gemeente een sterke behoefte om overzicht te creëren in de mogelijkheden ten aanzien van
                           de omgang met deze veelal licht verontreinigde grond.
                           Deze Nota bodembeheer, vanaf nu Nota te noemen, schept een kader waarbinnen de eisen
                           zijn vertaald die vanuit de diverse wet- en regelgevingen met betrekking tot bodemkwaliteit
                           zijn gesteld. Via een modulaire beschrijving van beleid en regelgeving, alsmede toezicht en
                           handhaving wordt geanticipeerd op de nieuwe Omgevingswet die op korte termijn van
                           kracht gaat worden (naar verwachting in 2021).
                           Een belangrijke doelstelling van het Besluit bodemkwaliteit is het zoveel mogelijk
                           hergebruiken van grond-/baggerspecie en bouwstoffen, zodat minder primaire grondstoffen
                           nodig zijn. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het hergebruik op een
                           milieuhygiënische verantwoorde wijze plaatsvindt.
                           Deze Nota heeft de volgende doelstellingen:
                           • Optimaal gebruik van de bodem als belangrijk aspect van de fysieke leef kwaliteit;
                           • Streven naar een duurzame bodemkwaliteit;
                           • Streven naar een lokale verbetering van de bodemkwaliteit.
                           • Streven naar een milieuhygiënisch verantwoorde, kosteneffectieve en pragmatische
                             oplossing voor de DDT/DDD/DDE-bodemproblematiek.
                           1.1         Vaststelling en geldigheid
                           De onderhavige Nota, inclusief de bijlagen treedt in werking direct nadat de bestuurlijke
                           vaststelling door de gemeenteraad van de gemeente Oss onherroepelijk is. De
                           geldigheidsduur van deze Nota bodembeheer bedraagt maximaal tien jaar. Dit is vastgelegd
                           in artikel 53 van het Besluit bodemkwaliteit.
                           Een bodemkwaliteitskaart moet conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten na vijf jaar
                           worden geactualiseerd of als er meer dan 25% nieuwe onderzoeksgegevens voor handen
                           zijn. Bij het inwerking treden van deze Nota, vervalt het door Burgemeester en Wethouders
                           vastgestelde Bodembeheerplan uit 2012.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          7 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                           1.2       Leeswijzer
                           In deze Nota Bodembeheer is gekozen voor een modulaire opbouw. De eerste module
                           (Beleid) bestaat uit een onderbouwing van de beleidskeuzes die zijn gemaakt door de
                           gemeente. De tweede module (Regelgeving) behandelt de procedures ten aanzien van de
                           omgang met grond binnen de gehele gemeente. In de laatste module (Toezicht en
                           handhaving) is de organisatie rondom toezicht en handhaving weergegeven.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                 8 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                     9 (35)
Module Beleid
                nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                           1.        Algemeen
                           1.3       Inleiding en definities
                           In de module beleid zijn de beleidsafwegingen onderbouwd. Hiermee is vastgelegd op
                           welke wijze de gemeente invulling geeft aan de wettelijke beleidsruimte die ze heeft bij het
                           toetsen van de (chemische) kwaliteit van de bodem/grond. De invulling heeft
                           plaatsgevonden op basis van een aantal logische stappen. In eerste instantie is het
                           bestaande beleid geëvalueerd. De evaluatie staat aan de basis van een aantal
                           uitgangspunten.
                           In het licht van de beleidskeuzes heeft een analyse plaatsgevonden van functie en kwaliteit
                           van de verschillende gebiedsdelen. De nieuwe bodemkwaliteitskaart en bestaande
                           bodemfunctieklassenkaart geven invulling aan deze analyse.
                           De beleidskeuzes zijn vertaald in een gebiedspecifieke normering.
                           In onderstaand kader zijn de definities weergegeven, zoals deze gelden binnen deze Nota
                           bodembeheer.
                           Grond= Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
                           mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature
                           worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een
                           korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.
                           Bodemvreemd materiaal= Materiaal dat in grond is vermengd zoals puin, hout of
                           baksteenscherven, dat al in de bodem zit als het wordt afgegraven. In de grond die onder
                           het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast mag alleen sporadisch ander bodemvreemd
                           materiaal (zoals piepschuim of plastic) dan steenachtig materiaal of hout voorkomen.
                           Klei = Grond met een maximale korrelgrootte van 2 µm
                           Zand = Grond met een korrelgrootte tussen de 0,063 en 2 mm.
                           RKGV= (riool- kolken- gemalen slib en veegvuil)= Het materiaal dat via verwaaiing en oppervlakkige
                           afspoeling in riolen terecht komt. Het materiaal is te beschouwen als grond, voorzover de 20% grens
                           qua bijmengingen niet wordt overschreden.
                           Bermmaaisel= Het materiaal dat vrijkomt bij het maaien van bermen en taluds. Dit materiaal wordt
                           per definitie niet als grond beschouwd, maar als een meststof of afvalstof.
                           Bermgrond= Het grond materiaal dat vrij komt van bermen. Bermgronden binnen de gemeente Oss
                           zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De toplaag is in veel gevallen verontreinigd met zware
                           metalen en minerale olie. Informatie over bermgronden is beschikbaar via een factsheet van
                           bodemplus: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/publicaties/factsheet-
                           omgaan/
                           1.4        Uitgangspunten
                           Bij het opstellen van de Nota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
                                • Het pragmatisch en kosteneffectief kunnen hergebruiken van grond met een
                                    gebiedseigen kwaliteit;
                                • Handhaafbaarheid van de regels;
                                • Extra op te stellen (beleids)regels ten aanzien van de omgang met DDT/DDD/DDE
                                    verontreinigde grond, afgestemd met bevoegd gezag Wet Bodembescherming;
                                • De resultaten van de workshop van 20 september 2016, waarbij uit meerdere
                                    geledingen van de overheid gediscussieerd is over de richting van het nieuwe
                                    beleid, om draagvlak voor beleidskeuzes te verkrijgen;
                                • Daar waar mogelijk anticiperen op de Omgevingswet (beoogde invoering: 2021).
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                  10 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                           Alleen voor grond, niet voor grondwater
                           De Nota doet geen uitspraak over de kwaliteit van het grondwater binnen de gemeente. Met
                           de generieke kaders van het Besluit bodemkwaliteit is immers voldoende gegarandeerd dat
                           het hergebruiken/toepassen van grond niet zal leiden tot een meer dan marginale
                           beïnvloeding van de kwaliteit van het onderliggende grondwater.
                           Niet voor asbest
                           De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de verwachte asbestconcentraties in de
                           bodem. Asbest neemt een bijzondere positie in. Immers in tegenstelling tot andere stoffen is
                           een bodembelasting met asbest vaak niet te relateren aan historische activiteiten, maar veel
                           meer aan de gebruikte bouwstoffen in een woning / gebouw of aan het voorkomen van
                           asbest in bepaalde ophooglagen en/of erfverhardingen.
                           Daarnaast biedt de wet- en regelgeving voor asbest, in tegenstelling tot andere
                           bodemverontreinigende stoffen, de gemeenten geen afwegingsruimte. Voor asbest is er
                           maar een toetsingsnorm. Dit betreft de zogenaamde restconcentratie norm (= 100 mg/kg
                           d.s.). Bij overschrijding van de norm:
                           • Is de grond niet toepasbaar in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
                           • Is er ongeacht de omvang (kubieke meters) van de bodemverontreiniging sprake van
                                een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop de Wbb van toepassing is.
                           1.5       Bagger
                           In deze Nota bodembeheer wordt in de tekst gesproken over grond. Het Besluit
                           bodemkwaliteit is van toepassing voor zowel grond als bagger. Voor de uitwerking van
                           beleid en regelgeving van de gemeente Oss, geldt dat de normering geldt voor de
                           toepassing van zowel grond als gerijpte bagger. Echter de bodemkwaliteitskaart is slechts
                           van toepassing op de kwaliteit van de landbodem en niet de waterbodem.
                           1.6       Evaluatie bestaand beleid en ambitie
                           Op 20 september 2016 heeft er een workshop plaats gevonden bij de gemeente Oss met
                           als doel het bestaande beleid te evalueren en draagvlak te verkrijgen voor het
                           beleidsontwikkelproces. Het vaststellen van de uitgangspunten voor het te ontwikkelen
                           gebiedsspecifieke bodembeleid ten aanzien van DDT/DDD/DDE is eveneens aan de orde
                           gekomen.
                           Bij de workshop waren diverse ambtenaren aanwezig die in hun dagelijks werk te maken
                           hebben met hergebruik van grond. Tevens was er een vertegenwoordiger aanwezig van de
                           Omgevingsdienst Brabant-Noord, een medewerker van de provincie Noord-Brabant waar de
                           gemeente Oss dit beleid samen mee ontwikkelt en twee medewerkers van adviesbureau
                           Sweco Nederland B.V. die het proces begeleiden.
                           Tijdens de workshop zijn vanuit verschillende medewerkers, stellingen toegelicht met
                           betrekking tot zowel beleid als uitvoeringspraktijk. Per stelling zijn de mogelijkheden
                           aangegeven voor verwerken van de resultaten uit de discussies in het toekomstige beleid
                           van Oss.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          11 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                           Uit de workshop is naar voren gekomen dat:
                           • Het huidige beleid niet werkt, omdat geen rekening is gehouden met de
                                DDT/DDD/DDE-problematiek in Oss.
                           • Het huidig generieke beleid niet werkt.
                           • Er meer grond op basis van de BKK moet worden hergebruikt.
                           • Er is duidelijkheid noodzakelijk omtrent de regelgeving voor bermgrond.
                           • Er dient een oplossing te worden gevonden voor vrijkomende grond die met
                                DDT/DDD/DDE is verontreinigd.
                           De conclusies van de workshop zijn verwerkt in deze Nota.
                           1.7       Omgevingswet
                           De Omgevingswet zal op zijn vroegst medio 2021 in werking treden. In het kader van die
                           nieuwe wet worden de huidige bestemmingsplannen vervangen door omgevingsplannen. In
                           de omgevingsplannen moeten gemeenten zorgen voor een evenwichtige toedeling van
                           functies aan locaties. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de fysieke
                           leefomgeving waaronder de bodemkwaliteit. De gemeente Oss verwacht op basis van de
                           bodemkwaliteitskaart, dat de bodemkwaliteit (= een maat is voor de chemische kwaliteit van
                           de bodem) geen belemmering zal vormen bij het toekennen van functies aan locaties.
                           De Omgevingswet gaat uit van een samenhangende benadering van de fysieke
                           leefomgeving. Daarbij worden bij de vorming van beleid en het nemen van besluiten alle
                           belangen -die spelen bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving- in
                           samenhang gewogen.
                           Het niet actief saneren van de diffuse heterogene verontreinigingen zoals DDT past binnen
                           de gedachte van de toekomstige Omgevingswet. Er wordt niet meer secctoraal ingezet op
                           het verbeteren van de bodemkwaliteit, maar daar waar nodig, op het verbeteren van de
                           kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                        12 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                           2         Besluit bodemkwaliteit en Oss
                           2.1        Inleiding
                           Voor wat betreft hergebruik van grond en baggerspecie, zijn in het Besluit bodemkwaliteit de
                           volgende algemene uitgangspunten opgenomen:
                           • de kwaliteit van de her te gebruiken grond en baggerspecie, moet geschikt zijn voor de
                               functie (landbouw/natuur, wonen of industrie) van het gebied waarbinnen de grond of
                               baggerspecie wordt toegepast;
                           • de kwaliteit van de her te gebruiken grond en baggerspecie, mag niet slechter zijn dan
                               de kwaliteit van de ontvangende bodem van het gebied/de locatie waarbinnen de grond
                               of baggerspecie wordt toegepast.
                           Wat betreft de te hanteren regelgeving voor het hergebruik van grond en baggerspecie,
                           geeft het Besluit de gemeenten de verantwoordelijkheid met de keuze uit twee
                           mogelijkheden:
                           • Gebruikmaking van het algemene, landelijke beleid voor het hergebruik van grond en
                              baggerspecie: het zogenaamde generieke beleid. Dit beleid wordt gekarakteriseerd
                              door een hoog beschermingsniveau.
                           • Voor de verkrijging van noodzakelijk of gewenst lokaal maatwerk voor het hergebruik
                              van grond en baggerspecie, de vaststelling van zogenaamd gebiedsspecifiek beleid.
                              Met behulp van gebiedsspecifiek beleid kan met behulp van lokale invulling van de
                              normen, de maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Deze normen worden
                              lokale maximale waarden genoemd (LMW’s).
                           De invulling van het bodembeleid voor de gemeente Oss houdt verband met enerzijds de
                           aanwezigheid van DDT/DDD/DDE verontreinigde grond (paragraaf 2.7) en anderzijds de
                           kwaliteit en duurzame geschiktheid van de bodem voor de lokale functie (paragraaf 2.6).
                           2.2      Beleidskeuzes
                           Op basis van de in de inleiding toegelichte evaluatie en ambitie zijn de volgende
                           beleidskeuzes gemaakt:
                           1. De gemeente Oss kiest voor het standaard stoffenpakket (zware metalen, PAK,
                              minerale olie, Pcb’s) voor gebiedsspecifiek beleid waarbij de toepassingseis aansluit op
                              de functieklasse van het deelgebied. De reden dat de gemeente Oss kiest voor
                              gebiedsspecifiek beleid ten aanzien van het standaardpakket, is dat er op basis van de
                              bodemkwaliteitskaart (bkk) sprake zou zijn van bodem die in de meeste gevallen
                              voldoet aan de AW2000-kwaliteit. Echter, in de praktijk blijkt met regelmaat dat grond
                              niet aan AW2000 voldoet maar dat het kwaliteit wonen/industrie betreft. Deze grond zou
                              gebruik makend van de regels van generiek beleid niet kunnen worden hergebruikt,
                              terwijl deze grond uitstekend geschikt is om her te gebruiken in de deelgebieden van de
                              gemeente waar de dominante functie wonen of industrie is.
                           2. De gemeente Oss kiest met betrekking tot DDT/DDD/DDE voor gebiedsspecifiek beleid.
                              Voor het deelgebied van de gemeente Oss waarvan bekend is dat er heterogeen
                              verdeeld verhoogde gehalten aan DDT/DDD/DDE aanwezig zijn, sluit de toepassingseis
                              aan op de functie van het deelgebied. Voor het deelgebied van de gemeente Oss
                              waarbinnen geen verhoogde gehalten aan DDT/DDD/DDE aanwezig zijn, dient de
                              grond die wordt hergebruikt voor DDT/DDD/DDE te voldoen aan AW2000.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          13 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                           2.3        Afstemming Wet Bodembescherming
                           In het algemeen geldt dat wanneer sprake is van een geval van ernstige
                           bodemverontreiniging er gehandeld moet worden volgens de Wet bodembescherming
                           waarbij de vastgestelde lokale normen uit het besluit bodemkwaliteit gehanteerd worden als
                           terugsaneerwaarden. Dit geldt ook voor saneringen waarbij de grond verhoogde gehalten
                           aan DDT/DDD/DDE bevat. In een enkele situatie kan om lokale redenen worden afgeweken
                           van de lokale normering als saneringsdoelstelling.
                           In de gemeente Oss zijn met name openbaar groen en particuliere tuinen opgehoogd met
                           slib afkomstig van de Riool Water Zuiverings Installatie. Dit slib bevatte in de periode van
                           1943 tot 1975 DDT. Deze terreinen zijn licht tot sterk verontreinigd geraakt met
                           DDT/DDD/DDE. Een mogelijk gevolg hiervan zijn de regellast en kosten (onderzoek en
                           afvoer) die gepaard gaan met relatief kleine ontgravingen, niet zijnde projectmatige
                           ontgravingen. Met name de particulieren hebben ‘last’ van deze regellast en kosten. In
                           samenspraak met de provincie Noord-Brabant is invulling gegeven aan de omgang met
                           DDT/DDD/DDE verontreinigde grond.
                           In de module regelgeving is aandacht besteed aan de procedures en afstemming tussen de
                           verschillende regelgevingen. Daarbij is gestreefd naar een leesbaar overzicht.
                           2.4      Maatschappelijke opgave
                           De maatschappelijke opgave binnen de gemeente Oss wordt gevormd door gebieden waar
                           een opgave bestaat op het vlak van grondverbetering of ophoging:
                           • enkele stortplaatsen dienen nog te worden afgedekt;
                           • ophogen nieuwbouwwijken in kleigebied (eis 70 cm boven GHG);
                           • landbouwpercelen die nog opgehoogd moeten worden;
                           • riool- en K&L-tracés in het kleigebied worden in zand uitgevoerd;
                           • waterbergend vermogen binnen woonwijken creëren;
                           • waterbergend vermogen onder bestaande wegen creëren.
                           Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen zijn:
                           • centrumontwikkeling Oss;
                           • herinrichting stationsgebied;
                           • revitalisatie bedrijfsterreinen;
                           • inbreidingslocaties.
                           2.5        Functie en kwaliteit
                           De interactie tussen bodemkwaliteit en bodemfunctie vormt de rode draad voor het lokale
                           beleid. Indien de kwaliteit van de her te gebruiken gebiedseigen grond voldoet aan de lokale
                           functiegerichte normen voor duurzaam bodemgebruik is er geen belemmering voor
                           hergebruik en kan gebruik worden gemaakt van het generieke kader.
                           Een lokale gebiedsspecifieke invulling van het beleid is noodzakelijk indien de kwaliteit van
                           de her te gebruiken grond niet voldoet aan deze normen. Deze lokale invulling is gebaseerd
                           op de evaluatie van het bestaande beleid en ambities van de gemeente Oss (paragraaf 1.6
                           uitwerking workshop).
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                           14 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                           De onderleggers voor de bodemfunctie en de bodemkwaliteit zijn respectievelijk de
                           bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart. Deze kaarten vormen de basis voor
                           de invulling van lokaal beleid.
                           2.6      De functies binnen de gemeente
                           Op een bodemfunctieklassenkaart zijn de functies van het gehele grondgebied vastgelegd.
                           De kaart maakt onderscheid tussen de volgende functieklassen:
                           • Landbouw/natuur.
                           • Wonen.
                           • Industrie.
                           Dit zijn de functieklassen die gelden in het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.
                           Bij een gebiedsspecifieke invulling van het lokale bodembeleid voor het gebied mogen de
                           functieklassen verder worden gespecificeerd in bodemfuncties. Onderstaand is de indeling
                           van de gebiedsspecifieke functies in de generieke functieklassen weergegeven.
                           Omwille van uniformiteit is bij het opstellen van lokaal gebiedsspecifek beleid zoveel
                           mogelijk gebruik gemaakt van de generieke functieklassen.
                           In bijlage 1 is de functieklassenkaart van de gemeente Oss weergegeven.
                           2.7        Kwaliteit van grond
                           De kwaliteit van de grond is vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart, die is vervaardigd op
                           basis van de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (2007). Een belangrijk kenmerk van deze
                           kaart is een onderscheid tussen de kaart van het standaardpakket en de kaart voor de stof
                           DDT/DDD/DDE.
                           De uitkomsten van deze kaarten is in de volgende paragraaf samengevat. In de bijlagen 2
                           zijn de bodemkwaliteitskaarten opgenomen.
                           Een belangrijk aandachtspunt voor wat betreft de bodemkwaliteitskaart is de heterogeniteit
                           binnen de verschillende bodemkwaliteitszones. Indien sprake is van grote heterogeniteit, is
                           het gemiddelde minder representatief voor de bodemkwaliteitszone.
                           Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond is
                           dan minder aan te bevelen.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          15 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                      2.8       Onderbouwing gebiedsindeling; een nadere aanpassing
                                      De indeling in deelgebieden is aangepast aan de insteek van de gemeente om een lokaal
                                      gedifferentieerd beleid op te stellen. Uit de evaluatie en workshop is gebleken dat het
                                      huidige generieke beleid niet werkt voor de gemeente. Daarom is bij de ontwikkeling van de
                                      bodemkwaliteitskaart gekozen voor een gebiedsindeling die kan worden gebruikt om
                                      gebiedspecifiek beleid op te projecteren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de functieklasse
                                      bepalend is voor de toepassingsnorm.
                                      De gebiedsindeling is aanvankelijk ingevuld zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
                                      Tabel 2.1: Oorspronkelijke gebiedsindeling
                           Deelgebied                    Beoogde norm - LMW        Huidige Bodemkwaliteit            Rol BKK als bewijsmiddel
                           Buitengebied klei             AW2000                    AW2000                            Ontgravingskaart + Toepassingskaart
                           Buitengebied zand             AW2000                    AW2000                            Ontgravingskaart + Toepassingskaart
                           Centrum Oss 1900-1945         Wonen                     AW2000                            Ontgravingskaart + Toepassingskaart
                           Woongebieden >1945            Wonen                     AW2000                            Ontgravingskaart + Toepassingskaart
                           (Kerk)dorpen/kernen           Wonen                     AW2000                            Ontgravingskaart + Toepassingskaart
                           Industriegebied oud <1987     Industrie                 Tot > Industrie                   Nee
                           Industriegebied nieuw >1987   AW2000/Wonen              AW2000                            Ja
                           Voormalige stortplaatsen      Industrie                 Heterogeen                        Nee
                           Infra (bermen spoor+A50)      Industrie                 Industrie                         Nee
                           Infra (overige bermen)        Industrie                 Heterogeen                        Nee
                           Uiterwaarden                  nvt                       nvt                               Nee
                                      Uiteindelijk zijn op basis van de beoogde norm, de volgende deelgebieden gehanteerd:
                                      • Deelgebied 1 Buitengebied klei
                                      • Deelgebied 2 Buitengebied zand
                                      • Deelgebied 3 MoLaDa
                                      • Deelgebied 4 Woongebieden en bedrijventerreinen
                                      De functiegerichte indeling van de deelgebieden en de subgebieden (kleinere onderdelen
                                      van de deelgebieden) bleken gedurende het proces te weinig waarnemingen te bevatten om
                                      te komen tot een dataset die voldoet aan de richtlijn. Daarom zijn uiteindelijk de volgende
                                      (sub)deelgebieden samengevoegd:
                                      • De gehuchten Neerloon, Teeffelen en het Wild in het buitengebied klei zijn toegevoegd
                                          aan dit deelgebied, omdat zowel de heersende bodemkwaliteit als de gewenste norm
                                          landbouw/natuur is.
                                      • Binnen Oss zijn de deelgebieden Centrum voor 1945 en Oss nieuwbouw na 1945
                                          samengevoegd, omdat zowel de heersende bodemkwaliteit als de gewenste norm
                                          Wonen is.
                                      • De kernen van de kerkdorpen in het buitengebied (Overlangel, Macharen, Ooijen,
                                          Dieden en Demen, Deursen-Dennenburg, Megen, Haren, Herpen, Ravenstein, Maren-
                                          Kessel, Geffen en Lith) zijn vanuit hun woonbestemming toegevoegd voor de
                                          bovengrond aan het deelgebied Woongebieden en bedrijventerreinen en voor de
                                          ondergrond aan de buitengebieden klei en zand, voor zover ze daar binnen gelegen
                                          zijn.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                                       16 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                           •   Het Bedrijventerrein Vorstengrafdonk is gesaneerd en is bij het Buitengebied Zand
                               gerekend, er wordt dezelfde bodemkwaliteit verwacht.
                           •   Het industriegebied Geffen is bij het dorp Geffen gerekend, er wordt dezelfde
                               bodemkwaliteit verwacht.
                           •   Twee relatief nieuwe bedrijventerreinen (Elsenburg, De Geer) in Oss zijn bij Oss
                               gerekend en dus bij het deelgebied Wonen en bedrijventerreinen. Dit geldt ook voor
                               enkele kleine bedrijventerreinen in Oss zelf.
                           •   De oudere industrieterreinen in Oss: Moleneind, Landweer en Danenhoef zijn als één
                               apart deelgebied (MoLaDa) beschouwd.
                           •   Het nieuwe bedrijventerrein ‘De Bulk’ te Ravenstein is omwille van de bodemkwaliteit
                               opgenomen in het Buitengebied Klei.
                           •   Twee bedrijventerreinen in Ravenstein (De Kolk en bij de Langakker) zijn bij Ravenstein
                               gerekend, er wordt dezelfde bodemkwaliteit verwacht.
                           In bijlage 2 is de bodemkwaliteitskaart opgenomen.
                           2.9      Samenvatting bodemkwaliteit gemeente Oss
                           De bodemkwaliteitskaart (zie bijlage 2) is een actualisatie van de bestaande
                           bodemkwaliteitskaart uit 2013 (Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss, Oranjewoud, project
                           nummer 248036, juni 2013). De bodemkwaliteitskaart maakt als bijlage deel uit van de Nota
                           Bodembeheer van de gemeente Oss en bestaat uit een drietal hoofdkaarten:
                           1. een kaart deelgebieden en uitgesloten gebieden;
                           2. de ontgravingskaart;
                           3. de toepassingskaart.
                           Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de procedure gevolgd zoals deze is
                           opgenomen in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (Ministerie van VROM, 3 september
                           2007) en het Wijzigingsblad (januari 2014).
                           In onderstaand figuur is het te volgende stappenplan op hoofdlijnen weergegeven.
                           In deze paragraaf zijn de belangrijkste onderdelen en conclusies van de
                           bodemkwaliteitskaart beschreven. Voor het rapport en de bijbehorende kaarten wordt
                           verwezen naar bijlage 2.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                         17 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                           Deelgebieden
                           De reeds gehanteerde indeling in homogene deelgebieden uit de vorige
                           bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd in samenwerking met de gemeente Oss. Dit heeft
                           geresulteerd in vier te onderscheiden deelgebieden:
                           • Deelgebied 1 Buitengebied klei
                           • Deelgebied 2 Buitengebied zand
                           • Deelgebied 3 MoLaDa
                           • Deelgebied 4 Woongebieden en bedrijventerreinen
                           Het niet gezoneerde/uitgesloten gebied bestaat uit infrastructuur, uiterwaarden, voormalige
                           stortplaatsen en de rioolwaterzuivering in Ooijen.
                           Op basis van de nieuwe indeling in homogene deelgebieden, zijn de bodemfuncties van het
                           beheergebied in een vernieuwde bodemfunctieklassenkaart weergegeven (bijlage 1). Er is
                           een onderverdeling tussen landbouw/natuur, wonen en industrie.
                           Uitgangspunten
                           Voorts gelden de volgende uitgangspunten van de kaart:
                           • De kaart is opgesteld voor de 12 parameters uit het standaardstoffenpakket: barium,
                               cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PCB, PAK en minerale olie.
                           • Voor PCB is het toegestaan om een andere indeling van het beheergebied te maken,
                               waarbij het organisch stofgehalte maatgevend is. Dit is gedaan op basis van
                               aanvullende opmerkingen over PCB op basis van ‘Wijzigingsblad, 1 januari 2016 bij de
                               ‘Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3 september 2007. Aangezien het organische
                               stofgehalte binnen alle vier de deelgebieden lager dan 4% is, worden de deelgebieden
                               voor PCB samengevoegd tot één deelgebied. Pcb is daarom geen klasse bepalende
                               parameter voor de deelgebieden.
                           • Er is onderscheid gemaakt in een tweetal dieptetrajecten, te weten bovengrond
                               (0 - 0,5 m -mv) en ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv).
                           • Conform de richtlijn dient voor iedere bodemkwaliteitszone waarbij de P95 voor een stof
                               de interventiewaarde overschrijdt, middels een analyse in de Risicotoolbox (bodem) te
                               worden vastgesteld of het saneringscriterium wordt overschreden. In geen van de
                               bodemkwaliteitszones overschrijdt de P95 de interventiewaarde, zodat geen
                               aanvullende risicoanalyse noodzakelijk is geweest.
                           Resultaten
                           Op basis van de keuzes en uitgangspunten is de bodemkarakteristiek voor gemeente Oss
                           bepaald. De statistische beschrijving van de bodemkwaliteitszones is opgenomen als bijlage
                           bij de rapportage van de Bodemkwaliteitskaart. In tabel 2.2 zijn de bevindingen kort
                           samengevat.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                         18 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                           Tabel 2.2 Klasse-indeling per bodemkwaliteitszone
                            Bodemkwaliteitszone/deelgebied Bovengrond                         Ondergrond
                                                             Klasse          Klasse           Klasse        Klasse
                                                                             bepalende                      bepalende
                                                                             parameters                     parameters
                            1 Buitengebied klei              AW                               AW
                            2 Buitengebied zand              AW                               AW
                            3 MoLaDa                         AW                               AW
                            4 Woongebieden en                Wonen           Lood, Zink,      Wonen         PAK
                            Bedrijventerreinen                               PAK
                           Zoals te zien in tabel 2.2 geldt voor zone 1 tot en met 3 voor zowel de boven- als
                           ondergrond bodemkwaliteitsklasse AW. Zone 4 (boven-en ondergrond) is geclassificeerd
                           als klasse Wonen, waarbij lood, zink en PAK de klasse bepalende parameters zijn.
                           Ontgravingskaart
                           De ontgravingskaart heeft de functie om de kwaliteit aan te geven van de eventueel te ont-
                           graven grond op een locatie die niet verontreinigd is door een puntbron. Of een locatie
                           verdacht is, moet blijken uit een vooronderzoek. Dit vooronderzoek moet altijd worden
                           uitgevoerd vóórdat de grond wordt ontgraven. Het gebruik van de ontgravingskaart als
                           bewijsmiddel voor de kwaliteit van de te ontgraven grond is nader uitgewerkt in paragraaf
                           4.2. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van de zone en
                           getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.
                           De ontgravingskaart is opgenomen in bijlage 2.
                           Toepassingskaart
                           Op de toepassingskaart (bijlage van de BKK) is aangegeven aan welke kwaliteitsnormen
                           een toe te passen partij grond moet voldoen. Deze zogenaamde toepassingseisen volgen
                           uit de Lokale Maximale Waarden van de zone waarin de partij wordt toegepast (de
                           ontvangende bodem). De eis aan de toe te passen grond is toegelicht in tabel 2.3.
                           Tabel 2.3 Eis aan toe te passen grond
                            Zone                           Bodemfunctieklasse      Bodemkwaliteitsklasse   Eis aan toe te passen grond
                                                                                   ontvangende bodem
                            1 Buitengebied klei – BG       Agrarisch/natuur        AW                      AW
                            1 Buitengebied klei – OG       Agrarisch/natuur        AW                      AW
                            2 Buitengebied zand – BG       Agrarisch/natuur        AW                      AW
                            2 Buitengebied zand – OG       Agrarisch/natuur        AW                      AW
                            3 MoLaDa – BG                  Industrie               AW                      MW Industrie
                            3 MoLaDa – OG                  Industrie               AW                      MW Industrie
                            4 Woongebieden en              Wonen                   Wonen                   MW Wonen
                            bedrijventerreinen – BG
                            4 Woongebieden en              Wonen                   Wonen                   MW Wonen
                            bedrijventerreinen – OG
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                         19 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                           Bestrijdingsmiddelen
                           De stoffen DDT/DDD/DDE zijn afzonderlijk beschouwd en als parameters buiten de
                           vervaardiging van de algemene bodemkwaliteitskaart gelaten. Deze alternatieve
                           benaderwijze houdt verband met het heterogeen voorkomen van DDT-verontreinigingen
                           binnen een groot deel van de gemeente Oss.
                           De dataset met DDT-gegevens die is gebruikt voor de statistische berekening, heeft de
                           volgende kenmerken:
                           • De dataset bevat onderzoeken van 2006 tot en met 2017, aangevuld met de twee
                               aanvullende onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de DDT-
                               verontreinigingsproblematiek en om te voldoen uit de eisen van de Richtlijn
                               Bodemkwaliteitskaart met betrekking tot het minimaal vereiste aantal waarnemingen per
                               deelgebied.
                           • De dataset bevat onderzoeken op zowel onverdachte als verdachte locaties. Feitelijk
                               zijn alle beschikbare onderzoeken opgenomen in de dataset, om zodoende een zo
                               goed mogelijk beeld te krijgen van de verontreinigingsproblematiek. In dit kader is er
                               ook geen uitbijteranalyse uitgevoerd.
                           • Waarnemingen met gehalten onder de detectielimiet, zijn vermenigvuldigd met 0,7
                               zodat een reëel positief getal ontstaat dat statistisch gezien de meest waarschijnlijke
                               waarde tussen nul en de detectielimiet weergeeft.
                           Statistiek en conclusies
                           Voor het berekenen van de statistiek voor de parameters DDT, DDD en DDE is een
                           onderscheid gemaakt tussen deelgebied A (verdacht gebied) en B (onverdacht gebied). De
                           indeling is aangereikt door de gemeente Oss (zie bijlage 2).
                           De statistiek laat zien dat de gemiddelde gehalten voor de bovengrond binnen deelgebied A
                           een stuk hoger zijn dan deelgebied B, wat de indeling van de gebieden bevestigt.
                           Daarentegen is het gemiddelde DDE- en DDD-gehalte voor de ondergrond hoger binnen
                           deelgebied B. Het aantal waarnemingen binnen deelgebied A is ongeveer 18 keer zo groot
                           is dan binnen deelgebied B. De statistische betrouwbaarheid voor deelgebied B is
                           onvoldoende vanwege het tekort aan waarnemingen (minder dan 20 waarnemingen).
                           Uitgaande van de gehanteerde generieke normen is te concluderen dat met name het
                           gemiddelde voor DDT (1,69 mg/kg bovengrond, 0,82 mg/kg ondergrond) binnen deelgebied
                           A de interventiewaarde van 0,34 mg/kg overschijdt. Dit houdt verband met enkele zeer hoge
                           waarnemingen. Voor deelgebied B overschrijdt de gemiddelde waarde voor de ondergrond
                           de maximale waarde industrie, de DDT waarde voor de bovengrond voldoet aan de
                           achtergrondwaarde.
                           Voor de statistiek van de DDT-gegevens wordt verwezen naar bijlage 15 van de
                           bodemkwaliteitskaart in bijlage 2.
                           Er kan worden geconcludeerd dat er een relatief groot verschil bestaat in mate van DDT-
                           verontreiniging tussen deelgebied A en B en dat de verontreiniging ruimtelijk zeer
                           heterogeen verdeeld is.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                         20 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                           3         Beleidskeuzes (gebiedsspecifiek) en onderbouwing
                           3.1         Inleiding
                           In dit hoofdstuk is op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde beleidskeuzes, invulling gegeven aan
                           bodembeleid. Daarbij is het gebiedsspeciekebeleid in algemene zin beschreven, met een specifieke
                           itwerking voor DDT/ DDD/ DDE als aandachtsstof binnen de gemeente Oss.
                           Het doel van het gebiedsspecifieke beleid is het faciliteren van maatschappelijk ontwikkelingen, zonder
                           dat er sprake is van risico’s bij het gebruik van de bodem. Er gelden de volgende uitgangspunten:
                           • De normering is ingevuld met de basisgedachte dat de functie van een deelgebied de
                              toepassingseis bepaalt ,met als uitzondering de nieuwe relatief schone bedrijventerreinen waar
                              de klasse wonen als norm wordt gehanteerd in plaats van de klasse industrie.
                           • De oudere industrieterreinen in Oss: Moleneind, Landweer en Danenhoef zijn als één apart
                              deelgebied (MoLaDa) beschouwd en als grootschalig verdacht gebied aangeduid
                              in de BKK. De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel voor vrijkomende grond worden
                              gebruikt .
                           • Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitsklassen zoals deze in het generieke beleid worden
                              gehanteerd, met uitzondering van het beleid voor DDT/ DDD/ DDE waar wel LMW’s voor zijn af
                              geleid. De reden hiervoor is dat er geen specifieke probleemstoffen zijn, anders dan DDT. De
                              LMW DDT/ DDD/ DDE is gekoppeld aan de functie van de toepassingslocatie binnen de DDT/
                              DDD/ DDE verdachte zone.
                           • Een lokale verslechtering van de bodemkwaliteit als gevolg van hergebruik (ter plaatse van
                              MoLaDa), is alleen als deze grond af komstig is van binnen de gemeente Oss
                              (standstillbeginsel op gebiedsniveau). Grond afkomstig van buiten de gemeente Oss mag
                              alleen worden toegepast als de kwaliteit van deze grond aan het generiek kader voldoet Dit
                              betekent een (dubbele) toetsing aan functie en kwaliteit.
                           • Als van een locatie gelegen in MoLaDa het gebruik wordt gewijzigd naar de functie Wonen kan
                              in afwijking van de bodemkwaliteitskaart, hier geen grond die voldoet aan de
                              maximale klasse Industrie worden toegepast. In dit geval dient de grond te voldoen aan de
                              maximale klasse Wonen.
                           • Om de hergebruikmogelijkheden van industriegrond te vergroten zijn twee voormalige
                               stortplaatsen (Stort zuidzijde Aengelbertlaan en stort Oijense Bovendijk) aangewezen. Hiervoor
                               geldt de toepassingsnorm Maximale waarde Industrie.
                           • Bij hergebruik van grond is naast dce chemische kwaliteit ook het lutumgehalte van belang.
                              Zo wordt voorkomen dat zand- en kleigrond worden vermengd. Het maximale lutumgehalte
                              van de toe te passen grond in het zandgebied is 5%. Zandgrond kan wel worden toegepast in
                              kleigebieden.
                           • Hergebruiksgrond mag maximaal 5% bodemvreemd materiaal (zie kader pag. 10 voor
                              een definitie) bevatten (voor grond die voldoet aan de AW2000/ Wonen norm) en 10%
                              bodemvreemd materiaal (voor grond die voldoet aan Industrie norm). Het gaat hier om
                              volumeprocenten.
                           • Moestuin/ volkstuincomplexen in woongebieden worden uitgesloten van de kaart . Hier
                              mag alleen grond worden toegepast die aan AW2000 norm voldoet .
                                                                                                                                     21 (35)
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                           • De bodemkwaliteitskaart kan slechts een bewijsmiddel zijn voor grondverzet en niet voor
                             andere wettelijke sporen bijvoorbeeld bouwvergunningen of
                             bestemmingsplanwijzigingen.
                           • Wegbermen en spoorbermen zijn uitgesloten van de kaart en uitgesloten van de
                             normering zoals vermeld in deze beleidsmodule.
                           • Het accepteren van een andere bodemkwaliteitskaart (als de kaart beschreven in de
                             Nota) als bewijsmiddel is niet toegestaan.
                           In het kader van toekomstige wetsontwikkeling in de richting van de Omgevingswet is de
                           positie van de bodemkwaliteit en het gevormde beleid beschouwd als één van de aspecten
                           van de fysieke leefomgeving.
                           3.2       Algemene invulling gebiedsspecifiek beleid
                           Op basis van de voornoemde uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat voor de
                           verdere invulling van het beleid wordt uitgegaan van vier bodemkwaliteitszones. In de
                           onderstaande tabel 3.1 zijn deze zones weergegeven met daarin samengevat de kwaliteit
                           van de vrijkomende grond en de beoogde kwaliteit van de toe te passen grond.
                           Tabel 3.1 Kwaliteit vrijkomende en toe te passen grond
                             Bovengrond                        Kwaliteit            Kwaliteit
                                                               vrijkomende grond    toe te passen grond
                            buitengebied klei                  AW                   AW
                            buitengebied zand                  AW                   AW
                            industriegebied MoLaDa             AW*                  MW Industrie
                            overige gebieden:
                            woongebieden en
                            bedrijventerreinen                 Wonen                MW Wonen
                           Ondergrond                        Kwaliteit              Kwaliteit
                                                             vrijkomende grond      toe te passen grond
                           buitengebied klei                 AW                     AW
                           buitengebied zand                 AW                     AW
                           industriegebied MoLaDa            AW*                    MW Industrie
                           overige gebieden:
                           woongebieden en
                           bedrijventerreinen                Wonen                  MW Wonen
                           * Voor industriegebied MoLaDa kan worden gesteld dat de Bodemkwaliteitskaart niet kan
                           worden beschouwd als beschrijving van de bodemkwaliteit; er is sprake van een sterk
                           heterogene kwaliteit.
                           De beoogde kwaliteit van de toe te passen grond kan worden beschouwd als de
                           gebiedsspecifieke invulling van de lokale normering. Zoals reeds aangegeven in de
                           uitgangspunten, is deze normering gekoppeld aan een toetsing op klasseniveaus.
                           Onderbouwing van deze normering vindt plaats in de navolgende paragraaf.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                       22 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                           3.3      Onderbouwing normering standaardpakket
                           Gebaseerd op de doelstellingen van de gemeente is de functie leidend voor de invulling van
                           het gebiedsspecifiek beleid.
                           Voor het buitengebied wordt de norm voor landbouw en natuur gehanteerd. Het is wenselijk
                           om de bestaande bodemkwaliteit te behouden, ook voor de grond van dorpen en gehuchten
                           in het buitengebied.
                           Daarbij dient in acht te worden genomen dat alleen de milieuhygienische kwaliteit maar ook
                           de fysieke kwaliteit van belang is bij het beoordelen of een toepassing mogelijk is. Concreet
                           betekent dit een maximaal lutumgehalte van 5% in het buitengebied zand.
                           Het industriegebied MoLaDa is een combinatie van oudere industrieterreinen. De gemeente
                           streeft naar een passende bodemkwaliteit, vertaald in de toepassingsnorm maximale
                           waarde industrie. Daarnaast gelden de twee voormalige stortplaatsen Stort zuidzijde
                           Aengelbertlaan en Oijense Bovendijk als ontvangstlocatie voor grond met industriekwaliteit.
                           De overige gebieden bestaan uit woongebieden bestaande uit Oss zelf en de omliggende
                           (kerk)dorpen. Daarnaast bestaat deze zone uit de nieuwere bedrijventerreinen zoals
                           Vorstengrafdonk. De gemeente streeft ook daar naar een passende bodemkwaliteit,
                           vertaald in de toepassingsnorm maximale waarde wonen.
                           De norm is in een aantal gevallen minder streng gekozen dan de bestaande kwaliteit.
                           Echter er hoeft geen onderbouwing plaats te vinden via een specifieke risicobeoordeling,
                           omdat met het gekozen normniveau wordt voldaan aan de generieke functienorm en er
                           geen sprake kan zijn van onaanvaarbare risico’s voor zowel de mens als het ecosysteem.
                           Er wordt bovendien voldaan aan het standstill beginsel op gebiedsniveau, omdat een lokale
                           verslechtering van de bodemkwaliteit als gevolg van toe te passen verontreinigde grond
                           slechts van binnen het beheergebied van de gemeente Oss afkomstig kan zijn.
                           3.4      Gemeentelijke bodemvisie
                           De gemeente Oss zal het uitvoeringsbeleid bodem vastleggen in een gemeentelijke
                           bodemvisie. Beoogd wordt een integraal document waarvan de nota bodembeheer
                           onderdeel zal uitmaken.
                           3.5       Specifieke invulling beleid DDT/DDD/DDE
                           Op basis van de voornoemde uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat voor de
                           verdere invulling van het beleid voor DDT/DDD/DDE kan worden uitgegaan van twee
                           deelgebieden. Deelgebied A waarvan bekend is dat er heterogeen verdeeld verhoogde
                           gehalten aan DDT/DDD/DDE aanwezig kunnen zijn. Deelgebied B waarvan bekend is dat er
                           geen verhoogde gehalten aan DDT/DDD/DDE aanwezig zijn. Naast de verdeling in de twee
                           deelgebieden voor DDT/DDD/DDE wordt rekening gehouden met dezelfde
                           bodemkwaliteitszones als die zijn gehanteerd voor het standaard stoffenpakket.
                           De invulling van het gebiedsspecifieke beleid voor DDT/DDD/DDE is weergegeven in tabel
                           3.2.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                           23 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                           Tabel 3.2: Samenvatting gebiedsspecifiek beleid DDT/DDD/DDE
                            Deelgebied           Functie              Kwaliteit vrijkomende   Kwaliteit toe te passengrond
                                                                      grond mbt               mbt DDT/DDD/DDE (som)**
                                                                      DDT/DDD/DDE (som)
                            A verdacht mbt       Buitengebied         AW2000 tot I-waarde*    AW2000
                            aanwezigheid DDT *   klei
                                                 Buitengebied         AW2000 tot I-waarde*    AW2000
                                                 zand
                                                 Overige gebieden     AW2000 tot I-waarde*    MW wonen
                                                 woongebieden en                              DDT= 0,04 mg/kg d.s.
                                                 bedrijventerreinen                           DDD = 0,17 mg/kg d.s.
                                                                                              DDE = 0,026 mg/kg d.s.
                                                 Industriegebied      AW2000 tot I-waarde*    MW industrie
                                                 MoLaDa                                       DDT = 0,2 mg/kg d.s.
                                                                                              DDD = 6,8 mg/kg d.s.
                                                                                              DDE = 0,26 mg/kg d.s.
                            B onverdacht mbt     Buitengebied         AW2000                  AW2000
                            aanwezigheid DDT     klei
                                                 Buitengebied         AW2000                  AW2000
                                                 zand
                                                 Overige gebieden     AW2000                  AW2000
                                                 woongebieden en
                                                 bedrijventerreinen
                           * In het deel van Oss dat verdacht is op het voorkomen van DDT/DDD/DDE, kan geen
                           representatieve achtergrondconcentratie worden afgeleid. DDT/DDD/DDE houdende grond
                           kan overal worden aangetroffen. Er zijn geen criteria bekend waarop kan worden voorspeld
                           wat de te verwachten achtergrondconcentratie zal zijn. Hierdoor kunnen de te verwachten
                           gehalten variëren van beneden de detectielimiet tot de Interventiewaarde.
                           ** gebaseerd op het aanwezige bodemtype in Oss waarbij de bodem 2% of minder aan
                           organische stof bevat.
                           Op deze manier wordt voor DDT/DDD/DDE voldaan aan het standstill beginsel op
                           gebiedsniveau, omdat de toe te passen licht met DDT/DDD/DDE verontreinigde grond
                           slechts binnen deelgebied A kan worden hergebruikt.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                             24 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                           Module regelgeving
nl_rapport.docx 20161201
                                                25 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                           4         Algemeen
                           4.1       Inleiding
                           In deze module Regelgeving van de Nota Bodembeheer gemeente Oss (hierna: Nota) is
                           beschreven binnen welke spelregels het in de module Beleid geschetste beleid uitgevoerd
                           kan worden. Het beleid is daarbij uitgewerkt met betrekking tot procedures en onderzoek.
                           Een hoofdrol hierin vormt de Bodemkwaliteitskaart (hierna: BKK) als bewijsmiddel voor de
                           lokale bodemkwaliteit. Dit past bij de ambitie van de gemeente om zoveel mogelijk de bkk
                           als bewijsmiddel te hanteren bij grondverzet.
                           Ter verduidelijking van de regelgeving is een schema ontworpen dat is toegevoegd als
                           bijlage 3. In het schema is afhankelijk van de ingreep en de plaats van de ingreep, richting
                           gegeven aan de benodigde procedure met verwijzingen naar bijbehorende uitleg in de
                           betreffende alinea’s en bijlagen. Naast het schema zijn de grondverzetsmogelijkheden
                           weergegeven in een grondstromenmatrix (zie paragraaf 4.3).
                           Deze regelgeving is slechts van toepassing op grond als her te gebruiken materiaal. De
                           gemeente Oss stimuleert het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de
                           kwaliteit van het toe te passen materiaal. De kwaliteit van vrijgekomen RKGV, bermmaaisel,
                           bermgrond, strooisel en waterbodem worden niet beschreven door de BKK. Indien het
                           genoemde materiaal als grond wordt toegepast, gelden de toepassingsnormen en de
                           uitgewerkte regelgeving in deze module.
                           4.2        Grondverzet: Algemeen
                           Inleiding
                           Grondverzet vindt plaats conform de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. In deze
                           nota is via gebiedsspecifiek beleid invulling gegeven aan de lokale normering. De te volgen
                           procedures en onderzoeksverplichtingen zijn plaatsafhankelijk en in de navolgende
                           paragrafen toegelicht. In eerste instantie zijn de algemene randvoorwaarden kort toegelicht.
                           Toepassing van grond dient nuttig te zijn
                           Partijen grond mogen binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit alleen worden
                           toegepast als sprake is van een nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de
                           toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden op grond
                           van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. Nuttig toepassen betekent ook
                           dat niet meer materiaal mag worden toegepast dan nuttig en functioneel is.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          26 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                           Nuttige toepassingen zijn gedefinieerd in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit:
                           a) Toepassing in bouw- en wegconstructies, waaronder wegen, spoorwegen en geluidswallen.
                           b) Toepassing in ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en natuurgronden, met het
                           oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid.
                           c) Toepassing voor het afdekken van een saneringslocatie of als bovenafdichting voor een stortplaats, met het oog
                           op het voorkomen van nadelige gevolgen voor mens, plant of dier
                           als gevolg van contact met het onderliggende materiaal.
                           d) Toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van
                           oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen
                           van de Kaderrichtlijn water, bevordering van natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart;
                           e) Toepassing in aanvullingen, waaronder de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor
                           delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen
                           bedoeld in a tot en met d.
                           f ) Verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen, met het oog
                           op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang aangrenzende
                           percelen.
                           g) Verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater, uitgezonderd uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en
                           platen, met het oog op de duurzame vervulling van de ecologische
                           en morfologische functies van het sediment.
                           h) Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie, bestemd voor de toepassingen bedoeld in onderdeel a tot en met
                           e, gedurende maximaal drie jaar op landbodems of gedurende
                           maximaal 10 jaar in oppervlaktewater.
                           i) Tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor toepassingen bedoeld in a tot en met f, gedurende maximaal
                           drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is.
                           Onder bepaalde voorwaarden is voor de tijdelijke opslag van grond, geen vergunning op
                           grond van de WABO of Waterwet nodig. In tabel 4.1 zijn de voorwaarden die het Besluit
                           bodemkwaliteit stelt aan de verschillende vormen van tijdelijke opslag opgenomen.
                           Indien grond tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit minimaal vijf dagen van te voren gemeld te
                           worden. Opgemerkt wordt dat de tijdelijke opslag niet strijdig mag zijn met andere wet- en
                           regelgeving zoals de WABO. Tevens blijft de zorgplicht van toepassing. Aanbevolen wordt
                           om alvorens een tijdelijke opslag te realiseren, contact op te nemen met de gemeente Oss.
                           Tabel 4.1: Overzicht vormen van opslag en bijbehorende eisen
                           Vorm van               Voorwaarden van het Besluit
                           tijdelijke opslag      Maximale duur               Kwaliteitseisen                     Meldingsplicht
                                                  opslag
                           Kortdurende            6 maanden                   Geen1)                              Ja
                           opslag
                           Tijdelijke opslag      3 jaar                      Kwaliteit moet voldoen aan de       Ja, met voorziene duur
                           op landbodem                                       kwaliteit v.d. ontvangende          van opslag en
                                                                              bodem                               eindbestemming
                           Opslag bij             Looptijd                    Geen                                Nee
                           tijdelijke uitname     werkzaamheden
                           1) Kwaliteit mag de maximale waarde klasse industrie niet overschrijden
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                                27 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                           4.3        Procedures Grondverzet
                           In het schema regelgeving zijn de procedures weergegeven met betrekking tot grondverzet
                           in Oss. In dit hoofdstuk zijn deze procedures toegelicht. De paragraafnummers komen terug
                           in vakken van het schema.
                           In eerste instantie wordt de (uitzonderings)positie van particulieren behandeld. Voor overige
                           uitzonderingen wordt verwezen naar de Regeling Bodemkwaliteit.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                           28 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                           Particulieren
                           Particuliere werkzaamheden zijn ontgravingen en toepassingen die worden uitgevoerd door
                           particulieren. Kenmerk van deze werkzaamheden zijn kleinschaligheid en niet bedrijfsmatig.
                           De werkzaamheden worden bijvoorbeeld niet uitgevoerd door een hovenier of aannemer.
                           Voor particuliere toepassingen geldt geen meldingsplicht.
                           De zorgplicht blijft van kracht; er moet voldaan worden aan de toepassingseisen van de
                           gemeente Oss.
                           Indien particulieren hun overtollige grond niet kwijt kunnen op de locatie, kunnen ze deze
                           aanbieden aan de milieustraat van de gemeente Oss.
                           Onderstaande ontgravingen worden als niet-particuliere beschouwd, waarvoor bijpassende
                           procedures gelden.
                           Ontgraven en afvoer
                           Indien een beoogde toepassing binnen de gemeente Oss niet tot de mogelijkheden behoort,
                           is afvoer een alternatief. Als er sprake is van afvoer naar een erkende verwerker of naar
                           een toepassingslocatie buiten Oss, bepaalt de bestemming de procedure en de
                           onderzoeksverplichting.
                           Voor grond afkomstig van gemeentelijke werken is er de mogelijkheid om af te voeren naar
                           de Grondbank van de gemeente Oss. Deze afvoer geschiedt onder de procedures die zijn
                           vastgelegd in het acceptatieprotocol BRL 9335 (zie paragraaf 4.5).
                           Grond terugbrengen
                           Op grond van artikel 36 lid 3 van Besluit bodemkwaliteit is het tijdelijk verplaatsen of uit de
                           toepassing wegnemen en op of nabij dezelfde plaats onder dezelfde condities toepassen
                           van de grond mogelijk.
                           • Voor een nadere invulling van ‘tijdelijke uitname’ wordt aangesloten bij het Handvat
                              Tijdelijke Uitname van Agentschap NL bodemplus (7 Juli 2010). Deze is opgenomen in
                              bijlage 4.
                           De gemeente ziet toe op een correcte naleving, waarbij het niet verslechteren van de lokale
                           milieubelasting als leidend principe wordt gehanteerd. Gezien de heterogeniteit van de
                           grond is het voor de initiatiefnemer tevens van belang zich te realiseren dat moet worden
                           voldaan aan het zorgplichtbeginsel en de ARBO-regelgeving. Vanuit dat oogpunt is
                           onderzoek altijd onontbeerlijk.
                           Toepassingslocatie binnen de gemeente Oss
                           Indien wordt beoogd om de grond binnen Oss her te gebruiken, kan mogelijk gebruik
                           worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente als erkend bewijsmiddel.
                           Voor hergebruik met behulp van de bodemkwaliteitskaart, gelden de volgende
                           voorwaarden:
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                             29 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                           1. Het moet aantoonbaar zijn dat de grond die wordt toegepast afkomstig is uit een van de
                              bodemkwaliteitszones van de bodemkwaliteitskaart, waarbij de boven- en ondergrond
                              van zone MoLaDa zijn uitgezonderd, vanwege de algemene verdachtheid van deze
                              industrieterreinen. Daarnaast zijn wegbermen en spoorbermen uitgesloten van de kaart,
                              alsmede voormalige stortplaatsen;
                           2. Het moet aantoonbaar zijn dat de toe te passen partij grond afkomstig is uit een
                              bodemlaag die is gedefinieerd in de bodemkwaliteitskaart;
                           3. Op de locatie mogen geen bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden
                              (onverdachte locatie);
                           4. Als de partij ook is voorzien van een ander geldig bewijsmiddel (partijkeuring of
                              kwaliteitsverklaring zoals weergegeven in onderstaand kader) dan geldt het andere
                              bewijsmiddel als milieuhygiënische verklaring, omdat deze een meer specifieke
                              uitspraak doet over de kwaliteit van de betreffende partij grond.
                           5. Er zijn aanvullende eisen met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de toe te passen
                              grond:
                              •   Bij hergebruik van grond is naast de chemische kwaliteit ook het lutumgehalte van
                                  belang. Zo wordt voorkomen dat zand- en kleigrond worden vermengd. Het
                                  maximale lutumgehalte van de toe te passen grond in het zandgebied is 5 %.
                              •   Hergebruiksgrond mag maximaal 5 % bodemvreemd materiaal (maximaal lichte
                                  bijmengingen voor grond die voldoet aan de AW2000/Wonen norm) en 10%
                                  bodemvreemd materiaal (voor Industriegrond) bevatten. Het gaat hier om
                                  volumeprocenten. Indien een partij aanvankelijk niet voldoet aan deze eis, kan het
                                  percentage bodemvreemd materiaal eventueel met behulp van zeving omlaag
                                  worden gebracht zodat wordt voldaan aan de voornoemde eis.
                           6. Voor bepaalde zones in Oss gelden aanvullende (onderzoeks)eisen met betrekking tot
                              DDT/DDD/DDE. Deze zijn uitgewerkt in onderhavige paragraaf.
                           Om aan voorwaarde 3 te voldoen dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd. Hiervoor
                           kan het formulier ‘Formulier toets herkomst vrij grondverzet’ (bijlage 5) worden benut.
                           Indien dit formulier niet wordt benut, dient het vooronderzoek conform NEN5725/NEN5707
                           te worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te voorkomen dat grond afkomstig van verdachte
                           locaties zonder onderzoek elders wordt toegepast. Op basis van dit vooronderzoek dient
                           ook bepaald te worden of de locatie asbestverdacht is.
                           Indien uit het vooronderzoek volgt dat sprake is van een verdachte locatie, dan dient
                           minimaal een verkennend bodemonderzoek NEN5740 uitgevoerd te worden. Indien de
                           gemeten gehalten voldoen aan de toepassingsnorm, kan aan voorwaarde 3 worden
                           voldaan.
                           Ter plaatse van de verschillende zones is sprake van een verhoogde heterogeniteit. De
                           gemeente acht desondanks het gevaar gering dat er sprake is van het toevallig toepassen
                           van sterk verontreinigde grond. Derhalve is het gebruik van de bodemkwaliteitskaart
                           toegestaan, uitgezonderd de zones bij voorwaarde 1.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                       30 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                           Milieuhygiënische verklaringen partij toe te passen grond
                           De kwaliteit van grond en baggerspecie moet worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Het
                           Besluit bodemkwaliteit kent voor grond en baggerspecie de volgende typen milieuhygiënische verklaringen:
                           1.partijkeuring
                           2.erkende kwaliteitsverklaring
                           3.fabrikant-eigenverklaring
                           4.(water)bodemonderzoek
                           5.(water)bodemkwaliteitskaart
                           Toelichting (water)bodemonderzoeken
                           Bodemonderzoeken die voldoen aan bepaalde onderzoeksstrategieën van de NEN 5740, zijn toegestaan als
                           milieuhygiënische verklaring op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen
                           de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem op een bepaalde locatie en de kwaliteit van een partij toe te passen
                           grond.
                           Voor toe te passen grond zijn alleen de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 toegestaan als
                           milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit:
                           •onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van een schone bodem
                           •onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties
                           •onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene
                           verdeling van de verontreinigende stof
                           Deze onderzoeksstrategieën van de NEN 5740 gaan uit van een monsternemingsintensiteit die in eenzelfde orde
                           van grootte ligt als bij de partijkeuring en de erkende kwaliteitsverklaringen.
                           Met betrekking tot de (bepaalde) milieuhygiënische kwaliteit is een toetsing noodzakelijk
                           aan de Lokale Maximale Waarden die gelden voor betreffend terreindeel. Voor de Lokale
                           maximale waarden wordt verwezen naar de toepassingskaarten in bijlage 2.
                           Grondstromenmatrix
                           In een grondstromenmatrix zijn de mogelijkheden van grondverzet binnen de gemeente Oss
                           weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de resultaten van de verwachte ontgravingsklasse
                           op basis van de bodemkwaliteitskaart.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                             31 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                        Naar►                Bovengrond                                                                        Ondergrond
                           Van
                                                                                     Buitengebied       Industriegebied   Woongebieden en                              Buitengebied       Industriegebied   Woongebieden en
                                                             Buitengebied klei                                                                 Buitengebied klei
                                                                                         zand               Molada        bedrijventerreinen                               zand               Molada        bedrijventerreinen
                           ▼
                           Bovengrond   Buitengebied klei                        x          x       x           x         x         x                              x          x       x           x         x         x
                                        Buitengebied zand
                                        Industriegebied
                                        Molada
                                        Woongebieden en
                                        bedrijventerreinen
                           Ondergrond   Buitengebied klei                        x          x       x           x         x         x                              x          x       x           x         x         x
                                        Buitengebied zand
                                        Industriegebied
                                        Molada
                                        Woongebieden en
                                        bedrijventerreinen
                                                                                 Na HO: bij niet verdachte locatie gebruik van BKK mogelijk als bewijsmiddel (zie standaardprocedures schema regelgeving)
                                                                                 Na HO: bij niet verdachte locatie gebruik van BKK mogelijk als bewijsmiddel (zie specifieke procedure schema regelgeving)
                                                                                 onderzoek
                                                                                 DDT/DDD/DDE
                                                                                 Geen hergebruik mogelijk met BKK als bewijsmiddel
                                        X                                        Bij een lutumgehalte van de vrijkomende grond > 5 % is hergebruik in deze zones niet mogelijk
                                    Moestuin/volkstuincomplexen in woongebieden worden uitgesloten van de
                                    (toepassings)kaart. Hier mag alleen grond worden toegepast die aan AW2000 norm
                                    voldoet.
                                    Indien er binnen de grondstromenmatrix geen mogelijkheden zijn voor hergebruik met
                                    behulp van de bkk als bewijsmiddel, kan een ander mileuhygiënische verklaring Besluit
                                    bodemkwaliteit (bijvoorbeeld een partijkeuring AP04, zie kader) worden gebruikt. Toetsing
                                    van de resultaten dient plaats te vinden aan de toepassingseisen van de ontvangende
                                    locatie (zie tabel 3.1 en 3.2).
                                    Specifieke procedures rondom DDT/DDD/DDE-verontreinigingen binnen de gemeente
                                    Oss
                                    Als er een bodemonderzoek ter plaatse van deelgebied A wordt uitgevoerd, dient naast het
                                    standaardstoffenpakket ook altijd op Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) te worden
                                    onderzocht.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                                                                                                                    32 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                           Als er een partijkeuring wordt uitgevoerd op een partij grond afkomstig uit deelgebied A,
                           dient er naast het standaardstoffenpakket ook altijd op OCB’s te worden onderzocht. Dit om
                           te voorkomen dat DDT/DDD/DDE bevattende grond wordt verspreid buiten deelgebied A.
                           Tevens kan uit het onderzoek/de keuring blijken dat de bodem/grond geen verhoogde
                           gehalte aan DDT/DDD/DDE bevat waardoor de mogelijkheden voor hergebruik worden
                           verruimd.
                           Bermen (zijn standaard uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart) gelegen in deelgebied A,
                           dienen naast het standaardstoffenpakket ook op OCB’s te worden onderzocht voordat
                           toepassing van de grond kan worden bepaald.
                           Op stofniveau vindt toetsing plaats van DDT/DDD/DDE aan de toepassingnorm.
                           Grond van kleine partijen uit bermen of in extensief gebruikt openbaar groen (tot 25 m3) die
                           vrijkomt bij gemeentelijke werken kan zonder voorafgaand onderzoek worden aangeleverd
                           bij de gemeentelijke milieustraat waar deze kan worden uitgekeurd.
                           Het volume van 25 m 3 is gebaseerd op de grens die wordt gesteld voor het afvoervolume bij
                           tijdelijke uitplaatsen in de Handreiking Uniforme saneringen (paragraaf 2.9.3, VROM 2008).
                           Deze vrijstelling is niet van toepassing op werkzaamheden die plaatsvinden binnen de
                           bekende gevallen van bodemverontreiniging. Voor deze gevallen dient de systematiek van
                           de Wet bodembescherming te worden gevolgd.
                           4.4       Meldingen
                           Meldingen hergebruik/toepassingen vrijkomende grond
                           De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met
                           uitzondering van:
                           • toepassing van grond of baggerspecie door particulieren mits door particulieren zelf
                               uitgevoerd;
                           • toepassing van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of
                               baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond
                               waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond
                               of baggerspecie wordt toegepast;
                           • verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende
                               percelen;
                           • toepassing van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m 3.
                               Voor hoeveelheden vanaf 50 m 3 schone grond moet eenmalig de toepassingslocatie
                               worden gemeld;
                           • tijdelijke uitname (zoals besproken in de paragraaf 4.3).
                           Degene die grond of baggerspecie gaat toepassen, moet dit tenminste vijf werkdagen
                           van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit
                           (http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Hier vindt u ook nadere informatie over het
                           melden. Iedere melding wordt direct (elektronisch) doorgezonden aan het bevoegd gezag
                           en aan degene die belast zijn met het toezicht op de naleving. Het bevoegd gezag
                           controleert de meldingen.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                          33 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                           4.5        Grondbank gemeente Oss
                           De gemeente Oss beschikt over een grondbank die is erkend voor de BRL9335 (grond). Dit
                           betekent dat de gemeente Oss op de locatie van de grondbank partijen grond mag
                           samenvoegen. In artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit is vastgelegd dat het
                           samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie alleen is toegestaan indien
                           deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en zijn gekeurd en samengevoegd
                           overeenkomstig de BRL 9335 (grond) of BRL 7500 (baggerspecie). Deze nota
                           bodembeheer maakt onderdeel uit van de beoordeling van de kwaliteit van grond welke bij
                           de grondbank wordt aangeleverd. Bij de grondbank kan alleen grond worden aangeleverd
                           die vrijkomt bij gemeentelijke werken.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                      34 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                           Module Toezicht en Handhaving
nl_rapport.docx 20161201
                                                           35 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                           5         Algemeen
                           De gemeente Oss is bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor de
                           toepassing van grond en baggerspecie binnen haar grond- en bevoegdhedengebied.
                           De HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) Besluit bodemkwaliteit is onder regie van
                           Bodem+ ontwikkeld in 2010. Deze HUM geldt als basis en als naslagwerk bij toezicht en
                           handhaving binnen de gemeente Oss, waarbij de toezichts- en handhavingstaken zijn
                           ondergebracht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
                           De HUM Bbk bestaat uit twee delen:
                           1. Hoofddocument
                              het hoofddocument behandelt per situatie aan aantal aspecten, zoals wet- en
                              regelgeving, de mogelijke risico’s en op welke wijze een toezichthouder kan handelen.
                              Tevens wordt vanuit het oogpunt van ketenhandhaving aangegeven welke
                              handhavingpartners er bij betrokken kunnen worden. Het hoofddocument kan zowel bij
                              de voorbereiding van het toezicht worden gebruikt, maar is ook als naslagwerk
                              bruikbaar.
                           2. Velduitgave
                              De velduitgave is bedoeld als zakboek dat tijdens de werkzaamheden buiten
                              geraadpleegd kan worden. Deze velduitgave is door de schema’s en tabellen
                              toegankelijk en werkbaar in de dagelijkse praktijk.
                           Indien blijkt dat de betrokken initiatiefnemer zich niet conformeert aan het gestelde in deze
                           nota bodembeheer, is sprake van een overtreding in het kader van het Besluit
                           bodemkwaliteit. In de voornoemde HUM is ingegaan op de mogelijkheden tot
                           bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het besluit.
                           Gezien het feit dat iedere toepassing moet worden gemeld, wordt bij een geconstateerde
                           overtreding of afwezigheid van de melding, de toepasser hierop aangesproken.
nl_rapport.docx 20161201
                                                                                                                           36 (35)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Bodemfunctieklassenkaart gemeente Oss</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                      \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Bodemfunctieklassekaart 27092017.mxd 27-9-2017 11:37:11
                           Bodemfunctieklassenkaart
                           Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
Legenda                    Opdrachtgever: Gemeente Oss
                           Projectnummer: 347820
Bodemfunctieklassen        Status: Definitief
                           Datum: 27-9-2017
     Agrarisch en Natuur   Schaal: 1:68.043
                                                                                                  ´
                           Formaat: A3
     Wonen                 Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Industrie             0         740        1.480      2.220       2.960   3.700   4.440
                                                                                          meter
                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 2 – Bodemkwaliteitskaarten gemeente Oss en bijlagen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rapport
Projectnummer: 347820
Referentienummer: SWNL0220680
Datum: 8-2-2018
Actualisatie bodemkwaliteitskaart
Gemeente Oss
Definitief
Sweco                         T +31 88 811 66 00 Sweco Nederland B.V.           Dirk-Jan Pasma
De Holle Bilt 22              www.sweco.nl       Houten                         Adviseur Bodem
3732 HM De Bilt                                  Handelsregister 30129769       T +31 88 811 67 89
Postbus 203                                      Statutair gevestigd te De Bilt M +31 6 21 58 54 38
3730 AE De Bilt
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                           Verantwoording
                           Titel                  Actualisatie bodemkwaliteitskaart
                           Subtitel               Gemeente Oss
                           Projectnummer          347820
                           Referentienummer       SWNL0220680
                           Revisie                D2
                           Datum                  8-2-2018
                           Auteur(s)              Dirk-Jan Pasma
                           E-mailadres            dirk-jan.pasma@sweco.nl
                           Gecontroleerd door     Stef Vorstermans
                           Paraaf gecontroleerd
                           Goedgekeurd door       Karin Huijsmans
                           Paraaf goedgekeurd
nl_rapport.docx 20161201                                                              2 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                           Inhoudsopgave
                           1       Inleiding ............................................................................................................. 5
                           1.1     Algemeen ............................................................................................................ 5
                           1.2     Aanleiding en doelstelling .................................................................................... 5
                           1.3     Opbouw van het rapport ...................................................................................... 5
                           2       Randvoorwaarden ............................................................................................. 6
                           2.1     Algemeen ............................................................................................................ 6
                           2.2     Definitie van het beheergebied............................................................................. 6
                           2.3     Uit te sluiten gebieden ......................................................................................... 6
                           2.4     Dieptetraject ........................................................................................................ 6
                           2.5     Te beschouwen stoffen ........................................................................................ 7
                           3       Gegevensverzameling en indeling in homogene deelgebieden ...................... 8
                           3.1     Indeling in homogene deelgebieden ..................................................................... 8
                           3.1.1   Bodemopbouw ................................................................................................................ 8
                           3.1.2   Gebruikshistorie en huidig bodemgebruik ......................................................................... 8
                           3.1.3   Actualisatie homogene deelgebieden ............................................................................... 9
                           3.2     Polychloorbifenylen (PCB) ................................................................................. 11
                           3.3     Gegevensverzameling ....................................................................................... 12
                           3.3.1   Algemeen ...................................................................................................................... 12
                           3.3.2   Gegevens uit aanvullend DDT onderzoek ....................................................................... 12
                           3.4     Voorbehandeling dataset ................................................................................... 12
                           3.4.1   Selectie van data en vergelijkbaarheidstoets .................................................................. 13
                           3.4.2   Omrekening van bepalingsgrenswaarden tot rekengehalten............................................ 14
                           3.4.3   Uitbijteranalyse.............................................................................................................. 14
                           4       Vaststellen en karakterisering bodemkwaliteitszones ................................... 15
                           4.1     Algemeen .......................................................................................................... 15
                           4.2     Aanvullend onderzoek ....................................................................................... 15
                           4.3     Aantal waarnemingen ........................................................................................ 15
                           4.4     Ruimtelijke structuur klasse indeling per meetpunt ............................................. 17
                           4.5     Bepaling statistische kengetallen bodemkwaliteitszones .................................... 17
                           4.5.1   Algemeen ...................................................................................................................... 17
                           4.5.2   Gemiddelde gehalten..................................................................................................... 17
                           4.5.3   Klasse-indeling per bodemkwaliteitszone ....................................................................... 19
                           4.5.4   Berekening van de 95-percentielwaarden ....................................................................... 19
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                                                                3 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                           5         Bodemkwaliteitskaart ...................................................................................... 20
                           5.1       Algemeen .......................................................................................................... 20
                           5.2       Kaart met deelgebieden en uitgesloten gebieden ............................................... 20
                           5.3       Ontgravingskaart ............................................................................................... 20
                           5.4       Toepassingskaart .............................................................................................. 21
                           5.4.1     Algemeen ...................................................................................................................... 21
                           5.4.2     Bodemfunctieklassenkaart ............................................................................................. 21
                           5.4.3     Bodemkwaliteitsklasse ontvangende bodem ................................................................... 21
                           6         Polychloorbifenylen (PCB) .............................................................................. 23
                           7         DDT/DDD/DDE .................................................................................................. 24
                           7.1       Dataset .............................................................................................................. 24
                           7.2       Statistiek en conclusies...................................................................................... 24
                           Bijlage 1 - Regionale ligging gemeente Oss
                           Bijlage 2 - Bodemkaart
                           Bijlage 3 - Deelgebieden
                           Bijlage 4 - Notitie aantal benodigde waarnemingen
                           Bijlage 5 - Vergelijkbaarheidstoets
                           Bijlage 6 - Uitbijteranalyse
                           Bijlage 7 - Ruimtelijke spreiding waarnemingen
                           Bijlage 8 - Statistische kengetallen
                           Bijlage 9 - Frequentieverdelingen
                           Bijlage 10 - Bodemfunctieklassenkaart
                           Bijlage 11 - Ontgravingskaart
                           Bijlage 12 - Toepassingskaart
                           Bijlage 13 - Statistiek PCB
                           Bijlage 14 - Ruimtelijke spreiding DDT-waarnemingen
                           Bijlage 15 - Statistiek DDT/DDD/DDE
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                                                                  4 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                           1            Inleiding
                           1.1      Algemeen
                           Gemeente Oss heeft Sweco Nederland B.V. opdracht verleend voor het maken van een
                           bodemkwaliteitskaart voor gemeente Oss. De bodemkwaliteitskaart is een actualisatie van
                           de bestaande bodemkwaliteitskaart uit 2013 (Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss,
                           Oranjewoud, projectnummer 248036, juni 2013).
                           Het landelijk beleid is er op gericht om op een duurzame manier om te gaan met vrij-
                           komende grond die licht verontreinigd is als gevolg van diffuse verontreiniging. Locaties die
                           op een andere wijze verontreinigd zijn geraakt en waarvan het verontreinigingsbeeld sterk
                           afwijkt van de algemene gebiedskwaliteit, worden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.
                           Voor deze locaties geldt het saneringsspoor. Grond die vrijkomt bij saneringslocaties en die
                           voldoet aan de toepassingseisen, kan wel als bodem in het beheergebied van de bodem-
                           kwaliteitskaart worden toegepast.
                           Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de procedure gevolgd, zoals deze is
                           opgenomen in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (Ministerie van VROM,
                           3 september 2007) en het Wijzigingsblad (januari 2014). Een uitzondering wordt gevormd
                           voor wat betreft de beschrijving van de bodemkwaliteit voor de stoffen DDT/DDD/DDE. Dit
                           is toegelicht in hoofdstuk 7.
                           In figuur 2.1 is het te volgen stappenplan op hoofdlijnen weergegeven.
                           Figuur 2.1     Stappenplan op hoofdlijnen (Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, 2007)
                           1.2       Aanleiding en doelstelling
                           De aanleiding van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart vormt het opstellen van
                           actueel bodembeleid voor gemeente Oss om grondverzet binnen de gemeente te faciliteren.
                           Naast het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart wordt een vernieuwde Nota Bodem-
                           beheer opgesteld met daarin opgenomen het gebiedsspecifiek bodembeleid.
                           Het doel van de bodemkwaliteitskaart is het faciliteren van grondverzet binnen gemeente
                           Oss binnen de randvoorwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart
                           maakt deel uit van de Nota Bodembeheer van gemeente Oss.
                           1.3      Opbouw van het rapport
                           Het rapport is als volgt opgebouwd:
                           • hoofdstuk 2: Randvoorwaarden;
                           • hoofdstuk 3: Bepaling bodemkwaliteit;
                           • hoofdstuk 4: Bodemkwaliteitskaart;
                           • hoofdstuk 5: Vaststelling bodemkwaliteitskaart;
                           • hoofdstuk 6: Polychloorbifenylen (PCB);
                           • hoofdstuk 7: DDT/DDD/DDE.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   5 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                           2        Randvoorwaarden
                           2.1       Algemeen
                           Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten
                           een aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan de kaart moet voldoen. Aspecten
                           waarover de bodemkwaliteitskaart minimaal duidelijkheid moet verschaffen, worden in
                           stap 1 van de Richtlijn vermeld. Deze zijn:
                           • het (deel van het) beheergebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld;
                           • de diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de uiteindelijke
                               bodemkwaliteitskaart een uitspraak doet;
                           • de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen;
                           • het deel van het beheergebied (onder andere de verdachte locaties) waarvoor de
                               bodemkwaliteitskaart niet geldig is (indien van toepassing);
                           • de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden
                               gedefinieerd;
                           • de kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen
                               worden vastgesteld;
                           • de statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden
                               gekarakteriseerd.
                           De eerste vier aspecten worden in dit hoofdstuk besproken, de overige aspecten komen in
                           de volgende hoofdstukken aan de orde.
                           2.2      Definitie van het beheergebied
                           De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor gemeente Oss met daarbij uitgezonderd:
                           • alle wegen en wegbermen;
                           • spoorlijn;
                           • uiterwaarden;
                           • voormalige stortplaatsen;
                           • rioolwaterzuivering;
                           • verontreinigde locaties (zie paragraaf 2.3).
                           Het beheergebied bestaat uit woongebieden, industrieterreinen, bedrijventerreinen,
                           agrarische gebieden en natuurgebieden en heeft een oppervlak van circa 14.400 hectare.
                           De regionale ligging van gemeente Oss is weergeven in bijlage 1.
                           2.3        Uit te sluiten gebieden
                           De bodemkwaliteitskaart moet een representatief beeld geven van de bodemkwaliteit in het
                           beheergebied. Gevallen van lokale bodemverontreiniging mogen daarom geen onderdeel
                           van de bodemkwaliteitskaart uitmaken en worden niet meegenomen in de bepaling van de
                           bodemkwaliteit. Diffuse belasting van de bodem maakt wel onderdeel uit van het bodem-
                           kwaliteitsbeeld.
                           2.4        Dieptetraject
                           Bij het maken van de bodemkwaliteitskaart is uitgegaan van het dieptetraject
                           0,0 - 0,5 m -mv (bovengrond) en het dieptetraject 0,5 - 2,0 m -mv (ondergrond).
nl_rapport.docx 20161201                                                                                               6 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                           2.5          Te beschouwen stoffen
                           Voor deze bodemkwaliteitskaart wordt uitgegaan van het stoffenpakket uit de NEN 5740
                           (januari 2009), ’Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
                           bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’.
                           Het betreft de stoffen uit het standaardpakket bodem en grond:
                           • Metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink.
                           • Polychloorbifenylen (PCB, som 7).
                           • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK, 10 van VROM).
                           • Minerale olie (C10-C40).
                           Zie aanvullende opmerkingen over PCB op basis van ‘Wijzigingsblad van 1 januari 2016 bij
                           de ’Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3 september 2007’ in §3.2.
                           De stoffen DDT/DDD/DDE zijn afzonderlijk beschouwd in hoofdstuk 8. Deze alternatieve
                           benaderwijze houdt verband met het heterogeen voorkomen van deze verontreinigingen
                           binnen een groot deel van gemeente Oss.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                              7 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                           3           Gegevensverzameling en indeling in homogene
                                       deelgebieden
                           3.1        Indeling in homogene deelgebieden
                           Stap 2 uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten geeft aan op welke wijze de onderscheidende
                           kenmerken van deelgebieden worden geïdentificeerd. De Richtlijn voorziet in een checklist
                           met kenmerken waarop beoordeeld kan worden of een deelgebied als homogeen mag
                           worden beschouwd. Deze checklist omvat:
                           • de bodemopbouw;
                           • de geomorfologie;
                           • de gebruikshistorie;
                           • de ontwikkeling van wijken of gebieden;
                           • het huidige bodemgebruik.
                           Om na te gaan of de locaties als homogene deelgebieden kunnen worden beschouwd, zijn
                           de bovenstaande kenmerken doorlopen en hieronder beschreven.
                           3.1.1      Bodemopbouw
                           Hoofdzakelijk bestaat de bodem binnen gemeente Oss uit klei of zand. Ten zuiden van de
                           Maas bevinden zich de kleigronden, ontstaan door rivierafzetting. De bodemopbouw in dit
                           rivierkleigebied kan plaatselijk vrij heterogeen zijn. De zandgronden zijn te vinden ter hoogte
                           van Geffen, Oss en Herpen en verder zuidelijk. De bodemkaart is opgenomen in bijlage 2.
                           3.1.2     Gebruikshistorie en huidig bodemgebruik
                           De opdrachtgever heeft in de vorm van een GIS-bestand aangegeven welke deelgebieden
                           kunnen worden aangewezen op basis van gebruikshistorie en bodemgebruik. Dit is tevens
                           de gebiedsindeling welke is gehanteerd bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart in
                           2013 en de bodemfunctiekaart1 uit 2015. In onderstaande tabel zijn de deelgebieden
                           toegelicht.
                           Tabel 3.1      Voormalige indeling deelgebieden
                               #    Beschrijving                           Huidig gebruik                 Historie
                               1    Buitengebied klei                      Agrarisch en natuur            Agrarisch en natuur
                               2    Buitengebied zand                      Agrarisch en natuur            Agrarisch en natuur
                               3    Wonen Oss voor 1900                    Wonen                          Ontwikkeling voor 1900
                               4    Wonen Oss 1900 -1945                   Wonen                          Ontwikkeling 1900-1945
                               5    Wonen Oss na 1945, Berghem,            Wonen                          Ontwikkeling na 1945 en voor
                                    Ravenstein en kleine kernen                                           1900 (dorpen en kernen)
                               6    Demen, Deursen, Herpen, Huisseling     Wonen                          Ontwikkeling voor 1900
                                    en Overangel
                               7    Bedrijventerreinen                     Bedrijventerrein/industrie     Agrarisch
                               8    Voormalige stortplaatsen               Recreatie/natuur               Vuilstortplaats
                               9    Infrastructuur                         Infrastructuur                 Agrarisch
                               10   Uiterwaarden                           Natuur                         Natuur
                           1
                             Bodemfunctiekaart Gemeente Oss, afd. Inrichting Beheer en Openbare Ruimte, schaal 1:18.000, formaat A0,
                           d.d. 05-01-2015
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                                 8 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                           Opgemerkt dient te worden dat het dorp Geffen en omgeving (als deel van de voormalige
                           gemeente Maasdonk) in 2014 bij gemeente Oss is samengevoegd. De GIS-bestanden van
                           dit gebied zijn met de bestanden van de in tabel 3.1 genoemde deelgebieden door de
                           gemeente geleverd.
                           Bovenstaande gebiedsindeling vormde het uitgangspunt voor de nieuwe indeling van de
                           deelgebieden.
                           3.1.3    Actualisatie homogene deelgebieden
                           Stapsgewijs is hieronder de nieuwe gebiedsindeling beschreven met daarbij verwijzingen
                           naar de deelgebieden uit tabel 3.1 (#x).
                           1. Gebieden uitsluiten
                              Een aantal gebieden krijgen geen bodemkwaliteitsklasse toegewezen en zijn daarom
                              uitgesloten (‘niet gezoneerd’) van de verdere vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart.
                              Het betreft zowel de boven- als ondergrond van de uiterwaarden (#10), auto- en
                              spoorwegen, inclusief bermen (#9), voormalige stortplaatsen (#8) en de rioolwater-
                              zuivering in Ooijen.
                              Voor wat betreft de uiterwaarden is niet de gemeente maar Rijkswaterstaat bevoegd
                              gezag, dus is het gebied niet relevant om op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. De
                              bodem ter plaatse van (spoor)wegen en bermen is veelal opgehoogd en plaatselijk
                              heterogeen verontreinigd. Daarom is ervoor gekozen om dit gebied uit te sluiten van de
                              bodemkwaliteitskaart. Hetzelfde geldt voor de voormalige stortplaatsen, hiervoor wordt
                              enkel een toepassingsnorm voor geformuleerd.
                           2. Herindeling kerkdorpen en kleine kernen
                              In samenspraak van Sweco en gemeente Oss is besloten om alle dorpen en kleine
                              kernen samen te voegen tot één deelgebied. De motivatie achter deze herindeling is
                              opgenomen in een, op 03 juli 2017, door Sweco opgestelde notitie ‘Advies benodigde
                              hoeveelheid waarnemingen BKK 030717’. Deze notitie is opgenomen in bijlage 4.
                              Deze herindeling betekent een samenvoeging van de deelgebieden ’Wonen Oss na
                              1945, Berghem, Ravenstein en kleine kernen’ (#5), ’Demen, Deursen, Herpen,
                              Huisseling en Overangel’ (#6) en Geffen tot één gebied. Het gebied ’Wonen Oss na
                              1945’ betreft geen dorp en is daarom in eerste instantie als apart deelgebied
                              aangewezen. Zie verder stap 4.
                              Gegeven het minimaal aantal benodigde waarnemingen (3) voor elk niet-aaneen-
                              gesloten deel van een deelgebied (zie § 4.1), ook wel ’subgebied’, is ervoor besloten om
                              nabijgelegen dorpen/kernen samen te voegen indien deze minder dan 500 meter van
                              elkaar gelegen zijn. Dit heeft geresulteerd in het samenvoegen van een aantal kleine
                              kernen bij elkaar of bij een naastgelegen dorp. Uiteindelijk zijn er 16 afzonderlijke
                              dorpen/kleine kernen gezoneerd.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                 9 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                              Van de 16 subgebieden is besloten om zowel de boven- als ondergrond van de kleine
                              kernen (gehuchten of lintbebouwing) op te nemen in het buitengebied zand of klei. In het
                              verleden heeft er namelijk weinig dynamiek in deze kleine kernen plaatsgevonden,
                              waardoor ze feitelijk niet te onderscheiden zijn van agrarische bebouwing in het buiten-
                              gebied. Op basis van Google Streetview is bepaald of een bebouwd gebied als kleine
                              kern kan worden gekenmerkt of niet. De kleine kernen welke zijn opgenomen in het
                              buitengebied zijn Neerloon, Teeffelen, het Wild, Boveneind. Voor een nadere toelichting
                              op deze herindeling wordt verwezen naar bijlage 4.
                              Voor de ’overgebleven’ 12 dorpen is besloten om de bovengrond in eerste instantie op te
                              nemen als één deelgebied en de ondergrond op te nemen in het buitengebied. De reden
                              hiervoor is dat er voor de ondergrond ter plaatse van de dorpen over het algemeen
                              dezelfde achtergrondwaarde als voor het buitengebied wordt verwacht.
                           3. Herindeling bedrijven- en industriegebieden
                              Deelgebied ’Bedrijventerreinen’ (#7), inclusief de bedrijventerreinen in Geffen, bestond
                              uit in totaal 12 bedrijven-/industriegebieden, variërend in ouderdom en gebruikshistorie.
                              Na overleg met de gemeente is dit deelgebied uiteindelijk opgedeeld in twee aparte
                              gebieden, te weten MoLaDa (combinatie van de in Oss gelegen industriegebieden/
                              bedrijventerreinen Moleneind, Landweer Danenhoef) en de overige gebieden. MoLaDa
                              is namelijk een relatief oud industriegebied waar in het verleden veel bodembedreigende
                              activiteiten hebben plaatsgevonden. Zowel de boven- als ondergrond van deelgebied
                              MoLaDa is opgenomen als apart deelgebied.
                              Voor de overige 11 bedrijven-/industriegebieden is per gebied gekeken naar de
                              gebruikshistorie om te bepalen bij welke deelgebied het gebied (boven en/of onder-
                              grond) opgenomen zou kunnen worden. Een aantal relatief nieuwe bedrijventerreinen is
                              daarom opgenomen in het buitengebied. Daarnaast is besloten om van enkele
                              bedrijventerreinen de bovengrond samen te voegen met het aangrenzende dorp en de
                              ondergrond op te nemen in het buitengebied. Een tweetal bedrijventerreinen, gelegen in
                              Oss, zijn in eerste instantie opgenomen ‘Wonen Oss na 1945’.
                           4. Samenvoegen woongebieden
                              Een aantal woongebieden zijn samengevoegd tot één deelgebied, te weten ‘Wonen Oss
                              voor 1900’ (#3), ‘Wonen Oss 1900-1945’ (#4) en ‘Wonen Oss na 1945’ (#5). Voor deze
                              gebieden wordt de kwaliteit van de vrijkomende grond en kwaliteit toe te passen grond
                              gelijk aan elkaar geacht.
                           In onderstaande tabel is de actualisatie van de indeling van de deelgebieden beschreven.
                           Zoals te zien, bestaan er geen verschillen tussen de deelgebieden van de boven- en
                           ondergrond.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                  10 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                           Tabel 3.2         Herindeling voormalige deelgebieden
                            Deelgebieden (oud)                                               Deelgebieden (nieuw)
                                                                     Bovengrond (0-50 cm)               Ondergrond (50-200 cm)
                            Buitengebied klei                        Deelgebied 1                       Deelgebied 1
                            Buitengebied zand                        Deelgebied 2                       Deelgebied 2
                            Wonen Oss voor 1900                      Deelgebied 4                       Deelgebied 4
                            Wonen Oss 1900 - 1945                    Deelgebied 4                       Deelgebied 4
                            Wonen Oss na 1945, Berghem,              Oss: deelgebied 4                  Oss: deelgebied 4
                            Ravenstein en kleine kernen              Dorpen: deelgebied 4               Dorpen: deelgebied 1 of 2
                                                                     Kleine kernen: deelgebied 1 of 2   Kleine kernen: deelgebied 1 of 2
                            Demen, Deursen, Herpen,                  Dorpen: deelgebied 4               Dorpen: deelgebied 1 of 2
                            Huisseling en Overangel                  Kleine kernen: deelgebied 1 of 2   Kleine kernen: deelgebied 1 of 2
                            Geffen                                   Deelgebied 4                       Deelgebied 2
                            Bedrijventerreinen                       MoLaDa: deelgebied 3               MoLaDa: deelgebied 3
                                                                     RWZI Ooijen: -                     RWZI Ooijen: -
                                                                     Overig: deelgebied 4               Overig: deelgebied 4
                            Voormalige stortplaatsen                 Niet gezoneerd                     Niet gezoneerd
                            Infrastructuur                           Niet gezoneerd                     Niet gezoneerd
                            Uiterwaarden                             Niet gezoneerd                     Niet gezoneerd
                           * - = niet opgenomen in één van de vier deelgebieden.
                           De vier definitieve deelgebieden zijn weergegeven in onderstaande tabel.
                           Tabel 3.3         Nieuwe deelgebieden
                            Deelgebied           Omschrijving
                            1                    Buitengebied klei
                            2                    Buitengebied zand
                            3                    MoLaDa
                            4                    Woongebieden en bedrijventerreinen
                           In bijlage 3 is voor zowel de boven- als ondergrond een kaart opgenomen met de nieuwe
                           homogene gebiedsindeling.
                           3.2        Polychloorbifenylen (PCB)
                           In het ‘Wijzigingsblad, 1 januari 2016 bij de ’Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3
                           september 2007’ zijn aanvullende opmerkingen betreffende de indeling in deelgebieden
                           voor de stofgroep PCB opgenomen.
                           Voor PCB is het toegestaan om een andere indeling van het beheergebied te maken,
                           waarbij het organisch stofgehalte maatgevend is. Het organische stofgehalte is voor PCB
                           namelijk het enige onderscheidende kenmerk. De indeling in beheergebieden voor PCB kan
                           worden gedaan aan de hand van de volgende indeling:
                           • tot 4% organische stof;
                           • tot 8% organische stof;
                           • meer dan 8% organische stof.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                                   11 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                           Aangezien het organische stofgehalte binnen alle vier de deelgebieden lager dan 4%
                           bedraagt, worden de deelgebieden voor PCB samengevoegd tot één deelgebied. Voor de
                           uitkomsten van de statistische berekening omtrent PCB wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
                           Vermeld moet worden dat de onder paragrafen 3.3 (gegevensverzameling) en 3.4
                           (voorbehandeling dataset) ondernomen stappen ook gelden voor PCB.
                           3.3       Gegevensverzameling
                           3.3.1     Algemeen
                           De geselecteerde analysegegevens zijn afkomstig uit het BIS gemeente Oss (datum laatste
                           versie gegevensdump: 18 mei 2017). Daarbij zijn de gegevens verzameld van verkennende
                           en oriënterende onderzoeken.
                           Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart mogen alleen gegevens worden gebruikt,
                           afkomstig van onverdachte locaties. Onverdachte locaties zijn locaties waar geen
                           bodemverontreiniging is aangetoond of wordt verwacht als gevolg van beïnvloeding door
                           een puntbron. Ook locaties waar een min of meer diffuse belasting van de bodem is
                           aangetoond of wordt verwacht, worden wel representatief geacht omdat een diffuse
                           belasting van de bodem onderdeel uitmaakt van het bodemkwaliteitsbeeld.
                           Met de insteek dat ‘slechts’ onverdachte locaties zijn benut, wordt invulling gegeven aan de
                           best mogelijke dataset voor de bodemkwaliteitskaart.
                           3.3.2      Gegevens uit aanvullend DDT onderzoek
                           In januari 2017 is een aanvullend veld- en laboratoriumonderzoek verricht. Alhoewel de
                           insteek van dit onderzoek was om door middel van aanvullende waarnemingen een beter
                           beeld van de DDT-verontreinigingsproblematiek te krijgen, zijn de grondmonsters tevens
                           geanalyseerd op het standaard NEN-pakket grond. Deze gegevens zijn toegevoegd aan de
                           dataset voor het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart.
                           Voor het aanvullend onderzoek zijn in totaal 30 boringen tot 1,0 m -mv genomen op
                           onverdachte locaties ten noordoosten van het oude centrum van Oss (stad). De boven- en
                           ondergrond zijn apart geanalyseerd.
                           3.4       Voorbehandeling dataset
                           Voordat de statistische kengetallen zijn bepaald, is het gegevensbestand voorbehandeld.
                           Achtereenvolgens zijn de volgende voorbewerkingen verricht:
                           • selectie van data;
                           • gegevens toekennen aan de homogene gebieden;
                           • omrekening van bepalingsgrenswaarde (gehalten lager dan de detectielimiet) tot
                               rekengehalten;
                           • een uitbijter analyse.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                  12 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                           3.4.1      Selectie van data en vergelijkbaarheidstoets
                           In eerste instantie zijn conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten gegevens tot vijf jaar
                           oud geselecteerd. Na een analyse van de waarnemingen, weergegeven op kaart, is
                           gebleken dat de hoeveelheid en spreiding van de gegevens onvoldoende was. Daarom zijn
                           gegevens vanaf 2006 toegevoegd aan de dataset. In bijlage 5 zijn de gegevens van de
                           verschillende perioden onderling vergeleken.
                           Bij het vergelijken van de verschillende perioden is de grens gelegd van data vóór en na
                           1 juli 2011. De (meest recente) waarnemingen uit 2017, voornamelijk uit de aanvullend
                           uitgevoerde onderzoeken voor het actualiseren van de Bodemkwaliteitskaart, zijn bij de
                           dataset van 2011-2016 gevoegd.
                           Voor enkele zones zijn er verschillen aangetroffen in het eindoordeel tussen de data van
                           2006-2011 en 2011-2017.
                           Het gaat daarbij om:
                           • minerale olie voor zone 1 Bovengrond en zone 4 Ondergrond;
                           • koper voor zone 3 Bovengrond en zone 4 Bovengrond.
                           Minerale olie is een parameter, waarbij nauwelijks sprake kan zijn van een diffuse belasting.
                           Verhoogde minerale oliegehalten worden bijna altijd veroorzaakt door de nabijheid van een
                           puntbron. De industriewaarde voor de dataset van 2006-2011 is veroorzaakt door een
                           tweetal waarnemingen met een hoog meetgehalte. Daarnaast is het aantal waarnemingen
                           voor de oude dataset ongeveer drie keer zo klein ten opzichte van de recente dataset,
                           waardoor hoge waarnemingen sneller klassebepalend zijn. De beïnvloeding van deze
                           waarnemingen op de statistiek met alle waarnemingen (2006-2017) is echter beperkt.
                           Voor het gemiddelde meetgehalte koper is voor twee zones (beide bovengrond) een
                           industriewaarde getoetst op basis van de oude dataset van 2006-2011, waar de dataset van
                           2011-2017 geen overschrijding voor koper bevat. Beide industriewaarden zijn tot stand
                           gekomen door één hoge waarneming in de dataset. De dataset voor de bovengrond van
                           zone 3 heeft zelfs maar één waarneming welke de industriewaarde licht overschrijdt. Ook
                           hier geldt dat de beïnvloeding van deze waarnemingen op de statistiek van alle
                           waarnemingen binnen de betreffende zones beperkt is.
                           De opstellers van de bodemkwaliteitskaart zijn van mening dat de spreiding in de statistiek
                           tussen de data minder en de data van meer dan vijf jaar oud dusdanig gering zijn dat ook
                           data van meer dan vijf jaar oud representatief worden geacht voor een beschrijving van de
                           gebiedseigen bodemkwaliteit. Daarom zijn deze data meegenomen in de statistiek van de
                           bodemkwaliteitskaart. De data zijn vergelijkbaar en hebben daarom geen invloed op de
                           verdere afleiding van de statistiek van de verschillende zones.
                           Enkele waarnemingen met een gemiddelde diepte van >2,0 m zijn uitgesloten van de
                           dataset.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   13 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                           3.4.2      Omrekening van bepalingsgrenswaarden tot rekengehalten
                           Voor elke parameter zijn gehalten onder de detectielimiet vervangen door rekengehalten.
                           Om te komen tot rekengehalten zijn conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten de
                           detectielimieten vermenigvuldigd met de factor ‘0,7’, zodat een reëel positief getal ontstaat
                           dat statistisch gezien de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de detectielimiet
                           weergeeft.
                           3.4.3     Uitbijteranalyse
                           Van alle analyseresultaten is per stof bekeken of er uitbijters waren. Uitbijters zijn
                           onwaarschijnlijke gehalten die met redelijke zekerheid niet tot ‘achtergrondgehalten’ kunnen
                           worden gerekend.
                           De uitbijteranalyse is via de volgende stappen uitgevoerd. Per deelgebied zijn de gehalten
                           van alle parameters bekeken. Vervolgens is van de monsters met de hoogste gehalten
                           bekeken welke gehalten van invloed zijn op de klasse-indeling. Van deze monsters is, in
                           overleg met gemeente Oss, bepaald of er argumenten zijn om het betreffende monster uit
                           de dataset te verwijderen. In bijlage 6 is aangegeven welke gegevens zijn verwijderd,
                           inclusief de motivatie.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   14 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                           4         Vaststellen en karakterisering bodemkwaliteitszones
                           4.1         Algemeen
                           Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart geldt dat:
                           • er voor de deelgebieden voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar zijn;
                           • de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over het deelgebied liggen, namelijk
                               dat er:
                               ° voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken in
                                 tenminste tien vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan;
                               ° voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied (‘subgebied’) tenminste
                                 drie waarnemingen beschikbaar zijn;
                           • er voor de deelgebieden waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, wordt
                               vastgesteld of de indeling in deelgebieden optimaal is, waarbij:
                               ° geldt dat er geen ruimtelijke structuur aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit.
                           In de volgende paragrafen is nader op deze eisen ingegaan.
                           4.2       Aanvullend onderzoek
                           Op basis van de gegevensdump van gemeente Oss is gebleken dat het aantal waar-
                           nemingen in de onderscheiden homogene deelgebieden niet geheel voldeed aan het
                           minimaal vereiste aantal (20 waarnemingen per deelgebied en drie waarnemingen per
                           subgebied). Daarom is in juli 2017 een tweede aanvullend onderzoek uitgevoerd waarbij per
                           deel-/subgebied het volgende aantal boringen zijn verricht:
                           • MoLaDa (deelgebied 3)                                     : 13 boringen;
                           • Megen (subgebied behorende bij deelgebied 4)              : 2 boringen.
                           In totaal zijn 15 boringen tot 1,0 m -mv genomen, waarbij de bovengrond (0,0-0,5) en
                           ondergrond (0,5-1,0) apart zijn bemonsterd en geanalyseerd. De grondmonsters zijn
                           geanalyseerd op het standaard NEN-pakket en aanvullend op OCB’s om de DDT-
                           verontreinigingsproblematiek nog beter in beeld te brengen. De boringen zijn genomen ter
                           plaatse van onverdachte terreindelen, zoals openbare groenstroken.
                           De resultaten van het aanvullende onderzoek zijn opgenomen in de dataset voor het
                           vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart.
                           4.3         Aantal waarnemingen
                           Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aantal waarnemingen na uitvoering van het
                           aanvullend onderzoek.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   15 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                           Tabel 4.1        Aantal waarnemingen per parameter per deelgebied
                                                            Deelgebied 1                        Deelgebied 2
                            Parameter              bovengrond        ondergrond      bovengrond          ondergrond
                            Barium                     32                  49            32                    40
                            Cadmium                    35                  54            51                    67
                            Kobalt                     32                  49            32                    40
                            Koper                      35                  54            51                    67
                            Kwik                       35                  54            51                    67
                            Lood                       35                  60            51                    67
                            Molybdeen                  32                  49            32                    40
                            Nikkel                     35                  54            51                    67
                            Zink                       35                  65            51                    67
                            Minerale olie              40                  54            52                    67
                            PAK                        35                  58            52                    64
                            PCB*                       -                   -              -                    -
                                                            Deelgebied 3                        Deelgebied 4
                            Parameter              bovengrond        ondergrond      bovengrond          ondergrond
                            Barium                     25                20              215                 69
                            Cadmium                    25                  20           235                    73
                            Kobalt                     25                  20           213                    69
                            Koper                      25                  20           252                    73
                            Kwik                       25                  20           235                    73
                            Lood                       25                  20           254                    78
                            Molybdeen                  25                  20           214                    69
                            Nikkel                     25                  20           242                    74
                            Zink                       25                  20           257                    73
                            Minerale olie              25                  20           237                    76
                            PAK                        29                  20           245                    77
                            PCB*                       -                   -              -                    -
                           * Voor het aantal PCB-waarnemingen wordt verwezen naar bijlage 13.
                           Uit de tabel wordt geconcludeerd dat in alle deelgebieden zowel in de bovengrond als in de
                           ondergrond voor elke parameter voldoende waarnemingen beschikbaar zijn, mede door het
                           uitvoeren van aanvullend onderzoek (zie § 4.5).
                           Bijlage 7 geeft locaties van de waarnemingen van het NEN-pakket (incl. PCB) weer voor de
                           boven- en ondergrond. Aan de eis dat er voor elk niet-aaneengesloten deel van een
                           deelgebied (‘subgebied’) tenminste 3 waarnemingen beschikbaar zijn, wordt voor alle
                           deelgebieden voldaan.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                16 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                           Zoals te zien op de kaarten met de ruimtelijke spreiding van de waarnemingen in bijlage 7,
                           is de spreiding van de punten binnen het buitengebied (deelgebied 1 en 2) niet optimaal. De
                           waarnemingen binnen deze deelgebieden komen enigszins geclusterd voor, waarbij grote
                           delen geen waarneming bevatten. Echter, gezien de relatief lage meetwaarde van de
                           waarnemingen en verwachte achtergrondkwaliteit (AW) van het buitengebied, is ervoor
                           gekozen om geen extra onderzoek uit te voeren om de ruimtelijke spreiding van de
                           waarnemingen te optimaliseren.
                           Binnen deelgebied 3 (MoLaDa) wordt de ruimtelijke spreiding van de meetpunten, na het
                           verrichten van aanvullend onderzoek (§ 4.5), als goed beschouwd. De spreiding van de
                           meetpunten binnen deelgebied 4 is als voldoende beschouwd.
                           4.4        Ruimtelijke structuur klasse indeling per meetpunt
                           Om te kunnen beoordelen of sprake is van ruimtelijke clustering van punten, zijn kaarten
                           vervaardigd waarop de spreiding van de meetpunten van enkele kritische stoffen is
                           weergegeven. Het gaat in dit geval om de stoffen zink, PAK en PCB en minerale olie.
                           Hierbij is gekeken naar het voorkomen van clusterspunten waarvan de kwaliteitsklasse
                           afwijkt van de omliggende punten en de klasse van het betreffende deelgebied.
                           Geconcludeerd is dat op sommige locaties één of enkele verhoogde concentratie geclusterd
                           voorkomen. Per cluster is vervolgens gekeken of het uitbijters betreft of niet (conform
                           § 3.4.3). De ruimtelijke structuur van de meetpunten per klasse indeling heeft niet geleid tot
                           het aanpassen van de deelgebieden.
                           4.5       Bepaling statistische kengetallen bodemkwaliteitszones
                           4.5.1    Algemeen
                           Conform de richtlijn Bodemkwaliteitskaarten is de bodemkwaliteit gekarakteriseerd op basis
                           van de volgende kengetallen:
                           • het gemiddelde;
                           • de 80-, 90- en 95-percentielwaarde.
                           Het gemiddelde wordt gebruikt om de bodemkwaliteitsklasse van de bodemkwaliteitszone te
                           bepalen. De 95-percentielwaarde (P95) wordt gehanteerd om vast te stellen of aanvullende
                           partijkeuringen nodig zijn om te bepalen of grondverzet vanuit de betreffende bodem-
                           kwaliteitszone mogelijk is.
                           4.5.2      Gemiddelde gehalten
                           De statistische kentallen zijn opgenomen in bijlage 8. In deze bijlage zijn de gemiddelde
                           gehalten en het aantal waarnemingen vermeld. Tevens zijn andere statistische kengetallen
                           opgenomen, waaronder de standaarddeviatie en de P95. Tabel 4.2 geeft een samenvatting
                           van de gemiddelde gehalten. Per parameter is de overschrijding van de toetsingswaarden
                           met een kleur aangegeven.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                    17 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                           Tabel 4.2        Gemiddelde gehalten per bodemkwaliteitszone (in mg/kg)
                                                      Bodemkwaliteitszone 1                 Bodemkwaliteitszone 2
                                                   bovengrond      ondergrond          bovengrond        ondergrond
                            Parameter
                            Barium                   115,71           90,25                20,28            19,47
                            Cadmium                   0,33             0,33                0,22              0,21
                            Kobalt                    10,19            9,28                2,10              2,15
                            Koper                     15,46           14,02                8,92              5,35
                            Kwik                      0,06             0,07                0,04              0,05
                            Lood                      35,59           36,85                14,83            11,42
                            Molybdeen                 0,96             1,06                0,90              0,91
                            Nikkel                    18,84           19,25                3,18              3,63
                            Zink                      92,46           104,66               29,35            18,10
                            Minerale olie             42,75           26,00                17,66            18,16
                            PAK                       0,87             0,85                0,97              0,26
                            PCB*
                                                      Bodemkwaliteitszone 3                 Bodemkwaliteitszone 4
                                                   bovengrond      ondergrond          bovengrond        ondergrond
                            Parameter
                            Barium                    18,32           15,38                41,06            30,00
                            Cadmium                   0,20             0,21                0,25              0,22
                            Kobalt                    2,01             1,99                3,42              2,53
                            Koper                     10,34            4,50                15,47             6,43
                            Kwik                      0,04             0,04                0,06              0,05
                            Lood                      16,64           10,16                40,01            18,78
                            Molybdeen                 0,97             0,99                0,93              0,83
                            Nikkel                    2,94             2,97                6,68              4,75
                            Zink                      28,80           21,70                72,46            26,18
                            Minerale olie             24,92           24,08                26,80            29,74
                            PAK                       1,70             0,72                1,64              3,02
                            PCB*
                           * Voor de statistische kengetallen van PCB wordt verwezen naar bijlage 13.
                                     < Achtergrondwaarde
                                     > Achtergrondwaarde
                                     > Maximale waarde klasse
                                                  Wonen
                                     > Maximale waarde klasse
                                                  Industrie
                           In bijlage 9 zijn per bodemkwaliteitszone de frequentieverdelingen van de parameters
                           weergegeven.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                              18 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                           4.5.3     Klasse-indeling per bodemkwaliteitszone
                           De klasse-indeling per deelgebied heeft plaatsgevonden op basis van de gemiddelde
                           gehalten. Tabel 4.3 geeft de resultaten. In de tabel zijn tevens de klassebepalende
                           parameters vermeld (afgeleid uit tabel 4.2).
                           Tabel 4.3        Klasse-indeling per bodemkwaliteitszone
                            Bodemkwaliteitszone       Bovengrond                           Ondergrond
                                                         Klasse       Klassebepalende        Klasse         Klassebepalende
                                                                         parameters                           parameters
                            1 Buitengebied klei
                                                          AW                                   AW
                            2 Buitengebied zand
                                                          AW                                   AW
                            3 MoLaDa
                                                          AW                                   AW
                            4 Woongebieden en
                                                         Wonen         Lood, Zink, PAK       Wonen                PAK
                            bedrijventerreinen
                           Uit de tabel blijkt dat de bovengrond van zones 1, 2 en 3 is ingedeeld in de klasse <AW. De
                           bovengrond van zone 4 is ingedeeld als klasse wonen op basis van lood, zink en PAK. De
                           ondergrond van zones 1, 2 en 3 zijn ingedeeld in de klasse <AW. De ondergrond van
                           zone 4 in Wonen op basis van PAK.
                           4.5.4          Berekening van de 95-percentielwaarden
                           In de richtlijn Bodemkwaliteitskaarten wordt ingegaan op het gebruik van bodemkwaliteits-
                           kaarten bij grondverzet. De 95-percentielwaarde (P 95) is hierbij een belangrijk toetsings-
                           middel. Dit is de waarde waarbij 95% van alle waarnemingen (analyseresultaten, afkomstig
                           van voor bodemverontreiniging onverdachte locaties) beneden en 5% van alle waar-
                           nemingen boven ligt.
                           Indien de P95 boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat in de bodemkwaliteits-
                           zone grond voorkomt die leidt tot een overschrijding van het saneringscriterium. Daarom
                           dient voor dergelijke zones de P95-waarde ingevoerd te worden in de Risicotoolbox. Indien
                           de Risicotoolbox met die P95 waarde aangeeft dat er sprake is van een overschrijding van
                           het saneringscriterium voor één of meerdere vormen van bodemgebruik, betekent dat een
                           beperking voor het grondverzet. Het is dan niet verantwoord om zonder aanvullende partij-
                           keuring grondverzet vanuit die zone te plegen.
                           In de tabellen in bijlage 8 is per deelgebied en per stof de P 95 gegeven. Tevens zijn de
                           interventiewaarden vermeld. Uit vergelijking van beide blijkt dat de P 95 voor geen van de
                           stoffen de interventiewaarde overschrijdt. Aanvullende toetsing met de risicotoolbox is dus
                           niet noodzakelijk.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                      19 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                           5           Bodemkwaliteitskaart
                           5.1        Algemeen
                           In dit hoofdstuk wordt de bodemkwaliteitskaart gepresenteerd. De bodemkwaliteitskaart
                           bestaat uit drie hoofdkaarten:
                           1. een kaart met deelgebieden en uitgesloten gebieden;
                           2. de ontgravingskaart;
                           3. de toepassingskaart.
                           In de volgende paragrafen wordt de wijze van totstandkoming van de drie hoofdkaarten
                           toegelicht.
                           5.2         Kaart met deelgebieden en uitgesloten gebieden
                           De feitelijke totstandkoming (actualisatie) van de kaart met deelgebieden is beschreven
                           onder paragraaf 3.1.3. Hierbij zijn 4 deelgebieden te onderscheiden: buitengebied zand,
                           buitengebied klei, MoLaDa en woongebieden en bedrijventerreinen. Het overige gebied wat
                           buiten deze deelgebieden valt, is als niet gezoneerd gekenmerkt.
                           Voor de kaarten met de deelgebieden van de boven- en ondergrond wordt verwezen naar
                           bijlage 3. Er bestaat één verschil tussen beide kaarten, namelijk dat de ondergrond van de
                           dorpen bij het buitengebied (deelgebied 1 of 2) is gevoegd, terwijl de bovengrond behoort bij
                           deelgebied 4.
                           5.3        Ontgravingskaart
                           De ontgravingskaart geeft de kwaliteitsklasse aan van de liggende bodem en daarmee de
                           kwaliteitsklasse van de ontgraven grond. De klasse-indeling is berekend op basis van de
                           gemiddelde gehalten (zie paragraaf 4.5.2).
                           In tabel 5.1 staan de kwaliteitsklassen per bodemkwaliteitszone aangegeven.
                           Tabel 5.1      Klasse-indeling per deelgebied
                            Deelgebied                       Bovengrond                   Ondergrond
                            1 Buitengebied klei
                                                                 AW                           AW
                            2 Buitengebied zand
                                                                 AW                           AW
                            3 MoLaDa
                                                                 AW                           AW
                            4 Woongebieden en
                                                               Wonen                        Wonen
                            bedrijventerreinen
                           De ontgravingskaart is opgenomen in bijlage 11.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   20 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                           5.4         Toepassingskaart
                           5.4.1    Algemeen
                           De toepassingskaart geeft aan welke kwaliteitseis (bodemkwaliteitsklasse) de aan te voeren
                           grond dient te voldoen. De toepassingskaart is een combinatie van de bodemkwaliteits-
                           klasse van de ontvangende bodem en de functieklasse van de ontvangende bodem, zoals
                           vermeld op de bodemfunctieklassenkaart.
                           5.4.2     Bodemfunctieklassenkaart
                           Op basis van de nieuwe indeling in homogene deelgebieden zijn de bodemfuncties van het
                           beheergebied in een vernieuwde bodemfunctieklassenkaart weergegeven in bijlage 10. Er
                           is een onderverdeling tussen landbouw/natuur, wonen en industrie.
                           5.4.3     Bodemkwaliteitsklasse ontvangende bodem
                           De bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem is bepaald op basis van de
                           gemiddelde gehalten, waarbij rekening wordt gehouden met de toegestane overschrijdingen
                           welke zijn vermeld in de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlage 8 bij oordeel ontvangende
                           bodem). Tabel 5.2 geeft een overzicht van de klasse-indeling.
                           Tabel 5.2      Klasse-indeling ontvangende bodem
                            Deelgebied                       Bovengrond                  Ondergrond
                            1 Buitengebied klei
                                                                  AW                         AW
                            2 Buitengebied zand
                                                                  AW                         AW
                            3 MoLaDa
                                                                  AW                         AW
                            4 Woongebieden en
                                                                Wonen                       Wonen
                            bedrijventerreinen
                           De eisen aan de toe te passen grond op basis van bodemfunctieklassen en klasse-indeling
                           van de ontvangende bodem zijn vermeld in tabel 5.3.
                           Tabel 5.3      Eis aan toe te passen grond
                            Zone                            Bodemfunctieklasse   Bodemkwaliteitsklasse   Eis aan toe te passen grond
                                                                                 ontvangende bodem
                            1 Buitengebied klei - BG        Agrarisch/natuur     AW                      AW
                            1 Buitengebied klei - OG        Agrarisch/natuur     AW                      AW
                            2 Buitengebied zand – BG        Agrarisch/natuur     AW                      AW
                            2 Buitengebied zand - OG        Agrarisch/natuur     AW                      AW
                            3 MoLaDa – BG                   Industrie            AW                      MW Industrie
                            3 MoLaDa – OG                   Industrie            AW                      MW Industrie
                            4 Woongebieden en               Wonen                Wonen                   MW Wonen
                            bedrijventerreinen – BG
                            4 Woongebieden en               Wonen                Wonen                   MW Wonen
                            bedrijventerreinen – OG
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                               21 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                           Uit bovenstaande tabel (tabel 5.3) blijkt dat de toepassingseis in de zones 1 en 2 van zowel
                           de boven- als ondergrond AW betreft. De boven- en ondergrond van zone 3 betreft MW
                           Industrie en de boven- en ondergrond van zone 4 betreft MW Wonen. Dit geldt voor grond
                           afkomstig van binnen gemeente Oss. Voor de kwaliteit van de grond die van buiten Oss
                           wordt toegepast, geldt het generieke normkader.
                           Voor de toepassingskaart wordt verwezen naar bijlage 12.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                  22 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                           6         Polychloorbifenylen (PCB)
                           Uit de statistiek (zie bijlage 13) volgt dat voor PCB voor het gemiddelde voor zowel de
                           boven- als ondergrond de AW2000-norm licht wordt overschreden. Deze overschrijding past
                           binnen de rekenregels van het Besluit bodemkwaliteit als aanduiding van de bodem-
                           kwaliteitsklasse. Voor zowel de boven- als ondergrond geldt op basis van alleen de toetsing
                           van PCB de klasse AW2000 als aanduiding van de kwaliteitsklasse.
                           Indien de grond wordt ontgraven, geldt strikt genomen dat de kwaliteit op basis van PCB
                           wordt aangeduid als grond die voldoet aan de maximale klasse wonen. Dit geldt zowel voor
                           de boven- als ondergrond. De lichte overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal niet te
                           verklaren sterk verhoogde waarnemingen. Dit blijkt ook uit de statistiek, waarbij het
                           gemiddelde vlak bij het 80-percentiel is gelegen.
                           Echter, deze karakterisering van de bodemkwaliteit geldt slechts bij het gebruik van de kaart
                           als bewijsmiddel. Het gebruik van de kaart kan slechts plaatsvinden binnen Oss en op niet-
                           verdachte ontgravingslocaties. Omdat er sprake is van één deelgebied voor de bovengrond
                           en één voor de ondergrond, zal PCB geen kritische stof zijn die bepalend is voor de her-
                           gebruiksmogelijkheden, weergegeven in de grondstromenmatrix in de Nota. Daarom kan
                           grondverzet op basis van de kaart plaatsvinden als er geen sprake is van een lokale
                           verdachte locatie voor wat betreft PCB.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   23 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                           7         DDT/DDD/DDE
                           Voor het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart zijn DDT/DDD/DDE als klasse-
                           bepalende parameters vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Vanwege de problematiek
                           in Oss met het toepassen van verontreinigd slib is een separate analyse uitgevoerd voor
                           deze stoffen.
                           In dit hoofdstuk wordt de analyse van de beschikbare DDT/DDD/DDE-gegevens, afkomstig
                           uit de gegevensdump van gemeente Oss, kort toegelicht alsmede de ondernomen stappen
                           om tot de analyse te komen.
                           Voor DDT is onderscheid gemaakt tussen deelgebied A (verdacht gebied) en B (onverdacht
                           gebied). De indeling van deze deelgebieden is aangereikt door gemeente Oss. Op de kaart
                           in bijlage 14 zijn de deelgebieden voor DDT weergegeven.
                           7.1        Dataset
                           • De DDT-data bestaat uit verschillende typen onderzoeken van zowel onverdachte en
                               verdachte locaties. Dit in tegenstelling tot de dataset voor het vervaardigen van de
                               bodemkwaliteitskaart waarvoor alleen onverdachte locaties zijn gebruikt. Verdachte
                               locaties zijn locaties waar een bodemverontreiniging is aangetoond of wordt verwacht
                               als gevolg van beïnvloeding door een puntbron. Dit betreft onder andere dempingen,
                               opgehoogde locaties, stortplaatsen, volkstuinen en locaties waar een hbo-tank staat of
                               heeft gestaan.
                           • Waarnemingen die binnen (voormalige) boom- en fruitkwekerijen vallen, zijn op basis
                               van de UBI-codering uitgesloten van de dataset. Dit betreft een viertal locaties in
                               deelgebied B. Het weglaten van deze waarnemingen is gedaan, omdat ze niet relevant
                               zijn voor het in kaart brengen van de DDT-verontreinigingsproblematiek die is ontstaan
                               door het toepassen van verontreinigde slib binnen de gemeente.
                           • In eerste instantie zijn conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten gegevens tot vijf jaar
                               oud geselecteerd. Na een analyse van de waarnemingen, weergegeven op kaart, is
                               gebleken dat de hoeveelheid en spreiding van de gegevens onvoldoende was. Daarom
                               zijn net als voor de stoffen uit het NEN-pakket gegevens vanaf 2006 toegevoegd aan de
                               dataset.
                           • Voor elke parameter zijn gehalten onder de detectielimiet vervangen door reken-
                               gehalten. Om te komen tot rekengehalten zijn conform de Richtlijn Bodemkwaliteits-
                               kaarten de detectielimieten vermenigvuldigd met de factor ‘0,7’, zodat een reëel positief
                               getal ontstaat dat statistisch gezien de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de
                               detectielimiet weergeeft;
                           • Er is geen uitbijteranalyse uitgevoerd om zodoende een zo goed mogelijk beeld van de
                               DDT-verontreinigingsproblematiek te krijgen.
                           Zie bijlage 14 voor de ligging en van de DDT-waarnemingen.
                           7.2      Statistiek en conclusies
                           De samenvattende statistiek, inclusief histogrammen voor de parameters DDT, DDD en
                           DDE, is opgenomen in bijlage 15.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                                   24 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                           De statistiek laat zien dat de gemiddelde gehalten voor de bovengrond binnen deelgebied A
                           een stuk hoger zijn dan deelgebied B, wat de indeling van de gebieden bevestigt.
                           Daarentegen is het gemiddelde DDD- en DDE-gehalte voor de ondergrond hoger binnen
                           deelgebied B. Het aantal waarnemingen binnen deelgebied A is ongeveer 18 keer zo groot
                           is dan binnen deelgebied B. De statistische betrouwbaarheid voor deelgebied B is
                           onvoldoende vanwege het tekort aan waarnemingen (minder dan 20 waarnemingen).
                           Uitgaande van de gehanteerde generieke normen is te concluderen dat met name het
                           gemiddelde voor DDT (1,69 mg/kg bovengrond, 0,82 mg/kg ondergrond) binnen deelgebied
                           A de interventiewaarde van 0,34 mg/kg overschijdt. Dit houdt verband met enkele zeer hoge
                           waarnemingen. Voor deelgebied B overschrijdt de gemiddelde waarde voor de ondergrond
                           de maximale waarde industrie, de DDT waarde voor de bovengrond voldoet aan de
                           achtergrondwaarde.
nl_rapport.docx 20161201                                                                                               25 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 1 Regionale ligging gemeente Oss
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                    \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Beheergebied 28092017.mxd 28-9-2017 0:23:29
                        Regionale ligging gemeente Oss
                        Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
                        Opdrachtgever: Gemeente Oss
                        Projectnummer: 347820
                        Status: Definitief
                        Datum: 28-9-2017
                        Schaal: 1:200.000
                                                                                                ´
                        Formaat: A3
Legenda                 Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
    Gemeentegrens Oss   0       2.000      4.000     6.000      8.000      10.000   12.000
                                                                                        meter
                        © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Bodemkaart
                       nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   419
                                                                                                                                                                      417
                                                                           416                                                                                                                                                                418               999
                                                                                                                                                                                                                                                                              414                        414                                                   418
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         417
                                                                                                                                                                                                                                                                 417
                                                                                                                                                                                                                                                                                    418
                                                                                              418                                                                                                                                     418
                                                                                                                                                       418
                                                                                                                                                                                    410                                                            411                                                 998
                                                                     418                                                                                                                                                                                                                                                                                  419
                                                                                                                                                                            414
                                                                                                                   998                                                                                                               410
                                                                            999
                                                                                        998                              416                                         321                                                                          414
                                                                                                                                                                                                                                     416
                                                                                                            999                  417
                                                       408                        417                                                                                                                                                                                               410                                                            320
                                                                                                                                 416                                                                                                                                                             416
                                                             998                                      414
                                                                                                                                                                                                                                              414
                                                                                                                                                                            416                                                414                                      414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      417
                                                                                                                                                                                               414                                                                                                                                                                             404
                                                                                                                                         404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      422                           419
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   414
                                                                                                                                                                                                                                                                414
                                                               417                                                                                                                                                                                                        410
                                                                                                      419
                                                                                                                                                                                                         410                                        415                       414
                                                                                                                                                               414                                                                                                                                                                                                                                                       417
                                            417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          419
                                                                                                                                  419
                                                                                                                  414
                                      419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           422
                                                                                                                                                                                                                                      999
                               419                                                                                                                                                                                   309                                        309
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     303
                                                                                                                                                                                                       310                                                                                                                                                                           410                       417
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 404                                                      416         419
                              414                                                                                                                                                                                                                                                                                                            415
                                                             998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                302
                          419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         309                              998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 302                                            416
                                                                                                                                                                                                                                                                       999                                                        309
                                                                                                                                               415                                                                                                                                                                                                                   310
                                                                                                    998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  410                            418
                                                                           998
                                                                                                                                                                                         311                                                                                                                                                                                    311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   419                416
                                       414                                        404                                                                                                                                                                                                                          310                 304                                                                                                           999
                                                                                                                                                                                                                   999
                                408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        309
                                                                                                                                                     303                                                                                                                                                                                           310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              998          307                                            418
                                                                                                            404                                                                                                                                                                                                                                                             307                        410
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               302                                                                                                                                    418
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                307                              307
                        418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         309
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            302                                                                              310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               301
                                                                                                                                                                                                                                                                                     302                                                                                                                 310307
                        417                                                                                                                                                  310
                       417 419                                                                                                                               309
                                                                                                                                                                                                                                            310
                                                                                                                                                                                                             311
                                                                                                                   302
Legenda                                                                                                                                                                                                                                                           310
                                                                                                                                                                                                                                                                                     302
Zandgronden
                                                                                                                          309                                                                    302
     301 Leemarme (podzol-)gronden                                                                                                 999                311                          304                                   310          311
                                                                                                                                                                                                                                                                  304
     302 Leemarme (stuif-)zandgronden                                                                                                                              310
                                                                                                                                                                                                310
                                                                                                                                                                                                                                             310
     303 Leemarme tot zwak lemige zandgronden met een kleidek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Bodemkaart_27092017.mxd 27-9-2017 11:36:00
                                                                                                                                                                                                                                                          310
                                                                                                                           310
     304 Zwak lemige (podzol-)gronden                                                                                                                                                                                                                                                      320
                                                                                                                                                                                                                                                                             305
     305 Zwak lemige zandgronden met grof zand in de ondergrond                                                                                310
     307 Zwak lemige zandgronden met een kleidek
     309 Zwak lemige (beekeerd-)gronden deels met grof zand in de ondergrond
     310 Zwak lemige zandgronden met een matig dik cultuurdek
     311 Zwak lemige zandgronden met een dik cultuurdek (enkeerdgronden)
     320 Grof zandige (podzol-)gronden
     321 Grof zandige gronden met een kleidek
Kleigronden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bodemkaart
     404 Klei op veen (fluviatiel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
     408 Lichte zavel op zand (marien en fluviatiel)
     410 Zware zavel op zand (marien en fluviatiel)
     411 Zware zavel en lichte klei op zand (fluviatiel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Projectnummer: 347820
     414 Zavel en lichte klei met zware tussenlaag
     415 Zware klei of zware tussenlaag (marien en fluviatiel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Status: Definitief
     416 Lichte zavel homogeen profiel (marien en fluviatiel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Datum: 27-9-2017
     417 Lichte zavel (fluviatiel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Schaal: 1:70.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ´
     418 Zware zavel homogeen profiel (marien en fluviatiel)                                                                                                                                                                                                                                                                             Formaat: A3
     419 Zware zavel homogeen profiel (vooral fluviatiel)
     422 Zware klei (fluviatiel, komgronden)                                                                                                                                                                                                                                                                                             Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
Overig
     999 Bebouwing, dijken, groeves enz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0               700          1.400         2.100        2.800         3.500           4.200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  meter
     998 Water
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Deelgebieden
                         nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Deelgebieden_BG_27-09.mxd 27-9-2017 13:59:34
Legenda                                      Deelgebieden - Bovengrond
Deelgebied                                   Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
     1. Buitengebied klei                    Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                             Projectnummer: 347820
     2. Buitengebied zand                    Status: Definitief
                                             Datum: 27-9-2017
     3. MoLaDa (verdacht gebied)             Schaal: 1:70.000
                                                                                                                   ´
                                             Formaat: A3
     4. Woongebieden en bedrijventerreinen   Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Niet gezoneerd                          0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                                           meter
                                             © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Deelgebieden_OG_27-09.mxd 3-10-2017 0:46:23
Legenda                                      Deelgebieden - Ondergrond
Deelgebied                                   Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
     1. Buitengebied klei                    Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                             Projectnummer: 347820
     2. Buitengebied zand                    Status: Definitief
                                             Datum: 3-10-2017
     3. MoLaDa (verdacht gebied)             Schaal: 1:70.000
                                                                                                                   ´
                                             Formaat: A3
     4. Woongebieden en bedrijventerreinen   Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Niet gezoneerd                          0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                                           meter
                                             © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 4 Notitie aantal benodigde waarnemingen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                           Notitie
                           Onderwerp: Analyse en advies benodigde gegevens bodemkwaliteitskaart Oss V2
                           Projectnummer: 347820
                           Referentienummer
                           Datum: 03-07-2017
                           1            Inleiding
                           In verband met een aanpassing van het bodembeleid van de gemeente Oss is een
                           actualisatie van de bodemkwaliteitskaart noodzakelijk.
                           De richtlijn bodemkwaliteitskaarten schrijft het aantal waarnemingen per deelgebied voor
                           om te komen tot een statistisch valide bodemkwaliteitskaart. Voor elk deelgebied dienen
                           tenminste 20 waarnemingen evenwichtig verdeeld over het deelgebied aanwezig te zijn. Als
                           een deelgebied bestaat uit subgebieden die ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn dienen
                           naast tenminste 20 waarnemingen voor het hele deelgebied ook tenminste 3 waarnemingen
                           voor elk subgebied aanwezig te zijn.
                           In overleg met de gemeente Oss is gekozen voor een indeling van de gemeente in 11
                           deelgebieden (zie tabel 2.1). Twee van deze deelgebieden (nummer 5 Kerkdorpen/kernen
                           en nummer 6 Industriegebied klasse wonen) bestaan uit meerdere subgebieden waardoor
                           er een ruimtelijke versnippering in de bodemkwaliteitskaart ontstaat. Hierdoor is de
                           hoeveelheid benodigde waarnemingen groter dan bij een kaart waarin deelgebieden niet
                           bestaan uit meerdere subgebieden.
                           Derhalve is het doel van deze notitie het evalueren van de beschikbare en benodigde
                           gegevens ten aanzien van de bodemkwaliteitskaart en het doen van voorstellen voor
                           oplossingsrichtingen ten aanzien van vastgestelde knelpunten.
                           Daarbij is het uiteindelijk van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen het aantal
                           waarnemingen en de beoogde normering voor de verschillende deelgebieden.
                           2            Analyse
                           Conform de eerder overeengekomen indeling in elf deelgebieden zijn op basis van de
                           geleverde gegevens vanuit het BIS van de gemeente de beschikbare waarnemingen
                           verdeeld over de deelgebieden. In tabel 2.1 is het aantal waarnemingen per deelgebied
                           weergegeven. Niet aaneengesloten deelgebieden zijn opgedeeld in subgebieden. Deze zijn
                           met een nummer x.x weergegeven op de kaart in de bijlage en in tabel 2.2 .
nl_notitie.docx 20161201
                           Sweco                         T +31 88 811 66 00             Sweco Nederland B.V.             Stef Vorstermans
                           Zernikestraat 17              www.sweco.nl
                           5612 HZ Eindhoven                                            Handelsregister 30129769         T +31 88 811 51 46
                           Postbus 1265                                                 Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 22 97 81 57
                           5602 BG Eindhoven                                                                             Stef.Vorstermans@sweco.nl
                                                                                                                                                     1 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Tabel 2.1      Indeling van Oss in deelgebieden en aantal beschikbare waarnemingen
Deelgebied                               Code    Bovengrond*                 Ondergrond **
1. Buitengebied klei                       1     14/28                       01/26    13/16
2. Buitengebied zand                       2     14/36                       13/26
3. Oss centrum voor 1945                   3     01/20     14/12             14/9
4. Oss nieuwbouw na 1945                   4     14/117                      14/53
5. Kerkdorpen/kernen                       5     14/75                       13/48
6. Industriegebied klasse wonen            6     14/10                       14/08
7. Industriegebied klasse industrie        7     14/12                       14/07
8. Voormalige stortplaats ***              8
9. Bermen spoorweg + A50 ***               9
10. Bermen overig ***                     10
11. Uiterwaarden ****                     11
* Bovengrond = 0,0 – 0,50 m -mv
**Ondergrond = 0,50 – 2,0 m -mv
x/y = voor x-aantal stoffen zijn tenminste y-aantal waarnemingen beschikbaar waarbij x maximaal 14
is, namelijk het aantal stoffen in het standaard analysepakket. Indien er grote verschillen bestaan in
aantal waarnemingen tussen de stoffen zijn de beschikbare aantallen separaat vermeld.
groene markering betekent voldoende waarnemingen in het deelgebied
rode markering betekent onvoldoende waarnemingen in het deelgebied
*** eerder is besloten om de BKK niet als bewijsmiddel te gebruiken voor deze deelgebieden, daarom
is een analyse van het aantal waarnemingen niet nodig
**** gemeente Oss is geen bevoegd gezag over de uiterwaarden daarom worden ze buiten de BKK
gehouden
Uit tabel 2.1 blijkt dat voor de deelgebieden 2. Buitengebied zand, 4. Oss nieuwbouw na
1945 en 5. Kerkdorpen / kernen zowel voor de boven- als de ondergrond voldoende
waarnemingen voor het gehele deelgebied beschikbaar zijn. Voor de deelgebied 1.
buitengebied klei zijn voor de bovengrond voldoende waarnemingen beschikbaar maar voor
de ondergrond onvoldoende waarnemingen voor een aantal stoffen. Voor de deelgebieden
3. Oss centrum voor 1945, 6. industriegebied klasse wonen en 7. industriegebied klasse
industrie is het aantal beschikbare waarnemingen voor zowel boven als ondergrond te laag.
                                                                                                       2 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Tabel 2.2      Aantal beschikbare waarnemingen in boven- en ondergrond per subgebied voor
               deelgebieden 5 en 6.
 Deelgebied                          Code           Subgebied     Bovengrond*      Ondergrond*
 Kerkdorpen / kernen                        5            5-1      14/0             14/1
                                                         5-2      14/0             14/0
                                                         5-3      14/3             14/1
                                                         5-4      14/3             14/1
                                                         5-5      14/3             14/0
                                                         5-6      14/5             14/4
                                                         5-7      14/2             14/2
                                                         5-8      14/1             14/0
                                                         5-9      14/1             14/2
                                                        5-10      14/3             14/5
                                                        5-11      14/5             14/4
                                                        5-12      14/4             14/2
                                                        5-13      14/4             14/3
                                                        5-14      14/6             14/0
                                                        5-15      14/16            14/12
                                                        5-16      14/19            14/11
 Industriegebied - klasse wonen             6            6-1      14/0             7/1
                                                         6-2      14/3             14/1
                                                         6-3      14/0             14/0
                                                         6-4      14/7             14/7
                                                         6-5      14/0             14/0
                                                         6-6      14/0             14/0
                                                         6-7      14/0             14/0
                                                         6-8      14/0             14/0
                                                         6-9      14/0             14/0
* Bovengrond = 0,0 – 0,50 m -mv
**Ondergrond = 0,50 – 2,0 m -mv
x/y = voor x-aantal stoffen zijn tenminste y-aantal waarnemingen beschikbaar waarbij x maximaal 14
is, namelijk het aantal stoffen in het standaard analysepakket.
groene markering betekent voldoende waarnemingen in het subgebied
rode markering betekent onvoldoende waarnemingen in het subgebied
Uit tabel 2.2 blijkt dat binnen deelgebied 5. Kerkdorpen/kernen voor 6 van de 16
onderscheiden subgebieden voldoende waarnemingen beschikbaar zijn voor zowel boven-
als ondergrond. Er zijn 5 subgebieden waarvoor voldoende bovengrondwaarnemingen zijn,
maar onvoldoende ondergrond-waarnemingen. In 5 subgebieden zijn zowel voor de boven-
als de ondergrond onvoldoende waarnemingen beschikbaar.
                                                                                                   3 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Binnen deelgebied 6. Industriegebied klasse wonen zijn voor één subgebied voldoende
waarnemingen beschikbaar zijn voor zowel boven- als ondergrond. Voor subgebied 6-2 zijn
voldoende bovengrond maar onvoldoende ondergrond waarnemingen. Voor de overige 7
subgebieden binnen deelgebied 6 zijn zowel voor boven- als voor ondergrond te weinig
waarnemingen beschikbaar.
3           Oplossingsrichtingen
Om te komen tot een rechtsgeldige bodemkwaliteitskaart is een aantal oplossingsrichtingen
mogelijk.
      1. Het samenvoegen van subgebieden met deelgebieden voorafgaand aan het
         vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart waardoor voldoende waarnemingen
         beschikbaar zijn. Zo kan lintbebouwing bijvoorbeeld opgenomen worden in het
         buitengebied klei of zand.
      2. Het benoemen van niet gezoneerde gebieden (witte vlekken) in de
         bodemkwaliteitskaart, bijvoorbeeld voor gebieden die in het verleden zijn
         gesaneerd. Een niet-gezoneerd gebied wordt op deze manier uitgesloten van de
         Bkk waardoor het aantal waarnemingen in het subgebied niet van belang. De niet-
         gezoneerde gebieden worden een zogenaamd aandachtsgebied in het
         bodembeleid.
      3. Het nogmaals controleren van het BIS.
      4. Het verkrijgen van voldoende gegevens door aanvullend veldwerk.
4           Advies
In de onderstaande tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de oplossingsrichting per
deelgebied en subgebied. In bijlage 1 zijn ter verduidelijking streetview foto’s van de
betreffende subgebieden opgenomen.
Tabel 4.1     Advies en oplossingsrichting per deel- en subgebied.
 Deelgebied    Code Subgebied Advies                                                                     Oplossingsrichting
 Buitengebied  1      1-1        Genoeg waarnemingen voor de BG. 4 x OG tekort. Advies: kernen toevoegen 1
 klei                            aan deelgebied.
 Buitengebied  2      2-1        Voldoende waarnemingen voor zowel BG als OG.                            n.v.t.
 zand
 Oss centrum   3      3-1        In de BG 7 waarnemingen en in de OG 11 waarnemingen te kort             4
 voor 1945                       Advies 11 boringen bijzetten.
 Oss           4      4-1        Voldoende waarnemingen voor zowel BG als OG.                            n.v.t.
 nieuwbouw na
 1945
                                                                                                                   4 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Kerkdorpen /    5      Het deelgebied als geheel heeft voldoende waarnemingen ook als er kernen af
kernen                 gaan die worden toegevoegd aan ander deelgebied
                  5-1  Neerloon: gehucht/lintbebouwing, weinig dynamiek, opnemen als buitengebied      1
                       klei.
                  5-2  Teeffelen: gehucht, weinig dynamiek, opnemen als buitengebied klei.             1
                  5-3  Overlangel: dorp, genoeg BG waarnemingen, slechts één OG waarneming.            1
                       Advies: Ondergrond toevoegen aan buitengebied
                  5-4  Macharen: dorp, onvoldoende OG waarnemingen. Advies: Ondergrond                 1
                       toevoegen aan buitengebied
                  5-5  Ooijen (en Benedeneind): dorp, onvoldoende OG waarnemingen. Advies:             1
                       Ondergrond toevoegen aan buitengebied
                  5-6  Dieden en Demen: dorp: Voldoende waarnemingen BG/OG. Advies: Ondergrond         1
                       toevoegen aan buitentgebied
                  5-7  Deursen-Dennenburg: dorp, 2 waarnemingen voor zowel de BG als de OG.            1/ 4
                       Advies: 1 boring bijzetten & ondergrond toevoegen aan buitengebied
                  5-8  Het Wild: gehucht/lintbebouwing, weinig dynamiek, opnemen als buitengebied      1
                       klei.
                  5-9  Megen: dorp, onvoldoende waarnemingen BG/OG. Advies: 2 boringen bijzetten       1/4
                       en ondergrond toevoegen aan buitengebied
                  5-10 Boveneind: Gehucht, weinig dynamiek, opnemen als buitengebied klei.             1
                  5-11 Haren: Dorp. Voldoende waarnemingen. Advies: Ondergrond toevoegen aan           1
                       buitengebied
                  5-12 Herpen: Dorp: Eén OG waarneming te weinig. Advies: Ondergrond toevoegen         1
                       aan buitengebied
                  5-13 Ravenstein: Dorp, voldoende waarnemingen. Advies: Ondergrond toevoegen          1
                       aan buitengebied
                  5-14 Maren-Kessel: Dorp, geen OG waarnemingen. Advies: Ondergrond toevoegen          1
                       aan buitengebied
                  5-15 Geffen: Voldoende waarnemingen. Advies: Ondergrond toevoegen aan                1
                       buitengebied
                  5-16 Lith/Lithooijen: Dorp(en). Voldoende waarnemingen. Advies: Ondergrond           1
                       toevoegen aan buitengebied
Industriegebied 6      Het deelgebied als geheel heeft onvoldoende waarnemingen in zowel boven-als
- klasse wonen         ondergrond. Door het opnemen van de subgebieden in andere deelgebieden
                       vervalt dit deelgebied.
                6 6-1  Vorstengrafdonk: volledig gesaneerd, nieuw schoon industriegebied. Advies:      2
                       Aandachtsgebied.
                  6-2  Geffen industriegebied: kleine bedrijventerreinen. Advies: BG en OG betrekken   1
                       bij Geffen dorp (subgebied 5-15),
                  6-3  Oss: kleine bedrijventerrein tegen het centrum aan. Advies betrek BG/OG bij Oss 1
                       nieuwbouw na 1945 (deelgebied 4).
                  6-4  Oss relatief groot bedrijventerrein ten noordoosten van het centrum. Advies     1
                       betrek BG/OG bij Oss nieuwbouw na 1945 (deelgebied 4).
                  6-5  Nieuw bedrijven/ontwikkelterrein in het buitengebied. Advies: OG opnemen in     1
                       buitengebied klei,
                  6-6  Relatief nieuw, klein bedrijventerrein. Advies: BG opnemen in subgebied 5-13    1
                       (Ravenstein),
                  6-7  De Kolk, modern bedrijventerrein. Gesaneerd, net als 6-1. Flinke geschiedenis.  2
                       Advies: Aandachtsgebied.
                  6-8  RWZI Ooijen. Advies: Aandachtsgebied.                                           2
                  6-9  Bedrijventerrein met woonbestemming. Advies: Betrek BG bij subgebied 5-16,      1
Industriegebied 7 7-1  Minstens 8 waarnemingen voor de BG en 13 waarnemingen voor de OG tekort.        4
- klasse
industrie              Advies: 13 boringen nemen.
Voormalige      8 nvt  Geen waarnemingen benodigd.                                                     n.v.t.
stortplaats
                                                                                                              5 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> Bermen            9     nvt           Geen waarnemingen benodigd.                                                   n.v.t.
 spoorweg +
 A50
 Bermen overig     10    nvt           Geen waarnemingen benodigd.                                                   n.v.t.
 Uiterwaarden      11    nvt           Geen waarnemingen benodigd.                                                   n.v.t.
Doordat er gebieden worden samengevoegd, ontstaat er een nieuwe kaart met deel- en
subgebieden voor zowel de boven- als ondergrond. Om de keuzes die hierbij zijn gemaakt
te verduidelijken, is onderstaande tabel toegevoegd. Met name de toelichting bij
deelgebieden 5 en 6 is hierbij relevant.
Tabel 4.2       Strategie voor het creëren van de nieuwe indeling in deel- en subgebieden.
 Deelgebied           Code Subgebied Bovengrond (0 – 0,5)                               Ondergrond (0,5 – 2)
 Buitengebied klei    1      1-1          Genoeg waarnemingen, enkele subgebieden       Onvoldoende waarnemingen – Enkele kernen
                                          worden toegevoegd.                            worden toegevoegd, in dat geval genoeg
                                                                                        waarnemingen
 Buitengebied zand    2      2-1          Genoeg waarnemingen, enkele subgebieden       Genoeg waarnemingen, enkele subgebieden
                                          worden toegevoegd.                            worden toegevoegd.
 Oss centrum voor     3      3-1          8 waarnemingen tekort – extra boringen nemen  11 waarnemingen tekort – extra boringen
 1945                                                                                   nemen
 Oss nieuwbouw na 4          4-1          Genoeg waarnemingen. Enkele subgebieden       Genoeg waarnemingen, enkele subgebieden
 1945                                     worden toegevoegd.                            worden toegevoegd.
 Kerkdorpen/kernen 5         5-1 t/m 5-   Dorpen                                        Dorpen
                             16           *Indien genoeg waarnemingen –> geen actie     *Opnemen in buitengebied zand - klei
                                          *Indien onvoldoende waarnemingen –>
                                          bijprikken
                                          Kernen (lintbebouwing/gehuchten)              Kernen (lintbebouwing/gehuchten)
                                          *Opnemen in buitengebied                      *Opnemen in buitengebied zand- klei
 Industriegebied –    6      6-1 t/m 6-9  Kleine/nieuwe industriegebieden               Kleine/nieuwe industriegebieden
 klasse wonen                             *Betrek bij kerkdorpen/kernen OF buitengebied Betrek bij kerkdorpen/kernen en dus bij
                                          ivm de ligging (zoals 6-5).                   buitengebied zand of klei
                                          Industrie klasse wonen tegen Oss (relatief    Industrie klasse wonen tegen Oss (relatief
                                          nieuwe industriegebieden)                     nieuwe industriegebieden)
                                          Betrek bij deelgebied Oss nieuwbouw na 1945   Betrek bij deelgebied Oss nieuwbouw na 1945
                                          Gesaneerde gebieden en RWZI                   Gesaneerde gebieden en RWZI
                                          Neem op als Aandachtsgebied                   Neem op als Aandachtsgebied
 Industriegebied      7      7-1          Max 8 waarnemingen tekort – extra boringen    Max 13 waarnemingen tekort – extra boringen
 - klasse industrie                       nemen.                                        nemen
                                                                                                                                6 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre> Voormalige         8      nvt          Niet van toepassing                  Niet van toepassing
 stortplaats
 Bermen spoorweg    9      nvt          Niet van toepassing                  Niet van toepassing
 + A50
 Bermen overig      10     nvt          Niet van toepassing                  Niet van toepassing
 Uiterwaarden       11     nvt          Niet van toepassing                  Niet van toepassing
5            Conclusie
Op basis van de analyse van de beschikbare waarnemingen uit het BIS van de gemeente
Oss is gebleken dat er voor een aantal deelgebieden en subgebieden conform de richtlijn te
weinig waarnemingen beschikbaar zijn.
Om te komen tot een rechtsgeldige kaart is een aantal oplossingsrichtingen bepaald.
Per (sub)deelgebied is één of meerdere oplossingsrichtingen geadviseerd.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd:
• Door gegevens slim te combineren en te kijken naar het huidige landgebruik kan het
    aanvullende veldwerk tot een minimum worden beperkt. Kerkdorpen/gehuchten worden
    opgenomen in het omringende buitengebied, kleinere industrieterreinen klasse wonen
    worden toegevoegd aan woongebieden.
• In de onderstaande tabel 5.1 is de hoeveelheid boringen per deelgebied aangegeven die
    maximaal zullen moeten worden bijgezet.
    Tabel 5.1 aanvullend uit te voeren bodemonderzoek maximaal uit te voeren werkzaamheden
    Deelgebied                                 subgebied    Aantal te zetten  Aantal uit te
                                                            boringen tot 1 m  voeren analyses
                                                            -mv               op
                                                                              standaardpakket
    1. Buitengebied klei                             -               0                   0
    2. Buitengebied zand                             -               0                   0
    3. Oss centrum voor 1945                         -              11                  22
    4. Oss nieuwbouw na 1945                         -               0                   0
    5. Kerkdorpen/kernen                            5-7              1                   2
                                                    5-9              2                   4
    6. Industriegebied wonen                      vervalt            0                   0
    7. Industriegebied klasse industrie              -              13                  26
    totaal                                                          27                  54
                                                                                                 7 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel          Analyse en advies benodigde gegevens
               bodemkwaliteitskaart Oss
Projectnummer  347820
Revisie        1
Datum          03-07-2017
Auteur         Stef Vorstermans, Karen Huijsmans, Dirk-
               Jan Pasma
E-mailadres    Stef.Vorstermans@sweco.nl
               karen.huijsmans@sweco.nl
                                                        8 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 - Google Streetview weergaven subgebieden
                                                    9 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Kerkdorpen/kerken 5-1 - Neerloon
                                 10 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Kerkdorpen/kerken 5-2 Teeffelen
Kerkdorpen/kerken 5-3 Overangel
                                11 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Kerkdorpen/kerken 5-4 Macharen
Kerkdorpen/kerken 5-8 Het Wild
                               12 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Kerkdorpen/kerken 5-10 Boveneind
Kerkdorpen/kerken 5-11 Haren
                                 13 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Industriegebied 6-3
Industriegebied 6-6
                    14 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Industriegebied 6-7
Industriegebied 6-9
                    15 (15)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 5 Vergelijkbaarheidstoets
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Vergelijkbaarheid periode binnen deelgebieden (2006 - 1 juli 2011, 1 juli 2011 - 2017)
Op basis van het ‘Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016 bij de “Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3 september
2007”’ is voor PCB één deelgebied aangehouden. PCB is daarom uitgesloten van de vergelijkbaarheidstoets per
deelgebied.
 Deelgebied 1          BG 2006-2011                   BG 2011-2017
                          Gemiddeld                       Gemiddeld
                     gehalte [mg/kg] Klasse         gehalte [mg/kg] Klasse
 Lutum                           3,7                            15,4
 Organische stof                 2,4                             3,1
 Barium                        65,93 Wonen                    120,86 <AW
 Cadmium                        0,26 <AW                        0,35 <AW
 Kobalt                         4,50 <AW                       10,78 Wonen
 Koper                         14,59 <AW                       15,64 <AW
 Kwik                           0,05 <AW                        0,06 <AW
 Lood                          18,43 <AW                       39,14 <AW
 Minerale olie                 69,67 Industrie                 32,53 <AW
 Molybdeen                      1,05 <AW                        0,95 <AW
 Nikkel                         5,40 <AW                       21,62 <AW
 PAK                            0,37 <AW                        0,98 <AW
 Zink                          45,87 <AW                      102,10 Wonen
 Deelgebied 1          OG 2006-2011                   OG 2011-2017
                          Gemiddeld                       Gemiddeld
                     gehalte [mg/kg] Klasse         gehalte [mg/kg] Klasse
 Lutum                           2,8                            17,7
 Organische stof                 1,5                             2,5
 Barium                        43,10 <AW                      100,05 <AW
 Cadmium                        0,24 <AW                        0,29 <AW
 Kobalt                         4,16 <AW                        9,43 <AW
 Koper                          6,60 <AW                       12,67 <AW
 Kwik                           0,05 <AW                        0,04 <AW
 Lood                          11,76 <AW                       28,06 <AW
 Minerale olie                 18,00 <AW                       29,35 <AW
 Molybdeen                      1,68 Wonen                      0,96 <AW
 Nikkel                         5,12 <AW                       23,03 <AW
 PAK                            0,21 <AW                        1,40 <AW
 Zink                          25,06 <AW                       88,53 <AW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Deelgebied 2     BG 2006-2011           BG 2011-2017
                    Gemiddeld              Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       3,0                    2,5
Organische stof             2,5                    2,1
Barium                    18,43 <AW              25,00 <AW
Cadmium                    0,17 <AW               0,26 <AW
Kobalt                     2,16 <AW               1,96 <AW
Koper                      9,40 <AW               8,53 <AW
Kwik                       0,04 <AW               0,05 <AW
Lood                      15,43 <AW              14,34 <AW
Minerale olie             19,02 <AW              15,75 <AW
Molybdeen                  0,85 <AW               1,05 <AW
Nikkel                     2,99 <AW               3,34 <AW
PAK                        0,82 <AW               1,09 <AW
Zink                      28,96 <AW              29,68 <AW
Deelgebied 2     OG 2006-2011           OG 2011-2017
                    Gemiddeld              Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       2,3                    1,8
Organische stof             1,4                    1,5
Barium                    14,00 <AW              13,42 <AW
Cadmium                    0,15 <AW               0,25 <AW
Kobalt                     2,06 <AW               1,87 <AW
Koper                      3,69 <AW               5,12 <AW
Kwik                       0,04 <AW               0,06 <AW
Lood                       7,51 <AW               7,51 <AW
Minerale olie             24,64 <AW              15,52 <AW
Molybdeen                  0,89 <AW               1,05 <AW
Nikkel                     2,95 <AW               4,25 <AW
PAK                        0,28 <AW               0,12 <AW
Zink                      14,44 <AW              13,94 <AW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Deelgebied 3     BG 2006-2011              BG 2011-2017
                    Gemiddeld                 Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse    gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       1,4                       3,1
Organische stof             3,0                       2,5
Barium                    15,00 <AW                 18,46 <AW
Cadmium                    0,32 <AW                  0,19 <AW
Kobalt                     1,00 <AW                  2,05 <AW
Koper                     32,00 Industrie            9,43 <AW
Kwik                       0,04 <AW                  0,04 <AW
Lood                      22,00 <AW                 16,42 <AW
Minerale olie             26,60 <AW                 24,85 <AW
Molybdeen                  0,56 <AW                  0,99 <AW
Nikkel                     3,00 <AW                  2,94 <AW
PAK                        1,00 <AW                  1,73 Wonen
Zink                      50,00 <AW                 27,92 <AW
Deelgebied 3     OG 2006-2011              OG 2011-2017
                    Gemiddeld                 Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse    gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       1,4                       2,4
Organische stof             1,4                       1,4
Barium                     5,60 <AW                 15,89 <AW
Cadmium                    0,06 <AW                  0,22 <AW
Kobalt                     1,00 <AW                  2,04 <AW
Koper                      1,40 <AW                  4,66 <AW
Kwik                       0,01 <AW                  0,04 <AW
Lood                       2,10 <AW                 10,58 <AW
Minerale olie             26,60 <AW                 23,95 <AW
Molybdeen                  0,56 <AW                  1,01 <AW
Nikkel                     2,00 <AW                  3,02 <AW
PAK                        1,00 <AW                  0,70 <AW
Zink                       9,00 <AW                 22,37 <AW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Deelgebied 4     BG 2006-2011              BG 2011-2017
                    Gemiddeld                 Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse    gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       5,1                       4,8
Organische stof             3,5                       2,4
Barium                    66,60 <AW                 38,30 <AW
Cadmium                    0,33 <AW                  0,23 <AW
Kobalt                     5,66 <AW                  3,17 <AW
Koper                     31,40 Industrie           11,52 <AW
Kwik                       0,08 <AW                  0,06 <AW
Lood                      35,50 Wonen               40,93 Wonen
Minerale olie             42,38 <AW                 23,24 <AW
Molybdeen                  1,01 <AW                  0,93 <AW
Nikkel                    10,11 <AW                  5,79 <AW
PAK                        2,56 Wonen                1,40 <AW
Zink                      94,69 Wonen               67,48 <AW
Deelgebied 4     OG 2006-2011              OG 2011-2017
                    Gemiddeld                 Gemiddeld
                gehalte [mg/kg] Klasse    gehalte [mg/kg] Klasse
Lutum                       3,6                       6,2
Organische stof             1,9                       1,8
Barium                    72,46 Wonen               38,39 <AW
Cadmium                    0,32 <AW                  0,24 <AW
Kobalt                     6,11 Wonen                3,89 <AW
Koper                      8,93 <AW                  8,67 <AW
Kwik                       0,06 <AW                  0,06 <AW
Lood                      16,04 <AW                 28,26 <AW
Minerale olie             41,03 Industrie           20,15 <AW
Molybdeen                  1,05 <AW                  0,87 <AW
Nikkel                     9,15 <AW                  7,36 <AW
PAK                        4,61 Wonen                0,91 <AW
Zink                      40,74 <AW                 58,05 <AW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 6 Uitbijteranalyse
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Projectnummer Projectnaam/ligging    Monstercode Diepte     Parameter                Meetwaarde Oorzaak uitbijter
                                                                                     (mg/kg)
1467          Neerveldstraat 34 te   1           Bovengrond Zink [Zn]                7200       Rapport niet digitaal aanwezig. Hier is
              Oss                                                                               sprake van een stortplaats en
                                                                                                zinkverontreiniging. Verdachte locatie.
                                                                                                Alle waarnemingen van dit onderzoek
                                                                                                verwijderd uit de dataset.
1467          Neerveldstraat 34 te   1           Bovengrond Zink [Zn]                7200       Rapport niet digitaal aanwezig. Hier is
              Oss                                                                               sprake van een stortplaats en
                                                                                                zinkverontreiniging. Verdachte locatie.
                                                                                                Alle waarnemingen van dit onderzoek
                                                                                                verwijderd uit de dataset.
2036          Dr. Wiegersmastraat    B13-2       Ondergrond Pak-totaal (10 van VROM) 160        In 1 separaat monster dunne laag van
              1, 1a en 3 / Pastoor                                                              0,5-0,7 m-mv matig
              van Hapertstraat 10 te                                                            kolengruishoudend is dit gehalte PAK
              Lith                                                                              gemeten. Onverhard / halfverhard
                                                                                                opslag en stalling machines.
2874          Dennenlaan 5 te Oss    MM1_4       Bovengrond PCB (7)                  4,9        Eenheid is ug/kg (kleiner dan
                                                                                                dectectiegrens =0,7* 7 ug/kg).
                                                                                                Meetwaarde aangepast.
2874          Dennenlaan 5 te Oss    MM1_4       Ondergrond PCB (7)                  4,9        Eenheid is ug/kg (kleiner dan
                                                                                                dectectiegrens =0,7* 7 ug/kg).
                                                                                                Meetwaarde aangepast.
2938          Oijense Benedendijk    B2-A        Bovengrond PCB (7)                  0,56       Betreft een verontreinigingsspot van
              72 te Oijen                                                                       ca. 5 m3 grond tpv boring 2.
2938          Oijense Benedendijk    B3-A        Bovengrond PCB (7)                  0,56       Betreft een verontreinigingsspot van
              72 te Oijen                                                                       ca. 5 m3 grond tpv boring 2.
3029          Ossestraat 8 te        M1.07       Ondergrond Pak-totaal (10 van VROM) 480        Dit monster is uitgesplitst. Betreft
              Macharen                                                                          uitbijter aangezien de omliggende
                                                                                                monsters geen verhoging hebben
                                                                                                aangetoond.
3029          Ossestraat 8 te        M1.07       Ondergrond Pak-totaal (10 van VROM) 66         Dit monster is uitgesplitst. Betreft
              Macharen                                                                          uitbijter aangezien de omliggende
                                                                                                monsters geen verhoging hebben
                                                                                                aangetoond.
3037          Ploeg 77-93 te         MMB1_5      Ondergrond Minerale olie (totaal)   4400       Betreft een spot van 7 m3 is
              Berghem                                                                           gesaneerd in mengmonsters onder-
                                                                                                en bovengrond geen verontreiniging
                                                                                                gemeten.
3720          Bredeweg 43 te         MM1 (bg)_3  Ondergrond PCB (7)                  9,8        Eenheid is ug/kg (kleiner dan
              Geffen                                                                            dectectiegrens =0,7* 14 ug/kg).
                                                                                                Meetwaarde aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>4077 Nieuwe Hescheweg     M22-1 Bovengrond Minerale olie (totaal)   780 Gemeten in een sterk puinhoudende
     290 te Oss                                                         laag / puinverharding. Verdachte
                                                                        locatie. Alle waarnemingen van dit
                                                                        onderzoek verwijderd uit de dataset.
4077 Nieuwe Hescheweg     M18-3 Ondergrond Minerale olie (totaal)   460 In matig puinhoudend monster
     290 te Oss                                                         gemeten. onverhard / halfverhard
                                                                        opslag en stalling machines.
                                                                        Verdachte locatie. Alle waarnemingen
                                                                        van dit onderzoek verwijderd uit de
                                                                        dataset.
4077 Nieuwe Hescheweg     M21-2 Ondergrond Minerale olie (totaal)   630 In matig puinhoudend monster
     290 te Oss                                                         gemeten. onverhard / halfverhard
                                                                        opslag en stalling machines.
                                                                        Verdachte locatie. Alle waarnemingen
                                                                        van dit onderzoek verwijderd uit de
                                                                        dataset.
4077 Nieuwe Hescheweg     M07-2 Bovengrond Pak-totaal (10 van VROM) 180 Zwak puinhoudend monster tpv
     290 te Oss                                                         stortplaats Osseweg. Verdachte
                                                                        locatie. Alle waarnemingen van dit
                                                                        onderzoek verwijderd uit de dataset.
4118 Veldstraat 38-38A te MM1_8 Ondergrond PCB (7)                  9,8 Eenheid is ug/kg (kleiner dan
     Geffen                                                             dectectiegrens =0,7* 14 ug/kg).
                                                                        Meetwaarde aangepast.
4118 Veldstraat 38-38A te MM1_8 Bovengrond PCB (7)                  9,8 Eenheid is ug/kg (kleiner dan
     Geffen                                                             dectectiegrens =0,7* 14 ug/kg).
                                                                        Meetwaarde aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 7 Ruimtelijke spreiding waarnemingen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 !
                                                                                                                 (!!                                                                 !
                                                                                                                                                                                     ( !
                                                                                                                  ((
                                                                                                                  !
                                                                                                                  (                                                                    (
                                                                                                                                                                                       !
                                                                                                                                                                                       (
                                                                                                                                                                                             !!
                                                                                                                                                                                             ((
                                                                                                                                                                                 !
                                                                                                                                                                                 (
                                                                                                                                                                                                               !
                                                                                                                                                                                                               (
                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                             (
                                                                                             !
                                                                                             (
                                                                                             !
                                                                                             (
                                                                                                                                                                                                               !
                                                                                                                                                                                                               (           !
                                                                                                                                                                                                                           (
                                                                                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                                                                                           (
                                                                                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                                                                                           (        !
                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                        !
                                                                                                                        (    !
                                                                                                                             (           (!
                                                                                                                                         !
                                                                                                                                         !
                                                                                                                                         ( (
                                                                                                                             !
                                                                                                                             (             !
                                                                                                                                           (
                                                                                                                                     !
                                                                                                                                     (
                                                                                                            (!
                                                                                                            !
                                                                                                            !
                                                                                                            ((
                                      !
                                      (!
                                       (   (!
                                           !
                                           !
                                             !
                                             (
                                             (
                                             !
                                             (
                                           (
                                           ! ( !!
                                                (               !
                                                                !
                                                                (
                                                                (
                                            !
                                            (       !
                                                    (                                                                                                           !
                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                (!
                            !
                            (
                            !
                            (                                                                                                                                    (
                                               !
                                               (                                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                                                                   (      !
                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                            !
                                                                            (                                                                                                                     !!!
                                                                                                                                                                                                    (    !
                                                                                                                                                                                                         ( !
                                                                                                                                                                                                           (
                                                !
                                                (                   !
                                                                    !
                                                                    (       !
                                                                            (                                                                                                                     ((
                                                                    (                                                                                                                                    !
                                                                                                                                                                                                         (
                                                                        !
                                                                        (                                                                                                                                                                                 !
                                                                                                                                                                                                                                                          !
                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                                                                                                                                                                                                          (
                            !
                            (
                            (!
                            !(                                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                         (
                       (!
                       !(
                        !
                        (
                        !                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                         (
                        (
                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                                                                                                  !
                                                                                                                                                                                                                                                  (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                             !
                                                                                                                                             (
                                                            !
                                                            (
                                                                                                                               (!
                                                                                                                               !(
                                                                                                                  (!
                                                                                                                  ! (!( !( ( !
                                                                                                                   !
                                                                                                                   (
                                                                                                                                    !
                                                                                                                                    (           !
                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                (!
                                                                                                                                                 (
                                                                                                                       !(     !
                                                                                                                              (               !
                                                                                                                                              (!!!
                                                                                                                                                 (!
                                                                                                                                                (!                          !
                                                                                                                                                                            (
                                                                                                                     ((!
                                                                                                                     !                      !!
                                                                                                                                            ((
                                                                                                                                              !
                                                                                                                                              (
                                                                                                                                              !
                                                                                                                                              (
                                                                                                                                               (!
                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                (((!
                                                                                                                                                 (
                                                                                                                                                 ! (!!
                                                                                                                                                     (!
                                                                                                                                                    ((
                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                     (!
                                                                                                                                                      (!                                                 !
                                                                                                                                                                                                         (                                                                      !
                                                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                              !
                                                                                                              (
                                                                                                                !
                                                                                                                (                !
                                                                                                                                 (      !
                                                                                                                                        (    !
                                                                                                                                             (!
                                                                                                                                              (
                                                                                                                                              !
                                                                                                                                              (!
                                                                                                                                               (
                                                                                                                                               !
                                                                                                                                               (!
                                                                                                                                                (! !
                                                                                                                                                 !
                                                                                                                                                ((
                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                !(     (
                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                        (!
                                                                                                                                                                         (                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                                                                                                               (!
                                                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                !
                                                                                                                                (                !
                                                                                                                                                                      (!
                                                                                                                                                                       (                     (!
                                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                                             (
                                                                                                                                                                                             !(
                                                                                                                                                                                                  !
                                                                                                                                                                                                  (
                                                                                                                                                                                                                                                                          !
                                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                                                                                                                                                                                                                          !
                                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                                                                 !
                                                                                                                 (                               (!
                                                                                                                                                  (                !
                                                                                                                                                                   (            !
                                                                                                                                                                                (                                                                 !
                                                                                                                     !
                                                                                                                     (                !
                                                                                                                                      (                                                                                                           (
                                                                                                               !
                                                                                                               (              !
                                                                                                                              (                                                 (!
                                                                                                                                                                                !(
              !
              (!
               (                                                                                           !
                                                                                                           (             !
                                                                                                                         (                                     !
                                                                                                                                                               (!
                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                (     !
                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                        (             !
                                                                                                                                                                      (            !
                                                                                                                                                                                   ( !                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                  !
                                                                                                                                      !
                                                                                                                                      (
                                                                                                                                      !
                                                                                                                                       !
                                                                                                                                       (
                                                                                                                                       !
                                                                                                                                       (
                                                                                                                                       !
                                                                                                                                       (
                                                                                                                                      (!
                                                                                                                                       (!
                                                                                                                                        (
                                                                                                                                        !
                                                                                                                                        (      !
                                                                                                                                               (                                      ((
                                                                                                                                                                                      ! !
                                                                                                                                                                                        (
                                                                                                                                                                                                                                         !                                                       !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (
                   !
                   (                                                                                              (        !
                                                                                                                           (                   !
                                                                                                                                               (            !
                                                                                                                                                            (                    !
                                                                                                                                                                                 (!
                                                                                                                                                                                  (!
                                                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                                   (               !
                                                                                                                                                                                                   (                                     (
                   !
                   (                                                                                 !
                                                                                                     (!
                                                                                                     !
                                                                                                     (   !  !
                                                                                                            (   !
                                                                                                                (                   !
                                                                                                                                    (                                                        !
                                                                                                                                                                                             (
                                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                                             (
                                                                                                      (( (     !
                                                                                                               (
                                                                                                     (!
                                                                                                     !
                                                                                                     (
                                                                                                     !                    !
                                                                                                                          (                                                       !
                                                                                                                                                                                  (
                                            !
                                            (                                                           !(!
                                                                                                        (! (
                                                                                                              (!
                                                                                                              !  (
                                                                                                                 ( !
                                                                                                                 !  (                     !
                                                                                                                                          (
                                                                                                                                          !
                                                                                                                                          (                                      !
                                                                                                                                                                                 ( !                                                         (!
                                                                                                                                                                                                                                             !(
                                                                                                                                                                                      (
                        !
                        (                                                                                                    ( !
                                                                                                                             !    (    !
                                                                                                                                       (                      !
                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                                           (
                                                                                                                                                                           !      !
                                                                                                                                                                                    (!
                                                                                                                                                                                    ! (  !
                                                                                                                                                                                         (          !
                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                         !
                                                                                                                         (                                          !
                                                                                                                                                                    (      (
                                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                                           (!
                                                                                                                                                                            (     ( !(!
                                                                                                             !
                                                                                                             (                                !
                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                     ( (
                                                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                                                         (    ! (!
                                                                                                                                                                                                !(! (
                                                                                                                                                                                                   (!
                                                                                                                                                                                                    (!
          !
          (                                                         !
                                                                    !
                                                                    (
                                                                    (
                                                                                                                                              (           !
                                                                                                                                                          (    !
                                                                                                                                                               (        !
                                                                                                                                                                        (                     (
                                                                                                                                                                                              !(!
                                                                                                                                                                                              (!(!(! (
                                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                         !
                                                                                                         (     !
                                                                                                               (                                                           !
                                                                                                                                                                           (                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                         !                                                                          !
                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                                                                                                    !
                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                !
                                                                                                                (                                        (       ! !
                                                                                                                                                                 (  (             !
                                                                                                                                                                                  (
                                                                                                                                              !
                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                              (           (!
                                                                                                                                                                          !(
                                                                                                                                            (!
                                                                                                                                            !
                                                                                                                                            !
                                                                                                                                            (
                                                                                                                                             (
                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                   (               !
                                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                  !
                                                                                                                                  (                                                (!
                                                                                                                                                                                    (!
                                                                                                          !
                                                                                                          (                                   !
                                                                                                                                              (                                   (!
                                                                                                                                                                                 (!   (
                                                                                                                                     !
                                                                                                                                     (                              !
                                                                                                                                                                    (          (!
                                                                                                                                                                              (!
                                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                           (
                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                (!
                                                                                                                                                                 (
                                                                                                                                 !
                                                                                                                                 (
                                                                                                                                 !
                                                                                                                                 (                             !
                                                                                                                                                               (
                                                                                   !
                                                                                   ( !(! !
                                                                                        (!
                                                                                         (                                               !
                                                                                                                                         (
                                                                              !
                                                                              (
                                                                              !
                                                                              (!         (     !
                                                                                               ( !
                                                                                                 (
                                                                                (!!
                                                                                  (!
                                                                                 (!
                                                                                  ((
                                                                            !
                                                                            (     !
                                                                                  (!
                                                                                   ( !
                                                                                     (
                                                                    !
                                                                    (!
                                                                    !  !(
                                                                       !
                                                                       (
                                                                       ( ! !
                                                                           ( !      !
                                                                                    (!(                     !
                                                                                                            (
                                                                    ( !
                                                                      (
                                                                      (!
                                                                       !
                                                                       (     (
                                                        !
                                                        (
                                                        !
                                                        (   ! !
                                                            !
                                                            (
                                                            (   ( !  (
                                                                        !
                                                                        (                                                                          !
                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                   (!
                                                                                                                                                    (!
                                                                                                                                                     (
                                                                                                        !
                                                                                                        (                                          (!
                                                                                                                                                   !(
                                                               !
                                                               ( ! (!
                                                                    (
                                                                    (!
                                                                    !(
                                                                      !
                                                                      (                !
                                                                                       (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Ruimtelijke spreiging BG 27092017.mxd 28-9-2017 2:12:59
                                                                                    !
                                                                                    (!
                                                                                     (         !
                                                                                               (        !
                                                                                                        (
                                                                                                        !
                                                                                                        (
                                                             !              !
                                                                            (                       !
                                                                                                    (
                                                             (                                     !!
                                                                                                   ((
                                                                    !
                                                                    (!!
                                                                      (!(           !
                                                                                    ((
                                                                                     !
                                                                    ((
                                                                    !
                                                                !(!
                                                                 !
                                                                (!
                                                                 ((     ( !
                                                                        ! (
                                                                          !
                                                                          (!
                                                                           (
                                                                           !
                                                                           (
                                                                    !
                                                                    (
                                                                                         !
                                                                                         (!
                                                                                         !
                                                                                         ((!
                                                                                           (
                                                                                !
                                                                                (
Legenda
  (
  !
      Waarnemingen (0-0,5 m-mv)                                                                                                                                                                                    Spreiding waarnemingen bovengrond
Deelgebied                                                                                                                                                                                                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
      1. Buitengebied klei                                                                                                                                                                                         Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                                                                                                                                                                                   Projectnummer: 347820
      2. Buitengebied zand                                                                                                                                                                                         Status: Definitief
                                                                                                                                                                                                                   Datum: 28-9-2017
      3. MoLaDa (verdacht gebied)                                                                                                                                                                                  Schaal: 1:70.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ´
                                                                                                                                                                                                                   Formaat: A3
      4. Woongebieden en bedrijventerreinen                                                                                                                                                                        Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
      Niet gezoneerd                                                                                                                                                                                               0          700        1.400        2.100       2.800       3.500   4.200
                                                                                                                                                                                                                                                                                         meter
                                                                                                                                                                                                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                            !
                                                                                                                                                                                                                                            ( !
                                                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                                                                        (                 !
                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                                                                        (
                                                                                                                                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                                                                                                                                                                           !
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (!( !
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (
                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                   (                    !
                                                                                                                                                                        (
                                                                                                                                                   !                        !
                                                                                                                                                                            (
                                                                                                                                                   (           !
                                                                                                                                                               (
                                                                                                                                                               !
                                                                                                                                                               (
                                                                                                                      !
                                                                                                                      (
                                                                                                                                                                            !
                                                                                                                                                                            (
                                      !
                                      (    (!
                                           !(
                                                                                                              !
                                          (!
                                          !( !                                                                (
                                              ((
                                              !                !
                                                               (
                                            !
                                            (      !
                                                   (                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                                                                                  (
                                                                                                                                                                                                                                                                                  !
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (      !
                                               !
                                               (                                                                                                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                                                                              (!
                                                                                                                                                                                                                                                              ! (       !
                                                                                                                                                                                                                                                                        ( !
                                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                               !
                                               (                             !
                                                                             (
                                                                        !
                                                                        (                                                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (
                                                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                          !
                                                                                                                                                                                                          (                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                                            !
                                                                                                                                                                            (                                                                                                                                                                                       !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                           !
                                                           (
                                                                                                                                                       (!
                                                                                                                                                       !(                                                     !
                                                                                                                                                                                                              (           !
                                                                                                                                                                                                                          (!
                                                                                                                                                                                                                           (
                                                                                                                               !
                                                                                                                               (!(( !
                                                                                                                                ( !
                                                                                                                                !   ( !
                                                                                                                                      (
                                                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                                (   !
                                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                               !
                                                                                                                                                               (
                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                   (                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                       !!
                                                                                                                                       ((!
                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                !!
                                                                                                                                                                                ((
                                                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                                                              (                                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                                                        (                                                                     !
                                                                                                                            !
                                                                                                                            (                            !              (                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                          !
                                                                                                                          (                              (
                                                                                                                                                           !                                                               !(!
                                                                                                                                                                                                                           (! (
                                                                                                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                                                                                        ( !                                                                              !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                       ( (
                                                                                                                                                       !                                 !
                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                                                                          (   !
                                                                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                            !
                                                                                                                            (                                                                                               !
                                                                                                                                                                                                                            (               !
                                                                                                                                                                                                                                            (
                                                                                                                          !
                                                                                                                          (            !
                                                                                                                                       (           !
                                                                                                                                                   (               !
                                                                                                                                                                   (
            !
            (                                                                                                         !
                                                                                                                      (                    !
                                                                                                                                           (                                                                  !
                                                                                                                                                                                                              (            !
                                                                                                                                                                                                                           (                                                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                    !
                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                                    !
                                                                                                                                                                    (                             !
                                                                                                                                                                                                  (                                             (!
                                                                                                                                                                                                                                                ! (                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (
                                                                                                                                   !                                !
                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                                    !
                                                                                                                                                                    (                !
                                                                                                                                                                                     (                                                            (!
                                                                                                                                                                                                                                                  ! (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        !                                                       !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                   (           !
                                                                                                                                               (                                                      !
                                                                                                                                                                                                      ( !                                       !
                                                                                                                                                                                                                                                (                                                       (
                !
                (                                                                                           !
                                                                                                            (( !( !
                                                                                                                  ( (                                          !
                                                                                                                                                               (                                        (                                                 !
                                                                                                                                                                                                                                                          (
                                                                                                            (!
                                                                                                            !
                                                                                                            (
                                                                                                            !        !
                                                                                                                                               !
                                                                                                                                               (
                                           !
                                           (                                                                   !(!
                                                                                                               (!(
                                                                                                                    (!
                                                                                                                    ! ( !
                                                                                                                        (                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                                                                                            ( !                                                             !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (
                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                   (       !
                                                                                                                                                           (                                              !
                                                                                                                                                                                                          (                                   ((
                                                                                                                                                                                                                                              ! !
                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                                                                                (
                                                                                                                                               !
                                                                                                                                               (                                                                      !
                                                                                                                                                                                                                      (            !
                                                                                                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                                                                                   (         !
                                                                                                                                                                                                                                             (!(!
                                                                                                                          !
                                                                                                                          (                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                     (            !
                                                                                                                                                                                                  (                            !
                                                                                                                                                                                                                               (                (                   !
                                                                                                                                                                                                                                                                    (
                                                                        !
                                                                        (                                         !
                                                                                                                  (           !
                                                                                                                              (                                                                                                    !
                                                                                                                                                                                                                                   (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   !(
                                                                                                                               !
                                                                                                                               (                                                                  !
                                                                                                                                                                                                  (           !
                                                                                                                                                                                                              (       !
                                                                                                                                                                                                                      (                     ( !
                                                                                                                                                                                                                                            ! (
                                                                                                                                                                                                                                   !!
                                                                                                                                                                                                                                   ((
                                                                                                                                                                                !!
                                                                                                                                                                                ((                                    !
                                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                      !
                                                                                                                      (                                                              !
                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                                     !
                                                                                                                                                                                     (                                                    (!(!
                                                                                                                                                                                                                                           (!(
                                                                                                                                                                   !
                                                                                                                                                                   (!                                                 !
                                                                                                                                                                                                                      (                 ((!
                                                                                                                                                                                                                                        !!
                                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                                                                      (
                                                                                                                                           !
                                                                                                                                           (           !
                                                                                                                                                       (
                                                                                                  !                                                                                                           !
                                                                                                                                                                                                              (
                                                                                        ! !
                                                                                        ( (      !(
                                                                                                 (!
                                                                                                  (   !
                                                                                                      ( !
                                                                                          (!
                                                                                          !(!           (
                                                                                   !
                                                                                   (        (
                                                                                            !
                                                                                            (!(!
                                                                                               (
                                                       !
                                                       (
                                                       !
                                                                          !
                                                                          (!!
                                                                          !
                                                                          ((((!
                                                                             ! (                                      !
                                                                                                                      (
                                                       (           !
                                                                   (
                                                                              !
                                                                              (                                   !                                                                          !
                                                                                                                                                                                             (!
                                                                                                                                                                                              !
                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                                                                                              (
                                                                                                                  (
                                                                   !
                                                                   (     (!
                                                                         !((!                    !
                                                                                                 (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Ruimtelijke spreiding OG 27092017.mxd 28-9-2017 2:17:55
                                                                                             !
                                                                                             (                !
                                                                                                              (
                                                                                    !
                                                                                    (                     !
                                                               !
                                                               (                                          (
                                                                           !
                                                                           (!                !
                                                                                             (            !
                                                                                                          (
                                                                           ((!
                                                                           !  (                                                                                                                                                         !
                                                                                                                                                                                                                                        (
                                                                       (!
                                                                       !(!
                                                                         (    !
                                                                              (    !
                                                                                   (!
                                                                                    (
                                                                            !
                                                                            (
                                                                                                     !!
                                                                                                     ((
                                                                                   !
                                                                                   (
Legenda
  (
  !
      Waarnemingen (0,5-2,0 m-mv)                                                                                                                                                                                                                                                 Spreiding waarnemingen ondergrond
Deelgebied                                                                                                                                                                                                                                                                        Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
      1. Buitengebied klei                                                                                                                                                                                                                                                        Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Projectnummer: 347820
      2. Buitengebied zand                                                                                                                                                                                                                                                        Status: Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Datum: 28-9-2017
      3. MoLaDa (verdacht gebied)                                                                                                                                                                                                                                                 Schaal: 1:70.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ´
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Formaat: A3
      4. Woongebieden en bedrijventerreinen                                                                                                                                                                                                                                       Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
      Niet gezoneerd                                                                                                                                                                                                                                                              0          700        1.400       2.100        2.800       3.500   4.200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        meter
                                                                                                                                                                                                                                                                                  © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 8 Statistische kengetallen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Deelgebied 1 - Buitengebied klei
Bovengrond
Lutum                  13,7                                          Oordeel ontvangende bodem:       <AW
Organische stof          3,0                                         Oordeel ontgraving:              <AW
                      Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90    p95   St.dev
Barium                    32     115,71    <AW                           176,00       200,00   242,50    72,80
Cadmium                   35        0,33   <AW                             0,42           0,54   0,56     0,17
Kobalt                    32      10,19    Wonen                          16,00         16,90   18,35     5,64
Koper                     35      15,46    <AW                            21,40         25,60   26,00     6,24
Kwik                      35        0,06   <AW                             0,07           0,08   0,11     0,04
Lood                      35      35,59    <AW                            52,20         57,80   62,10    16,30
Minerale olie             40      42,75    <AW                            26,60         48,20  131,00    86,76
Molybdeen                 32        0,96   <AW                             1,05           1,05   1,05     0,24
Nikkel                    35      18,84    <AW                            33,00         37,80   39,60    13,28
PAK                       35        0,87   <AW                             0,81           1,52   2,06     1,83
Zink                      35      92,46    <AW                           132,00       150,00   156,00    43,85
Ondergrond
Lutum                  14,1                                          Oordeel ontvangende bodem:       <AW
Organische stof          2,5                                         Oordeel ontgraving:              <AW
                      Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90    p95   St.dev
Barium                    49      90,25    <AW                           130,00       152,00   166,00    45,64
Cadmium                   54        0,33   <AW                             0,44           0,52   0,65     0,31
Kobalt                    49        9,28   <AW                            13,00         15,00   16,60     4,57
Koper                     54      14,02    <AW                            20,00         23,26   24,70     7,50
Kwik                      54        0,07   <AW                             0,08           0,11   0,17     0,09
Lood                      60      36,85    <AW                            50,20         61,00   82,95    37,38
Minerale olie             54      26,00    <AW                            25,34         28,98   61,95    20,35
Molybdeen                 49        1,06   <AW                             1,05           1,05   1,32     0,94
Nikkel                    54      19,25    <AW                            30,40         33,40   37,05    11,88
PAK                       58        0,85   <AW                             0,62           1,82   2,24     2,29
Zink                      65     104,66    Wonen                         132,00       151,80   218,00    83,46
Generieke normen             gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten
                  Bovengrond                                                       Ondergrond
                        AW        MwW             MwI              I                       AW   MwW       MwI     I
Barium                  121          349          584          584                         123    357      597  597
Cadmium                0,43         0,85         3,06             9                          0      1        3    9
Kobalt                    10           23         123          123                          10     23      126  126
Koper                     28           38         132          132                          28     37      132  132
Kwik                   0,12         0,69           4,0          30                           0      1        4   30
Lood                      39         165          416          416                          39    165      415  415
Minerale olie             57           57         151         1511                          48     48      126 1255
Molybdeen                1,5           88         190          190                           2     88      190  190
Nikkel                    24           26           68          68                          24     27       69   69
PAK                      1,5          6,8           40          40                           2      7       40   40
Zink                      96         137          491          491                          96    137      494  494
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Deelgebied 2 - Buitengebied zand
Bovengrond
Lutum                    2,7                                         Oordeel ontvangende bodem:      <AW
Organische stof          2,3                                         Oordeel ontgraving:             <AW
                      Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90   p95   St.dev
Barium                    32      20,28    <AW                            21,80         36,20  39,45    15,23
Cadmium                   51        0,22   <AW                             0,28           0,28  0,28     0,07
Kobalt                    32        2,10   <AW                             2,10           3,09  3,87     1,01
Koper                     51        8,92   <AW                            11,00         14,00  18,00     4,07
Kwik                      51        0,04   <AW                             0,05           0,07  0,07     0,01
Lood                      51      14,83    <AW                            19,00         26,00  31,50     7,79
Minerale olie             52      17,66    <AW                            24,50         24,50  30,00     6,75
Molybdeen                 32        0,90   <AW                             1,05           1,05  1,05     0,28
Nikkel                    51        3,18   <AW                             3,50           4,20  6,60     1,62
PAK                       52        0,97   <AW                             1,10           2,37  5,08     1,52
Zink                      51      29,35    <AW                            38,00         69,00  85,00    22,10
Ondergrond
Lutum                    1,9                                         Oordeel ontvangende bodem:      <AW
Organische stof          1,4                                         Oordeel ontgraving:             <AW
                      Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90   p95   St.dev
Barium                    40      19,47    <AW                            14,00         34,30  34,79    20,83
Cadmium                   67        0,21   <AW                             0,28           0,28  0,28     0,07
Kobalt                    40        2,15   <AW                             2,10           3,01  3,13     1,09
Koper                     67        5,35   <AW                             7,00           7,00 13,51     3,96
Kwik                      67        0,05   <AW                             0,07           0,07  0,07     0,05
Lood                      67      11,42    <AW                             9,10         19,76  28,42    13,01
Minerale olie             67      18,16    <AW                            24,50         25,34  34,70    11,23
Molybdeen                 40        0,91   <AW                             1,05           1,05  1,05     0,28
Nikkel                    67        3,63   <AW                             3,50           6,28  8,40     3,40
PAK                       64        0,26   <AW                             0,35           0,35  0,35     0,49
Zink                      67      18,10    <AW                            14,00         34,00  41,30    12,06
Generieke normen             gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten
                  Bovengrond                                                       Ondergrond
                        AW        MwW             MwI              I                       AW  MwW       MwI     I
Barium                    54         155          259          259                          49   142      237  237
Cadmium                0,36         0,71         2,56             8                          0     1        2    8
Kobalt                     5           11           58          58                           4    10       54   54
Koper                     20           27           95          95                          19    26       92   92
Kwik                   0,11         0,59           3,4          25                           0     1        3   25
Lood                      32         136          343          343                          32   133      337  337
Minerale olie             43           43         113         1128                          38    38      100 1000
Molybdeen                1,5           88         190          190                           2    88      190  190
Nikkel                    13           14           36          36                          12    13       34   34
PAK                      1,5          6,8           40          40                           2     7       40   40
Zink                      62           88         317          317                          59    84      303  303
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Deelgebied 3 - MoLaDa
Bovengrond
Lutum                  3,1                                         Oordeel ontvangende bodem:      <AW
Organische stof        2,5                                         Oordeel ontgraving:             <AW
                    Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90   p95   St.dev
Barium                  25      18,32    <AW                            14,20         22,60  34,20    13,99
Cadmium                 25        0,20   <AW                             0,23           0,30  0,32     0,11
Kobalt                  25        2,01   <AW                             2,10           2,10  2,10     0,41
Koper                   25      10,34    <AW                            12,20         16,60  29,00     8,40
Kwik                    25        0,04   <AW                             0,04           0,06  0,07     0,02
Lood                    25      16,64    <AW                            22,00         28,40  35,20    10,27
Minerale olie           25      24,92    <AW                            24,50         24,50  26,18     6,74
Molybdeen               25        0,97   <AW                             1,05           1,05  1,05     0,21
Nikkel                  25        2,94   <AW                             2,80           3,24  4,12     0,51
PAK                     29        1,70   Wonen                           1,44           1,94  5,00     3,90
Zink                    25      28,80    <AW                            37,20         43,00  49,00    15,45
Ondergrond
Lutum                  2,4                                         Oordeel ontvangende bodem:      <AW
Organische stof        1,4                                         Oordeel ontgraving:             <AW
                    Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90   p95   St.dev
Barium                  20      15,38    <AW                            14,00         15,10  25,70     6,40
Cadmium                 20        0,21   <AW                             0,14           0,16  0,39     0,31
Kobalt                  20        1,99   <AW                             2,10           2,10  2,10     0,33
Koper                   20        4,50   <AW                             3,84           5,97  9,64     3,09
Kwik                    20        0,04   <AW                             0,04           0,08  0,08     0,02
Lood                    20      10,16    <AW                            12,40         18,20  29,10     7,47
Minerale olie           20      24,08    <AW                            24,50         24,50  24,61     2,42
Molybdeen               20        0,99   <AW                             1,05           1,05  1,05     0,19
Nikkel                  20        2,97   <AW                             2,80           4,32  4,50     0,67
PAK                     20        0,72   <AW                             1,10           1,53  1,83     0,60
Zink                    20      21,70    <AW                            14,00         55,10  74,00    19,95
Generieke normen           gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten
                 Bovengrond                                                      Ondergrond
                       AW       MwW             MwI              I                       AW  MwW       MwI     I
Barium                  55         161          269          269                          51   149      249  249
Cadmium               0,36        0,73         2,60             8                          0     1        3    8
Kobalt                   5           11           60          60                           4    10       56   56
Koper                   20           28           97          97                          20    26       93   93
Kwik                  0,11        0,59           3,4          26                           0     1        3   25
Lood                    33         137          347          347                          32   134      339  339
Minerale olie           48           48         126         1264                          38    38      100 1000
Molybdeen              1,5           88         190          190                           2    88      190  190
Nikkel                  13           15           37          37                          12    14       35   35
PAK                    1,5          6,8           40          40                           2     7       40   40
Zink                    63           90         324          324                          60    86      310  310
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Deelgebied 4 - Woongebieden en bedrijventerreinen
Bovengrond
Lutum                  4,9                                         Oordeel ontvangende bodem:       Wonen
Organische stof        2,6                                         Oordeel ontgraving:              Wonen
                    Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90    p95   St.dev
Barium                 215      41,06    <AW                            64,20         87,00  110,00    41,22
Cadmium                235        0,25   <AW                             0,28           0,46   0,56     0,20
Kobalt                 213        3,42   <AW                             4,00           6,86   9,72     3,34
Koper                  252      15,47    <AW                            16,00         20,00   23,00    49,68
Kwik                   235        0,06   <AW                             0,07           0,09   0,15     0,08
Lood                   254      40,01    Wonen                          39,00         78,70  153,50    65,65
Minerale olie          237      26,80    <AW                            24,50         35,00   52,40    41,80
Molybdeen              214        0,93   <AW                             1,05           1,05   1,05     1,72
Nikkel                 242        6,68   <AW                             8,40         14,00   18,95     8,48
PAK                    245        1,64   Wonen                           1,63           2,96   5,16     4,92
Zink                   257      72,46    Wonen                          98,70       160,00   242,00    91,51
Ondergrond
Lutum                  3,2                                         Oordeel ontvangende bodem:       Wonen
Organische stof        1,6                                         Oordeel ontgraving:              Wonen
                    Aantal       Gem     Oordeel                          p80            p90    p95   St.dev
Barium                  69      30,00    <AW                            30,00         39,20   81,20    55,19
Cadmium                 73        0,22   <AW                             0,25           0,30   0,53     0,28
Kobalt                  69        2,53   <AW                             3,00           3,01   3,34     4,15
Koper                   73        6,43   <AW                             8,52         13,21   15,00     4,40
Kwik                    73        0,05   <AW                             0,04           0,07   0,08     0,04
Lood                    78      18,78    <AW                            19,00         44,30   70,90    28,24
Minerale olie           76      29,74    <AW                            26,60         35,00   36,50    52,33
Molybdeen               69        0,83   <AW                             1,05           1,05   1,05     0,46
Nikkel                  74        4,75   <AW                             3,92           6,97  10,68     7,65
PAK                     77        3,02   Wonen                           1,00           6,21  12,90    10,37
Zink                    73      26,18    <AW                            35,80         47,60   76,80    23,81
Generieke normen           gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten
                 Bovengrond                                                      Ondergrond
                       AW       MwW             MwI              I                       AW   MwW       MwI     I
Barium                  67         193          322          322                          56    163      273  273
Cadmium               0,37        0,75         2,68             8                          0      1        3    8
Kobalt                   6           13           71          71                           5     11       61   61
Koper                   22           29         103          103                          20     27       96   96
Kwik                  0,11        0,61           3,5          26                           0      1        3   26
Lood                    34         142          359          359                          32    136      344  344
Minerale olie           50           50         132         1318                          38     38      100 1000
Molybdeen              1,5           88         190          190                           2     88      190  190
Nikkel                  15           17           42          42                          13     15       38   38
PAK                    1,5          6,8           40          40                           2      7       40   40
Zink                    69           98         352          352                          63     89      322  322
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 9 Frequentieverdelingen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aantal
                                                                 Aantal                                                                                                                                                    Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0          5        10        15           20        25        30        35
                                     0       5             10              15             20             25         30                                                                         0           2           4       6            8         10         12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0-25
                             0-0,5                                                                                                                                                    0-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25-50
                             0,5-1                                                                                                                                                  50-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                50-75
                             1-1,5                                                                                                                                                 100-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               75-100
                             1,5-2                                                                                                                                                 150-200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100-125
                                                                                                                                                                                   200-250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Deelgebied 1 Bovengrond
                             2-2,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              125-150
                             2,5-3                                                                                                                                                 250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              150-175
                             3-3,5                                                                                                                                                 300-350
                                                                                                                                                                                   350-400                                                                                                                                    175-200
                             3,5-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Minerale olie - bovengrond
                                                                                                                         Cadmium - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                      Barium - bovengrond
                                                                                                                                                                                   400-450                                                                                                                                    200-225
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]
                             4-4,5
  Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                   Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                   450-500                                                                                                                                    225-250
                             4,5-5
                             5-5,5                                                                                                                                                 500-550                                                                                                                                    250-275
                             5,5-6                                                                                                                                                 550-600                                                                                                                                    275-300
                               ≥6                                                                                                                                                     ≥600                                                                                                                                      ≥300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aantal
                                                                Aantal                                                                                                                                                 Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0       5           10        15        20            25        30        35
                                                                                                                                                                                           0       1       2       3       4   5       6        7     8     9
                                   0     5       10              15             20             25         30        35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0-1
                                                                                                                                                                                   0-2,5
                            0-25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1-2
                                                                                                                                                                                   2,5-5
                           25-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2-3
                                                                                                                                                                                   5-7,5
                           50-75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3-4
                                                                                                                                                                                  7,5-10
                        75-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4-5
                100-125                                                                                                                                                  10-12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5-6
                125-150                                                                                                                                                  12,5-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6-7
                150-175                                                                                                                                                  15-17,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAK - bovengrond
                175-200                                                                                                                                                  17,5-20
                                                                                                                             Koper - bovengrond                                                                                                                          Kobalt - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8-9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                         20-22,5
                                                                                                                                                      Meetwaarde [mg/kg ds]
                200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                         22,5-25                                                                                                                                               9-10
                225-250
                                                                                                                                                                         25-27,5                                                                                                                                              10-11
                250-275
                                                                                                                                                                         27,5-30                                                                                                                                              11-12
                275-300
                                                                                                                                                                                    ≥30                                                                                                                                         ≥12
                           ≥300
                                                                Aantal                                                                                                                                                     Aantal                                                                                                                                         Aantal
                                   0     5            10              15             20             25         30                                                                              0       2       4       6       8       10        12    14       16                                                                         0       5       10        15       20        25        30        35        40
                           0-0,5                                                                                                                                                      0-25                                                                                                                                       0-0,2
                           0,5-1                                                                                                                                                     25-50                                                                                                                                      0,2-0,4
                           1-1,5                                                                                                                                                     50-75                                                                                                                                      0,4-0,6
                           1,5-2                                                                                                                                                   75-100                                                                                                                                       0,6-0,8
                           2-2,5                                                                                                                                                  100-125                                                                                                                                        0,8-1
                           2,5-3                                                                                                                                                  125-150                                                                                                                                        1-1,2
                           3-3,5                                                                                                                                                  150-175                                                                                                                                       1,2-1,4
                           3,5-4                                                                                                                                                  175-200                                                                                                                                       1,4-1,6
                                                                                                                                                                                                                                                                         Lood - bovengrond                                                                                                                                          Kwik - bovengrond
                                                                                                                             Molybdeen - bovengrond
                           4-4,5                                                                                                                                                  200-225                                                                                                                                       1,6-1,8
   Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                     Meetwaarde [mg/kg ds]
                           4,5-5                                                                                                                                                  225-250                                                                                                                                        1,8-2
                           5-5,5                                                                                                                                                  250-275                                                                                                                                        2-2,2
                           5,5-6                                                                                                                                                  275-300                                                                                                                                       2,2-2,4
                             ≥6                                                                                                                                                      ≥300                                                                                                                                         ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                           Aantal                                                                                                                                     Aantal
                                                                                                                                                                                               0       2       4           6       8        10        12        14                                                                     0       1       2         3        4        5     6         7        8         9
                                                                                                                                                                                     0-50                                                                                                                                        0-5
                                                                                                                                                                                   50-100                                                                                                                                       5-10
                                                                                                                                                                                  100-150                                                                                                                                      10-15
                                                                                                                                                                                  150-200                                                                                                                                      15-20
                                                                                                                                                                                  200-250                                                                                                                                      20-25
                                                                                                                                                                                  250-300                                                                                                                                      25-30
                                                                                                                                                                                  300-350                                                                                                                                      30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               35-40
                                                                                                                                                                                                                                                                         Zink - bovengrond
                                                                                                                                                                                  350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nikkel - bovengrond
                                                                                                                                                                                  400-450                                                                                                                                      40-45
                                                                                                                                                      Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                  450-500                                                                                                                                      45-50
                                                                                                                                                                                  500-550                                                                                                                                      50-55
                                                                                                                                                                                  550-600                                                                                                                                      55-60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ≥60
                                                                                                                                                                                     ≥600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                Aantal                                                                                                                                       Aantal                                                                                                                                                      Aantal
                                                  0   5        10    15        20    25   30        35        40        45    50                                                                    0   2       4   6        8       10        12        14    16       18        20                                                                              0   5        10   15   20    25   30        35   40    45   50
                                       0-0,5                                                                                                                                                 0-50                                                                                                                                                        0-25
                                       0,5-1                                                                                                                                               50-100                                                                                                                                                       25-50
                                       1-1,5                                                                                                                                              100-150                                                                                                                                                       50-75
                                       1,5-2                                                                                                                                              150-200                                                                                                                                                      75-100
                                       2-2,5                                                                                                                                              200-250                                                                                                                                                     100-125
                                       2,5-3                                                                                                                                              250-300                                                                                                                                                     125-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Deelgebied 1 Ondergrond
                                       3-3,5                                                                                                                                              300-350                                                                                                                                                     150-175
                                       3,5-4                                                                                                                                              350-400                                                                                                                                                     175-200
                                                                                                                                   Cadmium - ondergrond                                                                                                                                                                                                                                                                                Minerale olie - ondergrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barium - ondergrond
                                       4-4,5                                                                                                                                              400-450                                                                                                                                                     200-225
            Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                       4,5-5                                                                                                                                              450-500                                                                                                                                                     225-250
                                       5-5,5                                                                                                                                              500-550                                                                                                                                                     250-275
                                       5,5-6                                                                                                                                              550-600                                                                                                                                                     275-300
                                                                                                                                                                                             ≥600                                                                                                                                                       ≥300
                                             ≥6
                                                                               Aantal                                                                                                                                    Aantal                                                                                                                                                          Aantal
                                             0            10         20             30         40             50             60
                                                                                                                                                                                                   0        2       4            6              8             10             12                                                                               0           10        20        30         40         50        60
                                      0-25
                                                                                                                                                                                           0-2,5                                                                                                                                                        0-1
                                     25-50
                                                                                                                                                                                           2,5-5                                                                                                                                                        1-2
                                     50-75
                                                                                                                                                                                           5-7,5                                                                                                                                                        2-3
                                    75-100
                                                                                                                                                                                          7,5-10                                                                                                                                                        3-4
                           100-125
                                                                                                                                                                                         10-12,5                                                                                                                                                        4-5
                           125-150
                                                                                                                                                                                         12,5-15                                                                                                                                                        5-6
                           150-175
                                                                                                                                                                                         15-17,5                                                                                                                                                        6-7
                           175-200
                                                                                                                                   Koper - ondergrond
                                                                                                                                                                                         17,5-20                                                                                                                                                        7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kobalt - ondergrond                                                                                                                        PAK - ondergrond
                           200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                         20-22,5                                                                                                                                                        8-9
                                                                                                                                                            Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                         Meetwaarde [mg/kg ds]
                           225-250
                                                                                                                                                                                         22,5-25                                                                                                                                                       9-10
                           250-275
                                                                                                                                                                                         25-27,5                                                                                                                                                      10-11
                           275-300
                                                                                                                                                                                         27,5-30                                                                                                                                                      11-12
                                     ≥300
                                                                                                                                                                                            ≥30                                                                                                                                                         ≥12
                                                                          Aantal                                                                                                                                             Aantal                                                                                                                                                       Aantal
                                             0        5         10        15        20    25             30        35         40
                                                                                                                                                                                                   0        5       10               15             20             25             30                                                                          0           10        20        30         40         50        60
                                     0-0,5
                                                                                                                                                                                            0-25                                                                                                                                                      0-0,2
                                     0,5-1
                                                                                                                                                                                           25-50                                                                                                                                              0,2-0,4
                                     1-1,5
                                                                                                                                                                                           50-75                                                                                                                                              0,4-0,6
                                     1,5-2
                                                                                                                                                                                          75-100                                                                                                                                              0,6-0,8
                                     2-2,5
                                                                                                                                                                                         100-125                                                                                                                                                      0,8-1
                                     2,5-3
                                                                                                                                                                                         125-150                                                                                                                                                      1-1,2
                                     3-3,5
                                                                                                                                                                                         150-175                                                                                                                                              1,2-1,4
                                     3,5-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lood - ondergrond                                                                                                                   Kwik - ondergrond
                                                                                                                                                                                         175-200                                                                                                                                              1,4-1,6
                                                                                                                                   Molybdeen - ondergrond
                                     4-4,5
          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,6-1,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                         200-225
                                                                                                                                                            Meetwaarde [mg/kg ds]
                                     4,5-5
                                                                                                                                                                                         225-250                                                                                                                                                      1,8-2
                                     5-5,5
                                                                                                                                                                                         250-275                                                                                                                                                      2-2,2
                                     5,5-6
                                                                                                                                                                                         275-300                                                                                                                                              2,2-2,4
                                       ≥6
                                                                                                                                                                                            ≥300                                                                                                                                                       ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                                 Aantal                                                                                                                                                  Aantal
                                                                                                                                                                                                    0           5       10                15             20             25             30                                                                      0           2         4        6          8          10        12
                                                                                                                                                                                             0-50                                                                                                                                                        0-5
                                                                                                                                                                                          50-100                                                                                                                                                        5-10
                                                                                                                                                                                         100-150                                                                                                                                                       10-15
                                                                                                                                                                                         150-200                                                                                                                                                       15-20
                                                                                                                                                                                         200-250                                                                                                                                                       20-25
                                                                                                                                                                                         250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25-30
                                                                                                                                                                                         300-350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zink - ondergrond                                                                                                                  Nikkel - ondergrond
                                                                                                                                                                                         350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       35-40
                                                                                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                         400-450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       40-45
                                                                                                                                                                                         450-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       45-50
                                                                                                                                                                                         500-550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       50-55
                                                                                                                                                                                         550-600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       55-60
                                                                                                                                                                                            ≥600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ≥60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                          Aantal                                                                                                                                 Aantal                                                                                                                                                        Aantal
                                     0    10        20          30        40        50        60                                                                                                                                                                                                                                 0       10          20              30             40                  50              60
                                                                                                                                                                      0          5        10     15             20         25        30         35
                             0-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       0-25
                                                                                                                                                               0-50
                             0,5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                      25-50
                                                                                                                                                             50-100
                             1-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                      50-75
                                                                                                                                                          100-150
                             1,5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                     75-100
                                                                                                                                                          150-200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100-125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deelgebied 2 Bovengrond
                             2-2,5                                                                                                                        200-250
                             2,5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                   125-150
                                                                                                                                                          250-300
                             3-3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   150-175
                                                                                                                                                          300-350
                             3,5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                   175-200
                                                                                                                                                          350-400
                                                                                                   Cadmium - bovengrond                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Minerale olie - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                         Barium - bovengrond
                             4-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   200-225
                                                                                                                                                          400-450
  Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                             Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                    Meetwaarde [mg/kg ds]
                             4,5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   225-250
                                                                                                                                                          450-500
                             5-5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   250-275
                                                                                                                                                          500-550
                             5,5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                   275-300
                                                                                                                                                          550-600
                               ≥6                                                                                                                                                                                                                                                                                       ≥300
                                                                                                                                                              ≥600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aantal
                                                         Aantal                                                                                                                                 Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0       5    10    15             20        25        30         35             40        45
                                                                                                                                                                     0           5         10         15              20        25             30
                                   0     10     20          30            40        50        60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0-1
                                                                                                                                                             0-2,5
                            0-25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1-2
                                                                                                                                                             2,5-5
                           25-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2-3
                                                                                                                                                             5-7,5
                           50-75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3-4
                                                                                                                                                            7,5-10
                        75-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4-5
                100-125                                                                                                                            10-12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5-6
                125-150                                                                                                                            12,5-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6-7
                150-175                                                                                                                            15-17,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAK - bovengrond
                175-200                                                                                                                            17,5-20
                                                                                                       Koper - bovengrond                                                                                                                                   Kobalt - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8-9
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                   20-22,5
                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                   22,5-25                                                                                                                                                            9-10
                225-250
                                                                                                                                                   25-27,5                                                                                                                                                           10-11
                250-275
                                                                                                                                                   27,5-30                                                                                                                                                           11-12
                275-300
                                                                                                                                                              ≥30                                                                                                                                                      ≥12
                           ≥300
                                                         Aantal                                                                                                                                  Aantal                                                                                                                                                        Aantal
                                   0     5     10          15        20        25        30                                                                              0   5       10    15   20         25        30    35   40        45        50                                                                           0       10         20               30                 40              50                  60
                           0-0,5                                                                                                                                0-25                                                                                                                                                   0-0,2
                           0,5-1                                                                                                                               25-50                                                                                                                                                 0,2-0,4
                           1-1,5                                                                                                                               50-75                                                                                                                                                 0,4-0,6
                           1,5-2                                                                                                                             75-100                                                                                                                                                  0,6-0,8
                           2-2,5                                                                                                                            100-125                                                                                                                                                    0,8-1
                           2,5-3                                                                                                                            125-150                                                                                                                                                    1-1,2
                           3-3,5                                                                                                                            150-175                                                                                                                                                  1,2-1,4
                           3,5-4                                                                                                                            175-200                                                                                                                                                  1,4-1,6
                                                                                                                                                                                                                                                            Lood - bovengrond                                                                                                                                                       Kwik - bovengrond
                                                                                                       Molybdeen - bovengrond
                           4-4,5                                                                                                                            200-225                                                                                                                                                  1,6-1,8
   Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                          Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
                           4,5-5                                                                                                                            225-250                                                                                                                                                    1,8-2
                           5-5,5                                                                                                                            250-275                                                                                                                                                    2-2,2
                           5,5-6                                                                                                                            275-300                                                                                                                                                  2,2-2,4
                             ≥6                                                                                                                                ≥300                                                                                                                                                     ≥2,4
                                                                                                                                                                                                Aantal                                                                                                                                                     Aantal
                                                                                                                                                                         0   5       10    15   20         25        30    35   40        45        50                                                                       0       5   10    15         20        25        30         35        40             45        50
                                                                                                                                                               0-50                                                                                                                                                    0-5
                                                                                                                                                             50-100                                                                                                                                                   5-10
                                                                                                                                                            100-150                                                                                                                                                  10-15
                                                                                                                                                            150-200                                                                                                                                                  15-20
                                                                                                                                                            200-250                                                                                                                                                  20-25
                                                                                                                                                            250-300                                                                                                                                                  25-30
                                                                                                                                                            300-350                                                                                                                                                  30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     35-40
                                                                                                                                                                                                                                                            Zink - bovengrond
                                                                                                                                                            350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nikkel - bovengrond
                                                                                                                                                            400-450                                                                                                                                                  40-45
                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                            450-500                                                                                                                                                  45-50
                                                                                                                                                            500-550                                                                                                                                                  50-55
                                                                                                                                                            550-600                                                                                                                                                  55-60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ≥60
                                                                                                                                                               ≥600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                            Aantal                                                                                                                                    Aantal                                                                                                                                                             Aantal
                                                  0    10    20        30        40         50        60    70    80                                                                    0   5        10         15        20     25            30         35            40        45                                                                                0        10    20    30    40    50    60    70
                                       0-0,5                                                                                                                                     0-50                                                                                                                                                                     0-25
                                       0,5-1                                                                                                                                   50-100                                                                                                                                                                    25-50
                                       1-1,5                                                                                                                                  100-150                                                                                                                                                                    50-75
                                       1,5-2                                                                                                                                  150-200                                                                                                                                                                   75-100
                                       2-2,5                                                                                                                                  200-250                                                                                                                                                                100-125
                                       2,5-3                                                                                                                                  250-300                                                                                                                                                                125-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Deelgebied 2 Ondergrond
                                       3-3,5                                                                                                                                  300-350                                                                                                                                                                150-175
                                       3,5-4                                                                                                                                  350-400                                                                                                                                                                175-200
                                                                                                                       Cadmium - ondergrond                                                                                                                                                                                                                                                                                      Minerale olie - ondergrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barium - ondergrond
                                       4-4,5                                                                                                                                  400-450                                                                                                                                                                200-225
            Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                    Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                            Meetwaarde [mg/kg ds]
                                       4,5-5                                                                                                                                  450-500                                                                                                                                                                225-250
                                       5-5,5                                                                                                                                  500-550                                                                                                                                                                250-275
                                       5,5-6                                                                                                                                  550-600                                                                                                                                                                275-300
                                             ≥6                                                                                                                                  ≥600                                                                                                                                                                     ≥300
                                                                           Aantal                                                                                                                                    Aantal                                                                                                                                                             Aantal
                                             0        10    20        30        40         50     60       70    80
                                                                                                                                                                                       0    5         10             15         20             25             30             35                                                                                 0       10        20    30    40    50    60    70
                                      0-25
                                                                                                                                                                               0-2,5                                                                                                                                                                      0-1
                                     25-50
                                                                                                                                                                               2,5-5                                                                                                                                                                      1-2
                                     50-75
                                                                                                                                                                               5-7,5                                                                                                                                                                      2-3
                                    75-100
                                                                                                                                                                              7,5-10                                                                                                                                                                      3-4
                           100-125
                                                                                                                                                                             10-12,5                                                                                                                                                                      4-5
                           125-150
                                                                                                                                                                             12,5-15                                                                                                                                                                      5-6
                           150-175
                                                                                                                                                                             15-17,5                                                                                                                                                                      6-7
                           175-200
                                                                                                                       Koper - ondergrond
                                                                                                                                                                             17,5-20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PAK - ondergrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kobalt - ondergrond
                           200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                             20-22,5
                                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8-9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Meetwaarde [mg/kg ds]
                           225-250
                                                                                                                                                                             22,5-25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9-10
                           250-275
                                                                                                                                                                             25-27,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10-11
                           275-300
                                                                                                                                                                             27,5-30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11-12
                                     ≥300
                                                                                                                                                                                ≥30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ≥12
                                                                      Aantal                                                                                                                                         Aantal                                                                                                                                                             Aantal
                                             0        5          10        15         20         25        30     35
                                                                                                                                                                                       0    10            20          30             40             50             60             70                                                                            0       10        20    30    40    50    60    70
                                     0-0,5
                                                                                                                                                                                0-25                                                                                                                                                                    0-0,2
                                     0,5-1
                                                                                                                                                                               25-50                                                                                                                                                           0,2-0,4
                                     1-1,5
                                                                                                                                                                               50-75                                                                                                                                                           0,4-0,6
                                     1,5-2
                                                                                                                                                                              75-100                                                                                                                                                           0,6-0,8
                                     2-2,5
                                                                                                                                                                             100-125                                                                                                                                                                    0,8-1
                                     2,5-3
                                                                                                                                                                             125-150                                                                                                                                                                    1-1,2
                                     3-3,5
                                                                                                                                                                             150-175                                                                                                                                                           1,2-1,4
                                     3,5-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lood - ondergrond                                                                                                      Kwik - ondergrond
                                                                                                                                                                             175-200                                                                                                                                                           1,4-1,6
                                                                                                                       Molybdeen - ondergrond
                                     4-4,5
          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,6-1,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                             200-225
                                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                     4,5-5
                                                                                                                                                                             225-250                                                                                                                                                                    1,8-2
                                     5-5,5
                                                                                                                                                                             250-275                                                                                                                                                                    2-2,2
                                     5,5-6
                                                                                                                                                                             275-300                                                                                                                                                           2,2-2,4
                                       ≥6
                                                                                                                                                                                ≥300                                                                                                                                                                    ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                          Aantal                                                                                                                                                        Aantal
                                                                                                                                                                                        0       10         20              30             40             50              60            70                                                                        0       10        20   30    40    50    60    70
                                                                                                                                                                                 0-50                                                                                                                                                                      0-5
                                                                                                                                                                              50-100                                                                                                                                                                      5-10
                                                                                                                                                                             100-150                                                                                                                                                                    10-15
                                                                                                                                                                             150-200                                                                                                                                                                    15-20
                                                                                                                                                                             200-250                                                                                                                                                                    20-25
                                                                                                                                                                             250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25-30
                                                                                                                                                                             300-350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zink - ondergrond                                                                                                     Nikkel - ondergrond
                                                                                                                                                                             350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        35-40
                                                                                                                                                   Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                                        Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                             400-450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        40-45
                                                                                                                                                                             450-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        45-50
                                                                                                                                                                             500-550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        50-55
                                                                                                                                                                             550-600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        55-60
                                                                                                                                                                                ≥600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ≥60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                         Aantal                                                                                                                                        Aantal                                                                                                                                       Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0       5          10           15         20         25
                                           0   5   10        15             20             25        30                                                                         0       5        10             15         20        25         30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0-25
                                   0-0,5                                                                                                                               0-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25-50
                                   0,5-1                                                                                                                             50-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   50-75
                                   1-1,5                                                                                                                            100-150
                                                                                                                                                                    150-200                                                                                                                                       75-100
                                   1,5-2
                                                                                                                                                                    200-250                                                                                                                                      100-125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Deelgebied 3 Bovengrond
                                   2-2,5
                                   2,5-3                                                                                                                            250-300                                                                                                                                      125-150
                                   3-3,5                                                                                                                            300-350                                                                                                                                      150-175
                                   3,5-4                                                                                                                            350-400                                                                                                                                      175-200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Minerale olie - bovengrond
                                                                                                          Cadmium - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                     Barium - bovengrond
                                   4-4,5                                                                                                                            400-450                                                                                                                                      200-225
        Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                              Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                     Meetwaarde [mg/kg ds]
                                   4,5-5                                                                                                                            450-500                                                                                                                                      225-250
                                   5-5,5                                                                                                                            500-550                                                                                                                                      250-275
                                   5,5-6                                                                                                                            550-600                                                                                                                                      275-300
                                     ≥6                                                                                                                                ≥600                                                                                                                                         ≥300
                                                         Aantal                                                                                                                                   Aantal                                                                                                                                       Aantal
                                                                                                                                                                            0       5       10             15         20        25        30                                                                             0           5         10           15         20         25
                                         0     5        10             15             20             25
                                                                                                                                                                    0-2,5                                                                                                                                          0-1
                                  0-25
                                                                                                                                                                    2,5-5                                                                                                                                          1-2
                                 25-50
                                                                                                                                                                    5-7,5                                                                                                                                          2-3
                                 50-75
                                                                                                                                                                   7,5-10                                                                                                                                          3-4
                            75-100
                                                                                                                                                          10-12,5                                                                                                                                                  4-5
                        100-125
                        125-150                                                                                                                           12,5-15                                                                                                                                                  5-6
                        150-175                                                                                                                           15-17,5                                                                                                                                                  6-7
                                                                                                                                                          17,5-20                                                                                                                                                  7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAK - bovengrond
                        175-200
                                                                                                              Koper - bovengrond                                                                                                                        Kobalt - bovengrond
                                                                                                                                                          20-22,5                                                                                                                                                  8-9
                                                                                                                                       Meetwaarde [mg/kg ds]
                        200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                                                                                                                                                    Meetwaarde [mg/kg ds]
                        225-250                                                                                                                           22,5-25                                                                                                                                                 9-10
                        250-275                                                                                                                           25-27,5                                                                                                                                                10-11
                        275-300                                                                                                                           27,5-30                                                                                                                                                11-12
                                 ≥300                                                                                                                                ≥30                                                                                                                                           ≥12
                                                        Aantal                                                                                                                                        Aantal                                                                                                                                        Aantal
                                         0     5    10            15             20             25                                                                              0       5             10             15         20             25                                                                            0   5        10           15         20         25    30
                                 0-0,5                                                                                                                                 0-25                                                                                                                                        0-0,2
                                 0,5-1                                                                                                                                25-50                                                                                                                                      0,2-0,4
                                 1-1,5                                                                                                                                50-75                                                                                                                                      0,4-0,6
                                 1,5-2                                                                                                                              75-100                                                                                                                                       0,6-0,8
                                 2-2,5                                                                                                                             100-125                                                                                                                                         0,8-1
                                 2,5-3                                                                                                                             125-150                                                                                                                                         1-1,2
                                 3-3,5                                                                                                                             150-175                                                                                                                                       1,2-1,4
                                 3,5-4                                                                                                                             175-200                                                                                                                                       1,4-1,6
                                                                                                                                                                                                                                                        Lood - bovengrond                                                                                                                Kwik - bovengrond
                                                                                                              Molybdeen - bovengrond
                                 4-4,5                                                                                                                             200-225                                                                                                                                       1,6-1,8
         Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                 4,5-5                                                                                                                             225-250                                                                                                                                         1,8-2
                                 5-5,5                                                                                                                             250-275                                                                                                                                         2-2,2
                                 5,5-6                                                                                                                             275-300                                                                                                                                       2,2-2,4
                                   ≥6                                                                                                                                 ≥300                                                                                                                                          ≥2,4
                                                                                                                                                                                                      Aantal                                                                                                                                    Aantal
                                                                                                                                                                                0       5             10             15         20             25                                                                        0       5       10           15          20         25    30
                                                                                                                                                                      0-50                                                                                                                                         0-5
                                                                                                                                                                    50-100                                                                                                                                        5-10
                                                                                                                                                                   100-150                                                                                                                                       10-15
                                                                                                                                                                   150-200                                                                                                                                       15-20
                                                                                                                                                                   200-250                                                                                                                                       20-25
                                                                                                                                                                   250-300                                                                                                                                       25-30
                                                                                                                                                                   300-350                                                                                                                                       30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 35-40
                                                                                                                                                                                                                                                        Zink - bovengrond
                                                                                                                                                                   350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nikkel - bovengrond
                                                                                                                                                                   400-450                                                                                                                                       40-45
                                                                                                                                       Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                      Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                   450-500                                                                                                                                       45-50
                                                                                                                                                                   500-550                                                                                                                                       50-55
                                                                                                                                                                   550-600                                                                                                                                       55-60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ≥60
                                                                                                                                                                      ≥600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                               Aantal                                                                                                                       Aantal                                                                                                                                             Aantal
                                                  0       2       4   6    8     10    12   14    16   18    20                                                                    0           5            10              15             20              25                                                                         0   2       4   6        8   10    12   14        16        18   20
                                       0-0,5                                                                                                                                0-50                                                                                                                                             0-25
                                       0,5-1                                                                                                                              50-100                                                                                                                                            25-50
                                       1-1,5                                                                                                                             100-150                                                                                                                                            50-75
                                       1,5-2                                                                                                                             150-200                                                                                                                                           75-100
                                       2-2,5                                                                                                                             200-250                                                                                                                                          100-125
                                       2,5-3                                                                                                                             250-300                                                                                                                                          125-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Deelgebied 3 Ondergrond
                                       3-3,5                                                                                                                             300-350                                                                                                                                          150-175
                                       3,5-4                                                                                                                             350-400                                                                                                                                          175-200
                                                                                                                  Cadmium - ondergrond                                                                                                                                                                                                                                                                         Minerale olie - ondergrond
                                                                                                                                                                                                                                                                     Barium - ondergrond
                                       4-4,5                                                                                                                             400-450                                                                                                                                          200-225
            Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                         450-500                                                                                                                                          225-250
                                       4,5-5
                                                                                                                                                                         500-550                                                                                                                                          250-275
                                       5-5,5
                                                                                                                                                                         550-600                                                                                                                                          275-300
                                       5,5-6
                                                                                                                                                                            ≥600                                                                                                                                             ≥300
                                             ≥6
                                                                           Aantal                                                                                                                      Aantal                                                                                                                                                 Aantal
                                             0                5           10          15         20         25
                                                                                                                                                                                  0        5           10              15             20              25                                                                          0       2       4       6        8     10        12        14        16
                                      0-25
                                                                                                                                                                          0-2,5                                                                                                                                             0-1
                                     25-50
                                                                                                                                                                          2,5-5                                                                                                                                             1-2
                                     50-75
                                                                                                                                                                          5-7,5                                                                                                                                             2-3
                                    75-100
                                                                                                                                                                         7,5-10                                                                                                                                             3-4
                           100-125
                                                                                                                                                                        10-12,5                                                                                                                                             4-5
                           125-150
                                                                                                                                                                        12,5-15                                                                                                                                             5-6
                           150-175
                                                                                                                                                                        15-17,5                                                                                                                                             6-7
                           175-200
                                                                                                                  Koper - ondergrond
                                                                                                                                                                        17,5-20                                                                                                                                             7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                         Kobalt - ondergrond                                                                                                                     PAK - ondergrond
                           200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                        20-22,5                                                                                                                                             8-9
                                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]
                           225-250
                                                                                                                                                                        22,5-25                                                                                                                                            9-10
                           250-275
                                                                                                                                                                        25-27,5                                                                                                                                           10-11
                           275-300                                                                                                                                                                                                                                                                                        11-12
                                                                                                                                                                        27,5-30
                                     ≥300                                                                                                                                                                                                                                                                                   ≥12
                                                                                                                                                                           ≥30
                                                                          Aantal                                                                                                                            Aantal                                                                                                                                             Aantal
                                             0        2       4       6   8     10    12    14   16    18    20
                                                                                                                                                                                  0    2   4       6       8      10        12   14        16    18        20                                                                     0           5           10            15              20             25
                                     0-0,5
                                                                                                                                                                           0-25                                                                                                                                           0-0,2
                                     0,5-1
                                                                                                                                                                          25-50                                                                                                                                  0,2-0,4
                                     1-1,5
                                                                                                                                                                          50-75                                                                                                                                  0,4-0,6
                                     1,5-2
                                                                                                                                                                         75-100                                                                                                                                  0,6-0,8
                                     2-2,5
                                                                                                                                                                        100-125                                                                                                                                           0,8-1
                                     2,5-3
                                                                                                                                                                        125-150                                                                                                                                           1-1,2
                                     3-3,5
                                                                                                                                                                        150-175                                                                                                                                  1,2-1,4
                                     3,5-4
                                                                                                                                                                                                                                                                         Lood - ondergrond                                                                                                                   Kwik - ondergrond
                                                                                                                                                                        175-200                                                                                                                                  1,4-1,6
                                                                                                                  Molybdeen - ondergrond
                                     4-4,5
          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,6-1,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                        200-225
                                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
                                     4,5-5
                                                                                                                                                                        225-250                                                                                                                                           1,8-2
                                     5-5,5
                                                                                                                                                                        250-275                                                                                                                                           2-2,2
                                     5,5-6
                                                                                                                                                                        275-300                                                                                                                                  2,2-2,4
                                       ≥6
                                                                                                                                                                           ≥300                                                                                                                                           ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                 Aantal                                                                                                                                       Aantal
                                                                                                                                                                                   0   2       4       6          8         10   12         14        16        18                                                                 0          5               10        15              20             25
                                                                                                                                                                            0-50                                                                                                                                             0-5
                                                                                                                                                                         50-100                                                                                                                                             5-10
                                                                                                                                                                        100-150                                                                                                                                           10-15
                                                                                                                                                                        150-200                                                                                                                                           15-20
                                                                                                                                                                        200-250                                                                                                                                           20-25
                                                                                                                                                                        250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25-30
                                                                                                                                                                        300-350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                         Zink - ondergrond                                                                                                                  Nikkel - ondergrond
                                                                                                                                                                        350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          35-40
                                                                                                                                              Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                        400-450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          40-45
                                                                                                                                                                        450-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          45-50
                                                                                                                                                                        500-550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50-55
                                                                                                                                                                        550-600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          55-60
                                                                                                                                                                           ≥600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ≥60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aantal
                                                               Aantal                                                                                                                                                 Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0            50          100                    150                     200                      250
                                         0        50          100          150           200               250                                                                         0    20    40        60         80             100          120         140           160          180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0-25
                                 0-0,5                                                                                                                                        0-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25-50
                                 0,5-1                                                                                                                                      50-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         50-75
                                 1-1,5                                                                                                                                     100-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        75-100
                                 1,5-2                                                                                                                                     150-200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       100-125
                                                                                                                                                                           200-250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Deelgebied 4 Bovengrond
                                 2-2,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       125-150
                                 2,5-3                                                                                                                                     250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150-175
                                 3-3,5                                                                                                                                     300-350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       175-200
                                 3,5-4                                                                                                                                     350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Minerale olie - bovengrond
                                                                                                                 Cadmium - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barium - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       200-225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Meetwaarde [mg/kg ds]
                                 4-4,5                                                                                                                                     400-450
      Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                       Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       225-250
                                 4,5-5                                                                                                                                     450-500
                                                                                                                                                                           500-550                                                                                                                                                                     250-275
                                 5-5,5
                                                                                                                                                                           550-600                                                                                                                                                                     275-300
                                 5,5-6
                                                                                                                                                                              ≥600                                                                                                                                                                       ≥300
                                   ≥6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aantal
                                                              Aantal                                                                                                                                            Aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0        20    40    60     80        100               120         140               160         180
                                                                                                                                                                                   0       20     40             60              80                100           120               140
                                       0     50         100          150          200          250         300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0-1
                                                                                                                                                                           0-2,5
                                0-25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1-2
                                                                                                                                                                           2,5-5
                               25-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2-3
                                                                                                                                                                           5-7,5
                               50-75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3-4
                                                                                                                                                                          7,5-10
                          75-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4-5
                    100-125                                                                                                                                      10-12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5-6
                    125-150                                                                                                                                      12,5-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6-7
                    150-175                                                                                                                                      15-17,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAK - bovengrond
                    175-200                                                                                                                                      17,5-20
                                                                                                                     Koper - bovengrond                                                                                                                                                            Kobalt - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8-9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                 20-22,5
                                                                                                                                              Meetwaarde [mg/kg ds]
                    200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                 22,5-25                                                                                                                                                                                9-10
                    225-250
                                                                                                                                                                 25-27,5                                                                                                                                                                               10-11
                    250-275
                                                                                                                                                                 27,5-30                                                                                                                                                                               11-12
                    275-300
                                                                                                                                                                            ≥30                                                                                                                                                                          ≥12
                               ≥300
                                                              Aantal                                                                                                                                             Aantal                                                                                                                                                                         Aantal
                                       0     20        40           60       80         100          120                                                                               0    20        40        60          80              100          120           140               160                                                                        0          50           100                    150                         200                      250
                               0-0,5                                                                                                                                          0-25                                                                                                                                                                        0-0,2
                               0,5-1                                                                                                                                         25-50                                                                                                                                                                      0,2-0,4
                               1-1,5                                                                                                                                         50-75                                                                                                                                                                      0,4-0,6
                               1,5-2                                                                                                                                       75-100                                                                                                                                                                       0,6-0,8
                               2-2,5                                                                                                                                      100-125                                                                                                                                                                         0,8-1
                               2,5-3                                                                                                                                      125-150                                                                                                                                                                         1-1,2
                               3-3,5                                                                                                                                      150-175                                                                                                                                                                       1,2-1,4
                               3,5-4                                                                                                                                      175-200                                                                                                                                                                       1,4-1,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lood - bovengrond                                                                                                                                                                    Kwik - bovengrond
                                                                                                                     Molybdeen - bovengrond
                               4-4,5                                                                                                                                      200-225                                                                                                                                                                       1,6-1,8
       Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                    Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                                     Meetwaarde [mg/kg ds]
                               4,5-5                                                                                                                                      225-250                                                                                                                                                                         1,8-2
                               5-5,5                                                                                                                                      250-275                                                                                                                                                                         2-2,2
                               5,5-6                                                                                                                                      275-300                                                                                                                                                                       2,2-2,4
                                 ≥6                                                                                                                                          ≥300                                                                                                                                                                          ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                 Aantal                                                                                                                                                                    Aantal
                                                                                                                                                                                       0   20    40        60         80          100             120      140          160              180                                                                    0        20    40    60         80         100               120         140               160          180
                                                                                                                                                                             0-50                                                                                                                                                                         0-5
                                                                                                                                                                           50-100                                                                                                                                                                        5-10
                                                                                                                                                                          100-150                                                                                                                                                                       10-15
                                                                                                                                                                          150-200                                                                                                                                                                       15-20
                                                                                                                                                                          200-250                                                                                                                                                                       20-25
                                                                                                                                                                          250-300                                                                                                                                                                       25-30
                                                                                                                                                                          300-350                                                                                                                                                                       30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        35-40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zink - bovengrond
                                                                                                                                                                          350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikkel - bovengrond
                                                                                                                                                                          400-450                                                                                                                                                                       40-45
                                                                                                                                              Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                                            Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                          450-500                                                                                                                                                                       45-50
                                                                                                                                                                          500-550                                                                                                                                                                       50-55
                                                                                                                                                                          550-600                                                                                                                                                                       55-60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ≥60
                                                                                                                                                                             ≥600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                    Aantal                                                                                                                                        Aantal                                                                                                                                                Aantal
                                                  0       10        20         30         40         50        60        70    80                                                                    0        10        20        30         40        50         60         70                                                                          0         10         20         30         40         50        60   70
                                       0-0,5                                                                                                                                                  0-50                                                                                                                                              0-25
                                       0,5-1                                                                                                                                                50-100                                                                                                                                             25-50
                                       1-1,5                                                                                                                                               100-150                                                                                                                                             50-75
                                       1,5-2                                                                                                                                               150-200                                                                                                                                            75-100
                                       2-2,5                                                                                                                                               200-250                                                                                                                                           100-125
                                       2,5-3                                                                                                                                               250-300                                                                                                                                           125-150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Deelgebied 4 Ondergrond
                                       3-3,5                                                                                                                                               300-350                                                                                                                                           150-175
                                       3,5-4                                                                                                                                               350-400                                                                                                                                           175-200
                                                                                                                                    Cadmium - ondergrond                                                                                                                                                                                                                                                                              Minerale olie - ondergrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barium - ondergrond
                                       4-4,5                                                                                                                                               400-450                                                                                                                                           200-225
            Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                       4,5-5                                                                                                                                               450-500                                                                                                                                           225-250
                                       5-5,5                                                                                                                                               500-550                                                                                                                                           250-275
                                       5,5-6                                                                                                                                               550-600                                                                                                                                           275-300
                                             ≥6                                                                                                                                               ≥600                                                                                                                                              ≥300
                                                                                   Aantal                                                                                                                                    Aantal                                                                                                                                                     Aantal
                                             0        10        20            30         40         50        60        70    80
                                                                                                                                                                                                    0     10            20         30             40         50         60                                                                           0        10             20         30         40         50        60    70
                                      0-25
                                                                                                                                                                                            0-2,5                                                                                                                                              0-1
                                     25-50
                                                                                                                                                                                            2,5-5                                                                                                                                              1-2
                                     50-75
                                                                                                                                                                                            5-7,5                                                                                                                                              2-3
                                    75-100
                                                                                                                                                                                           7,5-10                                                                                                                                              3-4
                           100-125
                                                                                                                                                                                          10-12,5                                                                                                                                              4-5
                           125-150
                                                                                                                                                                                          12,5-15                                                                                                                                              5-6
                           150-175
                                                                                                                                                                                          15-17,5                                                                                                                                              6-7
                           175-200
                                                                                                                                    Koper - ondergrond
                                                                                                                                                                                          17,5-20                                                                                                                                              7-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kobalt - ondergrond                                                                                                                         PAK - ondergrond
                           200-225
Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                          20-22,5                                                                                                                                              8-9
                                                                                                                                                             Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]
                           225-250
                                                                                                                                                                                          22,5-25                                                                                                                                             9-10
                           250-275
                                                                                                                                                                                          25-27,5                                                                                                                                            10-11
                           275-300
                                                                                                                                                                                          27,5-30                                                                                                                                            11-12
                                     ≥300
                                                                                                                                                                                             ≥30                                                                                                                                               ≥12
                                                                              Aantal                                                                                                                                              Aantal                                                                                                                                                Aantal
                                             0        5        10        15         20         25        30        35    40    45
                                                                                                                                                                                                    0    10        20        30         40        50    60        70         80                                                                      0       10         20         30         40         50        60    70   80
                                     0-0,5
                                                                                                                                                                                             0-25                                                                                                                                            0-0,2
                                     0,5-1
                                                                                                                                                                                            25-50                                                                                                                                  0,2-0,4
                                     1-1,5
                                                                                                                                                                                            50-75                                                                                                                                  0,4-0,6
                                     1,5-2
                                                                                                                                                                                           75-100                                                                                                                                  0,6-0,8
                                     2-2,5
                                                                                                                                                                                          100-125                                                                                                                                            0,8-1
                                     2,5-3
                                                                                                                                                                                          125-150                                                                                                                                            1-1,2
                                     3-3,5
                                                                                                                                                                                          150-175                                                                                                                                  1,2-1,4
                                     3,5-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lood - ondergrond                                                                                                                        Kwik - ondergrond
                                                                                                                                                                                          175-200                                                                                                                                  1,4-1,6
                                                                                                                                    Molybdeen - ondergrond
                                     4-4,5
          Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,6-1,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                          200-225
                                                                                                                                                             Meetwaarde [mg/kg ds]
                                     4,5-5
                                                                                                                                                                                          225-250                                                                                                                                            1,8-2
                                     5-5,5
                                                                                                                                                                                          250-275                                                                                                                                            2-2,2
                                     5,5-6
                                                                                                                                                                                          275-300                                                                                                                                  2,2-2,4
                                       ≥6
                                                                                                                                                                                             ≥300                                                                                                                                            ≥2,4
                                                                                                                                                                                                                                   Aantal                                                                                                                                               Aantal
                                                                                                                                                                                                     0        10        20         30             40        50         60         70                                                                  0           10         20         30         40         50        60    70
                                                                                                                                                                                              0-50                                                                                                                                              0-5
                                                                                                                                                                                           50-100                                                                                                                                              5-10
                                                                                                                                                                                          100-150                                                                                                                                            10-15
                                                                                                                                                                                          150-200                                                                                                                                            15-20
                                                                                                                                                                                          200-250                                                                                                                                            20-25
                                                                                                                                                                                          250-300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25-30
                                                                                                                                                                                          300-350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30-35
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zink - ondergrond                                                                                                                       Nikkel - ondergrond
                                                                                                                                                                                          350-400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35-40
                                                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                                                                                                          400-450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             40-45
                                                                                                                                                                                          450-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             45-50
                                                                                                                                                                                          500-550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             50-55
                                                                                                                                                                                          550-600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             55-60
                                                                                                                                                                                             ≥600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ≥60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 10 Bodemfunctieklassenkaart
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                                                                      \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Bodemfunctieklassekaart 27092017.mxd 27-9-2017 11:37:11
                           Bodemfunctieklassenkaart
                           Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
Legenda                    Opdrachtgever: Gemeente Oss
                           Projectnummer: 347820
Bodemfunctieklassen        Status: Definitief
                           Datum: 27-9-2017
     Agrarisch en Natuur   Schaal: 1:68.043
                                                                                                  ´
                           Formaat: A3
     Wonen                 Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Industrie             0         740        1.480      2.220       2.960   3.700   4.440
                                                                                          meter
                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 11 Ontgravingskaart
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Legenda
                                                                                                                            Q:\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Ontgravingskaart_BG_07-11.mxd 7-11-2019 10:15:24
Kwaliteit bovengrond                              Ontgravingskaart - Bovengrond
     < AW                                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
     Wonen                                        Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                  Projectnummer: 347820
     Niet gezoneerd                               Status: Definitief
                                                  Datum: 7-11-2019
                                                  Schaal: 1:70.000
Deelgebieden
                                                                                                                        ´
                                                  Formaat: A3
     Molada (BKK geen geldig bewijsmiddel)        Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Zone A (gelden aanvullende eisen voor OCB)   0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                                                meter
                                                  © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Legenda
                                                                                                                            Q:\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Ontgravinskaart_OG_07-11.mxd 7-11-2019 10:51:36
Kwaliteit Ondergrond                              Ontgravingskaart - Ondergrond
     < AW                                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
     Wonen                                        Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                  Projectnummer: 347820
     Niet gezoneerd                               Status: Definitief
                                                  Datum: 7-11-2019
                                                  Schaal: 1:70.000
Deelgebieden
                                                                                                                        ´
                                                  Formaat: A3
     Molada (BKK geen geldig bewijsmiddel)        Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Zone A (gelden aanvullende eisen voor OCB)   0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                                                meter
                                                  © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 12 Toepassingskaart
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                                                                                          \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Toepassingskaart_OG_27-09.mxd 19-12-2017 10:26:14
                                Toepassingskaart - Bovengrond
Legenda                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
Toe te passen maximale waarde   Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                Projectnummer: 347820
     AW                         Status: Definitief
                                Datum: 19-12-2017
     Wonen                      Schaal: 1:70.000
                                                                                                      ´
                                Formaat: A3
     Industrie                  Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Niet gezoneerd             0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                              meter
                                © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                                                                                                          \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\Toepassingskaart_OG_27-09.mxd 19-12-2017 10:30:29
                                Toepassingskaart - Ondergrond
Legenda                         Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
Toe te passen maximale waarde   Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                Projectnummer: 347820
     AW                         Status: Definitief
                                Datum: 19-12-2017
     Wonen                      Schaal: 1:70.000
                                                                                                      ´
                                Formaat: A3
     Industrie                  Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
     Niet gezoneerd             0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                              meter
                                © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 13 Statistiek PCB
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenvattende statistiek PCB (mg/kg).
                                                                                Bovengrond                                                                                  Ondergrond
 Aantal                                                                                                                                312                                                         197
 Gemiddeld                                                                                                                          0,0075                                                      0,0089
 Min                                                                                                                                0,0028                                                      0,0039
 Max                                                                                                                                0,0280                                                      0,2500
 P80                                                                                                                                0,0054                                                      0,0049
 P90                                                                                                                                0,0098                                                      0,0050
 P95                                                                                                                                0,0149                                                      0,0200
 St. dev.                                                                                                                           0,0166                                                      0,0240
Tabel 2: Generieke normen PCB (mg/kg), gecorrigeerd voor gemeten lutum en organische stof.
                                                    AW                                                    MwW                                                         MwI                              I
 Bovengrond                                                        0,0052                                    0,0105                                                                  0,1312                              0,2625
 Ondergrond                                                        0,0040                                                           0,0080                                           0,1000                              0,2000
                                                                  PCB - bovengrond                                                                                                                                                                      PCB - ondergrond
          250                                                                                                                                                                                          180
                                                                                                                                                                                                       160
          200
                                                                                                                                                                                                       140
                                                                                                                                                                                                       120
          150
 Aantal                                                                                                                                                                                       Aantal
                                                                                                                                                                                                       100
                                                                                                                                                                                                        80
          100
                                                                                                                                                                                                        60
                                                                                                                                                                                                        40
           50
                                                                                                                                                                                                        20
            0                                                                                                                                                                                              0
                          0,005-0,01   0,01-0,015    0,015-0,02    0,02-0,025   0,025-0,03   0,03-0,035   0,035-0,04   0,04-0,045    0,045-0,05   0,05-0,055   0,055-0,06
                0-0,005
                                                                                                                                                                             ≥0,06
                                                                                                                                                                                                                          0,005-0,01   0,01-0,015    0,015-0,02   0,02-0,025   0,025-0,03   0,03-0,035   0,035-0,04   0,04-0,045   0,045-0,05   0,05-0,055   0,055-0,06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ≥0,06
                                                                                                                                                                                                               0-0,005
                                                    Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                                                                                           Meetwaarde [mg/kg ds]
Grafiek 1 en 2: klasse-indeling meetwaarden PCB (mg/kg)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 14 Ruimtelijke spreiding DDT-waarnemingen
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                            !
                                            (!(                                                                       !
                                                                                                                      (
                                                                                                                 !
                                                                                                                 (
                                                                                                                                              !
                                                                                                                                              (
                        !
                        (                                                                                                                  (!
                                                                                                                                          !!
                                                                                                                                          ( (
                        !
                        (!!
                          (
                          (
                                                                                                                                                               !
                                                                                                                                                               (
                                                                                                       !
                                                                                                       (!(!
                                                                                                         (
                                                                                                         ! (!
                                                                                                           ((
                                                                                                           !
                                                                                   !
                                                                                   (
                                                        !
                                                        (!
                                                         (!
                                                         !
                                                         !
                                                         (
                                                         ((!
                                                           (
                                                           !
                                                         !
                                                         (
                                                         !
                                                         ((
                                                          !
                                                          !
                                                          (
                                                          !
                                                          (!
                                                           (
                                                           !
                                                           (
                                                         !
                                                         (
                                                         !
                                                         (!
                                                          (
                                                          !
                                                          (!
                                                           (
                                                          !
                                                          (!
                                                           (
                                                  !
                                                  ( (! !(
                                                          !
                                                          (
                                                          !
                                                          (
                                                          !
                                                          (
                                                          !
                                                          (!
                                                           (
                                                           !
                                                           !
                                                           (
                                                           (
                                                           !
                                                           (
                                                           !
                                                           !
                                                           (!
                                                            ( (
                                                           (
                                                           !
                                                           (!
                                                            (   ! ( !        !
                                                                             (
                                                                             !
                                                                             (!
                                                                              (
                                                                              !
                                                                              !
                                                                              (
                                                                              (!
                                                                               (!
                                                   !     !
                                                         (                  !!(
                                                                              !
                                                                             (!!
                                                                               ((!
                                                                                 (!
                                            !    ((
                                                 !                  !
                                                                    (
                                                                         !!
                                                                         ((
                                                                          !
                                                                          (!
                                                                           (
                                                                           !
                                                                           (
                                                                           !
                                                                           (
                                                                            (
                                                                            !
                                                                            (
                                                                             !
                                                                             (
                                                                             !
                                                                             (
                                                                             !
                                                                             ((!
                                                                              (
                                                                              !
                                                                              !
                                                                               (!
                                                                                (!
                                                                                !
                                                                                (((
                                                                                   !
                                                                                   (
                                          ! (                              !
                                                                           (
                                                                           !
                                                                           (!((
                                                                              !
                                                                              (
                                          (                          !       !
                                                                             (
                                                    !
                                                    (      !
                                                           (       ((
                                                                   !          !      ((!
                                                                                     ! ( !
                                                                                         (!
                                                                                          (!
                                                                                           (                      !
                                                                                                                  (
                                             !
                                             (                      !
                                                                    ( !
                                                                      (
                                                                      !
                                                                      (
                                                                              (!
                                                                               ( !  (! !
                                                                                       (
                                                                                      (!
                                                                                      !(!!
                                                                                         (
                                                                                        (!
                                                                                         ((!
                                                                                          !
                                                                                          (
                                                                                          !(!
                                                                                            (!
                                                                                             (!(
                                           !
                                           (     !
                                                 (       !
                                                         (        !
                                                                  (              (!
                                                                                  (
                                                                                 !!
                                                                                  !
                                                                                  (
                                                                                  (           !
                                                                                              (
                                       !
                                       (             !
                                                     (                                        !
                                                                                              (!
                                                                                               (
                                                                                               !
                                                                                               (!(!
                                                                                                 ! ( !
                                                                                                    ((
                               !
                               (!                                                     !          ( !
                                                                                                (!    !
                                                                                                      (!                                           !
                                                                                                                                                   (
                                (                                                     (         !
                                                                                                ( !
                                                                                                  (     (
                                !
                                (             !
                                              (                                                !
                                                                                               (     !
                                                                                                     (!                                                            !
                                                                                                                                                                   (
                               !
                               (! !!
                                   !
                                   (                                                         !
                                                                                             (!      !
                                                                                                     (
                               !
                               ((!
                                !
                                (
                                  ((
                                  ( (!  !
                                        (  !
                                           (!
                                            (                           !
                                                                        (                     (      ((
                                                                                                     ! !
                                                                                                       (
                                !
                                (                     !
                                                      (                !
                                                                       ((!                          !
                                                                                                    (
                                   ( !
                                   !  (                                  !
                                                                         (                           (!(
                                          !
                                          (     !
                                                (
                                                        !
                                                        (                              ( !
                                                                                       !    !
                                                                                            (!
                                                                                           (!
                                                                                            ((
                                                                                             !
                                                                                             (!
                                                                                              (
                                                                                              !
                                                                                              (!
                                                                                               (!
                                                                                                (
                                                                                                !(!
                                                                                                (! (!
                                                                                                  (!
                                                                                                   (
                                                                                                   !
                                                                                                   !
                                                                                                   (
                                                                                                   (
                                                                                                   !
                                                     !                         !
                                                                               (!
                                                                                (                    !
                                                                                                     (           !
                                                                                                                 (!
                                                                                                                 !
                                                                                                                 (         !
                                                                                                                           (
                                                     (                                                            (
                                                                                                                  ! (!
                                                                                                                    !
                                                                                                                   (!
                                                                                                                  (!((!
                                                                                                                      (
                                         !
                                         (                                 !
                                                                           (!
                                                                            (                 !
                                                                                              (                       !
                                                                                                                      (
                                              !
                                              (!
                                               (
                                               !
                                               (               !
                                                               (                       !
                                                                                       (                     !
                                                                                                             (         !
                                                                                                                       (!
                                                                                                                        (
                                    !
                                    (                       !
                                                            (
                                                            !
                                                            (!
                                                             (
                                                             !
                                                             ((!
                                                              !
                                                              !
                                                              (
                                                              !
                                                              ( (
                                                                                !
                                                                                (
                                                                                 !
                                                                                 (!
                                                                                  (                               !
                                                                                                                  (     !
                                                                                                                        (!
                                                                                                                         (
                                                           !
                                                           (!
                                                            (                    !
                                                                                 (!
                                                                                  (   !                                  !
                                                                                                                         (
                                            !
                                            (                                         (          ( !
                                                                                                 !   (                 !
                                                                                                                       (!!
                                                                                                                         (
                                                                                                                        (!
                                                                                                                         (
                                                                                                                 !
                                                                                                                 (      !
                                                                                                                        (
                                                                           !
                                                                           (
                                         !
                                         (!
                                          (
                                          !!
                                           (
                                          (!
                                           (!
                                            (!
                                             (   !
                                                 (                       (!
                                                                         !(      !
                                                                                 (                ( !
                                                                                                  !     (
                                        !
                                        (!
                                        (
                                        !
                                        !
                                        (
                                        !(!
                                          (  !
                                             (                                              !
                                                                                            (!                           (!
                                                                                                                          (
                                       !
                                       ((                                         !
                                                                                  (!      (!
                                                                                          !(  (                         (!
                                                                                                                       (!
                                     !
                                     (
                                        !
                                        ( ! (!(          !
                                                         (
                                                         !
                                                         (   !!
                                                              (
                                                             ( !(!
                                                                 (!                (!
                                                                                    (     !
                                                                                          ( !
                                                                                            (          !
                                                                                                       (!
                                                                                                        (
                                                                                                        !
                                                                                                        (     !
                                                                                                              (
                                                                                                              !
                                                                                                              (     (!
                                                                                                                    ! (!
                                   !
                                   (                     (!
                                                         !( !     !
                                                                  ( !
                                                                    (!
                                                                    (
                                                                   (!
                                                                    ((            !
                                                                                  (!        !
                                                                                            (!
                                                                                             (           !
                                                                                                         (!(
                                        !
                                        (!                   (( !
                                                             !                      (! ( (!  !
                                                                                             ( !
                                                                                               ((!(!
                                                                                                   (
                                                                                                   (! !
                                                                                                      (
                                                                                                     (!!
                                                                                                       (   !
                                                                                                           ( !
                                                                                                             (   !
                                                                                                                 (
                              !
                              ( !
                                (      !
                                       (!(( ! (           (!
                                                          !(!(         !
                                                                       (          !
                                                                                  (!(!(!   ( !    (!
                                                                                                  !   (!
                                                                                                      !  !
                                                                                                         (    !(!
                                                                                                              (!(
                              (!
                              !
                              (
                              !( !(     !
                                        (! ((  !               !
                                                               ( !
                                                                 (                                (!
                                                                                                  ! (!
                                                                                                     (
                                                                                                    (!
                                                                                                      (
                                                                                                      (
                                                                                                       (
                                !
                                (            !!
                                              (
                                              !
                                               ( !!
                                                  (
                                                 (! !
                                                    (      !
                                                           (!
                                                            ( !
                                                              (
                                                                                           !    !
                                                                                                (  (!
                                                                                                   ! !
                                                                                                     (
                                  !
                                  (!
                                   (      !
                                          (!(!(
                                              !
                                              (
                                              !
                                              (
                                              (!
                                               (!!
                                                 (
                                                (!!
                                                  ((
                                                   !                !
                                                                    (                  !(
                                                                                        !
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        !!
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         (!
                                                                                          ((
                                                                                           !
                                                                                           (!
                                                                                            (      !
                                                                                                   (
                                        !
                                        ( !
                                          (   !
                                              ( !
                                                (( (!(           !
                                                                 (                     !
                                                                                       ((
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        !
                                                                                        (!
                                                                                         ( !
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           (       !
                                                                                                   (
                                    !
                                    (!
                                     (!
                                      (!
                                       (               !
                                                       (      (!
                                                              ! ( !  (               !
                                                                                     ( !!
                                                                                        (
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        !!
                                                                                         !
                                                                                         (
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         !!
                                                                                          (!
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           !
                                                                                           !
                                                                                           (
                                                                                           (
                                                                                           (!
                                                                                            (  (! (
                                              !
                                              (! ( !  ( !                           !
                                                                                    (!
                                                                                     (!(
                                                                                      (!
                                                                                       (
                                                                                       !
                                                                                       (
                                                                                       !
                                                                                       (
                                                                                        (
                                                                                        !
                                                                                        !
                                                                                        (
                                                                                        ((
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         (
                                                                                          !
                                                                                          (
                                                                                          !
                                                                                          (
                                                                                          !
                                                                                          (!
                                                                                           (!
                                                                                            (
                                                                                            !
                                                                                            !
                                                                                            (
                                                                                            ( (!
                                                                                             (!
                                                                                             !
                                                !
                                                (       ( !(      !                !
                                                                                   (!
                                                                                    (!
                                                                                     ( !
                                                                                       ( !
                                                                                         (
                                                                                         !
                                                                                         ( !
                                                                                           (
                                                                                           !
                                                                                           (   !
                                                                                               (                    !
                                                                                                                    (
                                                                  (!
                                                                   (!
                                                                    (            !
                                                                                 (! (!
                                                                                     ((!
                                                                                       (
                                                 !      !
                                                        (                            (!
                                                                                     !
                                                                                     (
                                                 (!
                                                  (!
                                                   (                              (!
                                                                                  !(!
                                                                                   ((
                                                                                   !
                                                                                     !
                                                                               !
                                                                               (
                                                                               !
                                                                               (
                                                                                   !
                                                                                   (
                                                                                   (!
                                                                                   !(
                                                                                                                       !
                                                                                                                       (
                                                                                                                 !
                                                                                                                 (!
                                                                                                                  ( !
                                                                                                                  !
                                                                                                                  (  (!
                                                                                                                      !
                                                                                                                      (
                                                                                                                      (
                                                                                                                !
                                                                                                                (
                                                                                                                ((!
                                                                                                                 !
                                                                                                                !!
                                                                                                                 (
                                                                                                                 !
                                                                                                                 ((
                                                                                                                 (!
                                                                                                                 !(           !
                                                                                                                              (!
                                                                                                                              ! (
                                                                                                                              (
                                                                                                                              (!
                                                                                                                              ! (
                                                                                                                                                                                                              \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\DDT 02102017.mxd 2-10-2017 10:10:02
Legenda
Bodemkwaliteitsklasse                                                                                                               DDT waarnemingen - Bovengrond
  (
  !     AW                                                                                                                          Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
  (
  !     Wonen                                                                                                                       Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                                                                                                    Projectnummer: 347820
  (
  !     Industrie                                                                                                                   Status: Definitief
                                                                                                                                    Datum: 2-10-2017
                                                                                                                                    Schaal: 1:70.000
        > Industrie
                                                                                                                                                                                                          ´
  (
  !                                                                                                                                 Formaat: A3
       Deelgebied A                                                                                                                 Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
       Deelgebied B                                                                                                                 0        700       1.400       2.100    2.800      3.500   4.200
                                                                                                                                                                                                  meter
                                                                                                                                    © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       !
                                                                                                                                       (
                                                                                                                                            !
                                                                                                                                            (
                                                                                                                                            !
                                                                                                                                            (
                                                                                                                               !
                                                                                                                               (
                                                                                                                                                  !
                                                                                                                                                  (
                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                                                (
                        !
                        (!
                         (!
                          (
                                                                                                                       !
                                                                                                                       (
                                                                                                                  !
                                                                                                                  (
                                                                                               !
                                                                                               (
                                                               (!
                                                               !(!                              !
                                                                                                (
                                                                ((
                                                                !
                                                                !
                                                                (
                                                                !
                                                                (!
                                                                 (
                                                               !
                                                               (!
                                                                (
                                                                !
                                                                (
                                                                !
                                                                (!
                                                                 (
                                                        !
                                                        ( ( ! !
                                                              (                                                                    !
                                                                                                                                   (
                                                                !
                                                                ((
                                                                 !
                                                                 (
                                                                 !
                                                                 ( !
                                                                   ( ! (
                                                         !     !
                                                               (
                                            !          ((
                                                       !             !
                                                                     (
                                                                       !
                                                                       (
                                                                                     !
                                                                                     (!(!
                                                                                        (
                                          ! (             !
                                                          (                           !
                                                                                      (!!
                                          (                        !
                                                                   (
                                                                   !
                                                                   (                   ((
                                                                 !
                                                                 (                            !!
                                                                                              ((    !(!
                                                                                                    (!(
                                            !
                                            (                                                         !
                                                                                                      (           !
                                                                                                                  (
                                                                                                                  !
                                                                                                                  (
                                          !
                                          (            !
                                                       (!
                                                        (!
                                                         (     !
                                                               (     !
                                                                     (                                            !
                                                                                                                  (
                                                                                                                  !
                                                                                                                  (
                                                                                                                  !
                                  !
                                  (                                                                               (!
                                                                                                                   (                   !
                                                                                                                                       (
                                  (!
                                  ! (                      !
                                                           (
                                                                                                    !
                                                                                                    (
                                                  !
                                                  (
                                 (!
                                 !(!
                                   (( !
                                      (                                               !            !
                                                                                                   (
                                                                                                   !
                                                                                                   (    ((
                                                                                                        ! !
                              (!
                              ! ( !
                               (!                                                     (                   !
                                                                                                          (
                                   ( !
                                   ! (                        !
                                                              (                           !
                                                                                          (
                                          !
                                          (           !
                                                      (
                                                                  !                                     !
                                                                                                        (
                                                                                                        !
                                                                                                        (!
                                                                                                         (!
                                                                                                         !
                                                                                                         ( (!
                                                                                                          (!
                                                                                                            (
                                                                                                            (!
                                                                                                            ! (                               !
                                                                                                                                              (
                                                                  (
                                                              !
                                                              (                       !
                                                                                      (                           !
                                                                                                                  (                         !
                                                                                                                                            (!
                                                                                                                                             (
                                        !
                                        (                                             !
                                                                                      (
                                                                                      !
                                                                                      (
                                                                                      !
                                                                                      (
                                                  !
                                                  (
                                                  !
                                                  (!
                                                   (                                                !
                                                                                                    (                      !
                                                                                                                           (
                                  !
                                  (                       !
                                                          (            !(!
                                                                       (!(                                                     !
                                                                                                                               (
                                                                                                                                            !
                                                                                                                                            (
                                              !
                                              (                                                     !
                                                                                                    (         !
                                                                                                              (   !
                                                                                                                  (                        !!
                                                                                                                                           ((
                                                              !
                                                              (                                         !
                                                                                                        (          !
                                                                                                                   (           !
                                                                                                                               (
                                          !!
                                           (                                                                      !
                                                                                                                  (
                                        ( (
                                        !
                                        (
                                        !                                                                                    (!
                                                                                                                              (! (!
                                                                                                                                (!(
                                          !
                                          (                                  !
                                                                             (                                    !!
                                                                                                                  ((    !
                                                                                                                        (
                                                                                                                             !
                                                                                                                             (((!
                                                                                                                             !!
                                            !
                                            (                                                                          ! !
                                                                                                                       (   !
                                                                                                                           (
                                                                                                                          !
                                                                                                                          (
                                                                                                                         ((
                              !
                              (
                              !
                              (
                              !
                              (                                                  !
                                                                                 (                                      (!
                                                                                                                        !
                                                          !
                                                          (                                      !
                                                                                                 (  !
                                                                                                    (
                                                          !
                                                          (                                      !
                                                                                                 !
                                                                                                 (
                                                                                                 (
                                                                                                 !
                                                                                                 (!
                                                                                                  (
                                                                                              ! !!
                                                                                              ( (
                                                                                                 (
                                                                                                 !
                                                                                                 ((!
                                                                                                  !(! ( !
                                                                                                    ((! (
                                                                                              ! (
                                                                                              (    !! !
                                                                                                      (
                                                                             !
                                                                             (                                                     !
                                                                                                                                   (
                                                                      !
                                                                      (!
                                                                       (
                                                                                                                                    !
                                                                                                                                    (
                                                                                                                                    !
                                                                                                                                    (
                                                                                                                                    !
                                                                                                                                    (
                                                                                                                            !
                                                                                                                            (!
                                                                                                                             (!
                                                                                                                              (!
                                                                                                                               (!(!
                                                                                                                             (!
                                                                                                                            !!
                                                                                                                            (  ( (!
                                                                                                                              (!  (
                                                                                                                           !
                                                                                                                           (
                                                                                                                           !(!
                                                                                                                           (! (
                                                                                                                                                                                                                                \\sweco\nl\AMS01\Legacy\P\HOU\PRJ500\347820\Milieu&Ruimte\GIS\MXD\DDT 02102017.mxd 2-10-2017 10:51:34
Legenda
Bodemkwaliteitsklasse                                                                                                                                 DDT waarnemingen - Ondergrond
  (
  !     AW                                                                                                                                            Bodemkwaliteitskaart gemeente Oss
  (
  !     Wonen                                                                                                                                         Opdrachtgever: Gemeente Oss
                                                                                                                                                      Projectnummer: 347820
  (
  !     Industrie                                                                                                                                     Status: Definitief
                                                                                                                                                      Datum: 2-10-2017
                                                                                                                                                      Schaal: 1:70.000
        > Industrie
                                                                                                                                                                                                                            ´
  (
  !                                                                                                                                                   Formaat: A3
       Deelgebied A                                                                                                                                   Getekend: DP - Gecontroleerd: SV
       Deelgebied B                                                                                                                                   0        700       1.400     2.100      2.800      3.500   4.200
                                                                                                                                                                                                                    meter
                                                                                                                                                      © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 15 Statistiek DDT/DDD/DDE
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenvattende statistiek som DDT (mg/kg).
                                  Deelgebied A                          Deelgebied B
                     Bovengrond          Ondergrond          Bovengrond        Ondergrond
 Aantal                             737                262                 38                 16
 Gemiddeld                        1,690              0,821              0,011              0,206
 Min                              0,001              0,001              0,001              0,001
 Max                            240,000             38,000              0,140              1,400
 P80                              0,098              0,140              0,012              0,140
 P90                              0,670              0,979              0,019              0,770
 P95                              3,388              3,370              0,031              1,400
 St. dev.                        12,508              3,943              0,025              0,469
Tabel 2: Samenvattende statistiek som DDD (mg/kg).
                                  Deelgebied A                          Deelgebied B
                     Bovengrond          Ondergrond          Bovengrond        Ondergrond
 Aantal                             675                246                 36                 14
 Gemiddeld                        0,449               0,27              0,003              1,222
 Min                              0,001              0,001              0,001              0,001
 Max                             30,000             15,000              0,020             14,000
 P80                              0,038              0,042              0,002              0,030
 P90                              0,342              0,345              0,005              2,111
 P95                              1,606              0,838              0,014              6,850
 St. dev.                         2,377              1,395              0,004              3,763
Tabel 3: Samenvattende statistiek som DDE (mg/kg).
                                  Deelgebied A                          Deelgebied B
                     Bovengrond          Ondergrond          Bovengrond        Ondergrond
 Aantal                             678                246                 36                 15
 Gemiddeld                        0,162              0,077              0,010              0,429
 Min                              0,001              0,001              0,001              0,001
 Max                             10,100              3,200              0,130              3,900
 P80                              0,040              0,030              0,008              0,082
 P90                              0,203              0,099              0,015              1,372
 P95                              0,654              0,303              0,054              2,710
 St. dev.                         0,798              0,321              0,024              1,112
Tabel 4: Gehanteerde generieke normen, gecorrigeerd voor een organische stofgehalte van 2%, voor
zowel de boven- en ondergrond als deelgebied A en B.
               AW            MwW            MwI           I
 DDT (som)     0,04          0,04           0,20          0,34
 DDD (som)     0,004         0,17           6,80          6,80
 DDE (som)     0,02          0,026          0,26          0,46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aantal                                                                                                         Aantal
                                                                                                        0   5       10       15     20     25   30        35    40                                                          0   100        200         300   400    500         600   700
                                                                                                0-0,1                                                                                                               0-0,1
                                                                                              0,1-0,2                                                                                                             0,1-0,2
                                                                                              0,2-0,3                                                                                                             0,2-0,3
                                                                                              0,3-0,4                                                                                                             0,3-0,4
                                                                                              0,4-0,5                                                                                                             0,4-0,5
                                                                                              0,5-0,6                                                                                                             0,5-0,6
                                                                                                                                                                     DDT - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                            DDT - bovengrond
                                                                                              0,6-0,7                                                                                                             0,6-0,7
                                                                                              0,7-0,8                                                                                                             0,7-0,8
                                                                                              0,8-0,9                                                                                                             0,8-0,9
                                                                                                                                                                          Zone B
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Deelgebied A
                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                   Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                                0,9-1                                                                                                               0,9-1
                                                                                                1-1,1                                                                                                               1-1,1
                                                                                              1,1-1,2                                                                                                             1,1-1,2
                                                                                                 ≥1,2                                                                                                                ≥1,2
                                                                                                                                  Aantal                                                                                                         Aantal
                                                                                                        0       2        4          6       8        10        12                                                           0         50         100          150         200         250
                                                                                               0-0,1                                                                                                               0-0,1
                                                                                              0,1-0,2                                                                                                             0,1-0,2
Grafiek 1 t/m 4: klasse-indeling meetwaarden som DDT (mg/kg).
                                                                                              0,2-0,3                                                                                                             0,2-0,3
                                                                                              0,3-0,4                                                                                                             0,3-0,4
                                                                                              0,4-0,5                                                                                                             0,4-0,5
                                                                                              0,5-0,6                                                                                                             0,5-0,6                                                                   DDT- ondergrond
                                                                                                                                                                     DDT - ondergrond
                                                                                              0,6-0,7                                                                                                             0,6-0,7
                                                                                              0,7-0,8                                                                                                             0,7-0,8
                                                                                              0,8-0,9                                                                                                             0,8-0,9
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Deelgebied A
                                                                                                                                                                          Zone B
                                                                      Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                               Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                               0,9-1                                                                                                               0,9-1
                                                                                               1-1,1                                                                                                               1-1,1
                                                                                              1,1-1,2                                                                                                             1,1-1,2
                                                                                                ≥1,2                                                                                                                ≥1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Aantal                                                                                                                         Aantal
                                                                                                    0   5   10   15       20       25        30        35    40                                                           0   100        200         300   400    500         600   700
                                                                                            0-0,1                                                                                                                 0-0,1
                                                                                          0,1-0,2                                                                                                               0,1-0,2
                                                                                          0,2-0,3                                                                                                               0,2-0,3
                                                                                          0,3-0,4                                                                                                               0,3-0,4
                                                                                          0,4-0,5                                                                                                               0,4-0,5
                                                                                          0,5-0,6                                                                                                               0,5-0,6
                                                                                                                                                                  DDD - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DDD - bovengrond
                                                                                          0,6-0,7                                                                                                               0,6-0,7
                                                                                          0,7-0,8                                                                                                               0,7-0,8
                                                                                          0,8-0,9                                                                                                               0,8-0,9
                                                                                                                                                                       Zone B
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Deelgebied A
                                                                  Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                            0,9-1                                                                                                                 0,9-1
                                                                                            1-1,1                                                                                                                 1-1,1
                                                                                          1,1-1,2                                                                                                               1,1-1,2
                                                                                             ≥1,2                                                                                                                  ≥1,2
                                                                                                                      Aantal                                                                                                                     Aantal
                                                                                                    0   2    4        6        8        10        12        14                                                            0         50         100          150         200         250
                                                                                           0-0,1                                                                                                                 0-0,1
                                                                                          0,1-0,2                                                                                                               0,1-0,2
Grafiek 5 t/m 8: klasse-indeling meetwaarden som DDD (mg/kg).
                                                                                          0,2-0,3                                                                                                               0,2-0,3
                                                                                          0,3-0,4                                                                                                               0,3-0,4
                                                                                          0,4-0,5                                                                                                               0,4-0,5
                                                                                          0,5-0,6                                                                                                               0,5-0,6
                                                                                                                                                                  DDD - ondergrond                                                                                                        DDD - ondergrond
                                                                                          0,6-0,7                                                                                                               0,6-0,7
                                                                                          0,7-0,8                                                                                                               0,7-0,8
                                                                                          0,8-0,9                                                                                                               0,8-0,9
                                                                                                                                                                       Zone B                                                                                                               Deelgebied A
                                                                                           0,9-1                                                                                                                 0,9-1
                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                           1-1,1                                                                                                                 1-1,1
                                                                                          1,1-1,2                                                                                                               1,1-1,2
                                                                                            ≥1,2                                                                                                                  ≥1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Aantal                                                                                                                        Aantal
                                                                                                     0   5   10   15       20       25        30        35    40                                                          0   100        200         300   400     500         600   700
                                                                                             0-0,1                                                                                                                0-0,1
                                                                                           0,1-0,2                                                                                                              0,1-0,2
                                                                                           0,2-0,3                                                                                                              0,2-0,3
                                                                                           0,3-0,4                                                                                                              0,3-0,4
                                                                                           0,4-0,5                                                                                                              0,4-0,5
                                                                                           0,5-0,6                                                                                                              0,5-0,6
                                                                                                                                                                   DDE - bovengrond
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DDE - bovengrond
                                                                                           0,6-0,7                                                                                                              0,6-0,7
                                                                                           0,7-0,8                                                                                                              0,7-0,8
                                                                                                                                                                        Zone B
                                                                                           0,8-0,9                                                                                                              0,8-0,9                                                                      Deelgebied A
                                                                   Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                             0,9-1                                                                                                                0,9-1
                                                                                             1-1,1                                                                                                                1-1,1
                                                                                           1,1-1,2                                                                                                              1,1-1,2
                                                                                              ≥1,2                                                                                                                 ≥1,2
                                                                                                                       Aantal                                                                                                                    Aantal
                                                                                                     0   2    4        6        8        10        12        14                                                           0         50         100           150         200         250
                                                                                            0-0,1                                                                                                                0-0,1
                                                                                           0,1-0,2                                                                                                              0,1-0,2
Grafiek 9 t/m 12: klasse-indeling meetwaarden som DDE (mg/kg).
                                                                                           0,2-0,3                                                                                                              0,2-0,3
                                                                                           0,3-0,4                                                                                                              0,3-0,4
                                                                                           0,4-0,5                                                                                                              0,4-0,5
                                                                                           0,5-0,6                                                                 DDE - ondergrond                             0,5-0,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DDE- ondergrond
                                                                                           0,6-0,7                                                                                                              0,6-0,7
                                                                                           0,7-0,8                                                                                                              0,7-0,8
                                                                                           0,8-0,9                                                                      Zone B                                  0,8-0,9                                                                     Deelgebied A
                                                                 Meetwaarde [mg/kg ds]                                                                                                Meetwaarde [mg/kg ds]
                                                                                            0,9-1                                                                                                                0,9-1
                                                                                            1-1,1                                                                                                                1-1,1
                                                                                           1,1-1,2                                                                                                              1,1-1,2
                                                                                             ≥1,2                                                                                                                 ≥1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 3 – Schema regelgeving
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    Schema hergebruikmogelijkheden weer voor ontgraven grond:
         ·        Is niet van toepassing voor bagger of bermengrond;
         ·        Een melding Besluit bodemkwaliteit is noodzakelijk, tenzij (zie par. 4.4);
         ·        Melding dient minimaal 5 werkdagen van tevoren worden ingediend
      Ben u particulier en wilt u uw
                                                                                                                                                         Zoekt u mogelijkheden om de
    grond kwijt, afkomstig van een/                                                    Niet particuliere/
                                                                                                                                                              grond elders binnen de                                                    Nee, ik wil grond afvoeren
    niet projectmatige ontgraving of                                              bedrijfsmatige ontgraving
                                                                                                                                                           gemeente her te gebruiken?
           is er sprake van een
     bedrijfsmatige ontgraving (niet
       uitgevoerd door aannemer/
                    hovenier)?                                        Nee, ik wil grond terugplaatsen
                                                                                                                                                                                 Ja
                                                                                                                                               Beoogd hergebruik binnen Oss. De partij
                                                                                                                                                     grond moet voldoen aan de eisen:
                                                                                                                                              ·          Niet verdachte locatie
                                                                                                                                              ·          Maximaal 5% bodemvreemde
                                                                                                                                                         bestanddelen voor AW/wonen
                                                                                Grond terugbrengen:                                                      grond;                                                     Uitslag: voldoet niet                  Grond afvoeren:
                                                                               tijdelijk verplaatsen of                                       ·          Maximaal 10% bodemvreemde                                         keuze                                 Keuze
                                                                                  uit de toepassing                                                      bestanddelen voor industriegrond;
                                                                                 wegnemen en op of                                            ·          Maximaal 5 % lutum voor
                                                                                nabij dezelfde plaats                                                    toepassing in het Buitengebied                                                                                                Slechts voor gemeentelijke
                                                                            onder dezelfde condities                                                     Zand;                                                                                                                                    werken
                                                                                      toepassen.                                              Toets aan de eisen
                                                                                                                                                                                                                  Grond zeven om
                                                                                                                                                                                                                 bijmengingspct te
                                                                                                                                                                   Uitslag: voldoet                                 verminderen
                                                                                                                                                                                                                                                                              Bestemming buiten
                                                                                                                                                                                                                                           Erkende verwerker
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Oss
                                                                                                                                                                               Is de
                                                                                                                                                                 ontgravingslocatie
                                                                                                                                                                gelegen in zone A of
                                                                                                                                                              zone B (kaart bijlage 10
                                                                                                                                                                              Bkk):
                                                                                                                                                                             Check
          Particuliere ontgraving                                                                                                                              grondstromenmatrix
                                                                Terugplaatsen voldoet aan de eisen
                                                                      uit paragraaf 4.3; zo niet zoek
                                                                       andere afzetmogelijkheden
                                                                                                                                              Zone B:                                 Zone A: Groen
                                                                                                                                                                                                                     Zone A/ B: Rood
                                                                                                                                                Groen                                   (gearceerd)
                                                                                                                                            Procedure
                                                                                                                                       Hergebruik met
                                                                                                                                                 BKK
                                                                                                                                                                                         Schema :
                                                                                                                                                                                     hergebruik vanuit
                                                                                                                                                                                          zone A
  Particulieren kunnen hun grond                                                                                                     Melding via www.                                                                                                             Bestemming/            Grondbank gemeente
  aanbieden aan de Milieustraat                                                   Geen procedure/                                   Meldpuntbesluitbo                                                             Geen hergebruik met
                                                                                                                                                                                                                                           Keuze: afvoer       ontvanger bepaalt             Oss (procedure
  van de gemeente Oss: zie eisen                                                     onderzoek                                         demkwaliteit.nl                                                                BKK mogelijk
                                                                                                                                                                                                                                                             procedure/onderzoek         conform de BRL9335)
               milieustraat
                             Standaardprocedures
            Naar?            Bovengrond                                                                 Ondergrond
Van                                                                 Industriegebied  Woongebieden en                                          Industriegebied  Woongebieden en
                              Buitengebied klei Buitengebied zand                                       Buitengebied klei Buitengebied zand
                                                                        Molada       bedrijventerreinen                                           Molada       bedrijventerreinen
?
            Buitengebied
Bovengrond  klei
                                                x        x        x          x      x          x                          x        x        x          x       x         x
            Buitengebied
            zand
            Industriegebied
            Molada
            Woongebieden
            en
            bedrijventerrein
            Buitengebied
Ondergrond  klei
                                                x        x        x          x      x          x                          x        x        x          x       x         x
            Buitengebied
            zand
            Industriegebied
            Molada
            Woongebieden
            en
            bedrijventerrein
                                                Na HO: bij niet verdachte locatie gebruik van BKK mogelijk als bewijsmiddel (zie standaardprocedures schema regelgeving)
                                                Na HO: bij niet verdachte locatie gebruik van BKK mogelijk als bewijsmiddel (zie specifieke procedure schema regelgeving)
                                                onderzoek DDT
                                                Geen hergebruik mogelijk met BKK als bewijsmiddel
             x                                  Bij een lutumgehalte van de vrijkomende grond > 5 % is hergebruik in deze zones niet mogelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                            Keuze: Erkend bewijsmiddel (bijvoorbeeld Ap04)
                                                                                                                                                                                                                                                                                           incl. OCB bij zone A
                                                                                Specifieke procedure ontgraving zone A: DDT/
                                                                                                                      DDD/DDE verdacht
                                                                                                                                         Kies uit de
                                                                                                                                  mogelijkheden: de
                                                                                                                              bestemming bepaalt de
                                                                                                                                         procedure
                                                                                                                                                                                             Grond beoogd toe te passen in
                                                                                                                                                                                                         zone A:
                                                                                                                                                                                                 Check mogelijkheden
                                                             Grond van zone                                                                           Grond afkomstig van                                                                       Grond ontgraven
                                                                                                                                                                                                        Grond ontgraven
                                                                A toepassen                                                                              de ongezoneerde                                                                          waarbij geen
                                                                                                                                                                                                     waarbij een onderzoek
                                                                  In zone B                                                                            gebieden (wegen en                                                                    onderzoek is verlangd
                                                                                                                                                                                                    is verlangd ihkv andere
                                                                                                                                                      bermen) en extensief                                                                        ihkv andere
                                                                                                                                                                                                         regelgeving (vb.
                                                                                                                                                         gebruikt openbaar                                                                      regelgeving (vb.
                                                                                                                                                                                                        bouwvergunning)
                                                                                                                                                                 groen.                                                                        bouwvergunning)
                                                                                                                               < 25 m3
                                                                                     Afvoer partij naar de
                                                                                             milieustraat
                                                                                                                                     Onderzoek aanvullen met OCB analyses
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Toetsing aan de
                                                                                             Verkennend                                                                                                                                                                                      toepassingsnorm
                                                                                        bodemonderzoek                                                   Toetsing OCB aan
                                                                                       NEN 5740/Ap04 op                                                   toepassingsnorm
                                                                                                     OCB
                                                                                                                                                                                                                                                                         Voldoet wel
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Voldoet niet
                                                                                                                                                             Voldoet niet
                                                                                                                                                                                                           Voldoet wel
                                                                                                                                             Grond afvoeren: Bestemming/                                                                  Hergebruik conform Nota,
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grond afvoeren: Bestemming/
                                                                                                                                             ontvanger bepaalt procedure/                                                                         Melding via
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ontvanger bepaalt procedure
                                                                                                                                                              onderzoek                                                                   meldpuntbodemkwaliteit.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 4 – Handvat tijdelijke uitname
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                                                             NL Milieu en Leefomgeving
Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B
                                                                             Juliana van Stolberglaan 3
                                                                             2595 CA Den Haag
                                                                             Postbus 93144
                                                                             2509 AC Den Haag
                                                                             www.agentschapnl.nl
                                                                             Contactpersoon
                                                                             Marcel Cassee
                                                                             T 088 602 51 34
                                                                             F 088 602 90 23
                                                                             marcel.cassee
                                                                             @agentschapnl.nl
                        Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie
                                                                             Onze referentie
                                                                             mca/201004004
                                                                             Datum
                                                                             7 juli 2010
Inleiding
Net zoals het Bouwstoffenbesluit kent ook het Besluit bodemkwaliteit
(Bbk) een uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling en
meldingsverplichting, in het geval grond en baggerspecie alleen tijdelijk
uitgenomen worden. De gedachte bij deze uitzondering is dat in deze
situaties weinig tot niets verandert aan de milieubelasting op een
bepaalde locatie. Uit diverse helpdeskvragen en ervaringen van adviseurs
die in het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) decentrale
overheden ondersteunen bij de implementatie van het Bbk, blijkt dat
nogal eens discussie plaatsvindt en onduidelijkheid bestaat welke situaties
wel of niet onder de uitzondering van artikel 36, derde lid vallen.
De reden waarom regelmatig verkend wordt of van de uitzondering
gebruikgemaakt mag worden (en daarbij de randjes van ‘wat kan’
opgezocht wordt) is drieledig:
• Tijd- en geldbesparing omdat geen bewijsmiddel (partijkeuring)
    noodzakelijk is;
• Er geen meldingsverplichting bestaat;
• De toe te passen grond of baggerspecie soms niet voldoet aan de
    toepassingseisen op de locatie (denk aan een dubbele toets binnen het
    generieke beleid voor landbodems waarbij naast aan de ontvangende
    bodemkwaliteit ook aan de bodemfunctieklasse getoetst mag worden),
    waardoor het ‘benutten’ van de uitzondering van tijdelijke uitname
    interessant kan zijn.
De Nota van toelichting van het Bbk geeft een aantal randvoorwaarden
voor het gebruik van de uitzondering van artikel 36, derde lid van het
Bbk. In dit handvat wordt aan de hand van de relevante passages uit de
Nota van toelichting in combinatie met ervaringen van decentrale
overheden, waterbeheerders en adviseurs meer duidelijkheid gegeven.
Benadrukt wordt dat het bevoegd gezag Bbk zelf bevoegd is te bepalen.
                                                                               Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Tijdelijke uitname van grond en baggerspecie volgens het Bbk
Voor tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Bbk een vrijstelling voor een
aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het volgende vastgelegd:
  Het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
  toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze vervolgens,
  zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die
  toepassing wordt aangebracht.
Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde
plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht,
dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en 40), toetsing aan de
functie (o.a. artikel 59) en melding (artikel 42).
Overige bepalingen van het Bbk, en andere wetgeving zoals de Wet bodembescherming,
de Arbo-regelgeving, Wet ruimtelijke ordening en Waterwet blijven bij tijdelijke uitname
onverminderd van kracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Functionaliteit (art. 5 Bbk), d.w.z. dat sprake moet zijn van een nuttige toepassing,
     geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is
     voor het functioneren van de toepassing en dat de toepassing volgens gangbare
     maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt, of onder de omstandigheden
     waarin deze plaatsvindt);
• Zorgplicht bodem (art. 13 Wbb) en zorgplicht oppervlaktewater (art. 7 Bbk). Het is
     bijvoorbeeld niet toegestaan om asbesthoudende grond terug te plaatsen indien er bij
     ontgraving asbest is geconstateerd;
• Bij tijdelijke uitname kunnen grond of baggerspecie worden getransporteerd. Als dit
     binnen de grenzen van een werk gebeurt (geen transport over de openbare weg) is
     het niet nodig dat hierbij schriftelijke bescheiden aanwezig zijn. Als het transport
     naar een tijdelijke opslag buiten de grenzen van het werk plaatsvindt, is de
     aanwezigheid van schriftelijke bescheiden wel noodzakelijk. Een oorspronkelijk
     toegepaste bouwstof, ontgraven grond of baggerspecie wordt veelal als een afvalstof
     gezien. In dat geval moet het transport zijn vergezeld van een begeleidingsbrief.
Voor een volledig overzicht van andere wet- en regelgeving wordt verwezen naar
paragraaf 12.1 uit de HUM Bbk te vinden via de website van Bodemplus:
www.senternovem.nl/bodemplus/downloads/bodembeheer/hum_bbk.asp.
  Tijdelijke opslag bij tijdelijke uitname
  Tijdelijke opslag van de grond of baggerspecie kan onderdeel uitmaken van de
  tijdelijke uitname. Deze opslag duurt niet langer dan de looptijd van de
  onderhouds- of aanlegwerkzaamheden waarop het tijdelijk verplaatsen of
  wegnemen is gericht. Deze vorm van tijdelijke opslag hoeft daarom niet te worden
  gemeld, onderzocht of getoetst (onderzoeksverplichtingen die voortvloeien uit
  andere wet- en regelgeving gelden uiteraard onverkort). Overtollig materiaal dat na
  afronding van de werkzaamheden op de locatie in opslag blijft, in afwachting van
  een nieuwe bestemming, valt niet onder deze uitzonderingsbepaling. De plaats van
  tijdelijke opslag is niet nader bepaald (Zie Nvt Bbk p. 67).
                                                                                        Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>De uitzonderingen voor tijdelijke uitname op grond van artikel 36, derde lid zijn in lijn
met de uitzonderingen voor tijdelijke uitname van grond ingevolge artikel 28, derde lid,
onder 2°, van de Wet bodembescherming. In dit artikel is bepaald dat voor een tijdelijke
verplaatsing van grond geen meldingsplicht geldt. De gedachte bij beide uitzonderingen
is dat in deze situaties er weinig tot niets verandert aan de milieubelasting. Dit artikel
geldt niet alleen voor toepassingen die op grond van het Bbk worden gerealiseerd, maar
ook voor toepassingen die onder meer onder het regime van het Bouwstoffenbesluit, het
daaraan voorafgegane IPO-interimbeleid, of voor die tijd tot stand zijn gebracht. Daarbij
moet het wel nuttige toepassingen betreffen.
Hieronder worden de vier aspecten uit artikel 36, derde lid Bbk, namelijk ‘zonder te zijn
bewerkt, ‘onder dezelfde condities’, ‘op en nabij dezelfde plaats” en ‘in dezelfde
toepassing’ behandeld. Daarbij is gebruik gemaakt van tekst uit de Nvt bij het Besluit
bodemkwaliteit.
 A. Zonder te zijn bewerkt
In het Bbk is geen definitie opgenomen van het begrip bewerken. De toelichting van het
Bbk geeft voor tijdelijke uitname aan welke voorbeelden wel of niet onder het begrip
bewerken vallen.
De volgende voorbeelden worden gezien als bewerken (hierbij kan dus geen gebruik
gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36):
• Het rijpen van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht is;
• Het ontwateren van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht
    is;
• zandscheiding.
De eerste twee voorbeelden betreffen niet de tijdelijke verplaatsing die enkel en alleen
om logistieke redenen plaatsvindt. Ook daarbij kunnen (bijkomende) natuurlijke
chemische en fysische processen optreden die onontkoombaar zijn, zonder dat er be- of
verwerkingsactiviteiten plaatsvinden die dergelijke processen zouden bevorderen.
De volgende voorbeelden vallen volgens de toelichting niet onder het begrip bewerken
(hierbij kan dus wel gebruik gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36):
• het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen;
• louter natuurlijke, niet gestimuleerde processen of omstandigheden, zoals
    verdamping, microbiële afbraak, natuurlijke oxidatie en reductie;
• wijziging van de structuur van de grond of baggerspecie, zoals ten gevolge van
    graafwerkzaamheden of het ploegen van landbouwgronden.
De gedachte bij het eerste en derde voorbeeld is dat de grove bestanddelen veelal
bouwstoffen betreffen, die als zodanig weer kunnen worden toegepast. De kwaliteit van
de grond en baggerspecie zelf blijft hierdoor onveranderd of zal worden verbeterd.
  Let op: het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen gericht op een milieuhygiënische
  kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld het uitzeven van asbesthoudende materialen) valt niet
  onder deze uitzondering. Dit wordt gezien als een bewerking (reinigen van verontreinigde
  grond). Voor dergelijke werkzaamheden is bovendien een erkenning voor de BRL 7500 op
  grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist.
B. Onder dezelfde condities
Toetsing aan kwaliteit en functie kan achterwege blijven omdat de betreffende
handelingen ter plaatse niet tot (extra) aantasting van de bodem(functie) leiden. Om dit
te waarborgen spreekt het artikel daarnaast over onder dezelfde condities. Van belang is
                                                                                        Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>dat samenstelling en emissie (uitloging) van de grond niet wijzigt. Het emissiegedrag kan
bijvoorbeeld ongunstig worden beïnvloed door wisseling tussen zuurstofrijke en
zuurstofarme omstandigheden. Denk aan het niveau van de toepassing, de
grondwaterstand, de mate van afscherming door een bovenliggende verhardingslaag of
verschillen tussen toepassing onder oppervlaktewater of op de droge oever.
In de toelichting van het Bbk staan de volgende voorbeelden genoemd die niet aan de
voorwaarde onder dezelfde condities voldoen:
• het toepassen van (niet gerijpte) baggerspecie op landbodem (natte toepassing wordt
    droge toepassing);
• het toepassen van grond afkomstig uit de kern van een weglichaam of geluidswal als
    afdeklaag van respectievelijk het weglichaam of de geluidswal (onderlaag wordt
    toplaag).
C. In dezelfde toepassing
Met het oog op de controleerbaarheid moet de grond of baggerspecie wel in dezelfde
toepassing worden teruggebracht In artikel 36 zelf alsmede in de toelichting van het
Besluit worden de woorden “dezelfde toepassing” expliciet genoemd. Zie verder ook de
elementen die genoemd worden onder B (dezelfde condities) en C (op of nabij dezelfde
plaats).
D. Op of nabij dezelfde plaats
De term ‘op of nabij’ geeft enige speelruimte. Indien sprake is van dezelfde toepassing
en aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan hoeft de grond of baggerspecie niet
precies weer op de plaats van uitname te worden aangebracht. Hierbij kunnen de
volgende voorbeelden worden gegeven:
• het in het kader van de (spoor)wegenbouw of –reconstructie wegnemen van
    bermgrond voorafgaand aan (spoor)wegverbreding en het opnieuw terugbrengen als
    bermgrond in de nieuwe berm (zelfde soort toepassing: berm wordt berm, maar niet
    op de exact zelfde plaats);
• bij het verplaatsen van een sloot wordt de grond die vrijkomt uit de nieuw te graven
    sloot gebruikt om de bestaande sloot mee te vullen (bodem wordt weer bodem).
Checklist
Het bevoegd gezag Bbk moet in individuele gevallen zelfstandig beoordelen of er sprake
is van tijdelijke uitname.
Om het lokale bevoegd gezag in de afweging te kunnen ondersteunen is hieronder een
checklist opgenomen. Centraal in de checklist staat het voorkomen van milieubelasting,
die de tijdelijke uitname tot gevolg kan hebben. Van belang is immers dat door de
verplaatsing er weinig tot niets aan de milieubelasting van de grond of baggerspecie
wijzigt.
1. Toets op functionaliteit en dezelfde toepassing
    Ga na of na de tijdelijke uitname –d.w.z. in de hertoepassing- (nog steeds) sprake is
    van:
    • een nuttige toepassing;
    • geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven
        nodig is voor het functioneren van de toepassing
    • de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze
        plaatsvindt, of onder de omstandigheden waarin deze plaatsvindt.
                                                                                 Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>2. Toets op dezelfde toepassing
   Wordt de tijdelijk uitgeplaatste grond teruggebracht in dezelfde toepassing?
3. Wel of geen bewerking?
   Ga na of er een bewerking heeft plaatsgevonden. Gebruik hierbij de toelichting bij
   artikel 36 3e lid Bbk.
4. Toets op vergelijkbare condities
   Ga na of de samenstelling en emissie niet verandert als gevolg van veranderende
   condities door hertoepassing in een andere bodemlaag. Denk hierbij onder andere in
   wijzigingen aan de volgende omstandigheden:
   • zuurstofrijk of zuurstofarm, kalkrijk of kalkarm, chloridegehalte;
   • boven of onder oppervlaktewater;
   • boven of onder grondwaterniveau;
   • de mate van afscherming door een bovenliggende verhardingslaag;
   • verschil tussen de kern van een toepassing/werk en een toplaag (onderlaag wordt
       toplaag of andersom).
   • Betrek bij de bovenstaande punten uiteraard de beschikbaarheid of juist het
       ontbreken van gegevens over de bodemkwaliteit (denk hierbij aan verschil tussen
       situatie waarbij zeker is dat (water)bodem schoon is versus het ontbreken van
       (indicatieve) onderzoeksgegevens).
5. Sluit verdachte locaties of bekende gevallen van ernstige (land)bodemverontreiniging
   uit
   Van belang is dat op basis van historische informatie uitgesloten kan worden dat de
   werkzaamheden plaatsvinden binnen verdachte locaties of reeds bekende gevallen
   van ernstige bodemverontreiniging. Betrek hierbij de informatie uit Bodemloket
   (www.bodemloket.nl) en/of kijk naar uitgesloten gebieden op bodemkwaliteitskaarten
   (witte vlekken). Bij werkzaamheden met grond in een geval van ernstige
   bodemverontreiniging is de saneringsparagraaf van de Wbb van toepassing en dient
   voor de werkzaamheden een saneringsplan te worden opgesteld of een BUS melding
   te worden ingediend. Tijdelijk uitplaatsen (herschikken) van binnen naar buiten de
   gevalsgrens is niet toegestaan. Ook bij niet ernstige locaties dient zoveel mogelijk
   rekening houden met het stand still principe zodat een wat meer verontreinigde
   bodem niet teruggeplaatst wordt op een schonere bodem.
6. Schaalgrootte op en nabij dezelfde plaats: duidelijk en handhaafbaar
   De begrenzing / omvang van de tijdelijke uitname kan per situatie verschillend zijn.
   Bij de ene situatie is de (kadastrale) perceelgrens al te ruim, terwijl voor een andere
   situatie prima gebruikgemaakt kan worden van de grens van een projectlocatie
   bestaande uit meerdere kadastrale percelen. Een aantal zaken waarbij rekening
   gehouden kan worden:
   • Van belang is dat de begrenzing van de tijdelijke uitname duidelijk, logisch en
       handhaafbaar dient te zijn en bovendien draagvlak moet kunnen hebben (te
       verdedigen moet zijn).
   • Is de kwaliteit van de uitvoering gewaarborgd en wordt planmatig (volgens
       bestek) gewerkt? Is bijvoorbeeld een duidelijk grondstromenplan beschikbaar
       en/of sprake van dagelijks toezicht?
       NB: Voor een werk van kleine projectomvang (bijvoorbeeld 100 m3) hoeft het
       ontbreken van een grondstromenplan geen probleem te zijn. Bij een groter
       project kan zo’n grondstromenplan wel een vereiste zijn. Desnoods kan dit
                                                                                Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>        afgedwongen worden op basis van de zorgplicht.
    •   Zijn resultaten van (eerder) uitgevoerd (indicatief) bodemonderzoek beschikbaar?
        Is een bodemkwaliteitskaart aanwezig? Bedenk dat hoe meer gegevens bekend
        zijn, hoe kleiner de risico’s zijn dat er iets fout gaat. Een voorbeeld kan zijn een
        wegbermtracé dat middels een verkennend onderzoek is onderzocht. Mogelijk
        verschilt de kwaliteit van de (boven)grond per vak. De indeling van het tracé in
        vakken kan de basis vormen voor de begrenzing van de tijdelijk uitname
        (bijvoorbeeld uitsluitend treubrengen in hetzelfde profiel binnen het betreffende
        vak).
    •   Ga na of binnen de begrenzing van het ‘op of nabij gebied’ sprake is van
        vergelijkbare omstandigheden. Denk daarbij aan het historisch bodemgebruik, de
        (verwachte) bodemkwaliteit, de bodemopbouw, geohydrologie en het toekomstig
        gebruik van de locatie.
    •   In hoeverre de tijdelijke uitname plaatsvindt binnen of buiten de bebouwde kom
        kan van belang zijn op de schaalgrootte (omvang) waarbinnen de tijdelijke opslag
        kan plaatsvinden. Over het algemeen is in landelijk gebied minder sprake van
        heterogeniteit, meer grootschalig grondverzet, minder diversiteit in bodemgebruik
        en minder wisselende bodemkwaliteit, waardoor de risico’s daar ook kleiner zijn.
    •   Ga je met middelen van vervoer de openbare weg op?
7. Zorgplicht en risico’s
    Doe wat met organoleptische waarnemingen. Wees attent op de aanwezigheid van
    asbest of de waarneming van olie of andere verontreinigde stoffen. Ga na of de
    handelingen (oppakken en terugplaatsen) negatieve effecten heeft op de kwaliteit
    van het grondwater en oppervlaktewater. Ga na of de risico’s op negatieve effecten
    toe kunnen nemen na terugplaatsing van de grond of baggerspecie.
Meer informatie
In het document “Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname, Besluit bodemkwaliteit”
(Rijkswaterstaat Waterdienst, 9T4259, 9 juli 2009) staan enkele ‘natte’ voorbeelden
genoemd van situaties die wel of niet onder “op of nabij” vallen. Daarnaast staat in het
FAQ-document van het SLIB, dat is te vinden op www.helpdeskwater.nl/slib onder
vragen & antwoorden zijn een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen over op-of-nabij.
                                                                                  Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 5 – Formulier toets herkomst vrij grondverzet
nl_rapport.docx 20161201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>  ‘Formulier toets herkomst vrij grondverzet’
GEGEVENS LOCATIE TER PLAATSE VAN ONTGRAVINGSPROFIEL
Adres
Postcode en plaats
Kadastrale gegevens                               Gemeente         :
                                                  Nummer           :
                                                  Sectie           :
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Is de ontgraving in horizontaal en verticaal vlak  o   ja
gelegen binnen gebied bodemkwaliteitskaart         o   nee: voeg bewijsmiddel kwaliteit grond toe
Kwaliteitsklasse volgens geldende                  o   achtergrondwaarde
bodemkwaliteitskaart 2017-2022                     o   wonen
(ontgravingskaart)                                 o   industrie
                                                   o   niet gezoneerd: voeg bewijsmiddel kwaliteit grond toe
In welke zone is de locatie gelegen?               o   zone A
                                                       voeg onderzoek op OCB bij zie voor eisen aan
                                                       onderzoek stroomschema
                                                   o   zone B buitengebied zand
                                                   o   zone B buitengebied klei
                                                   o   zone B wonen
Bevat de vrijkomende grond puin?                   o   < 5 % altijd toepasbaar
                                                   o   > 5% - < 10 % alleen toepasbaar als industriegrond
                                                   o   > 10 % niet toepasbaar
Wat is het huidige gebruik van de locatie?
Wat is het voormalige gebruik van de locatie?
Is op de locatie sprake van een geval van          o   geen Wbb locatie (of niet-ernstig)
bodemverontreiniging waarvoor de provincie het     o   Wbb locatie (ernstig, Wbb-Code :                    )
bevoegd gezag is?                                  o   Onbekend
Is er op de locatie een bedrijf gevestigd          o   nee
(geweest)?                                         o   ja, namelijk
                                                   o   onbekend
Is/zijn er op de locatie gedempte sloten           o   nee
aanwezig?                                          o   ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening
                                                   o   onbekend
Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen  o   nee
voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)?       o   ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening
                                                   o   onbekend
Is op de locatie bodemonderzoek verricht?          o   nee
                                                   o   ja, zo ja, dan bodemonderzoek bijvoegen
                                                   o   onbekend
Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal      o   nee
aanwezig of gesloopt of is er in het verleden      o   ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening
asbesthoudend materiaal aanwezig geweest?          o   onbekend
                                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Formulier toets herkomst vrij grondverzet’
GEGEVENS LOCATIE TER PLAATSE VAN ONTGRAVINGSPROFIEL
Is er asbestverdacht materiaal waarneembaar        o  nee
op het maaiveld?                                   o  ja, namelijk
Is op de locatie een verharding aanwezig?          o  nee
                                                   o  ja, namelijk
                                                   o     tegels/klinkers
                                                   o     Beton
                                                   o     Asfalt
                                                   o     Puin / slakken
                                                   o     Anders namelijk
Vinden er op naastgelegen percelen                 o  nee
activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden)     o  ja, namelijk
die tot bodemverontreiniging op de                 o  onbekend
herkomstlocatie kunnen leiden?
Is er andere informatie beschikbaar met            o  nee
betrekking tot mogelijke                           o  ja, namelijk
bodemverontreiniging?
CONCLUSIE
Kan de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt        o  nee
als milieuhygische verklaring voor de kwaliteit    o  ja, namelijk
van de vrijkomende grond
Indien op basis van het huidige en/of voormalige gebruik de locatie verdacht is voor
bodemverontreiniging is de bodemkwaliteitskaart niet bruikbaar als milieuhygienische verklaring.
Eventuele opmerking(en)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Ondertekening initiatiefnemer
Naam:
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Plaats:
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Datum:                                          Handtekening:
…………………………………………………………                          ……...………………………………………………………………….
                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>