<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    BESTEMMINGSPLAN
Crematorium Docfalaan Oss – 2020

                    Bijlage 6 Geuronderzoek




       Gemeente Oss | Raadhuislaan 2 | 5341 GM | Oss |
            T: 14 0412 | F: 0412 642605 | www.oss.nl |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Geuronderzoek
Crematorium Docfalaan Oss – 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                          20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




Opdrachtgever:     BRO

Contactpersoon:    Mevr. M. Timmers




Onderzoek:         Geuronderzoek
                   Crematorium Docfalaan Oss – 2020

Rapportnummer:     20190417-BRO032-RAP-GO 4.0

Datum:             17 april 2019




Uitgevoerd door:   WINDMILL
                   Milieu I Management I Advies
                   Postbus 5
                   6267 ZG Cadier en Keer




Contactpersoon:    R.G.P. van Hooy




                         2                                           www.adviesburowindmill.com
                                                                        www.milieucoordinator.nl
                                                                            www.milieuadvies.nl
                                                                      www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                 20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




Inhoudsopgave
1 Inleiding ....................................................................................... 4

2 Uitgangspunten ........................................................................... 5
      2.1       Situatie .................................................................................................................. 5
      2.2       Bedrijfssituatie ....................................................................................................... 7


3 Toetsingskader............................................................................ 8
      3.1       Bedrijven en milieuzonering ................................................................................... 8
      3.2       Activiteitenbesluit................................................................................................... 9
      3.3       Provinciaal geurbeleid ......................................................................................... 10


4 Berekening geurimmissie ........................................................ 11
      4.1       Rekenmodel ........................................................................................................ 11
      4.2       Terreinruwheid .................................................................................................... 11
      4.3       Immissiepunten ................................................................................................... 11
      4.4       Geurbron ............................................................................................................. 12


5 Resultaten .................................................................................. 13
      5.1       Immissiepunten ................................................................................................... 13
      5.2       Geurcontouren .................................................................................................... 14


6 Samenvatting en conclusie ..................................................... 16

Bijlagen
I           Figuren
II          Invoergegevens
III         Rekenresultaten
IV          Rekenresultaten volgens provinciaal geurbeleid
V           Rapportage emissiemetingen Hardenberg




                                                                   3                                                          www.adviesburowindmill.com
                                                                                                                                 www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                                     www.milieuadvies.nl
                                                                                                                               www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                               20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




1   Inleiding

    In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een geuronderzoek
    uitgevoerd naar de ruimtelijke inpasbaarheid van de uitbreiding van een uitvaartcentrum
    gelegen aan de Docfalaan te Oss in de gelijknamige gemeente.

    Aanleiding voor het onderzoek is het uitbreiden van het bestaande mortuarium met een
    crematorium. Ten behoeve van de uitbreiding wordt een bestemmingsplanprocedure
    gevolgd. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de gevolgen voor het lokale
    woon- en leefklimaat ten gevolge van de nieuw gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
    Hiertoe is de geurimmissie ter plaatse van woningen in de directe omgeving ten gevolge
    van de activiteiten van het uitvaartcentrum bepaald.

    De rekenresultaten zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening getoetst aan
    het Activiteitenbesluit alsmede aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie: “Bedrijven en
    milieuzonering”, versie 2009. Daarnaast wordt de normstelling volgens het provinciaal
    geurbeleid beschouwd.

    In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde
    uitgangspunten, het vigerende toetsingskader, de rekenresultaten en de bevindingen
    van het uitgevoerde onderzoek.




                                          4                                               www.adviesburowindmill.com
                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                               20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




2     Uitgangspunten

2.1   Situatie

      Het plangebied is gelegen aan de Docfalaan 2 te Oss. De uitbreiding is gelegen in een
      gebied dat grotendeels uit bos bestaat.

      In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven.




      Figuur 2.1: Globale ligging plangebied (rood kader)

      Het plan bestaat uit de uitbreiding van het bestaande uitvaartcentrum (van Van Lith
      Uitvaartzorg B.V.) met een crematorium en bijbehorende parkeervoorzieningen. In de
      navolgende figuur 2.2 is de beoogde nieuwe situatie weergegeven.




                                                 5                                        www.adviesburowindmill.com
                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                    20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




Figuur 2.2: Nieuwe terreinindeling

In de directe omgeving van het plangebied, onder andere aan de Docfalaan en de
Heidelaan, zijn woningen gelegen.




Figuur 2.3: Ligging woningen (blauwe kaders)




                                         6                                     www.adviesburowindmill.com
                                                                                  www.milieucoordinator.nl
                                                                                      www.milieuadvies.nl
                                                                                www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                            20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




2.2   Bedrijfssituatie

      De bedrijfssituatie wordt voor dit onderzoek beperkt tot de emissie van de oven
      (elektrisch), aangezien dit de enige voor geur relevante bron is.

      In het crematorium vinden 700 crematies per jaar plaats (circa drie per dag). Per
      crematie vindt gedurende 1,5 uur emissie van de oven plaats.




                                         7                                             www.adviesburowindmill.com
                                                                                          www.milieucoordinator.nl
                                                                                              www.milieuadvies.nl
                                                                                        www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                              20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




3     Toetsingskader

      Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging wordt aansluiting gezocht bij het
      stappenplan uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009. Tevens wordt
      aansluiting gezocht bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en in het verlengde
      daarvan wordt ook de provinciale beleidsregel inzake geur van de provincie Noord-
      Brabant beschouwd.


3.1   Bedrijven en milieuzonering

      Voor het aspect geur geeft de VNG-publicatie een stappenplan (bijlage B5.3). Dit
      stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geurbelasting per stap hoger wordt en
      daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht.

      Deze publicatie maakt voor de planologische inpassing onderscheid tussen “rustige
      woonwijk” en “gemengd gebied”. Ten westen van het plangebied liggen de woonwijken
      Docfapark en Hazenakker. Beide buurten karakteriseren zich als woongebieden met
      vrijstaande woningen op relatief grote kavels in een zeer groene setting. Oss-Zuid,
      gelegen ten noorden van het plangebied, is een uitbreidingswijk met rijenwoningen,
      tweekappers en in mindere mate vrijstaande woningen. De wijk heeft een rustig
      karakter. Dit past binnen de omschrijving van een ’rustige woonwijk’. Wel is sprake van
      de nabijheid van de Julianalaan, een drukke verkeersweg.
      Gezien het voorgaande wordt de omgeving het beste gekarakteriseerd als “rustige
      woonwijk”.

      stap 1
      In stap 1 wordt onderzocht of geurgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van
      bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand wordt gerespecteerd, kan verdere
      toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk. De richtafstand voor geur bedraagt
      voor crematoria 100 meter.

      stap 2
      In dit geval ligt een aantal woningen binnen de richtafstand, waarmee niet wordt
      voldaan aan stap 1. Vanaf stap 2 dient de geurbelasting (in geureenheden1 per m3)
      berekend te worden. Voor het gebiedstype “rustige woonwijk” geldt een maximale
      geurbelasting van 1 ge/m3 (0,5 ouE/m3) als 98-percentiel2 ter plaatse van woningen.

      stap 3 en 4
      Indien stap 2 niet toereikend is (er kan niet worden voldaan aan de maximale
      geurbelasting), dan dient stap 3 en eventueel stap 4 te worden toegepast. Uit de in dit
      geuronderzoek gedane berekeningen blijkt echter dat geen sprake is van een
      overschrijding van de maximale geurbelasting, waardoor het stappenplan voor dit
      project eindigt bij stap 2.



      1
        Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ouE gebruikt (odour unit); voor 2003 werd de eenheid aangegeven
        als    ge   (geureenheid),    waarbij    geldt   dat    1    ouE    overeenkomt    met      2 ge   (Bron:
        https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/geur/handleiding-geur/begrippenlijst/)
      2                                                3
        Bij een geurbelasting van bijvoorbeeld 1 ouE /m als 98-percentiel is gedurende 2% van de tijd sprake van
                                                               3
        een overschrijding van de geurconcentratie van 1 ouE /m , dus minder dan 176 uur per jaar.


                                                     8                                                   www.adviesburowindmill.com
                                                                                                            www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                www.milieuadvies.nl
                                                                                                          www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                             20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019


3.2   Activiteitenbesluit

      De geurvoorschriften staan in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Het algemene
      uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van
      geurhinder (lid 1). Het bevoegd gezag beoordeelt welke mate van geurhinder nog
      aanvaardbaar is. Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt,
      conform genoemd artikel 2.7a (lid 3), ten minste rekening gehouden met de volgende
      aspecten:

      a. de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid
      b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten
      c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende
         inrichting
      d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking
         geurhinder
      e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
      f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting

      De Handleiding geur3 geeft een toelichting op de geurvoorschriften van het
      Activiteitenbesluit. Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe het bevoegd gezag het
      aanvaardbaar hinderniveau bepaalt. Bij het bestrijden van geurhinder moet het bedrijf
      de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Dit is nodig om een hoog
      beschermingsniveau te bereiken4. Het begrip hoog beschermingsniveau is voor
      geurhinder het aanvaardbaar hinderniveau. De handleiding geeft een systematiek om
      geurhinder te toetsen en geeft achtergrondinformatie daarbij.

      In de Europese norm NEN-EN 13725 is de detectiegrens of geurdrempel5 gedefinieerd
      als zijnde een geurconcentratie van 1 ouE/m³. Voor dit initiatief wordt aangesloten bij de
      richtwaarde zoals gehanteerd door de VNG (0,5 ouE/m 3 als 98-percentiel). Door aan te
      sluiten bij deze richtwaarde, de helft van de norm zoals gesteld in de NEN-EN 13725,
      zal de kans op geurhinder tot een minimum worden beperkt.




      3
        https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/geur/handleiding-geur/
      4
        artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht
      5                                    3
        Een geurconcentratie van 1 ouE/m (= geurdrempel) is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een
        groep mensen met een gemiddeld reukvermogen de helft de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije
        lucht. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van de geur (hedonische waarde).


                                                    9                                                   www.adviesburowindmill.com
                                                                                                           www.milieucoordinator.nl
                                                                                                               www.milieuadvies.nl
                                                                                                         www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                             20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019


3.3   Provinciaal geurbeleid

      Provincie Noord-Brabant heeft eigen geurbeleid opgesteld6. Alvorens de immissie wordt
      berekend, dient de hedonisch7 gewogen geuremissie [ouE(H)/m3] bepaald te worden.
      Deze gewogen geuremissie wordt bepaald door de geuremissie van een bron [ouE/m 3]
      te delen door de geurconcentratie die behoort bij de hedonische waarde van H=-1.
      Indien geen hedonische waarde bekend is, dient de geuremissie door een factor 0,5 te
      worden gedeeld.
      Verder wordt, voor de toetsing van de geurimmissie onderscheid gemaakt tussen
      bestaande en nieuwe situaties. In onderhavig geval betreft het een nieuwe situatie.
      In navolgende tabel zijn de toetsingswaarden voor de omgevingscategorie “wonen”
      opgenomen.

      Tabel 1: overzicht toetsingswaarden nieuwe situaties
                                                 3                                     3
                          98-percentiel [ouE(H)/m ]        99,99-percentiel [ouE(H)/m ]
          omgeving
                       richtwaarde       grenswaarde      richtwaarde      grenswaarde
           wonen            0,5               1,0               5                10

      De geurbelasting is in principe vergunbaar tot aan de richtwaarde voor nieuwe situaties.
      Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken.




      6
        Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent geur
        Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018, Provinciaal blad van Noord-Brabant 2018, 3050; d.d. 25
        april 2018
      7
        Hedonische waarde: maat bepaald volgens de Nederlandse voornorm 2818 voor de (on)aangenaamheid
        van een geur, uitgedrukt op een schaal van H = -4 (uiterst onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam);


                                                     10                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                           www.milieucoordinator.nl
                                                                                                               www.milieuadvies.nl
                                                                                                         www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




4     Berekening geurimmissie

4.1   Rekenmodel

      Ten behoeve van de berekening van de geurimmissie vanwege het crematorium in de
      omgeving is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma
      “Geomilieu” versie 4.50 (module “Stacks-G”). Voor het opgestelde model van de locatie
      zijn de door de opdrachtgever en de via het kadaster8 verkregen tekeningen gebruikt.


4.2   Terreinruwheid

      De terreinruwheid, symbool z0 [m], is een effectieve maat voor de hoeveelheid en
      hoogte van obstakels ten opzichte van de grond. De aanwezigheid van vegetatie,
      gebouwen en andere structuren is een belangrijke factor voor de verspreiding van
      stoffen in de atmosfeer: een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de
      grond, waardoor een zekere mate van (mechanische) turbulentie wordt gegenereerd en
      zich een hoogteafhankelijk windprofiel instelt. Andere benamingen voor ruwheidslengte
      zijn ruwheid, terreinruwheid, ruwheidshoogte en oppervlakteruwheid.

      De terreinruwheid z0 [m] is ontleend aan de ruwheidskaart zoals deze beschikbaar is
      gesteld in de PreSRM-tool. De ruwheidsfactor wordt automatisch door het gehanteerde
      rekenprogramma bepaald en bedraagt in onderhavige situatie 1,03 m.


4.3   Immissiepunten

      De handleiding stelt dat de geurimmissie bepaald en getoetst dient te worden nabij
      geurgevoelige objecten9. Een geurgevoelig object is gedefinieerd als “gebouw, bestemd
      voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor
      menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee
      vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt”.

      In onderhavige situatie ligt in de directe omgeving een aantal woningen, waarvan de
      woning aan de Docfalaan 12 de meest nabij gelegen is. De geurimmissie zal ter plaatse
      van de omliggende woningen worden berekend. Andere geurgevoelige objecten zijn in
      de nabije omgeving niet gelegen.

      De geurimmissie zal tevens, middels geurcontouren, grafisch inzichtelijk worden
      gemaakt.

      Figuur 1 in bijlage 1 geeft de situering van de immissiepunten. Bijlage 2 geeft de
      invoergegevens uit het rekenmodel.




      8
          https://pdokviewer.pdok.nl/
      9
          zoals gedefinieerd in de Wet geurhinder en veehouderijen, artikel 1


                                                        11                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                              www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                  www.milieuadvies.nl
                                                                                                            www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                        20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019


4.4   Geurbron

      bepaling geuremissie
      Momenteel zijn nog geen geuremissiegegevens bekend van elektrische crematieovens.
      Wel zijn metingen aan de kwik- en stofemissie uitgevoerd10 (zie bijlage 5 bij deze
      rapportage) aan een type oven van dezelfde leverancier dat, qua gemiddeld
      afgasdebiet (1.500 Nm3/h) en afgastemperatuur (125 °C), vergelijkbaar is met het in
      Oss te plaatsen type crematieoven. Voor het afgasdebiet en temperatuur in
      onderhavige situatie wordt aangesloten bij de resultaten van deze metingen.

      In vergelijking met gasovens zal de uiteindelijke geuremissie van een crematie in een
      elektrische crematieoven vergelijkbaar zijn met de geuremissie van een gasgestookte
      oven, aangezien de eventuele geur veroorzaakt wordt door het te cremeren lichaam.
      Om die reden wordt gebruik gemaakt van geuremissiemetingen zoals die zijn verricht in
      een situatie waarbij sprake was van een gasgestookte oven.

      Door PRA Odournet zijn geuremissiemetingen uitgevoerd bij een crematorium met een
      gasgestookte oven te Dieren11. Om een representatieve geuremissie te bepalen is in
      betreffend onderzoek een meting in drievoud uitgevoerd met een monsternameduur van
      1 uur en 15 minuten (duur van het proces) per monster. In totaal werden zodoende 3
      gehele processen bemonsterd. De geuremissie op basis van deze metingen bedroeg
      2,44 MouE/h bij een gemiddeld debiet van circa 1.500 Nm3/h en een gemiddelde
      temperatuur van 117°C.

      geuremissie volgens provinciale beleidsregel
      Voor toetsing aan de provinciale beleidsregel dient de geuremissie gedeeld te worden
      door 0,5 (§ 3.3), waardoor de hedonisch gewogen geuremissie 4,88 MouE(H)/h
      bedraagt.

      bedrijfsduur
      Zoals reeds gesteld zullen naar verwachting 700 crematies op jaarbasis plaatsvinden,
      waarbij per crematie 1,5 uur emissie van de oven plaatsvindt. De emissieduur per jaar
      bedraagt daardoor (700 * 1,5) = 1.050 h/j. Deze emissie vindt alleen in de dagperiode
      (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) plaats. Hiermee is in het rekenmodel rekening
      gehouden.

      Figuur 2 in bijlage 1 geeft de locatie van het emissiepunt.




      10
         Rapportage betreffende emissiemetingen aan crematieoven te Hardenberg, kenmerk r012430, d.d. 27
         april 2016, Pro Monitoring
      11
         ‘Geuronderzoek Uitvaartonderneming Schrijen’, rapportnummer UVOS11A4, oktober 2011


                                                12                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                      www.milieucoordinator.nl
                                                                                                          www.milieuadvies.nl
                                                                                                    www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                     20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




5     Resultaten

5.1   Immissiepunten

      Op basis van de voornoemde uitgangspunten is de geurimmissie ter plaatse van de
      omliggende woningen berekend. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
      berekende geurimmissies ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen. Bijlage 3
      geeft de resultaten uit het rekenmodel. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten weergegeven
      van de geuremissieberekeningen conform de provinciale beleidsregel.

      Tabel 2: rekenresultaten
                                                         geurimmissie
                                                  3                                              3
         immissiepunt              berekend [ouE/m ]             hedonisch gecorrigeerd [ouE(H)/m ]
                            98-p        99,9-p       99,99-p       98-p       99,9-p       99,99-p
       Docfalaan 12         0,0          0,3           0,3         0,0         0,5           0,6
       Docfalaan 14         0,0          0,1           0,1         0,0         0,2           0,3
       Heidelaan 5a         0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,4
       Heidelaan 7          0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,4
       Heidelaan 9          0,0          0,1           0,2         0,0         0,3           0,4
       Heidelaan 11         0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,3
       Heidelaan 13         0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,4
       Heidelaan 15         0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,3
       Lindenstraat 26      0,0          0,2           0,3         0,0         0,4           0,5
       Wilgenstraat 61-71   0,0          0,1           0,1         0,0         0,2           0,3
       Wilgenstraat 73-83   0,0          0,1           0,2         0,0         0,2           0,4
       Wilgenstraat 85-95   0,0          0,1           0,2         0,0         0,3           0,4

      Uit de resultaten blijkt dat in de omgeving geen relevante geurimmissies worden
      berekend. Dit betekent dat ter plaatse van alle geurgevoelige objecten ruimschoots
      wordt voldaan aan de in stap 2 van de betreffende VNG-publicatie genoemde
      toetsingswaarde van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel.

      Bovendien bedraagt de geurimmissie als 99,9- en 99,99-percentiel ook relevant minder
      dan 0,5 ouE/m 3. Uit de tabel volgt dat 99,99% van het jaar de geurbelasting minder dan
      0,3 ouE/m 3 bedraagt. Gedurende 0,01% (minder dan één uur per jaar) bestaat kans op
      een geuremissie hoger dan 0,3 ouE/m3.

      De geurimmissie berekend volgens de provinciale geurbeleidsregel bedraagt ten
                            3                                      3
      hoogste 0,5 ouE(H)/m als 99,9-percentiel en 0,6 ouE(H)/m als 99,99-percentiel (zie
      bijlage 4). Aan de normstelling volgens de provinciale beleidsregel wordt derhalve ook
      ruimschoots voldaan.




                                              13                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                                   www.milieucoordinator.nl
                                                                                                       www.milieuadvies.nl
                                                                                                 www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                             20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019


5.2   Geurcontouren

      Navolgende figuren geven de berekende geurcontouren voor het 98-percentiel, het
      99,9-percentiel en het 99,99-percentiel.




      Figuur 5.1: Geurcontouren 98-percentiel

      Uit figuur 5.1 blijkt dat de geurimmissie ter plaatse van woningen minder dan 0,01
      ouE/m 3 als 98-percentiel bedraagt.




      Figuur 5.2: Geurcontouren 99,9-percentiel




                                                  14                                    www.adviesburowindmill.com
                                                                                           www.milieucoordinator.nl
                                                                                               www.milieuadvies.nl
                                                                                         www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                         20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




Figuur 5.3: Geurcontouren 99,99-percentiel

Uit de voorgaande figuren 5.2 en 5.3 blijkt dat de geurimmissie ter plaatse van
woningen ruim onder de 0,5 ouE/m3 ligt, zowel voor het 99,9- als het 99,99-percentiel.




                                         15                                         www.adviesburowindmill.com
                                                                                       www.milieucoordinator.nl
                                                                                           www.milieuadvies.nl
                                                                                     www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                               20190417-BRO032-RAP-GO 4.0 / 17 april 2019




6   Samenvatting en conclusie

    In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een geuronderzoek
    uitgevoerd ten behoeve van een crematorium gelegen aan de Docfalaan te Oss in de
    gelijknamige gemeente.

    Aanleiding voor het onderzoek is de uitbreiding van het uitvaartcentrum met een
    crematorium. Ten behoeve van de uitbreiding wordt een bestemmingsplanprocedure
    gevolgd. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geurimmissie ter plaatse van
    geurgevoelige objecten in de directe omgeving, ten gevolge van de activiteiten van het
    uitvaartcentrum (crematorium en bestaande mortuarium) en daarmee de ruimtelijke
    inpasbaarheid van het nieuw te realiseren crematorium. Hiertoe is een rekenmodel
    opgesteld om de geurimmissies ten gevolge van het uitvaartcentrum ter plaatse van de
    woningen in de directe omgeving te berekenen.

    De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in
    de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”, het Activiteitenbesluit milieubeheer en
    de beleidsregel van de provincie Noord-Brabant.

    Uit de berekeningen volgt dat de geurimmissie ter plaatse van woningen ruimschoots
    minder dan 0,5 ouE/m 3 als 98-percentiel bedraagt, waarmee geen aanleiding bestaat
    geurhinder te verwachten. Ook wordt ruim voldaan aan het toetsingscriterium volgens
    het provinciaal geurbeleid.

    Het aspect geur vormt derhalve geen beperking voor planrealisatie.



                                    WINDMILL
                          MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES




                                   R.G.P. van Hooy




                                          16                                              www.adviesburowindmill.com
                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>I. FIGUREN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>II. INVOERGEGEVENS REKENMODEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kragten BV                                                                            bijlage 2
                                                                    invoergegevens rekenmodel
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     geur

Model eigenschap
Omschrijving                          geur
Verantwoordelijke                     rvh
Rekenmethode                          #2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|

Aangemaakt door                       rvh op 28-1-2019
Laatst ingezien door                  rvh op 16-4-2019
Model aangemaakt met                  Geomilieu V4.50

GCN referentiepunt                    X: 165935.09 Y: 418190.10
Rekenperiode                          1-1-1995 tot 31-12-2004
Terreinruwheid                        1.03
Custom meteo                          Nee
Store journal files                   Nee
Custom emission file                  Nee
Calculation type                      Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation   Nee




Geomilieu V4.50                                                            16-4-2019 11:57:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kragten BV                          bijlage 2
                  invoergegevens rekenmodel
Commentaar




Geomilieu V4.50          16-4-2019 11:57:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kragten BV                                                                                       bijlage 2
                                                                               invoergegevens rekenmodel
Model:    geur
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam      Omschr.                         X              Y
DFL12     Docfalaan   12          165802,31      418237,71
DFL14     Docfalaan   14          165951,03      418226,89
HL05a     Heidelaan   5a          165692,80      418247,94
HL07      Heidelaan   7           165702,97      418228,17
HL09      Heidelaan   9           165723,50      418213,34

HL11      Heidelaan 11            165736,02      418192,17
HL13      Heidelaan 13            165761,15      418182,95
HL15      Heidelaan 15            165781,37      418167,77
LS26      Lindenstraat 26         165800,72      418402,71
WS61-71   Wilgenstraat 61-71      165667,97      418351,79

WS73-83   Wilgenstraat 73-83      165708,13      418385,46
WS85-95   Wilgenstraat 85-95      165727,11      418394,34




Geomilieu V4.50                                                                       16-4-2019 11:58:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Kragten BV                                                                                                                                                  bijlage 2
                                                                                                                                          invoergegevens rekenmodel
Model:     geur
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam     Omschr.       Hoogte   Int.diam.   Ext.diam.       Geur          Inert gas    Flux   Gas temp   Geb.bron   Warmte   Bedr. uren
01       emissiebron     7,00        0,30        0,40     677,80         0,00000000   0,417      398,0         Ja    0,065      1050,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                  16-4-2019 11:58:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>III. REKENRESULTATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kragten BV                                                                                                                bijlage 3
                                                                                                                   rekenresultaten
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   geur
Resultaten voor model:   geur

Naam      Omschrijving         X coördinaat   Y coördinaat   98% [ouE/m³]   99,90% [ouE/m³]   99,99% [ouE/m³]
DFL12     Docfalaan 12            165802,31      418237,71           0,00              0,26              0,32
DFL14     Docfalaan 14            165951,03      418226,89           0,00              0,09              0,13
HL05a     Heidelaan 5a            165692,80      418247,94           0,00              0,12              0,19
HL07      Heidelaan 7             165702,97      418228,17           0,00              0,12              0,18
HL09      Heidelaan 9             165723,50      418213,34           0,00              0,13              0,20

HL11      Heidelaan 11           165736,02      418192,17           0,00              0,11              0,16
HL13      Heidelaan 13           165761,15      418182,95           0,00              0,12              0,19
HL15      Heidelaan 15           165781,37      418167,77           0,00              0,10              0,17
LS26      Lindenstraat 26        165800,72      418402,71           0,01              0,19              0,26
WS61-71   Wilgenstraat 61-71     165667,97      418351,79           0,00              0,09              0,13

WS73-83   Wilgenstraat 73-83     165708,13      418385,46           0,00              0,12              0,18
WS85-95   Wilgenstraat 85-95     165727,11      418394,34           0,00              0,13              0,19




Geomilieu V4.50                                                                                                 16-4-2019 12:00:58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>IV.   REKENRESULTATEN VOLGENS
      PROVINCIAAL GEURBELEID
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kragten BV                                                                                                                                      bijlage 4
                                                                                                                rekenresultaten - provinciaal geurbeleid
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   geur (provinciaal geurbeleid)
Resultaten voor model:   geur (provinciaal geurbeleid)

Naam      Omschrijving         X coördinaat   Y coördinaat   98% [ouE/m³]   99,90% [ouE/m³]   99,99% [ouE/m³]
DFL12     Docfalaan 12            165802,31      418237,71            0,0               0,5               0,6
DFL14     Docfalaan 14            165951,03      418226,89            0,0               0,2               0,3
HL05a     Heidelaan 5a            165692,80      418247,94            0,0               0,2               0,4
HL07      Heidelaan 7             165702,97      418228,17            0,0               0,2               0,4
HL09      Heidelaan 9             165723,50      418213,34            0,0               0,3               0,4

HL11      Heidelaan 11           165736,02      418192,17            0,0               0,2               0,3
HL13      Heidelaan 13           165761,15      418182,95            0,0               0,2               0,4
HL15      Heidelaan 15           165781,37      418167,77            0,0               0,2               0,3
LS26      Lindenstraat 26        165800,72      418402,71            0,0               0,4               0,5
WS61-71   Wilgenstraat 61-71     165667,97      418351,79            0,0               0,2               0,3

WS73-83   Wilgenstraat 73-83     165708,13      418385,46            0,0               0,2               0,4
WS85-95   Wilgenstraat 85-95     165727,11      418394,34            0,0               0,3               0,4




Geomilieu V4.50                                                                                                                      16-4-2019 9:53:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>V. RAPPORTAGE EMISSIEMETINGEN
          HARDENBERG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     RAPPORTAGE BETREFFENDE
        EMISSIEMETINGEN AAN
CREMATIE-OVEN CREMATORIUM DE LARIKS
          TE HARDENBERG
            31 MAART 2016
           DFW EUROPE BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Pro Monitoring BV
Mercuriusweg 37
3771 NC Barneveld
tel: 0342 - 400606
fax: 0342 - 401220
promonitoring@eurofins.com
                                                                    Specialisten in luchtonderzoek




Opdrachtgever:      DFW Europe BV

Inspectierapport:   r012430

Datum:              27 april 2016




Inspecteur(s)       Tj.H. van den Hoek
                    F. Musters




                                                                   Pro Monitoring is als inspectie-instelling
                                                                   conform NEN-EN-ISO/ IEC 17020:2004
                                                                   geaccrediteerd door de Raad voor
                                                                   Accreditatie



Auteur                                                          Vrijgave rapportage




ing. Tj.H. van den Hoek                                         ir. W. Meijer




 Tenzij anders overeengekomen zijn op onze rapporten de auteursrechten conform de RVOI-voorwaarden
 van toepassing. Niets uit dit rapport mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze
             dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Monitoring BV.




r012430                                                                                            pagina 2 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave




      Samenvatting en toetsing                                pagina 4


1.    Inleiding                                               pagina 5
2.    Meetmethoden en meetfrequenties                         pagina 6
3.    Beschrijving installatie en meetlocatie                 pagina 7
4.    Bedrijfsomstandigheden tijdens metingen                 pagina 7

5.    Onderzoeksresultaten                                    pagina 8




      Colofon                                                 pagina 10


      Bijlagen


1.    Beschrijving meetmethoden                               pagina 11

2.    Basisgegevens monsternamen                              pagina 15
3.    Laboratoriumgegevens                                    pagina 16
4.    Criteria en aanbevelingen en beoordeling meetvlak       pagina 21




r012430                                                   pagina 3 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Samenvatting en toetsing

In opdracht van DFW Europe heeft Pro Monitoring BV op 31 maart 2016 emissiemetingen
uitgevoerd met betrekking tot stof en kwik aan de afgassen van de crematieoven van het
crematorium van Crematorium de Lariks te Hardenberg. De metingen zijn uitgevoerd in het kader
van een controle van eisen uit het Activiteitenbesluit.

Conform het Activiteitenbesluit dient de gereinigde massastroom van kwik getoetst te worden aan
de grensmassastroom uit het Activiteitenbesluit (artikel 4.119). Alleen bij overschrijding van deze
grensmassastroom is een concentratie-eis van toepassing. Voor stof is conform het
Activiteitenbesluit een concentratie-eis van toepassing.

Voor de toetsing aan de grensmassastroom en concentratie-eis wordt uitgegaan van de
gemiddelde meetwaarde van vier deelmetingen met correctie voor de onderzijde van het
95 % betrouwbaarheidsinterval van de meetmethoden. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.
In tabel S.1 is de voor de meetonnauwkeurigheid gecorrigeerde meetwaarde getoetst aan de eis.

Tabel S.1.       Toetsing massastroom Hg
                                                 gemiddelde meetwaarden                          Activiteitenbesluit
                                                                                                 grensmassastroom
    component                                      massastroom g/uur                                   g/uur
                           zonder correctie voor onderzijde     met correctie voor onderzijde
                            95 % betrouwbaarheidsinterval      95 % betrouwbaarheidsinterval
    Hg                                 < 0,001                             < 0,001                      0,25


Uit tabel S.1 blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding van de grensmassastroom, zodat
er geen concentratie-eis van toepassing is. In tabel S.2 is de gemiddelde concentratie van stof
getoetst aan de concentratie-eis uit het Activiteitenbesluit.

Tabel S.2.       Toetsing emissieconcentratie stof
                                                 gemiddelde concentratie                          Activiteitenbesluit
    component                                     concentratie in mg/m3*                        concentratie in mg/m3
                           zonder correctie voor onderzijde     met correctie voor onderzijde
                            95 % betrouwbaarheidsinterval      95 % betrouwbaarheidsinterval
    stof                                < 0,5                               < 0,5                         5
*
    betrokken op 273 K; 1013 hPa en droog afgas en 11% O2


Uit tabel S.2 kan worden afgeleid dat de concentratie-eis voor de component stof niet wordt
overschreden. Er wordt voldaan aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.




r012430                                                                                             pagina 4 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>1.      Inleiding

In opdracht van DFW Europe BV heeft Pro Monitoring BV op 31 maart 2016 emissiemetingen
uitgevoerd met betrekking tot stof en kwik aan de afgassen van de crematieoven van het
crematorium van Crematorium de Lariks te Hardenberg. De metingen zijn uitgevoerd in het kader
van een controle van eisen uit het Activiteitenbesluit. Het meetprogramma is in tabel 1.1
opgenomen.

Tabel 1.1         Meetprogramma
te meten
componenten/bepalingen              locatie omschrijving
                                      crematie-oven
stof                                         x
Hg stofgebonden                              x
Hg filtergängig                              x
O2                                           x
fysische parameters                          x


De analyses van Hg zijn verricht in het geaccrediteerde laboratorium van Eurofins GFA
(Wesseling). Alle overige verrichtingen die door Pro Monitoring BV onder accreditatie zijn
uitgevoerd, zijn vermeld in de scopebeschrijving op de website van de Raad voor Accreditatie.




r012430                                                                         pagina 5 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>2.      Meetmethoden en meetfrequenties

Op 31 maart 2016 zijn door Pro Monitoring aan de afgassen van crematie-oven metingen verricht
ter bepaling van de emissieconcentratie van de in de inleiding genoemde componenten.
De monstername en analyses zijn uitgevoerd volgens genormeerde en erkende methoden.
In tabel 2.1 zijn de meetmethoden en meetfrequenties gepresenteerd. In bijlage 1 is een meer
uitgebreide beschrijving gegeven. In bijlage 2 en 3 zijn respectievelijk basisgegevens betreffende
de monstername en de laboratoriumresultaten gegeven. Voorafgaand aan de metingen is een
meetvlak beoordeling uitgevoerd conform NEN-EN 15259.

Tabel 2.1.        Meetmethoden en meetfrequenties
component/                bemonsterings                                                                       meetfrequentie
                                                   *   meetmethode             *,**   norm
bepaling                  methode                                                                             per bron
O2                        bemonstering via         Q paramagnetisch                   NEN-EN 14789            4* 0.5 uur
                          verwarmd filter,
                          verwarmde teflon
                          leiding, gevolgd door
                          rookgascondensatie
Hg filtergangig           verwarmde                Q AAS                       q      NEN-EN 13211            4* 0.5 uur
                          monstername,
                          verwarmd filter,
                          absorptie in
                          KMnO4/H2SO4
stof                      isokinetische            Q gravimetrische            Q      NEN-EN 13284-1          4* 0.5 uur
                          monstername op             bepaling van de
                          kwartsfilter               filterbelading
Hg stofgebonden           isokinetische            Q ontsluiting gevolgd       q      NEN-EN 13211            4* 0.5 uur
                          monstername op             door AAS analyse
                          kwartsfilter
afgassnelheid             n.v.t                    Q pitotbuis                        ISO 10780               viervoud

statische druk kanaal     n.v.t.                   Q micromanometer                   ISO 10780               viervoud

afgastemperatuur          n.v.t.                   Q thermokoppel                     ISO 8756                viervoud

afgasvochtgehalte         n.v.t.                   Q psychrometrisch                  NEN-EN 13284-1          viervoud

atmosferische druk        n.v.t.                   Q barometer                        NEN EN 13284-1          viervoud

afgasdebiet               n.v.t.                  Q via afgassnelheid en            ISO 10780              viervoud
                                                       kanaaldiameter
* Een Q in de kolom geeft aan dat de betreffende monstername en/of analyse verrichting een geaccrediteerde activiteit
betreft conform NEN-EN ISO/IEC 17020
** Een q in de kolom geeft aan dat de betreffende verrichting een uitbestede geaccrediteerde laboratoriumactiviteit betreft
   conform NEN-EN ISO/IEC 17025




r012430                                                                                                pagina 6 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.    Beschrijving installatie en meetlocatie

De metingen zijn uitgevoerd aan de gereinigde afgassen van de crematie-oven in een meetvlak in
de uittrede na het actief koolfilter. De kenmerken van het meetvlak zijn in bijlage 4 beschreven.

Het meetvlak voldoet aan de criteria uit NEN-EN 15259 en ISO 10780. Er wordt tevens aan de
aanbevelingen voor de positie en plaats van een ideaal meetvlak voldaan.

Uit de beoordeling van het meetvlak volgens NEN-EN 15259 volgt, dat er voor de uitvoering van
metingen met betrekking tot gasvormige componenten volstaan kan worden met een puntmeting
(in verband met de kanaaldiameter van 0,25 m).



4.    Bedrijfsomstandigheden tijdens de metingen

Bij de crematieoven is gemeten tijdens twee crematies. Per crematie is tweemaal een half uur
gemeten. De eerste crematie is uitgevoerd van 14:30 tot 16:50 uur en de tweede crematie
van 17:10 tot 18:25 uur. De procesgegevens zijn bekend bij de opdrachtgever.




r012430                                                                          pagina 7 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>5.     Onderzoeksresultaten

De resultaten van de metingen zijn in onderhavig hoofdstuk 5 als volgt weergegeven.

Tabel 5.1.1
Meetwaarden fysische gasparameters.
Deze tabel geeft de resultaten van de gassnelheid, debiet, temperatuur, druk en
afgasvochtgehalte metingen.

Tabel 5.2.1 Meetwaarden van de afgasmetingen.
                                                            3
Deze tabel geeft de meetresultaten in eenheden (vol %, mg/Nm ) zoals gemeten en/of gelogd en
verwerkt door de monitoren en dataverwerkingssysteem van Pro Monitoring of na analyse van de
componenten. De concentraties zijn betrokken op genormeerd O2 %.

              3
Onder Nm wordt bedoeld een “normaal” kubieke meter bij 273 K, 1013 hPa, droog afgas.

Tabel 5.3.1
Deze tabel geeft de massastromen.



5.1    Fysische afgasparameters

Tabel 5.1.1 Meetwaarden fysische afgasparameters op uittrede actief koolfilter
parameters                     eenheid                                            gemiddelde
monstername                    [-]            M1      M2      M3         M4
temperatuur afgas              [oC]          101,1   124,1   137,3      136,2       124,7
                                         3
vochtigheid                    [kg/m ]       0,121   0,156   0,123      0,133       0,133
                               [%]           13,04   16,29   13,32      14,16       14,20
gemiddelde gassnelheid         [m/s]         11,5    11,4    11,0       10,4          11,1
onder/overdruk                 [Pa]           50      50      50         50           50
volumestroom
- bedrijfsomstandigheden       [Bm3/h]       2000    2000    1900       1800         1925
                                     3
- stand. cond. droog           [m /h]        1300    1200    1100       1100         1175
                                     3
- stand. cond. droog, 11% O₂   [m /h]        1600    1500    1500       1300         1475
diameter                       [m]           0,25    0,25    0,25       0,25          0,25
barometerstand                 [hPa]         1018    1017    1016       1017         1017
O2 actueel                     [%]            9,0     8,2     7,5        8,6          8,3
O2 norm                        [%]            11      11      11         11            -




r012430                                                                           pagina 8 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>5.2     Emissieconcentraties


Tabel 5.2.1 Concentraties op uittrede na actief koolfilter
bron                                         schoorsteen
datum                                        31 maart 2016
start meting                                   14:32         15:09        17:08       17:44
stop meting                                    15:02         15:39        17:38       18:14
                                                      concentraties in vol% droog afgas           gemiddelde
O2                                              9,0            8,2         7,5            8,6         8,3
                                                   concentraties in mg/Nm³ bij 11% O2             gemiddelde
stof                                           < 0,5          < 0,5       < 0,5           < 0,5      < 0,5
kwik stofgebonden                             < 0,001        < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
kwik vluchtig                                 < 0,001        < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
                                         1
som kwik stofgebonden en vluchtig incl. bg    < 0,001        < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
1
    = bepalingsgrens




5.3     Massastromen

Tabel 5.3.1 Massastromen op uittrede na actief koolfilter
bron                                         schoorsteen
datum                                        31 maart 2016
start meting                                   14:32         15:09       17:08       17:44
stop meting                                    15:02         15:39       17:38       18:14
                                                           massastromen in g/uur                  gemiddelde
kwik stofgebonden                             < 0,001       < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
kwik vluchtig                                 < 0,001       < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
                                         1
som kwik stofgebonden en vluchtig incl. bg    < 0,001       < 0,001     < 0,001     < 0,001        < 0,001
1
= bepalingsgrens




r012430                                                                                              pagina 9 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Colofon




r012430   pagina 10 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.              Beschrijving geaccrediteerde meetmethoden

Indien er gebruik wordt gemaakt van on-line meetapparatuur dan wordt deze apparatuur
voorafgaande aan de metingen ingeregeld met werkstandaarden. Werkstandaarden zijn
gasmengsels waarvan de samenstelling is gerelateerd aan primair referentie materiaal.
De gebruikte standaarden zijn herleidbaar naar internationale standaarden en hebben een
onzekerheid van 2 %.




O2 concentratie in droog afgas         instrumentele analyse
              monstername              NEN-ISO 10396
              meetprincipe             on-line, continu registrerend, paramagnetisch
              normvoorschrift          NEN-ISO 12039/ NEN-EN 14789
              meetbereik(en)           0-25 %
              detectiegrens            0,1 %
              onzekerheid (BI 95 %)     zie tabel B1.2




filtergängig Hg in droog afgas         natchemische analyse
              monstername              discontinue monstername, glas sonde
              meetprincipe             absorptie in KMnO4/H2SO4; AAS analyse
              normvoorschrift          NEN-EN 13211
              meetbereik(en)           n.v.t.
              detectiegrens            0,1 µg/mo3 bij uurmonsters
              onzekerheid (BI 95 %)    zie tabel B1.2




r012430                                                                                pagina 11 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>stofgebonden kwik in droog afgas     gravimetrisch en natchemische analyse
             monstername             isokinetisch, meerdere plaatsen volgens
                                     stofmeting volgens gevolgd door een HF ontsluiting en analyse met
             meetprincipe
                                     ICP of AAS
             normvoorschrift         NEN-EN 13211
             meetbereik(en)          n.v.t.
             detectiegrens           0,2 -0,8 µg/mo3 bij uurmonsters afhankelijk van metaal
             onzekerheid (BI 95 %)   zie tabel B1.2




stofconcentratie in droog afgas      gravimetrisch
             monstername             isokinetisch, meerdere plaatsen volgens NEN-EN 13284-1
             meetprincipe            discontinue gravimetrisch
             normvoorschrift         NEN-EN 13284-1
             meetbereik(en)          0- 50 mg/ mo3
             detectiegrens           0,5 mg/mo3
             onzekerheid (BI 95 %)   zie tabel B1.2


Overig
afgassnelheid/debiet
             monstername             meetplaatsen volgens ISO 10780
             meetprincipe            drukverschil over pitotbuis
             normvoorschrift         ISO 10780
             meetbereik(en)          afgassnelheid 2-50 m/s
             onzekerheid (BI 95 %)   zie tabel B1.2




r012430                                                                                pagina 12 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bepaling meetonzekerheid
Pro Monitoring hanteert een systematiek voor meetonnauwkeurigheden zoals vastgesteld is in de
technische commissie van de Vereniging van Kwaliteit Luchtmetingen (VKL). Deze methodiek is
gebaseerd op hetgeen is vastgelegd in Euratech/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in
Analytical Measurement (QUAM:200.1). Hierbij wordt de meetonzekerheid bepaald volgens de
principes van foutenvoortplanting (propagatie). Hierbij wordt van een meetmethode van elk
onderdeel (van monstername tot analyse) de meetfout kwadratisch opgeteld. De (deel)meetfout
is daarbij afkomstig uit de meetnorm, validatie onderzoek of wordt ingeschat op basis van expert
judgement.

Het Activiteitenbesluit heeft in tabel 2.23 een overzicht voor een aantal componenten opgenomen
met daarin maximaal te hanteren meetonzekerheden (zie tabel B1.1).

Tabel B1.1 Maximale relatieve onnauwkeurigheden conform Activiteitenbesluit
component                                      onnauwkeurigheid
stof                                           30 %
andere componenten                             40 %
debiet                                         20 %


De systematiek van het Activiteitenbesluit heeft echter alleen betrekking op de emissiegrens-
waarde (als concentratie) en heeft geen relatie met de meetmethode. Daarnaast is deze syste-
matiek niet in alle gevallen toepasbaar. De door Pro Monitoring toegepaste meetonzekerheid
wordt betrokken op de meetwaarde en -methode maar wordt wel vergeleken met de maximale
onnauwkeurigheid van het Activiteitenbesluit (zie tabel B1.1). Voor een juiste vergelijking wordt
een meetwaarde op het niveau van de grenswaarde ingevuld in het gevalideerde VKL-bereke-
ningsmodel. Het resultaat van het VKL berekeningsmodel (absolute meetfout) mag onder
representatieve condities niet groter zijn dan de onzekerheid van het Activiteitenbesluit (tabel
B1.1).

Voor de toetsing aan de gestelde eisen uit de vergunning of het Activiteitenbesluit wordt
uitgegaan van de gemiddelde of maximale meetwaarde van een aantal deelmetingen met
correctie voor de onderzijde van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de meetmethode(n). Dit
betekent dat de VKL %-meetfout voor een bepaalde component wordt afgetrokken van de
gemiddelde of maximale meetwaarde.
De meetonzekerheden die toegepast zijn in deze rapportage zijn samengevat in tabel B1.2. In
deze tabel zijn naast de VKL meetonzekerheden ook de maximale meetfout van het
Activiteitenbesluit opgenomen.




r012430                                                                            pagina 13 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel B.2 De onnauwkeurigheid bepaald volgens de VKL methode




Omdat voor de onnauwkeurigheid van massastromen rekening gehouden moet worden met de
meetonnauwkeurigheden van twee verschillende meetmethoden (component x en debiet) wordt
de volgende additieregel gehanteerd: (voorbeeld voor Hg)

      totale meetonnauwkeurigheid massastroom = √(26 +16 ) = 30% van berekende waarde
                                                    2    2




r012430                                                                   pagina 14 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 2.             Basisgegevens monsternames

bron                                                  monstername M1-2
datum                                                 31 maart 2016
Stof metingen
start meting                              [uur:min]       14:32           15:09
stop meting                               [uur:min]       15:02           15:39
stofmassa                                 [mg]            < 0.1           < 0.1
Kwik Hg                                   [µg]           < 0,004         < 0,004
monstervolume                             [Nm3 dr]        0,368            0,358
berekende inlek (< 2% flow / < 0,4% O₂)   [%]           0.3 % O2         0.2 % O2
nozzlediameter                            [mm]              6                6
afwijking tov isokinetisch debiet         [%]               -2               7
Hg vluchtig
start meting                              [uur:min]       14:32           15:09
stop meting                               [uur:min]       15:02           15:39
Hg totaal vluchtig                        [µg]            < 0,02          < 0,02
monstervolume                             [Nm3 dr]         0,104           0,123
berekende inlek (< 2% flow / < 0,4% O₂)   [%]            0.1 % O2        0.1 % O2


bron                                                  monstername M3-4
datum                                                 31 maart 2016
Stof metingen
start meting                              [uur:min]       17:08           17:44
stop meting                               [uur:min]       17:38           18:14
stofmassa                                 [mg]            < 0.1            0,2
Kwik Hg                                   [µg]           < 0,004         < 0,004
monstervolume                             [Nm3 dr]         0,347           0,328
berekende inlek (< 2% flow / < 0,4% O₂)   [%]            0.1 % O2        0.2 % O2
nozzlediameter                            [mm]               6               6
afwijking tov isokinetisch debiet         [%]                7               7
Hg vluchtig
start meting                              [uur:min]       17:08           17:44
stop meting                               [uur:min]       17:38           18:14
Hg totaal vluchtig                        [µµg]           0,0691          < 0,02
monstervolume                             [Nm3 dr]         0,127           0,111
berekende inlek (< 2% flow / < 0,4% O₂)   [%]            0,1 % O2        0,1 % O2




r012430                                                                             pagina 15 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 3.           Laboratoriumresultaten

Doorslagen
De monsters met een b-code betreffen doorslagresultaten van de monsters met een a code.
Bij elke meting/onderzoek wordt ten minste één doorslag bepaald. De doorslag mag niet meer
bedragen dan in de desbetreffende norm is aangegeven. Indien geen criterium in de norm is
opgenomen hanteren wij het criterium van 10%.
Doorslag wordt berekend door:

                                                               e   e)
          [absolute waarde doorslag impinger / absolute waarde 1 (+2 impinger(s)] x 100 %

Echter indien het aangetoonde gehalte aan componenten < 25 x detectiegrens is, zal van het
bovenstaande criteria worden afgeweken i.v.m. de invloed van de detectiegrens op de uitkomst.
In dat geval worden de volgende criteria gehanteerd:
Er is sprake van significante doorslag als aan de volgende criteria wordt voldaan:
 • er is sprake van overschrijding van het doorslag criterium uit de normvoorschriften en
 • de getalswaarde ligt boven 2 maal de detectiegrens van de meetmethode en
 • de getalswaarde ligt boven 2 maal het betrouwbaarheidinterval betrokken op de emissie-eis
Voor de in het onderhavig onderzoek betrokken monsters is er geen sprake van een significante
doorslag (zie tabel B3.1).

Tabel B3.1 Berekening doorslag




r012430                                                                         pagina 16 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>r012430   pagina 17 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>r012430   pagina 18 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>r012430   pagina 19 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>r012430   pagina 20 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 4.         Criteria en aanbevelingen beoordeling meetvlak

Om te voldoen aan NEN-EN 15259 en ISO 10780 dient het meetvlak ten behoeve van
debietbepalingen en/of isokinetische metingen te voldoen aan een aantal criteria/aanbevelingen.
Als het meetvlak niet voldoet aan de gegeven snelheids- en temperatuurcriteria dan is er sprake
van een afwijking ten opzichte van de normen.
Als het meetvlak wel voldoet aan deze criteria, maar niet aan de aanbevelingen voor de positie
en plaats van een ideaal meetvlak, dan kan de nauwkeurigheid van de meting toch ongunstig
worden beïnvloed.
Standaard geldt dat indien niet aan de criteria en/of aanbevelingen wordt voldaan, er gezocht
wordt naar een ander meetvlak. Indien uitwijken naar een ander meetvlak niet mogelijk is, worden
de metingen uitgevoerd over een groter aantal traversepunten dan het voorgeschreven aantal in
de betreffende normen. Op deze wijze wordt getracht de nauwkeurigheid van de metingen zo min
mogelijk nadelig te beïnvloeden als gevolg van een niet-ideaal meetvlak.




r012430                                                                         pagina 21 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Tabel B4.1 Beoordeling meetvlak NEN-EN 15259 en ISO 10780.




r012430                                                      pagina 22 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>