<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                             BESTEMMINGSPLAN
      Crematorium Docfalaan Oss – 2020

Bijlage 12 Infiltratie onderzoek en waterparagraaf




                Gemeente Oss | Raadhuislaan 2 | 5341 GM | Oss |
                     T: 14 0412 | F: 0412 642605 | www.oss.nl |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                               Infiltratie onderzoek en waterparagraaf
                                 Crematorium Docfalaan, Oss – 2020




Opdrachtgever
BRO
Bosscheweg 107
5282 WV BOXTEL


Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM18599

Status rapport
Definitief



Contactgegevens                                Autorisatie

Aeres Milieu B.V.                              Opsteller rapport:    paraaf   datum
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
                                               Dhr. M. Vrolix, bc.            11 maart 2019
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl                            Kwaliteitscontrole:   paraaf   datum

                                               ing. J.M.G. Reuver             11 maart 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                      Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




INHOUDSOPGAVE


1. INLEIDING                                                                                                                                                3

2. INFILTRATIE ONDERZOEK                                                                                                                                    6
2.1 Inleiding .............................................................................................................................................. 6
2.2 Veldonderzoek .................................................................................................................................. 7
2.3 Uitvoering en interpretatie ............................................................................................................. 8

3. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM                                                                                                                           10
3.1      Grondwater ...................................................................................................................................... 10
3.2      Oppervlaktewater........................................................................................................................... 11
3.3      Hemel- en afvalwater.................................................................................................................... 11
3.4      Overige aandachtspunten ........................................................................................................... 12

4. AFWEGING EN REALISATIE                                                                                                                                13

5. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN                                                                                                                               15




Bijlagen:
1       Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie
2       Foto’s plangebied
3       Situatietekening onderzoekslocatie met boor- en fotolocaties
4       Boorprofielen
5       Tekening van de toekomstige situatie
6       Overzicht geraadpleegde literatuur




                                                                                                                                          Pagina 2 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                       Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




1.      INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een infiltratie onderzoek uitgevoerd en een waterparagraaf opgesteld
voor voorgenomen bouw van een crematorium aan de Docfalaan 2 te Oss. Ter plaatse is Van Lith
uitvaartverzorging gevestigd. Zuidelijk is een woonhuis met tuin aanwezig (Docfalaan 12).

Algemeen
Kadastraal                                           : Oss, sectie F, nr. 1428 (ged.) en sectie B, nrs. 5638,
                                                       5780, 6404 (ged.),6406 (ged.),6407 (ged.)
Coördinaten                                          : X = 165.820 / Y = 418.300
Oppervlakte deelgebied                               : circa 8.700 m2
Peil maaiveld                                        : circa 8,8 - 9,4 m +NAP
Gemiddeld grondwaterpeil                             : circa 2 m-mv.
Waterschap                                           : Aa en Maas
Huidig gebruik plangebied                            : uitvaartcentrum met parkeerplaatsen en bos
Toekomstig gebruik plangebied                        : herontwikkeling uitvaartcentrum met crematorium

De onderzoekslocatie ligt zuidoostelijk nabij de Julianasingel te Oss in een groene omgeving. Door het
plangebied bevindt zich een wandelroute vanuit de wijk Oss-Zuid. De afbakening van het plangebied is op
onderstaande luchtfoto weergegeven. Zie bijlage 1 voor een topografische overzichtskaart. In bijlage 2 zijn
enkele foto’s van het plangebied opgenomen.




Afbeelding 1: Luchtfoto met globale afbakening perceel [bron: PDOK-viewer]

Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen herontwikkeling van het
plangebied en de verplichting hierbij ten minste hydrologisch neutraal te ontwikkelen.

                                                                                                           Pagina 3 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                     Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Doel
Het doel van het infiltratieonderzoek is het ter plaatse vaststellen van de doorlatendheid van de bodem in de
(on)verzadigde zone. Aan de hand van dit onderzoek wordt vastgesteld of infiltratie ter plaatse mogelijk is en
of het aanleggen van een infiltratievoorziening realistisch is.

Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. Het doel
is het voorkomen van toekomstige waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.

Beleid
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen
binding met de onderzoekslocatie.

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.

De Europese Commissie verplicht alle lidstaten elke zes jaar over het watersysteem te rapporteren in een
beheerplan per stroomgebied, het SGBP. Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas.
Voor waterschap Aa en Maas gaat dit om het SGBP voor het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied.
Het tweede SGBP is van kracht van 2016 tot en met 2021. Naast dit beleidskader is in het Provinciaal Milieu-
en Waterplan Noord-Brabant ook het toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het
gebied van water opgenomen. In Nederland wordt dit uitgeoefend door de diverse waterschappen die zich
richten op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen.

De waterbeheerders werken daarvoor integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke
ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen. Voor de periode 2016-2021 is een
nieuw Waterbeheerplan (WBP) opgesteld met de te bereiken doelen, hoe te bereiken en met welke partners
(gemeenten, ondernemers, natuurverenigingen, de provincie en het Rijk).

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss het beleid dat bij
nieuwe plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater.
Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” (afgeleid van de trits
“vasthouden – bergen – afvoeren” doorlopen. Het bevoegd gezag hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het
principe van waterneutraal bouwen tegenover de bestaande situatie.

Middels de 'watertoets' wordt de planontwikkeling afgestemd met het bevoegd gezag en worden de
waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze meegewogen bij het opstellen van ruimtelijke
plannen en besluiten.

Het waterschap maakt bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak onderscheid
tussen grote en kleine plannen. Voor plannen met een bijkomend verhard oppervlak groter dan 2.000 m2 of
afkoppelplannen groter dan 10.000 m2 heeft het aspect hemelwater een grote impact op het watersysteem
en dient de ontwikkeling in een vroeg stadium met het bevoegd gezag afgestemd te worden.

Om de waterbelangen te beschermen geldt vanaf 1 maart 2015 de nieuwe Keur van de drie Brabantse
waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. De regels in de Keur hebben betrekking op
het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit sloten en andere watergangen.
Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur
te maken. Meestal is een vergunning noodzakelijk. In sommige gevallen volstaat een melding. De
uitzonderingen staan beschreven in de Algemene regels.

De gemeente Oss heeft een water- en rioleringsbeleid vastgesteld. In het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP+) zijn de doelen, strategie en middelen van het rioleringsbeleid geformuleerd, samen
te vatten als ‘inzameling en transport van vrijkomend afvalwater en overtollig regenwater zonder ongewenste
emissies of overlast’. Een planontwikkeling mag niet leiden tot verhoging of verlaging van de grondwaterstand
en de afvoer naar het oppervlaktewater, ook niet bij extremere omstandigheden.



                                                                                                         Pagina 4 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                     Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Op particulier terrein is primair de eigenaar verantwoordelijk voor de verwerking van het afgekoppelde water,
bij voorkeur door infiltratie in de bodem. Door middel van een waterparagraaf wordt het planvoornemen
hydrologisch beschreven, waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd gezag.

Om beter inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en de waterverwerkingsmogelijkheid is tevens een
infiltratie onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn de huidige bodemkundige- en (geo)hydrologische situatie en de
meest relevante uitgangspunten en randvoorwaarden zo goed mogelijk onderzocht.

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden.
Opgemerkt dient te worden dat voor het uitvoeren van geohydrologische onderzoeken (waartoe een infiltratie
onderzoek behoort) nog geen wettelijke richtlijnen vastgesteld zijn. Totdat hiervoor vastgestelde protocollen
en richtlijnen worden opgesteld, is daar waar mogelijk aangesloten aan algemene kwaliteitseisen en
geldende normen zoals deze voor o.a. bodemonderzoek gelden. Voorts is een infiltratieonderzoek een
momentopname van enkele willekeurig verspreide meetlocaties, waardoor een zo goed mogelijk beeld van
de geohydrologische situatie wordt verkregen. Het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van de
bodem voorkomen. Het gevolg kan zijn dat resultaten van het infiltratieonderzoek binnen het plangebied
onderling (sterk) verschillen. Derhalve is Aeres Milieu niet verantwoordelijk voor eventuele (vervolg)schade
door onvoldoende gedimensioneerde voorzieningen. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet-
en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau (zie bijlage 6).

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing/infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet
vergunningen/meldingen aangevraagd worden via de gebruikelijke procedure (omgevingsloket).

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het infiltratie onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft het aanwezige watersysteem en
in hoofdstuk 4 is de herontwikkeling en eventuele belemmeringen voor de voorgenomen realisatie
beschreven. In hoofdstuk 5 tenslotte worden nog enige aandachtspunten opgesomd.




                                                                                                         Pagina 5 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                            Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




2.       INFILTRATIE ONDERZOEK
2.1      Inleiding

Het infiltreren van hemelwater heeft bij ontwikkelingen altijd de voorkeur. Dit wordt in Nederland indien
mogelijk ook (verplicht) toegepast. Door praktijkervaringen en gegevens uit andere landen is vastgesteld dat
een infiltratiesnelheid ca. 0,5 m/d vereist is voor het succesvol toepassen van hemelwaterinfiltratie. Bij een
lagere doorlatendheid kunnen reducerende omstandigheden optreden in de onverzadigde zone, die een
ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie- en omzettingsvermogen ervan. Daarnaast is er bij een
lagere doorlatendheid veel ruimte nodig voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Bovendien moet er
rekening mee worden gehouden dat deze langer (dagen achtereen) water blijven voeren, wat onwenselijk
kan zijn in een woonomgeving.

De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer de gelaagdheid, de
korrelsamenstelling, de verdichting, de poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, het poriënaantal en de
diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de eerste plaats van de
bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de verzadigingsgraad
en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen. Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid
van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar van plaats tot plaats varieert waarbij zelfs op vrij
kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden.

Middels een bureaustudie wordt inzicht verkregen in een aantal bodemaspecten zoals:
   - bodemgesteldheid op de onderzoekslocatie;
   - eventueel aanwezig zijn van minder goed doorlatende bodemlagen;
   - verwachte doorlatendheid van bodemlagen en optredende grondwaterstanden;
   - terreininrichting en -gebruik.

Deze bureaustudie wordt aangevuld met enkele veldmetingen en profielboringen. Laboratoriummetingen aan
grondmonsters (zeefkromme-analyses, Darcy-tests) worden in het algemeen als minder geschikt
beschouwd, omdat deze zich beperken tot de bemonsterde bodemlaag.

In de literatuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van zand en vergelijkbare
sedimenten. Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit de hydrogeologie. In de tabellen 2.1 en 2.2
worden de gevonden waarden samengevat [Arbeitsblatt DVW-A-138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser].

 Bodem                                                                               Snelheid van wateropname [m/d]
                                                                                       Goed               Slecht
 Zeer grove zanden                                                                       0,6                0,3
 Grove zanden, fijne zanden en lemige zanden                                            0,38               0,24
 Zandig leem en fijnzandige leem                                                        0,29               0,19
 Zeer fijnzandige leem, siltige leem                                                    0,24               0,17
 Klei leem, matig fijne textuur                                                         0,19               0,14
 Klei, siltige klei, zandige klei met fijne textuur                                     0,12               0,05
Tabel 2.1: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse sedimenten in de landbouwliteratuur

Uit de landbouwliteratuur volgt verder nog dat de maximale waterdosering (watergift) voor diep uniform zeer
fijn zand 0,62 m/d is.

 Materiaal                                                                                          k [m/d]
 Klei                                                                                             0,01 - 10-8
 Klei, zand en grind mengsels                                                                    0,01 – 0,001
 Silt, löss                                                                                         1 - 10-4
 Silt, klei en mengsels van zand, silt en klei                                                     0,1 - 10-4
 Fijn zand                                                                                          2 – 0,02
 Middelfijn tot middelgrof zand                                                                    43 – 0,09
 Grof zand                                                                                        400 – 0,09
Tabel 2.2: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen in de hydrogeologische literatuur




                                                                                                                Pagina 6 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                       Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Als eenheid is gekozen voor m/d, hoewel in de literatuur ook mm/h (landbouw) en m/s (hydrogeologie)
worden gehanteerd. De eenheid m/d sluit aan bij wat in Nederland gebruikelijk is en leidt bovendien tot
overzichtelijke getallen.

Opgemerkt wordt dat men in de hydrogeologie vooral is geïnteresseerd in de horizontale doorlatendheid,
terwijl voor de infiltratiesnelheid meestal de verticale doorlatendheid van belang is. De literatuurwaarden
tonen een grote spreiding in de opgegeven waarden maar liggen overwegend rond de gehanteerde norm
van 0,5 m/d. Algemeen is de horizontale doorlatendheid een factor 10–50 groter dan de verticale.

Een eerste aspect voor de aanleg van een hemelwatervoorziening is de optredende grondwaterstand en
daarmee samenhangend de hoogteligging van het perceel van belang.

Afbeelding 2 geeft de hoogteligging van het plangebied en omgeving weer. Het gebouw en de omliggende
verharding ligt op circa 9,4 meter +NAP. Het onbegroeid perceel oostelijk van het bestaande gebouw ligt ca.
0,5 meter lager (ca. 8,9-9,2 meter +NAP). De nabijgelegen wegen en omgeving liggen op eenzelfde hoogte
van ca. 9,2-9,5 meter +NAP. Deze hoogteverschillen / het reliëf zijn duidelijk zichtbaar op de onderstaande
hoogtekaart.




Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart met begrenzing onderzoekslocatie [bron: hoogtekaart Nederland]


2.2     Veldonderzoek

Op basis van de gekende grondwaterdata (zie §3.1 Grondwater) en de profielboringen tijdens het veldwerk
is het grondwater op ca. 2 m-mv aangetroffen. Hierdoor vormt de grondwaterstand geen belemmering om
over te gaan tot infiltratie in de bodem. Door de gekende bodemgegevens te combineren met een serie
meetgegevens kan een concretere infiltratiesnelheid binnen het plangebied bepaald worden en kan een
uitspraak worden gedaan over de infiltratiemogelijkheden op de onderzoekslocatie. Hieronder zijn kort de
gebruikte meetmethodes toegelicht met in hoofdstuk 2.3 de meetresultaten voor het plangebied.


                                                                                                           Pagina 7 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                      Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Voor het onderzoeksgebied is de doorlatendheid in de onverzadigde zone (boven de grondwaterstand)
bepaald door middel van de “Open-end-test” en de “Porchettest”. Beide tests zijn uitgevoerd in verband met
de verwachte matig fijne zandfractie.

De zogenaamde “Open-end” test is zeer geschikt voor het
meten van de onverzadigde verticale doorlatendheid van een
bodemlaag.
Deze test wordt als volgt uitgevoerd: Met een handboor wordt
een gat geboord tot op de laag waarvan de doorlatendheid
bepaald moet worden. In het boorgat wordt vervolgens een
blinde verbuizing geplaatst, die aan de onder- en bovenzijde
geopend is, en die boven maaiveld uitsteekt. Deze buis wordt
ca. 5 cm in de bodem gedrukt, en geheel gevuld met water,
dat in de ondergrond infiltreert (de "voornatting"). Nadat de
ondergrond aldus voldoende verzadigd is geraakt met water,
wordt vervolgens met behulp van een druksensor (diver)
gemeten met welke snelheid het waterpeil in de buis daalt.

Hieruit wordt berekend hoe groot de infiltratiesnelheid van het
water in de bodem is. Deze is afhankelijk van de inwendige
doorsnede van de buis, de drukhoogte (=de lengte van de
waterkolom in de buis), het bodemtype en de snelheid
waarmee het peil daalt. Met deze meetmethode wordt
voornamelijk de verticale infiltratiesnelheid gemeten.
                                                                      Afbeelding 3: Principetekening Open-end-test

Een aanvullende meetmethode is de zogenaamde
“Porchettest”, ook wel omgekeerde boorgatmethode of
reversed augerhole test genoemd. Bij deze methode wordt in
een, niet verbuisd, boorgat constant water gepompt en
gemeten tot het waterpeil in het boorgat stabiel is. Vervolgens
wordt het debiet bepaald waarmee het water in het boorgat
gepompt wordt. Bij een te laag pompdebiet wordt met behulp
van een druksensor (diver) gemeten met welke snelheid het
waterpeil in de buis daalt. Hieruit kan de doorlatendheid
worden berekend.

De keuze voor het type test is afhankelijk van de
bodemsamenstelling en de visueel zichtbare snelheid
waarmee het water in de bodem infiltreert.

Opgemerkt wordt dat de Porchettest vooral de horizontale
doorlatendheid van de onverzadigde zone meet en in mindere
mate de verticale doorlatendheid. De berekende verticale
doorlatendheid is meestal een factor 5 tot 25 lager is dan de
horizontale doorlatendheid.

                                                                      Afbeelding 4: Principetekening Porchettest


2.3     Uitvoering en interpretatie

Op 21 januari 2019 zijn infiltratiemetingen en twee profielboringen uitgevoerd op het perceel. De meetpunten
zijn verspreidt binnen het plangebied geplaatst.

De metingen in de onverzadigde bodem zijn onder de humeuze toplaag uitgevoerd. De boorlocaties staan
weergegeven in bijlage 3. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. Er wordt vanuit gegaan dat op de
gemeten dieptes geen bodemvormende processen meer plaatsvinden of andere verschijnselen aanwezig
zijn die de metingen kunnen beïnvloeden. De gemiddelde meettijd per boorgat bedraagt ca. 30 minuten.


                                                                                                          Pagina 8 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                            Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Open-end-test
In boorgaten 2 en 4 is een verbuizing geplaatst met een diameter van 0,1 meter. Deze is geheel gevuld met
water waarna, na "voornatting" van de bodem, met de metingen is gestart. De metingen zijn uitgevoerd met
een zogenaamde “Diver”, een in het boorgat opgehangen instrument dat de waterdruk opneemt. Als
meetfrequentie is het instrument ingesteld op één meting per 5 seconden. In onderstaande tabel zijn de
meetresultaten samengevat.
   Meetpunt      Berekende verticale infiltratiesnelheid                 Diepte (m-mv.)
                             [meter/dag]
       A                        2,3 / 2,4                                    Ca. 0,75
       B                           2,4                                       Ca. 0,80
      C                         2,6 / 2,8                                    Ca. 0,80

Tabel 2.3: Meetresultaten Open-end-tests

Porchettest
In het boorgat is na de open-end-test een gedeeltelijke verbuizing met een diameter van 0,1 meter geplaatst.
Deze is verder gevuld met water waarna, na enige tijd van ‘voornatting’, met de metingen is gestart. De
metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde ‘Diver’, een in het boorgat opgehangen instrument dat de
waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld op één meting per 5 seconden. In
onderstaande tabel zijn de meetresultaten samengevat.

   Meetpunt      Gemeten horizontale infiltratiesnelheid                 Diepte (m-mv.)
                             [meter/dag]
       A                           15                                        Ca. 0,75
       B                           17                                        Ca. 0,80
      C                            16                                        Ca. 0,80

Tabel 2.4: Meetresultaten porchettests

De open-end-tests geven een zeer goede verticale doorlatendheid weer (gemiddeld 2,4 meter per dag). De
horizontale verspreiding middels de Porchettesten geeft ook een zeer goede verspreiding weer. Deze
waardes duiden op een laag siltgehalte van de bodem. Ter plaatse is een heel goede infiltratiesnelheid
aanwezig waardoor een infiltratievoorziening snel weer beschikbaar zal zijn voor het verwerken van een
volgende bui.




                                                                                                                Pagina 9 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                        Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




3.       WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in
grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater.

3.1      Grondwater

Volgens de geomorfologische kaart en de bodemkaart van Nederland ligt het plangebied op een
duinvaaggrond (stuifzand). Ter plaatse is tot ca. 4 m-mv de fijn zandige, zwak siltige Formatie van Boxtel
aanwezig. Hieronder ligt tot ca. 10 m-mv de goed doorlatende grof zandige tot grindige Formatie van
Kreftenheye.

Volgens het Dinoloket is het grondwater gemiddeld op circa 7,5 meter +NAP (ca. 1,9 m-mv) te verwachten.
Op de bodemkaart van Nederland staan de gemiddelde grondwaterstanden aangeven met
grondwatertrappen. De duinvaaggrond heeft een hoge grondwaterstand, namelijk grondwatertrap VII. De
gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand wordt dieper als 140 centimeter beneden maaiveld verwacht.

De grondwaterstroming is in het freatische pakket noordwestelijk gericht. Uit de grondwatergegevens van
Bodematlas Noord-Brabant blijkt dat ter plaatse een GHG van ca. 6-1,6 m-mv te verwachten. Deze grote
spreiding hangt mogelijk samen met het grote reliëfverschil binnen het plangebied.

Onderstaande afbeeldingen geven de bodemopbouw binnen het plangebied weer. De top van ca. 0,2 m-mv
(boring B) tot ca. 1,1 m-mv (boring E) bestaat uit een pakket matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand. Ter
plaatse van boring E is een oude ophoging zichtbaar. Daaronder bevindt zich een lichtbruin/grijs pakket matig
fijn, zwak siltig zand dat op ca. 1,6-1,8 m-mv overgaat naar een beigegrijze, matig fijne zandgrond. Het
grondwater is hierbij aangetroffen op ca. 2 m-mv. Roestverschijnselen in de bodem treden op wanneer het
grondwater in de zomer wegzakt en ijzerafzettingen dan kunnen reageren met zuurstof. Deze geven derhalve
een indicatie van de optredende GHG. Bij de geplaatste boringen zijn deze verschijnselen op ca. 0,6 m-mv
tot plaatselijk 1,6 m-mv (profielboring E) waargenomen. Bij de herontwikkeling is derhalve geen directe
grondwateroverlast te verwachten. Wel is plaatselijk een lichte ophoging wenselijk geacht.




Afbeelding 5: Foto boorprofiel profielboring D van linksonder naar boven




                                                                                                           Pagina 10 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                         Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Afbeelding 6: Foto boorprofiel profielboring E van linksonder naar boven

De toekomstige vloerpeilen dienen op ca. 20 cm boven het wegpeil of gelijk aan het bestaande vloerpeil te
liggen om zo ook eventuele instroom te voorkomen. Bij de eventuele aanleg van een parkeerkelder onder de
nieuwbouw dient deze waterdicht uitgevoerd te worden en dient middels profilering de instroom van
hemelwater vermeden te worden.

Het plangebied ligt niet in de beschermingszone behorende bij een grondwaterbeschermingsgebied of
boringsvrije zone. Voor zover bekend bevindt zich op en in de directe omgeving van het plangebied geen
(geval van een) ernstige grondwaterverontreiniging. Risico’s voor verontreiniging van het (grond)water zijn
gezien de huidige en toekomstige functie zeer beperkt. Verder wordt zowel in de bouw- als beheerfase
potentiële verontreiniging zoveel als mogelijk voorkomen door materiaalgebruik en uitgangspunten voor
duurzaam waterbeheer.

Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke
waterhuishouding (lozing of werkzaamheden in de buurt van een watergang, moeten in het kader van de
Waterwet vergunningen/meldingen aangevraagd te worden volgens de daarvoor bedoelde procedure
(omgevingsloket).


3.2      Oppervlaktewater

Binnen het plangebied en de directe omgeving is geen oppervlaktewater aanwezig. Bij de voorgenomen
ontwikkeling is derhalve geen directe invloed op het oppervlaktewater te verwachten is.


3.3      Hemel- en afvalwater

De uitbreidingslocatie is grotendeels in gebruik als bos met een wandelpad (zandpad) door de
onderzoekslocatie. Het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als tuin waarbij een
kunstgrassportveldje aanwezig is. Enkele foto’s van het plangebied zijn opgenomen in bijlage 2.

                                                                                                            Pagina 11 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                    Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Zover bekend is geen wateroverlast op of nabij het plangebied aanwezig. Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat
het hemelwater ter plaatse verwerkt wordt (bij voorkeur door infiltratie in de bodem). Een toekomstige
voorziening dient boven de GHG aangelegd te worden.

In hoofdstuk 4 van deze rapportage is een nadere toelichting op de voorgenomen planontwikkeling
opgenomen. De aanvoer van afgekoppelde neerslag zal niet leiden tot verslechtering van de kwaliteit van
het ontvangende grondwater, mits de milieuhygiënische maatregelen in acht worden genomen (zie ook
hoofdstuk 5).

Het afvalwater van de nieuwbouw dient separaat gehouden te worden en aangesloten te worden op het
gemeentelijk rioolstelsel onder de Docfalaan. Voor de wijziging aan de aansluiting dient een aanvraag
ingediend te worden bij de gemeente Oss.


3.4     Overige aandachtspunten

Het plangebied ligt volgens de gegevens van de Provincie binnen een ecologisch beschermd gebied
(ecologische hoofdstructuur). Hierdoor is dit bij de online uitgevoerde watertoets ook gelegen binnen een
beschermd gebied waterhuishouding. Dit vormt geen concrete belemmering voor de herontwikkeling. Binnen
het plangebied geldt in beginsel dat het niet toegestaan is om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze
gebieden toe of binnen deze gebieden te verplaatsen, én waarvoor een vergunningplicht voor
grondwateronttrekkingen vanaf nul kubieke meter per uur (ongeacht de diepte van de put) van toepassing is.

Bij een tijdelijke onttrekking/bemaling ten behoeve de nieuwbouw is derhalve een watervergunning benodigd.

Voorts gaat de voorkeur bij nieuwbouw uit van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Dit wil zeggen dat schoon-
en vuilwater minimaal gescheiden aangeleverd worden en dat in de mate van het mogelijke 60 mm
hemelwater binnen het plangebied (en/of in het aansluitend openbaar gebied) verwerkt wordt.




                                                                                                       Pagina 12 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                            Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




4.      AFWEGING EN REALISATIE

Ter plaatse wil men het bestaande gebouw verbouwen en oostelijk een nieuwbouw realiseren. Verder worden
voornamelijk zuidelijk extra parkeerplaatsen aangelegd. De bestaande woning (nr. 12) blijft behouden. Voor
het vaststellen van de veranderingen in het toekomstig oppervlak is gebruik gemaakt van onderstaande
stedenbouwkundige opzet (zie ook bijlage 5).




Afbeelding 7: Voorgenomen planontwikkeling [bron: opdrachtgever]

In tabel 4.1 zijn de veranderingen betreffende de verharde oppervlakken binnen het plangebied aangegeven.
De toekomstige gegevens zijn bepaald aan de hand o.a. bovenstaand schetsontwerp.

               Bruto( verharde) oppervlakten                      Bestaande situatie [m2]      Toekomstige situatie [m2]
                 Dak oppervlakte, totaal, circa                  680                          2.510
     Overig verharde oppervlakten (ontsluitingsweg/paden,        1.590 klinkers               2.210 weg
                       parkeren), circa                                                       1.325 parkeervakken
                Onverharde oppervlakte, circa                    6.430                        2.655
                Totaal verhard oppervlak, circa                  2.270                        6.045 (+3.775)
Tabel 4.1: Toe- of afname verhard oppervlak binnen het plangebied

Uit de tabel is op basis van bovenstaand planvoornemen in de maximale variant een totaal verhard oppervlak
van ca. 6.045 m2 te verwachten (toename van ca. 3.775 m2). Gezien de ligging, de verbouw en nieuwbouw
ter plaatse en het geldende waterbeleid dient het hemelwater binnen het plangebied verwerkt te worden.


                                                                                                               Pagina 13 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                      Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




Bij de herontwikkeling (verbouw en nieuwbouw) zal een gescheiden stelsel aangelegd worden. Het
toekomstige afvalwater kan naar verwachting zonder problemen door het bestaande rioolstelsel worden
verwerkt. Voor wijzigingen aan de aansluiting dient een melding gedaan te worden bij de gemeente Oss.

Uit zorg voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt bij de bouw afgezien van het
gebruik van uitlogende (bouw)materialen (bouwen conform het Bouwstoffenbesluit) en dient voldaan te
worden aan de in de waterparagraaf opgenomen milieuhygiënische randvoorwaarden.

De toekomstige parkeerplaatsen (106 stuks) worden ingericht als groene parkeerplaatsen waardoor hiervoor
geen aanvullende waterberging aangelegd hoeft te worden. Voor de voorgenomen herontwikkeling bedraagt
de benodigde waterberging conform de rekenregel vanuit de Keur (verminderingsfactor 1) ca. (totaal 3.775 -
wegen 1.325 m2 x 60mm=) 147 m3. Dit is minimaal benodigd voor de voorgenomen uitbreiding.

Het is ons niet bekend of het bestaande bebouwing reeds afgekoppeld is. Als dit momenteel nog niet het
geval is, wordt dit bij een grondige verbouwing van het bestaande pand wel geadviseerd. De toekomstige
hemelwatervoorziening dient dan aangepast te worden op het totaal verhard oppervlak van ca. (totaal 6.045
- wegen1.325 m2=) 4.720 m2. De benodigde waterberging voor het totale bebouwing en wegen bedraagt voor
een bui van 60 mm dan ca. 283 m3 (bij aanleg van groene parkeerplaatsen).

Ter plaatse is (behoudens de lagergelegen delen in het bos) geen grondwateroverlast te verwachten. Voor
zover bekend zal het terrein licht opgehoogd worden om aan te sluiten bij de bestaande vloerpeilen waardoor
in de toekomst ook geen grondwateroverlast te verwachten is. De omliggende verharding dient zo aangelegd
te worden dat instroom vermeden wordt.

Voor de verdere verwerking van hemelwater van het verhard oppervlak zijn meerdere oplossingen mogelijk
binnen het perceel. Uit de uitgevoerde metingen blijkt een zeer goede infiltratiesnelheid van de bodem. Hierbij
dient dan plaatselijk wel rekening gehouden te worden met de hoogteligging van de omgeving (en de
plaatselijk hogere grondwaterstand).

De hoeveelheid verhard oppervlak kan verder gereduceerd worden door overal waterpasserende bestrating
aan te leggen of de aanleg van een groendak/daktuin. Een groendak verhoogt tevens de isolatiewaarde,
dempt geluid en zorgt voor een aanvullende inpassing in het groen. De toepassing dient
bouwkundig/landschappelijk onderzocht te worden (gewicht en inpassing in omgeving). Het oppervlak aan
groendak en groene parkeerplaatsen wordt als onverhard beschouwd.

Het hemelwater kan boven- en ondergronds verwerkt worden. Het eenvoudigste is om op diverse plaatsen
nabij het gebouw en de parkeerplaatsen verlagingen van ca. 0,4 meter te realiseren. Het oppervlakkig
afstromend water kan hierin dan infiltreren. Het benodigd oppervlak hiervoor is globaal ingeschat ca. 710 m2.
Hiervoor is op het perceel voldoende ruimte aanwezig. Een diepere (centrale) voorziening is ook mogelijk.

Afhankelijk van de voorkeur tot invulling kan door de hoogteligging nabij het gebouw onder de wegen tevens
een IT-riool of IT-kratten aangelegd worden. Bij gebruik van infiltratiekratten kan al het hemelwater eenvoudig
onder de overige verharding verwerkt worden. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de voorkeur en dient
op de definitieve bouwtekening opgenomen te worden. Een ondergrondse voorziening dient boven de GHG
van plaatselijk 0,6-1,6 m-mv (ca. 8,3 m +NAP) aangelegd te worden. Bij ondergrondse voorzieningen dient
ook rekening gehouden te worden met een voorzuivering en voldoende ontluchtingspunten.

Op het perceel is voldoende ruimte aanwezig om het hemelwater te verwerken middels infiltratie. Op de
hemelwatervoorziening dient een bovengrondse overlaat over maaiveld naar het omliggende groen
aangelegd te worden.

Door de aanleg van een hemelwatervoorziening wordt de locatie hydrologisch positief ontwikkeld en is geen
wateroverlast in de toekomst te verwachten. De belangen en beperkingen zijn in deze rapportage
weergegeven. In een nadere fase zal een gedetailleerde invulling plaatsvinden met exacte maatvoering van
het HWA- en DWA-stelsel (diepte, afstroming en invulling) in overleg met het bevoegd gezag. Een definitieve
oplossing dient aangelegd te worden voorafgaand aan de aanleg van de verhardingen.
Indien voor de bouwwerkzaamheden een tijdelijke bemaling aangelegd wordt, dient een watervergunning
aangevraagd te worden door de ligging in een waterhuishoudkundig beschermd gebied (ecologische
hoofdstructuur).


                                                                                                         Pagina 14 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                      Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Crematorium Docfalaan, Oss – 2020 / AM18599




5.      OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen /
meldingen worden aangevraagd via de gebruikelijke procedure (omgevingsvergunning).

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde
afstromende neerslag rechtstreeks afstromen. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden
gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen
moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de
aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen blijven
functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. Toe te passen duurzame
materialen:
    - Hellende daken: dakpannen van beton, keramisch, natuurlijk of ander niet uitlogend materiaal.
    - Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen.
    - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal of aluminium.
    - Ontsluitingspaden/wegen/terrassen; voorzien van natuurlijke of niet uitloogbare materialen zoals beton
      of keramische producten.

Het is noodzakelijk de afvoer van afgekoppeld hemelwater goed te dimensioneren. Indien onvoldoende
aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. In geen geval mag
de afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten.

Het is zeker mogelijk een goede combinatie van meerdere soorten voorzieningen aan te leggen om de locatie
hydrologisch neutraal te ontwikkelen. Aan de hand van de aan te leggen afvoerstelsels én lokale wensen of
voorkeuren én uit een kostenberekening etc. kan een beslissing hierover worden genomen. Ook de
landschappelijke invulling en veiligheid vervullen een belangrijke rol. Een infiltratievoorziening dient boven
de GHG geplaatst te worden. Op een infiltratievoorziening mogen geen bomen aangeplant worden.

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te
gebruiken op de verharde oppervlakken. Het is niet wenselijk tijdens gladheid door bevriezing of sneeuwval
zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating(en) e.d. toe te passen. Een alternatief kan
zand zijn. Indien geen alternatieven mogelijk zijn, dient de toepassing zo effectief mogelijk plaats te vinden.

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard
oppervlak ontstaat bv. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het
afvalwaterriool (DWA-riool) moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden
geïnfiltreerd of op oppervlaktewater worden geloosd.

Ook moet zoveel mogelijk worden vermeden dat voorzieningen te dicht bij bebouwing worden aangelegd
vanwege potentiële waterdoorslag e.d. Eventueel moeten waterkerende voorzieningen worden aangebracht
om vochtdoorslag te verhinderen, zoals waterkerende wanden, muren of folie.

Een overloopconstructie (bij voorkeur bovengronds) dient aangelegd te worden zodat overtollig water op
gecontroleerde wijze kan wegstromen bij extreme omstandigheden (naar bijvoorbeeld een laagte op eigen
perceel). Een noodoverloop kan achterwege blijven als de voorziening is gedimensioneerd op een bui van
T=100+10%. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te
garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden
onderhouden. Het is aan te bevelen de kwaliteit van het te bergen water, en eventueel de bodem van de
(infiltratie)voorzieningen, (in de loop van de tijd) te monitoren.

De (aanstaande) gebruiker(s)/eigena(a)r(en) dienen van bovenstaande informatie (en beperkingen) op
hoogte te worden gesteld.

                                                                                                         Pagina 15 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>             Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




         BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>       Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




  BIJLAGE 2

Foto’s plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




Foto 1        Foto 2




Foto 3        Foto 4




Foto 5        Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>          Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




Foto 7         Foto 8




Foto 9         Foto 10




Foto 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                             Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




                       BIJLAGE 3

Situatietekening onderzoekslocatie met boor- en fotolocaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




BIJLAGE 4

Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                getekend volgens NEN 5104




          Boring:      A                                                       Boring:   B
                           0     bosgrond                                                    0       bosgrond
     0                                                                    0
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 humeus, sporen wortels, grijsbruin,                         20      humeus, sporen wortels,
                                 Edelmanboor                                                         donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
     50                                                                  50                  50      geelbruin, Edelmanboor
                           60
                                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                               grijsgeel, Edelmanboor
                           80    roest, licht geelgrijs, Edelmanboor                         80




          Boring:      C                                                       Boring:   D
                           0     bosgrond                                                    0       gras
     0                                                                    0
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 humeus, sporen wortels,                                             humeus, zwak wortelhoudend,
                                                                                             25
                                 donkerbruin, Edelmanboor                                            donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
     50                    50
                                                                         50                          roesthoudend, grijsgeel,
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                               Edelmanboor
                                 roest, grijsgeel, Edelmanboor
                           80


                                                                                             100
                                                                         100
                                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                     geelgrijs, Edelmanboor



                                                                         150


                                                                                             180
                                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                         200                         grijsbeige, Edelmanboor

                                                                                             220




          Boring:      E
                           0     bosgrond
     0
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 humeus, zwak wortelhoudend,
                                 sporen baksteen, donkerbruin,
                                 Edelmanboor, Zwak lichtgrijs fijn
                                 zand
     50




    100
                           110
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                 lichtgrijs, Edelmanboor


    150
                           160
                                 Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                 beigegrijs, Edelmanboor


    200

                           220




Projectnaam: Docfalaan 2, Oss
Projectcode: AM18599                                                                              Opdrachtgever: BRO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur
          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                            >0
          Zand, kleiïg
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem                                      >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                  overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                              zwak humeus
                                                                        volumering
veen
          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel

          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
                                                                            Gemiddeld laagste grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                 Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




           BIJLAGE 5

Tekening van de toekomstige situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                   2
                       OSS00B5780




                                                                          OSS00B5781
    D
    oc
      fal




                                                             OSS00B5638
        aa
          n




                                    OSS00B5640




                                                                                       OSS00B5683
                                                         9
                                                        3
                                                       6
                                                      5
                                                     B




                                      12
                                                    0
                                                   0
                                                  S
                                                 S
                                             O




        H
         ei
9         de
            laa
               n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




          BIJLAGE 5

Overzicht geraadpleegde literatuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                               Infiltratie onderzoek en waterparagraaf Docfalaan te Oss / AM18599




Wettelijke kaders
- verbreed gemeentelijk RioleringsPlan en waterplan, Oss;
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Aa en Maas;
- Keur, Brabantse Waterschappen; Waterschap Aa en Maas;
- Provinciaal Waterplan Noord-Brabant (2016-2021);
- Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (PMV);
- Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied, Brochure Ministerie van VROM, 2002;
- Bestuurlijke notitie Watertoets, Publicatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
- Waterbeleid voor de 21e eeuw, Commissie Waterbeheer 21e eeuw;
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003, actualisatie 2008;
- Beleidsbrief regenwater, VROM, 2004;
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021, Rijksoverheid.

Aanvullende informatie
- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006;
- Waterberging in de stad, Brochure; Waterschap Vallei & Eem e.a. 2005;
- Bodematlas provincie Noord-Brabant

Internet

http://www.oss.nl
http://www.aaenmaas.nl
http://www.dewatertoets.nl/
http://www.brabant.nl/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>