<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>          Verkennend bodemonderzoek ter plaat-
            se van het gemeentehuis te GefTen




Projectcode           MSD.B04.10

Rapportnummer         94.165

Status                Deflnitief

Datum                 7 juni 1994

Opdrachtgever         Gemeente Maasdonk
                      Afdeling Milieu
                      J.A.A, Lamberigts
                      Postbus 5
                      5386 ZG Geffen
                      04102-22955



Contactpersonen CSO   Drs. FJ.H.M. van Gennip
                      Drs. K. de Lange

                      CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
                      Regulierenring 20
                      3981 LB Bunnik
                      telefoon : 03405-94321
                      telefax : 03405-71792
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>CSO    Adviesbureau voor milieuonderzoek                    Projectcode MSD.BO4.IO




Inhoudsopgave

                                                                             blz.

1 Inleiding                                                                    1

2 Inventarisatie van bekende gegevens                                          1
  2.1      Ligging en inrichting van de onderzoekslokatie                      1
  2.2      Bodemopbouw en geohydrologie                                        2
3 Uitgevoerde werkzaamheden                                                    2
  3.1     Veldwerk                                                             2
  3.2     Chemische analyses                                                   3

4 Resultaten                                                                   4
  4.1      Resultaten van het veldonderzoek                                    4
  4.2      Resultaten chemische analyses                                       4
  4.3      Verontreinigingssituatie                                            5

5 Samenvatting en aanbeveling                                                  6




Kaartbij lagen
Kaartbijlage 1:   Regionale ligging van de onderzoekslokatie
Kaartbijlage 2:   Overzicht onderzoekslokatie en ligging van de boorpunten
                  en de peilbuis


B\jlagen
Bijlage 3:        Profielbeschrijvingen
Bijlage 4A:       Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding van de
                  indicatieve richtwaarden
Bijlage 4B:       Analyseresultaten grond
Bijlage 5A:       Analyseresultaten grondwatermonster met overschrijding
                  van de indicatieve richtwaarden
Bijlage 5B:       Analyseresultaten grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek                     Projectcode MSD.BO4.IO




      Inleiding

      In opdracht van de gemeente Maasdonk heeft CSO adviesbureau voor
      Milieuonderzoek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
      van het gemeentehuis te Geffen.

      Aanleiding voor het verkennende bodemonderzoek is de aanvraag van een
      bouwvergunning voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De uitbreiding
      van het gemeentehuis zal op drie lokaties plaatsvinden.

      Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de kwaliteit
      van de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslokatie.

      Het verkennende bodemonderzoek is verricht volgens derichtUjnenzoals
      aangegeven door de NVN 5740 Bodem: Onderzoeksstrategie bij verkennend
      onderzoek (september 1991) voor verdachte en onverdachte lokaties.
      Op basis van de informatie van de opdrachtgever is er vanuit gegaan dat de
      lokatie onverdacht is.

      Bij het uitvoeren van het veldwerk en monstememing zijn de Nederlandse
      Praktijkrichtlijnen (NPR) gevolgd voor monsterneming voor grond, sediment
      en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
      (NNI, 1994). Voor de chemische analyses zijn de aangepaste Voorlopige
      Praktijkrichtlijnen (VPR) voor analyse bij grond- en grondwaterverontreini-
      ging gevolgd (VROM, september 1988).



      Inventarisatie van bekende gegevens

2.1   Ligging en inrichting van de onderzoekslokatie

      De onderzoekslokatie is gelegen aan de Raadhuisstraat te Geffen. De
      regionale ligging van de onderzoekslokatie en het terreinoverzicht met de
      ligging van de boorpunten en peilbuis is weergegeven in de kaartbijlage 1 en
      2.
      De gemeente Maasdonk is voornemens het gemeentehuis op drie plaatsen
      uit te breiden. De drie aanbouwlokaties hebben een oppervlakte van respec-
      tievelijk 100 m^ 200 m^ en 250 ml In de onderzoeksopzet zijn de drie
      aanbouwlokaties beschouwd als 1 onderzoekslokatie met een totale opper-
      vlakte van 550 ml

      De aanbouwlokaties zijn nu in gebruik als groenvoorziening (deels verhard
      met sierbestrating) van het gemeentehuis Geffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      CSO     Adviesbureau voor milieuonderzoek                          Projectcode MSD.BO4.IO




2.2   Bodemopbouw en geohydrologie

      De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Neder-
      land, blad 's-Hertogenbosch (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1977).

      De gemeente Maasdonk ligt in de Centrale Slenk. De maaiveldhoogte
      varieert van 4 tot 7 m+NAP en bedraagt gemiddeld circa 5 m-l-NAP.

      De regionale bodemopbouw in de gemeente Maasdonk kan globaal als volgt
      worden geschematiseerd:

                                       5 B+NAP
              (matig) fijn zand ~           matig doorlatende deklaag
                                            5 m-NAP
              (matig) grof zand :           1' watervoerend pakket
                                            60 m-NAP
                                            1° slecht doorlatende laag


                                            110 m-NAP
            • (matig) grof zand i-.i        2 ' watervoerend pakket



      De matig doorlatende deklaag is opgebouwd uit de fijnzandige afzettingen
      van de Nuenen-groep. Het eerste watervoerend pakket is opgebouwd uit de
      grindhoudende (matig) grove zanden van de Formaties van Veghel en
      Sterksel en heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa 2500 tot
      3000 mVdag. De eerste slecht doorlatende laag bestaat uit de Qjne zanden en
      de kleiige afzettingen van de Formaties van Tegelen en Kedichem.

      De lokatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het ondiepe
      grondwater staat op circa 1 tot 2 m-mv. Het grondwater in het eerste
      watervoerend pakket stroomt regionaal in westelijke richting.

      In de gemeente Maasdonk worden op enkele punten relatief grote hoeveel-
      heden grondwater onttrokken. De stromingsrichting in het eerste watervoe-
      rend pakket wordt hierdoor op regionale schaal echter niet beïnvloed.



      Uitgevoerde werkzaamheden

3.1   Veldwerk

      Uit de informatie van de opdrachtgever blijkt dat voor zover bekend ter
      plaatse van de aanbouwlokaties geen activiteiten hebben plaatsgevonden die
      hebben kunnen leiden tot een verontreiniging van de grond en het grondwa-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek                       Projectcode MSD304.IO




      ter. Tijdens het onderzoek is op basis van bovengenoemde informatie, een
      onderzoeksstrategie gehanteerd voor onverdachte lokaties conform de
      richtlijnen van de NVN 5740. De hypothese bij deze opzet luidt dat de
      lokatie onverdacht en niet verontreinigd is. In de onderzoeksopzet zijn de
      drie aanbouwlokaties beschouwd als 1 onderzoekslokatie met een totale
      oppervlakte van 550 ml

      Het veldwerk is verricht in de periode van 24 tot en met 31 mei 1994.

      Om de kwaliteit van de grond en het grondwater vast te stellen zijn in totaal
      5 boringen verricht, waarvan 3 boringen tot 0,5 m-mv en 2 boring tot 2,0 m-
      mv. Tevens is een peilbuis (peilbuis 1) geplaatst met het peilfilter tussen 3,0
      en 4,0 m-mv.

      Bij de onderzoeksopzet geldt de volgende algemene strategie:
      - De bemonstering heeft plaatsgevonden in trajecten van maximaal 0,5
         meter tot op boordiepte waarbij materiaal uit zintuiglijk verschillende
         bodemlagen niet is vermengd.
      - Indien er sprake is van een zintuiglijke verontreiniging, is het gehele
         zintuiglijke verontreinigde traject bemonsterd en de eerste halve meter
         zintuiglijk schone grond direct hieronder.
      - Het grondwater is een week na plaatsing van de peilbuis bemonsterd.
      - Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en)
         en eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen van de boringen
         zijn opgenomen in bijlage 3.

      Een overzicht van de onderzoekslokatie met de ligging van de boorpunten
      en peilbuis is weergegeven in kaartbijlage 2.


3.2   Chemische analyses

      Van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) van de boringen 1 tot en met 6 is
      mengmonster M l samengesteld en geanalyseerd op het NVN-pakket boven-
      grond.

      Van de monsters uit de ondergrond (1,5-2,0 m-mv) van de boringen 1, 4 en 6
      is een mengmonster (M2) samengesteld en geanalyseerd op het beperkte
      NVN-pakket ondergrond.

      Het grondwatermonster van peilbuis 1 is geanalyseerd op het NVN-pakket
      water.

      Het NVN-pakket bovengrond (0,0-0,5 m-mv) bestaat uit analyse op:
      zware metalen (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Hg, Cr), EOX, minerale olie (GC)
      en PAK
      Het NVN-pakket ondergrond beperkt (0,5-2,0 m-mv) bestaat uit analyse op:
      zware metalen (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Hg, Cr) en EOX.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      CSO    Adviesbureau voor milieuonderzoek                  Projectcode MSD.BO4.IO




      Het NVN-pakket water bestaat uit analyse op: pH, Ec, zware metalen (Pb,
      Zn, Cd, Cu, Ni, As, Hg, Cr), EOX, BETX, vluchtige gehalogeneerde koolwa-
      terstoffen en fenolindex.



      Resultaten

4.1   Resultaten van het veldonderzoek

      De bodem van de onderzoekslokatie bestaat tot een diepte van circa 1,5 rn-
      mv uit sterk humeus, zwak siltig, matig fijn zand. Hieronder wordt tot op een
      diepte van minimaal 4,0 m zwak siltig matig fijn zand aangetroffen zonder
      humusbijmenging.

      Aan het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden geconsta-
      teerd die kunnen duiden op verontreinigingen.

      Het grondwater is ten tijde van het veldwerk aangetroffen op een diepte van
      circa 2,0 m-mv.


4.2   Resultaten chemische analyses

      De analyseresultaten van de grond en het grondwater die zijn opgesteld door
      het laboratorium, zijn integraal opgenomen in de bijlagen 4B en 5B. In de
      bijlagen 4A en 5A is een overzicht opgenomen van de analyseresultaten van
      respectievelijk de grondmonsters en het grondwatermonster, waarbij is
      aangegeven of de gemeten concentraties de A-, B- of C-waarde uit de
      toetsingstabel van de Leidraad bodembescherming, VROM, 1993, overschrij-
      den.

      De betekenis van de toetsingswaarden luidt als volgt:
      • overschrijding van de A-waarde (referentiewaarde): het vermoeden van
        bodemverontreiniging is bevestigd; de uitvoering van een nader onderzoek
        is afhankelijk van lokatiespecifieke omstandigheden (o.a. zintuiglijke
        waamemingen, bodemopbouw, verhoogde achtergrondconcentraties,
        huidig en toekomstig gebmik van de bodem);
      • overschrijding van de B-waarde (de toetsingswaarde ten behoeve van
        nader onderzoek): er bestaat een vermoeden van emstige bodemver-
        ontreiniging; aanbeveling voor het uitvoeren van een nader onderzoek;
        overschrijding van de C-waarde (toetsingswaarde ten behoeve van een
        beslissing tot sanering): het vermoeden van emstige bodemverontreiniging
        is bevestigd; aanbeveling voor het uitvoeren van een sanering(-sonder-
        zoek).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek                      Projectcode MSD.B04.10




     De referentiewaarde voor zware metalen in de grond in afhankelijk van het
     lutum- en/of organische stofgehalte. De referentiewaarden van PAK, gechlo-
     reerde koolwaterstoffen en minerale oüe zijn afhankelijk van het organische
     stofgehalte. Het lutum- en organische stofgehalte van de bovengrond van de
     onderzoekslokatie is analytisch bepaald. Het lutum- en organische stofgehalte
     van de ondergrond van de onderzoekslokatie is geschat aan de hand van
     zintuiglijke waarnemingen aan het opgeboorde materiaal.


     Tabel 1:        Lutum- en organische stofgehalte

      Bodemlaag (in m-mT)           Lotumgehalte (%)     Organische stofgehalU (%)

      0,0-0,5 (sterk humeus zand)       2.0*                    3.1*
      1,5-2,0 (zand)                    1.0                     1.0

      analytisch bepaald



43   Verontreinigingssituatie

     In het mengmonster M l van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is een licht ver-
     hoogd gehalten (net boven de referentiewaarde) aan chryseen (een individu-
     ele PAK) gemeten. Het totaalgehalte aan PAK (VROM) is echter niet
     verhoogd. De gehalten aan zware metalen, EOX en minerale olie (GC) zijn
     eveneens niet verhoogd aangetroffen.

     In het mengmonster van de ondergrond (1,5-2,0 m-mv) M2 is een licht ver-
     hoogd gehalte (boven de referentiewaarde) aan EOX (totaal) gemeten. De
     gehalten aan zware metalen zijn niet verhoogd. Een bron voor de geconsta-
     teerde EOX verontreiniging in de ondergrond is op de lokatie niet aange-
     troffen.

     In het grondwatermonster uit peilbuis 1 is een licht verhoogd gehalte (boven
     de A-waarde) aan fenolen gemeten. De gehalten aan zware metalen en EOX
     zijn niet verhoogd. Een bron voor de aangetroffen fenolverontreiniging is op
     de lokatie niet aangetroffen. Mogelijk dat de verontreinigingsbron zich
     buiten de onderzoekslokatie bevindt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>CSO    Adviesbureau voor milieuonderzoek                  Projectcode MSD.BO4.IO




Samenvatting en aanbeveling

In opdracht van de gemeente Maasdonk heeft CSO adviesbureau voor
Milieuonderzoek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
van het gemeentehuis te Geffen.

Aanleiding voor het verkennende bodemonderzoek is de aanvraag van een
bouwvergunning voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De uitbreiding
van het gemeentehuis zal op drie lokaties plaatsvinden.

De resultaten van het onderzoek laten zich als volgt samenvatten:

   In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan
   chryseen (individuele PAK) gemeten dat de referentiewaarde overschrijdt.
   Het totaalgehalte aan PAK (VROM) is niet verhoogd.
• In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan EOX (totaal) geme-
   ten dat de referentiewaarde overschrijdt.
*• In het grondwater is een verhoogd gehalte (boven de A-waarde) aan
   fenolen gemeten.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt de hypothese dat de onder-
zoekslokatie onverdacht is verworpen.

Derisico'sten aanzien van de volksgezondheid en het milieu die de gecon-
stateerde verontreinigingen in de grond en het grondwater met zich mee-
brengen zijn vrijwel nihil. Op grond van de resultaten wordt geconcludeerd
dat de aangetroffen lichte verontreiniging in de grond en het grondwater
geen beperkingen opleggen voor de voorgenomen uitbreiding van het
gemeentehuis te Geffen.

Aanvullend onderzoek op de lokatie wordt derhalve niet aanbevolen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek                    Projectcode MSD.BO4.IO




Kaartbyiagen
Kaartbijlage 1:   Regionale ligging van de onderzoekslokatie
Kaartbijlage 2:   Overzicht onderzoekslokatie en ligging van de boorpunten
                  en de peilbuis
Bglagen
Bijlage 3:        Profielbeschrijvingen
Bijlage 4A:       Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding van de
                  indicatieve richtwaarden
Bijlage 4B:       Analyseresultaten grond
Bijlage 5A:       Analyseresultaten grondwatermonster met overschrijding
                  van de indicatieve richtwaarden
Bijlage 5B:       Analyseresultaten grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                      n
                                      a
        cn                            m
                                w     z:
        -5
              •D          3*.   O     a
        O                       -5    >
        •D                c      5"
        Q.
        P
                                co
               Itl
        rf
        ")
        -5
        10
        <+     c
        -5
        O
               cr
        3      O
      (O       c

        n
        :r
        <+
        D
      (D




                I,.

               I'


     </> 1
     O :
     X


             10 -H




             II
             in ig
                     O
                     -1^
                T
                N
                n
                3"




     Cl I
     n I
     M•




                     tx»
               O"
rn             O
               O     -fil
               T
                      I
               T)
               C     ro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                . •
                                                                                                       I
                                                                                           •t.r:\i:'i'il




                                                                                                     i
a;-:'^'';; ' ^ i




^*£:'\,:t          •

'•^Tvi V; • • . • ' t i H " -
                             . ' r \

                                                                                           ili
                                                                                             I
                                                                                                      '4 iT




                                                                                            2^
                                                                                             I
                                                                          ' ij<

                                                                                                     i
                                                                                                  1
                                                                                                     'li




 ii)ij*.'l|f|-,;iti-,'| ï                       ''-mmm
                                                •       J'     .11.- . . . V S - i " ' ,   •ir,.--f»




                                                                      • •Ji."''"''i' -ifl^-r-i»

  :l^S?!i '-f z-^-- ^^-•*^•


                   ''t. ï"




                                                                                             ••--:.'




                                       -s::^l
                                                    (        - i ^ - ,                1^1        1



                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>CSO     Adviesbureau voor milieuonderzoek                        Projectcode MSD.B04.10




Bylage 3:             Boorbeschryvingen

VERKLARING VAN DE BOORBESCHRUVINGEN


Symbolen voor grondsoorten en mengsels volgens NEN 5104.

      o „ o   O O O


                        grind, grindig


                        zand, zandig


                        leem, siltig


                        klei, kleiig


                        veen, humeus




Voorbeeld voor het weergeven van mengsels door symbool-combinaties
volgens NEN 5104.




                        klei, uiterst siltig
                        leem, zwak zandig, sterk humeus
                        zand, sterk siltig, sterk grindig
                        zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus
                        zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus
                        zand, uiterst siltig, sterk grindig, sterk humeus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectcode :   MSDB04.10          X coördinaat                     Boorfirma        CSO adviesbureau
Boorpirt :      10/001             y coördinaat                     Boormettiode     EDELMAN ZUGI ERBOOR
Datini      :   24-05-1994                                          Nacm beschrijver VEENHOF
getekerxi volgens                  pb t.o.v. mv            0.0 m
NEN 5104                           gw t.o.v. mv            1.9 m
                        I ^   '5

                        gg    ^    Omschrijving                   Kleu      Opmerkingen




                                   ZAND (matig fijn), zwak si^ig, d.bruin
                                   sterk humeus




      2-.




                                   ZAND (matig fijn), zwak siltig beige      ROESTVLEKKEN

      3-:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                             X coördinaat                      Boorfirma        : CSO adviesbureau
                             y coördinaat                      Boormet^Dde      : EDELMAN
                                                               Nacm beschrijver : VEENHOF
getekend volgens
NEN 5104
                   I     ^
                   gg        Omschrijving                   Kleu        Opmerkingen
                   CTE




                             ZAND (matig fijn), zwak siltig, bruin
                             sterk humeus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     Projectcode        MSDB041.0       X coördinaat :                    Boorfirma        CSO adviesbureau
     Boorpuit           10/003          y coördinaat :                    Boormethoè       EDELMAN
     Datun              24-05-1994                                        Nacm beschrijver VEENHOF
     getekend volgens
     NEN 5104
                                 I ^
                               " H LO
                                gg      Omschrijving                   Kleu       Opmerkingen

                                        VERHARD                        rood        KLINKER


                                        ZAND (matig fijn), zwak siltig, bruin
                                        sterk humeus



 I
 I
 I
 I
I
I
I
I
H         2-


0
D
0
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    Projectcode :   MSDB04.10        X coördinaat                      Boorfirma        CSO adviesbureau
    Boorpuit :      10/004           y coördinaat                      Boormethode      EDELMAN
    Datun       :   24-05-1994                                         Nacm beschrijver VEENHOF
    getekend volgens
    NEN 5104                         gw t.o.v. mv               5 m
                                I
                                gg   Omschrijving                    Kleu      Opmerkingen
                       \
                       \
                       ^
                       \

                       \
                       \
                       \
                       s
                       s
                         —
                       s ZZ
                       \
                       \
                       \
                       \
                       \
                       \
                            —        ZAND (matig fijn), zwak siltig, d.bruin
                       N
                       sJ
                                     sterk humeus
                        \

I
                        \
                        \
                        \—
                        \
                        \

I                      \N —
                        \
                        \
                        N
                        \
1                       \
                        \
                        \
                        \
                        \
                        \

I                      N
                        \




I                                    ZAND (matig fijn), zwak siltig beige
                                                                                ROESTVLEKKEN
I
I
I
I
n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                               X coördinaat :                     Boorfirma        : CSO adviesbureau
                               y coördinaat :                     Boormettx)cfe    : EDELMAN
                                                                  Nacm beschrijver : VEENHOF
    getekend volgens
    NEN 5104
                       I JSi
                       gg
                       CTE
                               Omschrijving                     Kleu       Opmerkingen

                               VERHARD                                     KLINKER


                               ZAND (matig fijn), zwak siltig
                                                                beige



I
I
I
I
I
I
I
I
H
n
n
n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>B
fl
   Projectcode          MSDB04.10         X coördinaat                      Boorfirma       : CSO adviesbureau
H Boorpuit 10/006                         y coördinaat                      Boormett^de     : EDIMAN
                                                                            Noem beschrijver : VEENHOF
   Dotun                24-05-1994
OgetNENekend5104volgens                   gw t.o.v. mv               2 m

fl                              I
                               "O
                               gg
                               b^E
                                    t/5
                                          Omschrijving                    Kleu       Opmerkingen

                                          VERHARD                        rood        KLINKER


 fl
 H                                        ZAND (matig fijn), zwak siltig be.bruin
                                                                                     GEROERD


 fl
fl                      \
                        \N
                         \

fl
                         \
                         \
                         \                ZAND (motig fijn), zwak siltig, d.bruin
                         \—               sterk humeus
                         \

I
                         \
                         \
                         s\|

fl
fl
                                          ZAND (motig fijn), zwak siltig beige
fl
I
H
H
I
n
fl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                   CSO     Adviesbureau voor milieuonderzoek                 Projectcode MSD.B04.10




                   Bijlage 4A: Analyseresultaten grondmonsters getoetst aan
                               de indicatieve richtwaarden
                   Alle opgegeven waarden in mg/kg ds. tenzij anders is aangegeven.
                   * : concentratie tussen de A-waarde en de B-waarde
                   ** : concentratie tussen de B-waarde en de C-waarde
                   *** : overschrijding C-waarde
                   - : niet geanalyseerd
                   < : concentratie kleiner dan de detectielimiet
                   d : detectielimiet
                   A l : referentiewaarde voor kolom 1.

Mengmonster                Ml              M2
Boringnummer               001/002         001
                           003/004         004
                           005/006         006
Diepte in m. -rav :        0.0-0.5     1.5-2.0         Al           A2             B              C

ALGEHEEN
Droge stof (%)               92.7          87.5
Lutum gehalte (%)             2.0           1.0
Org. stofgehalte (%)          3.1           1.0
ZUARE METALEN
Chroom                     < 10          < 10          54           52            250             800
Nikkel                      < 5.0         < 5.0        12           11            100             500
Koper                         6.2         < 5.0        18           16            100             500
Zink                         27            17          61           55            500            3000
Arseen                     < 10          < 10          17           16             30              50
Cadmium                     < 0.2         < 0.2         0.5          0.4            5              20
Kwik                        < 0.1         < 0.1         0.2          0.2            2              10
Lood                         15          < 10          55           52            150             600
POLYCYCLISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen                   < 0.01          -           0.003        0.002          5              50
Fenantreen                  < 0.1           -           0.03         0.02          10             100
Antraceen                   < 0.1           -           0.03         0.02          10             100
Fluoranteen                 < 0.1           -           0.03         0.02          10             100
Benzo(a)ant raceen          < 0.1           -           0.3          0.2            5              50
Chryseen                      0.03 *        -           0.003        0.002          5              50
Benzo(k)fluoranteen           0.02          -           3            2              5              50
Benzo(a)pyreen              < 0.1           -           0.03         0.02           1              10
BenzoCghi)peryleen          < 0.01          -           3            2             10             100
Indeno(123cd)pyreen           0.03          -           3            2              5              50
PAK's (VROM)               < 1.0            -           1            1             20             200
Acenafthyleen              < 0.1            -           -            -              -               -
Acenafteen                 < 0.13           -           -            -              -               -
Fluoreen                    < 0.1           -           -            -              -               _
Pyreen                      < 0.11          -           -            -              -               -
Benzo(b)fluoranteen         < 0.1           -           -            -              -               _
Dibenzanthraceen            < 0.1           -           -            -              -               _
PAK's (EPA)                 < 1.0           -           _            _              _               _
PAK's (Borneff)             < 1.0           -           -            -              -               -
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
EOX (totaal)                < 0.1           5.4   *     0.1          0.1            8                 80
OVERIGE VERBINDINGEN
Min olie (GC)             < 50              -          16           10           1000            5000
Fractie C8-C12            < 20              -
Fractie C12-C22           < 20              -
Fractie C22-C30           < 20              -
Fractie C30-C40           < 20              -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek      Projectcode MSD.BO4.IO




Bijlage 4B:      Analyseresultaten grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  h^t              milfAfflialii                                                                                Biochem Laboratorium BV
                                                                                                                Het milieulab




  ••'
                                                                                                                Heliumstraat 8
                                                                                                                2718 SL Zoetermeer
                                                                                                                Postbus 755
                                                                                                                2700 AT Zoetermeer
                                                                                                                Telefoon 079 - 61 66 26
                                                                                                                Telefax 079 - 61 66 09
 Analyserapport            104111
 Blad                      1 van 2
 Opdrachtgever             C.S.O.
 Project                   MSD.B04.10 Gemeentehuis Geffen
 Datum aangeleverd         25 mei 1994
 Analyses gereed           1 juni 1994
 Controlegetal             940601-160522-39248

 Monsteromschrijving:
 1. : 940523073 Grond; 10/001/01 (0-0.5 m-mv) 10/001/01+10/002/01+10/003/01+
                10/004/01+10/005/01+10/006/01
 2. : 940523074 Grond; 10/001/04 (1.5-2.0 m-mv) 10/001/04+10/004/04+10/006/03
 3. : 940523075 Grond; Extra aangeleverde monsters (5)

                                                                                  1.


 Niet onderzochte monsters
 Droge stof                 (NEN 5747)                  ('-.)                      92,7                       87.5
 Organisch stof (NEN 6620)                              (% op ds)                      3,1
 Lutum gehalte              (NEN 5753)                  (% op ds)                      2.0
 Zware metalen (ICP, ontw. NEN 6426)
 Chroom                                                 (mg/kg    ds)            < 10                      < 10
 Nikkel                                                 (mg/kg    ds)             < 5,0                     < 5,0
 Koper                                                  (mg/kg    ds)               6,2                     < 5,0
 Zink                                                   (mg/kg    ds)              27                        17
 Cadmi um                                               (mg/kg    ds)             < 0.2                     < 0,2
 Lood                                                   (mg/kg    ds)              15                      < 10
 Arseen                                                 (mg/kg    ds)            < 10                      < 10
 Kwik                       (NEN 5764)                  (mg/kg ds)                < 0.1                      < 0,1
 PAK's (Aceton extr., HPLC)
 Naftaleen                                              (mg/kg    ds)                  0,01
 Acenaftyleen                                           (rag/kg   ds)                  0.1
 Acenafteen                                             (mg/kg    ds)                  0,13 (det)
 Fluoreen                                               (mg/kg    ds)                  0.1
 Fenanthreen                                            (mg/kg    ds)                  0,1
 Anthraceen                                             (mg/kg    ds)                  0.1
 Fluorantheen                                           (mg/kg    ds)                  0,1
 Pyreen                                                 (mg/kg    ds)                  0,11 (det)
 Benzo(a)anthraceen                                     (mg/kg    ds)
 Chryseen                                               (mg/kg    ds)                  0,1
 Benzo(b)fluorantheen                                   (mg/kg    ds)                  0,03
 Benzo(k)fluorantheen                                   (mg/kg    ds)                  0,1
 Benzo(a)pyreen                                         (mg/kg    ds)                  0,02
 Dibenz(a,h)anthraceen                                  (mg/kg    ds)                  0,1
 Benzo(g,h,i)peryleen                                   (mg/kg    ds)                  0,1
 Indeno(1,2,3-c,d)pyreen                                (mg/kg    ds)                  0,01
 Totaal PAK's EPA                                       (mg/kg    ds)                  0,03
 Totaal PAK's VROM                                      (mg/kg    ds)                  1,0
 Totaal PAK's Borneff                                   (mg/kg    ds)                  1.0
                                                                                       1.0
 E.O.X.                  (VPR C85-15)                   (mg/kg ds)                     0,1                     5.4
 Minerale olie GC (VPR C85-19)
 Fractie C8 - C12                                       (mg/kg    ds)              20
 Fractie C12 - C22                                      (mg/kg    ds)              20
 Fractie C22 - C30                                      (mg/kg    ds)              20
 Fractie C30 - C40                                      (mg/kg    ds)              20
 Totaal Minerale Olie                                   (mg/kg    ds)              50

 (De tussen haakjes vermelde lettercode geven aan dat de analyse van conmentaar is voorzien.)




                        Biochem Laboratonum BV is ingeschreven in het Sterlab register voor laboratoria onder nr. 6 voor
                                               gebieden zoals nader omschreven in de erkenning.
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en fabrieken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Biochem Laboratorium BV
                     K a    ÊÊÊÊ^                                                                                  Het milieulab

                                                                                                                   Heliumstraat 8
                                                                                                                   2718 SL Zoetermeer
                                                                                                                   Postbus 755
                                                                                                                   2700 AT Zoetermeer
                                                                                                                   Telefoon 079 - 61 66 26
                                                                                                                   Telefax 079 - 61 66 09
     Analyserapport           104111
     Blad                     2 van 2
     Opdrachtgever            C.S.O.
     Project                  MSD.B04.10 Gemeentehuis Geffen
     Datum aangeleverd        25 mei 1994
     Analyses gereed          1 juni 1994
     Controlegetal            940601-160522-39248



     Opmerkingen

     det        Verhoogde detectiegrens door storingspiek.




I
I                           Biochem Laboratorium BV is ingeschreven in het Ster/ab register voor laboratoria onder nr. 6 voor



I
                                                    gebieden zoals nader omschreven in de erkenning.
    Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en fabrieken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                         CSO   Adviesbureau voor milieuonderzoek                  Projectcode MSD.B04.10




                         Bylage 5A:             Analyseresultaten grondwatermonsters getoetst aan
                                                de indicatieve richtwaarden


                         Alle opgegeven waarden in ^g/1 tenzij anders is aangegeven.
                         * : concentratie tussen de A-waarde en de B-waarde
                         ** : cx)ncentratie tussen de B-waarde en de C-waarde
                         *** : overschrijding C-waarde
                         - : niet geanalyseerd
                         < : concentratie kleiner dan de detectielimiet
                         d : detectielimiet


Boringnummer                   001
Diepte f i I t e r                                             A           B             C
in m. -mv            :     3.0-4.0

ALGEMEEN
pH                                        6.4
Geleidbaarheid ;iS/cD                   423
ZWARE METALEN
chroom                          < 1.0                           1          50          200
Nikkel                          < 5.0                          15          50          200
Koper                             9.5                          15          50          200
Zink                             89                           150         200          800
Arseen                          < 5.0                          10          30          100
Cadmium                         < 1.0                           1.5         2.5         10
Kwik                            < 0.05                          0.05        0.5          2
Lood                            < 5.0                          15          50          200
AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                         < 0.2                          0.2         1             5
Ethylbenzeen                    < 0.2                          0.2        20            60
Tolueen                         < 0.2                          0.2        15            50
Xylenen                         < 0.20                         0.2        20            60
Fenolen                           2.9      *                   0.2        15            50
Aromaten (tot)                  < 1.0                          -          30           100
POLYCYCLISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen                   < 0.2                              0.2         7            30
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
VOCL (totaal)                   < 3.0                          _           15           70
1,1-Dichlooretheen              < 0.1                          0.1         10           50
Dichloormethaan                 < 0.5                          0.1         10           50
3-Chloorpropeen                 < 1.0                          0.1         10           50
t rans-1,2-Oi chlooretheen      < 0.1                          0.1         10           50
1,1-Dichloorethaan              < 0.1                          0.1         10           50
c i s-1,2-Oi chlooretheen       < 0.1                          0.1         10           50
Trichloormethaan                < 0.1                          0.1         10           50
1,2-Dichloorethaan              < 0.1                          0.1         10           50
1,1,1-Trichloorethaan           < 0.1                          0.1         10           50
Tet rachloormethaan             < 0.1                          0.1         10           50
Trichlooretheen ( t r i )       < 0.1                          0.1         10           50
Broomdi chloormethaan           < 0.1                          0.1         10           50
1,1,2-Trichloorethaan           < 0.1                          0.1         10           50
Chloord i broommethaan          < 0.1                          0.1         10           50
Tetrachlooretheen (per)         < 0.1                          0.1         10           50
Tribroommethaan                 < 0.1                          0.1         10           50
1,1,2,2-Tetrachloorethaan       < 0.1                          0.1         10           50
Hexachloorethaan                < 0.1                          0.1         10           50
EOX (totaal)                    < 1.0                          1           15           70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek           Projeacode MSD.BO4.IO




Byiage 5B:       Analyseresultaten grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Biochem Laboratorium B V
                                                                                                               H e t milieulab

                                                                                                               Heliumstraat 8
                                                                                                               2718 SL Zoetermeer
                                                                                                               Postbus 755
                                                                                                               2700 AT Zoetermeer
                                                                                                               Telefoon 079 - 61 66 26
                                                                                                               Telefax 079 - 61 66 09
  Analyserapport           104649
  Blad                     1 van 1
  Opdrachtgever            C.S.O.
  Project                  MSD.B04.10 Gemeentehuis Geffen
  Datum aangeleverd        1 juni 1994
  Analyses gereed          2 juni 1994
  Controlegetal            940602-154827-60530

  Monsteromschrijving:
  1 . : 940624962 Grondwater; 10/001 { F i l t e r d i e p t e 3-4 m-mv)

                                                                                                             1.

  Geleidbaarheid (20°C.NEN 6412)                         (uS/cm)                                             423
   pH                        (NEN 6411)                                                                           6.4
  Zware metalen (ICP-AES; DIN 38406, E22)
  Chroom                                 (ug/l)                                                              < 1,0
  Nikkel                                 (ug/l)                                                              < 5,0
  Koper                                  (ug/l)                                                                9,5
  Zink                                   (ug/1)                                                               89
  Arseen                                 (ug/l)                                                              < 5,0
  Cadmi um                               (ug/l)                                                              < 1.0
  Lood                                   (ug/l)                                                              < 5,0
  Kwik                       (NEN 6445)                  (ug/l)                                              < 0,05
  Fenoli ndex                (NEN 6670)                  (ug/l)                                                   2,9
  Vluchtige Aromaten en Gehalogeneerden
   (ontw. NEN 6407, purge&trap, GCMS)
  Benzeen                                                (ug/                                                     0.2
  Tolueen                                                (ug/                                                     0.2
  Ethylbenzeen                                           (ug/                                                     0.2
  p+m-Xyleen                                             (ug/                                                     0.1
  o-Xyleen                                               (ug/                                                     0.1
  Totaal BTEX                                            (ug/                                                     1,0
  Som Xylenen                                            (ug/                                                     0.20
  Naftaleen                                              (ug/                                                     0,2
  1.1-Dichlooretheen                                     (ug/                                                     0.1
  Dichloormethaan                                        (ug/                                                     0.5
  3-Chloorpropeen                                        (ug/                                                     1.0
  trans-1.2-Dichlooretheen                               (ug/                                                     0,1
  1.1- Dichloorethaan                                    (ug/                                                     0.1
  cis-1.2-Dichlooretheen                                 (ug/                                                     0,1
  Trichloormethaan                                       (ug/                                                     0.1
  1.2- Dichloorethaan                                    (ug/                                                     0.1
  1.1.1- Tri chloorethaan                                (ug/                                                     0.1
  Tetrachloormethaan                                     (ug/                                                     0.1
  Broomdichloormethaan                                   (ug/                                                     0.1
  Trichlooretheen                                        (ug/                                                     0.1
  1.1.2- Trichloorethaan                                 (ug/                                                     0.1
  Tetrachlooretheen                                      (ug/                                                     0,1
  Tribroomnethaan                                        (ug/                                                     0.1
  1.1.2.2-Tetrachloorethaan                              (ug/                                                     0.1
  Hexachloorethaan                                       (ug/                                                     0.1
  Totaal vl. Hal. koolwaterst.                           (ug/                                                     3.0
  E.O.X.                    (NEN 6402)                   (ug/i;                                                   1,0




                        Biochem Laboratorium BV is ingeschreven in het Slerlab register voor laboratoria onder nr. 6 voor
                                               gebieden zoals nader omschreven in de erkenning.
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en fabrieken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>