<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie AERIUS-berekening
Datum                7 november 2023
Onderwerp            AERIUS-berekeningen
Kenmerk              Obrechstraat/Palestrinastraat, Oss
Bijlagen             1x verkeersadvies, 1x output AERIUS-calculator

Aanleiding
Ter plaatse van de hoek Obrechtstraat/Palestrinastraat in Oss is het de bedoeling om 281
woningen te realiseren met een commerciële plint van 4575 m2. Ter plaatse is bebouwing
aanwezig waar diverse bedrijven zijn gevestigd van een fietsenwinkel met werkplaats tot
fitnessbedrijven en kantoren. Deze bebouwing wordt gesloopt om het nieuwe programma te
kunnen realiseren.

Initiatieven in de fysieke leefomgeving mogen Natura 2000-gebieden niet schaden. In verband
daarmee is het van belang dat bezien wordt in hoeverre een dergelijk initiatief een negatief
effect heeft op Natura 2000-gebieden. Met behulp van de AERIUS-calculator kan dit voor het
aspect stikstofdepositie voor zowel het realiseren (slopen, bouwen, aanleggen) als gebruiken van
een locatie inzichtelijk worden gemaakt. Sinds de Wet stikstofreductie en natuurverbetering op 1
juli 2021 samen met het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering van kracht is
geworden was het niet meer nodig om dit voor de realisatiefase te doen. Deze wet bevatte
namelijk vrijstelling voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten van bouwprojecten. Deze vrijstelling
is op 2 november 2022 echter tenietgedaan via de uitspraak van de Raad van State inzake
Porthos (ECLI:NL:RVS:2022:3159). Sindsdien moet voor initiatieven in de fysieke leefomgeving
zowel voor de gebruiks- als realisatiefase weer een aeriusberekening worden gemaakt.

Op 26 januari 2023 heeft er een update van rekenmodel AERIUS Calculator plaats gevonden
(versie 2022). De Regeling natuurbescherming is hierop aangepast. Het is daarom sinds 26
januari 2023 verplicht om stikstofdepositie te berekenen met rekenmodel AERIUS Calculator
versie 2022 of nieuwer.

De stikstofdepositie die bij de realisatie van het initiatief en het gebruiken ervan op nabijgelegen
Natura 2000 gebieden tot stand komt is met behulp van de AERIUS-calculator welke op 7
november 2023 online was berekend. De PDF-exports met de rekenresultaten zijn bijgevoegd bij
deze notitie. In deze notitie wordt aanvullend ingegaan op de (achtergrond van de)
invoergegevens.

Het initiatief
De ontwikkeling betreft de sloop van bestaande bebouwing, het daarmee opheffen van het
bestaande gebruik en de realisatie en het gebruik van 281 woningen met een commerciële plint
van 4575 m2. De ligging van de locatie is als volgt (zie de afbeelding hieronder, waarop het
plangebied met rood is omlijnd).




                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het is uiteindelijk de bedoeling het plangebied als volgt in te richten.




Blauw: commerciële plint met appartementen op verdieping (uitgezonderd t.p.v. ‘k’);
Donkergeel: grondgebonden woning;
Lichtgeel: appartement op de begane grond.


Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 10,8 kilometer van het plangebied en is
‘Rijntakken’.



                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gebruiksfase
In de gebruiksfase is door het gas- en haardloos wonen en ondernemen alleen nog de
verkeersaantrekkende werking van het planvoornemen relevant. De verkeersaantrekkende
werking van het planvoornemen is door Megaborn in beeld gebracht (zie bijlage 1 bij deze
notitie). De conclusie hiervan is als volgt: “De nieuwe ontwikkeling zorgt naar verwachting voor
ongeveer 370 minder motorvoertuigverplaatsingen per etmaal dan in de huidige situatie.” Dit
betekent dat het initiatief geen nieuwe/ extra stikstofemissie genereert ten opzichte van de
huidige situatie en geen effect heeft op de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Een
berekening in verband met de gebruiksfase is niet nodig.

Resultaat gebruiksfase
De gebruiksfase leidt niet tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Realisatiefase
Bekeken is om welke stikstof uitstotende werkzaamheden het in het sloop-, bouw- en
aanlegproces gaat, de realisatiefase. De realisatiefase bestaat uit machines die voor het slopen,
bouwen en aanleggen worden gebruikt en vervoersbewegingen van en naar de planlocatie.

De fasering en sloop-, bouw- en aanlegproces is in beeld gebracht. Aan de hand daarvan zijn met
de AERIUS-calculator berekeningen uitgevoerd.

De beoogde fasering is als volgt:

Sloop




                                                           2025:
                                                           sloop




                                               2026:
                                               sloop




Bouwen en aanleggen


                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                             2028:                  2026:
                             nieuwbouw              nieuwbouw
                             blok 4 en 5            blok 2 en 3
                             en woonrijp
                             maken


                      2027:
                      nieuwbouw
                      blok 1




Voor het slopen geldt dat zoveel mogelijk wordt gedemonteerd teneinde kan worden gerecycled.
Verder wordt ter plaatse met behulp van graafmachines gesloopt.

De beoogde aannemers hanteren over het algemeen de volgende werkwijze: iedere dag nemen
de bouwvakkers het materiaal dat zij die dag op de bouw nodig hebben mee. Dit beperkt het
aantal vervoersbewegingen en het benodigde zware vervoer naar de bouw. Daarnaast worden
veel producten prefab in de fabriek gemaakt. Dat bespaart machinegebruik op de bouwlocatie.
Deze producten worden met zwaar vervoer (volle vrachtwagens) bij de bouw aangeleverd.

Hieronder zijn de waarden opgenomen die gebruikt zijn als input voor de aeriusberekening om
de eventuele stikstofdepositie ten gevolge van de realisatiefase op nabijgelegen Natura 2000-
gebieden te kunnen bepalen.

Indicatoren sloop:
Werkzaamheden op de planlocatie:
Het slopen ter hoogte van blok 2 en 3 (2025) duurt 8 weken, 40 werkdagen. Het slopen ter
hoogte van blok 1, 4 en 5 (2026) duurt 7 weken, 35 werkdagen. Er wordt gedemonteerd. Verder
worden twee graafmachines ingezet. Er wordt ter plekke geen puinbreker gebruikt.

2025:
• Graafmachines: 640 uur @ 8l/uur, Stage V, 75-560kW, 6% Ad Blue;



                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2026:
• Graafmachines: 560 uur @ 8l/uur, Stage V, 75-560kW, 6% Ad Blue;

Indicatoren vervoer van en naar sloop en stationair draaien op bouwplaats:
De graafmachines worden één keer per week aan en afgevoerd: 4 zware vervoersbewegingen.
Sloopafval wordt via zwaar vervoer afgevoerd, per week gaat het om: 80 zware
vervoersbewegingen.
Werklieden (4 personen in 4 bussen) komen iedere dag met licht vervoer, per week gaat het om:
40 lichte vervoersbewegingen.

Invoer in aeriuscalculator:
Bij het invoeren van voorgaande gegevens is het traject vanaf omliggende straten gebruikt totdat
het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Wegtype is ‘binnen bebouwde kom’. Voor
het stationair draaien i.v.m. wachten totdat kan worden geparkeerd en geladen en gelost is een
vlakbron gemodelleerd, waarbij de emissies zoals in bijlage 1 van de instructie gegevensinvoer
voor aeriuscalculator 2022 zijn gehanteerd. Uitgegaan is van maximaal 3 minuten stationair
draaien per voertuig per dag. Dit resulteert in de invoergegevens zoals opgenomen in
onderstaande tabellen.

2025:
  Type voertuig     Verkeersgeneratie    norm      norm       Totaal NOx in      Totaal NH3
                    en stationaire       gram      gram       gram               in gram
                    draaitijd per jaar   per uur   per uur
                                         NOx       NH3
                                         2024      2024

  licht             320 mvt / 16 uur     3,768     0,183      60,28              2,93

  zwaar             672 mvt / 33,6 uur   71,0118   0,9054     2386               30,42

  Totale emissie                                              2.446,28 g/NOx     33,35 g/NH3


2026:
  Type voertuig     Verkeersgeneratie    norm      norm       Totaal NOx in      Totaal NH3
                    en stationaire       gram      gram       gram               in gram
                    draaitijd per jaar   per uur   per uur
                                         NOx       NH3
                                         2024      2024

  licht             280 mvt / 14 uur     3,768     0,183      52,75              2,56

  zwaar             588 mvt / 29,4 uur   71,0118   0,9054     2087,75            26,62

  Totale emissie                                              2.140,5 g/NOx      29,18 g/NH3


Indicatoren bouw:


                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor de bouw zijn onderstaande stikstofuitstotende mobiele werktuigen voorzien. Uiteraard zijn
ook mobiele werktuigen voorzien die geen stikstof uitstoten. Die zijn, omdat ze niet relevant zijn
in dit kader, niet in onderstaande tabellen opgenomen.

2026 (blok 2 en 3):
 Activiteit      Mobiel werktuig     Gebruik   Aandrijving   Brandstofverbruik Ad-Blue    Stage
                                     (uren)                  (liter/uur)       verbuik
                                                                               (l/uur)
 Grondwerk       Rupskraan 5 ton     800       Diesel        8                 6%         STAGE
                                                                                          V 75 -
                                                                                          560 kW
 Grondwerk       Shovel 20 ton       400       Diesel        10                 6%        STAGE
                                                                                          V 75 -
                                                                                          560 kW
 Betonwerk       Verreiker           562       Diesel        3                  6%        STAGE
                                                                                          IV 56 -
                                                                                          75 kW
 Betonwerk       Graafmachine        731       Diesel        8                  6%        STAGE
                                                                                          V 75-
                                                                                          560 kW
 Betonwerk       Betonpomp           730       Diesel        20                 6%        STAGE
                                                                                          IV 75 -
                                                                                          560 kW
 Betonwerk       Betonmixer          730       Diesel        11                 6%        STAGE
                                                                                          IV 75 -
                                                                                          560 kW
 Daken           Bouwkraan           646       Diesel        4                  6%        STAGE
                                                                                          IV 56 -
                                                                                          75 kW
 Kozijnen en     Bouwkraan           1405      Diesel        11                 6%        Stage
 glas                                                                                     IV, 75-
                                                                                          560kW

2027 (blok 1):
 Activiteit      Mobiel werktuig     Gebruik   Aandrijving   Brandstofverbruik Ad-Blue    Stage
                                     (uren)                  (liter/uur)       verbuik
                                                                               (l/uur)
 Grondwerk       Rupskraan 5 ton     335       Diesel        8                 6%         STAGE
                                                                                          V 75 -
                                                                                          560 kW
 Grondwerk       Shovel 20 ton       355       Diesel        10                 6%        STAGE
                                                                                          V 75 -
                                                                                          560 kW
 Betonwerk       Verreiker           562       Diesel        3                  nvt       STAGE
                                                                                          IIIB 56 -
                                                                                          75 kW
 Betonwerk       Graafmachine        174       Diesel        8                  6%        STAGE
                                                                                          V 75-
                                                                                          560 kW


                                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Betonwerk        Betonpomp         174        Diesel        20                6%        STAGE
                                                                                         IV 75 -
                                                                                         560 kW
 Betonwerk        Betonmixer        174        Diesel        11                6%        STAGE
                                                                                         IV 75 -
                                                                                         560 kW
 Daken            Bouwkraan         154        Diesel        4                 6%        STAGE
                                                                                         IV 56 -
                                                                                         75 kW
 Kozijnen en      Bouwkraan         335        Diesel        11                6%        Stage
 glas                                                                                    IV, 75-
                                                                                         560kW

2028 (blok 4 en 5 + woonrijp maken):
 Activiteit       Mobiel werktuig   Gebruik    Aandrijving   Brandstofverbruik Ad-Blue   Stage
                                    (uren)                   (liter/uur)       verbuik
                                                                               (l/uur)
 Grondwerk 5      Rupskraan 5 ton   275        Diesel        8                 6%        STAGE
                                                                                         V 75 -
                                                                                         560 kW
 Grondwerk 5,3    Shovel 20 ton     291        Diesel        10                6%        STAGE
                                                                                         V 75 -
                                                                                         560 kW
 Betonwerk 2      Verreiker         110        Diesel        3                 6%        STAGE
                                                                                         IV 56 -
                                                                                         75 kW
 Betonwerk 2,6    Graafmachine      143        Diesel        8                 6%        STAGE
                                                                                         V 75-
                                                                                         560 kW
 Betonwerk 2,6    Betonpomp         143        Diesel        20                6%        STAGE
                                                                                         IV 75 -
                                                                                         560 kW
 Betonwerk 2,6    Betonmixer        143        Diesel        11                6%        STAGE
                                                                                         IV 75 -
                                                                                         560 kW
 Daken 2,3        Bouwkraan         126        Diesel        4                 6%        STAGE
                                                                                         IV 56 -
                                                                                         75 kW
 Kozijnen en      Bouwkraan         275        Diesel        11                6%        Stage
 glas 5                                                                                  IV, 75-
                                                                                         560kW
 Beplanting 1,6   Rupskraan 5 ton   195        Diesel        8                 6%        STAGE
                                                                                         V 75 -
                                                                                         560 kW
 Bestrating 1,6   Trilplaat         195        Diesel        1,5               nvt       Stage
                                                                                         V, < 56
                                                                                         KW

Indicatoren vervoer van en naar bouwterrein:


                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tijdens de bouw zal sprake zijn van de navolgende vervoersbewegingen.

2026:
Licht:
• Bouwvakkers in bussen al dan niet met aanhanger: 104.250 mvt/jaar.

Zwaar en middelzwaar:
• Aanvoer van materiaal en machines dat niet door de bouwvakkers tegelijkertijd met hun
   dagelijkse eigen vervoersbewegingen wordt meegebracht en voor de afvoer van bouwafval:
   9.550 mvt/jaar. Verdeling: 75% zwaar, 25% middelzwaar.

2027:
Licht:
• Bouwvakkers in bussen al dan niet met aanhanger: 24.790 mvt/jaar.

Zwaar en middelzwaar:
• Aanvoer van materiaal en machines dat niet door de bouwvakkers tegelijkertijd met hun
   dagelijkse eigen vervoersbewegingen wordt meegebracht en voor de afvoer van bouwafval:
   2.280 mvt/jaar. Verdeling: 75% zwaar, 25% middelzwaar.

2028:
Licht:
• Bouwvakkers in bussen al dan niet met aanhanger: 20.350 mvt/jaar.

Zwaar en middelzwaar:
• Aanvoer van materiaal en machines dat niet door de bouwvakkers tegelijkertijd met hun
   dagelijkse eigen vervoersbewegingen wordt meegebracht en voor de afvoer van bouwafval:
   1.870 mvt/jaar. Verdeling: 75% zwaar, 25% middelzwaar.

Invoer in aeriuscalculator:
Bij het invoeren van voorgaande gegevens is het traject vanaf omliggende straten gebruikt totdat
het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Wegtype is ‘binnen bebouwde kom’. Voor
het stationair draaien i.v.m. wachten totdat kan worden geparkeerd en geladen en gelost is een
vlakbron gemodelleerd, waarbij de emissies zoals in bijlage 1 van de instructie gegevensinvoer
voor aeriuscalculator 2022 zijn gehanteerd. Uitgegaan is van maximaal 3 minuten stationair
draaien per voertuig per dag. Dit resulteert in de invoergegevens zoals opgenomen in
onderstaande tabellen.

2026:
  Type voertuig     Verkeersgeneratie    norm      norm       Totaal NOx in      Totaal NH3
                    en stationaire       gram      gram       gram               in gram
                    draaitijd per jaar   per uur   per uur
                                         NOx       NH3
                                         2024      2024




                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  licht            104.250 mvt /        3,768     0,183     19.640,7          953,89
                   5212,5 uur

  middelzwaar      2487,5 mvt /         62,8638   0,7606    7818,81           94,59
                   124,4 uur

  zwaar            7462,5 mvt /         71,0118   0,9054    26.496,28         337,83
                   373,1 uur

  Totale emissie                                            53.955,79 g/NOx   1.386,32
                                                                              g/NH3


2027:
  Type voertuig    Verkeersgeneratie    norm      norm      Totaal NOx in     Totaal NH3
                   en stationaire       gram      gram      gram              in gram
                   draaitijd per jaar   per uur   per uur
                                        NOx       NH3
                                        2024      2024

  licht            24.790 mvt /         3,768     0,183     4670,44           226,83
                   1239,5 uur

  middelzwaar      570 mvt / 28,5 uur   62,8638   0,7606    1791,65           21,68

  zwaar            1710 mvt / 85,5      71,0118   0,9054    6071,51           77,42
                   uur

  Totale emissie                                            12.533,59 g/NOx   325,92
                                                                              g/NH3


2028:
  Type voertuig    Verkeersgeneratie    norm      norm      Totaal NOx in     Totaal NH3
                   en stationaire       gram      gram      gram              in gram
                   draaitijd per jaar   per uur   per uur
                                        NOx       NH3
                                        2024      2024

  licht            20.350 mvt /         3,768     0,183     3833,94           186,20
                   1017,5 uur

  middelzwaar      468 mvt / 23,4 uur   62,8638   0,7606    1471,04           17,80

  zwaar            1402 mvt / 70,1      71,0118   0,9054    4977,93           63,47
                   uur

  Totale emissie                                            10.282,90 g/NOx   267,47
                                                                              g/NH3




                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Uit bovenstaande blijkt dat het jaar 2026 maatgevend is. In dat jaar komt de meeste stikstof vrij.
De uitkomsten van dat jaar zijn met die reden ook relevant om te beoordelen in hoeverre sprake
is van depositie in de andere jaren. Alleen voor dat jaar is met die reden een berekening
uitgevoerd.

Resultaat realisatiefase
Het resultaat van de berekening is de realisatiefase van het plan niet leidt tot stikstofdepositie op
Natura 2000 gebieden.

Conclusie
Het plangebied ligt op circa 10,8 kilometer van het dichtstbij gelegen stikstofgevoelige Natura-
2000-gebied (Rijntakken).

Omdat geen sprake is van nieuwe/extra stikstofemissie t.o.v. de vigerende situatie is geen
berekening voor de gebruiksfase uitgevoerd. Voor de realisatiefase is wel een berekening
uitgevoerd. Uit die berekening volgt dat door de realisatiefase van het planvoornemen geen
sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De aeriusberekeningen hebben
namelijk aangetoond dat de stikstofdepositie gelijk is aan 0,00 mol N/ha/jaar.

Op basis van de AERIUS-resultaten hoeft er geen verder onderzoek naar stikstofdepositie ten
gevolge van het planvoornemen uitgevoerd te worden en is het niet nodig een vergunning in het
kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen.




                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>