<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening




                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                                           Pittiger in planologie
                  Inrichtingslocatie                                      Obrechtstraat 19,
                                                                          5344AT Oss
                  Activiteit
                  Omschrijving                                            Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss
                  Toelichting                                             Realisatiefase in jaar 2026
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                                          RUZVx8ZCkBy5
                  Datum berekening                                        08 november 2023, 04:25
                  Rekenconfiguratie                                       Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                                           Rekenjaar               Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                  Realisatiefase Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss 2026 - 2026                    17,8 kg/j     475,2 kg/j
                  Beoogd

                  Resultaten                                               Hoogste bijdrage        Hexagon       Gebied
                  Realisatiefase Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss 2026 - -
                  Beoogd
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha)                    -
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha)                     -
                  Grootste toename                                         -
                  Grootste afname                                          -




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                                 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                  Realisatiefase Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss 2026 (Beoogd), rekenjaar 2026

                  Emissiebronnen                                                             Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                   1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |              1,1 kg/j 27,4 kg/j
                       Mobiele werktuigen sloop
                   3 Anders... | Anders... | Stationair draaiende voertuigen sloop             29,0 g/j   2,1 kg/j
                   4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |             14,1 kg/j 347,5 kg/j
                       Mobiele werktuigen bouw
                   6 Anders... | Anders... | Stationair draaiende voertuigen bouw              1,4 kg/j 54,0 kg/j
                   Verkeersnetwerk                                                            1,2 kg/j 44,3 kg/j




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                          3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                Projectberekening




                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                  gebieden.




                                  500 m

                       Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                       projectberekening)
                  De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                  beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Projectberekening




                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase
                  Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss 2026" (Beoogd) incl. saldering e/o
                  referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                  Totaal                     -             -              -               -              -               -




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                                 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening




                  Realisatiefase Obrechtstraat/Palestrinastraat Oss 2026, Rekenjaar 2026
                    1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                Mobiele werktuigen                                      NOₓ                           27,4 kg/j
                                      sloop                                                   NH₃                            1,1 kg/j
                  Locatie             X:163872,7
                                      Y:418896,5
                  Oppervlakte         0,90 ha
                  Naam             Stageklasse                             Brandstof­-     Draaiuren AdBlue          Stof Emissie
                                                                           verbruik                  verbruik
                  Graafmachines Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,      4480 l/j        560 u/j 268 l/j           NOₓ     27,4
                                SCR: ja                                                                                      kg/j
                                                                                                                     NH₃ 1,1 kg/j
                    2    Wegverkeer | Weg
                  Naam                           Wegverkeer sloop                                           Links Rechts NOₓ 1,9 kg/j
                  Locatie                        X:164180,95 Y:418832,09                 Type scherm        - - NO₂ 0,6 kg/j
                  Lengte                         806,42 m                                Hoogte             - - NH₃ 37,5 g/j
                  Wegtype                        Binnen bebouwde kom (doorstromend)      Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting                    Beide richtingen
                  Tunnelfactor                   1
                  Type hoogteligging             Normaal
                  Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                  Verkeer                                 Max. snelheid                  Aantal voertuigbewegingen            In file
                  Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren        280,0 /jaar                         0,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren        0,0 /jaar                           0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren        588,0 /jaar                         0,0 %
                  Busverkeer                              Voorgeschreven factoren        0,0 /jaar                           0,0 %
                    3    Anders... | Anders...
                  Naam                 Stationair       Uittreedhoogte      0,3 m             NOₓ                            2,1 kg/j
                                       draaiende        Warmteinhoud        0,000 MW          NH₃                            29,0 g/j
                                       voertuigen sloop Spreiding           0m
                  Locatie              X:163934,63
                                       Y:418875,11
                  Oppervlakte          0,05 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                                         6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening



                    4    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                Mobiele werktuigen                                      NOₓ                           347,5 kg/j
                                      bouw                                                    NH₃                            14,1 kg/j
                  Locatie             X:163949,45
                                      Y:418955,22
                  Oppervlakte         0,84 ha
                  Naam            Stageklasse                              Brandstof­-      Draaiuren AdBlue          Stof Emissie
                                                                           verbruik                   verbruik
                  Grondwerk       Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,    6400 l/j         800 u/j 384 l/j           NOₓ        38,6
                                  SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    1,5 kg/j
                  Shovel 120      Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,    4000 l/j         400 u/j 240 l/j           NOₓ        23,6
                  ton             SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    1,0 kg/j
                  Verreiker D     Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,   1686 l/j         562 u/j 101 l/j           NOₓ        12,0
                                  SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    0,4 kg/j
                  Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,       5848 l/j         731 u/j 350 l/j           NOₓ        35,6
                               SCR: ja                                                                                           kg/j
                                                                                                                      NH₃    1,4 kg/j
                  Betonpomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 14600 l/j               730 u/j 876 l/j           NOₓ        82,5
                            SCR: ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                      NH₃    3,5 kg/j
                  Betonmixer      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 8030 l/j          730 u/j 481 l/j           NOₓ        47,4
                                  SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    1,9 kg/j
                  Bouwkraan       Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,   2584 l/j         646 u/j 155 l/j           NOₓ        17,2
                                  SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    0,6 kg/j
                  Bouwkraan       Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,    15455 l/j        1405 u/j 927 l/j          NOₓ        90,6
                                  SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                      NH₃    3,7 kg/j
                    5    Wegverkeer | Weg
                  Naam                          Wegverkeer bouw                                             Links Rechts NOₓ 42,4 kg/j
                  Locatie                       X:164175,21 Y:418835,59                  Type scherm        - - NO₂ 10,4 kg/j
                  Lengte                        733,36 m                                 Hoogte             - - NH₃ 1,2 kg/j
                  Wegtype                       Binnen bebouwde kom (doorstromend)       Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting                   Beide richtingen
                  Tunnelfactor                  1
                  Type hoogteligging            Normaal
                  Weghoogte t.o.v. maaiveld     0m
                  Verkeer                                Max. snelheid                   Aantal voertuigbewegingen             In file
                  Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren         104.250,0 /jaar                      0,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren         2.488,0 /jaar                        0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren         7.462,0 /jaar                        0,0 %
                  Busverkeer                             Voorgeschreven factoren         0,0 /jaar                            0,0 %




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                                          7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening



                    6    Anders... | Anders...
                  Naam                 Stationair      Uittreedhoogte   0,3 m      NOₓ                   54,0 kg/j
                                       draaiende       Warmteinhoud     0,000 MW   NH₃                    1,4 kg/j
                                       voertuigen bouw Spreiding        0m
                  Locatie              X:163938,74
                                       Y:418878,81
                  Oppervlakte          0,07 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                  AERIUS versie                     2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                  Database versie                   2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/




RUZVx8ZCkBy5 (08 november 2023)                                                                                      8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>