<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAPPORTAGE
Verkennend bodemonderzoek en
verkennend onderzoek asbest in bodem
Gewandeweg (ong.) Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapport verkennend bodemonderzoek en
verkennend onderzoek asbest in bodem

Gewandeweg (ong.), Oss

Opdrachtgever                            Rho Adviseurs voor leefruimte
                                         Torenallee 20
                                         5617 BC Eindhoven


Rapportnummer                            20608.001
Versienummer                             D1
Status                                   Definitief
Datum                                    1 december 2023


Opsteller1                               De heer W.J.J. de Louw, MSc
Kwaliteitscontrole                       De heer drs. E. Hartingsveld




1
  AVG
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt
het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen
met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>KWALITEITSZORG
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging
van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering
van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft op-
drachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar
leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vige-
rende normen en onderzoeksprotocollen.

CERTIFICERING
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwa-
liteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de
NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn
we gecertificeerd voor VCA*.

BETROUWBAARHEID
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steek-
proefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodem-
onderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

GELDIGHEID ONDERZOEK
Het bodemonderzoek betreft een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aan-
sprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het
door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

Onze rapportage is opgesteld conform de ‘Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken’ opge-
steld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet, NEN en BRL
protocollen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG. Hierbij wordt opgemerkt dat wetgeving,
waaronder KWALIBO regelgeving uit het de regeling bodemkwaliteit, prevaleert boven de AVG.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de rechthebbende.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1   INLEIDING .................................................................................................................................................. 1

2   AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE ......................................................................................................... 1

3   MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM ....................................................................................... 2

    3.1       Geraadpleegde bronnen ................................................................................................................ 2
    3.2       Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................................ 2
    3.3       Toekomstige situatie ...................................................................................................................... 3
    3.4       Calamiteiten ................................................................................................................................... 3
    3.5       Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ..................................................... 3
    3.6       Aangrenzende terreindelen/percelen ............................................................................................ 4
    3.7       Terreininspectie ............................................................................................................................. 6
    3.8       Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ..................................................................... 6
    3.9       Bodemopbouw en geohydrologie .................................................................................................. 7

4   CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) .............................. 7

5   VELDWERK ................................................................................................................................................. 8

    5.1       Algemeen ....................................................................................................................................... 8
    5.2       Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest ............................................................................... 8
    5.3       Grondonderzoek ............................................................................................................................ 8
    5.4       Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal ......................................... 9
    5.5       Grondwateronderzoek ................................................................................................................. 10

6   LABORATORIUMONDERZOEK .................................................................................................................. 11

    6.1       Uitvoering analyses ...................................................................................................................... 11
    6.2       Toetsingskader ............................................................................................................................. 13
    6.3       Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek ............................... 15
    6.4       Resultaten verkennend onderzoek asbest ................................................................................... 17

7   SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES .............................................................................................. 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN:

1.     - Topografische ligging van de locatie
2a.    - Locatieschets
2b.    - Foto's onderzoekslocatie
3.     - Boorprofielen
4a.    - Analysecertificaten
4b.    - Getoetste analyseresultaten
5.     - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.     - Voorgaand (bodem)onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

Rho Adviseurs voor leefruimte heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem op de locatie Gewandeweg (ong.) te Oss.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onder-
zoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens heeft het onderzoek tot doel na te gaan of de verden-
king van verontreiniging met asbest van het terrein terecht is en (zo nodig) een indicatieve uitspraak te doen
over het asbestgehalte in de bodem. Op basis van de resultaten wordt bepaald of er milieuhygiënische be-
lemmeringen zijn voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem -
Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd con-
form de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon-
derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het verkennend onderzoek
asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterneming van as-
best in bodem en partijen grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018. De visuele inspectie is
uitgevoerd door medewerkers, die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de achter-
grondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Voor de specifieke toetsing
wordt verwezen naar paragraaf 6.2.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 2000. In
dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.



2     AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende per-
celen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 35.592 m²) is gelegen aan de Gewandeweg (ong.) te Oss (zie bijlage 1).

Het perceel waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Oss, sectie N,
nummer 135.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 4,5 m +NAP
en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 162.190, Y = 420.535.




20608.001 versie D1                                                                                      1 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM

3.1 Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek bodem
uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 3.1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek
bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende
informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele cala-
miteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardin-
gen, kabels en leidingen.

Tabel 3.1   Geraadpleegde bronnen.

Onderdeel                                       Bron

Historisch, huidig en toekomstig gebruik        Opdrachtgever RHO Adviseurs voor leefruimte (contactpersoon de heer R.
                                                Kerstens), d.d. 15 december 2022
Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,       Gemeente Oss, d.d. 10 januari 2023
calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

Locatiegegevens van internet:
- historisch topografisch kaartmateriaal        www.topotijdreis.nl
- basisregistratie grootschalige topografie     www.pdok.nl
- kadastrale gegevens                           www.kadaster.nl
- hoogtekaart                                   www.ahn.nl
- luchtfoto's                                   webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
- Google streetview                             maps.google.nl
- provinciale bodeminformatie                   www.bodemloket.nl
- bodemopbouw                                   maps.bodemdata.nl
- geo(hydro)logie                               www.dinoloket.nl
- kabels en leidingen                           www.kadaster.nl/klic-wion
Terreininspectie                                Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 13 januari 2023




3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 - 1955 blijkt, dat het terrein in die periode een agrarische
bestemming had. Aan het eind van de jaren vijftig is in de zuidwestelijke hoek bebouwing gerealiseerd (zie
figuur 3-1). In 1970 zijn een drietal sloten op de onderzoekslocatie gerealiseerd, deze zijn rond 1977 weer
verwijderd. In 1999 is een tweetal nieuwe sloten gerealiseerd (zie figuur 3-2). Deze zijn met de bebouwing in
2006 verwijderd. De onderzoeklocatie heeft daarna enkel een agrarische bestemming gehad, waarbij de on-
derzoekslocatie afwisselend als weiland en akker (maïs) diende.




20608.001 versie D1                                                                                                      2 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Figuur 3.1 Situatie begin jaren zestig.                Figuur 3.2 Situatie 1999 tot 2006


Momenteel is de onderzoekslocatie als weiland in gebruik.

Bij de gemeente Oss zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt of er asbesthoudende materialen zijn toege-
past op of in de (voormalige) bebouwing.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de
onderzoekslocatie.



3.3 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens flexwoningen op de locatie te realiseren.



3.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamitei-
ten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Oss blijkt niet, dat
er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.



3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

In december 1995 is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Gewandeweg
49, waarvan de toenmalige deellocatie I overeenkomt met het westelijke deel van de huidige onderzoeksloca-
tie. Op deze deellocatie zijn in de bodem geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek licht
verontreinigd met koper.




20608.001 versie D1                                                                                     3 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aangrenzende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende ter-
reindelen is als volgt:

•       aan de noord- en westzijde bevinden zich weilanden en akkers;
•       aan de zuidzijde bevindt zich een verharde weg (Gewandeweg);
•       aan de oostzijde bevinden zich een voormalig verzinkingsbedrijf en woonhuizen met siertuinen.


De deellocaties II en III, van het onder 3.5 genoemde onderzoek bevonden zich op het terrein dat aan de wes-
telijke zijde grenst aan de onderzoeklocatie. Ook op deze deellocaties bleek de bodem niet verontreinigd. Het
grondwater bleek plaatselijk licht verontreinigd met kwik.

Nabij de zuidoosthoek van de huidige onderzoekslocatie, aan de overzijde van de Gewandeweg, bevindt zich
de voormalige stortplaats Huizenbeemdweg. De locatie van de stortplaats en het naastgelegen perceel, Ge-
wandeweg 100, zijn meerdere malen onderzocht.

In 1990 is door Iwaco b.v. een verkennend bodemonderzoek stortplaatsen (code: NB/420/009: 31.1690,d.d.
11-01-1990) uitgevoerd. Hoewel het rapport boorprofielen en een boorplan bevat, zijn er geen beschrijvingen
van de bodem, noch resultaten van analyses beschikbaar. Het rapport concludeert dat de afdeklaag te dun is,
waardoor (in)direct contact kan plaatsvinden met het stortmateriaal. De voormalige stortplaats kan mogelijk
risico’s opleveren omdat het percolatiewater in het oppervlaktewater terecht komt.

In 1994 is door GEO Survey Nederland BV een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 93.862/P93140, d.d.
05-01- 1994) uitgevoerd aan de Gewandeweg 100. Van het rapport is enkel de conclusie beschikbaar. Hieruit
blijkt dat de bovengrond licht tot matig verontreinigd is met zware metalen, PAK, EOX en minerale olie. Het
stortmateriaal is licht tot matig verontreinigd met diverse metalen, EOX, minerale olie en matig tot sterk ver-
ontreinigd met PAK. In het grondwater komen geen van de geanalyseerde parameters verhoogd voor.

In 1995 is eveneens door GEO Survey een oriënterend bodemonderzoek (kernmerk: BV94.905/P94189, d.d.
20-01-1995) uitgevoerd op de locatie. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de grond tot
een diepte van 1,3 m -mv rondom het woonhuis verontreinigd is met zware metalen en PAK. In sommige ge-
vallen werd de interventiewaarde (met een factor 10) overschreden. In het grondwater zijn hooguit licht ver-
hoogde concentraties met fenolen aangetroffen.

In september 1995 is door CSO een nader bodemonderzoek (rapportnummer: 95.174, d.d. 11-09-1995) uitge-
voerd. Uit het nader bodemonderzoek blijkt dat de resultaten overeenkomen met voorgaande onderzoeken.
Het stortmateriaal is sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. In enkele gevallen komt minerale olie
sterk verhoogd voor. Ook de toplaag van de stort blijkt sterk verontreinigd te zijn met PAK en zware metalen.
De toplaag buiten de stort is slechts licht verontreinigd met zware metalen. In de grondmonsters van onder
het woonhuis zijn geen verontreinigingen aangetoond.




20608.001 versie D1                                                                                        4 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In 1998 is door Streekgewest Brabant-Noordoost een actualiserend risico onderzoek (AROS) (rapportnummer:
0101B95/420009.RP2, d.d. 02-06-1998) uitgevoerd. De afdeklaag bleek niet overal aanwezig. Daar waar de
afdeklaag wel aanwezig was bleek zij licht tot matig verontreinigd met kwik, nikkel en minerale olie en matig
tot sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood, zink en PAK, plaatselijk bleek de afdeklaag tevens sterk
verontreinigd met arseen. De waterbodem van de sloot binnen de 25 meter zone van de huidige onderzoeks-
locatie bleek niet verontreinigd. Het grondwater uit de meest nabije peilbuis bleek licht verontreinigd met
chroom en zink.

In 2003 is door Grontmij een deelsaneringsplan (documentnummer: 146924/31/R002, d.d. 20-10-2003) Hui-
zenbeemdweg Oss opgesteld. De deelsanering werd uitgevoerd ten behoeven van de rioleringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de voormalige stortplaats. De afdeklaag bleek licht verontreinigd met zware metalen, PAK,
minerale olie en EOX. De stortlaag bleek licht verontreinigd met minerale olie en EOX en licht tot sterk veront-
reinigd met zware metalen en PAK. De ondergrond bleek plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen,
minerale olie en EOX en licht tot matig verontreinigd met PAK. Het grondwater is niet onderzocht.

In 2005 is de saneringsevaluatie (projectnummer: 146924, d.d. 16-06-2005) van de werkzaamheden door
Grontmij opgesteld. In de diverse onderdelen van de bodem na sanering zijn lichte verontreinigingen met
cadmium, koper, kwik, zink, PAK, EOX , minerale olie ren plaatselijk PCB geconstateerd. Verder is een sterke
verontreiniging met DDT/DDD/DDE geconstateerd. Het grondwater bleek niet verontreinigd.

In 2007 is door de Provincie Noord-Brabant een nazorgrapportage (NAVOS) opgesteld (kenmerk: NB4200009,
d.d. 18 september 2007). Tijdens het veldwerk is vastgesteld dat de deklaag gemiddeld 0,36 m is en op vier
plaatsen geen deklaag aanwezig is. De deklaag is licht verontreinigd met nikkel en minerale olie, matig veront-
reinigd met kwik en sterk verontreinigd met arseen, cadmium, koper, lood, zink en PAK. Voor de ondergrond is
geen analyse uitgevoerd. Het grondwater nabij de stort is licht verontreinigd met arseen, cadmium, nikkel en
cis-1,2 dichlooretheen.

In 2008 is door NIPA een oriënterend bodemonderzoek (kenmerk: 10748-JvdS-20011372, d.d. 10-11-2008).
Tijdens het oriënterend bodemonderzoek is de grond ter plaatse van het woonhuis onderzocht. Tijdens het
onderzoek zijn geen verontreinigingen in de grond geconstateerd.

In 2018/2021 is door NIPA een saneringsevaluatie (rapportnummer: 13724, d.d. 17-12-2018/12-04-2021) van
de sanering opgesteld. Tijdens de sanering is een leeflaag van 1 meter aangebracht en grond afgevoerd.

In september 2022 is door NIPA op de locatie een grondwatermonitoring (N222487.003/JVS, d.d. 16-09-2022)
uitgevoerd. De grondwaterbemonstering is uitgevoerd om vast te stellen in hoever de verontreiniging in het
grondwater zich heeft verspreid richting het uitbreidingsplan Amsteleind in Oss. Het grondwater van de peil-
buis het dichtst gelegen bij de huidige onderzoekslocatie met een filterstellig van 2,0-3,0 m -mv, bleek licht
verontreinigd met molybdeen en minerale olie en matig verontreinigd met barium en arseen. Het grondwater
van dezelfde locatie van de peilbuis met filterstelling 4,0 -5,0 m -mv, bleek licht verontreinigd met barium en
nikkel. Na een herbemonstering en analyse op OCB, bleek het grondwater met de filterstelling 2,0-3,0 m -mv
van deze locatie sterk verontreinigd met DDT/DDE/DDD.




20608.001 versie D1                                                                                        5 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent actuele potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Op de locatie Gewandeweg 47 is vroeger een verzinkingsbedrijf actief
geweest. Ten tijde van de terreininspectie leek het bedrijf niet meer actief. Er vinden geen andere industriële
activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats.

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende veront-
reinigingen zijn te verwachten.



3.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie
van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

Tijdens de terreininspectie zijn op het onverharde terrein op het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie
puinresten aangetroffen. Aangezien het een potentiële bron voor bodemverontreiniging betreft, is in overleg
met de opdrachtgever dit deel van de onderzoekslocatie aanvullend onderzocht op asbest.

Afgezien van de puinresten zijn er tijdens de terreininspectie geen andere potentiële bronnen voor bodemver-
ontreiniging aangetroffen.



3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

De gemeente Oss heeft in 2018 de Nota Bodembeheer gemeente Oss 2018-2023 opgesteld (SWECO, project-
nummer: 347820, d.d. 8 februari 2018). Op de bij deze nota behorende bodemfunctieklassenkaart ligt het
noordwesten van de onderzoekslocatie binnen de functieklasse “Agrarisch en Natuur” en het zuidoostelijke
deel binnen bodemfunctieklasse “Wonen”. Met betrekking tot de bodemkwaliteitskaart valt het noordweste-
lijke deel van de onderzoekslocatie voor de bovengrond binnen het deelgebied “Buitengebied Klei”, in dit
deelgebied kan een verhoogde gehalte aan kobalt voorkomen. Het zuidoostelijke deel valt binnen het deelge-
bied “Woongebieden en bedrijventerreinen”, in dit deelgebied kunnen verhoogde gehalten aan lood, zink en
PAK voor komen. Met betrekking tot de ondergrond valt het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie in
het deelgebied “Buitengebied Klei”, in dit deelgebied kan een verhoogde gehalte aan zink voorkomen. Het
zuidoostelijke deel valt binnen het deelgebied “Woongebieden en bedrijventerreinen”. In dit deelgebied kan
een verhoogd gehalte aan PAK voorkomen.

De onderzoekslocatie bevindt zich in deelgebied A van de “Notitie gebiedsspecifiek beleid DDT/DDD/DDE” van
de gemeente OSS (SWECO, projectnummer: 347820, d.d. 8 februari 2018). Binnen dit deelgebied moet reke-
ning worden gehouden met verhoogde gehalten aan DDT/DDD/DDE.

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.




20608.001 versie D1                                                                                       6 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.9 Bodemopbouw en geohydrologie

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een vlakvaaggrond, die volgens de
Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwaklemig fijn zand. De afzettin-
gen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Kreftenheye.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3,0 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ±
1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart
van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

Op een afstand van ± 6 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie ligt het pompstation Lith. De onttrek-
king van dit pompstation heeft geen invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De on-
derzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.



4     CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM
      (ONDERZOEKSOPZET)

Ten behoeve van het bodemonderzoek is, op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, een aantal
deellocaties geïdentificeerd. In tabel 4.1 zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betref-
fende deellocaties, weergegeven.

Tabel 4.1      Onderzoeksstrategie.

 Deellocatie                  Oppervlakte       Verwachte stoffen                          Onderzoeksstrategie

 A    gehele locatie          ± 3,5 ha          metalen, OCB, PAK, minerale olie           VED-HE-NL

 B    zuidwestelijk deel      ± 1,0 ha          metalen, OCB, PAK, minerale olie, asbest   VED-HE-NL

Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5707:
VED-HE-NL: Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig




20608.001 versie D1                                                                                              7 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5     VELDWERK

5.1 Algemeen

Het veldwerk is op 7 en 8 november 2023 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer N.P.G.
Koenen. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol
2001 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De boringen en peilbuizen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde en opgegra-
ven materiaal is een boorbeschrijving conform protocol 2001 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over
trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende tex-
tuur separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materi-
aal gezeefd over een 20 mm zeef en zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepassing is een schatting gemaakt van
het asbestgehalte per gat. Indien er asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is dit verzameld.



5.2 Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In tabel 5.1 zijn enkele algemene gege-
vens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.

Tabel 5.1   Visuele inspectie toplaag.

Aandachtsgebied                                      Opmerking

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie               ± 35.592 m²

Conditie toplaag                                     Droog
Beperkingen van de inspectie                         Geen
Weersomstandigheden                                  Neerslag < 10 mm/dag
                                                     Zicht > 50 m

Zand, klei/leem en/of veen                           Klei
Los of (deels) vastgereden                           vastgereden
Geen/matige vegetatie                                matig > 25%
Geschatte inspectie-efficiëntie (tabel 2 NEN 5707)   30 %
Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen?   Nee




5.3 Grondonderzoek

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in tabel 5.2
zijn vermeld.




20608.001 versie D1                                                                                      8 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 5.2     Uitgevoerde werkzaamheden

Deellocatie                   Veldwerk                                             Analyses
                              Boringen/gaten/peilbuizen(*A) Verharding             Grond                       Grondwater

A      gehele locatie         40 (0,5 m -mv)               onverhard               verdachte laag              standaardpakket (5x)
                              9 (2,0 m -mv)                                        standaardpakket (9x)(*C)
                              5 (peilbuis)                                         OCB (9x)
                                                                                   ondergrond
                                                                                   standaardpakket (5x)(*C)
                                                                                   OCB (5x)

B      zuidwestelijk deel     23 gaten(*B)                 onverhard               asbest in bodem (4x) (*C)
(*A)         Indien de grondwaterspiegel zich < 1,0 m -mv bevindt geldt een boordiepte van 1,0 m -mv
(*B)         De gaten hebben een afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 m en zijn gecombineerd uitgevoerd met de boringen.
(*C)         Inclusief organische stof en lutum (1x)




5.4 Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal

De bovengrond bestaat voornamelijk uit sterk zandige klei, die plaatselijk doorloopt tot 1,0 m -mv. Deze bo-
vengrond is bovendien zwak humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn
zand en is plaatselijk matig gleyhoudend.

De bovengrond is plaatselijk zwak baksteen- en betonhoudend. Tijdens de werkzaamheden zijn er zintuiglijk
geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgegraven en op-
geboorde materiaal zijn aangetroffen.

Tabel 5.3     Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen.

Gat/boring              Einddiepte           Traject          Waargenomen verontreinigingen
                        (m -mv)              (m -mv)
Deellocatie A: gehele locatie
A06                     5,0                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend
Deellocatie B: zuidwestelijk deel
A15/b06                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A16/b07                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A17/b08                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A19/b15                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A21/b12                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A23/b14                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend

A24/b15                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A26/b17                 0,5                  0,0-0,5          zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend




20608.001 versie D1                                                                                                              9 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Tijdens de veldwerkzaamheden zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) in totaal 4 mengmonsters samenge-
steld ten behoeve van analytisch onderzoek op asbest.

Tabel 5.4 geeft een overzicht van de in het veld samengestelde (meng)monsters.

Tabel 5.4   Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters.

(Meng)-               Monsters                                    Bijzonderheden
monster               (in m -mv)
Deellocatie B: zuidwestelijk deel
ASB-MM1               A01/b01 (0,00-0,50), A07/b03 (0,00-0,50),   bovengrond
                      A18/b09 (0,00-0,50), A25/b16 (0,00-0,50),   (zintuiglijk schoon)
                      A27/b18 (0,00-0,50), A29/b20 (0,00-0,50),
                      A30/b21 (0,00-0,50)
ASB-MM2               A06/b02 (0,00-0,50), A15/b06 (0,00-0,50),   verdachte laag
                      A16/b07 (0,00-0,50), A24/b15 (0,00-0,50),   (zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend)
                      A26/b17 (0,00-0,50)
ASB-MM3               A17/b08 (0,00-0,50), A19/b10 (0,00-0,50),   verdachte laag
                      A21/b12 (0,00-0,50), A26/b17 (0,00-0,50)    (zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend)
ASB-MM4               A08/b04 (0,00-0,50), A09/b05 (0,00-0,50),   bovengrond
                      A20/b11 (0,00-0,50), A22/b13 (0,00-0,50),   (zintuiglijk schoon)
                      A28/b19 (0,00-0,50), A31/b22 (0,00-0,50),
                      A32/b23 (0,00-0,50)




5.5 Grondwateronderzoek

Uitvoering veldwerk
Stroomafwaarts en stroomopwaarts en centraal op de onderzoekslocatie zijn 5 peilbuizen (filterstelling twee-
maal 2,0-3,0 en driemaal 1,5-2,5 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwater-
stand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 7 november 2023 is ingeschat.

Grondwaterbemonstering
De grondwaterbemonstering is op 14 november 2023 uitgevoerd door de heer K. Gerrist. Deze medewerker
van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744.

Tabel 5.5 geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.




20608.001 versie D1                                                                                           10 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel 5.5       Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater.

    Peilbuis-    Situering peilbuis                       Filterstel-   Grondwater-     Elektrisch     Troebelheid   Zuurgraad
    nummer                                                    ling         stand      Geleidingsver-      (NTU)        (pH)
                                                           (m -mv)        (m -mv)     mogen (µS/cm)

    Deellocatie A: gehele locatie
    A01/b01      stroomafwaarts op de onderzoekslocatie    2,0-3,0         1,38            868            140          5,85
    A02          stroomafwaarts op de onderzoekslocatie    1,5-2,5         0,90            295             15          5,80
    A03          centraal op de onderzoekslocatie          1,5-2,5         0,92            249             37          6,06
    A04          stroomopwaarts op de onderzoekslocatie    1,5-2,5         0,91            480            113          6,40
    A05          stroomopwaarts op de onderzoekslocatie    2,0-3,0         1,41            457            494          6,66




6         LABORATORIUMONDERZOEK

6.1 Uitvoering analyses

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor
Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in
totaal 14 grondmengmonsters samengesteld (9 grondmengmonsters van de bovengrond en 5 grond-
mengmonsters van de ondergrond). De 14 grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd
op de volgende pakketten:

-           standaardpakket grond:
            droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
            zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie;

-           OCB grond:
            droge stof, organische stof, organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB);

-           standaardpakket grondwater:
            metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), sty-
            reen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.


Na bekend worden van de analyseresultaten zijn de individuele grondmonsters, waaruit grondmengmonster
MM8 (bovengrond) is samengesteld, separaat geanalyseerd op de parameters zink en PCB.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten.




20608.001 versie D1                                                                                                           11 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Tabel 6.1   Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten.

Grond(meng)- Traject                                           Grondsoort Analysepakket                 Bijzonderheden
monster      (m -mv)
Deellocatie A: gehele locatie
MM1             A25/b16 (0,00 - 0,50), A27/b18 (0,00 - 0,50), klei        standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A33 (0,00 - 0,50), A34 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM2             A11 (0,00 - 0,50), A51 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A52 (0,00 - 0,50), A53 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM3             A10 (0,00 - 0,50), A35 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A36 (0,00 - 0,50), A37 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM4             A03 (0,00 - 0,50), A39 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A46 (0,00 - 0,50), A47 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM5             A13 (0,00 - 0,50), A14 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A40 (0,00 - 0,50), A41 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM6             A05 (0,00 - 0,50), A42 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A43 (0,00 - 0,50), A44 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM7             A12 (0,00 - 0,50), A45 (0,00 - 0,50),          klei       standaardpakket grond + OCB   bovengrond
                A48 (0,00 - 0,50), A49 (0,00 - 0,50)                                                    (zintuiglijk schoon)
MM8             A06 (0,00 - 0,50), A23/b14 (0,00 - 0,50),      klei       standaardpakket grond + OCB   verdachte laag
                A24\b15 (0,00 - 0,50), A26/b17 (0,00 - 0,50)                                            (zwak baksteen- en
                                                                                                        betonhoudend)
A06             A06 (0,00-0,50)                                klei       zink + PCB                    uitsplitsing MM8
A23/b14         A23/b14 (0,00-0,50)                            klei       zink + PCB                    uitsplitsing MM8
A24\b15         A24\b15 (0,00-0,50)                            klei       zink + PCB                    uitsplitsing MM8
A26/b17         A26/b17 (0,00-0,50)                            klei       zink + PCB                    uitsplitsing MM8
MM9             A15/b06 (0,00 - 0,50), A17/b08 (0,00 - 0,50), klei        standaardpakket grond + OCB   verdachte laag
                A19/b15 (0,00 - 0,50), A21/b12 (0,00 - 0,50)                                            (zwak baksteen- en
                                                                                                        betonhoudend)
MMA10           A01 (0,50 - 1,00), A01 (1,00 - 1,50),          zand       standaardpakket grond + OCB   ondergrond
                A01 (1,50 - 2,00), A06 (1,00 - 1,50),                                                   (zintuiglijk schoon)
                A07 (0,50 - 1,00), A07 (1,00 - 1,50)
MMA11           A03 (0,50 - 1,00), A03 (1,00 - 1,50),          zand       standaardpakket grond + OCB   ondergrond
                A03 (1,50 - 2,00), A08 (0,50 - 1,00),                                                   (zintuiglijk schoon)
                A08 (1,00 - 1,50), A09 (0,50 - 1,00),
                A09 (1,00 - 1,50)
MMA12           A04 (0,50 - 1,00), A04 (1,00 - 1,50),          zand       standaardpakket grond + OCB   ondergrond
                A04 (1,50 - 2,00), A10 (0,50 - 1,00),                                                   (zintuiglijk schoon)
                A10 (1,00 - 1,50), A14 (0,50 - 1,00),
                A14 (1,00 - 1,50)
MMA13           A05 (0,50 - 1,00), A05 (1,00 - 1,50),          zand       standaardpakket grond + OCB   ondergrond
                A05 (1,50 - 2,00), A12 (0,50 - 1,00),                                                   (zintuiglijk schoon)
                A12 (1,00 - 1,50), A13 (0,50 - 1,00),
                A13 (1,00 - 1,50)
MMA14           A02 (0,50 - 1,00), A02 (1,00 - 1,50),          zand       standaardpakket grond + OCB   ondergrond
                A02 (1,50 - 2,00), A11 (0,50 - 1,00),                                                   (zintuiglijk schoon)
                A11 (1,00 - 1,50)




20608.001 versie D1                                                                                                        12 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707
Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 4 (meng)monsters geanalyseerd op het
volgende analysepakket:

-          asbest (kwantitatief):
           droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actino-
           liet).


Tabel 6.2 geeft een overzicht van de samenstelling de (meng)monsters en het analysepakket.

Tabel 6.2       Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het analysepakket.

    (Meng)-          Monsters                                 Analysepakket                       Bijzonderheden
    monster          (in m -mv)

    Deellocatie B: zuidwestelijk deel
    ASB-MM1          A01/b01 (0,00-0,50), A07/b03 (0,00-0,50), asbest in bodem (NEN 5898 -2016)   bovengrond
                     A18/b09 (0,00-0,50), A25/b16 (0,00-0,50),                                    (zintuiglijk schoon)
                     A27/b18 (0,00-0,50), A29/b20 (0,00-0,50),
                     A30/b21 (0,00-0,50)
    ASB-MM2          A06/b02 (0,00-0,50), A15/b06 (0,00-0,50), asbest in bodem (NEN 5898 -2016)   verdachte laag
                     A16/b07 (0,00-0,50), A24/b15 (0,00-0,50),                                    (zwak baksteen- en betonhou-
                     A26/b17 (0,00-0,50)                                                          dend)
    ASB-MM3          A17/b08 (0,00-0,50), A19/b10 (0,00-0,50), asbest in bodem (NEN 5898 -2016)   verdachte laag
                     A21/b12 (0,00-0,50), A26/b17 (0,00-0,50)                                     (zwak baksteen- en betonhou-
                                                                                                  dend)
    ASB-MM4          A08/b04 (0,00-0,50), A09/b05 (0,00-0,50), asbest in bodem (NEN 5898 -2016)   bovengrond
                     A20/b11 (0,00-0,50), A22/b13 (0,00-0,50),                                    (zintuiglijk schoon)
                     A28/b19 (0,00-0,50), A31/b22 (0,00-0,50),
                     A32/b23 (0,00-0,50)




6.2 Toetsingskader

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de achter-
grondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het toetsingskader voor de be-
oordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat
voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus:

-          achtergrondwaarde:
           deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en land-
           bouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;

-          streefwaarde:
           deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten
           verwaarloosbaar worden geacht;




20608.001 versie D1                                                                                                         13 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaar-
         de) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek
         moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermin-
         dering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens,
         plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreini-
         ging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de
         verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde ge-
         legen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.


In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achter-
grondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). De
gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door het laboratorium be-
paalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbo-
dem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontrei-
niging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
          - niet verontreinigd:         gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
          - licht verontreinigd:        gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
          - matig verontreinigd:        gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
          - sterk verontreinigd:        gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
        - niet verontreinigd:           concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
        - licht verontreinigd:          concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
        - matig verontreinigd:          concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
        - sterk verontreinigd:          concentratie > interventiewaarde.


Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707
De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bo-
demsanering. Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking tot asbest is als volgt omschreven.

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale hergebruikswaarde uit de Regeling
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van grond bepaalt en is vastgesteld op 100 mg/kg d.s.
Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor asbest in bodem (“interventiewaarde”)
is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescher-
ming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestgehalten zijn aangetoond.




20608.001 versie D1                                                                                                   14 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de hergebruikswaarde (50 mg/kg d.s.) is het statistisch
aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de hergebruikswaarde niet zal worden overschreden. In
deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte
groter dan de helft van de hergebruikswaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde
waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.



6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.

Tabel 6.3   Overschrijdingen toetsingskaders grond.

Grond(meng)-     Traject                                       Gehalte > AW            Gehalte > T             Gehalte > I
monster          (m -mv)                                       (licht verontreinigd)   (matig verontreinigd)   (sterk verontreinigd)
Deellocatie A: gehele locatie
MM1              A25/b16 (0,00 - 0,50), A27/b18 (0,00 -        -                       -                       -
                 0,50), A33 (0,00 - 0,50), A34 (0,00 - 0,50)
MM2              A11 (0,00 - 0,50), A51 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A52 (0,00 - 0,50), A53 (0,00 - 0,50)
MM3              A10 (0,00 - 0,50), A35 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A36 (0,00 - 0,50), A37 (0,00 - 0,50)
MM4              A03 (0,00 - 0,50), A39 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A46 (0,00 - 0,50), A47 (0,00 - 0,50)
MM5              A13 (0,00 - 0,50), A14 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A40 (0,00 - 0,50), A41 (0,00 - 0,50)
MM6              A05 (0,00 - 0,50), A42 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A43 (0,00 - 0,50), A44 (0,00 - 0,50)
MM7              A12 (0,00 - 0,50), A45 (0,00 - 0,50),         -                       -                       -
                 A48 (0,00 - 0,50), A49 (0,00 - 0,50)

MM8              A06 (0,00 - 0,50), A23/b14 (0,00 - 0,50),    lood                     zink                    PCB
                 A24\b15 (0,00 - 0,50), A26/b17 (0,00 - 0,50) PAK
                                                              som DDT
                                                              som DDD
                                                              som DDE
A06              0,00-0,50                                     -                       -                       zink
                                                                                                               PCB
A23/b14          0,00-0,50                                     PCB                     zink                    -
A24\b15          0,00-0,50                                     PCB                     zink                    -
A26/b17          0,00-0,50                                     zink                    -                       -
                                                               PCB
MM9              A15/b06 (0,00 - 0,50), A17/b08 (0,00 -       PCB
                 0,50),                                       som DDD
                 A19/b15 (0,00 - 0,50), A21/b12 (0,00 - 0,50)




20608.001 versie D1                                                                                                              15 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel 6.3   (vervolg)

Grond(meng)-     Traject                                       Gehalte > AW                Gehalte > T             Gehalte > I
monster          (m -mv)                                       (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)   (sterk verontreinigd)
Deellocatie A: gehele locatie
MMA10            A01 (0,50 - 1,00), A01 (1,00 - 1,50),         -                           -                       -
                 A01 (1,50 - 2,00), A06 (1,00 - 1,50),
                 A07 (0,50 - 1,00), A07 (1,00 - 1,50)
MMA11            A03 (0,50 - 1,00), A03 (1,00 - 1,50),         -                           -                       -
                 A03 (1,50 - 2,00), A08 (0,50 - 1,00),
                 A08 (1,00 - 1,50), A09 (0,50 - 1,00),
                 A09 (1,00 - 1,50)
MMA12            A04 (0,50 - 1,00), A04 (1,00 - 1,50),         -                           -                       -
                 A04 (1,50 - 2,00), A10 (0,50 - 1,00),
                 A10 (1,00 - 1,50), A14 (0,50 - 1,00),
                 A14 (1,00 - 1,50)
MMA13            A05 (0,50 - 1,00), A05 (1,00 - 1,50),         -                           -                       -
                 A05 (1,50 - 2,00), A12 (0,50 - 1,00),
                 A12 (1,00 - 1,50), A13 (0,50 - 1,00),
                 A13 (1,00 - 1,50)
MMA14            A02 (0,50 - 1,00), A02 (1,00 - 1,50),         -                           -                       -
                 A02 (1,50 - 2,00), A11 (0,50 - 1,00),
                 A11 (1,00 - 1,50)



Tabel 6.4 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater, die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel 6.4   Overschrijdingen toetsingskader grondwater.

Grondwa-     Situering                                   Concentratie > S              Concentratie > T            Concentratie > I
ter-         peilbuis                                    (licht verontreinigd)         (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)

monster
Deellocatie A: gehele locatie
A01-1-1      stroomafwaarts op de onderzoekslocatie      barium                        -                           -
A02-1-1      stroomafwaarts op de onderzoekslocatie      barium                        -                           -
A03-1-1      centraal op de onderzoekslocatie            barium                        -                           -
A04-1-1      stroomopwaarts op de onderzoekslocatie      barium                        -                           -
                                                         naftaleen
A05-1-1      stroomopwaarts op de onderzoekslocatie      barium                        -                           -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste
analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering.




20608.001 versie D1                                                                                                                        16 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6.4 Resultaten verkennend onderzoek asbest

Tabel 6.5 geeft een overzicht van de analytisch vastgestelde asbestgehalten (fractie < 20 mm).

Tabel 6.5   Vastgestelde asbestgehalten fijne fractie (< 20 mm).

(Meng)-         Traject                                        Asbestgehalte (< 20 mm)
monster         (m -mv)

ASB-MM1         A01/b01 (0,00-0,50), A07/b03 (0,00-0,50),      4,0 mg/kg d.s.
                A18/b09 (0,00-0,50), A25/b16 (0,00-0,50),
                A27/b18 (0,00-0,50), A29/b20 (0,00-0,50),
                A30/b21 (0,00-0,50)

ASB-MM2         A06/b02 (0,00-0,50), A15/b06 (0,00-0,50),      < 2 mg/kg d.s.
                A16/b07 (0,00-0,50), A24/b15 (0,00-0,50),
                A26/b17 (0,00-0,50)
ASB-MM3         A17/b08 (0,00-0,50), A19/b10 (0,00-0,50),      < 2 mg/kg d.s.
                A21/b12 (0,00-0,50), A26/b17 (0,00-0,50)
ASB-MM4         A08/b04 (0,00-0,50), A09/b05 (0,00-0,50),      < 2 mg/kg d.s.
                A20/b11 (0,00-0,50), A22/b13 (0,00-0,50),
                A28/b19 (0,00-0,50), A31/b22 (0,00-0,50),
                A32/b23 (0,00-0,50)

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten.




20608.001 versie D1                                                                              17 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een verkennend bodemonderzoek en ver-
kennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd aan de Gewandeweg (ong.) te Oss.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

De bovengrond bestaat voornamelijk uit sterk zandige klei, die plaatselijk doorloopt tot 1,0 m -mv. Deze bo-
vengrond is bovendien zwak humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn
zand en is plaatselijk matig gleyhoudend.

Zintuiglijk is de bovengrond plaatselijk zwak baksteen- en betonhoudend.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzocht
dient te worden volgens de strategie "verdacht, heterogeen, niet lijnvormig" (VED-HE--NL).

De zintuiglijk zwak baksteen- en betonhoudende bovengrond is ter (plaatselijk) licht tot sterk verontreinigd
met zink en PCB en verder licht verontreinigd met lood, PAK, som DDT, som DDD en som DDE.

De zintuiglijk schone boven- en ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium plaatselijk tevens licht verontreinigd met naftaleen. De aan-
getoonde lichte metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan het regionaal voorkomen van
verhoogde concentraties van metalen in het grondwater. Voor de lichte verontreiniging met naftaleen heeft
Econsultancy vooralsnog geen verklaring.

De vooraf gestelde hypothese dat deze deellocatie als "heterogeen, verdacht" dient te worden beschouwd,
wordt voor deze deellocatie aanvaard.

Econsultancy adviseert om de aard en de omvang van de vastgestelde sterke zink- en PCB-verontreiniging ter
plaatse van boring A06 nader te onderzoeken.

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.

In het opgeboorde en opgegraven materiaal zijn eveneens geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetrof-
fen.

Analytisch is in één grondmengmonster een verhoogd gehalte (4,03 mg/kg d.s.) aan niet hechtgebonden as-
best aangetoond. Het verhoogde asbestgehalte is, gelet op de analyseresultaten, te relateren aan de aanwe-
zigheid van een enkel stukje verweerd asbestboard in het betreffende mengmonster. Het gemeten asbestge-
halte ligt ver onder de helft van de hergebruikswaarde (100 mg/kg d.s.).




20608.001 versie D1                                                                                     18 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een
nader onderzoek asbest in bodem. In geval van grondwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien
van asbest geen specifieke maatregelen te worden getroffen.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de regels van
het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspe-
cie” of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.




Econsultancy
1 december 2023



20608.001 versie D1                                                                                    19 / 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                       Pagina 1 van 7




    Inspectiegat/Boring: A01                                                Inspectiegat/Boring: A02
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                            Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                          0     weiland
        0                                                                      0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor, bopb                       1                 donkerbruin, Edelmanboor, bopb
                                         70cmmv                                                                 50cmmv
                                   50                                                                     50
        50                                                                     50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                          Zand zeer fijn, matig siltig,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                           2                 neutraalbeige, Edelmanboor


      100                                                                    100

                       3                                                                      3

                                   150                                                                    150
      150                                                                    150
                                         Zand matig fijn, zwak siltig,                                          Zand matig fijn, zwak siltig,
                       4                 lichtbeige, Edelmanboor                              4                 lichtbeige, Edelmanboor


      200                                                                    200



                                                                                                          250
      250                                                                    250



                                   300
      300




    Inspectiegat/Boring: A03                                                Inspectiegat/Boring: A04
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                            Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                          0     weiland
        0                                                                      0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor, bopb                       1                 donkerbruin, Edelmanboor, bopb
                                         50cmmv                                                                 50cmmv
                                   50                                                                     50
        50                                                                     50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                          Zand zeer fijn, matig siltig, sterk
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                           2                 gleyhoudend, neutraalbeige,
                                                                                                                Edelmanboor
      100                                                                    100

                       3                                                                      3

                                   150                                                                    150
      150                                                                    150
                                         Zand matig fijn, zwak siltig,                                          Zand matig fijn, zwak siltig,
                       4                 donkerbeige, Edelmanboor                             4                 lichtbeige, Edelmanboor


      200                                                                    200



                                   250                                                                    250
      250                                                                    250




Projectcode: 20608.001
                                                                                                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                      Pagina 2 van 7




    Inspectiegat/Boring: A05                                                Inspectiegat/Boring: A06
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                            Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                          0     weiland
        0                                                                      0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor, bopb                       1                 zwak baksteenhoudend, donkerbruin,
                                         70cmmv                                                                 Edelmanboor
                                   50                                                                     50
        50                                                                     50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                           2                 neutraalbeige, Edelmanboor

                                                                                                          100
      100                                                                    100
                                                                                                                Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                       3                                                                      3                 gleyhoudend, donkerbeige,
                                                                                                                Edelmanboor
                                   150                                                                    150
      150                                                                    150
                                         Zand matig fijn, zwak siltig,
                       4                 lichtbeige, Edelmanboor


      200




      250



                                   300
      300




    Inspectiegat/Boring: A07                                                Inspectiegat/Boring: A08
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                            Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                          0     weiland
        0                                                                      0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor                             1                 donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                     50
        50                                                                     50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                          Zand zeer fijn, matig siltig,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                           2                 neutraalbeige, Edelmanboor


      100                                                                    100

                       3                                                                      3

                                   150                                                                    150
      150                                                                    150




    Inspectiegat/Boring: A09                                                Inspectiegat/Boring: A10
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                            Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                          0     weiland
        0                                                                      0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor                             1                 donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                     50
        50                                                                     50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                          Zand zeer fijn, matig siltig,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                           2                 neutraalbeige, Edelmanboor


      100                                                                    100

                       3                                                                      3

                                   150                                                                    150
      150                                                                    150




Projectcode: 20608.001
                                                                                                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                             Pagina 3 van 7




    Inspectiegat/Boring: A11                                                   Inspectiegat/Boring: A12
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                               Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                             0     weiland
        0                                                                         0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor                                1                 donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                        50
        50                                                                        50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                             Zand zeer fijn, matig siltig,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                              2                 neutraalbeige, Edelmanboor

                                                                                                             100
      100                                                                       100
                                                                                                                   Zand zeer fijn, matig siltig,
                       3                                                                         3                 donkerbeige, Edelmanboor

                                   150                                                                       150
      150                                                                       150




    Inspectiegat/Boring: A13                                                   Inspectiegat/Boring: A14
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                               Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0     weiland                                                             0     weiland
        0                                                                         0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 donkerbruin, Edelmanboor                                1                 donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                        50
        50                                                                        50
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,                                             Zand zeer fijn, matig siltig,
                       2                 neutraalbeige, Edelmanboor                              2                 donkerbeige, Edelmanboor

                                   100
      100                                                                       100
                                         Zand zeer fijn, matig siltig,
                       3                 donkerbeige, Edelmanboor                                3

                                   150                                                                       150
      150                                                                       150




    Inspectiegat/Boring: A15/b06                                               Inspectiegat/Boring: A16/b07
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                               Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0     weiland                                                             0     weiland
        0                                                                         0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 zwak betonhoudend, zwak                                 1                 zwak betonhoudend, zwak
                                         baksteenhoudend, donkerbruin, Schep                                       baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                        50
        50                                                                        50




    Inspectiegat/Boring: A17/b08                                               Inspectiegat/Boring: A18\b09
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                               Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0     weiland                                                             0     weiland
        0                                                                         0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 zwak betonhoudend, zwak                                 1                 donkerbruin, Schep
                                         baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                        50
        50                                                                        50




    Inspectiegat/Boring: A19/b15                                               Inspectiegat/Boring: A20/b11
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                               Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0     weiland                                                             0     weiland
        0                                                                         0
                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                 zwak baksteenhoudend, zwak                              1                 donkerbruin, Schep
                                         betonhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                        50
        50                                                                        50




Projectcode: 20608.001
                                                                                                             Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                     Pagina 4 van 7




    Inspectiegat/Boring: A21/b12                                              Inspectiegat/Boring: A22b13
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                              Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                             0    weiland
        0                                                                        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                zwak betonhoudend, zwak                                 1                donkerbruin, Schep
                                        baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




    Inspectiegat/Boring: A23/b14                                              Inspectiegat/Boring: A24\b15
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                              Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                             0    weiland
        0                                                                        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                zwak betonhoudend, zwak                                 1                zwak betonhoudend, zwak
                                        baksteenhoudend, donkerbruin, Schep                                      baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




    Inspectiegat/Boring: A25/b16                                              Inspectiegat/Boring: A26/b17
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                              Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                             0    weiland
        0                                                                        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Schep                                      1                zwak betonhoudend, zwak
                                                                                                                 baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




    Inspectiegat/Boring: A27/b18                                              Inspectiegat/Boring: A28/b19
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                              Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                             0    weiland
        0                                                                        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Schep                                      1                donkerbruin, Schep

                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




    Inspectiegat/Boring: A29/b20                                              Inspectiegat/Boring: A30/b21
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                              Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                             0    weiland
        0                                                                        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Schep                                      1                donkerbruin, Schep

                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




Projectcode: 20608.001
                                                                                                            Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                  Pagina 5 van 7




    Inspectiegat/Boring: A31/b22                                           Inspectiegat/Boring: A32/b23
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                           Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Schep                                   1                donkerbruin, Schep

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A33                                               Inspectiegat/Boring: A34
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A35                                               Inspectiegat/Boring: A36
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A37                                               Inspectiegat/Boring: A38
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A39                                               Inspectiegat/Boring: A40
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




Projectcode: 20608.001
                                                                                                         Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                  Pagina 6 van 7




    Inspectiegat/Boring: A41                                               Inspectiegat/Boring: A42
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A43                                               Inspectiegat/Boring: A44
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A45                                               Inspectiegat/Boring: A46
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A47                                               Inspectiegat/Boring: A48
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A49                                               Inspectiegat/Boring: A50
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




Projectcode: 20608.001
                                                                                                         Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>            Profielen asbestinspectiegaten en boringen                                                                                  Pagina 7 van 7




    Inspectiegat/Boring: A51                                               Inspectiegat/Boring: A52
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: A53                                               Inspectiegat/Boring: A54
     Datum veldwerk:   7-11-2023                                           Datum veldwerk:   7-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                       1                donkerbruin, Edelmanboor                             1                donkerbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: b01                                               Inspectiegat/Boring: b02
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                           Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                        donkerbruin, Schep                                                    zwak betonhoudend, zwak
                                                                                                              baksteenhoudend, donkerbruin, Schep
                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: b03                                               Inspectiegat/Boring: b04
     Datum veldwerk:   8-11-2023                                           Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland                                                          0    weiland
        0                                                                     0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                        donkerbruin, Schep                                                    donkerbruin, Schep

                                   50                                                                    50
        50                                                                    50




    Inspectiegat/Boring: b05
     Datum veldwerk:   8-11-2023
                                   0    weiland
        0
                                        Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                        donkerbruin, Schep

                                   50
        50




Projectcode: 20608.001
                                                                                                         Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
 Wim de Louw
 Heinz Moormannstraat 1b
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 13
 5831 AS BOXMEER




Uw projectnaam                                                  : gewandeweg
Uw projectnummer                                                : 20608.001
SGS rapportnummer                                               : 13973206, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-11-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20608.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Business Unit Manager




           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            MM1 A25/b16 (0-50) A27/b18 (0-50) A33 (0-50) A34 (0-50)
002           Grond (AS3000)                            MM2 A11 (0-50) A51 (0-50) A52 (0-50) A53 (0-50)
003           Grond (AS3000)                            MM3 A10 (0-50) A35 (0-50) A36 (0-50) A37 (0-50)
004           Grond (AS3000)                            MM4 A03 (0-50) A39 (0-50) A46 (0-50) A47 (0-50)
005           Grond (AS3000)                            MM5 A13 (0-50) A14 (0-50) A40 (0-50) A41 (0-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004                005



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja                                    Ja                     Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           87.4                                  81.2                                  85.4                                  85.1                   85.2
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1                                    <1                     <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen                                  geen                   geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                             2.4                                   4.0                                   2.6                                   2.5                   3.1


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                             8.3                                    17                                    12                                    15                   10


METALEN
barium                                      mg/kgds              S                            39                                    69                                    40                                   42                       42
cadmium                                     mg/kgds              S                          0.20                                  0.25                                  <0.2                                 <0.2                     0.21
kobalt                                      mg/kgds              S                           2.6                                   4.3                                   2.6                                  2.9                      2.9
koper                                       mg/kgds              S                            12                                    11                                    14                                  8.5                       11
kwik                                        mg/kgds              S                         <0.05                                 <0.05                                 <0.05                                <0.05                    <0.05
lood                                        mg/kgds              S                            23                                    25                                    20                                   17                       16
molybdeen                                   mg/kgds              S                          <0.5                                  <0.5                                  <0.5                                 <0.5                     <0.5
nikkel                                      mg/kgds              S                           7.1                                   9.9                                   6.9                                  6.8                      7.2
zink                                        mg/kgds              S                            67                                    66                                    44                                   40                       38


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.23                                                                                   0.03                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
antraceen                mg/kgds S         0.07                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.36                                                                                   0.06                                  0.02                                 0.02                     0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.17                                                                                   0.03                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.15                                                                                   0.03                                  0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.08                                                                                   0.02                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.16                                                                                   0.03                                  0.01                                 0.01                    <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.10                                                                                   0.03                                  0.01                                <0.01                    <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.10                                                                                   0.02                                  0.01                                 0.01                    <0.01
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                    1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        1.427                                                                                  0.264                                 0.095                                0.089                    0.073
(0.7 factor)


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                           µg/kgds              S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1                   <1


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                                   S                             <1                                     <1                                    <1                                    <1                   <1
PCB 52                 µg/kgds                                   S                             <1                                     <1                                    <1                                    <1                   <1
PCB 101                µg/kgds                                   S                             1.2                                    <1                                    <1                                    <1                   <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 3 van 13
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer        Monstersoort                             Monsterspecificatie


001          Grond (AS3000)                            MM1 A25/b16 (0-50) A27/b18 (0-50) A33 (0-50) A34 (0-50)
002          Grond (AS3000)                            MM2 A11 (0-50) A51 (0-50) A52 (0-50) A53 (0-50)
003          Grond (AS3000)                            MM3 A10 (0-50) A35 (0-50) A36 (0-50) A37 (0-50)
004          Grond (AS3000)                            MM4 A03 (0-50) A39 (0-50) A46 (0-50) A47 (0-50)
005          Grond (AS3000)                            MM5 A13 (0-50) A14 (0-50) A40 (0-50) A41 (0-50)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004               005

PCB 118                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 138                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 153                                    µg/kgds              S                             1.1                                   <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 180                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som PCB (7) (0.7 factor)                   µg/kgds              S                             5.8                                   4.9                                   4.9                                   4.9                 4.9


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                      µg/kgds                            S                            <1                                     <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDT                      µg/kgds                            S                            4.5                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDT (0.7 factor)         µg/kgds                            S                            5.2                                    1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
o,p-DDD                      µg/kgds                            S                            <1                                     <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDD                      µg/kgds                            S                            1.4                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDD (0.7 factor)         µg/kgds                            S                            2.1                                    1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
o,p-DDE                      µg/kgds                            S                            <1                                     <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDE                      µg/kgds                            S                            5.1                                    <1                                    <1                                    1.4                 <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDE (0.7 factor)         µg/kgds                            S                            5.8                                    1.4                                   1.4                                   2.1                 1.4
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDT,DDE,DDD (0.7         µg/kgds                                                        13.1                                    4.2                                   4.2                                   4.9                 4.2
factor)
aldrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
dieldrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
endrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som aldrin/dieldrin/endrin   µg/kgds                            S                             2.1                                   2.1                                   2.1                                   2.1                 2.1
(0.7 factor)
isodrin                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som aldrin/dieldrin (0.7     µg/kgds                                                          1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
factor)
telodrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
alpha-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
beta-HCH                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
gamma-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
delta-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds                                                          2.8                                   2.8                                   2.8                                   2.8                 2.8
heptachloor                  µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
cis-heptachloorepoxide       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
trans-heptachloorepoxide     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som heptachloorepoxide (0.7  µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
factor)
alpha-endosulfan             µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
hexachloorbutadieen          µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
endosulfansulfaat            µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
trans-chloordaan             µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
cis-chloordaan               µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som chloordaan (0.7 factor)  µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 4 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            MM1 A25/b16 (0-50) A27/b18 (0-50) A33 (0-50) A34 (0-50)
002           Grond (AS3000)                            MM2 A11 (0-50) A51 (0-50) A52 (0-50) A53 (0-50)
003           Grond (AS3000)                            MM3 A10 (0-50) A35 (0-50) A36 (0-50) A37 (0-50)
004           Grond (AS3000)                            MM4 A03 (0-50) A39 (0-50) A46 (0-50) A47 (0-50)
005           Grond (AS3000)                            MM5 A13 (0-50) A14 (0-50) A40 (0-50) A41 (0-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004               005

                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                   1)
Som                                         µg/kgds                                             25                                 16.1                                  16.1                                  16.8                  16.1
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                   1)
som                                         µg/kgds              S                           23.6                                  14.7                                  14.7                                  15.4                  14.7
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C12-C22                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C22-C30                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C30-C40                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
totaal olie C10 - C40                       mg/kgds              S                            <20                                   <20                                   <20                                   <20                  <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 5 van 13
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 14-11-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 6 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


006           Grond (AS3000)                            MM6 A05 (0-50) A42 (0-50) A43 (0-50) A44 (0-50)
007           Grond (AS3000)                            MM7 A12 (0-50) A45 (0-50) A48 (0-50) A49 (0-50)
008           Grond (AS3000)                            MM8 A06 (0-50) A23/b14 (0-50) A24\b15 (0-50) A26/b17 (0-50)
009           Grond (AS3000)                            MM9 A15/b06 (0-50) A17/b08 (0-50) A19/b15 (0-50) A21/b12 (0-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               006                                   007                                   008                                   009



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja                                    Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           87.7                                  84.5                                  88.7                                  89.3
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1                                    <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen                                  geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                             2.1                                   3.0                                   1.2                                   1.4


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                             8.2                                    13                                   7.4                                   7.7


METALEN
barium                                      mg/kgds              S                            39                                    56                                     50                                  43
cadmium                                     mg/kgds              S                          <0.2                                  <0.2                                   0.26                                <0.2
kobalt                                      mg/kgds              S                           2.9                                   3.8                                     2.7                                2.4
koper                                       mg/kgds              S                           8.5                                    12                                     13                                 6.5
kwik                                        mg/kgds              S                         <0.05                                 <0.05                                   0.05                               <0.05
lood                                        mg/kgds              S                            12                                    21                                     50                                  16
molybdeen                                   mg/kgds              S                          <0.5                                  <0.5                                   <0.5                                 1.1
nikkel                                      mg/kgds              S                           6.6                                   8.1                                     8.0                                9.7
zink                                        mg/kgds              S                            33                                    48                                    380                                  68


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                   0.02                               <0.01
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                   0.87                                0.07
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                   0.26                                0.02
fluoranteen              mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.05                                    1.9                                0.18
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                    1.1                                0.10
chryseen                 mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                   0.80                                0.10
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.01                                   0.46                                0.05
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                    1.1                                0.11
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                   0.65                                0.07
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                   0.66                                0.07
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S         0.07                                                                                  0.194                                   7.82                               0.777
(0.7 factor)


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                           µg/kgds              S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                   <1
PCB 52                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    17                                   <1
PCB 101                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    55                                   2.4
PCB 118                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    35                                   1.3


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 7 van 13
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer        Monstersoort                             Monsterspecificatie


006          Grond (AS3000)                            MM6 A05 (0-50) A42 (0-50) A43 (0-50) A44 (0-50)
007          Grond (AS3000)                            MM7 A12 (0-50) A45 (0-50) A48 (0-50) A49 (0-50)
008          Grond (AS3000)                            MM8 A06 (0-50) A23/b14 (0-50) A24\b15 (0-50) A26/b17 (0-50)
009          Grond (AS3000)                            MM9 A15/b06 (0-50) A17/b08 (0-50) A19/b15 (0-50) A21/b12 (0-50)


Analyse                                    Eenheid              Q                               006                                   007                                   008                                   009

PCB 138                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                   45                                    2.8
PCB 153                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                   45                                    2.5
PCB 180                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                   16                                    1.2
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som PCB (7) (0.7 factor)                   µg/kgds              S                             4.9                                   4.9                               213.7                                   11.6


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                   18                                    <1
p,p-DDT                      µg/kgds                            S                             <1                                    1.4                                 150                                    9.6
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som DDT (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.4                                   2.1                                 168                                   10.3
o,p-DDD                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                   28                                    1.4
p,p-DDD                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                  100                                    3.7
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som DDD (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                 128                                    5.1
o,p-DDE                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                   3.2                                   <1
p,p-DDE                      µg/kgds                            S                             <1                                    2.2                                  34                                    8.1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som DDE (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.4                                   2.9                                37.2                                    8.8
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som DDT,DDE,DDD (0.7         µg/kgds                                                          4.2                                   6.4                               333.2                                   24.2
factor)
aldrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
dieldrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
endrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som aldrin/dieldrin/endrin   µg/kgds                            S                             2.1                                   2.1                                   2.1                                   2.1
(0.7 factor)
isodrin                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som aldrin/dieldrin (0.7     µg/kgds                                                          1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4
factor)
telodrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
alpha-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
beta-HCH                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
gamma-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
delta-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds                                                          2.8                                   2.8                                   2.8                                   2.8
heptachloor                  µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
cis-heptachloorepoxide       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
trans-heptachloorepoxide     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som heptachloorepoxide (0.7  µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4
factor)
alpha-endosulfan             µg/kgds                            S                            <1                                    <1                                   <1                                     <1
hexachloorbutadieen          µg/kgds                            S                            <1                                    <1                                   <1                                     <1
endosulfansulfaat            µg/kgds                            S                            <1                                    <1                                   <1                                     <1
trans-chloordaan             µg/kgds                            S                            <1                                    <1                                   <1                                     <1
cis-chloordaan               µg/kgds                            S                            <1                                    <1                                   <1                                     <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
som chloordaan (0.7 factor)  µg/kgds                            S                            1.4                                   1.4                                  1.4                                    1.4
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)
Som                          µg/kgds                                                        16.1                                  18.3                                345.1                                   36.1
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 8 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


006           Grond (AS3000)                            MM6 A05 (0-50) A42 (0-50) A43 (0-50) A44 (0-50)
007           Grond (AS3000)                            MM7 A12 (0-50) A45 (0-50) A48 (0-50) A49 (0-50)
008           Grond (AS3000)                            MM8 A06 (0-50) A23/b14 (0-50) A24\b15 (0-50) A26/b17 (0-50)
009           Grond (AS3000)                            MM9 A15/b06 (0-50) A17/b08 (0-50) A19/b15 (0-50) A21/b12 (0-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               006                                   007                                   008                                   009

                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)
som                                         µg/kgds              S                           14.7                                  16.9                                343.7                                   34.7
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                     <5                                   <5
fractie C12-C22                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                      6                                   <5
fractie C22-C30                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                     10                                   <5
fractie C30-C40                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                      7                                   <5
totaal olie C10 - C40                       mg/kgds              S                            <20                                   <20                                     20                                  <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 9 van 13
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 14-11-2023


Monster beschrijvingen



006                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 10 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
kobalt                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
koper                                                  Grond (AS3000)                                                             Idem
kwik                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
lood                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
molybdeen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
nikkel                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
zink                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
naftaleen                                              Grond (AS3000)                                                             AS3010-6
fenantreen                                             Grond (AS3000)                                                             Idem
antraceen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
fluoranteen                                            Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)antraceen                                      Grond (AS3000)                                                             Idem
chryseen                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)pyreen                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                                     Grond (AS3000)                                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                          Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
hexachloorbenzeen                                      Grond (AS3000)                                                             AS3020-2
PCB 28                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-8
PCB 52                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 101                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 118                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 138                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 153                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 180                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                               Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDT                                                Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
p,p-DDT                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDT (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDD                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
p,p-DDD                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDD (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDE                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
p,p-DDE                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDE (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                                             Idem



                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 11 van 13
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 14-11-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


aldrin                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
dieldrin                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
endrin                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7                        Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
isodrin                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                       Grond (AS3000)                                                             Eigen methode
telodrin                                               Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
alpha-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
beta-HCH                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
gamma-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
delta-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                                             Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                                                  GCMS
heptachloor                                            Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
cis-heptachloorepoxide                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
trans-heptachloorepoxide                               Grond (AS3000)                                                             Idem
som heptachloorepoxide (0.7                            Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
alpha-endosulfan                                       Grond (AS3000)                                                             Idem
hexachloorbutadieen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
endosulfansulfaat                                      Grond (AS3000)                                                             AS3020-3
trans-chloordaan                                       Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
cis-chloordaan                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
som chloordaan (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                                             Idem
Som                                                    Grond (AS3000)                                                             Conform AS3220-1 en AS3220-2
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
som                                                    Grond (AS3000)                                                             Conform AS3020
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem
totaal olie C10 - C40                                  Grond (AS3000)                                                             AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           O0657065                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0656763                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
001           O0656761                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
001           O0657064                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657364                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657355                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657359                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657362                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003           O0657033                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003           O0657040                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003           O0656980                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003           O0657066                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004           O0657063                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Blad 12 van 13
                                                                                 Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                              Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                               Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                            Rapportagedatum 14-11-2023


Monster   Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


004       O0656990                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657061                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657041                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657336                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657365                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657058                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657053                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
006       O0657056                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
006       O0657062                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
006       O0657363                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
006       O0657005                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
007       O0656977                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
007       O0657055                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
007       O0657313                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
007       O0657004                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
008       O0656757                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
008       O0656760                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
008       O0656767                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
008       O0656734                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
009       O0656743                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
009       O0656201                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
009       O0656195                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
009       O0656181                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                      Paraaf :
          SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



          SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
          de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 13 van 13
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13973206 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 14-11-2023

Monsternummer:                                                              008
Monster beschrijvingen                                                      MM8 A06 (0-50) A23/b14 (0-50) A24\b15 (0-50) A26/b17 (0-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
 Wim de Louw
 Heinz Moormannstraat 1b
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 8
 5831 AS BOXMEER




Uw projectnaam                                                  : gewandeweg
Uw projectnummer                                                : 20608.001
SGS rapportnummer                                               : 13972866, versienummer: 1.

Rotterdam, 13-11-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20608.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Business Unit Manager




           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 8
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 13-11-2023

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            MMA10 A01 (50-100) A01 (100-150) A01 (150-200) A06 (100-150) A07 (50-100) A07 (100-150)
002           Grond (AS3000)                            MMA11 A03 (50-100) A03 (100-150) A03 (150-200) A08 (50-100) A08 (100-150) A09 (50-100) A09 (100-150)
003           Grond (AS3000)                            MMA12 A04 (50-100) A04 (100-150) A04 (150-200) A10 (50-100) A10 (100-150) A14 (50-100) A14 (100-150)
004           Grond (AS3000)                            MMA13 A05 (50-100) A05 (100-150) A05 (150-200) A12 (50-100) A12 (100-150) A13 (50-100) A13 (100-150)
005           Grond (AS3000)                            MMA14 A02 (50-100) A02 (100-150) A02 (150-200) A11 (50-100) A11 (100-150)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004                005



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja                                    Ja                     Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           85.1                                  85.0                                  87.1                                  85.1                   83.9
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1                                    <1                     <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen                                  geen                   geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                             0.6                                 <0.2                                    0.4                                 <0.2                   <0.2


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                              <2                                   2.7                                    <2                                   2.3                   4.0


METALEN
barium                                      mg/kgds              S                          <20                                   <20                                   <20                                  <20                      <20
cadmium                                     mg/kgds              S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                 <0.2                     <0.2
kobalt                                      mg/kgds              S                          <1.5                                  <1.5                                  <1.5                                 <1.5                     <1.5
koper                                       mg/kgds              S                            <5                                    <5                                    <5                                   <5                       <5
kwik                                        mg/kgds              S                         <0.05                                 <0.05                                 <0.05                                <0.05                    <0.05
lood                                        mg/kgds              S                          <10                                   <10                                   <10                                  <10                      <10
molybdeen                                   mg/kgds              S                          <0.5                                  <0.5                                  <0.5                                 <0.5                     <0.5
nikkel                                      mg/kgds              S                           3.9                                   4.3                                   4.0                                   <3                      4.1
zink                                        mg/kgds              S                          <20                                   <20                                   <20                                  <20                      <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.01                                 <0.01                                <0.01                     0.01
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
fluoranteen              mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
chryseen                 mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01                    <0.01
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                    1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S         0.07                                                                                  0.073                                  0.07                                 0.07                    0.073
(0.7 factor)


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                           µg/kgds              S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1                   <1


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1                   <1
PCB 52                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1                   <1
PCB 101                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1                   <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 3 van 8
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 13-11-2023

Nummer        Monstersoort                             Monsterspecificatie


001          Grond (AS3000)                            MMA10 A01 (50-100) A01 (100-150) A01 (150-200) A06 (100-150) A07 (50-100) A07 (100-150)
002          Grond (AS3000)                            MMA11 A03 (50-100) A03 (100-150) A03 (150-200) A08 (50-100) A08 (100-150) A09 (50-100) A09 (100-150)
003          Grond (AS3000)                            MMA12 A04 (50-100) A04 (100-150) A04 (150-200) A10 (50-100) A10 (100-150) A14 (50-100) A14 (100-150)
004          Grond (AS3000)                            MMA13 A05 (50-100) A05 (100-150) A05 (150-200) A12 (50-100) A12 (100-150) A13 (50-100) A13 (100-150)
005          Grond (AS3000)                            MMA14 A02 (50-100) A02 (100-150) A02 (150-200) A11 (50-100) A11 (100-150)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004               005

PCB 118                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 138                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 153                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
PCB 180                                    µg/kgds              S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som PCB (7) (0.7 factor)                   µg/kgds              S                             4.9                                   4.9                                   4.9                                   4.9                 4.9


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDT                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDT (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
o,p-DDD                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDD                      µg/kgds                            S                             1.0                                   <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDD (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.7                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
o,p-DDE                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
p,p-DDE                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDE (0.7 factor)         µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som DDT,DDE,DDD (0.7         µg/kgds                                                          4.5                                   4.2                                   4.2                                   4.2                 4.2
factor)
aldrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
dieldrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
endrin                       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som aldrin/dieldrin/endrin   µg/kgds                            S                             2.1                                   2.1                                   2.1                                   2.1                 2.1
(0.7 factor)
isodrin                      µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som aldrin/dieldrin (0.7     µg/kgds                                                          1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
factor)
telodrin                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
alpha-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
beta-HCH                     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
gamma-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
delta-HCH                    µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds                                                          2.8                                   2.8                                   2.8                                   2.8                 2.8
heptachloor                  µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
cis-heptachloorepoxide       µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
trans-heptachloorepoxide     µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som heptachloorepoxide (0.7  µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4
factor)
alpha-endosulfan             µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
hexachloorbutadieen          µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
endosulfansulfaat            µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
trans-chloordaan             µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
cis-chloordaan               µg/kgds                            S                             <1                                    <1                                    <1                                    <1                  <1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                  1)
som chloordaan (0.7 factor)  µg/kgds                            S                             1.4                                   1.4                                   1.4                                   1.4                 1.4




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 4 van 8
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 13-11-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            MMA10 A01 (50-100) A01 (100-150) A01 (150-200) A06 (100-150) A07 (50-100) A07 (100-150)
002           Grond (AS3000)                            MMA11 A03 (50-100) A03 (100-150) A03 (150-200) A08 (50-100) A08 (100-150) A09 (50-100) A09 (100-150)
003           Grond (AS3000)                            MMA12 A04 (50-100) A04 (100-150) A04 (150-200) A10 (50-100) A10 (100-150) A14 (50-100) A14 (100-150)
004           Grond (AS3000)                            MMA13 A05 (50-100) A05 (100-150) A05 (150-200) A12 (50-100) A12 (100-150) A13 (50-100) A13 (100-150)
005           Grond (AS3000)                            MMA14 A02 (50-100) A02 (100-150) A02 (150-200) A11 (50-100) A11 (100-150)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004               005

                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                   1)
Som                                         µg/kgds                                          16.4                                  16.1                                  16.1                                  16.1                  16.1
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)                   1)
som                                         µg/kgds              S                              15                                 14.7                                  14.7                                  14.7                  14.7
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C12-C22                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C22-C30                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
fractie C30-C40                             mg/kgds                                            <5                                    <5                                    <5                                    <5                   <5
totaal olie C10 - C40                       mg/kgds              S                            <20                                   <20                                   <20                                   <20                  <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 5 van 8
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 13-11-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 6 van 8
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 13-11-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
kobalt                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
koper                                                  Grond (AS3000)                                                             Idem
kwik                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
lood                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
molybdeen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
nikkel                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
zink                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
naftaleen                                              Grond (AS3000)                                                             AS3010-6
fenantreen                                             Grond (AS3000)                                                             Idem
antraceen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
fluoranteen                                            Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)antraceen                                      Grond (AS3000)                                                             Idem
chryseen                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)pyreen                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                                     Grond (AS3000)                                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                          Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
hexachloorbenzeen                                      Grond (AS3000)                                                             AS3020-2
PCB 28                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-8
PCB 52                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 101                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 118                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 138                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 153                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 180                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                               Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDT                                                Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
p,p-DDT                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDT (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDD                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
p,p-DDD                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDD (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
o,p-DDE                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
p,p-DDE                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDE (0.7 factor)                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                                             Idem



                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 7 van 8
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 13-11-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


aldrin                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
dieldrin                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
endrin                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7                        Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
isodrin                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                       Grond (AS3000)                                                             Eigen methode
telodrin                                               Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
alpha-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
beta-HCH                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
gamma-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
delta-HCH                                              Grond (AS3000)                                                             AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                                             Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                                                  GCMS
heptachloor                                            Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
cis-heptachloorepoxide                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
trans-heptachloorepoxide                               Grond (AS3000)                                                             Idem
som heptachloorepoxide (0.7                            Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
alpha-endosulfan                                       Grond (AS3000)                                                             Idem
hexachloorbutadieen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
endosulfansulfaat                                      Grond (AS3000)                                                             AS3020-3
trans-chloordaan                                       Grond (AS3000)                                                             AS3020-1
cis-chloordaan                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
som chloordaan (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                                             Idem
Som                                                    Grond (AS3000)                                                             Conform AS3220-1 en AS3220-2
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
som                                                    Grond (AS3000)                                                             Conform AS3020
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem
totaal olie C10 - C40                                  Grond (AS3000)                                                             AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           O0657060                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0656986                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0656750                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0656770                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0656758                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
001           O0657057                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0656764                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657000                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657059                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0656985                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657002                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0657565                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0656998                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Blad 8 van 8
                                                                                 Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                              Orderdatum      08-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                               Startdatum      08-11-2023
Rapportnummer   13972866 - 1                                                                                                                                                            Rapportagedatum 13-11-2023


Monster   Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


003       O0656987                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0657368                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0656973                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0657283                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0656994                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0656991                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
003       O0657566                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657366                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657325                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657348                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657022                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657367                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0656996                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
004       O0657296                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657001                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657304                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657006                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657312                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
005       O0657355                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                      Paraaf :
          SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



          SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
          de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
 Wim de Louw
 Heinz Moormannstraat 1b
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 4
 5831 AS BOXMEER




Uw projectnaam                                                  : gewandeweg
Uw projectnummer                                                : 20608.001
SGS rapportnummer                                               : 13981958, versienummer: 1.

Rotterdam, 30-11-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20608.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Business Unit Manager




           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 4
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      22-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      22-11-2023
Rapportnummer   13981958 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 30-11-2023

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            A06-1 A06 (0-50)
002           Grond (AS3000)                            A23/b14-1 A23/b14 (0-50)
003           Grond (AS3000)                            A24\b15-1 A24\b15 (0-50)
004           Grond (AS3000)                            A26/b17-1 A26/b17 (0-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja                                    Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           88.7                                  86.9                                  87.4                                  89.1
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1                                    <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen                                  geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                             1.8                                   3.2                                   2.3                                   1.8


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                             6.5                                   8.2                                   7.9                                   6.3


METALEN
zink                                        mg/kgds              S                          1000                                    350                                   300                                   220


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
                                                                                                                                                                                                                       2)
PCB 28                   µg/kgds                                 S                            <1                                   <1                                     <1                                  <1.9
                                                                                                                                                                                                                       2)
PCB 52                   µg/kgds                                 S                            44                                   6.3                                    5.0                                 <2.2
PCB 101                  µg/kgds                                 S                           140                                    24                                    20                                   9.4
PCB 118                  µg/kgds                                 S                           100                                    14                                    12                                   5.3
PCB 138                  µg/kgds                                 S                           130                                    24                                    24                                   8.5
PCB 153                  µg/kgds                                 S                           120                                    23                                    19                                    14
PCB 180                  µg/kgds                                 S                            48                                   9.3                                    7.8                                  5.4
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                                 S                         582.7                                 101.3                                   88.5                                45.47




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 3 van 4
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      22-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      22-11-2023
Rapportnummer   13981958 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 30-11-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                                 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 4 van 4
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      22-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      22-11-2023
Rapportnummer   13981958 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 30-11-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
zink                                                   Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
PCB 28                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-8
PCB 52                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 101                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 118                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 138                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 153                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 180                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                               Grond (AS3000)                                                             Idem

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           O0656760                                                      07-11-2023                              07-11-2023                                 ALC201
002           O0656767                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
003           O0656757                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201
004           O0656734                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
 Wim de Louw
 Heinz Moormannstraat 1b
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 7
 5831 AS BOXMEER




Uw projectnaam                                                  : gewandeweg
Uw projectnummer                                                : 20608.001
SGS rapportnummer                                               : 13974260, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-11-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20608.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Business Unit Manager




           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 2 van 7
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      09-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      09-11-2023
Rapportnummer   13974260 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 22-11-2023

Nummer       Monstersoort                              Monsterspecificatie


001         Asbestverdacht                             ASB-MM1 ASB\mm1 (0-50)
002         Asbestverdacht                             ASB-MM2 ASB/MM2 (0-50)
003         Asbestverdacht                             ASB-MM3 ASB/MM3 (0-50)
004         Asbestverdacht                             ASB-MM4 ASB/MM4 (0-50)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004



VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg                                                             17.85                                 18.39                                 17.57                                 17.81
in behandeling genomen     kg                                                             17.85                                 18.39                                 17.57                                 17.81
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                                   nee                                   nee                                   nee                                   nee
totaal gewicht <20 mm na   g                                                             15187                                 16456                                 15288                                 15692
drogen
droge stof                 gew.-%                                                           85.1                                  89.9                                  87.7                                  88.1


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                              Q                             4.0                                    <2                                    <2                                    <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-     mg/kgds                              Q                              <2                                    <2                                    <2                                    <2
asbestconcentratie
gemeten niet-              mg/kgds                              Q                             4.0                                    <2                                    <2                                    <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                              Q                             2.7                                    <2                                    <2                                    <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                              Q                             5.4                                    <2                                    <2                                    <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                              Q                              <2                                    <2                                    <2                                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                              Q                             4.0                                    <2                                    <2                                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                              Q                              <2                                    <2                                    <2                                    <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                              Q                              <2                                    <2                                    <2                                    <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens   mg/kgds                              Q                           0.15                                  0.71                                  0.61                                  0.85
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                              Q                           4.03                                    <2                                    <2                                    <2




De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 3 van 7
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      09-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      09-11-2023
Rapportnummer   13974260 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 22-11-2023


Analyse                                               Monstersoort                                                                Relatie tot norm


droge stof                                            Asbestverdacht                                                             NEN 5898
gemeten totaal                                        Asbestverdacht                                                             Conform NEN 5898
asbestconcentratie


Monster      Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001          E5620696                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC291
002          E5620701                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC291
003          E2209107                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC291
004          E2209119                                                      08-11-2023                              08-11-2023                                 ALC291




                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13974260 - 1   Blad 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13974260 - 1   Blad 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13974260 - 1   Blad 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13974260 - 1   Blad 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
 Wim de Louw
 Heinz Moormannstraat 1b
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 6
 5831 AS BOXMEER




Uw projectnaam                                                  : gewandeweg
Uw projectnummer                                                : 20608.001
SGS rapportnummer                                               : 13977055, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-11-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20608.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Business Unit Manager




           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 2 van 6
                                                                                    Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                 Orderdatum      14-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                  Startdatum      14-11-2023
Rapportnummer   13977055 - 1                                                                                                                                                               Rapportagedatum 20-11-2023

Nummer       Monstersoort                              Monsterspecificatie


001          Grondwater                                A01-1-1 A01 (200-300)
             (AS3000)
002          Grondwater                                A02-1-1 A02 (150-250)
             (AS3000)
003          Grondwater                                A03-1-1 A03 (150-250)
             (AS3000)
004          Grondwater                                A04-1-1 A04 (150-250)
             (AS3000)
005          Grondwater                                A05-1-1 A05 (200-300)
             (AS3000)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004                005



METALEN
barium                                     µg/l                 S                           130                                   110                                    52                                   85                       81
cadmium                                    µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                 <0.2                     <0.2
kobalt                                     µg/l                 S                            <2                                    <2                                    <2                                   <2                       <2
koper                                      µg/l                 S                            <2                                    3.1                                  6.9                                  9.4                       14
kwik                                       µg/l                 S                         <0.05                                 <0.05                                 <0.05                                <0.05                    <0.05
lood                                       µg/l                 S                            <2                                    <2                                    <2                                   <2                       <2
molybdeen                                  µg/l                 S                            <2                                    <2                                    <2                                   <2                       <2
nikkel                                     µg/l                 S                            <3                                    4.8                                  3.6                                  4.3                      6.4
zink                                       µg/l                 S                          <10                                   <10                                   <10                                    60                       11


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                   <0.2                   <0.2
tolueen                                    µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                   <0.2                   <0.2
ethylbenzeen                               µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                   <0.2                   <0.2
o-xyleen                                   µg/l                 S                          <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                   <0.1                   <0.1
p- en m-xyleen                             µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                   <0.2                   <0.2
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                    1)
xylenen (0.7 factor)                       µg/l                 S                          0.21                                  0.21                                  0.21                                   0.21                   0.21
styreen                                    µg/l                 S                          <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                   <0.2                   <0.2
naftaleen                                  µg/l                 S                         <0.02                                 <0.02                                 <0.02                                   0.06                  <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                    1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                                         0.14                                  0.14                                  0.14                                  0.14                   0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                   <0.2
                                                                                                     1)                                    1)                                    1)                                   1)                    1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                                         0.42                                  0.42                                  0.42                                  0.42                   0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                                         <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                   <0.1



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 6
                                                                                     Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                  Orderdatum      14-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                   Startdatum      14-11-2023
Rapportnummer   13977055 - 1                                                                                                                                                                Rapportagedatum 20-11-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grondwater                                A01-1-1 A01 (200-300)
              (AS3000)
002           Grondwater                                A02-1-1 A02 (150-250)
              (AS3000)
003           Grondwater                                A03-1-1 A03 (150-250)
              (AS3000)
004           Grondwater                                A04-1-1 A04 (150-250)
              (AS3000)
005           Grondwater                                A05-1-1 A05 (200-300)
              (AS3000)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004               005

1,1,2-trichloorethaan                       µg/l                 S                           <0.1                                  <0.1                                  <0.1                                  <0.1                  <0.1
trichlooretheen                             µg/l                 S                           <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                  <0.2
chloroform                                  µg/l                 S                           <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                  <0.2
vinylchloride                               µg/l                 S                           <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                  <0.2
tribroommethaan                             µg/l                 S                           <0.2                                  <0.2                                  <0.2                                  <0.2                  <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             µg/l                                              <25                                   <25                                   <25                                   <25                  <25
fractie C12-C22                             µg/l                                              <25                                   <25                                   <25                                   <25                  <25
fractie C22-C30                             µg/l                                              <25                                   <25                                   <25                                   <25                  <25
fractie C30-C40                             µg/l                                              <25                                   <25                                   <25                                   <25                  <25
totaal olie C10 - C40                       µg/l                 S                            <50                                   <50                                   <50                                   <50                  <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 6
                                                                                   Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                Orderdatum      14-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                 Startdatum      14-11-2023
Rapportnummer   13977055 - 1                                                                                                                                                              Rapportagedatum 20-11-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 5 van 6
                                                                                       Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                                    Orderdatum      14-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                                     Startdatum      14-11-2023
Rapportnummer   13977055 - 1                                                                                                                                                                  Rapportagedatum 20-11-2023


Analyse                                                  Monstersoort                                                                Relatie tot norm


barium                                                   Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kobalt                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
koper                                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kwik                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
nikkel                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
zink                                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
benzeen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tolueen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
ethylbenzeen                                             Grondwater (AS3000)                                                        Idem
o-xyleen                                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
p- en m-xyleen                                           Grondwater (AS3000)                                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1
styreen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
naftaleen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trans-1,2-dichlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som (cis,trans) 1,2-                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
1,1-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,3-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                        Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1
tetrachlooretheen                                        Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tetrachloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,1-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,2-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trichlooretheen                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
chloroform                                               Grondwater (AS3000)                                                        Idem
vinylchloride                                            Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tribroommethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
totaal olie C10 - C40                                    Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-5

Monster         Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001             G7227887                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC236
001             B2139910                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC204
002             G7227885                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC236
002             B2139887                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC204
003             G7227881                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC236




                                                                                                                                                                                                            Paraaf :
                SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



                SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
                de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Blad 6 van 6
                                                                                 Analyserapport
ECONSULTANCY bOXMEER B.V.
Wim de Louw
Projectnaam     gewandeweg                                                                                                                                                              Orderdatum      14-11-2023
Projectnummer   20608.001                                                                                                                                                               Startdatum      14-11-2023
Rapportnummer   13977055 - 1                                                                                                                                                            Rapportagedatum 20-11-2023


Monster   Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


003       B2139894                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC204
004       G7227905                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC236
004       B2139903                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC204
005       B2139914                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC204
005       G7227899                                                      14-11-2023                              14-11-2023                                 ALC236




                                                                                                                                                                                                      Paraaf :
          SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



          SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
          de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM1 A25/b16 (0-50)
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         87.4 87.4               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         2.4 2.4                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 8.3          8.3            --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        39 84.5 84.5                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       0.20 0.309 0.309             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.6 5.41 5.41                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        12 20.2 20.2                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04550.0455            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        23 32.2 32.2                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       7.1 13.6 13.6                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        67 119 119                  <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            0.23 0.23               --     -
antraceen                                mg/kg                                            0.07 0.07               --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.36 0.36               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            0.17 0.17               --     -
chryseen                                 mg/kg                                            0.15 0.15               --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            0.08 0.08               --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            0.16 0.16               --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            0.10 0.1                --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.10 0.1                --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            1.4271.43 1.43               <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   2.92   2.92         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       2.92           --  -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       2.92           --  -
PCB 101                                                                       ug/kg       1.2        5            --  -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       2.92           --  -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       2.92           --  -
PCB 153                                                                       ug/kg       1.1      4.58           --  -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       2.92           --  -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       5.8      24.2   24.2     * WO     20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg        <1      2.92           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       4.5      18.8           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       5.2      21.7   21.7         <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg        <1      2.92           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       1.4      5.83           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       2.1      8.75   8.75         <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg        <1      2.92           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       5.1      21.2           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       5.8      24.2   24.2         <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     13.1                    --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg        <1      2.92   2.92           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg        <1      2.92           --     -
endrin                                                                        ug/kg        <1      2.92           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      8.75   8.75         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg        <1      2.92           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg        <1      2.92           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg        <1      2.92   2.92         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg        <1      2.92   2.92         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg        <1      2.92   2.92         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    2.92          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    2.92   2.92        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    2.92          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    2.92          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   5.83   5.83        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    2.92   2.92        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    2.92               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    2.92          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    2.92          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    2.92          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   5.83   5.83        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 25                          -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     23.6 98.3                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   14.6          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   14.6          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   14.6          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   14.6          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   58.3   58.3        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-001            MM1 A25/b16 (0-50) A27/b18 (0-50) A33 (0-50) A34 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM2 A11 (0-50) A51
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         81.2 81.2               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         4.0    4                --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 17           17             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        69 93      93                --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       0.25 0.325 0.325             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       4.3 5.72 5.72                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        11 14.3 14.3                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.03990.0399            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        25 29.9 29.9                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       9.9 12.8 12.8                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        66 86.4 86.4                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            0.03 0.03               --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.06 0.06               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            0.03 0.03               --     -
chryseen                                 mg/kg                                            0.03 0.03               --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            0.03 0.03               --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            0.03 0.03               --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.2640.264 0.264             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   1.75   1.75         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      12.2   12.2         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      3.5    3.5          <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      3.5    3.5          <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      3.5    3.5          <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       1.75   1.75           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       1.75           --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       1.75           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      5.25   5.25         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       1.75           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       1.75           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       1.75   1.75         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       1.75   1.75         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       1.75   1.75         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    1.75          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    1.75   1.75        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    1.75          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    1.75          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   3.5    3.5         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    1.75   1.75        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    1.75               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    1.75          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    1.75          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    1.75          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   3.5    3.5         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                        -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 36.8                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   8.75          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   8.75          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   8.75          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   8.75          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20    35    35          <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-002            MM2 A11 (0-50) A51 (0-50) A52 (0-50) A53 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM3 A10 (0-50) A35
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         85.4 85.4               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         2.6 2.6                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 12           12             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        40 68.9 68.9                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.204 0.204             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.6 4.37 4.37                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        14 21.2 21.2                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04310.0431            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        20 26.3 26.3                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       6.9 11      11               <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        44 68.5 68.5                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.0950.095 0.095             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   2.69   2.69         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      18.8   18.8         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      5.38   5.38         <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      5.38   5.38         <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      5.38   5.38         <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       2.69   2.69           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       2.69           --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       2.69           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      8.08   8.08         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       2.69           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       2.69           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.69   2.69         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       2.69   2.69         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.69   2.69         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    2.69          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    2.69   2.69        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    2.69          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    2.69          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   5.38   5.38        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    2.69   2.69        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    2.69               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    2.69          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    2.69          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    2.69          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   5.38   5.38        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                        -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 56.5                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   13.5          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   13.5          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   13.5          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   13.5          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   53.8   53.8        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-003            MM3 A10 (0-50) A35 (0-50) A36 (0-50) A37 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM4 A03 (0-50) A39
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         85.1 85.1               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         2.5 2.5                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 15           15             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        42 62      62                --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.197 0.197             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.9 4.21 4.21                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg       8.5 12      12               <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04140.0414            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        17 21.4 21.4                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       6.8 9.52 9.52                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        40 56.7 56.7                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.0890.089 0.089             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   2.8    2.8          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      19.6   19.6         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      5.6    5.6          <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      5.6    5.6          <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       1.4      5.6            --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       2.1      8.4    8.4          <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.9                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       2.8    2.8            -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       2.8            --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       2.8            --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      8.4    8.4          <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       2.8            --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       2.8            --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.8    2.8          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       2.8    2.8          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.8    2.8          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    2.8         --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8               --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    2.8   2.8        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    2.8         --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    2.8         --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   5.6   5.6        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    2.8   2.8        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    2.8              <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    2.8         --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    2.8         --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    2.8         --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   5.6   5.6        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
waterbodem                                                µg/kgds 16.8                      -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
landbodem                                                 ug/kg     15.4 61.6              <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   14          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   14          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   14          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   14          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   56    56         <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-004            MM4 A03 (0-50) A39 (0-50) A46 (0-50) A47 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM5 A13 (0-50) A14
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         85.2 85.2               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         3.1 3.1                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 10           10             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        42 81.4 81.4                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       0.21 0.308 0.308             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.9 5.44 5.44                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        11 17.3 17.3                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04420.0442            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        16 21.6 21.6                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       7.2 12.6 12.6                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        38 62.8 62.8                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.0730.073 0.073             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   2.26   2.26         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      15.8   15.8         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      4.52   4.52         <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      4.52   4.52         <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      4.52   4.52         <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       2.26   2.26           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       2.26           --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       2.26           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      6.77   6.77         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       2.26           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       2.26           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.26   2.26         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       2.26   2.26         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.26   2.26         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    2.26          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    2.26   2.26        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    2.26          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    2.26          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   4.52   4.52        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    2.26   2.26        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    2.26               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    2.26          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    2.26          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    2.26          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   4.52   4.52        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                        -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 47.4                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   11.3          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   11.3          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   11.3          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   11.3          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   45.2   45.2        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-005            MM5 A13 (0-50) A14 (0-50) A40 (0-50) A41 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM6 A05 (0-50) A42
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         87.7 87.7               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         2.1 2.1                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 8.2          8.2            --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        39 85.1 85.1                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.219 0.219             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.9 6.08 6.08                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg       8.5 14.4 14.4                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04570.0457            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        12 16.9 16.9                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       6.6 12.7 12.7                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        33 59.4 59.4                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.07 0.07 0.07               <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.33   3.33         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      23.3   23.3         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      6.67   6.67         <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      6.67   6.67         <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      6.67   6.67         <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       3.33   3.33           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       3.33           --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       3.33           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1       10    10           <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       3.33           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       3.33           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.33   3.33         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       3.33   3.33         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.33   3.33         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    3.33          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    3.33   3.33        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    3.33          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    3.33          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   6.67   6.67        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    3.33   3.33        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    3.33               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    3.33          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    3.33          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    3.33          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   6.67   6.67        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                        -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 70                  <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   16.7          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   16.7          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   16.7          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   16.7          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   66.7   66.7        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-006            MM6 A05 (0-50) A42 (0-50) A43 (0-50) A44 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM7 A12 (0-50) A45
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         84.5 84.5               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         3.0    3                --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 13           13             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        56 91.4 91.4                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.198 0.198             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       3.8 6.06 6.06                <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        12 17.6 17.6                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04240.0424            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        21 27      27               <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       8.1 12.3 12.3                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg        48 71.9 71.9                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            0.05 0.05               --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
chryseen                                 mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.02 0.02               --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.1940.194 0.194             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   2.33   2.33         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      16.3   16.3         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       1.4      4.67           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       2.1        7     7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4      4.67   4.67         <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       2.2      7.33           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       2.9      9.67   9.67         <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     6.4                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       2.33   2.33           -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       2.33           --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       2.33           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1        7     7           <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       2.33           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       2.33           --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.33   2.33         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       2.33   2.33         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       2.33   2.33         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    2.33          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                 --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    2.33   2.33        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    2.33          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    2.33          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4   4.67   4.67        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    2.33   2.33        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    2.33               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    2.33          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    2.33          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    2.33          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4   4.67   4.67        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
waterbodem                                                µg/kgds 18.3                        -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                       --
landbodem                                                 ug/kg     16.9 56.3                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   11.7          --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   11.7          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   11.7          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   11.7          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20   46.7   46.7        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-007            MM7 A12 (0-50) A45 (0-50) A48 (0-50) A49 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MM8 A06 (0-50) A23/
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Overschrijding Interventiewaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST      SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                      -
droge stof                                                                      %         88.7 88.7                --
gewicht artefacten                                                              g          <1                      --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         1.2 1.2                  --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 7.4          7.4             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg        50      116 116             --                920    20
cadmium                                                                       mg/kg       0.26     0.413 0.413        <=AW 0.6     6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       2.7      5.97 5.97          <=AW 15      102   190     3
koper                                                                         mg/kg        13      22.7 22.7          <=AW 40      115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       0.05     0.06610.0661       <=AW0.15      18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg        50      71.5 71.5        * WO 50        290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5     0.35 0.35          <=AW 1.5      96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       8.0      16.1 16.1          <=AW 35       68   100     4
zink                                                                          mg/kg       380      707 707         ** IN 140       430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            0.02     0.02            --   -
fenantreen                               mg/kg                                            0.87     0.87            --   -
antraceen                                mg/kg                                            0.26     0.26            --   -
fluoranteen                              mg/kg                                            1.9      1.9             --   -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            1.1      1.1             --   -
chryseen                                 mg/kg                                            0.80     0.8             --   -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            0.46     0.46            --   -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            1.1      1.1             --   -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            0.65     0.65            --   -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            0.66     0.66            --   -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            7.82     7.82   7.82      * IN     1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.5    3.5           <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg        <1 3.5                  --  -
PCB 52                                                                        ug/kg        17 85                   --  -
PCB 101                                                                       ug/kg        55 275                  --  -
PCB 118                                                                       ug/kg        35 175                  --  -
PCB 138                                                                       ug/kg        45 225                  --  -
PCB 153                                                                       ug/kg        45 225                  --  -
PCB 180                                                                       ug/kg        16 80                   --  -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       213.71070 1070          *** >I     20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg        18 90                   --   -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       150 750                  --   -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       168 840         840       * IN 200       950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg        28 140                  --   -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       100 500                  --   -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       128 640         640       * WO 20        1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       3.2 16                   --   -
p,p-DDE                                                                       ug/kg        34 170                  --   -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       37.2 186        186       * IN 100       1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     333.2                    --   -                    4.2
aldrin                                                                        ug/kg        <1 3.5         3.5           -               320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg        <1 3.5                  --   -
endrin                                                                        ug/kg        <1 3.5                  --   -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1 10.5        10.5        <=AW 15      2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg        <1 3.5                  --   -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                      --   -
telodrin                                                                      ug/kg        <1 3.5                  --   -
alpha-HCH                                                                     ug/kg        <1 3.5         3.5         <=AW 1.0     8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg        <1 3.5         3.5         <=AW 2.0     801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg        <1 3.5         3.5         <=AW 3.0     601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    3.5          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    3.5          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    3.5          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4     7      7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    3.5               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    3.5          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    3.5          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    3.5          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4     7     7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
waterbodem                                                µg/kgds 345.1                       -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
landbodem                                                 ug/kg     343.71720               IN, zp
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg     <5    17.5         --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      6     30          --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg     10     50          --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      7     35          --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     20    100    100        <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-008            MM8 A06 (0-50) A23/b14 (0-50) A24\b15 (0-50) A26/b17 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:11)




Projectcode                                                                                   20608.001
Projectnaam                                                                                   gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                           MM9 A15/b06 (0-50)
Monstersoort                                                                                  Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                             Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse                                                                          Eenheid SR          BT    ST    SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                        Ja                 -
droge stof                                                                         %          89.3 89.3           --
gewicht artefacten                                                                 g           <1                 --
aard van de artefacten                                                              -         Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                     %          1.4 1.4             --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                    % vd DS 7.7         7.7          --
METALEN
barium+                                                                          mg/kg         43 97.3 97.3             --              920    20
cadmium                                                                          mg/kg        <0.2 0.2220.222          <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                           mg/kg        2.4 5.2 5.2              <=AW 15    102   190     3
koper                                                                            mg/kg        6.5 11.2 11.2            <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                            mg/kg        <0.050.0460.046          <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                             mg/kg         16 22.8 22.8            <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                        mg/kg        1.1 1.1 1.1              <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                           mg/kg        9.7 19.2 19.2            <=AW 35     68   100     4
zink                                                                             mg/kg         68 125 125              <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                                                        mg/kg        <0.010.007          --     -
fenantreen                                                                       mg/kg        0.07 0.07           --     -
antraceen                                                                        mg/kg        0.02 0.02           --     -
fluoranteen                                                                      mg/kg        0.18 0.18           --     -
benzo(a)antraceen                                                                mg/kg        0.10 0.1            --     -
chryseen                                                                         mg/kg        0.10 0.1            --     -
benzo(k)fluoranteen                                                              mg/kg        0.05 0.05           --     -
benzo(a)pyreen                                                                   mg/kg        0.11 0.11           --     -
benzo(ghi)peryleen                                                               mg/kg        0.07 0.07           --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                                           mg/kg        0.07 0.07           --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)                                            mg/kg        0.7770.7770.777          <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                                ug/kg        <1     3.5   3.5         <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                           ug/kg         <1    3.5          --   -
PCB 52                                                                           ug/kg         <1    3.5          --   -
PCB 101                                                                          ug/kg        2.4     12          --   -
PCB 118                                                                          ug/kg        1.3    6.5          --   -
PCB 138                                                                          ug/kg        2.8     14          --   -
PCB 153                                                                          ug/kg        2.5    12.5         --   -
PCB 180                                                                          ug/kg        1.2      6          --   -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                         ug/kg        11.6    58 58        * IN     20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                          ug/kg         <1    3.5          --     -
p,p-DDT                                                                          ug/kg        9.6     48          --     -
som DDT (0.7 factor)                                                             ug/kg        10.3   51.5 51.5         <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                          ug/kg        1.4      7          --     -
p,p-DDD                                                                          ug/kg        3.7    18.5         --     -
som DDD (0.7 factor)                                                             ug/kg        5.1    25.5 25.5     *   WO 20      1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                          ug/kg         <1    3.5          --     -
p,p-DDE                                                                          ug/kg        8.1    40.5         --     -
som DDE (0.7 factor)                                                             ug/kg        8.8     44 44            <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                     µg/kgds      24.2                --     -                  4.2
aldrin                                                                           ug/kg         <1    3.5 3.5             -             320 1.0
dieldrin                                                                         ug/kg         <1    3.5          --     -
endrin                                                                           ug/kg         <1    3.5          --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                          ug/kg        2.1    10.5 10.5         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                          ug/kg         <1    3.5          --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                                 µg/kgds      1.4                 --     -
telodrin                                                                         ug/kg         <1    3.5          --     -
alpha-HCH                                                                        ug/kg         <1    3.5   3.5         <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                         ug/kg         <1    3.5   3.5         <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                        ug/kg         <1    3.5   3.5         <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                     ug/kg     <1    3.5         --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                                  µg/kgds   2.8               --     -
heptachloor                                                   ug/kg     <1    3.5   3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                        ug/kg     <1    3.5         --     -
trans-heptachloorepoxide                                      ug/kg     <1    3.5         --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                           ug/kg     1.4     7     7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                              ug/kg     <1    3.5   3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                           ug/kg     <1    3.5              <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                             ug/kg     <1    3.5         --    --
trans-chloordaan                                              ug/kg     <1    3.5         --     -
cis-chloordaan                                                ug/kg     <1    3.5         --     -
som chloordaan (0.7 factor)                                   ug/kg     1.4     7    7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                         --
waterbodem                                                    µg/kgds 36.1                     -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem   ug/kg 34.7 174              -- <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C12-C22                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C22-C30                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C30-C40                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
totaal olie C10 - C40                                         mg/kg     <20    70 70           <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13973206-009            MM9 A15/b06 (0-50) A17/b08 (0-50) A19/b15 (0-50) A21/b12 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
ST       SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)
SC       SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)
AW       Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)
T        Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I        Interventie waarde (door SGS beheerd)
RBK      Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+        De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
         natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
         beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
         interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°        Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
         mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik.
         Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van
         36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie
*        Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
         streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
**       Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
         de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
***      Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:08)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MMA10 A01 (50-100)
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         85.1 85.1               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         0.6 0.6                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS <2           <2             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg       <20 54.2 54.2                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.241 0.241             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       <1.5 3.69 3.69               <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        <5 7.24 7.24                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.05030.0503            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg       <10 11      11               <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       3.9 11.4 11.4                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg       <20 33.2 33.2                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.07 0.07 0.07               <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.5    3.5          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      24.5   24.5         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       1.0        5            --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.7      8.5    8.5          <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.5                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       3.5    3.5            -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      10.5   10.5         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                ug/kg     <1    3.5          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                             µg/kgds   2.8                --     -
heptachloor                                              ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                   ug/kg     <1    3.5          --     -
trans-heptachloorepoxide                                 ug/kg     <1    3.5          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                      ug/kg     1.4     7      7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                         ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                      ug/kg     <1    3.5               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                        ug/kg     <1    3.5          --    --
trans-chloordaan                                         ug/kg     <1    3.5          --     -
cis-chloordaan                                           ug/kg     <1    3.5          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                              ug/kg     1.4     7     7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
waterbodem                                               µg/kgds 16.4                       -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
landbodem                                                ug/kg     15    75                <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C12-C22                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C22-C30                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C30-C40                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
totaal olie C10 - C40                                    mg/kg     <20    70    70         <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13972866-001            MMA10 A01 (50-100) A01 (100-150) A01 (150-200) A06 (100-150) A07 (50-100) A07 (100-150)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:08)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MMA11 A03 (50-100)
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         85.0 85                 --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         <0.2 0.2                --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 2.7          2.7            --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg       <20 49.9 49.9                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.238 0.238             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       <1.5 3.43 3.43               <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        <5 7.07 7.07                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04970.0497            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg       <10 10.9 10.9                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       4.3 11.9 11.9                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg       <20 32.1 32.1                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.0730.073 0.073             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.5    3.5          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      24.5   24.5         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       3.5    3.5            -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      10.5   10.5         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    3.5          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    3.5          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    3.5          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4     7      7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    3.5               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    3.5          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    3.5          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    3.5          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4     7     7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                       -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 73.5               <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20    70    70         <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13972866-002            MMA11 A03 (50-100) A03 (100-150) A03 (150-200) A08 (50-100) A08 (100-150) A09 (50-100) A09 (100-
                        150)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:08)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MMA12 A04 (50-100)
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         87.1 87.1               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         0.4 0.4                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS <2           <2             --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg       <20 54.2 54.2                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.241 0.241             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       <1.5 3.69 3.69               <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        <5 7.24 7.24                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.05030.0503            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg       <10 11      11               <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       4.0 11.7 11.7                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg       <20 33.2 33.2                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.07 0.07 0.07               <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.5    3.5          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      24.5   24.5         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       3.5    3.5            -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      10.5   10.5         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                 ug/kg     <1    3.5          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                              µg/kgds   2.8                --     -
heptachloor                                               ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                    ug/kg     <1    3.5          --     -
trans-heptachloorepoxide                                  ug/kg     <1    3.5          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                       ug/kg     1.4     7      7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                          ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                       ug/kg     <1    3.5               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                         ug/kg     <1    3.5          --    --
trans-chloordaan                                          ug/kg     <1    3.5          --     -
cis-chloordaan                                            ug/kg     <1    3.5          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                               ug/kg     1.4     7     7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
waterbodem                                                µg/kgds 16.1                       -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                      --
landbodem                                                 ug/kg     14.7 73.5               <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C12-C22                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C22-C30                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C30-C40                                           mg/kg      <5   17.5         --    --
totaal olie C10 - C40                                     mg/kg     <20    70    70         <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13972866-003            MMA12 A04 (50-100) A04 (100-150) A04 (150-200) A10 (50-100) A10 (100-150) A14 (50-100) A14 (100-
                        150)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:08)




Projectcode                                                                                   20608.001
Projectnaam                                                                                   gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                           MMA13 A05 (50-100)
Monstersoort                                                                                  Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                             Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                          Eenheid SR         BT    ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                        Ja                 -
droge stof                                                                         %          85.1 85.1           --
gewicht artefacten                                                                 g           <1                 --
aard van de artefacten                                                              -         Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                     %          <0.2 0.2            --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                    % vd DS 2.3        2.3           --
METALEN
barium+                                                                          mg/kg        <20 52.3    52.3          --              920    20
cadmium                                                                          mg/kg        <0.2 0.24   0.24         <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                           mg/kg        <1.5 3.57   3.57         <=AW 15    102   190     3
koper                                                                            mg/kg         <5 7.17    7.17         <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                            mg/kg        <0.050.05   0.05         <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                             mg/kg        <10 11       11          <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                        mg/kg        <0.5 0.35   0.35         <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                           mg/kg         <3 5.98    5.98         <=AW 35     68   100     4
zink                                                                             mg/kg        <20 32.7    32.7         <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                                                        mg/kg        <0.010.007          --     -
fenantreen                                                                       mg/kg        <0.010.007          --     -
antraceen                                                                        mg/kg        <0.010.007          --     -
fluoranteen                                                                      mg/kg        <0.010.007          --     -
benzo(a)antraceen                                                                mg/kg        <0.010.007          --     -
chryseen                                                                         mg/kg        <0.010.007          --     -
benzo(k)fluoranteen                                                              mg/kg        <0.010.007          --     -
benzo(a)pyreen                                                                   mg/kg        <0.010.007          --     -
benzo(ghi)peryleen                                                               mg/kg        <0.010.007          --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                                           mg/kg        <0.010.007          --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)                                            mg/kg        0.07 0.07 0.07           <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                                ug/kg        <1    3.5   3.5          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                           ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 52                                                                           ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 101                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 118                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 138                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 153                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
PCB 180                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                         ug/kg        4.9   24.5 24.5          <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
p,p-DDT                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
som DDT (0.7 factor)                                                             ug/kg        1.4     7    7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
p,p-DDD                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
som DDD (0.7 factor)                                                             ug/kg        1.4     7    7           <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
p,p-DDE                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
som DDE (0.7 factor)                                                             ug/kg        1.4     7    7           <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                     µg/kgds      4.2                 --     -                  4.2
aldrin                                                                           ug/kg        <1    3.5 3.5              -             320 1.0
dieldrin                                                                         ug/kg        <1    3.5           --     -
endrin                                                                           ug/kg        <1    3.5           --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                          ug/kg        2.1   10.5 10.5          <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                          ug/kg        <1    3.5           --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                                 µg/kgds      1.4                 --     -
telodrin                                                                         ug/kg        <1    3.5           --     -
alpha-HCH                                                                        ug/kg        <1    3.5   3.5          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                         ug/kg        <1    3.5   3.5          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                        ug/kg        <1    3.5   3.5          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                     ug/kg     <1    3.5         --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                                  µg/kgds   2.8               --     -
heptachloor                                                   ug/kg     <1    3.5   3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                        ug/kg     <1    3.5         --     -
trans-heptachloorepoxide                                      ug/kg     <1    3.5         --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                           ug/kg     1.4     7     7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                              ug/kg     <1    3.5   3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                           ug/kg     <1    3.5              <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                             ug/kg     <1    3.5         --    --
trans-chloordaan                                              ug/kg     <1    3.5         --     -
cis-chloordaan                                                ug/kg     <1    3.5         --     -
som chloordaan (0.7 factor)                                   ug/kg     1.4     7    7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                         --
waterbodem                                                    µg/kgds 16.1                     -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem   ug/kg 14.7 73.5             -- <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C12-C22                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C22-C30                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
fractie C30-C40                                               mg/kg      <5   17.5        --    --
totaal olie C10 - C40                                         mg/kg     <20    70 70           <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13972866-004            MMA13 A05 (50-100) A05 (100-150) A05 (150-200) A12 (50-100) A12 (100-150) A13 (50-100) A13 (100-
                        150)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-11-2023 - 12:08)




Projectcode                                                                               20608.001
Projectnaam                                                                               gewandeweg
Monsteromschrijving                                                                       MMA14 A02 (50-100)
Monstersoort                                                                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                                                       Eenheid SR           BT     ST     SC BC      AW T        I     RBK
monster voorbehandeling                                                                    Ja                     -
droge stof                                                                      %         83.9 83.9               --
gewicht artefacten                                                              g          <1                     --
aard van de artefacten                                                           -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                                                  %         <0.2 0.2                --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                 % vd DS 4.0          4.0            --
METALEN
barium+                                                                       mg/kg       <20 43.4 43.4                 --              920    20
cadmium                                                                       mg/kg       <0.2 0.234 0.234             <=AW 0.6   6.8    13   0.2
kobalt                                                                        mg/kg       <1.5 3.03 3.03               <=AW 15    102   190     3
koper                                                                         mg/kg        <5 6.77 6.77                <=AW 40    115   190     5
kwik°                                                                         mg/kg       <0.050.04870.0487            <=AW0.15    18    36   0.05
lood                                                                          mg/kg       <10 10.6 10.6                <=AW 50    290   530    10
molybdeen                                                                     mg/kg       <0.5 0.35 0.35               <=AW 1.5    96   190   1.5
nikkel                                                                        mg/kg       4.1 10.2 10.2                <=AW 35     68   100     4
zink                                                                          mg/kg       <20 30.2 30.2                <=AW140    430   720    20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                mg/kg                                            0.01 0.01               --     -
fenantreen                               mg/kg                                            <0.010.007              --     -
antraceen                                mg/kg                                            <0.010.007              --     -
fluoranteen                              mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)antraceen                        mg/kg                                            <0.010.007              --     -
chryseen                                 mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(k)fluoranteen                      mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(a)pyreen                           mg/kg                                            <0.010.007              --     -
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                                            <0.010.007              --     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg                                            <0.010.007              --     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)    mg/kg                                            0.0730.073 0.073             <=AW 1.5   21    40    0.35
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                             ug/kg           <1   3.5    3.5          <=AW 8.5 1004 2000 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 52                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 101                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 118                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 138                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 153                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
PCB 180                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                      ug/kg       4.9      24.5   24.5         <=AW 20 510      1000 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDT                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDT (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW200    950   1700 2.0
o,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDD                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDD (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW 20    1701034000 1.4
o,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
p,p-DDE                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som DDE (0.7 factor)                                                          ug/kg       1.4        7     7           <=AW100    1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                  µg/kgds     4.2                     --     -                  4.2
aldrin                                                                        ug/kg       <1       3.5    3.5            -             320 1.0
dieldrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
endrin                                                                        ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                                       ug/kg       2.1      10.5   10.5         <=AW 15    2007 4000 2.1
isodrin                                                                       ug/kg       <1       3.5            --     -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                                              µg/kgds     1.4                     --     -
telodrin                                                                      ug/kg       <1       3.5            --     -
alpha-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 1.0   8500 17000 1.0
beta-HCH                                                                      ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 2.0   801 1600 1.0
gamma-HCH                                                                     ug/kg       <1       3.5    3.5          <=AW 3.0   601 1200 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>delta-HCH                                                ug/kg     <1    3.5          --    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                             µg/kgds   2.8                --     -
heptachloor                                              ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.70   2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide                                   ug/kg     <1    3.5          --     -
trans-heptachloorepoxide                                 ug/kg     <1    3.5          --     -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                      ug/kg     1.4     7      7        <=AW 2.0   2001 4000 1.4
alpha-endosulfan                                         ug/kg     <1    3.5    3.5        <=AW0.90   2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen                                      ug/kg     <1    3.5               <=AW 3.0             1.0
endosulfansulfaat                                        ug/kg     <1    3.5          --    --
trans-chloordaan                                         ug/kg     <1    3.5          --     -
cis-chloordaan                                           ug/kg     <1    3.5          --     -
som chloordaan (0.7 factor)                              ug/kg     1.4     7     7         <=AW 2.0   2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
waterbodem                                               µg/kgds 16.1                       -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)                                     --
landbodem                                                ug/kg     14.7 73.5               <=AW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C12-C22                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C22-C30                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
fractie C30-C40                                          mg/kg      <5   17.5         --    --
totaal olie C10 - C40                                    mg/kg     <20    70    70         <=AW190 2595 5000 35


Monstercode             Monsteromschrijving
13972866-005            MMA14 A02 (50-100) A02 (100-150) A02 (150-200) A11 (50-100) A11 (100-150)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
ST       SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)
SC       SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)
AW       Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)
T        Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I        Interventie waarde (door SGS beheerd)
RBK      Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+        De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
         natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
         beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
         interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°        Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
         mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik.
         Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van
         36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie
*        Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
         streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
**       Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
         de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
***      Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-11-2023 - 12:22)




Projectcode                                                 20608.001
Projectnaam                                                 gewandeweg
Monsteromschrijving                                         A06-1 A06 (0-50)
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Overschrijding Interventiewaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT ST        SC BC AW T           I   RBK
monster voorbehandeling                                      Ja                     -
droge stof                                        %         88.7 88.7               --
gewicht artefacten                                g          <1                     --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         1.8 1.8                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS 6.5        6.5              --
METALEN
zink                                            mg/kg       1000 1930 1930 ***           >I 140 430 720   20
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg        <1 3.5         --            -
PCB 52                                          ug/kg        44 220         --            -
PCB 101                                         ug/kg       140 700         --            -
PCB 118                                         ug/kg       100 500         --            -
PCB 138                                         ug/kg       130 650         --            -
PCB 153                                         ug/kg       120 600         --            -
PCB 180                                         ug/kg        48 240         --            -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       582.72910 2910 ***           >I   20 510 1000 4.9


Monstercode                    Monsteromschrijving
13981958-001                   A06-1 A06 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-11-2023 - 12:22)




Projectcode                                                 20608.001
Projectnaam                                                 gewandeweg
Monsteromschrijving                                         A23/b14-1 A23/b14 (
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT ST        SC BC AW T           I   RBK
monster voorbehandeling                                      Ja                     -
droge stof                                        %         86.9 86.9               --
gewicht artefacten                                g          <1                     --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         3.2 3.2                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS 8.2        8.2              --
METALEN
zink                                            mg/kg       350 617 617             ** IN 140 430 720     20
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg        <1 2.19                --   -
PCB 52                                          ug/kg       6.3 19.7                --   -
PCB 101                                         ug/kg        24 75                  --   -
PCB 118                                         ug/kg        14 43.8                --   -
PCB 138                                         ug/kg        24 75                  --   -
PCB 153                                         ug/kg        23 71.9                --   -
PCB 180                                         ug/kg       9.3 29.1                --   -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       101.3317 317             * IN     20 510 1000 4.9


Monstercode                    Monsteromschrijving
13981958-002                   A23/b14-1 A23/b14 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-11-2023 - 12:22)




Projectcode                                                 20608.001
Projectnaam                                                 gewandeweg
Monsteromschrijving                                         A24\b15-1 A24\b15 (
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT ST        SC BC AW T           I   RBK
monster voorbehandeling                                      Ja                     -
droge stof                                        %         87.4 87.4               --
gewicht artefacten                                g          <1                     --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         2.3 2.3                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS 7.9        7.9              --
METALEN
zink                                            mg/kg       300 544 544             ** IN 140 430 720     20
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg        <1    3.04             --   -
PCB 52                                          ug/kg       5.0    21.7             --   -
PCB 101                                         ug/kg        20     87              --   -
PCB 118                                         ug/kg        12    52.2             --   -
PCB 138                                         ug/kg        24    104              --   -
PCB 153                                         ug/kg        19    82.6             --   -
PCB 180                                         ug/kg       7.8    33.9             --   -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       88.5   385 385           * IN     20 510 1000 4.9


Monstercode                    Monsteromschrijving
13981958-003                   A24\b15-1 A24\b15 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-11-2023 - 12:22)




Projectcode                                                 20608.001
Projectnaam                                                 gewandeweg
Monsteromschrijving                                         A26/b17-1 A26/b17 (
Monstersoort                                                Grond (AS3000)
Monster conclusie                                           Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR          BT ST        SC               BC AW T       I   RBK
monster voorbehandeling                                      Ja                     -
droge stof                                        %         89.1 89.1                    --
gewicht artefacten                                g          <1                          --
aard van de artefacten                             -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                    %         1.8 1.8                      --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS 6.3        6.3                   --
METALEN
zink                                            mg/kg       220 428 428                  *        IN 140 430 720    20
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg       <1.9# 6.65   --                   #     -
PCB 52                                          ug/kg       <2.2# 7.7    --                   #     -
PCB 101                                         ug/kg       9.4 47                       --         -
PCB 118                                         ug/kg       5.3 26.5                     --         -
PCB 138                                         ug/kg       8.5 42.5                     --         -
PCB 153                                         ug/kg        14 70                       --         -
PCB 180                                         ug/kg       5.4 27                       --         -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg       45.47227 227                  *       IN    20 510 1000 4.9


Monstercode                    Monsteromschrijving
13981958-004                   A26/b17-1 A26/b17 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
ST       SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)
SC       SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)
AW       Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)
T        Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I        Interventie waarde (door SGS beheerd)
RBK      Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie
*        Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
         streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
**       Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
         de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
***      Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-11-2023 - 10:22)




Projectcode                                                              20608.001
Projectnaam                                                              gewandeweg
Monsteromschrijving                                                      A01-1-1 A01 (200-30
Monstersoort                                                             Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                        Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR          BT     ST    SC BC S             T      I     RBK

METALEN
barium                                                       ug/l        130 130 130           * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l         <2 1.4 <2              <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l        <0.050.035<0.05         <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l         <2 1.4 <2              <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l         <3 2.1 <3              <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l        <10    7 <10            <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l        <0.1 0.07 <0.1        --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l        <0.2 0.14 <0.2        --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l        0.21 0.21 0.21           <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 6 153 300 0.2
naftaleen                                                    ug/l        <0.020.014<0.02          <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                    0.14   0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                    0.42   0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l        <50     35    <50          <=S 50 325 600             50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT            BC
13977055-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                    Monsteromschrijving
13977055-001                   A01-1-1 A01 (200-300)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-11-2023 - 10:22)




Projectcode                                                              20608.001
Projectnaam                                                              gewandeweg
Monsteromschrijving                                                      A02-1-1 A02 (150-25
Monstersoort                                                             Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                        Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR          BT     ST    SC BC S             T      I     RBK

METALEN
barium                                                       ug/l        110 110 110           * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l         <2 1.4 <2              <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l        3.1 3.1 3.1             <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l        <0.050.035<0.05         <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l         <2 1.4 <2              <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l        4.8 4.8 4.8             <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l        <10    7 <10            <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l        <0.1 0.07 <0.1        --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l        <0.2 0.14 <0.2        --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l        0.21 0.21 0.21           <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 6 153 300 0.2
naftaleen                                                    ug/l        <0.020.014<0.02          <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                    0.14   0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                    0.42   0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l        <50     35    <50          <=S 50 325 600             50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT            BC
13977055-002
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                    Monsteromschrijving
13977055-002                   A02-1-1 A02 (150-250)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-11-2023 - 10:22)




Projectcode                                                              20608.001
Projectnaam                                                              gewandeweg
Monsteromschrijving                                                      A03-1-1 A03 (150-25
Monstersoort                                                             Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                        Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR          BT     ST    SC BC S             T      I     RBK

METALEN
barium                                                       ug/l         52 52 52             * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l         <2 1.4 <2              <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l        6.9 6.9 6.9             <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l        <0.050.035<0.05         <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l         <2 1.4 <2              <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l        3.6 3.6 3.6             <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l        <10    7 <10            <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l        <0.1 0.07 <0.1        --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l        <0.2 0.14 <0.2        --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l        0.21 0.21 0.21           <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 6 153 300 0.2
naftaleen                                                    ug/l        <0.020.014<0.02          <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                    0.14   0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                    0.42   0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l        <50     35    <50          <=S 50 325 600             50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT            BC
13977055-003
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                    Monsteromschrijving
13977055-003                   A03-1-1 A03 (150-250)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-11-2023 - 10:22)




Projectcode                                                              20608.001
Projectnaam                                                              gewandeweg
Monsteromschrijving                                                      A04-1-1 A04 (150-25
Monstersoort                                                             Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                        Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR          BT     ST    SC BC S             T      I     RBK

METALEN
barium                                                       ug/l         85 85 85             * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l         <2 1.4 <2              <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l        9.4 9.4 9.4             <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l        <0.050.035<0.05         <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l         <2 1.4 <2              <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l        4.3 4.3 4.3             <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l         60 60 60               <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l        <0.2   0.14   <0.2       <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l        <0.2   0.14   <0.2       <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l        <0.2   0.14   <0.2       <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l        <0.1   0.07   <0.1    --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l        <0.2   0.14   <0.2    --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l        0.21   0.21   0.21       <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l        <0.2   0.14   <0.2       <=S 6 153 300 0.2
naftaleen                                                    ug/l        0.06   0.06   0.06     * >S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                    0.14   0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                    0.42   0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l        <50     35    <50          <=S 50 325 600             50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT                 BC
13977055-004
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.77     ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.000857




Monstercode                    Monsteromschrijving
13977055-004                   A04-1-1 A04 (150-250)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-11-2023 - 10:22)




Projectcode                                                              20608.001
Projectnaam                                                              gewandeweg
Monsteromschrijving                                                      A05-1-1 A05 (200-30
Monstersoort                                                             Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                        Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR          BT     ST    SC BC S             T      I     RBK

METALEN
barium                                                       ug/l         81 81 81             * >S         50    338    625 20
cadmium                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2          <=S       0.4    3.2      6 0.2
kobalt                                                       ug/l         <2 1.4 <2              <=S        20     60    100   2
koper                                                        ug/l         14 14 14               <=S        15     45     75   2
kwik                                                         ug/l        <0.050.035<0.05         <=S       0.05   0.18   0.3 0.05
lood                                                         ug/l         <2 1.4 <2              <=S        15     45     75   2
molybdeen                                                    ug/l         <2 1.4 <2              <=S         5    152    300   2
nikkel                                                       ug/l        6.4 6.4 6.4             <=S        15     45     75   3
zink                                                         ug/l         11 11 11               <=S        65    432    800 10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen                                                 ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen                                                     ug/l        <0.1 0.07 <0.1        --   -            0.1
p- en m-xyleen                                               ug/l        <0.2 0.14 <0.2        --   -            0.2
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l        0.21 0.21 0.21           <=S 0.2 35 70 0.21
styreen                                                      ug/l        <0.2 0.14 <0.2           <=S 6 153 300 0.2
naftaleen                                                    ug/l        <0.020.014<0.02          <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan                               ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -               0.1
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                    <0.1   0.07   <0.1    --      -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                    0.14   0.14   0.14         <=S    0.01 10 20 0.14
dichloormethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                    <0.2   0.14   <0.2    --      -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                    0.42   0.42   0.42         <=S    0.8     40     80   0.42
tetrachlooretheen                                ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    20     40   0.1
tetrachloormethaan                               ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   5.0     10   0.1
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01   150    300   0.1
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                    <0.1   0.07   <0.1         <=S    0.01    65    130   0.1
trichlooretheen                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S     24    262    500   0.2
chloroform                                       ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S      6    203    400   0.2
vinylchloride                                    ug/l                    <0.2   0.14   <0.2         <=S    0.01   2.5      5   0.2
tribroommethaan                                  ug/l                    <0.2   0.14   <0.2          ---                 630   0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C12-C22                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C22-C30                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
fractie C30-C40                                              ug/l        <25    17.5   <25     --    --
totaal olie C10 - C40                                        ug/l        <50     35    <50          <=S 50 325 600             50


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT            BC
13977055-005
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                    Monsteromschrijving
13977055-005                   A05-1-1 A05 (200-300)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR    Resultaat op het analyserapport
BT    Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
      gebruikte waarden.
BC    Toetsoordeel
ST    SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)
SC    SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)
T     Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I     Interventie waarde (door SGS beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
-       Geen toetsoordeel mogelijk
--      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---     Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#       Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S      Groter dan de streefwaarde
>I      Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^       Enkele parameters ontbreken in de som
*       Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
        streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
**      Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
        interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
***     Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                       Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (mg/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                      Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)               (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I        S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4               0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7             -                    -
                DDE (som)                              0,10                   2,3             -                    -
                DDD (som)                              0,020                  34              -                    -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -               0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32            0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -               0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -               0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4               -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4               0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17              33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6             8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2             9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -               0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4               0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4               0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -               -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -               -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -               -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5             0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -               -                    -
                MCPA                                   0,55                   4               0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71            29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45            2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017           9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -               -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -               -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100             -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150             0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82              -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53              -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17              -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36              -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48              -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220             -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60              -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -               0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000            50                   600
                pyridine                               0,15                   11              0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7               0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8             0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75              -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -               -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -               -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -               -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -               -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -               -                    -
                methanol                               3,0                    -               -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -               -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -               -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -               -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                 a            b             c

  arseen              15             0,4           0,4
  barium              30             5             0
  beryllium           8              0,9           0
  cadmium             0,4            0,007         0,021
  chroom              50             2             0
  cobalt              2              0,28          0
  koper               15             0,6           0,6
  kwik                0,2            0,0034        0,0017
  lood                50             1             1
  nikkel              10             1             0
  tin                 4              0,6           0
  vanadium            12             1,2           0
  zink                50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                  Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5 * (AW + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Bijlage 6   Voorgaand (bodem)onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>       H
       HO
       Hi
              d
       Ér
       on
       Hd
       H              s;': iv:.3vvvv                                   v

       ó
          É.n
          od
              I
      srl                 oo
                      6"^        o^'d!@-d'Édd                          !
      do              oNd                                              V
          I                      NVVIVVVV
      H
                                                                                            I                                                                     o
                                                                                         o          B    onn9o
                                                                                                         oNN;;                  ^on                          oo
                                                                                         00         H                        --JN                            ro
                                                                                         c
                                                                                        .dc                                                                       N
                                                                                         @o
                                                                                        rJ'd
      5i          ï                                                                      olt
                                                                                         Orí
                                                                                        Hrí
      ÈE:. t.id(l^               NnNorr'tJd@
                                 dJViN     V V V d
                                                               d
                                                                V      o
                                                                            d
                                                                                                È
                                                                                                    B                                          È     ql      dN
                                                                                                    U'   -nnnol3n
                                                                                                         " i d a d.j                  .i        :    c)      oo
                                                                                                                                                                      o,
                                                                                                                                                                      (!,


                                  I




      Ë:3
      Yrr
                                                                                        n
                                                                                        H
                                                                                         I
                                                                                                          lllltttl                                    lttt

                                                                                        H
      E-d             -S-
                      ^ oo.-
                                 a1N-sddr@
                                 n'o-+ N V V V d
                                                               E
                                                               V       E
                                                                       V    rt
                                                                            V
                                                                                        H
                                                                                        .q               rdrdddd'dd€                           rd    E       'd'd     rd    NÓ
                                                                                                                                                                                                   É
                                                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                                                   trr
                                                                                        tu               VVVVVVVV                              V     V        VV      V
                                                                                                                                                                             ÀN
                                                                                                                                                                            oó              É(í
                                                                                                                                                                                            o ,qn
                                                                                                                                                                                                   ol

                                                                                                                                                                                           oo
                                                                                                                                                                                           à0 uo
      o
       I
                                                                                                                                                                                           o Éd)
                                                                                                                                                                                           J  Od
      HN                                                                                                 ttttt                  tl.        I                                                rd     0o,l
      H-                                                                                d                                                                                                  É      'd'D
       Éo
      \r                                                                                H
                                                                                         I
                                                                                                                                                                                              .,4 o.d
      {lo                                                                               H                                                                                                  do
      to              on-or      aaa-'dd'dn                    dor,
                                                                                                         d'ctdo'ctd6!                  o                              id    od
                                                                                                                                                                                            Éidt{
                                                                                                                                                                                           .d      Érd
      H               "'"i6      sooNVVVd                      vo^v                     Al                                                     d     €       d€              i9                    od
      H                                                                                                  vvdsvvc;                      N       V     V       VV        V    ao              H J'd
                                                                                                                                                                                            o.D .dd
                                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                                            >      3o
                                                                                                                                                                                                  q{N
      n                                 I            I
                                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                                           .dB     do
      N
      tn                                                                                o
                                                                                        N
                                                                                                                                                                                           {J
                                                                                                                                                                                            (d 'do OH
      H^
       Eo                                                                                I                                                                                                  o>
                                                                                                                                                                                           .do
      \r
      lJo
                                                                                        H
                                                                                                                                                                                           rd      è01l
      Nr
      do              .*y
                      t
                                 oóNgrtErto
                                 d*  JN v v v d
                                                               'u1€
                                                               vov
                                                                                        .a
                                                                                        tu               dEdolJrtfdo
                                                                                                         VVV{VVVd                              'd
                                                                                                                                               V     'd
                                                                                                                                                     V       'd1á
                                                                                                                                                             VV       'd
                                                                                                                                                                       V
                                                                                                                                                                            ON
                                                                                                                                                                             in
                                                                                                                                                                            nn
                                                                                                                                                                                            É
                                                                                                                                                                                           .d
                                                                                                                                                                                                   olJ
                                                                                                                                                                                                   ÈÍ{
       I                 oo'-                                                                                                                                                                      Eio
                                                                                                                                                                                                   (d=
      H                                                                                                                                                                                     H
                                                                                                                                                                                            o>
                                                                                                                                                                                           {JÉ
                                                                                                                                                                                           {J
                                                                                                                                                                                                  rro
                                                                                                                                                                                                '-{ d
      a                                                                                 o                                                                                                  .dD{d OÍ{
                                                                                                                                                                                           Ji
      iq
      Eo
                                                                                        I
                                                                                        H
                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                            H
                                                                                                                                                                                           ,a
                                                                                                                                                                                                 otd
                                                                                                                                                                                                 OB
                                                                                                                                                                                                 è0o
                                                                                                                                                                                            OrJ00
      Sà                                                                                ,q
                                                                                        gr               dE{o'dE'dE                            E     'd      d.d      €     oo              è0 oÉ
                      do-a       1o----rdrdds                                                            VVT{VVVV                              V      V                      is                   d.d
      ?d
      H
                      oNO        OonNVVVi
                                                               dod
                                                               V;.V                                                                                          VV       V     an             {J >u
                                                                                                                                                                                           'drjii
                                                                                                                                                                                            H     OO
                                                                                                                                                                                                                d
                                                                                                                                                                                             O 'oO              'd
                                                                                                                                                                                                                 o
                                                                                                                                                                                          '3       H{J           !
                                                                                                                                                                                         o(gi
                                                                                                         I     l,l   lllll                           ttt                                 ËÉrdo'd
 a
      @
       tn
                                                                                        {
                                                                                        I
                                                                                                                                                                      I
                                                                                                                                                                                         O O
                                                                                                                                                                                         t{
                                                                                                                                                                                         00O
                                                                                                                                                                                                   3'-{
                                                                                                                                                                                                   oo
                                                                                                                                                                                                   è05
                                                                                                                                                                                                                 a
                                                                                                                                                                                                                 H
                                                                                                                                                                                                                 o
 t{   Hi                                                                                H                                                                                                o.d       Eld           >
 0,   Êl      o                                                                                                                                                                         .d4J      .d.d           b
1l    \r                                                                                ,q
                                                                                        Pl               d'doo'd'ddlJ                          rd            €d       d     oil         {r o       q>
a     $o                                                                                                                                             'd                       r$         I Êi 4J.d              D
o                     -3-        óE+s'd":En                    'oclt                                     VVN9VVVV                              V     V       VV       V     rN           o,        o!           d
       lo             -njd       dviNVVVt                      vov                                                                                                                      {lql       oÊ            s
      H                                                                          H                                                                                                       o tl     {J.í           o
oo                                                                               o                                                                                                      EO                       È
É
o                                                                                $r\,                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                         o 00 ord
                                                                                                                                                                                                   éo
                                                                                                                                                                                                            B d
É                                                                                B                                                                                                      'o.d       o        o id
                                                                                                                                                                                                            VO
d                                                                                'd     d                                                                                                    H     .()H
É
                                 aaaaaaaa                       ah6              É                                                                                                       É{J
                                                                                                                                                                                         (í            O         i
                                                                                                                                                                                                   u        oJ
o
H
o
      E
      o
                                 d 'c, Tt T, r, 'ct rt Tt
                                 00è0è0à0è0èoèDo0
                                                               'd
                                                                uos
                                                                    rd      rd   o
                                                                                 H
                                                                                 o
                                                                                        o
                                                                                        .c
                                                                                        É                \\\\\\\\
                                                                                                         ,J ,-t F{ r-l    ,{
                                                                                                                          \è0 ,-{
                                                                                                                       "-{ r{ ,-{ ,-{  .-{ ,-{
                                                                                                                              \è0 ,i\\èoèÍ) \à0 lÉrn\                              E    d É
                                                                                                                                                                                         co
                                                                                                                                                                                             O
                                                                                                                                                                                                  .d>
                                                                                                                                                                                                   c
                                                                                                                                                                                                       o
                                                                                                                                                                                                            d o
                                                                                                                                                                                                            Í{!
                                   j1                          é1Ja&                    o                èoèDèo60ooàoàoà0                                                                                   rd
j     É                          \\\\\\\\
                                 ,!4   Ja éa   & .x .\   .t4
                                                               \\\               n      o                :L:taaaaii                              p{:t
                                                                                                                                               :i-   :i-     {a       {                  o
                                                                                                                                                                                         É{r
                                                                                                                                                                                                   o Q^ rí !
                                                                                                                                                                                                  {ro}Bcj
,-{
o
      o
      o               NNN
                                 è0!oè0è0è00()èoè()
                                 EEÉÉÉEÉÉ                      ÉÉÉ,
                                                               è0è0èÍ)
                                                                                 ,-t
                                                                                  o
                                                                                                                                                                                        .dq
                                                                                                                                                                                         o o
                                                                                                                                                                                                   O On u n
                                                                                                                                                                                                   E t{- C 5
                                                                                                                                                                                        "-lo(ído cql o H O
d                                                                                .q                                                                                                     Jd.c    . (! o ! è0d
                                                                                 d
H                                                                                H                                                                                                       O O É Oill t{
                                                                                                                                                                                        .d.doÉurívd              s
                                                               o                                                                                     É
                                                                                                                                                                                   E
                                                                                                                                                                                   Í{    (!ríËoolHÈ tí
                                                                                                                                                                                        ]J$èÍ)o                  d
                                                                                                                                                     o                             o     c H.d        lJq{ (ÉÉ
                      qfN                                      ,-{                                                                                   {J                                 lJ{J'E'Oodo
                                                                                                                                                      (d          X         .d00 a       É É É6 d o É o
      H
      o
                      oq-{V
                      po                                                                H                                                            E        Éo
                                                                                                                                                              OE             |!É         O O.il        O tl      s
      tJ
      o
      Ê,
      6
                       utj o
                       o{J
                       oo
                                 É'-{
                                  o o lr
                                                .E
                                              o.d
                                  oJt oÁa o ÉJ4'd
                                                               o
                                                               ,-{
                                                               (n
                                                               t{
                                                               o
                                                                            al
                                                                            aJ
                                                                                        o
                                                                                        ]J
                                                                                        o
                                                                                        É
                                                                                        d
                                                                                                         E!,-{
                                                                                                         o o Í{
                                                                                                          oJ4 0J{
                                                                                                                             É
                                                                                                                             o.d
                                                                                                                                E
                                                                                                                             O EJI'd
                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                     H
                                                                                                                                                     (d
                                                                                                                                                              od
                                                                                                                                                             F.l .d
                                                                                                                                                             d,t
                                                                                                                                                             {JO
                                                                                                                                                                      X
                                                                                                                                                                      o      d.il
                                                                                                                                                                            Í{€
                                                                                                                                                                            00.il
                                                                                                                                                                            HO
                                                                                                                                                                                         oo-QHcpSD
                                                                                                                                                                                         É É r{ o á an a
                                                                                                                                                                                         o o 0 0-r
                                                                                                                                                                                         ao>>,-AVAo
      g                o Dd       Í{Jl ÈÉ oE.d       o                 X    M           t{                Hll P{É            @d'd O            X     -'o     qiÉ      .,o   5il
      (í               HH'{      -d.do.rÍ{(!30
                                  o É,rd N (! oJ(,-{
                                                                       o                (í               -d.d  o.d           H l! È o          o             do             5o
      A               'd o tÈ{                                 E       Ê1   P{          È                 o cJi N            rd oJlH                 ti      Éqf      4J    No0
                                                                                                                                               Ê1

                                                                                                                                                                                        E,GD
                                                                                                                                                                                                  o'*
                                                                                                                                                                                                  GD      I {' *
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                            -\\\               L
                                                                                                         tt     \.
                                                                                                                                N
                                                                                                                                c\
                                                                                                                                                               \F-
                                                                                                                                                               \r\
                                                                                                                                                               l\
                                                                                                                                                                                    N]

                                                                                          È .\--r-t                             È-                             IS                                                        PU
                                                     \                                       N                                                                 lc.o                                              tr.,
                                         ,s*                                              R  í\                                                                                                                  o
                                                                                                                                                                                                                         U.
                                         \R                                               s s$ $
                                                                                                                                    È.t
                                                                                                                                    \i                              5
                                                                                          R\
                                                           ó                              s \                                       r\
                                                                                                                                    É...                                            í\                           B
                                         \È                \
                         I
                         ;
                         i
                                                5
                                                           \Q
                                                                                                                   (\
                                                                                                                   +)               J                           \y           Qor         \)
                                                                                                                                                                                         U
                         I

                                                                                      \\                            ï                                                                     ^
                                                                                                                                                                                          g'
                         I

                                                                                                                                     \                              X
                                                                                                                                                                             $"
                                                                                          xs.
                             \
                                                Na
                                 I

                                     \
                                     I         \s    \t                   .B
                                                                          'o
                                                                                     \\
                                                                                          \F
                                                                                                                               \c)
                                                                                                                                          (,.t
                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                                        \\
                                                                                                                                                                    N |"o
                                                                                                                                                                                              f,n




                                           RNc                                                           o
                                                                                                                                           g

                                                                                                                                                 A]
                                                                            o'




                                                                                                                     f                         +
                                                                                                                                               F
                                                                                                                                               N
                                                                                                                                                                                                                               (:\
                                                                                                                                                                                                                               (\)
                                                                                          +
                                                                                          I                          .+
                                                                                                                   \J'
                                                                                                                                           f
                                                                                                                                           i'e                                                                     \
                                                                                                                                                                                                                               N
                                                                                                                                                                                                           á                    h't.
                                                                            t             +
                                                                                          :                         *                      +                                                               É..
                                                     u              't
                                                                     t.
                                                                          FI
                                                                          r.,
                                                                                                               r\+.
                                                                                                                     a                     I


                                                                                                                                           $
                                                                                                                                                                                                          <)í
                                                                                                                                                                                                            c

                                                                                                                                                                                                           .+-\
                                                                                                                                                                                                                        s$
                                                                                                                                                                                                                        9t
                                                                     I
                                                                     I
                                                                          i+              ï
                                                                                              :               rJ-        \                 Yl

                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                            r           N
                                                                                                                                                                                                                                 \À
                                                                                                                                                                                                                        o-
                                                                          &,                  êr
                                                                                                                    +                      f
                                                                                                                                           (t\                                                            c-n           N
                                                                                                                                                                                                                                 N
                                                                                                                                                                                                                                  \

                                                           f
                                                                                                                     P
                                                                           f                                                                                                                               B            (è       N
                                                                                          +                     -è.                        .t                                                                                        N
                                                                                          -'                       .:.                                                                                     C\
                                                                                                                                                                                                                                     \.
                                               A                                                                                                                                                           k             t-l         í\
    i
                                               (ir
                                                L
                                                >
                                                           ï
                                                            +-                  +
                                                                                u)
                                                                                                    +
                                                                                                   (.o
                                                                                                                          Ë
                                                                                                                                                    .L
                                                                                                                                                   -t
                                                                                                                                                   -+                        f                              d-           'I          ;,
                                                                                                                                                                                                                                     s
                                                z                                                                                                                                                           ^S
t
            ('(?t                                ,t ;+
                                                 ol            !,
                                                                                 t                       t
                                                                                                         ó                   ,{a                          *                  .Jt-
                                                                                                                                                                             c,
                                                                                                                                                                                                    r{-    ó$-
                                                                                                                                                                                                           d                    K
                                                                                                                                                                                                                                     N
            Lr)
                                                 íqt                        \e
                                                                                                                              t!t                     i                                                    7s                  c! í
               t                                                                                                                                      :;
                                                                                                                                                                                                           N                    \
        ,r(.
        )
                7

                    ?
                    lt
                                                     -c)
                                                                ;*
                                                                w
                                                                                     "f                      __+               +                           g   +.
                                                                                                                                                                              s                     ,.$
                                                                                                                                                                                                    o.-
                                                                                                                                                                                                           N
                                                                                                                                                                                                           -T\
                                                                                                                                                                                                           í1
        Yi,    ul'                                                                                                                                                                                         )'
                                                                                      +
        n(-\
                                                                                                              -+.
                                                                                                              lJ                     +e                        Ë{-
                                                                                                                                                                                  f                                                  e
                                                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                                                     c.
              ï0                                                                                                                                                                                                                     )
                                                                                                                                                                                         \f
                                                                                                                                                                                         T\
                                                                                                                                                                                     '\^ rr     s..
                                                                                                                                                                                                N.

                                                                                                                                                                                           \À
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>28112/1SS5      .10:39     43444-?1511                                 DË BNNNT     ZEISï   EV                            FAG.   E].

                             raadgËvend                       postbus 63$              bankrelatle: rabobank zeist
                             ingenleursbureau                 B70o ap zel$t            rek.nr. 16.21.56.081
                             voor miliou-                     karperuUver Ê5
                             en bouwtechniek                  tê|. {030) 69392e2
                                                              lax (030) 69?1511
   de bondt                  @mna
   zeiet bv


      Faxbericht van de tsondt              ,   Zelst BV

      Volgnr.:                                        3                            ;20 /Ê            Tiid'j:36      uut
                        Aantal pag.incl. dit btad :           .          Datum
                                                                                            #iÍ
            '   {{e                                                      Faxnr. geadressee rae : 04t"E&    -   qÁ   óo'f
      o"n             rn€e,nfc'    0ro
      r.a.v. :

      Betrefi    :Geru-,a-nilrry                                                            Werlffr.:

      Kontàktpersoon dE Bondt Zeist BV:                                                     Paraaf   :




     * *$         J                             /




       Met vflendelijke groeten,
       Baadgevend ingenieursbureau voor milieu- en bËuwtêchniek,
       de Bondt Zeist BV


/a


  I inschrijving handelsregistêr: utÍêchl   113,160       I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>2E/t2/L99Í 1-fi:33        É3494-ll-51:1"                      DE EI]NDT ZEÏST   ËV                       FÈG.            62




                                                          (Holland) B.V.
                         dedicated to the elimination of risk

                           ANALYSERAPPORT                                            L9-Dee-199S
                                                                                     Paginê 2 van              2


 Urytrr-             Êrolrcie
                           -    SÉE!ï00lol   -   sF!Ê00309-                                    - '.
 t.tr.drlooltthlÍr   Nl         <0,t0            <o'lll       ---
 trichto{rêthÊ€n     ll/[       {0,t0            {rl0
 aÊttrh              {J,tl      rl,0             {J,0
 cdrim               Ëlt        tl ,0            *1,0
 ctrom                È71ï      .lr0             {2,0
 topm                rt/t       l't              t?r9
 *rit                rg/t       0,4              to, I
 tesd                 lUï       t,9              <5.0
 nlhhrt               Ltll      rio              rl0
 I {r{r               ,*ll      a0               rl5
 Íant-indrx          ,rgll      *SrS             {5,0



 Dlt betreft aen r lDoortaor           van door rr arnqelevgrde Ínon8t€ÍË.
 Lr uisorvoerd       con ièim   irreÍ'ovttrrleht anetleerhÊthódiihrn aprÍ
 rndsrc-vrrmrld.
                                                                     Itanrg€E




                                                                                     94,Ë     ril,iËglHlËvÍr.h ítt
                                                                                     !GrÈ     ttll(r! lfdl9rËi{ r'o$É
                                                                                      EtË
   .*                                                                                , EE.c   rAÊCÉÁ:CtFta CNóêA
                                                                                              '^\AE irgrFn3V ir,ar   ^tlr'l
                                                                                                                     ! r.^hJa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre> f    g                              oed'noh*n br vrrhóàÈ rcvêrins .n op ovsísonheínslen tiÍr-r6i
                                                                         àrtÉ
                                                                                                  Ílll',:l t -R5 i11t,!#-rït-Í*1[Lï*Si"
         -l     op sÍrê áánbiËd,Êssn   Ên                   êrr

 @Í,lF:M*::;:y-'Í:l.':ll'-d:ii,a'";19'.';Ï#,l,.'*]s?"1i1qr--,'T,,lï:sïij#.:,l"o.?n*'*'l,l+ï,ï{**-
rr'qÍ   sË'II.'E,I lirlj t1Ër',r                                           HILJJIdE',:1'':l FËEïËEF-ÈJTEI




     )




  r.)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>20/12/1995        LE:39               03464-2151L                    DE ËDHDT ZEIST          BU                                   PAG.              O3




                                                                   (Holland) B'V.
                                      ded,icated to the el,irninafion                af    rislc


                                          AHALYSËRAPPORT                                              I 9-ncc-199E
                                                                                                      Fag,tnr 1 vca                           I
                                                                                                      E9$120036E

 Íngtrniturabureau tl* lsndt 8.V.                                                                     tË.tbu.       s75

 KergrrvlJvèr             25                                                                          Itt0 Ax           Hoogvtlrt

 3103 CJ                 tetst                                                                        lrí"       0'10   '4lA0trt
 t.à.v.                                                                                               lr*.       010'41919'4



 0f,Ë- -;
 1ÉÊ93              9S*{614.05                                    là-Dec-19$S
                    oàÈ                                           Ëtwandetreg
 s$sr.900505 Pb .1. t                                                                         srËndw{trË
 s95r,300s0É Ph .r. 13                                                                        ssondtntsr
 itËl?00Ë0?         Pb     .x" 23                                                             flrond$atsr
 ÊtB1?0s50Ê Pb             "II,1                                                              orondnater
 tr951200509 Pb            .rrr.5                                                             Ofandwater


                                           7r0         ó,1                  Ër9
 H,$eo
 lrnnrn                        tEl         40.   I     *0, ?
                                                       *0rl
                                                                            {0,
                                                                                {0r
                                                                                      ?
                                                                                      l
 ïo[*ro                        ttEl        +0.?
                                                                                (S.l
 Êthylm'rrrn                   NÍ          *0, ?       *0,   Z
 0rtho-ryltra                  wl          {0,1        {0,   I                  {0rl
                                                                                *0rl
 ilctt+Ftrt -xy I cctt         ,tlÍ        *0.   I     r0ri
 x*ítrl*n              nl                   {0rl       {rl                      {0rÍ
 E.0. r. fiieÈàË0vt" r!í,l                  r0,3       *0rl                     *0.1
 I, t.Di ch [órfihrïi  |f,/l                í1.0       rl.0                     *l,0
 lrlrl' !rlchIoorcthrn ï8ll                 {0.50      r0ri0                    r0r Fg
 I,A.Dí chlaruÈhrsr            TNI          .(0,50     r0,50                    {0,50
 l, 1,t' tí.fêh ttct"tthfi ll,r/            {0, l0     r0{t0                    {0,10
                                                                                (Í ,0
 Dlshtoèinth.dr                17Í          *{ ,0      {l r0
 Íctr*hlocruthrrn              Hrl          {0,$0      {0r50                    *0r50
                                                                                *0rÍ0
 Irlcht*r*thrm Nl                           <0,Ë0
                                            (0ítD
                                                       {0.   l0
                                                                                {0r50
 IrrntÉhtóóËfËtháïr Nl                                 40,I0
 f ÊlËlrtàoÊÈthÊËr N!                       {0.50       +0.t0                   <0.50
 ,'ir*tn                       F',l         rl.0        rl.0                    *S.0
 crdriu                        nl           rl r0       {1.0                    *l r0
                                                                                *lr0
 shros                         rt/          {lr0        {2r0
                                                                                (3,
 ktËn                          rll t        10          14                             G

 trl I                         tnll         <0rl        *0.1                    ,q0,   I
  tàdË                         $Ê/i         {5,0        {Sr0                    1l
 nlkktl                        s9/l         *{0         rl0                     *ló
 rinl                          wll          s           AO
                                                        rl,0
                                                                                &0
 lrnet, índcr                  ?ttt         +5.0                                +l    r{



 pf.l{ló                                    ó,3         è,? .
 ÉËnlàèn                       |gtl         {0.e        {0rË
 Iotu*r+r                      ttft         {0,1        +0,1
 IthylbrËrrËh                  ,{rl         {0, Ê
                                            (0. t
                                                        {0rÊ
                                                        r0rl
 èrthê-rylrrtr                 *rl\         *d. I
 nrtt'lrll'ryt    Ëêtr         $ttt                     {0rE
 írítrl     ËÊn                irr/ t       {0, e       {0rl
  8"0.f", nicroosul.            r$l I       í0,5        t0rË
  l,l,blrhlotmthtffi            nlr         (ïrË
                                            {0.t0
                                                        dt {0
  l,1,1 -ïríchlooFêthí1 l,tí |                          r0.50
  I                        Lell             <0, I0      .{0ri0
   ul.0ichloorÉthrffi
  1, l, l-lrl chtoËrethrfi |/llï            {0r 50      r0,!0
  FlËhterttrthrrh              r,f,/t       +1   ,0     .i ,0
  ?|tÈrchl#ttthiln             ttl    L     <6r   l0    {0,50
  ïrlóhtËËËitthr*t             ff/t         +0,   !0    {0,50
  zlË vËtíêftdr Fr{lna

                                                                                                      Ë:4::        rrlri{,ÉChq€               rIf
                                                                                                        EYE                       v   E$ rN
                                                                                                      ''FilNlF     5l[i'.riE
                                                                                                                           itórÊ1ËÊ víJo8
      .ár                                                                                                ':.1      rÀfQ^AYOAIAÊN06i ils 7r               t
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>4rtrnrtid


ïl rËtl.
             @
      It,l'jPti-Í{.)RAl
             àfl   'rra,tr'
                              E




                         EÈ'eï 'Él
                                  1À,   rr
                                             Qp stlê Êánbigdingeft ën opdrËahthn tor vork0elr qn
                                             .ii;;tJg;;;o J[e.*.ilcii,
                                             eirle..tsi'    I .àF   rtrrFt{ql+fl FeÁ *tÉËí\lttf

                                                           lt?t'J i-ltti
                                                                                                  r,1xn
                                                                                                             lBvrrjnl rn op rllt Êvlrtlnxomgtón |fi2{l(t daáffiln
                                                                                    ror,r árrdóàt onr oi tGlinilgit3 rrin oàdêponÈe'd sltdi Êêchibrfik tr
                                                                                                          íin r'nnnprtrlílFn ujn,4r lr   4fr   vÈitAálr l^Dln?'r4rlnr!

                                                                                                                                         Hl I _jl     I ,5Lr   '-r   'rl
                                                                                                                                                                                       L#h
                                                                                                                                                                                      )r{i..F
                                                                                                                                                                                     ,i'l' tt tÏ'.t1,

                                                                                                                                                                           f,F,Lt l"Ë,.;,$*EltrËl
                                                                                                                                                                                                             Ext.ended
                                                                                                                                                                                                        tatoËAr.JÁras\ËqqÈF /i
                                                                                                                                                                                                        vgËn Oal,ÈoEh ?)A,g hASEq
                                                                                                                                                                                                                                   Page

                                                                                                                                                                                                        óMl,lHtlVFN llr ÍlÊ f lrÍlllrlthfl

                                                                                                                                                                                                                                             tI
                                                                                                                                                                                                                                             tr I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                                         (Holland)
                                       dedicated to the elimination of risk

                                         ANALYSERAPPORT                                                                                     11-Dec-199
                                                                                                                                            Pagina 1 van
                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                            E.9sL200226

      Ingenieursbureau de Bondt B.V.                                                                                                        Postbus 475
      Karpervijver 25                                                                                                                       3190       AK     Hoogv[       iet
      3703 cJ     Zeist                                                                                                                     Tel.- 010         -   4720355
      t.a.v.                                                                                                                                Fax. 010          -   4?91094



      DCG
      16 t_45              95 . 4614. Os                                              05-Dec-l-995
                           Oss                                                        Gewandeweg
      s9s12001_83 MM6:             o-0, 5o ) rrr-L t/ m IIf-7
                                   (                                                                                        Bodem     divers
      s951200184 l4M7:             0, 5o-1, 5O ) r-1 /Í. -4 / Í-tt /Í.-L3
                                   (                                                                                        Bodem     divers
      s951200185 MM9:              0, 50-1, 00 )
                                   (                                                                                        Bodem     divers
      Parameter                  Eenheid S951200183              s951200184                             s95   1   2001 85
      i   ndamprest              % (u/u)         89                         8B                          90
      organisch stof             %opDS           2,95                       <2,00                       <2, 00
      fractÍe < 2      pm                        9,0                        .1 ,0                       1,1
      minerate oI ie             mglkgds         <10
      fractie    C10-C12         ms,/kgds        <10
      fnactie    C12-C?2         m9/kgds         <10
      Íractie c22-c30            m9lkgds         <10
      fractie C30-C40            m9/kgds         <10
      Nafta I een                mg/kgds         <0, 10
      Fenant reen                mg/kgds         <0,03
      Antraceen                  mg./kgds        <0,01
      F tuorantheen         mg/kgds              0, 05
      Benzo( a )ant raceen  mg/kgds              0,03
      chryseen              mglkgds              0,03
     Benzo(k)ftuorantheen m9/kgds                <0, 03
     Benzo( a ) pyreen      mg/kgds              0, 03
     Benzo(gh i )pyreen     mg/kgds              <0, 05
     I ndeno( 1 23cd)pyreen ms/keds              <0, 05
     Borneff som            ms/kgds              <0,50
     Vrom som               m9/kgds              <0, 50
     E.O- X.                mgC L/kgds           0r1                        <0 ,1                      .0r    1

     aFseen                 mg/kgds              <5,0                       <5 ,0                      <5,0
     cadmi um                    mg,/kgds        a0,   5                    <0 ,5                      <0, 5
     chroom                      mg/kgds        8,2                         5, 3                       6,9
      koper                      mslkgds         5,2                        <1   ,0                     1,3
     ktii k                      mg,rkgds        .0,   1                    <0 ,1                      <0,    1

     tood                        m9/kgds         16                         <5 ,0                      <5r0
     ni kkel                     mg/kgds        6,5                         <5 ,0                      <5r0
     zink                        mg/kgds        28                          1,   I                     3,5




     Dit betreft een rapportage van door u aangeleverde monsters. Het onderzoek
     is uitgevoerd conform het 'overzicht analysemethodieken april 1995', tenzij
     anders vermeld.

                                                                                                        mana9e              la                  um




                                                                                                                                    :T.:-              INGESCHRÉVEN IN     HEf
                                                                                                                                              = :, srcnrng nEcrsTER VOOR
                                                                                                                                      =*.
                                                                                                                                      :l::::i: : LAUORAIOÍïA ()NDEH NR 7t
      @                Op alle aanbredingen en opdrachlen lol veÍkoop en levering en op alle overeenkomsten lerzake daarvan                            voon GÉarED[f] zoAl s r{AtrFil
                                                                                                                                                       .lLlSCllRliVËN lN DÊ !nkFtlNll!\i
ilM{nqr"T,fii:f!       .:rJn de al(-lemene voorwaarden. zoals deze door ons op I6 junr 1993 zrjn gedeponeerd bl| de Rechtbank te
                                                                                                                                    \.)L \t Il ll I)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                  .J                                                                      (Holland) B.V.
                                         dedicated to the elimination of risk

                                          AI{ALYSERAPPORT                                                                                      1   1-Dec-L99                     5
                                                                                                                                              Pagina 2 van                                2


                 ft         een   mg./                                       <0, 03
      Benzo( a ) pyreen           m9lkgds         0,01                       <0,01
      Benzo(gh Í )pyneen          mg/kgds         <0, 05                     <0, 05
      I ndeno( 1 23cd)pyreen      m9/kgds         <0, 05                     <0, 05
      Borneff    som              mg/kgds         <0,50                      <0, 50
      Vrom       som              mg/kgds         <0,50                      <0,50
      E.0. x.                     mgc 1.,/kgds    0,3                        <0r   1

      a rseen                     mg/kgds         <5ro                       <5ro
      cadmi um                    mg/kgds         .0,   5                    <0,5
      ch room                     m9/kgds        7,9                         7,9
      koper                       mg/kgds        3,5                         4,2
      ktri k                      m9/ksds         <0,   1                    .0, 1
      Iood                        mg,/k9ds        15                         1B
      níkkei                      mg/kgds        6,4                         6,9
      zínk                        mg/kgds        23                          ?4




      Dit betreft een rapportage van door u aangeleverde monsters. Het onderzoek
      is -uitgevoerd-confóim het'overzicht analfsemethodieken april L995' , tenzij
      anders  vermeld.

                                                                                                                      r   I        r




                                                                                                                                       ;-_:-=                rNíiEScHREvEN tN HET
                                                                                                                                         ]:==            :   STIRLAA BEGISTËR VOOH
                                                                                                                                                             LAAORAÍORIA ONDER NF 72
      @                Op alle aanbiedingen en opdíachten tot verkoop en leveÍing en op alle oveÍeenkomsten terzake daaÍvan                                  VOON GEAIEDÊN IOAI,S IiAD€I]

ElNrlIfiiíÍ{ï:r        zttn de alqemene voorwaarden, zoals deze door ons op 1 6 JUn I 1 993 zrjn gedeponeeíd bti de Rechtbank te
                       qollerdaot v:tn toeoassrng. Íen exentolaar van dre                                                              '.rt \l ll lll)
                                                                                                                                                             L)MSíIHHEVÉN   rN   l)t   EH(FllNlN(;

                                                                          '/oorwaaÍden wordl u 0o verzoek loeqezoncJen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                        Daniel C. Griffith (Holland)                                                                   Bï. ,' i:-r;._       _,;
                                                                                                                                                  """""'"'*'*"**--;
                                                                                                                                                                                 i




                                    dedicated to the elimination                                                 of risd

                                      ANALYSERAPPORT                                                                                 11-Dec-199
                                                                                                                                     Pagina 1 van
                                                                                                                                                                   5
                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                     895t200225

    Ingenieursbureau de Bondt B.V.                                                                                                   Postbus 475
    Karpervijver 25                                                                                                                  3190 AK Hoogvl iet
    3703 CJ     Zeist                                                                                                                Tet. 010 - 4720355
    t.a.v.                                                                                                                           Fax. 010            -   4291094



    DCG
    L6t44             9s . 4614. 05                                                05-Dec-199        5
                      Oss                                                          Gewandeweq
    s9 s 1200178 MM1: o-0, 50 r-1 t/m r- I                                                                           Bodem     ( divers )
    s9 5 1200179 MM2: o-o, 50 r-9 t/m r- L6                                                                          Bodem     (divers )
                      0-0,50 T-L7 t/m Í. -25
    s9 s l_2 00180 MM3:                                                                                              Bodem     ( divers )
                      0-0, 50 II.1 t/m I r-9
    s9 s r.200181. MM4:                                                                                              Bodem     (divers )
s95 1200182 t{MS :    o-0, 50 I I.1 O t/m Ír-17                                                                      Bodem     ( divers )

Parameten          Eenheid 5951200178 5951200179                                                    5951200180
indamprest         % (vt/H, 91               9'l                                                    91
organisch stof     %opDS     2,35            2,80                                                   2,25
fractie < 2 Ém               5,3             6,1                                                    816
mínerate oI ie               ms/kgds         <10                         <10                        <10
fractie C10-C12              m9lkgds         <10                         <10                        <10
fractíe C12-C22              mg,/kgds        <10                         <10                        <10
fractie C22-C30              mg/ksds         <10                         <10                        <10
fractie C30-C40              ms/ksds         <10                         <10                        <10
Nafta Ieen                   mg,/kgds        <0,10                       <0,10                     <0, 10
Fenant reen                  mg,/kgds        <0, 03                      0,01                      <0, 03
Antraceen                    m9/kgds         0, 01                       0,   01                   <0, 01
F Iuorantheen                ms/kgds         0, 09                       <0, 05                    <0, 05
Benzo(a)antraceen            mg/kgds         0, 02                      0,01                       0, 01
Ch   ryseen                  mg/kgds         0, 02                      0, 02                      0, 02
Benzo(k)ftuorantheen mg/kgds                 <0, 03                      <0, 03                    <0, 03
Benzo( a )pyneen             mg/kgds         0, 02                      0,01                       0, 01
Benzo(ghi )pyreen            mg,/kgds        <0,05                      <0, 05                     <0, 05
I   ndeno( 1 23cd)pyreen     mg/kgds         <0, 05                     <0, 05                     <0, 05
Borneff       som            m9/kgds         <0, 50                     <0, 50                     <0, 50
Vrom          som            mg/kgds         <0, 50                     <0,50                      <0,50
E.0.x.                       mgC   [/kgds    012                        0,3                        0r    1

arseen                       mg,/kgds        .5 ,0                      .5r0                       .5 ,0
cadmi um                     m9lkgds         .0, 5                      <0, 5                      <0, 5
chroom                       mg/kgds         5,8                        8,9                        8,3
koper                        mg/kgds         2,4                        5,3                        4r2
kwi k                        ms,/ksds        .0,   1                    <0,    1                   .0,       1

I   ood                      mg/kgds         15                         14                         13
ni kket                      mg/kgds         <5r0                       6rB                        6,8
zink                         ms/ksds         22                         27                         26


Parameter                    Eenheid 5951200181                         5951200182
i   ndamprest                %   (u/u)       90                         78
organisch stof               %opDS           2,50                       2,65
fractie < 2 lln                              8,4                        11
minerate of ie               mg/kgds         <10                        <10
fractie   C10-C12            mglkgds         <10                        <10
fractie   C1?-C22            mg/kgds         <10                        <10
fractie   C22-C30            mg/kgds         <10                        <10
fractie   C30-C40            mg/kgds         <10                        <10
Nafta I een                  m9/kgds         <0,10                      <0, 10
Fenant reen                  mg/kgds         <0, 03                     <0, 03
Ant raceen                   mg,/kgds        <0,01                      <0,01
FIuorantheen                 mg,/kgds        <0,05                      <0, 05
Benzo(a)antraceen            ms,/ksds        0, 02                      <0,01
Ch   ryseen                  mg/kgds         0, 02                      <0,01
Zie votgende pagina


                                                                                                                                                  INI]ESCHREVÊN IN tlET
                                                                                                                                                  STESLAA REGISTER VOOR
                                                                                                                                                  LABORAIORIA ONDÉR NR 72
    @               Op alle aanbiedingen en opdrachten tol verkoop en leveíing en op alle overeenkomsten terzake daarvan                          VOOR GÊAIÉDÉN ZOALS NÁOER
                                                                                                                                                  OI"lSCIIRÈVÍ:N II] Í)[ ËRKFI]NING
                    zrJn de algemene voorwaarden, zoals deze door ons op 1 6 iunr 1 993 zlJn gedeponeeíd bij de Rechtbank te
                                                                                                                                r)t \r ll il t)
                    Rotterdam van toepassrnq. Een exemplaar van dre voorwaarden wordt u op veízoek toeqezonden.                l!\ \ll8l \lr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre> BOORSTATEN (Gewandeweg te Ose

 Boring    1.1
 m-maaiveld

 0,00 - 0,30          matig fijn, bruin zand
 0,30 - 0,80          matig fijn, donkergeel zand
 0,80 - 1,50          matig fijn, wit zand

 Boring    1.2
 m-maaiveld

 0,00 -   0,50        matig fijn, bruin zand

 Boring    1.3
 m-maaiveld

 0,00 -   0,50        matig fijn, bruin zand

 Boring    1.4   / Peilbuis 1.4
 m-maaiveld

0,00 - 0,50           matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00           matig fijn, geel zand
1,00 - 1,50           matig fijn, grijs zand
1,50 - 2,50           matig grof, grijs zand
2,50 - 3,00           zeer grof, donkergrijs zand

Boring    1.5
m-maaiveld

0,00 -    0,50        matig fijn, bruin zand

Boring    1.6
m-maaiveld

0,00 - 0,50           matig fijn, bruin zand

Boring    1.7
m-maaíveld

0,00 - 0,50          matig fijn, bruin zand

Boring    1.8
m-maaiveld

0,00 - 0,50          matig fijn, bruin zand

Boring    1.9
m-maaiveld

0,00 -   0,50        matig fijn, bruin zand

Boring    1.10
m-maaiveld

0,00 -   0,50        matig fijn, bruin zand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre> Boring      1.11
 m-maaiveld

 0,00 - 0,30            matig fijn, bruin zand
 0,30 - 0,80            matig fijn, donkergeel zand
 0,80 - 1,50            matig fijn, wit zand

 Boring      1.12
 m-maaiveld

 0,00 -     0,50        matig fijn, bruin zand

 Boring      1.13   / Peilbuis   1.13
 m-maaiveld

 0,00 - 0,50           matig fijn, bruin zand
 0,50 - 1,00           matig fijn, geel zand
 1,00 - 1,50           matig fijn, donkergrijs zand
 1,50 - 2,50           matig groÍ, grijs zand
 2,50 - 3,00           zeer grof, donkergrijs zand

 Boring      1.14
 m-maaiveld

0,00 -     0,50        matig Íijn, bruin zand

 Boring      1.15
m-maaiveld

0,00 -     0,50        matig fijn, bruin zand

Boring       1.16
m-maaiveld

0,00 - 0,50            matig Íijn, bruÍn zand

Boring      1.17
m-maaiveld

0,00 - 0,50            matig fijn, bruín zand

Boring      1.18
m-maaiveld

0,00 -     0,50        matig fijn, bruin zand

Boring      1.19
m-maaiveld

0,00 -     0,50       matig fijn, bruin zand

Boring      1.20
m-maaiveld

0,00 - 0,50           matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00           matig fijn, wit zand
1,00   -   1,50       matig fijn, wit zand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre> Boring        1.21
 m-maaiveld

 0,00 - 0,10                matig    fijn,   bruin zand
 0,10 - 0,50                matig    fijn,   wit zand
 0,50 - 1,00                matig    fijn,   grijs/wit zand
 1,00    -   1,50           matig    fijn,   grijs zand

 Boring        1.22
 m-maaiveld

 0,00 -      0,50         matig fijn, bruin zand

 Boring        1.23   / Peilbuis   1.23
 m-maaiveld

 0,00 - 0,50             matig fijn, bruin zand
 0,50 - 1,00             matig Íijn, geel zand
 1,00 - 1,50             matÍg fijn, grijs zand
 1,50 - 2,50             matig grof, donkergrijs zand
 2,50 - 3,00             zeer grof , donkergrijs zand

 Boring       1.24
 m-maaiveld

0,00 -       0,50        matig Íijn, bruin zand

Boring        1.25
m-maaiveld

0,00 -       0,30        matig fijn, bruin zand
0,30 -       0,80        matig fijn, donkergeel zand
0,80 -       1,50        matig fijn, wit zand

Boring ll.1 / Peilbuis ll.1
m-maaiveld

0,00 - 0,40              matig   Íijn, bruin zand
0,40 - 1,00              matig   fijn, bruin zand
1,OO    -    1,20        matig   grof, grijs zand
1,2A - 2,75              matig   grof, donkergrijs zand

Boring ll.2
m-maaiveld

0,00 -      0,50         matig fijn, bruin zand

Boring ll.3
m-maaiveld

0,00 -      0,50        matig fijn, bruin zand

Boring ll.4
m-maaiveld

0,00 -      0,50        matig Íijn, bruin zand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre> Boring ll.5
 m-maaiveld

 0,00 -   0,50     matig fijn, bruin zand

 Boring ll.6
 m-maaiveld

0,00 - 0,50       matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00       matig fijn, lichtgeel zand

 Boring ll.7
 m-maaiveld

0,00 -    0,50    matig fijn, bruin zand

Boring ll.8
m-maaiveld

0,00 -    0,50    matig fijn, bruin zand

Boring ll.9
m-maaiveld

0,00 -    0,50    matig fijn, bruin zand

Boring    11.10
m-maaiveld

0,00 - 0,50       matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00       matig fijn, lichtgeel zand

Boring    11.11
m-maaiveld

0,00 -    0,50    matig Íijn, bruin zand

Boring    11.12
m-maaiveld

0,00 -   0,50     matig fijn, bruin zand

Boring    11.13
m-maaiveld

0,00 -   0,50     matig fijn, bruin zand

Boring    11.14
m-maaiveld

0,00 - 0,50       matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00       matig fijn, lichtgeel zand

Boring    11.15
m-maaiveld

0,00 -   0,50     matig fijn, bruin zand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre> Boring    I1.16
 m-maaiveld

 0,00 -   0,50      matig fijn, bruin zand

 Boring    11.17
 m-maaiveld

 0,00 - 0,50       matig fijn, bruin zand
 0,50 - 1,00       matig fijn, lichtgeel zand

 Boring lll.l
 m-maaiveld

0,00 -    0,50     matig Íijn, bruin zand

Boring lll.2
m-maaiveld

0,00 -    0,50     matig fijn, bruin zand

Boring lll.3
m-maaiveld

0,00 - 0,50        matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00        matig Íijn, geel zand

Boring lll.4
m-maaiveld

0,00 -    0,50     matig fijn, bruin zand

Boring lll.5
m-maaiveld

0,00 - 0,50        matig fijn, bruin zand
0,50 - 1,00        matig fijn, geel zand
1,00 - 2,00        matig grof, grijs zand
2,00 - 2,50        zeer grof, donkergrijs zand

Boring lll.6
m-maaiveld

0,00 -   0,50      matig Íijn, bruin zand

Boring lll.7
m-maaiveld

0,00 -   0,50      matig fijn, bruin zand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>