<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                - MEMO
Memo
DATUM         08-11-2023                                    PROJECT            Osseweg 38a Berghem
KENMERK       20230759                                      OPDRACHTGEVER      Van Wanrooij projectontwikkeling BV
VAN           B.J. Versteeg                                 ONDERWERP          Berekening stikstofdepositie
AAN
CC
MEMO STIKSTOFBEREKENINGEN OSSEWEG 38A BERGHEM
     1. INLEIDING
Initiatiefnemer is voornemens om het bestaande sportcentrum aan de Osseweg 38a te slopen en daarvoor in de plaats on-
geveer 60 woningen te realiseren. In het gebied zijn circa 18 appartementen voorzien, 30 rijwoningen en 12 tweekappers
waarvan 6 voor de doelgroep senioren. De ontwikkeling zou kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden in de omgeving. De locatie ligt circa 12,0 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied ‘Rijntakken’ (zie figuur 1). Met het programma AERIUS Calculator zijn er berekeningen uitgevoerd om de gevolgen
voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de
eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De berekeningen zijn opgenomen als bijlagen bij deze memo.
Figuur 1 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     2. TOETSINGSKADER
Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming:
- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op
     grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving;
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;
- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies.
Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen:
- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale
     beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn
     aangewezen.
- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk
     of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een pas-
     sende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming
     voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
     worden aangetast.
- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl signifi-
     cant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden ge-
     nomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard
     blijft.
Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen
onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een
rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van
significante negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     3. UITGANGSPUNTEN AANLEGFASE
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase ontstaan NOx‐emissies door de inzet van materieel, auto’s en vrachtwagens, als gevolg van de bouw
van de nieuwe bedrijfspanden. Met AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen van de stikstofdeposi-
tie op reeds overbelaste habitattypen en leefgebieden in beeld te brengen. Daarbij mag de stikstoftoename niet groter zijn
dan 0,00 mol/ha/jr.
Uitgangspunten aanlegfase
     • Om de maximale jaargemiddelde emissie te bepalen zijn de emissies door verkeer en materieel
         toegerekend aan 1 jaar;
     • Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron. Verkeersaantallen zijn weergegeven als aantallen per jaar;
     • Het verkeer is gemodelleerd tot aan de kruising Osseweg/Megensebaan. Hier gaat het verkeer op in het heersende
         verkeersbeeld;
     • Het materieel op de bouwplaats is als oppervlaktebron gemodelleerd. Hierin is stationair draaien ook opgenomen.
 Sloopfase (rekenjaar 2024)
Tijdens de sloop wordt gebruik gemaakt van het materieel weergegeven in tabel 1. De inzet van dit materieel is evenredig
verdeeld over de betreffende locatie.
 Materieel                           Klasse                Dieselverbruik Uren/jaar Adblue verbruik (l/j)
                                                           (l/j)
 Rupskraan                           Stage-IIIB, 75-560 kW       3400         200              -
 Wiellader                           Stage-IIIB, 75-560 kW       3400         200              -
 Mobiele puinbreker                  Stage-IIIB, 75-560 kW       1020         60               -
 Aggregaat                           Stage-IIIB, 75-560 kW       1360         80               -
 Mobiele kraan                       Stage-IIIB, 75-560 kW       1700         100              -
Tabel 1 Materieelinzet tijdens sloopfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bouwfase (rekenjaar 2024)
In de bouwfase wordt gebruik gemaakt van het materieel weergegeven in tabel 1. De inzet van dit materieel is evenredig
verdeeld over de betreffende locatie.
In de berekening is ook het literverbruik van Adblue in dieselmotoren gespecificeerd. In combinatie met SCR‐technologie
(selectieve katalytische reductie) zorgt dit voor reductie van de emissie van stikstofoxide (NOx). Het Adblue verbruik be-
draagt bij Stage-IIIB ongeveer 4% van het dieselverbruik en bij Stage‐IV werktuigen ongeveer 6% van het dieselverbruik.
 Materieel                         Klasse                Dieselverbruik Uren/jaar       Adblue verbruik (l/j)
                                                         (l/j)
 Graafmachine                      Stage-IV, 75-560 kW         3400           200               170
 Heimachine/boorstelling           Stage-IIIB, 75-560 kW       4080           240               163
 Betonstorter                      Stage-IV, 75-560 kW         850             50                42
 Hijskraan                         Stage-IV, 75-560 kW         8160           480               408
 Wals                              Stage-IIIB, 75-560 kW       680             40                 -
 Onvoorzien                        Stage-IIIB, 75-560 kW       1700           100                 -
Tabel 2 Materieelinzet tijdens bouwfase
Tijdens de aanlegfase, bij zowel tijdens sloopwerkzaamheden als de bouwwerkzaamheden, wordt uitgegaan van 808 ver-
keersbewegingen van zware motorvoertuigen per jaar voor de aan- en afvoer van materiaal, 270 verkeersbewegingen per
jaar van middelzware motorvoertuigen en 6.600 verkeersbewegingen per jaar van lichte motorvoertuigen opgenomen.
Voor stationair draaiende wegvoertuigen en het manoeuvreren van wegvoertuigen is er in de berekening ook een lijnbron
opgenomen t.b.v. de emissie NOx en NH3.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     4. UITGANGSPUNTEN GEBRUIKSFASE
Beoogde situatie
Figuur 2 Stedenbouwkundig plan beoogde situatie
Het plangebied is gericht op het mogelijk maken van 60 woningen. Het betreft hierbij ongeveer 18 appartementen, 30 ge-
schakelde woningen en 12 twee-aan-eenkap woningen waarvan 6 voor de doelgroep senioren.
Voor de gebruiksfase is het rekenjaar 2025 gehanteerd. De nieuwe woningen worden geheel gasloos. De ontwikkeling kent
daarom geen gebouwemissies. De bijbehorende verkeersbewegingen leiden wel tot extra stikstofemissie. De verkeersgene-
ratie is gebaseerd op CROW publicatie 317 "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie". De stedelijkheidsgraad van de ge-
meente Oss is 'weinig-stedelijk'. De projectlocatie ligt in “rest bebouwde kom”.
50% van het verkeer gaat via de Osseweg in westelijke richting op in het heersend verkeersbeeld op de kruising Osse-
weg/Megensebaan en 50% van het verkeer gaat via Osseweg in oostelijke richting op in het heersend verkeersbeeld op de
rotonde Zevenbergseweg/Julianastraat. Dit is het geval op het moment dat het aan‐ en afrijdende verkeer zich heeft ver‐
dund tot enkele procenten (maximaal 5%) van het reeds aanwezige verkeer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     5. RESULTATEN EN CONCLUSIE
AERIUS Calculator geeft aan dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jr. voor zowel de aanlegfase als de
gebruiksfase. Op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Natura 2000‐gebieden zijn er qua stikstofdepo‐
sitie geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van dit project. De berekeningen zijn als bijlagen bij deze memo ge-
voegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening
                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                         Rho Adviseurs
                   Inrichtingslocatie                    Osseweg 38a,
                                                         5351 AE Berghem
                   Activiteit
                   Omschrijving                          Osseweg 38a Berghem
                   Toelichting                           Actualisatie stikstofberekeningen Osseweg 38a Berghem
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                        RZS68MpKEsvs
                   Datum berekening                      08 november 2023, 17:11
                   Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                        Rekenjaar               Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                   Aanlegfase - Beoogd                   2024                    4,2 kg/j           362,3 kg/j
                   Resultaten                            Hoogste bijdrage        Hexagon            Gebied
                   Aanlegfase - Beoogd                   -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  -
                   Grootste toename                      -
                   Grootste afname                       -
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                                    2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening
                   Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                     1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   81,6 g/j 166,4 kg/j
                        Sloopwerkzaamheden
                     2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   4,0 kg/j 192,6 kg/j
                        Bouwwerkzaamheden
                    Verkeersnetwerk                                                  0,1 kg/j    3,3 kg/j
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                             3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening
                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.
                                   500 m
                       Habitatrichtlijn                                    Grootste toename (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn                                      Grootste afname (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                        Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                           projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                                    4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening
                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha  Hoogste totale Met toename Grootste         Met afname (ha Grootste afname
                                gekarteerd)   depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal                   -             -              -             -              -               -
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                                          5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Projectberekening
                   Aanlegfase, Rekenjaar 2024
                     1     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam           Sloopwerkzaamheden                                      NOₓ                        166,4 kg/j
                   Locatie           X:166909,57                                          NH₃                          81,6 g/j
                                     Y:420195,95
                   Oppervlakte       0,79 ha
                   Naam              Stageklasse                            Brandstof­- Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                            verbruik               verbruik
                   Rupskraan         Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW,      3400 l/j    200 u/j                 NOₓ       52,0
                                     diesel, SCR: nee                                                                     kg/j
                                                                                                                NH₃   25,5 g/j
                   Wiellader         Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW,      3400 l/j    200 u/j                 NOₓ       52,0
                                     diesel, SCR: nee                                                                     kg/j
                                                                                                                NH₃   25,5 g/j
                   Mobiele           Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW,      1020 l/j    60 u/j                  NOₓ       15,6
                   puinbreker        diesel, SCR: nee                                                                     kg/j
                                                                                                                NH₃    7,7 g/j
                   Aggregaat         Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW,      1360 l/j    80 u/j                  NOₓ       20,8
                                     diesel, SCR: nee                                                                     kg/j
                                                                                                                NH₃   10,2 g/j
                   Mobiele kraan     Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW,      1700 l/j    100 u/j                 NOₓ       26,0
                                     diesel, SCR: nee                                                                     kg/j
                                                                                                                NH₃   12,8 g/j
                     2     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam           Bouwwerkzaamheden                                       NOₓ                        192,6 kg/j
                   Locatie           X:166893,93                                          NH₃                          4,0 kg/j
                                     Y:420183,49
                   Oppervlakte       1,30 ha
                   Naam          Stageklasse                               Brandstof­-  Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                           verbruik               verbruik
                   Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,    3400 l/j     200 u/j 170 l/j         NOₓ       35,0
                                 SCR: ja                                                                                  kg/j
                                                                                                                NH₃   0,8 kg/j
                   Heimachine Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, 4080 l/j        240 u/j 163 l/j         NOₓ       28,2
                                 SCR: ja                                                                                  kg/j
                                                                                                                NH₃   1,0 kg/j
                   Betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,    850 l/j      50 u/j    42 l/j        NOₓ   9,0 kg/j
                                 SCR: ja
                                                                                                                NH₃ 0,2 kg/j
                   Hijskraan     Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,   8160 l/j     480 u/j 408 l/j         NOₓ 84,0
                                 SCR: ja                                                                                  kg/j
                                                                                                                NH₃ 2,0 kg/j
                   Wals          Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, 680 l/j      40 u/j                  NOₓ 10,4
                                 SCR: nee                                                                                 kg/j
                                                                                                                NH₃ 5,1 g/j
                   Onvoorzien Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, 1700 l/j        100 u/j                 NOₓ 26,0
                                 SCR: nee                                                                                 kg/j
                                                                                                                NH₃ 12,8 g/j
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                                                 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening
                     3      Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Verkeer                                                Links Rechts NOₓ      2,0 kg/j
                   Locatie                        X:166635,65 Y:420112,57       Type scherm              - -            NO₂    0,5 kg/j
                   Lengte                         466,02 m                      Hoogte                   - -            NH₃    98,1 g/j
                   Wegtype                        Buitenweg                     Afstand tot de weg       -      -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                              Max. snelheid                   Aantal voertuigbewegingen               In file
                   Licht verkeer                        Voorgeschreven factoren         6.600,0 /jaar                          0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer            Voorgeschreven factoren         270,0 /jaar                            0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren         808,0 /jaar                            0,0 %
                   Busverkeer                           Voorgeschreven factoren         0,0 /jaar                              0,0 %
                     4      Wegverkeer | Weg
                   Naam                      Stagnerend vrachtverkeer                                         Links Rechts NOₓ 1,3 kg/j
                   Locatie                   X:166832,13 Y:420134,86                     Type scherm          - - NO₂ 0,3 kg/j
                   Lengte                    223,99 m                                    Hoogte               - - NH₃ 17,1 g/j
                   Wegtype                   Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting               Beide richtingen
                   Tunnelfactor              1
                   Type hoogteligging        Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                   Verkeer                              Max. snelheid                  Aantal voertuigbewegingen                In file
                   Licht verkeer                        Voorgeschreven factoren        0,0 /jaar                               0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer            Voorgeschreven factoren        270,0 /jaar                            60,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren        808,0 /jaar                            60,0 %
                   Busverkeer                           Voorgeschreven factoren        0,0 /jaar                               0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                           2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                   Database versie                         2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/
RZS68MpKEsvs (08 november 2023)                                                                                                         7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening
                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                         Rho Adviseurs
                    Inrichtingslocatie                    Osseweg 38a,
                                                          5351 AE Berghem
                    Activiteit
                    Omschrijving                          Osseweg 38a Berghem
                    Toelichting                           Actualisatie stikstofberekeningen Osseweg 38a Berghem
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                        RQaPpAGitStf
                    Datum berekening                      08 november 2023, 04:47
                    Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                        Rekenjaar               Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                    Gebruiksfase - Beoogd                 2025                    0,9 kg/j           23,9 kg/j
                    Resultaten                            Hoogste bijdrage        Hexagon            Gebied
                    Gebruiksfase - Beoogd                 -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  -
                    Grootste toename                      -
                    Grootste afname                       -
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                                                     2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                      Projectberekening
                    Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025
                    Emissiebronnen                        Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                        Verkeersnetwerk                    0,9 kg/j          23,9 kg/j
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                          3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening
                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                    gebieden.
                                    500 m
                        Habitatrichtlijn                                    Grootste toename (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn                                      Grootste afname (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                        Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                            projectberekening)
                    De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                    beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                                                     4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening
                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                    (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha  Hoogste totale Met toename Grootste         Met afname (ha Grootste afname
                                gekarteerd)   depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                    Totaal                  -             -              -             -              -               -
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                                                          5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Projectberekening
                    Gebruiksfase, Rekenjaar 2025
                      1      Wegverkeer | Weg
                    Naam                      Verkeer - totaal                                        Links Rechts NOₓ 5,8 kg/j
                    Locatie                   X:166844,29 Y:420170,94             Type scherm         - - NO₂ 0,9 kg/j
                    Lengte                    135,53 m                            Hoogte              - - NH₃ 0,2 kg/j
                    Wegtype                   Binnen bebouwde kom (doorstromend)  Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting               Beide richtingen
                    Tunnelfactor              1
                    Type hoogteligging        Normaal
                    Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                    Verkeer                               Max. snelheid           Aantal voertuigbewegingen             In file
                    Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren 489,0 /etmaal                        0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Busverkeer                            Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                      2      Wegverkeer | Weg
                    Naam                      Verkeer - oost                                          Links Rechts NOₓ 8,6 kg/j
                    Locatie                   X:167041,52 Y:420086,79             Type scherm         - - NO₂ 1,4 kg/j
                    Lengte                    400,96 m                            Hoogte              - - NH₃ 0,3 kg/j
                    Wegtype                   Binnen bebouwde kom (doorstromend)  Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting               Beide richtingen
                    Tunnelfactor              1
                    Type hoogteligging        Normaal
                    Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                    Verkeer                               Max. snelheid           Aantal voertuigbewegingen             In file
                    Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren 244,5 /etmaal                        0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Busverkeer                            Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                      3      Wegverkeer | Weg
                    Naam                      Verkeer - west                                          Links Rechts NOₓ 9,4 kg/j
                    Locatie                   X:166622,04 Y:420113,54             Type scherm         - - NO₂ 1,5 kg/j
                    Lengte                    437,52 m                            Hoogte              - - NH₃ 0,3 kg/j
                    Wegtype                   Binnen bebouwde kom (doorstromend)  Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting               Beide richtingen
                    Tunnelfactor              1
                    Type hoogteligging        Normaal
                    Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                    Verkeer                               Max. snelheid           Aantal voertuigbewegingen             In file
                    Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren 244,5 /etmaal                        0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Busverkeer                            Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal                          0,0 %
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                                                                 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                    2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                    Database versie                  2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/
RQaPpAGitStf (08 november 2023)                                                                              7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>